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I Կիրառության ոլորտը
1.	Սույն տեխնիկական կանոնակարգը մշակվել է Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) շրջանակներում էներգետիկ արդյունավետության եւ ռեսուրսախնայողության ապահովման նպատակով, ինչպես նաեւ էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետության առնչությամբ սպառողներին մոլորության մեջ գցող գործողությունները կանխարգելելու նպատակով։
2.	Սույն տեխնիկական կանոնակարգը տարածվում է Միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող էներգասպառող սարքվածքների վրա՝ ըստ թիվ 1 հավելվածով սահմանված ցանկի (այսուհետ՝ սարքվածքներ)։
3.	Սույն տեխնիկական կանոնոնակարգով սահմանվում են Միության մաքսային տարածքում կիրառման ու կատարման համար պարտադիր՝ սարքվածքներին ներկայացվող պահանջները՝ դրանց էներգետիկ արդյունավետության եւ մակնշման մասով։


4.	Եթե սարքվածքների մասով ընդունվել են Միության (Մաքսային միության) այլ տեխնիկական կանոնակարգեր, որոնցով սահմանվում են դրանց ներկայացվող պահանջները, ապա սարքվածքները պետք է համապատասխանեն Միության (Մաքսային միության) բոլոր այն տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա։

II. Հիմնական հասկացությունները
5.	Սույն տեխնիկական կանոնակարգի կիրառման նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը՝
անվանական արժեք՝ սարքվածքն արտադրողի կողմից սարքվածքի շահագործման փաստաթղթերում նշված արժեքը (օրինակ՝ ծավալը, սնուցման լարումը եւ այլն).
սարքվածքների խմբաքանակ՝ միեւնույն անվանումով եւ (կամ) նշագրով սարքվածքների ամբողջություն, որոնք արտադրվել են որոշակի ժամանակահատվածում՝ միեւնույն արտադրական պայմաններում եւ ուղեկցվում են մեկ ապրանքաուղեկից փաստաթղթով.
էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշ՝ սարքվածքի էներգետիկ ռեսուրսների սպառման կամ կորուստների բացարձակ, տեսակարար կամ հարաբերական մեծությունը.
սարքվածքի կիրառում ըստ նշանակության՝ սարքվածքի օգտագործում՝ սարքվածքն արտադրողի կողմից այդ սարքվածքի վրա եւ (կամ) շահագործման փաստաթղթերում նշված նշանակությանը համապատասխան.
վաճառող՝ իրավաբանական անձ (անկախ կազմակերպաիրավական ձեւից) կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված ֆիզիկական անձ, որն իրացնում է սարքվածքներն ըստ առքուվաճառքի պայմանագրի.
տեխնիկական թերթ՝ փաստաթուղթ, որը պարունակում է տեղեկատվություն սարքվածքի այն գործառութային հնարավորությունների ու առանձնահատկությունների մասին, որոնք անհրաժեշտ են սարքվածքի էներգետիկ արդյունավետության դասը որոշելիս, ինչպես նաեւ այդ սարքվածքի պիտակի վրա նշված տեղեկատվությունը. 
վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսներ՝ բնական եւ արտադրական էներգակիրների ամբողջություն, որոնց կուտակած էներգիան տեխնիկայի ու տեխնոլոգիայի զարգացման առկա մակարդակի դեպքում հասանելի է տնտեսական գործունեության մեջ օգտագործելու համար.
պիտակ՝ փաստաթուղթ, որը պարունակում է արտադրողի կողմից երաշխավորված տեղեկություններ սարքվածքի էներգետիկ արդյունավետության դասի, հիմնական ցուցանիշների եւ սպառողական բնութագրերի մասին։

III. Սարքվածքի նույնականացման կանոնները
6.	Սարքվածքը տեխնիկական կանոնակարգման այն օբյեկտներին վերագրելու նպատակով, որոնց մասով կիրառվում է սույն տեխնիկական կանոնակարգը, սարքվածքի նույնականացումն իրականացվում է հայտատուի, Միության անդամ պետությունների (այսուհետ՝ անդամ պետություններ) պետական հսկողության (վերահսկողության) մարմինների, անդամ պետությունների՝ մաքսային հսկողություն իրականացնող մարմինների, անդամ պետությունների՝ համապատասխանության գնահատման մարմինների, ինչպես նաեւ շահագրգիռ անձանց կողմից՝ թիվ 2-19 հավելվածների համաձայն պահանջներով սահմանված պարամետրերին եւ սարքվածքին կցվող ու սպառողի (օգտագործողի) համար նախատեսված շահագործման փաստաթղթերում (այսուհետ՝ շահագործման փաստաթղթեր) նշված պարամետրերին սարքվածքի անվանման եւ բնութագրերի համապատասխանությունը որոշելու միջոցով։



IV. Միության մաքսային տարածքում սարքվածքների 
շրջանառության կանոնները
7.	Սարքվածքը Միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ է դրվում սույն տեխնիկական կանոնակարգի, ինչպես նաեւ Միության (Մաքսային միության) այն տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին դրա համապատասխանության դեպքում, որոնց գործողությունը տարածվում է դրա վրա, եւ պայմանով, որ այն անցել է համապատասխանության գնահատման ընթացակարգը՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի VII բաժնի, ինչպես նաեւ Միության (Մաքսային միության) մյուս այն տեխնիկական կանոնակարգերի համաձայն, որոնց գործողությունը տարածվում է դրա վրա։
8.	Չի թույլատրվում Միության մաքսային տարածքում այն սարքվածքի շրջանառությունը, որը չի համապատասխանում սույն տեխնիկական կանոնակարգի եւ Միության (Մաքսային միության) մյուս այն տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրա վրա։

V. Սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը, 
ինչպես նաեւ դրանց մակնշմանն ու շահագործման փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջները
9.	Սարքվածքը մշակվում եւ արտադրվում է այնպես, որ ըստ նշանակության օգտագործելու դեպքում այդ սարքվածքը համապատասխանի սույն տեխնիկական կանոնակարգի համապատասխան հավելվածով սահմանված՝ էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջներին։
10.	Սարքվածքի մականշվածքը պետք է պարունակի սարքվածքի անվանումը եւ (կամ) նշագիրը (տիպը, մակնիշը, մոդելը), դրա հիմնական պարամետրերը, արտադրողի անվանումը եւ (կամ) ապրանքային նշանը (առկայության դեպքում), այն երկրի անվանումը, որի տարածքում արտադրվել է սարքվածքը։ Նշված տեղեկությունները զետեղվում են սարքվածքի վրա եւ նշվում դրան կցվող շահագործման փաստաթղթերում։
Արտադրողի անվանումը եւ (կամ) ապրանքային նշանը (առկայության դեպքում), սարքվածքի անվանումը եւ (կամ) նշագիրը (տիպը, մակնիշը, մոդելը) զետեղվում են սարքվածքի փաթեթվածքի վրա։
11.	Եթե սույն տեխնիկական կանոնակարգի 10-րդ կետով նախատեսված տեղեկությունները հնարավոր չէ զետեղել սարքվածքի վրա, ապա դրանք նշվում են միայն այդ սարքվածքին կցվող շահագործման փաստաթղթերում:
12.	Սարքվածքի մականշվածքը պետք է լինի պարզ, դյուրընթեռնելի եւ սարքվածքի վրա զետեղված լինի այնպիսի տեղում, որը հասանելի է տեսազննման համար՝ առանց գործիքի կիրառմամբ իրականացվող կազմատման՝ ռուսերենով, եւ անդամ պետությունների օրենսդրության համապատասխան պահանջների առկայության դեպքում՝ այն անդամ պետության պետական լեզվով (լեզուներով), որի տարածքում իրացվում է սարքվածքը։
13.	Շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն՝
ա)	սույն տեխնիկական կանոնակարգի 10-րդ կետով նախատեսված տեղեկատվությունը.
բ)	սարքվածքի նշանակության մասին տեղեկատվությունը.
գ)	սարքվածքի մոնտաժման, ցանցին եւ սարքվածքն ըստ նշանակության կիրառելու համար անհրաժեշտ վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսների այլ աղբյուրներին դրա միացման, գործարկման, կարգավորման եւ շահագործման մեջ դնելու կանոններն ու պայմանները (այն դեպքում, երբ նշված կանոնների եւ պայմանների սահմանումն անհրաժեշտ է սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին սարքվածքի համապատասխանությունն ապահովելու համար).
դ)	բնութագրերը եւ պարամետրերը, այդ թվում՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի համապատասխան հավելվածով սահմանված բնութագրերն ու պարամետրերը.
ե)	արտադրողի (արտադրողի կողմից լիազորված անձի), ներմուծողի անվանումները եւ գտնվելու վայրերը (հասցեները), հեռախոսահամարները եւ էլեկտրոնային փոստի հասցեները.
զ)	սարքվածքի արտադրման ամիսն ու տարին եւ (կամ) այդ տեղեկությունների զետեղման տեղի կամ դրանց որոշման եղանակի մասին տեղեկատվությունը.
է)	պիտակը եւ տեխնիկական թերթը (այն դեպքում, երբ դրանց առկայության վերաբերյալ պահանջը եւ դրանցում նշվող տեղեկությունների կազմը սարքվածքի մասով սահմանված են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) խորհրդի կողմից)։ 
14.	Տեխնիկական թերթերի եւ պիտակների բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները, այդ թվում՝ պիտակների ձեւերը եւ դրանց լրացման կանոնները, ինչպես նաեւ դրանց էներգետիկ արդյունավետության դասերը (այսուհետ սույն բաժնում՝ պահանջներ) հաստատվում են Հանձնաժողովի խորհրդի կողմից։
Արտադրողը կամ ներմուծողը պահանջներին համապատասխան որոշում է սարքվածքի էներգետիկ արդյունավետության դասը եւ դրա էներգետիկ արդյունավետությունը։
Սարքվածքի էներգետիկ արդյունավետության դասի եւ դրա էներգետիկ արդյունավետության մասին տեղեկատվությունն արտադրողի, ներմուծողի կողմից զետեղվում է վաճառքի հանվող սարքվածքների ցուցանմուշների մակնշման համար նախատեսված պիտակի վրա։ 
Արտադրողը, ներմուծողը պահանջներին համապատասխան ապահովում են պիտակի, այդ թվում՝ վաճառքի հանվող սարքվածքների ցուցանմուշների մակնշման համար նախատեսված պիտակի, եւ շահագործման փաստաթղթերի առկայությունը։ 
Վաճառողը վաճառքի վայրում զետեղում է պիտակը սարքվածքի նմուշի վրա։ Պիտակները պետք է տեղադրվեն տեսանելի տեղում, լինեն դյուրընթեռնելի եւ ձեւակերպվեն պահանջներին համապատասխան։
Սարքվածքը հեռակա եղանակով վաճառելու դեպքում վաճառողը, նախքան առքուվաճառքի պայմանագիր կնքելը, սպառողին տրամադրում է տեղեկատվություն էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների մասին։
Տեխնիկական թերթը եւ պիտակը (եթե դրանց առկայության վերաբերյալ պահանջը սարքվածքի մասով սահմանված է Հանձնաժողովի կողմից) պետք է ներառեն հետեւյալ տեղեկությունները՝
արտադրողի, ներմուծողի անվանումը եւ ապրանքային նշանը (առկայության դեպքում), մոդելի նշագիրը,
սարքվածքի էներգետիկ արդյունավետության դասի մասին տեղեկատվությունը,
էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների անվանումները եւ դրանց անվանական արժեքները,
սարքվածքների առանձին տեսակների համար պահանջներով սահմանված այլ տեղեկություններ։
Տեխնիկական թերթի եւ պիտակի առկայությունը (եթե դրանց առկայության վերաբերյալ պահանջը սարքվածքի մասով սահմանված է Հանձնաժողովի կողմից) պարտադիր պայման է սարքվածքը Միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դնելու համար։ Տեխնիկական թերթը եւ պիտակը ձեւակերպվում են արտադրողի (արտադրողի կողմից լիազորված անձի) կամ ներմուծողի կողմից։
Տեխնիկական թերթը լրացվում է ռուսերենով եւ անդամ պետության օրենսդրության համապատասխան պահանջի առկայության դեպքում՝ այն անդամ պետության պետական լեզվով (լեզուներով), որտեղ լրացվում է տեխնիկական թերթը: Արտադրողի անվանումը եւ ապրանքային նշանը (առկայության դեպքում), ինչպես նաեւ գրանցված ապրանքային նշանի (առկայության դեպքում) կամ արդյունաբերական նմուշի վերաբերյալ այլ տեղեկություններ, մոդելի նշագիրը կարող են նշվել լատինական այբուբենի տառերի օգտագործմամբ։
15.	Շահագործման փաստաթղթերը կազմվում են ռուսերենով եւ անդամ պետությունների օրենսդրության համապատասխան պահանջների առկայության դեպքում՝ այն անդամ պետության պետական լեզվով (լեզուներով), որի տարածքում իրացվում է սարքվածքը։ Չափման միավորները, տառային ապրանքային նշանները (առկայության դեպքում), հատուկ անունները, բնակավայրերի անվանումները եւ այլ տեղեկություններ շահագործման փաստաթղթերում կարող են ներկայացվել այլ լեզուներով։
Շահագործման փաստաթղթերը կազմվում են թղթային կրիչով՝ փաստաթղթերի տեսքով։ Դրանց կից կարող են ներկայացվել էլեկտրոնային կրիչով շահագործման փաստաթղթեր։ Շահագործման փաստաթղթերը՝ բացառությամբ տեխնիկական թերթի եւ պիտակի, ոչ կենցաղային նշանակության սարքվածքի մասով կազմվում են միայն էլեկտրոնային տեսքով։ 
Եթե սույն տեխնիկական կանոնակարգի 13-րդ կետում նշված տեղեկությունների ծավալը հնարավորություն է տալիս չկազմել շահագործման փաստաթղթեր, ապա թույլատրվում է համապատասխան տեղեկությունները զետեղել սարքվածքի կամ դրա փաթեթվածքի վրա։

VI. Տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին սարքվածքների համապատասխանության ապահովումը 
16.	Սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին սարքվածքի համապատասխանությունն ապահովվում է դրա պահանջների կատարման միջոցով։
Սարքվածքի հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների մեթոդները սահմանվում են միջազգային եւ տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկում ներառված ստանդարտներով, որոնք պարունակում են հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ, որոնք անհրաժեշտ են սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները կիրառելու եւ կատարելու եւ սարքվածքի համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար:

VII. Համապատասխանության գնահատումը
17.	Նախքան սարքվածքը Միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դնելը՝ այն ենթակա է սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, ինչպես նաեւ Միության (Մաքսային միության) մյուս այն տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանության գնահատման, որոնց գործողությունը տարածվում է դրա վրա։
18.	Սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին սարքվածքի համապատասխանության գնահատումն անցկացվում է համապատասխանության հաստատման ձեւով։
19.	Սարքվածքի համապատասխանությունը հաստատելիս հայտատու կարող են լինել անդամ պետության տարածքում դրա օրենսդրությանը համապատասխան գրանցված իրավաբանական անձը կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված ֆիզիկական անձը, որը արտադրող, արտադրողի կողմից լիազորված անձ, վաճառող (ներմուծող) է։
20.	Սարքվածքները ենթակա են համապատասխանության հաստատման՝ սերտիֆիկացման ձեւով՝ ըստ 1ս, 3ս եւ 4ս սխեմաների, կամ համապատասխանության հայտարարագրման ձեւով՝ ըստ 1հ, 2հ, 3հ, 4հ եւ 6հ սխեմաների։ Սարքվածքների առանձին տեսակների համապատասխանության հաստատումն անցկացվում է սույն տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 1 հավելվածով նախատեսված ձեւերով։
Հայտատուն իրականացնում է այն սարքվածքների համապատասխանության հայտարարագրման սխեմայի ընտրությունը, որոնց մասով համապատասխանության հաստատումն անցկացվում է համապատասխանության հայտարարագրման ձեւով։
Հայտատուի որոշմամբ կարող է անցկացվել սերտիֆիկացում ըստ սույն տեխնիկական կանոնակարգով նախատեսված սխեմաների՝ այն սարքվածքների համապատասխանության հայտարարագրման փոխարեն, որոնց մասով համապատասխանության հաստատումն անցկացվում է համապատասխանության հայտարարագրման ձեւով։
21.	Սերիական թողարկման սարքվածքի սերտիֆիկացումն իրականացվում է ըստ 1ս սխեմայի, սարքվածքների խմբաքանակի սերտիֆիկացումը՝ ըստ 3ս սխեմայի, եզակի սարքվածքի սերտիֆիկացումը՝ ըստ 4ս սխեմայի։
Սարքվածքի սերտիֆիկացման ժամանակ հայտատու է համարվում՝
ա)	1ս սխեմայի համար՝ արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը).
բ)	3ս եւ 4ս սխեմաների համար՝ արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը) կամ վաճառողը (ներմուծողը)։
22.	Սարքվածքի սերտիֆիկացումն անցկացնում է անդամ պետության՝ սարքվածքի սերտիֆիկացման հավատարմագրված մարմնի կողմից, որը ներառված է Միության՝ համապատասխանության գնահատման մարմինների միասնական ռեեստրում (այսուհետ՝ սերտիֆիկացման մարմին)։
Սարքվածքի նմուշների հետազոտությունները (փորձարկումները) եւ չափումները սերտիֆիկացման նպատակով անցկացվում են Միության՝ համապատասխանության գնահատման մարմինների միասնական ռեեստրում ներառված՝ հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում (կենտրոնում) (այդ թվում՝ հայտատուի սեփական փորձարկման լաբորատորիայում) (այսուհետ՝ փորձարկման լաբորատորիա (կենտրոն))։
23.	Սարքվածքի սերտիֆիկացման ժամանակ հայտատուն՝
ա)	սերտիֆիկացման մարմին է ներկայացնում սերտիֆիկացման աշխատանքների անցկացման հայտը եւ սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին սարքվածքի համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթերի փաթեթը, որը ներառում է՝ 
այն փաստաթղթի պատճենը, որը պարունակում է տեղեկություններ այն փաստաթղթի (փաստաթղթերի) անվանման ու նշագրի մասին, որին համապատասխան արտադրված է սարքվածքը (ստանդարտ, կազմակերպության ստանդարտ, տեխնիկական պայմաններ կամ այլ փաստաթուղթ) (առկայության դեպքում).
շահագործման փաստաթղթերի պատճենները.
մատակարարման պայմանագրի եւ ապրանքաուղեկից փաստաթղթերի պատճենները (3ս եւ 4ս սխեմաներ). 
արտադրողի (այդ թվում՝ օտարերկրյա արտադրողի) հետ կնքված այն պայմանագրի պատճենը, որով նախատեսվում է տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին Միության մաքսային տարածք մատակարարվող սարքվածքների համապատասխանության ապահովում եւ նշված պահանջներին այդ սարքվածքների անհամապատասխանության համար պատասխանատվություն (արտադրողի կողմից լիազորված անձի համար) (1ս սխեմա)․
կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից տրված՝ կառավարման համակարգի համապատասխանության այն սերտիֆիկատի պատճենը, որի գործողությունը տարածվում է սարքվածքի արտադրության վրա, եւ որով հաստատվում է արտադրողի կողմից ներդրված կառավարման համակարգի համապատասխանությունը համապատասխան ստանդարտի պահանջներին (1ս սխեմա). 
փաստաթուղթ, որը պարունակում է տեղեկություններ սարքվածքի հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների մասին, որոնք անցկացվել են՝ հաստատելու համար դրա բնութագրերի եւ պարամետրերերի համապատասխանությունը սույն տեխնիկական կանոնակարգի համապատասխան հավելվածով սահմանված արժեքներին (առկայության դեպքում).
անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ իրավաբանական անձի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված ֆիզիկական անձի պետական գրանցման ժամանակ տրվող հայտատուի գրանցման կամ հաշվառման (անհատական, նույնականացման) համարի մասին տեղեկություններ.
սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին սարքվածքի համապատասխանությունը հաստատող այլ փաստաթղթեր (առկայության դեպքում). 
բ)	անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկում արտադրության գործընթացի կայունությունը եւ սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին արտադրվող սարքվածքների համապատասխանությունն ապահովելու համար (1ս սխեմա).
գ)	սերտիֆիկացման ընթացակարգն ավարտվելուց հետո զետեղում է Միության շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանը.
դ)	սերտիֆիկացման ընթացակարգն ավարտվելուց հետո ձեւավորում է հետեւյալ փաստաթղթերի փաթեթը՝
սույն կետի «ա» ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը. 
փորձարկման լաբորատորիայում (կենտրոնում) սարքվածքի նմուշների հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների արձանագրությունը (արձանագրությունները).
արտադրության վիճակի վերլուծության ակտը (1ս սխեմա)․
համապատասխանության սերտիֆիկատը։
24.	Սարքվածքի սերտիֆիկացման ժամանակ սերտիֆիկացման մարմինը՝
ա)	իրականացնում է հայտի ուսումնասիրումը եւ սերտիֆիկացում անցկացնելու վերաբերյալ որոշման ընդունումը.
բ)	հայտատուից վերցնում է սարքվածքի նմուշներ՝ հետազոտություններ (փորձարկումներ) եւ չափումներ անցկացնելու համար.
գ)	սույն տեխնիկական կանոնակարգի III բաժնին համապատասխան՝ անցկացնում է սարքվածքի նույնականացում՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի համապատասխան հավելվածով սահմանված եւ շահագործման փաստաթղթերում նշված պարամետրերին դրա բնութագրերի համապատասխանությունը որոշելու միջոցով.
դ)	կազմակերպում է փորձարկման լաբորատորիայում (կենտրոնում) սարքվածքի նմուշների հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների անցկացումը.
ե)	անցկացնում է արտադրողի մոտ արտադրության վիճակի վերլուծությունը (1ս սխեմա).
զ)	ամփոփում է սարքվածքի նմուշների անցկացված հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների, ինչպես նաեւ արտադրության վիճակի վերլուծության արդյունքները (1ս սխեմա).
է)	անցկացնում է սերտիֆիկացված սարքվածքի պարբերական գնահատում (տեսչական հսկողություն) 12 ամիսը 1 անգամ՝ համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում՝ փորձարկման լաբորատորիայում (կենտրոնում) սարքվածքների նմուշների հետազոտությունների (փորձարկումների) ու չափումների եւ (կամ) արտադրության վիճակի վերլուծության միջոցով (1ս սխեմա). 
ը)	սարքվածքների նմուշների հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների, արտադրողի մոտ արտադրության վիճակի վերլուծության (1ս սխեմա) դրական արդյունքների դեպքում հայտատուին տրամադրում է Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2012 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 293 որոշմամբ հաստատված` միասնական ձեւով կազմված համապատասխանության սերտիֆիկատ։
25.	Սերիական թողարկման սարքվածքների համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը սահմանվում է՝ հաշվի առնելով սույն տեխնիկական կանոնակարգի համապատասխան հավելվածով սահմանված՝ էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների գործողության սկզբի ժամկետները, սակայն չպետք է գերազանցի 5 տարին։
Սարքվածքների խմբաքանակի (եզակի սարքվածքի) համար համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետ չի սահմանվում:
26.	Սերիական թողարկման սարքվածքի համապատասխանության հայտարարագրումն իրականացվում է ըստ 1հ, 3հ եւ 6հ սխեմաների, սարքվածքների խմբաքանակի (եզակի սարքվածքի) համապատասխանության հայտարարագրումը՝ ըստ 2հ եւ 4հ սխեմաների։
Սարքվածքի համապատասխանության հայտարարագրման ժամանակ հայտատու է համարվում՝
1հ, 3հ եւ 6հ սխեմաների համար՝ արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը).
2հ եւ 4հ սխեմաների համար՝ արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը), վաճառողը (ներմուծողը)։
27.	1հ եւ 2հ սխեմաներով սարքվածքի համապատասխանության հայտարարագրումը հայտատուի կողմից իրականացվում է սեփական ապացույցների հիման վրա։
Սարքվածքի նմուշների հետազոտությունները (փորձարկումները) եւ չափումները հայտատուի ընտրությամբ անցկացվում են նրա սեփական փորձարկման լաբորատորիայում կամ փորձարկման լաբորատորիայում (կենտրոնում)։
3հ, 4հ եւ 6հ սխեմաներով սարքվածքի համապատասխանության հայտարարագրումը հայտատուի կողմից իրականացվում է սեփական ապացույցների եւ փորձարկման լաբորատորիայում (կենտրոնում) անցկացված հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների արդյունքում ստացված ապացույցների հիման վրա։
28.	1հ եւ 2հ սխեմաներով սարքվածքի համապատասխանության հայտարարագրման դեպքում հայտատուն՝ 
ա)	ձեւավորում է սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին սարքվածքի համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթերի փաթեթ, որը ներառում է՝
այն փաստաթղթի պատճենը, որը պարունակում է տեղեկություններ այն փաստաթղթի (փաստաթղթերի) անվանման ու նշագրի մասին, որին համապատասխան արտադրված է սարքվածքը (ստանդարտ, կազմակերպության ստանդարտ, տեխնիկական պայմաններ կամ այլ փաստաթուղթ) (առկայության դեպքում).
շահագործման փաստաթղթերի պատճենները.
հայտատուի սեփական փորձարկման լաբորատորիայում կամ փորձարկման լաբորատորիայում (կենտրոնում) անցկացված՝ սարքվածքի նմուշների հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների արձանագրությունը (արձանագրությունները).
մատակարարման պայմանագրի եւ ապրանքաուղեկից փաստաթղթերի պատճենները (2հ սխեմա).
արտադրողի (այդ թվում՝ օտարերկրյա արտադրողի) հետ կնքված այն պայմանագրի պատճենը, որով նախատեսվում է սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին Միության մաքսային տարածք մատակարարվող սարքվածքների համապատասխանության ապահովումը եւ նշված պահանջներին այդ սարքվածքների անհամապատասխանության համար պատասխանատվությունը (արտադրողի կողմից լիազորված անձի համար) (1հ սխեմա)
սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին սարքվածքի համապատասխանությունը հաստատող այլ փաստաթղթեր (առկայության դեպքում).
բ)	անցկացնում է սարքվածքի նույնականացում՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի III բաժնին համապատասխան.
գ)	իրականացնում է արտադրական հսկողություն եւ ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի արտադրության գործընթացով ապահովվի սարքվածքի համապատասխանությունը սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին (1հ սխեմա).
դ)	ընդունում է սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին սարքվածքի համապատասխանության հայտարարագիրը՝ Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2012 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 293 որոշմամբ հաստատված միասնական ձեւով, եւ Միության շուկայում զետեղում է արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանը.
ե)	համապատասխանության հայտարարագրման ընթացակարգն ավարտվելուց հետո սույն կետի «ա» ենթակետում նշված փաստաթղթերի փաթեթում ներառում է համապատասխանության հայտարարագիրը։
29.	3հ, 4հ եւ 6հ սխեմաներով սարքվածքի համապատասխանության հայտարարագրման դեպքում հայտատուն՝
ա)	ձեւավորում է փաստաթղթերի փաթեթ, որը ներառում է՝
այն փաստաթղթի պատճենը, որը պարունակում է տեղեկություններ այն փաստաթղթի (փաստաթղթերի) անվանման ու նշագրի մասին, որին համապատասխան արտադրված է սարքվածքը (ստանդարտ, կազմակերպության ստանդարտ, տեխնիկական պայմաններ կամ այլ փաստաթուղթ) (առկայության դեպքում).
շահագործման փաստաթղթերի պատճենները.
մատակարարման պայմանագրի եւ ապրանքաուղեկից փաստաթղթերի պատճենները (4հ սխեմա).
կառավարման համակարգի համապատասխանության սերտիֆիկատը (սերտիֆիկատի պատճենը) (6հ սխեմա).
փաստաթուղթ, որը պարունակում է տեղեկություններ սարքվածքի հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների մասին, որոնք անցկացվել են՝ հաստատելու համար դրա բնութագրերի եւ պարամետրերերի համապատասխանությունը սույն տեխնիկական կանոնակարգի համապատասխան հավելվածով սահմանված արժեքներին.
սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին սարքվածքի համապատասխանությունը հաստատող այլ փաստաթղթեր (առկայության դեպքում).
բ)	անցկացնում է սարքվածքի նույնականացում՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի III բաժնին համապատասխան.


գ)	ապահովում է փորձարկման լաբորատորիայում (կենտրոնում) սարքվածքի հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների անցկացումը.
դ)	իրականացնում է արտադրական հսկողություն եւ ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ, որպեսզի արտադրության գործընթացով ապահովվի սարքվածքի համապատասխանությունը սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին (3հ եւ 6հ սխեմաներ), ինպես նաեւ որակի կառավարման համակարգի գործունեությունն ապահովելու համար (6հ սխեմա).
ե)	ընդունում է սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին սարքվածքի համապատասխանության հայտարարագիրը՝ Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2012 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 293 որոշմամբ հաստատված միասնական ձեւով, եւ զետեղում է Միության շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանը.
զ)	համապատասխանության հայտարարագրման ընթացակարգն ավարտվելուց հետո սույն կետի «ա» ենթակետում նշված փաստաթղթերի փաթեթում ներառում է փորձարկման լաբորատորիայում (կենտրոնում) անցկացված՝ սարքվածքի հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների արձանագրությունը (արձանագրությունները) եւ համապատասխանության հայտարարագիրը։
30.	Համապատասխանության հայտարարագիրը ենթակա է գրանցման՝ Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության հայտարարագիրը գրանցելու, դրա գործողությունը կասեցնելու, վերականգնելու եւ դադարեցնելու կարգին համապատասխան՝ Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի մարտի 20-ի թիվ 41 որոշմամբ հաստատված կարգով։
31.	Սերիական թողարկման սարքվածքների համապատասխանության հայտարարագրի գործողության ժամկետը սահմանվում է՝ հաշվի առնելով սույն տեխնիկական կանոնակարգի համապատասխան հավելվածով սահմանված՝ էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների գործողության սկզբի ժամկետները, սակայն չպետք է գերազանցի 5 տարին։
Սարքվածքների խմբաքանակի (եզակի սարքվածքի) համար համապատասխանության հայտարարագրի գործողության ժամկետ չի սահմանվում:
32.	Սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին սարքվածքի համապատասխանությունը հաստատվելուց հետո ձեւավորված փաստաթղթերի փաթեթը պահվում է հայտատուի մոտ՝ հետեւյալ ժամկետների ընթացքում՝ 
ա)	սերիական թողարկման սարքվածքների համար՝ համապատասխանության հայտարարագրի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողությունը դադարեցվելու օրվանից առնվազն 10 տարի.
բ)	սարքվածքների խմբաքանակի համար՝ խմբաքանակից վերջին սարքվածքի իրացման օրվանից առնվազն 10 տարի.
գ)	եզակի սարքվածքի համար՝ այդ սարքվածքի իրացման օրվանից առնվազն 10 տարվա ընթացքում։
33.	Սարքվածքների մասով սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարման նկատմամբ պետական հսկողությունը (վերահսկողությունը) իրականացվում է անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան:
Սարքվածքները Միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դնելուց հետո հետազոտություններ (փորձարկումներ) եւ չափումներ անցկացնելիս դրանց էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 2-19 հավելվածներով նախատեսված թույլատրելի շեղումները չպետք է հայտատուների եւ սերտիֆիկացման մարմինների կողմից օգտագործվեն որպես չափանիշներ՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին սարքվածքների համապատասխանությունը հաստատելիս։

VIII. Սարքվածքների մակնշումը Միության շուկայում 
արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով
34.	Սարքվածքը, որը համապատասխանում է սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, ինչպես նաեւ Միության (Մաքսային միության) մյուս այն տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրա վրա, եւ անցել է համապատասխանության հաստատման ընթացակարգը, մակնշվում է Միության շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով։
35.	Միության շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով մակնշումն իրականացվում է՝ նախքան սարքվածքն այդ շուկայում շրջանառության մեջ դնելը։
36.	Միության շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանը զետեղվում է յուրաքանչյուր սարքվածքի վրա՝ սարքվածքի ծառայության ամբողջ ժամկետի ընթացքում հստակ եւ պարզ պատկերումն ապահովող ցանկացած եղանակով, ինչպես նաեւ բերվում է կցվող շահագործման փաստաթղթերում։
Թույլատրվում է Միության շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանը զետեղել սարքվածքի փաթեթվածքի վրա՝ անմիջականորեն սարքվածքի վրա դրա զետեղման անհնարինության դեպքում։
_______________


7
ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 1
«Էներգասպառող սարքվածքների 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի 
(ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	

ՑԱՆԿ
էներգասպառող սարքվածքների, որոնց վրա տարածվում է 
«Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության 
տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	) գործողությունը
	Էներգասպառող սարքվածքները
	Համապատասխանության հաստատման ձեւը

	1.	«Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 	/20 	(այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) թիվ 2 հավելվածի 1-ին կետում նշված սառնարանային սարքեր
	համապատասխանության հայտարարագրում

	2.	Տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 3 հավելվածի 1-ին կետում նշված էլեկտրական շարժիչներ՝ ասինխրոն
	համապատասխանության հայտարարագրում

	3.	Տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 4 հավելվածի 1-ին կետում նշված հեռուստացույցներ
	համապատասխանության հայտարարագրում

	4.	Տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 1-ին կետում նշված կենցաղային եւ գրասենյակային էլեկտրական սարքավորումներ՝ սպասման եւ վերաակտիվացման ռեժիմում
	համապատասխանության հայտարարագրում

	5.	Տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 6 հավելվածի 1-ին կետում նշված կենցաղային լվացքի մեքենաներ
	համապատասխանության հայտարարագրում

	6.	Տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 7 հավելվածի 1-ին կետում նշված կենցաղային սպասք լվացող մեքենաներ
	համապատասխանության հայտարարագրում

	7.	Տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 8 հավելվածի 1-ին կետում նշված հեռուստացուցային կցուրդներ
	համապատասխանության հայտարարագրում

	8.	Տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 9 հավելվածի 1-ին կետում նշված էլեկտրական լամպեր
	սերտիֆիկացում

	9.	Տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 10 հավելվածի 1-ին կետում նշված՝ սնուցման արտաքին աղբյուրներ
	համապատասխանության հայտարարագրում

	10.	Տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 11 հավելվածի 1-ին կետում նշված շրջապտուտական պոմպեր
	համապատասխանության հայտարարագրում

	11.	Տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 12 հավելվածի 1-ին կետում նշված օդափոխիչներ՝ էլեկտրաշարժաբերով
	համապատասխանության հայտարարագրում

	12.	Տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 13 հավելվածի 1-ին կետում նշված լյումինեսցենտային լամպեր՝ առանց ներկառուցված գործարկումը կարգավորող ապարատի, բարձր ճնշման գազապարպումային լամպեր, գործարկումը կարգավորող ապարատներ եւ լուսատուներ՝ այդպիսի լամպերի համար
	սերտիֆիկացում

	13.	Տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 14 հավելվածի 1-ին կետում նշված՝ ուղղորդված լույսի լամպեր, լուսադիոդային լամպեր եւ դրանց հետ կապված սարքավորումներ
	սերտիֆիկացում

	14.	Տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 15 հավելվածի 1-ին կետում նշված՝ թմբուկային տիպի չորացնող մեքենաներ
	համապատասխանության հայտարարագրում

	15.	Տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 16 հավելվածի 1-ին կետում նշված փոշեկուլներ
	համապատասխանության հայտարարագրում

	16.	Տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 17 հավելվածի 1-ին կետում նշված՝ կենցաղային նշանակության համակարգիչներ եւ սերվերներ
	սերտիֆիկացում

	17.	Տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 18 հավելվածի 1-ին կետում նշված ջրի պոմպեր
	համապատասխանության հայտարարագրում

	18.	Տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 19 հավելվածի 1-ին կետում նշված՝ օդի օդորակիչներ եւ սենյակային օդափոխիչներ 
	համապատասխանության հայտարարագրում



_____________


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 2
«Էներգասպառող սարքերի 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի 
(ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	)

[bookmark: bookmark9]ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
[bookmark: bookmark10]սառնարանային սարքերի
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող

I. Կիրառության ոլորտը
1.	Սույն պահանջները տարածվում են Եվրասիական տնտեսական միության (ասյուհետ՝ Միություն) մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող կենցաղային նշանակության սառնարանային սարքերի վրա (սառնարաններ, սառցարաններ եւ դրանց համակցությունները), որոնք կարող են կիրառվել առեւտրային նպատակներով (արտադրության մեջ, առեւտրի եւ ծառայությունների ոլորտում), սնվում են մինչեւ 250Վ (ներառյալ) անվանական լարմամբ փոփոխական հոսանքի ցանցից եւ ունեն պաղեցրած եւ (կամ) սառեցրած սննդամթերքի եւ (կամ) այլ արտադրանքի՝ 1500լ-ից ոչ ավելի օգտակար ծավալ՝ բացառությամբ հետեւյալ սառնարանային սարքերի՝ 
ա)	որոնք աշխատում են էլեկտրական մարտկոցներից եւ (կամ) կուտակիչներից եւ որոնք հնարավոր է միացնել մինչեւ 250Վ (ներառյալ) անվանական լարմամբ ցանցին՝ էլեկտրական սնուցման արտաքին (այդ սարքերում չներկառուցված) աղբյուրի (հաստատուն (փոփոխական) հոսանքի կերպափոխիչի) միջոցով.
բ)	որոնց աշխատանքի համար չի պահանջվում էլեկտրական էներգիա.
գ)	որոնք արտադրված են ըստ պատվերի եւ շուկայում հասանելի չեն այլ սպառողների (օգտագործողների)՝ բացի պատվիրատուներից.
դ)	որոնք կիրառվում են առեւտրի ու ծառայությունների ոլորտում եւ ունեն պաղեցրած սննդամթերքը եւ (կամ) այլ արտադրանք հանելու գործընթացին արձագանքող սարքվածք՝ հաշվառման համար տեղեկատվությունը հեռակառավարման համակարգի միջոցով՝ ցանցային միացմամբ ավտոմատ փոխանցելու գործառույթով.
ե)	որոնց գործառույթը պաղեցրած եւ (կամ) սառեցրած սննդամթերքի եւ (կամ) այլ արտադրանքի պահպանումը չէ, այլ միայն խմիչքների պաղեցումը (պաղեցրած խմիչքների բաշխիչներ (դիսպենսերներ)) կամ սառույցի ստացումը եւ պահպանումը (սառույց պատրաստող մեքենաներ)։
Եթե սառնարանային սարքերի մասով ընդունվել են Միության (Մաքսային միության)՝ դրանց նկատմամբ պահանջներ սահմանող այլ տեխնիկական կանոնակարգեր, ապա սառնարանային սարքերը պետք է համապատասխանեն Միության (Մաքսային միության) բոլոր այն տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա։ 

II. Հիմնական հասկացությունները
2.	Սույն պահանջները կիրառելու նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը.
արագ սառեցում՝ ռեւերսային (անջատվող) գործառույթ, որի իրականացման ժամանակ օգտագործողն արտադրողի հրահանգներին համապատասխան ցածրացնում է սառցարանի կամ սառցարանի բաժանմունքի ջերմաստիճանը՝ չսառեցրած սննդամթերքի առավել արագ սառեցումն ապահովելու համար.
ներկառուցվող սառնարանային սարք՝ կահույքի մեջ, պատի խորշում կամ հատուկ հարմարեցված այլ վայրում տեղադրելու համար նախատեսված ստացիոնար սառնարանային սարք. 
սառեցրած սննդամթերքի պահման համար նախատեսված խցիկ՝ սառեցրած սննդամթերքի պահման համար նախատեսված մեկ կամ մի քանի բաժանմունք ունեցող խցիկ. 
սառեցրած սննդամթերքի պահման համար նախատեսված խցիկ՝ առանց եղյամի առաջացման»՝ սառեցրած սննդամթերքի պահման համար նախատեսված խցիկ, որի բոլոր բաժանմունքներն ապասառեցվում են ավտոմատ կերպով՝ ձյունաջրի ավտոմատ հեռացմամբ, եւ որը պաղեցվում է առանց եղյամի առաջացման համակարգով. 
սառցարան՝ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից մինչեւ -18 °C ջերմաստիճանի պայմաններում սառեցրած սննդամթերքի եւ «***» ռեժիմին համապատասխանող պայմաններում սառեցրած սննդամթերքի պահման համար նախատեսված մեկ կամ մի քանի բաժանմունք ունեցող սառնարանային սարք.
սառցարան՝ առանց եղյամի առաջացման»՝ սառցարան, որի բոլոր բաժանմունքներն ապասառեցվում են ավտոմատ կերպով՝ ձյունաջրի ավտոմատ հեռացմամբ, եւ որի առնվազն մեկ բաժանմունքը պաղեցվում է առանց եղյամի առաջացման համակարգով.
սառցարանային բաժանմունք («****» մականշվածքով բաժանմունք)՝ սննդամթերքը մինչեւ -18 °C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանը սառեցնելու եւ սառեցրած սննդամթերքը «***» ռեժիմին համապատասխանող պայմաններում պահելու համար նախատեսված բաժանմունք (բաժանմունքի ներսում թույլատրվում են «**» մականշվածքով գոտիներ եւ (կամ) բաժանմունքներ). 
ընդհանուր բրուտտո ծավալ՝ արտաքին դռնով, առանց ներքին կոմպլեկտավորող տարրերի, փակ դռներով կամ կափարիչներով սառնարանային սարքի կամ բաժանմունքի ներքին միջնապատերով սահմանափակված ծավալը.
պաղեցրած սննդամթերքի համար նախատեսված բաժանմունք՝ շուտ փչացող սննդամթերքի պահման համար նախատեսված բաժանմունք.
սառույց ստանալու համար նախատեսված բաժանմունք՝ սառույց ստանալու եւ պահելու համար նախատեսված ցածրջերմաստիճանային բաժանմունք.
սառեցրած սննդամթերքի պահման համար նախատեսված բաժանմունք՝ սառեցրած սննդամթերքի պահման համար նախատեսված ցածրջերմաստիճանային բաժանմունք.
թարմ սննդամթերքի պահման համար նախատեսված բաժանմունք՝ չսառեցրած սննդամթերքի պահման համար նախատեսված բաժանմունք, որը կարող է բաժանվել մի քանի բաժինների.
«*» մականշվածքով բաժանմունք՝ սառեցրած սննդամթերքի պահման համար նախատեսված բաժանմունք, որտեղ ջերմաստիճանը -6 °C-ից բարձր չէ.
«**» մականշվածքով բաժանմունք՝ սառեցրած սննդամթերքի պահման համար նախատեսված բաժանմունք, որտեղ ջերմաստիճանը -12 °C-ից բարձր չէ.
«***» մականշվածքով բաժանմունք՝ սառեցրած սննդամթերքի պահման համար նախատեսված բաժանմունք, որտեղ ջերմաստիճանը -18 °C-ից բարձր չէ.
չափավոր ջերմաստիճանով բաժանմունք՝ թարմ սննդամթերքի պահման համար նախատեսված բաժանմունքի ջերաստիճանից ավելի բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում սննդամթերքների կամ խմիչքների պահման համար նախատեսված բաժանմունք.
պահման օգտակար մակերես՝ սննդամթերքի պահման համար նախատեսված հորիզոնական մակերեւույթների մակերեսների գումարը՝ օգտակար ծավալի սահմաններում՝ ներառյալ դռան դարակներն ու յուրաքանչյուր բաժանմունքի ներքեւի մասը.
օգտակար ծավալ՝ յուրաքանչյուր բաժանմունքի ընդհանուր բրուտտո ծավալի եւ սննդամթերքի պահման համար չօգտագործվող տարրերի եւ տարածքի ծավալի միջեւ տարբերությունը.
դարակ՝ հորիզոնական մակերեւույթ (վանդակաճաղ, միջնապատ եւ այլն), որի վրա կարող է տեղադրվել սննդամթերքը եւ որը կազմված է կողք կողքի դասավորված մեկ կամ մի քանի ամրացված կամ հանովի տարրերից.
էներգիայի սպառում՝ սառնարանային սարքի կողմից 24 ժամվա ընթացքում սպառվող էներգիայի մեծությունը բնութագրող պարամետր.
«**» մականշվածքով բաժին՝ սառցարանային բաժանմունքի կամ «***» մականշվածքով խցիկի բաժին, որը չունի առանձին դուռ կամ կափարիչ եւ որի ջերմաստիճանը -12 °C-ից բարձր չէ.
առանց եղյամի առաջացման համակարգ՝ ավտոմատ գործարկման համակարգ, որը կանխում է եղյամի մշտական առաջացումը, ապահովում է պաղեցումը՝ օդի հարկադրական շրջանառության միջոցով՝ գոլորշիչի ավտոմատ ապասառեցմամբ եւ ձյունաջրի հեռացմամբ.
սառնարան՝ սննդամթերքի պահման համար նախատեսված սառնարանային սարք, որի մեկ կամ մի քանի բաժանմունքները նախատեսված են թարմ սննդամթերքի տեղադրման համար.
սառնարան՝ առանց եղյամի առաջացման՝ ավտոմատ ապասառեցմամբ եւ բոլոր բաժանմունքներից ձյունաջրի հեռացմամբ սառնարանային սարք, որն ունի 2-ից ոչ պակաս բաժանմունքներ, որոնցից առնվազն մեկը պաղեցվում է առանց եղյամի առաջացման համակարգով, եւ որոնցից առնվազն մեկը նախատեսված է սառեցրած սննդամթերքի պահման համար (նույնիսկ առանց եղյամի առաջացման համակարգի առկայության դեպքում մեկ բաժանմունք ունեցող սառնարանը չի համապատասխանում այս սահմանմանը).
սառնարան-սառցարան՝ սառնարան, որն ունի 2-ից ոչ պակաս բաժանմունքներ, որոնցից առնվազն մեկը նախատեսված է թարմ սննդամթերքի պահման համար (թարմ սննդամթերքի պահման համար նախատեսված բաժանմունք), եւ առնվազն մեկը (սառցարանային բաժանմունք)՝ «***» ռեժիմին համապատասխանող պայմաններում՝ թարմ սննդամթերքի սառեցման եւ սառեցրած սննդամթերքի պահման համար. 
սառնարան-սառցարան՝ առանց եղյամի առաջացման»՝ սառնարան, որի առնվազն 1 բաժանմունքը պաղեցվում է առանց եղյամի առաջացման համակարգով՝ ավտոմատ ապասառեցմամբ եւ դրանից ձյունաջրի հեռացմամբ.
սառնարան-պաղեցուցիչ՝ սառնարան, որում առկա են թարմ սննդամթերքի պահման համար նախատեսված առնվազն 1 բաժանմունք եւ պաղեցման բաժանմունք, սակայն բացակայում են սառեցրած սննդամթերքի պահման համար նախատեսված բաժանմունքներ. 
սառնարանային սարք՝ գործարանային արտադրության ջերմամեկուսացված խցիկ՝ 1 կամ մի քանի բաժանմունքներով, որոնց պաղեցումն ապահովվում է 1 կամ մի քանի սառնարանային ագրեգատներով, բնական կոնվեկցիայով եւ (կամ) առանց եղյամի առաջացման համակարգով.
աբսորբցիոն տիպի սառնարանային սարք՝ սառնարանային սարք, որում սառնության առաջացումն իրականացվում է աբսորբման եղանակով՝ ջերմության արտաքին աղբյուրի օգտագործմամբ.
գինու պահման համար նախատեսված սառնարանային սարք, գինու պահարան, գինու մառան՝ սառնարանային սարք, որը կազմված է գինու պահման համար նախատեսված մեկ կամ մի քանի բաժանմունքից եւ չունի որեւէ այլ բաժանմունք. 
սեղմումային տիպի սառնարանային սարք՝ սառնարանային սարք, որում սառնության առաջացումն իրականացվում է սեղմումային սառնարանային ագրեգատի միջոցով.
«արկղ» տիպի սառնարանային սարք՝ սառնարանային սարք, որի բաժանմունքը (բաժանմունքները) հասանելի են վերեւից.
«պահարան» տիպի սառնարանային սարք՝ սառնարանային սարք, որի բաժանմունքը (բաժանմունքները) հասանելի են առջեւից.
համարժեք սառնարանային սարք՝ միեւնույն ընդհանուր բրուտտո ծավալով եւ օգտակար ծավալներով սառնարանային սարքի մոդել, որն ունի նույնպիսի տեխնիկական, արտադրական եւ շահագործման բնութագրեր ու բաժանմունքների տիպեր, ինչ որ նույն արտադրողի մեկ այլ սառնարանային սարք, որը Միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ է դրվում այլ առեւտրային նշանի ներքո։

III. Սառնարանային սարքերի էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջները եւ էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների սահմանման առանձնահատկությունները
3.	Սառնարանային սարքերի նկատմամբ անցկացվում են համապատասխան փորձարկումներ եւ որոշվում են էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչների (EEI) արժեքները։
Սառնարանային սարքի EEI-ը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝


որտեղ՝
AEC՝ էներգիայի տարեկան սպառումն է (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
SAEC՝ էներգիայի ստանդարտ տարեկան սպառումը։
AEC-ը հաշվարկվում է կՎտ∙ժ/տարի-ով՝ հետեւյալ բանաձեւով՝ 
AEC = E24h × 365,

որտեղ E24h՝ էներգիայի օրական սպառումն է՝ կՎտ∙ժ-ով (մինչեւ 3 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)։
SAEC-ը հաշվարկվում է կՎտ∙ժ-ով՝ հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝
SAEC = Veq × M + N + CH,

որտեղ՝
Veq՝ կենցաղային սառնարանային սարքի համարժեք ծավալն է (լիտրերով).
CH՝ մեծություն, որը հավասար է 50 կվտ∙ժ/տարի՝ պաղեցրած սննդամթերքի համար նախատեսված բաժանմունքի՝ 15լ-ից ոչ պակաս օգտակար ծավալ ունեցող սառնարանային սարքերի համար. 
M եւ N՝ ճշգրտման գործակիցներ, որոնց արժեքները տարբեր տիպի սառնարանային սարքերի համար բերված են 1-ին աղյուսակում (անկախ դռների կամ շարժական արկղերի քանակից)։



Աղյուսակ 1
Սառնարանային սարքերի տիպերը 
	Սառնարանային սարքի նկարագրությունը
	Սառնարանային սարքում բաժանմունքների (խցիկների) առկայությունը եւ համադրությունը[footnoteRef:1] [1:  «+»՝ առկա է, «-»՝ բացակայում է, «±»՝ արտադրողի հայեցողությամբ։] 

	Սառնարանային սարքերի տիպերը M, N

	պահման անվանական ջերմաստիճանը (TC՝ EEI-ը հաշվարկելիս) ( °C)
	+14 եւ բարձր
	+12
	+12
	+5
	0
	0
	-6
	-12
	-18
	-18
	

	բաժանմունքների տեսակները
	Բարձրջերմ-աստիճանային
	գինու պահման համար[footnoteRef:2] [2:  Խցիկում կամ բաժանմունքում պահման ջերմաստիճանը (Тс)՝ +5 °C-ից մինչեւ +20 °C։] 

	գինու մառան [footnoteRef:3] [3:  Tc՝ +8 °C-ից մինչեւ 14 °C։] 

	թարմ սննդամթերքի պահման համար[footnoteRef:4] [4:  Tc՝ 0 °C-ից մինչեւ +8 °C, միջին Тс՝ +4 °C։] 

	Պաղեցման համար[footnoteRef:5] [5:  Tc՝ -2 °C-ից մինչեւ +3°С։] 

	սառույցի ստացում[footnoteRef:6] [6:  Tc՝ 0 °C եւ ցածր։] 

	«*»[footnoteRef:7] [7:  «*» մականշվածքով բաժանմունք։] 

	«**»[footnoteRef:8] [8:  «**» մականշվածքով բաժանմունք։] 

	«***»[footnoteRef:9] [9:  «***» մականշվածքով բաժանմունք։] 

	«****»[footnoteRef:10] [10:  «****» մականշվածքով բաժանմունք։] 

	

	Սառնարան
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	տիպ 1
0,233; 245

	Գինու պահման համար նախատեսված սառնարանային սարք (գինու պահարան, գինու մառան)
	±
	±
	±
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	տիպ 2
0,233; 245

	
	±
	±
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Սառնարան-պաղեցուցիչ եւ սառնարան՝ առանց մականշվածքով բաժանմունքների
	±
	±
	±
	+
	+
	±
	-
	-
	-
	-
	տիպ 3
0,233; 245

	
	±
	±
	±
	+
	±
	+
	-
	-
	-
	-
	

	«*» մականշվածքով բաժանմունքներ ունեցող սառնարան 
	±
	±
	±
	+
	±
	±
	+
	-
	-
	-
	տիպ 4
0,643; 191

	«**» մականշվածքով բաժանմունքներ ունեցող սառնարան
	±
	±
	±
	+
	±
	±
	±
	+
	-
	-
	տիպ 5
0,450; 245

	«***» մականշվածքով բաժանմունքներ ունեցող սառնարան
	±
	±
	±
	+
	±
	±
	±
	±
	+
	-
	տիպ 6
0,777; 303

	Սառնարան-սառցարան
	±
	±
	±
	+
	±
	±
	±
	±
	±
	+
	տիպ 7
0,777; 303

	«Պահարան» տիպի սառնարանային սարք
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	±
	+[footnoteRef:11] [11:  Այդ թվում՝ սառեցրած սննդամթերքի պահման համար նախատեսված պահարաններ՝ «***» մականշվածքով։] 

	+
	տիպ 8
0,539; 315

	«Արկղ» տիպի սառնարանային սարք
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	±
	-
	+
	տիպ 9
0,472; 286

	Ունիվերսալ եւ այլ կիրառման սառնարանային սարքեր
	±
	±
	±
	±
	±
	±
	±
	±
	±
	±
	տիպ 10[footnoteRef:12] [12:  10-րդ տիպի համար M եւ N ճշգրտման գործակիցներն ընտրվում են 1-9-րդ տիպերի համար նշված արժեքներից՝ ելնելով պահման ամենացածր ջերմաստիճանից (7-9-րդ տիպեր) կամ արտադրողի կողմից սահմանված՝ առավելագույն թվով «աստղանիշերով» մականշվածք ունեցող բաժանմունքների առկայությունից (1-6-րդ տիպեր)։] 





Veq-ը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով.

որտեղ՝
n՝ բաժանմունքների քանակն է.
VC՝ բաժանմունքի (խցիկի) ներքին օգտակար ծավալը (լիտրերով)
TC՝ բաժանմունքի (խցիկի) անվանական ջերմաստիճանը (°C-ով).
՝ բաժանմունքի (խցիկի) համար թերմոդինամիկական ճշգրտման գործակից, որը հավասար է փորձարկման ստանդարտ պայմաններում (25 °C) խցիկի անվանական Тс ջերմաստիճանի ու շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի միջեւ տարբերության, եւ 5 °C ջերմաստիճանի պայմաններում՝ թարմ սննդամթերքի պահման համար նախատեսված բաժանմունքում այդ ջերմաստիճանների տարբերության հարաբերությանը.
FFc, CC եւ BI՝ ճշգրտման գործակիցներ, որոնց արժեքները բերված են 2-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 2
Ճշգրտման գործակիցների արժեքները՝ տարբեր սառնարանային սարքերի եւ սառնարանային սարքերի տարբեր բաժանմունքների համար
	Ճշգրտման գործակիցը
	Արժեքը
	Գործակցի կիրառումը

	FF (առանց եղյամի առաջացման)
	1.2
	առանց եղյամի առաջացման սառնարանային սարքի՝ սառեցրած սննդամթերքի պահման բաժանմունքներ (խցիկներ)

	
	1
	այլ սառնարանային սարքեր եւ սառնարանային սարքերի բաժանմունքներ (խցիկներ)

	СС (կլիմայական կատարումը)
	1.2
	արեւադարձային կլիմայում՝ +16 °C-ից մինչեւ +43 °C շրջակա միջավայրի միջին ջերմաստիճանի պայմաններում շահագործման համար նախատեսված սառնարանային սարքեր (Т կատարում)

	
	1.1
	մերձարեւադարձային կլիմայում՝ +16 °C-ից մինչեւ +38 °C շրջակա միջավայրի միջին ջերմաստիճանի պայմաններում շահագործման համար նախատեսված սառնարանային սարքեր (SТ կատարում)

	
	1
	բառեխառն ցուրտ եւ բարեխառն կլիմայում՝ համապատասխանաբար +10 °C-ից մինչեւ +32 °C (SN կատարում) եւ +16 °C մինչեւ +32 °C (N կատարում) շրջակա միջավայրի միջին ջերմաստիճանի պայմաններում շահագործման համար նախատեսված սառնարանային սարքեր 

	BI
(ներկառուցված)
	1.2
	ներկառուցվող սառնարանային սարքեր՝ 580 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ

	
	1
	այլ սառնարանային սարքեր



4.	Սառնարանային սարքերը (բացառությամբ գինու պահարանների, 10 լ-ից պակաս օգտակար ծավալ ունեցող սառնարանային սարքերի) պետք է ունենան էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչի (EEI) հետեւյալ արժեքները՝
ա)	2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից՝ 55-ից պակաս եւ 125-ից պակաս՝ համապատասխանաբար սեղմումային եւ աբսորբցիոն տիպի սառնարանային սարքերի համար.
բ)	2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ից՝ 42-ից պակաս եւ 110-ից պակաս՝ համապատասխանաբար սեղմումային եւ աբսորբցիոն տիպի սառնարանային սարքերի համար։
5.	Արագ սառեցման գործառույթով կամ օգտագործողի կողմից շահագործման փաստաթղթերին համապատասխան մեկ անգամ գործողության մեջ դրված՝ սառցարաններում եւ սառցարանային բաժանմունքներում կառավարման կարգաբերումների մոդիֆիկացման միջոցով իրագործվող նույնանման գործառույթով սառնարանային սարքում պետք է ոչ ուշ, քան 72 ժամ հետո ավտոմատ կերպով վերականգնվեն պահման նախկին նորմալ ջերմաստիճանային պայմանները։


Նշված պահանջը չի կիրառվում մեկ ջերմապահպանիչով եւ մեկ ճնշակով սառնարան-սառցարանների նկատմամբ, որոնք սարքավորված են կառավարման էլեկտրամեխանիկական համակարգով։
Մեկ ջերմապահպանիչով եւ մեկ ճնշակով սառնարան-սառցարանները, որոնք սարքավորված են կառավարման էլեկտրոնային պանելով եւ, շահագործման փաստաթղթերի համաձայն, կարող են օգտագործվել շրջակա միջավայրի +16 °C-ից ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում, պետք է ունենան փոխարկչի՝ «ձմեռային ռեժիմի» գործառույթի մասով հատուկ կարգաբերում, որն ավտոմատ կերպով ապահովում է սառեցրած սննդամթերքի պահման ճիշտ ջերմաստիճանը՝ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանին համապատասխան։
10 լ-ից պակաս օգտակար ծավալ ունեցող կենցաղային սառնարանային սարքերը պետք է ոչ ուշ, քան դատարկ վիճակում 1 ժամ աշխատելուց հետո ավտոմատ կերպով անցնեն 0,00 Վտ սպառվող հզորությամբ աշխատանքային ռեժիմի։ Սարքը սնուցման ցանցից անջատող անջատիչի առկայությունը բավարար պայման չէ` տվյալ պահանջը կատարելու համար։
6.	Սառնարանային սարքերի փորձարկումները (չափումները) անցկացվում են հետեւյալ առանձնահատկություններով՝
ա)	եթե սառնարանային սարքի կազմում առկա են հակակոնդենսացիոն տաքացուցիչներ, որոնք վերջնական օգտագործողը կարող է միացնել կամ անջատել, ապա էներգիայի սպառման փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս դրանք պետք է միացված լինեն, եւ կարգավորման առկայության դեպքում պետք է միացվի առավելագույն տաքացման ռեժիմը.
բ)	եթե սառնարանային սարքի կազմում առկա են սարքեր, որոնց հասանելիությունն ապահովվում է հատուկ դռան միջոցով (օրինակ՝ սառույցի կամ պաղեցրած խմիչքների մատուցման ավտոմատ սարք), եւ որոնք վերջնական օգտագործողը կարող է միացնել եւ անջատել, ապա էներգիայի սպառման փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս դրանք պետք է միացված լինեն, սակայն չպետք է գործեն.
գ)	ունիվերսալ սառնարանային սարքերի եւ բաժանմունքների (խցիկների) համար էներգիայի սպառման փորձարկման (չափման) ժամանակ պահման ջերմաստիճանը պետք է համապատասխանի տվյալ սառնարանային սարքի կազմում առկա ամենասառը տիպի խցիկի անվանական ջերմաստիճանին.
դ)	էներգիայի սպառումը որոշվում է ամենասառը փոխդասավորությամբ՝ շահագործման փաստաթղթերին համապատասխան՝ մշտական նորմալ օգտագործման համար. 
ե)	փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս որոշվում են հետեւյալ պարամետրերը՝
եզրաչափերը (մինչեւ մմ ճշտությամբ).
ընդհանուր բրուտտո ծավալը (մինչեւ ամբողջ թիվ կլորացմամբ՝ խոր. դմ-ով կամ լ-ով).
օգտակար ծավալը (ծավալները) եւ ամբողջական օգտակար ծավալը (ծավալները)՝ պահման համար (մինչեւ ամբողջ թիվ կլորացմամբ՝ խոր. դմ-ով կամ լ-ով).
ապասառեցման տիպը.
պահման ջերմաստիճանը.
էներգիայի սպառումը (կՎտ∙ժ/24 ժ) (մինչեւ 3 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
սառեցման արտադրողականությունը (24 ժամում կգ-ով).
սպառվող հզորությունը (Վտ) (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)․
գինու պահման համար նախատեսված բաժանմունքի խոնավությունը (%) (մինչեւ ամբողջ թիվ կլորացմամբ): 
7.	Սառնարանային սարքերին կցվող՝ «Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	) (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) 13-րդ կետով նախատեսված շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն դրանց բնութագրերի եւ պարամետրերի մասին հետեւյալ տեղեկությունները՝
ա)	սույն բաժնին համապատասխան սահմանված EEI արժեքը.
բ)	բաժինների, շարժական արկղերի եւ դարակների՝ էներգիայի առավել արդյունավետ սպառումն ապահովող փոխդասավորության մասին տեղեկատվությունը.
գ)	էներգիայի նվազագույն սպառումն ապահովելու եղանակների մասին տեղեկատվությունը.
դ)	գինու պահման համար նախատեսված սառնարանային սարքի համար՝ բացառապես գինու պահման համար դրա նշանակության մասին տեղեկությունները։

IV. Սառնարանային սարքերը շրջանառության մեջ դնելուց հետո փորձարկումների (չափումների) անցկացման ժամանակ դրանց էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի թույլատրելի շեղումները
8.	Սառնարանային սարքերը Միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դնելուց հետո անցկացվում են սառնարանային սարքի յուրաքանչյուր մոդելի մեկ նմուշի փորձարկումներ (չափումներ):
Սառնարանային սարքի նմուշը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե սառնարանային սարքի պարամետրերի եւ բնութագրերի ստացված արժեքները համապատասխանում են սույն պահանջների III բաժնին եւ արտադրողի կողմից հայտագրված անվանական արժեքներին՝ 3-րդ աղյուսակում նշված թույլատրելի շեղումների սահմաններում:

Աղյուսակ 3
Թույլատրելի շեղումները
	Չափվող պարամետրը
	Թույլատրելի շեղումը*

	Ընդհանուր բրուտտո ծավալը
	արժեքը չպետք է պակաս լինի անվանական արժեքից ավելի քան 3 %-ով կամ կամ 1 լ-ով՝ կախված այն բանից, թե այդ մեծություններից որն է ավելի մեծ 

	Օգտակար ծավալը
	արժեքը չպետք է պակաս լինի անվանական արժեքից ավելի քան 3 %-ով կամ կամ 1 լ-ով՝ կախված այն բանից, թե այդ մեծություններից որն է ավելի մեծ (եթե օգտագործողը կարող է չափավոր ջերմաստիճանով բաժանմունքի եւ թարմ սննդամթերքի պահման համար նախատեսված բաժանմունքի ծավալները միմյանց նկատմամբ փոփոխել, ապա չափումներն անցկացվում են այնպիսի փոխդասավորությամբ, որի դեպքում չափավոր ջերմաստիճանով բաժանմունքը կարգավորված է մինչեւ նվազագույն ծավալը)

	Սառեցման կարողությունը
	արժեքը չպետք է պակաս լինի անվանական արժեքից ավելի քան 10 %-ով

	Էներգիայի սպառումը (E24h)
	արժեքը չպետք է գերազանցի E24h անվանական արժեքն ավելի քան 10 %-ով

	10 լ-ից պակաս օգտակար ծավալով կենցաղային սառնարանային սարքերի էներգիայի սպառումը 
	արժեքը չպետք է գերազանցի սույն պահանջների 5-րդ կետի չորրորդ պարբերությունում նշված սահմանային արժեքներն ավելի քան 0,10 Վտ-ով՝ 95% հավաստիությամբ

	Գինու պահարանում հարաբերական խոնավությունը
	արժեքը չպետք է գերազանցի անվանական արժեքն ավելի քան 10%-ով

	(*) «Անվանական արժեք» ասելով հասկանում ենք արտադրողի կողմից հայտագրված արժեքը


Եթե սառնարանային սարքի նմուշի (օրինակի) պարամետրերի եւ բնութագրերի ստացված արժեքները չեն համապատասխանում արժեքներին՝ հաշվի առնելով 3-րդ աղյուսակում նշված թույլատրելի շեղումները, ապա փորձակումները հարկավոր է անցկացնել սառնարանային սարքի լրացուցիչ 3 նմուշների նկատմամբ։ 
Սառնարանային սարքի լրացուցիչ 3 նմուշների պարամետրերի եւ բնութագրերի միջին արժեքները պետք է համապատասխանեն 3-րդ աղյուսակում նշված արժեքներին։ 
Այլ դեպքերում սառնարանային սարքի տվյալ մոդելը եւ այլ համարժեք սառնարանային սարքեր հարկավոր է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։
ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 3
«Էներգասպառող սարքերի 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի 
(ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	)

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]Էլեկտրական ասինխրոն շարժիչների 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող

I. Կիրառության ոլորտը
1.	Սույն պահանջները տարածվում են Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող, այդ թվում՝ այլ արտադրատեսակներում ներկառուցված՝ կարճ միակցված ռոտորով, 2-ից մինչեւ 6 բեւեռներով, մինչեւ 1000 Վ անվական լարմամբ, 50 կամ 50/60 Հց անվանական հաճախականությամբ եւ 0,75-ից մինչեւ 375 կՎտ անվանական հզորությամբ՝ մեկ արագությամբ եռաֆազ էլեկտրական ասինխրոն (ինդուկցիոն) շարժիչների վրա, որոնք նախատեսված են անընդմեջ ռեժիմով աշխատելու համար (այսուհետ՝ շարժիչներ)՝ բացառությամբ՝
հեղուկում ամբողջական ընկղման դեպքում աշխատելու համար նախատեսված շարժիչների.
շարժիչների, որոնք ամբողջությամբ ներկառուցված են այլ արտադրատեսակներում (օրինակ՝ ռեդուկտորներ, պոմպեր, օդափոխիչներ կամ ճնշակներ) այնպես, որ դրանց կողմից էներգիայի սպառումը չի կարող ստուգվել այդ արտադրատեսակից առանձին.
տարբեր արգելակային ռեժիմներով աշխատելու համար նախատեսված շարժիչների (օրինակ՝ ռեկուպերատիվ արգելակման գործառույթով շարժիչներ).
շարժիչների, որոնք նախագծված են բացառապես հետեւյալ պայմաններում կիրառելու համար՝
ծովի մակերեւույթից 4000 մ-ը գերազանցող բարձրության վրա,
շրջակա միջավայրի 60 °C-ից բարձր ջերմաստիճանի դեպքում,
400 °C-ից բարձր առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանի դեպքում,
շրջակա միջավայրի -30°C-ից ցածր ջերմաստիճանի դեպքում՝ ցանկացած շարժիչի համար, կամ 0 °C-ից ցածր՝ ջրային հովացմամբ շարժիչի համար.
շարժիչի մուտքի մոտ հովացնող հեղուկի՝ 0 °C-ից ցածր կամ 32 °C-ից բարձր ջերմաստիճանի դեպքում.
հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերում։
Եթե շարժիչների մասով ընդունվել են Միության (Մաքսային միության) այլ տեխնիկական կանոնակարգեր, որոնցով սահմանվում են դրանց ներկայացվող պահանջները, ապա շարժիչները պետք է համապատասխանեն Միության (Մաքսային միության) բոլոր այն տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա։

II. Հիմնական հասկացությունները
2.	Սույն պահանջները կիրառելու նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը.
կարճ միակցված ռոտորով շարժիչ՝ շարժիչ՝ առանց շարժական կոնտակտների, կոլեկտորների, կոնտակտային օղակների կամ ռոտորին միացված էլեկտրական կոնտակտների.


թույլատրելի շեղում՝ փորձարկումների արդյունքում ստացված՝ շարժիչի պարամետրերի արժեքների առավելագույն թույլատրելի շեղումը՝ անձնագրային ցուցանակի վրա կամ շահագործման փաստաթղթերում նշված արժեքների համեմատությամբ.
օգտակար գործողության անվանական գործակից (ηn)՝ օգտակար գործողության գործակից, որի արժեքը սահմանված է արտադրողի կողմից եւ հավասար է օգտակար գործողության նորմավորված գործակցի (ηn) արժեքին կամ գերազանցում է այն.
օգտակար գործողության նորմավորված գործակից (ηn)՝ օգտակար գործողության գործակից, որի արժեքով ապահովվում է շարժիչի համապատասխանությունը էներգետիկ արդյունավետության որոշակի դասին. 
անընդմեջ ռեժիմով աշխատանք՝ հովացման ներկառուցված համակարգով շարժիչի՝ անվանական բեռնվածության դեպքում առանց ընդհատման աշխատելու կարողությունը՝ առանց հասնելու անվանական առավելագույն ջերմաստիճանին.
օգտակար գործողության միջին գործակից՝ միեւնույն կառուցվածքով եւ միեւնույն տեխնիկական բնութագրերով շարժիչների ամբողջության համար միջին արժեք ունեցող օգտակար գործողության գործակից.
արգելակային շարժիչ՝ շարժիչ՝ արգելակման էլեկտրամեխանիկական սարքվածքով, որն անմիջականորեն (առանց կցորդիչային միացումների) ներգործում է շարժիչի լիսեռի վրա.
հաճախականության կերպափոխիչ՝ պտտման արագությունը կարգավորելու համար՝ էլեկտրական էներգիայի կերպափոխիչ, որով անընդհատ հսկվում է շարժիչի վրա մատուցվող էլեկտրական էներգիան՝ այն մեխանիկական էներգիայի փոխարկելու նպատակով՝ բեռնվածության պտտող մոմենտի արագության տրված բնութագրին համապատասխան՝ սնուցման ցանցի փոփոխական հոսանքի հաճախականությունը փոխելու միջոցով։

III. Շարժիչների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջները եւ էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների սահմանման առանձնահատկությունները
3.	2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից օգտակար գործողության նորմավորված գործակցի (ηn) արժեքը չպետք է պակաս լինի 1-ին աղյուսակում էներգետիկ արդյունավետության IE1 դասի համար սահմանված արժեքներից։

Աղյուսակ 1
Էներգետիկ արդյունավետության IE1 դասի համար օգտակար գործողության նորմավորված գործակցի (ηn) արժեքները՝ 50 Հց հաճախականությամբ փոփոխական հոսանքի ցանցից շարժիչների սնուցման դեպքում 
	Անվանական հզորությունը, կՎտ
	Բեւեռների քանակը

	
	2
	4
	6

	0.75
	72.1
	72.1
	70.0

	1.1
	75.0
	75.0
	72.9

	1.5
	77.2
	77.2
	75.2

	2.2
	79.7
	79.7
	77.7

	3
	81.5
	81.5
	79.7

	4
	83.1
	83.1
	81.4

	5.5
	84.7
	84.7
	83.1

	7.5
	86.0
	86.0
	84.7

	11
	87.6
	87.6
	86.4

	15
	88.7
	88.7
	87.7

	18.5
	89.3
	89.3
	88.6

	22
	89.9
	89.9
	89.2

	30
	90.7
	90.7
	90.2

	37
	91.2
	91.2
	90.8

	45
	91.7
	91.7
	91.4

	55
	92.1
	92.1
	91.9

	75
	92.7
	92.7
	92.6

	90
	93.0
	93.0
	92.9

	110
	93.3
	93.3
	93.3

	132
	93.5
	93.5
	93.5

	160
	93.8
	93.8
	93.8

	201 - 375
	94.0
	94.0
	94.0



4.	2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից օգտակար գործողության նորմավորված գործակցի (ηn) արժեքը չպետք է պակաս լինի 2-րդ աղյուսակում էներգետիկ արդյունավետության IE2 դասի համար սահմանված արժեքներից։

Աղյուսակ 2
Էներգետիկ արդյունավետության IE2 դասի համար օգտակար գործողության նորմավորված գործակցի (ηn) արժեքները՝ 50 Հց հաճախականությամբ փոփոխական հոսանքի ցանցից շարժիչների սնուցման դեպքում
	Անվանական հզորությունը, կՎտ
	Բեւեռների քանակը

	
	2
	4
	6

	0.75
	77.4
	79.6
	75.9

	1.1
	79.6
	81.4
	78.1

	1.5
	81.3
	82.8
	79.8

	2.2
	83.2
	84.3
	81.8

	3
	84.6
	85.5
	83.3

	4
	85.8
	86.6
	84.6

	5.5
	87.0
	87.7
	86.0

	7.5
	88.1
	88.7
	87.2

	11
	89.4
	89.8
	88.7

	15
	90.3
	90.6
	89.7

	18.5
	90.9
	91.2
	90.4

	22
	91.3
	91.6
	90.9

	30
	92.0
	92.3
	91.7

	37
	92.5
	92.7
	92.2

	45
	92.9
	93.1
	92.7

	55
	93.2
	93.5
	93.1

	75
	93.8
	94.0
	93.7

	90
	94.1
	94.2
	94.0

	110
	94.3
	94.5
	94.3

	132
	94.6
	94.7
	94.6

	160
	94.8
	94.9
	94.8

	201 - 375
	95.0
	95.1
	95.0



5.	2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ից օգտակար գործողության նորմավորված գործակցի (ηn) արժեքը 7,5-ից մինչեւ 375 կՎտ անվանական հզորությամբ շարժիչների համար չպետք է պակաս լինի 3-րդ աղյուսակում էներգետիկ արդյունավետության IE3 դասի համար սահմանված արժեքներից, կամ պետք է համապատասխանի էներգետիկ արդյունավետության IE2 դասին՝ պտտման արագության կարգավորման համար հաճախականության կերպափոխիչներով սարքավորված շարժիչների համար։

Աղյուսակ 3
Էներգետիկ արդյունավետության IE3 դասի համար օգտակար գործողության նորմավորված գործակցի (ηn) արժեքները՝ 50 Հց հաճախականությամբ փոփոխական հոսանքի ցանցից շարժիչների սնուցման դեպքում
	Անվանական հզորությունը, կՎտ
	Բեւեռների քանակը

	
	2
	4
	6

	0.75
	80.7
	82.5
	78.9

	1.1
	82.7
	84.1
	81.0

	1.5
	84.2
	85.3
	82.5

	2.2
	85.9
	86.7
	84.3

	3
	87.1
	87.7
	85.6

	4
	88.1
	88.6
	86.8

	5.5
	89.2
	89.6
	88.0

	7.5
	90.1
	90.4
	89.1

	11
	91.2
	91.4
	90.3

	15
	91.9
	92.1
	91.2

	18.5
	92.4
	92.6
	91.7

	22
	92.7
	93.0
	92.2

	30
	93.3
	93.6
	92.9

	37
	93.7
	93.9
	93.3

	45
	94.0
	94.2
	93.7

	55
	94.3
	94.6
	94.1

	75
	94.7
	95.0
	94.6

	90
	95.0
	95.2
	94.9

	110
	95.2
	95.4
	95.1

	132
	95.4
	95.6
	95.4

	160
	95.6
	95.8
	95.6

	201 - 375
	95.8
	96.0
	95.8



6.	2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ից օգտակար գործողության նորմավորված գործակցի (ηn) արժեքները 0,75-ից մինչեւ 375 կՎտ անվանական հզորությամբ շարժիչների համար չպետք է պակաս լինեն էներգետիկ արդյունավետության IE3 դասի համար սահմանված արժեքներից, կամ պետք է համապատասխանեն էներգետիկ արդյունավետության IE2 դասին՝ պտտման արագության կարգավորման համար հաճախականության կերպափոխիչներով սարքավորված շարժիչների համար։
7.	Օգտակար գործողության նորմավորված գործակցի (ηn) արժեքը որոշվում է արտադրողի կողմից սահմանված՝ անվանական ելքային հզորության (Pn), անվանական լարման (Un) եւ անվանական հաճախականության (fN) դեպքում։
8.	Շարժիչներին կցվող՝ «Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	) (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) 13-րդ կետով նախատեսված շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն դրանց բնութագրերի եւ պարամետրերի մասին հետեւյալ տեղեկությունները՝
ա)	օգտակար գործողության անվանական գործակիցը (ηn)՝ ամբողջական հզորության, 75 % եւ 50 % անվանական բեռնվածության եւ լարման (UN) դեպքում.
բ)	էներգետիկ արդյունավետության դասը (IE1, IE2 կամ IE3).
գ)	բեւեռների քանակը. 
դ)	անվանական ելքային հզորությունը կամ անվանական ելքային հզորության արժեքների տիրույթը (կՎտ).
ե)	անվանական հաճախականությունը (Հց). 
զ)	շարժիչի անվանական լարումը կամ անվանական լարման արժեքների տիրույթը (Վ).
է)	պտտման անվանական արագությունը կամ անվանական արագության արժեքների ընդգրկույթը (պտույտ/րոպե).
ը)	տեղեկատվություն շահագործման այն պայմանների մասին, որոնցում կիրառման համար նախագծվել է շարժիչը՝
ծովի մակերեւույթից բարձրությունը, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը (այդ թվում՝ ջրային հովացմամբ շարժիչների համար).
շարժիչի մուտքի մոտ հովացնող հեղուկի ջերմաստիճանը.
շարժիչի առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը։


IV. Շարժիչները շրջանառության մեջ դնելուց հետո փորձարկումների (չափումների) անցկացման ժամանակ դրանց էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի թույլատրելի շեղումները
9.	Շարժիչները Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դնելուց հետո անցկացվում են շարժիչի յուրաքանչյուր մոդելի մեկ նմուշի փորձարկումներ (չափումներ):
Շարժիչի նմուշը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե կորուստների ստացված արժեքները (1-ηn) չեն գերազանցում սույն պահանջների 1-3-րդ աղյուսակներում սահմանված՝ օգտակար գործողության նորմավորված գործակցի (ηn) արժեքներին համապատասխանող կորուստների արժեքները (1-ηn) ավելի քան 15 %-ով (0,75-ից մինչեւ 150 կՎտ անվանական հզորությամբ շարժիչների համար) եւ ավելի քան 10 %-ով (150-ից մինչեւ 375 կՎտ անվանական հզորությամբ շարժիչների համար)։
Եթե ստացված արժեքները չեն համապատասխանում նշված արժեքներին, ապա փորձարկումները (չափումները) հարկավոր է անցկացնել տվյալ մոդելի շարժիչի լրացուցիչ 3 նմուշների նկատմամբ։ Շարժիչի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե փորձարկված 3 շարժիչների համար կորուստների միջին արժեքները (l-ηN) չեն գերազանցում սույն կետի երկրորդ պարբերությունում նշված արժեքները:
Այլ դեպքերում շարժիչի տվյալ մոդելը հարկավոր է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։
_____________


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 4
«Էներգասպառող սարքվածքների 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի 
(ԵԱՏՄ ՏԿ/	20	)

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
հեռուստացույցների էներգետիկ 
արդյունավետությանը ներկայացվող

I. Կիրառության ոլորտը
1.	Սույն պահանջները տարածվում են Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ բաց թողնվող հեռուստացույցների վրա, որոնց սնուցումն իրականացվում է մինչեւ 250 Վ (ներառյալ) անվանական լարման էլեկտրական ցանցից, եւ որոնք նախատեսված են բնակելի եւ գրասենյակային տարածքներում շահագործման համար։
Եթե հեռուստացույցների մասով ընդունվել են Միության այլ տեխնիկական կանոնակարգեր (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգեր), որոնցով սահմանվում են դրանց ներկայացվող պահանջները, ապա հեռուստացույցները պետք է համապատասխանեն Միության բոլոր այն տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա։

II. Հիմնական հասկացությունները
2.	Սույն պահանջները կիրառելու նպատակներով օգտագործվում են հետեւյալ հասկացությունները, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը.
տնային ռեժիմ՝ հեռուստացույցի այն վիճակը, որն արտադրողը խորհուրդ է տալիս տնային օգտագործման համար
պատկերման ռեժիմների նախադրված համալարումներով մենյու՝ հեռուստացույցի՝ արտադրողի կողմից նախապես սահմանված համալարումների հավաքակազմը, որից օգտագործողը հեռուստացույցը միացնելուց հետո կարող է ընտրել պատկերման ռեժիմի համալարումը.
ամբողջական HD լուծաչափ՝ էկրանի լուծաչափը՝ առնվազն 1920 × 1080 ֆիզիկական փիքսելների ընդհանուր քանակով
անջատման ռեժիմ՝ հեռուստացույցի վիճակը, որի ժամանակ այն միացված է սնուցման աղբյուրին, չի գտնվում աշխատանքի ռեժիմի կամ սպասման ռեժիմի մեջ եւ ապահովում է էլեկտրամագնիսական համատեղելիությանը ներկայացվող պահանջների կատարումը (անկախ անջատման ռեժիմի ցուցանշման ֆունկցիայի առկայությունից կամ բացակայությունից)
աշխատանքի ռեժիմ՝ հեռուստացույցի վիճակը, որի ժամանակ այն միացված է սնուցման աղբյուրին եւ վերարտադրում է ձայն ու պատկեր 
սպասման ռեժիմ (սպասող ռեժիմ)՝ հեռուստացույցի վիճակը, որի ժամանակ այն միացված է սնուցման աղբյուրին եւ անսահմանափակ ժամանակով իրականացնում է վերաակտիվացման ֆունկցիան (այդ թվում՝ վերաակտիվացման (պատրաստության) ունակության ցուցանշմամբ) եւ (կամ) տեղեկացման կամ վիճակի արտացոլման ֆունկցիան
հեռուստացույցի մոնիտոր՝ ներկառուցված էկրանով հեռուստացույց, որը նախատեսված է տեսալսողական ազդանշանների վերարտադրման համար, որոնք փոխանցվում են մեկ կամ մի քանի արտաքին սարքվածքներից, որոնք միացված են տեսալսողական ազդանշանների փոխանցման՝ լարով (RCA, SCART, HDMI եւ այլն) եւ (կամ) անլար ստանդարտ միջերեսի միջոցով (բացառությամբ DVI եւ SDI ոչ ստանդարտ տեսաազդանշանների), եւ որը չունի հեռուստա- եւ ռադիոհեռարձակման ազդանշանների ընդունման եւ վերարտադրման ներկառուցված միջոցներ
հեռուստատեսային ընդունիչ՝ տեսալսողական ազդանշանների ընդունման եւ վերարտադրման համար նախատեսված հեռուստացույց, որը Միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ բաց է թողնվում ապարատի կամ համակարգի տեսքով եւ բաղկացած է դիսփլեյից ու մեկ կամ մի քանի թյուներներից (ընդունիչներից), ինչպես նաեւ անհրաժեշտության դեպքում՝ գրանցման եւ վերարտադրման ֆունկցիաներ ունեցող լրացուցիչ սարքվածքներից (DVD-նվագարկիչ, մագնիսական կոշտ սկավառակի վրա կուտակիչ, տեսամագնիտոֆոն եւ այլն)՝ ապարատի (միասնական համակցված սարքվածքի) կամ մի քանի ապարատներից բաղկացած համակարգի տեսքով
հեռուստացույց՝ հեռուստատեսային ընդունիչ կամ հեռուստացույցի մոնիտոր
տեղեկացման կամ վիճակի արտացոլման ֆունկցիա՝ ֆունկցիա, որն ապահովում է տեղեկատվության տրամադրումը կամ հեռուստացույցի վիճակի արտացոլումը՝ դրա էկրանի վրա, այդ թվում՝ ժամանակի ցուցանշումը
վերաակտիվացման ֆունկցիա՝ ֆունկցիա, որը հեռահար կառավարման սարքվածքների, թայմերների միջոցով ապահովում է սպասման ռեժիմից աշխատանքի ռեժիմի անցնելու ունակությունը, որի ժամանակ տեղի է ունենում լրացուցիչ ֆունկցիաների կատարման ակտիվացում։


III. Հեռուստացույցների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջները եւ էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների սահմանման առանձնահատկությունները
3.	Հեռուստացույցը պետք է ունենա էլեկտրասնուցման ռեժիմի կառավարման՝ հետեւյալ առնվազն մեկ տեսակի սարքվածք (սարքվածքներ)՝
ա)	ավտոմատ կառավարման սարքվածք, որն օգտագործողի վերջին գործողություններին (օրինակ՝ ալիքների փոխարկումը եւ նմ) հաջորդող՝ առավելագույնը 4 ժամվա ընթացքում ցանցին միացված հեռուստացույցը բերում է սպասման ռեժիմի կամ անջատման ռեժիմի կամ ցանկացած այլ ռեժիմի, որի դեպքում օգտագործվող թույլատրելի հզորությունը չի գերազանցում սպասման ռեժիմի կամ անջատման ռեժիմի համար սահմանված արժեքները
բ)	ավտոմատ կառավարման սարքվածք (եթե առկա է լավ տեսանելի մեխանիկական անջատիչ, որը հեռուստացույցը փոխարկում է առավելագույնը 0,01 Վտ սպառվող հզորության ռեժիմի), որը տեղակայված է ցանցին միացված հեռուստացույցի առջեւի վահանակի վրա կամ հեռուստացույցի վրա տեսանելի ու հեշտ հասանելի մեկ այլ տեղում, եւ որի միջոցով հեռուստացույցը փոխարկվում է սույն կետի «ա» ենթակետում նշված ռեժիմներից որեւէ մեկին։
4.	Նախքան հեռուստացույցի՝ ավտոմատ կառավարման սարքվածքի միջոցով աշխատանքի ռեժիմից մեկ այլ ռեժիմի փոխարկվելը, դրա էկրանին պետք է արտացոլվի այդ մասին նախազգուշացնող հաղորդում։
5.	Աշխատանքի ռեժիմում հեռուստացույցի սպառվող հզորությունը դրա էկրանի հնարավոր առավելագույն պայծառության առնվազն 65 %-ի դեպքում չպետք է գերազանցի 1-ին աղյուսակում նշված արժեքները։


Աղյուսակ 1 
Աշխատանքի ռեժիմում հեռուստացույցի սպառվող հզորությունը
	Հեռուստացույցի տեսակը
	Հեռուստացույցներ՝ ամբողջական HD լուծաչափով
	Այլ հեռուստացույցներ (ներառյալ կինեսկոպային)

	2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից

	Հեռուստատեսային ընդունիչ
	20 Վտ + А х 1,12 х 4,3224 Վտ/դմ2
	20 Վտ + А х 4,3224 Վտ/դմ2

	Հեռուստացույցի մոնիտոր
	15 Վտ + А х 1,12 х 4,3224 Վտ/դմ2
	15 Վտ + А х 4,3224 Վտ/դմ2

	2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ից

	Հեռուստատեսային ընդունիչ
	16 Վտ + А х 3,4579 Վտ/դմ2

	Հեռուստացույցի մոնիտոր
	12 Վտ + А х 3,4579 Վտ/դմ2


Ծանոթագրություն. А-ն՝ էկրանի վրա պատկերի տեսանելի տիրույթի մակերեսը (քառ. դմ-ով)։

6.	Սպասման ռեժիմում հեռուստացույցի սպառվող հզորությունը չպետք է գերազանցի 2-րդ աղյուսակում նշված արժեքները։

Աղյուսակ 2
Սպասման ռեժիմում հեռուստացույցի սպառվող հզորությունը
	Սպասման ռեժիմում կատարվող ֆունկցիաներ
	Սպառվող հզորություն, (Վտ), ոչ ավելի

	2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից

	Վերաակտիվացման ֆունկցիա (այդ թվում՝ վերաակտիվացման (պատրաստության) ունակության ցուցանշմամբ)
	1,00

	Վերաակտիվացման ֆունկցիա եւ տեղեկացման կամ վիճակի արտացոլման ֆունկցիա
	2,00

	2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ից

	Վերաակտիվացման ֆունկցիա (այդ թվում՝ վերաակտիվացման (պատրաստության) ունակության ցուցանշմամբ)
	0,50

	Վերաակտիվացման ֆունկցիա եւ տեղեկացման կամ վիճակի արտացոլման ֆունկցիա
	1,00


7.	Անջատման ռեժիմում հեռուստացույցի սպառվող հզորությունը չպետք է գերազանցի 3-րդ աղյուսակում նշված արժեքները։

Աղյուսակ 3
Անջատման ռեժիմում հեռուստացույցի սպառվող հզորություն
	Էլեկտրասնուցման ռեժիմի կառավարման սարքվածքի տիպ
	Սպառվող հզորություն, (Վտ), ոչ ավելի

	2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից

	Ավտոմատ կառավարման սարքվածք
	1,00

	2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ից

	Ավտոմատ կառավարման սարքվածք
	0,30

	Ավտոմատ կառավարման սարքվածք, եթե առկա է լավ տեսանելի մեխանիկական անջատիչ, որը հեռուստացույցը փոխարկում է առավելագույնը 0,01 Վտ սպառվող հզորության ռեժիմի
	0,50



8.	Հեռուստացույցի մոնիտորները եւ հեռուստատեսային ընդունիչների՝ առանձին մատակարարվող լրացուցիչ ապարատները պետք է համապատասխանեն սույն պահանջների 6-րդ եւ 7-դ կետերում նշված՝ սպառվող հզորությանը ներկայացվող պահանջներին։
9.	Պատկերման ռեժիմների նախադրված համալարումներով մենյու ունեցող հեռուստացույցները սկզբնական ակտիվացման դեպքում պետք է ապահովեն աշխատանքը տնային ռեժիմում, որը պետք է լինի սկզբնադրված։
Եթե օգտագործողն ընտրում է տնային ռեժիմից տարբեր ռեժիմ, ապա պետք է նախատեսված լինի ռեժիմը հաստատելու հնարավորություն։
10.	Աշխատանքի ռեժիմում հեռուստացույցների սպառվող հզորության չափումն իրականացվում է հետեւյալ պայմանների պահպանմամբ՝
ա)	պատկերման ռեժիմների նախադրված համալարումներով մենյու չունեցող հեռուստացույցների համար պայծառության եւ ցայտունության կարգավորիչները սահմանվում են սույն պահանջների 12-րդ կետի «գ» ենթակետին համապատասխան
բ)	պատկերման ռեժիմների նախադրված համալարումներով մենյու ունեցող հեռուստացույցների համար սահմանվում է չափման ռեժիմ՝ սույն փաստաթղթի 12-րդ կետի «բ» ենթակետին համապատասխան
գ)	հեռուստացույցի մոնիտորը պետք է միացված լինի համապատասխան թյուներին, որի սպառվող հզորությունը չպետք է հեռուստացույցի մոնիտորի սպառվող հզորությունը չափելիս հաշվի առնվի.
դ)	հեռուստատեսային ընդունիչի մուտքի վրա մատուցվում է հեռուստատեսային լրիվ ազդանշան, որը մոդուլացվում է «սպիտակ դաշտ» տեսաազդանշանով եւ ±27 կՀց շեղմամբ 1000 Հց ձայնային հաճախականության ազդանշանով։ Բարձրախոսների սեղմակների վրա հեռուստատեսային ընդունիչի բարձրության կարգավորիչով սահմանվում է 50 մՎտ հզորությանը համապատասխանող լարում
ե)	հեռուստացույցի մոնիտորի աուդիոմուտքի վրա տրվում է 0,5 Վ լարմամբ՝ 1000 Հց ձայնային հաճախականության ազդանշան։ Բարձրախոսների սեղմակների վրա հեռուստացույցի մոնիտորի բարձրության կարգավորիչով սահմանվում է 50 մՎտ հզորությանը համապատասխանող լարում․
զ)	սպառվող հզորությունը չափելու ժամանակ հեռուստացույցի բարձրության կարգավորիչը պետք է լինի սահմանված դիրքով
է)	չափումները պետք է անցկացվեն՝
շրջակա միջավայրի 23 ± 5 °C ջերմաստիճանում,
հեռուստացույցի մուտքի վրա հեռարձակող հեռուստատեսության դինամիկական հեռուստատեսային ազդանշանի մատուցման դեպքում,
հեռուստացույցի պայծառության, ցայտունության, բարձրության կարգավորիչների դիրքերի դեպքում՝ սույն կետի «ա», «բ», «դ»-«զ»
ը)	սպառվող միջին հզորությունը պետք է չափվի 10 րոպեի ընթացքում,
այն բանից հետո, երբ հեռուստացույցն առնվազն 1 ժամ գտնվել է սպասման ռեժիմում, իսկ հետո՝ առնվազն 1 ժամ՝ աշխատանքի ռեժիմում։ Չափումները պետք է անցկացվեն նախքան հեռուստացույցի՝ աշխատանքի ռեժիմում առավելագույնը 3 ժամ գտնվելու պահը։ Հեռուստացույցի՝ աշխատանքի ռեժիմում գտնվելու ժամանակ էկրանին պետք է արտացոլվի մատուցվող հեռուստատեսային ազդանշանը։ Այն հեռուստացույցների համար, որոնց կայունացման ժամանակը 1 ժամից պակաս է, սպառվող հզորության չափման տեւողությունը կարող է կրճատվել, եթե չափումների արդյունքների ստացված արժեքները նշված մեթոդիկայի համաձայն ստացված չափումների արդյունքների արժեքներից չտարբերվեն ավելի, քան 2 %-ով
առանց պայծառության ավտոմատ կարգավորման ֆունկցիան ակտիվացնելու (դրա առկայության դեպքում)։ Եթե նման ֆունկցիա նախատեսված է եւ այն չի կարող անջատվել, չափումներն անցկացվում են լույսի միացված արտաքին աղբյուրի առկայությամբ, որն անմիջապես արտաքին լուսավորվածության տվիչի վրա ստեղծում է առնվազն 300 լք լուսավորվածության մակարդակ։ Սպառվող հզորության միջին արժեքը չպետք է գերազանցի սույն պահանջների 5-րդ կետով սահմանված արժեքները՝ հաշվի առնելով սույն կետի «է» ենթակետում նշված թույլատրելի շեղումը։
11.	Սպասման ռեժիմում եւ անջատման ռեժիմում հեռուստացույցի սպառվող հզորության չափումները պետք է իրականացվեն հետեւյալ պայմանների պահպանմամբ՝
ա)	0,50 Վտ եւ ավելի հզորության դեպքում չափումները կատարվում են 2 % կամ դրանից պակաս անորոշությամբ՝ 95 % վստահության մակարդակի պարագայում
բ)	0,50 Վտ-ից պակաս հզորության դեպքում չափումները կատարվում են 0,01 Վտ կամ դրանից պակաս անորոշությամբ՝ 95 % վստահության մակարդակի պարագայում
գ)	սպառվող հզորության չափված արժեքները պետք է համապատասխանեն սույն պահանջների 2-րդ եւ 3-րդ աղյուսակներում նշված արժեքներին՝ հաշվի առնելով սույն պահանջների 10-րդ կետի «ը» ենթակետում նշված թույլատրելի շեղումը։
12.	Առավելագույն պայծառության չափումը պետք է իրականացվի հետեւյալ պայմանների պահպանմամբ՝
ա)	«Օգտագործող» ռեժիմում առավելագույն պայծառության արժեքը որոշելու համար հեռուստացույցի մուտքի վրա մատուցվում է «սպիտակ դաշտ» ազդանշանը։ Հեռուստացույցի ցայտունության եւ պայծառության կարգավորիչները սահմանվում են առավելագույն դիրքի վրա։ Պայծառաչափով չափվում է պայծառությունը՝ հեռուստացույցի էկրանի կենտրոնում։ Այս կերպ չափված արժեքն էլ կլինի հեռուստացույցի առավելագույն պայծառությունը
բ)	պատկերման ռեժիմների նախադրված համալարումներով մենյու ունեցող հեռուստացույցների համար պետք է ընտրվի այնպիսի ռեժիմ, որի դեպքում հեռուստացույցի էկրանի կենտրոնում պայծառությունը կկազմի առավելագույն պայծառության առնվազն 65 %-ը։ Այդ ռեժիմը պետք է սահմանվի սպառվող հզորությունը չափելիս
գ)	պատկերման ռեժիմների նախադրված համալարումներով մենյու չունեցող հեռուստացույցների համար դրանց էկրանների կենտրոնում պայծառության եւ ցայտունության կարգավորիչներով սահմանվում է պայծառություն՝ առավելագույն պայծառության առնվազն 65 %-ը։
13.	Հեռուստացույցներին կցվող՝ «Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	) (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) 13-րդ կետով նախատեսված շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն դրանց բնութագրերի եւ պարամետրերի մասին հետեւյալ տեղեկությունները՝
ա)	սպառվող հզորությունը եւ տնային ռեժիմում հեռուստացույցի հզորությունը (Վտ-ով), որոնց արժեքները ներկայացվում են մինչեւ 1 տասնորդական նիշ (100 Վտ չգերազանցող հզորության համար) կամ մինչեւ ամբողջ թիվ (100 Վտ գերազանցող հզորության համար) կլորացմամբ
բ)	սպասման ռեժիմում եւ անջատման ռեժիմում պարամետրերի մասին տեղեկությունները՝
սպառվող հզորությունը (Վտ-ով), որի արժեքը ներկայացվում է մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ․
հեռուստացույցի աշխատանքի ռեժիմի ընտրության կամ ծրագրավորման եղանակի նկարագրությունը,
այն ռեժիմի ապահովման համար գործողությունների հաջորդականությունը, որի դեպքում հեռուստացույցն ավտոմատ փոխում է աշխատանքային ռեժիմը
գ)	սնդիկի պարունակության (մգ-ով) եւ կապարի առկայության մասին տեղեկություններ (այդ վտանգավոր նյութերի առկայության դեպքում):
14.	Տեխնիկական կանոնակարգի 23-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված փաստաթղթերի լրակազմի մեջ հեռուստացույցների համար լրացուցիչ ներառվում է տեղեկատվություն՝ հետեւյալի մասին՝
14.	Տեխնիկական կանոնակարգի 23-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված փաստաթղթերի լրակազմում հեռուստացույցների համար լրացուցիչ ներառվում է տեղեկատվություն՝
ա)	փորձարկումների (չափումների) ժամանակ վերահսկվող հետեւյալ պարամետրերի մասին՝
շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը (°C-ով).
փորձարկման լարումը (Վ-ով) եւ հաճախականությունը (Հց-ով).
լարման կորի սինուսոիդության աղավաղման գործակիցը.
փորձարկման ձայնա- եւ տեսաազդանշանների աղբյուրների միացման պայմանները.
փորձարկումների (չափումների) ժամանակ օգտագործվող սարքավորման մասին տեղեկատվության (փաստաթղթերի) առկայությունը, փորձարկումների (չափումների) կատարման մասին եւ չափումների կատարման ժամանակ միացումների սխեմայի մասին տեղեկությունները.
բ)	աշխատանքի ռեժիմում հեռուստացույցի հետեւյալ պարամետրերի մասին՝
հեռարձակող հեռուստատեսության դինամիկ հեռուստատեսային ազդանշանի բնութագրերը.
օգտագործվող հզորության նկատմամբ կայուն վիճակի ապահովման համար գործողությունների հաջորդականությունը.
պատկերի ռեժիմների նախադրված սարքաբերումներով ընտրացանկ ունեցող հեռուստացույցների համար՝ տնային ռեժիմում էկրանի պայծառության հարաբերությունը դրա առավելագույն պայծառության նկատմամբ (%-ով).
հեռուստատեսային մոնիտորների համար՝ փորձարկումների (չափումների) կատարման ժամանակ օգտագործվող կարգավորչի համապատասխան բնութագրերի նկարագրությունը.
գ)	սպասման ռեժիմում եւ անջատման ռեժիմում հեռուստացույցի հետեւյալ պարամետրերի մասին՝
չափման կիրառվող մեթոդը.
աշխատանքի ռեժիմի տեւողությունը օգտագործողի վերջին գործողությունից հետո՝ մինչ հեռուստացույցն ավտոմատ կերպով անցնում է սպասման ռեժիմի կամ անջատման ռեժիմի կամ էլ մեկ այլ ռեժիմի, որի ժամանակ էներգասպառումը չի գերազանցում սպասման ռեժիմի եւ (կամ) անջատման ռեժիմի համար սահմանված արժեքները:
IV. Հեռուստացույցների էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ դրանք շրջանառության մեջ դրվելուց հետո փորձարկումների (չափումների) կատարման ժամանակ 
15.	Միության մաքսային տարածքում հեռուստացույցները շրջանառության մեջ դրվելուց հետո կատարվում են հեռուստացույցի յուրաքանչյուր մոդելի մեկ նմուշի փորձարկումներ (չափումներ):
Հեռուստացույցի նմուշը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող հետեւյալ արդյունքներն ստանալու դեպքում՝
աշխատանքի ռեժիմում հեռուստացույցի օգտագործվող հզորությունը չպետք է ավելի քան 7 %-ով գերազանցի սույն պահանջների 1-ին աղյուսակում նշված արժեքը.
սպասման ռեժիմում եւ անջատման ռեժիմում հեռուստացույցի օգտագործվող հզորությունը չպետք է ավելի քան 0,10 Վտ-ով գերազանցի սույն պահանջների համապատասխանաբար 2-րդ եւ 3-րդ աղյուսակներում նշված արժեքները.
պայծառությունը չպետք է լինի հեռուստացույցի առավելագույն պայծառության 60 %-ից պակաս:
Եթե ստացված արժեքները չեն համապատասխանում նշված արժեքներին, ապա փորձարկումները (չափումները) հարկ է կատարել հեռուստացույցի 3 լրացուցիչ նմուշների նկատմամբ։
Հեռուստացույցի մոդելը համարվում է սույն պահանջների պահանջներին համապատասխանող, եթե հեռուստացույցի այդ մոդելի 3 լրացուցիչ նմուշների համար պարամետրերի միջին արժեքները համապատասխանում են սույն պահանջներին:
Այլ դեպքերում հեռուստացույցի տվյալ մոդելը հարկ է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։
———————

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5
«Էներգասպառող սարքվածքների 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի 
(ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	)

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
սպասման եւ վերաակտիվացման ռեժիմում կենցաղային եւ գրասենյակային էլեկտրական սարքավորման էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող

I. Կիրառության ոլորտը
1.	Սույն պահանջները տարածվում են հատուկ պատրաստվածություն չունեցող օգտագործողների կողմից կենցաղում կամ գրասենյակում (այդ թվում` սենքերից դուրս) օգտագործման համար նախատեսված՝ անմիջապես մինչեւ 250 Վ (ներառյալ) անվանական լարման էլեկտրական ցանցից աշխատող՝ Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող հետեւյալ սարքավորման (այսուհետ՝ սարքավորում) վրա՝
ա)	լվացքի մեքենաներ, թմբուկային տիպի չորացնող մեքենաներ եւ այլ սարքավորում՝ սպիտակեղեն, հագուստ եւ կոշկեղեն մշակելու (լվանալու, արդուկելու, չորացնելու, մաքրելու) համար.
բ)	սպասք լվացող մեքենաներ.
գ)	էլեկտրական սալօջախներ, ջեռապահարաններ եւ եփման պանելներ.
դ)	միկրոալիքային վառարաններ.
ե)	տոստերներ, ճարպաջեռոցներ, էլեկտրադանակներ, աղացներ, սրճեփներ եւ այլ սարքեր՝ սննդի պատրաստման եւ մշակման համար.
զ)	մազերը կտրելու համար սարքեր, ֆեներ, ածելիներ, ատամի խոզանակներ, մերսման սարքավորում եւ այլ սարքավորում՝ մաշկի խնամքի համար.
է)	սարքավորում՝ անոթներ եւ փաթեթվածքներ փակելու ու բացելու համար.
ը)	կշեռքներ.
թ)	կապի վերջնակետային սարքավորում` հեռահաղորդակցական կապից սնվող՝.
ժ)	տպիչներ.
ժա)	տեսածրիչներ.
ժբ)	ցուցարկիչներ.
ժգ)	փոփոխական հոսանքի ցանցից սնուցվող՝ ակտիվ ակուստիկ համակարգեր.
ժդ)	մուլտիմեդիային պրոյեկտորներ.
ժե)	ռադիոընդունիչներ.
ժզ)	տեսամագնիտոֆոններ.
ժէ)	տեսախցիկներ.
ժը)	ձայնագրող ապարատուրա.
ժթ)	ձայնային ուժեղարարներ.
ի)	տնային կինոթատրոններ.
իա)	էլեկտրաերաժշտական գործիքներ.
իբ)	պատկերի եւ ձայնի գրառման ու վերարտադրության համար նախատեսված այլ սարքավորում՝ ներառյալ հեռահաղորդակցման կապուղուց բացի այլ եղանակներով՝ ազդանշանների միջոցով կամ այլ եղանակով պատկերի եւ ձայնի փոխանցման համար նախատեսված սարքավորումը (բացառությամբ հեռուստացույցների).
իգ)	խաղալիքներ, ժամանցի անցկացման եւ սպորտով զբաղվելու համար նախատեսված սարքավորում՝ ներառյալ էլեկտրական մանրաչափ երկաթուղիները եւ ավտոդրոմները, տեսախաղերի համար ձեռքի բարձակները, սպորտային սարքավորումը՝ էլեկտրական եւ էլեկտրոնային բաղադրիչներով, այլ խաղալիքներ եւ մարզասարքեր:
Եթե սույն կետի «ա»-«իգ» ենթակետերում նշված սարքվածքների մասով ընդունվել են Միության այլ տեխնիկական կանոնակարգեր (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգեր), որոնցով սահմանվում են դրանց ներկայացվող պահանջները, ապա այդ սարքվածքները պետք է համապատասխանեն Միության բոլոր այն տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա։

II. Հիմնական հասկացությունները
2.	Սույն պահանջների կիրառման նպատակներով օգտագործվում են հետեւյալ հասկացությունները, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը՝
սնուցման արտաքին ցածրավոլտ բլոկ՝ սնուցման արտաքին աղբյուր 6 Վ-ից պակաս ելքային լարմամբ եւ 550 մԱ-ից ոչ պակաս ելքային հոսանքի ուժով.
աշխատանքի ռեժիմ՝ սարքավորման այն վիճակը, որի ժամանակ այն միացված է սնուցման աղբյուրին եւ նշանակությանը համապատասխան կատարում է իր գլխավոր ֆունկցիաներից առնվազն մեկը.
անջատման ռեժիմ՝ սարքավորման այն վիճակը, որի ժամանակ այն միացված է սնուցման աղբյուրին, չի գտնվում աշխատանքի ռեժիմում կամ սպասման ռեժիմում եւ կարող է կատարել միայն էլեկտրամագնիսական համատեղելիությանը եւ (կամ) անջատման ռեժիմի ցուցանշմանը ներկայացվող պահանջների կատարման ապահովման ֆունկցիան.
սպասման ռեժիմ (սպասող ռեժիմ)՝ սարքավորման այն վիճակը, որի ժամանակ այն միացված է սնուցման աղբյուրին եւ անսահմանափակ ժամանակով իրականացնում է վերաակտիվացման ֆունկցիան (այդ թվում՝ վերաակտիվացման ունակության (պատրաստության) ցուցանշմամբ) (պայմանով, որ դա չի խոչընդոտում ըստ նշանակության կիրառումը) եւ (կամ) տեղեկացման կամ վիճակի արտացոլման ֆունկցիան.
տեղեկացման կամ վիճակի արտացոլման ֆունկցիա՝ այն ֆունկցիան, որն ապահովում է տեղեկատվության տրամադրումը կամ ցուցասարքի վրա սարքավորման վիճակի արտացոլումը, այդ թվում նաեւ՝ ժամանակի ցուցանշումը.
վերաակտիվացման ֆունկցիա՝ այն ֆունկցիան, որը հեռահար կառավարման սարքվածքների, ներքին տվիչների կամ թայմերների միջոցով ապահովում է սպասման ռեժիմից աշխատանքի ռեժիմի անցնելու ունակությունը, որի ժամանակ տեղի է ունենում սարքավորման հիմնական եւ (կամ) լրացուցիչ ֆունկցիաների կատարման ակտիվացում։

III. Սպասման, անջատման եւ վերաակտիվացման ռեժիմում սարքավորման էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջները եւ էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների որոշման առանձնահատկությունները
3.	Սարքավորումը պետք է ունենա էլեկտրասնուցման ռեժիմի կառավարման՝ հետեւյալ առնվազն մեկ տեսակի սարքվածքներ (սարքվածք)՝
ա)	ավտոմատ կառավարող սարքվածք, որը կարճ ժամանակում փոխարկում է ցանցին միացված, սակայն հիմնական աշխատանքային ֆունկցիաներ չկատարող եւ այլ սարքավորման հետ կապ չունեցող սարքավորումը սպասման ռեժիմի կամ անջատման ռեժիմի, եթե տվյալ ֆունկցիան չի խոչընդոտում ըստ նշանակության կիրառումը.
բ)	մեխանիկական կառավարող սարքվածք, որը տեղակայված է ցանցին միացված եւ աշխատանքի դիրքում դրված սարքավորման առջեւի պանելի վրա կամ այդ սարքավորման վրա այլ տեսանելի եւ հեշտ հասանելի մեկ այլ տեղում, որը ձեռքի ռեժիմում փոխարկում է սարքավորումը սպասման ռեժիմի կամ անջատման ռեժիմի:
4.	Սարքավորումը պետք է ունենա անջատման ռեժիմ եւ (կամ) սպասման ռեժիմ (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա նպատակահարմար է սարքավորման նշանակության տեսանկյունից):
Սպասման ռեժիմում սարքավորման օգտագործվող հզորությունը չպետք է գերազանցի 1-ին աղյուսակում նշված արժեքները։

Աղյուսակ 1
Սպասման ռեժիմում սարքավորման օգտագործվող հզորությունը
	Էլեկտրասնուցման ռեժիմի կառավարման սարքվածքի տիպը
	Կատարվող ֆունկցիաները
	Օգտագործվող հզորությունը, (Վտ), ոչ ավելի քան

	2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից

	Ավտոմատ կառավարող սարքվածք
	վերաակտիվացման ֆունկցիա (այդ թվում՝ վերաակտիվացման ունակության (պատրաստության) ցուցանշմամբ)
	1,00

	
	տեղեկացման կամ վիճակի արտացոլման ֆունկցիա (անկախ վերաակտիվացման ֆունկցիայի առկայությունից կամ բացակայությունից) 
	2,00

	2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ից

	Ավտոմատ կառավարող սարքվածք
	վերաակտիվացման ֆունկցիա (այդ թվում՝ վերաակտիվացման ունակության (պատրաստության) ցուցանշմամբ)
	0,50

	
	տեղեկացման կամ վիճակի արտացոլման ֆունկցիա (անկախ վերաակտիվացման ֆունկցիայի առկայությունից կամ բացակայությունից)
	1,00

	Մեխանիկական կառավարող սարքվածք
	վերաակտիվացման ֆունկցիա
	0,10

	
	վերաակտիվացման ունակության (պատրաստության) ցուցանշմամբ վերաակտիվացման ֆունկցիա
	0,30


5.	Անջատման ռեժիմում սարքավորման օգտագործվող հզորությունը չպետք է գերազանցի 2-րդ աղյուսակում նշված արժեքները։

Աղյուսակ 2
Անջատման ռեժիմում սարքավորման օգտագործվող հզորությունը
	Էլեկտրասնուցման ռեժիմի կառավարման սարքվածքի տիպը
	Օգտագործվող հզորությունը (Վտ), ոչ ավելի քան

	2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից

	Ավտոմատ կառավարող սարքվածք
	1,00

	2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ից

	Մեխանիկական կառավարող սարքվածք
	0,30

	2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից

	Ավտոմատ կառավարող սարքվածք
	0,50



6.	1,00 Վտ եւ ավելի հզորության արժեքի դեպքում հզորության չափման համար նախատեսված սարքի ազդեցությամբ պայմանավորված՝ չափման թույլատրելի հարաբերական անորոշությունը չպետք է գերազանցի առավելագույն հզորության 2 %-ը՝ 95 % վստահության մակարդակի դեպքում:
1,00 Վտ-ից պակաս հզորության արժեքի դեպքում հզորության չափման համար նախատեսված սարքի ազդեցությամբ պայմանավորված՝ չափման թույլատրելի հարաբերական անորոշությունը չպետք է գերազանցի 0,02 Վտ-ը՝ 95 % վստահության մակարդակի դեպքում:
7.	Սարքավորմանը կից ներկայացվող՝ «Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ/20) (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) 13-րդ կետով նախատեսված շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն դրանց բնութագրերի եւ պարամետրերի մասին հետեւյալ տեղեկությունները (սպասման եւ անջատման ռեժիմում)՝
ա)	օգտագործվող հզորությունը (Վտ-ով) մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ.
բ)	սարքավորման աշխատանքի ռեժիմի ընտրության կամ ծրագրավորման եղանակի նկարագրությունը.
գ)	այն ռեժիմի ապահովման համար գործողությունների հաջորդականությունը, որի դեպքում սարքավորումն ավտոմատ կերպով փոխում է աշխատանքի ռեժիմը.
դ)	սարքավորման աշխատանքի մասին տեղեկությունները:
8.	Տեխնիկական կանոնակարգի 23-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված փաստաթղթերի լրակազմում՝ սարքավորման համար լրացուցիչ ներառվում է տեղեկատվություն՝
ա)	փորձարկումների (չափումների) ժամանակ հետեւյալ վերահսկվող պարամետրերի մասին՝
շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը (°C-ով).
փորձարկման լարումը (Վ-ով) եւ հաճախականությունը (Հց-ով).
էլեկտրասնուցման համակարգում ներդաշնակ աղավաղումների գումարային գործակիցը.
փորձարկումների (չափումների) ժամանակ օգտագործվող սարքավորման մասին տեղեկատվության (փաստաթղթերի) առկայությունը, փորձարկումների (չափումների) կատարման եւ միացումների սխեմայի մասին տեղեկությունները.
բ)	սպասման ռեժիմում եւ (կամ) անջատման ռեժիմում սարքավորման հետեւյալ պարամետրերի մասին՝
չափման կիրառվող մեթոդը.
սարքերի բնութագրերը, որոնց միջոցով նմուշը ստուգվում է սույն պահանջների 4-րդ եւ 5-րդ կետերի դրույթներին համապատասխանության մասով, եւ ժամանակը, որի ընթացքում նմուշն ավտոմատ կերպով փոխարկվում է սպասման ռեժիմի, անջատման ռեժիմի կամ այլ ռեժիմի, որի ժամանակ չի գերազանցվում էներգասպառման սահմանային արժեքը:

IV. Սարքավորման էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ դրանք շրջանառության մեջ դրվելուց հետո փորձարկումների (չափումների) կատարման ժամանակ
9.	Միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվելուց հետո կատարվում են սարքավորման յուրաքանչյուր մոդելի մեկ նմուշի փորձարկումներ (չափումներ)՝ սույն պահանջների 4-րդ եւ 5-րդ կետերի դրույթներին դրա համապատասխանության մասով:
Սարքավորման նմուշը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե ստացված արժեքները չեն գերազանցում սահմանային արժեքներն ավելի քան 10 %-ով կամ 0,10 Վտ-ով՝ օգտագործվող հզորության վերահսկման համար, որի մեծությունը համապատասխանաբար գերազանցում է կամ չի գերազանցում 1,00 Վտ-ը:
Եթե ստացված արժեքները չեն համապատասխանում նշված արժեքներին, ապա փորձարկումները (չափումները) հարկ է կատարել սարքավորման յուրաքանչյուր մոդելի 3 լրացուցիչ նմուշի նկատմամբ։
Սարքավորման մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե այդ մոդելի 3 նմուշի համար պարամետրերի միջին արժեքները համապատասխանում են սույն կետի երկրորդ պարբերությունում նշված պահանջներին:
Այլ դեպքերում սարքավորման տվյալ մոդելը հարկ է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։
—————


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 6
«Էներգասպառող սարքվածքների 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի 
(ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	)

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
կենցաղային լվացքի մեքենաների 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող

I. Կիրառության ոլորտը
1.	Սույն պահանջները տարածվում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում (այսուհետ՝ Միություն) շրջանառության մեջ դրվող կենցաղային ավտոմատ լվացքի մեքենաների վրա (այսուհետ՝ լվացքի մեքենաներ), որոնք կարող են կիրառվել նաեւ կոմերցիոն նպատակներով (արտադրությունում, առեւտրի մեջ եւ ծառայությունների ոլորտում), մինչեւ 250 Վ (ներառյալ) անվանական լարմամբ փոփոխական հոսանքի ցանցից սնվող լվացքի մեքենաների վրա, որոնք ցանցից սնումից զատ կարող են աշխատել էլեկտրական մարտկոցներից (կուտակիչներից), ինչպես նաեւ ներկառուցվող լվացքի մեքենաների վրա՝ բացառությամբ համակցված լվացող-չորացնող մեքենաների:
Եթե լվացքի մեքենաների մասով ընդունվում են Միության այլ տեխնիկական կանոնակարգեր (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգեր), որոնցով սահմանվում են դրանց ներկայացվող պահանջները, ապա լվացքի մեքենաները պետք է համապատասխանեն Միության բոլոր այն տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա։
II. Հիմնական հասկացությունները
2.	Սույն պահանջների կիրառման նպատակով օգտագործվում են հետեւյալ հասկացությունները, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը՝
ավտոմատ լվացքի մեքենա՝ լվացքի մեքենա, որում տեքստիլ արտադրատեսակներ լվանալիս բոլոր գործողությունները եւ դրանց կառավարումն ամբողջությամբ կատարում է մեքենան՝ չպահանջելով մինչ ծրագրի ավարտը դրա որեւէ փուլում օգտագործողի միջամտությունը.
ծրագրի կատարման ժամանակը՝ ծրագրի գործարկման սկզբից (օգտագործողի կողմից տրվող կասեցումից բացի) մինչ դրա ավարտն ընկած ժամանակը.
ներկառուցվող լվացքի մեքենա՝ լվացքի մեքենա, որը նախատեսված է տեղակայելու համար պատի մեջ կամ այլ նման վայրում նախապատրաստված խորացման մեջ, պահարանում կամ այլ կահույքի մեջ.
համակցված լվացող-չորացնող մեքենա՝ լվացքի մեքենա, որը ներառում է ջերմամշակման եւ թմբուկի պտտման միջոցով տեքստիլ արտադրատեսակները քամելու եւ չորացնելու ֆունկցիա. 
անվանական տարողություն՝ արտադրողի կողմից սահմանված՝ չոր տեքստիլ արտադրատեսակների առավելագույն զանգվածը կիլոգրամներով, որը կարող է մշակվել մեկ գործողության ընթացքում կամ գործողությունների ցիկլի ընթացքում.
ծրագիր՝ գործողությունների շարք, որոնք նախապես որոշված են լվացքի մեքենայում եւ կիրառվում են որոշակի տիպի տեքստիլ արտադրատեսակներ լվանալու համար. 
ռեժիմ «անջատված է»՝ վիճակ, երբ լվացքի մեքենան անջատվում է օգտագործողի կողմից սարքերի պանելի վրա կառավարման միջոցների կամ անջատիչի օգնությամբ էներգիայի ամենացածր սպառման ռեժիմ ապահովելու համար, որը կարող է պահպանվել անսահմանափակ ժամանակով սնուցման հիմնական աղբյուրին միացնելիս եւ օգտագործվում է շահագործման հրահանգին համապատասխան: Օգտագործողի համար մատչելի կառավարման միջոցների բացակայությունը նշանակում է մի վիճակ, որի ժամանակ լվացքի մեքենան ինքնուրույն անցնում է էներգասպառման դրված ռեժիմի.
ռեժիմ «թողնված է միացված»՝ էներգիայի ամենացածր սպառման ռեժիմ, որը կարող է տեւել անսահմանափակ ժամանակ՝ ծրագրի ավարտից եւ լվացքի մեքենայի բեռնաթափումից հետո՝ առանց օգտագործողի լրացուցիչ միջամտության.
մնացորդային խոնավության պարունակություն՝ մնացորդային խոնավության քանակը որոշող ցուցանիշ, որը պարունակվում է բազային բեռնվածքի տարրերի հավասարակշռային վիճակի նկատմամբ բազային բեռնվածքի մեջ, որոնք ենթարկվել են լավորակման վերահսկվող միջավայրում.
լվացքի մեքենա՝ ջրի կիրառմամբ տեքստիլ արտադրատեսակներ լվանալու եւ պարզաջրելու համար նախատեսված էլեկտրական սարք, որը նաեւ ներառում է քամելու ֆունկցիա եւ նախատեսված է հիմնականում ոչ պրոֆեսիոնալ օգտագործման համար. 
ցիկլ՝ ընտրված ծրագրին համապատասխան լվացքի մեքենայի աշխատանքի ամբողջական գործընթաց, որը բաղկացած է մի շարք տարբեր գործողություններից (լվացք, պարզաջրում, քամում եւ այլն) եւ, որը ներառում է ընտրված ծրագրի կատարումն ավարտելուց հետո կատարվող ցանկացած գործողություն.
մասնակի բեռնվածք՝ տրված ծրագրի համար լվացքի մեքենայի անվանական տարողության կեսը.
համարժեք լվացքի մեքենա՝ լվանալու եւ քամելու ժամանակ այնպիսի ցուցանիշներով (անվանական տարողություն, տեխնիկական եւ շահագործման բնութագրեր, էլեկտրաէներգիայի սպառում, ջրի ծախս, ձայնային հզորության շտկված մակարդակ) լվացքի մեքենայի մոդել, որոնք նույնանման են այլ առեւտրային նշանով շրջանառության մեջ դրված՝ նույն արտադրողի լվացքի մեքենայի այլ մոդելի ցուցանիշներին:
III. Լվացքի մեքենաների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջները եւ էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների որոշման առանձնահատկությունները
3.	Լվացքի մեքենայի համար պետք է կատարվեն համապատասխան չափումներ (փորձարկումներ) եւ որոշվեն հետեւյալ ցուցանիշները՝
էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչը (EEI).
լվացքի արդյունավետության ցուցիչը (Iw).
ջրի ծախսը (Wt).
մնացորդային խոնավության պարունակությունը:
Անհրաժեշտ փորձարկումներով (չափումներով) հաշվարկները կատարվում են սույն պահանջների 5-7-րդ կետերին համապատասխան: 
Լվացքի մեքենաների՝ էլեկտրաէներգիայի սպառումը հաշվարկելու եւ այլ բնութագրեր որոշելու համար անհրաժեշտ է կատարել տեւողության, օգտագործվող հզորության, ջրի ծախսի եւ լվացքի որակի չափումներ ամբողջական գործընթացների (ցիկլերի) համար, որոնց ընթացքում իրականացվում է ստանդարտ աղտոտման բամբակե տեքստիլ արտադրատեսակների մշակում՝ լվացքի 60 °C եւ 40 °C անվանական ջերմաստիճանում (այսուհետ, համապատասխանաբար՝ «Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագիր եւ «Բամբակ 40 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագիր): Այդ ստանդարտ ծրագրերը պետք է նշված լինեն ծրագրի ընտրության սարքվածքի վրա եւ (կամ) լվացքի մեքենայի ցուցարկչի (առկայության դեպքում) վրա՝ որպես «Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագիր եւ «Բամբակ 40 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագիր:
4.	Էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ 1 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝

որտեղ՝
AEC-ն՝ լվացքի մեքենայի՝ էլեկտրական էներգիայի տարեկան սպառումն է.
SAEC-ն՝ լվացքի մեքենայի՝ էլեկտրական էներգիայի տարեկան ստանդարտ սպառումն է.
SAEC-ն հաշվարկվում է (կՎտ·ժ-ով) հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝
SAEC = 47,0 c + 51,7,

որտեղ с-ն՝ (կգ-ով) լրիվ բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար կամ լրիվ բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 40 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար անվանական արտադրողականությունն է, որի դեպքում որոշիչ է համարվում երկու արժեքներից նվազագույնը:
Լվացքի մեքենայի էլեկտրական էներգիայի տարեկան սպառումը (AEC) կՎտ·ժ/տարով հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝


որտեղ՝
Et-ն՝ լվացքի մեկ ցիկլում միջին էներգասպառումն է՝ կՎտ·ժ-ով (մինչեւ 3 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
P0-ն՝ անջատման ռեժիմում օգտագործվող հզորությունն է՝ Վտ-ով (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ). 
P1-ն՝ սպասման ռեժիմում օգտագործվող հզորությունն է՝ Վտ-ով (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
Tt-ն՝ ծրագրի տեւողությունն է՝ րոպեներով (մինչեւ ամբողջ արժեք կլորացմամբ).
220-ն՝ լվացքի ստանդարտ ցիկլերի տարեկան պայմանական սպասվող քանակն է:
Եթե լվացքի մեքենան համալրված է այնպիսի կառավարման համակարգով, որը ծրագրի ավարտվելուն պես ավտոմատ կերպով փոխարկում է լվացքի մեքենան անջատված վիճակի, ապա AEC-ն հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝


որտեղ Tl-ն՝ սպասման ռեժիմում մեքենայի գտնվելու ժամանակն է՝ րոպեներով (մինչեւ ամբողջ արժեք կլորացմամբ):
Լվացքի մեկ ցիկլում միջին էներգասպառումը (Et) կՎտ∙ժ-ով հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝
,,

որտեղ՝
Et,60-ն՝ լրիվ բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար էներգասպառումն է՝ կՎտ-ով (մինչեւ 3 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
Et,60 ½-ն՝ մասնակի բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար էներգասպառումն է՝ կՎտ-ով (մինչեւ 3 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
Et,40 ½-ն՝ մասնակի բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 40 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար էներգասպառումն է՝ կՎտ-ով (մինչեւ 3 տասնորդական նիշ կլորացմամբ):
Անջատման ռեժիմում օգտագործվող հզորությունը (Ро) Վտ-ով հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝
,

որտեղ՝
P0,60-ն՝ լրիվ բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար անջատված վիճակում օգտագործվող հզորությունն է՝ Վտ-ով (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
P0,60 ½-ն՝ մասնակի բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար անջատված վիճակում օգտագործվող հզորությունն է՝ Վտ-ով (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
P0,40 ½-ն՝ մասնակի բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 40 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար անջատված վիճակում օգտագործվող հզորությունն է՝ Վտ-ով (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ):
Սպասման ռեժիմում օգտագործվող հզորությունը (P1) Վտ-ով հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝
,

որտեղ՝
P1,60-ն՝ լրիվ բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար «թողնված է միացված» ռեժիմում օգտագործվող հզորությունն է՝ Վտ-ով.
P1,60 ½-ն՝ մասնակի բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար «թողնված է միացված» ռեժիմում օգտագործվող հզորությունն է՝ Վտ-ով.
P1,40 ½-ն՝ մասնակի բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 40 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար «թողնված է միացված» ռեժիմում օգտագործվող հզորությունն է՝ Վտ-ով:
Ծրագրի կատարման տեւողությունը (Tt) րոպեներով հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ ամբողջ արժեք կլորացմամբ)՝


որտեղ՝
Tt,60-ն՝ լրիվ բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի կատարման ժամանակն է՝ րոպեներով. 
Tt,60 ½-ն՝ մասնակի բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի կատարման ժամանակն է՝ րոպեներով.
Tt,40½-ն՝ մասնակի բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 40 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի կատարման ժամանակն է՝ րոպեներով:
Սպասման ռեժիմում ժամանակը (T1) րոպեներով հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ ամբողջ արժեք կլորացմամբ)՝
,

որտեղ՝
T1,60-ն՝ անվանական բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար «թողնված է միացված» ռեժիմում ժամանակն է՝ րոպեներով.
T1,60 ½-ն՝ մասնակի բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար «թողնված է միացված» ռեժիմում ժամանակն է՝ րոպեներով.
T1,40½-ն՝ մասնակի բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 40 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար «թողնված է միացված» ռեժիմում ժամանակն է՝ րոպեներով:
5.	Լվացքի արդյունավետության ցուցիչը (Iw) հաշվարկելու համար փորձարկվող լվացքի մեքենայի լվացքի արդյունավետությունը համեմատում են լրիվ եւ մասնակի բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրով աշխատանքի եւ մասնակի բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 40 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրով աշխատանքի ժամանակ չափանմուշային լվացքի մեքենայի լվացքի արդյունավետության հետ:
Լվացքի արդյունավետության ցուցիչը (Iw) հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ 3 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝
,

որտեղ՝
Iw,60-ն՝ լրիվ բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար լվացքի արդյունավետության ցուցիչն է.
Iw,60½-ն՝ մասնակի բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար լվացքի արդյունավետության ցուցիչն է.
Iw,40½-ն՝ մասնակի բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 40 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար լվացքի արդյունավետության ցուցիչն է:
Բամբակե տեքստիլ արտադրատեսակների լվացքի յուրաքանչյուր ստանդարտ ծրագրի համար լվացքի արդյունավետության ցուցիչը (Iw,p) հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝ 


որտեղ՝
WT,i-ն՝ մեկ ցիկլի (i ցիկլի) ընթացքում լվացքի մեքենայի փորձարկման ժամանակ լվացքի արդյունավետությունն է (մինչեւ 3 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
WR,a-ն՝ չափանմուշային լվացքի մեքենայի լվացքի միջին արդյունավետությունն է.
n-ն՝ փորձարկումների ցիկլերի քանակն է, որը պետք է լինի՝
առնվազն 3՝ լրիվ բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար. 
առնվազն 2՝ մասնակի բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար.
առնվազն 2՝ մասնակի բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 40 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրի համար:
Լվացքի արդյունավետությունը (W) փորձարկումների համապատասխան ցիկլի ավարտից հետո թեստային շերտով որոշվող միջին մեծությունն է:
6. Ջրի ծախսը (Wt) ընդունվում է՝ լրիվ բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 60 °C» ստանդարտ ծրագրով լվացքի դեպքում ջրի ծախսին (Wt,60) հավասար եւ հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ 1 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝
Wt = Wt,60:

7.	Մնացորդային խոնավության պարունակությունը յուրաքանչյուր ծրագրի համար հաշվարկվում է տոկոսներով (մինչեւ ամբողջ արժեք կլորացմամբ):
8.	Լվացքի մեքենաները պետք է համապատասխանեն հետեւյալ պահանջներին՝
ա)	2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից՝
4 կգ եւ ավելի անվանական բեռնվածքով լվացքի մեքենաների էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչը (EEI) պետք է լինի 59-ից պակաս, իսկ 4 կգ-ից պակաս անվանական բեռնվածքով լվացքի մեքենաներինը՝ 68-ից պակաս. 
3 կգ-ից ավելի անվանական բեռնվածքով լվացքի մեքենաների լվացքի արդյունավետության ցուցիչը (Iw) պետք է լինի 1,03-ից ավելի, իսկ 3 կգ-ից ոչ ավելի անվանական բեռնվածքով լվացքի մեքենաներինը՝ 1,00-ից ավելի.
լվացքի մեքենաներում պետք է նախատեսվի ծրագրի ընտրության համար սարքվածքի վրա եւ (կամ) լվացքի մեքենայի ցուցարկչի (առկայության դեպքում) վրա համապատասխան ծրագրի նշմամբ 20 °C ջերմաստիճանում լվացքի հնարավորություն.
լվացքի մեքենայի ջրի ծախսը (Wt)՝ լիտրերով պետք է համապատասխանի հետեւյալ անհավասարությանը՝
Wt ≤ 5∙c + 35,

որտեղ с-ն՝ «Բամբակ 60 °C» եւ «Բամբակ 40 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրերի համար լվացքի մեքենայի անվանական տարողության մեծություններից նվազագույնն է.
բ)	2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից լվացքի մեքենայի ջրի ծախսը (Wt)՝ լիտրերով պետք է համապատասխանի հետեւյալ անհավասարությանը՝
Wt ≤ 5∙с1/2 + 35,

որտեղ с1/2-ն՝ մասնակի բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 60 °C» եւ մասնակի բեռնվածքի դեպքում «Բամբակ 40 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագրերի համար լվացքի մեքենայի անվանական տարողության մեծություններից նվազագույնն է:
9.	Լվացքի մեքենաներին կից ներկայացվող՝ «Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	) (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) 13-րդ կետով նախատեսված շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն՝ 
ա)	սույն պահանջների 5-7-րդ կետերին համապատասխան սահմանված՝ EEI, Iw, Wt եւ մնացորդային խոնավության արժեքները. 
բ)	«Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագիր եւ «Բամբակ 60 °C» լվացքի ստանդարտ ծրագիր կոչվող՝ 60 °C եւ 40 °C ջերմաստիճաններում բամբակե արտադրատեսակների լվացքի համար ստանդարտ ծրագրերի մասին տեղեկությունները (պետք է նշվի այն, որ դրանք պիտանի են սովորական աղտոտման բամբակե արտադրատեսակների լվացքի համար, բամբակե գործվածքներ լվանալու համար՝ էլեկտրաէներգիայի սպառման եւ ջրի ծախսի տեսանկյունից առավել արդյունավետ ծրագրեր են, ինչպես նաեւ պետք է նշված լինի այն, որ ջրի փաստացի ջերմաստիճանը կարող է տարբերվել տվյալ ցիկլի համար հայտագրված ջերմաստիճանից).
գ)	անջատման ռեժիմում եւ սպասման ռեժիմում էլեկտրաէներգիայի սպառման մեծության մասին տեղեկատվությունը.
դ)	լրիվ կամ մասնակի բեռնվածքի դեպքում կամ բեռնվածքի երկու ծավալների համար լվացքի հիմնական ծրագրերի օգտագործման ժամանակ՝ լվացքի մեքենայի աշխատանքի ցիկլի տեւողության, մնացորդային խոնավության, էներգիայի սպառման եւ ջրի ծախսի մասին տեղեկատվությունը.
ե)	առաջարկություններ առ այն, թե որ տիպի լվացող միջոցը պիտանի է տարբեր ջերմաստիճաններում լվացքի համար:


IV. Լվացքի մեքենաների էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ դրանք շրջանառության մեջ դրվելուց հետո փորձարկումների (չափումների) կատարման ժամանակ
10.	Լվացքի մեքենաները շրջանառության մեջ դրվելուց հետո դրանց փորձարկումները (չափումները) կատարելիս պետք է փորձարկվի լվացքի մեքենայի յուրաքանչյուր մոդելի 1 տիպային օրինակ։
Լվացքի մեքենայի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե լվացքի մեքենայի պարամետրերի եւ բնութագրերի չափված արժեքները համապատասխանում են սույն պահանջների III բաժնին եւ արտադրողի հայտագրված անվանական արժեքներին՝ աղյուսակում նշված թույլատրելի շեղումների սահմաններում:

Աղյուսակ 
Թույլատրելի շեղումները
	Չափվող պարամետրը
	Թույլատրելի շեղումները

	Էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը
	Չափված արժեքը չպետք է գերազանցի AEC-ի անվանական արժեքն ավելի քան 10 %-ով 

	Լվանալով մաքրելու արդյունավետության ցուցիչը
	Չափված արժեքը չպետք է պակաս լինի Iw-ի անվանական արժեքից ավելի քան 4 %-ով

	Էլեկտրաէներգիայի սպառումը
	Չափված արժեքը չպետք է գերազանցի Et-ի անվանական արժեքն ավելի քան 10 %-ով 

	Ծրագրի աշխատանքի ժամանակը
	Չափված արժեքը չպետք է գերազանցի Tt-ի սահմանված արժեքն ավելի քան 10 %-ով

	Ջրի ծախսը
	Չափված արժեքը չպետք է գերազանցի Wt-ի անվանական արժեքն ավելի քան 10 %-ով

	Անջատման ռեժիմում եւ «թողնված է միացված» ռեժիմում էլեկտրաէներգիայի սպառումը
	Եթե Р0 եւ Pi արժեքները գերազանցում են 1,00 Վտ-ն, ապա դրանք չպետք է գերազանցեն անվանական արժեքն ավելի քան 10 %-ով: Եթե Р0 եւ Pi արժեքները չեն գերազանցում 1,00 Վտ-ն, ապա դրանք չպետք է գերազանցեն սահմանված արժեքն ավելի քան 0,10 Վտ-ով

	«Թողնված է միացված» ռեժիմում մնալու տեւողությունը
	Չափված արժեքը չպետք է գերազանցի Tl-ի անվանական արժեքն ավելի քան 10 %-ով


(*) Անվանական արժեք ասելով հասկանում ենք արտադրողի հայտագրված արժեքը:

Այլ դեպքերում փորձարկումները (չափումները) պետք է կատարվեն լվացքի մեքենայի յուրաքանչյուր մոդելի 3 լրացուցիչ օրինակների վրա: Լվացքի մեքենայի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե լվացքի մեքենաների այդ 3 լրացուցիչ օրինակների չափումների արդյունքների միջին արժեքները համապատասխանում են սույն պահանջների III բաժնում նշված պահանջներին եւ արտադրողի հայտագրված անվանական արժեքներին՝ աղյուսակում նշված թույլատրելի շեղումների սահմաններում, բացառությամբ էլեկտրաէներգիայի սպառման արժեքի (Et), որի մեծությունը չպետք է գերազանցի արտադրողի հայտագրված արժեքն ավելի քան 6 %-ով:
Այլ դեպքերում լվացքի մեքենայի տվյալ մոդելը եւ բոլոր մյուս համարժեք լվացքի մեքենաները հարկ է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։
______________


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7
«Էներգասպառող սարքվածքների 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի 
(ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	)

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
կենցաղային՝ սպասք լվացող մեքենաների 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող

I. Կիրառության ոլորտը
1.	Սույն պահանջները տարածվում են մինչեւ 230 Վ անվանական լարմամբ փոփոխական հոսանքի ցանցից սնվող՝ Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող կենցաղային՝ սպասք լվացող մեքենաների վրա (այսուհետ՝ սպասք լվացող մեքենաներ), այդ թվում՝ 
ա)	ոչ կենցաղային նպատակով կիրառվող.
բ)	նաեւ էլեկտրական մարտկոցներից (կուտակիչներից) աշխատելու հատկություն ունեցող.
գ)	ներկառուցվող:
Եթե սպասք լվացող մեքենաների մասով ընդունված են Միության այլ տեխնիկական կանոնակարգեր (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգեր), որոնցով սահմանվում են դրանց ներկայացվող պահանջները, ապա սպասք լվացող մեքենաները պետք է համապատասխանեն Միության բոլոր այն տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա։

II. Հիմնական հասկացությունները
2.	Սույն պահանջները կիրառելու նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը՝
ներկառուցվող՝ սպասք լվացող մեքենա՝ սպասք լվացող մեքենա, որը նախատեսված է կահույքի մեջ, որմերի, պանելների, ցուցապահարանների, դարակաշարերի հատուկ պատրաստված անցքերում, խորացումներում, խորշերում, խցիկներում եւ այլ տեղերում զետեղելու համար.
սպասքի լրակազմ՝ մեկ անձի համար նախատեսվող սպասքի եւ ճաշասպասքի հավաքածու. 
անվանական տարողություն՝ արտադրողի կողմից այն սպասքի լրակազմի առավելագույն սահմանված քանակը, որը կարող է մշակվել սպասք լվացող մեքենայում մեկ գործողությամբ կամ գործողությունների մեկ ցիկլով ընտրված ծրագրին համապատասխան.
սպասք լվացող մեքենա՝ հիմնականում ոչ պրոֆեսիոնալ օգտագործման համար նախատեսված մեքենա, որը մեխանիկական, ջերմային, էլեկտրական եւ քիմիական ներգործության միջոցով իրականացնում է կերամիկական, ապակյա, մետաղական, պլաստմասսե եւ այլ սպասքի, ճաշասպասքի եւ խոհանոցային գույքի մաքրում, լվացում, պարզաջրում եւ չորացում.
ծրագիր՝ աղտոտման որոշակի աստիճանի կամ տիպի դեպքում սպասքի մշակման համար շահագործման փաստաթղթերով նախատեսված՝ նախապես սահմանված եւ միասին ամբողջական ցիկլ կազմող գործողությունների շարք.


ծրագրի տեւողություն՝ ծրագրի գործարկումից մինչ դրա ավարտն ընկած ժամանակահատվածը՝ առանց հաշվի առնելու օգտագործողի կողմից տրվող (ծրագրավորվող) կասեցումները.
անջատման ռեժիմ՝ սնուցման աղբյուրին միացված եւ շահագործման փաստաթղթերին համապատասխան օգտագործվող՝ սպասք լվացող մեքենայի վիճակ, որի ժամանակ այն անջատվում է օգտագործողին մատչելի կառավարման սարքվածքի կամ անջատիչի օգնությամբ՝ էներգիայի նվազագույն սպառման ռեժիմ ապահովելու նպատակով, որը կարող է շարունակվել անսահմանափակ ժամանակով, կամ էլ իրավիճակ, որի ժամանակ սպասք լվացող մեքենան անցնում է նվազագույն էներգասպառման ռեժիմի՝ օգտագործողի համար կառավարման միջոցների բացակայության դեպքում.
սպասման ռեժիմ՝ էլեկտրական էներգիայի նվազագույն սպառման ռեժիմ, որն առանց օգտագործողի լրացուցիչ միջամտության (բացառությամբ սպասք լվացող մեքենայի բեռնաթափման գործողությունների) կարող է շարունակվել ցիկլն ավարտվելուց հետո անսահմանափակ ժամանակվա ընթացքում. 
ցիկլ՝ տարբեր գործողությունների շարքից (մաքրում, լվացում, պարզաջրում, չորացում եւ այլն) բաղկացած՝ ընտրված ծրագրին համապատասխան՝ սպասք լվացող մեքենայի աշխատանքի լրիվ գործընթացը. 
համարժեք սպասք լվացող մեքենա՝ այնպիսի ցուցանիշներով (անվանական տարողություն, տեխնիկական եւ շահագործման բնութագրեր, էլեկտրական էներգիայի սպառում, ջրի ծախս, ձայնային հզորության շտկված մակարդակ) սպասք լվացող մեքենայի մոդել, որոնք համանման են այլ առեւտրային նշանով (անվանումով) Միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրված՝ նույն արտադրողի՝ սպասք լվացող մեքենայի այլ մոդելի ցուցանիշներին:


III. Սպասք լվացող մեքենաների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջները եւ էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների որոշման առանձնահատկությունները
3.	Սպասք լվացող մեքենաների մասով պետք է կատարվեն համապատասխան փորձարկումներ (չափումներ) եւ որոշվեն հետեւյալ պարամետրերը՝
էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչը (EEI).
լվացման արդյունավետության ցուցիչը (IC). 
չորացման արդյունավետության ցուցիչը (ID): 
Անհրաժեշտ փորձարկումներով (չափումներով) համապատասխան հաշվարկները կատարվում են սույն պահանջների 4-7-րդ կետերին համապատասխան:
Սպասք լվացող մեքենաների՝ էլեկտրական էներգիայի սպառման հաշվարկի եւ այլ բնութագրերի որոշման համար հարկ է կատարել լվացման տեւողության, տարեկան էներգասպառման, ջրի տարեկան ծախսի եւ լվանալու որակի չափումներ լրիվ ցիկլի համար, որի ընթացքում իրականացվում է ստանդարտ աղտոտմամբ առավելագույն անվանական տարողության մշակում (այսուհետ՝ լվանալու ստանդարտ ծրագիր): Այդ ցիկլը պետք է դրվի սպասք լվացող մեքենայում եւ (կամ) սպասք լվացող մեքենայի ցուցասարքի վրա, եթե այդպիսին առկա է ստանդարտ ծրագրում: Սպասք լվացող այն մեքենաներում, որոնք ունեն ծրագրերի ավտոմատ ընտրություն կամ ավտոմատ ընտրության կամ ընտրված ծրագրի պահպանման ֆունկցիա, այդ ցիկլը պետք է դրվի որպես ստանդարտ օգտագործվող ծրագիր:
4.	Էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչը (EEI) հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ 1 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝
EEI = (AEC / SAEC) × 100,
որտեղ՝
AEC-ն՝ սպասք լվացող մեքենայի՝ էլեկտրական էներգիայի տարեկան սպառումն է.
SAEC-ն՝ սպասք լվացող մեքենայի՝ էլեկտրական էներգիայի տարեկան ստանդարտ սպառումն է:
AEC-ն հաշվարկվում է (կՎտ·ժ/տարով) հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝
AEC = Et × 280 + {Р0 × [525600 - (Tt × 280)] /2 + 
P1 × [525600 - (Tt × 280)] /2} / (60 × 1000),

որտեղ՝
Et-ն՝ ստանդարտ ցիկլում էլեկտրական էներգիայի սպառումն է (կՎտ·ժ-ով) (մինչեւ 3 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
Po-ն՝ անջատման ռեժիմում օգտագործվող հզորությունն է (Վտ-ով) (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
P1-ն՝ սպասման ռեժիմում օգտագործվող հզորությունն է (Վտ-ով) (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
Tt-ն՝ լվացման ստանդարտ ցիկլի ծրագրի աշխատանքի ժամանակն է (րոպեներով) (մինչեւ ամբողջ արժեք կլորացմամբ):
Եթե սպասք լվացող մեքենան համալրված է էներգասպառման կարգավորման համակարգով, որը ծրագիրն ավարտվելուն պես T1 ժամանակ անց ավտոմատ կերպով սպասք լվացող մեքենան փոխարկում է անջատ ռեժիմի, ապա AEC-ն հաշվարկվում է (կՎտ•ժ/տարով) հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝
AEC = Et × 280 + [Pl × Tl × 280 + Po × (525600 - Tt × 280 - Tl × 280)]
/(60 × 1000),
որտեղ՝
Tl-ն՝ լվացման ստանդարտ ցիկլի համար միացված վիճակում (սպասման ռեժիմում) ժամանակն է (րոպեներով) (մինչեւ մոտակա ամբողջ րոպե կլորացմամբ). 
280-ն՝ 1 տարում լվացման ստանդարտ ցիկլերի ընդհանուր քանակն է:
Էլեկտրական էներգիայի ստանդարտ տարեկան սպառումը հաշվարկվում է (կՎտ·ժ/տարով) (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ) հետեւյալ բանաձեւով՝
սպասքի առնվազն 10 լրակազմ եւ 50 սմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ՝ ps անվանական տարողությամբ՝ սպասք լվացող մեքենաների համար՝
SAEC = 7,0 × ps + 378,

սպասքի ոչ ավելի քան 9 լրակազմ եւ 50 սմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ անվանական տարողությամբ՝ սպասք լվացող մեքենաների համար՝
SAEC = 25,2 × ps + 126,

որտեղ՝
ps-ն՝ անվանական տարողությունն է: 
5.	Փորձարկվող՝ սպասք լվացող մեքենայի լվացման արդյունավետության ցուցիչը IC հաշվարկելու համար կատարվում է դրա լվացման արդյունավետության համեմատում չափանմուշային՝ սպասք լվացող մեքենայի լվացման արդյունավետության հետ:
Լվացման արդյունավետության ցուցիչը (IC) հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝

որտեղ՝
CT,i-ն՝ 1 ցիկլի (i ցիկլի) ընթացքում փորձարկման ժամանակ թեստավորվող՝ սպասք լվացող մեքենայի լվացման արդյունավետությունն է.
CЭ,i-ն՝ 1 ցիկլի (i ցիկլի) ընթացքում փորձարկման ժամանակ չափանմուշային՝ սպասք լվացող մեքենայի լվացման արդյունավետությունն է.
n-ը՝ ցիկլերի քանակն է (պետք է լինի առնվազն 5):
Լվացման արդյունավետությունը (С) 1-ին աղյուսակի համաձայն՝ բալերով որոշվող լվացման ստանդարտ ցիկլն ավարտելուց հետո սպասք լվացող մեքենայում բեռնած ճաշասպասքի յուրաքանչյուր առարկայի աղտոտվածության աստիճանի միջին մեծությունն է:

Աղյուսակ 1
Աղտոտվածության աստիճանի գնահատումը
	Աղտոտման կետերի քանակը (n)
	Աղտոտման ընդհանուր մակերեսը (AS) (մմ2)
	Աղտոտվածության աստիճանի գնահատումը

	n = 0
	AS = 0
	5 (առավելագույն արդյունավետությունը)

	0 < n ≤ 4
	0 < AS ≤ 4
	4

	4 < n ≤ 10
	0 < AS ≤ 4
	3

	10 < n
	4 < AS ≤ 50
	2

	չի դիտարկվում
	50 < AS ≤ 200
	1

	չի դիտարկվում
	200 < AS
	0 (նվազագույն արդյունավետությունը)



6.	Փորձարկվող՝ սպասք լվացող մեքենայի չորացման արդյունավետության ցուցիչը (ID) հաշվարկելու համար կատարվում է դրա չորացման արդյունավետության համեմատում չափանմուշային՝ սպասք լվացող մեքենայի չորացման արդյունավետության հետ:


ID-ն հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝


որտեղ՝
DT,i-ն՝ 1 ցիկլի (i ցիկլի) ընթացքում փորձարկման ժամանակ թեստավորվող՝ սպասք լվացող մեքենայի չորացման արդյունավետությունն է.
DЭ,i-ն՝ 1 ցիկլի (i ցիկլի) ընթացքում փորձարկման ժամանակ չափանմուշային՝ սպասք լվացող մեքենայի չորացման արդյունավետությունն է.
n-ը՝ ցիկլերի քանակն է (պետք է լինի առնվազն 5):
Լվացման արդյունավետությունը (D) 2-րդ աղյուսակի համաձայն բալերով որոշվող լվացման ստանդարտ ցիկլն ավարտելուց հետո սպասք լվացող մեքենայում բեռնած ճաշասպասքի յուրաքանչյուր առարկայի խոնավության առկայությունը բնութագրող միջին մեծությունն է:

Աղյուսակ 2
Խոնավության մակարդակի գնահատումը
	Խոնավության (WT) եւ հոսակեղտերի (WS) կետերի քանակը
	Խոնավ հատվածների ընդհանուր մակերեսը (Aw) (մմ2)
	Խոնավության մակարդակի գնահատումը

	WT = 0 եւ WS = 0
	չի դիտարկվում
	2 (առավելագույն արդյունավետությունը)

	1 < WT ≤ 2 կամ Ws = 1
	Aw < 50
	1

	2 < WT եւ (կամ) WS = 2 կամ էլ WS = 1 եւ WT = 1
	Aw > 50
	0 (նվազագույն արդյունավետությունը)




7.	Սպասք լվացող մեքենաները պետք է համապատասխանեն հետեւյալ պահանջներին՝
ա)	2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից՝
սպասքի 11 եւ ավելի լրակազմ անվանական տարողությամբ՝ սպասք լվացող մեքենաների, ինչպես նաեւ սպասքի ոչ ավելի, քան 10 լրակազմ անվանական տարողությամբ եւ 45 սմ-ից ավելի լայնությամբ՝ սպասք լվացող մեքենաների EEI-ն պետք է լինի 63-ից պակաս.
սպասքի 10 լրակազմ եւ 45 սմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ անվանական տարողությամբ՝ սպասք լվացող մեքենաների EEI-ն պետք է լինի 71-ից պակաս. 
Ic-ն պետք է լինի 1,12-ից ավելի.
սպասքի 7 լրակազմից ավելի անվանական տարողությամբ՝ սպասք լվացող մեքենաների ID-ն պետք է լինի 1,08-ից ավելի.
սպասքի 7 լրակազմից ոչ ավելի անվանական տարողությամբ՝ սպասք լվացող մեքենաների ID-ն պետք է լինի 0,86-ից ավելի.
բ)	2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ից սպասքի 8 եւ 9 լրակազմ անվանական տարողությամբ՝ սպասք լվացող մեքենաների, ինչպես նաեւ սպասքի 10 լրակազմ անվանական տարողությամբ եւ 45 սմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ՝ սպասք լվացող մեքենաների EEI-ն պետք է լինի 63-ից պակաս:
8.	«Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 	/20	) (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) 13-րդ կետով նախատեսված շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն բնութագրերի եւ պարամետրերի մասին հետեւյալ տեղեկությունները՝
սույն պահանջների 4-7-րդ կետերին համապատասխան որոշված EEI, IC եւ ID արժեքները.


լվացման ստանդարտ ծրագրի մասին տեղեկատվությունը (պետք է նշվի այն, որ սպասք լվացող մեքենան պիտանի է սովորական աղտոտման սպասք եւ ճաշասպասք լվանալու համար ու առավել արդյունավետ ծրագիր է էլեկտրական էներգիայի սպառման եւ ջրի ծախսի տեսանկյունից).
օգտագործվող հզորությունը միացված վիճակում (սպասման ռեժիմում) եւ անջատման ռեժիմում.
լվանալու հիմնական ծրագրի օգտագործման ժամանակ սպասք լվացող մեքենայի ցիկլի տեւողության եւ ջրի ծախսի մասին տեղեկատվությունը: 

IV. Սպասք լվացող մեքենաների էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ դրանք շրջանառության մեջ դրվելուց հետո փորձարկումներ (չափումներ) կատարելիս 
9.	Սպասք լվացող մեքենաները Միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվելուց հետո դրանց փորձարկումները (չափումները) կատարելիս պետք է փորձարկվի սպասք լվացող մեքենայի յուրաքանչյուր մոդելի մեկ տիպային օրինակ։
Սպասք լվացող մեքենայի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե սպասք լվացող մեքենայի պարամետրերի եւ բնութագրերի չափված արժեքները համապատասխանում են սույն պահանջների III բաժնի պահանջներին եւ արտադրողի հայտագրված անվանական արժեքներին՝ 3-րդ աղյուսակում նշված թույլատրելի շեղումների սահմաններում:


Աղյուսակ 3
Թույլատրելի շեղումները
	Չափվող պարամետրը
	Թույլտրվածքները*

	Էլեկտրական էներգիայի տարեկան սպառումը
	չափված արժեքը չպետք է գերազանցի AEC անվանական արժեքն ավելի քան 10 %-ով

	Լվացման արդյունավետության ցուցիչը
	չափված արժեքը չպետք է պակաս լինի IC անվանական արժեքից ավելի քան 10 %-ով

	Չորացման արդյունավետության ցուցիչը
	չափված արժեքը չպետք է պակաս լինի ID անվանական արժեքից ավելի քան 19 %-ով

	Էլեկտրական էներգիայի սպառումը
	չափված արժեքը չպետք է գերազանցի Et անվանական արժեքն ավելի քան 10 %-ով

	Ծրագրի տեւողությունը
	չափված արժեքը չպետք է գերազանցի Tt անվանական արժեքն ավելի քան 10 %-ով

	Ջրի ծախսը
	չափված արժեքը չպետք է գերազանցի Wt անվանական արժեքն ավելի քան 10 %-ով

	Անջատման ռեժիմում եւ սպասման ռեժիմում օգտագործվող հզորությունը
	եթե Р0 եւ P1 արժեքները գերազանցում են 1,00 Վտ-ը, ապա դրանք չպետք է գերազանցեն անվանական արժեքն ավելի քան 10 %-ով: Եթե Р0 եւ P1 արժեքները չեն գերազանցում 1,00 Վտ-ը, ապա դրանք չպետք է գերազանցեն անվանական արժեքն ավելի քան 0,10 Վտ-ով:

	Անջատման ռեժիմում եւ սպասման ռեժիմում գտնվելու տեւողությունը
	չափված արժեքը չպետք է գերազանցի Tl անվանական արժեքն ավելի քան 10 %-ով


(*) Անվանական արժեքի տակ հասկանում ենք արտադրողի հայտագրված արժեքը:
Այլ դեպքերում փորձարկումները (չափումները) պետք է կատարվեն սպասք լվացող մեքենայի յուրաքանչյուր մոդելի 3 լրացուցիչ օրինակների վրա: Սպասք լվացող մեքենայի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե սպասք լվացող մեքենաների այդ 3 լրացուցիչ օրինակների չափված պարամետրերի միջին արժեքները համապատասխանում են սույն պահանջների 3-րդ աղյուսակում նշված պահանջներին, բացառությամբ էլեկտրական էներգիայի սպառման, որի չափվող մեծությունը չի գերազանցում Et անվանական արժեքն ավելի քան 6 %-ով:
Այլ դեպքերում սպասք լվացող մեքենայի տվյալ մոդելը եւ սպասք լվացող բոլոր մյուս համարժեք մեքենաները հարկ է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 8
«Էներգասպառող սարքվածքների 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի 
(ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	)

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
հեռուստացուցային կցուրդների 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող

I. Կիրառության ոլորտը
1.	Սույն պահանջները տարածվում են Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող ավտոնոմ (հեռուստա- եւ (կամ) ռադիոհեռարձակման ընդունիչներում չներսարքվող) բաժանորդային հեռուստացուցային կցուրդների (այսուհետ՝ հեռուստացուցային կցուրդներ) վրա, որոնք նախատեսված են ստանդարտ եւ (կամ) բարձր հստակության բաց չկոդավորված թվային հեռուստա- եւ (կամ) ռադիոհեռարձակումն այն անալոգային հեռուստատեսությանը եւ (կամ) ռադիոյին համապատասխանող ազդանշանների փոխակերպման համար, որոնք չունեն «պայմանական մատչում» ֆունկցիա եւ ստանդարտ ձեւաչափով տեղեկատվության հեռացվելի կրիչների վրա ձայնագրության ֆունկցիա, սակայն կարող են ունենալ՝
ա)	տեղեկատվության ներկառուցված կուտակչի (կոշտ սկավառակ) վրա հեռարձակվող ծրագրի ֆոնային գրառման ֆունկցիա՝ ժամանակի տեղաշարժմամբ դրա հետագա դիտման հնարավորությամբ.
բ)	բարձր հստակության հեռուստահեռարձակման ընդունվող ազդանշանների՝ բարձր կամ ստանդարտ հստակության տեսաազդանշանների փոխակերպման ֆունկցիա.
գ)	երկրորդ կարգավորիչ:
Եթե հեռուստացուցային կցուրդների մասով ընդունվել են Միության այլ տեխնիկական կանոնակարգեր (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգեր), որոնցով սահմանվում են դրանց ներկայացվող պահանջները, ապա հեռուստացուցային կցուրդները պետք է համապատասխանեն Միության բոլոր այն տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա։

II. Հիմնական հասկացությունները
2.	Սույն պահանջների կիրառման նպատակով օգտագործվում են հետեւյալ հասկացությունները, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը՝
էլեկտրասնուցման ավտոմատ նվազում՝ ֆունկցիա, որը փոխարկում է հեռուստացուցային կցուրդն աշխատանքի ակտիվ ռեժիմից սպասման ռեժիմի՝ օգտագործողի վերջին միջամտության եւ (կամ) ալիքը փոխելու պահից ակտիվ ռեժիմում աշխատանքի որոշակի ժամանակահատվածից հետո.
ակտիվ ռեժիմ (աշխատանքի ռեժիմ)՝ վիճակ, երբ սարքավորումը միացված է սնուցման աղբյուրին եւ, իր նշանակությանը համապատասխան, կատարում է գլխավոր աշխատանքային ֆունկցիաներից առնվազն մեկը.
երկրորդ կարգավորիչ՝ հեռուստացուցային կցուրդի բաղկացուցիչ մաս (հանգույց), որը կարող է օգտագործվել այլ հեռարձակվող ծրագրի միաժամանակ դիտման ժամանակ՝ հեռուստա- եւ (կամ) ռադիոհեռարձակման ծրագրի գրառման համար.
անջատման ռեժիմ՝ վիճակ, որի ժամանակ սարքավորումը միացված է սնուցման աղբյուրին, սակայն չի գտնվում ակտիվ (աշխատանքի) ռեժիմում կամ սպասման ռեժիմում եւ կարող է կատարել բացառապես էլեկտրամագնիսական համատեղելիության եւ (կամ) անջատման ռեժիմի ցուցանշման ապահովման ֆունկցիա.
սպասման ռեժիմ (սպասող ռեժիմ)՝ վիճակ, որի ժամանակ էլեկտրական սարքավորումը միացված է սնուցման աղբյուրին եւ անսահմանափակ ժամանակով կատարում է վերաակտիվացման ֆունկցիա (այդ թվում՝ վերաակտիվացման ունակության (պատրաստության) ցուցանշմամբ) եւ (կամ) տեղեկացման կամ վիճակի արտացոլման ֆունկցիա.
պայմանական մատչում՝ տրամադրողի հսկողության տակ գտնվող հեռուստա- եւ (կամ) ռադիոհեռարձակման վճարովի ծրագրերին մատչման սահմանափակման համակարգ.
տեղեկացման կամ վիճակի արտացոլման ֆունկցիա՝ ֆունկցիա, որն ապահովում է տեղեկատվության տրամադրումը կամ ցուցասարքի վրա սարքավորման վիճակի արտացոլումը, այդ թվում նաեւ ժամանակի ցուցանշումը.
վերաակտիվացման ֆունկցիա՝ ֆունկցիա, որը հեռահար կառավարման սարքվածքների, ներքին տվիչների կամ պահաժամի կարգավորիչների (թայմերների) միջոցով ապահովում է սպասման ռեժիմից ակտիվ ռեժիմի անցնելու ունակությունը, որի ժամանակ տեղի է ունենում սարքավորման հիմնական կամ հիմնական ու լրացուցիչ ֆունկցիաների կատարման ակտիվացում։


III. Հեռուստացուցային կցուրդների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջները եւ էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների որոշման առանձնահատկությունները
3.	Հեռուստացուցային կցուրդների էներգասպառումը չպետք է գերազանցի աղյուսակում նշված սահմանային արժեքները:
Աղյուսակ
Էներգասպառման սահմանային արժեքները
	Արտադրատեսակը, լրացուցիչ բաղադրիչները կամ ֆունկցիաները
	Օգտագործվող հզորության սահմանային արժեքները (Վտ), ոչ ավելի քան

	
	սպասման ռեժիմում
	ակտիվ ռեժիմում

	Բացառապես հիմնական ֆունկցիաների կատարումն ապահովող հեռուստացուցային կցուրդ
	0,50
	5,00

	Տեղեկացման կամ վիճակի արտացոլման ֆունկցիայի առկայության դեպքում էներգասպառման ավելացում 
	+ 0,50
	-

	Տեղեկատվության ներսարքված կուտակչի (կոշտ սկավառակի) առկայության դեպքում էներգասպառման ավելացում
	-
	+ 6,00

	Երկրորդ կարգավորչի առկայության դեպքում էներգասպառման ավելացում
	-
	+ 1,00

	Բարձր հստակության ազդանշանների ապակոդավորման ֆունկցիայի առկայության դեպքում էներգասպառման ավելացում
	-
	+ 1,00



4.	Հեռուստացուցային կցուրդներում պետք է իրականացվի սպասման ռեժիմ:
5.	Հեռուստացուցային կցուրդներում պետք է իրականացվեն էներգասպառման ավտոմատ նվազում կամ նույնանման ֆունկցիա՝ հաշվի առնելով հետեւյալ պահանջները՝ 
ա)	հեռուստացուցային կցուրդը պետք է ավտոմատ կերպով անցնի ակտիվ ռեժիմից սպասման ռեժիմի՝ օգտագործողի հետ վերջին փոխազդեցության եւ (կամ) ալիքը փոխելու պահից ակտիվ ռեժիմում ոչ ավելի, քան 3 ժամ տեւողությամբ աշխատանքից հետո՝ մինչ սպասման ռեժիմի անցնելը 2 րոպեի ընթացքում նախազգուշական ազդանշանով.
բ)	էլեկտրասնուցման ավտոմատ նվազման ֆունկցիան պետք է լռելյայն միացված լինի:
6.	0,50 Վտ-ից ավելի կամ դրան հավասար օգտագործվող հզորության չափված արժեքների համար չափման առավելագույն թույլատրելի հարաբերական անորոշությունը պետք է լինի չափված հզորության արժեքի 2 %-ից պակաս կամ դրան հավասար՝ 95 % վստահության մակարդակի դեպքում:
0,50 Վտ-ից պակաս օգտագործվող հզորության չափված արժեքների համար չափումների առավելագույն թույլատրելի անորոշությունը պետք է լինի 0,01 Վտ-ից պակաս կամ դրան հավասար՝ 95 % վստահության մակարդակի դեպքում:
7.	Հեռուստացուցային կցուրդներին կից ներկայացվող՝ «Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	) (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) 13-րդ կետով նախատեսված շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն դրանց բնութագրերի եւ պարամետրերի մասին հետեւյալ տեղեկությունները՝
ա)	էներգասպառում ակտիվ ռեժիմում եւ սպասման ռեժիմում (Վտ-ով) մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ՝ ներառյալ էներգասպառումը տարբեր լրացուցիչ ֆունկցիաների եւ (կամ) բաղադրիչների համար.
բ)	արտադրատեսակի աշխատանքի ռեժիմի ընտրության կամ ծրագրավորման նկարագրությունը.
գ)	այն վիճակի ապահովման համար գործողությունների (դեպքերի) անհրաժեշտ հաջորդականությունը, որի դեպքում արտադրատեսակն ավտոմատ կերպով փոխում է աշխատանքի ռեժիմը.
դ)	ռադիոհաճախականային մուտքային ազդանշաններ (թվային վերգետնյա հեռարձակման համար) եւ միջանկյալ հաճախականության մուտքային ազդանշաններ (արբանյակային հեռարձակման համար).
ե)	արտադրատեսակի աշխատանքը նկարագրող ցանկացած տեղեկություն:
8.	Տեխնիկական կանոնակարգի 25-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված՝ հեռուսատացուցային կցուրդներին կից փաստաթղթերի լրակազմում հեռուստացուցային կցուրդների համար լրացուցիչ պետք է ներառվի հետեւյալ տեղեկատվությունը՝
էներգասպառման փորձարկումների (չափումների) համար օգտագործվող մեթոդները.
չափումների կատարման ամսաթվերը.
փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս վերահսկվող պարամետրերը՝ 
շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը.
փորձարկման լարումը (Վ-ով) եւ հաճախականությունը (Հց-ով).
էլեկտրասնուցման ցանցի ներդաշնակ բաղադրիչների գումարային գործակիցը.
փորձարկումների (չափումների) ընթացքում սնուցման աղբյուրի լարման տատանումը.
փորձարկումներ (չափումներ) կատարելիս օգտագործվող՝ չափումների, սարքաբերումների միջոցների եւ սխեմաների մասին տեղեկությունները.
MPEG-2 տրանսպորտային հոսքին համապատասխանող փորձարկային ձայնա- եւ տեսաազդանշանները.
կառավարման օրգանների դիրքը:
Փաստաթղթերի տվյալ լրակազմում չի պահանջվում ներառել հեռուստա- եւ (կամ) ռադիոհեռարձակման համար հեռուստացուցային կցուրդին միացվող այնպիսի ծայրամասային սարքվածքներով օգտագործվող հզորության նկատմամբ պահանջները, ինչպես օրինակ՝ վերգետնյա հեռարձակման ընդունման համար ակտիվ ալեհավաք, արբանյակային սակավաղմուկ փոխարկիչ-միաբլոկ, ցանկացած մալուխ կամ հեռահաղորդակցման մոդեմ:

IV. Հեռուստացուցային կցուրդների էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ դրանք շրջանառության մեջ դրվելուց հետո փորձարկումներ (չափումներ) կատարելիս
9.	Հեռուստացուցային կցուրդները շրջանառության մեջ դրվելուց հետո դրանց փորձարկումները (չափումները) կատարելիս պետք է փորձարկվի հեռուստացուցային կցուրդի յուրաքանչյուր մոդելի 1 տիպային օրինակ։
Հեռուստացուցային կցուրդի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե չափումների արդյունքներն ավելի քան 10 %-ով կամ 0,10 Վտ-ով չեն գերազանցում սահմանային արժեքները՝ այն օգտագործվող հզորության վերահսկման համար, որի մեծությունը համապատասխանաբար գերազանցում կամ չի գերազանցում 1,00 Վտ-ը:
Այլապես ստուգվում է հեռուստացուցային կցուրդի մոդելի եւս 3 տիպային օրինակ: Հեռուստացուցային կցուրդի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե հեռուստացուցային կցուրդի այդ 3 տիպային օրինակների չափումների արդյունքների միջին արժեքը չի գերազանցում սահմանային արժեքներն ավելի քան այն մեծության չափով, որը նշված է սույն կետի երկրորդ պարբերությունում:
Այլ դեպքերում հեռուստացուցային կցուրդի տվյալ մոդելը հարկ է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։
__________


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 9
Եվրասիական տնտեսական 
միության տեխնիկական կանոնակարգի «Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ	/20.	)

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
Էլեկտրական լամպերի 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող

I. Կիրառության ոլորտը
1.	Սույն պահանջները տարածվում են կենցաղային եւ համանման նշանակության չուղղորդված լույսով էլեկտրական լամպերի վրա, որոնք կարող են կիրառվել նաեւ լուսավորումից բացի այլ նպատակներով կամ ներկառուցվել այլ էներգասպառող  էլեկտրական սարքվածքների մեջ (այսուհետ՝ էլեկտրական լամպեր)՝ բացառությամբ 
ա)	x եւ у գունավորության հետեւյալ կոորդինատներով լամպերի՝
х< 0,200 կամ х> 0,600,
у< - 2,3172 х2 + 2,3653 х - 0,2800 կամ у> - 2,3172 х2 + 2,3653 х - 0,1000,
բ)	ուղղորդված լուսաճառագայթմամբ լամպերի, 
գ)	60 լյումենից ցածր կամ 12 000 լյումենից բարձր լուսային հոսքով լամպերի,
դ)	այն լամպերի, որոնց՝
250-780 նմ տիրույթում ընդհանուր ճառագայթման առնվազն 6%-ը գտնվում է 250-400 նմ-ի սահմաններում.
ճառագայթման գագաթնակետը գտնվում է 315-400 նմ-ի (UVA) կամ 280-315 նմ-ի (UVB) սահմաններում. 
ե)	առանց ներկառուցված ԳԿԱ-ի (գործարկումը կարգավորող ապարատների) լյումինեսցենտային լամպերի, 
զ)	բարձր ճնշման գազապարպումային լամպերի,
է)	60 Վ կամ պակաս աշխատանքային լարման համար E14/E27/B22/B15 լամպակոթով՝ առանց ներկառուցված տրանսֆորմատորի շիկացման լամպերի.
ը)	հատուկ նշանակության, առանց լամպակոթի լամպերի, լամպաշարերի, մեխանիկապես ամուր լամպերի, կիզակետող լամպակոթով լամպերի, հաջորդական միացման լամպերի, դեկորատիվ լամպերի, լուսուղղորդ լամպերի, գերմանրաչափ լամպերի, մանրաչափ լամպերի, փոքր գաբարիտի լամպերի, միջին գաբարիտի լամպերի, խոշոր գաբարիտի լամպերի, երկլամպակոթ մանրաչափ լամպերի, հայելային անդրադարձիչով՝ պրոյեկտորի լամպերի, իմպուլսային լամպերի, խառը լույսի լամպերի, ցերեկային լույսի լամպերի, Մուրի լամպերի, մանրէասպան լամպերի, կետային լամպերի, ուլտրամանուշակագույն լամպերի, ժապավենային լամպերի, էլեկտրալյումինեսցենտային լամպերի, ինֆրակարմիր լամպերի, սպեկտրային լամպերի, կենցաղային սարքերի (սառնարանների, վառարանների եւ այլն) համար լամպերի։
Եթե էլեկտրական լամպերի մասով ընդունվել են Միության այլ տեխնիկական կանոնակարգեր (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգեր), որոնցով սահմանվում են դրանց ներկայացվող պահանջները, ապա էլեկտրական լամպերը պետք է համապատասխանեն Միության բոլոր այն տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա։


II. Հիմնական հասկացությունները
2.	Սույն պահանջները կիրառելու նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը՝
սնուցման բլոկ՝ սարքվածք, որը նախատեսված է փոփոխական հոսանքի սնուցող ցանցի լարումը հաստատուն հոսանքի լարման կամ փոփոխական հոսանքի այլ լարման կերպափոխելու համար. 
կենցաղային նշանակության լամպ՝ լամպ, որը նախատեսված է կենցաղում տարածքի լուսավորման համար եւ հատուկ նշանակության լամպ չէ. 
լամպի արտաքին թաղանթ՝ լամպի երկրորդ (արտաքին) թաղանթը, որը անհրաժեշտ չէ լույսի առաջացման համար (օրինակ՝ արտաքին լամպանոթը, որը պետք է ապահովի այրիչի աշխատանքի օպտիմալ պայմանները, խոչընդոտի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ելքը) եւ (կամ) ցրի լույսը եւ կանխի այրիչի կոտրվելու դեպքում սնդիկի եւ ապակու հայտնվելը շրջակա միջավայր). 
վոլֆրամային հալոգեն շիկացման լամպ՝ շիկացման լամպ, որի շիկացման թելը կազմված է վոլֆրամից եւ շրջապատված է հալոգեններով կամ հալոգենային միացություններով լցված թաղանթով. 
վառքի ժամանակահատված՝ լամպը ցանցին միացնելուց հետո դրա լրիվ վառման եւ վառված մնալու համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածը. 
բռնկման ժամանակահատված՝ ժամանակահատված, որի ընթացքում լամպը ցանցին միացնելուց հետո անվանական լուսային հոսքը հասնում է 60%-ի. 
գազապարպումային լամպ՝ պարպումային լամպ, որում օպտիկական ճառագայթումն առաջանում է գազի մեջ էլեկտրական պարպման արդյունքում.
բարձր ճնշման գազապարպումային լամպ՝ գազապարպումային լամպ, որում լուսաճառագայթող էլեկտրական աղեղը կայունացվում է այրիչի պատերի ջերմաստիճանով եւ լամպանոթի պատերի վրա ջերմային բեռնվածքը գերազանցում է 3 Վտ/սմ2-ին. 
գունահաղորդման ցուցիչ (Ra)՝ դիտարկման որոշակի պայմաններում լույսի հետազննվող եւ ստանդարտ աղբյուրներով լուսավորված գունավոր օբյեկտի տեսողական ընկալումների համապատասխանության չափը. 
կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպ՝ լյումինեսցենտային լամպ, որում դրա վառքը եւ կայուն աշխատանքն ապահովվում է լամպակոթի մեջ ներկառուցված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատով եւ այլ լրացուցիչ տարրերով. 
կորելացված գունային ջերմաստիճան (Тс [К])՝ Պլանկի ճառագայթիչի (սեւ մարմնի) ջերմաստիճան, որի ընկալվող գույնը ամենամոտն է հիշեցնում այն գույնը, որն ունի տվյալ գրգռիչը նույն պայծառության դեպքում եւ դիտման որոշակի պայմաններում. 
հզորության գործակից՝ ակտիվ (օգտակար) հզորության եւ լրիվ հզորության հարաբերությունը փոփոխական հոսանքով աշխատանքի պայմաններում. 
լամպի լուսային հոսքի պահպանման գործակից (LLMF)՝ լամպի ծառայության ժամկետի (կենսական ցիկլի) սահմանված պահի դրությամբ այդ լամպի լուսային հոսքի եւ դրա սկզբնական լուսային հոսքի (100 ժամ շահագործումից հետո չափված) հարաբերությունը. 
լամպի ծառայության ժամկետի գործակից (LSF)` լամպերի ընդհանուր քանակի մեջ՝ որոշակի պայմաններում եւ միացումների (փոխարկումների) որոշակի հաճախության դեպքում տվյալ պահին դեռ աշխատող լամպերի բաժինը. 
լամպ՝ օպտիկական ճառագայթման աղբյուր, որն ստեղծվում է էլեկտրական էներգիայի կերպափոխման արդյունքում. 
շիկացման լամպ՝ հերմետիկ լամպանոթով լամպ, որում լույսն արձակվում է շիկացման մարմնի (թելի) միջոցով` դրա միջով վակուումում կամ իներտ գազի միջավայրում էլեկտրական հոսանքի անցման դեպքում. 
ուղղորդված լույսի լամպ՝ լամպ, որն իր լուսային հոսքի առնվազն 80%-ը ճառագայթում է 3.14 ստեռադիան մարմնային անկյան սահմաններում (համապատասխանում է 120º գագաթի դեպքում անկյան կոնին). 
չուղղորդված լույսի լամպ՝ լամպ, որն ուղղորդված լույսի լամպ չէ.
անթափանց լամպանոթով լամպ՝ թափանցիկ լամպանոթով լամպերի, այդ թվում՝ կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերի չափորոշիչներին չհամապատասխանող լամպ». 
թափանցիկ լամպանոթով լամպ՝ լամպ (բացառությամբ կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերի), որի պայծառությունը 2 000 լմ-ից պակաս լուսային հոսքի դեպքում գերազանցում է 25 000 կդ/մ2-ը, իսկ ավելի բարձր լուսային հոսքի դեպքում գերազանցում է 100 000 կդ/մ2-ը, որի լամպանոթը թափանցիկ է, իսկ շիկացման թելը, լուսարձակող դիոդը կամ գազապարպման խողովակը հստակ տեսանելի են. 
լյումինեսցենտային լամպ՝ ցածր ճնշման սնդիկային լամպ, որում լույս են ճառագայթում էլեկտրական պարպումով ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումով գրգռվող լուսակրի մեկ կամ մի քանի շերտեր։ Լյումինեսցենտային լամպերը մատակարարվում են գործարկումը կարգավորող ներկառուցված ապարատով կամ առանց դրա. 
մոդել՝ մեկ տիպի եւ մեկ արտադրողի կողմից արտադրված արտադրատեսակներ.
անվանական արժեք՝ տրված աշխատանքային պայմաններում պարամետրի քանակական արժեքը, որն օգտագործվում է արտադրատեսակի նշագրման կամ նույնականացման համար եւ որը նշվում է արտադրողի կողմից շահագործման փաստաթղթերում.
կոթառ՝ սարքվածք, որում, ելնելով նշանակությունից, տեղադրվում է լամպակոթը կամ դրանց՝ էլեկտրական ցանցին ամրակելու եւ միացնելու համար մեկնարկիչը. 
վաղաժամ խափանում՝ լամպի՝ շարքից դուրս գալը՝ նախքան լամպի շահագործման փաստաթղթերով սահմանված՝ ծառայության ժամկետը լրանալը. 


գործարկումը կարգավորող ապարատ (ԳԿԱ)՝ սարքվածք, որը միացվում է ցանցի եւ մեկ կամ մի քանի պարպումային լամպերի միջեւ, որը ինդուկտիվության, ունակության կամ դրանց համակցության միջոցով գլխավորապես ապահովում է լամպի հոսանքի սահմանափակումը պահանջվող արժեքի մակարդակով։ Գործարկումը կարգավորող ապարատները (այսուհետ՝ ԳԿԱ) կարող են բաղկացած լինել մեկ կամ մի քանի բլոկներից։ ԳԿԱ-ն նաեւ կարող է պարունակել ցանցի լարումը կերպափոխելու համար միջոցներ եւ սարքվածքներ, որոնք օգնում են ապահովել լամպի վառքի համար լարումը, սառը վառքի կանխումը, ստրոբոսկոպային էֆեկտի նվազեցումը, հզորության գործակցի ճշգրտումը եւ (կամ) ցանցային ռադիոխանգարումների ճնշումը։  ԳԿԱ-ն կարող է ներկառուցված լինել լամպի մեջ կամ գտնվել դրանից առանձին. 
պարպումային լամպ՝ լամպ, որում օպտիկական ճառագայթումն էլեկտրական պարպման արդյունքում առաջանում է գազերում, մետաղների գոլորշիներում, հալոգենիդներում կամ դրանց խառնուրդներում: 
հաշվարկային արժեք՝ պարամետրի քանակական արժեքը աշխատանքային պայմաններում։ Արժեքները եւ պայմանները բերվում են համապատասխան ստանդարտներով կամ հաղորդվում են արտադրողի (մատակարարի) կողմից։ Եթե այլ բան նշված չէ, ապա բոլոր պահանջներն արտահայտված են որպես հաշվարկային արժեքներ։ Հաշվարկային արժեքն ստացվում է հաշվարկային, այսինքն՝ ոչ փորձարարական եղանակով.
լուսատացք (ηл)` լույսի աղբյուրից ճառագայթվող լուսային հոսքի եւ դրա կողմից սպառվող հզորության հարաբերությունը, որն արտահայտված է լյումեն/վատտով (լմ/Վտ)։  Լուսատացքը լույսի աղբյուրների արդյունավետության եւ խնայողականության ցուցանիշն է եւ հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝ 



որտեղ՝
Φ-ն՝ լույսի աղբյուրից ճառագայթվող լուսային հոսքն է,
Р-ն՝ դրա կողմից սպառվող հզորությունը։
Լրացուցիչ այնպիսի սարքվածքներ, ինչպիսիք են օրինակ՝ ԳԿԱ-ն,
տրանսֆորմատորները եւ սնուցման բլոկները, հաշվի չեն առնվում լամպի սպառվող հզորության (Р) մեջ։ 
լուսային հոսք (Ф)՝ մեծություն, որը բնութագրում է տեսանելի ճառագայթման հզորությունը՝ մարդու աչքի վրա դրա ունեցած ներգործության հիման վրա (լմ-ով), չափվում է լամպը 100 ժամ շահագործելուց հետո. 
լուսադիոդ (LED)՝ կիսահաղորդչային սարք, p-n անցումով, որն արձակում է ոչ կոհերենտ տեսանելի ճառագայթում՝ դրա վրա էլեկտրական լարում մատուցելու ժամանակ. 
լուսադիոդային լամպ՝ լամպ, որը պարունակում է 1 կամ մի քանի լուսադիոդային հավաքվածք։ Լուսադիոդային լամպը կարող է ապահովված լինել լամպակոթով.
հատուկ նշանակության լամպ՝ լամպ, որը, ըստ իր տեխնիկական բնութագրերի կամ դրան կցված շահագործման փաստաթղթերի համաձայն, պիտանի չէ կենցաղում տարածքը լուսավորելու համար.
լամպի ծառայության ժամկետ՝ շահագործման ժամանակը, որից հետո որոշակի պայմաններում եւ միացումների (փոխարկումների) որոշակի հաճախության դեպքում լամպերի ընդհանուր քանակի մեջ աշխատող լամպերի մասը համապատասխանում է լամպի ծառայության ժամկետի գործակցին. 
գունավորություն՝ լամպի գույնի որակի բնութագիրն է, որը որոշվում է դրա գունավորության կոորդինատներով.
գունահաղորդում՝ լամպի ճառագայթման սպեկտրային կազմի ազդեցությունը դրա կողմից լուսավորվող օբյեկտների տեսողական ընկալման վրա, որը բնութագրվում է գունահաղորդման ցուցիչով. 
փոխարկման ցիկլ՝ որոշակի ժամանակահատվածը մեկ լամպի միացման եւ անջատման հաջորդականությունը. 
լամպակոթ՝ էլեկտրական լամպի դետալ, որը ծառայում է կոթառին դրա ամրակման համար եւ ապահովում է միացումը սնուցման ցանցին.
պայծառություն՝ որոշակի տարածական անկյան ներսում միավոր տեսանելի մակերեսի վրա մակերեւույթից արտացոլվող կամ ճառագայթվող լույսի քանակ (կդ/մ2)։ 

III. Էլեկտրական լամպերի էներգետիկ արդյունավետությանը եւ շահագործման փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջները
3.	Էլեկտրական լամպերի համար պետք է անցկացվեն համապատասխան չափումներ (փորձարկումներ) եւ սահմանվեն հետեւյալ արժեքները.
ա)	լուսատացքը (ηլ).
բ)	սպառվող հզորությունը (Рլ).
գ)	լամպի լուսային հոսքի պահպանման գործակիցը (LLMF). 
դ)	լամպի ծառայության ժամկետի գործակիցը (LSF). 
ե)	լամպի ծառայության ժամկետը.
զ)	գունավորությունը.
է)	լուսային հոսքը (Ф).
ը)	կորելացված գունային ջերմաստիճանը (Тс [К]). 
թ)	գունահաղորդման ցուցիչը (Ra).
ժ)	ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման արդյունավետությունը.
ժա)	վառքի ժամանակահատվածը.
ժբ)	բռնկման ժամանակահատվածը.
ժգ)	հզորության գործակիցը.
ժդ)	պայծառությունը.
ժե)	լամպում սնդիկի պարունակությունը։
4.	Որոշակի լուսային հոսքի (Ф) համար առավելագույն սպառվող հզորության հաշվարկային արժեքը ((Pmax) չպետք է գերազանցի 1-ին աղյուսակում նշված արժեքները։ 

Աղյուսակ 1
Էներգասպառման սահմանային թույլատրելի արժեքները
	Սույն պահանջներն ուժի մեջ մտնելու ժամկետը
	Սպառվող հզորության սահմանային թույլատրելի արժեքը (Pmax) (Վտ-ով)՝ կախված լուսային հոսքից (Φ) (լմ-ով)՝

	
	թափանցիկ լամպանոթով լամպերի համար
	անթափանց լամպանոթով լամպերի համար

	2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից
	0,8 × (0,88 √ Φ +0,049 Φ)
	0,24 √ Φ + 0,0103 Φ

	2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ից
	0,6 × (0,88 √ Φ +0,049 Φ)
	0,24 √ Φ + 0,0103 Φ



1-ին աղյուսակում նշված սահմանային թույլատրելի արժեքներից բացառությունները բերված են 2-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 2
Էներգասպառման սահմանային թույլատրելի արժեքներից բացառությունները*
	Սույն փաստաթղթի պահանջներն ուժի մեջ մտնելու ժամկետը 
	Բացառությունների շարքին դասվող լամպերը
	Սպառվող հզորության սահմանային թույլատրելի արժեքը (Pmax) (Վտ-ով)՝ կախված լուսային հոսքից (Φ) (լմ-ով)՝

	2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից
	թափանցիկ լամպանոթով եւ լուսային հոսքով՝ 
60 √ Φ + 950 Φ
	1,1 × (0,88 √ Φ +0,049 Φ)

	2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից
	թափանցիկ լամպանոթով եւ լուսային հոսքով՝
60 լմ ≤ Φ ≤ 725 լմ
	1,1 × (0,88 √ Ф +0,049 Ф)

	2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ից
	թափանցիկ լամպանոթով եւ լուսային հոսքով՝
60 լմ ≤ Φ ≤ 450 լմ
	1,1 × (0,88 √ Φ +0,049 Φ)

	2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ից
	թափանցիկ լամպանոթով եւ G9 եւ R7s տիպի լամպակոթերով
	0,8 × (0,88 √ Φ +0,049 Φ)


*Էերգասպառման սահմանային թույլատրելի արժեքներից կախված՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում շիկացման լամպերի շրջանառության առանձնահատկությունները սահմանվում են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրությամբ։

Սպառվող առավելագույն հզորության հաշվարկային արժեքի ճշգրտման գործակիցների (К) արժեքները բերված են 3-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 3
Ճշգրտման գործակիցներ
	Լամպի տիպը
	Գործակիցը (К)

	Արտաքին սնուցման բլոկով շիկացման լամպ
	Рmах /1,06

	GX53 լամպակոթով պարպումային լամպ
	Рmах /0,75

	Գունահաղորդման ≥ 90 եւ Р ≤ 0,5 × (0,88 √Φ + 0,049 Φ) գործակցով անթափանց լամպանոթով լամպ 
	Рmах /0,85

	Գունահաղորդման ≥ 90 գործակցով եւ Тc ≥ 5 000К գունային ջերմաստիճանով գազապարպումային լամպ 
	Рmах /0,76

	Երկրորդ թաղանթով եւ Р ≤ 0,5 × (0,88√Φ+0,049Φ) գործակցով անթափանց լամպանոթով լամպ 
	Рmах /0,95

	Արտաքին սնուցման բլոկով LED -լամպ
	Рmах /1,1

	Էլեկտրական լամպերի բոլոր մյուս տիպերը
	1





5.	Կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերի շահագործման բնութագրերին ներկայացվող պահանջները բերված են 4-րդ աղյուսակում։ Կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերից բացի՝ մյուս լամպերին եւ LED-լամպերին ներկայացվող պահանջները բերված են 5-րդ աղյուսակում։ 

Աղյուսակ 4
Կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերի շահագործման 
բնութագրերին ներկայացվող պահանջները
	Բնութագիրը
	2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ից
	2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ից

	լամպի ծառայության ժամկետի գործակիցը՝ 6 000 ժամ աշխատանքի դեպքում
	≥ 0,50-ի
	≥ 0,70-ի

	Լամպի լուսային հոսքի կայունությունը
	2 000 ժամի դեպքում ≥ 85 %-ի 
(≥ 80 %-ի արտաքին լամպանոթով լամպերի համար)
	2 000 ժամի դեպքում ≥ 88 %-ի 
(≥ 83 %-ի արտաքին լամպանոթով լամպերի համար) 6 000 ժամի դեպքում ≥ 70 %-ի

	Փոխարկման ցիկլերի քանակը՝ նախքան շարքից դուրս գալը
	≥ լամպի ծառայության ժամկետի կեսին՝ ժամերով
≥ 10 000-ի, եթե վառքի ժամանակահատվածը > 0,3 վրկ-ից
	≥ լամպի ծառայության ժամկետի կեսին, ≥ 30 000-ի, եթե վառքի ժամանակահատվածը > 0,3 վրկ-ից

	Վառքի ժամանակահատվածը
	< 2,0 վրկ-ից
	< 1,5 վրկ-ից, եթե P < 10 Վտ-ից 
< 1,0 վրկ-ից, եթե P ≥ 10 Վտ-ի

	Բռնկման ժամանակահատվածը՝ մինչեւ լուսային հոսքի (Φ) 60%-ի հասնելը 
	< 60 վրկ-ից
< 120 վրկ-ից սնդիկի ամալգամ պարունակող լամպերի համար
	< 40 վրկ-ից կամ < 100 վրկ-ից սնդիկի ամալգամ պարունակող լամպերի համար

	Վաղաժամ շարքից դուրս գալու հաճախությունը
	≤ 2,0 %-ի՝ 200 ժամից հետո
	≤ 2,0 %-ի՝ 400 ժամից հետո

	UVA + UVB-ճառագայթում
	≤ 2,0 մՎտ/կլմ
	≤ 2,0 մՎտ/կլմ

	UVC-ճառագայթում
	≤ 0,01 մՎտ/կլմ
	≤ 0,01 մՎտ/կլմ

	Լամպի հզորության գործակիցը
	≥ 0,50-ի, եթե P < 25 Վտ-ից 
≥ 0,90-ի, եթե P ≥ 25 Վտ-ի
	< 0,55-ից, եթե P < 25 Վտ-ից 
< 0,90-ից, եթե P ≥ 25 Վտ-ի

	թ) գունահաղորդման ցուցիչը (Ra).
	≥ 80-ի
	≥ 80-ի





Աղյուսակ 5
Կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերից եւ LED-լամպերից բացի՝ այլ լամպերի շահագործման բնութագրերին ներկայացվող պահանջները
	Բնութագիրը
	2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ից
	2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ից

	Լամպի ծառայության հաշվարկային ժամկետը
	≥ 1,000 ժամի
	≥ 2,000 ժամի

	Լամպի լուսային հոսքի կայունությունը
	≥ 85 %-ի՝ ծառայության նշված միջին ժամկետի 75 տոկոսի դեպքում
	≥ 85 %-ի՝ ծառայության նշված միջին ժամկետի 75 տոկոսի դեպքում

	Փոխարկման ցիկլերի քանակը
	4 անգամ գերազանցում է ծառայության հաշվարկային ժամկետը ժամերով
	4 անգամ գերազանցում է ծառայության հաշվարկային ժամկետը ժամերով

	Վառքի ժամանակահատվածը
	< 2,0 վրկ-ից
	< 2,0 վրկ-ից

	Բռնկման ժամանակահատվածը՝ մինչեւ լուսային հոսքի (Φ) 60%-ի հասնելը
	≤ 1,0 վրկ-ի
	≤ 1,0 վրկ-ի

	Վաղաժամ շարքից դուրս գալու հաճախությունը
	≤ 5,0 %-ի՝ 100 ժամից հետո
	≤ 5,0 %-ի՝ 200 ժամից հետո

	UVA + UVB-ճառագայթում
	≤ 2,0 մՎտ/կլմ
	≤ 2,0 մՎտ/կլմ

	UVC-ճառագայթում
	≤ 0,01 մՎտ/կլմ
	≤ 0,01 մՎտ/կլմ

	Լամպի հզորության գործակից
	≥ 0,95-ի
	≥ 0,95-ի



6.	Ի լրումն «Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	) Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) V բաժնում նշված պահանջների՝ փաթեթվածքը կամ շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն հետեւյալ տեղեկատվությունը. 
ա)	կենցաղային նշանակության չուղղորդված լույսի էլեկտրական լամպերի համար (բացառությամբ շիկացման լամպերի, որոնք չեն համապատասխանում էներգետիկ արդյունավետության պահանջներին), պետք է ներկայացվի հետեւյալ տեղեկատվությունը՝
լուսատացքը,
անվանական սպառվող հզորությունը (եթե լամպի անվանական սպառվող հզորությունը նշվում է էներգետիկ մականշվածքից առանձին, ապա անվանական լուսային հոսքը նույնպես հարկավոր է նշել առանձին, մասնավորապես՝ անվանական սպառվող հզորությունը նշելու համար օգտագործված տառատեսակից առնվազն 2 անգամ ավելի մեծ տառատեսակով).
գունային ջերմաստիճան (Կելվինի աստիճաններով թվային արժեքի տեսքով).
լամպի ծառայության ժամկետը ժամերով (ոչ ավելի, քան ծառայության հաշվարկային ժամկետը).
չափերը (երկարությունը եւ տրամագիծը) միլիմետրերով.
եթե փաթեթվածքի վրա նշվում է շիկացման սովորական լամպի համարժեքությունը, ապա պետք է նշվի այն համարժեք հզորությունը (մինչեւ ամբողջ թիվը կլորացմամբ), որը, համաձայն 6-րդ աղյուսակի, համապատասխանում է փաթեթվածքում պարունակվող լամպի լուսային հոսքին։ 

Աղյուսակ 6
Համարժեք շիկացման լամպի հաշվարկային լուսային հոսքը եւ սպառվող հզորությունը 
	Լամպերի տարբեր տիպերի համար հաշվարկային լուսային հոսքը (Ф), լմ
	Համարժեք շիկացման լամպի սպառվող հզորությունը (Վտ-ով)

	կոմպակտ լյումինեսցենտային
	հալոգեն շիկացման
	լուսադիոդային եւ այլն
	

	125
	119
	136
	15

	229
	217
	249
	25

	432
	410
	470
	40

	741
	702
	806
	60

	970
	920
	1 055
	75

	1 398
	1 326
	1 521
	100

	2 253
	2 137
	2 452
	150

	3 172
	3 009
	3 452
	200



Համարժեք շիկացման լամպի լուսային հոսքի եւ սպառվող հզորության միջանկյալ արժեքները (մինչեւ ամբողջ թիվը կլորացմամբ) անհրաժեշտ է որոշել հարակից արժեքների միջեւ գծային միջարկման միջոցով։ 
«Էներգախնայող լամպ» նշագիրը կամ լամպի էներգետիկ արդյունավետության վերաբերյալ գովազդային բնույթի համանման նշագիրը թույլատրելի է միայն, եթե լամպը համապատասխանում է թափանցիկ եւ անթափանց ապակուց լամպանոթով լամպերի նկատմամբ կիրառվող էներգետիկ արդյունավետության պահանջներին, որոնք բերված են 1-ին աղյուսակում։ 
Եթե լամպը պարունակում է սնդիկ, ապա պետք է նշված լինի հետեւյալ լրացուցիչ տեղեկատվությունը՝
լամպում սնդիկի պարունակությունը միլիգրամներով, կլորացված մինչեւ 1 տասնորդական նիշը՝ Х,Х մգ-ի կամ X,X mg-ի ձեւով. 
լամպի պատահական կոտրվելու դեպքում բեկորների վերացման մասին ցուցումներ. 
լամպի օգտահանման վերաբերյալ առաջարկություններ.
բ)	հատուկ լամպերի համար փաթեթվածքում եւ շահագործման փաստաթղթերում պետք է բերվի հետեւյալ տեղեկատվությունը՝ 
լամպի նշանակությունը.
նշում այն մասին, որ լամպը դասվում է հատուկ լամպերի շարքին, ինչպես նաեւ նշում դրա կիրառության բնագավառի մասին։
7.	Ի լրումն սույն պահանջների 6-րդ կետում բերված տեղեկատվության՝ փաստաթղթերի փաթեթին պետք է կցվի հետեւյալ տեղեկատվությունը, որը նաեւ կարող է ներկայացվել արտադրողի համար հարմար ցանկացած այլ տեսքով (այդ թվում՝ «Համացանցի» միջոցով)՝ 
լուսատացքը,
լամպի լուսային հոսքի կայունությունը,
լամպի ծառայության ժամկետի գործակիցը,
գունավորությունը,
լուսային հոսքը,
գունահաղորդման ցուցիչը,
հատկապես արդյունավետ ուլտրամանուշակագույն (UV) ճառագայթումը. 
վառքի ժամանակահատվածը,
հզորության գործակիցը,
պայծառությունը,
փոխարկման ցիկլերի քանակը՝ նախքան վաղաժամ շարքից դուրս գալը.
բռնկման ժամանակահատվածը՝ մինչեւ լրիվ լուսային հոսքի 60 %-ին հասնելը («ոչ» նշումը թույլատրելի է, եթե ժամանակը 1 վրկ-ից կարճ է տեւում). 
համապատասխան նշում, եթե լամպի լուսային հոսքի կարգավորումը անհնար է կամ հնարավոր է միայն կարգավորման որոշակի տեսակի օգնությամբ.
համապատասխան նշում, եթե լամպը նախատեսված է հատուկ, ոչ ստանդարտ պայմաններում շահագործման համար (օրինակ՝ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը Ta ≠ 25 °C է)։
Համապատասխանության գնահատման տեխնիկական փաստաթղթերում հարկ է անհրաժեշտության դեպքում բերել այնպիսի տեխնիկական բնութագրեր, որոնց հիման վրա լամպը պիտանի է համարվում փաթեթվածքի վրա նշված հատուկ նշանակության համար։ 


IV. Էլեկտրական լամպերի էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի թույլատրելի շեղումները դրանց շրջանառության դրվելուց հետո փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս 
8.	Էլեկտրական լամպերը շրջանառության մեջ դնելուց հետո դրանց փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս պետք է փորձարկվի մեկ մոդելի եւ մեկ արտադրողի կողմից արտադրված արտադրանքի առնվազն 20 նմուշից բաղկացած խմբաքանակը։  Արտադրանքի նմուշների պարամետրերի չափված արժեքները եւ բնութագրերը պետք է համապատասխանեն արտադրողի կողմից հայտարարված անվանական արժեքներին եւ ավելի քան 10-%-ով չշեղվեն սույն պայմաններում նշված բնութագրերի սահմանային արժեքներից։ 
Այլ դեպքերում էլեկտրական լամպի տվյալ մոդելը հարկավոր է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։ 
____________


ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 10
Եվրասիական տնտեսական 
միության տեխնիկական կանոնակարգի «Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	)

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
արտաքին սնուցման աղբյուրների 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող 

I. Կիրառության ոլորտը
1.	Սույն պայմանները տարածվում են Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող արտաքին սնուցման աղբյուրների վրա` բացառությամբ 
ա)	լարման կերպափոխիչների,
բ)	անխափան սնուցման աղբյուրների,
գ)	կուտակիչ մարտկոցների համար լիցքավորման սարքվածքների, 
դ)	հալոգեն լամպերի համար կերպափոխիչների,
ե)	բժշկական սարքավորումների համար արտաքին սնուցման աղբյուրների,
զ)	արտաքին սնուցման աղբյուրների, որոնք շրջանառության մեջ են դրվում Միության մաքսային տարածքում «Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	) Միության տեխնիկական կանոնակարգն (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) ուժի մեջ մտնելու պահից 4 տարվա ընթացքում՝ որպես տեխնիկական կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելուց առաջ Միության տարածքում շրջանառության մեջ դրված սարքավորումների պահեստամասեր, պայմանով, որ արտաքին սնուցման աղբյուրի շահագործման փաստաթղթերում նույնականացվել է սարքավորումը, որի հետ աշխատելու համար նախատեսված են սնուցման նշված աղբյուրները։ 
Եթե արտաքին սնուցման աղբյուրների մասով ընդունվել են Միության այլ տեխնիկական կանոնակարգեր (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգեր), որոնցով սահմանվում են դրանց ներկայացվող պահանջները, ապա արտաքին սնուցման աղբյուրները պետք է համապատասխանեն Միության բոլոր այն տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա։

II. Հիմնական հասկացությունները
2.	Սույն պահանջները կիրառելու նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը.
ակտիվ ռեժիմ՝ ռեժիմ, որի դեպքում արտաքին սնուցման աղբյուրի մուտքի վրա էլեկտրական ցանցից հաղորդվել է լարում, իսկ ելքը միացված է բեռնվածքին. 
արտաքին սնուցման աղբյուր՝ սարքվածք, որը բավարարում է հետեւյալ բոլոր պայմանները՝
նախատեսված է սնուցման ցանցի փոփոխական հոսանքի մուտքային լարումը ավելի ցածր ելքային լարման կերպափոխելու համար. 
ունակ է իրականացնելու հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի մուտքային լարման կերպափոխումը ելքային լարման (հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի արտաքին սնուցման աղբյուրներ). 
նախատեսված է հիմնական բեռնվածքի դեր կատարող՝ դրանից առանձին՝ սնուցվող էլեկտրական սարքավորման հետ օգտագործելու համար. 
պարփակված է հիմնական բեռնվածքի սնուցվող սարքավորումից առանձին ֆիզիկական թաղանթի (պատյանի) մեջ. 
սնուցվող սարքավորման հետ միացված է հանովի կամ կոշտ ամրակցված միաժանի-բնիկային էլեկտրական միացումների, մալուխի, լարի, հաղորդալարի կամ միակցիչ այլ սարքվածքի միջոցով. 
անվանական ելքային հզորությունը չի գերազանցում 250 Վտ-ը.
նախատեսված է կենցաղային եւ գրասենյակային էլեկտրական այն սարքավորումների հետ օգտագործելու համար, որոնք ներառված են տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 եւ թիվ 17 հավելվածների կիրառության բնագավառում. 
կուտակիչ մարտկոցի լիցքավորման սարքվածք՝ սարքվածք, որն իր ելքային ինտերֆեյսի վրա անմիջապես միացվում է հանովի կուտակիչ մարտկոցի բեւեռներին. 
անխափան սնուցման աղբյուր՝ սարքվածք, որն ավտոմատ կերպով ապահովում է պահուստային սնուցումը՝ ցանցում լարումը կրիտիկականից ցածր մակարդակի ընկնելու դեպքում. 
ակտիվ ռեժիմում արտաքին սնուցման աղբյուրի օգտակար գործողության գործակիցը (ՕԳԳ)՝ ակտիվ ռեժիմում արտաքին սնուցման աղբյուրով ապահովվող հզորության եւ ակտիվ ռեժիմում արտաքին սնուցման աղբյուրի կողմից սպառվող մուտքային հզորության հարաբերությունը.
ցածրավոլտ՝ արտաքին սնուցման աղբյուր՝ արտաքին սնուցման աղբյուր 6 Վ-ից պակաս անվանական ելքային լարմամբ եւ 550 մԱ-ից ոչ պակաս անվանական ելքային հոսանքով.


անվանական ելքային հզորություն (Ро)՝ արտադրողի կողմից սահմանված ելքային հզորությունը. 
հալոգեն լամպերի համար կերպափոխիչ՝ արտաքին սնուցման աղբյուր, որն օգտագործվում է գերցածրավոլտ վոլֆրամային հալոգեն լամպերի հետ. 
լարման կերպափոխիչ՝ սարքվածք, որը փոփոխական հոսանքի 220 Վ-ից մինչեւ 240 Վ անվանական արժեքներով ցանցի ելքային լարումը կերպափոխում է էլեկտրացանցի ելքային բնութագրերին նման բնութագրերով փոփոխական հոսանքի 110 Վ-ից մինչեւ 127 Վ անվանական արժեքներով ելքային լարման. 
պարապ ընթացքի ռեժիմ՝ ռեժիմ, որի դեպքում արտաքին սնուցման աղբյուրի մուտքի վրա էլեկտրական ցանցից մատուցվել է լարում, իսկ դրա ելքերին միացված չէ ոչ մի բեռնվածք.
արտաքին սնուցման աղբյուրի ՕԳԳ-ի միջին արժեքը՝ 25 %, 50 %, 75 %, եւ 100 % անվանական ելքային հզորության դեպքում արտաքին սնուցման աղբյուրի ՕԳԳ-ի միջին արժեքը։

III. Արտաքին սնուցման աղբյուրների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջները եւ էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների սահմանման առանձնահատկությունները
3.	Պարապ ընթացքի ռեժիմում արտաքին սնուցման աղբյուրների էներգասպառումը չպետք է գերազանցի 1-ին աղյուսակում նշված սահմանային արժեքները։


Աղյուսակ 1
Պարապ ընթացքի ռեժիմում էներգասպառման առավելագույն թույլատրելի արժեքները
	Արտաքին սնուցման աղբյուրի անվանական ելքային հզորությունը
	Պարապ ընթացքի ռեժիմում էներգասպառումը

	
	արտաքին սնուցման աղբյուրներ` բացի սնուցման ցածրավոլտ աղբյուրներից
	ցածրավոլտ արտաքին սնուցման աղբյուրներ՝

	
	փոփոխական հոսանքի
	հաստատուն հոսանքի
	

	Р0 ≤ 51,0 Վտ-ի
	0,50 Վտ
	0,30 Վտ
	0,30 Վտ

	Р0 ≤ 51,0 Վտ-ի
	0,50 Վտ
	0,50 Վտ
	պահանջ չկա



4.	Արտաքին սնուցման աղբյուրի ՕԳԳ-ի միջին արժեքը չպետք է լինի 2-րդ աղյուսակում նշված սահմանային արժեքներից ցածր։ 

Աղյուսակ 2
ՕԳԳ-ի նվազագույն թույլատրելի միջին արժեքները
	Արտաքին սնուցման աղբյուրի անվանական հզորությունը
	ՕԳԳ-ի միջին արժեքը

	
	արտաքին սնուցման աղբյուրներ՝ բացի ցածրավոլտ աղբյուրներից
	ցածրավոլտ արտաքին սնուցման աղբյուրներ

	Р0 ≤ 1,0 Վտ-ի
	0,480 × P0+ 0,140
	0,497 × P0+ 0,067

	1,0 Վտ < P0 ≤ 51,0 Վտ-ի
	0,063 × In (P0) + 0,622
	0,075 × In (P0) + 0,561

	Р0 > 51,0 Վտ-ի
	0,870
	0,860



5.	0,50-ին Վտ-ին հավասար կամ այն գերազանցող հզորության չափումներն անհրաժեշտ է իրականացնել 2 %-ց պակաս կամ դրան հավասար անորոշությամբ՝ 95 % վստահության մակարդակի դեպքում։ 
6.	0,50 Վտ-ից պակաս հզորության չափումները անհրաժեշտ է իրականացնել 0,01 Վտ-ից պակաս կամ դրան հավասար անորոշությամբ՝ 95 % վստահության մակարդակի դեպքում։


7.	Տեխնիկական կանոնակարգի 13-րդ կետով նախատեսված՝ արտաքին սնուցման աղբյուրներին կցվող շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն դրանց բնութագրերի եւ պարամետրերի մասին հետեւյալ տեղեկությունները՝
ա)	անվանական մուտքային լարումը. 
բ)	անվանական ելքային լարումը.
գ)	անվանական ելքային հզորությունը.
դ)	պարապ ընթացքի ռեժիմում էներգասպառումը.
ե)	ՕԳԳ-ն.
զ)	ՕԳԳ-ի միջին արժեքը։
8.	Տեխնիկական կանոնակարգի 23-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված՝ արտաքին սնուցման աղբյուրների համար կցվող փաստաթղթերի փաթեթում պետք է լրացուցիչ ներառվեն հետեւյալ տեղեկությունները՝ 
էներգասպառումը փորձարկելու (չափելու ) համար կիրառվող մեթոդները.
ելքային հոսանքի (Մա-ով) եւ ելքային լարման (Վ-ով) միջին քառակուսային արժեքները (25 ± 2) %, (50 ± 2) %, (75 ± 2) % եւ (100 ± 2) % անվանական ելքային հոսանքի համար.
ակտիվ ռեժիմում ելքային հզորության եւ սպառվող հզորության արժեքները (25 ± 2) %, (50 ± 2) %, (75 ± 2) % եւ (100 ± 2) % անվանական ելքային հոսանքի դեպքում.
մուտքային լարման (Վ-ով) եւ մուտքային հզորության (Վ-ով) միջին քառակուսային արժեքները 0 % (առանց բեռնվածքի), (25 ± 2) %, (50 ± 2) %, (75 ± 2) % եւ (100 ± 2) % անվանական ելքային հոսանքի դեպքում.
էլեկտրասնուցման ցանցի ներդաշնակ բաղադրիչների գումարային գործակիցը եւ հզորության իրական գործակիցը 0 % (առանց բեռնվածքի), (25 ± 2) %, (50 ± 2) %, (75 ± 2) % եւ (100 ± 2) % անվանական ելքային հոսանքի դեպքում:
IV. Արտաքին սնուցման աղբյուրների էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի թույլատրելի շեղումները դրանց շրջանառության դրվելուց հետո փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս
9.	Արտաքին սնուցման աղբյուրները շրջանառության մեջ դնելուց հետո դրանց փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս պետք է փորձարկվի արտաքին սնուցման աղբյուրի յուրաքանչյուր մոդելի արտաքին սնուցման աղբյուրի 1 տիպային նմուշ (օրինակ)։ 
Արտաքին սնուցման աղբյուրի մոդելը համարվում է սույն պայմաններին համապատասխանող, եթե պարապ ընթացքի ռեժիմում սպառվող հզորությունը չի գերազանցում սույն պայմանների 3-րդ կետով սահմանված թույլատրելի սահմանային արժեքն ավելի քան 0,10 Վտ-ով, իսկ ՕԳԳ-ի միջին արժեքը սույն պայմանների 4-րդ կետով սահմանված թույլատրելի սահմանային արժեքից ավելի քան 5 % -ով ցածր չէ։ 
Եթե ստացված արժեքները չեն համապատասխանում նշված արժեքներին, ապա փորձարկումները (չափումները) անհրաժեշտ է անցկացնել տվյալ մոդելի արտաքին սնուցման աղբյուրի 3 լրացուցիչ նմուշների նկատմամբ։ Արտաքին սնուցման աղբյուրի մոդելը համարվում է սույն պայմաններին համապատասխանող, եթե այս 3 նմուշների չափումների արդյունքների միջին արժեքը չի գերազանցում սույն կետի երկրորդ պարբերությունում նշված սահմանային արժեքներն ավելի քան մեկ արժեքով։
Այլ դեպքերում արտաքին սնուցման աղբյուրի տվյալ մոդելը անհրաժեշտ է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։
_____________


ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 11
Եվրասիական տնտեսական 
միության տեխնիկական կանոնակարգի «Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	)

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
շրջանառու պոմպերի էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող

I. Կիրառության ոլորտը
1.	Սույն պայմանները տարածվում են Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող հերմետիկ (անխցուկային) ինքնավար եւ ինտեգրված (այլ սարքավորման մեջ ներկառուցված) շրջանառու պոմպերի վրա՝ բացառությամբ հետեւյալ շրջանառու պոմպերի՝ 
ա)	խմելու ջրի համար, որոնց փաթեթվածքի վրա եւ դրանց կից ներկայացվող շահագործման փաստաթղթերում առկա է նշում առ այն, որ տվյալ շրջանառու պոմպը նախատեսված է միայն խմելու ջրի համար. 
բ)	որոնք շրջանառության մեջ են դրվում Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում «Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	) Միության տեխնիկական կանոնակարգն (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) ուժի մեջ մտնելու պահից 5 տարվա ընթացքում՝ որպես տեխնիկական կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելուց առաջ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրված այլ սարքավորումներում ներկառուցված շրջանառու պոմպերին փոխարինող պահեստամասեր, պայմանով, որ այդպիսի ինտեգրված շրջանառու պոմպերի շահագործման փաստաթղթերում նշվել է այն սարքավորումը, որի մեջ ներկառուցման համար նախատեսված են տվյալ պոմպերը։
Եթե շրջանառու պոմպերի մասով ընդունվել են Միության այլ տեխնիկական կանոնակարգեր (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգեր), որոնցով սահմանվում են դրանց ներկայացվող պահանջները, ապա շրջանառու պոմպերը պետք է համապատասխանեն Միության բոլոր այն տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա։

II. Հիմնական հասկացությունները
2.	Սույն պահանջները կիրառելու նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը՝
ինքնավար շրջանառու պոմպ՝ շրջանառու պոմպ, որն աշխատում է սարքավորումից ինքնավար կերպով.
սարքավորման մեջ ներկառուցված շրջանառու պոմպ՝ շրջանառու պոմպ, որը նախատեսված է որպես սարքավորման մաս աշխատանքի համար, ընդ որում առկա է հետեւյալ կառուցվածքային առանձնահատկություններից առնվազն մեկը՝ 
պոմպի կորպուսը հարմարեցված է սարքավորման կազմում հավաքակցման եւ օգտագործման համար.
շրջանառու պոմպը նախատեսված է արագության կարգավորմամբ սարքավորումն օգտագործելու համար.
շրջանառու պոմպն ունի անվտանգության այնպիսի բնութագրեր, որոնք հարմարեցված չեն ինքնավար աշխատանքի համար (պաշտպանության IP դաս). 
շրջանառու պոմպը դիտարկվում է որպես համապատասխանության հաստատման ենթակա սարքավորման մաս.
հերմետիկ (անխցուկային) շրջանառու պոմպ՝ շրջանառու պոմպ, որի աշխատանքային անիվը անմիջապես միացված է շարժիչի լիսեռին, որն ընկղմված է վերամղվող հեղուկի մեջ. 
պոմպի կորպուս՝ թիակավոր պոմպի մաս, որը նախատեսված է ջեռուցման համակարգի խողովակին կամ հովացման բաշխված համակարգի երկրորդային հաղորդաշղթային միացման համար.
սարքավորում՝ ջերմություն արտադրող եւ (կամ) հաղորդող սարքվածք.
շրջանառու պոմպ՝ կորպուսով կամ առանց կորպուսի թիակավոր պոմպ, որը հաշվարկված է 1 Վտ-ից մինչեւ 2 500 Վտ անվանական հիդրավլիկ հզորության համար եւ նախատեսված է ջեռուցման համակարգերում կամ հովացման բաշխված համակարգերի երկրորդային հաղորդաշղթաներում օգտագործման համար. 
խմելու ջրի համար նախատեսված շրջանառու պոմպ՝ շրջանառու պոմպ, որը հատուկ մշակված է մարդու կողմից սպառման համար նախատեսված ջրի վերաշրջանառության համակարգում օգտագործման համար։ 

III. Շրջանառու պոմպերի էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջները եւ էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների սահմանման առանձնահատկությունները
3.	Արտադրողի կողմից պետք է կատարվի շրջանառու պոմպի էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչի (EEI) հաշվարկը՝ անհրաժեշտ փորձարկումներով (չափումներով)։
4.	Շրջանառու պոմպերի (բացի արեւային տաքացուցիչ համակարգերի առաջնային հաղորդաշղթաներում եւ ջերմային պոմպերում օգտագործման համար նախատեսված սարքավորման մեջ ներկառուցված շրջանառու պոմպերի) էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչի (EEI) հաշվարկն իրականացվում է հետեւյալ կարգով։
Եթե շրջանառու պոմպը կարող է աշխատել 2 կամ ավելի աշխատանքային բնութագրիչներով, որոնք իրենցից ներկայացնում են ճնշման (Н) կախվածությունը մատուցումից (Q), ապա չափումն անհրաժեշտ է կատարել ըստ այն բնութագրիչի, որն ապահովում է Q × H արտադրյալի առավելագույն արժեքների ստացումը։ 
Ճնշումը (Н) է ջրային սյան բարձրությունն է մետրով, որն ստեղծվում է շրջանառու պոմպով տվյալ աշխատանքային կետում։ Մատուցում (Q)՝ նշանակում է շրջանառու պոմպի միջով մ3/ժ-ում անցնող ջրի հոսքի ծավալային արագությունը։
Գտնվում է այն կետը, որտեղ Q × H արտադրյալն ունի առավելագույն մեծությունը, եւ սահմանում է մատուցումն ու ճնշումն այդ կետում որպես՝ 
Q100 % եւ Н100 %։
Հաշվարկվում է այդ կետում հիդրավլիկ հզորությունը (Phyd): 
Հիդրավլիկ հզորությունը մատուցման (Q), ճնշման (Н) եւ գործակցի թվաբանական արտադրյալն է։ 
«Phyd»՝ հիդրավլիկ հզորությունը (Վտ-ով), որը հաղորդվում է որոշակի աշխատանքային կետում վերամղվող հեղուկի շրջանառու պոմպով։ 
Հաշվարկվում է 1 Վտ ≤ Phyd ≤ 2500 Վտ հիդրավլիկ հզորության ընդգրկույթի համար վերահսկիչ հզորությունը հետեւյալ բանաձեւով՝ 


որտեղ Pref՝ շրջանառու պոմպի վերահսկիչ սպառվող հզորությունն է (Վտ-ով)։ 
Վերահսկիչ հզորությունը շրջանառու պոմպի հիդրավլիկ հզորության եւ սպառվող հզորության հարաբերակցությունն է՝ հաշվի առնելով շրջանառու պոմպի արդյունավետության կախվածությունը դրա չափսից։ 
Սահմանում է հենարանային վերահսկիչ գիծը որպես (Q100 %, H100 %) եւ  կետերի միջեւ ուղիղ գիծ , ինչպես ցույց է տրված 1-ին նկարում։
[image: ]
Նկ. 1. Շրջանառու պոմպի հենարանային վերահսկիչ գիծը։

Ընտրվում է շրջանառու պոմպի սարքաբերման այն ձեւը, որը երաշխավորում է, որ շրջանառու պոմպի համար Q × H արտադրյալը ընտրված գծի վրա կհասնի առավելագույնի։ Սարքավորման մեջ ներկառուցված շրջանառու պոմպի համար անհրաժեշտ է հետեւել վերահսկիչ գծին՝ կարգավորելով համակարգի բնութագիրը եւ շրջանառու պոմպի արագությունը։ 
Համակարգի բնութագիրը ջեռուցման համակարգում կամ հովացման բաշխված համակարգում շփման ուժերի գործողության արդյունքում  մատուցումից ճնշման կախվածության գրաֆիկն է (Н = f (Q)), ինչպես ցույց է տրված 2-րդ նկարում։ 
 (
Համակարգի բնութագիրը
Համակարգի կոր
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Նկ. 2. Ինտեգրված շրջանառու պոմպի համակարգի բնութագիրը
Չափվում է Q100%, 0,75 × Q100%, 0,5 × Q100% եւ 0,25 × Q100% մատուցումներում Р1 եւ Н, որտեղ P1-ը՝ համապատասխան աշխատանքային կետում շրջանառու պոմպով սպառվող էլեկտրական հզորությունն է (Վտ-ով)։ 
Հաշվարկվում է PL-ը հետեւյալ ձեւով՝



որտեղ՝
Href՝ տարբեր մատուցումների դեպքում հենարանային վերահսկիչ գծի վրա ճնշումը.
P1,meas ՝ չափված էլեկտրական հզորությունը.
Hmeas՝ չափված ճնշումը։
Օգտագործվում է Pl-ի արժեքները եւ 3-րդ նկարում ներկայացված՝ բեռնվածքի պրոֆիլը՝ 
 (
Նկ.3 Բեռնվածքի պրոֆիլ։
Մատ
ուցում
(%)
Ժամանակ (%)
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Միջին կշռված հզորությունը (PLavg) հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝ 
PL,avg = 0,06 × PL,100% + 0,15 × PL,75% + 0,35 × PL,50% + 0,44 × PL,25%, .
Էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչը (EEI) հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝ 


որտեղ՝
C20% = 0,49։
Cxx%-ը ճշգրտման գործակիցն է, որը երաշխավորում է, որ ճշգրտման գործակիցը որոշելու ժամանակ որոշակի տիպի շրջանառու պոմպերի միայն ХХ %-ի EEI ≤ 0,20-ի։ 
5.	Արեւային տաքացուցիչ համակարգերի առաջնային հաղորդաշղթաներում եւ ջերմային պոմպերում օգտագործման համար նախատեսված սարքավորման մեջ ներկառուցված շրջանառու պոմպերի էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով։


որտեղ՝
ns՝ շրջանառու պոմպի պտտման տրված արագությունը րոպեում պտույտներով (պտ/ր), որն հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝ 


որտեղ՝ n100 %՝ շրջանառու պոմպերի պտտման արագությունն է պտ/ր-ում՝ որոշված Q100% եւ H100 % դեպքում։ 
6.	Ցուցանիշների փորձարկումները (չափումները) անցկացվում են հետեւյալ պայմաններում՝
ա)	կորպուսով ինքնավար շրջանառու պոմպը պետք է փորձարկվի որպես մեկ ամբողջություն,
բ)	առանց կորպուսի ինքնավար շրջանառու պոմպը պետք է փորձարկվի պոմպի հետ օգտագործման համար նախատեսված պոմպի կորպուսին նույնական կորպուսով, 
գ)	ինտեգրված շրջանառու պոմպը պետք է ապամոնտաժվի սարքավորումից եւ փորձարկվի մեկ առանցքի վրա ելքի եւ մուտքի միացքերով պոմպի կորպուսի հետ միասին, որը մատակարարվում է արտադրողի կողմից եւ նախատեսված է ջեռուցման համակարգի խողովակաշարին կամ հովացման բաշխված համակարգի երկրորդային հաղորդաշղթային միացման համար. 
գ)	սարքավորման մեջ ներկառուցման համար նախատեսված առանց կորպուսի շրջանառու պոմպը պետք է փորձարկվի մեկ առանցքի վրա ելքի եւ մուտքի միացքերով պոմպի կորպուսի հետ միասին, որը մատակարարվում է արտադրողի կողմից եւ նախատեսված է ջեռուցման համակարգի խողովակաշարին կամ հովացման բաշխված համակարգի երկրորդային հաղորդաշղթային միացման համար:
7.	Շրջանառու պոմպերի էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչի ցուցանիշները պետք է համապատասխանեն հետեւյալին՝
ա)	2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից ինքնավար շրջանառու պոմպերի էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչը (EEI), բացի միայն արեւային տաքացուցիչ համակարգերի առաջնային հաղորդաշղթաների եւ ջերմային պոմպերի համար հատուկ նախատեսված պոմպերից, պետք է լինի 0,27-ից ոչ ավելի. 
բ)	2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից ինքնավար եւ ինտեգրված շրջանառու պոմպերի էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչը պետք է լինի 0,23-ից ոչ ավելի:
8.	Տեխնիկական կանոնակարգի 13-րդ կետով նախատեսված՝ շրջանառու պոմպերին կցվող շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն դրանց բնութագրերի եւ պարամետրերի մասին հետեւյալ տեղեկությունները՝
ա)	շրջանառու պոմպերի էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչը (EEI), որը նշված է պոմպի մականշվածքում, դրա փաթեթվածքի վրա եւ շահագործման փաստաթղթերում՝ «EEI ≤ [0,XX]» ձեւով. 
բ)	ինքնավար շրջանառու պոմպերի համար հետեւյալ գրառումը՝ «Ամենաարդյունավետ՝ շրջանառու պոմպերի համապատասխանության չափորոշիչը՝ EEI ≤ 0,20».
գ)	խմելու ջրի համար նախատեսված շրջանառու պոմպերի համար նշանակության մասին տեղեկատվությունը՝ «Այս շրջանառու պոմպը նախատեսված է միայն խմելու ջրի համար»։ Այդ տեղեկատվությունը նշվում է նաեւ շրջանառու պոմպի փաթեթվածքի վրա.
դ)	պոմպի քանդմանը, կրկնակի օգտագործմանը եւ օգտահանմանը վերաբերող տեղեկատվությունը։

IV. Շրջանառու պոմպերի էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի թույլատրելի շեղումները դրանց շրջանառության դրվելուց հետո փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս
9.	Շրջանառու պոմպերը շրջանառության մեջ դնելուց հետո՝ դրանց փորձարկումները (չափումները) անցկացնելիս պետք է փորձարկվի յուրաքանչյուր մոդելի շրջանառու պոմպի 1 տիպային օրինակ։
Շրջանառու պոմպի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե շրջանառու պոմպի մոդելի տիպային օրինակի էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչը (EEI) ավելի քան 7 %-ով չի գերազանցում շրջանառու պոմպի այդ մոդելի համար սույն պահանջների 7-րդ կետին համապատասխան սահմանված արժեքները։ 
Այլ դեպքերում փորձարկումների (չափումների) են ենթարկում տվյալ մոդելի պատահական ընտրված 3 շրջանառու պոմպեր։  Շրջանառու պոմպի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե շրջանառու պոմպի այս 3 տիպային օրինակների էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչի (EEI) միջին արժեքը չի գերազանցում սույն կետի երկրորդ պարբերության մեջ նշված արժեքները։ 
Այլ դեպքերում շրջանառու պոմպի տվյալ մոդելը անհրաժեշտ է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։
____________
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էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» 
(ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	)
[bookmark: bookmark13]
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]էլեկտրաշարժաբերով օդափոխիչների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող

I. Կիրառության ոլորտը
1.	Սույն պահանջները տարածվում են Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող ինքնավար եւ այլ սարքավորումների մեջ ներկառուցված՝ 125 Վտ-ից (ներառյալ) մինչեւ 500 կՎտ-ն (ներառյալ) եւ փոփոխական հոսանքի մինչեւ 1000 Վ-ն (ներառյալ) եւ հաստատուն հոսանքի մինչեւ 1500 Վ-ն (ներառյալ) էլեկտրաշարժաբերով օդափոխիչների վրա, բացառությամբ սենյակային օդափոխիչների եւ օդափոխիչների, որոնք նախատեսված են՝ 
ա)	պայթավտանգ, թունավոր, քայքայում առաջացնող եւ հղկանյութային փոշի պարունակող միջավայրերում աշխատանքի. 
բ)	շարժունակ գազերի 100 °C-ից բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում շահագործման.
գ)	օդափոխիչի էլեկտրաշարժիչը շրջապատող միջավայրի՝ 65 °C-ից բարձր աշխատանքային ջերմաստիճանի պայմաններում շահագործման. 
դ)	շարժունակ գազերի եւ (կամ) օդափոխիչի էլեկտրաշարժիչը շրջապատող 40 °C-ից ցածր միջին տարեկան ջերմաստիճանի պայմաններում շահագործման.
ե)	միայն արտակարգ, վթարային եւ ծայրահեղ դեպքերում կարճաժամկետ աշխատանքի.
զ)	ներկառուցման համար՝
3 կՎտ-ից ոչ ավելի հզորությամբ մեկ էլեկտրաշարժիչով սարքավորման մեջ, որը շարժման մեջ է դնում օդափոխիչը եւ ծառայում է տվյալ սարքավորման համար հիմնական համարվող այլ գործառույթներ կատարելու համար. 
3 կՎտ-ից ոչ ավելի անվանական սպառվող հզորությամբ՝ սպիտակեղենի չորանոցներում եւ լվացքաչորացնող մեքենաներում. 
280 Վտ-ից պակաս սպառվող անվանական հզորությամբ՝ խոհանոցի օդաքաշիչներում եւ օդամաքրիչներում։ 
Եթե օդափոխիչների մասով ընդունվել են Միության այլ տեխնիկական կանոնակարգեր (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգեր), որոնցով սահմանվում են դրանց ներկայացվող պահանջները, ապա օդափոխիչները պետք է համապատասխանեն Միության բոլոր այն տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա։

II. Հիմնական հասկացությունները
2.	Սույն պահանջները կիրառելու նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը.
օդափոխիչ՝ պտտվող թիակներով մեքենա, որն օգտագործվում է դրա միջով անցնող գազի (սովորաբար օդի) անընդհատ հոսքը պահպանելու համար, որի աշխատանքը զանգվածի 1 միավորի վրա չի գերազանցում 25 կՋ/կգ-ն եւ որը նախագծվել է ներկառուցված էլեկտրաշարժիչի հետ օգտագործման համար կամ ունի ներկառուցված էլեկտրաշարժիչ՝ թեւանիվի օպտիմալ էներգետիկ արդյունավետության դեպքում այն պտտելու համար, առանցքային, շառավղային, տրամագծային կամ անկյունագծային օդափոխիչ է եւ կարող է համալրված լինել կամ չլինել շարժիչով. 
մուտքային ուղղորդիչ սարքվածք՝ թեւանիվից առաջ տեղակայված ուղղորդիչ սարքվածք՝ կարգավորման հնարավորությամբ կամ առանց դրա, որը նախատեսված է գազի հոսքը թեւանիվ ուղղելու համար. 
մուտքային ծավալային ծախս (q)` միավոր ժամանակում (մ3/վրկ) օդափոխիչի միջով անցնող գազի ծավալը, որը հաշվարկվում է օդափոխիչով շարժունակ գազի (կգ/վրկ) զանգվածը օդափոխիչի ելքի մոտ այդ գազի խտության վրա (կգ/մ3) բաժանելու միջոցով. 
բարձրարդյունավետ շարժաբեր՝ շարժաբեր մեխանիզմ, որում օգտագործվում են դրա հաստությունը ավելի քան եռակի գերազանցող լայնության փոկ, ատամնավոր փոկ կամ անիվ. 
օդաքաշ օդափոխիչ՝ օդափոխիչ, որը չի կիրառվում հետեւյալ էներգասպառող արտադրատեսակներում՝
3 կՎտ-ից բարձր առավելագույն էլեկտրական սպառվող հզորությամբ՝ սպիտակեղենի չորանոցներում եւ լվացքաչորացնող մեքենաներում. 
12 կՎտ-ից ոչ ավելի առավելագույն ելքային հզորությամբ օդորակիչներում. 
էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաներում եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շարքին դասվող այլ սարքավորումներում.
ելքային ուղղորդիչ սարքվածք՝ թեւանիվից հետո տեղակայված ուղղորդիչ սարքվածք՝ կարգավորման հնարավորությամբ կամ առանց դրա, որը նախատեսված է թեւանիվից գազի հոսքն ուղղելու համար.
շահագործման պատրաստ՝ պատրաստ կամ շահագործման վայրում նախապատրաստված օդափոխիչ, որը պարունակում է կառուցվածքի բոլոր տարրերը, որոնք անհրաժեշտ են էլեկտրական էներգիան գազի հոսքի էներգիայի կերպափոխելու համար, չի պահանջում այլ կառուցվածքային տարրեր կամ բաղադրիչ մասեր. 
արգելակման ճնշում՝ ճնշում, որը չափվում է գազի հոսքի կետում այնպես, ինչպես դա կարվեր, եթե այն գտնվեր իզոէնտրոպիական գործընթացի ժամանակ հանգստի վիճակում. 
անկյունագծային օդափոխիչ՝ օդափոխիչ, որի մոտ գազն անցնում է թեւանիվի միջով շառավղային եւ առանցքային օդափոխիչներում գազի ուղիների միջեւ ընկած ուղով. 
տրամագծային օդափոխիչ՝ օդափոխիչ, որի մոտ գազի թեւանիվի միջով գազի շարժման ուղղությունը հիմնականում անցնում է թեւանիվի առանցքին ուղղահայաց՝ մուտքի եւ ելքի վրա դրա պարագծով. 
դինամիկ ճնշում՝ ճնշում, որը հաշվարկվել է օդափոխիչի ելքի մոտ եւ ելքի շուրջ գտնվող գոտում գազի զագվածային ծախսի, գազի միջին խտության հիման վրա. 
չափումների կատեգորիա՝ փորձարկում, չափում կամ շահագործման կարգ, որոնցով սահմանվում են փորձարկվող օդափոխիչի մուտքի եւ ելքի վրա հոսքի պարամետրերը.
չափումների Ա կատեգորիա՝ կարգ, որի դեպքում չափումներն անցկացվում են օդափոխիչի վրա ազատ մուտքի եւ ելքի պայմաններում.
չափումների Բ կատեգորիա՝ կարգ, որի դեպքում չափումներն անցկացվում են օդափոխիչի վրա ազատ մուտքի եւ ելքի վրա օդատարով պայմաններում.
չափումների Գ կատեգորիա՝ կարգ, որի դեպքում չափումներն անցկացվում են օդափոխիչի վրա մուտքի վրա օդատարով եւ ազատ ելքով պայմաննեում.
չափումների Դ կատեգորիա՝ կարգ, որի դեպքում չափումներն անցկացվում են մուտքի եւ ելքի վրա օդատարներով օդափոխիչի վրա.
արդյունավետության կատեգորիա՝ օդափոխիչի ելքի վրա գոյացող գազի էներգիա, որն օգտագործվում է օդափոխիչի էներգետիկ արդյունավետությունը, ինչպես նաեւ օգտակար գործողության ստատիկ գործակիցը կամ օգտակար գործողության գումարային գործակիցը որոշելու համար.
օղակավոր ամրակ՝ օղակաձեւ մանրամաս, որում գտնվում է օդափոխիչը, որը հնարավորություն է տալիս ներհոս-օդաքաշ կառուցվածքներում դրա ամրակման համար. 
կորպուս՝ թեւանիվի շուրջ թաղանթ, որը գազն ուղղում է թեւանիվ, անցկացնում է թեւանիվի միջով եւ հեռացնում է օդափոխիչից.
սեղմելիության գործակից՝ անչափս մեծություն, որով որոշվում է սեղմման արժեքը, որին ենթարկվում է գազի հոսքը փորձարկումների (չափումների) ընթացքում, հաշվարկվում է որպես գազի վրա օդափոխիչի կատարած մեխանիկական աշխատանքի եւ այն աշխատանքի հարաբերությունը, որը կկատարվեր նույն զանգվածային ծախսով, ելքային խտությամբ եւ օդափոխիչի ճնշումների հարաբերությամբ սեղմման չենթարկվող հեղուկի վրա (ընդ որում, օդափոխիչի ճնշումը լրիվ ճնշում (kp) կամ ստատիկ ճնշում է (kps)). 
աշխատանքի կարճատեւ ռեժիմ՝ օդափոխիչի շարժիչի աշխատանքի ռեժիմը մշտական բեռնվածքի դեպքում այնպիսի ժամանակահատվածի ընթացքում, որը բավարար չէ ջերմային հավասարակշռության հասնելու համար. 
օդափոխիչի թեւանիվը (անիվը)՝ օդափոխիչի մաս, որը գազի հոսքին էներգիա է հաղորդում.
շահագործմանը ոչ պատրաստ՝ օդափոխիչ, որը հավաքված է մի քանի բաղադրիչ մասերից, որոնք առնվազն պարունակում են թեւանիվը, սակայն որն անհրաժեշտ է համալրել մեկ կամ մի քանի բաղկացուցիչ մասերով էլեկտրական էներգիան գազի հոսքի էներգիայի կերպափոխելու հնարավորության ստեղծման համար. 
ցածրարդյունավետ շարժաբեր՝ շարժաբեր մեխանիզմ, որում օգտագործվում է դրա հաստությունից եռակի պակաս լայնության փոկ կամ այլ տարբերակի շարժաբեր մեխանիզմ, որը բարձրարդյունավետ շարժաբեր չէ. 
օգտակար գործողության ընդհանուր գործակից (ηe)` օգտակար գործողության ստատիկ գործակից կամ օգտակար գործողության գումարային գործակից՝ կախված նրանից, թե կոնկրետ դեպքում որն է կիրառելի.
առանցքային օդափոխիչ՝ օդափոխիչ, որը գազը տեղափոխում է թեւանիվի (թեւանիվների) պտտման առանցքի ուղղությամբ՝ թեւանիվով (թեւանիվներով) շոշափողով շարժվող մրրկային հոսք ձեւավորելով (առանցքային օդափոխիչը կարող է լինել գլանաձեւ կորպուսով կամ առանց դրա, մուտքային կամ ելքային ուղղորդիչ սարքվածքով, թիթեղաձեւ կամ օղակավոր ամրակով). 
թիթեղաձեւ ամրակ՝ թիթեղ, որն ունի անցք, որին ամրացված է օդափոխիչը, որը հնարավոր է դարձնում օդափոխիչի ամրակումը ներհոս-օդաքաշ կառուցվածքներում. 
լրիվ ճնշում (kp)` սեղմելիության գործակիցը օդափոխիչի գազի հոսքի գումարային հզորության հաշվարկման համար.
օդափոխիչով ստեղծվող լրիվ ճնշում (pf)` օդափոխիչի ելքի վրա արգելակման ճնշման եւ օդափոխիչի մուտքի վրա արգելակման ճնշման տարբերությունը. 
շարժաբեր մեխանիզմ՝ օդափոխիչի համար շարժաբերի տեսակը (օրինակ՝ փոկավոր, ատամնավոր կամ շփական փոխանցիչով), որն ուղղակի շարժաբեր չէ. 
ուղղակի շարժաբեր՝ օդափոխիչի շարժաբերի կոնֆիգուրացիա, որի դեպքում թեւանիվն ամրացվում է էլեկտրաշարժիչի լիսեռի վրա անմիջապես կամ ճկուն լիսեռի միջոցով, եւ թեւանիվի պտույտների թիվը հավասար է շարժիչի պտույտների թվին. 
հաշվարկային էներգետիկ արդյունավետություն (ηհ.է)՝ այն նվազագույն էներգետիկ արդյունավետությունը, որը պետք է ապահովի օդափոխիչը «Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	) (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) պահանջներին համապատասխանելու համար, որը որոշվում է օպտիմալ էներգետիկ արդյունավետության պայմաններում դրա կողմից սպառվող էլեկտրական հզորության հիման վրա. 
օգտակար գործողության ստատիկ գործակիցը (psf)՝ օդափոխիչների էներգետիկ արդյունավետությունը օդափոխիչով ստեղծվող՝ չափված ստատիկ ճնշման հիման վրա. 
ստատիկ ճնշում (kps)` սեղմելիության գործակիցը օդափոխիչի գազի հոսքի ստատիկ հզորության հաշվարկման համար.
օդափոխիչով ստեղծվող ստատիկ ճնշում (psf)՝ օդափոխիչով ստեղծվող լրիվ ճնշումը (pf)՝ հանած օդափոխիչով ստեղծվող դինամիկ ճնշումը, բազմապատկած Մախի թվով. 
սեղմման աստիճանը՝ օդափոխիչի ելքի վրա չափված ստատիկ ճնշման եւ օպտիմալ էներգետիկ արդյունավետության պայմաններում օդափոխիչի աշխատանքի դեպքում օդափոխիչի մուտքի վրա չափված ստատիկ ճնշման հարաբերությունը.
օգտակար գործողության գումարային գործակիցը (psf)՝ օդափոխիչի էներգետիկ արդյունավետությունը օդափոխիչով ստեղծվող՝ չափված լրիվ ճնշման հիման վրա.
Մախի թիվը՝ ճշգրտման գործակից, որը կիրառվում է դինամիկ ճնշման նկատմամբ մի կետում, որը որոշվում է որպես արգելակման ճնշում՝ հանած այն ճնշման արժեքը, որը գործադրվում է շրջապատող գազի նկատմամբ բացարձակ զրոյական ճնշման համեմատ հարաբերականորեն անշարժ կետի նկատմամբ՝ բաժանած դինամիկ ճնշման արժեքի վրա. 
արդյունավետության մակարդակ (N)՝ պարամետր, որն օգտագործվում է որոշակի սպառվող էլեկտրական հզորությամբ օդափոխիչի հաշվարկային էներգետիկ արդյունավետությունը օպտիմալ էներգետիկ արդյունավետության պայմաններում հաշվարկելիս. 


պտտման հաճախությունը կարգավորող սարքվածք՝ կերպափոխիչ, որը ներկառուցված է էլեկտրաշարժիչի մեջ կամ աշխատում է որպես մեկ էլեկտրաշարժիչ-օդափոխիչ համակարգ, որն անընդհատ կերպափոխում է էլէկտրական էներգիան, որից սնվում է էլեկտրաշարժիչը՝ պտտող մոմենտի մեծությունը չափելու գործառույթին համապատասխան էլեկտրաշարժիչից արձակված մեխանիկական հզորության մեծությունը կառավարելու նպատակով՝ կախված էլեկտրաշարժիչի պտտման հաճախությունից, բացառությամբ լարումը կառավարող սարքվածքների, որոնք միայն փոխում են էլեկտրաշարժիչի սնուցման լարումը։ 

III. Օդափոխիչների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջները եւ էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների որոշման առանձնահատկությունները
3.	Օդափոխիչի ընդհանուր էներգետիկ արդյունավետության արժեքը, որը որոշվում է որպես սույն բաժնի 4-8-րդ կետերում բերված հաշվարկման կանոնների համաձայն հաշվարկված՝ օդափոխիչի օգտակար գործողության ընդհանուր գործակից (ηe), պետք է հավասար լինի կամ գերազանցի 1-ին աղյուսակում բերված հաշվարկային էներգաարդյունավետության արժեքը (ηհ.է.)՝ 
օդաքաշ օդափոխիչների համար՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից, 
օդափոխիչների բոլոր տեսակների համար՝ 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։
Օդափոխիչների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջները չեն տարածվում այն օդափոխիչների վրա, որոնք նախատեսված են շահագործվելու՝ 
օպտիմալ էներգետիկ արդյունավետությամբ, որն ապահովվում է րոպեում ոչ պակաս, քան 8 000 պտույտ պտտման հաճախության դեպքում. 
1,11-ը գերազանցող սեղմման գործակցի պայմաններում. 
ոչ գազանման նյութեր տեղափոխելու համար որպես փոխադրման օդափոխիչներ։
Կրկնակի կիրառման օդափոխիչների համար, որոնք նախատեսված են ինչպես բնականոն պայմաններում, այնպես էլ արտակարգ իրավիճակներում կարճաժամկետ ռեժիմում աշխատանքի համար՝ հաշվի առնելով հակահրդեհային պաշտպանության պահանջները, թույլատրելի են համարվում 1-ին աղյուսակում նշված մակարդակներից ավելի ցածր էներգետիկ արդյունավետության մակարդակները՝ 
օդաքաշ օդափոխիչների համար 10 %՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից, 
օդափոխիչների բոլոր տեսակների համար 5 %՝ 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։

Աղյուսակ 1
Օդափոխիչների տարբեր տիպերի համար 
հաշվարկային էներգետիկ արդյունավետությունը
	Օդափոխիչի տիպը 
	Չափումների կատեգորիան (A-D) 
	Ստատիկ կամ գումարային ՕԳԳ-ն
	Հզորությունների ընդգրկույթը (P), կՎտ
	Հաշվարկային էներգետիկ արդյունավետությունը (ηհ.է.)*

	Առանցքային օդափոխիչ
	A, C
	ստատիկ
	0,125 ≤ P ≤ 10
	ηհ.է.= 2,74 × lnP - 6,33 + N

	
	
	
	10 < P ≤ 500
	η հ.է.= 0,78 × lnP - 1,88 + N

	
	B/D
	գումարային
	0,125 ≤ P ≤ 10
	η հ.է.= 2,74 × lnP - 6,33 + N

	
	
	
	10 < P ≤ 500
	η հ.է.= 0,78 × lnP - 1,88 + N

	Շառավղային օդափոխիչ՝ առաջ ծալված թիակներով եւ ուղիղ շառավղային թիակներով  
	A, C
	ստատիկ
	0,125 ≤ P ≤ 10
	η հ.է.= 2,74 × lnP - 6,33 + N

	
	
	
	10 < P ≤ 500
	η հ.է.= 0,78 × lnP - 1,88 + N

	
	B, D
	գումարային
	0,125 ≤ P ≤ 10
	η հ.է.= 2,74 × lnP - 6,33 + N

	
	
	
	10 < P ≤ 500
	η հ.է.= 0,78 × lnP - 1,88 + N

	Շառավղային օդափոխիչ՝ հետ ծալված թիակներով առանց կորպուսի
	A, C
	ստատիկ
	0,125 ≤ P ≤ 10
	η հ.է.= 4,56 × lnP - 10,5 + N

	
	
	
	10 < P ≤ 500
	η հ.է.= 1,1 × lnP - 2,6 + N

	Շառավղային օդափոխիչ՝ հետ ծալված թիակներով, կորպուսով
	A, C
	ստատիկ
	0.125 ≤ P ≤ 10
	η հ.է.= 4.56 × lnP - 10.5 + N

	
	
	
	10 < P ≤ 500
	η հ.է.= 1.1 × lnP - 2.6 + N

	
	B/D
	գումարային
	0.125 ≤ P ≤ 10
	η հ.է.= 4.56 × lnP - 10.5 + N

	
	
	
	10 < P ≤ 500
	η հ.է.= 1.1 × lnP - 2.6 + N

	Անկյունագծային օդափոխիչ
	A, C
	ստատիկ
	0.125 ≤ P ≤ 10
	η հ.է. = 4.56 × lnP - 10.5 + N

	
	
	
	10 < P ≤ 500
	η հ.է.= 1.1 × lnP - 2.6 + N

	
	B, D
	գումարային
	0.125 ≤ P ≤ 10
	η հ.է.= 4.56 × lnP - 10.5 + N

	
	
	
	10 < P ≤ 500
	η հ.է.= 1.1 × lnP - 2.6 + N

	Տրամագծային օդափոխիչ
	B, D
	գումարային
	0.125 ≤ P ≤ 10
	η հ.է.= 1.14 × lnP - 2.6 + N

	
	
	
	10 < P ≤ 500
	η հ.է.= N


* Արդյունավետության մակարդակի արժեքները (N) բերված են 2-րդ աղյուսակում։ 

Աղյուսակ 2
Օդափոխիչների արդյունավետության մակարդակը (N)
	Օդափոխիչի տիպը
	Չափումների կատեգորիան (A - D)
	Արդյունավետության մակարդակը (N)

	
	
	2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից
	2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից

	Առանցքային օդափոխիչ
	A, C
	36
	40

	
	B, D
	50
	58

	Շառավղային օդափոխիչ՝ առաջ ծալված թիակներով եւ շառավղային օդափոխիչ՝ ուղիղ շառավղային թիակներով
	A, C
	37
	44

	
	B, D
	42
	49

	Շառավղային օդափոխիչ՝ հետ ծալված թիակներով առանց կորպուսի
	A, C
	58
	62

	Շառավղային օդափոխիչ՝ հետ ծալված թիակներով կորպուսով
	A, C
	58
	61

	
	B, D
	61
	64

	Անկյունագծային օդափոխիչ
	A, C
	47
	50

	
	B, D
	58
	62

	Տրամագծային օդափոխիչ
	B, D
	13
	21




4.	Օդափոխիչի էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի հաշվարկման կանոնները հիմնված են օդափոխիչի գազի հոսքի հզորության եւ էլեկտրաշարժիչի սպառվող էլեկտրական հզորության միջեւ հարաբերության վրա, ընդ որում՝ օդափոխիչի գազի հոսքի հզորությունը գազի ծախսի եւ օդափոխիչի մուտքի ու ելքի միջեւ ճնշումների տարբերությունն է։  Ճնշումը ստատիկ ճնշում է կամ լրիվ ճնշում, որը ստատիկ եւ դինամիկ ճնշումների գումարն է՝ չափումների կատեգորիայից եւ արդյունավետության մակարդակից կախված։
5.	Եթե օդափոխիչը մատակարարվում է շահագործման պատրաստ վիճակում, ապա օդափոխիչի գազի հոսքի հզորությունը եւ էլեկտրաշարժիչի սպառվող էլեկտրական հզորությունը հարկավոր է չափել օպտիմալ էներգետիկ արդյունավետության պայմաններում՝ 
ա)	առանց պտտման հաճախության կարգավորման օդափոխիչների համար օգտակար գործողության ընդհանուր գործակիցը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝ 
ηe = Pu(s) / Pe ,
որտեղ՝
ηe՝ օգտակար գործողության ընդհանուր գործակիցը.
Pu(s)՝ օդափոխիչի գազի հոսքի հզորությունը, որը որոշվում է սույն պահանջների 7-րդ կետին համապատասխան օդափոխիչի՝ օպտիմալ էներգետիկ արդյունավետության պայմաններում աշխատանքի դեպքում.
Pe՝ էլեկտրաշարժիչի սպառվող էլեկտրական հզորությունը՝ չափված էլեկտրաշարժիչի արտանցիչների վրա օդափոխիչի՝ օպտիմալ էներգետիկ արդյունավետության պայմաններում աշխատանքի դեպքում. 
բ)	պտտման հաճախության կարգավորմամբ օդափոխիչների համար օգտակար գործողության ընդհանուր գործակիցը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝
ηe = (Pu(s)/Pe(d)) × Cc ,
որտեղ՝
ηe՝ օգտակար գործողության ընդհանուր գործակիցը.
Pu(s)՝ օդափոխիչի գազի հոսքի հզորությունը, որը որոշվում է սույն պահանջների 7-րդ կետին համապատասխան օդափոխիչի՝ օպտիմալ էներգետիկ արդյունավետության պայմաններում աշխատանքի դեպքում.
Pe(d)՝ էլեկտրաշարժիչի սպառվող էլեկտրական հզորությունը՝ չափված պտտման արագության կարգավորչի արտանցիչների վրա օդափոխիչի՝ օպտիմալ էներգարդյունավետության պայմաններում աշխատանքի դեպքում.
Cc՝ մասնակի բեռնվածքի ճշգրտման գործակիցը, որը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով.
Cc = - 0,03 × ln(Pe(d)) + 1,088, Pe(d) < 5 կՎտ-ի դեպքում.

Cc = 1,04՝ Pe(d) ≥ 5 կՎտ-ի դեպքում։
6.	Եթե օդափոխիչը մատակարարվում է շահագործման համար ոչ պատրաստ վիճակում, ապա օգտակար գործողության ընդհանուր գործակիցը թեւանիվի օպտիմալ էներգետիկ արդյունավետության պայմաններում հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝ 
ηe = ηr·ηm ·ηT·Cm·Cc ,

որտեղ՝
ηe-ն՝ օգտակար գործողության ընդհանուր գործակիցն է.
ηr-ն՝ թեւանիվի արդյունավետությունն է, որը համապատասխանում է Pu(s∕Pa-ին. 


որտեղ՝
Pu(s)-ը՝ օդափոխիչի գազի հոսքի հզորությունն է, որը որոշվում է սույն փաստաթղթի 7-րդ կետին համապատասխան թեւանիվի օպտիմալ էներգետիկ արդյունավետության պայմաններում. 
Pa-ն՝ օդափոխիչի գազի հոսքի հզորությունն է թեւանիվի օպտիմալ էներգաարդյունավետության պայմաններում.
ηm-ը՝ լրակազմի մեջ մտնող էլեկտրաշարժիչի անվանական արդյունավետությունն է, որը նախատեսված է տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 3 հավելվածով։ Եթե շարժիչը ներառված չէ նշված հավելվածի կիրառության ոլորտում կամ բացակայում է օդափոխիչի մատակարարվող լրակազմում, ապա շարժիչի անվանական արդյունավետությունը (ηm) սահմանվում է հետեւյալ արժեքների հիման վրա՝ 
եթե առաջարկվող՝ էլեկտրաշարժիչի սպառվող էլետրական հզորությունը՝ Pe ≥ 0,75 կՎտ է, ապա անվանական արդյունավետությունը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝ 
ηm= 0,000278 × (x3) - 0,019247 × (x2) + 0,104395 × x + 0,809761,

որտեղ՝
x = lg(Pe),
Pe-ն՝ էլեկտրաշարժիչի սպառվող էլեկտրական հզորությունն է՝ չափված էլեկտրաշարժիչի արտանցիչների վրա օդափոխիչի՝ օպտիմալ էներգետիկ արդյունավետության պայմաններում աշխատանքի դեպքում.
եթե առաջարկվող՝ էլեկտրաշարժիչի սպառվող էլետրական հզորությունը՝ Pe < 0,75 կՎտ է, ապա անվանական արդյունավետությունը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝
ηm = 0,1462 × ln(Pe) + 0,8381,
որտեղ՝
Pe-ն՝ էլեկտրաշարժիչի սպառվող էլեկտրական հզորությունն է՝ չափված էլեկտրաշարժիչի արտանցիչների վրա օդափոխիչի՝ օպտիմալ էներգետիկ արդյունավետության պայմաններում աշխատանքի դեպքում, ընդ որում՝ էլեկտրաշարժիչի սպառվող էլեկտրական հզորությունը (Pe), որն առաջարկվել է օդափոխիչի արտադրողի կողմից, պետք է լինի բավարար, որպեսզի օդափոխիչը հասնի իր օպտիմալ էներգետիկ արդյունավետությանը (անհրաժեշտության դեպքում հաշվի առնելով շարժաբերով պայմանավորված կորուստները). 
ηт-ն՝ շարժաբերի մեխանիզմի արդյունավետությունն է, որի համար օգտագործվում են հետեւյալ անվանական արժեքները՝
ուղիղ շարժաբերի դեպքում՝ ηТ = 1,0.
եթե շարժաբեր մեխանիզմը ցածրարդյունավետ շարժաբեր է, ապա՝
Pa ≥ 5 կՎտ - ητ = 0,96-ի համար.
1 կՎտ <Pa< 5 կՎտ - ητ = 0,0175 × Pa + 0,8725-ի համար.
Pa ≤ 1 կՎտ - ητ = 0,89-ի համար.
եթե շարժաբեր մեխանիզմը բարձրարդյունավետ շարժաբեր է, ապա՝
Pa ≥ 5 կՎտ - ητ = 0,98-ի համար.
1 կՎտ <Pa< 5 կՎտ - ητ = 0,01 × Pa + 0,93-ի համար.
Pa ≤ 1 կՎտ - ητ = 0,94-ի համար.
Cm՝ ճշգրտման գործակիցը, որում հաշվի է առնվում բաղադրիչ մասերի համաձայնեցումը՝ հավասար 0,9-ին. 
Cc՝ մասնակի բեռնվածքի ճշգրտման գործակիցը՝ հավասար.
եթե պտտման հաճախության կարգավորման էեկտրաշարժիչը՝ Cc = 1.0. 
եթե պտտման հաճախության կարգավորմամբ էլեկտրաշարժաբերը եւ եթե Pe(d) ≥ 5 կՎտ - Cc = 1,04. 
եթե պտտման հաճախության կարգավորմամբ էլեկտրաշարժաբերը եւ եթե Pe(d) < 5 կՎտ - Cc = - 0,03 ln(Pe(d)) + 1,088։
7.	Օդափոխիչի գազի հոսքի հզորությունը՝ Pu(s) կՎտ-ով հաշվարկվում է չափումների կատեգորիայի համար արտադրողի կողմից ընտրված վերահսկման մեթոդով՝ 
ա)	եթե օդափոխիչի վրա չափումներն անցկացվել են A կամ С չափումների կատեգորիայի համաձայն, ապա կիրառվում է օդափոխիչի գազի հոսքի՝ հետեւյալ բանաձեւով հաշվարկված ստատիկ հզորությունը. 
Pu(s) = q × psf × kps.
բ)	եթե օդափոխիչի վրա չափումներն անցկացվել են B կամ D չափումների կատեգորիայի համաձայն, ապա կիրառվում է օդափոխիչի գազի հոսքի՝ հետեւյալ բանաձեւով հաշվարկված գումարային հզորությունը.
Pu(s) = q × psf × kps։
8.	Օդափոխիչի կառուցվածքից կախված՝ կիրառվում են հաշվարկային էներգետիկ արդյունավետությունը որոշելու հետեւյալ մեթոդները՝ 
ա)	առանցքային օդափոխիչների, առաջ ծալված թիակներով շառավղային օդափոխիչների եւ ուղիղ շառավղային թիակներով շառավղային օդափոխիչների համար (ներկառուցված առանցքային օդափոխիչով) հաշվարկային էներգետիկ արդյունավետությունը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝ 
ηհ.է. = 2,74 × ln(P) - 6,33 + N -P՝ 0.125 կՎտ-ից մինչեւ 10 կՎտ հզորությունների համար.
ηհ.է. = 0,78 × ln(P) - 1,88 + N - P՝ 10 կՎտ-ից մինչեւ 500 կՎտ հզորությունների համար.

որտեղ՝
P-ն՝ էլեկտրաշարժիչի սպառվող էլեկտրական հզորությունն է Pe(d). 
N-ը՝ էներգետիկ արդյունավետության պահանջվող մակարդակի ամբողջ թիվն է.
բ)	հետ ծալված թիակներով առանց կորպուսի շառավղային օդափոխիչների, հետ ծալված թիակներով կորպուսով շառավղային օդափոխիչների եւ անկյունագծային օդափոխիչների համար հաշվարկային էներգետիկ արդյունավետությունը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝
ηհ.է. = 4,56 × ln(P) - 10,5 + N - P՝ 0,125 կՎտ-ից մինչեւ 10 կՎտ հզորությունների համար.
ηհ.է. = 1,1 × ln(P) - 2,6 + N - P՝ 10 կՎտ-ից մինչեւ 500 կՎտ հզորությունների համար.

որտեղ՝
P-ն՝ էլեկտրաշարժիչի սպառվող էլեկտրական հզորությունն է Pe(d).
N-ը՝ էներգաարդյունավետության պահանջվող մակարդակի ամբողջ թիվն է.
գ)	տրամագծային օդափոխիչների համար հաշվարկային էներգետիկ արդյունավետությունը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝
ηհ.է. = 1,14 ∙ ln(P) - 2,6 + N - 0,125 կՎտ-ից մինչեւ 10 կՎտ P հզորությունների համար,
ηհ.է. = 1,1 × ln(P) - 2,6 + N ՝ 10 կՎտ-ից մինչեւ 500 կՎտ P հզորությունների համար,

որտեղ՝
P-ն՝ էլեկտրաշարժիչի սպառվող էլեկտրական հզորությունն է Pe(d).
N-ը՝ էներգետիկ արդյունավետության պահանջվող մակարդակի ամբողջ թիվն է։
9.	Տեխնիկական կանոնակարգի 10-րդ կետով նախատեսված՝ օդափոխիչի մականշվածքը պետք է պարունակի դրա էներգետիկ արդյունավետության հետեւյալ պարամետրերը եւ բնութագրերը՝ 
ընդհանուր էներգետիկ արդյունավետության արժեքը (∏e,) (մինչեւ 1 տասնորդական նիշ կլորացմամբ). 
էներգետիկ արդյունավետությունը որոշելու համար օգտագործված չափումների կատեգորիան (A-D).
էներգետիկ արդյունավետության կատեգորիան (ստատիկ կամ գումարային օգտակար գործողության գործակիցը).
արագության կարգավորչի առկայության դեպքում «Օդափոխիչի հետ պետք է հավաքակցվի պտտման հաճախությունը կարգավորող սարքվածք» գրառումը կամ «Օդափոխիչում ներկառուցված է պտտման հաճախությունը կարգավորող սարքվածք» գրառումը։
10.	Տեխնիկական կանոնակարգի 13-րդ կետով նախատեսված՝ օդափոխիչներին կից ներկայացված շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն հետեւյալ տեղեկությունները՝ դրանց բնութագրերի եւ պարամետրերի մասին. 
ընդհանուր էներգետիկ արդյունավետության արժեքը (∏e,) (մինչեւ 1 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
էներգետիկ արդյունավետությունը որոշելու համար օգտագործված չափումների կատեգորիան (A-D).
էներգետիկ արդյունավետության կատեգորիան (ստատիկ կամ գումարային օգտակար գործողության գործակիցը).
գ)	արագության կարգավորչի առկայության դեպքում «Օդափոխիչի հետ պետք է հավաքակցվի պտտման հաճախությունը կարգավորող սարքվածք» գրառումը կամ «Օդափոխիչում ներկառուցված է պտտման հաճախությունը կարգավորող սարքվածք» գրառումը.
դ)	օպտիմալ էներգետիկ արդյունավետության պայմաններում՝ արդյունավետության մակարդակը. 
ե)	օպտիմալ էներգետիկ արդյունավետության պայմաններում՝ րոպեում պտույտների թիվը.
զ)	տեղեկություններ օպտիմալ էներգետիկ արդյունավետության պայմաններում շարժիչի անվանական սպառվող հզորության (ների) (կՎտ-ով), արտադրողականության (ների) եւ ճնշման (երի) մասին. 
է)	սեղմման գործակցի մեծությունը.
ը)	տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են օդափոխիչների տեղակայման, շահագործման եւ տեխնիկական սպասարկման ժամանակ ծառայության օպտիմալ ժամկետը որոշելու համար.
թ)	օդափոխիչների քանդման, վերափոխման, օգտահանման եւ շրջակա միջավայրի վրա դրանց ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու վերաբերյալ տեղեկատվություն։ 
11.	Տեխնիկական կանոնակարգի 25-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված փաստաթղթերի փաթեթում օդափոխիչների համար լրացուցիչ պետք է ներառվի տեղեկատվություն օդափոխիչների էներգետիկ արդյունավետության որոշման ժամանակ օգտագործվող սարքավորումների այնպիսի մանրամասների եւ մասերի մասին, ինչպիսիք են օդատարները, որոնք նշված չեն չափումների կատեգորիայում եւ չեն մատակարարվում օդափոխիչի հետ միասին։ 

IV. Օդափոխիչների էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի թույլատրելի շեղումները դրանց շրջանառության դրվելուց հետո փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս
12.	Օդափոխիչները շրջանառության մեջ դնելուց հետո դրանց փորձարկումները (չափումները) անցկացնելիս պետք է փորձարկվի օդափոխիչի յուրաքանչյուր մոդելի 1 տիպային օրինակ։
Օդափոխիչի մոդելը համարվում է սույն պայմաններին համապատասխանող, եթե օդափոխիչի օգտակար գործողության ընդհանուր գործակիցը (ηe) կազմում է հաշվարկային էներգետիկ արդյունավետության առնվազն 90 %-ը, որը սահմանվել է արդյունավետության համապատասխան մակարդակների դեպքում սույն պահանջների 3-8-րդ կետերի համաձայն։
Այլ դեպքերում՝ 
այն օդափոխիչների համար, որոնք արտադրված են տարեկան 5 հատից պակաս թվով, համարվում է, որ օդափոխիչի մոդելը չի համապատասխանում տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին.
այն օդափոխիչների համար, որոնք արտադրված են տարեկան 5 կամ 5-ից ավելի թվով, փորձարկումների (չափումների) են ենթարկում յուրաքանչյուր մոդելի 3 այլ պատահաբար ընտրված տիպային նմուշ։ 
Օդափոխիչի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե օդափոխիչի այդ 3 տիպային օրինակների (նմուշների) օգտակար գործողության ընդհանուր գործակցի (ηe) չափումների արդյունքների միջին արժեքը սույն կետի երկրորդ պարբերության մեջ նշված մեծությունից ցածր չէ։ 
Այլ դեպքերում օդափոխիչների տվյալ մոդելը անհրաժեշտ է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։
_____________


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 13
«Էներգասպառող սարքվածքների 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի 
(ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	)

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
առանց ներկառուցված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատի լյումինեսցենտային լամպերի, բարձր ճնշման գազապարպումային լամպերի, գործարկումը կարգավորող ապարատների ու այդպիսի լամպերի համար լուսատուների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող

I. Կիրառման ոլորտը
1.	Սույն պահանջները տարածվում են Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող՝ առանց ներկառուցված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատի լյումինեսցենտային լամպերի, բարձր ճնշման գազապարպումային լամպերի, գործարկումը կարգավորող ապարատների (ԳԿԱ)_ու այդպիսի լամպերի համար լուսատուների նկատմամբ, նաեւ եթե դրանք ներկառուցված են այլ էներգասպառող արտադրանքի մեջ՝ բացառությամբ 
ա)	լամպերի (բացի բարձր ճնշման նատրիումական լամպերից), որոնք սպիտակ լույսի աղբյուրներ չեն.
բ)	ջերմոցների լուսավորման համար նախատեսված նատրիումական լամպերի.
գ)	ուղղորդված լույսի լամպերի.
դ)	խառը լույսի բարձր ճնշման գազապարպումային լամպերի, որոնց՝
250 եւ 780 նմ տիրույթում գումարային ճառագայթման առնվազն 6 %-ը գտնվում է 250-ից 400 նմ տիրույթում,
250 եւ 780 նմ տիրույթում գումարային ճառագայթման առնվազն 11 % -ը գտնվում է 630 եւ 780 նմ տիրույթում,
250 եւ 780 նմ տիրույթում գումարային ճառագայթման առնվազն 5 % -ը գտնվում է 640 եւ 700 նմ տիրույթում,
ճառագայթման գագաթնակետը գտնվում է 315 եւ 400 նմ (UVA՝ А տիպի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում) կամ 280 եւ 315 նմ (UVB՝ B տիպի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում) տիրույթում. 
ե)	հետեւյալ բնութագրերով երկու լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպերի՝
տրամագիծը 7 մմ-ից ոչ ավելի (T2),
տրամագիծը 16 մմ (T5) եւ լամպի հզորությունը՝ РԼ≤ 13 Վտ կամ > 80 Վտ;
տրամագիծը 38 մմ (Т12), G-13-երկցցիկ լամպակոթ, գունավոր լուսազտիչի սահմանային արժեքները՝ ± 5 մ (+ ՝ծիրանագույն, -՝ կանաչ), գունային կոորդինատները՝ x = 0,330, у = 0,335 եւ x = 0,415, у = 0,377.
տրամագիծը 38 մմ (T2) եւ արտաքին վառող շերտեր. 
զ)	հետեւյալ բնութագրերով մեկ լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպերի՝ 
տրամագիծը 16 մմ (T5), 2G11 չորս ցցիկով լամպակոթ, Tc = 5 500 K, գունավորության կոորդինատները՝ x = 0,330 եւ y = 0,335 ու Тс = 3 200՝ х = 0,415 եւ у = 0,377 գունավորության կոորդինատներով.
է)	բարձր ճնշման գազապարպումային լամպերի, որոնք ունեն Тс > 7 000 K գունային ջերմաստիճան.
ը)	UV>2 մՎտ/կլմ հզորությամբ բարձր ճնշման գազապարպումային լամպերի.
թ)	E27, E40 կամ PGZ12 լամպակոթերից տարբերվող լամպակոթով բարձր ճնշման գազապարպումային լամպերի.
ժ)	համակարգիչների, լուսապատճենահանող սարքերի, արեւաբուժարանների համար սարքավորումների, տերարիումների լուսավորման մեջ կիրառվող եւ նման կիրառության լամպերի.
ժա)	այն արտադրանքի, որը նախատեսված չէ ընդհանուր լուսավորման համար կամ նախատեսված է սույն կետի «գ» եւ «ե» ենթակետերում նշված լամպերի հետ օգտագործելու համար, եւ որը ներկառուցված է ոչ ընդհանուր լուսավորման համար ծառայող այլ արտադրանքի մեջ.
ժբ)	վթարային լուսավորման համար լուսատուների եւ որպես ազդանշանային օգտագործվող լուսատուների.
ժգ)	սույն կետի «ժբ» ենթակետում նշված լուսատուների հետ օգտագործման համար նախատեսված եւ վթարային իրավիճակներում լամպերի հետ շահագործման համար նախագծված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատների։
Եթե առանց ներկառուցված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատի լյումինեսցենտային լամպերի, բարձր ճնշման գազապարպումային լամպերի, գործարկումը կարգավորող ապարատների եւ այդպիսի լամպերի համար լուսատուների նկատմամբ ընդունվել են Միության այլ տեխնիկական կանոնակարգեր (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգեր), որոնցով սահմանվում են դրանց ներկայացվող պահանջները, ապա այդ սարքվածքները պետք է համապատասխանեն Միության բոլոր այն տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա։


II. Հիմնական հասկացությունները
2.	Սույն պահանջները կիրառելու նպատակներով օգտագործվում են հետեւյալ հասկացությունները, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը.
լամպի արտաքին պատյան՝ լամպի երկրորդ (արտաքին) պատյան, որն անհրաժեշտ չէ լույսի առաջացման համար, օրինակ՝ արտաքին լամպանոթ, որը պետք է ապահովի այրիչի աշխատանքի օպտիմալ պայմաններ, խոչընդոտի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ելքը եւ (կամ) ցրի լույսն ու կանխի այրիչը կոտրվելու դեպքում սնդիկի եւ ապակու՝ շրջակա միջավայրում հայտնվելը.
գազապարպումային լամպ՝ պարպումային լամպ, որում օպտիկական ճառագայթումն առաջանում է գազում էլեկտրական պարպման արդյունքում.
բարձր ճնշման գազապարպումային լամպ՝ գազապարպումային լամպ, որում լուսաճառագայթող էլեկտրական աղեղը կայունանում է այրիչի պատերի ջերմաստիճանով, եւ լամպանոթի պատերի վրա ջերմային բեռնվածքը գերազանցում է 3 Վտ/սմ2-ը.
ավելցուկային լույս՝ լուսավորման սարքվածքի լույսի մաս, որը չի ծառայում սահմանված նպատակին, այն է՝
լույս, որը լուսավորում է լուսավորում չպահանջող գոտին.
ցրված լույս՝ լուսավորող սարքվածքի հարեւանությամբ.
երկնքի լուսարձակում, որը նշանակում է ճառագայթման ուղղակի կամ անուղղակի (տեսանելի եւ անտեսանելի) արտացոլման հիման վրա գիշերային երկնքի լուսավորում, որը դիտարկման ուղղությամբ ցրվում է մթնոլորտի բաղադրիչ կոմպոնենտների (գազի մոլեկուլներ, աէրոզոլներ եւ մասնիկներ) միջոցով. 
գունահաղորդման ցուցիչ (Ra)՝ դիտարկման որոշակի պայմաններում լույսի հետազոտվող եւ ստանդարտ աղբյուրներով լուսավորված գունավոր օբյեկտի տեսողական ընկալման համապատասխանության չափ.
սպիտակ լույսի աղբյուր՝ լույսի աղբյուր, որի գունավորության կոորդինատները համապատասխանում են հետեւյալ պահանջներին՝
0,270 < x < 0,530.
- 2,3172 x2 + 2,3653 x - 0,2199 < y < - 2,3172 x2 + 2,3653 x - 0,1595.
կորելացված գունային ջերմաստիճան (Tc [К])՝ Պլանկի ճառագայթիչի (սեւ մարմնի) ջերմաստիճան, որի ընկալվող գույնը առավելագույնս է հիշեցնում այն գույնը, որն ունի տվյալ գրգռիչը միանման պայծառության եւ դիտման որոշակի պայմանների դեպքում.
լամպի լուսային հոսքի պահպանման գործակից (LLMF)՝ լամպի ծառայության ժամկետի (կենսական ցիկլի) տրված պահին այդ լամպի լուսային հոսքի հարաբերություն այդ լամպի սկզբնական լուսային հոսքի նկատմամբ (չափված շահագործումից 100 ժամ անց).
լամպի ծառայության ժամկետի գործակից (LSF)՝ լամպերի ընդհանուր քանակի մեջ՝ որոշակի պայմաններում եւ միացումների (փոխարկումների) որոշակի հաճախությամբ տվյալ պահին դեռ աշխատող լամպերի բաժին.
գործարկումը կարգավորող ապարատի ՕԳԳ (ηԳԿԱ)՝ լամպի սպառվող հզորության (գործարկումը կարգավորող ապարատի ելքային հզորություն) հարաբերությունը գործարկումը կարգավորող ապարատի էլեկտրական շղթայի մուտքային հզորության նկատմամբ, ընդ որում, հնարավոր սենսորային տվիչները, ցանցային միացումները եւ այլ լրացուցիչ սպառողները պետք է անջատված լինեն.
ուղղորդված լույսի լամպ՝ լամպ, որն իր լուսային հոսքի առնվազն 80%-ը ճառագայթում է 3,14 ստեռադիան մարմնային անկյան սահմաններում (համապատասխանում է 120° գագաթի դեպքում անկյունով կոնին).
չուղղորդված լույսի լամպ՝ լամպ, որը ուղղորդված լուսաճառագայթմամբ լամպ չէ.


թափանցիկ լամպանոթով լամպ՝ թափանցիկ արտաքին լամպանոթով կամ ներքին խողովակով բարձր ճնշման գազապարպումային լամպ, որում լուսաճառագայթող էլեկտրական աղեղային խողովակը (օրինակ՝ թափանցիկ ապակյա լամպը) հստակ տեսանելի է.
խառը լույսի լամպ՝ լամպ, որը մեկ լամպանոթում պարունակում է հաջորդաբար միացված սնդիկային լամպ եւ շիկացման պարուրաձեւ թելիկ.
լյումինեսցենտային լամպ՝ ցածր ճնշման սնդիկային լամպ, որում լույսը ճառագայթում են էլեկտրական պարպման ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումով գրգռվող՝ լյումինաֆորի մեկ կամ մի քանի շերտեր.
մետաղահալոգենային լամպ՝ լամպ, որում լույսը ճառագում է մետաղների գոլորշիների, մետաղների հալոիդային միացությունների եւ հալոիդային միացությունների քայքայման արգասիքների խառնուրդը.
բարձր ճնշման նատրիումական լամպ՝ լամպ, որում լույսը ճառագում է նատրիումի գոլորշիները, որոնց մասնական ճնշումը սահմանված ռեժիմում հասնում է 10 կՊա-ի (75 մմ ս. ս.).
անվանական արժեք՝ տրված աշխատանքային պայմաններում պարամետրի քանակական արժեք, որն օգտագործվում է արտադրատեսակի նշագրման կամ նույնականացման համար, եւ որը նշվում է արտադրողի կողմից շահագործման փաստաթղթերում.
ընդհանուր լուսավորում՝ հիմնականում տարածքի համաչափ լուսավորում՝ առանց հաշվի առնելու հատուկ տեղային պահանջմունքները.
սպառվող հզորություն՝ հզորություն, որն սպառվում է սնուցման անվանական լարման եւ առավելագույն բեռնվածքի դեպքում.
գործարկումը կարգավորող ապարատ (ԳԿԱ)՝ սարքվածք, որը միացվում է ցանցի եւ մեկ կամ մի քանի պարպումային լամպերի միջեւ, որը ինդուկտիվության, ունակության կամ դրանց համակցության միջոցով գլխավորապես ապահովում է լամպի հոսանքի սահմանափակումը պահանջվող արժեքի մակարդակով։ Գործարկումը կարգավորող ապարատը (այսուհետ՝ ԳԿԱ) կարող է բաղկացած լինել մեկ կամ մի քանի բլոկներից։ ԳԿԱ-ն կարող է նաեւ պարունակել ցանցի լարումը կերպափոխելու համար միջոցներ եւ սարքվածքներ, որոնք օգնում են ապահովել լամպի վառքի համար լարումը, սառը վառքի կանխումը, ստրոբոսկոպային էֆեկտի նվազեցումը, հզորության գործակցի ճշգրտումը եւ (կամ) ցանցային ռադիոխանգարումների ճնշումը։ Գործարկումը կարգավորող ապարատը կարող է ներկառուցված լինել լամպի մեջ կամ դրանից առանձնացված.
հաշվարկային արժեք՝ պարամետրի քանակական արժեքը աշխատանքային պայմաններում։ Արժեքները եւ պայմանները բերվում են համապատասխան ստանդարտներում կամ հաղորդվում են արտադրողի (մատակարարի) կողմից։ Եթե այլ բան նշված չէ, ապա բոլոր պահանջներ արտահայտված են որպես հաշվարկային արժեքներ։ Հաշվարկային արժեքն ստացվում է հաշվարկային, այսինքն՝ ոչ փորձարարական եղանակով.
լույսի աղբյուրի կարգավորող սարքվածք՝ մեկ կամ մի քանի կառուցվածքային տարր՝ սնուցման բլոկի եւ լույսի մեկ կամ մի քանի աղբյուրների միջեւ, որը կարող է ծառայել սնող լարումը կերպափոխելու, լամպի էլեկտրասնուցման՝ մինչեւ պահանջվող արժեքը սահմանափակելու, նախնական տաքացման դեպքում վառքի եւ հոսանքի լարումը պատրաստի վիճակի հասցնելու, սառը գործարկումը կանխելու, հզորության գործակիցը ճշգրտելու կամ ռադիոխանգարումները նվազեցնելու համար։ Լույսի աղբյուրի կարգավորող սարքվածքներ են, օրինակ, գործարկումը կարգավորող ապարատները, կոնվերտորները եւ հալոգենային լամպերի համար տրանսֆորմատորները, ինչպես նաեւ լուսաճառագայթող դիոդների (LED) դրայվերները.
կարգավորվող (դիմմերացվող)՝ գործարկումը կարգավորող ապարատ»՝ գործարկումը կարգավորող ապարատ, որն ապահովում է լամպերի լուսային հոսքի կարգավորումը՝ անհրաժեշտ լուսավորվածությունն ստանալու համար.
բարձր ճնշման սնդիկային լամպ՝ լամպ, որում սնդիկի գոլորշիների մասնական ճնշումը սահմանված ռեժիմում 3 × 104-ից մինչեւ 106 Պա է (225-ից մինչեւ 7500 մմ ս.ս.).
լուսատու՝ սարքվածք, որը բաշխում, զտում կամ կերպափոխում է մեկ կամ մի քանի լամպերով ճառագայթող լույսը, եւ որն իր մեջ ներառում է լամպի պահման, ֆիքսման եւ պաշտպանության համար անհրաժեշտ բոլոր մասերը եւ, անհրաժեշտության դեպքում, օժանդակ սխեմաները՝ էլեկտրասնուցումը միացնելու համար միջոցների հետ միասին.
լուսատացք (ηլմ)՝ լույսի աղբյուրից ճառագայթվող հոսքի հարաբերություն՝ դրանով սպառվող հզորության նկատմամբ. չափվում է լյումեն/Վատտով (լմ/Վտ)։ Լույսի աղբյուրների արդյունավետության եւ խնայողության ցուցանիշ է։
Հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով.
η = Φ / P,

որտեղ՝
Φ-ն՝ լույսի աղբյուրից ճառագայթվող լուսային հոսքն է,
Р-ն՝ դրանով սպառվող հզորությունն է։
Լրացուցիչ սարքվածքները, ինչպիսիք են գործարկումը կարգավորող ապարատները (ԳԿԱ), տրանսֆորմատորները եւ սնուցման բլոկները, լամպի սպառվող հզորության (Р) մեջ հաշվի չեն առնվում.
լուսային աղտոտում՝ շրջակա միջավայրի վրա արհեստական լույսի բոլոր բացասական ազդեցությունների գումար՝ ներառյալ ավելցուկային լույսի ազդեցությունը.
լուսային հոսք (Ф)՝ տեսանելի ճառագայթման էներգիա, որը փոխանցվում է ճառագայթման հոսքով միավոր ժամանակում.
լուսակարգավորիչ՝ լամպերի լուսարձակման պայծառությունը կարգավորելու համար նախատեսված սարքվածք.


գործարկումը կարգավորող ապարատի համադրված ՕԳԳ (EBb)` լամպի հաշվարկային հզորության (Pjl) հարաբերություն գործարկումը կարգավորող ապարատի ՕԳԳ-ի նկատմամբ։ Գործարկումը կարգավորող ապարատի համադրված ՕԳԳ-ն գործարկումը կարգավորող ապարատով մեկ եւ երկու լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպերի համար հաշվարկվում է ըստ հետեւյալ սխեմայի՝
ηԳԿԱ ≥ EBbFL.

Եթե Pլ ≤ 5 Վտ, ապա EbbFL արժեքը = 0,71։
Եթե 5 Վտ < Рլ < 100 Վտ, ապա EBbFL արժեքը = Рլ / (2sqrt × (Рլ / 36) + 38 / 36 × Рլ +1)։
Եթե Рլ ≥ 100 Վտ, ապա EBbFL արժեքը = 0,91.
լամպի ծառայության ժամկետ՝ շահագործման ժամանակ, որից հետո որոշակի պայմաններում եւ միացումների (փոխարկումների) որոշակի հաճախականության դեպքում լամպերի ընդհանուր քանակի մեջ աշխատող լամպերի բաժինը համապատասխանում է լամպի ծառայության ժամկետի գործակցին.
գունավորություն՝ լամպի գույնի որակի բնութագիր, որը որոշվում է դրա գունավորության կոորդինատներով.
UV-ճառագայթման արդունավետություն՝ լամպի UV-ճառագայթման արդյունավետ ուժ՝ դրա լուսային հոսքի նկատմամբ (մՎտ/կլմ-ով).
էլեկտրոնային կամ բարձրահաճախական՝ գործարկումը կարգավորող ապարատ»՝ էլեկտրական ցանցից աշխատող փոփոխական հոսանքի սնուցման բլոկ՝ ներառյալ միացման կայունացնող տարրերը՝ սովորաբար բարձրահաճախական մեկ կամ մի քանի խողովակավոր լյումինեսցենտային լամպերի աշխատանքի համար։

III. Էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջները եւ էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների որոշման կանոնները

1. Լամպերի էներգետիկ արդյունավետությանը 
ներկայացվող պահանջները
3.	16 եւ 26 մմ տրամագիծ ունեցող երկու լամպակոթերով լյումինեսցենտային լամպերը (Т5 եւ Т8) 25 °C ջերմաստիճանում պետք է ունենան 1-ին աղյուսակում բերված՝ լուսատացքի հաշվարկային արժեքներից ոչ պակաս արժեքներ։
Եթե անվանական հզորությունը տարբերվում է 1-ին աղյուսակում նշված անվանական հզորությունից, ապա լամպերը պետք է հասնեն մոտակա անվանական հզորության լամպերի համար նշված լուսատացքի՝ բացառությամբ 50 Վտ-ից ավելի հզորությամբ Т8 լամպերի, որոնք պետք է հասնեն 83 լմ/Վտ լուսատացքի։ Եթե անվանական հզորության արժեքն ընկնում է 1-ին աղյուսակում բերված երկու արժեքների ուղիղ մեջտեղում, ապա համապատասխան լամպը պետք է համապատասխանի լուսատացքի արժեքներից ամենաբարձրին։ Եթե լամպի անվանական հզորությունը գերազանցում է 1-ին աղյուսակում նշված առավելագույն հզորությունը, ապա համապատասխան լամպը պետք է ունենա տվյալ առավելագույն հզորության համար լուսատացքի արժեքը։



Աղյուսակ 1
T8 եւ T5 լամպերի լուսատացքի հաշվարկային արժեքները
	T8 (տրամագիծը՝ 26 մմ)
	T5 (տրամագիծը՝ 16 մմ) բարձր արդյունավետություն
	T5 (տրամագիծը՝ 16 մմ) բարձր հզորություն

	Անվանական հզորությունը, Վտ
	Հաշվարկային լուսատացքը (լմ/Վտ), 100 ժ շահագործումից հետո
	Անվանական հզորությունը, Վտ
	Հաշվարկային լուսատացքը (լմ/Վտ), 100 ժ շահագործումից հետո
	Անվանական հզորությունը, Վտ
	Հաշվարկային լուսատացքը (լմ/Վտ), 100 ժ շահագործումից հետո
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Լմ/Վտ-ը հաշվարկելիս թույլատրվում է տասնորդական մասերի կլորացում՝ աճման ուղղությամբ։
G13 լամպակոթով երկու լամպակոթ ունեցող լյումինեսցենտային լամպերի համար տվյալ պահանջները պետք է կիրառվեն 2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։
Մեկ լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպերը 25 °C ջերմաստիճանում պետք է ունենան 2-րդ աղյուսակում բերված՝ լուսատացքի հաշվարկային արժեքներից ոչ պակաս արժեքներ։
Եթե անվանական հզորությունը կամ լամպի ձեւը շեղվում են 2-5-րդ աղյուսակներում բերված՝ հզորության արժեքներից կամ լամպերի ձեւերից, ապա լամպերը պետք է հասնեն մոտակա անվանական հզորության կամ ձեւի լուսատացքի։ Եթե անվանական հզորության արժեքն ընկնում է աղյուսակում բերված երկու արժեքների ուղիղ մեջտեղում, ապա համապատասխան լամպը պետք է համապատասխանի լուսատացքի արժեքներից ամենաբարձրին։ Եթե անվանական հզորությունը գերազանցում է 2-րդ աղյուսակում նշված առավելագույն հզորությունը, ապա համապատասխան լամպը պետք է ունենա նշված առավելագույն հզորության համար լուսատացքի արժեքը։
Պարուրաձեւ երկու լամպակոթով բոլոր՝ 16 մմ-ին հավասար կամ դրանից ավելի տրամագծերով լյումինեսցենտային լամպերը պետք է համապատասխանեն 5-րդ աղյուսակից T9 օղակաձեւ լամպերի համար նախատեսված պահանջներին։

Աղյուսակ 2
Էլեկտրամագնիսական եւ էլեկտրոնային՝ գործարկումը կարգավորող ապարատով աշխատող՝ մեկ լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպերի լուսատացքի հաշվարկային արժեքները
	Մեկ զուգահեռ խողովակ, G23 (2 ցցիկ) կամ 2G7 (4 ցցիկ) լամպակոթ
	Երկու զուգահեռ խողովակ, G24H (2 ցցիկ) կամ G24q (4 ցցիկ) լամպակոթ
	Երեք զուգահեռ խողովակ, GX24H (2 ցցիկ) կամ GX24q (4 ցցիկ) լամպակոթ
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	Անվանական հզորությունը, Վտ
	Հաշվարկային լուսատացքը (լմ/Վտ), 100 ժ շահագործումից հետո
	Անվանական հզորությունը, Վտ
	Հաշվարկային լուսատացքը (լմ/Վտ),100 ժ շահագործումից հետո
	Անվանական հզորությունը, Վտ
	Հաշվարկային լուսատացքը (լմ/Վտ),100 ժ շահագործումից հետո
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	Չորս խողովակ՝ մեկ հարթության մեջ, 2G10 լամպակոթ (4 ցցիկ)
	Մեկ զուգահեռ խողովակ, 2G11 լամպակոթ (4 ցցիկ)
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	Անվանական հզորությունը, Վտ
	Հաշվարկային լուսատացքը (լմ/Վտ), 100 ժ շահագործումից հետո
	Անվանական հզորությունը, Վտ
	Հաշվարկային լուսատացքը (լմ/Վտ), 100 ժ շահագործումից հետո
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Լմ/Վտ-ը հաշվարկելիս թույլատրվում է տասնորդական մասերի կլորացումը աճման ուղղությամբ։

Աղյուսակ 3
Միայն էլեկտրոնային՝ գործարկումը կարգավորող ապարատով աշխատող՝ մեկ լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպերի լուսատացքի հաշվարկային արժեքները
	Երեք զուգահեռ խողովակ, GX24q լամպակոթ (4 ցցիկ)
	Չորս զուգահեռ խողովակ, GX24q լամպակոթ (4 ցիկ)
	Մեկ զուգահեռ խողովակ, 2G11 լամպակոթ (4 ցցիկ)
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	Անվանական հզորությունը, Վտ
	Հաշվարկային լուսատացքը (լմ/Վտ), 100 ժ շահագործումից հետո
	Անվանական հզորությունը, Վտ
	Հաշվարկային լուսատացքը (լմ/Վտ), 100 ժ շահագործումից հետո
	Անվանական հզորությունը, Վտ
	Հաշվարկային լուսատացքը (լմ/Վտ), 100 ժ շահագործումից հետո
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	80
	75

	70
	74
	-
	-
	-
	-



Լմ/Վտ-ը հաշվարկելիս թույլատրվում է տասնորդական մասերի կլորացում՝ աճման ուղղությամբ։
Աղյուսակ 4
Ոլորաձեւ կամ բարձր անվանական հզորության՝ մեկ լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպերի լուսատացքի հաշվարկային արժեքները
	Մեկ խողովակ՝ քառակուսու տեսքով, GR8 լամպակոթ (2 ցցիկ), GR10q լամպակոթ (4 ցցիկ) եւ GRY10q3 լամպակոթ (4 ցցիկ)
	Չորս զուգահեռ խողովակ, 2G8 (4 ցցիկ)

	[image: ]
	[image: ]

	
	

	
	

	Անվանական հզորությունը, Վտ
	Հաշվարկային լուսատացքը (լմ/Վտ), 100 ժ շահագործումից հետո
	Անվանական հզորությունը, Վտ
	Հաշվարկային լուսատացքը (լմ/Վտ), 100 ժ շահագործումից հետո

	10
	65
	60
	67

	16
	66
	82
	75

	21
	64
	85
	71

	28
	73
	120
	75

	38
	71
	
	

	55
	71
	
	



Լմ/Վտ հաշվարկելիս թույլատրվում է տասնորդական մասերի կլորացում՝ աճման ուղղությամբ։



Աղյուսակ 5
T9 եւ T5 օղակաձեւ լամպերի նվազագույն լուսատացքի 
հաշվարկային արժեքները
	T9 օղակաձեւ խողովակ՝ 29 մմ տրամագծով, G10q լամպակոթ
	T5 օղակաձեւ խողովակ՝ 29 մմ տրամագծով, 2GX13 լամպակոթ

	[image: ]
	[image: ]

	Անվանական հզորությունը, Վտ
	Հաշվարկային լուսատացքը (լմ/Վտ), 100 ժ շահագործումից հետո
	Անվանական հզորությունը, Վտ
	Հաշվարկային լուսատացքը (լմ/Վտ), 100 ժ շահագործումից հետո

	22
	52
	22
	77

	32
	64
	40
	78

	40
	70
	55
	75

	60
	60
	60
	80



Լմ/Վտ-ը հաշվարկելիս թույլատրվում է տասնորդական մասերի կլորացում՝ աճման ուղղությամբ։
Որոշակի պարամետրերով՝ մեկ եւ երկու լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպերի համար թույլատրվում է նվազագույն լուսատացքի հաշվարկային արժեքների նվազեցում։ Լուսատացքը կարող է պակաս լինել 6-րդ աղյուսակում նշված պարամետրերով լամպերի համար։


Աղյուսակ 6
Բարձր գունային ջերմաստիճանով, գունահաղորդման բարձր ցուցիչով, 
երկրորդ թաղանթով կամ առավել երկար ծառայության ժամկետով լյումինեսցենտային լամպերի լուսատացքի նվազագույն արժեքների 
թույլատրելի նվազեցումը
	Լամպի պարամետրերը
	Լուսատացքի թույլատրված նվազեցումը 25 °C ջերմաստիճանում

	ТC ≥ 5 000 K
	- 10 %

	95 ≥ Ra > 90
	- 20 %

	Ra > 95
	- 30 %

	Երկրորդ թաղանթի առկայության դեպքում
	- 10 %

	Լամպի ծառայության ժամկետի գործակիցը ≥ 0,50՝ 40 000 ժամ շահագործումից հետո
	- 5 %



Նշված թույլատրելի նվազեցումները (%-ով) գումարվում են։
Մեկ եւ երկու լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպերը, որոնց օպտիմալ ջերմաստիճանը աշխատանքի համար տարբեր է 25° C-ից, պետք է համապատասխանեն 1-6-րդ աղյուսակներին համապատասխան լուսատացքին ներկայացվող պահանջներին նաեւ աշխատանքի համար դրանց օպտիմալ ջերմաստիճանում։
Тc ≥ 5 000 K-ով կամ երկրորդ թաղանթով բարձր ճնշման գազապարպումային լամպերը պետք է համապատասխանեն 7-9-րդ աղյուսակներում բերված՝ լուսատացքին ներկայացվող պահանջներին՝ առնվազն 90 %-ով։
Ra ≤ 60-ով բարձր ճնշման նատրիումական լամպերը պետք է ունենան 7-րդ աղյուսակում բերված՝ լուսատացքի հաշվարկային արժեքներից ոչ պակաս արժեքներ։


Աղյուսակ 7
Ra ≤ 60-ով բարձր ճնշման նատրիումական լամպերի լուսատացքի 
հաշվարկային արժեքները
	Լամպի անվանական հզորությունը, W, Վտ
	Թափանցիկ լամպանոթով լամպի հաշվարկային լուսատացքը, լմ/Վտ 
	Անփայլ լամպանոթով լամպի հաշվարկային լուսատացքը, լմ/Վտ

	W ≤ 45
	≥ 60
	≥ 60

	45 < W ≤ 55
	≥ 80
	≥ 70

	55 < W ≤ 75
	≥ 90
	≥ 80

	75 < W ≤ 105
	≥ 100
	≥ 95

	105 < W ≤ 155
	≥ 110
	≥ 105

	155 < W ≤ 255
	≥ 125
	≥ 115

	255 < W ≤ 605
	≥ 135
	≥ 130



Բարձր ճնշման նատրիումական լամպերի համար գործում են 7-րդ աղյուսակում բերված պահանջները։
Սնդիկային լամպերի ուղղակի փոխարինման համար նատրիումական լամպերի համար (սնդիկային լամպերի համար ԳԿԱ-ով աշխատող) տվյալ պահանջները պետք է կիրառվեն 2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։
Ra ≤ 80-ով մետաղահալոգենային լամպերը եւ Ra > 60-ով բարձր ճնշման նատրիումական լամպերը պետք է ունենան 8-րդ աղյուսակում բերված` լուսատացքի հաշվարկային արժեքներից ոչ պակաս արժեքներ։


Աղյուսակ 8 
Ra ≤ 80-ով մետաղահալոգենային լամպերի եւ Ra > 60-ով բարձր ճնշման նատրիումական լամպերի նվազագույն լուսատացքի հաշվարկային արժեքները
	Լամպի անվանական հզորությունը, W, Վտ
	Թափանցիկ լամպանոթով լամպի հաշվարկային լուսատացքը, լմ/Վտ
	Անփայլ լամպանոթով լամպի հաշվարկային լուսատացքը, լմ/Վտ

	W ≤ 55
	≥ 60
	≥ 60

	55 < W ≤ 75
	≥ 75
	≥ 70

	75 < W ≤ 105
	≥ 80
	≥ 75

	105 < W ≤ 155
	≥ 80
	≥ 75

	155 < W ≤ 255
	≥ 80
	≥ 75

	255 < W ≤ 405
	≥ 85
	≥ 75



Բարձր ճնշման այլ գազապարպումային լամպեր պետք է ունենան 9-րդ աղյուսակում բերված` լուսատացքի հաշվարկային արժեքներից ոչ պակաս արժեքներ։
Տվյալ պահանջները պետք է կիրառվեն 2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։

Աղյուսակ 9
Բարձր ճնշման այլ գազապարպումային լամպերի 
նվազագույն լուսատացքի հաշվարկային արժեքները
	Լամպի անվանական հզորությունը, W, Վտ
	Հաշվարկային լուսատացքը, լմ/Վտ

	
	

	W ≤ 40
	50

	40 < W ≤ 50
	55

	50 < W ≤ 70
	65

	70 < W ≤ 125
	70

	125 < W
	75



2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ից՝
պետք է նախատեսվի A2 էներգետիկ արդյունավետության դասի՝ գործարկումը կարգավորող ապարատներով կամ առավել արդյունավետ՝ գործարկումը կարգավորող ապարատներով առանց ներկառուցված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատի լյումինեսցենտային լամպերի շահագործումը։ Պետք է նախատեսված լինի նաեւ դրանց շահագործումը՝ գործարկումը կարգավորող ապարատներով, որոնք ընկնում են А2-ից ցածր էներգետիկ արդյունավետության դասի ներքո.
Tc ≥ 5 000 K գունային ջերմաստիճանով կամ երկրորդ թաղանթով լամպերը պետք է համապատասխանեն լուսատացքին ներկայացվող գործող պահանջներին՝ առնվազն 90 %-ով.
մետաղահալոգենային լամպերի լուսատացքի հաշվարկային արժեքները պետք է լինեն 10-րդ աղյուսակում բերված արժեքներից ոչ ցածր։

Աղյուսակ 10
Մետաղահալոգենային լամպերի լուսատացքի 
հաշվարկային արժեքները
	Լամպի անվանական հզորությունը, W, Վտ
	Թափանցիկ լամպանոթով լամպի հաշվարկային լուսատացքը, լմ/Վտ
	Անփայլ լամպանոթով լամպի հաշվարկային լուսատացքը, լմ/Վտ

	W ≤ 55
	≥ 70
	≥ 65

	55 < W ≤ 75
	≥ 80
	≥ 75

	75 < W ≤ 105
	≥ 85
	≥ 80

	105 < W ≤ 155
	≥ 85
	≥ 80

	155 < W ≤ 255
	≥ 85
	≥ 80

	255 < W ≤ 405
	≥ 90
	≥ 85




2. Լամպերի շահագործման բնութագրերին 
ներկայացվող պահանջները
4.	Առանց ներկառուցված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատի՝ լյումինեսցենտային լամպերը պետք է ունենան 80-ից ոչ պակաս գունահաղորդման ցուցիչ (Ra) եւ լամպի լուսային հոսքի պահպանման գործակցի՝ 11-րդ աղյուսակում բերված արժեքից ոչ պակաս արժեքներ։ Նշված պահանջները պետք է կիրառվեն 2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։

Աղյուսակ 11
Մեկ եւ երկու լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպերի համար 
լուսային հոսքի պահպանման գործակցի արժեքները 
	Լամպի տիպը
	Շահագործման ժամանակը, ժ

	
	2 000
	4 000
	8 000
	16 000

	
	Լամպի լուսային հոսքի պահպանման գործակիցը

	Ոչ էլեկտրոնային ԳԿԱ-ով շահագործվող երկու լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպեր են 
	0,95
	0,,92
	0,,90
	-

	Էլեկտրոդների նախնական տաքացմամբ՝ ոչ էլեկտրոնային ԳԿԱ-ով շահագործվող T8՝ երկու լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպեր
	0,,96
	0,,92
	0,,91
	0,,90

	Տաքացրած վիճակում գործարկմամբ՝ գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատով շահագործվող՝ երկու լամպակոթով այլ լյումինեսցենտային լամպեր 
	0,,95
	0,,92
	0,,90
	0,,90

	Գործարկումը կարգավորող՝ ոչ էլեկտրոնային ապարատով շահագործվող՝ մեկ լամպակոթով օղակաձեւ լյումինեսցենտային լամպեր, U-անման T8՝ երկու լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպեր եւ 16 մմ կամ ավելի տրամագծով՝ պարուրաձեւ, երկու լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպեր (T5) 
	0,,80
	0,,74
	-
	-

	
	0,72՝ 5 000 ժ շահագործման դեպքում

	Գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներով շահագործվող՝ մեկ լամպակոթով օղակաձեւ լյումինեսցենտային լամպեր
	0,,85
	0,,83
	0,,80
	-

	
	0,75՝ 12 000 ժ շահագործման դեպքում

	Ոչ էլեկտրոնային ԳԿԱ-ով շահագործվող՝ մեկ լամպակոթով այլ լյումինեսցենտային լամպեր 
	0,85
	0,78
	0,75
	-

	Էլեկտրոդների նախնական տաքացմամբ՝ էլեկտրոնային ԳԿԱ-ով շահագործվող ՝մեկ լամպակոթով այլ լյումինեսցենտային լամպեր
	0,90
	0,84
	0,81
	0,78


11-րդ աղյուսակում նշված արժեքների նկատմամբ կիրառվում են 12-րդ աղյուսակում բերված՝ լյումինեսցենտային լամպերի լուսային հոսքի պահպանման գործակցին ներկայացվող պահանջների համար թույլատրելի նվազեցումները։

Աղյուսակ 12 
Լյումինեսցենտային լամպերի լուսային հոսքի պահպանման գործակցին ներկայացվող պահանջների համար թույլատրելի նվազեցման ցուցանիշները 
	Լամպի պարամետրերը
	Լամպի լուսային հոսքի պահպանման գործակցին ներկայացվող պահանջների թույլատրելի նվազեցումը

	95 ≥ Ra> 90-ով լամպեր
	շահագործումը ≤ 8 000 ժ՝ 5 %, 
շահագործումը > 8 000՝ 10 %

	Ra> 95-ով լամպեր
	շահագործումը՝ ≤ 4 000՝ 10 % 
շահագործումը՝ > 4 000՝ 15 %

	≥ 5 000 K գունային 
ջերմաստիճանով լամպեր
	- 10 %



Առանց ներկառուցված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատի՝ լյումինեսցենտային լամպերը պետք է ունենան լամպի ծառայության ժամկետի գործակցի՝ 13-րդ աղյուսակում բերված արժեքներից ոչ ցածր արժեքներ։ Նշված պահանջները պետք է կիրառվեն 2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։


Աղյուսակ 13
Մեկ եւ երկու լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպերի համար 
ծառայության ժամկետների գործակիցները 
	Լամպի տիպը
	Շահագործման ժամանակը, ժ

	
	2 000
	4 000
	8 000
	16 000

	
	Լամպի ծառայության ժամկետի գործակիցը

	Գործարկումը կարգավորող ոչ էլեկտրոնային ապարատներով շահագործվող՝ երկու լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպեր
	0,99
	0,,97
	0,,90
	-

	Տաքացրած վիճակում գործարկմամբ՝ գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատով շահագործվող՝ երկու լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպեր
	0,,99
	0,,97
	0,,92
	0,,90

	Գործարկումը կարգավորող ոչ էլեկտրոնային ապարատով շահագործվող՝ մեկ լամպակոթով օղակաձեւ լյումինեսցենտային լամպեր, , U-անման T8՝ երկու լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպեր եւ 16 մմ կամ ավելի տրամագծով՝ պարուրաձեւ, երկու լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպեր (T5) 
	0,,98
	0,,77
	-
	-

	
	0,50՝ 5 000 ժ շահագործման դեպքում

	Գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներով շահագործվող՝ մեկ լամպակոթով օղակաձեւ լյումինեսցենտային լամպեր
	0,,99
	0,,97
	0,,85
	-

	
	0,50՝ 12 000 ժ շահագործման դեպքում

	Գործարկումը կարգավորող ոչ էլեկտրոնային ապարատներով շահագործվող՝ մեկ լամպակոթով այլ լյումինեսցենտային լամպեր
	0,,98
	0,,90
	0,,50
	-

	Էլեկտրոդների նախնական տաքացմամբ՝ գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատով շահագործվող՝ մեկ լամպակոթով այլ լյումինեսցենտային լամպեր
	0,,99
	0,,98
	0,,88
	-



Բարձր ճնշման նատրիումական լամպերը պետք է ունենան 14-րդ աղյուսակում բերված՝ լամպի լուսային հոսքի պահպանման գործակցի եւ լամպի ծառայության ժամկետի գործակցի արժեքներից ոչ ցածր արժեքներ։


Աղյուսակ 14 
Բարձր ճնշման նատրիումական լամպերի համար՝ լամպի լուսային հոսքի պահպանման գործակցի եւ լամպի ծառայության ժամկետի գործակցի արժեքները 
	Բարձր ճնշման նատրիումական լամպերի կատեգորիան
	Լամպի լուսային հոսքի պահպանման գործակիցը
	Լամպի ծառայության ժամկետի գործակիցը

	PԼ ≤ 75 Վտ LLMF եւ LSF՝ չափված են 12 000 ժ շահագործման դեպքում
	Ra ≤ 60
	> 0,,80
	> 0,,90

	
	Ra > 60
	> 0,,75
	> 0,,75

	
	բոլոր արդիականացված լամպերը, որոնք նախատեսված են բարձր ճնշման սնդիկային լամպերի համար՝ գործարկումը կարգավորող ապարատներով շահագործման համար
	> 0,,75
	> 0,,80

	PԼ > 75 Վտ LLMF եւ LSF՝ չափված 16 000 ժ շահագործման դեպքում
	Ra ≤ 60
	> 0,85
	> 0,90

	
	Ra > 60
	> 0,,70
	> 0,,65

	
	բոլոր արդիականացված լամպերը, որոնք նախատեսված են բարձր ճնշման սնդիկային լամպերի համար՝ գործարկումը կարգավորող ապարատներով շահագործման համար
	> 0,,75
	> 0,,55



Մետաղահալոգենային լամպերը պետք է ունենան 15-րդ աղյուսակում բերված՝ լամպի լուսային հոսքի պահպանման գործակցի եւ լամպի ծառայության ժամկետի գործակցի արժեքներից ոչ ցածր արժեքներ։
Նշված պահանջները պետք է կիրառվեն 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։


Աղյուսակ 15
Կերամիկական այրիչով մետաղահալոգենային լամպերի համար՝ լամպի լուսային հոսքի պահպանման գործակցի եւ ծառայության ժամկետի գործակցի արժեքները 
	Շահագործման ժամանակը, ժ
	Լամպի լուսային հոսքի պահպանման գործակիցը
	Լամպի ծառայության ժամկետի գործակիցը

	12,000
	> 0,80
	> 0,80



3. Լյումինեսցենտային լամպերի եւ բարձր ճնշման գազապարպումային լամպերի համար չներկառուցված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատների լուսատացքին ներկայացվող պահանջներ
5.	Լայն ընդգրկույթով՝ գործարկումը կարգավորող ապարատները (որոնք թույլ են տալիս աշխատել տարբեր հզորություններով լամպերի հետ) պետք է համապատասխանեն յուրաքանչյուր հզորության համար նախատեսված պահանջներին, որով դրանք կարող են շահագործվել։
Արգելվում է D էներգետիկ արդյունավետության դասի ՝ մեկ եւ երկու լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպերի համար՝ գործարկումը կարգավորող էլեկտրամագնիսական ապարատների շրջանառությունը շուկայում 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։
16-րդ աղյուսակով նախատեսված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատները պետք է ունենան B2-ից ոչ ցածր էներգետիկ արդյունավետության դաս, 17-րդ աղյուսակով նախատեսված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատները՝ A3-ից ոչ ցածր դաս, 18-րդ աղյուսակով նախատեսված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատները՝ A1-ից ոչ ցածր դաս։
Շահագործվող լամպի լուսային հզորության 25 %-ի դեպքում գործարկումը կարգավորող ապարատի շղթայի մուտքային հզորությունը (РՄԻԱՑ) չպետք է կազմի ավելի քան՝
PՄԻԱՑ < 50 % × Pլամպի հաշվ. / ηԳԿԱ,
որտեղ՝
Pլամպի հաշվ. ՝լամպի հզորության հաշվարկային արժեքի համար,
ηԳԿԱ՝ համապատասխան դասի էներգետիկ արդյունավետության ստորին սահմանային արժեքի համար։
Լյումինեսցենտային լամպերի համար՝ գործարկումը կարգավորող ապարատների էներգասպառումը չպետք է գերազանցի 1,0 Վտ-ը, եթե շահագործվող լամպերը շահագործման նորմալ պայմաններում չեն ճառագայթում որեւէ լույս եւ մյուս հնարավոր միացված կառուցվածքային տարրերը (ցանցային միացումներ, սենսորներ եւ այլն) անջատված են։ Եթե անջատումն անհնար է, ապա անհրաժեշտ է չափել դրանց հզորությունը եւ հանել արդյունքից։
Բարձր ճնշման գազապարպումային լամպերի համար գործարկումը կարգավորող ապարատները պետք է ունենան 19-րդ աղյուսակում բերված՝ ՕԳԳ-ի արժեքներից ոչ ցածր արժեքներ։

Աղյուսակ 16
Լյումինեսցենտային լամպերի համար չկարգավորվող՝ գործարկումը կարգավորող ապարատների էներգետիկ արդյունավետության դասերը
	Լամպի տեխնիկական բնութագրերը
	Գործարկումը կարգավորող ապարատի ՕԳԳ-ն (PԼ/Pմուտք.)

	
	չկարգավորվող

	Լամպի տիպը
	Անվանական հզորությունը
	ILCOS-ծածկագիրը
	Հաշվարկային /ստանդարտ հզորությունը
	A2
BAT
	A2
	A3
	B1
	B2

	
	
	
	50 Հց
	ԲՀ
	
	
	
	
	

	
	Վտ
	
	Վտ
	Վտ
	
	
	
	
	

	T8
	15
	FD-15-E-G13-26/450
	15
	13:5
	87:8 %
	84:4 %
	75:0 %
	67:9 %
	62:0 %

	T8
	18
	FD-18-E-G13-26/600
	18
	16
	87,7 %
	84,2 %
	76,2 %
	71,3 %
	65,8 %

	T8
	30
	FD-30-E-G13-26/900
	30
	24
	82,1 %
	77,4 %
	72,7 %
	79,2 %
	75,0 %

	T8
	36
	FD-36-E-G13-26/1200
	36
	32
	91,4 %
	88,9 %
	84,2 %
	83,4 %
	79,5 %

	T8
	38
	FD-38-E-G13-26/1050
	38,,5
	32
	87,7 %
	84,2 %
	80,0 %
	84,1 %
	80,4 %

	T8
	58
	FD-58-E-G13-26/1500
	58
	50
	93,,0 %
	90,,9 %
	84,,7 %
	86,,1 %
	82,,2 %

	T8
	70
	FD-70-E-G13-26/1800
	69,,5
	60
	90,,9 %
	88,,2 %
	83,,3 %
	86,,3 %
	83,,1 %

	TC-L
	18
	FSD-18-E-2G11
	18
	16
	87,,7 %
	84,,2 %
	76,,2 %
	71,,3 %
	65,,8 %

	TC-L
	24
	FSD-24-E-2G11
	24
	22
	90,,7 %
	88,,0 %
	81,,5 %
	76,,0 %
	71,,3 %

	TC-L
	36
	FSD-36-E-2G11
	36
	32
	91,,4 %
	88,,9 %
	84,,2 %
	83,,4 %
	79,,5 %

	TCF
	18
	FSS-18-E-2G10
	18
	16
	87,,7 %
	84,,2 %
	76,,2 %
	71,,3 %
	65,,8 %

	TCF
	24
	FSS-24-E-2G10
	24
	22
	90,,7 %
	88,,0 %
	81,,5 %
	76,,0 %
	71,,3 %

	TCF
	36
	FSS-36-E-2G10
	36
	32
	91,,4 %
	88,,9 %
	84,,2 %
	83,,4 %
	79,,5 %

	TC-D /
	10
	FSQ-10-E-G24q=1
	10
	9,5
	89,,4 %
	86,,4 %
	73,,1 %
	67,,9 %
	59,,4 %

	DE
	
	FSQ-10-I-G24d=1
	
	
	
	
	
	
	

	TC-D/DE
	13
	FSQ-13-E-G24q=1
FSQ-13-I-G24d=1
	13
	12,5
	91,,7 %
	89,,3 %
	78,,1 %
	72,,6 %
	65,,0 %

	TC-D/DE
	18
	FSQ-18-E-G24q=2
FSQ-18-I-G24d=2
	18
	16,5
	89,8 %
	86,8 %
	78,6 %
	71,3 %
	65,8 %

	TC-D/DE
	26
	FSQ-26-E-G24q=3
FSQ-26-I-G24d=3
	26
	24
	91,,4 %
	88,,9 %
	82,,8 %
	77,,2 %
	72,,6 %

	TC-T/TE
	13
	FSM-13-E-GX24q=1
FSM-13-I-GX24d=1
	13
	12,,5
	91,,7 %
	89,,3 %
	78,,1 %
	72,,6 %
	65,,0 %

	TC-T/TE
	18
	FSM-18-E-GX24q=2
FSM-18-I-GX24d=2
	18
	16,,5
	89,,8 %
	86,,8 %
	78,,6 %
	71,,3 %
	65,,8 %

	TC-T/TC-TE
	26
	FSM-26-E-GX24q=3
FSM-26-I-GX24d=3
	26,,5
	24
	91,,4 %
	88,,9 %
	82,,8 %
	77,,5 %
	73,,0 %

	TC-DD/DDE
	10
	FSS-10-E-GR10q
FSS-10-L/P/H-GR10q
	10,,5
	9,,5
	86,,4 %
	82,,6 %
	70,,4 %
	68,,8 %
	60,,5 %

	TC-DD/DDE
	16
	FSS-16-E-GR10q
FSS-16-I-GR8
FSS-16-L/P/H-GR10q
	16
	15
	87,,0 %
	83,,3 %
	75,,0 %
	72,,4 %
	66,,1 %

	TC-DD/DDE
	21
	FSS-21-E-GR10q
FSS-21-L/P/H-GR10q
	21
	19,,5
	89,,7 %
	86,,7 %
	78,,0 %
	73,,9 %
	68,,8 %

	TC-DD/DDE
	28
	FSS-28-E-GR10q
FSS-28-I-GR8
FSS-28-L/P/H-GR10q
	28
	24,5
	89,,1 %
	86,,0 %
	80,,3 %
	78,,2 %
	73,,9 %

	TC-DD/DDE
	38
	FSS-38-E-GR10q
FSS-38-L/P/H-GR10q
	38,,5
	34,,5
	92,,0 %
	89,,6 %
	85,,2 %
	84,1 %
	80,,4 %

	TC
	5
	FSD-5-I-G23
FSD-5-E-2G7
	5,,4
	5
	72,,7 %
	66,,7 %
	58,,8 %
	49,,3 %
	41,,4 %

	TC
	7
	FSD-7-I-G23
FSD-7-E-2G7
	7,1
	6,5
	77,6 %
	72,2 %
	65,0 %
	55,7 %
	47,8 %

	TC
	9
	FSD-9-I-G23
FSD-9-E-2G7
	8,7
	8
	78,0 %
	72,7 %
	66,7 %
	60,3 %
	52,6 %

	TC
	11
	FSD-11-I-G23
FSD-11-E-2G7
	11,8
	11
	83,0 %
	78,6 %
	73,3 %
	66,7 %
	59,6 %

	T5
	4
	FD-4-E-G5-16/150
	4,5
	3,6
	64,9 %
	58,1 %
	50,0 %
	45,0 %
	37,2 %

	T5
	6
	FD-6-E-G5-16/225
	6
	5,4
	71,3 %
	65,1 %
	58,1 %
	51,8 %
	43,8 %

	T5
	8
	FD-8-E-G5-16/300
	7,1
	7,5
	69,9 %
	63,6 %
	58,6 %
	48,9 %
	42,7 %

	T5
	13
	FD-13-E-G5-16/525
	13
	12,8
	84,2 %
	80,0 %
	75,3 %
	72,6 %
	65,0 %

	T9-C
	22
	FSC-22-E-G10q-29/200
	22
	19
	89,4 %
	86,4 %
	79,2 %
	74,6 %
	69,7 %

	T9-C
	32
	FSC-32-E-G10q-29/300
	32
	30
	88,9 %
	85,7 %
	81,1 %
	80,0 %
	76,0 %

	T9-C
	40
	FSC-40-E-G10q-29/400
	40
	32
	89,5 %
	86,5 %
	82,1 %
	82,6 %
	79,2 %

	T2
	6
	FDH-6-L/P-W4,3x8,5d-7/220
	-
	5
	72,7 %
	66,7 %
	58,8 %
	-
	-

	T2
	8
	FDH-8-L∕P-W4,3x8,5d- 7/320
	-
	7,8
	76,5 %
	70,9 %
	65,0 %
	-
	-

	T2
	11
	FDH-11-L/P-
W4,3x8,5d-7∕420
	-
	10,8
	81,8 %
	77,1 %
	72,0 %
	-
	-

	T2
	13
	FDH-13-L/P-
W4,3x8,5d-7∕520
	-
	13,3
	84,7 %
	80,6 %
	76,0 %
	-
	-

	T2
	21
	FDH-21-L/P-
W4,3x8,5d-7∕
	-
	21
	88,9 %
	85,7 %
	79,2 %
	-
	-

	T2
	23
	FDH-23-L/P-
W4,3x8,5d-7∕
	-
	23
	89,8 %
	86,8 %
	80,7 %
	-
	-

	T5-E
	14
	FDH-14-G5-L/P-16/550
	-
	13,7
	84,7 %
	80,6 %
	72,1 %
	-
	-

	T5-E
	21
	FDH-21-G5-L/P-16/850
	-
	20,7
	89,3 %
	86,3 %
	79,6 %
	-
	-

	T5-E
	24
	FDH-24-G5-L/P-16/550
	-
	22,5
	89,6 %
	86,5 %
	80,4 %
	-
	-

	T5-E
	28
	FDH-28-G5-L/P-
16/1150
	-
	27,8
	89,8 %
	86,9 %
	81,8 %
	-
	-

	T5-E
	35
	FDH-35-G5-L/P-
16/1450
	-
	34,7
	91,5 %
	89,0 %
	82,6 %
	-
	-

	T5-E
	39
	FDH-39-G5-L/P-16/850
	-
	38
	91,0 %
	88,4 %
	82,6 %
	-
	-

	T5-E
	49
	FDH-49-G5-L/P-
16/1450
	-
	49,3
	91,6 %
	89,2 %
	84,6 %
	-
	-

	T5-E
	54
	FDH-54-G5-L/P-
16/1150
	-
	53,8
	92,0 %
	89,7 %
	85,4 %
	-
	-

	T5-E
	80
	FDH-80-G5-L/P-
16/1150
	-
	80
	93,0 %
	90,9 %
	87,0 %
	-
	-

	T5-E
	95
	FDH-95-G5-L/P-
16/1150
	-
	95
	92,7 %
	90,5 %
	84,1 %
	-
	-

	T5-E
	120
	FDH-120-G5-L/P-
16/1450
	-
	120
	92,5 %
	90,2 %
	84,5 %
	-
	-

	T5-C
	22
	FSCH-22-L/P-2GX13-
16/225
	-
	22,3
	88,1 %
	84,8 %
	78,8 %
	-
	-

	T5-C
	40
	FSCH-40-L/P-2GX13-
16/300
	-
	39,9
	91,4 %
	88,9 %
	83,3 %
	-
	-

	T5-C
	55
	FSCH-55-L/P-2GX13-
16/300
	-
	55
	92,4 %
	90,2 %
	84,6 %
	-
	-

	T5-C
	60
	FSCH-60-L/P-2GX13-
16/375
	-
	60
	93,0 %
	90,9 %
	85,7 %
	-
	-

	TC-LE
	40
	FSDH-40-L/P-2G11
	-
	40
	91,4 %
	88,9 %
	83,3 %
	-
	-

	TC-LE
	55
	FSDH-55-L/P-2G11
	-
	55
	92,4 %
	90,2 %
	84,6 %
	-
	-

	TC-LE
	80
	FSDH-80-L/P-2G11
	-
	80
	93,0 %
	90,9 %
	87,0 %
	-
	-

	TC-TE
	32
	FSMH-32-L/P-
2GX24q=3
	-
	32
	91,4 %
	88,9 %
	82,1 %
	-
	-

	TC-TE
	42
	FSMH-42-L/P-
2GX24q=4
	-
	43
	93,5 %
	91,5 %
	86,0 %
	-
	-

	TC-TE
	57
	FSM6H-57-L/P- 2GX24q=5 FSM8H-57-L/P- 2GX24q=5
	
	56
	91,4 %
	88,9 %
	83,6 %
	
	

	TC-TE
	70
	FSM6H-70-L/P- 2GX24q=6 FSM8H-70-L/P- 2GX24q=6
	
	70
	93,0 %
	90,9 %
	85,4 %
	
	

	TC-TE
	60
	FSM6H-60-L/P-2G8=1
	-
	63
	92,3 %
	90,0 %
	84,0 %
	-
	-

	TC-TE
	62
	FSM8H-62-L/P-2G8=2
	-
	62
	92,2 %
	89,9 %
	83,8 %
	-
	-

	TC-TE
	82
	FSM8H-82-L/P-2G8=2
	-
	82
	92,4 %
	90,1 %
	83,7 %
	-
	-

	TC-TE
	85
	FSM6H-85-L/P-2G8=1
	-
	87
	92,8 %
	90,6 %
	84,5 %
	-
	-

	TC-TE
	120
	FSM6H-120-L/P-2G8=1
FSM8H-120-L/P-2G8=1
	-
	122
	92,6 %
	90,4 %
	84,7 %
	-
	-

	TC-DD
	55
	FSSH-55-L/P-GRY10q3
	-
	55
	92,4 %
	90,2 %
	84,6 %
	-
	-





Աղյուսակ 17
16-րդ աղյուսակում չնշված՝ լյումինեսցենտային լամպերի համար չկարգավորվող՝ գործարկումը կարգավորող ապարատների էներգետիկ արդյունավետության դասերը
	ηԳԿԱ
	Էներգետիկ արդյունավետության դասը

	≥ 0,94 × EBbFL
	A3

	≥ EBbfl
	A2

	≥ 1 - 0,75 × (1-EBbFL)
	A2 BAT



Աղյուսակ 18
Լյումինեսցենտային լամպերի համար կարգավորվող՝ գործարկումը կարգավորող ապարատների էներգետիկ արդյունավետության դասերին ներկայացվող պահանջները
	100 % լուսային հզորության դեպքում ապահովված դասը 
	Կարգավորվող՝ գործարկումը կարգավորող ապարատների էներգետիկ արդյունավետության դասը

	A3
	A1

	A2
	A1 BAT



Աղյուսակ 19
Բարձր ճնշման գազապարպումային լամպերի համար՝ 
գործարկումը կարգավորող ապարատների ՕԳԳ-ն
	Լամպի սպառվող հզորությունը (РԼ),Վտ
	Գործարկումը կարգավորող ապարատի նվազագույն ՕԳԳ-ն (ηԳԿԱ), %

	РԼ ≤ 30
	65

	30 <РԼ ≤ 75
	75

	75 < РԼ ≤ 105
	80

	105 < P ≤ 405
	85

	РԼ > 405
	90



Լյումինեսցենտային լամպերով շահագործման համար՝ գործարկումը կարգավորող ապարատների էներգասպառումը չպետք է գերազանցի 0,5 Վտ-ը, եթե շահագործվող լամպերը շահագործման նորմալ պայմաններում չեն ճառագայթում որեւէ լույս։ Նշված պահանջը գործում է գործարկումը կարգավորող ապարատների համար, եթե մյուս՝ հավանաբար միացված կառուցվածքային տարրերը (ցանցային միացումներ, տվիչներ եւ այլն) անջատված են։ Եթե անջատումն անհնար է, ապա անհրաժեշտ է չափել դրանց հզորությունը եւ հանել արդյունքից։
Նշված պահանջները պետք է կիրառվեն 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։
Բարձր ճնշման գազապարպումային լամպերի համար գործարկումը կարգավորող ապարատները պետք է ունենան ՕԳԳ-ի՝ 20-րդ աղյուսակում բերված արժեքներից ոչ ցածր արժեքներ։ Նշված պահանջը պետք է կիրառվի 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։

Աղյուսակ 20
Բարձր ճնշման գազապարպումային լամպերի համար 
գործարկումը կարգավորող ապարատների ՕԳԳ-ն
	Լամպի օգտագործվող հզորությունը (РԼ), Վտ
	Գործարկումը կարգավորող ապարատի նվազագույն ՕԳԳ-ն (ηԳԿԱ), %

	РԼ ≤ 30
	78

	30 < РԼ ≤ 75
	85

	75 < РԼ ≤ 105
	87

	105 < РԼ ≤ 405
	90

	РԼ > 405
	92



Լյումինեսցենտային լամպերի համար գործարկումը կարգավորող ապարատները դասակարգվում են ՕԳԳ-ի համաձայն։ Դա նշանակում է առանց ներկառուցված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատի լյումինեսցենտային լամպերի համար գործարկումը կարգավորող ապարատների դասակարգման համակարգ՝ ՕԳԳ-ի սահմանային արժեքների համաձայն։ Չկարգավորվող՝ գործարկումը կարգավորող ապարատների համար դասերն են A2 BAT-ը, A2-ը, A3-ը, B1-ը եւ B2-ը (դասակարգվում են նվազման կարգով՝ համաձայն ՕԳԳ-ի), իսկ կարգավորվող՝ գործարկումը կարգավորող ապարատների դասերն են A1 BAT-ը եւ A1-ը։
16-րդ աղյուսակում բերված են նշված լամպերով կամ գործարկումը կարգավորող համանման ապարատներով շահագործման համար նախատեսված այլ լամպերի հետ (չափանմուշային՝ գործարկումը կարգավորող ապարատի նույնական տվյալներով լամպեր) շահագործման համար գործարկումը կարգավորող ապարատների էներգետիկ արդյունավետության դասերը։
16-րդ աղյուսակում չնշված՝ չկարգավորվող՝ գործարկումը կարգավորող ապարատներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջները բերված են 17-րդ աղյուսակում։
Լյումինեսցենտային լամպերի համար կարգավորվող՝ գործարկումը կարգավորվող ապարատները՝ համաձայն այն դասի, որին գործարկումը կարգավորող ապարատը կդասվեր 100 % լուսատացքով շահագործման դեպքում, դասակարգվում են ըստ էներգետիկ արդյունավետության դասերի՝ 18-րդ աղյուսակին համապատասախան։
Փոխարկվող՝ գործարկումը կարգավորող ապարատները դասակարգվում են ամենացածր (վատագույն) ՕԳԳ-ին համապատասխան, կամ յուրաքանչյուր շահագործվող լամպի համար նշվում է դասը։
6.	Առանց ներկառուցված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատի լյումինեսցենտային լամպերի համար լուսատուների եւ բարձր ճնշման գազապարպումային լամպերի համար լուսատուների էներգասպառումը չպետք է գերազանցի ներկառուցված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատների ընդհանուր էներգասպառումը, եթե լամպերը շահագործման նորմալ պայմաններում չեն ճառագայթում որեւէ լույս եւ մյուս միացված կառուցվածքային տարրերը (ցանցային միացումներ, սենսորներ եւ այլն) անջատված են։ Եթե անջատումն անհնար է, ապա անհրաժեշտ է չափել դրանց հզորությունը եւ հանել արդյունքից։
Առանց ներկառուցված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատի լյումինեսցենտային լամպերի եւ բարձր ճնշման գազապարպումային լամպերի համար նախատեսված լուսատուները պետք է համատեղելի լինեն գործարկումը կարգավորող ապարատների հետ, որոնք համապատասխանում են այդպիսի ապարատների համար գործող պահանջներին։ Նշված պահանջը պետք է կիրառվի 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։
7.	Ի լրումն «Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	) (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) IV բաժնում նշված պահանջների՝ փաթեթվածքը կամ շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն հետեւյալ տեղեկատվությունը.
ա)	շահագործման փաստաթղթերում լամպերի տեխնիկական նկարագրությանը ներկայացվող պահանջներ՝
լամպի հզորության անվանական եւ հաշվարկային արժեքը.
լամպի լուսային հոսքի անվանական եւ հաշվարկային արժեքը.
ստանդարտ պայմաններում 100 ժ շահագործումից հետո լամպի լուսային հոսքի հաշվարկային արժեքը (շահագործման ջերմաստիճանը 25 °C, Т5 լամպերի համար՝ 35 °C).
լյումինեսցենտային լամպերի համար, եթե չափվող լուսային հոսքը բոլոր դեպքերում նույնն է, ապա բարձր հաճախականության դեպքում (> 50 Հց) շահագործման համար հարկ է նշել փորձարկման պայմանների ստուգաչափման հոսանքը եւ (կամ) դիմադրությամբ՝ բարձրահաճախական գեներատորի հաշվարկային լարումը։ Հարկ է նաեւ նշել, որ լույսի աղբյուրի էլեկտրաէներգիայի սպառման արժեքի մեջ չեն ներառվում այնպիսի օժանդակ սարքվածքների՝ ինչպես օրինակ՝ գործարկումը կարգավորող ապարատների օգտագործման արդյունքում հզորության կորուստները.
լամպում սնդիկի պարունակություն միլիգրամներով՝ X,X մգ կամ X,X mg ձեւաչափով (մինչեւ 1 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
լամպի գունահաղորդման ցուցիչը (Ra).
լամպի գունային ջերմաստիճանը.
առանց ներկառուցված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատի լյումինեսցենտային լամպի համար՝ գործարկումը կարգավորող այն ապարատների դասը, որոնց հետ լամպը կարող է շահագործվել.
բ)	շահագործման փաստաթղթերում գործարկումը կարգավորող ապարատների տեխնիկական նկարագրությանը ներկայացվող պահանջներ՝
գործարկումը կարգավորող ապարատի յուրաքանչյուր մոդելի համար պետք է նշվի էներգետիկ արդյունավետության դասը (բերվում է գործարկումը կարգավորող ապարատի վրա՝ հստակ տեսանելի եւ հաստատուն ձեւով).
գ)	2000 լմ-ից բարձր ընդհանուր լուսային հոսքով՝ առանց ներկառուցված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատի լյումինեսցենտային լամպերի համար լուսատուների յուրաքանչյուր՝ մոդելի համար շահագործման փաստաթղթերում լուսատուների տեխնիկական նկարագրությանը ներկայացվող պահանջներ՝ 
եթե լուսատուն մատակարարվում է գործարկումը կարգավորող ապարատով, ապա նշվում է գործարկումը կարգավորող ապարատի ՕԳԳ-ի մասին տեղեկատվությունը՝ արտադրողի կողմից տրված տվյալներին համապատասխան.
եթե լուսատուն մատակարարվում է լամպի հետ միասին, ապա նշվում է լամպի լուսատացքը (լմ/Վտ)՝ արտադրողի կողմից տրված տվյալների համաձայն։ 
8.	Ի լրումն սույն փաստաթղթի 7-րդ կետում բերված տեղեկատվության՝ տրամադրվում է հետեւյալ տեղեկատվությունը (արտադրողի համար ցանկացած հարմար ձեւով)՝
ա)	լամպերի համար՝
լամպի հզորության հաշվարկային արժեքը.
լամպի լուսային հոսքի հաշվարկային արժեքը.
լյումինեսցենտային լամպերի համար, եթե չափվող լուսային հոսքը բոլոր դեպքերում նույնն է, ապա բարձր հաճախականությամբ (> 50 Հց) շահագործման համար հարկ է նշել փորձարկման պայմանների ստուգաչափման հոսանքը եւ (կամ) դիմադրությամբ՝ բարձրահաճախական գեներատորի հաշվարկային լարումը։ Հարկ է նաեւ նշել, որ լույսի աղբյուրի էլեկտրաէներգիայի սպառման արժեքի մեջ չեն ներառվում օժանդակ սարքվածքների, ինչպես օրինակ՝ գործարկումը կարգավորող ապարատների օգտագործման արդյունքում հզորության կորուստները.
լամպի լուսային հոսքի պահպանման գործակցի հաշվարկային արժեքը՝ 2 000 ժ, 4 000 ժ, 6 000 ժ, 8 000 ժ, 12 000 ժ, 16 000 ժ եւ 20 000 ժ դեպքում (նոր լամպերի համար, որոնց վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացակայում է, միայն մինչեւ 8 000 ժ), ընդ որում այն լամպերի համար, որոնք կարող են շահագործվել 50 Հց եւ ավելի հաճախականությամբ, հարկ է նշել շահագործման հաճախականությունը.
լամպի ծառայության ժամկետի գործակցի հաշվարկային արժեքը՝ 2 000 ժ, 4 000 ժ, 6 000 ժ, 8 000 ժ, 12 000 ժ, 16 000 ժ եւ 20 000 ժ դեպքում (նոր լամպերի համար, որոնց վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացակայում է, միայն մինչեւ 8 000 ժ), ընդ որում՝ այն լամպերի համար, որոնք կարող են շահագործվել ինչպես 50 Հց, այնպես էլ ավելի բարձր հաճախականությամբ, հարկ է նշել շահագործման հաճախականությունը.
շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը, որի դեպքում լուսատուի լամպը պետք է ստեղծի իր առավելագույն լուսային հոսքը։ Եթե ջերմաստիճանը 0 °C-ից ցածր կամ 50 °C-ից բարձր է, ապա հարկ է նշել, որ լամպը հարմար չէ շենքերում օգտագործման համար.
բ)	լուսատուների համար՝
եթե գործարկումը կարգավորող ապարատը կամ լամպը չեն մատակարարվում լուսատուի հետ միասին, ապա լուսատուի հետ համատեղելի լամպերի եւ գործարկումը կարգավորող ապարատների տիպերի մասին տեղեկատվությունը հարկ է տրամադրել արտադրողների կատալոգներից (օրինակ, ILCOS` լամպերի նշագրման միջազգային համակարգից).
լուսատուի տեխնիկական սպասարկման ձեռնարկը՝ ծառայության ամբողջ ժամկետում դրա սկզբնական որակի պահպանումն ապահովելու համար.
մոնտաժման ձեռնարկը.
բարձր ճնշման գազապարպումային լամպերի համար բոլոր լուսատուների համար տեղեկատվությունն այն մասին, թե նախագծված են դրանք թափանցիկ եւ (կամ) անփայլ ապակուց լամպանոթ ունեցող լամպով աշխատելու համար։

IV. Առանց ներկառուցված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատի լյումինեսցենտային լամպերի, բարձր ճնշման գազապարպումային լամպերի, գործարկումը կարգավորող ապարատների եւ այդպիսի լամպերի համար լուսատուների էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ դրանք շրջանառության մեջ դնելուց հետո փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս
9.	Շրջանառության մեջ դնելուց հետո էլեկտրական լամպերի փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս պետք է փորձարկվի 1 մոդելի եւ 1 արտադրողի առնվազն 20 նմուշներից բաղկացած խմբաքանակը։ Արտադրանքի նմուշների պարամետրերի եւ բնութագրերի չափված արժեքները պետք է համապատասխանեն արտադրողի կողմից հայտարարված անվանական արժեքներին եւ 10-%-ից ավելի չշեղվեն սույն փաստաթղթում նշված բնութագրերի սահմանային արժեքներից։
Այլ դեպքերում էլեկտրական լամպի տվյալ մոդելը հարկ է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։
10.	Շրջանառության մեջ դնելուց հետո գործարկումը կարգավորող ապարատների եւ լուսատուների փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս պետք է փորձարկվի 1 արտադրողի մոդելի 1 նմուշ։ Նմուշի պարամետրերի եւ բնութագրերի չափված արժեքները պետք է համապատասխանեն արտադրողի կողմից հայտարարված անվանական արժեքներին։
Այլ դեպքերում գործարկումը կարգավորող ապարատների եւ լուսատուների տվյալ մոդելը հարկ է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող. այդ դեպքում ստուգվում են տվյալ մոդելի 3 այլ նմուշներ։ Եթե նմուշների պարամետրերի եւ բնութագրերի արժեքները համապատասխանում են արտադրողի կողմից հայտարարված անվանական արժեքներին, ապա համարվում է, որ տվյալ մոդելը համապատասխանում է տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին։
______________


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 14
«Էներգասպառող սարքվածքների 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի 
(ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	)

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
ուղղորդված լույսի լամպերի, լուսադիոդային լամպերի եւ հարակից սարքավորումների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող

I. Կիրառման ոլորտը
1.	Սույն պահանջները տարածվում են Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) մաքսային տարածում շրջանառության մեջ դրվող ինչպես առանձին, այնպես էլ այլ արտադրատեսակներում ներկառուցված՝ ուղղորդված լույսի լամպերի, լուսադիոդային լամպերի (LED), ինչպես նաեւ հարակից սարքավորումների վրա, որոնք նախատեսված են էլեկտրասնուցման ցանցի եւ լամպերի՝ ներառյալ լամպերի, գործարկումը կարգավորող ապարատների (այսուհետ՝ ԳԿԱ) մեջ տեղակայման համար, կառավարման սարքվածքների եւ լուսատուների վրա՝ բացառությամբ 
ա)	լուսավորման համար չնախատեսված հատուկ նշանակության լամպերի.
բ)	ԳԿԱ-ի եւ լյումինեսցենտային լամպերի համար լուսատուների եւ բարձր ինտենսիվության պարպումային լամպերի.


գ)	խմբաքանակի՝ տարեկան 200 միավորից ոչ ավելի չափի դեպքում որպես լուսատուների մաս հայտարարված լուսադիոդային մոդուլների։
Եթե ուղղորդված լույսի լամպերի, լուսադիոդային լամպերի եւ հարակից սարքավորումների մասով ընդունվել են Միության այլ տեխնիկական կանոնակարգեր (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգեր), որոնցով սահմանվում են դրանց ներկայացվող պահանջները, ապա ուղղորդված լույսի լամպերը, լուսադիոդային լամպերը եւ հարակից սարքավորումները պետք է համապատասխանեն Միության բոլոր այն տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա։

II. Հիմնական հասկացությունները
2.	Սույն պահանջների կիրառման նպատակով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը՝
հակափայլքային էկրան՝ ուղիղ տեսանելի ճառագայթումը, լույսի աղբյուրը, այսինքն՝ ուղղորդված ազդեցության լամպը բլոկավորելու համար նախատեսված՝ մեխանիկական կամ օպտիկական արտացոլող կամ չարտացոլող ոչ թափանցիկ միջնապատ, որը թույլ է տալիս կանխել ժամանակավոր կուրացումը (հաշմանդամության փայլքեր), եթե դիտողը նայում է ուղիղ լույսի աղբյուրին։ Դրա շարքին չի դասվում ուղղորդված լույսի լամպում լույսի աղբյուրի մակերեւույթի պատվածքը.
բալաստ՝ ԳԿԱ, որը միացված է էլեկտրական աղբյուրի եւ մեկ կամ մի քանի պարպումային լամպերի միջեւ, որը ինդուկտիվության, ունակության կամ ինդուկտիվության եւ ունակության համակցության միջոցով գլխավորապես ծառայում է լամպի (լամպերի) հոսանքը՝ մինչեւ պահանջվող արժեքը սահմանափակելու համար.


արտաքին ԳԿԱ՝ չներկառուցված ԳԿԱ, որը նախատեսված է լամպի կամ լուսատուի կորպուսից դուրս տեղակայվելու համար կամ որը կարող է հեռացվել կորպուսից՝ առանց լամպը կամ լուսատուն զգալիորեն վնասելու.
վոլֆրամային հալոգեն շիկացման լամպ՝ շիկացման լամպ, որի շիկացման թելը կազմված է վոլֆրամից եւ շրջապատված է հալոգեններով կամ հալոգենային միացություններով լցված թաղանթով.
վառքի ժամանակ՝ լամպը ցանցին միացնելուց հետո դրա լրիվ բոցավառման եւ հետագա այրման համար անհրաժեշտ ժամանակը.
թեժացման ժամանակ՝ ժամանակ, որի ընթացքում անվանական լուսային հոսքը հասնում է 60%-ի՝ լամպը ցանցին միացնելուց հետո.
հատուկ նշանակության արտադրատեսակ՝ արտադրատեսակ, որն օգտագործում է տեխնոլոգիաներ, որոնց վրա տարածվում են «Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	) (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) պահանջները, սակայն որը նախատեսված է հատուկ կիրառումներում՝ դրա տեխնիկական պարամետրերի հետ կապված օգտագործման համար, ինչպես հայտարարված է տեխնիկական փաստաթղթերում։ Հատուկ կիրառումներին են դասվում այնպիսի կիրառումներ, որոնք պահանջում են սովորական պայմաններում բեմերի կամ օբյեկտների լուսավորման համար ոչ անհրաժեշտ տեխնիկական պարամետրեր, այն է՝
կիրառումներ, որոնց հիմնական նպատակը լուսավորումը չէ, մասնավորապես՝
քիմիական կամ կենսաբանական գործընթացներում որպես ազդակ՝ լույսի ճառագայթումը (պոլիմերացում, պնդացման, չորացման կամ մխման համար օգտագործվող ուլտրամանուշակագույն լույս, լուսադինամիկ թերապիա, այգեգործությունում, անասնաբուծությունում, միջատների դեմ պայքարի սարքերում).
ազդանշանումը (օրինակ, շարժման կառավարում կամ աերոդրոմային լամպեր).
լուսավորման համար կիրառումներ, մասնավորապես՝
լույսի սպեկտրալ բաշխումը՝ նախատեսված է բեմի արտաքին տեսքը կամ օբյեկտի լուսավորումը փոփոխելու համար՝ որպես դրա տեսանելի վիճակի լրացում (օրինակ, տրվող սննդի լուսավորում կամ գունավոր լամպեր, որոնք սահմանված են սույն փաստաթղթի IV բաժնի 55-րդ կետում)՝ բացառությամբ համանման եղանակներով գունային ջերմաստիճանի փոփոխակությունների.
լույսի սպեկտրալ բաշխումը համալարվում է կոնկրետ տեխնիկական սարքավորման հատուկ պահանջմունքների համար՝ ի լրումն մարդու համար տեսանելի բեմի կամ օբյեկտի ստեղծման (օրինակ՝ ստուդիաների լուսավորում, շոու-էֆեկտների համար լուսավորում, թատերական լուսավորում). 
բեմի կամ օբյեկտի լուսավորումը պահանջում է հատուկ պաշտպանություն՝ լույսի աղբյուրի բացասական ազդեցությունից (օրինակ՝ հատուկ զտմամբ լուսավորում՝ լուսազգայուն պացիենտների կամ լուսազգայուն թանգարանային ցուցանմուշների համար). 
լուսավորում պահանջվում է միայն արտակարգ իրավիճակներում (օրինակ՝ վթարային լուսավորման լուսատուներ կամ վթարային լուսավորման համար վիրահատարանի սարքավորում).
լուսավորման սարքերը պետք է դիմակայեն ծայրահեղ ֆիզիկական պայմանների (օրինակ՝ թրթռում կամ մինուս 20 °C-ից ցածր կամ 50 °C-ից բարձր ջերմաստիճան).
լուսավորման լուսատեխնիկական սարքեր պարունակող արտադրատեսակներ, որոնց հիմնական նպատակը լուսավորումը չէ եւ որոնք ունեն օգտագործման ժամանակ դրա հիմնական նպատակի կատարման ժամանակ էլեկտրաէներգիայի ծախսերից կախված պարամետրեր (օրինակ՝ սառնարաններ, կարի մեքենաներ, ներդիտակներ, արյան անալիզատորներ).
գունահաղորդման ցուցիչ (Ra)՝ դիտարկման որոշակի պայմաններում լույսի ուսումնասիրվող եւ ստանդարտ աղբյուրներով լուսավորված գունավոր օբյեկտի տեսողական ընկալման համապատասխանության չափը.
լույսի աղբյուր՝ մակերեւույթ կամ օբյեկտ, որը նախատեսված է գլխավորապես էներգիայի կերպափոխման դեպքում առաջացող տեսանելի օպտիկական ճառագայթման համար։ «Տեսանելի» հասկացությունը վերաբերում է 380-780 նմ ալիքների երկարություններին.
կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպ՝ լյումինեսցենտային լամպ, որում դրա վառքը եւ կայուն աշխատանքն ապահովվում է լամպակոթի մեջ ներկառուցված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատով եւ այլ լրացուցիչ տարրերով.
կորելացված գունային ջերմաստիճան (Tc [К])՝ Պլանկի ճառագայթիչի (սեւ մարմնի) ջերմաստիճան, որի ընկալվող գույնը ամենամոտն է հիշեցնում այն գույնը, որն ունի տվյալ գրգռիչը միանման պայծառության եւ դիտման որոշակի պայմաններում.
հզորության գործակից՝ ակտիվ (օգտակար) հզորության հարաբերակցությունը լրիվ հզորության նկատմամբ՝ փոփոխական հոսանքով աշխատանքի պայմաններում.
լամպի լուսային հոսքի պահպանման գործակից (LLMF)՝ լամպի ծառայության ժամկետի (կենսական ցիկլի) տրված պահին այդ լամպի լուսային հոսքի հարաբերությունը այդ լամպի սկզբնական լուսային հոսքի նկատմամբ.
լամպի ծառայության ժամկետի գործակից (LSF)` լամպերի ընդհանուր քանակի մեջ՝ որոշակի պայմաններում եւ միացումների (փոխարկումների) որոշակի հաճախության դեպքում տվյալ պահին դեռ աշխատող լամպերի բաժինը.
լամպ՝ էլեկտրական էներգիայի կերպափոխման արդյունքում ստեղծվող օպտիկական ճառագայթման աղբյուր.
շիկացման լամպ՝ հերմետիկ լամպանոթով լամպ, որում լույսը ճառագայթվում է շիկացման մարմնի (թելի) միջոցով` դրա միջով վակուումում կամ իներտ գազի միջավայրում էլեկտրական հոսանքն անցնելու դեպքում.
ուղղորդված լույսի լամպ՝ լամպ, որն իր լուսային հոսքի առնվազն 80%-ը ճառագայթում է 3,14 ստեռադիան մարմնային անկյան սահմաններում (համապատասխանում է 120° գագաթի դեպքում անկյան կոնին).
չուղղորդված լույսի լամպ՝ լամպ, որը ուղղորդված լույսի ճառագայթմամբ լամպ չէ.
լյումինեսցենտային լամպ՝ ցածր ճնշման սնդիկային լամպ, որում լույսը ճառագայթում է էլեկտրական պարպման ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումով գրգռվող լյումինաֆորի մեկ կամ մի քանի շերտեր։ Լյումինեսցենտային լամպերը մատակարարվում են ներկառուցված՝ գործարկումը կարգավորող ապարատով կամ առանց դրա.
առանց ներկառուցված բալաստի լյումինեսցենտային լամպ՝ մեկ կամ երկու լամպակոթով լյումինեսցենտային լամպ առանց ներկառուցված բալաստի.
սպասման հզորություն՝ հզորություն, որն սպառվում է ԳԿԱ-ով սպասման ռեժիմում.
պարապ ընթացքի հզորություն՝ հզորություն, որն սպառվում է ԳԿԱ-ով պարապ ընթացքի ռեժիմում.
նախնական լուսային հոսք՝ լամպի լուսային հոսքը շահագործման ոչ երկարատեւ ժամանակահատվածից հետո.
անվանական արժեք՝ տրված աշխատանքային պայմաններում պարամետրի քանակական արժեքը, որն օգտագործվում է արտադրատեսակի նշագրման կամ նույնականացման համար եւ որը նշվում է արտադրողի կողմից շահագործման փաստաթղթերում.
գույնի համասեռություն՝ լամպի նմուշի գունավորության կոորդինատների (х եւ у) առավելագույն շեղումը գունավորության կենտրոնից (cx եւ cy)՝ արտահայտված գունավորության կենտրոնի (cx եւ cy) շուրջ կառուցված՝ ՄակԱդամի էլիպսի չափի (դիսկրետային) միավորներով.
լուսավորում՝ բեմի, օբյեկտների վրա կամ դրանց մոտակայքում լույսի կիրառում այնպես, որ դրանք տեսանելի լինեն մարդկանց.
կոթառ՝ սարքվածք, որում, ելնելով նշանակությունից, տեղադրվում է լամպը կամ դրանց՝ էլեկտրական ցանցին ամրակելու եւ միացնելու համար մեկնարկիչը.
թեթեւակի լուսավորում՝ լուսավորման տեսակ, երբ լույսն ուղղորդվում է այնպես, որ առանձնացնի որեւէ օբյեկտ կամ մակերեսի մաս.
օգտակար լուսային հոսք (Φuse)՝ լամպի լուսային հոսքի մաս, որն ընկնում է սույն պահանջների 4-րդ կետում՝ լամպի էներգետիկ արդյունավետության հաշվարկի համար օգտագործվող կոնի մեջ.
ժամանակից շուտ խափանում՝ լամպի՝ շարքից դուրս գալը՝ նախքան շահագործման փաստաթղթերով սահմանված՝ ծառայության ժամկետը լրանալը.
գործարկումը կարգավորող ապարատ (ԳԿԱ)՝ սարքվածք, որը միացվում է ցանցի եւ մեկ կամ մի քանի պարպումային լամպերի միջեւ, որը ինդուկտիվության, ունակության կամ դրանց համակցության միջոցով գլխավորապես ապահովում է լամպի հոսանքի՝ պահանջվող արժեքի մակարդակով սահմանափակումը։ ԳԿԱ-ն կարող է բաղկացած լինել մեկ կամ մի քանի բլոկներից։ ԳԿԱ-ն նաեւ կարող է պարունակել ցանցի լարումը կերպափոխելու համար միջոցներ եւ սարքվածքներ, որոնք օգնում են ապահովել լամպի վառքի համար լարումը, սառը վառքի կանխումը, ստրոբոսկոպային էֆեկտի նվազեցումը, հզորության գործակցի ճշգրտումը եւ (կամ) ցանցային ռադիոխանգարումների ճնշումը։ ԳԿԱ-ն կարող է ներկառուցված լինել լամպի մեջ կամ դրանից առանձնացված.
հալոգենային լամպի ԳԿԱ՝ ԳԿԱ, որը ցանցի լարումը կերպափոխում է ցածր լարման՝ հալոգենային լամպերի սնուցման համար.
պարպումային լամպ՝ լամպ, որում օպտիկական ճառագայթումն առաջանում է գազում, մետաղների գոլորշիներում, հալոգենիդներում եւ դրանց խառնուրդներում էլեկտրական պարպման արդյունքում.


բարձր ինտենսիվության պարպումային լամպ՝ էլեկտրական պարպումային լամպ, որում լուսաճառագայթող աղեղը կարգավորվում է պատի ջերմաստիճանով, եւ այդ աղեղի համար գլանանոթի պատի բեռնվածքը կազմվում է 3 Վտ-ից ավելի՝ քառակուսի սանտիմետրի վրա.
հաշվարկային արժեք՝ պարամետրի քանակական արժեքը որոշակի աշխատանքային պայմաններում։ Արժեքները եւ պայմանները բերվում են համապատասխան ստանդարտներում կամ հաղորդվում են արտադրողի (մատակարարի) կողմից։ Եթե այլ բան նշված չէ, ապա բոլոր պահանջներն արտահայտված են որպես հաշվարկային արժեքներ։ Հաշվարկային արժեքը ստացվում է հաշվարկման, այսինքն՝ ոչ փորձարարական եղանակով.
պարապ ընթացքի ռեժիմ՝ ԳԿԱ-ի վիճակ, որի դեպքում այն միացված է սնուցման աղբյուրին, եւ երբ դրա ելքն անջատված է նորմալ շահագործման դեպքում բոլոր սկզբնական բեռնվածքներից՝ այդ նպատակի համար նախատեսված փոխարկիչով (վթարային անջատիչը գործարկվելիս լամպի անսարքությունը կամ բացակայությունը կամ բեռնվածքի անջատումը չեն համարվում նորմալ շահագործում).
սպասման ռեժիմ՝ ԳԿԱ-ի ռեժիմ, որի դեպքում լամպը շահագործման նորմալ պայմաններում անջատված է կառավարող ազդանշանի օգնությամբ։ Հասկացությունը վերաբերում է փոխարկման ներկառուցված ֆունկցիայով ԳԿԱ-ին, որը շահագործման նորմալ պայմաններում մշտապես միացված է սնուցման աղբյուրին.
սնդիկ պարունակող լամպ՝ լամպ, որը պարունակում է սնդիկ.
լուսատու՝ սարքվածք, որը բաշխում, զտում կամ կերպափոխում է մեկ կամ մի քանի լամպերով ճառագայթվող լույսը եւ որն իր մեջ ներառում է լամպի պահման, ֆիքսման եւ պաշտպանության համար անհրաժեշտ բոլոր մասերը եւ, անհրաժեշտության դեպքում, օժանդակ սխեմաները՝ էլեկտրասնուցումը միացնելու համար միջոցների հետ միասին.
լուսային հոսք (Ф)՝ տեսանելի ճառագայթման էներգիա, որը փոխանցվում է ճառագայթման հոսքով միավոր ժամանակում.
լուսադիոդ (LED)՝ կիսահաղորդչային սարք՝ p-n անցումով, որն արձակում է ոչ կոհերենտ տեսանելի ճառագայթում՝ դրա վրա էլեկտրական լարում մատուցելիս.
լուսադիոդային հավաքվածք՝ մեկ կամ մի քանի լուսադիոդների լրակազմ։ Հավաքվածքն իր մեջ կարող է ներառել օպտիկական տարր եւ ջերմային, մեխանիկական եւ էլեկտրական բաղադրիչներ.
լուսադիոդային լամպ՝ լամպ, որը պարունակում է մեկ կամ մի քանի լուսադիոդային հավաքվածքներ։ Լամպը կարող է ապահովված լինել լամպակոթով.
լուսադիոդային մոդուլ լրակազմ, որը չունի կափարիչ եւ պարունակում է մեկ կամ մի քանի լուսադիոդային հավաքվածքներ տպատախտակի վրա։ Լրակազմն իր մեջ կարող է ներառել էլեկտրական, օպտիկական, մեխանիկական եւ ջերմային բաղադրիչներ, միջերեսներ եւ կառավարման սարքվածք.
լույսի ուժ (կանդելա կամ կդ)՝ նախապես որոշված ուղղությամբ որոշակի մարմնային անկյունում աղբյուրից արձակվող լուսային հոսքի հարաբերությունը այդ մարմնային անկյան մեծության նկատմամբ.
համատեղելիություն՝ նշանակում է, որ եթե սարքվածքը նախատեսված է մեկ սարքավորման մեջ ներկառուցման համար, տեղակայվում է այլ սարքվածքի մեջ կամ միանում է դրան ֆիզիկական միակցիչի կամ անլար միացման եղանակով, ապա՝ 
հնարավոր է կատարել տեղակայումը, ներկառուցումը կամ միացումը.
դրանց համատեղ օգտագործումն սկսելուց անմիջապես հետո օգտագործողները չեն հայտնաբերի թերություն սարքվածքներից ոչ մեկում.


սարքվածքների համատեղ օգտագործման անվտանգությունը ոչ պակաս, քան այն ժամանակ, երբ նույն սարքվածքները առանձին-առանձին օգտագործվում են այլ սարքվածքների հետ. 
լամպի ծառայության ժամկետ՝ աշխատանքի տեւողություն, որից հետո լամպերի ընդհանուր քանակից մի մասը, որոնք շարունակում են գործարկվել, համապատասխանում են որոշակի պայմաններում եւ կոմուտացիայի հաճախականության դեպքում լամպի ռեսուրսի չափորոշչին։ Լուսադիոդային լամպերի համար լամպի ծառայության ժամկետը նշանակում է դրանց օգտագործումն սկսելու եւ այն պահի միջեւ ընկած ժամանակը, երբ լամպերի ընդհանուր քանակից շարունակում են աշխատել միայն 50 %-ը, կամ երբ լամպերի խմբաքանակում միջին լուսային հոսքն ընկնում է 70 %-ից ցածր՝ կախված այն բանից, թե ինչ կկատարվի ավելի շուտ. 
ճառագայթի ցրման անկյուն՝ ճառագայթի օպտիկական առանցքով անցնող՝ հարթության մեջ երկու երեւակայական ուղիղների միջեւ անկյունը. այդ գծերն անցնում են լամպի առջեւի մասի կենտրոնի եւ կետի միջով, որոնցում լույսի ինտենսիվությունը կազմում է ճառագայթի կենտրոնում լույսի ուժի 50 %-ը, որտեղ ճառագայթի կենտրոնում լույսի ուժը ճառագայթի օպտիկական առանցքի վրա չափված արժեքն է.
կառավարող ազդանշան՝ անալոգային կամ թվային ազդանշան, որը փոխանցվում է ԳԿԱ-ի վրա անհաղորդալարային կամ հաղորդալարային կապի գծով կամ կառավարման առանձին մալուխներում լարման մոդուլավորման միջոցով կամ էլ ցանցի լարման վրա դրվող մոդուլավորված ազդանշանի օգնությամբ.
կառավարման սարքվածք՝ էլեկտրական կամ մեխանիկական սարքվածք լամպի լուսային հոսքի հսկողության եւ կարգավորման համար՝ էներգիայի կերպափոխումից տարբեր այլ միջոցների օգնությամբ, ինչպիսիք են ըստ ժամանակի փոխարկիչները, ներկայության տվիչները, լույսի տվիչները եւ ցերեկային լույսի կարգավորման սարքվածքները։ Ընդ որում, փուլի ընդհատումով դիմմերները (կարգավորիչները) պետք է նաեւ դիտարկվեն որպես կառավարման սարքվածքներ.
գունավորություն՝ լամպի գույնի որակի բնութագիր, որը որոշվում է դրա գունավորության կոորդինատներով.
փոխարկման ցիկլ՝ որոշակի ժամանակահատվածներ մեկ լամպի միացման եւ անջատման հաջորդականությունը.
լամպակոթ՝ էլեկտրական լամպի դետալ, որը ծառայում է կոթառին դրա ամրակման համար եւ ապահովում է միացումը սնուցման ցանցին.
էլեկտրական լուսատեխնիկական արտադրատեսակ՝ արտադրատեսակ, որը նախագծված է որպես էլեկտրական սարքավորում օգտագործելու համար եւ նախատեսված է լուսավորման նպատակներով կիրառության համար։

III. Էներգետիկ արդյունավետությանը եւ էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների որոշման կանոններին ներկայացվող պահանջները 
3.	Արտադրողի կողմից պետք է կատարվի ուղղորդված լույսի լամպերի, լուսադիոդային լամպերի եւ հարակից սարքավորումների էներգետիկ արդյունավետության հետեւյալ ցուցիչների հաշվարկ՝ անհրաժեշտ փորձարկումներով (չափումներով)՝ 
լամպերի էներգաարդյունավետության ցուցիչ,
ԳԿԱ-ի էներգաարդյունավետություն,
սույն բաժնում նշված լամպերի բնութագրեր։
Պահանջների ներմուծման փուլերի ժամկետները բերված են սույն փաստաթղթի 10-րդ կետում։


1.Ուղղորդված լույսի լամպերի էներգաարդյունավետության 
ցուցիչի հաշվարկը
4.	Լամպի էներգաարդյունավետության ցուցիչը (EEI) հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝
EEI = Pcor / Pref,

որտեղ՝
Pcor՝ հաշվարկային հզորություն՝ չափված մուտքային անվանական լարման դեպքում եւ ճշգրտված անհրաժեշտության դեպքում՝ 1-ին աղյուսակին համապատասխան։ Ճշգրտման գործակիցներն աղյուսակի մեջ հնարավորության սահմաններում միավորված են։

Աղյուսակ 1 
Ճշգրտման գործակիցներ
	Լամպի տիպը
	Գործակից К

	Հալոգենային լամպերի համար արտաքին ԳԿԱ-ով աշխատող լամպ
	Prated х 1,06

	Լուսադիոդային լամպերի համար արտաքին ԳԿԱ-ով աշխատող լամպ
	Prated х 1,10

	Լյումինեսցենտային լամպերի համար արտաքին ԳԿԱ-ով աշխատող՝ 16 մմ տրամագծով լյումինեսցենտային լամպ (T5 լամպ) եւ 4 կոնտակտավոր մեկ լամպակոթ ունեցող լյումինեսցենտային լամպ
	Prated X 1,10

	Լյումինեսցենտային լամպերի համար արտաքին ԳԿԱ-ով աշխատող այլ լամպեր
	

	Բարձր ինտենսիվության պարպումային լամպերի համար արտաքին ԳԿԱ-ով աշխատող լամպ 
	Prated х 1,10

	≥ 90 գունահաղորդման ցուցիչով կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպ
	Prated x 0,85

	Հակափայլքային էկրանով լամպ
	Prated х 0,80


Pref՝ չափանմուշային հզորություն, որը հաշվարկվում է լամպի օգտակար լուսային հոսքի (Φuse) համար հետեւյալ բանաձեւով՝
Φuse < 1 300 լմ-ով լամպերի մոդելների համար՝


Φuse ≥ 1 300 լմ-ով լամպերի մոդելների համար՝
Pref = 0,07341 Φuse,

Φuse -ը որոշվում է հետեւյալ կերպ՝
ճառագայթի ցրման՝ ≥ 90° անկյունով ուղղորդված լույսի լամպերի համար՝ բացի շիկացման լամպերից եւ սույն պահանջների 11-րդ կետի «ա» ենթակետի տասնչորսերորդ եւ տասնութերորդ պարբերություններին համապատասխան՝ փաթեթվածքի վրա նախազգուշացում պարունակող լամպերի համար՝ անվանական լուսային հոսքը՝ 120° (Ф120°) կոնում.
ուղղորդված լույսի այլ լամպերի համար՝ հաշվարկային լուսային հոսքը 90° (Φ90°) կոնի դեպքում։

2. Ուղղորդված լույսի լամպերի էներգաարդյունավետությանը ներկայացվող պահանջները
5.	Ուղղորդված լույսի լամպերի EEI առավելագույն արժեքները բերված են 2-րդ աղյուսակում։ Նշված պահանջները պետք է կիրառվեն 2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։


Աղյուսակ 2
Էներգաարդյունավետության ցուցիչի (EEI) առավելագույն արժեքները 
	Փուլերը
	Էներգաարդյունավետության առավելագույն ցուցիչը (EEI)

	
	ցանցից աշխատող շիկացման լամպեր
	այլ շիկացման լամպեր
	բարձր ինտենսիվության պարպումային լամպեր
	այլ լամպեր

	Փուլ 1
	եթե Φuse >
450լմ ՝ 1,75
	եթե Φuse ≤ 450լմ՝ 1,20 
եթե Φuse > 450 լմ՝ 0,95
	0,50
	0,50

	Փուլ 2
	1,75
	0,95
	0,50
	0,50

	Փուլ 3
	0,95
	0,95
	0,360
	0,20



3. ԳԿԱ-ի էներգաարդյունավետությանը ներկայացվող պահանջները
6.	Սկսած 2-րդ փուլից՝ ԳԿԱ-ի՝ լամպի միացման (անջատման) համար էլեկտրական ցանցի եւ փոխարկիչի միջեւ օգտագործման համար նախատեսված պարապ ընթացքի հզորությունը չպետք է գերազանցի 1,0 Վտ-ը։
Սկսած 3-րդ փուլից՝ այդ սահմանը պետք է հավասար լինի 0,50 Վտ-ին։
250 Վտ-ից ավելի ելքային հզորությամբ (P) լամպերի ԳԿԱ-ի համար պարապ ընթացքի հզորության սահմանները պետք է բազմապատկվեն P/250 Վտ գործակցով։
Սկսած 3-րդ փուլից՝ լամպերի ԳԿԱ-ի սահմանված հզորությունը չպետք է գերազանցի 0,50 Վտ-ը։
Սկսած 2-րդ փուլից՝ հալոգենային լամպի ԳԿԱ-ի արդյունավետությունը 100 % բեռնվածքի դեպքում պետք է լինի 0,91-ից ոչ պակաս։

4. Լամպերի բնութագրերին ներկայացվող պահանջները
7.	Ուղղորդված լույսի լամպերին ներկայացվող պահանջները՝ բացի լուսադիոդային լամպերից։
Լամպերի բնութագրերին ներկայացվող պահանջները բերված են 3-րդ աղյուսակում՝ ուղղորդված լույսի կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերի համար եւ 4-րդ աղյուսակում՝ ուղղորդված լույսի լամպերի համար՝ բացի կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերից, լուսադիոդային լամպերից եւ բարձր ինտենսիվության պարպումային լամպերից։

Աղյուսակ 3
Ուղղորդված լույսի կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերի բնութագրերին ներկայացվող պահանջները
	Բնութագիրը
	Փուլ 1
	Փուլ 3

	Պիտանի լամպերի գործակիցը 6 000 ժ-ից հետո
	≥ 0,50
	≥ 0,70

	Լուսային հոսքի կայունության գործակիցը
	2 000 ժ-ի դեպքում՝ ≥ 0,80 %
	2 000 ժ-ի դեպքում՝ ≥ 0,83 % 
6 000 ժ-ի դեպքում՝ ≥ 0,70 %

	Փոխարկումների քանակը՝ մինչեւ խափանումը
	≥ լամպի ծառայության ժամկետի կեսին՝ ժամով
≥ 10 000, եթե լամպի վառքի ժամանակը > 0,3 վրկ
	≥ լամպի ծառայության ժամկետին (ժ-ով)
≥ 30 000, եթե վառքի 
ժամանակը > 0,3 վրկ

	Վառքի ժամանակը
	< 2,0 վրկ
	< 1,5 վրկ, եթե P < 10 Վտ
< 1,0 վրկ, եթե P ≥ 10 Վտ

	Թեժացման ժամանակը՝ մինչեւ 60 %, Φ
	< 40,0 վրկ կամ < 100 վրկ՝ ամալգամի ձեւով սնդիկ պարունակող լամպերի համար
	< 40 վրկ-ից կամ < 100 վրկ-ից՝ ամալգամի ձեւով սնդիկ պարունակող լամպերի համար

	Ժամանակից շուտ խափանումների հաճախականությունը
	≤ 5,0 % ՝ 500 ժ-ի դեպքում
	≤ 5,0 % ՝ 1,000 ժ-ի դեպքում

	Ներկառուցված ԳԿԱ-ով լամպերի համար լամպի հզորության գործակիցը
	≥ 0,50, եթե P < 25 Վտ 
≥ 0,90 եթե P ≥ 25 Վտ
	< 0,55, եթե P < 25 Վտ
< 0,90, եթե P ≥ 25 Վտ

	
	≥ 80
	≥ 80

	Գունահաղորդման ցուցիչը (Ra)
	≥ 65, եթե լամպը նախատեսված է արտաքին լուսավորման կամ արդյունաբերական կիրառության համար
	≥ 65, եթե լամպը նախատեսված է արտաքին կամ արդյունաբերական կիրառության համար




Եթե լամպակոթը դասվում է ստանդարտ տիպին եւ օգտագործվում է նաեւ շիկացման լամպերի հետ, ապա, սկսած 2-րդ փուլից, լամպը պետք է համապատասխանի ցանցի եւ շիկացման լամպերի միջեւ տեղակայման համար նախատեսված սարքավորումների հետ համատեղելիությանը ներկայացվող պահանջների ժամանակակից մակարդակին։

Աղյուսակ 4
Ուղղորդված լույսի այլ լամպերի բնութագրերին ներկայացվող պահանջները (բացի լուսադիոդային լամպերից, կոմպակտ լուսադիոդային լամպերից եւ բարձր ինտենսիվության պարպումային լամպերից)
	Բնութագիրը
	1-ին եւ 2-րդ փուլերը
	Փուլ 3

	Լամպի ծառայության անվանական ժամկետը՝ պիտանի լամպերի 50 % գործակցի դեպքում 
	≥ 1 000 ժ ( ≥ 2 000 ժ՝ 2-րդ փուլում)
≥ 2 000 ժ՝ գերցածր լարման լամպերի համար, որոնք չեն համապատասխանում շիկացման լամպերի արդյունավետությանը ներկայացվող 3-րդ փուլի պահանջներին՝ սույն պահանջների 2-րդ աղյուսակին համապատասխան
	≥ 2 000 ժ 
≥ 4 000 ժ՝ գերցածր լարման լամպերի համար

	Լուսային հոսքի կայունության գործակիցը
	≥ 80 % ՝ լամպի ծառայության միջին անվանական ժամկետի 
75 %-ի դեպքում
	≥ 80 % ՝ լամպի ծառայության միջին անվանական ժամկետի 
75 %-ի դեպքում

	Փոխարկման ցիկլերի քանակը
	≥ լամպի ծառայության քառապատիկ անվանական ժամկետին (ժ-ով)
	≥ լամպի ծառայության քառապատիկ անվանական ժամկետին (ժ-ով)

	Վառքի ժամանակը
	< 0,2 վրկ
	< 0,2 վրկ

	Լամպի թեժացման ժամանակը՝ մինչեւ 60 %, Φ
	≤ 1,0 վրկ
	≤ 1,0 վրկ

	Ժամանակից շուտ խափանումների հաճախականությունը
	≤ 5,0 % ՝ 100 ժ-ի դեպքում
	≤ 5,0 % ՝ 200 ժ-ի դեպքում

	Ներկառուցված ԳԿԱ-ով լամպերի հզորության գործակիցը
	հզորությունը > 25 Վտ՝ ≥ 0,9
հզորությունը ≤ 25 Վտ՝ ≥ 0,5
	հզորությունը > 25 Վտ ՝ ≥ 0,9 
հզորությունը ≤ 25 Վտ≥ 0,5




8.Չուղղորդված եւ ուղղորդված լույսի լուսադիոդային լամպերի բնութագրերին ներկայացվող պահանջները
Չուղղորդված եւ ուղղորդված լույսի լուսադիոդային լամպերի տեխնիկական բնութագրերին ներկայացվող պահանջները բերված են 5-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 5 
Չուղղորդված եւ ուղղորդված լույսի լուսադիոդային լամպերի բնութագրերին ներկայացվող պահանջները
	Բնութագիրը
	Պահանջները 1-ին փուլում

	Պիտանի լամպերի գործակիցը 6 000 ժ-ից հետո
	≥ 0,90

	Լուսային հոսքի կայունության գործակիցը 6 000 ժ աշխատանքի դեպքում
	≥ 0,80

	Փոխարկումների քանակը՝ մինչեւ խափանումը
	≥ 15 000, եթե լամպի ծառայության անվանական ժամկետը ≥ 30 000 ժ, ապա ծառայության անվանական ժամկետի կեսից ոչ պակաս (ժ-ով)

	Վառքի ժամանակը
	< 0,5 վրկ

	Լամպի թեժացման ժամանակը՝ մինչեւ 95 %, Φ
	< 2 վրկ

	Ժամանակից շուտ խափանումների հաճախականությունը
	≤ 5% ՝ 1,000 ժ-ի դեպքում

	Գունահաղորդման ցուցիչը (Ra)
	≥80
≥ 65, եթե լամպը նախատեսված է արտաքին կամ արդյունաբերական կիրառության համար

	Գույնի համասեռություն
	Գունավորության կոորդինատների փոփոխություն՝ ՄակԱդամի էլիպսի վեց միավորների սահմաններում կամ դրանից պակաս

	Ներկառուցված ԳԿԱ-ով լամպերի համար լամպի հզորության գործակիցը (PF)
	P ≤ 2 Վտ ՝ պահանջներ չկան 
2 Վտ < P ≤ 5 Վտ ՝ PF > 0,4
 5 Վտ < P ≤ 25 Վտ ՝ PF > 0,5
P > 25 Վտ ՝ PF > 0,9



Եթե լամպակոթը դասվում է ստանդարտ տիպին եւ օգտագործվում է նաեւ շիկացման լամպերի հետ, ապա, սկսած 2-րդ փուլից, լամպը պետք է համապատասխանի ցանցի եւ շիկացման լամպերի միջեւ տեղակայման համար նախատեսված սարքավորումների հետ համատեղելիությանը ներկայացվող պահանջների ժամանակակից մակարդակին։
9.	Ցանցի եւ լամպերի միջեւ տեղակայման համար նախատեսված սարքավորման բնութագրերին ներկայացվող պահանջները
Սկսած 2-րդ փուլից՝ ցանցի եւ լամպերի միջեւ տեղակայման համար նախատեսված սարքավորումը պետք է համապատասխանի այն լամպերի հետ համատեղելիությանը ներկայացվող պահանջների ժամանակակից մակարդակին, որոնց էներգաարդյունավետության ցուցիչը (հաշվարկված ուղղորդված լույսի լամպերի եւ չուղղորդված լույսի լամպերի համար՝ սույն պահանջների 4-րդ կետում նշված մեթոդին համապատասխան), սակայն ոչ ավելի քան՝
0,24՝ չուղղորդված լույսի լամպերի համար (ենթադրվում է, որ Φuse = լրիվ անվանական լուսային հոսքին).
0,40՝ ուղղորդված լույսի լամպերի համար։
Եթե պայծառության կարգավորման սարքվածքը սարված է նվազագույն պայծառության դիրքում, որում աշխատող լամպերը դեռեւս էներգիա են սպառում, ապա այդ աշխատող լամպերը պետք է ճառագայթեն իրենց լուսային հոսքի առնվազն 1 %-ը՝ լրիվ հզորության դեպքում։
Եթե լուսատուն նախատեսված է օգտագործողի կողմից կիրառման համար եւ դրա կառուցվածքը թույլ է տալիս օգտագործողի կողմից լամպի փոխարինում, ապա այդ լուսատուի հետ համատեղելի լամպերը պետք է դասվեն էներգաարդյունավետության ցուցիչի 2 բարձր դասերից մեկին։
10.	Սույն բաժնի 2-րդ եւ 3-րդ ենթաբաժիններում նշված պահանջները կիրառվում են հետեւյալ փուլերին համապատասխան՝
1-ին փուլ՝ 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից,
2-րդ փուլ՝ 2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ից,
3-րդ փուլ՝ 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։
Եթե պահանջը չի փոխարինվելու կամ այլ բան նշված չէ, ապա դրանք կատարվում են ավելի ուշ փուլերում ներմուծված այլ պահանջների հետ միասին։
11.	Ի լրումն տեխնիկական կանոնակարգի IV բաժնում նշված պահանջների՝ փաթեթվածքը կամ շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն հետեւյալ տեղեկատվությունը՝
ա)	ուղղորդված լույսի լամպերի համար արտադրանքի մասին տեղեկատվությանը ներկայացվող պահանջները։
Պահանջները չեն տարածվում ՝
2-րդ փուլի էներգաարդյունավետության պահանջներին չբավարարող շիկացման լամպերի,
որպես այն լուսատուի մաս մատակարարվող լուսադիոդային մոդուլների վրա, որի համար դրանք նախատեսված չեն օգտագործողի կողմից փոխարինման համար։
Սկսած 1-ին փուլից՝ պետք է տրամադրվի հետեւյալ տեղեկատվությունը (եթե այլ բան սահմանված չէ), ընդ որում՝ «էներգախնայող լամպ» հասկացությունը կարող է կիրառվել, եթե լամպի էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչը (հաշվարկված սույն պահանջների III բաժնում շարադրված մեթոդին համապատասխան), հավասար կամ ցածր է 0,40-ից.
լամպի մակերեսին ընթեռնելի տառատեսակով զետեղվող տեղեկատվությունը (բացի բարձր ինտենսիվության պարպումային լամպերից)՝ անվանական օգտակար լուսային հոսքի, գունային ջերմաստիճանի եւ ցրման անվանական անկյան արժեքը եւ չափման միավորը («լմ», «K» եւ «o»), եթե անվտանգությանը վերաբերող այնպիսի տեղեկատվություն զետեղելուց հետո, ինչպիսիք հզորությունն ու լարումն են, ապա լամպի վրա մնում է բավականաչափ տեղ՝ լամպից ճառագայթվող լույսն առանց չափից դուրս ստվերարկման։
Եթե կա բավականաչափ տեղ միայն 3 արժեքներից մեկի համար, ապա պետք է նշվի անվանական օգտակար լուսային հոսքը։ Եթե կա տեղ 2 արժեքների համար, ապա պետք է նշվեն անվանական օգտակար լուսային հոսքը եւ գունային ջերմաստիճանը.
փաթեթվածքի վրա զետեղվող տեղեկատվությունը` արտադրանքի մասին տեղեկատվությունը պետք է լինի հասկանալի եւ պարզ ու ոչ պարտադիր, պետք է պարունակի նշված ցանկից հստակ ձեւակերպում, կարող է արտապատկերվել գրաֆիկների, նկարների կամ պայմանանշանների տեքստով՝
անվանական օգտակար լուսային հոսքը, որն արտապատկերվում է լամպի անվանական հզորությունն արտապատկերելու համար օգտագործվող տառատեսակից նվազագույնը երկու անգամ մեծ տառատեսակով.
լամպի ծառայության անվանական ժամկետը՝ ժամով (ծառայության հաշվարկային ժամկետից ոչ ավելի).
Կելվինի աստիճաններով, ինչպես նաեւ գրաֆիկորեն կամ բառերով արտահայտված գունային ջերմաստիճանը.
փոխարկման ցիկլերի քանակը՝ մինչեւ ժամանակից շուտ խափանումը.
թեժացման ժամանակը՝ լրիվ գունային հոսքի մինչեւ 60 %-ը (կարող է նշագրվել որպես «ակնթարթային լրիվ լույս», եթե այն 1 վայրկյանից պակաս է).
նախազգուշացում, եթե լամպը չի նախատեսում պայծառության կառավարում կամ պայծառության կառավարման համար թույլատրելի են միայն կոնկրետ դիմմերներ. (վերջին դեպքում, նշելով դիմմերների ցանկը, պետք է բերվեն «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում արտադրողի (մատակարարի) էջում).
եթե լամպը նախատեսված է ոչ ստանդարտ պայմաններում օպտիմալ օգտագործման համար (օրինակ, շրջակա միջավայրի՝ Ta ≠ 25 °C ջերմաստիճանի դեպքում կամ պահանջվում է ջերմաստիճանի հատուկ կառավարում)՝ այդ պայմանների մասին տեղեկատվությունը.
լամպի չափսերը մմ-ով (երկարությունները եւ առավելագույն տրամագիծը). ճառագայթի ցրման անվանական անկյունը՝ աստիճաններով.
եթե լամպի ճառագայթի ցրման անկյունը ≥ 90° եւ սույն բաժնի 1-ին ենթաբաժնին համապատասխան որոշված դրա օգտակար լուսային հոսքը պետք է չափվի 120° կոնում, ապա բերվում է նախազգուշացնող նշում, որ լամպը հարմար չէ ուղղորդված լուսավորման համար.
եթե լամպի լամպակոթը դասվում է նաեւ շիկացման լամպերի հետ օգտագործվող ստանդարտացված տիպին, եւ եթե լամպի չափսերը տարբերվում են փոխարինման համար նախատեսված շիկացման լամպերի չափսերից՝ տվյալ լամպի եւ փոխարինվող շիկացման լամպի համեմատական չափսերի նկարը.
լամպի տիպի մասին տեղեկատվությունը, որը նշված է 6-րդ աղյուսակի առաջին սյունակում, բերվում է այն դեպքում, երբ լամպի լուսային հոսքը 90° (Φ90°) կոնում ցածր չէ 6-րդ աղյուսակում համապատասխան տիպի լամպի շարքում նվազագույն հզորությամբ լամպի համար նշված չափանմուշային լուսային հոսքից։ Չափանմուշային լուսային հոսքը պետք է բազմապատկվի 7-րդ աղյուսակում նշված ճշգրտման գործակցով, լուսադիոդային լամպերի համար պետք է լրացուցիչ բազմապատկվի 8-րդ աղյուսակում նշված ճշգրտման գործակցով.
համարժեքության մասին տեղեկատվությունը, որն իր մեջ ներառում է փոխարինվող տիպի լամպի հզորությունը՝ միայն այն դեպքում, եթե լամպը դասվում է 6-րդ աղյուսակում նշված տիպին եւ եթե լամպի լուսային հոսքը 90° (Φ90°) կոնում ցածր չէ 6-րդ աղյուսակում նշված՝ համապատասխան չափանմուշային լուսային հոսքից։ Չափանմուշային լուսային հոսքը պետք է բազմապատկվի 7-րդ աղյուսակից ճշգրտման գործակցով։ Լուսադիոդային լամպերի համար այն պետք է լրացուցիչ բազմապատկվի 8-րդ աղյուսակից ճշգրտման գործակցով։ Լուսային հոսքի եւ լամպի հայտարարված համարժեք հզորության միջանկյալ արժեքները (մինչեւ 1 Վտ ամբողջ թիվ կլորացմամբ) հաշվարկվում են 2 հարեւան արժեքների միջեւ գծային միջարկման եղանակով։

Աղյուսակ 6
Համարժեքության մասին հայտարարման համար 
չափանմուշային լուսային հոսքը
	Լամպի տիպը
	Հզորությունը, Վտ
	Չափանմուշ Φ90°, լմ

	Գերցածր լարման ռեֆլեկտորային լամպ

	MR11 GU4
	20
	160

	
	35
	300

	MR16 GU 5,3
	20
	180

	
	35
	300

	
	50
	540

	AR111
	35
	250

	
	50
	390

	
	75
	640

	
	100
	785

	Արտափչվող ապակե լամպանոթով ռեֆլեկտորային լամպ՝ հաշվի առնելով ցանցի լարումը

	R50/NR50
	25
	90

	
	40
	170

	R63/NR63
	40
	180

	
	60
	300

	R80/NR80
	60
	300

	
	75
	350

	
	100
	580

	R95/NR95
	75
	350

	
	100
	540

	R125
	100
	580

	
	150
	1000

	Մամլած ապակուց լամպանոթով ռեֆլեկտորային լամպ՝ հաշվի առնելով ցանցի լարումը

	PAR16
	20
	90

	
	25
	125

	
	35
	200

	
	50
	300

	PAR20
	35
	200

	
	50
	300

	
	75
	500

	PAR25
	50
	350

	
	75
	550

	PAR30S
	50
	350

	
	75
	550

	
	100
	750

	PAR36
	50
	350

	
	75
	550

	
	100
	720

	PAR38
	60
	400

	
	75
	555

	
	80
	600

	
	100
	760

	
	120
	900



Աղյուսակ 7
Լուսային հոսքի համար ճշգրտման գործակիցները 
	Լամպի տիպը
	Լուսային հոսքի համար ճշգրտման գործակիցը 

	Հալոգենային լամպ
	1

	Կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպ
	1,08

	
	1 + 0,5 × (1 - LLMF), որտեղ՝

	Լուսադիոդային լամպ
	LLMF՝ ծառայության անվանական ժամկետի ավարտին լուսային հոսքի գործակիցը 
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Լուսադիոդային լամպերի համար ճշգրտման գործակիցները 
	Լուսադիոդային լամպի ճառագայթի ցրման անկյունը
	Լուսային հոսքի համար ճշգրտման գործակիցը

	ցրման անկյունը ≥ 20o
	1

	15o ≤ ցրման անկյունը < 20o
	0,9

	10o ≤ ցրման անկյունը < 25o
	0,85

	ցրման անկյունը < 10o
	0,80


եթե լամպը պարունակում է սնդիկ՝ 
լամպում սնդիկի պարունակությունը (X,X մգ կամ X,X mg).
տեղեկատվությունը, որը պետք է լինի տեխնիկական փաստաթղթերում՝
սույն կետի «ա» ենթակետի ութից քսաներկուերորդ պարբերություններում նշված տեղեկատվությունը.
անվանական հզորությունը (մինչեւ 0,1 Վտ ճշգրտությամբ).
անվանական օգտակար լուսային հոսքը.
լամպի ծառայության անվանական ժամկետը.
լամպի հզորության գործակիցը.
լուսային հոսքի կայունության գործակիցը՝ ծառայության անվանական ժամկետի ավարտին (բացառությամբ շիկացման լամպերի).
վառքի ժամանակը (X, X վ-ի տեսքով)
գունահաղորդման ցուցիչը.
գույնի համասեռությունը (միայն լուսադիոդային լամպերի համար).
լույսի անվանական առավելագույն ուժը՝ կանդելաներով (կդ).
ճառագայթի ցրման անվանական անկյունը.
արտաքին լուսավորման կամ արտարդյունաբերական կիրառության համար լամպի նշանակության մասին տեղեկատվությունը (առկայության դեպքում).
եթե լամպը պարունակում է սնդիկ՝
լամպը պատահաբար վնասելու դեպքում տարածքը մաքրելու վերաբերյալ հրահանգը, ինչպես նաեւ ծառայության ժամկետի ավարտին լամպն օգտահանելու մասին առաջարկությունները.
բ)	առանց ներկառուցված բալաստի լյումինեսցենտային լամպերը փոխարինող լուսադիոդային արտադրանքի համար լրացուցիչ տեղեկությունները՝
տեղեկատվությունն այն մասին, որ որեւիցե սարքվածքի ընդհանուր էներգետիկ արդյունավետությունը եւ լույսի բաշխումը, որում օգտագործվում են այդպիսի լամպերը, որոշվում է սարքվածքի կառուցվածքով (նշվում է արտադրողի կողմից).
տեղեկատվությունն այն մասին, որ լուսադիոդային լամպը փոխարինում է առանց՝ որոշակի հզորության ներկառուցված բալաստի լյումինեսցենտային լամպը, թույլատրելի է, եթե՝
խողովակի առանցքի շուրջ ցանկացած ուղղությամբ լույսի ուժը չի շեղվում խողովակի շուրջ լույսի միջին ուժից ավելի, քան 25 %-ով.
լուսադիոդային լամպի լուսային հոսքը ցածր չէ անվանական հզորության լյումինեսցենտային լամպի լուսային հոսքից։ Լյումինեսցենտային լամպի լուսային հոսքն ստացվում է հայտարարված հզորությունը համապատասխան լյումինեսցենտային լամպի արդյունավետության նվազագույն արժեքով բազմապատկելու միջոցով.
լուսադիոդային լամպի հզորությունը բարձր չէ փոխարինման համար հայտարարված լյումինեսցենտային լամպի հզորությունից։
Տեխնիկական փաստաթղթերը պետք է պարունակեն այդ պահանջների կատարումը հաստատող տեղեկություններ.
գ)	լուսատուներից բացի՝ այն սարքավորումների համար արտադրանքի մասին տեղեկատվությանը ներկայացվող պահանջները, որոնք նախատեսված են ցանցի եւ լամպերի միջեւ տեղակայման համար՝ սկսած 2-րդ փուլից` արտադրողի կողմից զետեղվում է սարքավորման՝ էներգասպառող լամպերի հետ անհամատեղելիության մասին նախազգուշացնող տեղեկատվություն, եթե սարքավորումը չի ապահովում էներգասպառող լամպերից ցանկացածի հետ համատեղելիությունը.
դ)	ԳԿԱ-ի արտադրանքի մասին տեղեկատվությանը ներկայացվող պահանջները՝ սկսած 2-րդ փուլից՝ բերվում է տեղեկատվություն այն մասին, որ սարքվածքը նախատեսված է որպես ԳԿԱ օգտագործելու համար եւ որ ԳԿԱ-ն կարող է աշխատել պարապ ընթացքի ռեժիմում (առկայության դեպքում).
ե)	հատուկ նշանակության արտադրանքի մասին տեղեկատվությանը ներկայացվող պահանջները՝ հատուկ նշանակության ամբողջ արտադրանքի համար պետք է նշվի նպատակային օգտագործման մասին նախազգուշացնող տեղեկատվություն, ինչպես նաեւ նախազգուշացնող տեղեկատվություն այն մասին, որ հատուկ նշանակության արտադրանքը նախատեսված չէ այլ նպատակներով օգտագործելու համար։
զ)	Միության (Մաքսային միության) համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգերով նախատեսված այլ տեղեկություններ։

IV. Ուղղորդված լույսի լամպերի, լուսադիոդային լամպերի եւ հարակից սարքավորումների էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ դրանք շրջանառության մեջ դնելուց հետո փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս
12.	Ուղղորդված լույսի լամպերի, լուսադիոդային լամպերի եւ հարակից սարքավորումների՝ դրանք շրջանառության մեջ դնելուց հետո փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս պետք է փորձարկվի միեւնույն մոդելի եւ միեւնույն արտադրողի լամպերի եւ սարքավորումների առնվազն 20 նմուշ։ Նշված լամպերի եւ սարքավորումների պարամետրերի ու բնութագրերի չափված արժեքները պետք է համապատասխանեն սույն փաստաթղթի պահանջներին եւ արտադրողի կողմից հայտարարված անվանական արժեքներին՝ 9-րդ աղյուսակում նշված թույլատրելի չափերի սահմաններում։
Արտադրանքը պետք է դիտարկվի որպես սույն փաստաթղթում նշված պահանջներին համապատասխանող, եթե՝
խմբաքանակի մեջ լամպերն ուղեկցվում են անհրաժեշտ եւ ճիշտ տեղեկատվությամբ.
խմբաքանակի՝ 9-րդ աղյուսակում նշված պարամետրերի փորձարկմամբ չեն հայտնաբերվել թույլատրելի շեղումների շրջանակներում պարամետրերից ցանկացածի համար անհամապատասխանություններ։
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Թույլատրելի շեղումները
	Չափվող պարամետրը
	Թույլատրելի շեղումները

	Լամպերի ծառայության ժամկետի գործակիցը 6 000 ժ-ից հետո (լուսադիոդային լամպերի համար)
	փորձարկվող խմբաքանակի 20 լամպերից առավելագույնը 2-ը կարող են շարքից դուրս գալ՝ նախքան պահանջվող ժամերի քանակը լրանալը

	Փոխարկումների քանակը՝ մինչեւ խափանվելը 
	խմբաքանակի 20 լամպերից 19-ը չպետք է շարքից դուրս գան՝ փոխարկումների ցիկլերի պահանջվող քանակը լրանալուց հետո

	Վառքի ժամանակը
	չափված մեծության արժեքը չպետք է գերազանցի անվանական արժեքն ավելի, քան 10 %-ով եւ խմբաքանակի լամպերից ոչ մեկը չպետք է ունենա այնպիսի արժեք, որը 2 անգամից ավելի կգերազանցի պահանջվող արժեքը 

	Լամպի թեժացման ժամանակը՝ մինչեւ 60 %, Φ
	չափված մեծության արժեքը չպետք է գերազանցի անվանական արժեքն ավելի, քան 10 %-ով եւ խմբաքանակում լամպերից ոչ մեկը չպետք է ունենա այնպիսի արժեք, որն ավելի, քան 1,5 անգամ կգերազանցի պահանջվող արժեքը 

	Ժամանակից շուտ խափանումների հաճախականությունը
	կախված այն բանից, թե ինչ է տեղի ունենում ավելի վաղ՝ փորձարկումն ավարտվում է, եթե լրացել է ժամերի պահանջվող քանակը. լամպերի՝ 1-ից ավելին շարքից դուրս է գալիս։ Համապատասխանությունը. Փորձարկվող խմբաքանակի 20 լամպերից առավելագույնը 1-ը շարքից դուրս է գալիս՝ նախքան ժամերի պահանջվող քանակը լրանալը

	Գունահաղորդման ցուցիչը (Ra)
	չափված մեծության արժեքը չպետք է ցածր լինի անվանական արժեքից 3 կետից ավելի եւ լամպերից ոչ մեկը չպետք է ունենա պահանջվող արժեքից ավելի, քան 3,9 կետով ցածր Ra արժեք

	Լուսային հոսքը ծառայության ժամկետի եւ ծառայության անվանական ժամկետի ավարտին (լուսադիոդային լամպերի համար)
	«Ծառայության ժամկետի ավարտ» ասելով հասկացվում է ժամանակի այնպիսի պահ, երբ ենթադրաբար կշարունակի աշխատել լամպերի միայն 50 %-ը կամ երբ խմբաքանակի լուսային հոսքի կայունության միջին արժեքն ընկնում է 70 %-ից ցածր՝ կախված այն բանից, թե ինչ է տեղի ունենում ավելի վաղ։
Համապատասխանությունը. ծառայության ժամկետի ավարտին եւ դրա ընթացքում լուսային հոսքի կայունությունը, որն ստացվել է լամպի ծառայության ժամկետի գործակցի եւ ստուգվող խմբաքանակում լամպերի լուսային հոսքի կայունության միջին արժեքի արտարկմամբ եւ հավասար է 6000 ժ-ի, պետք է լինի, համապատասխանաբար, լուսային հոսքի կայունության արժեքներից եւ արտադրանքն արտադրողի կողմից հայտարարված ծառայության ժամկետի ընթացքում անվանական արժեքներից ոչ ցածր՝ հանած 10 %։ Անհամապատասխանությունը. այլ դեպքերում

	Լամպերի համարժեքությունը (սույն պահանջների 11 կետի «ա» ենթակետի քսանմեկերորդ պարբերությանը համապատասխան)
	Ստուգվում է լամպերի 10 նմուշ։ Չափված մեծությունների արժեքները չեն շեղվում անվանական արժեքներից եւ սահմանված սահմանային արժեքներից ավելի, քան 10 %-ով

	ճառագայթի ցրման անկյունը
	փորձարկվող խմբաքանակի լամպերի միջին արդյունքները շեղվում են ճառագայթի ցրման նշված անկյունից ոչ ավելի, քան 25 %-ով, եւ փորձարկվող խմբաքանակի յուրաքանչյուր առանձին լամպի ճառագայթի ցրման անկյունի համար արժեքը շեղվում է չափված արժեքից ոչ ավելի, քան 25 %-ով

	Առավելագույն ինտենսիվությունը
	փորձարկվող խմբաքանակի յուրաքանչյուր առանձին լամպի չափված մեծության արժեքը չպետք է լինի չափված ինտենսիվության 75 % -ից պակաս

	Այլ պարամետրեր (այդ թվում՝ էներգաարդյունավետության ցուցիչը) 
	չափված մեծությունների արժեքները չպետք է շեղվեն անվանական արժեքներից 10 %-ից ավելի



13.	Օգտագործողի կողմից լուսատուից հանելու համար չնախատեսված լուսադիոդային մոդուլների ստուգման ընթացակարգը։ 
Փորձարկումների (չափումների) նպատակներով ընտրվում 1 մոդելի եւ 1 արտադրողի նմուշների քանակ (լուսադիոդային մոդուլների կամ լուսատուների)՝ հնարավորինս հավասար համամասնությամբ՝ մի քանի աղբյուրներից՝ պատահական ընտրանքի մեթոդով։ Սույն պահանջների 13-րդ կետի վեցերորդ, ութերորդ եւ իններորդ պարբերությունների համար աղբյուրների թիվը պետք է լինի 4-ից ոչ պակաս, եթե դա հնարավոր է։
Սույն պահանջների 13-րդ կետի յոթերորդ պարբերության համար աղբյուրների թիվը պետք է լինի 4-ից ոչ պակաս, եթե դա հնարավոր է, եւ եթե լուսատուների անհրաժեշտ քանակը դրանցից միեւնույն մոդելի 20 լուսադիոդային մոդուլներ հանելու համար 4-ից պակաս չէ, մյուս դեպքերում աղբյուրների թիվն ընդունում են անհրաժեշտ լուսատուների թվին հավասար։
Փորձարկումները (չափումները) անցկացվում են հետեւյալ կարգով։
«Լուսատու» ասելով հասկացվում է լուսատու, որը պարունակում է լուսադիոդային մոդուլներ, իսկ «փորձարկում» հասկացության տակ հասկացվում է սույն պահանջների 7-րդ կետում նկարագրված ընթացակարգը։ Այն դեպքում, երբ տեխնիկական փաստաթղթերով նախատեսված է անցկացնել փորձարկումներ՝ սույն պահանջների 13-րդ կետի վեցերորդ եւ յոթերորդ պարբերությունների համաձայն, ապա թույլատրվում է ընտրել ամենահարմար մեթոդը։
Եթե լուսատուի տեխնիկական փաստաթղթերով նախատեսվում է լուսատուի փորձարկում ամբողջությամբ որպես լամպ, ապա պետք է փորձարկվի 20 լուսատու։ Եթե լուսատուի մոդելը համապատասխանում է տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, ապա համարվում է, որ տվյալ մոդելի լուսադիոդային մոդուլները համապատասխանում են դրանց։
Այլ դեպքերում, եթե լուսատուի տեխնիկական փաստաթղթերով նախատեսվում է փորձարկումների համար դրանից հանել լուսադիոդային մոդուլները, ապա անհրաժեշտ է ընտրել լուսատուների բավարար քանակություն՝ լուսադիոդային մոդուլների 20 նմուշների ստացման համար։ Ընդ որում՝ անհրաժեշտ է հետեւել լուսատուների ապամոնտաժման տեխնիկական փաստաթղթերի ցուցումներին եւ յուրաքանչյուր լուսադիոդային մոդուլի համար առանձին անցկացնել փորձարկումներ։
Այլ դեպքերում, եթե լուսատուի տեխնիկական փաստաթղթերին համապատասխան, արտադրողը թողարկում է լուսադիոդային մոդուլներ առանձին արտադրանքի տեսքով, ապա անհրաժեշտ է փորձարկումների համար ընտրել տվյալ մոդելի լուսադիոդային մոդուլների 20 նմուշ եւ փորձարկել յուրաքանչյուր լուսադիոդային մոդուլն առանձին։
Եթե բաժնի՝ սույն պահանջների 7-րդ կետի «ա» - «գ» ենթակետերին համապատասխան փորձարկումներ անցկացնելն անհնար է, այսինքն լուսադիոդային մոդուլները չեն կարող հանվել լուսատուից առանձին ստուգման համար, ապա պետք է ստուգվեն փոխարկման ցիկլերը, ժամանակից շուտ շարքից դուրս գալը, վառքի ժամանակը եւ թեժացման ժամանակը 1 լուսատուի՝ 5-րդ աղյուսակի պահանջներին համապատասխանության համար։ Եթե փորձարկումների արդյունքները տարբերվում են սահմանային արժեքներից ավելի, քան10 %-ով կամ եթե լուսատուն ժամանակից շուտ դուրս է եկել շարքից, ապա պետք է լրացուցիչ փորձարկվեն եւս 3 լուսատուներ։ Եթե հաջորդող՝ 3 նմուշների փորձարկումների միջին արժեքները (բացի ժամանակից շուտ շարքից դուրս եկածներից) չեն տարբերվում սահմանային արժեքներից ավելի, քան 10 %-ով եւ լուսատուներից ոչ մեկը շարքից դուրս չի եկել, ապա տվյալ մոդելի լուսադիոդային մոդուլները համարվում են սույն պահանջներին համապատասխանող։
14.	Ցանցի եւ լամպերի միջեւ տեղակայման համար նախատեսված սարքավորումների ստուգման գործընթացները
Ի լրումն ԳԿԱ-ի համատեղելիության պահանջների՝ պետք է ստուգվեն նաեւ սույն պահանջների 4-րդ կետին համապատասխան՝ էներգետիկ արդյունավետության պահանջներին համապատասխանության մասով։ Փորձարկումն անցկացնում են ԳԿԱ-ի 1 նմուշի վրա, անգամ եթե մոդելը նախատեսված է սարքավորման մեջ այլ ԳԿԱ-ի հետ համատեղ աշխատելու համար։ ԳԿԱ-ի մոդելը պետք է դիտարկվի որպես պահանջներին համապատասխանող, եթե փորձարկումների արդյունքները չեն շեղվում սահմանային արժեքներից ավելի, քան 2,5 %-ով։
Եթե արդյունքները շեղվում են սահմանային արժեքներից ավելի, քան 2,5 %-ով, ապա պետք է փորձարկվեն եւս 3 նմուշներ։ Մոդելը դիտարկում են որպես սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե այդ 3 նմուշների փորձարկումների միջին արժեքը չի տարբերվում սահմանային արժեքներից ավելի, քան 2,5 %-ով։
9.	Պետք է ստուգվեն նաեւ լուսատուները՝ փաթեթվածքի մեջ լամպերի առկայության մասով։ Մոդելը համարվում է համապատասխանող, եթե լամպեր չկան կամ եթե եղած լամպերն ունեն էներգետիկ արդյունավետության այն ցուցիչը, որը պահանջվում է սույն պահանջների 32-րդ կետին համապատասխան։
10.	Լրացուցիչ պետք է ստուգվի պայծառության կառավարման սարքվածքը շիկացման լամպերի լրակազմում, եթե այդ կառավարման սարքվածքը գտնվում է նվազագույն պայծառության դիրքում։ Մոդելը համարվում է պահանջներին համապատասխանող, եթե, արտադրողի հրահանգներին համապատասխան, դրա տեղակայման պայմաններում, լամպերը լրիվ բեռնվածքի դեպքում ապահովում են իրենց լուսային հոսքի առնվազն 1 %-ը։
____________


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 15
«Էներգասպառող սարքվածքների 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի 
(ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	)

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
թմբուկային տիպի չորացնող մեքենաների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող

I. Կիրառման ոլորտը
1.	Սույն պահանջները տարածվում են Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող՝ տեքստիլ արտադրատեսակների համար՝ փոփոխական հոսանքի ցանցից սնվող թմբուկային տիպի կենցաղային չորացնող մեքենաների վրա (այսուհետ՝ չորացնող մեքենաներ), որոնք կարող են կիրառվել նաեւ առեւտրային նպատակներով (արտադրությունում, առեւտրում եւ ծառայությունների ոլորտում), օդի էլեկտրական կամ գազային տաքացման սարքվածքով, այդ թվում՝ թմբուկային տիպի ներկառուցվող չորացնող մեքենաների վրա՝ բացառությամբ ցենտրիֆուգների եւ չորանոցների հետ համակցված լվացքի մեքենա կազմի մեջ մտնող չորացնող մեքենաների:
Եթե չորացնող մեքենաների մասով ընդունվել են Միության այլ տեխնիկական կանոնակարգեր (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգեր), որոնցով սահմանվում են դրանց ներկայացվող պահանջները, ապա չորացնող մեքենաները պետք է համապատասխանեն Միության բոլոր այն տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերին), որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա։

II. Հիմնական հասկացությունները
2.	Սույն պահանջները կիրառելու նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը.
թմբուկային տիպի ավտոմատ չորացնող մեքենա՝ թմբուկային տիպի չորացնող մեքենա, որում չորացնելու գործընթացն անջատվում է ավտոմատ սարքվածքով՝ որոշակի խոնավության հասնելիս, օրինակ՝ հաղորդականության տվիչի կամ ջերմաստիճանի տվիչի օգնությամբ.
չորանոցների հետ համակցված լվացքի մեքենա՝ կենցաղային լվացքի մեքենա, որը համատեղում է ցենտրիֆուգում տեքստիլ արտադրատեսակների լվացքի եւ քամելու գործառույթը տաքացմամբ չորացնելու գործառույթի հետ.
թմբուկային տիպի կենցաղային չորացնող մեքենա՝ պտտվող թմբուկում տաքացված օդի թողանցումով տեքստիլ արտադրատեսակների չորացման համար նախատեսված սարքվածք, որը հիմնականում օգտագործվում է ոչ պրոֆեսիոնալ նպատակների համար.
կենցաղային ցենտրիֆուգ՝ սարքվածք, որում ջուրը հեռացվում է տեքստիլ արտադրատեսակներից պտտվող թմբուկում կենտրոնախույս ուժի ազդեցության տակ եւ հետո պոմպահանվում է ավտոմատ պոմպով, եւ որը հիմնականում նախատեսված է ոչ պրոֆեսիոնալ նպատակներով օգտագործման համար.
թմբուկային տիպի ներկառուցվող կենցաղային չորացնող մեքենա՝ թմբուկային տիպի կենցաղային չորացնող մեքենա, որը նախատեսված է պահարանի, այլ կահույքի, հատուկ խորշում կամ այլ նմանատիպ տեղում տեղադրվելու համար՝ դեկորատիվ ծածկույթի (էկրանի) կիրառմամբ.


կոնդենսացիոն չորացնող մեքենա՝ թմբուկային չորացնող մեքենա, որը պարունակում է օդի չորացման համար օգտագործվող խոնավության՝ այն կոնդենսացնելու եղանակով հեռացման սարքվածք.
թմբուկային տիպի չորացնող մեքենա օդափոխությամբ՝ թմբուկային տիպի չորացնող մեքենա, որում շրջապատող տարածությունից մատուցվում է օդ, որն այնուհետեւ անցնում է տեքստիլ արտադրատեսակի միջով եւ հեռացվում է դեպի տարածք կամ դեպի դուրս.
թմբուկային տիպի ոչ ավտոմատ չորացնող մեքենա՝ թմբուկային տիպի չորացնող մեքենա, որում չորացման գործընթացն անջատվում է սովորաբար ժամանակակարգավորիչով վերահսկվող՝ նախապես որոշված ժամանակահատվածը լրանալուց հետո, բայց որը նաեւ կարող է ձեռքով անջատվել.
անվանական տարողություն՝ որոշակի տիպի չոր տեքստիլ արտադրատեսակների՝ արտադրողի հրահանգում նշված՝ կիլոգրամներով արտահայտված առավելագույն զանգված՝ 0,5 կգ քայլով, որը կարող է ընտրված ծրագրի դեպքում բեռնվել կենցաղային չորացնող մեքենայում. 
ծրագիր՝ նախապես սահմանված եւ արտադրողի կողմից որպես որոշակի տեսակի տեքստիլ արտադրատեսակների չորացման համար հարմար գործառությունների համակցություն.
ծրագրի տեւողություն՝ ծրագրի սկզբից մինչեւ դրա ավարտն ընկած ժամանակի տիրույթի տեւողություն՝ բացառությամբ օգտագործողի կողմից ծրագրի աշխատանքում մտցված ցանկացած հապաղման.
անջատման ռեժիմ՝ վիճակ, որի ժամանակ թմբուկային տիպի չորացնող մեքենան անջատվում է բնականոն շահագործման ժամանակ օգտագործողի համար մատչելի կառավարման սարքի կամ փոխարկիչի օգնությամբ՝ ցածր էներգասպառման հասնելու նպատակով, եւ որը կարող է երկար ժամանակ պահպանվել քանի դեռ թմբուկային տիպի կենցաղային չորացնող մեքենան միացված է էլեկտրասնման աղբյուրին եւ օգտագործվում է արտադրողի հարահանգին համապատասխան (ընդ որում՝ բացակայում են օգտագործողի համար մատչելի կառավարման կամ փոխարկման միջոցները).
սպասման ռեժիմ՝ նվազագույն էլեկտրաէներգիայի սպառմամբ ռեժիմ, որը կարող է ծրագրի ավարտից հետո անորոշ ժամանակ պահպանվել՝ առանց օգտագործողի միջամտության անհրաժեշտության՝ բացառությամբ չորացնող մեքենայից տեքստիլ արտադրատեսակների բեռնաթափման.
«բամբակ» ստանդարտ ծրագիր՝ բամբակից տեքստիլ արտադրատեսակների լվացքից հետո չորացման ցիկլ՝ արտադրատեսակում խոնավության 60% սկզբնական պարունակությամբ՝ մինչեւ դրանցում խոնավության 0% վերջնական պարունակություն.
ցիկլ՝ ընտրված ծրագրի համար դրված՝ չորացման գործընթացի գործառությունների ամբողջական հերթականություն.
մասնակի բեռնում՝ տրված ծրագրի դեպքում կենցաղային չորացնող մեքենայի անվանական բեռնման կես.
կոնդենսացման արդյունավետություն՝ թմբուկային տիպի չորացնող մեքենայի կոնդենսատորում կոնդենսացվող խոնավության զանգվածի հարաբերությունը ցիկլի ընթացքում հագուստից արտազատված խոնավությանը:

III. Չորացնող մեքենաների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջները եւ էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների որոշման առանձնահատկությունները
3.	Չորացնող մեքենայի համար պետք է անցկացվեն համապատասխան փորձարկումներ (չափումներ) եւ որոշվեն էներգետիկ արդյունավետության ինդեքսի (EEI) ու կոնդենսացման արդյունավետության արժեքները:


Չորացնող մեքենաների էլեկտրաէներգիայի սպառման եւ այլ պարամետրերի հաշվարկման համար պետք է օգտագործվի «բամբակ» ստանդարտ ծրագիրը: Այս ծրագիրը պետք է նշված լինի չորացնող մեքենայի ծրագրի ընտրության սարքվածքում (սարքվածքներում), դրա ցուցասարքի վրա (առկայության դեպքում) կամ միաժամանակ երկու տեղերում՝ պայմանանշաններից մեկով կամ պայմանանշանների համակցությամբ, եւ պետք է սկզբնադրված լինի որպես ծրագրի ավտոմատ ընտրությամբ կամ չորացման ծրագրի ավտոմատ ընտրության կամ ծրագրի ընտրության պահպանման ցանկացած ֆունկցիայով հանդերձված չորացնող մեքենայի աշխատանքային ցիկլ: Եթե չորացնող մեքենան ավտոմատ է, ապա «բամբակ» ստանդարտ ծրագիրը նույնպես պետք է ավտոմատ լինի:
4.	Չորացնող մեքենայի էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ 1 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝


որտեղ՝
AEC-ը՝ չորացնող մեքենայով էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումն է.
SAEC-ը՝ չորացնող մեքենայով էլեկտրաէներգիայի տարեկան ստանդարտ սպառումն է.
SAEC-ն հաշվարկվում է (կՎտ·ժ/տարի-ով) հետեւյալ կերպ (արդյունքը մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝
SAEC = 140 × c0,8-ը՝ առանց օդափոխության չորացնող մեքենաների համար.
՝ օդափոխությամբ չորացնող մեքենաների համար.
որտեղ՝
с-ն՝ «բամբակ» ստանդարտ ծրագրի համար չորացնող մեքենայի անվանական բեռվածքն է.
Tt-ն ՝ «բամբակ» ստանդարտ ծրագրի համար ծրագրի կշռված տեւողությունն է:
Էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը (AEC) (կՎտ·ժ/տարի) հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (արդյունքը մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝


որտեղ՝
Et-ն՝ էլեկտրաէներգիայի կշռված սպառումն է (կՎտ·ժ-ով) (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
Р0-ն՝ լրիվ բեռնմամբ «բամբակ» ստանդարտ ծրագրի համար անջատման ռեժիմում հզորության արժեքն է (Վտ-ով)՝ մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
PI-ն՝ լրիվ բեռնմամբ «բամբակ» ստանդարտ ծրագրի համար սպասման ռեժիմում սպառվող հզորության արժեքն է (Վտ-ով)՝ (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
Tt-ն՝ ծրագրի կշռված տեւողությունն է՝ րոպեներով (մինչեւ ամբողջ արժեք կլորացմամբ).
160-ը՝ տարվա ընթացքում ցիկլերի ընդհանուր քանակը:
Եթե չորացնող մեքենան հանդերձված է ծրագրի ավարտից հետո անջատման ռեժիմում չորացնող մեքենայի ավտոմատ վերադարձի ֆունկցիայով էլեկտրասնուցման կառավարման համակարգով, ապա էլեկտրաէներգիայի տարեկան կշռված սպառումը (AEC) հաշվարկվում է՝ հաշվի առնելով սպասման ռեժիմի արդյունավետ տեւողությունը, հետեւյալ բանաձեւով՝


որտեղ Tl-ը՝ լրիվ բեռնմամբ «բամբակ» ստանդարտ ծրագրի համար սպասման ռեժիմի տեւողությունն է՝ րոպեներով (մինչեւ ամբողջ արժեք կլորացմամբ):
«Բամբակ» ստանդարտ ծրագրի համար Tt ծրագրի կշռված տեւողությունը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ ամբողջ արժեք կլորացմամբ)՝


որտեղ՝
Tdry-ը՝ լրիվ բեռնմամբ «բամբակ» ստանդարտ ծրագրի կատարման ժամանակն է՝ րոպեներով (մինչեւ ամբողջ արժեք կլորացմամբ).
Tdry1/2-ը՝ մասնակի բեռնմամբ «բամբակ» ստանդարտ ծրագրի կատարման ժամանակն է՝ րոպեներով (մինչեւ ամբողջ արժեք կլորացմամբ):
Չորացնող մեքենաների համար էլեկտրաէներգիայի կշռված սպառումը (Et) հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (կՎտ·ժ-ով) (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).


որտեղ՝
Edry-ը՝ լրիվ բեռնմամբ «բամբակ» ստանդարտ ծրագրի համար էներգասպառումն է (կՎտ·ժ-ով) (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
Edry1/2՝-ը՝ մասնակի բեռնմամբ «բամբակ» ստանդարտ ծրագրի համար էներգասպառումն է (կՎտ·ժ-ով) (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ):
Օդի տաքացման էլեկտրական սարքվածքով չորացնող մեքենաների համար Edry եւ Edry1/2 էներգասպառումը ուղղակիորեն չափվում է որպես սպառած էլեկտրական էներգիա: Գազակերպ վառելիքով աշխատող՝ օդի տաքացման սարքվածքով չորացնող մեքենաների համար Edry եւ Edry1/2 /2 էներգասպառումը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (կՎտ·ժ-ով) (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).




որտեղ՝
Egdry-ը` լրիվ բեռնմամբ «բամբակ» ստանդարտ ծրագրի համար գազի ջերմարար էներգիայի սպառումն է (կՎտ·ժ-ով) (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
Egdry1/2-ը` մասնակի բեռնմամբ «բամբակ» ստանդարտ ծրագրի համար գազի ջերմարար էներգիայի սպառումն է (կՎտ·ժ-ով) (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
Egdry,a-ը`լրիվ բեռնմամբ «բամբակ» ստանդարտ ծրագրի համար էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ (օժանդակ) սպառումն է (կՎտ·ժ-ով) (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
Egdry,a-ը`մասնակի բեռնմամբ «բամբակ» ստանդարտ ծրագրի համար էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ (օժանդակ) սպառումն է (կՎտ·ժ-ով) (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
ƒg = 2,5:
5.	Կոնդենսացման արդյունավետությունը որոշվում է որպես չորացնող մեքենայի կոնդենսատորում կոնդենսացված խոնավության զանգվածի հարաբերություն տեքստիլ գործվածքից չորացման ծրագրի կատարման ընթացքում հեռացված խոնավության զանգվածի նկատմամբ, ընդ որում՝ վերջինս հավասար է չորացնելուց առաջ՝ փորձարկվող խոնավ գործվածքի՝ զանգվածի եւ չորացնելուց հետո այդ նույն գործվածքի զանգվածի միջեւ տարբերությանը:
Կոնդենսացման կշռված արդյունավետության հաշվարկման համար որոշվում է լրիվ եւ մասնակի բեռնումներով «բամբակ» ստանդարտ ծրագրի համար կոնդենսացման միջին արդյունավետությունը:
Կոնդենսացման կշռված արդյունավետությունը (Ct) հաշվարկվում է տոկոսներով՝ հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ ամբողջ արժեք կլորացմամբ)՝ 


որտեղ՝
Cdry-ը՝ լրիվ բեռնմամբ «բամբակ» ստանդարտ ծրագրի համար կոնդենսացման միջին արդյունավետությունն է.
Cdry1/2-ը՝ մասնակի բեռնմամբ «բամբակ» ստանդարտ ծրագրի համար կոնդենսացման միջին արդյունավետությունն է:
Կոնդենսացման միջին արդյունավետությունը (C) հաշվարկվում է ըստ փորձարկման ցիկլերում կոնդենսացման արդյունավետության որոշման արդյունքների եւ արտահայտվում է տոկոսներով՝


որտեղ՝
n-ը՝ փորձարկման ցիկլերի քանակն է, որն առնվազն ներառում է ընտրված ծրագրի համար 4 իրական փորձարկման ցիկլ. 
j-ն՝փորձարկումների ցիկլի համար է.
Wwjj-ը՝ փորձարկման ժամանակ կոնդենսատորում կոնդենսացված ջրի զանգվածն է.
Wi-ը ՝ չորացնելուց առաջ խոնավ փորձարկման բեռնման զանգվածն է.
Wf-ը՝չորացնելուց հետո փորձարկման բեռնման զանգվածն է:
6.	Չորացնող մեքենաները պետք է համապատասխանեն հետեւյալ պահանջներին՝
ա)	2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից՝
սույն պահանջների 4-րդ կետին համապատասխան հաշվարկված՝ չորացնող մեքենաների էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչը (EEI) պետք է լինի 85-ից պակաս. 
սույն պահանջների 5-րդ կետին համապատասխան որոշված՝ կոնդենսացիոն չորացնող մեքենաների կշռված էներգետիկ արդյունավետությունը պետք է լինի 60%-ից ոչ պակաս.
բ)	2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ից կոնդենսացիոն չորացնող մեքենաների համար՝
սույն փաստաթղթի 4-րդ կետին համապատասխան հաշվարկված էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչը (EEI) պետք է լինի 76-ից ոչ պակաս.
սույն փաստաթղթի 5-րդ կետին համապատասխան որոշված՝ կոնդենսացման կշռված արդյունավետությունը պետք է լինի 70%-ից ոչ պակաս:
7.	Չորացնող մեքենաներին կցվող՝ «Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 	/20	) (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) 13-րդ կետով նախատեսված շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն դրանց բնութագրերի եւ պարամետրերի մասին հետեւյալ տեղեկությունները՝
էներգետիկ արդյունավետության ցուցիչի (EEI) արժեքը.
կոնդենսացիոն չորացնող մեքենաների համար կոնդենսացման կշռված արդյունավետության արժեքը.
«բամբակ» ստանդարտ ծրագրի մասին տեղեկատվությունը եւ այն նշումը, որ այն հարմար է ստանդարտ խոնավություն ունեցող բամբակյա տեքստիլ արտադրատեսակները լվացքից հետո չորացնելու համար եւ ամենաարդյունավետ ծրագիրն է էներգիայի սպառման առումով.
անջատման եւ սպասման ռեժիմներում էլեկտրաէներգիայի սպառման մասին տեղեկությունները.
լրիվ, ինչպես նաեւ մասնակի բեռնման ժամանակ ծրագրի կողմնորոշիչ տեւողության եւ չորացման հիմնական ծրագրերի համար էներգիայի ծախսերի մասին տեղեկությունները:

VI. Չորացնող մեքենաների էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ դրանց շրջանառության մեջ դրվելուց հետո փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս
8.	Չորացնող մեքենաները շրջանառության մեջ դնելուց հետո դրանց փորձարկումները (չափումները) անցկացնելիս պետք է փորձարկվի չորացնող մեքենայի յուրաքանչյուր մոդելի 1 տիպային նմուշ (օրինակ)։ Չորացնող մեքենայի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե չորացնող մեքենայի տիպային նմուշի (օրինակի) պարամետրերի եւ բնութագրերի չափված արժեքները համապատասխանում են սույն պահանջների III բաժնի պահանջներին եւ աղյուսակում նշված թույլատրելի շեղումների սահմաններում՝ արտադրողի հայտարարած անվանական արժեքներին:


Աղյուսակ
Թույլատրելի շեղումները
	Չափվող պարամետր
	Թույլատրելի շեղումներ*

	Էներգիայի կշռված տարեկան սպառում
	չափված արժեքը չպետք է գերազանցի AEc-ի համար անվանական արժեքն ավելի քան 6 տոկոսով

	Կշռված էներգասպառում
	չափված արժեքը չպետք է գերազանցի Et-ի համար անվանական արժեքն ավելի քան 6 տոկոսով

	Կոնդենսացման կշռված արդյունավետություն
	չափված արժեքը չպետք է պակաս լինի Ct -ի համար անվանական արժեքից ավելի քան 6 տոկոսով

	Ծրագրի կշռված տեւողություն
	չափված արժեքը չպետք է գերազանցի Tt –ի համար անվանական արժեքն ավելի քան 6 տոկոսով

	Անջատման եւ սպասման ռեժիմներում սպառվող հզորություն
	Po եւ P1 սպառվող հզորության չափված արժեքը չպետք է գերազանցի անվանական արժեքներն ավելի քան 6 տոկոսով կամ 0,10 Վտ-ով սպառվող հզորության վերահսկման համար, որի մեծությունը համապատասխանաբար գերազանցում կամ չի գերազանցում 1,00 Վտ-ը

	«Անջատված թողնված» վիճակի տեւողություն
	չափված արժեքը չպետք է գերազանցի Т1-ի համար անվանական արժեքն ավելի քան 6 տոկոսով


(*) Անվանական արժեքի տակ հասկանում ենք արտադրողի կողմից հայտարարված արժեքը:

Այլ դեպքերում չափումները հարկ է անցկացվեն չորացնող մեքենայի յուրաքանչյուր մոդելի 3 լրացուցիչ օրինակների վրա: Չորացնող մեքենայի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե չորացնող մեքենաների այդ 3 լրացուցիչ օրինակների չափումների արդյունքների միջին արժեքները համապատասխանում են սույն պահանջների III բաժնում նշված պահանջներին: 
Այլ դեպքերում չորացնող մեքենայի տվյալ մոդելը հարկ է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։
___________


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 16
«Էներգասպառող սարքվածքների 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի 
(ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	)

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
փոշեկուլների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող

I. Կիրառման ոլորտը
1.	Սույն պահանջները տարածվում են Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող կենցաղային ՝ մինչեւ 250 Վ անվանական լարմամբ (ներառյալ) փոփոխական հոսանքի ցանցից սնվող կենցաղային նշանակության փոշեկուլների վրա (այսուհետ՝ փոշեկուլներ), որոնք կարող են օգտագործվել առեւտրային նպատակներով (արտադրությունում, առեւտրում եւ ծառայությունների ոլորտում), կամ հիբրիդային փոշեկուլների վրա՝ բացառությամբ
ա)	խոնավ մաքրման համար փոշեկուլների.
բ)	խոնավ եւ չոր մաքրման համար փոշեկուլների.
գ)	էլեկտրական մարտկոցներից եւ (կամ) կուտակիչներից աշխատող փոշեկուլների.
դ)	ռոբոտ-փոշեկուլների.
ե)	արդյունաբերական կամ կենտրոնական փոշեկուլների.
զ)	հատակափայլիչների.
է)	տարածքներից դուրս կիրառման համար նախատեսված փոշեկուլների:
Եթե փոշեկուլների մասով ընդունվել են Միության այլ տեխնիկական կանոնակարգեր (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգեր), որոնցով սահմանվում են դրանց ներկայացվող պահանջները, ապա փոշեկուլները պետք է համապատասխանեն Միության բոլոր այն տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա։

II. Հիմնական հասկացությունները
2.	Սույն պահանջները կիրառելու նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը.
մարտկոցներով աշխատող ակտիվ գլխադիր-խոզանակ (ակտիվ գլխադիր-խոզանակ)՝ մաքրող գլխադիր, որը հանդերձված է մարտկոցներից եւ (կամ) կուտակիչներից սնվող՝ խավը բարձրացնելու համար նախատեսվող սարքվածքով (շարժվող խոզանակով), որը նպաստում է կեղտի հեռացմանը.
կենցաղային փոշեկուլ՝ միայն տնային կամ կենցաղային օգտագործման համար նախատեսված եւ արտադրողի կողմից որպես այդպիսին եւ հայտարարված փոշեկուլ.
փոշու երկրորդական արտանետում՝ փոշեկուլից արտանետված՝ 0,3 մկմ-ից մինչեւ 10 մկմ չափի փոշու մասնիկների գումարային թվի՝ մինչեւ 2 տասնորդական նիշ ճշգրտությամբ տոկոսներով արտահայտված հարաբերությունը մասնիկների նշված չափերով որոշակի քանակության փոշու՝ ներծծող սարքվածք մուտք գործելու ժամանակ դրանով հավաքված փոշու նույն չափի մասնիկների գումարային թվի նկատմամբ՝ ներառյալ փոշեկուլի ելքում չափված փոշին եւ ցանկացած հոսակորուստի պատճառով արտանետված ու փոշեկուլով արտադրվող փոշին.
հիբրիդային փոշեկուլ՝ փոշեկուլ, որը կարող է գործարկվել ինչպես էլեկտրացանցից, այնպես էլ էլեկտրական մարտկոցներից եւ (կամ) կուտակիչներից.
երկակի անցում՝ մաքրող գլխադիրի 1 շարժում առաջ եւ 1 շարժում հետ՝ զուգահեռ ուղղությամբ, որոնք կատարվում են անցման փորձարկման արագությամբ՝ փորձարկման անցման տրված երկարությամբ.
փորձարկման անցման երկարություն՝ մետրերով արտահայտված փորձարկման գոտու երկարություն՝ ներառյալ մաքրող գլխադիրի կենտրոնով անցած հեռավորությունը՝ փորձարկման գոտուց առաջ ու հետո համապատասխան գոտիներով արագացմամբ.
փորձարկում գորգի վրա՝ Վիլտոնի փորձարկման գորգի վրա համապատասխան թվով մաքրման ցիկլերի փորձարկում, որի ժամանակ փոշեկուլի՝ առավելագույն հզորությամբ աշխատող մաքրող գլխադիրն անցնում է մաքրող գլխադիրի լայնությանը հավասար լայնությամբ փորձարկման գոտու համապատասխան երկարության հատված, որով հավասարաչափ բաշխված ու համապատասխան կերպով ներկառուցված է համապատասխան կազմության փորձարկման փոշի՝ այդ ընթացքում անցած ժամանակի, փորձարկման գոտու նկատմամբ մաքրող գլխադիրի կենտրոնի դիրքի, էլեկտրաէներգիայի սպառման եւ մաքրման յուրաքանչյուր ցիկլի վերջում փոշեհավաքարանի զանգվածի մեծացման չափմամբ եւ արձանագրմամբ.
փորձարկում կոշտ հատակի վրա՝ մաքրման 2 ցիկլերով փորձարկում, որոնց ժամանակ առավելագույն հզորությամբ աշխատող փոշեկուլի մաքրող գլխադիրն անցնում է անկյունագծային (45° անկյան տակ) փորձարկման փորակով հանդերձված փայտյա փորձարկման սալով, մաքրող գլխադիրի լայնությանը հավասար լայնությամբ համապատասխան երկարության փորձարկման գոտու հատված՝ այդ ընթացքում անցած ժամանակի, փորձարկման գոտու նկատմամբ մաքրող գլխադիրի կենտրոնի դիրքի, էլեկտրաէներգիայի սպառման եւ մաքրման յուրաքանչյուր ցիկլի վերջում փորձարկման փորակի զանգվածի նվազման չափմամբ եւ արձանագրմամբ.
անցման փորձարկման արագություն՝ փորձարկման ժամանակ մաքրող գլխադիրի մ/ժ-ով արտահայտված շարժման արագություն, որը նախընտրաբար իրագործվում է էլեկտրամեխանիկական շարժաբերի օգտագործմամբ (ինքնագնաց մաքրող գլխադիրով փոշեկուլի մասով անհրաժեշտ է համոզվել, որ դրա արագությունը գտնվում է համապատասխան փորձարկման արագությանը հնարավորինս մոտ, թեեւ շեղումները թույլատրելի են, եթե դրանք հստակ ամրագրված են շահագործման փաստաթղթերում).
փորձարկման փորակ՝ մաքրման ցիկլի սկզբում համապատասխան արհեստական փոշով լցվող համապատասխան չափերի П-աձեւ հանովի ներդիր.
անվանական սպառվող հզորություն՝ արտադրողի կողմից հայտարարված՝ Վտ-ով արտահայտված սպառվող հզորություն (փոշեկուլի ֆունկցիաների հետ մեկտեղ այլ ֆունկցիաներ կատարելու համար նախատեսված սարքերի համար հաշվի է առնվում միայն վակուումային մաքրման վրա ծախսվող էլեկտրական հզորությունը).
կուտակիչներից սնմամբ լիաչափ փոշեկուլ՝ կուտակիչներից սնմամբ փոշեկուլ, որը լրիվ լիցքավորման դեպքում եւ առանց լրացուցիչ լրալիցքավորման ունակ է մաքրելու հատակի 15 մ2՝ մաքրվող ամբողջ մակերեւույթով 2-ական երկակի քայլի կիրառմամբ.
հատակափայլիչ՝ որոշակի տիպի հատակի պաշտպանության, հարթեցման եւ (կամ) փայլեցման համար նախատեսված էլեկտրական սարք, որը, որպես կանոն, աշխատում է հատակի մակերեւույթի վրա սարքով քսվող փայլեցնող նյութերի կիրառմամբ, որն ունակ է կատարելու նաեւ փոշեկուլի ֆունկցիա.
արդյունաբերական փոշեկուլ՝ 0,50 մ-ից ավելի լայնություն ունեցող գլխադիրով առեւտրային փոշեկուլ, կամ որպես արտադրական գործընթացի, մեքենայի կամ գործիքի մաս մշակված փոշեկուլ, որը նախատեսված է ձուլման, հանքաարդյունահանող արդյունաբերության, սննդարդյունաբերության եւ այլ արդյունաբերության սարքավորումներից առաջացած վտանգավոր նյութերի, ծանր շինարարական փոշու, արդյունաբերական փոշու հեռացման համար.
փոշեկուլ՝ մաքրվող մակերեւույթից աղբ հեռացնելու համար նախատեսված սարք՝ այդ սարքում գոյացող ցածր ճնշման հաշվին առաջացող օդային հոսանքի օգնությամբ. 
խոնավ եւ չոր մաքրման փոշեկուլ՝ 2,5 լիտրից ավելի ծավալով հեղուկ հեռացնելու համար նախատեսված փոշեկուլ, որն ունակ է նաեւ կատարելու չոր մաքրման փոշեկուլի ֆունկցիա.
խոնավ մաքրման փոշեկուլ՝ սարք, որը հեռացնում է չոր եւ (կամ) խոնավ աղբն ու կեղտը՝ մաքրման ենթակա մակերեւույթին քսելով ջրային հիմքով լվացող միջոցը կամ ներգործելով գոլորշիով՝ սարքում գոյացող ցածր ճնշման հաշվին առաջացող օդային հոսանքով՝ առաջացած խոնավությունը աղբի հետ հեռացմամբ (ներառյալ որպես լվացող փոշեկուլներ հայտնի սարքերի տիպերը).
գորգի մաքրման փոշեկուլ՝ հատուկ գորգերի մաքրման համար մշակված ֆիքսված գլխադիր-խոզանակով հանդերձված կամ գորգերի մաքրման համար նախատեսված մեկ կամ մի քանի հանովի գլխադիրներով լրակազմվող փոշեկուլ.
առեւտրային օգտագործման փոշեկուլ՝ գրասենյակի, խանութի, հիվանդանոցի եւ հյուրանոցի պայմաններում՝ արտադրողի կողմից որպես այդպիսին հայտարարված՝ ոչ մասնագետների (հավաքարարների կամ անձնակազմի մյուս անդամների) կողմից օգտագործման համար նախատեսված փոշեկուլ.
տարածքներից դուրս կիրառման համար նախատեսված փոշեկուլ՝ բացօթյա տարածքներում օգտագործման համար նախատեսված սարքվածք՝ այդ սարքվածքում առաջացող նոսրացման հաշվին ստեղծվող օդային հոսանքի միջոցով աղբը (օրինակ՝ հնձած խոտն ու տերեւները) կոլեկտորում հավաքելու համար, որը կարող է պարունակել մանրացման հարմարանքներ եւ կատարել օդափուքի ֆունկցիա.
չոր մաքրման փոշեկուլ՝ հիմնականում չոր աղբի (փոշու, մանրաթելերի, թելերի) հեռացման համար նախատեսված փոշեկուլ, այդ թվում՝ մարտկոցով աշխատող ակտիվ գլխադիր-խոզանակով հանդերձված փոշեկուլներ.
կոշտ հատակի համար նախատեսված փոշեկուլ՝ հատուկ կոշտ մակերեւույթների մաքրման համար նախագծված ֆիքսված գլխադիր-խոզանակով հանդերձված կամ կոշտ հատակների մաքրման համար նախատեսված մեկ կամ մի քանի հանովի գլխադիրներով լրակազմվող փոշեկուլ.
ընդհանուր նշանակության փոշեկուլ՝ գորգերի եւ կոշտ հատակների մաքրման համար՝ 1 կամ ավելի ֆիքսված հանովի գլխադիրով լրակազմվող կամ հանովի գլխադիրներով լրակազմվող փոշեկուլ, որոնցից առնվազն 1 գլխադիրը հատուկ նախատեսված է գորգերի եւ առնվազն մեկը՝ կոշտ հատակների մաքրման համար.
ռոբոտ-փոշեկուլ՝ էլեկտրական մարտկոցներից եւ (կամ) կուտակիչներից սնուցմամբ փոշեկուլ, որը որոշակի տարածության սահմաններում կարող է աշխատել առանց մարդու միջամտության եւ որը բաղկացած է շարժուն մասից, դոկ-կայանից եւ (կամ) դրա աշխատանքն ապահովող այլ պարագաներից.
ջրային զտիչով փոշեկուլ՝ փոշեկուլ, որում՝ որպես հիմնական զտիչ նյութ օգտագործվում է 0,5 լիտրից ավելի ջուր, որի միջով բաց է թողնվում փոշու հավաքման նպատակով ներծծվող օդը.
էլեկտրական մարտկոցներով եւ (կամ) կուտակիչներով սնուցմամբ փոշեկուլ՝ միայն էլեկտրական մարտկոցներով եւ (կամ) կուտակիչներով աշխատող փոշեկուլ.
ձայնային հզորության մակարդակ՝ 1 պՎտ-ի նկատմամբ դԲԱ-ով արտահայտված եւ մինչեւ ամբողջ թիվ կլորացրած՝ արձակվող ակուստիկ աղմուկի մակարդակ.
կենտրոնական փոշեկուլ՝ ցածր ճնշման աղբյուրի ստացիոնար (ոչ շարժական) տեղակայմամբ եւ տարածքի ֆիքսված վայրերում տեղակայված ճկափողային միացումներով փոշեկուլ.
մաքրման ցիկլ՝ կոնկրետ փորձարկման գոտիով (գորգ կամ կոշտ հատակ) փոշեկուլի 5 երկակի անցումներից բաղկացած հաջորդականություն.
մաքրող գլխադիրի լայնություն՝ մաքրող գլխադիրի մետրերով արտահայտված արտաքին առավելագույն լայնություն՝ մինչեւ 3 տասնորդական նիշ ճշգրտությամբ.
փոշեկուլի էտալոնային համակարգ՝ օդի որոշակի պարամետրերով գորգային ծածկերի վրա փոշու ստուգաճշտված եւ էտալոնային կլանումը չափելու համար օգտագործվող էլեկտրասարքավորում՝ փորձարկումների արդյունքների վերարտադրումը բարելավելու համար.
փոշու հավաքման արդյունավետություն ()՝ մաքրողհավաքման արդյունավետությունրտադրյունքների վերարտադրյունքների վերարտադրրիմներիցումներիրման համար.որրման փոշեկուլի ֆունկցիա.ֆունկցիա.ն, նը գտնվում է գտնվում է ի մասով անհրաժեշտ է համոզու զանգվածի նկատմամբ փորձարկման փորակի զանգվածի նվազեցումից վազեցու որոշվող հանված արհեստական փոշու զանգվածի հարաբերությունը փորձարկման գոտում սկզբնապես տեղադրված արհեստական փոշու զանգվածի նկատմամբ՝ գորգի համար փորձարկումների կոնկրետ պայմանների եւ կոշտ հատակի համար փորձարկման փորակի երկարության եւ տեղակայման շտկմամբ:

III. Փոշեկուլների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող 
պահանջները եւ էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների 
որոշման առանձնահատկությունները
3.	Փոշեկուլի համար պետք է կատարվեն համապատասխան փորձարկումներ (չափումներ) և որոշվեն հետևյալ ցուցանիշների արժեքները՝
ա) 	էներգիայի տարեկան սպառում (AE).
բ)	անվանական սպառվող հզորություն.
գ)	գորգի վրա փոշու հավաքման արդյունավետություն.
դ)	կոշտ հատակի վրա փոշու հավաքման արդյունավետություն.
ե)	փոշու երկրորդական արտանետում.
զ)	ճկափողի երկարակեցություն (առկայության դեպքում).
է)	ձայնային հզորության մակարդակ.
ը)	էլեկտրաշարժիչի ռեսուրս:
4.	Էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառման (AE) հաշվարկը (կՎտ·ժ/տարով) (մինչեւ 1 նիշ կլորացմամբ) փոշեկուլների համար կատարվում է հետեւյալ բանաձեւերով՝
գորգերի համար՝


կոշտ հատակի համար՝


ընդհանուր նշանակության՝
=

որտեղ՝
ASEC-ը՝ էներգիայի միջին տեսակարար ծախսն է Վտ ժ/մ2–ով՝ գորգերի համար փոշեկուլի փորձարկումների ժամանակ.
ASEhf-ը՝ էներգիայի միջին տեսակարար ծախսն է Վտ ժ/մ2–ով՝ կոշտ հատակի համար փոշեկուլի փորձարկումների ժամանակ.
dpuC-ը՝ գորգի վրա փոշու հավաքման արդյունավետությունն է.
dpuhf-ը՝ կոշտ հատակի վրա փոշու հավաքման արդյունավետությունն է.
50-ը՝ փոշեկուլով տարեկան մեկժամյա մաքրումների ստանդարտ քանակն է.
87-ը՝ մաքրման ենթակա բնակելի տարածքի մ2-ով արտահայտված ստանդարտ մակերեւույթն է.
4-ը՝ հատակի վրա յուրաքանչյուր կետով փոշեկուլի գլխադիրի անցումների ստանդարտ քանակն է (2 երկակի անցում).
0,001-ը՝ Վտ·ժ վերահաշվարկի գործակիցն է (կՎտ·ժ-ով).
1-ը՝ փոշու հավաքման ստանդարտ արդյունավետությունն է.
0,20-ը՝ 5 եւ 2 երկակի անցումներից հետո փոշու հավաքման արդյունավետության միջեւ ստանդարտ տարբերություն:
5.	Գորգի վրա ASEC եւ կոշտ հատակի վրա ASEhf փորձարկումների ժամանակ էներգիայի միջին տեսակարար ծախսը որոշվում է որպես համապատասխանաբար գորգի եւ կոշտ հատակի վրա փորձարկում կազմող մաքրման ցիկլերի քանակի դեպքում էներգիայի միջին տեսակարար սպառում SE ՝ հետեւյալ ընդհանուր բանաձեւով (Վտժ/մ2-ով) (մինչեւ 3 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).


որտեղ՝
Р-ն՝ մաքրման ցիկլի ընթացքում միջին հզորությունն է, երբ մաքրող գլխադիրի կենտրոնը շարժվում է փորձարկման գոտիով (Վտ-ով) (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
NP-ն՝ էլեկտրական մարտկոցներով եւ (կամ) կուտակիչներով աշխատող ակտիվ խոզանակ-գլխադիրի միջին համարժեք հզորությունն է (Վտ-ով) (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
t-ն՝ մաքրման ցիկլի ընդհանուր ժամանակը, որի ընթացքում մաքրող գլխադիրի կենտրոնը, այսինքն՝ մաքրող գլխադիրի առջեւի եւ հետեւի եզրերի միջեւ հեռավորության կեսի կետը, շարժվում է փորձարկման գոտիով (ժամերով) (մինչեւ 4 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
A-ն՝ մակերեւույթի մակերեսն է, որն ընդգրկում է մաքրող գլխադիրը մաքրման մեկ ցիկլում, փորձարկման գոտու համապատասխան երկարության վրա գլխադիրի լայնության 10-ապատիկի արտադրյալի հաշվարկով՝ մ2-ով (մինչեւ 3 տասնորդական նիշ կլորացմամբ) (եթե կենցաղային փոշեկուլը 0,320 մ-ից ավելի լայնությամբ մաքրող գլխադիր ունի, ապա 0,320 մ թիվն այդ հաշվարկում պետք է փոխարինվի գլխադիրի լայնության փաստացի արժեքով):
Կոշտ հատակի վրա փորձարկումների համար վերոնշյալ բանաձեւում պետք է օգտագործվեն «hf» ցուցիչը եւ SEhf, Phf, NPhf, thf եւ Ahf պարամետրերի նշագրերը: Գորգի վրա փորձարկումների համար նշված բանաձեւում պետք է օգտագործվեն «с» վարգիրն ու SEc, Pc, NPc, tc եւ Ac պարամետրերի նշագրերը:
Գորգերի փոշեկուլներին եւ կոշտ հատակի համար նախատեսված փոշեկուլներին վերաբերող համապատասխան ցուցիչով ակտիվ խոզանակ-գլխադիրի NP միջին համարժեք հզորությունը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (Վտ-ով) (ստորակետից հետո մինչեւ 2 տասնորդական նիշի ճշգրտությամբ)՝


որտեղ՝
E-ն՝ էլեկտրական կուտակիչից էներգիայի սպառումն է, որը հավասար է կուտակիչի լրիվ լիցքավորման սկզբնական վիճակին վերադառնալու համար՝ մաքրման ցիկլից հետո դրա լրալիցքավորման համար պահանջվող էներգիային (Վտժ-ով) (մինչեւ 3 տասնորդական նիշ կլորացմամբ).
Tbat-ը՝ մաքրման ցիկլի այն ընդհանուր ժամանակը, որի ընթացքում փոշեկուլի մաքրող ակտիվ խոզանակ-գլխադիրն ակտիվացված է՝ արտադրողի հրահանգին համապատասխան (ժամերով) (մինչեւ 4 տասնորդական նիշ կլորացմամբ):
Եթե փոշեկուլն ակտիվ խոզանակ-գլխադիրներով սարքավորված չէ, ապա NP արժեքը հավասար է 0-ի:
Կոշտ հատակի վրա փորձարկումների համար նշված բանաձեւում պետք է օգտագործվեն «hf» ցուցիչը եւ NPhf, Ehf, tbathf պարամետրերի նշագրերը: Գորգի վրա փորձարկումների համար բերված վերոնշյալ բանաձեւում պետք է օգտագործվեն «с» ածանցը եւ NPc, Ec, tbatc պարամետրերի նշագրերը:
6.	Կոշտ հատակի վրա dpuhf փոշու հավաքման արդյունավետությունը պետք է որոշվի որպես հատակի վրա փորձարկման ժամանակ մաքրման 2 ցիկլերի արդյունքներով միջին արժեք:
7.	Գորգի վրա dpuc փոշու հավաքման արդյունավետությունը պետք է որոշվի որպես գորգի վրա փորձարկման ժամանակ մաքրման 2 ցիկլերի արդյունքներով միջին արժեք: Փորձարկման գորգի սկզբնական հատկություններից շեղումների ճշգրտման համար dpuc-ն հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝
,

որտեղ՝
dpum-ը՝ փոշեկուլով փոշու հավաքման չափված արդյունավետությունն է.
dpucal-ը՝ փոշեկուլի չափանմուշային համակարգով փոշու հավաքման արդյունավետությունն է՝ չափված փորձարկման գորգը սկզբնական վիճակում գտնվելու ժամանակ.
dpuref-ը՝ փոշեկուլի չափանմուշային համակարգով փոշու հավաքման չափված արդյունավետությունն է:
8.	Փոշու երկրորդային արտանետումը որոշվում է փոշեկուլի՝ առավելագույն օդային հոսքի ռեժիմով աշխատանքի ժամանակ:
9.	Ձայնային հզորության մակարդակը որոշվում է գորգի վրա աշխատանքի ժամանակ:
10.	Ճկափողը փորձարկելիս (չափելիս) 2,5 կգ կշռով բեռի օգնությամբ ճիգի գործադրմամբ այն ենթարկվում է ծռումների:
11.	Էլեկտրաշարժիչի ռեսուրսը փորձարկելիս (չափելիս) փոշեկուլը պետք է աշխատի կիսով չափ լցված փոշեհավաքարանով՝ աշխատանքի յուրաքանչյուր 14 րոպե 30 վայրկյանը մեկ 30 վայրկյանով անջատմամբ անցավազք կատարելու դեպքում: Փոշեհավաքարանը եւ զտիչները պետք է փոխարինվեն համապատասխան ժամանակահատվածներ անց: Փորձարկումը կարող է կանգնեցվել աշխատանքի 500 ժամից հետո եւ պետք է դադարեցվի աշխատանքի 600 ժամից հետո: Էլեկտրաշարժիչի աշխատունակությունը վերահսկվում է յուրաքանչյուր աշխատանքային միջակայքի ընթացքում օդային հոսքի մեծությունները, նոսրացման աստիճանը եւ սպառվող հզորությունը փոփոխելու միջոցով:
12.	Հիբրիդային փոշեկուլների համար բոլոր փորձարկումները (չափումները) իրականացվում են փոշեկուլի՝ էլեկտրական ցանցից սնուցման դեպքում՝ բացառությամբ էլեկտրական կուտակիչից սնվող ակտիվ խոզանակ-գլխադիրի (առկայության դեպքում):
13.	Փոշեկուլները պետք է համապատասխանեն հետեւյալ պահանջներին՝
ա)	2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից՝
ЕА էներգիայի տարեկան սպառումը պետք է լինի 62,0 կՎտժ/տարուց ոչ ավելի.
անվանական սպառվող հզորությունը պետք է լինի 1600 Վտ-ից ոչ ավելի.


գորգի վրա dpuc փոշու հավաքման արդյունավետությունը պետք է լինի 0,70-ից ոչ պակաս (տվյալ պահանջը չի տարածվում կոշտ հատակի համար նախատեսված փոշեկուլների վրա).
կոշտ հատակի վրա dpuhf փոշու հավաքման արդյունավետությունը պետք է լինի 0,95-ից ոչ պակաս (պահանջը չի տարածվում գորգի համար նախատեսված փոշեկուլների վրա):
Սույն ենթակետով սահմանված պահանջները չեն տարածվում ջրային զտիչով փոշեկուլների վրա.
բ)	2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից՝
ЕА էներգիայի տարեկան սպառումը պետք է լինի առնվազն 43,0 կՎտժ/տարուց ոչ ավելի.
անվանական սպառվող հզորությունը պետք է լինի 900 Վտ-ից ոչ ավելի.
գորգի վրա dpuc փոշու հավաքման արդյունավետությունը պետք է լինի 0,75-ից ոչ պակաս (պահանջը չի տարածվում կոշտ հատակի համար նախատեսված փոշեկուլների վրա).
կոշտ հատակի վրա dpuhf փոշու հավաքման արդյունավետությունը պետք է լինի 0,98-ից ոչ պակաս (պահանջը չի տարածվում գորգի համար նախատեսված փոշեկուլների վրա).
փոշու երկրորդային արտանետումը պետք է լինի 1,00 %-ից ոչ ավելի.
աղմուկի մակարդակը չպետք է գերազանցի 80 դԲ(Ա).
ճկափողը (առկայության դեպքում) 40 000 ծռումներից հետո պետք է շահագործման համար պիտանի մնա.
էլեկտրաշարժիչի ռեսուրսը պետք է լինի 500 ժամից ոչ պակաս:
14.	Փոշեկուլներին կցվող՝ «Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	) (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) 13-րդ կետով նախատեսված շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն դրանց բնութագրերի եւ պարամետրերի մասին հետեւյալ տեղեկությունները՝
ա)	սույն փաստաթղթի 3-րդ կետում նշված՝ էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների արժեքները, որոնք որոշված են սույն փաստաթղթի 4-12-րդ կետերին համապատասխան.
բ)	կոշտ հատակի մաքրման համար նախատեսված փոշեկուլի համար պետք է նշված լինի այն, որ լրակազմվող գլխադիրներով այն հարմար չէ գորգերի մաքրման համար.
գ)	գորգերի մաքրման համար նախատեսված փոշեկուլի համար պետք է նշված լինի այն, որ լրակազմվող գլխադիրներով այն հարմար չէ կոշտ հատակի մաքրման համար.
դ)	այն սարքի համար, որը փոշեկուլի գործառույթի հետ մեկտեղ կարող է կատարել նաեւ այլ գործառույթներ, պետք է նշված լինի փոշեկուլի գործառույթով աշխատելիս սպառվող էլեկտրական հզորությունը, եթե այն սարքի անվանական սպառվող հզորությունից ցածր է.
ե)	պետք է նշված լինի, թե փորձարկումների ժամանակ փոշեկուլը հետեւյալ 3 խմբերից որին պետք է դասվի ՝ ընդհանուր նշանակության փոշեկուլ, կոշտ հատակի համար նախատեսված փոշեկուլ կամ գորգի համար նախատեսված փոշեկուլ:
15.	Տեխնիկական կանոնակարգի 25-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված՝ փոշեկուլներին կից փաստաթղթերի լրակազմի մեջ լրացուցիչ պետք է ներառվի հետեւյալ տեղեկատվությունը՝
ա)	էներգիայի միջին տեսակարար ծախսի փորձարկումների ժամանակ սույն փաստաթղթի 5-րդ կետին համապատասխան որոշված մաքրման ցիկլերից յուրաքանչյուրի համար SEhf, Phf, NPhf, thf եւ Ahf եւ (կամ) SEc, Pc, NPc, tc եւ Ac արժեքները.
բ)	գորգի վրա փոշու հավաքման արդյունավետության փորձարկումների ժամանակ սույն պահանջների 7-րդ կետին համապատասխան որոշված dpuc, dpucal եւ dpuref մաքրման ցիկլերից յուրաքանչյուրի համար dpum արժեքները.
գ)	սույն պահանջների 11-րդ կետին համապատասխան՝ էլեկտրաշարժիչի ռեսուրսի փորձարկումների ժամանակ անցավազքի ընդհանուր ժամանակը, չափվող օդային հոսքը, նոսրացման աստիճանը եւ սպառվող հզորությունը:

VI. Փոշեկուլների էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի թույլատրելի շեղումները դրանք շրջանառության մեջ դրելուց հետո փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս
16.	Փոշեկուլները շրջանառության մեջ դնելուց հետո փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս պետք է փորձարկվի փոշեկուլի յուրաքանչյուր մոդելի 1 տիպային օրինակ (նմուշ)։
Փոշեկուլի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե փոշեկուլի պարամետրերի եւ բնութագրերի չափված արժեքները համապատասխանում են սույն պահանջների III բաժնի պահանջներին եւ արտադրողի հայտարարած անվանական արժեքներին՝ աղյուսակում նշված թույլատրելիաշեղումների սահմաններում:


Աղյուսակ
Թույլատրելի շեղումներ
	Չափվող պարամետրը
	Թույլատրելի շեղումները*

	Էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը
	չափված մեծության արժեքը չպետք է գերազանցի AE անվանական արժեքն ավելի քան 10 %-ով

	Գորգի վրա փոշու հավաքման արդյունավետությունը
	չափված մեծության արժեքը չպետք է պակաս լինի անվանական արժեքից ավելի քան 0,03-ով

	Կոշտ հատակի վրա փոշու հավաքման արդյունավետությունը
	չափված մեծության արժեքը չպետք է պակաս լինի անվանական արժեքից ավելի քան 0,03-ով

	Փոշու երկրորդային արտանետումը
	չափված մեծության արժեքը չպետք է գերազանցի անվանական արժեքն ավելի քան 15 %-ով

	Ձայնային հզորության մակարդակը
	չափված մեծության արժեքը չպետք է գերազանցի անվանական արժեքը

	Էլեկտրաշարժիչի ռեսուրսը
	չափված մեծության արժեքը չպետք է պակաս լինի անվանական արժեքից ավելի քան 5 %-ով

	(*) Անվանական արժեք ասելով պետք է հասկանալ արտադրողի հայտարարած արժեքը



Այլ դեպքերում փորձարկումները (չափումները) պետք է անցկացվեն տվյալ մոդելի փոշեկուլի 3 լրացուցիչ օրինակների վրա: Փոշեկուլի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե փոշեկուլի այդ 3 լրացուցիչ օրինակների չափված պարամետրերի միջին արժեքները համապատասխանում են սույն կետի առաջին պարբերության մեջ նշված պահանջներին:
Այլ դեպքերում փոշեկուլի տվյալ մոդելը հարկավոր է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։
___________


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 17
«Էներգասպառող սարքվածքների 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի 
(ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	)

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
համակարգիչների եւ կենցաղային նշանակության սերվերների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող

I. Կիրառման ոլորտը
1.	Սույն պահանջները տարածվում են Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող՝ անմիջապես փոփոխական հոսանքի ցանցից, այդ թվում՝ էլեկտրասնուցման արտաքին կամ ներքին աղբյուրից սնուցման համար նախատեսված համակարգիչների եւ կենցաղային նշանակության սերվերների վրա (այսուհետ՝ համակարգիչներ եւ սերվերներ)՝
ա)	սեղանի համակարգիչներ.
բ)	միաբլոկ սեղանի համակարգիչներ.
գ)	նոութբուքեր (այդ թվում՝ պլանշետային համակարգիչներ, կոմպակտ պլանշետային համակարգիչներ եւ շարժական «բարակ կլիենտներ»).
դ)	շարժական «բարակ կլիենտներ».
ե)	աշխատանքային կայաններ.
զ)	շարժական աշխատանքային կայաններ.
է)	փոքր սերվերներ.
ը)	համակարգիչ-սերվերներ:
Սույն պահանջները չեն տարածվում հետեւյալ արտադրատեսակների վրա՝
ա)	բլեյդ-համակարգեր եւ դրանց բաղադրիչները.
բ)	հավելվածների սերվերներ.
գ)	բազմահանգույց սերվերներ.
դ)	ավելի քան 4 պրոցեսորային միացքներով համակարգիչ-սերվերներ.
ե)	խաղաբարձակներ.
զ)	դոկ-կայաններ:
Եթե համակարգիչների եւ սերվերների մասով ընդունվել են Միության այլ տեխնիկական կանոնակարգեր (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգեր), որոնցով սահմանվում են դրանց ներկայացվող պահանջները, ապա համակարգիչները եւ սերվերները պետք է համապատասխանեն Միության բոլոր այն տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա։

II. Հիմնական հասկացությունները
2.	Սույն պահանջները կիրառելու նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը՝
ակտիվացում՝ օգտվողի կողմից, արտաքին իրադարձությամբ կամ ներգործությամբ սկզբնավորված կամ ըստ կարգացուցակի կատարվող իրադարձություն, ինչը ստիպում է համակարգչին քնի ռեժիմից կամ անջատման ռեժիմից անցնել ակտիվ աշխատանքային ռեժիմի: «Ակտիվացում» իրադարձությունը ներառում է, բայց դրանցով չի սահմանափակում՝ 
մկնիկի շարժումը.
ստեղնաշարի վրա ստեղնի սեղմումը.
կոնտրոլերի մուտքը.
ըստ իրական ժամանակի՝ ժամերի իրադարձությունը.
կորպուսի վրա կոճակի սեղմումը.
հեռակառավարման վահանակով, ցանցով կամ մոդեմով փոխանցվող ազդանշանները սկզբնավորած արտաքին իրադարձությունները.
ակտիվացում տեղային ցանցով (WOL)՝ գործառույթ, որի օգնությամբ համակարգիչը Ethernet տեղային ցանցի միջոցով՝ քնի ռեժիմից կամ անջատման ռեժիմից (կամ ցածր էներգասպառման այլ համանման ռեժիմից) հրամանով միանում է.
ակտիվ ռեժիմ՝ վիճակ, որում համակարգիչը՝ օգտվողի կողմից տվյալների նախնական կամ միաժամանակյա մուտքագրման արդյունքում կամ ցանցով նախնական կամ միաժամանակյա հրաման ստանալու արդյունքում՝ ի պատասխան, օգտակար աշխատանք է իրականացնում: Այդ վիճակը ներառում է ակտիվ մշակումը, սկավառակի վրա, օպերատիվ հիշողության կամ քեշ-հիշողության մեջ տվյալների որոնումը, այդ թվում՝ ցածր էներգասպառման ռեժիմի անցնելուց առաջ օգտվողի կողմից տվյալների մուտքագրման սպասման մեջ ոչ աշխատանքային վիճակում պարապուրդի ժամանակը.
Աուդիոքարտ (ձայնային քարտ)՝ համակարգչի մուտքային եւ ելքային ձայնային ազդանշանները մշակող դիսկրետային ներքին բաղադրիչ.
բլեյդ-համակարգ եւ բաղադրիչներ՝ կորպուսից բաղկացած համակարգ (բլեյդ-շասսի), որում տեղակայված են տարբեր տեսակի բլեյդ-կուտակիչներ ու սերվերներ, եւ նախատեսված են ընդհանուր ռեսուրսներ, որոնցից կախված է սերվերների եւ պահպանման սարքվածքների աշխատանքները: Բլեյդ-համակարգերը մշակվել են որպես մի քանի համակարգիչ-սերվերներ կամ մի քանի պահպանման սարքվածքներ մեկ կորպուսում միավորելու համար մասշտաբավորվող որոշում եւ նախատեսված են սարքվածքները (օրինակ` բլեյդ-սերվերները) արագ ավելացնելու կամ դրանք փոխարինելու (թեժ փոխարինմամբ) հնարավորությունն ապահովելու համար.
արտաքին սնուցման աղբյուր՝ սարքվածք, որը բավարարում է հետեւյալ բոլոր պայմանները՝
նախատեսված է սնուցման ցանցի փոփոխական հոսանքի մուտքային լարումն ավելի ցածր ելքային լարման կերպափոխելու համար.
ունակ է իրականացնելու հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի մուտքային լարման կերպափոխումը ելքային լարման (հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի արտաքին սնուցման աղբյուրներ).
նախատեսված է հիմնական բեռնվածքի դեր կատարող՝ դրանից առանձին՝ սնուցվող էլեկտրական սարքավորման հետ օգտագործելու համար.
ներառված է հիմնական բեռնվածքի սնուցվող սարքավորումից առանձին ֆիզիկական թաղանթի (կորպուսի) մեջ.
սնուցվող սարքավորման հետ միացվում է հանովի կամ կոշտ ամրակցված միաժանի-բնիկային էլեկտրական միացումների, մալուխի, լարի, հաղորդալարի կամ միակցիչ այլ սարքվածքի միջոցով.
անվանական ելքային հզորությունը չի գերազանցում 250 Վտ-ը.
ընդգրկվում է «Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ	 /20	) (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) թիվ 10 հավելվածի կիրառման բնագավառում.
ներքին հիշող սարք՝ տվյալնելի էներգաանկախ պահպանումն ապահովող համակարգչի բաղադրիչ.
էլեկտրասնուցման ներկառուցված աղբյուր՝ սարքվածք, որը նախատեսված է համակարգչի կամ համակարգիչ-սերվերի սնուցման նպատակով ցանցից փոփոխական հոսանքի լարումը հաստատուն հոսանքի լարման կերպափոխելու համար, եւ որն ունի հետեւյալ բնութագրերը՝
տեղադրվում է համակարգչի կամ համակարգիչ-սերվերի կորպուսի ներսում, բայց համակարգչի կամ համակարգիչ-սերվերի հիմնական բաղադրիչներից առանձին.
ցանցին միացվում է 1 մալուխի օգնությամբ՝ առանց սնուցման աղբյուրի եւ էլեկտրական ցանցի միջեւ միջանկյալ սխեմաների.
սնուցման աղբյուրից մինչեւ համակարգչի կամ համակարգիչ-սերվերի բաղադրիչների բոլոր ուժային շղթաները, բացառությամբ սեղանի միաբլոկ համակարգչում դիսփլեյի վրա հաստատուն հոսանքի շղթայի, գտնվում են համակարգչի կորպուսի ներսում.
սնուցման արտաքին աղբյուրից հաստատուն հոսանքի լարումը համակարգչում կամ համակարգիչ-սերվերում օգտագործվող մի քանի լարումների կերպափոխելու համար օգտագործվող «հաստատուն հոսանք-հաստատուն հոսանք» տիպի ներքին կերպափոխիչները չեն համարվում էլեկտրասնուցման ներկառուցված աղբյուր. 
հիպերվիզոր՝ ծրագիր, որն ապահովում կամ թույլ է տալիս համակարգչում մի քանի օպերացիոն համակարգերի զուգահեռ միաժամանակյա աշխատանքը.
էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառում (ETEC)՝ էներգասպառման որոշակի ռեժիմներում եւ վիճակներում տրված ժամանակահատվածների ընթացքում սարքվածքով սպառվող էլեկտրաէներգիայի քանակ.
երկհանգույց սերվեր՝ 2 սերվերային հանգույցներից բաղկացած բազմահանգույց կազմաձեւով սերվեր.
դիսկրետային տեսաքարտ (dGfx)՝ համակարգչի դիսկրետային ներքին բաղադրիչ, որը պարունակում է հետեւյալ կատեգորիաներից մեկին դասվող՝ հիշողության կոնտրոլերի տեղային միջերեսով եւ տեղային գրաֆիկական հիշողությամբ 1 կամ մի քանի գրաֆիկական պրոցեսորներ (GPU)՝
G1 (FB_BW ≤ 16).
G2 (16 < FB_BW ≤ 32).
G3 (32 < FB_BW ≤ 64).
G4 (64 < FB_BW ≤ 96).
G5 (96 < FB_BW ≤ 128).
G6 (FB_BW > 128 (տվյալների հաղորդաձողի կարգայնությունը < 192 բիթ)).
G7 (FB_BW > 128 (տվյալների հաղորդաձողի կարգայնությունը ≥ 192 բիթ)),
որտեղ «FB_BW»՝ կադրային բուֆերի թողունակությունն է (Գբ/վրկ), այսինքն տվյալների ծավալ, որը մշակվում է վայրկյանում 1 դիսկրետային տեսաքարտի (dGfx) բոլոր գրաֆիկական պրոցեսորներով, որը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝


որտեղ՝
տվյալների փոխանցման արագություն՝ հիշողության արդյունավետ հաճախականություն ՄՀց-ով.
տվյալների հաղորդաձողի կարգայնություն՝ կադրերի հիշողության բուֆերի տվյալների կարգայնություն բիթերով (b).
«8»՝ բայթերով վերահաշվարկի գործակից.
«1000»՝ մեգաբայթերը գիգաբայթերի վերահաշվարկելու գործակից.
դոկ-կայան՝ սարքվածք, որը նախատեսված է համակարգչին միացնելու համար՝ այնպիսի գործառույթներ կատարելու համար, ինչպիսիք են պորտային միացումների քանակի ավելացումը, ծայրամասային սարքվածքների հետ միացումների միավորումը եւ միակցված համակարգչում ներքին կուտակիչ մարտկոցների լիցքավորումը.
լրացուցիչ ներքին հիշող սարքվածք՝ տվյալների պահպանման բոլոր ներքին սարքվածքները՝ ներառյալ կոշտ սկավառակները (HDD), կարծրամարմին կուտակիչները (SSD) եւ հիբրիդային կոշտ սկավառակները (HHD), որոնք, ի լրումն հիմնական (առաջին, բազային) հիշող սարքվածքի, ընդգրկվում են համակարգչի բաղադրիչների կազմում.
վիճակի ցուցանշում (վիճակի մասին տեղեկացում)՝ դիսփլեյի վրա համակարգչի վիճակի կամ վիճակի ցուցանշման մասին տեղեկատվության տրամադրման անընդհատ գործառույթ, այդ թվում՝ ստույգ ժամի ցուցանշմամբ.
խաղաբարձակ՝ էլեկտրացանցից սնուցմամբ ինքնավար սարքվածք, որը նախատեսված է որպես իր սեփական գործառույթ տեսախաղն ապահովելու համար: Խաղաբարձակը նախատեսված է հիմնական խաղային էկրան ծառայող արտաքին դիսփլեյի վրա ազդանշաններ արտածելու համար: Խաղաբարձակները սովորաբար ներառում են կենտրոնական պրոցեսոր, համակարգային հիշողություն եւ գրաֆիկական պրոցեսոր (պրոցեսորներ) (GPU), ինչպես նաեւ կարող են պարունակել կոշտ սկավառակներ կամ այլ ներքին հիշող սարքվածքներ ու ընթերցող սարքվածքներ: Խաղաբարձակների ներածման հիմնական սարքվածքներ են ծառայում, որպես կանոն, ձեռքով կառավարվող վահանակները կամ ինտերակտիվ կոնտրոլերները, այլ ոչ թե արտաքին ստեղնաշարը կամ մկնիկը: Խաղաբարձակները ոչ թե ունեն անհատական համակարգչի ավանդական օպերացիոն համակարգեր, այլ համալրված են խաղաբարձակների համար սեփական օպերացիոն համակարգերով: Որպես հիմնական խաղային էկրան՝ ներկառուցված դիսփլեյով դյուրակիր խաղային սարքվածքները, որոնք հիմնականում աշխատում են ներկառուցված կուտակիչով կամ էլեկտրասնուցման այլ դյուրակիր աղբյուրով, սակայն անմիջապես չեն միանում փոփոխական հոսանքի էլեկտրացանցին, նույնպես համարվում են խաղաբարձակներին դասվող.
А կատեգորիայի սեղանի համակարգիչ կամ միաբլոկ սեղանի համակարգիչ՝ սեղանի համակարգիչ կամ միաբլոկ սեղանի համակարգիչ, որը չի ընկնում В, С եւ D կատեգորիաների սահմանման տակ.
А կատեգորիայի նոութբուք՝ նոութբուք, որը չի ընկնում В եւ С կատեգորիաների սահմանման տակ.
В կատեգորիայի սեղանի համակարգիչ կամ միաբլոկ սեղանի համակարգիչ՝ սեղանի համակարգիչ կամ միաբլոկ սեղանի համակարգիչ, որը համալրված է պրոցեսորում 2 ֆիզիկական միջուկներով եւ առնվազն 2 գիգաբայթ օպերատիվ հիշողությամբ.
В կատեգորիայի նոութբուք՝ նոութբուք, որը համալրված է առնվազն 1 դիսկրետային տեսաքարտով (dGfx).
С կատեգորիայի սեղանի համակարգիչ կամ միաբլոկ սեղանի համակարգիչ՝ սեղանի համակարգիչ կամ միաբլոկ սեղանի համակարգիչ, որը համալրված է պրոցեսորում առնվազն 3 ֆիզիկական միջուկներով եւ որի կազմաձեւը ներառում է հետեւյալ տարրերից մեկը՝ առնվազն 2 գիգաբայթ օպերատիվ հիշողություն եւ (կամ) դիսկրետային տեսաքարտ (dGfx).
С կատեգորիայի նոութբուք՝ նոութբուք, որը համալրված է պրոցեսորում 2 կամ ավելի ֆիզիկական միջուկներով, առնվազն 2 գիգաբայթ օպերատիվ հիշողությամբ եւ այնպիսի դիսկրետային տեսաքարտով (dGfx), որը բավարարում է G3 (տվյալների հաղորդաձողի կարգայնությունը > 128 բիթ), G4, G5, G6 կամ G7 կատեգորիաները՝ ըստ տեսաքարտերի դասակարգման.
D կատեգորիայի սեղանի համակարգիչ կամ միաբլոկ սեղանի համակարգիչ՝ սեղանի համակարգիչ կամ միաբլոկ սեղանի համակարգիչ, որը համալրված է պրոցեսորում առնվազն 4 ֆիզիկական միջուկներով եւ կազմաձեւը ներառում է հետեւյալ տարրերից մեկը՝ առնվազն 4 գիգաբայթ օպերատիվ հիշողություն եւ (կամ) այնպիսի դիսկրետային տեսաքարտ (dGfx), որը բավարարում է G3 (տվյալների հաղորդաձողի կարգայնությունը > 128 բիթ), G4, G5, G6 կամ G7 կատեգորիաները՝ ըստ տեսաքարտերի դասակարգման.
կոմպակտ պլանշետային համակարգիչ՝ նոութբուքի տարատեսակ, որն ունի ներկառուցված սենսորային դիսփլեյ եւ չունի ներկառուցված ֆիզիկական ստեղնաշար.
համակարգիչ՝ սարքվածք, որը կատարում է տրամաբանական գործողություններ եւ տվյալների մշակում, կարող է օգտագործել տեղեկատվության ներածման եւ արտածման սարքվածքներ եւ սովորաբար ներառում է կենտրոնական պրոցեսոր (CPU)՝ գործողություններ կատարելու համար: Եթե կենտրոնական պրոցեսորը բացակայում է, ապա սարքվածքը պետք է գործի որպես համակարգչային սերվերին «սպասառուի անցուղի», որը գործում է որպես մշակման հաշվողական բլոկ.
համակարգիչ-սերվեր՝ ցանցային ռեսուրսները կառավարող եւ սպասառու սարքվածքներին (սեղանի համակարգիչներ, նոութբուքեր, սեղանի «բարակ սպասառուներ», IP-հեռախոսներ կամ այլ համակարգիչ-սերվերներ) ծառայություններ տրամադրող հաշվողական սարքվածք, որը նախատեսված է, որպես կանոն, տվյալների մշակման կենտրոններում կամ կորպորատիվ միջավայրերում օգտագործելու համար, որը հասանելի է հիմնականում կապի ցանցի միջոցով, այլ ոչ թե անմիջապես ստեղնաշար կամ մկնիկ տիպի ներածման սարքվածքի օգնությամբ եւ որն ունի հետեւյալ բնութագրերը՝
նախատեսված է սերվերային օպերացիոն համակարգերը (ՕՀ) եւ (կամ) հիպերվիզորներն աջակցելու համար, ինչպես նաեւ օգտվողի կողմից տեղադրված կորպորատիվ հավելվածները գործադրելու համար.
աջակցում է սխալների ուղղման ծածկագիրը (ECC) եւ (կամ) բուֆերային հիշողությունը, այդ թվում՝ կոնտակտների երկկողմանի տեղակայմամբ հիշողության բուֆերացված մոդուլները (DIMM) եւ ներկառուցված բուֆերով կազմաձեւերը (ВОВ).
համալրվում է 1 կամ մի քանի փոփոխական (հաստատուն) հոսանքի էլեկտրասնուցման աղբյուրներով.
բոլոր պրոցեսորներն ունեն մատչում ընդհանուր համակարգային հիշողությանը եւ անկախ տեսանելի են մեկ ՕՀ-ում կամ հիպերվիզորում.
համակարգիչ-սերվեր, որը համալրված է ավելի քան 4 պրոցեսորային միացքներով՝ պրոցեսորի տեղակայման համար նախատեսված 4-ից ավելի միջերեսներ պարունակող համակարգիչ-սերվեր.
փոքր սերվեր՝ համակարգչի տիպ, որը սովորաբար օգտագործում է սեղանի համակարգչի բաղադրամասերը, սակայն նախատեսված է առաջին հերթին այլ համակարգիչների համար գործառույթներ կատարելու համար (օրինակ` ցանցային ենթակառուցվածքի ծառայությունների մատուցման եւ տվյալների պահպանման), որն ունի հետեւյալ առանձնահատկությունները՝
դասավորված է «աշտարակ» տիպի կորպուսում կամ սեղանի համակարգչին համանման այլ ձեւով՝ մեկ բլոկում մշակում, պահպանում եւ ցանցային փոխգործակցություն իրականացնելու համար.
նախատեսված է շաբաթը 7 օր շուրջօրյա աշխատանքի համար.
նախեւառաջ նախատեսված է այնպիսի բազմաթիվ օգտվողներից կազմված համաժամանակյա միջավայրում աշխատելու համար, որը ցանցային սպասառու մոդուլի միջոցով սպասարկում է մի քանի օգտվողների.
եթե մատակարարվում է տեղակայված օպերացիոն համակարգով, ապա այդ օպերացիոն համակարգը նախատեսված է տնային սերվերի կամ պարզ սերվերային հավելվածների համար.
լրակազմվում է միայն G1 կատեգորիայի դիսկրետային տեսաքարտով (dGfx).
բազմահանգույց սերվեր՝ համակարգ, որը բաղկացած է այնպիսի 2 կամ ավելի անկախ համակարգիչ-սերվերներ (կամ հանգույցներ) պարունակող կորպուսից, որոնք համատեղ օգտագործում են 1 կամ մի քանի էլեկտրասնուցման աղբյուրներ: Բոլոր հանգույցների գումարային սպառվող հզորությունն ապահովվում է էլեկտրասնուցման ընդհանուր աղբյուրով (աղբյուրներով): Բազմահանգույց սերվերը դասավորված է միասնական կորպուսի տեսքով եւ նախատեսված չէ թեժ փոխարինման համար.
շարժական աշխատանքային կայան՝ բարձրարտադրողական անհատական համակարգիչ, որը հիմնականում օգտագործվում է գրաֆիկայի համար, ավտոմատացված նախագծման համակարգում, ծրագրային աշխատանքա, ֆինանսական եւ գիտական հավելվածներ ու այլ ռեսուրսատար առաջադրանքներ մշակելու համար, բացառությամբ որպես այնպիսի դյուրակիր սարքվածք մշակված խաղերի, որը կարող է աշխատել տեւական ժամանակահատվածի ընթացքում փոփոխական հոսանքի աղբյուրին միացմամբ կամ առանց ուղիղ միացման: Շարժական աշխատանքային կայաններն օգտագործում են ներկառուցված դիսփլեյ եւ կարող են աշխատել ներկառուցված կուտակչից կամ այլ էլեկտրասնուցման դյուրակիր աղբյուրից: Շարժական աշխատանքային կայանների մեծ մասն օգտագործում է էլեկտրասնուցման արտաքին աղբյուր եւ դրանց մեծ մասն ունի ներկառուցված ստեղնաշար եւ դիրքավորման սարքվածք: Շարժական աշխատանքային կայանն ունի հետեւյալ բնութագրերը՝
խափանումների միջեւ ընկած հաշվարկված 13000 ժամ միջին վիճակագրական ժամանակ (MTBF).
ունի առնվազն 1 դիսկրետային տեսաքարտ (dGfx), որը բավարարում է ըստ տեսաքարտերի դասակարգման G3 (128 բիթից ավելի տվյալների հաղորդաձողի կարգայնություն), G4, G5, G6 կամ G7 կատեգորիաները.
աջակցում է երեք կամ ավելի՝ ներքին հիշողության սարքվածքների միացմանը.
աջակցում է առնվազն 32 Գբ համակարգային հիշողությանը.
շարժական բարակ սպասառու՝ նոութբուքի տարատեսակ, որը չունի պտտվող սկավառակով տեղեկատվության ներկառուցված այնպիսի կուտակիչ, որը միացվում է հեռակա հաշվողական ռեսուրսներին (օրինակ` համակարգչային սերվերներին, հեռակա աշխատանքային վայրերին), որտեղ իրականացվում է տվյալների հիմնական մշակումը.
միաբլոկ սեղանի համակարգիչ՝ համակարգիչ, որում համակարգային բլոկը եւ մոնիտորը կատարված են այնպիսի միասնական բլոկի տեսքով, որը էլեկտրասնուցումն ստանում է երկու հետեւյալ հնարավոր տիպերից մեկին դասվող ընդհանուր մալուխով՝
սարքվածք, որում դիսփլեյը եւ համակարգիչը ֆիզիկապես միավորված են մեկ ամբողջում.
սարքվածք, որում դիսփլեյն առանձնացված է համակարգչից, բայց հաստատուն հոսանքի էլեկտրասնուցման լարի օգնությամբ միացված է համակարգային բլոկին.
սեղանի համակարգիչ՝ ստացիոնար տեղակայման համար հիմնական բլոկի հետ տեղափոխման համար չնախատեսված համակարգիչ, որն օգտագործվում է արտաքին դիսփլեյի հետ եւ այնպիսի արտաքին ծայրամասային սարքվածքների հետ, ինչպիսիք են ստեղնաշարն ու մկնիկը.
սեղանի բարակ սպասառու՝ համակարգիչ, որը հիմնական գործառութային հնարավորություններն ապահովելու համար միանում է հեռակա հաշվողական ռեսուրսներին (օրինակ` համակարգչային սերվերներ, հեռակա աշխատանքային վայրեր), չունի տեղեկատվության ներկառուցված պտտվող կրիչ, նախատեսված է ստացիոնար տեղակայման համար (օրինակ՝ սեղանի վրա, այլ ոչ թե որպես շարժական սարքվածք) եւ ունակ է արտապատկերելու տեղեկատվություն ցանկացած արտաքին կամ ներկառուցված դիսփլեյի վրա (առկայության դեպքում).
նոութբուք՝ առնվազն 22,86 սմ (9 դյույմ) չափսի էկրանի անկյունագծով միաբլոկ դիսփլեյով դյուրակիր համակարգիչ, որը նախատեսված է տեւական ժամանակահատվածներում՝ ներկառուցված կուտակիչից կամ էլեկտրասնուցման դյուրակիր այլ աղբյուրից աշխատելու համար, որն ունի փոփոխական հոսանքի էլեկտրական ցանցին ուղիղ միացման հնարավորություն (նոութբուքի հատկանիշներին համապատասխանող, սակայն սպասման ռեժիմում 6 Վտ-ից պակաս էլեկտրաէներգիայի սպառում ունեցող սարքվածքները չեն դասվում նոութբուքերին եւ ընդգրկված չեն տեխնիկական կանոնակարգի կիրառման բնագավառում).
պլանշետային համակարգիչ՝ նոութբուքի տարատեսակ, որը ներառում է սենսորային դիսփլեյ եւ ներկառուցված ստեղնաշար.
աշխատանքային կայան՝ բարձրարտադրողական անհատական համակարգիչ, որն օգտագործվում է գրաֆիկայի համար, ավտոմատացված նախագծման համակարգում, ծրագրային ապահովման, ֆինանսական եւ գիտական հավելվածների ու այլ ռեսուրսատար առաջադրանքներ մշակելու համար, որը բնութագրվում է հետեւյալ հատկություններով՝
խափանումների միջեւ ընկած հաշվարկված 15000 ժամ միջին վիճակագրական ժամանակ (MTBF).
ունի սխալների ուղղման ծածկագիր (ECC) եւ (կամ) բուֆերացված հիշողություն.
համապատասխանում է հետեւյալ հինգ բնութագրերից առնվազն երեքին՝
ունի լրացուցիչ էլեկտրասնուցում՝ բարձրարտադրողական տեսաքարտին աջակցելու համար (այսինքն 12 Վ ծայրամասային էլեկտրասնուցման միացման համար PCI / PCI-E տիպի լրացուցիչ 6-հպակային միացք).
դրա համակարգը, ի լրումն գրաֆիկական սլոտերի, նախատեսված է մայրական սալի վրա չորս PCI-E միացնելու համար եւ (կամ) աջակցում է PCI-X-ին.
չի աջակցում հիշողությանը միասեռ մատչմամբ (UMA) գրաֆիկան.
ներառում է հինգ կամ ավելի PCI, PCI-E կամ PCI-X սլոտեր.
ունակ է աջակցելու բազմապրոցեսորային աշխատանքին երկու կամ ավելի կենտրոնական պրոցեսորների (CPU) համար (անհրաժեշտ են ֆիզիկական պրոցեսորային միացքներ մի քանի CPU-երի համար, այլ ոչ թե մեկ բազմամիջուկ պրոցեսորի համար).
անջատման ռեժիմ՝ ցածր էներգասպառման վիճակ, որը մեխանիկական փոխարկիչը գործարկելուց բացի այլ եղանակով չի կարող անջատվել օգտվողի կողմից, եւ որը կարող է շարունակվել անսահմանափակ երկար, այնքան ժամանակ, քանի դեռ սարքվածքը միացված է էլեկտրաէներգիայի աղբյուրին ու օգտագործվում է արտադրողի հրահանգներին համապատասխան: Ըստ կազմաձեւի եւ սնուցման կառավարման ստանդարտի (ACPI)՝ տվյալ վիճակը սովորաբար համապատասխանում է ACPI համակարգի G2/S5 («ծրագիրն անջատված է») մակարդակին.
հավելվածների սերվեր՝ նախապես տեղակայված օպերացիոն համակարգով եւ կիրառական ծրագրային ապահովմամբ լրակազմով համակարգիչ-սերվեր, որն օգտագործվում է հատուկ գործառույթ կամ մի շարք գործառույթներ կատարելու համար, տրամադրում է ծառայություններ մեկ կամ մի քանի ցանցերով եւ կառավարվում է «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցի կամ կառավարման միջերեսի գծի միջոցով: Հավելվածների սերվերը եւ ծրագրային կազմաձեւը արտադրողի կողմից կարգաբերված են կոնկրետ առաջադրանքի կատարման համար, այդ թվում՝ ցանցի կազմակերպման կամ պահպանման համար, եւ նախատեսված չեն օգտվողի կիրառական ծրագրեր կատարելու համար.
ցածր սպառման վիճակ՝ մեխանիկական փոխարկիչով կամ ավտոմատ միջոցի օգնությամբ համակարգչի սնուցումն անջատելու միջոցով ստացվող՝ համակարգչի նվազագույն էներգասպառման վիճակ.
պարապուրդի վիճակ (հանգստի վիճակ)՝ համակարգչի վիճակ, որի դեպքում օպերացիոն համակարգը եւ այլ ծրագրային ապահովում ավարտել են բեռնումը, ստեղծվել է օգտվողի հատկագիրը, համակարգիչը չի գտնվում քնի ռեժիմում եւ դրա ակտիվությունը սահմանափակվում է այն բազային հավելվածներով, որոնք օպերացիոն համակարգը կանխադրված գործարկում է.
քնի ռեժիմ՝ ցածր էներգասպառման ռեժիմ, որին համակարգիչը կարող է ավտոմատ անցնել որոշակի անգործության ժամանակահատվածից հետո կամ ձեռքով ընտրությամբ: Այդ ռեժիմում համակարգիչն ունակ է արձագանքելու տագնապալի իրավիճակներին: Այնտեղ, որտեղ կիրառելի է կազմաձեւի եւ սնուցման կառավարման ստանդարտը (ACPI), քնի ռեժիմը սովորաբար համապատասխանում է ACPI համակարգի G2/S3 մակարդակին (օպերատիվ հիշողության մեջ պահպանմամբ).
դիսփլեյի քնի ռեժիմ՝ էներգասպառման ռեժիմ, որին անցնում է արտապատկերման սարքվածքն այն բանից հետո, երբ այն ազդանշան է ստացել միացված սարքվածքից, կամ ըստ ներքին ազդանշանի (օրինակ` թայմերից կամ ներկայության տվիչից): Այդ ռեժիմը կարող է տեղակայվել նաեւ օգտվողի հրամանով: Դիսփլեյը պետք է ակտիվանա միացված սարքվածքից, ցանցից, հեռակառավարման վահանակից ազդանշան եւ (կամ) ներքին ազդանշաններ ստանալու դեպքում: Քանի դեռ սարքվածքը գտնվում է այդ ռեժիմում, պատկերը չի վերարտադրվում, բացառությամբ այնպիսի գործառույթների, ինչպիսիք են սարքվածքի մասին տեղեկատվությունը կամ վիճակի ցուցանշումը կամ գործառութային տվիչի վիճակը.
հեռուստատեսային տյուներ (ՀՏ-տյուներ)՝ դիսկրետային ներքին բաղադրիչ, որը թույլ է տալիս համակարգչին ընդունել հեռուստատեսային ազդանշանները.
սարքվածքի տիպ՝ սեղանի համակարգիչ, միաբլոկ սեղանի համակարգիչ, նոութբուք, սեղանի բարակ սպասառու, աշխատանքային կայան, շարժական աշխատանքային կայան, փոքր սերվեր, համակարգիչ-սերվեր, բլեյդ-համակարգ եւ բաղադրիչներ, բազմահանգույց սերվեր, հավելվածների սերվերներ, խաղաբարձակ, դոկ-կայան, էլեկտրասնուցման ներքին բլոկ կամ սնուցման արտաքին աղբյուր.
կենտրոնական պրոցեսոր (CPU)՝ համակարգչի բաղադրիչ, որը կառավարում է ապածածկագրմամբ եւ հրամանների կատարմամբ: Կենտրոնական պրոցեսորը (CPU) կարող է պարունակել 1 կամ ավելի ֆիզիկական պրոցեսոր, որոնք հայտնի են որպես «միջուկներ»: Միջուկ նշանակում է պրոցեսոր, որը ֆիզիկապես ներկա է: Մեկ կամ մի քանի միջուկներից ձեւավորված լրացուցիչ «վիրտուալ» կամ «տրամաբանական» պրոցեսորները ֆիզիկական միջուկներ չեն: Մեկ պրոցեսորային միացք զբաղեցնող ֆիզիկական պրոցեսորը կարող է պարունակել մի քանի միջուկ: Կենտրոնական պրոցեսորում (CPU) միջուկների ընդհանուր քանակը պրոցեսորային միացքներին միացված բոլոր սարքվածքների միջուկների գումարն է.
«UMA (Uniform Memory Access)»՝ միասեռ մատչում հիշողությանը:
III. Համակարգիչների եւ սերվերների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջները եւ էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների որոշման առանձնահատկությունները
3.	Համակարգիչների եւ սերվերների համար պետք է կատարվեն համապատասխան փորձարկումներ (չափումներ) եւ որոշվեն հետեւյալ պարամետրերի ու բնութագրերի արժեքները՝
ա)	էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը (ETEC).
բ)	քնի ռեժիմում սպառվող հզորությունը (PSLEEP).
գ)	նվազագույն էներգասպառման վիճակում սպառվող հզորությունը.
դ)	անջատման ռեժիմում սպառվող հզորությունը (POFF).
ե)	էլեկտրասնուցման ներքին աղբյուրի արդյունավետությունը:
4.	2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից սեղանի համակարգչի եւ միաբլոկ սեղանի համակարգչի՝ էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը (ETEC) (կՎտժ/տարով) չպետք է գերազանցի՝
А կատեգորիայի համար՝ 133,00.
B կատեգորիայի համար՝ 158,00.
С կատեգորիայի համար՝ 188,00.
D կատեգորիայի համար՝ 211,00:
Սեղանի համակարգչի եւ միաբլոկ սեղանի համակարգչի՝ էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը (ETEC) հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (կՎտժ/տարով) (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝
ETEC=(8760/1000)×(0,55×Poff+0,05×Psleep+0,40×Pidle),

որտեղ՝
POFF-ը՝ անջատման ռեժիմում սպառվող հզորությունն է (Վտ-ով).
PSLEEP-ը՝ քնի ռեժիմում սպառվող հզորությունն է (Վտ-ով).
PIDLE-ը՝ պարապուրդի վիճակում սպառվող հզորությունն է (Վտ-ով):
Քնի ռեժիմ չունեցող համակարգիչների համար, որոնց պարապուրդի վիճակում սպառվող հզորությունը չի գերազանցում 10,00 Վտ, քնի ռեժիմի հզորության (PSLEEP) փոխարեն կարող է օգտագործվել պարապուրդի վիճակում հզորությունը (PIDLE): Այդ դեպքում էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը (ETEC) հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (կՎտժ/տարով) (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝
.

POFF, PSLEEP եւ PIDLE չափումների ժամանակ կիրառվում են համակարգչի բաղադրիչների համար էլեկտրաէներգիայի սպառման հետեւյալ արժեքները՝
օպերատիվ հիշողություն՝ A, B եւ C կատեգորիայի համակարգիչների համար 2 Գբ եւ D կատեգորիայի համակարգիչների համար՝ 4 Գբ կազմող բազային ծավալից ավելի յուրաքանչյուր գիգաբայթի (Գբ) համար՝ 1 կՎտժ/տարի.
լրացուցիչ ներքին հիշող սարք՝ 25 կՎտժ/տարի.
դիսկրետային ՀՏ-տյուներ՝ 15 կՎտժ/տարի.
դիսկրետային ձայնային քարտ՝ 15 կՎտժ/տարի.
առաջին դիսկրետային տեսաքարտի (dGfx) եւ յուրաքանչյուր լրացուցիչ դիսկրետային տեսաքարտի (dGfx) համար տարեկան սպառումը բերված է 1-ին աղյուսակում (Փուլ I):
1-ին աղյուսակում նշված՝ դիսկրետային տեսաքարտերի (dGfx), դիսկրետային ՀՏ-տյուներների եւ դիսկրետային ձայնային քարտերի համար էլեկտրաէներգիայի սպառման արժեքները վավերական են միայն այն քարտերի եւ տյուներների համար, որոնք ակտիվացվում են սեղանի համակարգիչների կամ միաբլոկ սեղանի համակարգիչների փորձարկման ժամանակ:

Աղյուսակ 1
Տեսաքարտերով էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը
	Տեսաքարտեր
	dGfx կատեգորիա
	Սպառումը մեկ տարում (կՎտժ/տարի)

	
	
	Փուլ I*
	Փուլ II**

	Առաջին դիսկրետային տեսաքարտը (dGfx)
	G1
	34
	18

	
	G2
	54
	30

	
	G3
	69
	38

	
	G4
	100
	54

	
	G5
	133
	72

	
	G6
	166
	90

	
	G7
	225
	122

	Յուրաքանչյուր լրացուցիչ դիսկրետային տեսաքարտ (dGfx)
	G1
	20
	11

	
	G2
	32
	17

	
	G3
	41
	22

	
	G4
	59
	32

	
	G5
	78
	42

	
	G6
	98
	53

	
	G7
	133
	72


* 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից.
** 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից:

1-ին աղյուսակում նշված՝ տեսաքարտերի համար էլեկտրաէներգիայի սպառման թույլատրելի արժեքները չեն տարածվում D կատեգորիայի սեղանի համակարգիչների եւ միաբլոկ սեղանի համակարգիչների վրա, որոնք ունեն հետեւյալ տեխնիկական բնութագրերը՝


կենտրոնական պրոցեսորում (CPU) առնվազն 6 ֆիզիկական միջուկ.
դիսկրետային տեսաքարտը (dGfx) ապահովում է 320 Գբ/վրկ-ից բարձր՝ կադրերի բուֆերի ընդհանուր թողունակությունը.
համակարգային հիշողությունը կազմում է առնվազն 16 Գբ.
սնուցման բլոկն ունի առնվազն 1000 Վտ անվանական ելքային հզորություն:
5.	2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից սեղանի համակարգչի եւ միաբլոկ սեղանի համակարգչի՝ էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը (ETEC) (կՎտժ/տարով) չպետք է գերազանցի՝
А կատեգորիայի համար՝ 94,00.
B կատեգորիայի համար՝ 112,00.
С կատեգորիայի համար՝ 134,00.
D կատեգորիայի համար՝ 150,00:
1-ին աղյուսակում բերված՝ դիսկրետային տեսաքարտերի (dGfx) համար էլեկտրաէներգիայի սպառման արժեքների նկատմամբ կիրառվում են փոփոխություններ (Փուլ II):
6.	2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից նոութբուքի՝ էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը (ETEC) (կՎտժ/տարով) չպետք է գերազանցի՝ 
А կատեգորիայի համար՝ 36,00. 
B կատեգորիայի համար՝ 48,00. 
С կատեգորիայի համար՝ 80,50:
Նոութբուքի՝ էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը (ETEC) հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով (մինչեւ 2 տասնորդական նիշ կլորացմամբ)՝


POFF, PSLEEP եւ PIDLE չափումների ժամանակ կիրառվում են նոութբուքի բաղադրիչների համար էլեկտրաէներգիայի սպառման հետեւյալ արժեքները՝
օպերատիվ հիշողություն՝ նոութբուքերի համար 4 Գբ կազմող բազային ծավալից ավելի յուրաքանչյուր գիգաբայթի (Գբ) համար՝ 0,4 կՎտժ/տարի.
լրացուցիչ ներքին հիշողություն՝ 3 կՎտժ/տարի.
դիսկրետային ՀՏ-տյուներ՝ 2,1 կՎտժ/տարի.
առաջին դիսկրետային տեսաքարտի (dGfx) եւ յուրաքանչյուր լրացուցիչ դիսկրետային տեսաքարտի (dGfx) համար սպառումը բերված է 2-րդ աղյուսակում (Փուլ I):
2-րդ աղյուսակում նշված՝ դիսկրետային տեսաքարտերի (dGfx) եւ դիսկրետային ՀՏ-տյուներների համար էլեկտրաէներգիայի սպառման արժեքները կիրառվում են միայն այն տեսաքարտերի եւ տյուներների նկատմամբ, որոնք օգտագործվում են նոութբուքերի փորձարկման ժամանակ:


Աղյուսակ 2
Նոութբութի տեսաքարտերի համար էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը
	Տեսաքարտեր
	dGfx կատեգորիա
	Սպառումը մեկ տարում (կՎտժ/տարի)

	
	
	Փուլ I*
	Փուլ II**

	Առաջին դիսկրետային տեսաքարտը (dGfx)
	G1
	12
	7

	
	G2
	20
	11

	
	G3
	26
	13

	
	G4
	37
	20

	
	G5
	49
	27

	
	G6
	61
	33

	
	G7
	113
	61

	Յուրաքանչյուր լրացուցիչ դիսկրետային տեսաքարտ (dGfx)
	G1
	7
	4

	
	G2
	12
	6

	
	G3
	15
	8

	
	G4
	22
	12

	
	G5
	29
	16

	
	G6
	36
	20

	
	G7
	66
	36


* 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից.
** 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից:

2-րդ աղյուսակում նշված՝ էլեկտրաէներգիայի սպառման թույլատրելի արժեքները չեն տարածվում հետեւյալ տեխնիկական բնութագրերով С կատեգորիայի նոութբուքերի վրա՝
կենտրոնական պրոցեսորում (CPU) առնվազն 4 ֆիզիկական միջուկ.
դիսկրետային տեսաքարտը (dGfx) ապահովում է 225 Գբ/վրկ-ից բարձր կադրերի բուֆերի ընդհանուր թողունակություն.
համակարգային հիշողությունը կազմում է առնվազն 16 Գբ:


7.	2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից նոութբուքի՝ էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը (ETEC) (կՎտժ/տարով) չպետք է գերազանցի՝
А կատեգորիայի համար՝ 27,00.
B կատեգորիայի համար՝ 36,00.
С կատեգորիայի համար՝ 60,50:
2-րդ աղյուսակում բերված՝ դիսկրետային տեսաքարտերի (dGfx) համար էլեկտրաէներգիայի սպառման արժեքների նկատմամբ կիրառվում են փոփոխություններ (Փուլ II):
8.	Համակարգիչը պետք է ապահովի քնի ռեժիմ եւ (կամ) այլ վիճակ, որն ապահովում է քնի ռեժիմի գործառությունը եւ որում սպառվող թույլատրելի հզորությունը չի գերազանցում քնի ռեժիմի համար պահանջները, այդ թվում՝
ա)	քնի ռեժիմում սպառվող հզորությունը չպետք է գերազանցի 5,00 Վտ՝ սեղանի համակարգիչներում եւ միաբլոկ սեղանի համակարգիչներում, ու 3,00 Վտ՝ նոութբուքերում.
բ)	սեղանի համակարգիչները եւ միաբլոկ սեղանի համակարգիչները, որոնց սպառվող հզորությունը պակաս է 10,00 Վտ-ից կամ հավասար դրան, կարող են չունենալ քնի ռեժիմ.
գ)	եթե համալրված է քնի ռեժիմում աշխատող WOL գործառույթով, ապա՝
կարող է կիրառվել 0,70 Վտ ավելացում թույլատրելի նորմատիվին.
համակարգիչը պետք է ստուգվի միացված եւ անջատված WOL գործառույթով եւ երկու դեպքերում էլ պետք է համապատասխանի սույն պահանջներին.
դ)	եթե համակարգիչը չի աջակցում Ethernet տեղային ցանցին, ապա այն պետք է փորձարկվի առանց միացված WOL գործառույթի:
9.	Սեղանի համակարգիչը, միաբլոկ համակարգիչը եւ նոութբուքը նվազագույն էներգասպառման վիճակում չպետք է սպառեն 0,50 Վտ-ից ավելի:
Համակարգիչը պետք է ապահովի այնպիսի վիճակ կամ էներգասպառման ռեժիմ, որի դեպքում սպառվող թույլատրելի հզորությունը պետք է լինի նվազագույն էներգասպառման վիճակին ներկայացվող պահանջից ոչ ավելի՝ երբ այն միացված է էլեկտրասնուցման ցանցին:
Եթե համակարգչի կազմի մեջ մտնում է տեղեկատվական դիսփլեյը կամ վիճակի ցուցիչը, ապա կարող է կիրառվել 0,50 Վտ ավելացում թույլատրելի նորմատիվին:
10.	Սեղանի համակարգիչը, միաբլոկ սեղանի համակարգիչը եւ նոութբուքը պետք է ապահովեն անջատման ռեժիմին ներկայացվող հետեւյալ պահանջների կատարումը՝
ա)	անջատված վիճակում սպառվող հզորությունը չպետք է գերազանցի 1,00 Վտ-ը:
բ)	համակարգիչը պետք է ապահովի անջատման ռեժիմ եւ (կամ) այլ վիճակ, որի դեպքում թույլատրելի հզորությունը պետք է լինի անջատման ռեժիմում էներգասպառմանը ներկայացվող պահանջներից ոչ ավելի, երբ այն միացված է սնուցման աղբյուրին.
գ)	եթե համակարգիչը համալրված է անջատման ռեժիմում աշխատող WOL գործառույթով, ապա՝
կարող է կիրառվել 0,70 Վտ ավելացում թույլատրելի նորմատիվին.
համակարգիչը պետք է ստուգվի միացված եւ անջատված WOL գործառույթով եւ երկու դեպքերում էլ պետք է համապատասխանի սույն պահանջներին.
դ)	եթե համակարգիչը չի աջակցում Ethernet տեղային ցանցին, ապա այն պետք է փորձարկվի առանց միացված WOL գործառույթի:
11.	Սեղանի համակարգչի, միաբլոկ սեղանի համակարգչի, սեղանի բարակ սպասառուի, աշխատանքային կայանի եւ փոքր սերվերի սնուցման բոլոր ներքին աղբյուրները պետք է ունենան հետեւյալ արժեքներից ոչ ցածր ՕԳԳ եւ հզորության գործակից՝
85 % ՕԳԳ՝ անվանական մեծությունից 50 % ելքային հզորության դեպքում.
82 % ՕԳԳ՝ անվանական մեծությունից 20 % եւ 100 % ելքային հզորության դեպքում.
0,9 հզորության գործակից՝ անվանական մեծությունից 100 % ելքային հզորության դեպքում:
75 Վտ-ից ցածր առավելագույն անվանական ելքային հզորությամբ ներքին սնուցման աղբյուրների վրա հզորության գործակցի մեծության մասով պահանջները չեն տարածվում:
12.	Համակարգիչ-սերվերի բլոկների եւ սնուցման աղբյուրների համար պետք է կատարվեն հետեւյալ էներգաարդյունավետության հետեւյալ պահանջները՝
ա)	մի քանի ելքային լարմամբ բոլոր սնուցման բլոկները (AC-DC տիպի) պետք է ունենան՝
ՕԳԳ՝ ոչ պակաս, քան՝
85 %՝ անվանական մեծությունից 50 % ելքային հզորության դեպքում.
82 %՝ անվանական մեծությունից 20 % եւ 100 % ելքային հզորության դեպքում.
հզորության գործակից՝ ոչ պակաս, քան՝
0,8՝ անվանական մեծությունից 20 % ելքային հզորության դեպքում.
0,9՝ անվանական մեծությունից 50 % ելքային հզորության դեպքում.
0,95՝ անվանական մեծությունից 100 % ելքային հզորության դեպքում.
բ)	մեկ (AC-DC տիպի) արտածմամբ եւ 500 Վտ-ից ոչ ավելի անվանական հզորությամբ բոլոր սնուցման աղբյուրները պետք է ունենան ՕԳԳ ոչ պակաս, քան՝
70 %՝ անվանական մեծությունից 10 % ելքային հզորության դեպքում.
82 %՝ անվանական մեծությունից 20 % ելքային հզորության դեպքում.
89 %՝ անվանական մեծությունից 50 % ելքային հզորության դեպքում.
85 %՝ անվանական մեծությունից 100 % ելքային հզորության դեպքում.
գ)	մեկ (AC-DC տիպի) արտածմամբ եւ 500 Վտ-ից ոչ ավելի անվանական հզորությամբ բոլոր սնուցման աղբյուրները պետք է ունենան հզորության գործակից՝ ոչ պակաս, քան՝
0,8՝ անվանական մեծությունից 20 % ելքային հզորության դեպքում.
0,9՝ անվանական մեծությունից 50 % ելքային հզորության դեպքում.
0,95՝ անվանական մեծությունից 100 % ելքային հզորության դեպքում.
դ)	մեկ (AC-DC տիպի) արտածմամբ եւ 500 Վտ-ից ավելի, սակայն 1000 Վտ-ից ոչ ավելի անվանական հզորությամբ բոլոր սնուցման աղբյուրները պետք է ունենան ՕԳԳ ոչ պակաս, քան՝
75 %՝ անվանական մեծությունից 10 % ելքային հզորության դեպքում.
85 %՝ անվանական մեծությունից 20 % եւ 100 % ելքային հզորության դեպքում.
89 %՝ անվանական մեծությունից 50 % ելքային հզորության դեպքում.
ե)	մեկ (AC-DC տեսակի) արտածմամբ եւ 500 Վտ-ից ավելի, սակայն 1000 Վտ-ից ոչ ավելի անվանական հզորությամբ բոլոր սնուցման աղբյուրները պետք է ունենան հզորության գործակից ոչ պակաս, քան՝
0,65՝ անվանական մեծությունից 10 % ելքային հզորության դեպքում.
0,8՝ անվանական մեծությունից 20 % ելքային հզորության դեպքում.
0,9՝ անվանական մեծությունից 50 % ելքային հզորության դեպքում.
0,95՝ անվանական մեծությունից 100 % ելքային հզորության դեպքում.
զ)	մեկ (AC-DC տեսակի) արտածմամբ եւ 1000 Վտ-ից ավելի անվանական հզորությամբ բոլոր սնուցման աղբյուրները պետք է ունենան ՕԳԳ ոչ պակաս, քան՝
80 %՝ անվանական մեծությունից 10 % ելքային հզորության դեպքում.
88 %՝ անվանական մեծությունից 20 % եւ 100 % ելքային հզորության դեպքում.
92 %՝ անվանական մեծությունից 50 % ելքային հզորության դեպքում.
է)	մեկ (AC-DC տեսակի) արտածմամբ եւ 1000 Վտ-ից ավելի անվանական հզորությամբ բոլոր սնուցման աղբյուրները պետք է ունենան հզորության գործակից ոչ պակաս, քան՝
0,8՝ անվանական մեծությունից 10 % ելքային հզորության դեպքում.
0,9՝ անվանական մեծությունից 20 % եւ 50 % ելքային հզորության դեպքում.
0,95՝ անվանական մեծությունից 100 % ելքային հզորության դեպքում:
13.	Սեղանի համակարգիչը, միաբլոկ սեղանի համակարգիչը եւ նոութբուքը պետք է ունենան էլեկտրասնուցման կառավարման գործառույթ կամ համանման գործառույթ, որը, երբ համակարգիչը չի կատարում հիմնական գործառույթը կամ, երբ այլ էներգասպառող սարքվածքներ կախված չեն դրա գործառութայնությունից, համակարգիչն ավտոմատ փոխարկում է քնի ռեժիմի համեմատ էլեկտրաէներգիայի ավելի ցածր սպառմամբ ռեժիմի, այդ թվում՝
ա)	WOL գործառույթով համակարգիչը պետք է Ethernet տեղային ցանցով քնի ռեժիմի կամ անջատման ռեժիմի անցնելու դեպքում նվազեցնի 1 գիգաբայթ վայրկյանում (Գբ/վրկ) բոլոր ցանցային միացումների աշխատանքի արագությունը.
բ)	քնի ռեժիմում «ակտիվացում» հրամանին հակազդումը ցանցային միացումների կամ օգտվողի միջերեսի սարքվածքների միջոցով դրա ստանալուց հետո պետք է լինի 5 վրկ-ից ոչ ավելի ուշացումով՝ հրաման ստանալուց մինչեւ այն պահը, երբ համակարգը դառնում է լիովին պատրաստ աշխատանքի համար՝ ներառյալ դիսփլեյը.
գ)	եթե համակարգիչը լրակազմվում է դիսփլեյով, ապա դիսփլեյի անցումը քնի ռեժիմի պետք է իրականացվի օգտվողի անգործության 10 րոպեն լրանալուց հետո.
դ)	Ethernet տեղային ցանցի աջակցմամբ համակարգիչը պետք է ունենա քնի ռեժիմի համար WOL գործառույթը (առկայության դեպքում) միացնելու եւ անջատելու հնարավորություն: Ethernet-ով համակարգիչը պետք է ունենա անջատման ռեժիմի համար WOL գործառույթը միացնելու եւ անջատելու հնարավորություն, եթե անջատման ռեժիմում աջակցվում է WOL գործառույթը.
ե)	եթե համակարգիչը քնի ռեժիմի կամ այնպիսի այլ վիճակի անցնելու հնարավորություն ունի, որն ապահովում է քնի ռեժիմի գործառութայնությունը, ապա այդ ռեժիմը պետք է կարգաբերված լինի օգտվողի անգործության 30 րոպեն լրանալուց հետո միանալու համար: Սնուցման կառավարման այդ գործառույթը պետք է արտադրողի կողմից տեղակայված լինի մինչեւ մատակարարումը.
զ)	օգտվողները պետք է ունենան անլար ցանցերը միացնելու կամ անջատելու հնարավորություն, եւ օգտվողներին պետք է տրամադրվեն այն խորհրդանիշերի, լուսային ցուցանշման կամ համարժեք ազդանշանների մասին հստակ տեղեկությունները, որոնք ցույց են տալիս, թե անլար ցանցերը միացված են, թե՝ անջատված:
14.	Տեխնիկական կանոնակարգի 13-րդ կետով նախատեսված՝ համակարգիչներին եւ սերվերներին կից ներկայացված շահագործման փաստաթղթերը պետք է դրանց բնութագրերի եւ պարամետրերի մասին պարունակեն հետեւյալ տեղեկությունները՝
ա)	սեղանի համակարգիչների, միաբլոկ սեղանի համակարգիչների եւ նոութբուքերի համար՝
ETEC արժեքը (կՎտժ-ով) եւ կառավարվող դիսփլեյով էներգասպառման մեծությունը, երբ բոլոր դիսկրետային տեսաքարտերը (dGfx) անջատված են ու համակարգը գործում է այդ վիճակում անջատվող UMA-ով.
ETEC արժեքը (կՎտժ-ով) եւ էներգասպառման մեծությունը, երբ բոլոր դիսկրետային տեսաքարտերը (dGfx) միացված են.
պարապուրդի վիճակում սպառվող հզորությունը (Վտ-ով).
քնի ռեժիմում սպառվող հզորությունը (Վտ-ով).
WOL գործառույթի աջակցմամբ (եթե կիրառելի է) քնի ռեժիմում սպառվող հզորությունը (Վտ-ով).
անջատման ռեժիմում սպառվող հզորությունը (Վտ-ով).
WOL գործառույթի աջակցմամբ (եթե կիրառելի է) անջատման ռեժիմում սպառվող հզորությունը (Վտ-ով).
անվանական ելքային հզորությունից 10 %, 20 %, 50 % եւ 100 % սպառման դեպքում սնուցման ներքին աղբյուրի ՕԳԳ-ն.
էլեկտրասնուցման արտաքին աղբյուրի ՕԳԳ-ն.
աղմուկի մակարդակը (հայտարարված ձայնային ճնշման մակարդակն ըստ համակարգչի «А» սանդղակի).
լիցքավորման ցիկլերի նվազագույն թիվը, որին կարող են դիմակայել կուտակիչները (միայն նոութբուքերի համար).
կայուն էներգասպառմանը հասնելու համար քայլերի հաջորդականությունը.
քնի ռեժիմի եւ (կամ) անջատման ռեժիմի ծրագրավորման ընտրության ընթացակարգի նկարագրությունը.
այն իրադարձությունների հաջորդականությունը, որոնք անհրաժեշտ են այն ռեժիմի հասնելու համար, որի ժամանակ սարքավորումն ավտոմատ անցնում է քնի ռեժիմի եւ (կամ) անջատման ռեժիմի.
պարապուրդի (հանգստի) վիճակի տեւողությունը՝ մինչեւ համակարգչի՝ քնի ռեժիմի կամ այլ վիճակի ավտոմատ անցնելը, որի ժամանակ հզորության սպառումը չի գերազանցում հզորության պահանջվող ապառումը քնի ռեժիմում.
օգտվողի անգործության ժամանակահատվածը, որը լրանալուն պես համակարգիչն ավտոմատ անցնում է այնպիսի սնուցման ռեժիմի, որն ավելի ցածր էներգասպառում ունի, քան քնի ռեժիմը.
օգտվողի անգործության ժամանակահատվածից հետո մինչեւ քնի ռեժիմի անցնելու ժամանակը.
օգտվողի համար նախատեսված՝ էլեկտրասնուցման կառավարման համակարգի էներգախնայողության ներուժի մասին տեղեկատվությունը.
օգտվողի համար նախատեսված՝ էլեկտրասնուցման կառավարման գործառական հնարավորությունների մասին տեղեկատվությունը.
սնդիկ պարունակող ներկառուցված դիսփլեյով համակարգիչների համար X,X մգ գրառման ձեւաչափով սնդիկի ընդհանուր պարունակությունը.
բ)	մեկ կամ մի քանի այնպիսի կուտակիչներով աշխատող նոութբուքերի համար, որոնք կարող են փոխարինվել ոչ պրոֆեսիոնալ օգտվողների կողմից, ի լրումն սույն կետի «ա» ենթակետում նշված տեղեկատվության՝ շահագործման փաստաթղթերում եւ նոութբուքի արտաքին փաթեթվածքի վրա պետք է առկա լինի հետեւյալ մակագրությունը՝ «Տվյալ սարքվածքի կուտակիչը չի կարող օգտվողի կողմից ինքնուրույնաբար հեշտությամբ փոխարինվել».
գ)	աշխատանքային կայանների, շարժական աշխատանքային կայանների, սեղանի «բարակ սպասառուների», փոքր սերվերների եւ համակարգիչ-սերվերների համար՝
էլեկտրասնուցման ներքին (արտաքին) աղբյուրի ՕԳԳ-ն.
սպառվող առավելագույն հզորությունը (Վտ-ով).
պարապուրդի վիճակում սպառվող հզորությունը (Վտ-ով).
քնի ռեժիմում սպառվող հզորությունը (Վտ-ով).
անջատման ռեժիմում սպառվող հզորությունը (Վտ-ով).
համակարգչի աղմուկի մակարդակը (հայտարարված ձայնային ճնշման մակարդակն ըստ «А» սանդղակի):
15.	Եթե համակարգչի եւ (կամ) սերվերի մոդելն ունի մի քանի կազմաձեւեր, ապա շահագործման փաստաթղթերը կարող են պարունակել սույն պահանջների 14-րդ կետում նշված տեղեկությունները միայն համակարգիչների եւ (կամ) սերվերների տվյալ կատեգորիայի մեջ ամենաբարդ կազմաձեւի համար: Ընդ որում, պետք է թվարկվեն համակարգչի եւ (կամ) սերվերի տվյալ մոդելի բոլոր այն կազմաձեւերը, որոնց վրա տարածվում է նշված տեղեկատվությունը:
16.	Տեխնիկական կանոնակարգի 23-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված՝ համակարգիչներին եւ (կամ) սերվերներին կցվող փաստաթղթերի փաթեթի մեջ համակարգիչների եւ (կամ) սերվերների համար լրացուցիչ պետք է ներառվի հետեւյալ տեղեկատվությունը՝
ա)	սեղանի համակարգիչների, միաբլոկ սեղանի համակարգիչների եւ նոութբուքերի համար՝
սույն պահանջների 14-րդ կետի «ա» ենթակետի 2 – 12 պարբերություններում նշված տեղեկատվությունը սահմանելիս օգտագործված չափման մեթոդիկան.
փորձարկման պարամետրերի արժեքները չափումների ընթացքում.
փորձարկման լարման (Վ-ով) եւ հաճախականության (Հց-ով) արժեքները.
էլեկտրամատակարարման համակարգում ընդհանուր ներդաշնակ աղավաղումների արժեքները.
էլեկտրական փորձարկումներ անցկացնելու համար օգտագործվող չափիչ սարքերի եւ փորձարկման սարքավորումների մասին տեղեկատվությունը.
բ)	աշխատանքային կայանների, շարժական աշխատանքային կայանների, սեղանի «բարակ սպասառուների», փոքր սերվերների եւ համակարգիչ-սերվերների համար՝
փորձարկման պարամետրերի արժեքները չափումների ընթացքում.
փորձարկման լարման (Վ-ով) եւ հաճախականության (Հց-ով) արժեքները.
էլեկտրամատակարարման համակարգում ընդհանուր ներդաշնակ աղավաղումների արժեքները.
էլեկտրական փորձարկումներ անցկացնելու համար օգտագործվող սարքերի, կայանքների եւ սխեմաների փաստաթղթերը.
արտադրանքի A, B, C կամ D կատեգորիա.
սնուցման ներքին (արտաքին) աղբյուրի արդյունավետությունը.
առավելագույն հզորությունը (Վտ-ով).
հզորությունը պարապուրդի վիճակում (հանգստի վիճակում) (Վտ-ով).
քնի ռեժիմում հզորությունը (Վտ-ով).
անջատված վիճակում հզորությունը (Վտ-ով).
տեխնիկական կանոնակարգի 15-րդ կետի «գ» ենթակետում նշված տեղեկատվությունը սահմանելիս օգտագործված չափման մեթոդիկան:

V. Համակարգիչների եւ սերվերների էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի թույլատրելի շեղումները դրանք շրջանառության մեջ դրվելուց հետո փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս
17.	Շրջանառության մեջ դնելուց հետո համակարգիչների եւ սերվերների էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս պետք է փորձարկվի համակարգչի կամ սերվերի յուրաքանչյուր մոդելի (կազմաձեւի) 1 տիպային օրինակ: Համակարգչի կամ սերվերի մոդելը (կազմաձեւը) համարվում է սույն փաստաթղթի պահանջներին համապատասխանող, եթե դրա նկատմամբ կիրառվող պահանջների ցանկի համար՝
ա)	սույն պահանջների 8-րդ կետի «բ» ենթակետում եւ 4 – 7 կետերում նշված պարամետրերի համար չափված օգտագործվող հզորությունը չի գերազանցում թույլատրելի սահմանային արժեքներն ավելի, քան 7 %-ով.
բ)	սույն պահանջների 8-րդ կետի «ա» եւ «գ» ենթակետում նշված պարամետրերի համար չափված օգտագործվող հզորությունը՝ միացված WOL գործառույթի դեպքում թույլատրելի նորմատիվին ավելացմամբ եւ անջատված WOL գործառույթի դեպքում առանց այդպիսի ավելացման չի գերազանցում թույլատրելի սահմանային արժեքներն ավելի, քան 7 %-ով.
գ)	սույն պահանջների 9-րդ կետի առաջին եւ երրորդ պարբերություններում նշված պարամետրերի համար չափված սպառվող հզորությունը՝ տեղեկատվական դիսփլեյի կամ վիճակի ցուցասարքի առկայության դեպքում թույլատրելի նորմատիվին ավելացմամբ չի գերազանցում թույլատրելի սահմանային արժեքներն ավելի, քան 0,10 Վտ-ով.
դ)	սույն պահանջների 9-րդ կետի առաջին եւ երրորդ պարբերություններում նշված պարամետրերի համար չափված սպառվող հզորությունը՝ տեղեկատվական դիսփլեյի կամ վիճակի ցուցասարքի առկայության դեպքում թույլատրելի նորմատիվին ավելացմամբ չի գերազանցում թույլատրելի սահմանային արժեքներն ավելի, քան 0,10 Վտ-ով.
ե)	սույն պահանջների 10-րդ կետի «ա» եւ «գ» ենթակետում նշված պարամետրերի համար չափված սպառվող հզորությունը՝ միացված WOL գործառույթի դեպքում թույլատրելի նորմատիվին ավելացմամբ եւ անջատված WOL գործառույթի դեպքում առանց այդպիսի ավելացման չի գերազանցում թույլատրելի սահմանային արժեքներն ավելի, քան 0,10 Վտ-ով.
զ)	սույն պահանջների 10-րդ եւ 11-րդ կետերում նշված բլոկների եւ սնուցման աղբյուրների էներգաարդյունավետության չափված պարամետրերի միջին արժեքները ցածր չեն թույլատրելի սահմանային արժեքներից ավելի, քան 2 %-ով՝ ՕԳԳ-ի համար եւ ավելի, քան 10 %-ով՝ հզորության գործակցի համար.
է)	Ethernet տեղային ցանցով քնի ռեժիմի կամ անջատման ռեժիմի անցնելու դեպքում 1 գիգաբայթ վայրկյանում (Գբ/վրկ) բոլոր ցանցային միացումների աշխատանքի արագության նվազեցումը եւ քնի ռեժիմի անցնելու ու աշխատանքի ռեժիմի վերադառնալու ժամանակային միջակայքերի մեծությունը, ինչպես նաեւ սնուցման կառավարումն ակտիվացնելու մյուս պարամետրերը համապատասխանում են սույն պահանջների 13-րդ կետում նշված պահանջներին:
18.	Եթե համակարգչի կամ սերվերի մոդելը (կազմաձեւը) չի համապատասխանում սույն պահանջների 17-րդ կետում նշված պահանջներին, ապա ստուգվում է համակարգչի կամ սերվերի նույն մոդելի (կազմաձեւի) 3 պատահականորեն ընտրված նմուշ:
Համակարգչի կամ սերվերի մոդելը համարվում է սույն պահանջների պահանջներին համապատասխանող, եթե այդ 3 նմուշների չափումների արդյունքների միջին արժեքը համապատասխանում է սույն պահանջների 17-րդ կետի «ա» – «է» ենթակետերում նշված պահանջներին:
Այլ դեպքերում համակարգչի կամ սերվերի տվյալ մոդելը (կազմաձեւը) անհրաժեշտ է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։
______________


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 18
«Էներգասպառող սարքվածքների 
էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկականկանոնակարգի 
(ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	)

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
ջրի պոմպերի էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող

I. Կիրառման ոլորտը
1.	Սույն պահանջները տարածվում են Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող՝ մաքուր ջրի վերամղման համար նախատեսված ինքնավար եւ ինտեգրված (մեկ այլ սարքավորման մեջ ներկառուցված) պոմպերի (այսուհետ՝ ջրի պոմպեր) վրա, բացառությամբ՝
ա)	բացառապես հրդեհաշիջման նպատակների համար նախատեսված պոմպերի.
բ)	մինուս 10° С-ից ցածր կամ 120° С-ից բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում ջրի վերամղման համար հատուկ նախատեսված պոմպերի, պայմանով, որ դա նշված է սույն պահանջների 7-րդ կետում նշված շահագործման փաստաթղթերում.
գ)	ծավալային պոմպերի.
դ)	ինքնաներծծող ջրի պոմպերի:
Եթե ջրի պոմպերի մասով ընդունվել են Միության այլ տեխնիկական կանոնակարգեր (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգեր), որոնցով սահմանվում են դրանց ներկայացվող պահանջները, ապա ջրի պոմպերը պետք է համապատասխանեն Միության բոլոր այն տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրանց վրա։

II. Հիմնական հասկացությունները
2.	Սույն պահանջները կիրառելու նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը՝
բարձակային միաբլոկ ջրի պոմպ (ESCC)՝ առանցքային մուտքով ջրի պոմպ, որում շարժիչի երկարացված լիսեռը ծառայում է որպես պոմպի լիսեռ.
բարձակային ջրի պոմպ՝ չոր շարժաբերով եւ առանցքային մուտքով միաստիճան կենտրոնախույս ջրի պոմպ, որը նախատեսված է 6-ից մինչեւ 80 պտ/ր պտտման բերված արագությամբ մինչեւ 16 բար ճնշման պայմաններում կիրառելու համար, որի անվանական մատուցումը կազմում է 6 մ3/ժ (1,667x10-3 մ3/վրկ)-ից ոչ պակաս, առավելագույն հզորությունը լիսեռի վրա՝ 150 կՎտ, 1450 պտ/ր պտտման անվանական արագության դեպքում առավելագույն ճնշամղումը՝ 90 մ եւ 2900 պտ/ր պտտման անվանական արագության դեպքում առավելագույն ճնշամղումը՝ 140 մ.
բարձակային ջրի պոմպ (ESOB)՝ առանցքային առբերումով եւ սեփական առանցքակալային հանգույցով ջրի պոմպ.
C հաստատուն՝ որոշակի տիպի ջրի պոմպերի համար հաստատուն մեծություն, որը քանակական ձեւով որոշում է այդ տիպի պոմպերի արդյունավետության տարբերությունը.
ջրի պոմպի օգտակար գործողության գործակից (ՕԳԳ) (η)՝ պոմպի միջով անցնելիս հեղուկին փոխանցվող մեխանիկական էներգիայի հարաբերությունը պոմպի լիսեռի վրա մեխանիկական հզորության նկատմամբ.
գծային բարձակային միաբլոկ ջրի պոմպ (ESCCi)՝ բարձակային միաբլոկ ջրի պոմպ, որում մուտքի եւ ելքի խողովակաոստները դասավորված են մեկ առանցքի երկայնքով.
էներգաարդյունավետության նվազագույն ցուցիչ (MEI)՝ անչափ մեծություն, որը բնութագրում է ջրի պոմպերի արդյունավետությունն օպտիմալ կետում՝ մասնակի բեռնման եւ գերբեռնման դեպքում.
բազմաստիճան ուղղաձիգ պոմպ (MS-V)՝ մեկուսացված շարժաբերով բազմաստիճան (i>1) կենտրոնախույս պոմպ, որում բանող անիվները մոնտաժված են ուղղահայաց դասավորված այնպիսի լիսեռի վրա, որը հաշվարկված է մինչեւ 25 բար ճնշման համար՝ 2900 պտ/ր պտտման անվանական արագության եւ 100 մ3/ժ (27,78 x 10-3 մ3/վրկ) ջրի առավելագույն մատուցման դեպքում.
բազմաստիճան սուզապոմպ (MSS)՝ 4 դյույմ (10,16 սմ) կամ 6 դյույմ (15,24 սմ) կազմող արտաքին անվանական տրամագծով բազմաստիճան (i>1) կենտրոնախույս պոմպ, որը նախատեսված է 0° C-ից մինչեւ 90° C աշխատանքային ջերմաստիճանում եւ 2900 պտ/ր պտտման անվանական արագության դեպքում հորատանցքում օգտագործելու համար.
մեկուսացված շարժաբերով պոմպ՝ պոմպ, որում բանող անիվի խոռոչը եւ շարժաբերը միմյանցից մեկուսացված են, ընդ որում վերամղվող հեկուղի հետ շարժաբերի հպումը բացառված է.
մասնակի բեռնում (PL)՝ ջրի պոմպի բանող կետ, որում մատուցումը կազմում է օպտիմալ կետում մատուցման 75 %-ը.
անվանական հզորություն՝ արտադրողի կողմից սահմանված հզորություն մատուցման նորմալ պայմաններում եւ տրված ճնշման դեպքում.
ջրի ծավալային պոմպ՝ ջրի պոմպ, որում մաքուր ջուրը դեպի պոմպի ելք է տեղափոխվում որոշակի չափաբաժիններով.
գերբեռնվածք (OL)՝ ջրի պոմպի բանող կետ, որում մատուցումը կազմում է օպտիմալ կետում մատուցման 110 %-ը.
լիաչափ բանող անիվ՝ որոշակի տիպաչափսի պոմպի համար առավելագույն տրամագծի բանող անիվ.
պտտման բերված արագություն ns (արագընթացության գործակից)՝ մեծություն, որը որոշվում է պոմպի բանող անիվի չափսերով եւ ձեւով՝ ճնշման, մատուցման եւ լիսեռի պտտման հաճախության տրված արժեքների դեպքում՝


որտեղ՝
ճնշում (Н)՝ պոմպի ազդեցության տակ ձեռք բերված եւ ջրի սյան մետրերով արտահայտված՝ ջրի հիդրավլիկ էներգիա.
պտտման հաճախություն (n)՝ պոմպի լիսեռի մեկ րոպեում պտույտների թիվ. 
մատուցում (Q)՝ պոմպի միջով հոսող ջրի ծավալային հոսք (մ3 /վրկ-ում).
աստիճանների թիվ (i)՝ պոմպում բանող անիվների քանակ. 
օպտիմալ կետ (ВЕР)՝ ջրի պոմպի բանող կետ, որում մաքուր սառը ջուր վերամղելիս պոմպի ՕԳԳ-ի արժեքը հասնում է առավելագույնի.
բանող անիվ՝ կենտրոնախույս պոմպի պտտվող մաս, որը վերամղվող հեղուկին էներգիա էփոխանցում .
ինքնաներծծող ջրի պոմպ՝ պոմպ, որը ունակ է աշխատելու ջրի մասնակի լցման դեպքում.
կենտրոնախույս ջրի պոմպ՝ պոմպ, որը նախատեսված է մաքուր ջրի վերամղման համար՝ ջրի վրա հիդրոդինամիկական ուժերի ներգործության միջոցով.
մաքուր ջուր՝ ջուր, որում պինդ չլուծված ազատ մասնիկների պարունակությունը չի գերազանցում 0,25 կգ/մ3 եւ պինդ լուծված նյութերի պարունակությունը կազմում է ոչ ավելի քան 50 կգ/մ3 պայմանով, որ ջրում գազի ընդհանուր պարունակությունը չի գերազանցում հագեցման ծավալը (մինչեւ մինուս 10° C ջերմաստիճան ջրի սառչումը կանխելու համար օգտագործվող հավելույթները հաշվի չեն առնվում).
սառը մաքուր ջուր՝ 1,5 x 10-6 մ2 /վրկ առավելագույն կինեմատիկական մածուցիկությամբ, 1050 կգ/մ3 առավելագույն խտությամբ եւ 40° C առավելագույն ջերմաստիճանի՝ պոմպի փորձարկումների ժամանակ օգտագործվող մաքուր ջուր:

III. Ջրի պոմպերի էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջները եւ էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների որոշման առանձնահատկությունները
3.	Ջրի պոմպերի համար պետք է անցկացվեն համապատասխան չափումներ (փորձարկումներ) եւ բանող անիվի լրիվ տրամագծի դեպքում ճնշմղման եւ օպտիմալ կետում (BEP) մատուցման համար սառը մաքուր ջրի վերամղման, թերբեռնման (PL) եւ գերբեռնման (OL) դեպքում որոշվեն էներգաարդյունավետության նվազագույն ցուցիչի (MEI) արժեքները:
4.	Օպտիմալ կետում (BEP) նվազագույն պահանջվող ՕԳԳ-ն հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝
(ηBEP) min requ = 88,59. x + 13,46. y – 11,48. x2 – 0,85.y2 – 0,38.x . y – CpumpType, rpm,

որտեղ՝
x = ln(ns).
у = ln(Q).
nS-ը՝ պտտման բերված արագությունն է րոպեում-1.
Q-ն՝ մատուցումը (մ3 /ժ-ով).
Ln-ը՝ բնական լոգարիթմի նշանն է.
CPumpType, rpm՝ պոմպի տիպի (Pump Type), պտտման արագության (պտ/ր-ով (rpm)) եւ էներգաարդյունավետության նվազագույն ցուցիչների (MEI) համար C հաստատունի արժեքները բերված են աղյուսակում:

Աղյուսակ
Էներգաարդյունավետության նվազագույն ցուցիչները (MEI) եւ դրանց համապատասխանող C հաստատունները՝ պայմանավորված պոմպի տիպով եւ դրա արագությամբ
	MEI-ի համար C-ի արժեքը
CPumpType, rpm
(պոմպի տիպը, պտ/ր)
	MEI = 0,10
	MEI = 0,40

	C (ESOB, 1450)
	132,58
	128,07

	C (ESOB, 2900)
	135,60
	130,27

	C (ESCC, 1450)
	132,74
	128,46

	C (ESCC, 2900)
	135,93
	130,77

	C (ESCCI, 1450)
	136,67
	132,30

	C (ESCCI, 2900)
	139,45
	133,69

	C (MS-V, 2900)
	138,19
	133,95

	C (MSS, 2900)
	134,31
	128,79



100-տոկոսանոց մատուցման (ηВЕР) դեպքում պահանջների մասով թերբեռնման (PL) եւ գերբեռնման (OL) պայմաններում նվազագույն պահանջվող ՕԳԳ-ն հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝
(ηPL) min, requ = 0,947·( ηВЕР) min requ.
(ηOL) min, requ = 0,985 (ηВЕР) min requ:

ՕԳԳ-ի բոլոր արժեքները վերաբերում են բանող անիվի անվանական կամ լրիվ (առանց ճշտման կամ ձեւաճշտման) տրամագծին: Բազմաստիճանավոր ուղղաձիգ ջրի պոմպը պետք է փորձարկվի եռաստիճան տարբերակի համար (i = 3): Բազմաստիճանավոր սուզապոմպը պետք է փորձարկվի իննաստիճան տարբերակի համար (i = 9): Եթե պոմպը աստիճանների տրված քանակ չի կարող ունենալ, ապա ընտրվում է աստիճանների թվով ամենամոտ պոմպը:
5.	Ջրի պոմպերը պետք է համապատասխանեն էներգետիկ արդյունավետության հետեւյալ պահանջներին՝
ա)	2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից՝
տեխնիկական կանոնակարգի սույն պահանջների 4-րդ կետին համապատասխան չափելիս օպտիմալ կետում (BEP) C արժեքով MEI = 0,1-ի համար (ηBEP) min requ արժեքից ոչ ցածր ՕԳԳ η.
սույն պահանջների 4-րդ կետին համապատասխան չափելիս մասնակի բեռնման (PL) դեպքում C արժեքով MEI = 0,1-ի համար (ηPL) min, requ արժեքից ոչ ցածր ՕԳԳ η.
սույն պահանջների 4-րդ կետին համապատասխան չափելիս գերբեռնման (OL) դեպքում C արժեքով MEI = 0,1-ի համար (ηOL) min, requ արժեքից ոչ ցածր ՕԳԳ η.
ա)	2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ից՝
սույն պահանջների 4-րդ կետին համապատասխան չափելիս օպտիմալ կետում (BEP) դեպքում C արժեքով MEI = 0,4-ի համար (ηвер) min, requ արժեքից ոչ ցածր ՕԳԳ η.
սույն պահանջների 4-րդ կետին համապատասխան չափելիս մասնակի բեռնման (PL) դեպքում C արժեքով MEI = 0,4-ի համար (ηPL) min, requ արժեքից ոչ ցածր ՕԳԳ η.
սույն պահանջների 4-րդ կետին համապատասխան չափելիս գերբեռնվածքի (OL) դեպքում C արժեքով MEI = 0,4-ի համար (ηOL) min, requ արժեքից ոչ ցածր ՕԳԳ η.
6.	Ջրի պոմպերի մականշվածքը պետք է պարունակի դրանց բնութագրերի մասին հետեւյալ տեղեկատվությունը՝
էներգաարդյունավետության նվազագույն ցուցիչը (MEI) հետեւյալ գրառման ձեւով՝ «MEI > [х,хх]».
ջրի հիդրավլիկ պոմպի ՕԳԳ-ն (տոկոսներով) բանող անիվի ճշգրտված տրամագծի դեպքում [хх,х]:
7.	«Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ	 /20	) (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) 13-րդ կետով նախատեսված՝ ջրի պոմպերին կցվող շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն սույն փաստաթղթի 6-րդ կետով նախատեսված տեղեկատվությունը, ինչպես նաեւ դրանց բնութագրերի եւ պարամետրերի մասին հետեւյալ տեղեկությունները՝
ստանդարտ տեքստ. «լավագույն ՕԳԳ-ով ջրի պոմպի MEI-ի չափանմուշային արժեքը > 0,70» կամ «MEI-ի չափանմուշային արժեքը > 0,70».
պոմպի աշխատանքային բնութագրերը, այդ թվում՝ էներգետիկ արդյունավետության բնութագրերը.
պոմպի քանդմանը, կրկնակի օգտագործմանը եւ օգտահանմանը վերաբերող տեղեկատվությունը.
ստանդարտ տեքստ. «Ճշգրտված բանող անիվով պոմպի էներգետիկ արդյունավետությունը սովորաբար ցածր է, քան բանող անիվի լրիվ տրամագծով ստանդարտ պոմպի էներգետիկ արդյունավետությունը: Բանող անիվի ճշտման (ձեւաճշտման) միջոցով պոմպը հարմարեցված է տրված բանող կետում ցածր էներգասպառմամբ աշխատելու համար: Էներգաարդյունավետության նվազագույն ցուցիչը (MEI) վերաբերում է բանող անիվի լրիվ տրամագծին».
ստանդարտ տեքստ. «Տվյալ ջրի պոմպի գործողությունը աշխատանքի տարբեր պահերին կարող է արդյունավետ եւ տնտեսող լինել, եթե այն վերահսկվում է, օրինակ՝ պոմպի արագությունը համակարգում կարգավորելու միջոցով».
ստանդարտ տեքստ՝ միայն մինուս 10° С-ից ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում մաքուր ջրի վերամղման համար հատուկ նախատեսված պոմպերի համար. «Միայն մինուս 10° С-ից ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում օգտագործելու համար».
ստանդարտ տեքստ՝ միայն 120° С-ից բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում մաքուր ջրի վերամղման համար հատուկ նախատեսված պոմպերի համար. «Միայն 120° С-ից բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում օգտագործելու համար».
եթե պոմպը նախատեսված է մինուս 10° С-ից ցածր կամ 120° С-ից բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում մաքուր ջրի վերամղման համար, ապա պետք է նշված լինեն համապատասխան տեխնիկական պարամետրերը եւ բնութագրերը:

IV. Ջրի պոմպերի էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի թույլատրելի շեղումները դրանք շրջանառության մեջ դնելուց հետո փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս
8.	Ջրի պոմպերի՝ շրջանառության մեջ դնելուց հետո փորձարկումները (չափումները) անցկացնելիս պետք է փորձարկվի յուրաքանչյուր մոդելի ջրի պոմպի 1 տիպային օրինակ։ Ջրի պոմպի մոդելը համարվում է սույն փաստաթղթի պահանջներին համապատասխանող, եթե թերբեռնման եւ գերբեռնման դեպքում օպտիմալ կետում չափված ջրի պոմպի էներգետիկ արդյունավետությունը (ηВЕР , ηPL եւ ηOL) սույն պահանջների 5-րդ կետում նշված արժեքներից ավելի, քան 5%-ով ցածր չէ:
Եթե ջրի պոմպի մոդելը համարվում է սույն կետի առաջին պարբերությունում նշված՝ սույն պահանջներին չհամապատասխանող, ապա ստուգվում է ջրի պոմպի եւս երեք օրինակ: Ջրի պոմպի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե այդ 3 նմուշների փորձարկումների (չափումների) ηВЕР, ηPL եւ ηOL արդյունքների միջին արժեքը սույն կետի առաջին պարբերությունում նշված արժեքներից ցածր չէ:
Այլ դեպքերում ջրի պոմպի տվյալ մոդելը հարկ է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։
________________
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«Էներգասպառող սարքվածքների 
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(ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	)

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
օդորակիչների եւ սենյակի օդափոխիչների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող

I. Կիրառման ոլորտը
1.	Սույն պահանջները տարածվում են Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող՝ էլեկտրական ցանցից սնվող 12 կՎտ-ից ոչ ավելի հովացման եւ (կամ) տաքացման անվանական հզորությամբ օդորակիչների (այսուհետ՝ օդորակիչներ) վրա, ինչպես նաեւ 125 Վտ-ից ոչ ավելի անվանական սպառվող հզորությամբ սենյակի օդափոխիչների (օդափոխիչներ) վրա` բացառությամբ
ա)	օդորակիչների, որոնցում գոլորշիչով եւ (կամ) կոնդենսատորով օդը որպես ջերմափոխանակման միջավայր չի օգտագործում.
բ)	օդորակիչների եւ օդափոխիչների, որոնք, բացի էլեկտրաէներգիայից, աշխատում են էներգիայի այլ տեսակների օգտագործման հաշվին:
Եթե օդորակիչների եւ օդափոխիչների մասով ընդունվել են դրանց նկատմամբ պահանջներ սահմանող՝ Միության այլ տեխնիկական կանոնակարգեր (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգեր), ապա օդորակիչները եւ օդափոխիչները պետք է համապատասխանեն Միության բոլոր այն տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին, որոնց գործողությունը դրանց վրա տարածվում է։

II. Հիմնական հասկացությունները
2.	Սույն պահանջները կիրառելու նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը՝
ակտիվ ռեժիմ՝ օդորակիչի՝ հովացման կամ տաքացման աշխատանքի ռեժիմ, որի դեպքում տարածքում օդի պահանջվող ջերմաստիճանն ապահովելու համար օդորակիչը կարող է միացվել եւ անջատվել.
օդափոխիչ՝ սարք, որը գլխավորապես նախատեսված է հովացման նպատակով մարդու մարմինը կամ դրա մասերը շրջափչող օդային հոսք ստեղծելու համար` ներառյալ լրացուցիչ ֆունկցիաներով (օրինակ` լուսավորում եւ (կամ) թեթեւ լուսավորում, հեռավար կառավարում, ներկայության տվիչ, թայմեր, անջատման կասեցում, խոնավության տվիչ, օդի խոնավացուցիչ եւ (կամ) իոնարար, օդային հոսքը պտտելու (թեքելու) ֆունկցիա եւ այլն) օդափոխիչները.
«աշխատանքի ժամանակ անջատման ռեժիմում (HOFF)»՝ համապատասխան սեզոնով եւ տրված ֆունկցիայով պայմանավորված՝ մեկ տարում ժամերով (ժ/տարի) աշխատանքի գումարային ժամանակահատված, որի ընթացքում էներգասպառող սարքվածքը գտնվում է անջատված ռեժիմում.
աշխատանքի ժամանակ սպասման ռեժիմում (HSB)՝ համապատասխան սեզոնով եւ տրված ֆունկցիայով պայմանավորված՝ մեկ տարում ժամերով (ժ/տարի) աշխատանքի գումարային ժամանակահատված, որի ընթացքում էներգասպառող սարքվածքը գտնվում է սպասման ռեժիմում.
աշխատանքի ժամանակ անջատված ջերմակարգավորիչով ռեժիմում (HTO)՝ համապատասխան սեզոնով եւ տրված ֆունկցիայով պայմանավորված՝ մեկ տարում ժամերով (ժ/տարի) աշխատանքի գումարային ժամանակահատված, որի ընթացքում օդորակիչը գտնվում է անջատված ջերմակարգավորիչով աշխատանքի ռեժիմում.
աշխատանքի ժամանակ հենատուփային տաքացուցիչով ռեժիմում (Hск)՝ համապատասխան սեզոնով եւ տրված ֆունկցիայով պայմանավորված՝ մեկ տարում ժամերով (ժ/տարի) աշխատանքի գումարային ժամանակահատված, որի ընթացքում օդորակիչը գտնվում է միացված ճնշակային հենատուփի տաքացուցիչով աշխատանքի ռեժիմում.
օդափոխիչի աշխատանքի ժամանակ ակտիվ ռեժիմում (HCE)՝ ենթադրաբար ակնկալվող՝ մեկ տարում ժամերով (ժ/տարի) աշխատանքի գումարային ժամանակահատված, որի ընթացքում օդափոխիչն ապահովում է օդի առավելագույն հոսքի ստեղծումը.
տաքացման համար էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառում (QHE)՝ որոշակի ջեռուցման սեզոնի ընթացքում տաքացման համար էներգիայի տարեկան չափանմուշային սպառումն ապահովելու համար օդորակիչով էլեկտրաէներգիայի սպառում (կՎտժ/տարի-ով), որը հավասար է՝
տաքացման համար էներգիայի տարեկան չափանմուշային սպառման գումարին՝ բաժանած տաքացման ակտիվ ռեժիմում (SCOPon) սեզոնային էներգաարդյունավետության վրա.
անջատված ջերմակարգավորիչով աշխատանքի ռեժիմում, սպասման եւ անջատման ռեժիմներում, ինչպես նաեւ հենատուփային տաքացուցիչով աշխատանքի ռեժիմում ջեռուցման սեզոնի ընթացքում էլեկտրաէներգիայի սպառման գումարին.
հովացման համար էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառում (QCE)՝ հովացման համար էներգիայի տարեկան չափանմուշային սպառումն ապահովելու համար օդորակիչով էլեկտրաէներգիայի սպառում (կՎտժ/տարի-ով), որը հավասար է՝
հովացման համար էներգիայի տարեկան չափանմուշային սպառման գումարին՝ բաժանած հովացման ակտիվ ռեժիմում (SEERon) սեզոնային էներգաարդյունավետության վրա.
անջատված ջերմակարգավորիչով աշխատանքի ռեժիմում, սպասման եւ անջատման ռեժիմներում, ինչպես նաեւ հենատուփային տաքացուցիչով աշխատանքի ռեժիմում հովացման սեզոնի ընթացքում էլեկտրաէներգիայի սպառման գումարին.
երկուղի օդորակիչ՝ օդորակվող տարածքի ներսում պատին մոտ ամբողջությամբ տեղադրվող օդորակիչ, որում հովացման կամ տաքացման ժամանակ կոնդենսատորը կամ գոլորշիչը շրջափչող օդը մատուցվում է դրսից մեկ ուղով եւ դուրս է մղվում տարածքի սահմաններից մյուս ուղով.
բինի տեւողություն՝ սեզոնի ընթացքում hj ժամերի քանակ, երբ ջերմաստիճանաժամանակային միջակայքում (բինում) գերակշռում է Tj արտաքին օդի ջերմաստիճանը.
արտաքին օդի ջերմաստիճանը` Tj արտաքին օդի ջերմաստիճանի եւ տարածքում Tin օդի ջերմաստիճանի պայմաններում հովացման Pdc(Tj) կամ տաքացման Pdh(Tj) ռեժիմում գոլորշասեղմումային ցիկլի աշխատանքն ապահովելու համար սպառվող՝ արտադրողի կողմից կՎտ-ով նշված՝ օդորակիչի հզորություն.
հայտարարված էներգաարդյունավետություն տաքացման ռեժիմում (COPd(Tj))»՝ արտադրողի կողմից նշված՝ Tj արտաքին օդի ջերմաստիճաններին համապատասխանող՝ j ցուցիչով սահմանափակ քանակությամբ ջերմաստիճանաժամանակային միջակայքերի (բիների) համար տաքացման ռեժիմում օդորակիչի էներգաարդյունավետություն.
հայտարարված էներգաարդյունավետություն հովացման ռեժիմում (EERd(Tj))»՝ արտադրողի կողմից նշված՝ Tj արտաքին օդի ջերմաստիճաններին համապատասխանող՝ j ցուցիչով սահմանափակ քանակությամբ ջերմաստիճանաժամանակային միջակայքերի (բիների) համար հովացման ռեժիմում օդորակիչի էներգաարդյունավետություն.


օդորակիչ՝ ջերմային պոմպի գոլորշասեղմումային ցիկլի օգտագործման հաշվին տարածքում օդը հովացնելու եւ (կամ) տաքացնելու համար նախատեսված սարքվածք, որը գործողության մեջ է դրվում էլեկտրական ճնշակի միջոցով, ներառյալ այնպիսի լրացուցիչ ֆունկցիաներ ունեցող օդորակիչները, ինչպիսիք են օդափոխություն, խոնավության նվազեցում եւ օդի մաքրում, էլեկտրատաքացուցիչի միջոցով օդի լրացուցիչ տաքացում, ինչպես նաեւ օդորակիչներ, որոնք կոնդենսատորի վրա կարող են գոլորշիացնել օդը (գոլորշիչի վրա խտացվող կամ դրսից մատուցվող), եթե, ընդ որում, դրանք կարող են աշխատել միայն օդի հետ առանց ջրի լրացուցիչ մատուցման.
հզորության գործակից՝ օդորակիչի բոլոր շահագործվող հանգույցների եւ ներքին բլոկի սարքվածքների համար ստանդարտ անվանական պայմաններում հովացման եւ (կամ) տաքացման ժամանակ արտադրողի կողմից հայտարարված ընդհանուր հզորության հարաբերությունն օդորակիչի բոլոր հանգույցների եւ արտաքին բլոկի սարքվածքների համար նույն հայտարարված հզորության նկատմամբ.
արդյունավետության կորստի գործակից՝ աշխատանքի ցիկլային ռեժիմի պատճառով (ակտիվ ռեժիմում ճնշակի միացում (անջատում)) արդյունավետության կորստի մեծություն, որը որոշվում է հովացման ռեժիմի (Cdc) եւ (կամ) տաքացման ռեժիմի (Cdh) համար կամ սկզբնադիր ընդունվում է 0,25-ին հավասար.
մասնակի բեռնվածքի գործակից (pl(Tj)՝ արտաքին օդի ջերմաստիճանի (հանած 16° C) հարաբերությունն հովացման կամ տաքացման ռեժիմների համար չափանմուշային հաշվարկային ջերմաստիճանի (հանած 16° C) նկատմամբ.
օդի առավելագույն հոսք (F)՝ պտտելու (թեքելու) մեխանիզմի (առկայության դեպքում) անջատված լինելու դեպքում հոսքի ելքի կողմից չափված՝ առավելագույն հզորությունը սահմանելիս մ3/ր-ում օդափոխիչով ստեղծվող օդի հոսք.
պտտելու (թեքելու) մեխանիզմ՝ օդափոխիչի աշխատանքի ժամանակ օդափոխիչով օդի հոսքի ուղղությունն ինքնաբերաբար փոփոխելու համար սարքվածք.
աշխատանքի ցիկլային (ընդհատուն) ռեժիմում հզորություն՝ ժամանակի մեջ հովացման (PcycC) կամ տաքացման (РсусH) ռեժիմում օդորակիչի փորձարկման ցիկլային միջակայքում (ճնշակի միացման եւ անջատման պատճառով ցիկլային բեռնվածքի ժամանակ) հաշվարկված՝ հայտարարված հզորության միջին արժեք.
տաքացման ռեժիմում (Pcop) անվանական մուտքային հզորություն՝ տաքացման ռեժիմում օդորակիչի մուտքային սպառվող էլեկտրական հզորություն (կՎտ-ով) ստանդարտ անվանական պայմաններում.
հովացման ռեժիմում (Peer) մուտքային անվանական հզորություն՝ հովացման ռեժիմում ստանդարտ անվանական պայմաններում օդորակիչի մուտքային սպառվող էլեկտրական հզորություն (կՎտ-ով).
անվանական հզորություն (Prated)` հովացման եւ (կամ) տաքացման ռեժիմում գոլորշասեղմումային ցիկլի աշխատանքն ապահովելու համար ստանդարտ անվանական պայմաններում օդորակիչով սպառվող հզորություն.
հովացման ռեժիմում անվանական էներգետիկ արդյունավետություն (EERrated)՝ օդորակիչի հովացման հայտարարված հզորության (կՎտ-ով) հարաբերությունը ստանդարտ անվանական պայմաններում հովացման ռեժիմում սպառվող անվանական հզորության (կՎտ-ով) նկատմամբ.
տաքացման ռեժիմում անվանական էներգետիկ արդյունավետություն (COPrated)՝ օդորակիչի տաքացման հայտարարված հզորության (կՎտ-ով) հարաբերությունը ստանդարտ անվանական պայմաններում տաքացման ռեժիմում սպառվող անվանական հզորության (կՎտ-ով) նկատմամբ.
օդի անվանական հոսք՝ հովացման ռեժիմում (կամ տաքացման ռեժիմում, եթե օդորակիչը հովացման ֆունկցիա չունի) ստանդարտ անվանական պայմաններում օդորակիչի ներքին կամ արտաքին (առկայության դեպքում) բլոկից ելքում չափված օդի հոսք (մ3/ժ).
միուղի օդորակիչ՝ օդորակիչ, որում հովացման կամ տաքացման ժամանակ կոնդենսատորը կամ գոլորշիչը շրջափչող օդը մատուցվում է այն տարածքից, որտեղ գտնվում է օդորակիչը, եւ այդ տարածքի սահմաններից դուրս է բերվում.
գլոբալ տաքացման ներուժ (GWP)՝ ՄԱԿ-ի 1992 թվականի մայիսի 9-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի՝ 1997 թվականի դեկտեմբերի 11-ի Կիոտոյի արձանագրությանը եւ Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի ծրագրի (UNEP) կատարման շրջանակներում Կլիմայի փոփոխության հարցերով փորձագիտական միջկառավարական խմբի (IPCC) պաշտոնական հրապարակումներին (հաշվետվություններին) համապատասխան ներմուծված՝ 100 տարվա ընթացքում մեկ կիլոգրամ նյութի՝ ջերմոցային էֆեկտին (գլոբալ տաքացմանը) նպաստելու մասով ազդեցության մակարդակը սահմանող գործակից, որը թվով հավասար է 100 տարվա ընթացքում նույնպիսի ջերմոցային էֆեկտ ստեղծող՝ կգ-ով ածխաթթու գազի համարժեք զանգվածին (GWPco2 = 1).
անջատման ռեժիմում սպառվող հզորություն (Poff)՝ էլեկտրական էներգասպառող սարքվածքով անջատման ռեժիմում սպառվող հզորություն (կՎտ-ով).
սպասման ռեժիմում սպառվող հզորություն (PSB)՝ էլեկտրական էներգասպառող սարքվածքով սպասման ռեժիմում սպառվող հզորություն (կՎտ-ով).
հենատուփային տաքացուցիչով աշխատանքի ռեժիմում (Pск) սպառվող հզորություն՝ հենատուփային տաքացուցիչով աշխատանքի ռեժիմում օդորակիչով սպառվող հզորություն (կՎտ-ով).
անջատված ջերմակարգավորիչով ռեժիմում (PTO) սպառվող հզորություն՝ անջատված ջերմակարգավորիչով աշխատանքի ռեժիմում օդորակիչով սպառվող հզորություն (կՎտ-ով).
աշխատանքային ջերմաստիճանի սահմանային արժեք (Tol)՝ արտադրողի կողմից նշված՝ արտաքին օդի նվազագույն արժեք (°C-ով), որի դեպքում օդորակիչը ունակ է աշխատելու տաքացման ռեժիմում (տվյալ ջերմաստիճանից ցածր լինելու դեպքում տաքացման հայտարարված հզորությունը հավասար է զրոյի).
նախագծային (անվանական) հզորություն (բեռնվածք)՝ PdesignC հովացման (Tj = TdesignC-ի դեպքում հավասար է հովացման ռեժիմում հզորությանը) եւ (կամ) PdesignH տաքացման ռեժիմում (Tj = TdesignH-ի դեպքում հավասար է տաքացման ռեժիմում մասնակի բեռնվածքին) չափանմուշային հաշվարկային ջերմաստիճանի դեպքում արտադրողի կողմից նշված հզորություն (բեռնվածք) (կՎտ-ով).
դարձափոխային օդորակիչ՝ օդի հովացման եւ տաքացման համար նախատեսված օդորակիչ.
հզորության կարգավորում՝ սարքի՝ օդային հոսքի մեծությունը փոխելու միջոցով իր հզորությունը փոխելու ունակություն (սարքերը նշվում են որպես «սեւեռուն կարգաբերված», եթե հոսքը չի կարգավորվում, «աստիճանավոր կարգավորվող», եթե հնարավոր է հզորության երկու կարգաբերում, եւ «կարգավորվող», եթե օդի հոսքը տատանվում է երեք եւ ավելի աստիճանների շրջանակներում).
անջատման ռեժիմ՝ վիճակ, որի ժամանակ էլեկտրասարքավորումը միացված է սնուցման աղբյուրին, սակայն չի գտնվում ակտիվ (աշխատանքի) ռեժիմում կամ սպասման ռեժիմում, սակայն կարող է կատարել միայն էլեկտրամագնիսական համատեղելիության եւ (կամ) անջատման ռեժիմի ցուցանշման ապահովման ֆունկցիաներ.
սպասման ռեժիմ՝ վիճակ, որի դեպքում էլեկտրասարքավորումը միացված է սնուցման աղբյուրին եւ անսահմանափակ ժամանակ կատարում է հետեւյալ ֆունկցիաներից մեկը կամ երկուսը ՝
վերաակտիվացման ֆունկցիա կամ վերաակտիվացման ունակության (պատրաստության) ցուցանշմամբ վերաակտիվացման ֆունկցիա.
տեղեկացման կամ վիճակի արտապատկերման ֆունկցիա.
անջատված ջերմակարգավորիչով աշխատանքի ռեժիմ՝ լավորակվող տարածքում՝ առանց օդի ջերմաստիճանի հետ հետադարձ կապի (կախված արտաքին օդի ջերմաստիճանից) հովացման կամ տաքացման ռեժիմով աշխատող ճնշակով օդորակիչի աշխատանքի ռեժիմ.
հենատուփային տաքացուցիչով աշխատանքի ռեժիմ՝ ջեռուցման սեզոնին օդորակիչի շահագործման ռեժիմ, որի դեպքում էլեկտրական տաքացուցիչն ակտիվացված է, որը ճնշակի հենատուփում դրա միացման ժամանակ քսուքի պնդացման եւ սառնազդակի եռման պատճառով կոտրվածքներից խուսափելու նպատակով կանխում է հեղուկ սառնազդակի ներթափանցումը ճնշակ.
լրացուցիչ տաքացման համար ռեզերվային էլեկտրական հզորություն [elbu(Tj)]՝ COP = 1 տաքացման ռեժիմում էներգետիկ արդյունավետությամբ փաստացի կամ ենթադրվող էլեկտրական համարժեք տաքացման սարքի՝ տաքացման ժամանակ սպառվող հզորություն (կՎտ-ով), որն ավելացվում է տաքացման ռեժիմում Pdh(Tj) անվանական սպառվող հզորությանը՝ տաքացման համար Ph(Tj) մասնակի բեռնվածքին հասնելու համար, եթե Pdh(Tj)-ն պակաս է, քան Ph(Tj)-ն Tj- ն` արտաքին օդի որոշակի ջերմաստիճանի պայմաններում.
տաքացման ակտիվ ռեժիմում սեզոնային էներգաարդյունավետություն (SCOPon)՝ ջեռուցման որոշակի սեզոնին տաքացման ակտիվ ռեժիմում օդորակիչի էներգետիկ արդյունավետության միջին արժեք, որը հաշվարկվում է մասնակի բեռնվածքից, լրացուցիչ տաքացման համար ռեզերվային էլեկտրական տաքացուցիչի (եթե պահանջվում է) հզորությունից եւ ջերմաստիճանաժամանակային բոլոր միջակայքերում էներգետիկ արդյունավետությունից COPbin(Tj)՝ հարաբերակցված այդ ջերմաստիճանաժամանակային միջակայքերի (բիների) տեւողության հետ.
հովացման ակտիվ ռեժիմում սեզոնային էներգետիկ արդյունավետություն (SEERon)՝ հովացման ակտիվ ռեժիմում օդորակիչի էներգետիկ արդյունավետության միջին արժեք, որը հաշվարկվում է ջերմաստիճանաժամանակային բոլոր միջակայքերում մասնակի բեռնվածքից եւ էներգետիկ արդյունավետությունից (EERbin(Tj))՝ հարաբերակցված այդ ջերմաստիճանաժամանակային միջակայքերի (բիների) տեւողության հետ.
հովացման ռեժիմում սեզոնային էներգետիկ արդյունավետություն (SEER)՝ հովացման ամբողջ սեզոնի ընթացքում օդորակիչի օգտակար գործողության գործակցի ներկայացուցչական միջին արժեք, որը հավասար է հովացման ռեժիմում էներգիայի տարեկան չափանմուշային սպառման հարաբերությանը հովացման ռեժիմում էլեկտրաէներգիայի տարեկան չափված սպառման նկատմամբ.
տաքացման ռեժիմում սեզոնային էներգաարդյունավետություն (SCOP)՝ համապատասխան ջեռուցման սեզոնի համար օդորակիչի օգտակար գործողության գործակցի ներկայացուցչական միջին արժեք, որը հավասար է տաքացման համար էներգիայի տարեկան չափանմուշային սպառման հարաբերությանը տաքացման համար էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառման նկատմամբ.
սեզոններ՝ տարվա չորս ժամանակաշրջաններին համապատասխանող շահագործման պայմանների 4 հավաքակազմ (հովացման սեզոն եւ 3 ջեռուցման սեզոն՝ միջին, ավելի ցուրտ եւ ավելի տաք), որոնցից յուրաքանչյուրի համար ընդունվում է hj ժամերով չափվող ջերմաստիճանաժամանակային միջակայքերի (բիների) բաժանում, երբ գերակշռում է Tj ջերմաստիճանը.
ստանդարտ անվանական պայմաններ՝ տարածքում Tin եւ արտաքին օդի Tj ջերմաստիճանների համակցություն, որոնք սահմանում են շահագործման պայմաններ ձայնային հզորության մակարդակը, անվանական հզորությունը, օդի անվանական հոսքը, EERrated հովացման ռեժիմում անվանական էներգետիկ արդյունավետությունը եւ (կամ) COPrated տաքացման ռեժիմում անվանական էներգետիկ արդյունավետությունը որոշելու համար.
օդի ջերմաստիճանը տարածքում (Tin)՝ օդի ջերմաստիճան տարածքում °С-ով ըստ չոր ջերմաչափի՝ նշելով (անհրաժեշտության դեպքում) հարաբերական խոնավության մասին տեղեկատվությունը՝ ըստ խոնավ ջերմաչափի համապատասխան ջերմաստիճանը փակագծերում նշելու միջոցով.
կրկնակի (ռեզերվային) տաքացման ջերմաստիճան (Тbiv)՝ արտադրողի կողմից նշված՝ օդորակիչի Tj տաքացման ռեժիմում արտաքին օդի ջերմաստիճան °С-ով, որի դեպքում հայտարարված հզորությունը համապատասխանում է մասնակի բեռնվածքին, իսկ ավելի ցածր ջերմաստիճանի դեպքում լրացուցիչ պետք է միացվի ռեզերվային էլեկտրական տաքացուցիչը.
արտաքին օդի ջերմաստիճան (Tj)՝ արտաքին օդի ջերմաստիճան °С-ով ըստ չոր ջերմաչափի՝ նշելով (անհրաժեշտության դեպքում) հարաբերական խոնավության մասին տեղեկատվությունը՝ ըստ խոնավ ջերմաչափի համապատասխան ջերմաստիճանը փակագծերում նշելու միջոցով.
ջերմաստիճանաժամանակային միջակայք j (j ցուցիչով բին)՝ Tj արտաքին օդի ջերմաստիճանի եւ դրա գերակշռության տեւողության զուգորդությունը hj ժամերով.
օդորակիչի ձայնային հզորության մակարդակ՝ ձայնային հզորության մակարդակ, որը ճշգրտված է ըստ դԲ(Ա)-ով Ա բնութագրի, որը չափվում է տարածքում կամ տարածքից դուրս՝ հովացման (կամ տաքացման, եթե օդորակիչը չունի հովացման ֆունկցիա) ռեժիմում օդորակիչի աշխատանքի ստանդարտ անվանական պայմաններում.
օդափոխիչի ձայնային հզորության մակարդակ (LWA)՝ ձայնային հզորության մակարդակ, որը ճշգրտված է ըստ դԲ(Ա)-ով Ա բնութագրի, որը չափվում է դուրս բերվող հոսքի ուղղության կողմից օդի առավելագույն անվանական հոսքի դեպքում.
տեղեկացման կամ վիճակի արտապատկերման ֆունկցիա՝ ֆունկցիա, որն ապահովում է տեղեկատվության տրամադրումը կամ ցուցասարքի վրա սարքավորումների վիճակի արտապատկերումը՝ ներառյալ ժամանակի ցուցանշումը.
վերաակտիվացման ֆունկցիա՝ ֆունկցիա, որը հեռահար կառավարման սարքվածքների, ներքին տվիչների կամ պահաժամի կարգավորիչների (թայմերների) միջոցով ապահովում է սպասման ռեժիմից աշխատանքի ռեժիմի անցնելու ունակությունը, երբ տեղի է ունենում սարքավորումների հիմնական կամ հիմնական եւ լրացուցիչ ֆունկցիաների կատարման ակտիվացում.
մասնակի բեռնվածք՝ նախագծային (անվանական) հզորության եւ մասնակի pl(Tj) բեռնվածքի գործակցի արտադրյալին հավասար՝ Tj արտաքին օդի որոշակի ջերմաստիճանում PC(Tj) հովացման կամ Ph(Tj) տաքացման ռեժիմում հզորություն (կՎտ-ով).
ակտիվ ռեժիմում տաքացման համարժեք ժամանակահատված (HHE)՝ տաքացման ռեժիմում էներգիայի տարեկան չափանմուշային սպառումն ապահովելու համար անհրաժեշտ՝ տաքացման ռեժիմում նախագծային (անվանական) հզորությամբ (բեռնվածքով) (PdesignH) օդորակիչի աշխատանքի տարեկան հաշվարկային (ենթադրվող) տեւողություն (ժ/տարի-ով).
ակտիվ ռեժիմում հովացման համարժեք ժամանակահատված (Hce)՝ հովացման ռեժիմում էներգիայի տարեկան չափանմուշային սպառումն ապահովելու համար անհրաժեշտ՝ հովացման ռեժիմում նախագծային (անվանական) հզորությամբ (բեռնվածքով) (PdesignC) օդորակիչի աշխատանքի տարեկան հաշվարկային (ենթադրվող) տեւողություն (ժ/տարի-ով).
շահագործման ցուցանիշ (SV)՝ մ3/ր-ով՝ օդի առավելագույն հոսքի եւ Վտ-ով՝ օդափոխիչի սպառվող հզորության հարաբերություն՝ արտահայտված (մ3/ր)/Վտ-ով.
օդափոխիչի էներգասպառում (PF)՝ պտտելու (թեքելու) միացված ֆունկցիայով (առկայության դեպքում) օդափոխիչով ստեղծվող օդի առավելագույն անվանական հոսքի դեպքում չափված՝ օդափոխիչով սպառվող հզորություն Վտ-ով.
մի- եւ երկուղի սարքերի (համապատասխանաբար Qsd եւ Qdd) էներգասպառում՝ հովացման եւ (կամ) տաքացման ռեժիմում մի- եւ երկուղի օդորակիչների էներգասպառում՝ պայմանավորված ֆունկցիաների առկայությամբ (միուղի սարքերի համար կՎտժ/ժ-ով, երկուղիների համար՝ կՎտժ/տարի-ով).
տաքացման ռեժիմում էներգետիկ արդյունավետություն ջերմաստիճանաժամանակային միջակայքի համար [COPbin(Tj)]՝ Tj արտաքին օդի ջերմաստիճանի պայմաններում j ջերմաստիճանաժամանակային միջակայքում (բինում) տաքացման ռեժիմում օդորակիչի տեսակարար էներգետիկ արդյունավետություն, որը հաշվարկվում է՝ հաշվի առնելով մասնակի բեռնվածքը, անվանական հզորությունը եւ առանձին j ջերմաստիճանաժամանակային միջակայքերի (բիների) համար COPd(Tj) տաքացման ռեժիմում անվանական էներգաարդյունավետությունը, այլ ջերմաստիճանաժամանակային միջակայքերի (բիների) համար արտարկման մեթոդով ստացվող հզորությունը եւ էներգետիկ արդյունավետությունը՝ անհրաժեշտության դեպքում կիրառելով էներգետիկ արդյունավետության կորստի գործակիցը.
հովացման ռեժիմում էներգետիկ արդյունավետություն ջերմաստիճանաժամանակային միջակայքի համար (EERbin(Tj))՝ Tj արտաքին օդի ջերմաստիճանի պայմաններում j ջերմաստիճանաժամանակային միջակայքում (բինում) հովացման ռեժիմում օդորակիչի տեսակարար էներգաարդյունավետություն, որը հաշվարկվում է՝ հաշվի առնելով մասնակի բեռնվածքը, անվանական հզորությունը եւ առանձին j ջերմաստիճանաժամանակային միջակայքերի (բիների) համար հովացման ռեժիմում անվանական էներգաարդյունավետությունը EERd (Tj) եւ այլ ջերմաստիճանաժամանակային միջակայքերի (բիների) համար արտարկման մեթոդով ստացվող հզորությունն ու էներգետիկ արդյունավետությունը՝ անհրաժեշտության դեպքում կիրառելով արդյունավետության կորստի գործակիցը.
էներգետիկ արդյունավետություն տաքացման ցիկլային (ընդհատուն) ռեժիմում (COPcyc)՝ տաքացման ռեժիմում փորձարկումների (չափումների) ցիկլային միջակայքում օդորակիչի միջին էներգաարդյունավետություն, որը հավասար է ցիկլային միջակայքում կՎտ/ժ-ով՝ սպառվող գումարային հզորության հարաբերությանը միեւնույն միջակայքում սպառվող մուտքային էլեկտրական հզորության նկատմամբ.
էներգետիկ արդյունավետություն հովացման ցիկլային (ընդհատուն) ռեժիմում (EERcyc)՝ հովացման ռեժիմում փորձարկումների (չափումների) ցիկլային միջակայքում օդորակիչի միջին էներգաարդյունավետություն, որը հավասար է ցիկլային միջակայքում կՎտ/ժ-ով՝ սպառվող գումարային հզորության հարաբերությանը՝ միեւնույն միջակայքում սպառվող մուտքային էլեկտրական հզորության նկատմամբ.
տաքացման ռեժիմում էներգիայի տարեկան չափանմուշային սպառում (QH)՝ տաքացման ռեժիմում էներգիայի սպառում կՎտժ/տարի-ով, որն օգտագործվում է SCOP-ը հաշվարկելու համար եւ որն ստացվում է տաքացման ռեժիմում նախագծային (անվանական) հզորությունը (բեռնվածքը) (PdesignH)՝ որոշակի ջեռուցման սեզոնի ընթացքում տաքացման ակտիվ ռեժիմում օդորակիչի (HHE) աշխատանքի ժամերի քանակի վրա բազմապատկելու միջոցով.
հովացման ռեժիմում էներգիայի տարեկան չափանմուշային սպառում (Qc)՝ հովացման ռեժիմում էներգիայի սպառում (կՎտժ/տարի-ով), որն օգտագործվում է SEER-ը հաշվարկելու համար եւ որն ստացվում է հովացման ռեժիմում նախագծային (անվանական) հզորությունը (բեռնվածքը) (PdesignC) ակտիվ ռեժիմում հովացման համարժեք ժամանակահատվածի (Hce) ժամերի քանակի վրա բազմապատկելու միջոցով.
չափանմուշային հաշվարկային ջերմաստիճան՝ հովացման ռեժիմում (TdesignC) կամ տաքացման ռեժիմում (TdesignH) օդորակիչի աշխատանքի դեպքում արտաքին օդի ջերմաստիճան՝ °С-ով, որի դեպքում մասնակի բեռնվածքի գործակիցը հավասար է մեկի եւ որը կոնկրետ սեզոնի համար է ընտրվում՝ պայմանավորված նրանով, թե օդորակիչը աշխատում է հովացման թե տաքացման ռեժիմում.
չափանմուշային հաշվարկային պայմաններ՝ չափանմուշային հաշվարկային ջերմաստիճանի, կրկնակի (ռեզերվային) տաքացման առավելագույն ջերմաստիճանի եւ աշխատանքային ջերմաստիճանի առավելագույն սահմանային արժեքի մասով պահանջների համակցություն:

III. Օդորակիչների եւ օդափոխիչների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջներն ու էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների որոշման առանձնահատկությունները
3.	Հովացման ռեժիմում սեզոնային էներգետիկ արդյունավետությունը (SEER), տաքացման ռեժիմում սեզոնային էներգետիկ արդյունավետությունը (SCOP), հովացման ռեժիմում անվանական էներգետիկ արդյունավետությունը (EERrated), տաքացման ռեժիմում անվանական էներգետիկ արդյունավետությունը (COPrated), սպասման ռեժիմում սպառվող հզորությունը (PSB), անջատման ռեժիմում սպառվող հզորությունը (POFF) եւ օդորակիչների ու օդափոխիչների կառուցվածքային առանձնահատկությունները պետք է համապատասխանեն 1-3-րդ աղյուսակներում բերված պահանջներին:
Օդորակիչների էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերին ներկայացվող պահանջները, բացի մի- եւ երկուղի օդորակիչներից, սահմանվում են չափանմուշային հաշվարկային պայմանների համար՝ ջեռուցման միջին սեզոնի պայմանների օգտագործմամբ (անհրաժեշտության դեպքում):
Մի- եւ երկուղի օդորակիչների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջները սահմանվում են ստանդարտ անվանական պայմանների համար:

Աղյուսակ 1
Օդորակիչների էներգետիկ արդյունավետության նվազագույն թույլատրելի մակարդակներին ներկայացվող պահանջները
	Рrated, կՎտ
	Սառնազդակի GWP-ը
	օդորակիչներ, բացի մի- եւ երկուղիններից
	միուղի օդորակիչներ
	երկուղի օդորակիչներ

	
	
	SEER
	SCOP-ը միջին ջեռուցման սեզոնի համար
	EERrated
	COPrated
	EERrated
	COPrated

	6-ից պակաս
	150-ից ավելի
	4,60
	3,80
	2,60
	2,04
	2,60
	2,60

	
	150-ից ոչ ավելի
	4,14
	3,42
	2,34
	1,84
	2,34
	2,34

	6 ÷ 12
	150-ից ավելի
	4,30
	3,80
	2,60
	2,04
	2,60
	2,60

	
	150-ից ոչ ավելի
	3,87
	3,42
	2,34
	1,84
	2,34
	2,34
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Օդորակիչի ձայնային հզորության առավելագույն թույլատրելի մակարդակին ներկայացվող պահանջները
	Ձայնային հզորության առավելագույն թույլատրելի մակարդակը, դԲ (Ա)

	Prated ≤ 6 կՎտ
	6 կՎտ < Prated ≤ 12 կՎտ

	տարածքի ներսում
	տարածքից դուրս
	տարածքի ներսում
	տարածքից դուրս

	60
	65
	65
	70
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Մի- եւ երկուղի օդորակիչների ու օդափոխիչների համար անջատման եւ սպասման ռեժիմներում սպառվող հզորությանը ներկայացվող պահանջները
	Ռեժիմներ
	Պահանջներ

	Անջատման ռեժիմ
	անջատման ռեժիմում սպառվող հզորությունը չպետք է գերազանցի 0,50 Վտ-ը:

	Սպասման ռեժիմ
	սպառվող հզորություն մի վիճակում, երբ ապահովվում է վերաակտիվացման ունակության (պատրաստության) ցուցանշմամբ կամ առանց ցուցանշման միայն վերաակտիվացման ֆունկցիայի կատարումը, չպետք է գերազանցի 0,50 Վտ-ը

	
	սպառվող հզորություն մի վիճակում, երբ ապահովվում է միայն տեղեկացման կամ վիճակի արտապատկերման ֆունկցիայի կամ տեղեկացման կամ վիճակի արտապատկերման ֆունկցիայի զուգակցմամբ վերաակտիվացման ֆունկցիայի կատարումը, չպետք է գերազանցի 1,00 Վտ-ը:

	Սպասման եւ (կամ) անջատման ռեժիմի առկայությունը
	բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ըստ նշանակության ենթադրվող օգտագործման առանձնահատկություններով պայմանավորված դա նպատակահարմար չէ, պետք է ապահովվի ցանցին միացված սարքի՝ սպասման եւ (կամ) անջատման ռեժիմի եւ (կամ) այլ ռեժիմի անցնելու հնարավորությունը, որում սպասման եւ (կամ) անջատման ռեժիմներում սպառվող հզորության սահմանային արժեքները չեն գերազանցվում:

	Էլեկտրասնուցման ռեժիմի կառավարումը
	սարքը պետք է ունենա էլեկտրասնուցման ռեժիմի կառավարման ֆունկցիա, որն ըստ նշանակության ենթադրվող օգտագործման համար բավարար նվազագույն ժամանակը լրանալուն պես ցանցին միացված սարքն ավտոմատ փոխարկում է սպասման եւ (կամ) անջատման ռեժիմի կամ այլ ռեժիմի, որի դեպքում սպասման եւ անջատման ռեժիմների համար էներգասպառման մակարդակը չի գերազանցվում՝ պայմանով, որ սարքն իր հիմնական ֆունկցիաները չի կատարում եւ այլ էներգասպառող արտադրատեսակներ դրա աշխատանքից կախված չեն՝ բացառությամբ ըստ նշանակության ենթադրվող օգտագործման առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ աննպատակահարմարության դեպքերի: Էլեկտրասնուցման ռեժիմի կառավարման ֆունկցիան պետք է ակտիվացվի մինչեւ սարքի շուկայահանումը:


4.	Հովացման SEER и տաքացման SCOP ռեժիմներում օդորակիչների էներգասպառումը եւ սեզոնային էներգետիկ արդյունավետությունը որոշելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել՝
4-րդ աղյուսակում բերված՝ ջերմաստիճանաժամանակային միջակայքերի (բիների) հովացման սեզոնը եւ (կամ) ջեռուցման սեզոնները.
5-րդ աղյուսակում բերված՝ չափանմուշային հաշվարկային պայմանները.
6-րդ աղյուսակում սահմանված՝ շահագործման ժամանակի համաձայն հաշվարկված՝ օդորակիչների աշխատանքի տարբեր ռեժիմների համար էներգասպառումը.
միացման/անջատման ցիկլերով (եթե կիրառելի է) պայմանավորված արդյունավետության կորուստը՝ կախված հովացման եւ (կամ) տաքացման ռեժիմում հզորության կարգավորման տեսակից.
սեզոնով պայմանավորված՝ տաքացման ռեժիմում հզորության գործակիցների ճշգրտումն այն պայմաններում, որոնցում ջեռուցման անհրաժեշտ բեռնվածքն ապահովելու համար տաքացման համար հզորությունը չի բավարարում.
տաքացման ռեժիմում օդորակիչի սեզոնային էներգաարդյունավետությունը հաշվարկելիս ռեզերվային տաքացման (եթե կիրառելի է) ներդրումը (բաժինը):
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Ջերմաստիճանաժամանակային միջակայքերը (բիները) հովացման եւ տաքացման ռեժիմում (j՝ բինի ցուցիչը, hj՝ ժամերը մեկ տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր բինի համար, Tj՝ արտաքին օդի ջերմաստիճանն ըստ չոր ջերմաչափի)
	Հովացման սեզոն
	Ջեռուցման սեզոններ

	բինի ցուցիչը, j
	Tj, °C
	hj, ժ/տարի
	բինի ցուցիչը, j
	Tj, °C
	hj, ժ/տարի

	
	
	
	
	
	միջին
	ավելի տաք
	ավելի ցուրտ

	1
	17
	205
	1 ÷ 8
	- 30 ÷ - 23
	0
	0
	0

	2
	18
	227
	9
	- 22
	0
	0
	1

	3
	19
	225
	10
	- 21
	0
	0
	6

	4
	20
	225
	11
	- 20
	0
	0
	13

	5
	21
	216
	12
	- 19
	0
	0
	17

	6
	22
	215
	13
	- 18
	0
	0
	19

	7
	23
	218
	14
	- 17
	0
	0
	26

	8
	24
	197
	15
	- 16
	0
	0
	39

	9
	25
	178
	16
	- 15
	0
	0
	41

	10
	26
	158
	17
	- 14
	0
	0
	35

	11
	27
	137
	18
	- 13
	0
	0
	52

	12
	28
	109
	19
	- 12
	0
	0
	37

	13
	29
	88
	20
	- 11
	0
	0
	41

	14
	30
	63
	21
	- 10
	1
	0
	43

	15
	31
	39
	22
	- 9
	25
	0
	54

	16
	32
	31
	23
	- 8
	23
	0
	90

	17
	33
	24
	24
	- 7
	24
	0
	125

	18
	34
	17
	25
	- 6
	27
	0
	169

	19
	35
	13
	26
	- 5
	68
	0
	195

	20
	36
	9
	27
	- 4
	91
	0
	278

	21
	37
	4
	28
	- 3
	89
	0
	306

	22
	38
	3
	29
	- 2
	165
	0
	454

	23
	39
	1
	30
	- 1
	173
	0
	385

	24
	40
	0
	31
	0
	240
	0
	490

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝
	2 602
	32
	1
	280
	0
	533

	
	
	
	33
	2
	320
	3
	380

	
	
	
	34
	3
	357
	22
	228

	
	
	
	35
	4
	356
	63
	261

	
	
	
	36
	5
	303
	63
	279

	
	
	
	37
	6
	330
	175
	229

	
	
	
	38
	7
	326
	162
	269

	
	
	
	39
	8
	348
	259
	233

	
	
	
	40
	9
	335
	360
	230

	
	
	
	41
	10
	315
	428
	243

	
	
	
	42
	11
	215
	430
	191

	
	
	
	43
	12
	169
	503
	146

	
	
	
	44
	13
	151
	444
	150

	
	
	
	45
	14
	105
	384
	97

	
	
	
	46
	15
	74
	294
	61

	
	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝
	4 910
	3 590
	6 446
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Չափանմուշային հաշվարկային պայմանները (ջերմաստիճանն ըստ չոր ջերմաչափի. փակագծերում՝ ջերմաստիճանն ըստ խոնավ ջերմաչափի)
	Ֆունկցիա/սեզոն
	Օդի ջերմաստիճանը տարածքում, °C Tin
	Արտաքին օդի ջերմաստիճանը, °C TdesignC/TdesignH
	Ռեզերվային տաքացման ջերմաստիճանը, °C Tbiv
	Աշխատանքային ջերմաստիճանի սահմանային արժեքը, °C Tol

	Հովացում
	27 (19)
	TdesignC = 35 (24)
	-
	-

	Տաքացում/միջին
	20 (15)
	TdesignH = -10 (-11)
	առավել. 2
	առավել. -7

	Տաքացում/ավելի տաք
	
	TdesignH = 2 (1)
	առավել. 7
	առավել. 2

	Տաքացում/ավելի ցուրտ
	
	TdesignH = -22 (-23)
	առավել. -7
	առավել. -15



Հովացման եւ (կամ) տաքացման ռեժիմում էներգասպառումը հաշվարկելիս հարկ է հաշվի առնել էներգասպառումը բոլոր համապատասխան աշխատանքի ռեժիմներում՝ 5-րդ աղյուսակին համապատասխան՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր ռեժիմի համար 6-րդ աղյուսակում բերված շահագործման ժամանակը:
COPrated հովացման ռեժիմում եւ, անհրաժեշտության դեպքում, EERrated տաքացման ռեժիմում սեզոնային անվանական էներգաարդյունավետությունը որոշվում է մի- եւ երկուղի օդորակիչների համար՝ 7-րդ աղյուսակում բերված ստանդարտ անվանական պայմանների համար:
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Շահագործման ժամանակը՝ յուրաքանչյուր տիպի օդորակիչների եւ էներգասպառումը հաշվարկելու համար օգտագործվող ֆունկցիաների համար 
	Օդորակիչի տիպը/ֆունկցիա (առկայության դեպքում)
	Չափման միավոր
	Ջեռուցման սեզոն
	Ակտիվ ռեժիմ, HCE1) ԵՒ HHE2)
	HTO3)
	HSB4)
	HOFF5)
	HCK6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. Օդորակիչներ (բացառությամբ մի- եւ երկուղի օդորակիչների)

	Ռեժիմ HCE, եթե առկա է միայն HCE
	ժ/տարի
	
	350
	221
	2142
	5088
	7760

	Ռեժիմ HCE եւ HHE (առկայության դեպքում))
	HCE
	ժ/տարի
	
	350
	221
	2142
	0
	2672

	
	HHE
	ժ/տարի
	միջին
	1400
	179
	0
	0
	179

	
	
	
	ավելի տաք
	1400
	755
	0
	0
	755

	
	
	
	ավելի ցուրտ
	2100
	131
	0
	0
	131

	Ռեժիմ HHE, եթե տաքացման ֆունկցիան է միայն առկա
	ժ/տարի
	միջին
	1400
	179
	0
	3672
	3851

	
	
	ավելի տաք
	1400
	755
	0
	4345
	4476

	
	
	ավելի ցուրտ
	2100
	131
	0
	2189
	2944

	II. Երկուղի օդորակիչներ

	Ռեժիմ HCE, եթե առկա է միայն HCE
	60 ժ/րոպե
	
	1
	-
	-
	-
	-

	Ռեժիմ HCE եւ HHE (առկայության դեպքում)
	HCE
	60 ժ/րոպե
	
	1
	-
	-
	-
	-

	
	HHE
	60 ժ/րոպե
	
	1
	-
	-
	-
	-

	Ռեժիմ HHE, եթե առկա է միայն HHE
	60 ժ/րոպե
	
	1
	-
	-
	-
	-

	III. Միուղի օդորակիչներ

	Հովացման ռեժիմ
	60 ժ/րոպե
	
	1
	-
	-
	-
	-

	Տաքացման ռեժիմ
	60 ժ/րոպե
	
	1
	-
	-
	-
	-



1)	Հովացման ռեժիմ:
2)	Տաքացման ռեժիմ:
3)	Սպասման ռեժիմ:
4)	Անջատման ռեժիմ:
5)	Անջատված ջերմակարգավորիչով ռեժիմ:
6)	Հենատուփային տաքացմամբ ռեժիմ:

Աղյուսակ 7
Ստանդարտ անվանական պայմանները (ջերմաստիճանն ըստ չոր ջերմաչափի. փակագծերում՝ ջերմաստիճանն ըստ խոնավ ջերմաչափի)
	Սարք
	Ֆունկցիա
	Օդի ջերմաստիճանը տարածքում, °С
	Արտաքին օդի ջերմաստիճանը, °С

	Օդորակիչներ (բացի միուղիներից)
	հովացում
	27 (19)
	35 (24)

	
	տաքացում
	20 (առավել. 15)
	7(6)

	Միուղի
օդորակիչներ
	հովացում
	35 (24)*
	35 (24)*

	
	տաքացում
	20 (12)*
	20 (12)*


*	Միուղի օդորակիչներում կոնդենսատորը կամ գոլորշիչը (համապատասխանաբար հովացման կամ տաքացման դեպքում) շրջափչվում է ոչ թե արտաքին օդով, այլ տարածքի օդով

Օդափոխիչների էներգետիկ արդյունավետությունը որոշվում է սպառվող անվանական հզորության նկատմամբ օդափոխիչի կողմից ստեղծվող օդի անվանական հոսքի հարաբերության հիման վրա:
5.	Օդորակիչներին եւ օդափոխիչներին կցվող շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն 8-10 աղյուսակներում բերված դրանց բնութագրերի եւ պարամետրերի մասին տեղեկությունները:
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Ֆունկցիաների առկայությամբ պայմանավորված՝ շահագործման փաստաթղթերում նշելու ենթակա՝ օդափոխիչների մասին տեղեկատվությունը
	Պարամետր
	Նշագիրը
	Արժեքը
	Չափման միավորները

	Օդի առավելագույն հոսքը
	F
	x,x
	մ3/ր

	Սպառվող հզորությունը
	P
	x,x
	Վտ

	Շահագործման ցուցանիշը
	SV
	x,x
	(մ3/ր)/Վտ

	Սպասման ռեժիմում սպառվող հզորությունը
	PSB
	x,x
	Վտ

	Օդափոխիչի ձայնային հզորության մակարդակը
	LWA
	(x)
	դԲ(Ա)

	Օդային հոսքի առավելագույն արագությունը
	c
	x,x
	մ/վրկ


*	աղյուսակի վանդակներում «х» տասնորդական նիշերի քանակը համապատասխանում է տվյալների պահանջվող ճշգրտությանը
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Շահագործման փաստաթղթերում նշելու ենթակա՝ օդորակիչների մասին տեղեկատվությունը (բացառությամբ մի- եւ երկուղի օդորակիչների)
	ՖՈՒՆԿՑԻԱ
(բացակայության դեպքում նշվում է «ոչ»)
	ՏԱՔԱՑՄԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ
(առկայության դեպքում, միջին ռեժիմը պարտադիր է)

	պարամետր
	նշանակում
	արժեք
	չափման միավոր
	պարամետր
	նշանակում
	արժեք
	չափման միավոր

	Նախագծային (անվանական) հզորությունը
	Սեզոնային էներգաարդյունավետությունը
	

	հովացում
	PdesignC
	x,x
	կՎտ
	հովացում
	SEER
	x,x
	-

	տաքացում/միջին
	PdesignH
	x,x
	կՎտ
	տաքացում/միջին
	SCOPմիջին
	x,x
	-

	տաքացում/ավելի տաք
	PdesignH
	x,x
	կՎտ
	տաքացում/ավելի տաք
	SCOPավելի տաք
	x,x
	-

	տաքացում/ավելի ցուրտ
	PdesignH
	x,x
	կՎտ
	տաքացում/ավելի ցուրտ
	SCOPավելի ցուրտ
	x,x
	-

	Հայտարարված հզորությունը (*) հովացման ռեժիմում Tin= 27(19) °C դեպքում հետեւյալ Tj-ի համար
	Հայտարարված էներգետիկ արդյունավետությունը (*) հովացման ռեժիմում Tin= 27(19) °C դեպքում հետեւյալ Tj-ի համար

	
	

	Tj = 35 °C
	Pdc
	x,x
	կՎտ
	Tj = 35 °C
	EERd
	x,x
	-

	Tj j = 30 °C
	Pdc
	x,x
	կՎտ
	Tj j = 30 °C
	EERd
	x,x
	-

	Tj = 25 °C
	Pdc
	x,x
	կՎտ
	Tj = 25 °C
	EERd
	x,x
	-

	Tj = 20 °C
	Pdc
	x,x
	կՎտ
	Tj = 20 °C
	EERd
	x,x
	-

	Հայտարարված հզորությունը (*) տաքացման ռեժիմում ջեռուցման միջին սեզոնի համար Tin= 20 °C դեպքում՝ հետեւյալ Tj-ի համար
	Հայտարարված էներգաարդյունավետությունը տաքացման ռեժիմում ջեռուցման միջին սեզոնի համար Tin= 20 °C դեպքում՝ հետեւյալ Tj-ի համար

	
	

	Tj = -7 °C
	Pdh
	x,x
	կՎտ
	Tj = -7 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = 2 °C
	Pdh
	x,x
	կՎտ
	Tj = 2 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = 7 °C
	Pdh
	x,x
	կՎտ
	Tj = 7 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = 12 °C
	Pdh
	x,x
	կՎտ
	Tj = 12 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = Tbiv
	Pdh
	x,x
	կՎտ
	Tj = Tbiv
	COPd
	x,x
	-

	Tj = Tol
	Pdh
	x,x
	կՎտ
	Tj = Tol
	COPd
	x,x
	-

	Հայտարարված հզորությունը (*) տաքացման ռեժիմում ջեռուցման ավելի տաք սեզոնի համար Tin= 20 °C դեպքում՝ հետեւյալ Tj-ի համար
	Հայտարարված էներգաարդյունավետությունը տաքացման ռեժիմում ջեռուցման ավելի տաք սեզոնի համար Tin= 20 °C դեպքում՝ հետեւյալ Tj-ի համար

	Հայտարարված հզորությունը (*) տաքացման ռեժիմում «ավելի ցուրտ» ջեռուցման սեզոնի համար Tin= 20 °C դեպքում՝ հետեւյալ Tj-ի համար
	Հայտարարված էներգաարդյունավետությունը տաքացման ռեժիմում «ավելի ցուրտ» ջեռուցման սեզոնի համար Tin= 20 °C դեպքում՝ հետեւյալ Tj-ի համար

	Tj = -7 °C
	Pdh
	x,x
	կՎտ
	Tj = -7 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = 2 °C
	Pdh
	x,x
	կՎտ
	Tj = 2 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = 7 °C
	Pdh
	x,x
	կՎտ
	Tj = 7 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = 12 °C
	Pdh
	x,x
	կՎտ
	Tj = 12 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = Tbiv
	Pdh
	x,x
	կՎտ
	Tj = Tbiv
	COPd
	x,x
	-

	Tj = Tol
	Pdh
	x,x
	կՎտ
	Tj = Tol
	COPd
	x,x
	-

	Tj = -15 °C
	Pdh
	x,x
	կՎտ
	Tj = -15 °C
	COPd
	x,x
	-

	Կրկնակի (ռեզերվային) տաքացման ջերմաստիճանը Tbiv
	Աշխատանքային ջերմաստիճանի սահմանային արժեքը, °C Tol

	տաքացում/միջին
	Tbiv
	x
	°С
	տաքացում/միջին
	Tol
	x
	°C

	տաքացում/ավելի տաք
	Tbiv
	x
	°С
	տաքացում/ավելի տաք
	Tol
	x
	°C

	տաքացում/ավելի ցուրտ
	Tbiv
	x
	°С
	տաքացում/ավելի ցուրտ
	Tol
	x
	°C

	Աշխատանքի ցիկլային (ընդհատուն) ռեժիմի ժամանակ հզորությունը
	Աշխատանքի ցիկլային (ընդհատուն) ռեժիմի ժամանակ էներգետիկ արդյունավետությունը

	Հովացման ռեժիմում
	PcycC
	x,x
	կՎտ
	Հովացման ռեժիմում
	EERcyc
	x,x
	-

	Տաքացման ռեժիմում
	PcycH
	x,x
	կՎտ
	Տաքացման ռեժիմում
	COPcyc
	x,x
	-

	Հովացման արդյունավետության կորստի գործակիցը
	Cdc
	x,x
	-
	Տաքացման արդյունավետության կորստի գործակիցը
	Cdh
	x,x
	-

	Սպառվող հզորությունն ակտիվ ռեժիմից տարբերվող այլ ռեժիմներում
	Տարեկան էներգասպառումը

	Անջատման ռեժիմ
	POFF
	x,x
	կՎտ
	հովացում
	QCE
	x
	կՎտժ/տարի

	Սպասման հզորություն
	PSB
	x,x
	կՎտ
	տաքացում/միջին
	QHE
	x
	կՎտժ/տարի

	Անջատված ջերմապահպանիչով ռեժիմ
	PTO
	x,x
	կՎտ
	տաքացում/ավելի տաք
	QHE
	x
	

	Հենատուփային տաքացմամբ ռեժիմ
	PCK
	x,x
	կՎտ
	տաքացում/ավելի ցուրտ
	QHE
	X
	կՎտժ/տարի

	Հզորության կարգավորում (նշվում է երեքից մեկը)
	Այլ

	Ֆիքսված
	առկա է/առկա չէ
	Ձայնային հզորության մակարդակը (***)
	LWA
	x,x/x,x
	դԲ(Ա)

	Աստիճանավոր
	առկա է/առկա չէ
	Գլոբալ տաքացման ներուժը
	GWP
	x
	կգ CO2

	Կարգավորվող
	առկա է/առկա չէ
	Օդի անվանական հոսքը
	-
	x/x
	մ3/ժ



Ծանոթագրություն։
Աղյուսակի վանդակներում «х» տասնորդական նիշերի քանակը համապատասխանում է տվյալների պահանջվող ճշգրտությանը:
* 	Հզորության աստիճանավոր կարգավորմամբ սարքերի համար «Հայտարարված հզորությունը» եւ «Հայտարարված էներգետիկ արդյունավետությունը» բաժնի յուրաքանչյուր վանդակում հարկ է նշել EER եւ (կամ) COP արժեքները, որոնք բաժանված են «/» նշանի միջոցով հզորության կարգավորման աստիճանների երկուսից յուրաքանչյուրի համար:
**	Եթե սկզբնադիր ընտրվում է Cd = 0,25, ապա ցիկլային ռեժիմում փորձարկումների անցկացում (եւ դրանց արդյունքները) չի պահանջվում: Այլ դեպքում պահանջվում է նշել արժեքը՝ հովացման եւ (կամ) տաքացման ռեժիմում ցիկլային փորձարկման համար:
***	Ներսում/դուրսը ձայնային հզորության մակարդակը:
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Մի- եւ երկուղի օդորակիչների մասին տեղեկատվությունը (պայմանավորված ֆունկցիաների առկայությամբ)
	Պարամետր
	Նշագիրը
	Պարամետրի արժեքը
	Չափման միավորները

	Հովացման ռեժիմում անվանական հզորությունը
	հովացման ռեժիմում Prated
	x,x
	կՎտ

	Տաքացման ռեժիմում անվանական հզորությունը
	տաքացման ռեժիմում Prated
	x,x
	կՎտ

	Հովացման ռեժիմում մուտքային անվանական հզորությունը
	PEER
	x,x
	կՎտ

	Տաքացման ռեժիմում մուտքային անվանական հզորությունը
	PCOP
	x,x
	կՎտ

	Հովացման ռեժիմում անվանական էներգաարդյունավետությունը
	EERd
	x,x
	-

	Տաքացման ռեժիմում անվանական էներգաարդյունավետությունը
	COPd
	x,x
	-

	Անջատված ջերմակարգավորիչով ռեժիմում սպառվող հզորությունը
	PTO
	x,x
	Վտ

	Սպասման ռեժիմում սպառվող հզորությունը
	PSB
	x,x
	Վտ

	Հովացման եւ տաքացման ռեժիմում մի- եւ երկուղի (SD եւ DD) օդորակիչների էներգասպառումը
	DD-ի համար՝ QDD SD-ի համար՝ QSD
	DD-ի համար՝ x SD-ի համար՝ xx
	DD-ի համար՝ կՎտժ/տարի
SD-ի համար՝ կՎտժ/ժ

	Ձայնային հզորության մակարդակը
	LWA
	x
	դԲ(Ա)

	Գլոբալ տաքացման ներուժը
	GWP
	x
	կգ CO2



Միուղի օդորակիչները մակնշվում են որպես «տեղային տեղադրման համար օդորակիչներ»:
6.	Եթե ներքին եւ արտաքին բլոկների համակցություններից կազմված՝ օդորակիչի որոշակի մոդելի վերաբերյալ տեղեկատվությունն ստացվել է կառուցվածքային տիպի եւ (կամ) այլ համակցությունների արտարկման հիման վրա հաշվարկների միջոցով, ապա «Էներգասպառող սարքվածքների էներգետիկ արդյունավետությանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ	/20	) (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) 23-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված՝ փաստաթղթերի հավաքակազմի մեջ լրացուցիչ պետք է ներառվեն հաշվարկների եւ (կամ) արտարկման մասին մանրամասն տեղեկությունները, ինչպես նաեւ հաշվարկների ճշգրտությունը ստուգելու ուղղությամբ փորձարկումների արձանագրությունները (հստակ տվյալներ՝ այդպիսի համակցությունների հզորության հաշվարկի մաթեմատիկական մոդելի եւ տվյալ մոդելի ճշգրտությունը ստուգելու համար անցկացվող չափումների համար):

IV. Օդորակիչների եւ օդափոխիչների էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի թույլատրելի շեղումները շրջանառության դնելուց հետո դրանց փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս 
7.	Շրջանառության մեջ դնելուց հետո օդորակիչների էներգետիկ արդյունավետության պարամետրերի փորձարկումներ (չափումներ) անցկացնելիս պետք է փորձարկվի օդորակիչի 1 օրինակ:
Օդորակիչի մոդելը, բացի մի- եւ երկուղի օդորակիչներից, համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե չափումների արդյունքում ստացված՝ հովացման SEER եւ (կամ) տաքացման SCOP ռեժիմներում (առկայության դեպքում) սեզոնային էներգետիկ արդյունավետության արժեքը պակաս չէ, քան արտադրողի կողմից հայտարարված արժեքը օդորակիչի նշված հզորության դեպքում՝ հանած 8 %-ը:
Մի- եւ երկուղի օդորակիչի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե չափումների արդյունքում ստացված՝ սպասման եւ անջատման ռեժիմներում էներգասպառման արժեքները չեն գերազանցում սահմանային թույլատրելի մակարդակներն ավելի քան 10%-ով, եւ եթե հովացման EERrated եւ (կամ) տաքացման COPrated ռեժիմներում (առկայության դեպքում) անվանական էներգետիկ արդյունավետությունը պակաս չէ, քան արտադրողի կողմից հայտարարված արժեքները՝ հանած 10%-ը:
Օդորակիչի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե ձայնային հզորության առավելագույն մակարդակը ոչ ավելի, քան 2 դԲ(Ա)-ով գերազանցում է հայտարարված արժեքը:
8.	Եթե սույն պահանջների 7-րդ կետում նշված արդյունքը չի ստացվել, ապա ստուգվում է տվյալ մոդելի օդորակիչի պատահականորեն ընտրված 3 նմուշ:
Օդորակիչի մոդելը, բացի մի- եւ երկուղի օդորակիչներից, համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե փորձարկված 3 օրինակների մասով հովացման SEER եւ տաքացման SCOP ռեժիմներում (առկայության դեպքում) սեզոնային էներգետիկ արդյունավետության միջին արժեքը պակաս չէ, քան հայտարարված արժեքը օդորակիչի նշված հզորության դեպքում՝ հանած 8 %-ը:
Այլ դեպքերում օդորակիչի մոդելը հարկ է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։
Մի- եւ երկուղի օդորակիչի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե 3 փորձարկված նմուշների մասով սպասման եւ անջատման ռեժիմներում էներգասպառման միջին արժեքները չեն գերազանցում սահմանային թույլատրելի արժեքներն ավելի քան 10%-ով, եւ եթե հովացման EERrated եւ տաքացման COPrated ռեժիմներում (առկայության դեպքում) անվանական էներգետիկ արդյունավետության միջին արժեքը պակաս չէ, քան արտադրողի կողմից հայտարարված արժեքները՝ հանած 10%-ը:
Այլ դեպքերում օդորակիչի մոդելը հարկ է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։
Օդորակիչի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե փորձարկված 3 նմուշների ձայնային հզորության առավելագույն մակարդակի միջին արժեքը գերազանցում է արտադրողի կողմից հայտարարված արժեքը ոչ ավելի, քան 2 դԲ(Ա)-ով:
Այլ դեպքերում օդորակիչի տվյալ մոդելը հարկ է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։
9.	Շրջանառության մեջ դնելուց հետո օդափոխիչների փորձարկումները (չափումները) անցկացնելիս պետք է փորձարկվի օդափոխիչի 1 օրինակ։
Օդափոխիչի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե սույն պահանջների 3-րդ աղյուսակում նշված՝ չափումների արդյունքում ստացված՝ օդափոխիչի նմուշի պարամետրերի եւ բնութագրերի արժեքները չեն տարբերվում արտադրողի կողմից հայտարարված անվանական արժեքներից ավելի քան 15 %-ով:
Այլ դեպքերում ստուգվում է օդափոխիչի եւս 3 նմուշ: Օդափոխիչի մոդելը համարվում է սույն պահանջներին համապատասխանող, եթե այդ 3 նմուշների չափումների արդյունքների միջին արժեքը համապատասխանում է սույն կետի նախորդ երկրորդ պարբերությունում նշված պահանջներին:
Այլ դեպքերում օդափոխիչի տվյալ մոդելը հարկ է դիտարկել որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող։
___________
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