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ԿԱՐԳ
Եվրասիական տնտեսական միության քիմիական նյութերի և 
խառնուրդների ռեեստրի ձևավորման և վարման

I. Ընդհանուր դրույթներ
1.	Սույն կարգը մշակվել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2017 թվականի մարտի 3-ի որոշմամբ ընդունված՝ Եվրասիական տնտեսական միության «Քիմիական արտադրանքի անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 041/2017) (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) 12-րդ կետին համապատասխան, և դրանով սահմանվում են Եվրասիական տնտեսական միության քիմիական նյութերի և խառնուրդների ռեեստրի ձևավորման ու վարման (այսուհետ համապատասխանաբար՝ Միություն, ռեեստր) կանոնները՝ տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին Միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող քիմիական արտադրանքի համապատասխանության գնահատման անցկացման նպատակով։
2.	Ռեեստրը բաղկացած է ազգային մասերից, որոնց ձևավորումն ու վարումն իրականացվում են Միության անդամ պետությունների պետական մարմինների (այսուհետ համապատասխանաբար՝ անդամ պետություններ, իրավասու մարմիններ) կողմից՝ ռուսերենով՝ սույն կարգի IV բաժնին համապատասխան իրականացվող տեղեկատվական փոխգործակցության գործընթացում՝ Միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների իրականացման ժամանակ Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի օգտագործմամբ։
3.	Ռեեստրի ազգային մասերը ներառում են հետևյալ բաժինները՝
ա)	քիմիական նյութերի ռեեստր.
բ)	խառնուրդների ռեեստր։
4.	Միության պաշտոնական կայքում հրապարակված՝ ռեեստրից տեղեկություններին շահագրգիռ անձանց հասանելիությունն իրականացվում է անհատույց հիմունքներով։

II. Ռեեստրի ձևավորումը
5.	Ռեեստրի ազգային մասերի ձևավորումն իրականացվում է իրավասու մարմինների կողմից միասնական ձևով՝ սույն կարգի IV բաժնին համապատասխան իրականացվող տեղեկատվական փոխգործակցության հնարավորության ապահովմամբ՝ ինտեգրված համակարգի միջոցների օգտագործմամբ՝ տեղեկությունների կրկնությունը բացառելու նպատակով։
6.	Ռեեստրի ձևավորման նպատակով՝ իրավասու մարմիններն անցկացնում են այն քիմիական նյութերի (այդ թվում՝ խառնուրդների կազմում) ցուցակագրում, որոնք գտնվում են կամ նախատեսվում են գտնվել շրջանառության մեջ՝ անդամ պետությունների տարածքում, և, ինտեգրված համակարգի միջոցների օգտագործմամբ, էլեկտրոնային եղանակով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) են ներկայացնում տեղեկություններ՝ թիվ 1 հավելվածի համաձայն սահմանված կազմով։
7.	Ռեեստրի՝ քիմիական նյութերին վերաբերող մասով ազգային մասերի ձևավորումն իրականացվում է ցուցակագրման ընթացքում ստացված՝ քիմիական նյութերին վերաբերող տեղեկություններն ու փաստաթղթերը թիվ 2 հավելվածի համաձայն սահմանված կազմով դրանցում ներառելու, ինչպես նաև Միության մարմինների ակտերով կամ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ ավելի վաղ սահմանված պարտադիր պահանջներին քիմիական արտադրանքի համապատասխանությունը գնահատելու միջոցով՝ նախքան տեխնիկական կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելը տրված կամ ընդունված՝ նշված պարտադիր պահանջներին քիմիական արտադրանքի համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթերի և (կամ) թիվ 3 հավելվածի համաձայն սահմանված ցանկին համապատասխան պաշտոնական տեղեկատվական աղբյուրներում (այսուհետ՝ պաշտոնական աղբյուրներ) պարունակվող և (կամ) քիմիական արտադրանքի արտադրողներից (արտադրողների կողմից լիազորված անձանցից), ներմուծողներից (այսուհետ՝ հայտատուներ) էլեկտրոնային եղանակով ստացված տեղեկությունների հիման վրա։
Հանձնաժողովը, ոչ ուշ, քան ինտեգրված համակարգի միջոցների օգտագործմամբ, իրավասու մարմինների կողմից տրամադրվող՝ քիմիական նյութերի վերաբերյալ տեղեկությունների ստացման մասին էլեկտրոնային ծանուցումն ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իրականացնում է դրանց հրապարակումը Միության պաշտոնական կայքում՝ թիվ 4 հավելվածի համաձայն սահմանված կազմով։

III. Ռեեստրի վարումը
8.	Ռեեստրի ազգային մասերի վարումը (համալրումը, փոփոխումը, դրանցից բացառումը) իրականացվում է իրավասու մարմինների կողմից այն փաստաթղթերի լրակազմերի հիման վրա, որոնք հայտատուների կողմից ներկայացվում են քիմիական արտադրանքի ծանուցողական պետական գրանցման, քիմիական արտադրանքի թույլատրման պետական գրանցման, նոր քիմիական նյութերի նոտիֆիկացման, քիմիական նյութի վերաբերյալ տեղեկությունների՝ առանց դրա մասով նոտիֆիկացման ընթացակարգ անցկացնելու ռեեստրում ներառման, ինչպես նաև ավելի վաղ ներկայացված տեղեկատվության արդիականացման շրջանակներում։
Ռեեստրի ազգային մասերի՝ խառնուրդներին վերաբերող մասով վարումն իրականացվում է պետական գրանցման ընթացակարգի շրջանակներում հայտատուների կողմից ստացված տեղեկությունները թիվ 5 հավելվածի համաձայն սահմանված կազմով դրանցում ներառելու միջոցով։
Հանձնաժողովը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում`խառնուրդի պետական գրանցման օրվանից ոչ ուշ, իրականացնում է իրավասու մարմինների կողմից ինտեգրված համակարգի միջոցների օգտագործմամբ ներկայացվող տեղեկությունների հրապարակումը Միության պաշտոնական կայքում՝ թիվ 6 հավելվածի համաձայն սահմանված կազմով։ 
9.	Ինտեգրված համակարգի միջոցների օգտագործմամբ՝ իրավասու մարմինները՝
ա)	ապահովում են քիմիական նյութերի և խառնուրդների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը, պահումը, համակարգումն ու արդիականացումը, ինչպես նաև այդ տեղեկատվության պաշտպանությունը չարտոնված մուտքից.
բ)	Հանձնաժողով են ուղարկում հայտատուի կողմից ներկայացված այնպիսի տեղեկություններ, որոնք Միության պաշտոնական կայքում հրապարակման համար անհրաժեշտ են.
գ)	իրականացնում են տեղեկատվական փոխգործակցություն քիմիական արտադրանքի պետական գրանցման համար լիազորված՝ անդամ պետությունների իրավասու մարմինների ու պետական մարմինների (այսուհետ՝ լիազորված մարմիններ) հետ՝ ռեեստրի ձևավորման ու վարման, ինչպես նաև տեխնիկական կանոնակարգի իրագործման հարցերով։


IV. Իրավասու մարմինների, լիազորված մարմինների ու 
Հանձնաժողովի տեղեկատվական փոխգործակցությունը՝ ռեեստրի ձևավորման և վարման շրջանակներում
10.	Ռեեստրի ձևավորման և վարման շրջանակներում իրավասու մարմինների և լիազորված մարմինների՝ միմյանց միջև, ինչպես նաև Հանձնաժողովի հետ տեղեկատվական փոխգործակցությունն իրականացվում է հետևյալի մասով առաջարկների նախապատրաստման նպատակով՝
ա)	արդիականացում՝
սույն կարգի թիվ 3 հավելվածով նախատեսված՝ քիմիական նյութերի վերաբերյալ տեղեկությունների պաշտոնական տեղեկատվական աղբյուրների ցանկի (անհրաժեշտության դեպքում), 
քաղցկեղածին, մուտագեն ազդեցություն ունեցող, վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա ներգործող, ջրային միջավայրի համար քրոնիկ թունավորությամբ օժտված (դաս 1) քիմիական նյութերի ցանկի՝ թիվ 7 հավելվածի համաձայն. 
բ)	ռեեստրում տեղեկատվության կրկնության բացառում.
գ)	համաձայնեցված դիրքորոշման մշակում՝ քիմիական նյութի վերաբերյալ տարբերվող տեղեկությունների կիրառման մասով՝ տեղեկատվությունը ռեեստր ներառելիս, այդ թվում՝ դրա ձևավորման փուլում. 
դ)	նոտիֆիկացված քիմիական նյութերի և գրանցված քիմիական արտադրանքի վերաբերյալ տեղեկությունների ներառում ռեեստրում։

V. Քիմիական նյութի (խառնուրդի) համարը
11.	Յուրաքանչյուր քիմիական նյութի (խառնուրդի) համար, որի վերաբերյալ տեղեկությունները ներառվում են ռեեստրում, ստեղծվում է տեղեկատվական դոսյե, և այդ քիմիական նյութին (խառնուրդին) տրվում է անհատական համար, որը ձևավորվում է հետևյալ կերպ՝ 
Х.ХХХХХХХХХХ, 
1	2
որտեղ՝ 
1-ին տարրը՝ կատեգորիայի նշումն է (քիմիական նյութ (V) կամ խառնուրդ (S)). 
2-րդ տարրը՝ քիմիական նյութի (խառնուրդի) 10-նիշ հերթական համարն է ռեեստրում։
Խառնուրդների ու պոլիմերների (Ռեեստրում որպես քիմիական նյութ դրանց բացակայության դեպքում) համար նշված 10-նիշ համարը ձևավորվում է պետական գրանցման ընթացակարգն անցնելու արդյունքների հիման վրա՝ քիմիական արտադրանքի գրանցման համարի հետ միաժամանակ, քիմիական նյութի համար՝ ռեեստրում ներառելիս։ 
12.	Ռեեստրում քիմիական նյութի (խառնուրդի) համարը տրվում է իրավասու մարմնի կողմից՝ ինտեգրված համակարգի միջոցների օգտագործմամբ։
13.	Եթե քիմիական նյութի (խառնուրդի) վերաբերյալ տեղեկությունները պարունակվում են ռեսստրում, ապա նոր համար չի տրվում, տեղեկատվությունը ներառվում է համապատասխան տեղեկատվական դոսյեի մեջ։ 

VI. Քիմիական արտադրանքի պետական գրանցման 
վկայականի ձևակերպումը 
14.	Լիազորված մարմինը քիմիական արտադրանքի, այդ թվում՝ ծանուցողական պետական գրանցման կամ թույլատրման պետական գրանցման մասին տրված վկայականի վերաբերյալ տեղեկությունները ռեեստրի ազգային հատվածում ներառում է այդ վկայականը հայտատուին տրվելու օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

15.	Քիմիական արտադրանքի գրանցման համարը ներառում է քիմիական նյութի (խառնուրդի)՝ սույն կարգի 11-րդ կետին համապատասխան տրված անհատական համարը և պետք է համընկնի այդ արտադրանքի ծանուցողական պետական գրանցման կամ թույլատրման պետական գրանցման վկայականի գրանցման համարի հետ։
16.	Քիմիական արտադրանքի ծանուցողական պետական գրանցման կամ թույլատրման պետական գրանցման վկայականի գրանցման համարը ձևավորվում է հետևյալ կարգով՝
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որտեղ՝ 
1-ին տարր՝ կատեգորիայի նշումն է (քիմիական նյութ (V) կամ խառնուրդ (S)). 
2-րդ տարր՝ քիմիական նյութի (խառնուրդի) 10-նիշ հերթական համարն է ռեեստրում.
3-րդ տարր՝ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշմամբ հաստատված՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան այն անդամ պետության 2-նիշ տառային ծածկագիրն է, որտեղ կատարվել է քիմիական արտադրանքի պետական գրանցումը.
4-րդ տարր՝ պետական գրանցման ձևի նշումն է (ծանուցողական (U) կամ թույլատրման (R)).
5-րդ տարր՝ հայտատուի կատեգորիայի նշումն է (արտադրող (Р), արտադրողի կողմից լիազորված անձ (А) կամ ներմուծող (I)). 
6-րդ տարր՝ տեղեկությունների ներկայացման տեսակի նշումն է (անհատական (O) կամ համատեղ (K)).
7-րդ տարր՝ քիմիական արտադրանքի պետական գրանցման անցկացման մասին դիմումի 6-անիշ հերթական համարն է։

VII. Ներկայացվող տեղեկատվության աղբյուրներին 
ներկայացվող պահանջները 
17.	Եթե քիմիական արտադրանքի պետական գրանցման շրջանակներում հայտատուի կողմից ներկայացվող տեղեկությունների աղբյուրն այնպիսի ռեսուրս է, որի դեպքում պահանջվում է գրանցում և (կամ) տվյալներին հասանելիության տրամադրման դիմաց վճարում, ապա հայտատուն լիազորված մարմին է ներկայացնում տեղեկությունների ներբեռնումը (եթե աղբյուրով նախատեսված է այդպիսի հնարավորություն) կամ այդպիսի տեղեկություններ, ինչպես նաև հայտատուի՝ ներկայացված տեղեկություններն օգտագործելու իրավունքը հաստատող տեղեկատվություն պարունակող էկրանի լուսանկար (Print Screen)։ 
18.	Հետազոտությունների (փորձարկումների), այդ թվում՝ երրորդ երկրներում անցկացված, արձանագրություններն որպես տեղեկությունների աղբյուր օգտագործելիս հայտատուն քիմիական արտադրանքի անվտանգության անձնագրի հետ միասին լիազորված մարմին է ներկայացնում այդ արձանագրությունների (հետազոտությունների) պատճենները։ 
Կողմնակի կազմակերպության կողմից տրված՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) արձանագրությունն որպես տեղեկությունների աղբյուր օգտագործելիս հայտատուն լիազորված մարմին է ներկայացնում այդ արձանագրության պատճենը և հայտատուի՝ դրա օգտագործման իրավունքը հաստատող տեղեկատվությունը։ 
19.	Քիմիական արտադրանքի անհրաժեշտ հետազոտությունների (փորձարկումների) ծավալի վրա ազդող գործոններն են՝
ա)	քիմիական նյութի և (կամ) խառնուրդի վերաբերյալ տեղեկությունների առկայությունը պաշտոնական աղբյուրներում և (կամ) ռեեստրում. 
բ)	քիմիական արտադրանքի նշանակումն ու ներգործությունը (օրգանիզմ ընկնելու եղանակը, օգտագործման եղանակը և այլն), այդ թվում՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) անցկացման պայմաններով պայմանավորված, թիվ 8 հավելվածի համաձայն. 
գ)	քիմիական արտադրանքի արտադրության (օգտագործման) փորձը. 
[bookmark: _Hlk528928060][bookmark: _Hlk528930156]դ)	լաբորատոր կենդանիների վրա փորձարկումներին այլընտրանքային հետազոտությունների մեթոդների հիման վրա ստացված տվյալները՝ ներառյալ ընդհանուր ֆունկցիոնալ խմբեր ունեցող՝ քիմիական կառուցվածքով մոտ քիմիական նյութերի (անալոգների) անալիզը (կառուցվածքային նմանության սկզբունք) և մոդելավորումը՝ «կառուցվածք-հատկանիշ» քանակական և որակական հարաբերակցության հիման վրա ((Q)SARs, read-across մեթոդներ և այլն). 
ե)	կամավոր հիմունքներով կիրառման արդյունքում տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների պահպանումն ապահովող միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկում և տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները կիրառելու և կատարելու և քիմիական արտադրանքի համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ պարունակող միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկում ներառված ստանդարտների կիրառման ոլորտն ու պայմանները։
20.	Քիմիական արտադրանքի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու նպատակով՝ առաջին հերթին պետք է օգտագործել տեղեկատու գրականության մեջ և պաշտոնական աղբյուրներում ներկայացված տվյալները, որոնք ստացվել են քիմիական արտադրանքի արտադրության (օգտագործման) փորձի հիման վրա, և (կամ) այնպիսի տվյալներ, որոնք ստացվել են այլընտրանքային մեթոդներով, այդ թվում՝ ընդհանուր ֆունկցիոնալ խմբեր ունեցող՝ քիմիական կառուցվածքով մոտ քիմիական նյութերի (անալոգների) անալիզի (կառուցվածքային նմանության սկզբունք) և «կառուցվածք-հատկանիշ» քանակական և որակական հարաբերակցության հիմունքներով ((Q)SARs, read-across մեթոդներ և այլն) մոդելավորման հիման վրա։ Այն դեպքում, երբ պաշտոնական ու այլընտրանքային աղբյուրներից տեղեկատվությունը հասանելի չէ, փորձարկումներ կարող են անցկացվել լաբորատոր կենդանիների վրա։
21.	Տեղեկատվության ստացման նպատակով՝ թույլատրվում է քիմիական նյութի՝ որպես անալոգի օգտագործումը (դասակարգման անցկացման համար), ինչը պետք է լինի գիտականորեն հիմնավորված և փաստաթղթերով հաստատված։ Քիմիական արտադրանքի՝ որպես անալոգի, օգտագործումը հաստատելու համար, կիրառվում են նաև մեջբերումներ գիտական գրականությունից կամ հաշվարկային մոդելներից։ 

VIII. Ռեեստրի տեղեկություններին հասանելիությունը և 
տեղեկատվության գաղտնիությունը
22.	Սույն կարգի թիվ 2 հավելվածի 26-րդ (բացառությամբ քիմիական արտադրանքի անվտանգության անձնագրի), 27-րդ և 28-րդ (բացառությամբ հայտատուի կազմակերպության, կատեգորիայի և գտնվելու վայրի հասցեի) կետերով, ինչպես նաև սույն թիվ 5 հավելվածի 2-րդ, 28-րդ կետերով (բացառությամբ քիմիական արտադրանքի անվտանգության անձնագրի), 29-րդ և 30-րդ կետերով (բացառությամբ հայտատուի կազմակերպության, կատեգորիայի և գտնվելու վայրի հասցեի) փաստաթղթերն ու տեղեկությունները, ինչպես նաև քիմիական նյութի (խառնուրդի) արտադրության (ներմուծման) հաճախականության աստիճանի ու ծավալների վռրաբերյալ տեղեկությունները դասվում են ռեեստրի փակ մասում պարունակվող գաղտնի տեղեկատվության շարքին և հասանելի են միայն իրավասու մարմինների համար։ 
23.	Հայտատուի հարցմամբ՝ լիազորված մարմնի կողմից լրացուցիչ կարող է սահմանվել գաղտնիության (առևտրային գաղտնիքի) ռեժիմ այնպիսի տեղեկատվության (այդ թվում՝ քիմիական նյութի կառուցվածքային բանաձևի) մասով, որի հետ երրորդ անձանց կողմից ոչ իրավաչափ ծանոթացումը կարող է վնասել հայտատուի առևտրային շահերին ու մրցունակությանը (ներառյալ նորարարական մշակումների, արտադրության գաղտնիքի և այլնի վերաբերյալ տեղեկատվությունը)՝ բացառությամբ վտանգավոր հատկությունների վերաբերյալ տեղեկատվության, որը գործում է քիմիական արտադրանքի պետական գրանցման անցկացման մասին դիմումը ներկայացնելու պահից՝ իրավասու մարմնին այդ տեղեկատվության հետագա փոխանցմամբ։ 
24.	Անդամ պետությունների պետական մարմինների, լիազորված մարմինների ու իրավասու մարմինների միջև գաղտնի տեղեկատվության փոխանակումն իրականացվում է՝ հաշվի առնելով գաղտնիության ռեժիմի (առևտրային գաղտնիքի) պահպանումը պաշտպանված կապուղիներով (ինտեգրացիոն անցուղիներով)՝ տեխնիկական կանոնակարգի և սույն կարգի պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով։
25.	Իրավասու մարմինն ապահովում է գաղտնի տեղեկատվության (առևտրային գաղտնիքի) պաշտպանությունը չարտոնված մուտքից, այդ թվում՝ վիրուսներից և հաքերային հարձակումներից:
26. Գաղտնի տեղեկատվության (առևտրային գաղտնիքի) պաշտպանության համար ցանկացած անձի հասանելիություն այդպիսի տեղեկատվության՝ առանց հայտատուի համաձայնության, բացառված է։ 
27.	Եթե հիմքեր են առաջանում ենթադրելու, որ գոյություն ունի գաղտնի տեղեկատվության (առևտրային գաղտնիքի) հրապարակման վտանգ, ապա իրավասու մարմինն այդ մասին տեղեկացնում է հայտատուին և օգտագործում է բոլոր հասանելի միջոցները՝ այդ վտանգը վերացնելու կամ դրա հետևանքները նվազագույնի հասցնելու համար։ 

28.	Հայտատուի կողմից որպես գաղտնի բնույթ ունեցող տեղեկատվություն (առևտրային գաղնիք) սահմանված տեղեկությունների մասով իրավասու մարմնի կողմից ապահովվում է տեղեկատվության գաղտնիության (առևտրային գաղտնիքի) ռեժիմ՝ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան։ 
29.	Իրավասու մարմնի ու լիազորված մարմնի պաշտոնատար անձինք գաղտնի տեղեկատվության հրապարակման համար պատասխանատվություն են կրում՝ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան։

___________







67
ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 1 
Եվրասիական տնտեսական միության քիմիական նյութերի և խառնուրդների ռեեստրի ձևավորման և վարման կարգի

ԿԱԶՄ
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով ներկայացնելու համար այն քիմիական նյութերի (այդ թվում՝ խառնուրդների կազմում) ցուցակագրման անցկացման արդյունքներով տեղեկությունների, որոնք գտնվում են կամ նախատեսվում են գտնվել շրջանառության մեջ Միության մաքսային տարածքում

1.	Քիմիական նյութի մասին տեղեկատվական տվյալներ՝
1)	CAS համարը (առկայության դեպքում).
2)	այլ նույնականացման համարներ (EINECS համարը և այլն) (առկայության դեպքում).
3)	ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր.
4)	անվանումը՝ IUPAC անվանացանկի համաձայն, այդ թվում՝ անգլերենով (առկայության դեպքում).
5)	անվանումը` անգլերենով (առկայության դեպքում).
6)	հոմանիշներն ու հապավումները (առկայության դեպքում).
7)	մոլեկուլային բանաձևը (առկայության դեպքում)
8)	կառուցվածքային բանաձևը (առկայության դեպքում)
9)	Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության տարածքում կիրառման կարգավիճակը՝
թույլատրված է կիրառման համար.
սահմանափակ է կիրառման համար՝ սահմանափակման ոլորտի և ավելի անվտանգ անալոգի փոխարինման տարբերակների նշմամբ (առկայության դեպքում).
արգելված է կիրառման համար՝
10)	նշանակումը (կիրառման ոլորտը).
11)	քիմիական նյութի արտադրության (ներմուծման) ծավալը (տոննա/տարի՝ վերջին 3 տարվա միջինը կամ նախատեսվող քանակը)։
2.	Տեղեկություններ վտանգի մասին (առկայության դեպքում)՝ վտանգավորության դասակարգումը (վտանգավորության տեսակը (տեսակները) և (դասը) դասերը)՝ այն միջպետական ստանդարտների համաձայն, որոնք մշակվել են՝ հաշվի առնելով Քիմիական արտադրանքի վտանգավորության դասակարգման և մակնշման՝ գլոբալ մակարդակով ներդաշնակեցված համակարգի (ՆԳՀ) դրույթները։
3.	Տեղեկություններ քիմիական նյութն արտադրողի (արտադրողի կողմից լիազորված անձի), ներմուծողի մասին՝
1)	կազմակերպության լրիվ անվանումը (որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (առկայության դեպքում)) (հիմնադիր փաստաթղթերին համապատասխան).
2)	կազմակերպության կրճատ (կրճատված) անվանումը (առկայության դեպքում)․
3)	հայտատուի կատեգորիան (արտադրող (արտադրողի կողմից լիազորված անձ), ներմուծող):


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 2
Եվրասիական տնտեսական միության քիմիական նյութերի և խառնուրդների ռեեստրի ձևավորման և վարման կարգի

ԿԱԶՄ
Եվրասիական տնտեսական միության քիմիական նյութերի ու խառնուրդների ռեեստրի՝ քիմիական նյութերին վերաբերող ազգային հատվածներում ներառվող տեղեկությունների ու փաստաթղթերի

1.	Տեղեկատվական տվյալներ՝
1)	անհատական համարը՝ Եվրասիական տնտեսական միության քիմիական նյութերի ու խառնուրդների ռեեստրում. 
2)	CAS համարը (առկայության դեպքում).
3)	այլ նույնականացման համարներ (EINECS համարը և այլն) (առկայության դեպքում).
4)	նույնականացման ծածկագրերը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության (այսուհետ՝ անդամ պետություն) օրենսդրությանը համապատասխան (ԱՀԴԳ 2, ԲՀ ԱՀԴ, ՕԳԳ, ԱԿՊՀ և այլն).
5)	ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր.
6)	անվանումը՝ IUPAC անվանացանկի համաձայն, այդ թվում՝ անգլերենով (առկայության դեպքում).
7)	անվանումը` անգլերենով (առկայության դեպքում).
8)	հոմանիշներն ու հապավումները (առկայության դեպքում).
9)	տեխնիկական անվանումը (առկայության դեպքում).
10)	առևտրային անվանումը, այդ թվում՝ դրոշմանիշային տեսականին (առկայության դեպքում).
11)	մոլեկուլային բանաձևը (առկայության դեպքում)
12)	կառուցվածքային բանաձևը (առկայության դեպքում)
13)	SMILES ներմուծման տողում մոլեկուլների պարզեցված ներկայացման մասնագիրը (առկայության դեպքում).
14)	մոլեկուլային զանգվածը (առկայության դեպքում).
15)	նյութի պարունակությունը, % (հստակ արժեքը կամ ընդգրկույթը).
16)	խառնուկների ու հավելումների պարունակությունը (% ըստ զանգվածի (ըստ ծավալի)).
17)	անդամ պետության տարածքում կիրառման կարգավիճակը՝
թույլատրված է կիրառման համար.
սահմանափակ է կիրառման համար՝ սահմանափակման ոլորտի և ավելի անվտանգ անալոգի փոխարինման տարբերակների նշմամբ (առկայության դեպքում).
արգելված է կիրառման համար՝
18)	նոտիֆիկացման վերաբերյալ տեղեկությունները (կիրառելիության դեպքում)՝
նշում՝ «նոտիֆիկացված է հաշվետվության I մասի տեղեկությունների հիման վրա» (կիրառելիության դեպքում),
նշում՝ «նոտիֆիկացումը չեղարկվել է հաշվետվության II մասի տեղեկությունները չներկայացնելու կապակցությամբ» (եթե կիրառելի է),

հետագա հետազոտությունների ռազմավարության մեջ նշված՝ քիմիական նյութի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ժամկետը՝ պարզաբանումների II մասին համապատասխան (եթե կիրառելի է).
19)	նշանակումը (կիրառման ոլորտը).
20)	արտադրության (ներմուծման) ծավալը (տոննա/տարի՝ վերջին 3 տարվա միջինը կամ նախատեսվող քանակը)։
2.	Վտանգավորության վերաբերյալ տեղեկություններ՝
1)	վտանգավորության դասակարգումը (վտանգավորության տեսակը (տեսակները) և (դասը) դասերը)՝ այն միջպետական ստանդարտների համաձայն, որոնք մշակվել են՝ հաշվի առնելով Քիմիական արտադրանքի վտանգավորության դասակարգման և մակնշման՝ գլոբալ մակարդակով ներդաշնակեցված համակարգի (ՆԳՀ) դրույթները (մինչև «Քիմիական արտադրանքի անվտանգության մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգը (ԵԱՏՄ ՏԿ 041/2017) ուժի մեջ մտնելու օրը)։ Նշված տեխնիկական կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելու օրվանից վտանգավորության դասակարգումը (վտանգավորության տեսակը (տեսակները) և դասը (դասերը) իրականացվում է տեխնիկական կանոնակարգի համաձայն՝ հաշվի առնելով նշված տեխնիկական կանոնակարգի՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշմամբ հաստատված ստանդարտների ցանկերը.
2)	31340 ԳՕՍՏ-ով նախազգուշական դրոշմավորման վերաբերյալ տեղեկությունները, այդ թվում (առկայության դեպքում)՝
ազդանշանային բառը,
վտանգավորության նշանները, 
վտանգավորության կրճատ բնութագիրը (Н-արտահայտություններ), 
վտանգավորության կանխարգելմանն ուղղված միջոցները (Р-արտահայտություններ)։
3.	Ֆիզիկաքիմիական հատկությունները՝
1)	ագրեգացման վիճակը՝ + 20 0C ջերմաստիճանի և 101.3 կՊա ճնշման պայմաններում,
2)	գույնը,
3)	հոտը,
4)	թողարկման ձևը (պինդ նյութերի ու աերոզոլների համար),
5)	գրանուլոմետրիկ կազմը (պինդ նյութերի համար),
6)	հալման ջերմաստիճանը/սառեցման ջերմաստիճանը, 
7)	սկզբնական եռման ջերմաստիճանը/եռման ջերմաստիճանը/եռման միջակայքը,
8)	բռնկման ջերմաստիճանը (0°C), 
9)	բոցավառելիությունը/բոցավառելիության ջերմաստիճանը, 
10)	ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը (0°C),
11)	բոցավառելիության կոնցենտրացիայի սահմանները (%),
12)	բոցավառելիության ջերմաստիճանի սահմանները (0С),
13)	պնդացման ջերմաստիճանը (0°C),
14)	կրիտիկական ջերմաստիճանը (0С) (ճնշման տակ գտնվող գազերի համար),
15)	պայթյունավտանգ հատկությունները, 
16)	օքսիդացնող հատկությունները,
17)	խտությունը և (կամ) հարաբերական խտությունը,
18)	գոլորշիների հարաբերական խտությունը.
19)	գոլորշիների ճնշումը,
20)	ջրային լուծույթների մակերևութային լարվածությունը,
21)	լուծելիությունը ջրում,
22)	լուծելիությունը օրգանական լուծիչներում,
23)	n-օկտանոլ/ջուր բաշխման գործակիցը (log Kow),
24)	կինեմատիկական մածուցիկությունը + 40 0С (մմ2/վ) ջերմաստիճանում,
25)	տարանջատման հաստատունը,
26)	ջրածնային ցուցանիշը (рН),
27)	պողպատե կամ ալյումինե մակերեսի կոռոզիայի արագությունը + 55 0C ջերմաստիճանում (մմ/տարի),
28)	ռեակցիոն ունակությունը,
29)	ջերմային ոչնչացման, այրման արգասիքների և (կամ) ջերմային ոչնչացման հնարավորությունը։
4.	Առաջին օգնության միջոցները՝
1)	դիտարկվող ախտանիշները,
2)	առաջին օգնության միջոցները։
5.	Տեղեկություններ սուր թունավորության մասին՝
1)	միջին մահացու չափաբաժինը կուլ տալու ժամանակ (LD50 (մգ/կգ) (կենդանու տեսակը կամ հետազոտության այլընտրանքային տեսակը).
2)	միջին մահացու չափաբաժինը մաշկի վրա ընկնելիս (LD50 (մգ/կգ) (կենդանու տեսակը կամ հետազոտության այլընտրանքային տեսակը).
3)	միջին մահացու կոնցենտրացիան շնչելու ժամանակ (LС50 (մգ/մ3 կամ ppm)) (ներգործության ժամանակը, կենդանու տեսակը)։
6.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը) մաշկի ախտահարման (նեկրոզի)/գրգռման մասին։
7.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը) աչքերի վնասման/գրգռման մասին։
8.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը) զգայունացնող ազդեցության մասին (մաշկի հետ շփվելիս և շնչելիս)։
9.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը) մուտագենության մասին։
10.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը) քաղցկեղածնության մասին։
11.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը) վերարտադրողական թունավորության մասին։
12.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը, ախտահարվող օրգաններ(թիրախներ)) միանգամյա ներգործության դեպքում օրգանների-թիրախների և (կամ) համակարգի վրա ընտրողական թունավորության մասին։
13.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը, ախտահարվող օրգաններ/թիրախներ) բազմակի/երկարատև ներգործության դեպքում օրգանների-թիրախների և (կամ) համակարգի վրա ընտրողական թունավորության մասին։
14.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը) ասպիրացիայի ժամանակ թունավորության մասին։
15.	Տեղեկություններ բացասական ներգործության այլ սպեցիֆիկ հետևանքների մասին, այդ թվում՝ էնդոկրին համակարգի, արյան համակարգի և այլնի վրա։
16.	Տեղեկություններ ջրային միջավայրի վրա ներգործության մասին՝
1)	միջին մահացու կոնցենտրացիան (LС50 (մգ/լ)) ձկների համար՝ 96 ժամվա ընթացքում ներգործության դեպքում.
2)	միջին մահացու կոնցենտրացիան (LС50 (մգ/լ)) խեցգետնակերպերի համար՝ 48 ժամվա ընթացքում ներգործության դեպքում.
3)	միջին արդյունավետ կոնցենտրացիան (EС50 (մգ/լ)) ջրիմուռերի համար՝ 72 կամ 96 ժամվա ընթացքում ներգործության դեպքում.
4)	ջրային միջավայրում արագ տարրալուծման ընդունակությունը, այդ թվում՝ ամբողջական կենսատարրալուծումը։ Ոչ ամբողջական կենսատարրալուծման դեպքում՝ առաջնային կենսատարրալուծում կամ թթվածնի կենսաքիմիական սպառում (ԹԿՍ) կամ թթվածնի քիմիական սպառում (ԹՔՍ).
5)	տեղեկություններ կենսակուտակման մասին, այդ թվում՝ կենսակոնցենտրացիայի գործակիցը (BCF).
6)	առավելագույն չգործող կոնցենտրացիան (ԱՉԿ (մգ/լ)) կամ ոչ արդյունավետ հսկվող կոնցենտրացիան (NOEC (մգ/լ)) կամ արդյունավետ կոնցենտրացիան (ECх (մգ/լ))՝ ձկների համար.
7)	առավելագույն չգործող կոնցենտրացիան (ԱՉԿ (մգ/լ)) կամ ոչ արդյունավետ հսկվող կոնցենտրացիան (NOEC (մգ/լ)) կամ արդյունավետ կոնցենտրացիան (ECх (մգ/լ))՝ խեցգետնակերպերի համար.
8)	առավելագույն չգործող կոնցենտրացիան (ԱՉԿ (մգ/լ)) կամ ոչ արդյունավետ հսկվող կոնցենտրացիան (NOEC (մգ/լ)) կամ արդյունավետ կոնցենտրացիան (ECх (մգ/լ))՝ ջրիմուռների համար։
17.	Օզոնային շերտի քայքայում (օզոնաքայքայիչ ընդունակության առկայություն)։
18.	Կայունության, կենսակուտակման ընդունակության և թունավորության գնահատում:
19.	Տեղեկություններ հողի վրա ներգործության մասին՝
1)	թունավորությունը հողային օրգանիզմների համար.
2)	պերսիստենտությունը հողում.
3)	տարաշարժման ընդունակությունը.
4)	գյուղատնտեսական արտադրանքի սննդային արժեքավորության վրա ազդեցությունը:
20.	Հսկողության միջոցները՝
1)	հսկության վերլուծական մեթոդները (նոր քիմիական նյութի նոտիֆիկացման շրջանակներում).
2)	հիգիենիկ նորմատիվները շրջակա միջավայրի օբյեկտներում (առկայության դեպքում)։
21.	Անվտանգ շրջանառության պայմանները՝
1)	անհատական պաշտպանության միջոցներն անձնակազմի համար.
2)	պահպանման պայմաններն ու ժամկետները.
3)	փաթեթվածքը (այդ թվում՝ այն նյութերը, որոնցից այն պատրաստված է).
4)	պահպանման ընթացքում անհամատեղելի նյութեղենն ու նյութերը.
5)	օգտահանման (վերամշակման) եղանակները.
6)	կենցաղում անվտանգության միջոցները և պահելու կանոնները (կիրառելիության դեպքում)։ 
22.	Առաջացած արտակարգ իրավիճակների ու դրանց հետևանքների կանխարգելմանն ու վերացմանն ուղղված միջոցները՝
1)	ընդհանուր բնույթի անհրաժեշտ գործողությունները՝ վթարային և արտակարգ իրավիճակներում.

2)	անհատական պաշտպանության միջոցները՝ վթարային իրավիճակներում (վթարային բրիգադների ԱՊՄ-ն).
3)	գործողությունները՝ քիմիական նյութի արտահոսքի, թափվելու կամ ցրիվ տալու դեպքում։
23.	Գործողությունները՝ հրդեհի դեպքում։
24.	Հրդեհաշիջման՝ առաջարկվող ու արգելված միջոցները։
25.	Տեղեկություններ փոխադրումների (տրանսպորտային փոխադրումների) մասին՝
1)	ՄԱԿ (UN) համարը.
2)	բեռնառաքման կամ տրանսպորտային համապատասխան անվանումը.
3)	կիրառվող տրանսպորտի տեսակները.
4)	վտանգավորության դասակարգումը՝ Վտանգավոր բեռների փոխադրման վերաբերյալ ՄԱԿ-ի հանձնարարականի համաձայն, ինչպես նաև տեղեկություններ փաթեթվածքի խմբի մասին.
5)	վթարային քարտերի համարները (երկաթուղային, ծովային կամ այլ տեսակի փոխադրումների ժամանակ).
26.	Փաստաթղթերը՝
1)	քիմիական արտադրանքի ծանուցողական պետական գրանցման անցկացման մասին դիմումը կամ քիմիական արտադրանքի թույլատրման պետական գրանցման անցկացման մասին դիմումը. 
2)	քիմիական արտադրանքի անվտանգության անձնագիրը.
3)	հետազոտությունների (փորձարկումների) արձանագրությունները և (կամ) գործիքային անալիզի արդյունքները և (կամ) փորձագիտական եզրակացությունները, այդ թվում՝ անալոգային մոտեցման կիրառելիության մասին (առկայության դեպքում). 
4)	հայտատուի՝ ներկայացված տեղեկություններն օգտագործելու իրավունքը հաստատող տեղեկատվությունը (փակ աղբյուրներից տեղեկությունների օգտագործման դեպքում)։
27.	Նոր քիմիական նյութի նոտիֆիկացման շրջանակներում լրացուցիչ ներկայացվող փաստաթղթերը՝
1)	քիմիական անվտանգության մասին հաշվետվությունը.
2)	հետազոտությունների ռազմավարությունը (առկայության դեպքում)։
28.	Տեղեկություններ յուրաքանչյուր արտադրողի (արտադրողի կողմից լիազորված անձի), ներմուծողի մասին՝
1)	կազմակերպության լրիվ անվանումը (որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (առկայության դեպքում)) (հիմնադիր փաստաթղթերին համապատասխան).
2)	կազմակերպության կրճատ (կրճատված) անվանումը (առկայության դեպքում)․
3)	տեղեկություններ կազմակերպությանը հարկային հաշվառման կանգնեցնելու մասին.
4)	անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան՝ իրավաբանական անձի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված ֆիզիկական անձի պետական գրանցման ժամանակ տրվող՝ հայտատուի գրանցման կամ հաշվառման (անհատական, նույնականացման) համարը.
5)	հայտատուի կատեգորիան (արտադրող (արտադրողի կողմից լիազորված անձ), ներմուծող).
6)	գտնվելու վայրի հասցեն (իրավաբանական անձի հասցեն՝ իրավաբանական անձի դեպքում կամ բնակության վայրը՝ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված ֆիզիկական անձի դեպքում).
7)	փոստային հասցեն.
8)	հեռախոսահամարը.
9)	էլեկտրոնային փոստի հասցեն։
29.	Քիմիական նյութի՝ որպես քիմիական արտադրանք գրանցման տվյալները՝
1)	քիմիական արտադրանքի ծանուցողական կամ թույլատրման պետական գրանցման վկայականի գրանցման համարը.
2)	քիմիական արտադրանքի ծանուցողական կամ թույլատրման պետական գրանցման վկայականի տրման ամսաթիվը.
3)	քիմիական արտադրանքի թույլատրման պետական գրանցման մասին վկայականի գործողության ժամկետը.
4)	քիմիական արտադրանքի թույլատրման պետական գրանցման վկայականի կարգավիճակը (գործում է, գործողությունը կասեցվել է, գործողությունը չեղարկվել կամ դադարեցվել է).
5)	տեխնիկական փաստաթղթի (ստանդարտի, տեխնիկական պայմանների, տեխնիկական անձնագրի, տեխնիկական ձեռնարկի, տեխնոլոգիական կանոնակարգի (հրահանգի) մասնագրի) անվանումը, որին համապատասխան արտադրվում է քիմիական արտադրանքը։

	Ծանոթագրություն։
	Եթե որևէ պարամետր կամ ցուցանիշ բնորոշ չէ քիմիական նյութի համար, ապա տեղեկությունների համապատասխան բաժնում նշվում է հետևյալ ձևակերպումը՝ «Կիրառելի չէ»։



__________


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 3 
Եվրասիական տնտեսական միության քիմիական նյութերի և խառնուրդների ռեեստրի ձևավորման և վարման կարգի

ՑԱՆԿ
քիմիական նյութերի վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվական աղբյուրների տեղեկությունների

1.	Տնտեսական համագործակցության ու զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) քիմիական նյութերի հատկությունների վերաբերյալ տեղեկատվության համընդհանուր eChemPortal պորտալ 
URL: https://www.echemportal.org/echemportal/
2.	Քիմիական անվտանգության միջազգային ծրագրի (IPCS) քիմիական նյութերի վերաբերյալ տեղեկատվության INCHEM հարթակ
URL: https://inchem.org/#/ 
3.	Եվրոպական միության միավորված հետազոտական կենտրոնի (JRC) քիմիական նյութերի հատկությունների ChemAgora պորտալ
URL: https://chemagora.jrc.ec.europa.eu/ 
4.	Ռոսպոտրեբնադզորի՝ պոտենցիալ վտանգավոր քիմիական և կենսաբանական նյութերի դաշնային ռեգիստրի (ՊՎՔԿՆՌ) տվյալների բազայի առցանց տարբերակ
URL: https://www.rpohv.ru/online/
5.	Եվրոպական քիմիական գործակալության (ECHA) տվյալների բազա
URL: https://echa.europa.eu/ 
6.	ԱՄՆ-ի օվկիանոսային և մթնոլորտային հետազոտությունների ազգային վարչության (NOAA) վտանգավոր նյութերի CAMEO Chemicals տվյալների բազա
URL: https://cameochemicals.noaa.gov/ 
7.	Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) գոյություն ունեցող նյութերի տվյալների բազա
URL: https://hpvchemicals.oecd.org/ui/Default.aspx 
8.	Քաղցկեղի ուսումնասիրման հարցերով միջազգային գործակալության (ՔՈՒՄԳ) քաղցկեղածին գործոնների ցանկ
URL: https://monographs.iarc.who.int/agents-classified-by-the-iarc/ 
9.	ԱՄՆ-ի առողջության ազգային ինստիտուտի (NIH) PubChem տվյալների բազա, ներառված է Ազգային բժշկական գրադարանի մեջ (NLM)
URL: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ 
10.	Մեծ Բրիտանիայի մոլեկուլային կենսաբանության եվրոպական լաբորատորիայի (EMBL) կենսաինֆորմատիկայի եվրոպական ինստիտուտի (EBI) ChEBI (Chemical Entities of Biological Interest) տվյալների բազա 
URL: https://www.ebi.ac.uk/chebi/ 
11.	ԱՄՆ-ի շրջակա միջավայրի պաշտպանության հարցերով գործակալության (EPA) որոշ քիմիական նյութերի թունավորության մասին գիտելիքների ECOTOX Knowledgebase բազա 
URL: https://cfpub.epa.gov/ecotox/ 
12.	Դժբախտ պատահարներից սոցիալական ապահովագրության գերմանական ընկերության (DGUV)՝ Աշխատանքի անվտանգության ու հիգիենայի ինստիտուտի վտանգավոր նյութերի GESTIS տեղեկատվական համակարգ
URL: https://gestis-database.dguv.de/search 
13.	ԱՄՆ-ի թունավոր նյութերի ու հիվանդությունների ռեգիստրների հարցերով գործակալության (ATSDR) թունավոր նյութերի տեղեկատվական պորտալ 
URL: https://wwwn.cdc.gov/TSP/index.aspx 
14.	Հարտֆորդշիր բրիտանական համալսարանի Գյուղատնտեսության ու շրջակա միջավայրի հետազոտությունների բաժնի (AERU)՝ Թունաքիմիկատների հատկությունների PPDB տվյալների բազա (IUPAC Pesticide Properties DataBase)
URL: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/index.htm 
15.	ԱՄՆ-ի տրանսպորտի նախարարության արտակարգ իրավիճակներում արձագանքման հարցերով ERG տեղեկագիրք (Emergency Response Guidebook) 
URL: https://www.phmsa.dot.gov/training/hazmat/erg/emergency-response-guidebook-erg 
16.	Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) արդյունաբերական անվտանգության, աշխատանքի պաշտպանության և սոցիալական գործընկերության քիմիական անվտանգության ICSС միջազգային քարտեր 
URL: https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.listcards3?p_lang=ru 
17.	Ճապոնիայի տեխնոլոգիաների ու գնահատման ազգային ինստիտուտի (NITE) քիմիական նյութերի վերաբերյալ J-CHECK տվյալների բազա (Japan CHEmicals Collaborative Knowledge database) 
URL: https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/search.action?request_locale=en 
18.	ԱՄՆ-ի աշխատանքի ու առողջության ազգային ինստիտուտի (NIOSH) տեղեկատվական պորտալ
URL: https://www.cdc.gov/niosh/npg/default.html 
19.	Թունաբանության ազգային ծրագրի (NTP) շրջանակներում՝ ԱՄՆ-ի առողջապահության ու սոցիալական զարգացման նախարարության մարդու առողջության վրա քաղցկեղածին ու ոչ քաղցկեղածին ներգործության, վերարտադրության գործառույթի վրա շրջակա միջավայրի նյութերի հնարավոր անբարենպաստ ներգործության վերաբերյալ մենագրությունների ցանկ
URL: https://ntp.niehs.nih.gov/publications/monographs/index.html 
20.	ԱՄՆ-ի առողջապահության և սոցիալական ապահովագրության նախարարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 21-ի Քաղցկեղածինների վերաբերյալ 15-րդ հաշվետվություն (15th Report on Carcinogens)՝ NTP-ի շրջանակներում
URL: https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/assessments/cancer/roc/index.html 
21.	ԱՄՆ-ի առողջապահության և սոցիալական ապահովագրության նախարարության կենսաբանական համակարգերում քիմիական էֆեկտների մասին CEBS (Chemical Effects in Biological Systems) տվյալների բազա՝ NTP-ի շրջանակներում
URL: https://cebs.niehs.nih.gov/cebs/ 
22.	ԱՄՆ-ի թագավորական քիմիական հասարակության քիմիական կառուցվածքների ChemSpider տվյալների բազա
URL: http://www.chemspider.com/ 
23.	ԱՄՆ-ի շրջակա միջավայրի պաշտպանության հարցերով գործակալության (EPA) քիմիական նյութերի մասին ChemView տվյալների բազա
URL: https://chemview.epa.gov/chemview 
24.	Բուսաբուծության հարցերով բրիտանական խորհրդի (BCPC) թունաքիմիկատների համընդհանուր անվանումների հավաքածու (Compendium of Pesticide Common Names) 
URL: http://www.bcpcpesticidecompendium.org/index.html 
25.	OMx Personal Health Analytics ընկերության հնարավոր դեղագործական կամ կենսաբանական ակտիվ հատկություններիով քիմիական նյութերի DrugBank տվյալների բազա
URL: https://go.drugbank.com/ 
26.	Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (WHO) քիմիական նյութերի միջազգային գնահատման վերաբերյալ կրճատ փաստաթղթեր (CICADs) (Concise International Chemical Assessment Documents)՝ Քիմիական անվտանգության միջազգային ծրագրի (IPCS) շրջանակներում
URL: https://inchem.org/pages/cicads.html 
27.	ԱՄՆ-ի շրջակա միջավայրի պաշտպանության հարցերով գործակալության (EPA) քիմիական նյութերի վերաբերյալ IRIS տեղեկատվության ինտեգրված համակարգ (Integrated Risk Information System) 
URL: https://www.epa.gov/iris 
28.	ԱՄՆ-ի աշխատանքի նախարարության Աշխատանքի պաշտպանության հարցերով վարչության՝ Մասնագիտական քիմիական նյութերի տվյալների բազա (OSHA)
URL: https://www.osha.gov/chemicaldata/search 
29.	Ճապոնիայի տեխնոլոգիաների ու գնահատման ազգային ինստիտուտի (NITE) քիմիական նյութերի ցուցակ՝ ըստ ԳՆՀ-ի վտանգավորության դասակարգման արդյունքների
URL: https://www.nite.go.jp/chem/english/ghs/ghs_download.html 
30.	Եվրոպական քիմիական գործակալության (ECHA) ԵՄ քիմիական նյութերի ցանկ՝ ներառյալ Գոյություն ունեցող առևտրային քիմիական նյութերի եվրոպական ցանկը (EINECS), Գրանցված քիմիական նյութերի եվրոպական ցուցակը (ELINCS) և ոչ պոլիմերների ցուցակը (NLP)
URL: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory 
31.	Ավստրալիայի առողջապահության և տարեցների գործերով նախարարության Ավստրալիայի արդյունաբերական քիմիական նյութերի ռեեստր և Ռիսկերի գնահատման AICS տվյալների բազա ( Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme)
URL: https://www.industrialchemicals.gov.au/chemical-information 
32.	ԱՄՆ-ի առողջ շինարարության ցանցի (HBN)՝ Շինարարական նյութերում քիմիական նյութերի Pharos տվյալների բազա
URL: https://pharosproject.net/ 
33.	Ամերիկյան քիմիական հասարակության (ACS)՝ Քիմիական ռեֆերատիվ ծառայության (Chemical Abstracts Service) քիմիական նյութերի վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիության CAS REGISTRY ռեսուրս
URL: https://commonchemistry.cas.org/ 
34.	Գերմանիայի աշխատանքի անվտանգության ու հիգիենայի ինստիտուտի (BAUA) SUBSPORTplus (Substitution Support Portal) պորտալի կիրառման համար սահմանափակ ու առաջնային նյութերի տվյալների բազա 
URL: https://www.subsportplus.eu/subsportplus/EN/Substances/Database-of-restricted-and-priority-substances/restricted-priority-substances_node.html 
35.	Գերմանիայի աշխատանքի անվտանգության ու հիգիենայի ինստիտուտի (BAUA) SUBSPORTplus (Substitution Support Portal) պորտալի վտանգավոր քիմիական նյութերի իրացված այլընտրանքների տվյալների բազա
URL: https://www.subsportplus.eu/subsportplus/EN/Cases/Case-story-database/case-story-database_node.html 
36.	Ճապոնիայի տեխնոլոգիաների ու գնահատման ազգային ինստիտուտի (NITE) ռիսկերի գնահատման և քիմիական նյութերի շրջանառության կարգավորման վերաբերյալ տեղեկատվությամբ NITE-CHRIP տվյալների բազա (Chemical Risk Information Platform)
URL: https://www.nite.go.jp/en/chem/chrip/chrip_search/srhInput 
37.	Առողջապահության, աշխատանքի և շրջակա միջավայրի իսպանական արհմիությունների ինստիտուտի (ISTAS) և Եվրոպական արհմիությունների ինստիտուտի (ETUI) թունավոր ու վտանգավոր նյութերի RISCTOX տվյալների բազա
URL: https://risctox.istas.net/en/dn_risctox_buscador.asp 
38.	ԱՄՆ-ի շրջակա միջավայրի պաշտպանության հարցերով գործակալության (EPA) անվտանգ քիմիական բաղադրիչների SCIL (Safer Chemical Ingredients List) ցուցակ 
URL: https://www.epa.gov/saferchoice/safer-ingredients 
39.	Գերմանիայի աշխատանքի անվտանգության ու հիգիենայի ինստիտուտի (BAUA) վտանգավոր քիմիական նյութերի գնահատման մեթոդների և անալոգների հետ փոխարինման գործիքների SUBSPORTplus պորտալ (Substitution Support Portal)
URL: https://www.subsportplus.eu/subsportplus/EN/Process/Evaluation-methods-and-tools/evaluation-methods-and-tools_node.html 
40.	Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) վտանգավոր քիմիական նյութերի այլընտրանքների գնահատման գործիքների ցանկով SAAToolbox (Substitution and Alternatives Toolbox) պորտալ
URL: https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/substitution-of-hazardous-chemicals/ 
41.	Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) քիմիական նյութի հատկությունների՝ դրա կառուցվածքի («կառուցվածք-ակտիվություն» մոդել) հիման վրա կանխատեսման QSAR Toolbox ծրագրային պրոդուկտ (անհրաժեշտ է խորագրային ապահովման տեղադրում)
URL: https://qsartoolbox.org/download/ 
42.	Գերմանիայի դաշնային ինստիտուտի աշխատանքի անվտանգության ու հիգիենայի ինստիտուտի (BAUA) աշխատավայրում նյութերի ինհալացիոն ազդեցության կանխատեսման համար EMKG-Expo Tool ծրագրային պրոդուկտ (անհրաժեշտ է ծրագրային ապահովման տեղադրում)
URL: https://www.baua.de/EN/Topics/Work-design/Hazardous-substances/REACH-assessment-unit/EMKG-Expo-Tool.html 
43.	Քիմիական արդյունաբերության եվրոպական խորհրդի (CEFIC) կառուցվածքային անալոգների հիման վրա քիմիական նյութերի վտանգավոր հատկությունների կանխատեսման համար AMBIT ծրագրային գործիք (անհրաժեշտ է ծրագրային ապահովման տեղադրում)
URL: https://ambitlri.ideaconsult.net/tool2 
44.	Քիմիական արդյունաբերության եվրոպական խորհրդի (CEFIC) քիմիական նյութերի կենսակերպափոխման պոտենցիալի կանխատեսման համար BiotS (Biotransformation Susceptibility software) ծրագրային գործիք
URL: https://cefic-lri.org/toolbox/biots/ 
45.	ԱՄՆ-ի շրջակա միջավայրի պաշտպանության հարցերով գործակալության (EPA) կառուցվածք-ակտիվություն քանակական հարաբերակցության հիման վրա քիմիական նյութերի հատկությունների կանխատեսման համար ECOSAR (Ecological Structure-Activity Relationships Program) ծրագրային պրոդուկտ
URL: https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/ecological-structure-activity-relationships-ecosar-predictive-model 
46.	ԱՄՆ-ի շրջակա միջավայրի պաշտպանության հարցերով գործակալության (EPA) քիմիական նյութերի քաղցկեղածին պոտենցիալի գնահատման համար OncoLogic ծրագրային պրոդուկտ
URL: https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/oncologictm-expert-system-evaluate-carcinogenic-potential-chemicals 
47.	ԱՄՆ-ի շրջակա միջավայրի պաշտպանության հարցերով գործակալության (EPA) չուսումնասիրված քիմիական նյութերի վտանգավորության կանխատեսման համար անալոգային նույնականացման մեթոդաբանության AIM (Analog Identification Methodology) գործիք
URL: https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/analog-identification-methodology-aim-tool 
48.	ԱՄՆ-ի շրջակա միջավայրի պաշտպանության հարցերով գործակալության (EPA) չուսումնասիրված քիմիական նյութերի մասին տվյալներում միջակայքերը լրացնելու համար քիմիական գնահատման կլաստերացման ChemACE (Chemical Assessment Clustering Engine) մեխանիզմ
URL: https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/chemical-assessment-clustering-engine-chemace 
49.	ԱՄՆ-ի առողջության ազգային ինստիտուտի (NIH) վթարային փրկարարական ծառայությունների համար WISER (Wireless Information System for Emergency Responders) տեղեկատվական համակարգ (անհրաժեշտ է ծրագրային ապահովման տեղադրում)
URL: https://play.google.com/store/apps/details?hl=en-gb&id=gov.nih.nlm.wiserAndroid-ի համար.
URL: https://apps.apple.com/us/app/wiser-response/id375185381 Apple-ի համար
50.	Ռոսպոտրեբնադզորի «Վտանգավոր նյութեր» ավտոմատացված բաշխված տեղեկատվական որոնողական համակարգ (ԱԲՏՈՀ)
URL: https://www.rpohv.ru/db/arips/rules/ 
51.	Elsevier ընկերության քիմիական գիտությունների գծով՝ Reaxys տվյալների բազա 
URL: https://www.elsevier.com/solutions/reaxys 
52.	Ամերիկյան քիմիական հասարակության (ACS) CAS (Chemical Abstracts Service) քիմիական ռեֆերատիվ ծառայության տվյալների բազա
URL: https://www.cas.org/support/documentation/cas-databases 
53.	ChemAxon ընկերության քիմիական նյութերի հատկությունների հաշվարկի և կառուցվածքային ու ֆիզիկաքիմիական տվյալների որոնման Chemicalize սերվիս
URL: https://chemicalize.com/welcome 
54.	Շվեդիայի RISE հետազոտական ինստիտուտի վտանգավոր քիմիական նյութերի ChemicALL տվյալների բազա
URL: https://www.ri.se/en/what-we-do/networks/the-chemicals-group 
55.	ԱՄՆ-ի՝ UL (Underwriters Laboratories) ընկերության ծրագրային պրոդուկտներ
URL: https://www.ul.com/ 
56.	ԱՊՀ, Լատվիայի Հանրապետության, Լիտվայի Հանրապետության, Էստոնիայի Հանրապետության երկաթուղային ճանապարհներով փոխադրվող վտանգավոր բեռների վթարային քարտեր, որոնք հաստատված են Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների երկաթուղային տրանսպորտի հարցերով խորհրդի 2008 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 48 արձանագրությամբ 
URL: https://docs.cntd.ru/document/902165597 
https://www.rw.by/cargo_transportation/services/normative_reference_information/avarijnie_kartochki_na_opasnie_gruzi1/
57.	Վտանգավոր բեռների փոխադրումների կանոններ («Միջազգային երկաթուղային բեռնային հաղորդակցության մասին» համաձայնագրի (ՄԲՀՀ) թիվ 2 հավելված)․
Ներքին ջրային տրանսպորտով վտանգավոր բեռների անվտանգ փոխադրումների ապահովման կանոններ.
Օդով վտանգավոր բեռների անվտանգ փոխադրումների տեխնիկական հրահանգներ (ICAO), doc.9284
58.	Հիգիենիկ նորմատիվներ, սանիտարական նորմեր ու կանոններ (սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմատիվների տեղեկատուներ)
59.	Գիտատեխնիկական փաստաթղթեր (քիմիկոսի տեղեկատու, այլ քիմիական տեղեկատու հրապարակումներ)
60.	Տեխնիկական նորմատիվ իրավական ակտեր (Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ազգային (պետական) ստանդարտներ, միջպետական ստանդարտներ)
61.	Դժբախտ պատահարներից սոցիալական ապահովագրության գերմանական ընկերության (DGUV)՝ Աշխատանքի անվտանգության ու հիգիենայի ինստիտուտի վտանգավոր նյութերի GisChem (BG RCI և BGHM) տվյալների բազա
URL: https://www.gischem.de/gemischrechner/index.htm
URL: hhttps://www.gischem.de/ghs/index.htm
62.	Եվրոպական քիմիական գործակալության (ECHA) քիմիական նյութերի վերաբերյալ տեղեկատվության IUCLID (Informational Uniform Chemical Information Database) միասնական տվյալների բազա
URL: https://echa.europa.eu/ 
63.	Հրապարակումներ գրախոսվող պարբերականներում՝ Web of Science ցուցակից 
URL: https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/webofscience-platform/
64.	Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) (WHO) հաշվետվություններ
URL: https://www.who.int/
65.	Սննդամթերքի անվտանգության հարցերով եվրոպական գործակալության հաշվետվություններ (ESFA, European Food Safety Authority)
URL: https://www.efsa.europa.eu/en
66.	Եվրոպական միության սպառողների անվտանգության հարցերով գիտական կոմիտեի հաշվետվություններ (SCCS, Scientific Committee on Consumer Safety)
URL: https://health.ec.europa.eu/scientific-committees/scientific-committee-consumer-safety-sccs/sccs-opinions_en
67.	«Կոդեքս Ալիմենտարիուս» (Codex Alimentarius) հանձնաժողովի հաշվետվություններ։
URL: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/en/
68.	Բաց գիտական գրականության վրա հիմնված՝ քիմիական միացությունների թունավոր ազդեցությունների ռեգիստր (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS))
69.	National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) պաշտոնական կայք
URL: https://www.cdc.gov/niosh/index.html
70.	Canadian Centre for Occupation Health and Safety պաշտոնական կայք URL: https://www.ccohs.ca/
71.	Վտանգավոր բեռների փոխադրման վերաբերյալ ՄԱԿ-ի հանձնարարական
72.	«Վտանգավոր բեռների միջազգային ճանապարհային փոխադրումների մասին» համաձայնագիր (ՎԲՃՓ) 
	Ծանոթագրություն։
	Սույն ցանկի 71-րդ և 72-րդ կետերը կիրառվում են ԵԱՏՄ ՏԿ 041/2017 թիվ 2 հավելվածի 25-րդ կետում, ԵԱՏՄ ՏԿ 041/2017 թիվ 4 հավելվածի 8-րդ կետում, ԵԱՏՄ ՏԿ 041/2017 թիվ 5 հավելվածի 26-րդ կետում և ԵԱՏՄ ՏԿ 041/2017 թիվ 6 հավելվածի 8-րդ կետում նշված տեղեկությունների նախապատրաստման նպատակով։ 


______________

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 4 
Եվրասիական տնտեսական միության քիմիական նյութերի և խառնուրդների ռեեստրի ձևավորման և վարման կարգի

ԿԱԶՄ
քիմիական նյութերի վերաբերյալ տեղեկությունների՝ Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնական կայքում տեղադրելու համար 

1.	Տեղեկատվական տվյալներ՝
1)	անհատական համարը՝ Եվրասիական տնտեսական միության քիմիական նյութերի ու խառնուրդների ռեեստրում.
2)	CAS համարը (առկայության դեպքում).
3)	այլ նույնականացման համարներ (EINECS համարը և այլն) (առկայության դեպքում).
4)	ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը.
5)	անվանումը՝ IUPAC անվանացանկի համաձայն, այդ թվում՝ անգլերենով (առկայության դեպքում).
6)	անվանումը` անգլերենով (առկայության դեպքում).
7)	հոմանիշներն ու հապավումները (առկայության դեպքում).
8)	տեխնիկական անվանումը (առկայության դեպքում).
9)	առևտրային անվանումը, այդ թվում՝ դրոշմանիշային տեսականին (առկայության դեպքում).
10)	մոլեկուլային բանաձևը (առկայության դեպքում)
11)	կառուցվածքային բանաձևը (առկայության դեպքում)
12)	մոլեկուլային զանգվածը (առկայության դեպքում).
13)	Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության տարածքում կիրառման կարգավիճակը՝
թույլատրված է կիրառման համար.
սահմանափակ է կիրառման համար՝ սահմանափակման ոլորտի և ավելի անվտանգ անալոգի փոխարինման տարբերակների նշմամբ (առկայության դեպքում).
արգելված է կիրառման համար՝
14)	նշանակումը (կիրառման ոլորտը)։
2.	Վտանգավորության վերաբերյալ տեղեկություններ՝
1)	վտանգավորության դասակարգումը (վտանգավորության տեսակը (տեսակները) և (դասը) դասերը)՝ այն միջպետական ստանդարտների համաձայն, որոնք մշակվել են՝ հաշվի առնելով Քիմիական արտադրանքի վտանգավորության դասակարգման և մակնշման՝ գլոբալ մակարդակով ներդաշնակեցված համակարգի (ՆԳՀ) դրույթները (մինչև «Քիմիական արտադրանքի անվտանգության մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգը (ԵԱՏՄ ՏԿ 041/2017) ուժի մեջ մտնելու օրը)։ Նշված տեխնիկական կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելու օրվանից վտանգավորության դասակարգումը (տեսակը (տեսակները) և (դասը) դասերը) իրականացվում է տեխնիկական կանոնակարգի համաձայն՝ հաշվի առնելով նշված տեխնիկական կանոնակարգի՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշմամբ հաստատված ստանդարտների ցանկերը.
2)	31340 ԳՕՍՏ-ով նախազգուշական դրոշմավորման վերաբերյալ տեղեկությունները, այդ թվում (առկայության դեպքում)՝
ազդանշանային բառը,
վտանգավորության նշանները,
վտանգավորության կրճատ բնութագիրը (Н-արտահայտություններ), 
վտանգավորության կանխարգելմանն ուղղված միջոցները (Р-արտահայտություններ)։
3.	Անվտանգ շրջանառության պայմանները՝
1)	անհատական պաշտպանության միջոցներն անձնակազմի համար.
2)	պահպանման պայմաններն ու ժամկետները.
3)	փաթեթվածքը (այդ թվում՝ այն նյութերը, որոնցից այն պատրաստված է).
4)	պահպանման ընթացքում անհամատեղելի նյութեղենն ու նյութերը.
5)	օգտահանման (վերամշակման) եղանակները.
6)	կենցաղում անվտանգության միջոցները և պահելու կանոնները (կիրառելիության դեպքում)։
4.	Առաջին օգնության միջոցները՝
1)	դիտարկվող ախտանիշները,
2)	առաջին օգնության միջոցները։
5.	Առաջացած արտակարգ իրավիճակների ու դրանց հետևանքների կանխարգելմանն ու վերացմանն ուղղված միջոցները՝
1)	անհատական պաշտպանության միջոցները՝ վթարային իրավիճակներում (վթարային բրիգադների ԱՊՄ-ն).
2)	գործողությունները՝ քիմիական նյութերի արտահոսքի, թափվելու կամ ցրիվ տալու դեպքում։
6.	Գործողությունները՝ հրդեհի դեպքում։
7.	Հրդեհաշիջման՝ առաջարկվող ու արգելված միջոցները։
8.	Տեղեկություններ փոխադրումների (տրանսպորտային փոխադրումների) մասին՝
1)	ՄԱԿ (UN) համարը.
2)	բեռնառաքման կամ տրանսպորտային համապատասխան անվանումը.
3)	վտանգավորության դասակարգումը՝ Վտանգավոր բեռների փոխադրման վերաբերյալ ՄԱԿ-ի հանձնարարականի համաձայն, ինչպես նաև տեղեկություններ փաթեթվածքի խմբի մասին.
4)	կիրառվող տրանսպորտի տեսակները։
9.	Տեղեկություններ քիմիական արտադրանքի անվտանգության անձնագրի վերաբերյալ (տարբերակը, ձևակերպման ամսաթիվը,անձնագիրը ձևակերպած անձի անվանումը)։
10.	Տեղեկություններ յուրաքանչյուր արտադրողի (արտադրողի կողմից լիազորված անձի), ներմուծողի մասին՝
1)	կազմակերպության լրիվ անվանումը (որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (առկայության դեպքում)) (հիմնադիր փաստաթղթերին համապատասխան).
2)	կազմակերպության կրճատ (կրճատված) անվանումը (առկայության դեպքում)․
3)	հայտատուի կատեգորիան (արտադրող (արտադրողի կողմից լիազորված անձ), ներմուծող).
4)	գտնվելու վայրի հասցեն.
5)	փոստային հասցեն.
6)	հեռախոսահամարը.
7)	էլեկտրոնային փոստի հասցեն։

11.	Քիմիական նյութի՝ որպես քիմիական արտադրանք գրանցման տվյալները՝
1)	քիմիական արտադրանքի ծանուցողական կամ թույլատրման պետական գրանցման վկայականի գրանցման համարը.
2)	քիմիական արտադրանքի ծանուցողական կամ թույլատրման պետական գրանցման վկայականի տրման ամսաթիվը.
3)	քիմիական արտադրանքի թույլատրման պետական գրանցման մասին վկայականի գործողության ժամկետը.
4)	քիմիական արտադրանքի թույլատրման պետական գրանցման վկայականի կարգավիճակը (գործում է, գործողությունը կասեցվել է, գործողությունը չեղարկվել կամ դադարեցվել է).
5)	տեխնիկական փաստաթղթի (ստանդարտի, տեխնիկական պայմանների, տեխնիկական անձնագրի, տեխնիկական ձեռնարկի, տեխնոլոգիական կանոնակարգի (հրահանգի) մասնագրի) անվանումը, որին համապատասխան արտադրվում է քիմիական արտադրանքը։

___________


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5 
Եվրասիական տնտեսական միության քիմիական նյութերի և խառնուրդների ռեեստրի ձևավորման և վարման կարգի

ԿԱԶՄ
Եվրասիական տնտեսական միության քիմիական նյութերի ու խառնուրդների ռեեստրի՝ խառնուրդներին վերաբերող ազգային հատվածներում ներառվող տեղեկությունների ու փաստաթղթերի 

1.	Տեղեկատվական տվյալներ՝
1)	անհատական համարը՝ Եվրասիական տնտեսական միության քիմիական նյութերի ու խառնուրդների ռեեստրում.
2)	նույնականացման ծածկագրերը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության (այսուհետ՝ անդամ պետություն) օրենսդրությանը համապատասխան (ԱՀԴԳ 2, ԲՀ ԱՀԴ, ՕԳԳ, ԱԿՊՀ և այլն).
3)	ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր.
4)	տեխնիկական անվանումը (առկայության դեպքում).
5)	առևտրային անվանումը, այդ թվում՝ դրոշմանիշային տեսականին (առկայության դեպքում).
6)	նշանակումը (կիրառման ոլորտը).
7)	արտադրության (ներմուծման) ծավալը (տոննա/տարի՝ վերջին 3 տարվա միջինը կամ նախատեսվող քանակը)։
2.	Տեղեկատվություն կազմի մասին՝
1)	CAS համարը (առկայության դեպքում).
2	անհատական համարը՝ Եվրասիական տնտեսական միության քիմիական նյութերի ու խառնուրդների ռեեստրում.
3)	անվանումը՝ IUPAC անվանացանկի համաձայն, այդ թվում՝ անգլերենով (առկայության դեպքում).
4)	տոկոսային պարունակությունը խառնուրդի կազմում (հստակ արժեքը կամ ընդգրկույթը)՝ Եվրասիական տնտեսական միության «Քիմիական արտադրանքի անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգում (ԵԱՏՄ ՏԿ 041/2017) տեխնիկական կանոնակարգի 8-րդ կետին համապատասխան.
5)	անդամ պետության տարածքում կիրառման կարգավիճակը՝
թույլատրված է կիրառման համար.
սահմանափակ է կիրառման համար՝ սահմանափակման ոլորտի և ավելի անվտանգ նմանակի փոխարինման տարբերակների նշմամբ (առկայության դեպքում).
3.	Խառնուրդի վտանգավորության վերաբերյալ տեղեկություններ՝ 
1)	վտանգավորության տեսակը (տեսակները) և (դասը) դասերը՝ Եվրասիական տնտեսական միության «Քիմիական արտադրանքի անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 041/2017) համաձայն.
2)	31340 ԳՕՍՏ-ով նախազգուշական դրոշմավորման վերաբերյալ տեղեկությունները, այդ թվում՝ 
ազդանշանային բառը (առկայության դեպքում).
վտանգավորության նշանները (առկայության դեպքում).
վտանգավորության կրճատ բնութագիրը (Н-արտահայտություններ) (առկայության դեպքում).
վտանգավորության կանխարգելմանն ուղղված միջոցները (Р-արտահայտություններ) (առկայության դեպքում).
մարդու առողջության ու շրջակա միջավայրի համար խառնուրդի վտանգավորությունը որոշող քիմիական նյութերի անվանումները։
4.	Ֆիզիկաքիմիական հատկությունները՝
1)	ագրեգացման վիճակը՝ + 20 0C ջերմաստիճանի և 101.3 կՊա ճնշման պայմաններում,
2)	գույնը,
3)	հոտը,
4)	թողարկման ձևը (պինդ քիմիական արտադրանքի ու աերոզոլների համար),
5)	գրանուլոմետրիկ կազմը (պինդ քիմիական արտադրանքի համար),
6)	հալման ջերմաստիճանը,
7)	սկզբնական եռման ջերմաստիճանը/եռման ջերմաստիճանը/եռման միջակայքը,
8)	բռնկման ջերմաստիճանը (0°C),
9)	բոցավառելիությունը
10)	ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը (0°C),
11)	բոցավառելիության կոնցենտրացիայի սահմանները (%),
12)	բոցավառելիության ջերմաստիճանի սահմանները (0С),
13)	պնդացման ջերմաստիճանը (0°C),
14)	կրիտիկական ջերմաստիճանը (0С) (ճնշման տակ գտնվող գազերի համար),
15)	պայթյունավտանգ հատկությունները,
16)	օքսիդացնող հատկությունները,
17)	խտությունը և (կամ) հարաբերական խտությունը,
18)	գոլորշիների հարաբերական խտությունը.
19)	գոլորշիների ճնշումը,
20)	ջրային լուծույթներ 
ում մակերևութային լարվածությունը,
21)	լուծելիությունը ջրում,
22)	լուծելիությունը օրգանական լուծիչներում,
23)	n-օկտանոլ/ջուր բաշխման գործակիցը (կիրառելիության դեպքում),
24)	կինեմատիկական մածուցիկությունը + 40 0С (մմ2/վ) ջերմաստիճանում,
25)	ջրածնային ցուցանիշը (рН),
26)	պողպատե կամ ալյումինե մակերեսի կոռոզիայի արագությունը + 55 0C ջերմաստիճանում (մմ/տարի),
27)	ռեակցունակությունը,
28)	ջերմային ոչնչացման, այրման արգասիքների և (կամ) ջերմային ոչնչացման հնարավորությունը։
5.	Առաջին օգնության միջոցները՝
1)	դիտարկվող ախտանիշները,
2)	առաջին օգնության միջոցները։
6.	Տեղեկություններ սուր թունավորության մասին՝
1)	միջին մահացու չափաբաժինը կուլ տալու ժամանակ (LD50 (մգ/կգ) (կենդանու տեսակը կամ հետազոտության այլընտրանքային տեսակը).

2)	միջին մահացու չափաբաժինը մաշկի վրա ընկնելիս (LD50 (մգ/կգ) (կենդանու տեսակը կամ հետազոտության այլընտրանքային տեսակը).
3)	միջին մահացու կոնցենտրացիան խառնուրդը շնչելու ժամանակ (LС50 (մգ/մ3 կամ ppm)) (ներգործության ժամանակը, կենդանու տեսակը)։
7.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը) խառնուրդի ներգործության ժամանակ մաշկի ախտահարման (նեկրոզի)/գրգռման մասին։
8.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը) խառնուրդի ներգործության ժամանակ աչքերի վնասման/գրգռման մասին։
9.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը) խառնուրդի զգայունացնող ազդեցության մասին (մաշկի հետ շփվելիս և շնչելիս)։
10.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը) խառնուրդի մուտագեն ազդեցության մասին։
11.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը) խառնուրդի քաղցկեղածին ազդեցության մասին։
12.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը) խառնուրդի վերարտադրողական թունավորության մասին։
13.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը, ախտահարվող օրգաններ/թիրախներ) խառնուրդի միանգամյա ներգործության դեպքում օրգանների-թիրախների և (կամ) համակարգի վրա ընտրողական թունավորության մասին։

14.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը, ախտահարվող օրգաններ/թիրախներ) խառնուրդի բազմակի/երկարատև ներգործության դեպքում օրգանների-թիրախների և (կամ) համակարգի վրա ընտրողական թունավորության մասին։
15.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը) ասպիրացիայի ժամանակ թունավորության մասին։
16.	Տեղեկություններ խառնուրդի բացասական ներգործության այլ սպեցիֆիկ հետևանքների մասին, այդ թվում՝ էնդոկրին համակարգի, արյան համակարգի և այլնի վրա։
17.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը) ջրային միջավայրի համար սուր թունավորության մասին։
18.	Տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որի հիման վրա անցկացվել է վտանգավորության դասակարգումը) ջրային միջավայրի համար քրոնիկ թունավորության մասին։
19.	Օզոնային շերտի քայքայումը։
20.	Տեղեկություններ խառնուրդի կազմում կայուն, կենսակուտակման ընդունակ և թունավոր քիմիական նյութերի առկայության վերաբերյալ։
21.	Տեղեկություններ հողի վրա ներգործության մասին՝
1)	թունավորությունը հողային օրգանիզմների համար՝ խառնուրդի ներգործության ժամանակ.
2)	խառնուրդի կայունությունը, չքայքայվելու ունակությունը (պերսիստենտությունը) հողում.
3)	խառնուրդի տարաշարժման ընդունակությունը.

4)	գյուղատնտեսական արտադրանքի սննդային արժեքավորության վրա խառնուրդի ազդեցությունը:
22.	Խառնուրդի բաղադրիչների համար հսկողության միջոցները՝
1)	հսկության վերլուծական մեթոդները (խառնուրդի կազմում նոր քիմիական նյութի նոտիֆիկացման շրջանակներում).
2)	հիգիենիկ նորմատիվները շրջակա միջավայրի օբյեկտներում (առկայության դեպքում)։
23.	Անվտանգ շրջանառության պայմանները՝
1)	անհատական պաշտպանության միջոցներն անձնակազմի համար.
2)	պահպանման պայմաններն ու ժամկետները.
3)	փաթեթվածքը (այդ թվում՝ այն նյութերը, որոնցից այն պատրաստված է).
4)	պահպանման ընթացքում անհամատեղելի նյութեղենն ու նյութերը.
5)	օգտահանման (վերամշակման) եղանակները.
6)	կենցաղում անվտանգության միջոցները և պահելու կանոնները (կիրառելիության դեպքում)։
24.	Առաջացած արտակարգ իրավիճակների ու դրանց հետևանքների կանխարգելմանն ու վերացմանն ուղղված միջոցները՝
1)	ընդհանուր բնույթի անհրաժեշտ գործողությունները՝ վթարային և արտակարգ իրավիճակներում.
2)	անհատական պաշտպանության միջոցները՝ վթարային իրավիճակներում (վթարային բրիգադների ԱՊՄ-ն).
3)	գործողությունները՝ խառնուրդի արտահոսքի, թափվելու կամ ցրիվ տալու դեպքում։
25.	Գործողությունները՝ հրդեհի դեպքում։
26.	Հրդեհաշիջման՝ առաջարկվող ու արգելված միջոցները։
27.	Տեղեկություններ փոխադրումների (տրանսպորտային փոխադրումների) մասին՝
1)	ՄԱԿ (UN) համարը.
2)	բեռնառաքման կամ տրանսպորտային համապատասխան անվանումը.
3)	կիրառվող տրանսպորտի տեսակները։
4)	վտանգավորության դասակարգումը՝ Վտանգավոր բեռների փոխադրման վերաբերյալ ՄԱԿ-ի հանձնարարականի համաձայն, ինչպես նաև տեղեկություններ փաթեթվածքի խմբի մասին.
5)	վթարային քարտերի համարները (երկաթուղային, ծովային կամ այլ տեսակի փոխադրումների ժամանակ).
28.	Փաստաթղթերը՝
1)	քիմիական արտադրանքի ծանուցողական կամ թույլատրման պետական գրանցման անցկացման մասին դիմումը.
2)	քիմիական արտադրանքի անվտանգության անձնագիրը.
3)	հետազոտությունների (փորձարկումների) արձանագրությունները և (կամ) գործիքային անալիզի արդյունքները և (կամ) փորձագիտական եզրակացությունները, այդ թվում՝ անալոգային մոտեցման կիրառելիության մասին (առկայության դեպքում).
4)	հայտատուի՝ ներկայացված տեղեկություններն օգտագործելու իրավունքը հաստատող տեղեկատվությունը (փակ աղբյուրներից տեղեկությունների օգտագործման դեպքում)։
29.	Խառնուրդի կազմում նոր քիմիական նյութի նոտիֆիկացման շրջանակներում լրացուցիչ ներկայացվող փաստաթղթերը՝
1)	քիմիական անվտանգության մասին հաշվետվությունը.
2)	Հետազոտությունների ռազմավարությունը (առկայության դեպքում)։
30.	Տեղեկություններ յուրաքանչյուր արտադրողի (արտադրողի կողմից լիազորված անձի), ներմուծողի մասին՝
1)	կազմակերպության լրիվ անվանումը (որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված ֆիզիակական անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (առկայության դեպքում)) (հիմնադիր փաստաթղթերին համապատասխան).
2)	կազմակերպության կրճատ (կրճատված) անվանումը (առկայության դեպքում)․
3)	տեղեկություններ կազմակերպությանը հարկային հաշվառման կանգնեցնելու մասին.
4)	անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան՝ իրավաբանական անձի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված ֆիզիկական անձի պետական գրանցման ժամանակ տրվող՝ հայտատուի գրանցման կամ հաշվառման (անհատական, նույնականացման) համարը.
5)	հայտատուի կատեգորիան (արտադրող (արտադրողի կողմից լիազորված անձ), ներմուծող).
6)	գտնվելու վայրի հասցեն (իրավաբանական անձի հասցեն՝ իրավաբանական անձի դեպքում կամ բնակության վայրը՝ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված ֆիզիկական անձի դեպքում).
7)	փոստային հասցեն.
8)	հեռախոսահամարը.
9)	էլեկտրոնային փոստի հասցեն։
31.	Խառնուրդի՝ որպես քիմիական արտադրանք գրանցման տվյալները՝
1)	քիմիական արտադրանքի ծանուցողական կամ թույլատրման պետական գրանցման վկայականի գրանցման համարը.
2)	քիմիական արտադրանքի ծանուցողական կամ թույլատրման պետական գրանցման վկայականի տրման ամսաթիվը.
3)	քիմիական արտադրանքի թույլատրման պետական գրանցման մասին վկայականի գործողության ժամկետը.
4)	քիմիական արտադրանքի թույլատրման պետական գրանցման վկայականի կարգավիճակը (գործում է, գործողությունը կասեցվել է, գործողությունը չեղարկվել կամ դադարեցվել է).
5)	տեխնիկական փաստաթղթի (ստանդարտի, տեխնիկական պայմանների, տեխնիկական անձնագրի, տեխնիկական ձեռնարկի, տեխնոլոգիական կանոնակարգի (հրահանգի) մասնագրի) անվանումը, որին համապատասխան արտադրվում է քիմիական արտադրանքը։

	Ծանոթագրություն։
	Եթե որևէ պարամետր կամ ցուցանիշ բնորոշ չէ քիմիական նյութի համար, ապա տեղեկությունների համապատասխան բաժնում նշվում է հետևյալ ձևակերպումը՝ «Կիրառելի չէ»։




–––––––––––––


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 6 
Եվրասիական տնտեսական միության քիմիական նյութերի և խառնուրդների ռեեստրի ձևավորման և վարման կարգի

ԿԱԶՄ
խառնուրդների մասին տեղեկությունների՝ Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնական կայքում տեղադրելու համար

1.	Տեղեկատվական տվյալներ՝
1)	անհատական համարը՝ Եվրասիական տնտեսական միության քիմիական նյութերի ու խառնուրդների ռեեստրում.
2)	նույնականացման ծածկագրերը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան (ԱՀԴԳ 2, ԲՀ ԱՀԴ, ՕԳԳ, ԱԿՊՀ և այլն).
3)	ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը.
4)	տեխնիկական անվանումը (առկայության դեպքում).
5)	առևտրային անվանումը, այդ թվում՝ դրոշմանիշային տեսականին (առկայության դեպքում).
6)	նշանակումը (կիրառման ոլորտը)։
2.	Խառնուրդի վտանգավորության վերաբերյալ տեղեկություններ ՝ 
1)	վտանգավորության տեսակը (տեսակները) և (դասը) դասերը՝ Եվրասիական տնտեսական միության «Քիմիական արտադրանքի անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 041/2017) համաձայն.
2)	31340 ԳՕՍՏ-ով նախազգուշական դրոշմավորման վերաբերյալ տեղեկությունները, այդ թվում (առկայության դեպքում)՝
ազդանշանային բառը,
վտանգավորության նշանները, 
վտանգավորության կրճատ բնութագիրը (Н-արտահայտություններ), 
վտանգավորության կանխարգելմանն ուղղված միջոցները (Р-արտահայտություններ)։
3.	Խառնուրդի անվտանգ շրջանառության պայմանները՝
1) անհատական պաշտպանության միջոցներն անձնակազմի համար.
2)	պահպանման պայմաններն ու ժամկետները.
3)	փաթեթվածքը (այդ թվում՝ այն նյութերը, որոնցից այն պատրաստված է).
4)	պահպանման ընթացքում անհամատեղելի նյութեղենն ու նյութերը.
5)	օգտահանման (վերամշակման) եղանակները.
6)	կենցաղում անվտանգության միջոցները և պահելու կանոնները (կիրառելիության դեպքում)։
4.	Առաջին օգնության միջոցները՝
1)	դիտարկվող ախտանիշները,
2)	առաջին օգնության միջոցները։
5.	Առաջացած արտակարգ իրավիճակների ու դրանց հետևանքների կանխարգելմանն ու վերացմանն ուղղված միջոցները՝
1)	անհատական պաշտպանության միջոցները՝ վթարային իրավիճակներում (վթարային բրիգադների ԱՊՄ-ն),
2)	գործողությունները՝ քիմիական նյութերի արտահոսքի, թափվելու կամ ցրիվ տալու դեպքում։
6.	Գործողությունները՝ հրդեհի դեպքում։
7.	Հրդեհաշիջման առաջարկվող ու արգելված միջոցները։
8.	Տեղեկություններ փոխադրումների (տրանսպորտային փոխադրումների) մասին՝
1)	ՄԱԿ (UN) համարը.
2)	բեռնառաքման կամ տրանսպորտային համապատասխան անվանումը.
3)	վտանգավորության դասակարգումը՝ Վտանգավոր բեռների փոխադրման վերաբերյալ ՄԱԿ-ի հանձնարարականի համաձայն, ինչպես նաև տեղեկություններ փաթեթվածքի խմբի մասին.
4)	կիրառվող տրանսպորտի տեսակները։
9.	Տեղեկություններ քիմիական արտադրանքի անվտանգության անձնագրի վերաբերյալ (տարբերակը, ձևակերպման ամսաթիվը,անձնագիրը ձևակերպած անձի անվանումը)։
10.	Տեղեկություններ յուրաքանչյուր արտադրողի (արտադրողի կողմից լիազորված անձի), ներմուծողի մասին՝
1)	կազմակերպության լրիվ անվանումը (որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված ֆիզիակական անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (առկայության դեպքում)) (հիմնադիր փաստաթղթերին համապատասխան).
2)	կազմակերպության կրճատ (կրճատված) անվանումը (առկայության դեպքում)․
3)	հայտատուի կատեգորիան (արտադրող (արտադրողի կողմից լիազորված անձ), ներմուծող).
4)	գտնվելու վայրի հասցեն (իրավաբանական անձի հասցեն՝ իրավաբանական անձի դեպքում կամ բնակության վայրը՝ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված ֆիզիկական անձի դեպքում).
5)	փոստային հասցեն.
6)	հեռախոսահամարը.
7)	էլեկտրոնային փոստի հասցեն։
11.	Խառնուրդի՝ որպես քիմիական արտադրանք գրանցման տվյալները՝
1)	քիմիական արտադրանքի ծանուցողական կամ թույլատրման պետական գրանցման վկայականի գրանցման համարը.
2)	քիմիական արտադրանքի ծանուցողական կամ թույլատրման պետական գրանցման վկայականի տրման ամսաթիվը.
3)	քիմիական արտադրանքի թույլատրման պետական գրանցման մասին վկայականի գործողության ժամկետը.
4)	քիմիական արտադրանքի թույլատրման պետական գրանցման վկայականի կարգավիճակը (գործում է, գործողությունը կասեցվել է, գործողությունը չեղարկվել կամ դադարեցվել է).
5)	տեխնիկական փաստաթղթի (ստանդարտի, տեխնիկական պայմանների, տեխնիկական անձնագրի, տեխնիկական ձեռնարկի, տեխնոլոգիական կանոնակարգի (հրահանգի) մասնագրի) անվանումը, որին համապատասխան, արտադրվում է քիմիական արտադրանքը։

_____________


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7
Եվրասիական տնտեսական միության քիմիական նյութերի և խառնուրդների ռեեստրի ձևավորման և վարման կարգի

ՑԱՆԿ
քաղցկեղածին, մուտագեն ազդեցություն ունեցող, վերարտադրողական գործառույթի վրա ներգործող, ջրային միջավայրի համար քրոնիկ թունավորությամբ օժտված (դաս 1) քիմիական նյութերի

Աղյուսակ 1
1-ին դասի վտանգավորության քաղցկեղածիններ
	Համարը՝ ը/կ
	Անվանումը՝ ռուսերենով
	Անվանումը՝ անգլերենով
	CAS համարը
	Ծանոթագրությունը

	
	
	
	
	Վտանգավորության ենթադաս
	օրգանիզմ ներթափանցելու հիմնական ուղին

	1
	Ակրիլամիդ
	Acrylamide
	79-06-1
	1B
	ինհ․, մ/մ, ն/ս 

	2
	4-Ամինոբիֆենիլ
	4-Aminobiphenyl
	92-67-1
	1А
	ինհ․, մ/մ

	3
	2-Ամինո-3-մեթիլմիդազո[4,5-f]քինոլին
	3-Methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine
	76180-96-6
	1B
	ն/ս

	4
	Արիստոլոխաթթու
	Aristolochic acid
	313-67-7
	1А
	ն/ս

	5
	Ասբեստներ (բոլոր ձևերը՝ ներառյալ ակտինոլիթը, ամոզիտը, անթոֆիլլիտը, կրոկիդոլիտը, տրեմոլիտը)
	Asbestos (all forms, including actinolite, amosite, anthophyllite, crocidolite, tremolite)
	1332-21-4
77536-67-5
12172-73-5
77536-66-4
12001-28-4
77536-68-6
	1А
	ինհ․

	6
	Աֆլատոքսիններ (B1, B2, G1, G2, M1)
	Aflatoxins (B1, B2, G1, G2, M1)
	1402-68-2
	1А
	ն/ս

	7
	Բենզ(ա)պիրեն
	Benzo[a]pyrene
	50-32-8
	1А
	ինհ․, մ/մ

	8
	Բենզոլ
	Benzene
	71-43-2
	1А
	ինհ․, մ/մ

	9
	Բենզիդին
	Benzidine
	92-87-5
	1А
	ինհ․, մ/մ

	10
	Բենզիդիններ (ներկանյութերի մետաբոլիտներ)
	Benzidine, dyes metabolized 
	–
	1А
	ինհ․, մ/մ

	11
	Բերիլիում և դրա միացությունները*
	Beryllium and its compounds
	7440-41-7
	1А
	ինհ․

	12
	Բիս(քլորմեթիլային) եթեր
	Bis(chloromethyl)ether; chloromethyl methyl ether (technical-grade)
	542-88-1
	1А
	ինհ․

	13
	Բիտումներ 
	Bitumens
	–
	1B
	–

	14
	1,3-Բուտադիեն
	1,3-Butadiene
	106-99-0
	1А
	ինհ․

	15
	Վինիլբրոմիդ
	Vinyl bromide
	593-60-2
	1B
	ինհ․

	16
	Վինիլֆտորիդ
	Fluoroethylene
	75-02-5
	1B
	ինհ․

	17
	Վինիլքլորիդ
	Vinyl chloride
	75-01-4
	1А
	ինհ․

	18
	Հիդրազին
	Hydrazine
	302-01-2
	1B
	–

	19
	N-(ֆոսֆոնոմեթիլ)գլիցին (Գլիֆոսֆատ)
	N-(Phosphonomethyl)glycine (Glyphosate)
	1071-83-6
	1B
	–

	20
	Գլիցիդոլ
	Glycidol
	556-52-5
	1B
	ինհ․, մ/մ, ն/ս

	21
	O,O-Դիէթիլ-O-(2-իզոպրոպիլ-6-մեթիլպիրիմիդին-4-իլ)թիոֆոսֆատ (Դիազինոն)
	O,O-diethyl O-(2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl) thiophosphate (Diazinon)
	333-41-5
	1B
	–

	22
	Դիբենզ[a,h]անտրացեն
	Dibenz[a,h]anthracene
	53-70-3
	1B
	ինհ․, մ/մ

	23
	Դիբենզ[a,j]ակրիդին
	Dibenz[a,j]acridine
	224-42-0
	1B
	ինհ․, ն/ս

	24
	Դիբենզո[a,l]պիրեն
	Dibenzo[a,l]pyrene
	191-30-0
	1B
	ինհ․, մ/մ

	25
	1,2-Դիմեթիլհիդրազին
	1,2-Dimethylhydrazine
	540-73-8
	1B
	ինհ․, մ/մ

	26
	Դիմեթիլկարբոմոիլքլորիդ
	Dimethylcarbamoyl chloride
	79-44-7
	1B
	ինհ․, մ/մ

	27
	Դիմեթիլսուլֆատ
	Dimethyl sulphate
	77-78-1
	1B
	ինհ․, մ/մ

	28
	N,N-Դիմեթիլֆորմամիդ
	N,N-Dimethylformamide
	68-12-2
	1B
	–

	29
	Դիօքսինանման պլոիքլորացված բիֆենիլներ՝ ըստ ԱՀԿ տվյալների թունավորության համարժեքության գործոնի (ՊՔԲ-77, 81, 105, 114,118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189)
	Polychlorinated biphenyls, dioxin-like, with a Toxicity Equivalency Factor (TEF) according to WHO (PCBs 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189)
	–
	1А
	–

	30
	Դիքլորմեթան
	Dichloromethane
	75-09-2
	1B
	–

	31
	1,2-Դիքլորպրոպան
	1,2-Dichloropropane
	78-87-5
	1А
	–

	32
	Դիէթիլսթիլբեսթրոլ
	Diethylstilbestrol
	56-53-1
	1А
	ինհ․, մ/մ

	33
	Դիէթիլսուլֆատ
	Diethyl sulphate
	64-67-5
	1B
	ինհ․, մ/մ

	34
	Քարածխային խեժի թորվածքներ
	Coal-tar distillation
	8007-45-2
	1А
	–

	35
	Ինդիում ֆոսֆիդ
	Indium phosphide
	22398-80-7
	1B
	ինհ․

	36
	1-Քլոր-2-[(2-քլորէթիլ)սուլֆանիլ]էթան (իպրիտ ծծմբային)
	1-Chloro-2-[(2-chloroethyl)sulfanyl]ethane
	505-60-2
	1А
	ինհ․, մ/մ

	37
	Կադմիում և դրա միացությունները*
	Cadmium and cadmium compounds
	7440-43-9
	1А
	ինհ․

	38
	Քարածխային խեժ
	Coal-tar pitch
	65996-93-2
	1А
	ինհ․, մ/մ

	39
	2-[(1,1,2,2-Տետրաքլորէթիլ)սուլֆանիլ]-2,3,3a,4,7,7a-հեքսահիդրո-1H-իզոինդոլ-1,3-դիոն (Կապտաֆոլ)
	2-[(1,1,2,2-Tetrachloroethyl)sulfanyl]-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1H-isoindole-1,3-dione (Captafol)
	2425-06-1
	1B
	ինհ․, մ/մ

	40
	Սիլիցիումի կարբիդ թելանման
	Silicon carbide
	409-21-2
	1B
	

	41
	Կոբալտ մետաղական, որը պարունակում է վոլֆրամի կարբիդ
	Cobalt metal with tungsten carbide
	7440-48-4
12070-12-1
	1B
	ինհ․

	42
	 Կվարց կամ կրիստոբալլիտ (սիլիկահողի փոշի, բյուրեղային)
	Quartz or cristobalite (silica dust, crystalline)
	14808-60-7
	1А
	ինհ․

	43
	Կրեոզոտ
	Creosote
	8001-58-9
	1В
	ինհ․, մ/մ

	44
	1α, 2α, 3β, 4α, 5α, 6β-Հեքսաքլորցիկլոհեքսան (Լինդան)
	1α,2α,3β,4α,5α,6β-Hexachlorocyclohexane (Lindane)
	58-89-9
	1А
	–

	45
	О,О-Դիմեթիլ-S-(1,2-դիկարբէթօքսիէթիլ)դիթիոֆոսֆատ (Մալաթիոն)
	Diethyl 2-[(dimethoxyphosphorothioyl)sulfanyl]butanedioate (Malathion)
	121-75-5
	1В
	–

	46
	2-Մերկապտոբենզոթիազոլ
	2-Mercaptobenzothiazole
	149-30-4
	1В
	–

	47
	N-Մեթիլ-N-նիտրոզոմիզանյութ
	N-Methyl-N-nitrosourea
	684-93-5
	1В
	ինհ․, մ/մ

	48
	N-Մեթիլ-N'-նիտրո-N-նիտրոզոգուանիդին
	N-Methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine
	70-25-7
	1В
	ն/ս

	49
	4,4'-Մեթիլենբիս(2-քլորանիլին)
	4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)
	101-14-4
	1А
	ինհ․, մ/մ

	50
	Մեթիլմեթանսուլֆոնատ
	Methyl methanesulphonate
	66-27-3
	1В
	ինհ․

	51
	Հանքային յուղեր, չմաքրված և թույլ մաքրված
	Mineral oils, untreated or mildly treated
	 –
	1А
	инг., ч/к

	52
	Արսեն և արսենի անօրգանական միացություններ*
	Arsenic and inorganic arsenic compounds
	7440-38-2
	1А
	ինհ․, մ/մ, ն/ս

	53
	2-Նավթիլամին
	2-Naphthylamine
	91-59-8
	1А
	ինհ․, մ/մ

	54
	N-Նիտրոզոդիմեթիլամին
	Dimethylnitrosoamine
	62-75-9
	1В
	ինհ․, մ/մ, ն/ս

	55
	N-Նիտրոզոդիէթիլամին
	Diethylnitrosoamine
	55-18-5
	1В
	ինհ․, մ/մ, ն/ս

	56
	4-(N-Նիտրոզոմեթիլամինո)-1-(3-պիրիդիլ)-1-բութանոն
	4-(N-Nitrosomethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone
	64091-91-4
	1А
	ինհ․

	57
	1-Նիտրոզո-2-(3-պիրիդիլ)պիրրոլիդին (N'-Նիտրոզոնորնիկոտին)
	1-Nitroso-2-(3-pyridyl)pyrrolidine (N'-Nitrosonornicotine)
	16543-55-8
	1А
	ինհ․

	58
	1-Նիտրոպիրեն
	1-Nitropyrene
	5522-43-0
	1В
	ինհ․

	59
	2-Նիտրոտոլուոլ
	2-Nitrotoluene
	88-72-2
	1В
	ինհ․, մ/մ

	60
	6-Նիտրոքրիզեն
	6-Nitrochrysene
	7496-02-8
	1В
	ինհ․

	61
	3,4,5,3',4'-Պենտաքլորբիֆենիլ
	3,4,5,3',4'-Pentachlorobiphenyl (PCB-126)
	57465-28-8
	1А
	ինհ․, մ/մ, ն/ս

	62
	2,3,4,7,8-Պենտաքլորդիբենզոֆուրան
	2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran
	57117-31-4
	1А
	ինհ․, մ/մ, ն/ս

	63
	Պենտաքլորֆենոլ
	Pentachlorophenol
	87-86-5
	1А
	–

	64
	Պոլիբրոմացված բիֆենիլներ
	Polybrominated biphenyls (PBB)
	59536-65-1
	1В
	ինհ․, ն/ս

	65
	Թերթաքարային յուղեր
	Shale oils
	68308-34-9
	1А
	–

	66
	Նիկելի միացություններ*
	Nickel compounds
	–
	1А
	–

	67
	Կապարի միացություններ անօրգանական*
	Lead compounds, inorganic
	–
	1В
	ինհ․, մ/մ

	68
	Ստիրոլ
	Styrene
	100-42-5
	1В
	–

	69
	Քրոմ (VI) և դրա միացությունները
	Chromium (VI) compounds
	18540-29-9
	1А
	ինհ․

	70
	Ստիրոլ-7,8-օքսիդ
	Styrene oxide
	96-09-3
	1В
	ինհ․, մ/մ

	71
	2,2',6,6'-Տետրաբրոմ-4,4'-իզոպրոպիլիդենդիֆենոլ (Տետրաբրոմբիսֆենոլ А)
	2,2',6,6'-Tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (Tetrabromobisphenol A)
	79-94-7
	1В
	–

	72
	3,3',4,4'-Տետրաքլորազոբենզոլ
	3,3',4,4'-Tetrachloroazobenzene
	14047-09-7
	1В
	–

	73
	Տետրաֆտորէթիլեն
	Tetrafluoroethylene
	116-14-3
	1В
	–

	74
	Տետրաքլորէթիլեն
	Tetrachloroethylene
	127-18-4
	1В
	ինհ․, մ/մ

	75
	2,3,7,8-Տետրաքլորդիբենզո[b,e]-1,4-դիօքսին
	2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin
	06.01.1746
	1А
	ինհ․, մ/մ, ն/ս

	76
	օրթո-Տոլուիդին
	ortho-Toluidine
	95-53-4
	1А
	ինհ․, մ/մ

	77
	Տրիս(2,3-դիբրոմպրոպիլ)ֆոսֆատ
	Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate
	126-72-7
	1В
	ինհ․, մ/մ

	78
	1,2,3-Տրիքլորպրոպան
	1,2,3-Trichloropropane
	96-18-4
	1В
	ինհ․, մ/մ

	79
	Տրիքլորէթիլեն
	Trichloroethylene
	79-01-6
	1А
	ինհ․, մ/մ

	80
	Ֆտոր-էդենիտ մանրաթելային ամֆիբոլ
	Fluoride-edenite fibrous amphibole
	–
	1А
	–

	81
	Ֆորմալդեհիդ
	Formaldehyde
	50-00-0
	1А
	ինհ․

	82
	Ֆոսֆոր-32 ֆոսֆատի ձևով
	Phosphorus-32, as phosphate
	14596-37-3
	1А
	–

	83
	Տրիքլորացետալդեհիդ (Քլորալ)
	Trichloroacetaldehyde (Chloral)
	75-87-6
	1В
	ինհ․

	84
	2,2,2-Տրիքլորէթան-1,1-դիոլ (Քլորալհիդրատ)
	2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol
	302-17-0
	1В
	ինհ․

	85
	α-Քլորացված տոլուոլներ (բենզալքլորիդ, բենզոտրիքլորիդ, բենզիլքլորիդ) և բենզոիլքլորիդ (խառնուրդ)
	alpha-Chlorinated toluenes (benzal chloride, benzotrichloride, benzyl chloride) and benzoyl chloride (combined exposures)
	98-87-3
98-07-7
100-44-7
98-88-4
	1В
	ինհ․

	86
	Քլորմեթին
	Chlormethine
	51-75-2
	1B
	ինհ․, մ/մ

	87
	(Քլորմեթիլ)մեթիլային եթեր
	Chloromethyl methyl ether
	107-30-2
	1А
	ինհ․

	88
	4-Քլոր-օրտո-տոլուիդին
	4-Chloro-o-toluidine
	95-69-2
	1В
	ինհ․, մ/մ

	89
	Ցիկլոպենտա[c,d]պիրեն
	Cyclopenta[c,d]pyrene
	27208-37-3
	1В
	ինհ․, մ/մ

	90
	Էպիքլորհիդրին
	Epichlorohydrin
	106-89-8
	1В
	ինհ․, մ/մ

	91
	Էրիոնիտ
	Erionite
	66733-21-9
	1А
	ինհ․

	92
	Էթիլենդիբրոմիդ
	Ethylene dibromide
	106-93-4
	1В
	ինհ․, մ/մ

	93
	Էթիլենօքսիդ
	Ethylene oxide
	75-21-8
	1А
	ինհ․

	94
	Էթիլկարբամատ (Ուրետան)
	Ethyl carbamate (Urethane)
	51-79-6
	1В
	ինհ․

	95
	N-Էթիլ-N-Նիտրոզոմիզանյութ
	N-Nitroso-N-ethylurea
	759-73-9
	1В
	ինհ․, մ/մ



* Եթե այլ բան ապացուցված չէ (քաղցկեղածին ազդեցության բացակայության ապացույց են փորձարարական տվյալները)։

Ծանոթագրություններ. 1. Սույն ցանկում օգտագործվում են հապավումներ, որոնք նշանակում են հետևյալը՝
ինհ․՝ ներթափանցում ներշնչելու ժամանակ (ինհալյացիոն եղանակով)․
մ/մ՝ ներթափանցում մաշկի միջոցով (մաշկային եղանակով)․
ն/ս՝ ներթափանցում կուլ տալու ժամանակ (պերօրալ)։ 
2. Նավթամթերքի, այդ թվում՝ հանքային յուղերի քաղցկեղածնության գնահատման համար․ 
ա) նավթամթերքի՝որպես քաղցկեղածնի, դասակարգումը չպետք է կիրառվի, եթե կարելի է ապացուցել, որ այն պարունակում է IP346 մեթոդով չափված՝ 3 տոկոսից քիչ DMSO լուծամզուք․
բ) նավթամթերքի՝որպես քաղցկեղածնի, դասակարգումը չպետք է կիրառվի, եթե կարելի է ապացուցել, որ այն պարունակում է 0.1 տոկոսից քիչ բենզոլ (համարը՝ CAS 71-43-2)․
գ) նավթամթերքի՝որպես քաղցկեղածնի, դասակարգումը չպետք է կիրառվի, եթե կարելի է ապացուցել, որ այն պարունակում է 0.005 տոկոսից քիչ բենզ(ա)պիրեն (համարը՝ CAS 50-32-8)։

Աղյուսակ 2
2-րդ դասի վտանգավորության քաղցկեղածիններ
	Համարը՝ ը/կ
	Անվանումը՝ ռուսերենով
	Անվանումը՝ անգլերենով
	CAS համարը
	Ծանոթագրություն (օրգանիզմ ներթափանցելու հիմնական ուղին)

	1
	Ազիրիդին
	Aziridine
	151-56-4
	–

	2
	Ակրիլոնիտրիլ
	Acrylonitrile
	107-13-1
	ինհ․, մ/մ

	3
	պարա-Ամինոազոբենզոլ
	рara-Aminoazobenzene
	60-09-3
	–

	4
	օրթո-Ամինոազոտոլուոլ
	оrtho-Аminoazotoluene
	97-56-3
	–

	5
	1-Ամինո-2,4-դիբրոմանտրաքի-նոն
	1-Amino-2,4-dibromoanthraquinone
	81-49-2
	–

	6
	2-Ամինո-1-մեթիլ-6-ֆենիլիմիդազո[4,5-b]պիրիդին
	2-Amino-1-methyl-6-phenylimida-zo[4,5-b]pyridine (PhIP)
	105650-23-5
	–

	7
	2-Ամինո-3-մեթիլ-9Н-պիրիդո[2,3-b]ինդոլ
	2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole (MeA-alpha-C)
	68006-83-7
	–

	8
	2-Ամինո-3-դիմեթիլմիդազո[4,5-f]քինոլին
	2-Amino-3,4-dimethylimidazo[4,5-f]quinoline (MeIQ)
	77094-11-2
	–

	9
	2-Ամինո-3,8-դիմեթիլմիդազո[4,5-f]քինոքսալին
	2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline (MeIQx)
	77500-04-0
	–

	10
	3-Ամինո-1,4-դիմեթիլ-5Н-պի-րիդո[4,3-b]ինդոլ
	3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indole (Trp-P-1)
	62450-06-0
	–

	11
	3-Ամինո-1-մեթիլ-5Н-պիրի-դո[4,3-b]ինդոլ
	3-Amino-1-methyl-5H-pyri-do[4,3-b]indole (Trp-P-2)
	62450-07-1
	–

	12
	2-Ամինոդիպիրիդո[1,2-a:3',2'-d]իմիդազոլ հիդրոքլորիդ
	2-Aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole hydrochloride
	67730-10-3
	–

	13
	2-Ամինո-6-մեթիլդիպիրի-դո[1,2-a:3',2'-d]իմիդազոլ հիդրոքլորիդ մոնոհիդրատ
	2-Amino-6-methyldipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole hydrochloride monohydrate
	67730-11-4
	–

	14
	2-Ամինո-5-(5-նիտրո-2-ֆու-րիլ)-1,3,4-թիադիազոլ
	5-(5-Nitrofuran-2-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
	712-68-5
	–

	15
	2-Ամինո-9Н-պիրիդո[2,3-b]ինդոլ
	9H-pyrido[2,3-b]indol-2-amine
	26148-68-5
	–

	16
	2,4-Դիամինոանիզոլ
	2,4-Diaminoanisole
	615-05-4
	–

	17
	2,4-Դիամինոտոլուոլ
	2,4-Toluenediamine
	95-80-7
	–

	18
	Անտրաքինոն
	Anthraquinone
	84-65-1
	–

	19
	օրթո-Անիզիդին
	ortho-Anisidine
	90-04-0
	–

	20
	2-(պարա-տրետ-Բութիլֆենօքսի)իզոպրոպիլ)-2-քլորէթիլ)սուլֆիտ (Արամիտ)
	2-(p-tert-Butylphenoxy)isopropyl 2-chloroethyl sulfite (Aramite)
	140-57-8
	–

	21
	Աուրամին
	Auramine
	492-80-8
	–

	22
	Ացետալդեհիդ
	Acetaldehyde
	75-07-0
	–

	23
	Ացետամիդ
	Acetamide
	60-35-5
	–

	24
	Մեթիլազօսքիմեթանոլի ացետատ
	Methylazoxymethanol acetate
	592-62-1
	–

	25
	Բենզ[a]անտրացեն
	Benz[a]anthracene
	56-55-3
	ինհ․, մ/մ

	26
	Բենզ[j]ացեանտրիլեն
	Benz[j]aceanthrylene
	202-33-5
	–

	27
	Բենզիլային մանուշակագույն 4В
	Benzyl violet 4B
	1694-09-3
	–

	28
	Բենզո[b]ֆլուորանտեն
	Benzo[b]fluoranthene
	205-99-2
	–

	29
	Բենզո[c]ֆենանտրեն
	Benzo[c]phenanthrene
	195-19-7
	–

	30
	Բենզո[j]ֆլուորանտեն
	Benzo[j]fluoranthene
	205-82-3
	–

	31
	Բենզո[k]ֆլուորանտեն
	Benzo[k]fluoranthene
	207-08-9
	–

	32
	Բենզոֆենոն
	Benzophenone
	119-61-9
	–

	33
	Բենզոֆուրան
	Benzofuran
	271-89-6
	–

	34
	Բրոմդիքլորմեթան
	Bromodichloromethane
	75-27-4
	–

	35
	2,2-Բիս(բրոմոմեթիլ)պրոպան-1,3-դիոլ
	2,2-Bis(bromomethyl)propane-1,3-diol
	3296-90-0
	–

	36
	1-Բրոմպրոպան
	1-Bromopropane
	106-94-5
	–

	37
	2,3-Դիբրոմպրոպան-1-օլ
	2,3-Dibromopropan-1-ol
	96-13-9
	–

	38
	Բրոմքլորքացախաթթու
	2-Bromo-2-chloroacetic acid
	5589-96-8
	–

	39
	տրետ-Բութիլ-4-մետօքսիֆենոլ
	Tert-butyl-4-methoxyphenol
	25013-16-5
	–

	40
	β-Բուտիրոլակտոն
	β-Butyrolactone
	3068-88-0
	–

	41
	Վինիլացետատ
	Vinyl acetate
	108-05-4
	–

	42
	Վինիլիդենքլորիդ
	Vinylidene chloride
	75-35-4
	–

	43
	4-Վինիլցիկլոհեքսեն
	4-Vinylcyclohexene
	100-40-3
	–

	44
	4-Վինիլցիկլոհեքսենդիէպօքսիդ
	4-Vinylcyclohexene diepoxide
	106-87-6
	–

	45
	Գազոլին
	Gasoline
	–
	–

	46
	2,4-Հեքսադիենալ
	2,4-Hexadienal
	142-83-6
	–

	47
	Հեքսամեթիլֆոսֆորտրիամիդ
	Hexamethylphosphoric triamide
	680-31-9
	–

	48
	Հեքսաքլորցիկլոհեքսաններ
	Hexachlorocyclohexanes
	–
	–

	49
	Հեքսաքլորէթան
	Hexachloroethane
	67-72-1
	–

	50
	1-Հիդրօքսիանտրաքինոն
	1-Hydroxyanthraquinone
	129-43-1
	–

	51
	Տրիս(2-քլորէթիլ)ամին հիդրոքլորիդ
	Tris(2-chloroethyl)amine hydrochloride
	817-09-4
	–

	52
	Գլիցիդալդեհիդ
	Glycidaldehyde
	765-34-4
	–

	53
	1,8-իհիդրօքսիանտրաքինոն (Դանտրոն)
	1,8-Dihydroxyanthraquinone (Dantron, Chrysazin)
	117-10-2
	–

	54
	4,4'-Դիամինոդիֆենիլային եթեր
	4,4'-Diaminodiphenylether
	101-80-4
	–

	55
	N,N'-Դիացետիլբենզիդին
	N,N'-Diacetylbenzidine
	613-35-4
	–

	56
	Դիբենզ[c,h]ակրիդին
	Dibenz[c,h]acridine
	224-53-3
	–

	57
	Դիբենզ[а,h]ակրիդին
	Dibenz[a,h]acridine
	226-36-8
	–

	58
	7Н-Դիբենզո[c,g]կարբազոլ
	7H-Dibenzo[c,g]carbazole
	194-59-2
	–

	59
	Դիբենզո[a,h]պիրեն
	Dibenzo[a,h]pyrene
	189-64-0
	–

	60
	Դիբենզո[a,i]պիրեն
	Dibenzo[a,i]pyrene
	189-55-9
	–

	61
	Դիբրոմացետոնիտրիլ
	Dibromoacetonitrile
	3252-43-5
	–

	62
	1,2-Դիբրոմ-3-քլոր-պրոպան
	1,2-Dibromo-3-chloropropane
	96-12-8
	–

	63
	Դիբրոմքացախաթթու
	Dibromoacetic acid
	631-64-1
	–

	64
	5-Պրոպիլ-1,3-բենզոդիօքսօլ (Դիհիդրոսաֆրոլ)
	5-Propyl-1,3-benzodioxole (Dihydrosafrole)
	94-58-6
	–

	65
	Ռեզորցինի դիգլիցիդիլային եթեր
	Resorcinol diglycidyl ether
	101-90-6
	–

	66
	Դիզելային վառելիք, ծովային
	Diesel fuel, marine
	–
	–

	67
	Դիիզոպրոպիլսուլֆատ
	Diisopropyl sulfate
	2973-10-6
	–

	68
	պարա-Դիմեթիլամինոազոբենզոլ
	para-Dimethylaminoazobenzene
	60-11-7
	–

	69
	4,4'-Բիս(դիմեթիլամինո)բեն-զոֆենոն
	4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
	90-94-8
	–

	70
	3,3'-Դիմեթիլբենզիդին
	3,3'-Dimethylbenzidine
	119-93-7
	–

	71
	1,1-Դիմեթիլհիդրազին
	1,1-Dimethylhydrazine
	57-14-7
	ինհ․, մ/մ, ն/ս

	72
	3,3'-Դիմեթիլբենզիդին
	3,3'-Dimethylbenzidine
	119-93-7
	–

	73
	Դիմեթիլմկնդեղային թթու
	Dimethylarsinic acid
	75-60-5
	–

	74
	3,3'-Դիմետօքսիբենզիդին (օրթո-Դիանիզիդին)
	3,3'-Dimethoxybenzidine
	119-90-4
	–

	75
	1,3-Դինիտրոպիրեն
	1,3-Dinitropyrene
	75321-20-9
	–

	76
	1,6-Դինիտրոպիրեն
	1,6-Dinitropyrene
	42397-64-8
	–

	77
	1,8-Դինիտրոպիրեն
	1,8-Dinitropyrene
	42397-65-9
	–

	78
	3,7-Դինիտրոֆլուօրանտեն
	3,7-Dinitrofluoranthene
	105735-71-5
	–

	79
	3,9-Դինիտրոֆլուօրանտեն
	3,9-Dinitrofluoranthene
	22506-53-2
	–

	80
	1,4-Դիօքսան
	1,4-Dioxane
	123-91-1
	–

	81
	Տիտանի դիօքսիդ
	Titanium dioxide
	13463-67-7
	ինհ․

	82
	1,4,5,8-Տետրաամինոանտրաքինոն (Դիսպերս կապույտ 1)
	1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinone (Disperse Blue 1)
	2475-45-8
	–

	83
	3,3'-Դիքլորբենզիդին
	3,3'-Dichlorobenzidine
	91-94-1
	–

	84
	պարա-Դիքլորբենզոլ
	para-Dichlorobenzene
	106-46-7
	–

	85
	3.3-Դիքլոր-4,4'-դիամինոդիֆենիլ եթեր
	3,3'-Dichloro-4,4'-diaminodiphenyl ether
	28434-86-8
	–

	86
	Դիքլորքացախաթթու
	Dichloroacetic acid
	79-43-6
	–

	87
	1,3-Դիքլորպրոպան-2-օլ
	1,3-Dichloropropan-2-ol
	96-23-1
	–

	88
	1,3-Դիքլորպրոպեն (տեխնիկական)
	1,3-Dichloropropene (technical-grade)
	542-75-6
	–

	89
	1,2-դիքլորէթան
	1,2-Dichloroethane
	107-06-2
	–

	90
	(2,2-Դիքլորէթենիլ)դիմեթիլֆոսֆատ (Դիքլոֆոս)
	2,2-Dichloroethenyl dimethyl phosphate (Dichlorvos)
	62-73-7
	–

	91
	Դիէթանոլամին
	Diethanolamine
	111-42-2
	–

	92
	Դի(2–էթիլհեքսիլ)ֆտալատ
	Di(2-ethylhexyl)phthalate
	117-81-7
	–

	93
	1,2-Դիէթիլհիդրազին
	1,2-Diethylhydrazine
	1615-80-1
	–

	94
	Երկաթ-դեքստրանային կոմպլեքս
	Iron-dextran complex
	9004-66-4
	–

	95
	Իզոպրեն
	Isoprene
	78-79-5
	–

	96
	Ինդենո[1,2,3-cd]պիրեն
	Indeno[1,2,3-cd]pyrene
	193-39-5
	–

	97
	Կալիումի բրոմատ
	Potassium bromate
	7758-01-2
	–

	98
	Կարբազոլ
	Carbazole
	86-74-8
	–

	99
	Սիլիցիումի կարբիդ թելքավոր
	Silicon carbide, fibrous
	308076-74-6
	–

	100
	Պիրոկատեխին
	Pyrocatechol
	120-80-9
	–

	101
	C.I. Թթվային կարմիր 114
	CI Acid Red 114
	6459-94-5
	–

	102
	Կոբալտ և դրա միացությունները
	Cobalt and cobalt compounds
	7440-48-4
	–

	103
	Կոբալտ մետաղական, որը չի պարունակում է վոլֆրամի կարբիդ 
	Cobalt metal without tungsten carbide
	7440-48-4
	–

	104
	Կոբալտի սուլֆատ և կոբալտի (II) այլ լուծելի աղերը 
	Cobalt sulfate and other soluble cobalt (II) salts
	10124-43-3
	–

	105
	3-(3,4-Դիհիդրօքսիֆենիլ)ակրիլաթթու (1,4-Դիօքսիդարչնաթթու, սրճաթթու)
	3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid (3,4-Dihydroxycinnamic acid)
	331-39-5
	–

	106
	2-Մետօքսի-5-մեթիլանիլին
	2-Methoxy-5-methylaniline
	120-71-8
	–

	107
	Կումոլ
	Cumene
	98-82-8
	–

	108
	[(7S,8R)-7-[(Z)-2-Մեթիլբութ-2-ենոիլ]օքսի-5,6,7,8-տետրահիդրո-3H-պիրոլզիին-1-իլ]մեթիլ-(2R)-2,3-դիհիդրօքսի-2-[(1S)-1-մեթօքսիէթիլ]-3-մեթիլբուտանոատ (Լազիոկարպին)
	[(7S,8R)-7-[(Z)-2-methylbut-2-enoyl]oxy-5,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrrolizin-1-yl]methyl (2R)-2,3-dihydroxy-2-[(1S)-1-methoxyethyl]-3-methylbutanoate (Lasiocarpine)
	303-34-4
	–

	109
	Մազութ մնացորդային (ծանր) 
	Fuel oils, residual (heavy)
	–
	–

	110
	1-[(2-Մեթիլֆենիլ)ազո]-2-նավթոլ (Յուղային նարնջագույն SS)
	1-[(2-Methylphenyl)azo]-2-naphthol (Oil Orange SS)
	2646-17-5
	–

	111
	2,6-Դիմեթիլանիլին
	2,6-Xylidine
	87-62-7
	–

	112
	2-Մեթիլազիրիդին (Պրոպիլենիմին)
	2-Methylaziridine (Propyleneimine)
	75-55-8
	–

	113
	4-Մեթիլպենտան-2-ոն
	4-Methylpentan-2-one
	108-10-1
	–

	114
	2-Մեթիլիմիզադոլ
	2-Methylimidazole
	693-98-1
	–

	115
	4-Մեթիլիմիզադոլ
	4-Methylimidazole
	822-36-6
	–

	116
	2-Նեթիլ-1-նիտրոանտրաքինոն (անորոշ մաքրության)
	2-Methyl-1-nitroanthraquinone (uncertain purity)
	129-15-7
	–

	117
	Մեթիլմկնդեղային թթու
	Methylarsonic acid
	124-58-3
	–

	118
	N,N-Դիմեթիլ-պարա-տոլուիդին
	N,N-Dimethyl-p-toluidine
	99-97-8
	–

	119
	Մեթիլսնդիկային միացություններ*
	Methylmercury compounds
	–
	–

	120
	2-Ֆենիլպրոպեն
	2-Phenylpropene
	98-83-9
	–

	121
	Մեթիլտիոուրացիլ
	Methylthiouracil
	56-04-2
	–

	122
	4,4'-Մեթիլենբիս(2-մեթիլանիլին)
	4,4'-Methylenedi-o-toluidine
	838-88-0
	–

	123
	բիս[4-(դիմեթիլամինո)ֆենիլ]մեթան
	Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methane
	101-61-1
	–

	124
	4,4'-Մեթիլենդիանիլին
	4,4'-Methylenedianiline
	101-77-9
	–

	125
	5-Մեթիլքրիզեն
	5-Methylchrysene
	3697-24-3
	–

	126
	4-Ալլիլ-1,2-դիմեթօքսիբենզոլ (Մեթիլէվգենոլ)
	4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene
	93-15-2
	–

	127
	Միկրոցիստին-LR
	Microcystin-LR
	101043-37-2
	–

	128
	7-Մեթիլ-3-մեթիլենօկտա-1,6-դիեն (β-Միրցեն)
	7-Methyl-3-methyleneocta-1,6-diene (Myrcen)
	123-35-3
	–

	129
	5-(Մորֆոլինոմեթիլ)-3-[(5-նիտրոֆուրֆուրիլիդեն)ամինո]-2-օքսազոլիդինոն
	5-(Morpholinomethyl)-3-[(5-nitrofurfury-lidene)amino]-2-oxazolidinone
	3795-88-8
	–

	130
	Նատրիումի օրթո-ֆենիլֆենատ
	Sodium ortho-phenyl-phenate
	132-27-4
	–

	131
	Նավթալին
	Naphthalene
	91-20-3
	–

	132
	Նիկել մետաղական և համաձուլվածքներ*
	Nickel, metallic and alloys
	7440-02-0
	ինհ․

	133
	Նիտրիլոեռքացախաթթու, դրա աղերը*
	Nitrilotriacetic acid and its salts
	139-13-9
	–

	134
	5-Նիտրոացենավթեն
	5-Nitroacenaphthene
	602-87-9
	–

	135
	Նիտրոբենզոլ
	Nitrobenzene
	98-95-3
	–

	136
	3-Նիտրոբենզանտրոն
	3-Nitrobenzanthrone
	17117-34-9
	–

	137
	3-(N-Նիտրոզոմեթիլամինո) պրոպիոնիտրիլ
	3-(N-Nitrosomethylamino)propionitril
	60153-49-3
	–

	138
	Նիտրոմեթան
	Nitromethane
	75-52-5
	–

	139
	2-Նիտրոպրոպան
	2-Nitropropane
	79-46-9
	–

	140
	4-Նիտրոպիրեն
	4-Nitropyrene
	57835-92-4
	–

	141
	2-Նիտրոֆլուօրեն
	2-Nitrofluorene
	607-57-8
	–

	142
	2,4-Դինիտրոտոլուոլ
	2,4-Dinitrotoluene
	121-14-2
	–

	143
	2,6-Դինիտրոտոլուոլ
	2,6-Dinitrotoluene
	606-20-2
	–

	144
	(2,4-Դիքլորֆենիլ)(4-նիտրոֆենիլ) եթեր (Նիտրոֆեն (տեխնիկական))
	2,4-Dichlorophenyl 4-nitrophenyl ether (Nitrofen (technical-grade))
	1836-75-5
	–

	145
	1-[(5-Նիտրոֆուրֆուրիլիդեն) ամինո]-2-իմիդազոլիդինոն
	1-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]-2-imidazolidinone
	555-84-0
	–

	146
	Ինդիումի-անագի օքսիդ
	Indium tin oxide
	50926-11-9
	–

	147
	Ծարիրի (III) օքսիդ
	Diantimony trioxide
	1309-64-4
	–

	148
	4,4'-[(4-Իմինոցիկլոհեքսա-2,5-դիեն-1-իլիդեն)մեթիլեն]դիանիլին հիդրոքլորիդ (C.I. Հիմնական կարմիր 9)
	4,4'-[(4-Iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene]dianiline hydrochloride (C.I.Basic Red 9)
	569-61-9
	–

	149
	N-{[(3R)-5-Քլոր-8-հիդրօքսի-3-մեթիլ-1-օքսո-3,4-դիհիդրո-1H-իզոքրոմեն-7-իլ]կարբոնիլ}-L-ֆենիլալանին(Օխրատոքսին А)
	N-{[(3R)-5-Chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-3,4-dihydro-1H-isochromen-7-yl]carbonyl}-L-phenylalanine (Ochratoxin A)
	303-47-9
	–

	150
	Պալիգորսկիտ (ատտապուլգիտ, երկար մանրաթելեր, > 5 միկրոմետրից)
	Palygorskite (Attapulgite) (long fibres, > 5 micrometres)
	12174-11-7
	–

	151
	[Հիդրօքսիմեթիլ-[6-[(E)-2-(5-նիտրոֆուրան-2-իլ)էթենիլ]-1,2,4-տրիազին-3-իլ]ամինո]մեթանոլ (Պանֆուրան S (պարունակում է դիհիդրո-քսիմեթիլֆուրատրիզին))
	[Hydroxymethyl-[6-[(E)-2-(5-nitrofuran-2-yl)ethenyl]-1,2,4-triazin-3-yl]amino]methanol (Panfuran S (containing dihydroxymethylfuratrizine))
	794-93-4
	–

	152
	Վանդիումի պենտաօքսիդ
	Divanadium pentaoxide
	1314-62-1
	–

	153
	Նատրիումի պենտոսան պոլիսուլֆատ
	Pentosan polysulfate sodium
	37319-17-8
	–

	154
	Պերֆտորօկտանաթթու
	Perfluorooctanoic acid 
	335-67-1
	–

	155
	Պիրիդին
	Pyridine
	110-86-1
	–

	156
	Պոլիքլորֆենոլներ և դրանց նատրիումական աղեր (տես՝ պենտաքլորֆենոլ, 2,4,6-տրիքլորֆենոլ)*
	Polychlorophenols and their sodium salts (mixed exposures) (see Pentachlorophenol; 2,4,6-Trichlorophenol )
	–
	–

	157
	Պոնսո 3R
	Ponceau 3R
	3564-09-8
	–

	158
	Պոնսո MX
	Ponceau MX
	3761-53-3
	–

	159
	Պրոպիլենօքսիդ
	Propylene oxide
	75-56-9
	ինհ․

	160
	β-Պրոպիոլակտոն
	beta-Propiolactone
	57-57-8
	–

	161
	Պրոպիլտիոուրացիլ
	Propylthiouracil
	51-52-5
	–

	162
	Տետրանատրիում 3,3'-[(3,3'-դիմեթօքսի[1,1'-բիֆենիլ]-4,4'-դիիլ)բիս(ազո)]բիս[5-ամինո-4-հիդրօքսինավթալին-2,7-դիսուլֆոնատ] (C.I. Ուղիղ կապույտ 15)
	Tetrasodium 3,3'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate] (Direct Blue 15)
	2429-74-5
	–

	163
	(R)-5-Մեթիլ-2-(1-մեթիլէթիլիդեն)ցիկլոհեքսանոն (Պուլեգոն)
	(R)-5-Methyl-2-(1-methylethylidine)cyclohexanone (Pulegone)
	89-82-7
	–

	164
	5-(Պրոպ-2-են-1-իլ)-2H-1,3-բենզոդիօքսոլ (Սաֆրոլ)
	5-(Prop-2-en-1-yl)-2H-1,3-benzodioxole (Safrole)
	94-59-7
	–

	165
	Կապար
	Lead
	7439-92-1
	–

	166
	2-[(2-Հիդրօքսիէթիլ)[4-(մեթիլամինո)-3-նիտրոֆենիլ]ամինո]էթան-1-օլ (HC Կապույտ № 1)
	2-[(2-Hydroxyethyl)[4-(methylamino)-3-nitrophenyl]amino]ethan-1-ol (HC Blue 1)
	2784-94-3
	–

	167
	(3aR,12cS)-8-Հիդրօքսի-6-մեթօքսի-3a,12c-դիհիդրո-7H-ֆուրո[3',2':4,5]ֆուրո[2,3-c]քսանտեն-7-օն (Ստերիգմատոցիստին)
	(3aR,12cS)-8-Hydroxy-6-methoxy-3a,12c-dihydro-7H-furo[3',2':4,5]furo[2,3-c]xanthen-7-one (Sterigmatocystin)
	10048-13-2
	–

	168
	1-Մեթիլ-1-նիտրոզո-3-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-տրիհիդրօքսի-6-(հիդրօքսիմեթիլ)օքսան-3-իլ]միզանյութ (Ստրեպտոզոտոքսին)
	1-Methyl-1-nitroso-3-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea (Streptozotocin)
	18883-66-4
	–

	169
	(2-Քլորալլիլ) դիէթիլդիթիոկարբամատ (Սուլֆալլատ)
	2-Chloroallyl diethyldithiocarbamate (Sulfallate)
	95-06-7
	–

	170
	Տետրահիդրոֆուրան
	Tetrahydrofuran
	109-99-9
	–

	171
	Տետրանիտրոմեթան
	Tetranitromethane
	509-14-8
	–

	172
	(Z)-2-Քլոր-1-(2,4,5-տրիքլորֆենիլ)վինիլդիմեթիլֆոսֆատ (Տետրաքլորվինֆոս)
	(Z)-2-Chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)vinyl dimethyl phosphate (Tetrachlorvinphos)
	22248-79-9
	–

	173
	1,1,1,2-Տետրաքլորէթան
	1,1,1,2-Tetrachloroethane
	630-20-6
	–

	174
	1,1,2,2-Տետրաքլորէթան
	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	79-34-5
	–

	175
	Թիոացետամիդ
	Thioacetamide
	62-55-5
	–

	176
	4,4'-Թիոդիանիլին
	4,4'-Thiodianiline
	139-65-1
	–

	177
	O,O-Դիէթիլ-O-(4-նիտրոֆենիլ)ֆոսֆորոթիօատ (Թիոֆոս)
	O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate (Parathion)
	56-38-2
	–

	178
	Տոլուոլդիիզոցիանատներ
	Toluene diisocyanates
	26471-62-5
	–

	179
	տրանս-2-[(Դիմեթիլամի-նո)մեթիլիմինո]-5-[2-(5-նիտրո-2-ֆուրիլ)վինիլ]-1,3,4-օքսադիազոլ
	Trans-2-[(Dimethylamino)methylimino]-5-[2-(5-nitro-2-furyl)-vinyl]-1,3,4-oxadiazole
	25962-77-0
	–

	180
	1-տրետ-Բութօքսիպրոպան-2-օլ
	1-tert-Butoxypropan-2-ol
	57018-52-7
	–

	181
	Մոլիբդենի տրիօքսիդ
	Molybdenum trioxide
	1313-27-5
	–

	182
	Տետրանատրիում 3,3'-[(3,3'-դիմեթիլ[1,1'-բիֆենիլ]-4,4'-դիիլ)բիս(ազո)]բիս[5-ամինո-4-հիդրօքսինավթալին-2,7-դիսուլֆոնատ] (Տրիպանային կապույտ)
	Tetrasodium 3,3'-[(3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate] (Trypan Blue)
	72-57-1
	–

	183
	Տրիքլորքացախաթթու
	Trichloroacetic acid
	76-03-9
	–

	184
	2,4,6-Տրիքլորֆենոլ
	2,4,6-Trichlorophenol
	88-06-2
	–

	185
	Ածխածին սև (ածխածին տեխնիկական)
	Carbon black
	1333-86-4
	ինհ․

	186
	Ֆենազոպիրիդին
	Phenazopyridine hydrochloride
	136-40-3
	–

	187
	Ֆենիլգլիցիդիլային եթեր
	Phenyl glycidyl ether
	122-60-1
	–

	188
	Ֆենօքսիբենզամին հիդրոքլորիդ
	Phenoxybenzamine hydrochloride
	63-92-3
	–

	189
	Ֆենոլֆտալեին
	Phenolphthalein
	77-09-8
	–

	190
	2-(2-ֆորմիլհիդրազինո)-4-(5-նիտրո-2-ֆուրիլ)թիազոլ
	2-(2-Formylhydrazino)-4-(5-nitro-2-furyl)-thiazole
	3570-75-0
	–

	191
	[4-(4-Ամինոֆենիլ)(4-իմինոցիկլոհեքսա-2,5-դիենիլիդեն)մեթիլ]-2-մեթիլանիլին հիդրոքլորիդ (Ֆուքսին)
	(4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride (Basic Fuchsin)
	632-99-5
	–

	192
	Ֆումոնիզին В1
	Fumonisin B1
	116355-83-0
	–

	193
	Ֆուրան
	Furan
	110-00-9
	–

	194
	Ֆուրֆուրիլային սպիրտ
	Furfuryl alcohol
	98-00-0
	–

	195
	պարա-Քլորանիլին
	para-Chloroaniline
	106-47-8
	–

	196
	Քլորդեկոն (Կեպոն)
	Chlordecone (Kepone)
	143-50-0
	–

	197
	Քլորացված պարաֆիններ շղթայում՝ 12 միջին թվով ածխածնային ատոմներով և ~ 60 % քլորացման աստիճանով
	Chlorinated paraffins of average carbon chain length C12 and average degree of chlorination approximately 60 %
	–
	–

	198
	1-Քլոր-2-մեթիլպրոպեն
	1-Chloro-2-methylpropene
	513-37-1
	–

	199
	3-Քլոր-2-մեթիլպրոպեն (տեխնիկական)
	3-Chloro-2-methylpropene
	563-47-3
	–

	200
	3-Քլոր-4-(դիքլորմեթիլ)-5-հիդրօքսի-2(5Н)-ֆուրանոն
	3-Chloro-4-dichloromethyl-5-hydroxy-2(5H)-furanone
	77439-76-0
	–

	201
	4-Քլոր-օրթո-ֆենիլենդիամին
	4-Chloro-o-phenylenediamine
	95-83-0
	–

	202
	3-Քլորպրոպան-1,2-դիոլ
	3-Chloropropane-1,2-diol
	96-24-2
	–

	203
	2-Քլոր-1,3-բութադիեն (Քլորոպրեն)
	2-Chloro-1,3-butadiene (Chloroprene)
	126-99-8
	–

	204
	3,4,5,6-Տետրաքլորբենզոլ-1,2-դիկարբոնիտրիլ (Քլորոտալոնիլ)
	3,4,5,6-Tetrachlorobenzene-1,2-dicarbonitrile (Chlorothalonil)
	1897-45-6
	–

	205
	Քլորոֆորմ
	Chloroform
	67-66-3
	–

	206
	Քլորֆենօքսի-հերբեցիդներ
	Chlorophenoxy herbicides
	–
	–

	207
	2,4-Դիքլորֆենօքսիքացախաթթու (2,4-Դ)
	2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
	94-75-7
	–

	208
	Քլորէնդիկ թթու
	Chlorendic acid
	115-28-6
	–

	209
	N,N-Բիս(2-քլորէթիլ)մեթիլա-մին-N-օքսիդ
	Nitrogen mustard N-oxide
	126-85-2
	–

	210
	Քրիզեն
	Chrysene
	218-01-9
	–

	211
	1-(2,5-Դիմեթօքսիֆենիլազո)-2-նավթոլ (Ցիտրուսային կարմիր 2)
	1-(2,5-Dimethoxyphenylazo)-2-naphthol (Citrus Red 2)
	6358-53-8
	–

	212
	1,2-էպօքսիբութան
	1,2-Epoxybutane
	106-88-7
	–

	213
	Էթիլակրիլատ
	Ethyl acrylate
	140-88-5
	–

	214
	Էթիլբենզոլ
	Ethylbenzene
	100-41-4
	ինհ․

	215
	էթիլմեթանսուլֆոնատ
	Ethyl methanesulfonate
	62-50-0
	–


* Եթե այլ բան ապացուցված չէ (քաղցկեղածին ազդեցության բացակայության ապացույց են փորձարարական տվյալները)։

	Ծանոթագրություն.
	Սույն ցանկում օգտագործվում են հապավումներ, որոնք նշանակում են հետևյալը՝
Ինհ․՝ ներթափանցում ներշնչելու ժամանակ (ինհալյացիոն եղանակով)․
մ/մ՝ ներթափանցում մաշկի միջոցով (մաշկային եղանակով)․
ն/ս՝ ներթափանցում կուլ տալու ժամանակ (պերօրալ)։




Աղյուսակ 3
1-ին դասի վտանգավորության մուտագեններ
	Համարը՝ 
ը/կ
	Ռուսերեն անվանումը
	Անգլերեն անվանումը
	CAS համարը
	Ծանոթագրություն (վտանգավորության ենթադաս)

	1
	O-իզոբութիլ-N-էտոքսիկարբոնիլթիոկարբամատ 
	O-Isobutyl-N-ethoxy carbonylthiocarbamate
	103122-66-3
	1В

	2
	1,2-Դիբրոմո-3-քլորոպրոպան
	1,2-Dibromo-3-chloropropane
	96-12-8
	1В

	3
	1,3,5-տրիս-[(2S և 2R)-2,3-էպօքսիպրոպիլ]-1,3,5-տրիազին-2,4,6- (1H,3H,5H)-տրիոն
	1,3,5-Tris-[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione
	59653-74-6
	1В

	4
	1,3,5-Տրիս(օքսիրանիրմեթիլ)-1,3,5-տրիազին-2,4,6 (1H, 3H, 5H)-տրիոն
	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
	2451-62-9
	1В

	5
	1,3-Բուտադիեն
	1,3-Butadiene; buta-1,3-diene
	106-99-0
	1В

	6
	2,2'-Բիօքսիրան (1,2:3,4-Դիէպօքսիբուտան)
	2,2'-Bioxirane (1,2:3,4-Diepoxybutane)
	1464-53-5
	1В

	7
	2-[բիս(2-Քլորէթիլ)ամինո]տետրահիդրո-2H-1,3,2-օքսազաֆոսֆորին-2-օքսիդ մոնոհիդրատ
	2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide monohydrate
	6055-19-2
	1В

	8
	2-Նիտրոտոլուոլ
	2-Nitrotoluene
	88-72-2
	1В

	9
	2-Քլոր-6-ֆտոր-ֆենոլ
	2-Chloro-6-fluoro-phenol
	2040-90-6
	1В

	10
	3-[(2-Քլորէթիլ)ամինոպրոպան-1-ոլ հիդրոքլորիդ
	3-[(2-Chloroethyl)amino]propan-1-ol hydrochloride
	40722-80-3
	1В

	11
	4,4'-Օքսիդիանիլին
	4,4'-Oxydianiline 
	101-80-4
	1В

	12
	N-[6,9-Դիհիդրո-9-[[2-հիդրօքսի-1- (հիդրօքսիմեթիլ)էտօքսի]մեթիլ]-6-օքսո-1Н-պուրին-2-իլ]ացետամիդ
	N-[6,9-Dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide
	84245-12-5
	1В

	13
	O-Հեքսիլ-N-էտօքսիկարբոնիլթիոկարբամատ
	O-Hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamate
	–
	1В

	14
	Քարածխային ձյութի ազոտային հիմքեր, ածուխ, պիկոլինի թորամաս․ բիտումային քարածխային խեժի թորման արդյունքում ստացված՝ հիմք պարունակող՝ գուդրոնի (հանքաձյութի) թորամասի չեզոքացված թթվային լուծամզուքի թորման արդյունքում ստացված թորվածքի հիմքեր (մոտավորապես 125 °C-ից 160 °C-ի (257 °F-ից 320 °F) ընդգրկույթում եռացող պիրիդինային հիմքեր)։ Բաղկացած է հիմնականում լուտիդիններից և պիկոլիններից։)
	Tar bases, coal, picoline fraction; Distillate Bases (Pyridine bases boiling in the range of approximately 125 °C to 160 °C (257 °F to 320 °F) obtained by distillation of neutralized acid extract of the base-containing tar fraction obtained by the distillation of bituminous coal tars. Composed chiefly of lutidines and picolines)
	92062-33-4
	1В*

	15
	Քարածխային ձյութի ազոտային հիմքեր, տոլուիդինի ածխային թորամասեր․ թորվածքի հիմքեր
	Tar bases, coal, toluidine fraction; Distillate Bases
	91082-53-0
	1В*

	16
	Քարածխային ձյութի ազոտային հիմքեր, լուտիդինի ածխային թորամասեր․ թորվածքի հիմքեր
	Tar bases, coal, lutidine fraction; Distillate Bases
	91082-52-9
	1В*

	17
	Քարածխային ձյութի ազոտային հիմքեր, ածխային, անիլինի թորամաս․ քարածխային խեժի թորման ֆենոլային յուղերից ֆենոլների և հիմքերի կորզման արդյունքում ստացված` չմաքրած հիմքերից թորվածքի հիմքեր (մոտավորապես 180 °C-ից 200 °C-ի (356 °F-ից 392 °F) ընդգրկույթում եռացող թորվածքի թորամաս)։ Հիմնականում պարունակում է անիլին, կոլլիդիններ, լուտիդիններ և տոլուիդիններ)
	Tar bases, coal, aniline fraction; Distillate Bases (The distillation fraction boiling in the range of approximately 180 °C to 200 °C (356 °F to 392 °F) from the crude bases obtained by dephenolating and debasing the carbolated oil from the distillation of coal tar. It contains chiefly aniline, collidines, lutidines and toluidines)
	92062-27-6
	1В*

	18
	Քարածխային ձյութի ազոտային հիմքեր․ ածխային, կոլիդինի թորամաս․ բիտումային քարածխային խեժի թորման միջոցով ստացված հիմք պարունակող թթվային լուծամզուկով չեզոքացված՝ խեժի թորամասերից ստացված անմշակ հիմքերի թորվածքի հիմքեր (մոտավորապես 181 °C-ից 186 °C-ի (356 °F-ից 367 °F) ընդգրկույթում եռացող թորվածքի թորամաս։ Հիմնականում պարունակում են անիլին և կոլլիդիններ։)
	Tar bases, coal, collidine fraction; Distillate Bases (The distillation fraction boiling in the range of approximately 181 °C to 186 °C (356 °F to 367 °F) from the crude bases obtained from the neutralized, acid-extracted base-containing tar fractions obtained by the distillation of bituminous coal tar. It contains chiefly aniline and collidines)
	92062-28-7
	1В*

	19
	Քարածխային խեժի ազոտային հիմքեր, քինոլինի ածանցյալներ․ թորվածքային հիմքեր
	Tar bases, quinoline derivs.; Distillate Bases
	68513-87-1
	1В***

	20
	Քարածխային խեժի ազոտային հիմքեր, ածուխ, թորման մնացորդներ․ թորվածքային հիմքեր (քարածխային խեժերի թորման արդյունքում ստացված ձյութային թորամասերի հիմքեր պարունակող՝ չեզոքացված, լուծամզված թթուների թորումից հետո թորման մնացորդներ։ Հիմնականում բաղկացած է անիլինից, կոլլիդինից, քինոլինից և քինոլինի ու տոլուիդինների ածանցյալներից) 
	Tar bases, coal, distn. residues; Distillate Bases (The distillation residue remaining after the distillation of the neutralized, acid-extracted base-containing tar fractions obtained by the distillation of coal tars. It contains chiefly aniline, collidines, quinoline and quinoline derivatives and toluidines)
	92062-29-8
	1В***

	21
	Քարածխային խեժի ազոտային հիմքեր, ածուխ, քինոլինի ածանցյալների թորամաս․ թորվածքային հիմքեր
	Tar bases, coal, quinoline derivs. fraction; Distillate Bases
	70321-67-4
	1В***

	22
	Ակրիլամիդ (Պրոպ-2-ենամիդ)
	Acrylamide (Prop-2-enamide)
	79-06-1
	1В

	23
	Ալիֆատային ածխաջրածիններ, С1-4, С3-ի բարձր պարունակությամբ․ նավթային գազ
	Alkanes, C1-4, C3-rich; Petroleum gas
	90622-55-2
	1В***

	24
	Ալկաններ, С1-2, նավթային գազ
	Alkanes, C1-2; Petroleum gas
	68475-57-0
	1В***

	25
	Ալկաններ, С2-3, նավթային գազ
	Alkanes, C2-3; Petroleum gas
	68475-58-1
	1В***

	26
	Ալկաններ, С3-4, նավթային գազ
	Alkanes, C3-4; petroleum gas
	68475-59-2
	1В***

	27
	Ալկաններ, С4-5, նավթային գազ
	Alkanes, C4-5; Petroleum gas
	68475-60-5
	1В***

	28
	Անթրացենային յուղ, անթրացենային խառնուրդ, անթրացենային թորամաս․ անթրացենային յուղի թորամաս (բիտումային բարձր ջերմաստիճանով խեժից անթրացենային յուղի բյուրեղացման միջոցով ստացված և 330 °C -ից 350 °C-ի (626 °F-ից 662 F°) ընդգրկույթում եռացող անթրացենի թորման արդյունքում ստացվող ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է անթրացենից, կարբազոլից և ֆենանտրենից)։
	Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction; Anthracene Oil Fraction (A complex combination of hydrocarbons from the distillation of anthracene obtained by the crystallization of anthracene oil from bituminous high temperature tar and boiling in the range of 330 °C to 350 °C (626 °F to 662 °F). It contains chiefly anthracene, carbazole and phenanthrene)
	91995-15-2
	1В***

	29
	Անթրացենային յուղ, անթրացենային խառնուրդ, անթրացենային թորամաս․ անթրացենային յուղի թորամաս (բիտումային ցածր ջերմաստիճանով խեժից անթրացենային յուղի բյուրեղացման արդյունքում ստացված և մոտավորապես 290 °C -ից 340 °C-ի (554 °F-ից 664 °F) ընդգրկույթում եռացող անթրացենի թորման արդյունքում ստացվող ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է եռամիջուկ արոմատիկ նյութերից և դրանց ջրածնազերծված ածանցյալներից։)
	Anthracene oil, anthracene paste, distn. lights; Anthracene Oil Fraction (A complex combination of hydrocarbons from the distillation of anthracene obtained by crystallization of anthracene oil from bituminous high temperature tar and boiling in the range of approximately 290 °C to 340 °C (554 °F to 644 °F). It contains chiefly trinuclear aromatics and their dihydro derivatives)
	91995-17-4
	1В***

	30
	Անթրացենային յուղ, անթրացենային խառնուրդ, կարբազոլի թորամաս․ անթրացենային յուղի թորամաս (բիտումային բարձր ջերմաստիճանով խեժից անթրացենային յուղի բյուրեղացման արդյունքում ստացված և մոտավորապես 350 °C -ից 360 °C ի (662 °F-ից 680 °F) ընդգրկույթում եռացող անթրացենի թորման արդյունքում ստացվող՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է անթրացենից, կարբազոլից և ֆենանտրենից)․
	Anthracene oil, anthracene paste, carbazole fraction; Anthracene Oil Fraction (A complex combination of hydrocarbons from the distillation of anthracene obtained by crystallization of anthracene oil from bituminous coal high temperature tar and boiling in the approximate range of 350 °C to 360 °C (662 °F to 680 °F). It contains chiefly anthracene, carbazole and phenanthrene)
	91995-16-3
	1В***

	31
	Անթրացենային յուղ, անթրացենային խառնուրդ․ անթրացենային յուղի թորամաս (անթրացենային յուղի բյուրեղացման և կենտրախուսման արդյունքում ստացված՝ անթրացենի բարձր պարունակությամբ պինդ նյութ։ Հիմնականում բաղկացած է անթրացենից, կարբազոլից և ֆենանտրենից։)
	Anthracene oil, anthracene paste; Anthracene Oil Fraction (The anthracene-rich solid obtained by the crystallization and centrifuging of anthracene oil. It is composed primarily of anthracene, carbazole and phenanthrene.)
	90640-81-6
	1В***

	32
	Անթրացենային յուղ՝ անթրացենի ցածր պարունակությամբ․ անթրացենային յուղի թորամաս (անթրացենային յուղից անթրացենով հարուստ պինդ նյութերի (անթրացենային խառնուրդ) բյուրեղացման պրոցեսի միջոցով կորզման արդյունքում մնացած յուղ։ Հիմնականում պարունակության երկ-, եռա-, քառանդամ արոմատիկ միացություններ։) 
	Anthracene oil, anthracene-low; Anthracene Oil Fraction (The oil remaining after the removal, by a crystallization process, of an anthracene-rich solid (anthracene paste) from anthracene oil. It is composed primarily of two, three and four membered aromatic compounds)
	90640-82-7
	1В***

	33
	Արոմատիկ ածխաջրածիններ, C6-10, С8-ի բարձր պարունակությամբ․ թեթև յուղի վերաթորվածք՝ ցածրաեռ
	Aromatic hydrocarbons, C6-10, C8-rich; Light Oil Redistillate, low boiling
	90989-41-6
	1В*

	34
	Արոմատիկ ածխաջրածիններ, С6-8, տարբեր սորտերի բենզինները խառնելու ընթացքում պիրոլիզի արդյունքում ստացված անմշակ նավթի զտվածք․  եռման ցածր կետով ջերմային կրեկինգի (ճեղքաթորման) արդյունքում ստացվող անմշակ նավթ (անմշակ նավթի և զտվածքի՝ 816 °С (1500 °F) ջերմաստիճանում թորամասերի պիրոլիզային բաժանման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է С6-С8 արոմատիկ ածխաջրածիններից՝ ներառյալ բենզոլը։)
	Aromatic hydrocarbons, C6-8, naphtha-raffinate pyrolyzate-derived; Low boiling point thermally cracked naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation pyrolysis at 816 °C (1500 °F) of naphtha and raffinate. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C8, including benzene.)
	68475-70-7
	1В*

	35
	Արոմատիկ ածխաջրածիններ՝ С7-12, С8-ի բարձր պարունակությամբ․ Ցածրաեռ կատալիտիկ ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված լիգրոին (թորամասից նավթամթերքի կրեկինգի արգասիքի զատման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների համալիր զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է С7-С12 արոմատիկ ածխաջրածիններ (հիմնականում С8), կարող է պարունակել մոտավորապես 130 °С-ից 200 °С-ի (266 °F-ից 392 °F) ընդգրկույթում եռացող ոչ արոմատիկ ածխաջրածիններ)։
	Aromatic hydrocarbons, C7-12, C8-rich; Low boiling point cat-reformed naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by separation from the platformate-containing fraction. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 (primarily C8) and can contain nonaromatic hydrocarbons, both boiling in the range of approximately 130 °C to 200 °C (266 °F to 392 °F))
	93571-75-6
	1В*

	36
	Արոմատիկ ածխաջրածիններ, С7-8, ալկիլազերծում, թորման մնացորդներ․ ցածրաեռ լիգրոին՝ չորոշված
	Aromatic hydrocarbons, C7-8, dealkylation products, distn. residues; Low boiling point naphtha – unspecified
	90989-42-7
	1В*

	37
	Արոմատիկ ածխաջրածիններ, С8-10․ ցածրաեռ լիգրոին՝ չորոշված
	Aromatic hydrocarbons, C8-10; Low boiling point naphtha – unspecified
	90989-39-2
	1В*

	38
	Արոմատիկ ածխաջրածիններ, С9-12՝ բենզոլի թորման արդյունքում ստացված․ թեթև յուղի վերաթորվածք, բարձրաեռ
	Aromatic hydrocarbons, C9-12, benzene distn.; Light Oil Redistillate, high boiling
	92062-36-7
	1В*

	39
	Արոմատիկ ածխաջրածիններ, С6-10՝ թթվով մշակված, չեզոքացված․ ցածրաեռ լիգրոին՝ չորոշված
	Aromatic hydrocarbons, C6-10, acid-treated, neutralized; Low boiling point naphtha – unspecified
	68131-49-7
	1В*

	40
	Արոմատիկ ածխաջրածիններ, С8՝ կատալիտիկ ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված․ ցածրաեռ կատալիտիկ ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված լիգրոին
	Aromatic hydrocarbons, C8, catalytic reforming-derived; Low boiling point cat-reformed naphtha
	91995-18-5
	1В*

	41
	Արոմատիկ ածխաջրածիններ, С8․ թեթև յուղի վերաթորվածք, բարձրաեռ
	Aromatic hydrocarbons, C8; Light Oil Redistillate, high boiling
	90989-38-1
	1В*

	42
	Արոմատիկ ածխաջրածիններ, С8-9՝ ածխաջրածնային խեժի պոլիմերացման արգասիքներ․ թեթև նավթի վերաթորվածք՝ բարձրաեռ (պոլիմերացված ածխաջրածնային խեժից վակուումում լուծիչի շոգեհանման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է մոտավորապես 120 °C-ից 215 °C-ի (248 °F-ից 419 °F) ընդգրկույթում եռացող С8-С9 արոմատիկ ածխաջրածիններից)։
	Aromatic hydrocarbons, C8-9, hydrocarbon resin polymn. by-product; Light Oil Redistillate, high boiling (A complex combination of hydrocarbons obtained from the evaporation of solvent under vacuum from polymerized hydrocarbon resin. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C9 and boiling in the range of approximately 120 °C to 215 °C (248 °F to 419 °F))
	91995-20-9
	1В*

	43
	Արոմատիկ լուծիչ (նավթային), ջրամաքրված, թեթև նավթենային․ լիգրոին` ջրամաքրված, ցածրաեռ (կատալիզատորի առկայությամբ ջրածնի նավթային թորամասի մշակման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է մոտավորապես 73 °C-ից 85 °C-ի (163°F-ից 185°F) ընդգրկույթում եռացող С6-7 ցիկլոպարաֆինային ածխաջրածիններից)։
	Solvent naphtha (petroleum), hydrotreated light naphthenic; Low boiling point hydrogen treated naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of cycloparaffinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C7 and boiling in the range of approximately 73 °C to 85 °C (163 °F to 185 °F))
	92062-15-2
	1В*

	44
	Արոմատիկ լուծիչ (նավթային), թեթև ալիֆատային․ լիգրոին ցածրաեռ (անմշակ նավթի կամ բնական բենզինի թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է մոտավորապես 35 °C-ից 160 °C-ի (95 °F-ից 320 °F) ընդգրկույթում եռացող С5-С10 հագեցած ածխաջրածիններից)։
	Solvent naphtha (petroleum), light aliph.; Low boiling point naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of crude oil or natural gasoline. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C10 and boiling in the range of approximately 35 °C to 160 °C (95 °F to 320 °F))
	64742-89-8
	1В*

	45
	Արոմատիկ լուծիչ (նավթային)՝ թեթև արոմատիկ, ջրամաքրված․ լիգրոին՝ ցածրաեռ, ջրամաքրված (նավթային թորամասի կատալիտիկ ջրածնազերծման արդյունքում ստացված խառնուրդ։ Հիմնականում բաղկացած է մոտավորապես 135 °C-ից 210 °C-ի (275°F-ից 410 °F) ընդգրկույթում եռացող С8-10 արոմատիկ ածխաջրածիններից։
	Solvent naphtha (petroleum), light arom., hydrotreated; Low boiling point hydrogen treated naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 135 °C to 210 °C (275 °F to 410 °F))
	68512-78-7
	1В*

	46
	Քարածխային խեժից կամ փայտախեժից (ածխային) ստացվող արոմատիկ լուծիչ․ թեթև յուղի վերաթորվածք, ցածրաեռ
	Solvent naphtha (coal), light; Light Oil Redistillate, low boiling
	85536-17-0
	1В*

	47
	Քարածխային խեժից կամ փայտախեժից (ածխային) ստացվող արոմատիկ լուծիչ՝ քսիլոլ-ստիրոլ նոսրացված․ թեթև յուղի վերաթորվածք՝ եռման միջին ջերմաստիճանով
	Solvent naphtha (coal), xylene-styrene cut; Light Oil Redistillate, intermediate boiling
	85536-20-5
	1В*

	48
	Բենզոֆուրան-ստիրոլ պարունակող քարածխային խեժից կամ փայտախեժից (ածխային) ստացվող արոմատիկ լուծիչ․ թեթև նավթի վերաթորվածք՝ եռման միջին ջերմաստիճանով
	Solvent naphtha (coal), coumarone-styrene contg.; Light Oil Redistillate, intermediate boiling
	85536-19-2
	1В*

	49
	Աֆլատոքսին B1
	2,3,6aα,9aα-tetrahydro-4-methoxycyclopenta[c]furo[2',3':4,5]furo[2,3-h]chromene-1,11-dione
	1162-65-8
	1B

	50
	Բենզ(ա)պիրեն
	Benzo[a]pyrene
	50-32-8
	1В

	51
	Բենզին՝ գոլորշային կորզման արդյունքում ստացված․ լիգրոին ցածրաեռ (հովացման միջոցով գոլորշային կորզման համակարգերից գազերից զատված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես -20 °C-ից 196 °С-ի (-4 °F-ից 384 °F) միջակայքում եռացող С4-С11 ածխաջրածիններ)։
	Gasoline, vapor-recovery; Low boiling point naphtha (A complex combination of hydrocarbons separated from the gases from vapor recovery systems by cooling. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C11 and boiling in the range of approximately minus 20 °C to 196 °C (minus 4 °F to 384 °F))
	68514-15-8
	1В*

	52
	Բենզին՝ պիրոլիզի արդյունքում ստացված, հիդրոգենացված․ լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (մոտավորապես 20 °C -ից 200 °С-ի (68 °F-ից 392 °F) ընդգրկույթում եռացող՝ պիրոլիզի արդյունքում ստացված բենզինի հիդրոգենացման արդյունքում ստացված թորամաս)։
	Gasoline, pyrolysis, hydrogenated; Low boiling point naphtha-unspecified (A distillation fraction from the hydrogenation of pyrolysis gasoline boiling in the range of approximately 20 °C to 200 °C (68 °F to 392 °F))
	94114-03-1
	1В*

	53
	Բենզին՝ պիրոլիզի արդյունքում ստացված, բուտանի թորահանման աշտարակում մնացորդները․ լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (բուտանի թորահանման աշտարակում մնացորդները թորամասերի բաժանելու արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է 5-ից ավելի ածխածնի ատոմի քանակով ածխաջրածիններ։) 
	Gasoline, pyrolysis, debutanizer bottoms; Low boiling point naphtha - unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation of depropanizer bottoms. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C5)
	68606-10-0
	1В*

	54
	Բենզին բնական․ լիգրոին ցածրաեռ (այնպիսի պրոցեսներում, ինչպես օրինակ՝ հովացման կամ աբսորբման, բնական գազից զատված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես -20 °C-ից 120 °С-ի (-4 °F-ից 248 °F) միջակայքում եռացող հագեցած ալիֆատային С4-С8 ածխաջրածիններ)։
	Gasoline, natural; Low boiling point naphtha (A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas by processes such as refrigeration or absorption. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C8 and boiling in the range of approximately minus 20 °C to 120 °C (minus 4 °F to 248 °F))
	8006-61-9
	1В*

	55
	Բենզին՝ ուղղաթորման, թեթև թորամասերի թորահանման կայանքից ստացված․ լիգրոին ցածրաեռ (անմշակ նավթի թեթև թորամասերի թորահանման համար կայանքում ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ)։ Արգասիքը եռում է մոտավորապես 36,1 °С-ից 193,3 °С-ի (97 °F-ից 380 °F) ընդգրկույթում։
	Gasoline, straight-run, topping-plant; Low boiling point naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced from the topping plant by the distillation of crude oil. It boils in the range of approximately 36.1 °C to 193.3 °C (97 °F to 380 °F))
	68606-11-1
	1В*

	56
	Բենզին՝ С5-С11, կայունացված, ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված, օկտանի բարձր պարունակությամբ․ լիգրոին ցածրաեռ, ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված (նավթենների գերակշիռ պարունակությամբ լիգրոինի կատալիտիկ ջրածնազերծման արդյունքում ստացված՝ օկտանի բարձր պարունակությամբ ածխաջրածինների խառնուրդ)։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 45 °C-ից 185 °С-ի (113 °F-ից 365 °F) միջակայքում եռացող С5-С11 արոմատիկ և ոչ արոմատիկ ածխաջրածիններ)։
	Gasoline, C5-11, high-octane stabilised reformed; Low boiling point cat-reformed naphtha (A complex high octane combination of hydrocarbons obtained by the catalytic dehydrogenation of a predominantly naphthenic naphtha. It consists predominantly of aromatics and non-aromatics having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C11 and boiling in the range of approximately 45 °C to 185 °C (113 °F to 365 °F))
	93572-29-3
	1В*

	57
	Բենզին․ լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (30 °C-ից 260 °С-ի (86 °F-ից 500 °F) միջակայքում եռացող՝ ածխածնի C3-ից ավելի ատոմի քանակով հիմնականում պարաֆինային, ցիկլոպարաֆինային, արոմատիկ և օլեֆինային ածխաջրածիններից բաղկացած ածխաջրածինների խառնուրդ)։
	Gasoline; Low boiling point naphtha ‒unspecified (A complex combination of hydrocarbons consisting primarily of paraffins, cycloparaffins, aromatic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C3 and boiling in the range of 30 °C to 260 °C (86 °F to 500 °F))
	86290-81-5
	1В*

	58
	Լիգրոին (նավթային)՝ թեթև, լուծիչով մաքրած․ լիգրոին ցածրաեռ, վերափոխված (ածխաջրածինների խառնուրդ՝ լուծիչով մաքրման պրոցեսից ստացված զտվածք)։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 35 °C-ից 190 °С-ի (95 °F-ից 374 °F) միջակայքում եռացող ալիֆատային С5-С11 ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), solvent-refined light; Low boiling point modified naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C11 and boiling in the range of approximately 35 °C to 190 °C (95 °F to 374 °F))
	64741-84-0
	1В*

	59
	Բենզոլ
	Benzene
	71-43-2
	1В

	60
	Բենզոլ-լուծիչ (ածխային)․ նավթի թեթև թորամասերի լուծամզուքների մնացորդներ՝ եռման բարձր ջերմաստիճանով (մոտավորապես 130 °C-ից 210 °C -ի (266 °F-ից 410 °F) թորման ընդգրկույթով կոքսային մարտկոցում բարձր ջերմաստիճանով քարածխային խեժից, նավթի թեթև թորամասերից կամ քարածխային խեժի ալկալիական թորամասի լուծամզուքի մնացորդից ստացված թորվածք)։ Հիմնականում բաղկացած է ինդենից և մեկ արոմատիկ օղակ պարունակող բազմացիկլային օղակային համակարգերից։ Կարող է պարունակել ֆենոլային ածանցյալներ և արոմատիկ ազոտային հիմքեր։
	Solvent naphtha (coal); Light Oil Extract Residues, high boiling (The distillate from either high temperature coal tar, coke oven light oil, or coal tar oil alkaline extract residue having an approximate distillation range of 130 °C to 210 °C (266 °F to 410 °F). Composed primarily of indene and other polycyclic ring systems containing a single aromatic ring. May contain phenolic compounds and aromatic nitrogen bases)
	65996-79-4
	1В*

	61
	Բուտան (≥ 0,1 % բուտադիեն պարունակող) իզոբուտան (≥ 0,1 % բուտադիեն պարունակող)
	butane (containing ≥ 0,1 % butadiene) isobutane (containing ≥ 0,1 % butadiene)
	106-97-8
75-28-5 
	1В

	62
	Գազեր (նավթային) հիդրոծծմբազերծված, բենզոլային կայանքից դուրս եկող․նավթաթորման գործարանի գազ (բենզոլային կայանքում արտադրվող՝ դուրս եկող գազեր։ Հիմնականում պարունակում է ջրածին։ Կարող են պարունակել ածխածնի մենօքսիդ և С1-С6 ածխաջրածիններ, ներառյալ բենզոլը։)
	Gases (petroleum), benzene unit hydrodesulfurizer off; Refinery gas (Off gases produced by the benzene unit. It consists primarily of hydrogen. Carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6, including benzene, may also be present)
	68477-66-7
	1В***

	63
	Գազեր (նավթային), С2-ի հետադարձ հոսք․ նավթաթորման գործարանի գազ (գազի հոսքից ջրածնի կորզման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում, որը հիմնականում բաղկացած է քիչ քանակությամբ ազոտով, ածխածնի մենօքսիդով, մեթանիով, էթանիով և էթիլենով ջրածնից։ Հիմնականում պարունակում է քիչ քանակությամբ ջրածնով, ազոտով, ածխածնի մենօքսիդով մեթան, էթան, էթիլեն։)
	Gases (petroleum), C2-return stream; Refinery gas (A complex combination of hydrocarbons obtained by the extraction of hydrogen from a gas stream which consists primarily of hydrogen with small amounts of nitrogen, carbon monoxide, methane, ethane, and ethylene. It contains predominantly hydrocarbons such as methane, ethane, and ethylene with small amounts of hydrogen, nitrogen and carbon monoxide)
	68477-84-9
	1В***

	64
	Գազեր (նավթային), բարձր ճնշման, ռիֆորմինգի համար կայանքի հոսաջրերի գոլորշիացման թմբկագլանից դուրս եկող․  նավթաթորման գործարանի գազ (ռիֆորմինգի ռեակտորից հոսաջրերի բարձր ճնշման ներքո գոլորշիացման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է քիչ քանակությամբ մեթանով, էթանով, պրոպանով ջրածին)։
	Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum off; Refinery gas (A complex combination produced by the high-pressure flashing of the effluent from the reforming reactor. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane)
	68513-18-8
	1В***

	65
	Գազեր (նավթային), գազի պարունակության կրկնակի աբսորբման արգասիքի թորման արդյունքում ստացված գազ․ նավթաթորման գործարանի գազ (գազի պարունակության կրկնակի աբսորբման կայանքում գազի միավորված հոսքերից ստացված արգասիքների թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է ջրածին, ածխածնի մենօքսիդ, ածխածնի երկօքսիդ, ազոտ, ծծմբաջրածին և С1-С3 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), gas concn. reabsorber distn.; Refinery gas (A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from combined gas streams in a gas concentration reabsorber. It consists predominantly of hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C3)
	68477-93-0
	1В***

	66
	Գազեր (նավթային), հեքսանի թորման աշտարակից ստացված․ նավթային գազ (լիգրոինի միավորված հոսքերի թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է հագեցած ալիֆատային С1-С5 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), dehexanizer off; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of combined naphtha streams. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68919-00-6
	1В***

	67
	Գազեր (նավթային), լայն ուղղաթորման արդյունքում ստացված լիգրոինի՝ հեքսանի թորման աշտարակից ստացված․ նավթային գազ (լայն ուղղաթորման արդյունքում ստացված լիգրոինի՝ թորզատման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է С1-С6 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), full-range straight-run naphtha dehexanizer off; petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of the full-range straight-run naphtha. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6)
	68513-15-5
	1В***

	68
	Գազեր (նավթային), ռիֆորմինգի համար նախատեսված ջրամաքրիչ․ նավթաթորման գործարանի գազ (ռիֆորմինգի համար ջրամաքրման պրոցեսի արդյունքում ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է ջրածին, մեթան, էթան, աննշան քանակության ծծմբաջրածին և ալիֆատային С3-С5 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), reforming hydrotreater; Refinery gas (A complex combination obtained from the reforming hydrotreating process. It consists primarily of hydrogen, methane, and ethane with various small amounts of hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C5)
	68478-02-4
	1В***

	69
	Գազեր (նավթային), ածխածնի և մեթանի բարձր պարունակությամբ ռիֆորմինգի համար ջրամաքրիչներ․ նավթաթորման գործարանի գազ (ռիֆորմինգի համար ջրամաքրման պրոցեսի արդյունքում ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Այն հիմնականում բաղկացած է քիչ քանակությամբ ածխածնի մենօքսիդով, ածխաջրածնի երկօքսիդով, ազոտով և հագեցած ալիֆատային՝ հիմնականում С2-С5 ածխաջրածիններով ջրածնից և մեթանից)
	Gases (petroleum), reforming hydrotreater, hydrogen-methane-rich; Refinery gas (A complex combination obtained from the reforming hydrotreating process. It consists primarily of hydrogen and methane with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C5)
	68478-03-5
	1В***

	70
	Գազեր (նավթային), կատալիտիկ կրեկինգի գլխամասային թորվածք․ նավթային գազ (կատալիտիկ կրեկինգի արգասիքների թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես -48 °C-ից 32 °С-ի (-54 °F-ից 90 °F) միջակայքում եռացող С3-С5 ածխաջրածիններ։
	Gases (petroleum), catalytic cracked overheads; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from the catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C5 and boiling in the range of approximately minus 48 °C to 32 °C (minus 54 °F to 90 °F))
	68409-99-4
	1В***

	71
	Գազեր (նավթային), կատալիտիկ կրեկինգի արդյունքում ստացված լիգրոինի բուտանազերծիչի արդյունքում ստացված․ նավթային գազ (կատալիտիկ կրեկինգի արդյունքում ստացված լիգրոինի թորզատման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է С1-С4 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutanizer; Petroleum gas; (A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of catalytic cracked naphtha. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4)
	68952-76-1
	1В***

	72
	Գազեր (նավթային), կատալիտիկ կրեկինգի արդյունքում ստացված լիգրոինի բուտանազերծման աշտարակի հատակային նստվածքից ստացված, С3-5-ի բարձր պարունակությամբ․ նավթային գազ (կատալիտիկ կրեկինգի արդյունքում ստացված լիգրոինի կայունացման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է ալիֆատային С3-С5 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), catalytic-cracked naphtha debutanizer bottoms, C3-5-rich; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from the stabilization of catalytic cracked naphtha. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C5)
	68477-72-5
	1В***

	73
	Գազեր (նավթային), կատալիտիկ կրեկինգի արդյունքում ստացված դիզելային վառելիքի պրոպանազերծման աշտարակի հատակային նստվածքից ստացված, առանց թթվի С4-ի բարձր պարունակությամբ․ գազ նավթային (ածխաջրածինների հոսքի կատալիկ կրեկինգի արդյունքում ստացված դիզելային վառելիքի թորամասերի բաժանման արդյունքում ստացված և ծծմբաջրածնի ու այլ թթվային բաղադրիչների կորզման համար մշակված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է С3-С5 ածխաջրածիններ, հիմնականում՝ С4։)
	Gases (petroleum), catalytic-cracked gas oil depropanizer bottoms, C4-rich acid-free; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of catalytic cracked gas oil hydrocarbon stream and treated to remove hydrogen sulfide and other acidic components. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, predominantly C4)
	68477-71-4
	1В***

	74
	Գազեր (նավթային), հիդրոկրեկինգի պրոպանազերծիչից ստացված, ածխաջրածինների բարձր պարունակությամբ․ նավթային գազ (հիդրոկրեկինգի արգասիքների թորման արդյունքում ստացված կոմպլեքս զուգակցում)։ Հիմանականում պարունակում է С1-С4 ածխաջրածիններ, կարող է պարունակել քիչ քանակությամբ ջրածին և ծծմբաջրածին։
	Gases (petroleum), hydrocracking depropanizer off, hydrocarbon-rich; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbon produced by the distillation of products from a hydrocracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4. It may also contain small amounts of hydrogen and hydrogen sulfide)
	68513-16-6
	1В***

	75
	Գազեր (նավթային), ջրամաքրման կայանքում անմշակ նավթի ծծմբազերծման շոգեմշակման հատվածամասից ստացվող․ նավթային գազ (անմշակ նավթի ծծմբազերծման արգասիքի ջրամաքրման պրոցեսում ստացված և անմշակ նավթի արգասիքներից շոգեմշակված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է հագեցած ալիֆատային С1-С4 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), naphtha unifiner desulfurization stripper off; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by a naphtha unifiner desulfurization process and stripped from the naphtha product. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4)
	68919-06-2
	1В***

	76
	Գազեր (նավթային), իզոմերացված լիգրոինի թորզատման կայանքից ստացված, С4-ի բարձր պարունակությամբ, առանց ծծմբաջրածնի․ նավթային գազ։
	Gases (petroleum), isomerized naphtha fractionator, C4-rich, hydrogen sulfide-free; Petroleum gas
	68477-99-6
	1В***

	77
	Գազեր (նավթային), կատալիտիկ պոլիմերացված, անմշակ նավթի կայունարարի վերևի հատվածից վերցվող, С2-С4-ի բարձր պարունակությամբ․ նավթային գազ (կատալիտիկ եղանակով պոլիմերացված անմշակ նավթի թորման կայունացման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է ալիֆատային С2-С6 ածխաջրածիններ, հիմնականում՝ С2-С4։)
	Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabilizer overhead, C2-4-rich; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of catalytic polymerized naphtha. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 through C6, predominantly C2 through C4)
	68477-76-9
	1В***

	78
	Գազեր (նավթային), կատալիտիկ կրեկինգի արդյունքում ստացված․ նավթային գազ․ (կատալիտիկ կրեկինգի արգասիքների թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է ալիֆատային С1-С6 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), catalytic cracker; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6)
	68477-74-7
	1В***

	79
	Գազեր (նավթային), ՝ կատալիտիկ կրեկինգի արդյունքում ստացված լիգրոինի պրոպանազերծիչի վերևի հատվածից վերցվող, С3-ի բարձր պարունակությամբ, թթու չպարունակող․ նավթային գազ (կատալիտիկ կրեկինգի արգասիքների թորման արդյունքում ստացված և թթու պարունակող խառնուկների հեռացման համար մշակված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Պարունակում է С2-С4 ածխաջրածիններ, հիմնականում՝ С3։) 
	Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropanizer overhead, C3-rich acid-free; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of catalytic cracked hydrocarbons and treated to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 through C4, predominantly C3)
	68477-73-6
	1В***

	80
	Գազեր (նավթային), կատալիտիկ կրեկինգի արդյունքում ստացված․ նավթային գազ (կատալիտիկ կրեկինգի արգասիքների թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ)։ Հիմնականում պարունակում է С3-С5 ածխաջրածիններ։
	Gases (petroleum), catalytic cracking; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C5)
	68783-64-2
	1В***

	81
	Գազեր (նավթային), կատալիտիկ կրեկինգի արդյունքում ստացված․ С1-С5-ի բարձր պարունակությամբ․ նավթային գազ (կատալիտիկ կրեկինգի պրոցեսի արգասիքների թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում): Պարունակում է ալիֆատային С1-С6 ածխաջրածիններ, հիմնականում՝ С1-С5։
	Gases (petroleum), catalytic cracker, C1-5-rich; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic cracking process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6, predominantly C1 through C5)
	68477-75-8
	1В***

	82
	Գազեր (նավթային), ուղղաթորման արդյունքում ստացված լիգրոինի կատալիտիկ ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված․ նավթային գազ (հետագա թորզատմամբ ուղղաթորման արդյունքում ստացված լիգրոինի կատալիտիկ ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում): Պարունակում է մեթան, էթան, պրոպան։
	Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reforming off; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic reforming of straight-run naphtha and fractionation of the total effluent. It consists of methane, ethane, and propane)
	68919-09-5
	1В***

	83
	Գազեր (նավթային), С6-8-ի կատալիտիկ ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված․ նավթաթորման գործարանի գազեր (С6-8 հումքի կատալիտիկ ռիֆորմինգի արգասիքների թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում): Պարունակում է С1-С5 ածխաջրածիններ և ջրածին։
	Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer; Refinery gas (A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from catalytic reforming of C6-C8 feed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C5 and hydrogen) 
	68477-81-6
	1В***

	84
	Գազեր (նավթային), կատալիտիկ ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված․ С1-4-ի բարձր պարունակությամբ․ նավթային գազ (կատալիտիկ ռիֆորմինգի պրոցեսի արգասիքների թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում): Պարունակում է С1-С6 ածխաջրածիններ, հիմնականում՝ С1-С4։ 
	Gases (petroleum), catalytic reformer, C1-4-rich; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from a catalytic reforming process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6, predominantly C1 through C4)
	68477-79-2
	1В***

	85
	Գազեր (նավթային), նավթաթորման գործարանի․ նավթաթորման գործարանի գազ (նավթաթորման տարբեր աշխատանքների արդյունքում ստացված կոմպլեքս զուգակցում: Պարունակում է ջրածին և հիմնականում՝ С1-С5 ածխաջրածիններ)․
	Gases (petroleum), refinery; Refinery gas (A complex combination obtained from various petroleum refining operations. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3)
	68814-67-5
	1В***

	86
	Գազեր (նավթային), նավթային խառնուրդներից ստացվող, ջրածնի և ազոտի բարձր պարունակությամբ․ նավթաթորման գործարանի գազ (նավթային խառնուրդի թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում: Հիմնականում բաղկացած է քիչ քանակությամբ ածխածնի մենօքսիդով, ածխածնի երկօքսիդով և հիմնականում С1-С5 ածխաջրածիններով ջրածնից և ազոտից:)
	Gases (petroleum), blend oil, hydrogen-nitrogen-rich; Refinery gas (A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of a blend oil. It consists primarily of hydrogen and nitrogen with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68477-68-9
	1В***

	87
	Գազեր (նավթային), ցածր ճնշման, ռիֆորմինգի համար կայանքի հոսաջրերի գոլորշիացման թմբկագլանից դուրս եկող․ նավթաթորման գործարանի գազ (ռիֆորմինգի ռեակտորից հոսաջրերի ցածր ճնշման ներքո գոլորշիացման արդյունքում արտադրված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում: Այն հիմնականում բաղկացած է տարբեր՝ քիչ քանակությամբ մեթանով, էթանով և պրոպանով ջրածնից:) 
	Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure flash drum off; Refinery gas (A complex combination produced by low-pressure flashing of the effluent from the reforming reactor. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane)
	68513-19-9
	1В***

	88
	Գազեր (նավթային), անմշակ նավթի գոլորշային կրեկինգի բարձր ճնշման արդյունքում ստացվող մնացորդներ․ նավթաթորման գործարանի գազ (որպես անմշակ նավթի գոլորշային կրեկինգի պրոցեսի արգասիքներից, ինչպես նաև հետագա արգասիքների նախապատրաստման ժամանակ ստացված մնացորդային գազերից չկոնդենսացվող մասի խառնուրդ ստացվող կոմպլեքս զուգակցում: Հիմնականում բաղկացած է ջրածնից և պարաֆինային ու օլեֆինային С1-С5 ածխաջրածիններից, որոնց հետ նույնպես կարող է բնական գազ խառնվել:)
	Gases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure residual; Refinery gas (A complex combination obtained as a reaction mass of the non-condensable portions from the product of a naphtha steam cracking process as well as residual gases obtained during the preparation of subsequent products. It consists predominantly of hydrogen and paraffinic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5 with which natural gas may also be mixed)
	92045-19-7
	1В***

	89
	Գազեր (նավթային), ջրամաքրում անցած՝ ծծմբի բարձր պարունակությամբ կերոսինի գոլորշիացման թմբկագլանից ստացվող․ նավթաթորման գործարանի գազ (կատալիզատորի առկայությամբ՝ ջրածնով ծծմբի բարձր պարունակությամբ կերոսին վերամշակող կայանքի գոլորշիացման թմբկագլանից ստացված կոմպլեքս զուգակցում: Հիմնականում բաղկացած է քիչ քանակությամբ ազոտով, ածխածնի մենօքսիդով և հիմնականում՝ С2-С5 ածխաջրածիններով ջրածնից և մեթանից:)
	Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drum; Refinery gas (A complex combination obtained from the flash drum of the unit treating sour kerosine with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists primarily of hydrogen and methane with various small amounts of nitrogen, carbon monoxide, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C5)
	68911-59-1
	1В***

	90
	Գազեր (նավթային), անմշակ նավթի թորման և կատալիտիկ կրեկինգի արդյունքում ստացվող․ նավթաթորման գործարանի գազ (անմշակ նավթի թորման և կատալիտիկ կրեկինգի պրոցեսներում արտադրված կոմպլեքս զուգակցում։ Բաղկացած է ջրածնից, ծծմբաջրածնից, ազոտից, ածխածնի մենօքսիդից և պարաֆինային ու օլեֆինային, հիմնականում՝ С1-С6 ածխաջրածիններից։)
	Gases (petroleum), crude distn. and catalytic cracking; Refinery gas (A complex combination produced by crude distillation and catalytic cracking processes. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, carbon monoxide and paraffinic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6)
	68989-88-8
	1В***

	91
	Գազեր (նավթային), հեղուկացված շերտում կատալիտիկ կրեկինգի արգասիքի բազմաթորման արդյունքում ստացվող․ նավթաթորման գործարանի գազ (հեղուկացված շերտում կատալիտիկ կրեկինգի պրոցեսից դուրս եկող արգասիքների բազմաթորման արդյունքում արտադրվող կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է ջրածին, ծծմբաջրածին, ազոտ և հիմնականում՝ С1-С5 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker fractionation off; Refinery gas (A complex combination produced by the fractionation of the overhead product of the fluidized catalytic cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68919-02-8
	1В***

	92
	Գազեր (նավթային), գազի կորզման արտադրամասի պրոպանազերծիչի վերևի հատվածից վերցվող․նավթային գազ․ (տարբեր ածխաջրածնային հոսքերի (տեխնոլոգիական հոսքերի) թորման արդյունքում ստացվող ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում)։ Հիմնականում պարունակում է С1-С4 ածխաջրածիններ, հիմնականում՝ պրոպան։)
	Gases (petroleum), gas recovery plant depropanizer overheads; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation of miscellaneous hydrocarbon streams. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C4, predominantly propane)
	68477-94-1
	1В***

	93
	Գազեր (նավթային), պրոպանազերծիչի վերևի հատվածից վերցվող․ նավթային գազ (կատալիտիկ կրեկինգի արգասիքների՝ գազի և բենզինի թորամասերի թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է ալիֆատային С2-С4 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), depropanizer overheads; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4)
	68477-91-8
	1В***

	94
	Գազեր (նավթային), էթանազերծիչի վերևի հատվածից վերցվող․նավթային գազ (կատալիտիկ կրեկինգի պրոցեսի արդյունքում ստացված գազի և բենզինի թորամասերի թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է էթան և էթիլեն)։
	Gases (petroleum), deethanizer overheads; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced from distillation of the gas and gasoline fractions from the catalytic cracking process. It contains predominantly ethane and ethylene)
	68477-86-1
	1В***

	95
	Գազեր (նավթային), իզոբուտանի թորահանման համար նախատեսված աշտարակի վերևի հատվածից վերցվող․ նավթային գազ (բուտան-բուտիլենային հոսքի մթնոլորտային թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է ալիֆատային С3-С4 ածխաջրածիններ)։
	Gases (petroleum), deisobutanizer tower overheads; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by the atmospheric distillation of a butane-butylene stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C4)
	68477-87-2
	1В***

	96
	Գազեր (նավթային), ուղղաթորման արդյունքում ստացվող լիգրոինի համար կատալիտիկ ռիֆորմինգի կայանքի կայունացման աշտարակի վերևի հատվածից վերցվող․ նավթային գազ (ուղղաթորման արդյունքում ստացված լիգրոինի կատալիտիկ ռիֆորմինգի և ելքային նյութերի թորման արդյունքում ստացվող ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է հագեցած ալիֆատային С2-С4 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reformer stabilizer overhead; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic reforming of straight-run naphtha and the fractionation of the total effluent. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4)
	68955-34-0
	1В***

	97
	Գազեր (նավթային), կեղծ հեղուկացված շերտում կատալիտիկ կրեկինգի համար կայանքի թորահանման աշտարակից վերցվող․ նավթային գազ (C3-C4 թորահանման աշտարակ ընկղմվող խառնուրդի թորման արդյունքում ստացվող ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է С3 ածխաջրածիններից)
	Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker splitter overheads; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by the fractionation of the charge to the C3-C4 splitter. It consists predominantly of C3 hydrocarbons)
	68919-20-0
	1В***

	98
	Գազեր (նավթային), անմշակ նավթի թորման նախնական գոլորշիացման աշտարակից դուրս եկող․ նավթաթորման գործարանի գազ (անմշակ նավթի թորման ժամանակ օգտագործվող առաջին աշտարակից ստացվող կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է ազոտ և հիմնականում՝ հագեցած ալիֆատային С1-С5 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), preflash tower off, crude distn.; Refinery gas (A complex combination produced from the first tower used in the distillation of crude oil. It consists of nitrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68919-08-4
	1В***

	99
	Գազեր (նավթային), ջրածնի կլանիչից դուրս եկող․ նավթաթորման գործարանի գազեր (բարձր պարունակությամբ ջրածնի հոսքերից ջրածնի աբսորբման միջոցով ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է քիչ քանակությամբ С2 ածխաջրածիններով ջրածնից, ածխածնի մենօքսիդից, ազոտից և մեթանից։) 
	Gases (petroleum), hydrogen absorber off; Refinery gas (A complex combination obtained by absorbing hydrogen from a hydrogen rich stream. It consists of hydrogen, carbon monoxide, nitrogen, and methane with small amounts of C2 hydrocarbons)
	68477-96-3
	1В***

	100
	Գազեր (նավթային), բուտանի թորահանման աշտարակից դուրս եկող․ գազ նավթային (բուտանի հոսքերի թորման արդյունքում ստացվող ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է С3-С4 ալիֆատային ածխաջրածիններից)։
	Gases (petroleum), butane splitter overheads; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of the butane stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C4)
	68477-69-0
	1В***

	101
	Գազեր (նավթային), կեղծ հեղուկացված շերտում կատալիտիկ կրեկինգի գազամաքրման երկրորդային կլանիչից դուրս եկող․ նավթաթորման գործարանի գազ (կեղծ հեղուկացված շերտում կատալիտիկ կրեկինգի արդյունքում ստացվող՝ դուրս եկող գազի մաքրման արդյունքում ստացվող կոմպլեքս զուգակցում։ Բաղկացած է ջրածնից, ազոտից, մեթանից, էթանից և պրոպանից։)
	Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker scrubbing secondary absorber off; Refinery gas (A complex combination produced by scrubbing the overhead gas from the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, methane, ethane and propane)
	68919-03-9
	1В***

	Գազեր (նավթային 102
	Գազեր (նավթային), երկրորդային կլանիչից դուրս եկող, կեղծ հեղուկացված շերտում կատալիտիկ կրեկինգի համար կայանքից դուրս եկող գազերի բազմաթորման աշխատարակներից ստացվող․ նավթաթորման գործարանի գազ (կեղծ հեղուկացված շերտում կատալիտիկ կրեկինգի պրոցեսից դուրս եկող արգասիքների թորման արդյունքում ստացվող կոմպլեքս զուգակցում։ Բաղկացած է ջրածնից, ազոտից և հիմնականում С1-С3 ածխաջրածիններից։)
	Gases (petroleum), secondary absorber off, fluidized catalytic cracker overheads fractionator; Refinery gas (A complex combination produced by the fractionation of the overhead products from the catalytic cracking process in the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3)
	68602-84-6
	1В***

	103
	Գազեր (նավթային), սպունգանման կլանիչից դուրս եկող, կեղծ հեղուկացված շերտում կատալիտիկ կրեկինգի արգասիքի բազմաթորման արդյունքում և դիզելային վառելիքի ծծմբազերծիչի աշտարակի վերին թորվածքից ստացվող․ նավթաթորման գործարանի գազ (կեղծ հեղուկացված շերտում կատալիտիկ կրեկինգի արգասիքների բազմաթորման արդյունքում և դիզելային վառելիքի ծծմբազերծիչից ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է ջրածին և հիմնականում С1-С4 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), sponge absorber off, fluidized catalytic cracker and gas oil desulfurizer overhead fractionation; Refinery gas (A complex combination obtained by the fractionation of products from the fluidized catalytic cracker and gas oil desulfurizer. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4)
	68955-33-9
	1В***

	104
	Գազեր (նավթային), հիդրոգենիզատորի՝ հոսաջրերի գոլորշիացման թմբկագլանից դուրս եկող․ նավթաթորման գործարանի գազ (հիդրոգենացման ռեակցիայից հետո հոսքի գոլորշիացման արդյունքում ստացվող գազերի կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է ջրածնից և ալիֆատային С1-С6 ածխաջրածիններից)։
	Gases (petroleum), hydrogenator effluent flash drum off; Refinery gas (A complex combination of gases obtained from flash of the effluents after the hydrogenation reaction. It consists predominantly of hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6)
	92045-18-6
	1В***

	105
	Գազեր (նավթային), կատալիտիկ ռիֆորմինգի արդյունքում ստացվող լիգրոինի շոգեմշակման աշտարակից դուրս եկող․ նավթաթորման գործարանի գազ (կատալիտիկ ռիֆորմինգի արդյունքում ստացվող լիգրոինի կայունացման արդյունքում ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է ջրածին և հիմնականում հագեցած С1-С4 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), catalytic reformed naphtha stripper overheads; Refinery gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from stabilization of catalytic reformed naphtha. Its consists of hydrogen and saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4)
	68477-77-0
	1В***

	106
	Գազեր (նավթային), դիէթանոլամինով դիզելային վառելիքի մաքրման աշտարակից դուրս եկող․ նավթաթորման գործարանի գազ (դիէթանոլամինով դիզելային վառելիքի ծծմբազերծման արդյունքում արտադրվող կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է ծծմբաջրածին, ջրածին, ալիֆատային С1-С5 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), gas oil diethanolamine scrubber off; Refinery gas (A complex combination produced by desulfurization of gas oils with diethanolamine. It consists predominantly of hydrogen sulfide, hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C5)
	92045-15-3
	1В***

	107
	Գազեր (նավթային), թորվածքի ջրամաքրման կայանքի ծծմբազերծման աշտարակի թորահանման հատվածամասից դուրս եկող․ նավթաթորման գործարանի գազ (թորվածքի ջրամաքրման արդյունքում ստացված հեղուկ արգասիքներից ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է ծծմբաջրածին, մեթան, էթան և պրոպան։)
	Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurization stripper off; Refinery gas (A complex combination stripped from the liquid product of the unifiner desulfurization process. It consists of hydrogen sulfide, methane, ethane, and propane)
	68919-01-7
	1В***

	108
	Գազեր (նավթային), ջրամաքրման կայանքի շոգեմշակման հատվածամասից դուրս եկող․ նավթաթորման գործարանի գազ (ջրամաքրման կայանքի արգասիքների բազմաթորման արդյունքում ստացված ջրածնի և մեթանի զուգակցում։)
	Gases (petroleum), unifiner stripper off; Refinery gas (A combination of hydrogen and methane obtained by fractionation of the products from the unifiner unit)
	68919-12-0
	1В***

	109
	Գազեր (նավթային), ծանր թորվածքի ջրամաքրման արգասիքների ծծմբազերծման աշտարակի շոգեմշակման մասից դուրս եկող․ նավթաթորման գործարանի գազ (ծանր թորվածքի ջրամաքրման արգասիքի ծծմբազերծման պրոցեսի հեղուկ արգասիքներից ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է ջրածին, ծծմբաջրածին և հագեցած ալիֆատային, հիմնականում՝ С1-С5 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurization stripper off; Refinery gas (A complex combination stripped from the liquid product of the heavy distillate hydrotreater desulfurization process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68919-04-0
	1В***

	110
	Գազեր (նավթային), բենզոլային կայանքի ջրամաքրիչի պենտանի թորահանման աշտարակից դուրս եկող․ նավթաթորման գործարանի գազ (պենտանի հետագա թորահանմամբ կատալիզատորի առկայությամբ ջրածնով՝ բենզոլային կայանքից հումքի մաքրման արդյունքում ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է քիչ քանակությամբ ազոտով, ածխածնի մենօքսիդով, ածխածնի երկօքսիդով և С1-С6 ածխաջրածիններով ջրածին, էթան, պրոպան։ Կարող է պարունակել բենզոլի հետքային քանակություններ։)
	Gases (petroleum), benzene unit hydrotreater depentanizer overheads; Refinery gas (A complex combination produced by treating the feed from the benzene unit with hydrogen in the presence of a catalyst followed by depentanizing. It consists primarily of hydrogen, ethane and propane with various small amounts of nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6. It may contain trace amounts of benzene)
	68602-82-4
	1В***

	111
	Գազեր (նավթային), ձյութի շոգեմշակման հատվածամասից դուրս եկող․նավթաթորման գործարանի գազ (թույլ կրեկինգի արդյունքում ստացված նավթի բազմաթորման արդյունքում ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Այն բաղկացած է ջրածնից և հիմնականում՝ С1-С4 ածխաջրածիններից)
	Gases (petroleum), tar stripper off; Refinery gas (A complex combination obtained by the fractionation of reduced crude oil. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4)
	68919-11-9
	1В***

	112
	Գազեր (նավթային), պլատֆորմինգի արգասիքների զատիչից դուրս եկող․ նավթաթորման գործարանի գազ (նավթենային ածխաջրածինների արոմատիկ ածխաջրածինների քիմիական ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է ջրածին և հիմնականում հագեցած ալիֆատային С2-С4 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), platformer products separator off; Refinery gas (A complex combination obtained from the chemical reforming of naphthenes to aromatics. It consists of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4)
	68814-90-4
	1В***

	113
	Գազեր (նավթային), ջրամաքրում անցած՝ ծծմբի բարձր պարունակությամբ կերոսինի պենտանազերծիչի կայունացման աշտարակից դուրս եկող․ նավթաթորման գործարանի գազ (ջրամաքրում անցած կերոսինի՝ պենտանազերծիչից կայունացման արդյունքում ստացվող կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է քիչ քանակությամբ ազոտով, ծծմբաջրածնով, ածխածնի մենօքսիդով և հիմնականում С4-С5 ածխաջրածիններով ջրածին, մեթան, էթան։)
	Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine depentanizer stabilizer off; Refinery gas (The complex combination obtained from the depentanizer stabilization of hydrotreated kerosine. It consists primarily of hydrogen, methane, ethane, and propane with various small amounts of nitrogen, hydrogen sulfide, carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C5)
	68911-58-0
	1В***

	114
	Գազեր (նավթային), դիզելային վառելիքի հիդրոծծմբազերծման արդյունքում դուրս եկող․ նավթաթորման գործարանի գազ (հիդրոգենացման ռեակցիայի արդյունքում հոսքի հեղուկ ֆազի առանձնացման արդյունքում ստացվող կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է ջրածնից, ծծմբաջրածնից և հիմնականում С1-С3 ընդգրկույթում ածխածինների քանակությամբ ալիֆատային ածխաջրածիններից։) 
	Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurization effluent; Refinery gas (A complex combination obtained by separation of the liquid phase from the effluent from the hydrogenation reaction. It consists predominantly of hydrogen, hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3)
	92045-16-4
	1В***

	115
	Գազեր (նավթային), կատալիտիկ ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված ուղղաթորման արդյունքում ստացված լիգրոինի կայունացման աշտարակից դուրս եկող․նավթաթորման գործարանի գազ (հետագա թորզատմամբ ուղղաթորման արդյունքում ստացված լիգրոինի կատալիտիկ ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Բաղկացած է ջրածնից, մեթանից, էթանից և պրոպանից։)
	Gases (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha stabilizer overheads; Refinery gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from the catalytic reforming of straight-run naphtha followed by fractionation of the total effluent. It consists of hydrogen, methane, ethane and propane)
	68513-14-4
	1В***

	116
	Գազեր (նավթային), նավթագործարանի գազի թորումից հետո դուրս եկող․ նավթաթորման գործարանի գազ (ջրածին, ածխածնի մենօքսիդ, ածխածնի երկօքսիդ և С1-С6 ընդգրկույթում ածխածինների քանակությամբ կամ էթանի և պրոպանի կրեկինգի միջոցով ստացված ածխաջրածիններ պարունակող գազի հոսքի թորման միջոցով առանձնացված կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է С1-С2 ածխաջրածիններ, ջրածին, ազոտ, ածխածնի մենօքսիդ։)
	Gases (petroleum), oil refinery gas distn. off; Refinery gas (A complex combination separated by distillation of a gas stream containing hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6 or obtained by cracking ethane and propane. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C2, hydrogen, nitrogen, and carbon monoxide)
	68527-15-1
	1В***

	117
	Գազեր (նավթային), թեթև թորամասերի բազմաթորման պլատֆորմինգի համար կայանքի կայունացման աշտարակից դուրս եկող․ նավթաթորման գործարանի գազ (պլատֆորմինգի կայանքի պլատինային ռեակտորներից ստացվող թեթև թորամասերի բազմաթորման արդյունքում ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է ջրածին, մեթան, էթան, պրոպան։)
	Gases (petroleum), platformer stabilizer off, light ends fractionation; Refinery gas (A complex combination obtained by the fractionation of the light ends of the platinum reactors of the platformer unit. It consists of hydrogen, methane, ethane and propane)
	68919-07-3
	1В***

	118
	Գազեր (նավթային), բուտադիեն պարունակող թեթև թորամասի գոլորշային կրեկինգի արդյունքում ստացված․նավթային գազ (ջերմային կրեկինգի արգասիքների թորման արդյունքում արտադրված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է С4 ածխաջրածիններ)։
	Gases (petroleum, light steam-cracked, butadiene conc.; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a thermal cracking process. It consists of hydrocarbons having a carbon number predominantly of C4)
	68955-28-2
	1В***

	119
	Գազեր (նավթային), С3-ի բարձր պարունակությամբ գոլորշային կրեկինգի արդյունքում ստացված․ նավթային գազ (գոլորշային կրեկինգի արգասիքների թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ)։ Հիմնականում բաղկացած է պրոպանի որոշակի պարունակությամբ պրոպիլենից և եռում է մոտավորապես -70 °С-ից 0 °С-ի (- 94 °F -ից 32 °F) միջակայքում։
	Gases (petroleum), steam-cracker C3-rich; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a steam cracking process. It consists predominantly of propylene with some propane and boils in the range of approximately minus 70 °C to 0 °C (minus 94 °F to 32 °F))
	92045-22-2
	1В***

	120
	Գազեր (նավթային), անմշակ նավթի թորման արդյունքում ստացված․ նավթային գազ (անմշակ նավթի թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է հագեցած ալիֆատային С1-С5 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), crude oil fractionation off; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by the fractionation of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68918-99-0
	1В***

	121
	Գազեր (նավթային), մնացորդի թեթև կրեկինգից հետո ստացվող․ նավթաթորման գործարանի գազ (վառարանում մնացորդների մածուցիկության նվազեցման արդյունքում ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է ծծմբաջրածին, պարաֆինային և օլեֆինային С1-С5 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), residue visbaking off; Refinery gas (A complex combination obtained from viscosity reduction of residues in a furnace. It consists predominantly of hydrogen sulfide and paraffinic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	92045-20-0
	1В***

	122
	Գազեր (նավթային), դիզելային վառելիքի հիդրոծծմբազերծման կայանքի փչահարման արդյունքում ստացված․նավթաթորման գործարանի գազ (ռիֆորմինգի և հիդրոգենացման ռեակտորի փչահարման արդյունքում ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է ջրածին և ալիֆատային С1-С4 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurization purge; Refinery gas (A complex combination of gases obtained from the reformer and from the purges from the hydrogenation reactor. It consists predominantly of hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4)
	92045-17-5
	1В***

	123
	Գազեր (նավթային), ուղղաթորման կայունացման աշտարակից ստացվող․ նավթային գազ (չմաքրած նավթի թորման ժամանակ օգտագործվող՝ առաջին աշտարակից հեղուկի թորամասերի առանձնացման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է հիմնականում հագեցած ալիֆատային С1-С4 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), straight-run stabilizer off; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation of the liquid from the first tower used in the distillation of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4)
	68919-10-8
	1В***

	124
	Գազեր (նավթային), ջրամաքրիչում ստացված նավթային խառնուրդի վերաշրջանառող գազեր, ջրածնի և ազոտի բարձր պարունակությամբ․ նավթաթորման գործարանի գազեր (ջրամաքրիչում նավթային խառնուրդի վերաշրջանառության արդյունքում ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է քիչ քանակությամբ ածխածնի մենօքսիդով, ածխածնի երկօքսիդով և С1-С5 ածխաջրածիններով ջրածին և ազոտ։)
	Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-rich; Refinery gas (A complex combination obtained from recycled hydrotreated blend oil. It consists primarily of hydrogen and nitrogen with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68477-98-5
	1В***

	125
	Գազեր (նավթային), վերաշրջանառող, ջրածնի բարձր պարունակությամբ․ նավթաթորման գործարանի գազ (վերաշրջանառված ռեակտորային գազերից ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է ջրածին, քիչ քանակությամբ մենօքսիդ և ածխածնի երկօքսիդ, ազոտ, ծծմբաջրածին և հագեցած ալիֆատային С1-С5 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), recycle, hydrogen-rich; Refinery gas (A complex combination obtained from recycled reactor gases. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C5)
	68478-00-2
	1В***

	126
	Գազեր (նավթային), բենզոլային կայանքի վերաշրջանառող գազ՝ ջրածնի բարձր պարունակությամբ․ նավթաթորման գործարանի գազ (բենզոլային կայանքի գազերի վերաշրջանառության արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Այն հիմնականում բաղկացած է տարբեր՝ քիչ քանակությամբ ածխածնի մենօքսիդով և С1-С6 ընդգրկույթում ածխածինների քանակությամբ ածխաջրածիններով ջրածնից։)
	Gases (petroleum), benzene unit recycle, hydrogen-rich; Refinery gas (A complex combination of hydrocarbons obtained by recycling the gases of the benzene unit. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6)
	68477-67-8
	1В***

	127
	Գազեր (նավթային), ջրածնի բարձր պարունակությամբ․ նավթաթորման գործարանի գազ (հովացման միջոցով ածխաջրածնային գազերից որպես գազ առանձնացած կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է ջրածին, քիչ քանակությամբ ածխածնի մենօքսիդ, ազոտ, մեթան և С2 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), hydrogen-rich; Refinery gas (A complex combination separated as a gas from hydrocarbon gases by chilling. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide, nitrogen, methane, and C2 hydrocarbons)
	68477-97-4
	1В***

	128
	Գազեր (նավթային), պրոպանազերծիչից ստացվող, չոր, պրոպենի բարձր պարունակությամբ․ նավթային գազ (կատալիտիկ կրեկինգի պրոցեսի արդյունքում ստացված գազի և բենզինի թորամասերի թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է էթանի և պրոպանի որոշակի քանակությամբ պրոպիլեն։)
	Gases (petroleum), depropanizer dry, propene-rich; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking process. It consists predominantly of propylene with some ethane and propane)
	68477-90-7
	1В***

	129
	Գազեր (նավթային), С2-3․ նավթային գազ (կատալիտիկ թորզատման պրոցեսի արգասիքների թորման արդյունքում ստացվող ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում)։ Հիմնականում պարունակում է էթան, էթիլեն, պրոպան, պրոպիլեն։
	Gases (petroleum), C2-3-; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic fractionation process. It contains predominantly ethane, ethylene, propane, and propylene)
	68477-70-3
	1В***

	130
	Գազեր (նավթային), ալկիլման համար С3-5 օլեֆինապարաֆինային հումք․ նավթային գազ (ալկիլման համար որպես հումք օգտագործվող օլեֆինային և պարաֆինային С3-С5 ածխաջրծածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը սովորաբար գերազանցում է այդ խառնուրդների կրիտիկական ջերմաստիճանը։)
	Gases (petroleum), C3-5 olefinic-paraffinic alkylation feed; Petroleum gas (A complex combination of olefinic and paraffinic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5 which are used as alkylation feed. Ambient temperatures normally exceed the critical temperature of these combinations)
	68477-83-8
	1В***

	131
	Գազեր (նավթային), С6-8-ի կատալիտիկ ռիֆորմինգի համար կայանքի վերաշրջանառող գազեր. նավթաթորման գործարանի գազ (С6-8 հումքի կատալիտիկ ռիֆորմինգի արգասիքների թորման արդյունքում ստացված և ջրածնի պահպանման համար վերաշրջանառող ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է ջրածնից։ Կարող է պարունակել քիչ քանակությամբ ածխածնի մենօքսիդ, ածխածնի երկօքսիդ, ազոտ, հիմնականում С1-С6 ընդգրկույթի ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle; Refinery gas (A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from catalytic reforming of C6-C8 feed and recycled to conserve hydrogen. It consists primarily of hydrogen. It may also contain various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6)
	68477-80-5
	1В***

	132
	Գազեր (նավթային), ռիֆորմինգի համար կայանքի ջրամաքրիչում ստացված, վերաշրջանառված գազի հետ խառնված թարմ գազեր՝ ջրածնի բարձր պարունակությամբ․ նավթաթորման գործարանի գազ (ռիֆորմինգի արգասիքի ջրամաքրման պրոցեսի արդյունքում ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է քիչ քանակությամբ ածխածնի մենօքսիդով և հիմնականում С1-С5 ընդգրկույթում ածխածինների քանակությամբ ալիֆատային ածխաջրածիններով ջրածնից։)
	Gases (petroleum), reforming hydrotreater make-up, hydrogen-rich; Refinery gas (A complex combination obtained from the reforming hydrotreating process. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68478-04-6
	1В***

	133
	Գազեր (նավթային), ջերմային կրեկինգի արդյունքում ստացված թորվածքներ․ նավթաթորման գործարանի գազ (ջերմային կրեկինգի արգասիքների թորման արդյունքում ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է ջրածին, ծծմբաջրածին, ածխածնի մենօքսիդ, ածխածնի երկօքսիդ և հիմնականում С1-С6 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), thermal cracking distn.; Refinery gas (A complex combination produced by distillation of products from a thermal cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6)
	68478-05-7
	1В***

	134
	Գազեր (նավթային), հիդրոկրեկինգի համար կայանքի ցածր ճնշման զատիչի միջոցով ստացված․նավթաթորման գործարանի գազ (ռեակտորից դուրս եկող նյութերի հիդրոկրեկինգի պրոցեսում շոգեհեղուկային եղանակով առանձնացմամբ ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Այն հիմնականում բաղկացած է ջրածնից և հիմնականում հագեցած С1-С3 ածխաջրածիններից։)
	Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separator; Refinery gas (A complex combination obtained by the liquid-vapor separation of the hydrocracking process reactor effluent. It consists predominantly of hydrogen and saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3)
	68783-06-2
	1В***

	135
	Գազեր (նավթային), նավթաթորման գործարանից ստացված խառնուրդ․ նավթային գազ (տարբեր պրոցեսների արդյունքում ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Բաղկացած է ջրածնից, ծծմբաջրածնից և հիմնականում С1-С5 ածխաջրածիններից։)
	Gases (petroleum), refinery blend; Petroleum gas (A complex combination obtained from various processes. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68783-07-3
	1В***

	136
	Գազեր (նավթային), ռիֆորմինգի համար նախատեսված կայանքում ստացված՝ վերաշրջանառված գազի հետ խառնված, ջրածնի բարձր պարունակությամբ․ նավթաթորման գործարանի գազ (ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է քիչ քանակությամբ ածխածնի մենօքսիդով և ալիֆատային С1-С5 ածխաջրածններով ջրածին։)
	Gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-rich; Refinery gas (A complex combination obtained from the reformers. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68478-01-3
	1В***

	137
	Գազեր (նավթային), ուղղաթորման արդյունքում ստացված լիգրոինի թեթև թորամասի կայունակարի միջոցով ստացված․ նավթային գազ (ուղղաթորման արդյունքում ստացված լիգրոինի թեթև թորամասի կայունացման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է հագեցած ալիֆատային С2-С6 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabilizer off; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained by the stabilization of light straight-run naphtha. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6)
	68513-17-7
	1В***

	138
	Գազեր (նավթային), թեթև ուղղաթորման արդյունքում ստացված բենզինի թորամասերի կայունարարի միջոցով ստացված․ նավթային գազ (թեթև ուղղաթորման արդյունքում ստացված բենզինի թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է հագեցած ալիֆատային С1-С5 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabilizer off; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of light straight-run gasoline. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68919-05-1
	1В***

	139
	Գազեր (նավթային), գազի պարունակության կայանքից դուրս եկող չոր ծծմբային նավթային գազ․ նավթաթորման գործարանի գազ (գազի պարունակության կայանքից չոր գազերի կոմպլեքս զուգակցում։ Բաղկացած է ջրածնից, ծծմբաջրածնից և հիմնականում С1-С3 ընդգրկույթում ածխածինների քանակությամբ ածխաջրածիններից։)
	Gases (petroleum), dry sour, gas-concn.-unit-off; Refinery gas (The complex combination of dry gases from a gas concentration unit. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3)
	68477-92-9
	1В***

	140
	Գազեր (նավթային), ալկիլման համար հումք․նավթային գազ (գազայուղի կատալիտիկ կրեկինգի արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է С3-С4 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), alkylation feed; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by the catalytic cracking of gas oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C4)
	68606-27-9
	1В***

	141
	Գազեր (նավթային), ամինային մաքրման համակարգի համար հումք․ նավթաթորման գործարանի գազ (ծծմբաջրածնի կորզման համար ամինային համակարգի մաքրման համար հումքային գազեր․ Պարունակում է ջրածին։ Կարող են նաև առկա լինել ածխածնի մենօքսիդ, ածխածնի երկօքսիդ, ծծմբաջրածին և հիմնականում С1-С5 ալիֆատային ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), amine system feed; Refinery gas (The feed gas to the amine system for removal of hydrogen sulfide. It consists of hydrogen. Carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5 may also be present)
	68477-65-6
	1В***

	142
	Գազեր (նավթային), գիրբատոլ կայանքի համար հումք․ նավթային գազ (ծծմբաջրածնի հեռացման համար նախատեսված՝ գիրբատոր կայանքի համար որպես հումք օգտագործվող ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Բաղկացած է հիմնականում С2-С4 ընդգրկույթում ածխածինների քանակությամբ ալիֆատային ածխաջրածիններից։)
	Gases (petroleum), Girbotol unit feed; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons that is used as the feed into the Girbatol unit to remove hydrogen sulfide. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4)
	68477-95-2
	1В***

	143
	Գազեր (նավթային), С6-8 կատալիտիկ ռիֆորմինգի կայանքներ՝ ջրածնի բարձր պարունակությամբ․ նավթաթորման գործարանի գազ
	Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle, hydrogen-rich; Refinery gas
	68477-82-7
	1В***

	144
	Գազեր (նավթային), պրոպանազերծիչի արգասիքի թորման արդյունքում ստացվող մնացորդների թորամասեր․ նավթային գազ (պրոպանազերծիչից ստացվող մնացորդների թորման արդյունքում ստացվող ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է բուտան, իզոբուտան, բուտադիեն։)
	Gases (petroleum), depropanizer bottoms fractionation off; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation of depropanizer bottoms. It consists predominantly of butane, isobutane and butadiene)
	68606-34-8
	1В***

	145
	Գազեր (նավթային), С1-5, խոնավ․ նավթային գազ (չմաքրած նավթի թորման և (կամ) աշտարակի գազայուղի կրեկինգի արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է С1-С5 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), C1-5, wet; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil and/or the cracking of tower gas oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68602-83-5
	1В***

	146
	Գազեր (նավթային), С2-4, ծծմբազերծված․ նավթային գազ (մերկապտանների և թթվային խառնուկների հեռացման համար նավթային թորվածքի մաքրման պրոցեսում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես -51 °С-ից 34 °С-ի (-60 °F-ից 30 °F) միջակայքում եռացող հագեցած և չհագեցած С2-С4 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), C2-4, sweetened; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4 and boiling in the range of approximately minus 51 °C to minus 34 °C (minus 60 °F to minus 30 °F))
	68783-65-3
	1В***

	147
	Գազեր (նավթային), С3-4՝ իզոբուտանի բարձր պարունակությամբ․ գազ նավթային (սովորաբար С3-6 ընդգրկույթում ածխածինների, հիմնականում բուտանի և իզոբուտանի քանակություններով՝ հագեցած և չհագեցած ածխաջրածինների թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է հագեցած և չհագեցած С3-4 ածխաջրածիններ, հիմնականում՝ իզոբուտան։)
	Gases (petroleum), C3-4, isobutane-rich; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons from the distillation of saturated and unsaturated hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C6, predominantly butane and isobutane. It consists of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C4, predominantly isobutene)
	68477-33-8
	1В***

	148
	Գազեր (նավթային), С3-4․ նավթային գազ (անմշակ նավթի կրեկինգի արգասիքների թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է մոտավորապես -51 °C-ից 1 °С -ի(-60 °F-ից 30 °F) միջակայքում եռացող С4-С5 ածխաջրածիններ՝ հիմնականում պրոպան և պրոպիլեն։)
	Gases (petroleum), C3-4; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from the cracking of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C4, predominantly of propane and propylene, and boiling in the range of approximately minus 51 °C to minus 1 °C (minus 60 °F to 30 °F))
	68131-75-9
	1В***

	149
	Գազեր (նավթային)՝ С4-ի բարձր պարունակությամբ․ նավթային գազ (կատալիտիկ թորզատման արգասիքների թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է ալիֆատային С3-С5, հիմնականում՝ С4 ածխաջրածիններ։)
	Gases (petroleum), C4-rich; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from a catalytic fractionation process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, predominantly C4)
	68477-85-0
	1В***

	150
	Հեքսամեթիլֆոսֆորամիդ
	Hexamethylphosphoric triamide; hexamethylphosphoramide
	680-31-9
	1В

	151
	Բենզոլի (ածխային) գլխամասային թորամասեր․ թեթև յուղի վերաթորվածք՝ եռման ցածր ջերմաստիճանով (կոքսացման թեթև յուղի թորվածք, 100 °С-ից (212 °F) ցածր ջերմաստիճանում թորվող։ Հիմնականում բաղկացած է ալիֆատային С4-С6 ածխաջրածիններից։)
	Benzol forerunnings (coal); Light Oil Redistillate, low boiling (The distillate from coke oven light oil having an approximate distillation range below 100 °C (212 °F). Composed primarily of C4 to C6 aliphatic hydrocarbons)
	65996-88-5
	1В*

	152
	Ձյութայուղ, ածուխ՝ ցածր ջերմաստիճանով․ ձյութայուղ, բարձրաեռ (ցածր ջերմաստիճանով քարածխային խեժի թորվածք։ Հիմնականում բաղկացած է մոտավորապես 160 °C-ից 340 °C-ի (320 °F-ից 644 °F) ընդգրկույթում եռացող ածխաջրածիններից, ֆենոլի ածանցյալներից և արոմատիկ ազոտային հիմքերից։)
	Tar oils, coal, low-temp.; Tar Oil, high boiling (A distillate from low-temperature coal tar. Composed primarily of hydrocarbons, phenolic compounds and aromatic nitrogen bases boiling in the range of approximately 160 °C to 340 °C (320 °F to 644 °F))
	101316-87-4
	1В***

	153
	Դիմեթիլ-{2-[(հիդրօքսիմեթիլ)կարբամոիլ]էթիլ}ֆոսֆոնատ
	Dimethyl {2-[(hydroxymethyl)carbamoyl]ethyl}phosphonate
	–
	1В

	154
	Թորվածք (քարածխային խեժ), նավթալինային յուղի բյուրեղացման մայր շաղախ․ նավթալինային յուղի վերաթորվածք (քարածխային խեժից որպես նավթալինային թորամասի բյուրեղացման զտվածք ստացված և մոտավորապես 200 °C-ից 230 °C-ի (392 °F-ից 446 °F) ընդգրկույթում եռացող օրգանական միացությունների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է նավթալինից, թիոնավթենից և ալկիլնավթալիններից։)
	Distillates (coal tar), naphthalene oil crystn. mother liquor; Naphthalene Oil Redistillate (A complex combination of organic compounds obtained as a filtrate from the crystallization of the naphthalene fraction from coal tar and boiling in the range of approximately 200 °C to 230 °C (392 °F to 446 °F). Contains chiefly naphthalene, thionaphthene and alkylnaphthalenes)
	91995-49-2
	1В***

	155
	Թորվածքներ (քարածխային խեժ), թեթև յուղեր, չեզոք թորամաս․ թեթև յուղի լուծամզուքի մնացորդներ՝ բարձրաեռ (բարձրաեռ քարածխային խեժի մասնական թորման արդյունքում ստացված թորվածք։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 135 °C-ից 210 °С-ի (275 °F-ից 410 °F) միջակայքում եռացող միաօղակ արոմատիկ ածխաջրածինների ալկիլային ածանցյալներ)։ Նույնպես կարող է պարունակել չհագեցած ածխաջրածիններ, ինչպես օրինակ՝ ինդեն և բենզոֆուրան։)
	Distillates (coal tar), light oils, neutral fraction; Light Oil Extract Residues, high boiling (A distillate from the fractional distillation of high temperature coal tar. Composed primarily of alkyl-substituted one ring aromatic hydrocarbons boiling in the range of approximately 135 °C to 210 °C (275 °F to 410 °F). May also include unsaturated hydrocarbons such as indene and coumarone)
	101794-90-5
	1В*

	156
	Թորվածքներ (քարածխային խեժ), բենզոլի թորամաս, թորման մնացորդներ․ լվացման յուղ անմշակ բենզոլի (բարձր ջերմաստիճանով քարածխային խեժի) թորման արդյունքում ստացվող ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Արդյունքը կարող է լինել մոտավորապես 150 °C-ից 300 °C-ի (302 °F-ից 572 °F) միջակայքում թորվող հեղուկ կամ մինչև 70 °C (158 °F) հալման ջերմաստիճանով կիսապինդ կամ պինդ նյութ։ Հիմնականում բաղկացած է նավթալինից և ալկիլնավթալիններից։)
	Distillates (coal tar), benzole fraction, distn. residues; Wash Oil (A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of crude benzole (high temperature coal tar). It may be a liquid with the approximate distillation range of 150 °C to 300 °C (302 °F to 572 °F) or a semi-solid or solid with a melting point up to 70 °C (158 °F). It is composed primarily of naphthalene and alkyl naphthalenes)
	121620-46-0
	1В***

	157
	Թորվածքներ (քարածխային խեժ), թեթև յուղեր, թթու պարունակող լուծամզուքներ․ թեթև յուղի լուծամզուքի մնացորդներ՝ եռման բարձր ջերմաստիճանով (յուղը 140 °C-ից 215 °C –ի (284 °F-ից 419 °F) միջակայքում եռացող՝ արոմատիկ ածխաջրածինների, հիմնականում ինդենի, նավթալինի, բենզոֆուրանի, ֆենոլի, օրտո-, մետա- և պարա-կրեզոլների բարդ ռեակցիոն խառնուրդ է։)
	Distillates (coal tar), light oils, acid exts.; Light Oil Extract Residues, high boiling (This oil is a complex reaction mass of aromatic hydrocarbons, primarily indene, naphthalene, coumarone, phenol, and o-, m- and p-cresol and boiling in the range of 140 °C to 215 °C (284 °F to 419 °F))
	90640-87-2
	1В*
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	CAS համարը
	Ծանոթագրություն (վտանգավորության ենթադաս)

	158
	Թորվածքներ (քարածխային խեժ), թեթև յուղեր․ ֆենոլային յուղ (քարածխային խեժի թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է արոմատիկ և այլ ածխաջրածիններ, ֆենոլային ածանցյալներ և արոմատիկ ազոտային միացություններ, թորվում է մոտավորապես 150 °C-ից 210 °C-ի  (302 °F-ից 410 °F) միջակայքում։) 
	Distillates (coal tar), light oils; Carbolic Oil (A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of coal tar. It consists of aromatic and other hydrocarbons, phenolic compounds and aromatic nitrogen compounds and distills at the approximate range of 150 °C to 210 °C (302 °F to 410 °F))
	84650-03-3
	1В*

	159
	Թորվածքներ (քարածխային խեժ), թեթև յուղեր, ալկալիական լուծամզուքներ․ ալսկալիական լուծամզուք (ջրային լուծամզուք, որն ստացվել է ֆենոլային յուղի ալկալիական լվացման, այդ թվում՝ նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթով լվացման ժամանակ։ Հիմնականում բաղկացած ыէ տարբեր ֆենոլային բաղադրիչների ալկալիական աղերից։)
	Distillates (coal tar), light oils, alk. exts.; Alkaline Extract (The aqueous extract from carbolic oil produced by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide. Composed primarily of the alkali salts of various phenolic compounds)
	90640-88-3
	1В***

	160
	Թորվածքներ (քարածխային խեժ), նավթալինային յուղեր, առանց նավթալինի, ալկալիական լուծամզուքներ․ նավթալինային յուղի լուծամզուքի մնացորդներ (ալկալիական լվացման ժամանակ չորացված նավթալինային յուղից ֆենոլային բաղաղրիչներ (ձյութի թթվային թորամաս) կորզելուց հետո մնացող յուղ։ Հիմնականում բաղկացած է նավթալինից և ալկիլնավթալիններից։)
	Distillates (coal tar), naphthalene oils, naphthalene-free, alk. exts.; Naphthalene Oil Extract Residue (The oil remaining after the removal of phenolic compounds (tar acids) from drained naphthalene oil by an alkali wash. Composed primarily of naphthalene and alkyl naphthalenes)
	90640-90-7
	1В***

	161
	Թորվածքներ (քարածխային խեժ), նավթալինային յուղեր, ինդոլ-մեթիլնավթալինային թորամաս․ մեթիլնավթալինային յուղ (բարձր ջերմաստիճանով քարածխային խեժի մասնական թորման արդյունքում ստացված թորվածք։ Հիմնականում բաղկացած է մոտավորապես 235 °C-ից 255 °C-ի (455 °F-ից 491 °F) ընդգրկույթում եռացող ինդոլից և մեթիլնավթալինից։)
	Distillates (coal tar), naphthalene oils, indole-methylnaphthalene fraction; Methylnaphthalene Oil (A distillate from the fractional distillation of high temperature coal tar. Composed primarily of indole and methylnaphthalene boiling in the range of approximately 235 °C to 255 °C (455 °F to 491 °F))
	101794-91-6
	1В***

	162
	Թորվածքներ (քարածխային խեժ), նավթալինային յուղեր, թթվային լուծամզուքներ․ մեթիլնավթալինային յուղի լուզամզուքի մնացորդներ (մոտավորապես 230 °C-ից 255 °C-ի (446 °F-ից 491 °F) ընդգրկույթում եռացող՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում, որն ստացվել է քարածխային խեժի թորման մեթիլնավթալինային թորամասից՝ հիմքեր կորզելու միջոցով։ Հիմնականում բաղկացած է 1(2)-մեթիլնավթալինից, նավթալինից, դիմեթիլնավթալինից և բիֆենիլից։)
	Distillates (coal tar), naphthalene oils, acid exts.; Methylnaphthalene Oil Extract Residue (A complex combination of hydrocarbons obtained by debasing the methylnaphthalene fraction obtained by the distillation of coal tar and boiling in the range of approximately 230 °C to 255 °C (446 °F to 491 °F). Contains chiefly 1(2)-methylnaphthalene, naphthalene, dimethylnaphthalene and biphenyl)
	91995-48-1
	1В***

	163
	Թորվածքներ (քարածխային խեժ), նավթալինային յուղեր, մեթիլնավթալինային թորամաս, մեթիլնավթալինային յուղ (բարձր ջերմաստիճանով քարածխային խեժի մասնական թորման արդյունքում ստացված թորվածք։ Հիմնականում բաղկացած է մոտավորապես 225 °C-ից 255 °C-ի (437 °F-ից 491 °F) ընդգրկույթում եռացող՝ տեղակալված երկմիջուկ արոմատիկ ածխաջրածիններից և արոմատիկ ազոտային հիմքերից։)
	Distillates (coal tar), naphthalene oils, methylnaphthalene fraction; Methylnaphthalene Oil (A distillate from the fractional distillation of high temperature coal tar. Composed primarily of substituted two ring aromatic hydrocarbons and aromatic nitrogen bases boiling in the range of approximately 225 °C to 255 °C (437 °F to 491 °F))
	101896-27-9
	1В***

	164
	Թորվածքներ (քարածխային խեժ), նավթալինային յուղեր՝ նավթալինի ցածր պարունակությամբ․ նավթալինային յուղի վերաթորվածք (նավթալինային յուղի բյուրեղացման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է նավթալինից, ալկիլնավթալիններից և ֆենոլային ածանցյալներից։)
	Distillates (coal tar), naphthalene oils, naphthalene-low; Naphthalene Oil Redistillate (A complex combination of hydrocarbons obtained by crystallization of naphthalene oil. Composed primarily of naphthalene, alkyl naphthalenes and phenolic compounds)
	84989-09-3
	1В***

	165
	Թորվածքներ (քարածխային խեժ), նավթալինային յուղեր, ալկալիական լուծամզուքներ․ ալկալիական լուծամզուք (ջրային լուծամզուք, որն ստացվել է նավթալինային յուղի ալկալիական լվացման, այդ թվում՝ նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթով լվացման ժամանակ։ Հիմնականում բաղկացած է տարբեր ֆենոլային ածանցյալների ալկալիական աղերից։)
	Distillates (coal tar), naphthalene oils, alk. exts.; Alkaline Extract (The aqueous extract from naphthalene oil produced by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide. Composed primarily of the alkali salts of various phenolic compounds)
	90640-89-4
	1В***

	166
	Թորվածքներ (քարածխային խեժ), բենզոլային թորամաս՝ բենզոլի, տոլուոլի, քսիլոլների բարձր պարունակությամբ․  ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում եռացող՝ թեթև նավթի վերաթորվածք (բենզոլային ճակատներ կորզելու համար անմշակ բենզոլի թորումից ստացված մնացորդ։ Հիմնականում բաղկացած է մոտավորապես 75 °C-ից 200 °C-ի (167 °F-ից 392 °F) ընդգրկույթում եռացող բենզոլից, տոլուոլից, քսիլոլներից։)
	Distillates (coal tar), benzole fraction, BTX-rich; Light Oil Redistillate, low boiling (A residue from the distillation of crude benzole to remove benzole fronts. Composed primarily of benzene, toluene and xylenes boiling in the range of approximately 75 °C to 200 °C (167 °F to 392 °F))
	101896-26-8
	1В*

	167
	Թորվածքներ (քարածխային խեժի), նավթալինային յուղեր․ նավթալինային յուղ (քարածխային խեժի թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է արոմատիկ և այլ ածխաջրածիններից, ֆենոլային ածանցյալներից ու արոմատիկ ազոտային միացություններից և թորվում է մոտավորապես 200 °C-ից 250 °C-ի (392 °F-ից 482 °F) ընդգրկույթում։
	Distillates (coal tar), naphthalene oils; Naphthalene Oil (A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of coal tar. It consists primarily of aromatic and other hydrocarbons, phenolic compounds and aromatic nitrogen compounds and distills in the approximate range of 200 °C to 250 °C (392 °F to 482 °F))
	84650-04-4
	1В***

	168
	Թորվածքներ (նավթային), ջրամաքրված ծանր լիգրոին, իզոհեքսանազերծման աշտարակի գլխամասի թորվածք․ ջրամաքրված ցածրաեռ լիգրոին (ծանր լիգրոինի ջրամաքրման արգասիքների թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է մոտավորապես -49 °C-ից 68 °С-ի (-57 °F-ից 155 °F) միջակայքում եռացող С3-С6 ածխաջրածիններ։)
	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphtha, deisohexanizer overheads; Low boiling point hydrogen treated naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of the products from a heavy naphtha hydrotreating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C6 and boiling in the range of approximately minus 49 °C to 68 °C (minus 57 °F to 155 °F))
	68410-98-0
	1В*

	169
	Միջին ջերմաստիճանում եռացող՝ ջրամաքրված միջին թորվածքներ (նավթային)․ ջրամաքրված ցածրաեռ լիգրոին (միջին թորվածքների ջրամաքրման գործընթացի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է մոտավորապես 127 °C-ից 188 °С-ի (262 °F-ից 370 °F) միջակայքում եռացող С5-10 ածխաջրածիններ։)
	Distillates (petroleum), hydrotreated middle, intermediate boiling; Low boiling point hydrogen treated naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of products from a middle distillate hydrotreating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C10 and boiling in the range of approximately 127 °C to 188 °C (262 °F to 370 °F))
	68410-96-8
	1В*

	170
	Արոմատիկ թեթև թորվածքներ (նավթային)․ ջերմային կրեկինգի արդյունքում ստացված ցածրաեռ լիգրոին (էթանի և պրոպանի ջերմային կրեկինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Տվյալ ցածրաեռ թորամասն առավելապես պարունակում է արոմատիկ С5-С7 ածխաջրածիններ՝ ոչ մեծ քանակությամբ ալիֆատիկ չհագեցած С5 ածխաջրածիններով։ Կարող է պարունակել բենզոլ։)
	Distillates (petroleum), light arom.; Low boiling point thermally cracked naphtha (The complex combination of hydrocarbons from the distillation of the products from the thermal cracking of ethane and propane. This lower boiling fraction consists predominantly of C5-7 aromatic hydrocarbons with some unsaturated aliphatic hydrocarbons having a carbon number predominantly of C5. This stream may contain benzene)
	67891-80-9
	1В*

	171
	Կատալիտիկ ռիֆորմինգի համար նախատեսված՝ պենտանի թորահանման աշտարակի թորվածքներ (նավթային)․ կատալիտիկ ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված ցածրաեռ լիգրոին (կատալիտիկ ռիֆորմինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է մոտավորապես -49 °C-ից 63 °С-ի (-57 °F-ից 145 °F) միջակայքում եռացող ալիֆատիկ С3-С6 ածխաջրածիններ։)
	Distillates (petroleum), catalytic reformed depentanizer; Low boiling point cat-reformed naphtha (A complex combination of hydrocarbons from the distillation of products from a catalytic reforming process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C6 and boiling in the range of approximately minus 49 °C to 63 °C (minus 57 °F to 145 °F))
	68475-79-6
	1В*

	172
	Թորվածքներ (նավթային), լիգրոին-զտվածք, որն ստացվել է պիրոլիզի արդյունքում՝ բենզինի տարբեր սորտեր խառնելիս․ ջերմային կրեկինգի արդյունքում ստացված ցածրաեռ լիգրոին (լիգրոինի և զտվածքի՝ 816 °С (1500 °F) պայմաններում պիրոլիզային թորզատման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է մոտավորապես 204 °С-ի (400 °F) պայմաններում եռացող С9 ածխաջրածիններ)
	Distillates (petroleum), naphtha-raffinate pyrolyzate-derived, gasoline-blending; Low boiling point thermally cracked naphtha (The complex combination of hydrocarbons obtained by the pyrolysis fractionation at 816 °C (1500 °F) of naphtha and raffinate. It consists predominantly of hydrocarbons having a carbon number of C9 and boiling at approximately 204 °C (400 °F))
	68425-29-6
	1В*

	173
	Արոմատիկ ծանր թորվածքներ (նավթային)․ ջերմային կրեկինգի արդյունքում ստացված ցածրաեռ լիգրոին (էթանի և պրոպանի ջերմային կրեկինգի գործընթացի արգասիքների թորման արդյունքում ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավել բարձր ջերմաստիճաններում եռացող այդ թորամասը հիմնականում բաղկացած է արոմատիկ С5-7 ածխաջրածիններից՝ չհագեցած ալիֆատիկ С5 ածխաջրածինների որոշակի քանակությամբ։ Կարող է պարունակել բենզոլ։)
	Distillates (petroleum), heavy arom.; Low boiling point thermally cracked naphtha (The complex combination of hydrocarbons from the distillation of the products from the thermal cracking of ethane and propane. This higher boiling fraction consists predominantly of C5-7 aromatic hydrocarbons with some unsaturated aliphatic hydrocarbons having carbon number predominantly of C5. This stream may contain benzene)
	67891-79-6
	1В*

	174
	Թորվածքներ (նավթային), բարձրաստիճան քարածխային խեժի հետ խառնած՝ պիրոլիզի միջոցով ստացված ալկեն-ալկինային յուղ, ինդենի թորամաս․ վերաթորվածք (ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում, որն ստացվել է նավթամթերքներից կամ բնական գազից՝ ալկենների և ալկինների պիրոլիտիկ արտադրության ժամանակ ստացված՝ բարձրաստիճան բիտումային քարածխային խեժի ու նստվածքային յուղերի կրկնակի մասնական թորման ժամանակ։ Այն հիմնականում բաղկացած է ինդեններից և եռում է մոտավորապես 160 °C-ից 190 °C-ի (320 °F-ից 374 °F) ընդգրկույթում։)
	Distillates (petroleum), alkene-alkyne manuf. pyrolysis oil, mixed with high-temp. coal tar, indene fraction; Redistillates (A complex combination of hydrocarbons obtained as a redistillate from the fractional distillation of bituminous coal high temperature tar and residual oils that are obtained by the pyrolytic production of alkenes and alkynes from petroleum products or natural gas. It consists predominantly of indene and boils in a range of approximately 160 °C to 190 °C (320 °F to 374 °F))
	91995-31-2
	1В*

	175
	Թորվածքներ (նավթային), կատալիտիկ ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված՝ ուղղաթորման լիգրոինի գլխամասի թորվածք․ կատալիտիկ ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված ցածրաեռ լիգրոին (ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում, որն ստացվել է ուղղաթորման լիգրոինի կատալիտիկ ռիֆորմինգի արդյունքում՝ հետագա թորզատմամբ։ Պարունակում է առավելապես С2-С6 հագեցած ալիֆատիկ ածխաջրածիններ։)
	Distillates (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha overheads; Low boiling point cat-reformed naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic reforming of straight-run naphtha followed by the fractionation of the total effluent. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6)
	68513-63-3
	1В*

	176
	Թորվածքներ (նավթային), պենտանազերծիչի գլխամասի թորվածք․ ցածրաեռ լիգրոին՝ չորոշված (կատալիտիկ կրեկինգի արդյունքում գազային հոսքից ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է առավելապես С4-С6 ալիֆատիկ ածխաջրածիններ։)
	Distillates (petroleum), depentanizer overheads; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic cracked gas stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C6)
	68477-89-4
	1В*

	177
	Թորվածքներ (նավթային), ուղղաթորման բենզինի թորամասերի բաժանման՝ վերին թորվածքի թեթև թորամաս․ ցածրաեռ լիգրոին (ուղղաթորման բենզինի թեթև թորամասի բաժանման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Բաղկացած է առավելապես С3-С6 հագեցած ալիֆատիկ ածխաջրածիններից։)
	Distillates (petroleum), light straight-run gasoline fractionation stabilizer overheads; Low boiling point naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of light straight-run gasoline. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C6)
	68921-08-4
	1В*

	178
	Կատալիտիկ ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված՝ ջրամաքրված թեթև թորվածքներ (նավթային)․ С8-С12 արոմատիկ թորամաս․ ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված լիգրոին՝ եռման ցածր կետով (լիգրոինի կատալիտիկ ռիֆորմինգի ժամանակ ստացված՝ ալկիլբենզոլների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է մոտավորապես 160 °C-ից 180 °C-ի (320 °F-ից 356 °F) ընդգրկույթում եռացող С8-С10 ալկիլբենզոլներից։)
	Distillates (petroleum), catalytic reformed hydrotreated light, C8-12 arom. fraction; Low boiling point cat-reformed naphtha (A complex combination of alkylbenzenes obtained by the catalytic reforming of petroleum naphtha. It consists predominantly of alkylbenzenes having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 160 °C to 180 °C (320 °F to 356 °F))
	85116-58-1
	1В*

	179
	Թորվածքներ (նավթային)՝ թեթև, ուղղաթորման․ լիգրոին ցածրաեռ (անմշակ նավթի թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է մոտավորապես -88 °C-ից 99 °С-ի (-127 °F-ից 210 °F) միջակայքում եռացող С2-С7 ածխաջրածիններ։)
	Distillates (petroleum), straight-run light; Low boiling point naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C7 and boiling in the range of approximately minus 88 °C to 99 °C (minus 127 °F to 210 °F))
	68410-05-9
	1В*

	180
	Ջերմային կրեկինգի արդյունքում ստացված թեթև թորվածքներ (նավթային)՝ բութանազերծված, արոմատիկ․ ջերմային կրեկինգի արդյունքում ստացված ցածրաեռ լիգրոին (ջերմային կրեկինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է արոմատիկ ածխաջրածիններ՝ հիմնականում բենզոլ։)
	Distillates (petroleum), light thermal cracked, debutanized arom.; Low boiling point thermally cracked naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a thermal cracking process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons, primarily benzene)
	68955-29-3
	1В*

	181
	Թորվածքներ (նավթային), ջրամաքրման գործընթացի արդյունքում ստացված թեթև թորվածք՝ եռման ցածր կետով․ ջրամաքրված ցածրաեռ լիգրոին (թեթև թորվածքների ջրամաքրման գործընթացի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է մոտավորապես 3 °C-ից 194 °С-ի (37 °F-ից 382 °F) միջակայքում եռացող С6-С9 ածխաջրածիններ։)
	Distillates (petroleum), light distillate hydrotreating process, low-boiling; Low boiling point hydrogen treated naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of products from the light distillate hydrotreating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C9 and boiling in the range of approximately 3 °C to 194 °C (37 °F to 382 °F))
	68410-97-9
	1В*

	182
	Թորվածքներ (նավթային), գոլորշային կրեկինգի արդյունքում ստացված նավթային թորվածքներ, С5-12 թորամաս․ ցածրաեռ լիգրոին՝ չորոշված (գոլորշային կրեկինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված՝ օրգանական միացությունների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է չհագեցած С5-С12 ածխաջրածիններ։)
	Distillates (petroleum), steam-cracked, C5-12 fraction; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of organic compounds obtained by the distillation of products from a steam cracking process. It consists of unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C12)
	68477-53-2
	1В*

	183
	Թորվածքներ (նավթային), շոգեմշակման հանովի աշտարակի լիգրոին, ցածրաեռ լիգրոին՝ չորոշված (Լիգրոինի ջրամաքրման կայանքից արգասիքների թորահանման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Բաղկացած է հագեցած ալիֆատիկ ածխաջրածիններից, որոնցում ածխածինների քանակը գտնվում է հիմնականում С2-6 ընդգրկույթում)
	Distillates (petroleum), naphtha unifiner stripper; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons produced by stripping the products from the naphtha unifiner. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6)
	68921-09-5
	1В*

	184
	Գոլորշային կրեկինգի արդյունքում ստացված թորվածքներ (նավթային), С8-С12 թորամաս՝ պոլիմերացված, թորվածքներ թեթև․ ցածրաեռ լիգրոին՝ չորոշված (գոլորշային կրեկինգի նավթային թորվածքների պոլիմերացված С8-12 թորամասերի թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է С8-С12 արոմատիկ ածխաջրածիններից։)
	Distillates (petroleum), steam-cracked, C8-12 fraction, polymd., distn. lights; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of the polymerized C8 through C12 fraction from steam-cracked petroleum distillates. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C12)
	95009-23-7
	1В*

	185
	Գոլորշային կրեկինգի արդյունքում ստացված թորվածքներ (նավթային), С5-10 թորամաս՝ գոլորշային կրեկինգի լիգրոինի С5 թեթև թորամասի հետ խառնած․ցածրաեռ լիգրոին՝ չորոշված
	Distillates (petroleum), steam-cracked, C5-10 fraction, mixed with light steam-cracked petroleum naphtha C5 fraction; Low boiling point naphtha ‒ unspecified
	68477-55-4
	1В*

	186
	Թորվածքներ (նավթային)՝ պոլիմերացված, գոլորշային կրեկինգի արդյունքում ստացված նավթային թորվածքներ, С5-12 թորամաս․ ցածրաեռ լիգրոին՝ չորոշված (գոլորշային կրեկինգի պոլիմերացված նավթային թորվածքների թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է С5-12 ածխաջրածիններ։)
	Distillates (petroleum), polymd. steam-cracked petroleum distillates, C5-12 fraction; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of polymerized steam-cracked petroleum distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C12)
	68477-50-9
	1В*

	187
	Թորվածքներ (նավթային), գոլորշային կրեկինգի արդյունքում ստացված լիգրոինի ածանցյալներ․ ջրամաքրված թեթև արոմատիկ․ կատալիտիկ կրեկինգի արդյունքում ստացված ցածրաեռ լիգրոին (գոլորշային կրեկինգի լիգրոինի թեթև թորվածքի մշակման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է արոմատիկ ածխաջրածիններ։)
	Distillates (petroleum), naphtha steam cracking-derived, hydrotreated light arom.; Low boiling point cat-cracked naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a light distillate from steam-cracked naphtha. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons)
	91995-50-5
	1В*

	188
	Թորվածքներ (նավթային), գոլորշային կրեկինգի արդյունքում ստացված լիգրոինի ածանցյալներ՝ լուծիչով մաքրված, թեթև, ջրամաքրված․ ցածրաեռ լիգրոին՝ ձևափոխված (ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում, որն ստացվել է գոլորշային կրեկինգի լիգրոինի ջրամաքրված թեթև թորվածքների՝ լուծիչի միջոցով՝ լուծամզման գործընթացի զտվածքների տեսքով։)
	Distillates (petroleum), naphtha steam cracking-derived, solvent-refined light hydrotreated; Low boiling point modified naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinates from a solvent extraction process of hydrotreated light distillate from steam-cracked naphtha)
	91995-53-8
	1В*

	189
	Թորվածքներ (նավթային)՝ С6-ի բարձր պարունակությամբ․ցածրաեռ լիգրոին՝ չորոշված (նավթային հումքի թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է մոտավորապես 60 °C-ից 70 °С-ի (140 °F-ից 158 °F) ընդգրկույթում եռացող՝ С6-ի բարձր պարունակությամբ С5-7 ածխաջրածիններ։)
	Distillates (petroleum), C6-rich; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of a petroleum feedstock. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers of C5 through C7, rich in C6, and boiling in the range of approximately 60 °C to 70 °C (140 °F to 158 °F))
	93165-19-6
	1В*

	190
	Թորվածքներ (նավթային), С7-9՝ С8-ի բարձր պարունակությամբ, հիդրոծծմբազերծված, արոմատազերծված․ ցածրաեռ լիգրոին՝ չորոշված (հիդրոծծմբազերծված և արոմատազերծված թեթև թորամասերի թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է С7-С9 ածխաջրածիններ՝ հիմնականում С8, մոտավորապես 120 °С-ից 130 °С-ի (248 °F-ից 266 °F) միջակայքում եռացող պարաֆիններ և ցիկլոպարաֆիններ։) 
	Distillates (petroleum), C7-9, C8-rich, hydrodesulfurized dearomatized; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of petroleum light fraction, hydrodesulfurized and dearomatized. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C7 through C9, predominantly C8 paraffins and cycloparaffins, boiling in the range of approximately 120 °C to 130 °C (248 °F to 266 °F))
	101316-56-7
	1В*

	191
	Թորվածքներ (նավթային), ջերմային կրեկինգի արդյունքում ստացված լիգրոին, և դիզելային վառելիք․ ջերմային կրեկինգի արդյունքում ստացված ցածրաեռ լիգրոին (ջերմային կրեկինգի լիգրոինի և (կամ) դիզելային վառելիքի թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է մոտավորապես 33 °C-ից 60 °С-ի (91 °F-ից 140 °F) միջակայքում եռացող С5 օլեֆինային ածխաջրածիններ։)
	Distillates (petroleum), thermal cracked naphtha and gas oil; Low boiling point thermally cracked naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of thermally cracked naphtha and/or gas oil. It consists predominantly of olefinic hydrocarbons having a carbon number of C5 and boiling in the range of approximately 33 °C to 60 °C (91 °F to 140 °F))
	68603-00-9
	1В*

	192
	Թորվածքներ (նավթային), ջերմային կրեկինգի արդյունքում ստացված լիգրոին և գազայուղ, որոնք պարունակում են С5 դիմերներ․ ջերմային կրեկինգի արդյունքում ստացված ցածրաեռ լիգրոին (ջերմային կրեկինգի լիգրոինի և (կամ) գազայուղի լուծամզուքային թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում)։ Առավելապես պարունակում է մոտավորապես 33 °C-ից 184 °С-ի (91 °F-ից 363 °F) միջակայքում եռացող՝ դիմերացված С5 օլեֆինների որոշակի քանակությամբ С5 ածխաջրածիններ։
	Distillates (petroleum), thermal cracked naphtha and gas oil, C5-dimer-contg.; Low boiling point thermally cracked naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced by the extractive distillation of thermal cracked naphtha and/or gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having a carbon number of C5 with some dimerized C5 olefins and boiling in the range of approximately 33 °C to 184 °C (91 °F to 363 °F))
	68603-01-0
	1В*

	193
	Թորվածքներ (նավթային), ջերմային կրեկինգի արդյունքում ստացված լիգրոին և գազայուղ՝ լուծամզուքային․ ջերմային կրեկինգի արդյունքում ստացված ցածրաեռ լիգրոին (ջերմային կրեկինգի լիգրոինի և (կամ) գազայուղի լուծամզուքային թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է պարաֆինային և օլեֆինային ածխաջրածիններ՝ հիմնականում իզոամիլեններ, ինչպիսիք են 2-մեթիլ-1-բութենը, 2-մեթիլ-2-բութենը, որոնք եռում են մոտավորապես 31 °C-ից 40 °C-ի (88 °F-ից 104 °F) միջակայքում):
	Distillates (petroleum), thermal cracked naphtha and gas oil, extractive; Low boiling point thermally cracked naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced by the extractive distillation of thermal cracked naphtha and/or gas oil. It consists of paraffinic and olefinic hydrocarbons, predominantly isoamylenes such as 2-methyl-1-butene and 2-methyl-2-butene and boiling in the range of approximately 31 °C to 40 °C (88 °F to 104 °F))
	68603-03-2
	1В*

	194
	Թորվածքներ (նավթային), գոլորշային կրեկինգի արդյունքում ստացված լիգրոին՝ պահպանված բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում․ С5-ի բարձր պարունակությամբ․ ցածրաեռ լիգրոին՝ չորոշված (բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում պահպանված՝ գոլորշային կրեկինգի լիգրոինի թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է С4-С6 ածխաջրածիններ՝ առավելապես С5։) 
	Distillates (petroleum), heat-soaked steam-cracked naphtha, C5-rich; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of heat-soaked steam-cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C4 through C6, predominantly C5)
	91995-41-4
	1В*

	195
	Թորվածքներ (նավթային), С3-6՝ պիպերիլենի բարձր պարունակությամբ․ գազ նավթային (սովորաբար С3-6 ընդգրկույթում ածխածինների քանակություն ունեցող՝ հագեցած և չհագեցած ալիֆատիկ ածխաջրածինների թորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է հագեցած և չհագեցած С3-С6 ածխաջրածիններ՝ առավելապես պիպերիլեններ։)
	Distillates (petroleum), C3-6, piperylene-rich; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons from the distillation of saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons usually ranging in the carbon numbers C3 through C6. It consists of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C6, predominantly piperylenes)
	68477-35-0
	1В***

	196
	Թորվածքներ (նավթային)․ С3-5՝ 2-մեթիլ-2-բութենի բարձր պարունակությամբ․ ցածրաեռ լիգրոին՝ չորոշված (С3-ից մինչև С5 ածխաջրածինների՝ հիմնականում իզոպենտանի և 3-մեթիլ-1-բութենի թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է հագեցած և չհագեցած С3-С5 ածխաջրածիններ՝ առավելապես 2-մեթիլ-2-բութեն։)
	Distillates (petroleum), C3-5, 2-methyl-2-butene-rich; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons from the distillation of hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C5, predominantly isopentane and 3-methyl-1-butene. It consists of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, predominantly 2-methyl-2-butene)
	68477-34-9
	1В*

	197
	Թորվածքներ (ածխային), պիրոլիզի արդյունքում մնացած՝ քարածխային խեժի յուղեր, նավթալինային յուղեր․ վերաթորվածքներ (բարձր ջերմաստիճանով բիտումային քարածխային խեժի և պիրոլիզի արդյունքում մնացած յուղերի մասնական թորման ժամանակ ստացված վերաթորվածք, որը եռում է մոտավորապես 190 °C-ից 270 °C-ի (374 °F-ից 518 °F) միջակայքում։ Հիմնականում բաղկացած է տեղակալված երկմիջուկ արոմատիկ նյութերից։)
	Distillates (coal), coal tar-residual pyrolysis oils, naphthalene oils; Redistillates (The redistillate obtained from the fractional distillation of bituminous coal high temperature tar and pyrolysis residual oils and boiling in the range of approximately 190 °C to 270 °C (374 °F to 518 °F). Composed primarily of substituted dinuclear aromatics)
	91995-35-6
	1В*

	198
	Լուծիչով լուծամզման արդյունքում ստացված թորվածքներ (ածխային), հիդրոկրեկինգային միջին թորամաս (հեղուկ լուծիչով լուծամզման կամ գերկրիտիկական գազով լուծամզման ժամանակ ստացված լուծույթի կամ ածխային լուծամզուքի հիդրոկրեկինգի միջոցով ստացված թորվածք, որը եռում է մոտավորապես 180 °C-ից 300 °C –ի (356 °F-ից 572 °F) միջակայքում։ Հիմնականում բաղկացած է երկօղակային արոմատիկ, ջրածնավորված արոմատիկ և նավթենային միացություններից, դրանց ալկիլային ածանցյալներից և ալկաններից՝ առավելապես С9-С14։ Կարող են առկա լինել ազոտ, ծծումբ ու թթվածին պարունակող միացություններ։)
	Distillates (coal), solvent extn., hydrocracked middle (Distillate obtained from the hydrocracking of coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 180 °C to 300 °C (356 °F to 572 °F. Composed primarily of two-ring aromatic, hydrogenated aromatic and naphthenic compounds, their alkyl derivatives and alkanes having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C14. Nitrogen, sulfur and oxygen-containing compounds are also present)
	94114-56-4
	1В*

	199
	Լուծիչով լուծամզման միջոցով՝ հիդրոկրեկինգով ստացված թորվածքներ (ածխային) (հեղուկ լուծույթով լուծամզման միջոցով կամ գերկրիտիկական վիճակում գտնվող գազով ընտրողական լուծամզման միջոցով ածխի լուծամզուքի կամ լուծույթի հիդրոկրեկինգի ժամանակ ստացված թորվածք, որը եռում է մոտավորապես 30 °C-ից 300 °C-ի (86 °F-ից 572 °F) ընդգրկույթում։ Առավելապես պարունակում է հիդրացված երկմիջուկ ածխաջրածիններ և դրանց С9-С14 ալկիլային ածանցյալները։)
	Distillates (coal), solvent extn., hydrocracked hydrogenated middle (Distillate from the hydrogenation of hydrocracked middle distillate from coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 180 °C to 280 °C (356 °F to 536 °F). Composed primarily of hydrogenated two- ring carbon compounds and their alkyl derivatives having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C14)
	94114-53-1
	1В*

	200
	Հիդրոկրեկինգից հետո լուծիչով լուծամզման միջոցով ստացված թորվածքներ (ածխային), ջրածնավորված միջին թորամաս (հիդրոկրեկինգի կամ հեղուկ լուծիչով լուծամզման արդյունքում կամ գերկրիտիկական գազով ընտրողական լուծամզման միջոցով ստացված ածխային լուծամզուքից միջին թորամասի թորվածքի ջրածնավորման արդյունքում առաջացած թորվածք, որը եռում է մոտավորապես 180 °C-ից 280 °C-ի (356 °F-ից 536 °F) ընդգրկույթում։ Առավելապես պարունակում է երկմիջուկ ածխաջրածիններ և դրանց С9-С14 ալկիլային ածանցյալները։)
	Distillates (coal), solvent extn., hydrocracked hydrogenated middle (Distillate from the hydrogenation of hydrocracked middle distillate from coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 180 °C to 280 °C (356 °F to 536 °F). Composed primarily of hydrogenated two- ring carbon compounds and their alkyl derivatives having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C14)
	94114-57-5
	1В*

	201
	Թորվածքներ (ածխային), հեղուկ լուծիչի լուծամզուքներ՝ առաջնային (հեղուկ լուծիչում ածուխը թրմելու ընթացքում դուրս եկող գոլորշիների խտացման հեղուկ արգասիք, որը եռում է մոտավորապես 30 °C-ից 300 °C-ի (86 °F-ից 572 °F) ընդգրկույթում։ Առավելապես պարունակում է մասնակի հիդրացված՝ խտացված արոմատիկ ածխաջրածիններ, որոնք պարունակում են ազոտ, թթվածին, ծծումբ, ինչպես նաև դրանց С4-С14 ալկիլային ածանցյալները։
	Distillates (coal), liq. solvent extn., primary (The liquid product of condensation of vapors emitted during the digestion of coal in a liquid solvent and boiling in the range of approximately 30 °C to 300 °C (86 °F to 572 °F). Composed primarily of partly hydrogenated condensed-ring aromatic hydrocarbons, aromatic compounds containing nitrogen, oxygen and sulfur, and their alkyl derivatives having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C14)
	94114-52-0
	1В*

	202
	Թորվածքներ (ածխային)․ թեթև կոքսացման յուղ, նավթալինային թորամաս․ նավթալինային յուղ (թեթև կոքսացման յուղի թեթև թորամասերի թորահանման (շարունակական թորում) ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է նավթալին, բենզոֆուրան և ինդեն, եռում է 148 °С-ից (298 °F) բարձր ջերմաստիճանում։)
	Distillates (coal), coke-oven light oil, naphthalene cut; Naphthalene Oil (The complex combination of hydrocarbons obtained from prefractionation (continuous distillation) of coke oven light oil. It consists predominantly of naphthalene, coumarone and indene and boils above 148 °C (298 °F))
	85029-51-2
	1В***

	203
	Ամոնիումի դիքրոմատ
	Ammonium dichromate
	7789-09-5
	1В

	204
	Կալիումի դիքրոմատ
	Potassium dichromate
	7778-50-9
	1В

	205
	Նատրիումի դիքրոմատ
	Sodium dichromate
	10588-01-9
	1В

	206
	Դիէթիլսուլֆատ
	Diethyl sulphate
	64-67-5
	1В

	207
	(S)-N-(5,6,7,9-Տետրահիդրո-1,2,3,10-տետրամեթօքսի-9-օքսոբենզո[ա]հեպտալեն-7-իլ)ացետամիդ (Կոլխիցին)
	(S)-N-(5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamide (Colchicine)
	64-86-8
	1В

	208
	Բնական գազի խտուցքներ (նավթային)․ ցածրաեռ լիգրոին՝ չորոշված (արտաքին զատիչի մեջ հետադեմ խտացման միջոցով բնական գազից հեղուկի տեսքով առանձնացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած է С2-20 ածխաջրածիններից։ Մթնոլորտային ճնշման և ջերմաստիճանի պայմաններում հեղուկ է։)
	Natural gas condensates (petroleum); Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons separated as a liquid from natural gas in a surface separator by retrograde condensation. It consists mainly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 to C20. It is a liquid at atmospheric temperature and pressure)
	64741-47-5
	1В*

	209
	Բնական գազի խտուցքներ․ ցածրաեռ լիգրոին՝ չորոշված (ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում, որը բնական գազիզ առանձնացվել և (կամ) խտացվել է փոխադրման ժամանակ և հավաքվել է հորատանցքի հորանաբերանում և (կամ) խողովակաշարի խորուտներում, սկրուբերներում արտադրության, հավաքման, փոխանցման և բաշխման արդյունքում և այլն։ Պարունակում է առավելապես С2-С8 ածխաջրածիններ։)
	Natural gas condensates; Low boiling point naphtha unspecified (A complex combination of hydrocarbons separated and/or condensed from natural gas during transportation and collected at the wellhead and/or from the production, gathering, transmission, and distribution pipelines in deeps, scrubbers, etc. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C8)
	68919-39-1
	1В*

	210
	Թեթև յուղ (ածխային) կոքսային․ չմաքրված բենզոլ (բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում (700 °C-ից (1292 °F) բարձր) ածխի դեստրուկտիվ թորման ժամանակ անջատվող գազից կորզված ցնդող օրգանական հեղուկ)։ Հիմնականում բաղկացած է բենզոլից, տոլուոլից և քսիլոլներից։ Կարող է պարունակել աննշան քանակությամբ այլ ածխաջրածիններ։ 
	Light oil (coal), coke-oven; Crude benzole (The volatile organic liquid extracted from the gas evolved in the high temperature (greater than 700 °C (1292 °F)) destructive distillation of coal. Composed primarily of benzene, toluene, and xylenes. May contain other minor hydrocarbon constituents)
	65996-78-3
	1В*

	211
	Կիսակոքսացման գործընթացի արդյունքում ստացված թեթև յուղ (ածխային)․թարմ յուղ (ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում (700 °C-ից (1292°F) ցածր) ածխի դեստրուկտիվ թորման ժամանակ անջատվող գազից խտացված ցնդող օրգանական հեղուկ)։ Հիմնականում բաղկացած է С6-10 ածխաջրածիններից։
	Light oil (coal), semi-coking process; Fresh oil (The volatile organic liquid condensed from the gas evolved in the low-temperature (less than 700 °C (1292 °F)) destructive distillation of coal. Composed primarily of C6-10 hydrocarbons)
	90641-11-5
	1В*

	212
	Լիգրոին. լիգրոին ցածրաեռ (նավթի մասնական թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների խառնուրդ։ Թորամասը եռում է մոտավորապես 20 °С-ից 135 °С-ի (58 °F-ից 275 °F) միջակայքում։
	Ligroine; Low boiling point naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractional distillation of petroleum. This fraction boils in a range of approximately 20 °C to 135 °C (58 °F to 275 °F)
	8032-32-4
	1В*

	213
	Լուծամզուքի յուղեր (ածխային), քարածխային խեժի ազոտային հիմք․ թթվային լուծամզուք (լուծամզուք քարածխային յուղի ալկալիական լուծամզուքի մնացորդներից, որն ստացվել է թթվով, օրինակ՝ ջրային ծծմբական թթվով լվացման ժամանակ՝ նավթալին կորզելու նպատակով թորումից հետո։ Առավելապես պարունակում է տարբեր արոմատիկ ազոտային հիմքերի աղեր՝ ներառյալ պիրիդինը, քինոլինը և այլ ալկիլային ածանցյալներ։)
	Extract oils (coal), tar base; Acid Extract (The extract from coal tar oil alkaline extract residue produced by an acidic wash such as aqueous sulfuric acid after distillation to remove naphthalene. Composed primarily of the acid salts of various aromatic nitrogen bases including pyridine, quinoline, and their alkyl derivatives)
	65996-86-3
	1В***

	214
	Լուծամզուքի յուղեր (ածխային)՝ թթվային, առանց ձյութային հիմքի․ մեթիլնավթալինային յուղի լուծամզուքի մնացորդներ (մոտավորապես 220 °C-ից 265 °C-ի (428 °F-ից 509 °F) ընդգրկույթում եռացող լուծամզուքի յուղ՝ քարածխային խեժի ալկալիական լուծամզուքի մնացորդից, որն արտադրվում է թթվային լվացման, այդ թվում՝ ծծմբական թթվի ջրային լուծույթով լվացման միջոցով՝ ձյութային հիմքեր կորզելու նպատակով թորումից հետո։ Հիմնականում բաղկացած է ալկիլնավթալիններից։)
	Extract oils (coal), acidic, tar-base free; Methylnaphthalene Oil Extract Residue (The extract oil boiling in the range of approximately 220 °C to 265 °C (428 °F to 509 °F) from coal tar alkaline extract residue produced by an acidic wash such as aqueous sulfuric acid after distillation to remove tar bases. Composed primarily of alkylnaphthalenes)
	84989-12-8
	1В***

	215
	Լուծամզուքի յուղեր (ածխային), թեթև յուղ․ թթվային լուծամզուք (ալկալիով լվացված ֆենոլային յուղի թթվային լվացման ժամանակ ստացված ջրային լուծամզուք։ Հիմնականում բաղկացած է տարբեր արոմատիկ ազոտային հիմքերի թթու աղերից՝ ներառյալ պիրիդինը, քինոլինը և այլ ալիֆատիկ ածանցյալներ։)
	Extract oils (coal), light oil; Acid Extract (The aqueous extract produced by an acidic wash of alkali-washed carbolic oil. Composed primarily of acid salts of various aromatic nitrogen bases including pyridine, quinoline and their alkyl derivatives)
	90640-99-6
	1В*

	216
	Լուծամզուքի յուղեր (ածխային)․ քարածխային խեժի՝ պիրոլիզի արդյունքում մնացած յուղ, նավթալինային յուղ, թորման մնացորդներ․ վերաթորվածքներ (մեթիլնավթալինային յուղի թորումից (բիտումային քարածխային խեժից և պիրոլիզի մնացորդային յուղից) ստացված մնացորդ, որից նախապես կորզվել են ֆենոլներն ու հիմքերը, 240 °C-ից 260 °C -ի (464 °F-ից 500 °F) եռման միջակայքով)։ Հիմնականում բաղկացած է տեղակալված երկմիջուկ արոմատիկ և հետերոցիկլիկ ածխաջրածիններից։)
	Extract oils (coal), coal tar residual pyrolysis oils, naphthalene oil, distn. residues; Redistillates (Residue from the distillation of dephenolated and debased methylnaphthalene oil (from bituminous coal tar and pyrolysis residual oils) with a boiling range of 240 °C to 260 °C (464 °F to 500 °F). Composed primarily of substituted dinuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons)
	122070-80-8
	1B*

	217
	Լուծամզուքի յուղեր (ածխային), պիրոլիզի արդյունքում մնացած՝ քարածխային խեժի յուղեր, նավթալինային յուղեր․ վերաթորվածքներ (բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում խեժի և պիրոլիզի արդյունքում մնացած յուղի թորման ժամանակ ստացված յուղից հիմքերի ու ֆենոլների կորզման ժամանակ ստացված չեզոք յուղ, որը եռում է մոտավորապես 225 °C-ից 255 °C-ի (437 °F-ից 491 °F) միջակայքում։ Հիմնականում բաղկացած է տեղակալված երկմիջուկ արոմատիկ ածխաջրածինններից։)
	Extract oils (coal), coal tar-residual pyrolysis oils, naphthalene oils; Redistillates (A neutral oil obtained by debasing and dephenolating the oil obtained from the distillation of high temperature tar and pyrolysis residual oils which has a boiliing range of 225 °C to 255 °C (437 °F to 491 °F). Composed primarily of substituted dinuclear aromatic hydrocarbons)
	122070-79-5
	1В*

	218
	Լուծամզուքի յուղեր (ածխային)․ քարածխային ձյութի ազոտային հիմք, կոլիդինի թորամաս․թորվածքի հիմքեր (անմշակ նավթային խեժի արոմատիկ զանգվածներից հիմքերի թթվային կորզման և հիմքերի թորման միջոցով ստացված լուծամզուք։ Հիմնականում բաղկացած է կոլիդիններից, անիլինից, տոլուիդինից, լուտիդիններից, քսիլիդիններից։)
	Extract oils (coal), tar base, collidine fraction; Distillate Bases (The extract produced by the acidic extraction of bases from crude coal tar aromatic oils, neutralization, and distillation of the bases. Composed primarily of collidines, aniline, toluidines, lutidines, xylidines)
	68937-63-3
	1В*

	219
	Լուծամզուքների յուղեր (ածխային), նավթալինային յուղեր․ թթվային լուծամզուք (ալկալիով մշակված նավթալինային յուղի թթվային լվացման ժամանակ ստացված ջրային լուծամզուք։ Հիմնականում բացկացած է տարբեր արոմատիկ ազոտային հիմքերի թթու աղերից՝ ներառյալ պիրիդինը, քինոլինը և այլ ալկիլային ածանցյալներ։)
	Extract oils (coal), naphthalene oils; Acid Extract (The aqueous extract produced by an acidic wash of alkali-washed naphthalene oil. Composed primarily of acid salts of various aromatic nitrogen bases including pyridine, quinoline and their alkyl derivatives)
	90641-00-2
	1В***

	220
	Մեթիլակրիլամիդոմեթօքսիացետատ (ակրիլամիդի պարունակությունը ≥ 0,1 %-ից)
	Methyl acrylamidomethoxyacetate (containing ≥ 0,1 % acrylamid)
	77402-03-0
	1В

	221
	Մեթիլակրիլամիդոգլիկոլյատ (ակրիլամիդի պարունակությունը ≥ 0,1 %-ից)
	Methyl acrylamidoglycolate (containing ≥ 0,1 % acrylamide)
	77402-05-2
	1В

	222
	Նավթամթերքներ, կաղապարման էլեկտրական սարքվածքի ջրամաքրիչի ռիֆորմինգի արգասիքներ․ ռիֆորմինգի ենթարկված ցածրաեռ լիգրոին (ջրամաքրման և կաղապարման ընթացքում ստացված ու 27 °С-ից 210 °С-ի (80 °F-ից 410 °F) ընդգրկույթում եռացող ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում)։
	Petroleum products, hydrofiner-powerformer reformates; Low boiling point cat-reformed naphtha (The complex combination of hydrocarbons obtained in a hydrofiner-powerformer process and boiling in a range of approximately 27 °C to 210 °C (80 °F to 410 °F))
	68514-79-4
	1В*

	223
	Նավթային գազեր՝ հեղուկացված, ծծմբազերծված, С4 թորամասի․ նավթային գազ (մերկապտանների օքսիդացման կամ թթվային խառնուկների հեռացման համար հեղուկացված նավթային գազը ծծմբազերծման գործընթացին ենթարկելու ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է հագեցած և չհագեցած С4 ածխաջրածիններ։)
	Petroleum gases, liquefied, sweetened, C4 fraction; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a liquified petroleum gas mix to a sweetening process to oxidize mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of C4 saturated and unsaturated hydrocarbons)
	92045-80-2
	1В***

	224
	Նավթային գազեր՝ հեղուկացված, ծծմբազերծված․ նավթային գազ (մերկապտանների փոխակերպման կամ թթվային խառնուկների կորզման համար հեղուկացված նավթային գազի խառնուրդը ծծմբազերծման գործընթացին ենթարկելու միջոցով ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է մոտավորապես -40 °C-ից 80 °С-ի (-40 °F-ից 176 °F) միջակայքում եռացող С3-С7 ածխաջրածիններ)։
	Petroleum gases, liquefied, sweetened; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting liquefied petroleum gas mix to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C7 and boiling in the range of approximately minus 40 °C to 80 °C (minus 40 °F to 176 °F))
	68476-86-8
	1В***

	225
	Նավթային գազեր՝ հեղուկացված․ նավթային գազ (անմշակ նավթի թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում)։ Առավելապես պարունակում է մոտավորապես -40 °C-ից 80 °С-ի (-40 °F-ից 176 °F) միջակայքում եռացող С3-С7 ածխաջրածիններ)։
	Petroleum gases, liquefied; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C7 and boiling in the range of approximately minus 40 °C to 80 °C (minus 40 °F to 176 °F))
	68476-85-7
	1В***

	226
	Նավթամթերքներ, նավթաթորման գործարանի գազեր․ նավթաթորման գործարանի գազ (կոմպլեքս զուգակցում, որը հիմնականում բաղկացած է տարբեր՝ ոչ մեծ քանակությամբ մեթանով, էթանով և պրոպանով ջրածնից)։
	Petroleum products, refinery gases; Refinery gas (A complex combination which consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane)
	68607-11-4
	1В***

	227
	Քրոմի (VI) օքսիդ
	Chromium (VI) trioxide
	1333-82-0
	1В

	228
	Մնացորդներ (քարածխային խեժ), անթրացենային յուղի թորում․ անթրացենային յուղի թորամաս (մոտավորապես 340 °C-ից 400 °C-ի (644 °F-ից 752 °F) ընդգրկույթում եռացող անմշակ անթրացենի մասնական թորման արդյունքում առաջացած մնացորդներ։ Հիմնականում բաղկացած է եռամիջուկ և բազմամիջուկ արոմատիկ ու հետերոցիկլիկ ածխաջրածիններից)
	Residues (coal tar), anthracene oil distn.; Anthracene Oil Fraction (The residue from the fraction distillation of crude anthracene boiling in the approximate range of 340 °C to 400 °C (644 °F to 752 °F). It consists predominantly of tri- and polynuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons)
	92061-92-2
	1В***

	229
	Մնացորդներ (նավթային), С6-8՝ կատալիտիկ ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված․ կատալիտիկ ռիֆորմինգի արդյունքում ստացված ցածրաեռ լիգրոին (С6-8 հումքի կատալիտիկ ռիֆորմինգի գործընթացի բարդ մնացորդներ)։ Առավելապես պարունակում է С2-С6 ածխաջրածիններ։
	Residues (petroleum), C6-8 catalytic reformer; Low boiling point cat-reformed naphtha (A complex residuum from the catalytic reforming of C6-8 feed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6)
	68478-15-9
	1В*

	230
	Մնացորդներ (նավթային), ավտոկլավ ալկիլացված ճեղքման համար՝ С4-ի բարձր պարունակությամբ․ նավթային գազ (տարբեր նավթաթորման գործողությունների հոսքերի թորման արդյունքում առաջացած կոմպլեքս մնացորդներ։ Պարունակում է մոտավորապես -11,7 °C-ից 27,8 °С -ի (11 °F-ից 82 °F) միջակայքում եռացող С4-С5 ածխաջրածիններ՝ առավելապես բութան)
	Residues (petroleum), alkylation splitter, C4-rich; Petroleum gas (A complex residuum from the distillation of streams various refinery operations. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C4 through C5, predominantly butane and boiling in the range of approximately minus 11.7 °C to 27.8 °C (11 °F to 82 °F))
	68513-66-6
	1В***

	231
	Գոլորշային կրեկինգի արդյունքում ստացված թեթև մնացորդներ (նավթային)՝ արոմատիկ․ ցածրաեռ լիգրոին՝ չորոշված (ածխաջրածինների խառնուրդ, որն ստացվել է գոլորշային կրեկինգի արգասիքների թորման կամ նմանատիպ գործողությունների ժամանակ՝ շատ թեթև արգասիքների անջատումից հետո, ինչը հանգեցնում է նրան, որ մնացորդը հիմնականում պարունակում է ածխաջրածիններ՝ 5-ից ավելի ածխածնի ատոմներով։ Առավելապես պարունակում է 5-ից ավելի ածխածնի ատոմներով արոմատիկ ածխաջրածիններ, որոնք եռում են մոտ 40 °C (104 °F) ջերմաստիճանի պայմաններում)։
	Residues (petroleum), steam-cracked light, arom.; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of the products of steam cracking or similar processes after taking off the very light products resulting in a residue starting with hydrocarbons having carbon numbers greater than C5. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers greater than C5 and boiling above approximately 40 °C (104 °F))
	102110-55-4
	1В*

	232
	Բութանի թորահանման աշտարակում նստվածք տվող մնացորդներ (նավթային)․ ցածրաեռ լիգրոին՝ չորոշված (բութանի հոսքի թորումից հետո առաջացած մնացորդներ)։ Առավելապես պարունակում է ալիֆատիկ С4-С6 ածխաջրածիններ։
	Residues (petroleum), butane splitter bottoms; Low boiling point naphtha unspecified (A complex residuum from the distillation of butane stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C6)
	68478-12-6
	1В*

	233
	Լուծամզուքի մնացորդներ (քարածխային խեժ), բենզոլի թորամասեր՝ ալկալիական, թթվի լուծամզուքի․ թեթև յուղի լուծամզուքի մնացորդներ՝ եռման ցածր ջերմաստիճանով (ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում, որն ստացվել է անմշակ ֆենոլներ և ազոտային հիմքեր չպարունակող՝ եռման բարձր ջերմաստիճանով քարածխային խեժի թորվածքի վերաթորման ժամանակ։ Հիմնականում բաղկացած է 85 °C-ից 195 °C (185 °F-ից 383 °F) ընդգրկույթում եռացող՝ չտեղակալված և տեղակալված միամիջուկ արոմատիկ ածխաջրածիններից։)
	Extract residues (coal tar), benzole fraction alk., acid ext.; Light Oil Extract Residues, low boiling (A complex combination of hydrocarbons obtained by the redistillation of the distillate of high temperature coal tar (tar acid and tar base free). It consists predominantly of unsubstituted and substituted mononuclear aromatic hydrocarbons boiling in the range of 85 °C to 195 °C (185 °F to 383 °F))
	101316-63-6
	1В*

	234
	Լուծամզուքի մնացորդներ (ածխային), ալկալիական թեթև յուղ, թորման գլխամասի թորվածք․ թեթև յուղի լուծամզուքի մնացորդներ՝ եռման ցածր ջերմաստիճանով (թեթև թորամասերի թորահանման կամ 145 °С-ից (293 °F) զգալիորեն ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում եռացող՝ արոմատիկ ածխաջրածինների, բենզոֆուրանի, նավթալինի ու ինդենի բարձր պարունակությամբ լվացման ֆենոլային յուղի թորահանման աշտարակի նստվածքի թորման արդյունքում ստացված առաջին թորամասը։ Հիմնականում բաղկացած է ալիֆատիկ ու արոմատիկ С7-С8 ածխաջրածիններից։)
	Extract residues (coal), light oil alk., distn. overheads; Light Oil Extract Residues, low boiling (The first fraction from the distillation of aromatic hydrocarbons, coumarone, naphthalene and indene rich prefractionator bottoms or washed carbolic oil boiling substantially below 145 °C (293 °F). Composed primarily of C7 and C8 aliphatic and aromatic hydrocarbons)
	90641-02-4
	1В*

	235
	Լուծամզուքի մնացորդներ (ածխային), թեթև ալկալիական յուղ, ինդենային բենզինային թորամաս․ թեթև յուղի լուծամզուքի մնացորդներ՝ եռման բարձր ջերմաստիճանով (մոտավորապես 155 °C-ից 180 °C (311 °F до 356 °F) եռման ընդգրկույթով՝ արոմատիկ ածխաջրածինների, բենզոֆուրանի, նավթալինի և ինդենի բարձր պարունակությամբ թեթև թորամասերի թորահանման աշտարակում ալկալիական լվացման ֆենոլային յուղի թորվածք։ Հիմնականում բաղկացած է ինդենից, ինդանից և տրիմեթիլբենզոլներից։)
	Extract residues (coal), light oil alk., indene naphtha fraction; Light Oil Extract Residues, high boiling (The distillate from aromatic hydrocarbons, coumarone, naphthalene and indene rich prefractionator bottoms or washed carbolic oils, having an approximate boiling range of 155 °C to 180 °C (311 °F to 356 °F). Composed primarily of indene, indan and trimethylbenzenes)
	90641-03-5
	1В*

	236
	Լուծամզուքի մնացորդներ (ածխային), թեթև ալկալիական յուղ, թթվային լուծամզուքներ, ինդենի թորամաս․ թեթև յուղի լուծամզուքի մնացորդներ՝ եռման միջին ջերմաստիճանով
	Extract residues (coal), light oil alk., acid ext., indene fraction; Light Oil Extract Residues, intermediate boiling
	101316-62-5
	1В*

	237
	Լուծամզուքի մնացորդներ (ածխային), նավթալինային յուղ՝ ալկալիական, նավթալինի ցածր պարունակությամբ․ նավթալինային յուղի լուծամզուքի մնացորդներ (ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում, որը մնացել է բյուրեղացման ընթացքում ալկալիով լվացված նավթալինային յուղից նավթալին կորզելուց հետո։ Հիմնականում բաղկացած է նավթալինից և ալկիլնավթալիններից։)
	Extract residues (coal), naphthalene oil, alk., naphthalene-low; Naphthalene Oil Extract Residue (A complex combination of hydrocarbons remaining after the removal of naphthalene from alkali-washed naphthalene oil by a crystallization process. It is composed primarily of naphthalene and alkyl naphthalenes)
	121620-48-2
	1В***

	238
	Լուծամզուքի մնացորդներ (ածխային)՝ ալկալիական, ցածր ջերմաստիճանով քարածխային խեժի (ցածր ջերմաստիճանով քարածխային խեժի յուղի մնացորդներ՝ ալկալիական լվացումից, այդ թվում՝ նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթով լվացումից հետո՝ քարածխային խեժի անմշակ ֆենոլների հեռացման համար։ Հիմնականում բաղկացած է ածխաջրածիններից և արոմատիկ ազոտային հիմքերից։)
	Extract residues (coal), low temp. coal atar alk. (The residue from low temperature coal tar oils after an alkaline wash, such as aqueous sodium hydroxide, to remove crude coal tar acids. Composed primarily of hydrocarbons and aromatic nitrogen bases)
	122384-78-5
	1В***

	239
	Լուծամզուքի մնացորդներ (ածխային)՝ բենզոլի թթվային թորամաս․ թեթև յուղի լուծամզուքի մնացորդներ՝ ցածրաեռ (թթվային ապարախյուս, բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում անմշակ ածխի ծծմբաթթվական մշակման կողմնակի արգասիք։ Հիմնականում բաղկացած է ծծմբական թթվից ու օրգանական միացություններից։)
	Extract residues (coal), benzole fraction acid; Light Oil Extract Residues, low boiling (An acid sludge by-product of the sulfuric acid refining of crude high temperature coal. Composed primarily of sulfuric acid and organic compounds)
	93821-38-6
	1В*

	240
	Լուծամզուքի մնացորդներ (ածխային)՝ բենզոլի ալկալիական թորամաս․ թեթև յուղի լուծամզուքի մնացորդներ՝ եռման ցածր ջերմաստիճանով (անմշակ ֆենոլներից ու քարածխային խեժի ազոտային հիմքերից, բարձր ջերմաստիճանով բիտումային խեժից ազատված՝ թորվածքից ստացված վերաթորվածք, որը եռում է մոտավորապես 90 °C-ից 160 °C-ի (194 °F-ից 320 °F) ընդգրկույթում։ Հիմնականում բաղկացած է բենզոլից, տոլուոլից և քսիլոլներից։)
	Extract residues (coal), benzole fraction alk., acid ext.; Light Oil Extract Residues, low boiling (The redistillate from the distillate, freed of tar acids and tar bases, from bituminous coal high temperature tar boiling in the approximate range of 90 °C to 160 °C (194 °F to 320 °F). It consists predominantly of benzene, toluene and xylenes)
	91995-61-8
	1В*

	241
	Լուծամզուքի մնացորդներ (ածխային)՝ ալկալիական ձյութայուղի, կարբոնացված, մոխրած․ չմաքրված ֆենոլներ (CO2-ով և CaO-օվ քարածխային յուղի ալկալիական լուծամզուքի մշակման արգասիք։ Հիմնականում բաղկացած է CaCO3-ից, Ca(OH)2-ից, Na2CO3-ից և այլ օրգանական ու անօրգանական խառնուկներից։)
	Extract residues (coal), tar oil alk., carbonated, limed; Crude Phenols (The product obtained by treatment of coal tar oil alkaline extract with CO2 and CaO. Composed primarily of CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 and other organic and inorganic impurities)
	90641-06-8
	1В***

	242
	Լուծամզուքի մնացորդներ (ածխային)՝ ալկալիական ձյութայուղի, նավթալինի թորման արդյունքում առաջացած մնացորդներ․ նավթալինային յուղի լուծամզուքի մնացորդներ (թորման միջոցով նավթալին կորզելուց հետո լուծամզված քիմիական յուղից ստացված մնացորդներ․ Առավելապես պարունակում է երկուսից չորս միջուկով՝ խտացված արոմատիկ ածխաջրածինների և արոմատիկ ազոտային հիմքեր։)
	Extract residues (coal), tar oil alk., naphthalene distn. residues; Naphthalene Oil Extract Residue (The residue obtained from chemical oil extracted after the removal of naphthalene by distillation composed primarily of two to four membered condensed ring aromatic hydrocarbons and aromatic nitrogen bases)
	73665-18-6
	1В***

	243
	Լուծամզուքի մնացորդներ (ածխային)՝ ալկալիական նավթալինային յուղի, թորման արդյունքում առաջացած մնացորդներ․ մեթիլնավթալինային յուղի լուծամզուքի մնացորդներ (ալկալիով լվացված նավթալինային յուղի թորման արդյունքում առաջացած մնացորդներ, որոնք եռում են մոտավորապես 220 °C-ից 300 °C-ի (428 °F-ից 572 °F) միջակայքում։ Հիմնականում բաղկացած է նավթալինից, ալկիլնավթալիններից և արոմատիկ ազոտային հիմքերից։)
	Extract residues (coal), naphthalene oil alk., distn. residues; Methylnaphthalene Oil Extract Residue (The residue from the distillation of alkali-washed naphthalene oil having an approximate distillation range of 220 °C to 300 °C (428 °F to 572 °F). Composed primarily of naphthalene, alkylnaphthalenes and aromatic nitrogen bases)
	90641-05-7
	1В***

	244
	Լուծամզուքի մնացորդներ (ածխային), խեժի ալկալիական յուղ․ ֆենոլային յուղի լուծամզուքի մնացորդներ (անմշակ ֆենոլների կորզումից հետո քարածխային խեժի յուղը ալկալիական լուծույթով, այդ թվում՝ նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթով մշակելիս ստացված մնացորդներ։ Առավելապես պարունակում է նավթալիններ ու ազոտային արոմատիկ հիմքեր։)
	Extract residues (coal), tar oil alk.; Carbolic Oil Extract Residue (The residue obtained from coal tar oil by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide after the removal of crude coal tar acids. Composed primarily of naphthalenes and aromatic nitrogen bases)
	65996-87-4
	1В*

	245
	Լուծամզուքների մնացորդներ (ածխային), նավթալինային յուղ՝ ալկալիական․ նավթալինային յուղի լուծամզուքի մնացորդներ (ֆենոլային ածանցյալների (ձյութի անմշակ ֆենոլ) կորզման համար նավթալինային յուղի ալկալիական լվացման միջոցով ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում)։ Բաղկացած է նավթալինից և ալկիլնավթալիններից։)
	Extract residues (coal), naphthalene oil, alk.; Naphthalene Oil Extract Residue (A complex combination of hydrocarbons obtained from the alkali washing of naphthalene oil to remove phenolic compounds (tar acids). It is composed of naphthalene and alkyl naphthalenes)
	121620-47-1
	1В***

	246
	Լուծամզուքների մնացորդներ (ածխային)՝ ալկալիական թեթև յուղ, թթվային լուծամզուքներ․ ֆենոլային յուղի լուծամզուքների մնացորդներ (աննշան քանակությամբ հիմնական բաղկացուցիչ մասերի (խեժերի հիմքերի) կորզման համար ալկալիական ֆենոլային յուղերը թթվով մշակելիս ստացված յուղ)։ Հիմնականում բաղկացած է ինդենից, ինդանից և ալիլբենզոլներից։)
	Extract residues (coal), light oil alk., acid ext.; Carbolic Oil Extract Residue (The oil resulting from the acid washing of alkali-washed carbolic oil to remove the minor amounts of basic compounds (tar bases). Composed primarily of indene, indan and alkylbenzenes)
	90641-01-3
	1В*

	247
	Լուծամզուքների մնացորդներ (ածխային)՝ ալկալիական նավթալինային յուղի, թորման վերին թորվածք․ նավթալինային յուղի լուծամզուքի մնացորդներ (ալկալիով լվացված նավթալինային յուղի թորվածք, որը եռում է մոտավորապես 180 °C-ից 220 °C-ի (356 °F-ից 428 °F) միջակայքում։ Հիմնականում բաղկացած է նավթալինից, ալկիլբենզոլներից, ինդենից և ինդանից:)
	Extract residues (coal), naphthalene oil alk., distn. overheads; Naphthalene Oil Extract Residue (The distillate from alkali-washed naphthalene oil having an approximate distillation range of 180 °C to 220 °C (356 °F to 428 °F). Composed primarily of naphthalene, alkylbenzenes, indene and indan)
	90641-04-6
	1В***

	248
	Մնացորդային յուղեր (նավթային)՝ իզոբութանի թորահանման համար աշտարակներ․ ցածրաեռ լիգրոին՝ չորոշված (բութան-բութիլենային հոսքի մթնոլորտային թորման արդյունքում առաջացած մնացորդներ։ Առավելապես պարունակում է ալիֆատիկ С4-С6 ածխաջրածիններ։)
	Residual oils (petroleum), deisobutanizer tower; Low boiling point naphtha ‒ unspecified(A complex residuum from the atmospheric distillation of the butane-butylene stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C6)
	68478-16-0
	1В*

	249
	Դուրս եկող գազեր (նավթային), կատալիտիկ կրեկինգի համար կրկնակի բազմաթորման աշտարակի կլանիչ․ նավթաթորման գործարանի գազ (կատալիտիկ կրեկինգի արգասիքների բազմաթորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Այն բաղկացած է ջրածնից և առավելապես С1-С3 ածխաջրածիններից։)
	Tail gas (petroleum), catalytic cracker refractionation absorber; Refinery gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from refractionation of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3)
	68478-25-1
	1В***

	250
	Դուրս եկող գազեր (նավթային)՝ ջերմային կրեկինգի արդյունքում առաջացած թորվածքի, գազայուղի ու լիգրոինի կլանիչի․ նավթային գազ (ջերմային կրեկինգի արդյունքում առաջացած թորվածքների, լիգրոինի ու գազայուղի բաժանման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է С1-С6 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), thermal-cracked distillate, gas oil and naphtha absorber; petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from the separation of thermal-cracked distillates, naphtha and gas oil. It consists pedrominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6)
	68952-81-8
	1В***

	251
	Դուրս եկող գազեր (նավթային), պարզեցված յուղի կատալիտիկ կրեկինգի և ջերմային կրեկինգի ենթարկված վակուումային մնացորդի ոռոգման թորամասի հավաքիչի․ նավթային գազ (կատալիտիկ կրեկինգի ենթարկված պարզեցված յուղի ու ջերմային կրեկինգի ենթարկված վակուումային մնացորդի թորումից ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է С1-С6 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue fractionation reflux drum; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6)
	68478-21-7
	1В***

	252
	Դուրս եկող գազեր (նավթային)՝ կատալիտիկ ռիֆորմինգի լիգրոինի կայունացման աշտարակի․ նավթաթորման գործարանի գազ (կատալիտիկ ռիֆորմինգի լիգրոինի կայունացման արդյունքում ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Բաղկացած է ջրածնից և առավելապես С1-С6 ածխաջրածիններից։)
	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha stabilizer; Refinery gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from the stabilization of catalytic reformed naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6)
	68478-28-4
	1В***

	253
	Դուրս եկող գազեր (նավթային)՝ թորվածքի և կատալիտիկ կրեկինգի լիգրոինի կայունացման աշտարակի․ նավթային գազ (կատալիտիկ կրեկինգի լիգրոինի ու թորվածքի թորզտման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է С1-С4 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and naphtha stabilizer; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of catalytic cracked naphtha and distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4)
	68952-77-2
	1В***

	254
	Դուրս եկող գազեր (նավթային)՝ կատալիտիկ հիդրոծծմբազերծման ենթարկված լիգրոինի բաժանումից ստացված․ նավթաթորման գործարանի գազ (լիգրոինի հիդրոծծմբազերծման արդյունքում ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Բաղկացած է ջրածնից, մեթանից, էթանից և պրոպանից:)
	Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurized naphtha separator; Refinery gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from the hydrodesulfurization of naphtha. It consists of hydrogen, methane, ethane, and propane)
	68952-79-4
	1В***

	255
	 Դուրս եկող գազեր (նավթային)՝ գազի հագեցման կայանքի խառը հոսքից, С4-ի բարձր պարունակությամբ․ նավթային գազ (ուղղաթորման լիգրոինի թորման, դուրս եկող գազի և կատալիտիկ ռիֆորմինգի լիգրոինի կայունացման կայանքից դուրս եկող գազի թորման կայունացումից ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է С3-С6 ածխաջրածիններ՝ առավելապես բութան և իզոբութեն։)
	Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C4-rich; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of straight-run naphtha, distillation tail gas and catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C6, predominantly butane and isobutene)
	68478-32-0
	1В***

	256
	Դուրս եկող գազեր (նավթային)՝ կատալիտիկ ռիֆորմինգի լիգրոինի թորզտման կայունարար․ նավթային գազ (կատալիտիկ ռիֆորմինգի լիգրոինի թորզտման կայունացումից ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է С1-С4 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilizer; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of catalytic reformed naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4)
	68478-26-2
	1В***

	257
	Գազի կորզման և հագեցման կայանքից դուրս եկող գազեր (նավթային)՝ С1-2-ի բարձր պարունակությամբ․ նավթային գազ (դուրս եկող գազի թորվածքի, ուղղաթորման լիգրոինի և կատալիտիկ ռիֆորմինգի լիգրոինի կայունացման կայանքից դուրս եկող գազի թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է С1-С5 ածխաջրածիններ՝ հիմնականում մեթան ու էթան։)
	Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C1-2-rich; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of distillate tail gas, straight-run naphtha, catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1through C5, predominantly methane and ethane)
	68478-33-1
	1В***

	258
	Հիդրոծծմբազերծիչի հետ միավորված՝ թորզտման աշտարակի և կատալիտիկ կրեկինգի, կատալիտիկ ռիֆորմինգի կայանքից դուրս եկող գազեր (նավթային)․ նավթային գազ (ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում, որն ստացվել է թթվային խառնուկների հեռացման համար վերամշակված՝ կատալիտիկ կրեկինգի, կատալիտիկ ռիֆորմինգի և հիդրոծծմբազերծման գործընթացների արգասիքների թորման արդյունքում։ Առավելապես պարունակում է С1-С5 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and hydrodesulfurizer combined fractionater; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation of products from catalytic cracking, catalytic reforming and hydrodesulfurizing processes treated to remove acidic impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having cabon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68478-24-0
	1В***

	259
	Հիդրոծծմբազերծված ուղղաթորման լիգրոինի զատիչից դուրս եկող գազեր (նավթային)․ նավթաթորման գործարանի գազ (ուղղաթորման լիգրոինի հիդրոծծմբազերծման ընթացքում ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է ջրածին և հագեցած ալիֆատիկ С1-С6 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized straight-run naphtha separator; Refinery gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6)
	68478-30-8
	1В***

	260
	Կատալիտիկ ռիֆորմինգի լիգրոինի զատիչից դուրս եկող գազեր (նավթային)․ նավթաթորման գործարանի գազ (ուղղաթորման լիգրոինի կատալիտիկ ռիֆորմինգի ընթացքում ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է ջրածին և առավելապես С1-С6 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha separator; Refinery gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from the catalytic reforming of straight run naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6)
	68478-27-3
	1В***

	261
	Կրեկինգ-թորվածքի ջրամաքրման կայանքի զատիչից դուրս եկող գազեր (նավթային)․ նավթաթորման գործարանի գազ (կատալիզատորի առկայությամբ ջրածնով կրեկինգի թորվածքների մշակման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում․ Պարունակում է ջրածին և հագեցած ալիֆատիկ ածխաջրածիններ՝ առավելապես С1-С5։)
	Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater separator; Refinery gas (A complex combination of hydrocarbons obtained by treating cracked distillates with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68478-29-5
	1В***

	262
	Կատալիտիկ կրեկինգի լիգրոինի կայունացման կլանիչից դուրս եկող գազեր (նավթային) նավթային գազ (կատալիտիկ կրեկինգի լիգրոինի կայունացման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է С1-С6։)
	Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha stabilization absorber; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from the stabilization of catalytic cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6)
	68478-22-8
	1В***

	263
	Ջերմային կրեկինգի ածխաջրածինների բազմաթորման, նավթի կոքսացման կայունացման աշտարակից դուրս եկող գազեր (նավթային)․ նավթային գազ (նավթի կոքսացման ընթացքում ջերմային կրեկինգի ածխաջրածինների՝ թորամասերի բաժանման կայունացման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է С1-С6 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), thermal cracked hydrocarbon fractionation stabilizer, petroleum coking; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of thermal cracked hydrocarbons from petroleum coking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6)
	68952-82-9
	1В***

	264
	Դուրս եկող գազեր (նավթային)՝ ջերմային կրեկինգի ենթարկված վակուումային մնացորդի․ նավթային գազ (վակուումային մնացորդի ջերմային կրեկինգի արդյունքում ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է С1-С5 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal cracker; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from the thermal cracking of vacuum residues. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68478-34-2
	1В***

	265
	Դուրս եկող գազ (նավթային), գազի կորզման արտադրամասի գազ․ գազ նավթային (տարբեր ածխաջրածնային հոսքերի արգասիքների թորման արդյունքում ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է С1-С5 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), gas recovery plant; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons from the distillation of products from miscellaneous hydrocarbon streams. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68308-04-3
	1В***

	266
	Դուրս եկող գազ (նավթային)՝ ծծմբաջրածին չպարունակող՝ վակուումային դիզելային վառելիքի հիդրոծծմբազերծման․ գազ նավթային (ածխաջրածինների կոմպլեքս միացություն, որն ստացվել է այն վակուումային դիզելային վառելիքի կատալիտիկ հիդրոծծմբազերծման ժամանակ, որից ամինային մաքրման միջոցով կորզվել է ծծմբաջրածին։ Հիմնականում պարունակում է С1-С6 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), vacuum gas oil hydrodesulfurizer, hydrogen sulfide-free; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from catalytic hydrodesulfurization of vacuum gas oil and from which hydrogen sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6)
	68308-12-3
	1В***





	Համարը՝ ը/կ
	Ռուսերեն անվանումը
	Անգլերեն անվանումը
	CAS համարը
	Ծանոթագրություն (վտանգավորության ենթադաս)

	267
	Դուրս եկող գազ (նավթային), ռեկտիֆիկացման աշտարակի հիդրոծծմբազրկված թորվածք և հիդրոծծմբազրկված լիգրոին, առանց թթվի․ նավթային գազ (հիդրոծծմբազրկված լիգրոինի և ածխաջրածնային թորվածքների չափազատումից ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում, որը մշակվել է թթվային խառնուկները կորզելու նպատակով։ Հիմնականում պարունակում է С1-С5 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized distillate and hydrodesulfurized naphtha fractionator, acid-free; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of hydrodesulfurized naphtha and distillate hydrocarbon streams and treated to remove acidic impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68308-06-5
	1В***

	268
	Դուրս եկող գազ (նավթային), կատալիտիկ կրեկինգի թորվածք և կատալիտիկ կրեկինգի լիգրոինի աբսորբված թորամաս․ գազ նավթային (թորվածքների և լիգրոինի կատալիտիկ կրեկինգի արգասիքների թորումից ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Առավելապես պարունակում է С1-С4 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and catalytic cracked naphtha fractionation absorber; Petroleum gas (The complex combination of hydrocarbons from the distillation of the products from catalytic cracked distillates and catalytic cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C4)
	68307-98-2
	1В***

	269
	Դուրս եկող գազ (նավթային), պրոպան-պրոպիլենի ալկիլացման հումքի դիէթանացում, գազ նավթային (պրոպանի հետ պրոպիլենի ռեակցիայի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է առավելապես С1-С4 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), propane-propylene alkylation feed prep deethanizer; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of the reaction products of propane with propylene. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4)
	68308-11-2
	1В***

	270
	Դուրս եկող գազ (նավթային), դիզելային վառելիքի կատալիտիկ կրեկինգի աբսորբերից․ գազ նավթային (դիզելային վառելիքի կատալիտիկ կրեկինգի արգասիքների թորումից ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է С1-С5 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), gas oil catalytic cracking absorber; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of products from the catalytic cracking of gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68308-03-2
	1В***

	271
	Դուրս եկող գազ (նավթային), կրեկինգի թորվածքի ջրամաքրման հատվածամասից․ գազ նավթային (թերմային կրեկինգի թորվածքների կատալիտիկ հիդրացման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է առավելապես С1-С6 հագեցած ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater stripper; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained by treating thermal cracked distillates with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6)
	68308-01-0
	1В***

	272
	Դուրս եկող գազ (նավթային), ուղղաթորված լիգրոինի հիդրոդեսուլֆուրիզատորից․ նավթաթորման գործարանի գազ․ (ուղղաթորված լիգրոինի հիդրոծծմբազրկման ժամանակ ստացված կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է ջրածին և հիմնականում С1-С5 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), straight-run naphtha hydrodesulfurizer; Refinery gas (A complex combination obtained from the hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68952-80-7
	1В***

	273
	Դուրս եկող գազ (նավթային), ուղղաթորված թորվածքի հիդրոծծմբազրկումից, առանց ծծմբաջրածնի․ գազ նավթային (ամինային մաքրման արդյունքում ծծմբաջրածին չպարունակող՝ ուղղաթորված թորվածքների կատալիտիկ հիդրոծծմբազրկման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է С1-С4 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), straight-run distillate hydrodesulfurizer, hydrogen sulfide-free; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from catalytic hydrodesulfurization of straight run distillates and from which hydrogen sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4)
	68308-10-1
	1В***

	274
	Դուրս եկող գազ (նավթային), վակուումային հիդրոծծմբազրկված դիզելային վառելիքի շոգեմշակման, առանց ծծմբաջրածնի․ գազ նավթային (ամինային մաքրման միջոցով ծծմբաջրածինը կորզած վակուումային դիզելային վառելիքի կատալիտիկ հիդրոծծմբազրկման կայունացումից ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է С1-С6 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized vacuum gas oil stripper, hydrogen sulfide-free; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from stripping stabilization of catalytic hydrodesulfurized vacuum gas oil and from which hydrogen sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6)
	68308-07-6
	1В***

	275
	Դուրս եկող գազ (նավթային), իզոմերացված լիգրոինի կրկնաթորված կայունացուցիչից․ գազ նավթային (իզոմերացված լիգրոինի թորամասերի բաժանման արգասիքների կայունացումից ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է С1-С4 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), isomerized naphtha fractionation stabilizer; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization products from isomerized naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4)
	68308-08-7
	1В***

	276
	Դուրս եկող գազ (նավթային), թեթև ուղղաթորման լիգրոինի կայունացուցիչի, առանց ծծմբաջրածնի գազ նավթային (կայունացած թեթև ուղղաթորման լիգրոինի, որից ծծմբաջրածինը կորզվել է ամինային մաքրումով, չափազատման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է С1-С5 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), light straight-run naphtha stabilizer, hydrogen sulfide-free; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation stabilization of light straight run naphtha and from which hydrogen sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68308-09-8
	1В***

	277
	Դուրս եկող գազ (նավթային), կատալիտիկ պոլիմերացված լիգրոինի ֆրակցիոն կայունացում․ գազ նավթային (պոլիմերացված լիգրոինի կայունացման արգասիքների ռեկտիֆիկացումից ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է С1-С4 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), catalytic polymn. naphtha fractionation stabilizer; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons from the fractionation stabilization products from polymerization of naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C4)
	68307-99-3
	1В***

	278
	Դուրս եկող գազ (նավթային), կատալիտիկ ռիֆորմինգի լիգրոինի կայունացված թորամաս, որը չի պարունակում ծծմբաջրածին․ գազ նավթային (ամինային մաքրման միջոցով ածխաջրածինի կորզումով կատալիտիկ ռիֆորմինգի լիգրոինի ֆրակցիոն կայունացման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է С1-С4 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilizer, hydrogen sulfide-free; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation stabilization of catalytic reformed naphtha and from which hydrogen sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4)
	68308-00-9
	1В***

	279
	Դուրս եկող գազ (նավթային), դիէթանացման աշտարակի գազի կորզման արտադրամասի․ գազ նավթային (տարբեր ածխաջրածնային հոսքերի արգասիքների թորումից ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է С1-С4 ածխաջրածիններ։)
	Tail gas (petroleum), gas recovery plant deethanizer; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons from the distillation of products from miscellaneous hydrocarbon streams. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4)
	68308-05-4
	1В***

	280
	Կուպր․ քարածխային ձյութ, բարձրջերմաստիճանային․ կուպր (բարձր ջերմաստիճանում քարածխային խեժի թորման մնացորդներ։ Սև պինդ նյութ՝ 30 °С-ից միչև 180 °С (86 °F մինչև 356 °F) փափկեցման ջերմաստիճանով)։ Բաղկացած է առավելապես երեք և ավելի կոնդենսացված բենզոլային օղակներով արոմատիկ ածխաջրածիններից։
	Pitch, coal tar, high-temp. (The residue from the distillation of high temperature coal tar. A black solid with an approximate softening point from 30 °C to 180 °C (86 °F to 356 °F). Composed primarily of a complex mixture of three or more membered condensed ring aromatic hydrocarbons)
	65996-93-2
	1В

	281
	Պիրիդին, ալկիլային ածանցյալներ, հում ձյութի հիմքեր (քարածխային խեժի թորման ժամանակ ստացվող պոլիալկիլային պիրիդինների կոմպլեքս զուգակցում կամ եռման բարձր ջերմաստիճանով թորվածքներ, մոտ 150 °С (302 °F)-ից բարձր ամոնիումի ռեակցիաներ՝ ացետալդեհիդի, ֆորմալդեհիդի և պարաֆորմալդեհիդի հետ)
	Pyridine, alkyl derivs.; Crude Tar Bases (The complex combination of polyalkylated pyridines derived from coal tar distillation or as high-boiling distillates approximately above 150 °C (302 °F) from the reaction of ammonia with acetaldehyde, formaldehyde or paraformaldehyde)
	68391-11-7
	1В*

	282
	Բնական գազ (նավթային), հեղուկ հումքի խառնուրդ, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (գազի վերաշրջանառության արտադրամասում սառեցում կամ աբսորբում պրոցեսների միջոցով բնական գազից որպես հեղուկ առանձնացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում բաղկացած հագեցած ալիֆատիկ С2-С8 ածխաջրածիններից։)
	Natural gas (petroleum), raw liq. mix; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons separated as a liquid from natural gas in a gas recycling plant by processes such as refrigeration or absorption. It consists mainly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 through C8)
	64741-48-6
	1В*

	283
	Պրոպիլենօքսիդ
	Propylene oxide
	75-56-9
	1В

	284
	Սոլվենտ-լիգրոին (նավթային)․ թեթև արոմատիկ․ լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (արոմատիկ հոսքերի թորումից ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 135 °C-ից 210 °С (275 °F-ից 410 °F) միջակայքում եռացող С8-10 արոմատիկ ածխաջրածիններ։)
	Solvent naphtha (petroleum), light arom.; Low boiling point naphtha – unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained from distillation of aromatic streams. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 135 °C to 210 °C (275 °F to 410 °F))
	64742-95-6
	1В*

	285
	Սթոդդարդի լուծիչ․ լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (մոտավորապես 148,8 °C-ից 204,4 °С (300 °F-ից 400 °F) միջակայքում եռացող դառը կամ տհաճ հոտ չունեցող նավթի անգույն մաքրած թորվածք)։
	Stoddard solvent; Low boiling point naphtha unspecified (A colourless, refined petroleum distillate that is free from rancid or objectionable odours and that boils in a range of approximately 148,8 °C to 204,4 °C (300 °F to 400 °F))
	8052-41-3
	1В*

	286
	Զտված նավթամթերք, շոգիով կրեկինգի С4 թորամաս՝ կորզված ամոնիումի պղնձային ացետատի միջոցով, С3-5 և С3-5 չհագեցած առանց բուտադիեն, նավթային գազ
	Raffinates (petroleum), steam-cracked C4 fraction cuprous ammonium acetate extn., C3-5 and C3-5 unsatd., butadiene-free; Petroleum gas
	97722-19-5
	1В***

	287
	Զտված նավթամթերք, ռիֆորմիգի ենթարկված, Լուրգի կայանքով առանձնացված, լիգրոին ցածրաեռ մոդիֆիկացված (ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում, որոնք ստացվել են որպես Լուրգի կայանքով առանձնացումից զտված նավթամթերք։ Հիմնականում պարունակում է ոչ արոմատիկ С6-С8 ածխաջրածիններ՝ արոմատիկ ածխաջրածինների չնչին խառնուկով։)
	Raffinates (petroleum), reformer, Lurgi unit-sepd.; Low boiling point modified naphtha (The complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a Lurgi separation unit. It consists predominantly of non-aromatic hydrocarbons with various small amounts of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C8)
	68425-35-4
	1В*

	288
	Զտված նավթամթերք, կատալիտիկ ռեֆորմինգի էթիլենգլիկոլի լուծույթի հանդիպակաց հոսքի լուծամզվածքներ․ լիգրոին ցածրաեռ մոդիֆիկացված  (կատալիտիկ ռեֆորմինգի հոսքում UDEX լուծամզման պրոցեսից որպես զտված նավթամթերք ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է հագեցած С6-С9 ածխաջրածիններ։)
	Raffinates (petroleum), catalytic reformer ethylene glycol-water countercurrent exts.; Low boiling point modified naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from the UDEX extraction process on the catalytic reformer stream. It consists of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C9)
	68410-71-9
	1В*

	289
	Խեժի յուղեր, գորշ ածխային, թեթև նավթ (մոտավորապես 80 °C մինչև 250 °С-ի (176 °F մինչև 482 °F) միջակայքում եռացող՝ գորշ ածխային ձյութից թորվածք։ Հիմնականում բաղկացած է ալիֆատիկ և արոմատիկ ածխաջրածիններից և միահիմք ֆենոլներից։)
	Tar oils, brown-coal; Light Oil (The distillate from lignite tar boiling in the range of approximately 80 °C to 250 °C (176 °F to 482 °F). Composed primarily of aliphatic and aromatic hydrocarbons and monobasic phenols)
	94114-40-6
	1В*

	290
	Խեժի յուղեր, ածխային, ֆենոլային յուղ (բարձրաստիճան քարածխային խեժից թորվածք, որն ունի թորման մոտավորապես 130 °C մինչև 250 °C-ի (266 °F մինչև 410 °F) միջակայք։ Հիմնականում բաղկացած է նավթալինից, ալկիլնավթալիններից, ֆենոլային միացություններից և արոմատիկ ազոտային հիմքերից։)
	Tar oils, coal; Carbolic Oil (The distillate from high temperature coal tar having an approximate distillation range of 130 °C to 250 °C (266 °F to 410 °F). Composed primarily of naphthalene, alkylnaphthalenes, phenolic compounds, and aromatic nitrogen bases)
	65996-82-9
	1В*

	291
	Կադմիումի սուլֆատ
	Cadmium sulphate
	10124-36-4
	1В

	292
	Լիգրոին (նավթային), ծանր հիդրոծծմբազրկված․ լիգրոին ցածրաեռ ջրամաքրված (կատալիտիկ հիդրոծծմբազրկման պրոցեսի արդյունքում ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 90 °C-ից 230°С (194 °F-ից 446 °F) միջակայքում եռացող С7-С12 ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), hydrodesulphurized heavy; Low boiling point hydrogen treated naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic hydrodesulfurization process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90 °C to 230 °C (194 °F to 446 °F))
	64742-82-1
	1В*

	293
	Լիգրոին (նավթային), թեթև ջրամաքրված, լիգրոին ցածրաեռ, ջրամաքրված (նավթային թորամասի կատալիտիկ ջրածնավորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես -20 °C-ից 190 °С-ի (-4 °F-ից 374 °F) միջակայքում եռացող С4-С11 ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), hydrotreated light; Low boiling point hydrogen treated naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C11 and boiling in the range of approximately minus 20 °C to 190 °C (minus 4 °F to 374 °F))
	64742-49-0
	1В*

	294
	Լիգրոին (նավթային), թեթև հիդրոծծմբազրկված․ լիգրոին ցածրաեռ ջրամաքրված (կատալիտիկ հիդրոծծմբազրկման պրոցեսի արյունքում ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես -20 °C-ից 190 °С-ի (-4 °F-ից 374 °F) միջակայքում եռացող С4-С11 ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized light; Low boiling point hydrogen treated naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic hydrodesulfurization process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C11 and boiling in the range of approximately minus 20 °C to 190 °C (minus 4 °F to 374 °F))
	64742-73-0
	1В*

	295
	Լիգրոին (նավթային), թեթև ջերմային կրեկինգի, լիգրոին ցածրաեռ ջերմային կրեկինգի (նավթի ծանր թորամասերի բարձր ջերմաստիճանային կրեկինգի արդյունքի՝ նավթային թորվածքի հոտազերծող ծծմբային մաքրման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 20 °C-ից 100 °С (68 °F-ից 212 °F) միջակայքում եռացող արոմատիկ, օլեֆինային և հագեցած ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), light thermal cracked, sweetened; Low boiling point thermally cracked naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum distillate from the high temperature thermal cracking of heavy oil fractions to a sweetening process to convert mercaptans. It consists predominantly of aromatics, olefins and saturated hydrocarbons boiling in the range of approximately 20 °C to 100 °C (68 °F to 212 °F))
	92045-65-3
	1В*

	296
	Լիգրոին (նավթային), ծանր ջրամաքրված, լիգրոին ցածրաեռ ջրամաքրված (նավթային թորամասի կատալիտիկ ջրածնավորման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 65 °C-ից 230°С-ի (149 °F-ից 446 °F) միջակայքում եռացող С6-С13 ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy; Low boiling point hydrogen treated naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C13 and boiling in the range of approximately 65 °C to 230 °C (149 °F to 446 °F)
	64742-48-9
	1В*

	297
	Լիգրոին (նավթային), թեթև ջերմային կրեկինգի, լիգրոին ցածրաեռ ջերմային կրեկինգի (ջերմային կրեկինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 10 °C-ից 130 °С -ի (14 °F-ից 266 °F) միջակայքում եռացող С4-С8 չհագեցած ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), light thermal cracked; Low boiling point thermally cracked naphtha (A complex combination of hydrocarbons from distillation of products from a thermal cracking process. It consists predominantly of unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C8 and boiling in the range of approximately minus 10 °C to 130 °C (14 °F to 266 °F))
	64741-74-8
	1В*

	298
	Լիգրոին (նավթային), ծանր ջերմային կրեկինգի, լիգրոին ցածրաեռ ջերմային կրեկինգի (ջերմային կրեկինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 65 °C-ից 220°С-ի (148 °F-ից 428 °F) միջակայքում եռացող С6-С12 ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), heavy thermal cracked; Low boiling point thermally cracked naphtha (A complex combination of hydrocarbons from distillation of the products from a thermal cracking process. It consists predominantly of unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C12 and boiling in the range of approximately 65 °C to 220 °C (148 °F to 428 °F))
	64741-83-9
	1В*

	299
	Լիգրոին (նավթային), թեթև ջերմային կրեկինգի ջրամաքրված, լիգրոին ցածրաեռ ջրամաքրված (էթիլենի արտադրության ջերմային կրեկինգի արգասիքների բաժանման և հետագա հիդրացման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 50 °C-ից 200°С (122 °F-ից 392 °F) միջակայքում եռացող հագեցած և չհագեցած պարաֆիններ, ցիկլիկ պարաֆիններ և ցիկլիկ արոմատիկ С4-С10 ածխաջրածիններ)։ Բենզոլային ածխաջրածինների պարունակությունը կարող է տատանվել մինչև 30%՝ ըստ զանգվածի, ինչպես նաև հնարավոր է ծծմբի և թթվածին պարունակող միացությունների ոչ մեծ քանակների ներկայությունը։)
	Naphtha (petroleum), light steam-cracked, hydrogenated; Low boiling point hydrogen treated naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced from the separation and subsequent hydrogenation of the products of a steam-cracking process to produce ethylene. It consists predominantly of saturated and unsaturated paraffins, cyclic paraffins and cyclic aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C10 and boiling in the range of approximately 50 °C to 200 °C (122 °F to 392 °F). The proportion of benzene hydrocarbons may vary up to 30 wt. % and the stream may also contain small amounts of sulfur and oxygenated compounds)
	93165-55-0
	1В*

	300
	Լիգրոին (նավթային), թեթև հիդրոծծմբազրկված, արոմատազերծված, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (հիդրոծծմբազերծված և արոմատազերծված թեթև նավթային թորամասի թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 90 °C-ից 100 °С-ի (194 °F-ից 212 °F) միջակայքում եռացող պարաֆիններ և ցիկլոպարաֆիններ С7)։
	Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized light, dearomatized; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of hydrodesulfurized and dearomatized light petroleum fractions. It consists predominantly of C7 paraffins and cycloparaffins boiling in a range of approximately 90 °C to 100 °C (194 °F to 212 °F))
	92045-53-9
	1В*

	301
	Լիգրոին (նավթային), հիդրոծծմբազրկված լայն, կայանքներ կոքսացման համար, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (կոքսացման կայանքի գիդրոծծմբազրկված թորվածքի չափազատման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 23 °C-ից 196°С-ի (73 °F-ից 385 °F) միջակայքում եռացող С5-С11 ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), hydrodesulfurised full-range coker; Low boiling point naphtha - unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation from hydrodesulfurised coker distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 to C11 and boiling in the range of approximately 23 °C to 196 °C (73 °F to 385 °F))
	101316-76-1
	1В*

	302
	Լիգրոին (նավթային), հիդրոծծմբազրկված լայն․ լիգրոին ցածրաեռ ջրամաքրված (կատալիտիկ հիդրոծծմբազրկման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 30 °C-ից 250 °С-ի (86 °F-ից 482 °F) միջակայքում եռացող С4-С11 ածխաջրածիններ։)
	Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized full-range; Low boiling point hydrogen treated naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic hydrodesulfurization process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C11 and boiling in the range of approximately 30 °C to 250 °C (86 °F to 482 °F))
	92045-52-8
	1В*

	303
	Լիգրոին (նավթային), թեթև շոգիով կրեկինգի ջրամաքրված, լիգրոին ցածրաեռ ջրամաքրված (պիրոլիզի պրոցեսի նավթային թորամասի կատալիտիկ ջրածնավորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 35 °C-ից 190 °С-ի (95 °F-ից 374 °F) միջակայքում եռացող С5-С11 չհագեցած ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), hydrotreated light steam-cracked; Low boiling point hydrogen treated naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction, derived from a pyrolysis process, with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C11 and boiling in the range of approximately 35 °C to 190 °C (95 °F to 374 °F))
	92045-57-3
	1В*

	304
	Լիգրոին (նավթային), իզոմերացված, С6-թորամաս, լիգրոին ցածրաեռ մոդիֆիկացված (կատալիտիկ իզոմերացված գազայուղի թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 60 °C-ից 66°С-ի (140 °F-ից 151 °F) միջակայքում եռացող հեքսանի իզոմերներ)։
	Naphtha (petroleum), isomerization, C6-fraction; Low boiling point modified naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of a gasoline which has been catalytically isomerized. It consists predominantly of hexane isomers boiling in the range of approximately 60 °C to 66 °C (140 °F to 151 °F))
	92045-58-4
	1В*

	305
	Լիգրոին (նավթային), կատալիտիկ պարաֆինազերծված, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (նավթային թորամասի պարաֆինազերծման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 35 °C-ից 230 °С-ի (95 °F-ից 446 °F) միջակայքում եռացող С5-С12 ածխաջրածիններ։)
	Naphtha (petroleum), catalytic dewaxed; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained from the catalytic dewaxing of a petroleum fraction. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C12 and boiling in the range of approximately 35 °C to 230 °C (95 °F to 446 °F))
	64742-66-1
	1В*

	306
	Լիգրոին (նավթային), կատալիտիկ ռիֆորմինգի թեթև թորամաս, արոմատիկ միացություններ չպարունակող․ լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (կատալիտիկ ռիֆորմինգի թեթև լիգրոինի սելեկտիվ աբսորբման պրոցեսում արոմատիկ միացություններ կորզելուց հետո մնացած ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 66 °C-ից 121°С-ի (151 °F-ից 250 °F) միջակայքում եռացող պարաֆինային և ցիկլիկ С5-С8 ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), catalytic reformed light, arom.-free fraction; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons remaining after removal of aromatic compounds from catalytic reformed light naphtha in a selective absorption process. It consists predominantly of paraffinic and cyclic compounds having carbon numbers predominantly in the range of C5 to C8 and boiling in the range of approximately 66 °C to 121 °C (151 °F to 250 °F))
	85116-59-2
	1В*

	307
	Լիգրոին (նավթային), կատալիտիկ ռիֆորմինգի․ լիգրոին ցածրաեռ կատալիտիկ ռիֆորմինգի (կատալիտիկ ռիֆորմինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 30 °C-ից 220°С-ի (90 °F-ից 430 °F) միջակայքում եռացող С4-С12 ածխաջրածիններ)։ Արոմատիկ և ճյուղավորված շղթայով ածխաջրածինների հարաբերական բարձր պարունակությամբ արգասիք, կարող է պարունակել 10% և ավելի բենզոլ՝ ըստ ծավալի)։ 
	Naphtha (petroleum), catalytic reformed; Low boiling point cat-reformed naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic reforming process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C12 and boiling in the range of approximately 30 °C to 220 °C (90 °F to 430 °F). It contains a relatively large proportion of aromatic and branched chain hydrocarbons. This stream may contain 10 vol. % or more benzene)
	68955-35-1
	1В*

	308
	Լիգրոին (նավթային), թեթև, բարձր ջերմաստիճանում հասունացված, շոգիով կրեկինգի․ լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (բարձր ջերմաստիճանում հասունացման պրոցեսում կորզումից հետո շոգիով կրեկինգի լիգրոինը թորամասերի բաժանելիս ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 0 °C-ից 80 °С-ի (32 °F-ից 176 °F) միջակայքում եռացող С4-С6 ածխաջրածիններ։)
	Naphtha (petroleum), light heat-soaked, steam-cracked; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of steam cracked naphtha after recovery from a heat soaking process. It consists predominantly of hydrocarbons having a carbon number predominantly in the range of C4 through C6 and boiling in the range of approximately 0 °C to 80 °C (32 °F to 176 °F))
	92201-97-3
	1В*

	309
	Լիգրոին (նավթային), թեթև կատալիտիկ կրեկինգի, լիգրոին ցածրաեռ կատալիտիկ կրեկինգի (կատալիտիկ կրեկինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է С4-С11 ածխաջրածիններ և եռում է մոտավորապես -20 °C-ից 190 °С-ի (-4 °F-ից 374 °F) միջակայքում։ Պարունակում է համեմատական ոչ մեծ քանակի չհագեցած ածխաջրածիններ։)
	Naphtha (petroleum), light catalytic cracked; Low boiling point cat-cracked naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C11 and boiling in the range of approximately minus 20 °C to 190 °C (minus 4 °F to 374 °F). It contains a relatively large proportion of unsaturated hydrocarbons)
	64741-55-5
	1В*

	310
	Լիգրոին (նավթային), թեթև կատալիտիկ ռիֆորմինգի, արոմատազերծված․ լիգրոին ցածրաեռ կատալիտիկ ռիֆորմինգի (կատալիտիկ ռիֆորմինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է С5-С8 ածխաջրածիններ և եռում է մոտավորապես 35 °C-ից 120 °С-ի (95 °F-ից 248°F) միջակայքում։ Պարունակում է զգալի մաս ոչ արոմատիկ, ճյուղավորված շղթայով ածխաջրածիններ։)
	Naphtha (petroleum), light catalytic reformed, arom.-free; Low boiling point cat-reformed naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained from distillation of products from a catalytic reforming process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C8 and boiling in the range of approximately 35 °C to 120 °C (95 °F to 248 °F). It contains a relatively large proportion of branched chain hydrocarbons with the aromatic components removed)
	68513-03-1
	1В*

	311
	Լիգրոին (նավթային), թեթև կատալիտիկ ռիֆորմինգի․ լիգրոին ցածրաեռ կատալիտիկ ռիֆորմինգի (կատալիտիկ ռիֆորմինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է С5-С11 ածխաջրածիններ և եռում է մոտավորապես -35 °C-ից 190 °С-ի (95 °F-ից 374 °F) միջակայքում։ Պարունակում է զգալի մաս արոմատիկ և ճյուղավորված շղթայով ածխաջրածիններ՝ ըստ ծավալի 10% և ավելի բենզոլի պարունակությամբ։)
	Naphtha (petroleum), light catalytic reformed; Low boiling point cat-reformed naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced from the distillation of products from a catalytic reforming process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C11 and boiling in the range of approximately 35 °C to 190 °C (95 °F to 374 °F). It contains a relatively large proportion of aromatic and branched chain hydrocarbons. This stream may contain 10 vol. % or more benzene)
	64741-63-5
	1В*

	312
	Լիգրոին (նավթային), թեթև ուղղաթորման, լիգրոին ցածրաեռ (հում նավթի թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է С4-С10 ալիֆատիկ ածխաջրածիններ և եռում է մոտավորապես -20 °C-ից 180 °С-ի (-4 °F-ից 356 °F) միջակայքում)։
	Naphtha (petroleum), light straight-run; Low boiling point naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of crude oil. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C10 and boiling in the range of approximately minus 20 °C to 180°C (minus 4 °F to 356 °F))
	64741-46-4
	1В*

	313
	Լիգրոին (նավթային), թեթև շոգիով կրեկինգի արոմատիկ, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (շոգիով կրեկինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է С7-С9 ածխաջրածիններ և եռում է մոտավորապես 110 °C-ից 165°С-ի (230 °F-ից 329 °F) միջակայքում)։
	Naphtha (petroleum), light steam-cracked arom.; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from a steam-cracking process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C9 and boiling in the range of approximately 110 °C to 165 °C (230 °F to 329 °F))
	68527-23-1
	1В*

	314
	Լիգրոին (նավթային), հիդրոծծմբազրկված թեթև, ջերմային կրեկինգի, լիգրոին ցածրաեռ ջրամաքրված (ջերմային կրեկինգի հիդրոծծմբազերծված արգասիքի մասնական թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է С5-С11 ածխաջրածիններ և եռում է մոտավորապես 23 °C-ից 195 °С-ի (73 °F-ից 383 °F) միջակայքում։
	Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized thermal cracked light; Low boiling point hydrogen treated naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation of hydrodesulfurized thermal cracker distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 to C11 and boiling in the range of approximately 23 °C to 195 °C (73 °F to 383 °F))
	85116-60-5
	1В*

	315
	Լիգրոին (նավթային), թեթև շոգիով կրեկինգի, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (ջրով կրեկինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է С4-С10 հագեցած ածխաջրածիններ և եռում է մոտավորապես -20 °C-ից 180 °С-ի (-4 °F-ից 356 °F) միջակայքում)։
	Naphtha (petroleum), light hydrocracked; Low boiling naphtha unspecified (A complex combination of hydrocarbons from distillation of the products from a hydrocracking process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C10, and boiling in the range of approximately minus 20 °C to 180 °C (minus 4 °F to 356 °F))
	64741-69-1
	1В*

	316
	Լիգրոին (նավթային), թեթև ջրամաքրված, ցիկլոալկաններ պարունակող, լիգրոին ցածրաեռ ջրամաքրված (նավթային թորամասի թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես -20 °C-ից 190 °С-ի (-4 °F-ից 374 °F) միջակայքում եռացող ալկաններ և ցիկլոալկաններ)։
	Naphtha (petroleum), hydrotreated light, cycloalkane-contg.; Low boiling point hydrogen treated naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of a petroleum fraction. It consists predominantly of alkanes and cycloalkanes boiling in the range of approximately minus 20 °C to 190 °C (minus 4 °F to 374 °F))
	85116-61-6
	1В*

	317
	Լիգրոին (նավթային), թեթև շոգիով կրեկինգի դեբենզոլային, ջերմային մշակված, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (շոգիով կրեկինգի դեբենզոլային թեթև նավթային լիգրոինի մշակման և թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 95 °C-ից 200°С-ի (203 °F-ից 392 °F) միջակայքում եռացող С7-С12 ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), light steam-cracked, debenzenized, thermally treated; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment and distillation of debenzenized light steam-cracked petroleum naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 95 °C to 200 °C (203 °F to 392 °F))
	98219-46-6
	1В*

	318
	Լիգրոին (նավթային), թեթև շոգիով կրեկինգի դեբենզոլային, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (շոգիով կրեկինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 80 °C-ից 218°С-ի (176 °F-ից 424 °F) միջակայքում եռացող С4-С12 ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), light steam-cracked, debenzenized; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from a steam-cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C12 and boiling in the range of approximately 80 °C to 218 °C (176 °F to 424 °F))
	68527-26-4
	1В*

	319
	Լիգրոին (նավթային), թեթև կատալիտիկ կրեկինգի ծծմբազերծված, լիգրոին ցածրաեռ կատալիտիկ կրեկինգի (կատալիտիկ կրեկինգի լիգրոինի՝ մերկապտանների և թթվային խառնուկների կորզման նպատակով հոտազերծող ծծմբային մաքրման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 35 °C-ից 210°С-ի (95 °F-ից 410 °F) միջակայքում եռացող ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), light catalytic cracked sweetened; Low boiling point cat-cracked naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting naphtha from a catalytic cracking process to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of hydrocarbons boiling in a range of approximately 35 °C to 210 °C (95 °F to 410 °F))
	92045-59-5
	1В*

	320
	Լիգրոին (նավթային), թեթև ծծմբազերծված, լիգրոին ցածրաեռ չորոշված (նավթային թորվածքի՝ մերկապտանների կամ թթվային խառնուկների կորզման նպատակով հոտազերծող ծծմբային մաքրման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես -20 °C-ից 100 °С-ի (-4 °F-ից 212 °F) միջակայքում եռացող С3-С6 հագեցած և չհագեցած ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), light, sweetened; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C6 and boiling in the range of approximately minus 20 °C to 100 °C (minus 4 °F to 212 °F)
	68783-66-4
	1В*

	321
	Լիգրոին (նավթային), թեթև շոգիով կրեկինգի, ջերմային մշակված, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (շոգիով կրեկինգի թեթև նավթային լիգրոինի մշակման և թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 35 °C-ից 80°С-ի (95 °F-ից 176 °F) միջակայքում եռացող С5-С6 ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), light steam-cracked, thermally treated; Low boiling point naphtha – unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment and distillation of light steam-cracked petroleum naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C6 and boiling in the range of approximately 35 °C to 80 °C (95 °F to 176 °F)
	98219-47-7
	1В*

	322
	Լիգրոին (նավթային), թեթև շոգիով կրեկինգի, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (շոգիով կրեկինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես -20 °C-ից 190 °С-ի (-4 °F-ից 374 °F) միջակայքում եռացող С4-С11 չհագեցած ածխաջրածիններ)։ Արգասիքը կարող է պարունակել ըստ ծավալի 10% և ավելի բենզոլ։
	Naphtha (petroleum), light steam-cracked; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of the products from a steam cracking process. It consists predominantly of unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C11 and boiling in the range of approximately minus 20 °C to 190 °C (minus 4 °F to 374 °F). This stream is likely to contain 10 vol. % or more benzene)
	64742-83-2
	1В*

	323
	Լիգրոին (նավթային), թեթև, С5-ի բարձր պարունակությամբ ծծմբազերծված, լիգրոին ցածրաեռ չորոշված (նավթային լիգրոինի՝ մերկապտանների կամ թթվային խառնուկների կորզման նպատակով հոտազերծման պրոցեսների արդյունքում ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 10 °C-ից 35°С-ի (14 °F-ից 95 °F) միջակայքում եռացող С4-С5 ածխաջրածիններ՝ С5-ի բարձր պարունակությամբ)։
	Naphtha (petroleum), light, C5-rich, sweetened; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum naphtha to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C5, predominantly C5, and boiling in the range of approximately minus 10 °C to 35 °C (14 °F to 95 °F))
	92045-60-8
	1В*

	324
	Լիգրոին (նավթային), թեթև, ալկիլացված, լիգրոին ցածրաեռ՝ մոդիֆիկացված (հիմնականում С3-С5 մոնոօլեֆինային ածխաջրածինների հետ իզոբութանի ռեակցիայի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 90 °C-ից 160°С-ի (194 °F-ից 320 °F) միջակայքում եռացող С7-С10 հագեցած ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), light alkylate; Low boiling point modified naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of the reaction products of isobutane with monoolefinic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C5. It consists of predominantly branched chain saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C10 and boiling in the range of approximately 90 °C to 160 °C (194 °F to 320 °F))
	64741-66-8
	1В*

	325
	Լիգրոին (նավթային), թեթև կատալիտիկ կրեկինգի թորվածք, լիգրոին ցածրաեռ կատալիտիկ կրեկինգի (կատալիտիկ կրեկինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է С1-С5 ածխաջրածիններ։)
	Naphtha (petroleum), catalytic cracked light distd.; Low boiling point cat-cracked naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5)
	68783-09-5
	1В*

	326
	Լիգրոին (նավթային), չծծմբազերծված․ լիգրոին ցածրաեռ (մաքրման տարբեր պրոցեսներից լիգրոինի թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 0 °C-ից 230°С-ի (25 °F-ից 446 °F) միջակայքում եռացող С5-С12 ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), unsweetened; Low boiling point naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced from the distillation of naphtha streams from various refinery processes. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C12 and boiling in the range of approximately 0 °C to 230 °C (25 °F to 446 °F))
	68783-12-0
	1В*

	327
	Լիգրոին (նավթային), ծծմբազերծված․ լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (մերկապտանների փոխակերպման կամ թթվային խառնուկների կորզման համար ծծմբազերծման պրոցեսին հում նավթը ենթարկելու միջոցով ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 20 °C-ից 130°С-ի (68 °F-ից 266 °F) միջակայքում եռացող С5-С8 ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), sweetened light; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum naphtha to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C8 and boiling in the range of approximately 20 °C to 130 °C (68 °F to 266 °F))
	101795-01-1
	1В*

	328
	Լիգրոին (նավթային), ծծմբազերծված․ հում նավթ եռման ցածր կետով՝ չորոշված (մերկապտանների փոխակերպման կամ թթվային խառնուկների կորզման համար ծծմբազերծման պրոցեսին լիգրոինը ենթարկելու միջոցով ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 10 °C-ից 230 °С-ի (14 °F-ից 446 °F) միջակայքում եռացող С4-С12 ածխաջրածիններ։)
	Naphtha (petroleum), sweetened; Low boiling point naphtha - unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum naphtha to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C12 and boiling in the range of approximately minus 10 °C to 230 °C (14 °F to 446 °F))
	64741-87-3
	1В*

	329
	Լիգրոին (նավթային), մշակված կավով թեթև ուղղաթորման, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (առկա բևեռային բաղադրիչների հետքերի և խառնուկների կորզման համար սովորաբար զտման պրոցեսում թեթև ուղղաթորման լիգրոինի՝ բնական կամ մոդիֆիկացված կավով մշակման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 93 °C-ից 180 °С-ի (200 °F-ից 356 °F) միջակայքում եռացող С7-С10 ածխաջրածիններ։)
	Naphtha (petroleum), clay-treated light straight-run; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of light straight-run naphtha with a natural or modified clay, usually in a percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C10 and boiling in the range of approximately 93 °C to 180 °C (200 °F to 356 °F))
	68527-22-0
	1В*

	330
	Լիգրոին (նավթային), մշակված կավով ամբողջական ուղղաթորման, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (առկա բևեռային բաղադրիչների հետքերի և խառնուկների կորզման համար սովորաբար զտման պրոցեսում ամբողջական ուղղաթորման լիգրոինի՝ բնական կամ մոդիֆիկացված կավով մշակման արդյունքում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես -20 °C-ից 220°С (-4 °F-ից 429 °F) միջակայքում եռացող С4-С11 ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), clay-treated full-range straight-run; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of full-range straight-run naphtha with natural or modified clay, usually in a percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C11 and boiling in the range of approximately minus 20 °C to 220 °C (minus 4 °F to 429 °F))
	68527-21-9
	1В*

	331
	Լիգրոին (նավթային), մշակված թթվով, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (ծծմբական թթվով մշակման պրոցեսից որպես զտվածք ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 90 °C-ից 230 °С-ի (194 °F-ից 446 °F) միջակայքում եռացող С7-С12 ածխաջրածիններ։)
	Naphtha (petroleum), acid-treated; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a sulfuric acid treating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90 °C to 230 °C (194 °F to 446 °F))
	64742-15-0
	1В*

	332
	Լիգրոին (նավթային), իզոմերացված, լիգրոին ցածրաեռ մոդիֆիկացված (չճյուղավորված շղթայով պարաֆինային С4-С6 ածխաջրածինների կատալիտիկ իզոմերացման պրոցեսում ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է հագեցած ածխաջրածիններ, ինչպիսիք են՝ իզոբութանը, իզոպենտանը, 2,2-դիմեթիլբութանը, 2-մեթիլպենտանը և 3-մեթիլպենտանը։)
	Naphtha (petroleum), isomerization; Low boiling point modified naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained from catalytic isomerization of straight chain paraffinic C4 through C6 hydrocarbons. It consists predominantly of saturated hydrocarbons such as isobutane, isopentane, 2,2-dimethylbutane, 2-methylpentane, and 3-methylpentane)
	64741-70-4
	1В*

	333
	Լիգրոին (նավթային), ծանր, լուծիչով մաքրված․ լիգրոին ցածրաեռ մոդիֆիկացված (լուծիչով լուծամզման պրոցեսի արյունքում ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 90 °C-ից 230°С-ի (194 °F-ից 446 °F) միջակայքում եռացող С7-С12 ալիֆատիկ ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), solvent-refined heavy; Low boiling point modified naphtha; (A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90 °C to 230 °C (194 °F to 446 °F))
	64741-92-0
	1В*

	334
	Լիգրոին (նավթային), ուղղաթորման լայն, լիգրոին ցածրաեռ (հում նավթի թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես -20 °C-ից 220°С-ի (-4 °F-ից 428 °F) միջակայքում եռացող С4-С11 ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), full-range straight-run; Low boiling point naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C11 and boiling in the range of approximately minus 20 °C to 220 °C (minus 4 °F to 428 °F))
	64741-42-0
	1В*

	335
	Լիգրոին (նավթային), լայն, կոքսացման, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (հեղուկ կոքսացման կայանքի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 43 °C-ից 250 °С-ի (110 °F-ից -500 °F) միջակայքում եռացող С4-С15 ածխաջրածիններ։)
	Naphtha (petroleum), full-range coker; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a fluid coker. It consists predominantly of unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C15 and boiling in the range of approximately 43 °C to 250 °C (110 °F-500 °F))
	68513-02-0
	1В*

	336
	Լիգրոին (նավթային), ալկիլացված լայն, բութան պարունակող, լիգրոին ցածրաեռ՝ մոդիֆիկացված (С3-ից С5 քանակությամբ ածխածիններ պարունակող մոնոօլեֆինային ածխաջրածինների հետ իզոբութանի ռեակցիայի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է հիմնականում մոտավորապես 35 °C-ից 200 °С-ի (95 °F-ից 428 °F) միջակայքում եռացող ճյուղավորված շղթայով հագեցած С7-С12 ածխաջրածիններ՝ բութանի որոշ քանակով։)
	Naphtha (petroleum), full-range alkylate, butane-contg.; Low boiling point modified naphta (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the reaction products of isobutane with monoolefinic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C5. It consists of predominantly branched chain saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 with some butanes and boiling in the range of approximately 35 °C to 200 °C (95 °F to 428 °F))
	68527-27-5
	1В*

	337
	Լիգրոին (նավթային), ալկիլացված լայն, լիգրոին ցածրաեռ՝ մոդիֆիկացված (սովորաբար С3-ից С5 քանակությամբ ածխածիններ պարունակող մոնոօլեֆինային ածխաջրածինների հետ իզոբութանի ռեակցիայի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է հիմնականում մոտավորապես 90 °C-ից 220 °С-ի (194 °F-ից 428 °F) միջակայքում եռացող ճյուղավորված շղթայով հագեցած С7-С12 ածխաջրածիններ։)
	Naphtha (petroleum), full-range alkylate; Low boiling point modified naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of the reaction products of isobutane with monoolefinic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C5. It consists of predominantly branched chain saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90 °C to 220 °C (194 °F to 428 °F))
	64741-64-6
	1В*

	338
	Լիգրոին (նավթային), լայն ռիֆորմինգային․ լիգրոին ցածրաեռ ռիֆորմինգային (կատալիտիկ ռիֆորմինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 35 °C-ից 230 °С-ի (95 °F-ից 446 °F) միջակայքում եռացող С5-С12 ածխաջրածիններ։)
	Naphtha (petroleum), full-range reformed; Low boiling point cat-reformed naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the products from a catalytic reforming process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C12 and boiling in the range of approximately 35 °C to 230 °C (95 °F to 446 °F))
	68919-37-9
	1В*

	339
	Լիգրոին (նավթային), արոմատիկ միացություններ պարունակող․ լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված
	Naphtha (petroleum), arom.-contg.; Low boiling point naphtha – unspecified
	68603-08-7
	1В*

	340
	Լիգրոին (նավթային), միջին թորամաս, արոմատիկ, շոգիով կրեկինգի․ լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (շոգիով կրեկինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 130 °C-ից 220 °С-ի (266°F-ից 428 °F) միջակայքում եռացող С7-12 արոմատիկ ածխաջրածիններ։)
	Naphtha (petroleum), steam-cracked middle arom.; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a steam-cracking process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 130 °C to 220 °C (266 °F to 428 °F))
	68516-20-1
	1В*

	341
	Լիգրոին (նավթային), ծանր կատալիտիկ կրեկինգի, լիգրոին ցածրաեռ կատալիտիկ կրեկինգի (կատալիտիկ կրեկինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 65°C-ից 230 °С-ի (148 °F-ից 446 °F) միջակայքում եռացող С6-С12 ածխաջրածիններ։ Պարունակում է համեմատական մեծ քանակի չհագեցած ածխաջրածիններ։)
	Naphtha (petroleum), heavy catalytic cracked; Low boiling point cat-cracked naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced by a distillation of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C12 and boiling in the range of approximately 65 °C to 230 °C (148 °F to 446 °F). It contains a relatively large proportion of unsaturated hydrocarbons)
	64741-54-4
	1В*

	342
	Լիգրոին (նավթային), ծանր, կատալիտիկ ռիֆորմինգի․ լիգրոին ցածրաեռ կատալիտիկ ռիֆորմինգի (կատալիտիկ ռիֆորմինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 90 °C-ից 230°С-ի (194 °F-ից 446 °F) միջակայքում եռացող С7-С12 արոմատիկ ածխաջրածիններ)
	Naphtha (petroleum), heavy catalytic reformed; Low boiling point cat-reformed naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced from the distillation of products from a catalytic reforming process. It consists of predominantly aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90 °C to 230 °C (194 °F to 446 °F))
	64741-68-0
	1В*

	343
	Լիգրոին (նավթային), ծանր, ուղղաթորման, լիգրոին ցածրաեռ (հում նավթի թորման պրոցեսում ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 130 °C-ից 210°С-ի (266 °F-ից 410 °F) միջակայքում եռացող С8-С12 ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), heavy straight run, arom.-contg.; Low boiling point naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained from a distillation process of crude petroleum. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C8 through C12 and boiling in the range of approximately 130 °C to 210 °C (266 °F to 410 °F))
	101631-20-3
	1В*

	344
	Լիգրոին (նավթային), ծանր ուղղաթորման, լիգրոին ցածրաեռ (հում նավթի թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ)։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 65 °C-ից 230°С-ի (149 °F-ից 446 °F) միջակայքում եռացող С6-С12 ածխաջրածիններ։
	Naphtha (petroleum), heavy straight-run; Low boiling point naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C12 and boiling in the range of approximately 65 °C to 230 °C (149 °F to 446 °F))
	64741-41-9
	1В*

	345
	Լիգրոին (նավթային), ծանր, ջրով կրեկինգի, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (ջրով կրեկինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 65 °C-ից 230°С-ի (148 °F-ից 446 °F) միջակայքում եռացող С6-С12 հագեցած ածխաջրածիններ։
	Naphtha (petroleum), heavy hydrocracked; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons from distillation of the products from a hydrocracking process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C12, and boiling in the range of approximately 65 °C to 230 °C (148 °F to 446 °F)
	64741-78-2
	1В*

	346
	Լիգրոին (նավթային), ծանր, կատալիտիկ կրեկինգի, ծծմբազերծված, լիգրոին ցածրաեռ կրեկինգային (մերկապտանների փոխակերպման կամ թթվային խառնուկների կորզման համար ծծմբազերծման պրոցեսին կատալիտիկ կրեկինգին նավթային թորվածքը ենթարկելու ժամանակ ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 60°C-ից 200 °С-ի (140 °F-ից 392 °F) միջակայքում եռացող С6-С12 ածխաջրածիններ։)
	Naphtha (petroleum), heavy catalytic cracked, sweetened; Low boiling point cat-cracked naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a catalytic cracked petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C12 and boiling in the range of approximately 60 °C to 200 °C (140 °F to 392 °F)
	92045-50-6
	1В*

	347
	Լիգրոին (նավթային), ծանր, ջերմային կրեկինգի, ջրամաքրված, լիգրոին ցածրաեռ ջրամաքրված 
	Naphtha (petroleum), heavy steam-cracked, hydrogenated; Low boiling point hydrogen treated naphtha
	92045-51-7
	1В*

	348
	Լիգրոին (նավթային), ալկիլացված ծանր, լիգրոին ցածրաեռ՝ մոդիֆիկացված (սովորաբար С3-ից С5 քանակությամբ ածխածիններ պարունակող մոնոօլեֆինային ածխաջրածինների հետ իզոբութանի ռեակցիայի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Պարունակում է հիմնականում մոտավորապես 150°C-ից 220 °С (302 °F-ից 428 °F) միջակայքում եռացող ճյուղավորված շղթայով հագեցած С9-С12 ածխաջրածիններ։)
	Naphtha (petroleum), heavy alkylate; Low boiling point modified naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of the reaction products of isobutane with monoolefinic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 to C5. It consists of predominantly branched chain saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C12 and boiling in the range of approximately 150 °C to 220 °C (302 °F to 428 °F))
	64741-65-7
	1В*

	349
	Լիգրոին (նավթային), թեթև, քիմիապես չեզոքացված, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (թթվային բաղադրիչները հեռացնելու նպատակով մշակման պրոցեսում ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ)։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես -20 °C-ից 190 °С (-4 °F-ից 374 °F) միջակայքում եռացող С4-С11 ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), chemically neutralized light; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C11 and boiling in the range of approximately minus 20 °C to 190 °C (minus 4 °F to 374 °F))
	64742-23-0
	1В*

	350
	Լիգրոին (նավթային), ծանր, քիմիապես չեզոքացված, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (թթվային բաղադրիչները հեռացնելու նպատակով մշակման պրոցեսում ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ)։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 65 °C-ից 230°С (149 °F-ից 446 °F) միջակայքում եռացող С6-С12 ածխաջրածիններ)։
	Naphtha (petroleum), chemically neutralized heavy; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C12 and boiling in the range of approximately 65 °C to 230 °C (149 °F to 446 °F))
	64742-22-9
	1В*

	351
	Լիգրոին (նավթային), С4-12, իզոօկտանի բարձր պարունակությամբ բութանի ալկիլացման արգասիք, լիգրոին ցածրաեռ՝ մոդիֆիկացված (բութանների ալկիլացման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 35 °C-ից 210°С (95 °F-ից 410 °F) միջակայքում եռացող С4-С12 ածխաջրածիններ՝ իզոօկտանի բարձր պարունակությամբ)։
	Naphtha (petroleum), C4-12, butane-alkylate, isooctane-rich; Low boiling point modified naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by alkylation of butanes. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C12, rich in isooctane, and boiling in the range of approximately 35 °C to 210 °C (95 °F to 410 °F))
	92045-49-3
	1В*

	352
	Լիգրոին (ածխային), թեթև յուղի վերաթորվածք, եռման բարձր ջերմաստիճանով (մնացորդներ՝ վերականգնված լիգրոինի թորումից հետո։ Հիմնականում պարունակում է նավթալին և ինդենի ու ստիրոլի կոնդենսացման արգասիքներ։)
	Naphtha (coal), distn. residues; Light Oil Redistillate, high boiling (The residue remaining from the distillation of recovered naphtha. Composed primarily of naphthalene and condensation products of indene and styrene)
	90641-12-6
	1В*

	353
	Լիգրոին (ածխային), լուծիչով լուծամզման, ստացված հիդրոկրեկինգով (ածխային լուծամզուքի հիդրոկրեկինգի ժամանակ ստացված թորվածքի թորամաս կամ հեղուկային լուծամզման կամ գերկրիտիկական գազով լուծամզման ժամանակ ստացված լուծույթ, որոնք եռում են մոտավորապես 30 °C-ից 180°C (86 °F-ից 356 °F) միջակայքում։ Հիմնականում պարունակում է արոմատիկ, հիդրացված արոմատիկ և նավթենային միացություններ, դրանց ալկիլային ածանցյալները և С4-С9 ալկաններ։ Առկա են նաև ազոտ, ծծումբ և թթվածին պարունակող արոմատիկ և հիդրացված արոմատիկ միացություններ։)
	Naphtha (coal), solvent extn., hydrocracked; (Fraction of the distillate obtained by hydrocracking of coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 30 °C to 180 °C (86 °F to 356 °F). Composed primarily of aromatic, hydrogenated aromatic and naphthenic compounds, their alkyl derivatives and alkanes with carbon numbers predominantly in the range of C4 to C9. Nitrogen, sulfur and oxygen-containing aromatic and hydrogenated aromatic compounds are also present)
	94114-54-2
	1В*

	354
	Լիգրոին, լիգրոին ցածրաեռ (բնական գազի թորման ժամանակ ստացված մաքրած, մասնակի մաքրած և չմաքրած նավթամթերք։) Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 100 °C-ից 200°С (212 °F-ից 392 °F) միջակայքում եռացող С5-С6 ածխաջրածիններ)։
	Naphtha; Low boiling point naphtha (Refined, partly refined, or unrefined petroleum products produced by the distillation of natural gas. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C6 and boiling in the range of approximately 100 °C to 200 °C (212 °F to 392 °F))
	8030-30-6
	1В*

	355
	Ձյութի հում ֆենոլներ, գորշ ածուխ, չմաքրած․ չմշակված ֆենոլներ (գորշ ածխի խեժի օքսիդացրած ալկալիական լուծամզուք։ Հիմնականում բաղկացած է ֆենոլներից և ֆենոլային հոմոլոգներից)
	Tar acids, brown-coal, crude; Crude Phenols (An acidified alkaline extract of brown coal tar distillate. Composed primarily of phenol and phenol homologs)
	101316-86-3
	1В***

	356
	Ձյութի հում ֆենոլներ, գորշ ածուխի գազիֆիկացում․ չմաքրած ֆենոլներ (գորշ ածխի գազիֆիկացումից ստացված օրգանական բաղադրիչների կոմպլեքս զուգակցում) Հիմնականում բաղկացած է հիդրօքսիարոմատիկ ֆենոլներից և դրանց հոմոլոգներից)
	Tar acids, brown-coal gasification; Crude Phenols (A complex combination of organic compounds obtained from brown coal gasification. Composed primarily of C6-10 hydroxy aromatic phenols and their homologs)
	92062-22-1
	1В***

	357
	Ձյութի հում ֆենոլներ, մեթիլֆենոլային թորամաս․ թորվածքային ֆենոլներ (3- և 4-մեթիլֆենոլների բարձր պարունակությամբ թթվային գուդրոնի թորամաս՝ կորզված ցածր ջերմաստիճանի քարածխի խեժի հում թթվային գուդրոնի թորման ժամանակ։)
	Tar acids, methylphenol fraction; Distillate Phenols (The fraction of tar acid rich in 3- and 4-methylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids)
	84989-04-8
	1В***

	358
	Ձյութի հում ֆենոլներ, թորման մնացորդներ․ թորվածքային ֆենոլներ (ածխից հում ֆենոլի թորումից մնացորդներ)։ Հիմնականում պարունակում է С8-С10 ֆենոլներ՝ 60 °C-ից 80°С (140 °F-ից 176 °F) փափկեցման ջերմաստիճանով)։
	Tar acids, distn. residues; Distillate Phenols (A residue from the distillation of crude phenol from coal. It consists predominantly of phenols having carbon numbers in the range of C8 through C10 with a softening point of 60 °C to 80 °C (140 °F to 176 °F))
	96690-55-0
	1В***

	359
	Ձյութի հում ֆենոլներ, մնացորդներ, թորվածքներ, առաջին թորամաս․ թորվածքային թորամասեր (թեթև ֆենոլային յուղի՝ 235 °C-ից 355 °C (481 °F-ից 697 °F) միջակայքում թորման մնացորդներ)։
	Tar acids, residues, distillates, first-cut; Distillate Phenols (The residue from the distillation in the range of 235 °C to 355 °C (481 °F to 697 °F) of light carbolic oil)
	68477-23-6
	1В***

	360
	Ձյութի հում ֆենոլներ, ածխային, չմաքրած․ չմաքրած ֆենոլներ (ազատ թթուներ ստանալու համար քարածխային խեժի յուղի ալկալիական լուծամզուքը թթվի լուծույթով, օրինակ՝ ծծմբաթթվի ջրային լուծույթով, կամ գազանման ածխաթթվով չեզոքացնելու ժամանակ ստացված ռեակցիայի արգասիք։ Հիմնականում բաղկացած է ձյութի հում ֆենոլներից, ինչպիսիք ֆենոլը, կրեզոլները և քսիլենոլներն են։)
	Tar acids, coal, crude; Crude Phenols (The reaction product obtained by neutralizing coal tar oil alkaline extract with an acidic solution, such as aqueous sulfuric acid, or gaseous carbon dioxide, to obtain the free acids. Composed primarily of tar acids such as phenol, cresols, and xylenols)
	65996-85-2
	1В***

	361
	Ձյութի հում ֆենոլներ, 3,5-քսիլենոլի թորամաս․ թորվածքային ֆենոլներ (3,5-դիմեթիլֆենոլի բարձր պարունակությամբ ձյութի հում ֆենոլների թորամաս՝ կորզված ցածր ջերմաստիճանի քարածխի խեժի թորման ժամանակ։)
	Tar acids, 3,5-xylenol fraction; Distillate Phenols (The fraction of tar acids, rich in 3,5-dimethylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar acids)
	84989-07-1
	1В***

	362
	Ձյութի հում ֆենոլներ, քսիլենոլի թորամաս․ թորվածքային ֆենոլներ (2,4- և 2,5-դիմեթիլֆենոլի բարձր պարունակությամբ ձյութի հում ֆենոլների թորամաս՝ կորզված ցածր ջերմաստիճանի քարածխի խեժի հում ֆենոլների թորման ժամանակ։)
	Tar acids, xylenol fraction; Distillate Phenols (The fraction of tar acids, rich in 2,4- and 2,5-dimethylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids)
	84989-06-0
	1В***

	363
	Ձյութի հում ֆենոլներ, պոլիալկիլֆենոլի թորամաս, թորվածքային ֆենոլներ (ցածր ջերմաստիճանի քարածխային խեժի թորման ժամանակ ստացված՝ ձյութի հում ֆենոլների թորամաս, որը եռում է մոտավորապես 225 °C-ից 320 °C (437 °F-ից 608 °F) միջակայքում)։ Հիմնականում պարունակում է պոլիալկիլֆենոլներ։
	Tar acids, polyalkylphenol fraction; Distillate Phenols; [The fraction of tar acids, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids, having an approximate boiling range of 225 °C to 320 °C (437 °F to 608 °F). Composed primarily of polyalkylphenols]
	84989-05-9
	1В***

	364
	Ձյութի հում ֆենոլներ, էթիլֆենոլի թորամաս․ թորվածքային ֆենոլներ (3- և 4-էթիլֆենոլների բարձր պարունակությամբ ձյութի հում ֆենոլների թորամաս՝ կորզված ցածր ջերմաստիճանի քարածխային խեժի հում ֆենոլների թորման ժամանակ։)
	Tar acids, ethylphenol fraction; Distillate Phenols (The fraction of tar acids, rich in 3- and 4-ethylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids)
	84989-03-7
	1В***

	365
	Ձյութի հում ֆենոլներ, գորշ ածուխ, C2-ալկիլֆենոլի թորամաս․ թորվածքային ֆենոլներ (գորշ ածխի խեժի՝ թթվեցրած ալկալիով լվացած թորվածքի թորվածք, որը եռում է մոտավորապես 200 °C-ից 230 °C (392 °F-ից 446 °F) միջակայքում։ Հիմնականում պարունակում է մետա- և պարա-էթիլֆենոլներ, ինչպես նաև կրեզոլներ և քսիլենոլներ։)
	Tar acids, brown-coal, C2-alkylphenol fraction; Distillate Phenols (The distillate from the acidification of alkaline washed lignite tar distillate boiling in the range of approximately 200 °C to 230 °C (392 °F to 446 °F). Composed primarily of m- and p-ethylphenol as well as cresols and xylenols)
	94114-29-1
	1В***

	366
	Ձյութի հում ֆենոլներ, կրեզիլային, մնացորդներ․ թորվածքային ֆենոլներ (ձյութի հում ֆենոլների մնացորդներ՝ ֆենոլի, կրեզոլների, քսիլենոլների և ցանկացած բարձր եռման ֆենոլների կորզումից հետո։ Սև պինդ նյութ՝ մոտ 80 °С (176 °F) հալման ջերմաստիճանով։ Հիմնականում պարունակում է պոլիալկիլֆենոլներ, խեժեր և անօրգանական աղեր։)
	Tar acids, cresylic, residues; Distillate Phenols; [The residue from crude coal tar acids after removal of phenol, cresols, xylenols and any higher boiling phenols. A black solid with a melting point approximately 80 °C (176 °F). Composed primarily of polyalkylphenols, resin gums, and inorganic salts)
	68555-24-8
	1В***

	367
	Ձյութի հում ֆենոլներ, կրեզիլային․ թորվածքային ֆենոլներ (գորշ ածուխից ստացվող՝ օրգանական միացությունների կոմպլեքս զուգակցում, որը եռում է 200 °C-ից 230 °C (392 °F-ից 446 °F) միջակայքում։ Հիմնականում բաղկացած է ֆենոլներից և պիրիդինային հիմքերից։
	Tar acids, cresylic; Distillate Phenols (A complex combination of organic compounds obtained from brown coal and boiling in the range of approximately 200 °C to 230 °C (392 °F to 446 °F). It contains chiefly phenols and pyridine bases)
	92062-26-5
	1В***

	368
	Ձյութի հում ֆենոլներ, կրեզիլային, նատրիումական աղեր, կաուստիկ լուծույթներ․ ալկալիական լուծամզուք
	Tar acids, cresylic, sodium salts, caustic solns.; Alkaline Extract
	68815-21-4
	1В***

	369
	Ձյութի հում հիմքեր, ածուխ, չմաքրած․ հում ձյութի հիմքեր (ազատ հիմքեր ստանալու նպատակով քարածխային հիմքի յուղի լուծամզուքը ալկալիական լուծույթով, օրինակ՝ նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթով, չեզոքացնելու ժամանակ ստացված ռեակցիայի արգասիք։ Հիմնականում բաղկացած է այնպիսի օրգանական հիմքերից, ինչպիսիք ակրիդինը, ֆենանտրիդինը, պիրիդինը, խինոլինը և դրանց ալկիլային ածանցյալներն են)։
	Tar bases, coal, crude; Crude Tar Bases (The reaction product obtained by neutralizing coal tar base extract oil with an alkaline solution, such as aqueous sodium hydroxide, to obtain the free bases. Composed primarily of such organic bases as acridine, phenanthridine, pyridine, quinoline and their alkyl derivatives)
	65996-84-1
	1В***

	370
	Վառելիքային գազեր, նավթային գազ (թեթև գազերի խառնուրդ)։ Հիմնականում պարունակում է ջրածին և(կամ) ցածրամոլեկուլյար ածխաջրածիններ։
	Fuel gases; Petroleum gas (A combination of light gases. It consists predominantly of hydrogen and/or low molecular weight hydrocarbons)
	68476-26-6
	1В***

	371
	Վառելիքային գազեր, հում նավթի թորվածքներ, գազ նավթային (թեթև գազերի կոմպլեքս զուգակցում՝ ստացված հում նավթի թորման ժամանակ և լիգրոինի կատալիտիկ ռիֆորմինգի ժամանակ։ Հիմնականում պարունակում է ջրածին և մոտավորապես -217°C-ից մինուս 12 °С (-423 °F-ից 10 °F) միջակայքում եռացող С1-С4 ածխաջրածիններ։)
	Fuel gases, crude oil of distillates; Petroleum gas (A complex combination of light gases produced by distillation of crude oil and by catalytic reforming of naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in he range of C1 through C4 and boiling in the range of approximately minus 217 °C to minus 12 °C (minus 423 °F to 10 °F))
	68476-29-9
	1В***

	372
	Ածխաջրածնային յուղեր արոմատիկ՝ խառնած պոլիէթիլենի հետ, պիրոլիզային, թեթև յուղի թորամաս, ջերմային մշակման արգասիքներ (պոլիէթիլենը՝ քարածխային խեժի կուպրի և արոմատիկ յուղերի հետ ջերմային մշակման ժամանակ ստացված յուղ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 70 °C-ից 120°С (158 °F-ից 248 °F) միջակայքում եռացող բենզոլ և դրա հոմոլոգները։)
	Hydrocarbon oils, arom., mixed with polyethylene, pyrolyzed, light oil fraction; Heat Treatment Products (The oil obtained from the heat treatment of polyethylene with coal tar pitch or aromatic oils. It consists predominantly of benzene and its homologs boiling in a range of 70 °C to 120 °C (158 °F to 248 °F))
	100801-65-8
	1В***

	373
	Ածխաջրածնային յուղեր արոմատիկ՝ խառնած պոլիստիրոլի հետ, պիրոլիզային, թեթև յուղի թորամաս, ջերմային մշակման արգասիքներ (պոլիստիրոլը՝ քարածխային խեժի կուպրի և արոմատիկ յուղերի հետ ջերմային մշակման ժամանակ ստացվող յուղ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 70 °C-ից 210°С (158 °F-ից 410 °F) միջակայքում եռացող բենզոլ և դրա հոմոլոգները։)
	Hydrocarbon oils, arom., mixed with polystyrene, pyrolyzed, light oil fraction; Heat Treatment Products (The oil obtained from the heat treatment of polystyrene with coal tar pitch or aromatic oils. It consists predominantly of benzene and its homologs boiling in a range of approximately 70 °C to 210 °C (158 °F to 410 °F))
	100801-66-9
	1В***

	374
	Ածխաջրածնային յուղեր, արոմատիկ՝ խառնած պոլիէթիլենի և պոլիպրոպիլենի հետ, պիրոլիզացված, թեթև յուղի թորամաս, ջերմային մշակման արգասիքներ (պոլիէթիլենի/պոլիպրոպիլենի ռեակցիոն զանգվածի՝ քարածխային խեժի կուպրի կամ արոմատիկ յուղերի հետ ջերմային մշակման ժամանակ ստացված յուղ։ Հիմնականում բաղկացած է մոտավորապես 70 °C-ից 120 °C (158 °F-ից 248 °F) ընդգրկույթում եռացող բենզոլից և դրա հոմոլոգներից։)
	Hydrocarbon oils, arom., mixed with polyethylene and polypropylene, pyrolyzed, light oil fraction; Heat Treatment Products (The oil obtained from the heat treatment of a polyethylene/polypropylene reaction mass with coal tar pitch or aromatic oils. It consists predominantly of benzene and its homologs boiling in a range of approximately 70 °C to 120 °C (158 °F to 248 °F))
	100801-63-6
	1В***

	375
	С3-ի բարձր պարունակությամբ С2-4 ածխաջրածիններ, նավթային գազ
	Hydrocarbons, C2-4, C3-rich; Petroleum gas
	68476-49-3
	1В***

	376
	Ածխաջրածիններ С4-5, նավթային գազ
	Hydrocarbons, C4-5; Petroleum gas
	68476-42-6
	1В***

	377
	Ածխաջրածիններ С2-4, նավթային գազ
	Hydrocarbons, C2-4; Petroleum gas
	68606-25-7
	1В***

	378
	Ածխաջրածիններ С3, նավթային գազ
	Hydrocarbons, C3; Petroleum gas
	68606-26-8
	1В***

	379
	Ածխաջրածիններ, ջրամաքրված թեթև հում նավթի թորվածքներ՝ մաքրված լուծիչով, լիգրոին ցածրաեռ մոդիֆիկացված (ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում՝ ստացված ջրամաքրված լիգրոինի թորումից՝ լուծիչով լուծամզման և թորման հետագա պրոցեսով։ Պարունակում է հիմնականում մոտավորապես 94 °C-ից 99 °С (201 °F-ից 210 °F) միջակայքում եռացող հագեցած ածխաջրածիններ։)
	Hydrocarbons, hydrotreated light naphtha distillates, solvent-refined; Low boiling point modified naphtha (A combination of hydrocarbons obtained from the distillation of hydrotreated naphtha followed by a solvent extraction and distillation process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons boiling in the range of approximately 94 °C to 99 °C (201 °F to 210 °F))
	92045-55-1
	1В*

	380
	С5-6-ի բարձր պարունակությամբ С ≥ 5 ածխաջրածիններ․ լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված
	Hydrocarbons, C≥5, C5-6-rich; Low boiling point naphtha unspecified
	68476-50-6
	1В*

	381
	Ածխաջրածիններ՝ С3-4-ի բարձր պարունակությամբ․ նավթամթերք, նավթային գազ (հում նավթի թորումից և կոնդենսացումից ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ)։ Պարունակում է С3-С5 ածխաջրածիններ, հիմնականում՝ С3-С4։
	Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by distillation and condensation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, predominantly C3 through C4)
	68512-91-4
	1В***

	382
	С5-ի բարձր պարունակությամբ ածխաջրածիններ, որոնք պարունակում են դիցիկլոպենտադիեն, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (շոգիով կրեկինգի պրոցեսի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում)։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 30 °C-ից 170°С (86 °F-ից 338 °F) միջակայքում եռացող С5 ածխաջրածիններ և դիցիկլոպենտադիեն)։
	Hydrocarbons, C5-rich, dicyclopentadiene-contg.; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of the products from a steam-cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers of C5 and dicyclopentadiene and boiling in the range of approximately 30 °C to 170 °C (86 °F to 338 °F))
	102110-15-6
	1В*

	383
	С6-ի բարձր պարունակությամբ ածխաջրածիններ, լիգրոինի ջրամաքրված թորվածքներ՝ մաքրված լուծիչով․ լիգրոին ցածրաեռ մոդիֆիկացված (ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում՝ ստացված ջրամաքրված լիգրոինի թորումից՝լուծիչով հետագա լուծամզմամբ)։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 65°C-ից 70 °С (149 °F-ից 158 °F) միջակայքում եռացող հագեցած ածխաջրածիններ)։
	Hydrocarbons, C6-rich, hydrotreated light naphtha distillates, solvent-refined; Low boiling point modified naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of hydrotreated naphtha followed by solvent extraction. It consists predominantly of saturated hydrocarbons and boiling in the range of approximately 65 °C to 70 °C (149 °F to 158 °F))
	101316-67-0
	1В*

	384
	Ածխաջրածիններ, С1-3․ նավթային գազ (С1-С3 ածխաջրածինների խառնուրդ, որոնք եռում են մոտավորապես -164°C-ից մինուս 42 °С (-263°F-ից -44 °F) միջակայքում)։
	Hydrocarbons, C1-3; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3 and boiling in the range of approximately minus 164 °C to minus 42 °C (minus 263 °F to minus 44 °F))
	68527-16-2
	1В***

	385
	Ածխաջրածիններ, С1-4․ նավթային գազ (ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում՝ ստացված ջերմային կրեկինգի և աբսորբման և հում նավթի թորման ժամանակ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես -164°C-ից մինուս 0.5 °С (-263°F-ից 31 °F) միջակայքում եռացող С1-С4 ածխաջրածիններ:)
	Hydrocarbons, C1-4; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons provided by thermal cracking and absorber operations and by distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4 and boiling in the range of approximately minus 164 °C to minus 0.5 °C (minus 263 °F to 31 °F))
	68514-31-8
	1В***

	386
	Ածխաջրածիններ, С1-4, ծծմբազերծված․ նավթային գազ (մերկապտանների փոխակերպման կամ թթվային խառնուկների հեռացման համար ածխաջրածնային գազերը՝ ծծմբազերծման գործընթացին ենթարկելու միջոցով ստացված՝ ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես -164°C-ից մինուս 0.5 °С (-263°F-ից 31 °F) ընդգրկույթում եռացող С1-С4 ածխաջրածիններ): 
	Hydrocarbons, C1-4, sweetened; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting hydrocarbon gases to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4 and boiling in the range of approximately minus 164 °C to minus 0,5 °C (minus 263 °F to 31 °F))
	68514-36-3
	1В***

	387
	Ածխաջրածիններ, С1-4, թորամասեր՝ բութանի թորհանման աշտարակներից․ նավթային գազ
	Hydrocarbons, C1-4, debutanizer fraction; Petroleum gas
	68527-19-5
	1В***

	388
	Ածխաջրածիններ, С2-6, С6-8 կատալիտիկ ռիֆորմինգի, լիգրոին ցածրաեռ կատալիտիկ ռիֆորմինգի
	Hydrocarbons, C2-6, C6-8 catalytic reformer; Low boiling point cat-reformed naphtha
	68476-47-1
	1В*

	389
	Ածխաջրածիններ, С3-11, կատալիտիկ կրեկինգի թորվածքներ, լիգրոին ցածրաեռ կատալիտիկ կրեկինգի (կատալիտիկ կրեկինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ)։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես մինչև 204 °С (400 °F) միջակայքում եռացող С3-С11 ածխաջրածիններ)։
	Hydrocarbons, C3-11, catalytic cracker distillates; Low boiling point cat-cracked naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillations of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C11 and boiling in a range approximately up to 204 °C (400 °F))
	68476-46-0
	1В*

	390
	Ածխաջրածիններ С3-4, նավթային գազ
	Hydrocarbons, C3-4; Petroleum gas
	68476-40-4
	1В***

	391
	Ածխաջրածիններ, С3-6, С5-ի բարձր պարունակությամբ, լիգրոին ջերմային կրերինիգի, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (շոգիով կրեկինգի լիգրոինի թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների խառնուրդ)։ Հիմնականում պարունակում է С3-С6 ածխաջրածիններ՝ հարստացած С5-ով։ 
	Hydrocarbons, C3-6, C5-rich, steam-cracked naphtha; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of steam-cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C6, predominantly C5)
	102110-14-5
	1В*

	392
	Ածխաջրածիններ, С4, որոնք չեն պարունակում 1,3-բութադիեն և իզոբութեն, նավթային գազ
	Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene- and isobutene-free; Petroleum gas
	95465-89-7
	1В***

	393
	Ածխաջրածիններ, С4, շոգիով կրեկինգի թորվածք, նավթային գազ (շոգիով կրեկինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում)։ Հիմնականում բաղկացած է С4 ածխաջրածիններից, առավելապես՝ 1-բութեից և 21-բութենից, որոնք պարունակում են նաև բութան և իզոբութան և եռում են մոտավորապես՝ մինուս 12 °C-ից մինուս 5 °С (10,4°F-ից 41 °F) միջակայքում։)
	Hydrocarbons, C4, steam-cracker distillate; Petroleum gas (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the products of a steam cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having a carbon number of C4, predominantly 1-butene and 2-butene, containing also butane and isobutene and boiling in the range of approximately minus 12 °C to 5 °C (10.4 °F to 41 °F))
	92045-23-3
	1В***

	394
	Ածխաջրածիններ С4, նավթային գազ
	Hydrocarbons, C4; Petroleum gas
	87741-01-3
	1В***

	395
	Ածխաջրածիններ, С4-С11, լիգրոին կրեկինգային, որը չի պարունակում արոմատիկ ածանցյալներ, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված ( նախապես ջրամաքրված լիգրոինի՝ բենզոլ- և տոլուոլ-պարունակող թորամասերի և բարձրաեռ թորամասերի թորմամբ առանձնացումից հետո, կրեկինգի ժամանակ ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 30 °C-ից 205 °С (86 °F-ից 401 °F) միջակայքում եռացող С4-С11 ածխաջրածիններ։)
	Hydrocarbons, C4-11, naphtha-cracking, arom.-free; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained from prehydrogenated cracked naphtha after distillative separation of benzene- and toluene-containing hydrocarbon cuts and a higher boiling fraction. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C11 and boiling in the range of approximately 30 °C to 205 °C (86 °F to 401 °F))
	92045-63-1
	1В*

	396
	Ածխաջրածիններ, С6-7, կրեկինգային լիգրոինի, մաքրված լուծիչով, լիգրոին ցածրաեռ մոդիֆիկացված (ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում, որն ստացվել է նախապես ջրամաքրված կրեկինգային լիգրոինի թորումից անջատված՝ բենզոլի բարձր պարունակությամբ կատալիտիկ ամբողջությամբ հիդրացված թորամասից բենզոլի կլանման ժամանակ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 70°C-ից 100 °С (158 °F-ից 212 °F) միջակայքում եռացող պարաֆինային և նավթենային С6-С7 ածխաջրածիններ։)
	Hydrocarbons, C6-7, naphtha-cracking, solvent-refined; Low boiling point modified naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by the sorption of benzene from a catalytically fully hydrogenated benzene-rich hydrocarbon cut that was distillatively obtained from prehydrogenated cracked naphtha. It consists predominantly of paraffinic and naphthenic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C7 and boiling in the range of approximately 70 °C to 100 °C (158 °F to 212 °F))
	92045-64-2
	1В*

	397
	Ածխաջրածիններ, С6-8, հիդրոգենացված, կլանված-արոմատազերծված, տոլուոլի զտման, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում, որն ստացվել է կատալիզատորի ներկայությամբ ջրածնով մշակված կրեկինգի ենթարկված դիզելային վառելիքի ածխաջրածնի թորամասից տոլուոլի կլանման ժամանակ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 80 °C-ից 135 °С (176 °F-ից 275 °F) միջակայքում եռացող С6-С8 ածխաջրածիններ։)
	Hydrocarbons, C6-8, hydrogenated sorption-dearomatized, toluene raffination; Low boiling point naphtha unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained during the sorptions of toluene from a hydrocarbon fraction from cracked gasoline treated with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C8 and boiling in the range of approximately 80 °C to 135 °C (176 °F to 275 °F))
	101316-66-9
	1В*

	398
	Ածխաջրածիններ, С9-12, ջրամաքրված, արոմազերծված, լիգրոին ցածրաեռ ջրամաքրված (ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում՝ ստացված որպես լուծիչներ, որոնք ենթարկվել են ջրամաքրման արոմատիկ նյութերը՝ կատալիտիկ հիդրոգենացման միջոցով ցիկլոպարաֆինների փոխակերպելու նպատակով։)
	Hydrocarbons, C9-12, hydrotreated, dearomatized; Low boiling point hydrogen treated naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained as solvents which have been subjected to hydrotreatment in order to convert aromatics to naphthenes by catalytic hydrogenation)
	93763-34-9
	1В*

	399
	С5-ի բարձր պարունակությամբ ածխաջրածիններ․ լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված
	Hydrocarbons, C5-rich; Low boiling point naphtha – unspecified
	68476-55-1
	1В*

	400
	Ածխաջրածիններ, С4-12, լիգրոին կրեկինգային, ջրամաքրված, լիգրոին ցածրաեռ ջրամաքրված (ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում, որն ստացվել է շոգիով կրեկինգի լիգրոինի թորման և խեժագոյացնող նյութերի հետագա կատալիտիկ սելեկտիվ հիդրոգենացման ժամանակ։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 30 °C-ից 230 °С (86 °F-ից 446 °F) միջակայքում եռացող С4-12 ածխաջրածիններ։)
	Hydrocarbons, C4-12, naphtha-cracking, hydrotreated; Low boiling point hydrogen treated naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation from the product of a naphtha steam cracking process and subsequent catalytic selective hydrogenation of gum formers. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C12 and boiling in the range of approximately 30 °C to 230 °C (86 °F to 446 °F))
	92045-61-9
	1В*

	401
	Ածխաջրածիններ, С4-6, թեթև, դեպենտանիզատորից, արոմատիկ, ջրամաքրված, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում, որն ստացվել է բեռնվող արոմատիկ նյութերի ջրամաքրումից առաջ դեպենտանիզատորի աշտարակից առաջին վերամղման արդյունքում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 25 °C-ից 40 °С (77 °F-ից 104 °F) միջակայքում եռացող С4-6 ածխաջրածիններ, առավելապես՝ պենտաններ և պենտեններ։)
	Hydrocarbons, C4-6, depentanizer lights, arom. hydrotreater; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained as first runnings from the depentanizer column before hydrotreatment of the aromatic charges. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C6, predominantly pentanes and pentenes, and boiling in the range of approximately 25 °C to 40 °C (77 °F to 104 °F))
	91995-38-9
	1В*

	402
	Ածխաջրածիններ, С5-С11, ոչ արոմատիկ նյութերի բարձր պարունակությամբ, ռիֆորմինգի թեթև թորամաս, ռիֆորմինգային լիգրիոն եռման ցածր կետով (պլատֆորմինգի թորամասից անջատման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում են մոտավորապես 35°C-ից 125 °С (94 °F-ից 257 °F) միջակայքում եռացող С5-11 ոչ արոմատիկ ածխաջրածիններ, ինչպես նաև բենզոլ և տոլուոլ։)
	Hydrocarbons, C5-11, nonaroms.-rich, reforming light fraction; Low boiling point cat-reformed naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by separation from the platformate-containing fraction. It consists predominantly of nonaromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C11 and boiling in the range of approximately 35 °C to 125 °C (94 °F to 257 °F), benzene and toluene)
	93572-36-2
	1В*

	403
	Ածխաջրածիններ, С6-11, ջրամաքրված, արոմազերծված, լիգրոին ցածրաեռ ջրամաքրված (ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում՝ ստացված որպես լուծիչներ, որոնք ենթարկվել են ջրամաքրման արոմատիկ նյութերը՝ կատալիտիկ հիդրոգենացման միջոցով ցիկլոպարաֆինների փոխակերպելու նպատակով)
	Hydrocarbons, C6-11, hydrotreated, dearomatized; Low boiling point hydrogen treated naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained as solvents which have been subjected to hydrotreatment in order to convert aromatics to naphthenes by catalytic hydrogenation)
	93763-33-8
	1В*

	404
	Ածխաջրածիններ, С7-С12, С ≥ 9-արոմատիկ նյութերի բարձր պարունակությամբ, ռիֆորմինգի ծանր թորամաս, լիգրոին ցածրաեռ կատալիտիկ ռիֆորմինգի (նավթամթերքի ռիֆորմինգի արգասիքը թորամասից անջատման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում)։ Հիմնականում պարունակում են մոտավորապես 120°C-ից 210 °С (248 °F-ից 380 °F) միջակայքում եռացող С7-12 ոչ արոմատիկ ածխաջրածիններ և С9 ու բարձր արոմատիկ ածխաջրածիններ։
	Hydrocarbons, C7-12, C ≥ 9-arom.-rich, reforming heavy fraction; Low boiling point cat-reformed naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by separation from the platformate-containing fraction. It consists predominantly of nonaromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 120 °C to 210 °C (248 °F to 380 °F) and C9 and higher aromatic hydrocarbons)
	93572-35-1
	1В*

	405
	Ածխաջրածիններ, С8-11, կրեկինգի հում նավթ, տոլուոլի մնացորդներ, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում, որն ստացվել է նախապես հիդրոգենացված կրեկինգի լիգրոինի թորումից։ Այն հիմնականում բաղկացած է մոտավորապես 130 °C-ից 205 °C (266 °F-ից 401 °F) ընդգրկույթում եռացող С8-11 ածխաջրածիններից)։
	Hydrocarbons, C8-11, naphtha-cracking, toluene cut; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation from prehydrogenated cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C11 and boiling in the range of approximately 130 °C to 205 °C (266 °F to 401 °F))
	92045-62-0
	1В*

	406
	Ածխաջրածիններ, С8-12, կատալիտիկ կրեկինգի թորվածքներ, լիգրոին ցածրաեռ կատալիտիկ կրեկինգի (կատալիտիկ կրեկինգի արգասիքների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 140 °C-ից 210 °С (284 °F-ից 410 °F) միջակայքում եռացող С8-С12 ածխաջրածիններ։)
	Hydrocarbons, C8-12, catalytic cracker distillates; Low boiling point cat-cracked naphtha (A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C12 and boiling in the range of approximately 140 °C to 210 °C (284 °F to 410 °F))
	101794-97-2
	1В*

	407
	Ածխաջրածիններ, С8-12, կատալիտիկ կրեկինգի, քիմիապես չեզոքացրած, լիգրոին ցածրաեռ կատալիտիկ կրեկինգի (ալկալիական լվացում անցած՝ կատալիտիկ կրեկինգի պրոցեսից մնացորդների թորման ժամանակ ստացված ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում։ Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 130 °C-ից 210 °С (266 °F-ից 410 °F) միջակայքում եռացող С8-С12 ածխաջրածիններ)
	Hydrocarbons, C8-12, catalytic-cracking, chem. neutralized; Low boiling point cat-cracked naphtha (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of a cut from the catalytic cracking process, having undergone an alkaline washing. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C8 through C12 and boiling in the range of approximately 130 °C to 210 °C (266 °F to 410 °F))
	92128-94-4
	1В*

	408
	Ածխաջրածիններ, С8-С12, կատալիտիկ կրեկինգի, քիմիապես չեզոքացված, ծծմբազերծված, լիգրոին կատալիտիկ կրեկինգի ցածրաեռ
	Hydrocarbons, C8-С12, catalytic cracking, chem. neutralized, sweetened; Low boiling point cat-cracked naphtha
	101896-28-0
	1В*

	409
	Ֆենոլներ, С9-С11․ թորվածքային ֆենոլներ 
	Phenols, C9-С11; Distillate Phenols
	91079-47-9
	1В***

	410
	Ֆենոլներ, հեղուկ ամոնիակի լուծամզուք, ալկալիական լուծամզուք (ֆենոլների լուծամզուքների զուգակցում՝ իզոբութիլի ացետատի օգտագործմամբ՝ ցածր ջերմաստիճանում (700 °C (1292 °F)-ից ցածր) ածխի դեստրուկտիվ թորման ժամանակ անջատվող գազից կոնդենսացված հեղուկ ամոնիակից)։ Հիմնականում բաղկացած է միաատոմ և երկատոմ ֆենոլներից)
	Phenols, ammonia liquor ext.; Alkaline Extract (The combination of phenols extracted, using isobutyl acetate, from the ammonia liquor condensed from the gas evolved in low-temperature (less than 700 °C (1292 °F)) destructive distillation of coal. It consists predominantly of a reaction mass of monohydric and dihydric phenols)
	84988-93-2
	1В***

	411
	Կադմիումի ֆտորիդ
	Cadmium fluoride
	7790-79-6
	1В

	412
	Կադմիումի քլորիդ
	Cadmium chloride
	10108-64-2
	1В

	413
	Կալիումի քրոմատ
	Potassium chromate
	7789-00-6
	1В

	414
	Նատրիումի քրոմատ
	Sodium chromate
	7775-11-3
	1В

	415
	Քրոմիլդիքլորիդ
	Chromyl dichloride
	14977-61-8
	1В

	416
	Լուծամզուքներ (նավթային), սառեցված թթվային, С4-С6, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (օրգանական բաղադրիչների կոմպլեքս զուգակցում, որն արտադրված է հագեցած և չհագեցած ալիֆատիկ ածխաջրածինների՝ սովորաբար С3-С6 ածխածինների թվով, հիմնականում՝պենթաններով և ամիլեններով, սառեցված թթվային լուծամզման կայանքի վրա։ Այն բաղկացած է հագեցած և չհագեցած ածխաջրածիններից, որոնցում ածխածինների թիվը հիմնականում С3-С6 ընդգրկույթում է, հիմնականում՝ С5)
	Extracts (petroleum), cold-acid, C4-С6; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of organic compounds produced by cold acid unit extraction of saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C6, predominantly pentanes and amylenes. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C4 through C6, predominantly C5)
	68477-61-2
	1В*

	417
	Լուծամզուքներ (նավթային), սոլվենտ-լիգրոին թեթև կատալիտիկ ռիֆորմինգի․ լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (ածխաջրածինների խառնուրդ՝ կատալիտիկ ռիֆորմինգի նավթային թորամասի՝ լուծիչով լուծամզման պրոցեսի լուծամզուք)։ Հիմնականում պարունակում է С7-С8 արոմատիկ ածխաջրածիններ և եռում է մոտավորապես 100 °C-ից 200°С (212 °F-ից 392 °F) միջակայքում)։
	Extracts (petroleum), catalytic reformed light naphtha solvent; Low boiling point naphtha unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from the solvent extraction of a catalytically reformed petroleum cut. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C8 and boiling in the range of approximately 100 °C to 200 °C (212 °F to 392 °F))
	91995-68-5
	1В*

	418
	Լուծամզուքներ (նավթային), քարածխային խեժի ծանր լուծիչ, մշակված կավով, լիգրոին ցածրաեռ՝ չորոշված (ածխաջրածինների կոմպլեքս զուգակցում, որն ստացվել է քարածխային խեժի ծանր լուծիչի նավթային լուծամզուքը՝ սպիտակեցնող կավով մշակման ժամանակ): Հիմնականում պարունակում է մոտավորապես 80 °C-ից 180 °С (175 °F-ից 356 °F) միջակայքում եռացող С6-С10 ածխաջրածիններ)։
	Extracts (petroleum) heavy naphtha solvent, clay-treated; Low boiling point naphtha ‒ unspecified (A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of heavy naphthic solvent petroleum extract with bleaching earth. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C10 and boiling in the range of approximately 80 °C to 180 °C (175 °F to 356 °F))
	97926-43-7
	1В*

	419
	Յուղերի լուծամզուքներ (ածխային), մնացորդային՝ քարածխային խեժի յուղի պիրոլիզից, նավթալինային յուղ, վերաթորվածք, վերաթորվածքներ (ֆենոլների և հիմքերի նախնական կորզումով, բարձրաստիճան բիտումացված քարածխային խեժից և պիրոլիզից մնացորդային յուղից, որը եռում է 220 °C-ից 230 °C (428 °F-ից 446 °F) ընդգրկույթում, ստացված մեթիլնավթալինային յուղի ֆրակցիոն թորումից վերաթորվածք։ Հիմնականում բաղկացած է չտեղակալված և տեղակալված երկմիջուկ արոմատիկ ածխաջրածինններից։)
	Extract oils (coal), coal tar-residual pyrolysis oils, naphthalene oil, redistillate; Redistillates (The redistillate from the fractional distillation of dephenolated and debased methylnaphthalene oil obtained from bituminous coal high temperature tar and pyrolysis residual oils boiling in the approximate range of 220 °C to 230 °C (428 °F to 446 °F). It consists predominantly of unsubstituted and substituted dinuclear aromatic hydrocarbons)
	91995-66-3
	1В*

	420
	Լուծամզուքներ, քարածխային խեժի ալկալիական յուղեր, ալկալիական լուծամզուք (քարածխային խեժի յուղից լուծամզուք, որն ստացվել է ալկալիական լվացման ժամանակ, օրինակ՝ նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթով։ Հիմնականում բաղկացած է տարբեր ֆենոլային միացությունների ալկալիական աղերից։)
	Extracts, coal tar oil alk.; Alkaline Extract (The extract from coal tar oil produced by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide. Composed primarily of the alkali salts of various phenolic compounds)
	65996-83-0
	1В***

	421
	Էթիլենիմին
	Ethyleneimine
	151-56-4
	1В

	422
	Էթիլենօքսիդ
	Ethylene oxide
	75-21-8
	1В



* Դասակարգումը որպես մուտագեն չի կիրառվում, եթե կարելի է ապացուցել, որ նյութը պարունակում է 0,1 %-ից պակաս բենզոլ (օրինակ՝CAS 71-43-2)։
** Դասակարգումը որպես մուտագեն չի կիրառվում, եթե կարելի է ապացուցել, որ նյութը պարունակում է 0,005 %-ից պակաս բենզ(ա)պիրեն (օրինակ՝CAS 50-32-8)։
*** Դասակարգումը որպես մուտագեն չի կիրառվում, եթե կարելի է ապացուցել, որ նյութը պարունակում է 0,1 %-ից պակաս 1,3-բութադիեն (օրինակ՝CAS 106-99-0)։
**** Դասակարգումը որպես մուտագեն՝օրգանիզմ ներստամոքսային ընդունման ժամանակ։

Աղյուսակ 4
2-րդ դասի վտանգավորության մուտագեններ
	Համարը՝
ը/կ
	Ռուսերեն անվանումը
	Անգլերեն անվանումը
	CAS համարը

	1
	(2S)-(+)-Գլիցիդիլտոզիլատ
	(2S)-(+)-Glycidyl tosylate
	70987-78-9

	2
	(4-Հիդրազինֆենիլ)-N-մեթիլմեթանսուլֆոնամիդի հիդրոքլորիդ 
	(4-Hydrazinophenyl)-N-methylmethanesulfonamide hydrochloride
	81880-96-8

	3
	(R)-2,3-Էպօքսիպրոպանոլ
	R-2,3-Epoxy-1-propanol
	57044-25-4

	4
	[(պարա-Տոլիլօքսի)մեթիլ]օքսիրան
[(մետա-Տոլիլօքսի)մեթիլ]օքսիրան 
[(օրտո-Տոլիլօքսի)մեթիլ]օքսիրան
[(Տոլիլօքսի)մեթիլ]օքսիրան
	[(p-Tolyloxy)methyl]oxirane 
[(m-Tolyloxy)methyl]oxirane
2,3-Epoxypropyl o-tolyl ether 
[(Tolyloxy)methyl]oxirane 
	2186-24-5 
2186-25-6 
2210-79-9 
26447-14-3 

	5
	1-(1-Նավթիլմեթիլ)քինոլինիումքլորիդ
	1-(1-Naphthylmethyl)quinolinium chloride
	65322-65-8

	6
	1,2,3-Տրիհիդրօքսիբենզոլ
	1,2,3-Trihydroxybenzene
	87-66-1

	7
	1,2-Էպօքսի-3-ֆենօքսիպրոպան 
	1,2-Epoxy-3-phenoxypropane
	122-60-1

	8
	1,3-բիս(2,3-Էպօքսիպրոպօքսի)բենզոլ 
	1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzene
	101-90-6

	9
	1,3-բիս(Վինիլսուֆոնիլացետամիդո)պրոպան
	1,3-Bis(vinylsulfonylacetamido)propane
	93629-90-4

	10
	1,4-Դիհիդրօքսիբենզոլ 
	1,4-Dihydroxybenzene
	123-31-9

	11
	(6-Գլիցիդիլօքսինավթ-1-իլ)օքսիմեթիլօքսիրան
	6-Glycidyloxynapht-1-yl oxymethyloxirane
	27610-48-6

	12
	1-[(7-Ամինո-2-կարբօքսի-8-օքսո-5-թիա-1-ազաբիցիկլո[4.2.0]օկտ-2-են-3-իլ)մեթիլ]պիրիդինիում յոդիդ
	(6R-Trans)-1-((7-ammonio-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo-[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)pyridinium iodide
	100988-63-4

	13
	1-Բուտօքսի-2,3-էպօքսիպրոպան
	Butyl 2,3-epoxypropyl ether
	2426-08-6

	14
	1-Ֆենիլազո-2-նավթոլ 
	1-Phenylazo-2-naphthol
	842-07-9

	15
	1-Քլոր-4-նիտրոբենզոլ
	1-Chloro-4-nitrobenzene
	100-00-5

	16
	(1-Քլորէթիլ)(ցիկլոհեքսիլ)կարբոնատ
	(1-Chloroethyl) cyclohexyl carbonate
	99464-83-2

	17
	1-Էթիլ-1-մեթիլմորֆոլինիում բրոմիդ 
	1-Ethyl-1-methylmorpholinium bromide
	65756-41-4

	18
	1-Էթիլ-1-մեթիլպիրրոլիդինիում բրոմիդ
	1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
	69227-51-6

	19
	2,3-Դինիտրոտոլուոլ
	2,3-Dinitrotoluene
	602-01-7

	20
	2,3- Դիքլորպրոպեն
	2,3-Dichloropropene
	78-88-6

	21
	2,3-Էպօքսիպրոպան-1-ոլ
	2,3-Epoxypropan-1-ol
	556-52-5

	22
	2,3-Էպօքսիպրոպիլտրիմեթիլամոնիումքլորիդ 
	2,3-Epoxypropyltrimethylammonium chloride 
	3033-77-0

	23
	2,4-Դիամինոանիզոլ 
	2,4-Diaminoanisole
	615-05-4

	24
	2,4-Դիամինոանիզոլսուլֆատ 
	2,4-Diaminoanisole sulphate
	39156-41-7

	25
	2,4-Դիամինոտոլուոլ
	2,4-Toluenediamine
	95-80-7

	26
	2,4-Դինիտրոտոլուոլ, Դինիտրոտոլուոլ
	2,4-Dinitrotoluene
Dinitrotoluene
	121-14-2 
25321-14-6 

	27
	2,5-Դինիտրոտոլուոլ
	2,5-Dinitrotoluene
	619-15-8

	28
	2,6-Դիամինոտոլուոլ
	2,6-Toluenediamine
	823-40-5

	29
	2,6-Դինիտրոտոլուոլ
	2,6-Dinitrotoluene
	606-20-2

	30
	2-Ամինոֆենոլ
	2-Aminophenol
	95-55-6

	31
	2-Մեթիլ-1,3-բուտադիեն
	2-Methyl-1,3-butadiene
	78-79-5

	32
	2-Մեթօքսիանիլին
	2-Methoxyaniline
	90-04-0

	33
	3,3'-Դիամինոբենզիդին
	Biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine
	91-95-2

	34
	3,4-Դինիտրոտոլուոլ
	3,4-Dinitrotoluene
	610-39-9

	35
	3,5-Դինիտրոտոլուոլ
	3,5-Dinitrotoluene
	618-85-9

	36
	3,8-Դիամինո-1-էթիլ-6-ֆենիլֆենանտրիդինիումբրոմիդ 
	3,8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium
	1239-45-8

	37
	3-Քլոր-4-(3-ֆտորբենզիլօքսի)անիլին
	3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline
	202197-26-0

	38
	(3-Քլորֆենիլ)-(4-մեթօքսի-3-նիտրոֆենիլ) մեթանոն
	(3-Chlorophenyl)-(4-methoxy-3-nitrophenyl)me-thanone
	66938-41-8

	39
	4-(Ֆենիլազո)բենզոլ-1,3-դիամին
	4-(Phenylazo)benzene-1,3-diamine
	495-54-5

	40
	4,4'-Բիս(Դիմեթիլամինո)բենզոֆենոն
	4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
	90-94-8

	41
	4,4'-Բիս(դիմեթիլամինո)տրիֆենիլմեթան
	N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-benzylidenedianiline
	129-73-7

	42
	4,4'-Դիամինոդիֆենիլմեթան
	4,4'-Diaminodiphenylmethane
	101-77-9

	43
	N,N'-Դիացետիլբենզիդին
	N,N'-Diacetylbenzidine
	613-35-4

	44
	4,6-Դինիտրո-օկտո-կրեզոլ
	4,6-Dinitro-o-cresol
	534-52-1

	45
	5-Ալլիլ-1,3-բենզոդիօքսոլ
	5-Allyl-1,3-benzodioxole
	94-59-7

	46
	4-Ամինոբիֆենիլ
	4-Aminobiphenyl
	92-67-1

	47
	4-Ամինոֆենոլ
	4-Aminophenol
	123-30-8

	48
	4-Նիտրոզոֆենոլ
	4-Nitrosophenol
	104-91-6

	49
	4-Քլոր-օրտո-տոլուիդին 
4-քլոր-ո-տոլուիդին հիդրոքլորիդ
	4-Chloro-o-toluidine
4-Chloro-o-toluidine hydrochloride
	95-69-2 
3165-93-3 

	50
	4'-Էտօքսի-2-բենզիմիդազոլանիլիդ
	4'-Ethoxy-2-benzimidazoleanilide
	120187-29-3

	51
	4-Էտօքսիանիլին
	4-Ethoxyaniline
	156-43-4

	52
	5-(2,4-Դիօքսո-1,2,3,4-տետրահիդրոպիրիմիդին)-3-ֆտոր-2-հիդրօքսիմեթիլտետրահիդրոֆուրան
	5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine)-3-fluoro-2-hydroxymethyltetrahydrofuran
	41107-56-6

	53
	6-Նիտրոքրիզեն
	6-Nitrochrysene
	7496-02-8

	54
	9-Վինիլկարբազոլ
	9-Vinylcarbazole
	1484-13-5

	55
	N,N,N',N'-Տետրագլիցիդիլ-4,4'-դիամինո-3,3'-դիէթիլդիֆենիլմեթան 
	N,N,N',N'-Tetraglycidyl-4,4'-diamino-3,3'-diethyldiphenylmethane
	130728-76-6

	56
	N,N',N''-Տրիս(2-մեթիլ-2,3-էպօքսիպրոպիլ)պերհիդրո-2,4,6-օքսո-1,3,5-տրիազին
	N,N',N''-Tris(2-methyl-2,3-epoxypropyl)-perhydro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazine
	26157-73-3

	57
	Ազոբենզոլ
	Azobenzene
	103-33-3

	58
	Ալլիլգլիցիդիլային եթեր
	Allyl glycidyl ether
	106-92-3

	59
	Ալլիլքլորիդ
	Allyl chloride
	107-05-1

	60
	Անիլին
	Aniline
	62-53-3

	61
	Բրոմդիքլորմեթան
	Bromodichloromethane
	75-27-4

	62
	Բրոմմեթան
	Bromomethane
	74-83-9

	63
	Հեքսահիդրոցիկլոպենտա(c)պիրրոլ-1-(1H)- ամմոնիում N-էթօքսիկարբոմիլ-N-(պարա-տոլիլսուլֆոնիլ)ազանիդ
	Hexahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-(1H)-ammonio-N-ethoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanide
	–

	64
	Հիդրօքսիկարբամիդ
	Hydroxycarbamide
	127-07-1

	65
	Դիամինոտոլուոլ
	Diaminotoluene
	25376-45-8

	66
	Դիբութիլանագի հիդրոբորատ
	Dibutyltin hydrogen borate
	75113-37-0

	67
	Դիվանադիումի պենտաօքսիդ
	Divanadium pentaoxide
	1314-62-1

	68
	Դիմեթիլսուլֆատ
	Dimethyl sulphate
	77-78-1

	69
	Դի-տրետ-բութիլպերօքսիդ
	Di-Tert-butyl peroxide
	110-05-4

	70
	Դիքլորդիբութիլանագ
	Dibutyltin dichloride (DBTC)
	683-18-1

	71
	Դիքլորմեթան
	Dichloromethane
	75-09-2

	72
	Իզոբութիլնիտրիտ
	Isobutyl nitrite
	542-56-3

	73
	Կադմիում (ոչ հրակիր)
	Cadmium (non-pyrophoric)
	7440-43-9

	74
	Կադմիումի օքսիդ (ոչ հրակիր)
	Cadmium oxide (non-pyrophoric)
	1306-19-0 

	75
	Կադմիումի սուլֆիդ
	Cadmium sulphide
	1306-23-6

	76
	Տետրահիդրոֆուրֆուրիլային եթեր (R)-2[4-(6-քլորքինօքսալին-2-իլօքսի)ֆենօքսի] պրոպիոնաթթվի (Քվիլալոֆոպ-պ-տեֆուրիլ)
	(±) Tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate
	119738-06-6

	77
	Կոբալտի դիացետատ
	Cobalt di(acetate)
	71-48-7

	78
	Կոբալտի դիքլորիդ
	Cobalt dichloride
	7646-79-9

	79
	Կոբալտի կարբոնատ
	Cobalt carbonate
	513-79-1

	80
	Կոբալտի դինիտրատ
	Cobalt dinitrate
	10141-05-6

	81
	Կոբալտի սուլֆատ
	Cobalt sulfate
	10124-43-3

	82
	Քրոտոնալդեհիդ
Е-քրոտոնալդեհիդ
	Crotonaldehyde
(E)-crotonaldehyde
	4170-30-3
123-73-9

	83
	Մեթիլ-2-(իզոցիանատոսուլֆոնիլմեթիլ)բենզոատ
	Methyl 2-(isocyanatosulfonylmethyl)benzoate
	83056-32-0

	84
	Մեթիլմեթանսուլֆոնատ
	Methyl methanesulphonate
	66-27-3

	85
	O,O-Դիմեթիլ-O-(1-մեթիլ-2-մեթիլկարբամոիլվինիլ)ֆոսֆատ(Մոնօկրոտոֆոս)
	O,O-dimethyl O-(1-methyl-2-methylcarbamoyl-vinyl) phosphate (Monocrotophos)
	6923-22-4

	86
	մետա-Ֆենիլենդիամին
	m-Phenylenediamine
	108-45-2

	87
	մետա-Ֆենիլենդիամին դիհիդրոքլորիդ
	m-Phenylenediamine dihydrochloride
	541-69-5

	88
	Նիկել (II) կարբոնատ
Նիկելի հիմնական կարբոնատ (II) 
	Carbonic acid, nickel (2+) salt
carbonic acid, nickel salt
[µ-[carbonato(2-)-O:O']] dihydroxy trinickel
[carbonato(2-)] tetrahydroxytrinickel
	3333-67-3 
16337-84-1 
65405-96-1 
12607-70-4

	89
	Նիկել (II) օկտանոատ
	Nickel(II) octanoate
	4995-91-9

	90
	Նիկել (II) սելենատ
	Nickel selenate
	15060-62-5

	91
	Նիկել (II) սուլֆամատ
	Nickel bis(sulfamidate); nickel sulfamate
	13770-89-3

	92
	Նիկել (II) սուլֆատ
	Nickel sulfate
	7786-81-4

	93
	Նիկել (II) սուլֆիդ
Միլլերիտ 
	Nickel (II) sulfide 
Nickel sulfide 
Millerite 
	16812-54-7 
11113-75-0 
1314-04-1 

	94
	Նիկել (II) տետրաֆտորբրոմատ
	Nickel bis(tetrafluoroborate)
	14708-14-6

	95
	Նիկել (II) տրիֆտորացետատ 
Նիկել (II) պրոպիոնատ 
Նիկել բիս(բենզոլսուլֆոնատ) 
Նիկել (II) հիդրոցիտրատ
Նիկել ամոնիում ցիտրատ
Նիկել (II) ցիտրատ
Նիկել (II) 2-էթիլհեքսանոատ 
Նիկել (II) 2-էթիլհեքսանոատ
Նիկել (II) դիմեթիլհեքսանոատ
Նիկել իզոօկտանոատ
Նիկել իզոօկտանոատ 
Նիկել բիս(իզոնոնանոատ)
Նիկել (II) նեոնոնանոատ
Նիկել (II) իզոդեկանոատ
Նիկել (II) նեոդեկանոատ
Նիկել(II) նեոդեկանոատ
Նիկել (II) նեոունդեկանոատ
 Նիկել (II) գլյուկոնատ 
Նիկել 3,5-բիս(տրետ-բութիլ)-4-հիդրօքսիբենզոատ (1: 2) 
Նիկել (II) պալմիտատ 
Նիկել (2-էթիլհեքսանոատ)(իզոնոնանոատ) Նիկել (իզոնոնանոատ)(իզոօկտանոատ) Նիկել (իզոօկտանոատ)(նեոդեկանոատ) Նիկել (2-էթիլհեքսանոատ)(իզոդեկանոատ) Նիկել (2-էթիլհեքսանոատ)(նեոդեկանոատ) Նիկել (իզոդեկանոատ)(իզոօկտանոատ) Նիկել (իզոդեկանոատ)(իզոնոնանոատ) Նիկել (իզոնոնանոատ)(նեոդեկանոատ) С6-19 ճյուղավորված ճարպաթթուների նիկելային աղեր С8-18 ճարպաթթուների և С18 չհագեցած ճարպաթթուների նիկելային աղեր, նիկել (II) 2,7-նավթալինդիսուլֆոնատ 
	Nickel(II) trifluoroacetate 
Nickel(II) propionate 
Nickel bis(benzenesulfonate)
Nickel(II) hydrogen citrate 
Citric acid, ammonium nickel salt
Citric acid, nickel salt 
Nickel bis(2-ethylhexanoate) 
2-Ethylhexanoic acid, nickel salt 
Dimethylhexanoic acid nickel salt 
Nickel(II) isooctanoate
Nickel isooctanoate
Nickel bis(isononanoate) 
Nickel(II) neononanoate
Nickel(II) isodecanoate 
Nickel(II) neodecanoate
Neodecanoic acid, nickel salt 
Nickel(II) neoundecanoate
Bis(.sc.d.sc.-gluconato-O1,O2)nickel
Nickel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoate (1:2) 
Nickel(II) palmitate 
(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel 
(isononanoato-O)(isooctanoato-O)nickel
(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nickel
(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nickel 
(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nickel 
(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nickel 
(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nickel 
(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nickel 
Fatty acids, C6-19-branched, nickel salts
Fatty acids, C8-18 and C18-unsaturated, nickel salts 2,7-naphthalenedisulfonic acid, nickel(II) salt
	16083-14-0 
3349-08-4 
39819-65-3 
18721-51-2 
18283-82-4 
22605-92-1 
4454-16-4 
7580-31-6 
93983-68-7 
29317-63-3 
27637-46-3 
84852-37-9 
93920-10-6 
85508-43-6 
85508-44-7 
51818-56-5 
93920-09-3 
71957-07-8 
52625-25-9 
13654-40-5 
85508-45-8 
85508-46-9 
84852-35-7 
84852-39-1 
85135-77-9 
85166-19-4 
84852-36-8 
85551-28-6 
91697-41-5 
84776-45-4 
72319-19-8 

	96
	Նիկել բիս(4-ցիկլոհեքսիլբութիրատ)
	Nickel bis(4-cyclohexylbutyrate)
	3906-55-6

	97
	Նիկել հեքսաֆտորսիլիկատ
	Nickel hexafluorosilicate
	26043-11-8

	98
	Նիկել դիացետատ
Նիկել ացետատ
	Nickel di(acetate) 
Nickel acetate
	373-02-4 
14998-37-9 

	99
	Նիկել դիբենզոատ
	Nickel dibenzoate
	553-71-9

	100
	Նիկել դիհիդրօքսիդ
Նիկել հիդրօքսիդ
	Nickel dihydroxide
Nickel hydroxide
	12054-48-7 
11113-74-9 

	101
	Նիկել դիլակտատ
	Nickel dilactate
	16039-61-5

	102
	Նիկել (II) դիստեարատ
	Nickel(II) stearate
	2223-95-2

	103
	Նիկել դիթիոցիանատ
	Nickel dithiocyanate
	13689-92-4

	104
	Նիկել դիքլորատ
Նիկել դիբրոմատ
Նիկել (II) էթիլհիդրոսուլֆատ
	Nickel dichlorate
Nickel dibromate
Ethyl hydrogen sulfate, nickel(II) salt
	67952-43-6 
14550-87-9 
71720-48-4

	105
	Նիկել դիքլորիդ
	Nickel dichloride
	7718-54-9

	106
	Նիկել դիքրոմատ
	Nickel dichromate
	15586-38-6

	107
	Նիկել դինիտրատ
Ազոտաթթու, նիկելի աղեր
	Nickel dinitrate
Nitric acid, nickel salt
	13138-45-9 
14216-75-2

	108
	Նիկել դիպերքլորատ հեքսահիդրատ
	Nickel diperchlorate
	13637-71-3

	109
	Նիկել դիֆորմիատ
մրջնաթթվի նիկելային աղ 
մրջնաթթվի պղինձ-նիկելային աղ 
	Nickel diformate 
Formic acid, nickel salt 
Formic acid, copper nickel salt 
	3349-06-2 
15843-02-4 
68134-59-8

	110
	Նիկել դիֆտորիդ
Նիկել դիբրոմիդ
Նիկել դիյոդիդ
Նիկել-կալիում ֆտորիդ
	Nickel difluoride
Nickel dibromide
Nickel diiodide
Nickel potassium fluoride
	10028-18-9 13462-88-9 13462-90-3 11132-10-8

	111
	Հիկել-դիկալիում դիսուլֆատ 
Նիկել-դիամոնիում դիսուլֆատ
	Nickel dipotassium bis(sulfate)
Diammonium nickel bis(sulfate) 
	13842-46-1 
15699-18-0

	112
	Նիտրիլոտրիքացախաթթու
	Nitrilotriacetic acid
	139-13-9

	113
	Նիտրոֆուրանտոին
	Nitrofurantoin
	67-20-9

	114
	օրտո-Ֆենիլենդիամին
	o-Phenylenediamine
	95-54-5

	115
	օրտո-Ֆենիլենդիամին դիհիդրոքլորիդ
	o-Phenylenediamine dihydrochloride
	615-28-1

	116
	Ռեակցիայի արդյունքում ստացված խառնուրդ․ 4-ալլիլ-2,6-բիս(2,3-էպօքսիպրոպիլ)ֆենոլ․ 4-ալլիլ-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-ալլիլ-2,6-բիս (2,3-էպօքսիպրոպիլ)ֆենօքսի)-2-հիդրօքսիպրոպիլ]-4-ալլիլ-2-(2,3-էպօքսիպրոպիլ)ֆենօքսի]-2-հիդրոօքսիպրոպիլ]-4-ալլիլ-2-(2,3-էպօքսիպրոպիլ)ֆենօքսի]-2-հիդրօքսիպրոպիլ]-2-(2,3-էպօքսիպրոպիլ)ֆենոլ․ 4-ալլիլ-6-[3-(4-ալլիլ-2,6-բիս(2,3-էպօքսիպրոպիլ)ֆենօքսի)-2-հիդրօքսիպրոպիլ]-2-(2,3-էպօքսիպրոպիլ)ֆենոլ․ 4-ալլիլ-6-[3-[6-[3-(4-ալլիլ-2,6-բիս(2,3-էպօքսիպրոպիլ)ֆենօքսի)-2-հիդրօքսիպրոպիլ]-4-ալլիլ-2-(2,3-էպօքսիպրոպիլ)ֆենօքսի]-2-հիդրօքսիպրոպիլ]-2-(2,3-էպօքսիպրոպիլ)ֆենոլ
	The reaction mixture: 4-allyl-2,6-bis (2,3-epoxypropyl) phenol; 4-allyl-6- [3- [6- [3- [6- [3- (4-allyl-2,6-bis (2,3-epoxypropyl) phenoxy) -2-hydroxypropyl] -4-allyl- 2- (2,3-epoxypropyl) phenoxy] -2-hydroxypropyl] -4-allyl-2- (2,3-epoxypropyl) phenoxy] -2-hydroxypropyl] -2- (2,3-epoxypropyl) phenol; 4-allyl-6- [3- (4-allyl-2,6-bis (2,3-epoxypropyl) phenoxy) -2-hydroxypropyl] -2- (2,3-epoxypropyl) phenol; 4-allyl-6- [3- [6- [3- (4-allyl-2,6-bis (2,3-epoxypropyl) phenoxy) -2-hydroxypropyl] -4-allyl-2- (2,3 -epoxypropyl) phenoxy] -2-hydroxypropyl] -2- (2,3-epoxypropyl) phenol
	–

	117
	Ռեակցիայի արդյունքում ստացված խառնուրդ․N-[3-հիդրօքսի-2-(2-մեթիլակրիլոիլամինոմեթօքսի)պրոպօքսիմեթիլ]-2-մեթիլակրիլամիդ․ N-[2,3-բիս(2-մեթիլակրիլոիլամինոմեթօքսի)պրոպօքսիմեթիլ]-2-մեթիլակրիլամիդ․ մեթիլակրիլամիդ․ N-(2-մեթիլակրիլոիլամինոմեթօքսի)-2-մեթիլակրիլամիդ․ N-(2,3-դիհիդրօքսիպրոպօքսիմեթիլ)-2-մեթիլակրիլամիդ
	The reaction mixture: N- [3-hydroxy-2- (2-methylacryloylaminomethoxy) propoxymethyl] -2-methyl acrylamide; N- [2,3-bis (2-methylacryloylaminomethoxy) propoxymethyl] -2-methyl acrylamide; methyl acrylamide; N- (2-methylacryloylaminomethoxy) -2-methyl acrylamide; N- (2,3-dihydroxypropoxymethyl) -2-methyl acrylamide
	–

	118
	Սնդիկ (II) դիքլորիդ
	Mercury dichloride
	7487-94-7

	119
	4-(ֆենիլազո)բենզոլ-1,3-դիամինի միացություններ բենզոսուլֆոնաթթվի մոնո-С10-С14-ալկիլային ածանցյալների հետ 
4-(ֆենիլազո)բենզոլ-1,3-դիամինի խառնուրդ դիբութիլնավթալինսուլֆոնաթթվի (1:1) հետ
	Benzenesulfonic acid, mono-C10-14-alkyl derivatives, compounds with 4-(phenylazo)-1,3-benzenediamine
chrysoidine compound with dibutylnaphthalene sulfonic acid; dibutylnaphthalenesulfonic acid, compound with 4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine (1:1)
	85407-90-5 

94247-67-3 

	120
	Անիլինի աղեր*
	Aniline salts
	–

	121
	1,2-բիս(3-Մեթօքսիկարբոնիլ-2-թիոուրեդո)բենզոլ (Թիոֆանատ-մեթիլ)
	1,2-Di-(3-methoxycarbonyl-2-thioureido)benzene (Thiophanate-methyl (ISO)
	23564-05-8

	122
	Տրինատրիում բիս(7-ացետամիդո-2-(4-նիտրո-2-օքսիդոֆենիլազո)-3-սուլֆոնատո-1-նավթոլատո)քրոմատ(III)
	Trisodium bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulphonato-1-naphtholato)chromate(1-)
	106084-79-1

	123
	Տրինիկել դիսուլֆիդ 
Քիզլեվուդիտ
	Trinickel disulphide
Heazlewoodite
	12035-72-2 12035-71-1

	124
	Տետրանատրիում 3,3'-[(3,3'-դիմեթիլ[1,1'-բիֆենիլ]-4,4'-դիիլ)բիս(ազո)]բիս[5-ամինո-4-հիդրօքսինավթալին-2,7-դիսուլֆոնատ] (Տրիպանային կապույտ)
	Tetrasodium 3,3'-[(3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate] (Trypan Blue)
	72-57-1

	125
	Տրիմեթիլոլպրոպանի տրիս(3-ազիրիդինիլպրոպիոնատ) 
	Trimethylolpropane tri(3-aziridinylpropanoate)
	52234-82-9

	126
	Տրիֆտորյոդմեթան 
	Trifluoroiodomethane
	2314-97-8

	127
	Տրիքլորացետալդեհիդ
	Trichloroacetaldehyde
	75-87-6

	128
	Տրիքլորէթան 
	Trichloroethene
	79-01-6

	129
	Ֆենիլհիդրազին 
Ֆենիլհիդրազին քլորիդ
Ֆենիլհիդրազին հիդրոքլորիդ
Ֆենիլհիդրազին սուլֆատ (2:1)
	Phenylhydrazine
Phenylhydrazinium chloride
Phenylhydrazine hydrochloride
Phenylhydrazinium sulphate (2:1)
	100-63-0
59-88-1
27140-08-5
52033-74-6 

	130
	Ֆենոլ
	Phenol
	108-95-2

	131
	Ֆենոլֆթալեին
	Phenolphthalein
	77-09-8

	132
	O,O-Դիմեթիլ-O-[3-մեթիլ-4-(մեթիլսուլֆանիլ)ֆենիլ]ֆոսֆորոտիոատ (ֆենտիոն)
	O,O-Dimethyl O-[3-methyl-4-(methylsulfanyl)phenyl]phosphorothioate (Fenthion)
	55-38-9

	133
	Ֆորմալդեհիդ
	Formaldehyde
	50-00-0

	134
	2-Քլոր-N,N-դիէթիլ-3-(դիմեթիլֆոսֆոնո)կրոտոնամիդ (Ֆոսֆամիդոն)
	2-Chloro-N,N-diethyl-3-(dimethylphosphono)crotonic amide (Phosphamidon)
	13171-21-6

	135
	Ֆուրան
	Furan
	110-00-9

	136
	Քինոլին
	Quinoline
	91-22-5

	137
	Քրիզեն
	Chrysene
	218-01-9

	138
	Քրիզոիդին մոնոդիքլորիդ 
Քրիզոիդին մոնոացետատ
Քրիզոիդին ացետատ
Քրիզոիդին պարա-դոդեցիլբենզոսուլֆոնատ
Քրիզոիդին դիհիդրոքլորիդ
Քրիզոիդին սուլֆատ
	Chrysoidine monohydrochloride
Chrysoidine monoacetate
Chrysoidine acetate
Chrysoidine-p-dodecylbenzenesulfonate; 
Chrysoidine dihydrochloride
Chrysoidine sulfate
	532-82-1 
75660-25-2 
79234-33-6 
63681-54-9 
83968-67-6 
84196-22-5 

	139
	Շլամներ և նստվածքներ՝ պղնձի էլեկտրոլիտային զտման ժամանակ առաջացող, պղնձից մաքրված, նիկելի սուլֆատ պարունակող
	Slimes and sludges, copper electrolytic refining, decopperised, nickel sulfate
	92129-57-2

	140
	Շլամներ և նստվածքներ՝ պղնձի էլեկտրոլիտային զտման ժամանակ առաջացող, պղնձից մաքրված 
	Slimes and sludges, copper electrolyte refining, decopperised
	94551-87-8

	141
	(Էպօքսիէթիլ)բենզոլ
	(Epoxyethyl)benzene
	96-09-3

	142
	Էթանդիալ
	Ethandial
	107-22-2

	143
	էթիլմեթանսուլֆոնատ
	Ethyl methanesulphonate
	62-50-0



* Եթե այլ բան ապացուցված չէ (մուտագեն ազդեցության բացակայության ապացույց են փորձարարական տվյալները)։ 


Աղյուսակ 5
1-ին դասի՝ վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա ներգործող քիմիական նյութեր
	Համարը՝ ը/կ
	Ռուսերեն անվանումը
	Անգլերեն անվանումը
	CAS համարը
	Ծանոթագրություն

	
	
	
	
	Վտանգավորության ենթադաս
	խանգարումների հիմնական տեսակները

	1
	Ակրիլոնիտրիլ (Պրոպ-2-ենոնիտրիլ) 
	Acrylonitrile
	107-13-1
	1
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․
հղիության բարդացումներ․
շագանակագեղձի չարորակ նորագոյացություններ․
սպերմատոգենեզի խանգարում․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	2
	Ացետոն (Պրոպան-2-ոն)
	Acetone
	67-64-1
	1**
	անպտղություն․
ծննդաբերությունների և ծննդալուծումների բարդացումներ․ 
ինքնաբեր աբորտ․ 
ներարգանդային թթվածնաքաղց․
սպերմատոգենեզի խանգարում․
ներթափանցում է պլացենտար բարիերի միջով և կուտակվում է պտղի հյուսվածքներում․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	3
	Բարիում և դրա միացությունները***
	Barium and its com-pounds
	7440-39-3
	1
	ինքնաբեր աբորտ․ 
հղիության ընթացքի բարդացումներ․
արտարգանդային հղիություն․
տղամարդկանց էրեկտիլ 
խանգարումներ

	4
	Բենզին լուծիչ՝ վառելիքային
	Gasoline solvent, fuel
	8032-32-4
	1
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․
սպերմատոգենեզի խանգարում․
ինքնաբեր աբորտ․ 
պլանցենտի հորմոնալ ֆունկցիայի խանգարում․
ծննդաբերությունների և ծննդալուծումների բարդացումներ․ 
մեռելածին ծննդաբերություններ․
սակավաքաշ պտուղ․ 
կաթնանվազություն (հիպոգալակտիա)․
անպտղություն․
նորածինների բարձր մահացություն

	5
	Բենզոլ (Ցիկլոհեքսատ-րիեն)
	Benzene
	71-43-2
	1
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․ 
հղիության ընթացքում բարդացում (տոքսիկոզներ, սպառնացող վիժումներ)․
վաղաժամ ծննդաբերություններ․
ինքնաբեր աբորտ․
մեռելածին ծննդաբերություններ․
անպտղություն․ 
վաղաժամ դաշտանադադար․ 
նորածինների բարձր մահացություն․
կաթնանվազություն (հիպոգալակտիա)․
գոնադների կառուցվածքի փոփոխություն․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	6
	1,2-Բենզոլդիկար-բոնաթթվի դիպենտիլային (ճյուղավորված և գծային) եթեր
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear
	84777-06-0
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	7
	1,2-Բենզոլդիկարբոնաթթվի դիալկիլ C7-11 (ճյուղավորված և գծային) եթերներ 
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters
	68515-42-4
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	8
	Բիս(2-մեթօքսիէթիլային) եթեր 
	Bis(2-methoxyethyl) ether
	111-96-6
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	9
	1,2-Բիս(2-մեթօքսիէթօքսի)էթան (տրիէթիլգլիկոլի դիմեթիլային եթեր․ տրիգլիմ) 
	1,2-Bis(2-methoxyet-hoxy)ethane
	112-49-2
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	10
	Բոր և դրա միացությունները***
	Bor and its compounds
	7440-42-8
	1
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․ 
աննորմալ սպերմատազոիդներ․
տղամարդկանց մոտ էրեկտիլ խանգարումներ

	11
	1-Բրոմպրոպան (ն-Պրո-պիլբրոմիդ) 
	1-Bromopropane
	106-94-5
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	12
	2-Բրոմպրոպան 
	2-Bromopropane
	75-26-3
	1А
	դաշտանային ցիկլի խանգարում․
ամենորեա

	13
	2-Բրոմ-1,1,1-տրիֆտոր-2-քլորէթան
(Գալոտան․ ֆտորոտան)
	2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane (Halothane)
	151-67-7
	1
	ինքնաբեր աբորտ․ 
պտղի զարգացման բնածին արատներ.
ներթափանցում է պլացենտար բարիերի միջով․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	14
	6-վտոր-Բութիլ-2,4-դի-նիտրոֆենոլ (Դինոսեբ) 
	2-(Butan-2-yl)-4,6-dinitrophenol (Dinoseb)
	88-85-7
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	15
	Հեքսահիդրո-2Н-ազեպին-2-ոն (Կապրոլակտամ․ ε-կապրոլակտամ)
	ε-Caprolactam
	105-60-2
	1
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․
սպերմատոգենեզի խանգարում․
հղիության ընթացքի բարդացումներ․
ծննդաբերությունների և ծննդալուծումների բարդացումներ․

	16
	1,2-Դիբրոմ-3-քլոր-պրոպան (Դիբրոմքլոր-պրոպան)
	1,2-Dibromo-3-chlorop-ropane
	96-12-8
	1A
	արական անպտղություն․
աննորմալ սպերմատազոիդներ․
ինքնաբեր աբորտ․ 
զարգացման բնածին արատներ․
Y-քրոմոսոմների բաժանումը 
խախտելու արդյունքում աղջիկների ավելացման մասով սեռերի հարաբերակցության փոփոխություն)

	17
	4,4-Դիմեթիլ-1,3-դիօքսան
	4,4-Dimethyl-1,3-dioxan
	766-15-4
	1
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․

	18
	Ցինկի սիմեթիլդիթիոկարբա-մատ (Ցիրամ)
	Zinc dimethyldithiocarbamate (Ziram)
	137-30-4
	1
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․
տղամարդկանց մոտ էրեկտիլ խանգարումներ․
ինքնաբեր աբորտ․
սպերմատոգենեզի խանգարում․
պտղի զարգացման բնածին արատներ․

	19
	N,N-Դիմեթիլացետա-միդ 
	N,N-dimethylacetamide
	127-19-5
	1B
	իգական և արական վերարտադրողական համակարգերի վրա բացասական ազդեցություն․
հղիության ընթացքի բարդացումներ․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	20
	Դիմեթիլբենզոլ, իզոմերների խառնուրդ
	Xylene
	1330-20-7
	1**
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․ 
սպերմատոգենեզի խանգարում․
վաղաժամ դաշտանադադար․
հղիության ընթացքի բարդացումներ․
ծննդաբերությունների և ծննդալուծումների բարդացումներ․
ինքնաբեր աբորտ․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	21
	1,2-Դիմեթիլբենզոլ (օրտո-Քսիլոլ)
	1,2-Xylene
	95-47-6
	
	

	22
	1,3-Դիմեթիլբենզոլ (մետա-Քսիլոլ)
	1,3-Xylene
	108-38-3
	
	

	23
	1,4-Դիմեթիլբենզոլ (պարա-Քսիլոլ)
	1,4-Xylene
	106-42-3
	
	

	24
	N,N-Դիմեթիլֆորմա-միդ (ԴՄՖԱ)
	N,N-Dimethylformamide
	68-12-2
	1В
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․ 
սպերմատոգենեզի խանգարում․
հղիության ընթացքի բարդացումներ․
ծննդաբերությունների և ծննդալուծումների բարդացումներ․
ինքնաբեր աբորտ․
մեռելածին ծննդաբերություններ․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	25
	1,2-Դիմեթօքսիէթան 
	1,2-Dimethoxyethane
	110-71-4
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	26
	2,4-Դիքլոր-1-(4-նիտրօքսիֆենօքսի)բենզոլ(Նիտրոֆեն)
	2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene (Nitrofen)
	1836-75-5
	1В
	հղիության ընթացքի բարդացումներ

	27
	2,4-Դիքլորֆենօքսի-քացախաթթու (2,4-Դ)
	2,4-Dichlorop-heno-xyacetic acid
	94-75-7
	1
	աննորմալ սպերմատազոիդներ․
սպերմատոգենեզի խանգարում․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	28
	Կադմիումի ոչ օրգանական միացություններ***
	Cadmium inorganic com-pounds
	–
	1В
	ինքնաբեր աբորտ․ 
զարգացման բնածին արատներ․
մեռելածին ծննդաբերություններ․
շագանակագեղձի չարորակ նորագոյացություններ․

	29
	Մարգանեց և դրա միացությունները***
	Manganese and its com-pounds
	7439-96-5
	1
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․
սպերմատոգենեզի խանգարում․
ինքնաբեր աբորտներ․
վաղածնության դեպքեր

	30
	N-Մեթիլացետամիդ
	N-Methylacetamide
	79-16-3
	1B
	սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	31
	Մեթիլբենզոլ (Տոլուոլ)
	Toluene
	108-88-3
	1
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․
վաղաժամ դաշտանադադար․
ներթափանցում է պլացենտար բարիերի միջով․
պտղի զարգացման բնածին արատներ․

	32
	Մեթիլմեթակրիլատ
(Մեթակրիլաթթվի մեթիլային եթեր մեթակլիլամեթիլային եթեր)
	Methyl methacrylate
	80-62-6
	1
	ներարգանդային ասֆիքսիա․
զարգացման բնածին արատներ․
դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․
պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն

	33
	Մեթօքսիքացախաթթու 
	Methoxyacetic acid
	625-45-6
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	34
	2-Մետօքսիէթանոլ
	2-Methoxyethanol
	109-86-4
	1В
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․
անպտղություն․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	35
	2-Մետօքսիէթիլացետատ 
	2-Methoxyethyl acetate
	110-49-6
	1В
	անպտղություն․
սպերմատոգենեզի խանգարում․
սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	36
	Արսեն և դրա միացությունները***
	Arsenic and its com-pounds
	7440-38-2
	1
	ներթափանցում է պլացենտար բարիերի միջով.
դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․
սպերմատոգենեզի խանգարում․
հղիության ընթացքի բարդացումներ․
ծննդաբերությունների և ծննդալուծումների բարդացումներ․
ինքնաբեր աբորտ․
սակավաքաշ պտուղ․
զարգացման բնածին արատներ․
վաղաժամ դաշտանադադար․
կաթնանվազություն (հիպոգալակտիա) 

	37
	Նիկել տետրակարբոնիլ
	Tetracarbonylnickel
	13463-39-3
	1В
	հղիության ընթացքի խանգարումներ․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	38
	Բենզոլի նիտրոմիացություններ*** 
	Nitrobenzene and its derivatives
	98-95-3
	1В
	սպերմատոգենեզի խանգարում․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն․ 
պտղի զարգացման բնածին անոմալիաներ

	39
	Սնդիկ և դրա միացությունները***
	Mercury and its com-pounds
	7439-97-6
	1
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․
հղիության ընթացքի բարդացումներ․
ծննդաբերությունների և ծննդալուծումների բարդացումներ․
ինքնաբեր աբորտ․
մեռելածին ծննդաբերություններ․
անպտղություն․
վաղաժամ դաշտանադադար․
աննորմալ սպերմատազոիդներ․
ֆիզիոլոգիական զարգացման ուշացում․
երեխաների շրջանում ԿՆՀ-ի պաթոլոգիա (միկրոցեֆալիա, գլխուղեղի նեյրոնների ախտահարում, մտավոր հետամնացություն)․
հոգեշարժային զարգացման ուշացում․
երեխաների նյարդաբանական խանգարումներ

	40
	Կապար և դրա միացությունները***
	Lead and its compounds
	7439-92-1
	1A
	ներթափանցում է պլացենտար բարիերի միջով․
արական և իգական սեռական ֆունկցիայի վրա բացասական ազդեցություն․ 
սպերմատոգենեզի խանգարում․
պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն
վաղաժամ ծննդաբերություններ․
վիժումներ․
պտղի ներարգանդային մահացություն․
պտղի զարգացման բնածին անոմալիաներ․
պտղի զարգացման խանգարումներ

	41
	Սելեն և դրա միացությունները***
	Selenium and its com-pounds
	7782-49-2
	1
	ներթափանցում է պլացենտար բարիերի միջով․
աննորմալ սպերմատազոիդներ․
հղիության ընթացքի բարդացումներ․
պտղի զարգացման բնածին արատներ․

	42
	Ստիրոլ (վինիլբենզոլ)
	Styrene
	100-42-5
	1
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․
սպերմատոգենեզի խանգարում․
հղիության ընթացքի բարդացումներ․
ծննդաբերությունների և ծննդալուծումների բարդացումներ․
կաթնանվազություն (հիպոգալակտիա)․
ձվարանների ֆունկցիայի խանգարում․
պտղի զարգացման բնածին արատներ․

	43
	Ծարիր և դրա միացությունները***
	Antimony and its com-pounds
	7440-36-0
	1
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․
ինքնաբեր աբորտ․
կաթնանվազություն (հիպոգալակտիա)․
պտուղների ֆիզիոլոգիական զարգացման ուշացում․
տղամարդկանց սեռական ֆունկցիայի խանգարում․
սպերմատոգենեզի խանգարում․

	44
	Թալլիում և դրա միացությունները***
	Thallium and its com-pounds
	7440-28-0
	1
	պտղի զարգացման բնածին արատներ․
սպերմատոգենեզի խանգարում․

	45
	2,4,6-Տրինիտրոտո-լուոլ
	2,4,6-Trinitrotoluene
	118-96-7
	1
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․
վաղաժամ դաշտանադադար․
մեռելածին ծննդաբերություններ․ 
ազդեցություն արական վերարտադրողական համակարգի վրա 

	46
	1,2,3-Տրիքլորպրոպան 
	1,2,3-Trichloropropane
	96-18-4
	1B
	բացասական ազդեցություն պտղաբերության վրա 

	47
	Ուայթ-սպիրիտ
	Stoddard solvent
	8052-41-3
	1
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․
հղիության ընթացքի խախտում և բարդացում․
ինքնաբեր աբորտ

	48
	Մենօքսիդի ածխածին
	Carbon monoxide
	630-08-0
	1A
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․
հղիության ընթացքի բարդացումներ․
ծննդաբերությունների և ծննդալուծումների բարդացումներ․
ինքնաբեր աբորտ․
պտղի ներարգանդային մահ․
տղամարդկանց շրջանում էրեկտիլ խանգարումներ․
արական անպտղություն․
զարգացման բնածին արատներ․
մեռելածին ծննդաբերություններ․
կաթնանվազություն (հիպոգալակտիա)

	49
	ֆենոլ (Կարբոլաթթու)
	Phenol
	108-95-2
	1
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․
վաղաժամ դաշտանադադար․
սերնդի մեջ սեռերի հարաբերակցության փոփոխություն

	50
	Ֆորմալդեհիդ
	Formaldehyde
	50-00-0
	1
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․
ինքնաբեր աբորտ․
ծննդաբերությունների և ծննդալուծումների բարդացումներ․
ֆիզիոլոգիական զարգացման ուշացում․
հղիության ընթացքի բարդացումներ․
պտղի զարգացման բնածին արատներ․
սպերմատոգենեզի խանգարում․

	51
	Ֆորմամիդ
	Formamide
	75-12-7
	1B
	սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	52
	Բենզիլբութիլֆտալատ 
	Benzyl butyl phthalate
	85-68-7
	1В
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սպերմատոգենեզի խանգարում․ 
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն 

	53
	Բիս(2-մեթօքսիէթիլ)ֆտալատ 
	Bis(2-methoxyethyl) phthalate
	117-82-8
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սպերմատոգենեզի խանգարում․ 
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն 

	54
	Բիս(2-էթիլհե-քսիլ)ֆտալատ 
	Bis(2-ethylhexyl) phthalate
	117-81-7
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սպերմատոգենեզի խանգարում․ 
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն 

	55
	Դիբութիլֆտալատ 
	Dibutyl phthalate
	84-74-2
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սպերմատոգենեզի խանգարում․ 
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն 

	56
	Դիհեքսիլֆտալատ
	Dihexyl phtalate
	84-75-3
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սպերմատոգենեզի խանգարում․ 
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն 

	57
	Դիիզոբութիլֆտալատ
	Diisobutyl phtalate
	84-69-5
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սպերմատոգենեզի խանգարում․ 
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն 

	58
	Դիիզոհեքսիլֆտալատ
	Diisohexyl phtalate
	71850-09-4
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սպերմատոգենեզի խանգարում․ 
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն 

	59
	Դիիզոօկտիլֆտալատ
	Diisooctyl phtalate
	27554-26-3
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սպերմատոգենեզի խանգարում․ 
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն 

	60
	Դիիզոպենտիլֆտալատ
	Diisopentyl phthalate
	605-50-5
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սպերմատոգենեզի խանգարում․ 
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն 

	61
	Դիմեթիլֆտալատ 
	Dimethyl phthalate
	131-11-3
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սպերմատոգենեզի խանգարում․ 
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն 

	62
	Դիպենտիլֆտալատ 
	Dipentyl phthalate
	131-18-0
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սպերմատոգենեզի խանգարում․ 
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն 

	63
	Դիցիկլոհեքսիլֆտալատ
	Dicyclohexyl phtalate
	84-61-7
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սպերմատոգենեզի խանգարում․ 
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն 

	64
	Դիէթիլֆտալատ
	Diethyl phthalate
	84-66-2
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սպերմատոգենեզի խանգարում․ 
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն 

	65
	ն-Պենիլիզոպենտիլֆտալատ
	n-Pentylisopentylphtalate
	776297-69-9
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սպերմատոգենեզի խանգարում․ 
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն 

	66
	Քլորմեթան (Քլորային մեթիլ)
	Chloromethane
	74-87-3
	1
	ինքնաբեր աբորտ․
հղիության ընթացքի բարդացումներ․
սպերմատոգենեզի խանգարում․
պտղի զարգացման բնածին արատներ․

	67
	2-Քլորբութա-1,3-դիեն (Քլորոպրեն)
	1,3-Butadiene, 2-chloro-
	126-99-8
	1
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․
հղիության ընթացքի բարդացումներ․
ծննդաբերությունների և ծննդալուծումների բարդացումներ․
ինքնաբեր աբորտ․
պտղի ներարգանդային մահ․
տղամարդկանց մոտ էրեկտիլ խանգարումներ․
արական անպտղություն․
զարգացման բնածին արատներ․
մեռելածին ծննդաբերություններ․
կաթնանվազություն (հիպոգալակտիա)․
գոնադների չարորակ նորագոյացություններ

	68
	Քլորէթիլեն (Քլորէթեն, քլորվինիլ, վինիլքլորիդ)
	Vinyl chloride
	75-01-4
	1
	ինքնաբեր աբորտ․
մեռելածին ծննդաբերություններ․
զարգացման բնածին արատներ․
աննորմալ սպերմատազոիդներ․
ցածր սեռական հակում

	69
	Քրոմատներ, բիքրոմատներ***
	Chromates, bichromates
	–
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն 

	70
	1-Քլոր-2,3-էպօքսիպրոպան (Էպիքլորհիդրին․ 2-քլորպրոպիլեն օքսիդ․ քլորմեթիլօքսիրան) 
	Epichlorohydrin
	106-89-8
	1
	ինքնաբեր աբորտ․
հղիության ընթացքի բարդացումներ․
սպերմատոգենեզի խանգարում․

	71
	3-Էթիլ-2-մեթիլ-2-(3-մեթիլբութիլ)-1,3-օքսազոլիդին
	3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine
	143860-04-2
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն

	72
	2-Էտօքսիէթանոլ (էթիլենգլիկոլի մոնոէթիլենային եթեր․ էթիլենգլիկոլ էթիլային եթեր)
	2-Ethoxyethanol
	110-80-5
	1В
	անպտղություն․
սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սպերմատոգենեզի խանգարում․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն 

	73
	2-Էտօքսիէթիլացետատ 
	2-Ethoxyethyl acetate
	111-15-9
	1B
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն 

	74
	Էպօքսիէթան (օքսիրան, էթիլենի օքսիդ)
	Ethylene oxide
	75-21-8
	1
	ինքնաբեր աբորտ․
սպերմատոգենեզի խանգարում․
հղիության ընթացքի բարդացումներ․
պտղի զարգացման բնածին արատներ․


* Դասակարգվում է ներստամոքսային եղանակով օրգանիզմ ներթափանցելիս։
** Դասակարգվում է ինհալացիոն եղանակով օրգանիզմ ներթափանցելիս։
*** Եթե այլ բան ապացուցված չէ (քաղցկեղածին ազդեցության բացակայության ապացույց են փորձարարական տվյալները)։
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2-րդ դասի՝ վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա ներգործող քիմիական նյութեր
	Համարը՝ ը/կ
	Ռուսերեն անվանումը
	Անգլերեն անվանումը
	CAS համարը
	Ծանոթագրություն (խանգարումների հիմնական տեսակները)

	1
	Ակրիլամիդ
	Acrylamide
	79-06-1
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	2
	Անիլին (ամինոբենզոլ, ֆենիլամին) և դրա ածանցյալները*
	Aniline (aminobenzene, phenylamine) and its derivatives
	62-53-3
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն 

	3
	Բերիլիում և դրա միացությունները*
	Beryllium and its compounds 
	7440-41-7
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․ 
պտղի ախտահարումներ․
հղիության ընթացքի բարդացումներ

	4
	Բիսֆենոլ А (4,4'-իզոպրոպիլիդենդիֆենոլ)
	4,4'-Isopropylidene-diphenol
	80-05-7
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․ 
սպերմատոգենեզի խանգարում․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	5
	2,5-Հեքսանդիոն
	Hexane-2,5-dione
	110-13-4
	անպտղություն

	6
	Հիդրոֆտորիդ (ֆտորի վերահաշվարկով) կամ ֆլուորիտի թթու
	Hydrogen fluoride
	7664-39-3
	հղիության ընթացքի բարդացումներ․
ծննդաբերությունների և ծննդալուծումների բարդացումներ․
ինքնաբեր աբորտ․
մեռելածին ծննդաբերություններ․
անպտղություն

	7
	Հիդրազին և դրա ածանցյալները*
	Hydrazine
	302-01-2
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․ 
հղիության ընթացքի բարդացումներ․
պտղի զարգացման բնածին արատներ․

	8
	Դիդոդեցիլֆտալատ
	Didodecyl phthalate
	2432-90-8
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սպերմատոգենեզի խանգարում․ 
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն 

	9
	Դիիզոնոնիլֆտալատ
	Diisononyl phthalate
	28553-12-0
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սպերմատոգենեզի խանգարում․ 
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն 

	10
	2,4-Դինիտրոտոլուոլ
	2,4-Dinitrotoluene
	121-14-2
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․

	11
	1,4-Դիօքսան (դիօքսան)
	1,4-Dioxane
	123-91-1
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․ 
ձվարանների ֆունկցիայի խանգարում․

	12
	Կադմիում 
	Cadmium
	7440-43-9
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	13
	Կադմիում օքսիդ
	Cadmium oxide
	1306-19-0
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	14
	Պղինձ և դրա միացությունները*
	Copper and its compounds
	7440-50-8
	սպերմատոգենեզի խանգարում․
սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն 
պտղի զարգացման բնածին արատներ․

	15
	4,4'-Օքսիդիանիլին 
	4,4'-Diaminodiphenyl ether
	101-80-4
	սեռական ֆունկցիայի և պտղաբերության վրա բացասական ազդեցություն․

	16
	Տրիքլորէթիլեն 
	Trichloroethylene
	79-01-6
	հղիության ընթացքի բարդացումներ․
սպերմատոգենեզի խանգարում․
պտղի զարգացման բնածին արատներ․

	17
	Ածխածնի դիսուլֆիդ (ծծմբաջրածին)
	Carbon disulphide
	75-15-0
	դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում․
հղիության ընթացքի բարդացումներ․
վաղաժամ դաշտանադադար․
ներթափանցում է պլացենտար բարիերի միջով՝ կուտակվելով պտղի նեյրոէպիթելիումում․
սպերմատոգենեզի խանգարում․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն

	18
	Ֆոսֆոր (կարմիր․ սպիտակ, դեղին)․
դիֆոսֆոր պենտաքլորիդ․
ֆոսֆոր տրիքլորիդ․
ֆոսֆորիլքլորիդ․
	Phosphorus (red, white, yellow);
diphosphorus pentachloride;
phosphorus trichloride;
phosphoryl chloride
	7723-14-0
10026-13-8
02.12.7719
10294-56-1
	հղիության ընթացքի բարդացումներ․
արական վերարտադրողական համակարգի փոփոխություններ․
սպերմատոգենեզի խանգարում․

	19
	Քրոմ (VI) տրիօքսիդ
	Chromium trioxide
	1333-82-0
	շագանակագեղձի չարորակ նորագոյացություններ․
սպերմատոգենեզի խանգարում․
հղիության ընթացքի բարդացումներ․
սպերմատազոիդների ժառանգական ապարատի վնասում և դրանց բեղմնավորման ունակության նվազում․
սերնդի զարգացման վրա բացասական ազդեցություն



* Եթե այլ բան ապացուցված չէ (վերարտադրողական ազդեցության բացակայության ապացույց են փորձարարական տվյալները)։
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1-ին դասի ջրային միջավայրի համար քրոնիկ թունավորությամբ օժտված քիմիական նյութեր
	Համարը՝ ը/կ
	Ռուսերեն անվանումը 
	Անգլերեն անվանումը 
	CAS համարը
	Ծանոթագրություն



	Ցանկի ծանոթագրություն։
	Քիմիական արտադրանքի պետական գրանցում իրականացնելիս հաշվի են առնվում քիմիական նյութի անվանումը, դրա վտանգավորության դասը, օրգանիզմ ներթափանցելու եղանակը, ինչպես նաև դրա կիրառման ոլորտը։





ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 8
Եվրասիական տնտեսական միության քիմիական նյութերի և խառնուրդների ռեեստրի ձևավորման և վարման կարգի

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ
քիմիական արտադրանքի հետազոտությունների (փորձարկումների) անցկացման

I. Քիմիական արտադրանքի հետազոտությունների (փորձարկումների) անցկացման հերթականության որոշման ընդհանուր մոտեցումները
1.	Նախքան սույն ցանկում նշված քիմիական արտադրանքի հատկությունները որոշելու նպատակով հետազոտություններ (փորձարկումներ) անցկացնելը` անհրաժեշտ է գնահատել in vitro և (կամ) in vivo հետազոտությունների (փորձարկումների) արդյունքները, մարդու առողջության վրա քիմիական արտադրանքի ազդեցության հետադարձ տվյալները, ինչպես նաև քիմիական կառուցվածքով իրար մոտ, ընդհանուր ֆունկցիոնալ խմբեր ունեցող անալոգների վերլուծության հիման վրա ստացված տվյալները (կառուցվածքային նմանության սկզբունք) և «կառուցվածք-հատկություն» քանակական ու որակական հարաբերակցության հիման վրա մոդելավորման ((Q)SAR, read-across մեթոդներ և այլ մեթոդներ) տվյալները։
In vivo հետազոտություններ (փորձարկումներ) (կենդանիների վրա) խորհուրդ է տրվում անցկացնել այն դեպքում, երբ առկա տվյալները՝ ներառյալ պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալները, in vitro փորձերի արդյունքները, ինչպես նաև քիմիական կառուցվածքով իրար մոտ, ընդհանուր ֆունկցիոնալ խմբեր ունեցող անալոգների վերլուծության հիման վրա ստացված տվյալները (կառուցվածքային նմանության սկզբունք) և «կառուցվածք-հատկություն» քանակական և որակական հարաբերակցության հիման վրա մոդելավորման ((Q)SAR, read-across մեթոդներ և այլ մեթոդներ) տվյալները թույլ չեն տալիս քիմիական արտադրանքը դասել վտանգավորության որոշակի տեսակի ու դասի և (կամ) հակասում են միմյանց։
2.	Սույն փաստաթղթում ներկայացված տեղեկատվությունը վերջնական չէ, կարող է լրացվել և փոփոխվել՝ գիտականորեն հիմնավորված նոր մոտեցումներն ու տվյալներն ի հայտ գալու կապակցությամբ։
3.	Եթե որևէ պարամետր կամ ցուցանիշ բնորոշ չէ քիմիական նյութին կամ խառնուրդին, ապա քիմիական արտադրանքի քիմիական անվտանգության մասին հաշվետվության և քիմիական արտադրանքի անվտանգության անձնագրի համապատասխան բաժնում նշվում է հետևյալ ձևակերպումը. «Կիրառելի չէ»։

II. Քիմիական արտադրանքի հետազոտության (փորձարկման) անցկացման նպատակահարմարության որոշման ընդհանուր մոտեցումները

1. Քիմիական արտադրանքի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների որոշում

Աղյուսակ 1
Քիմիական արտադրանքի ֆիզիկաքիմիական հատկություններով պայմանավորված ցուցանիշների (պարամետրերի) որոշման և (կամ) վտանգի գնահատման ընդհանուր մոտեցումները
	Պարամետր (ցուցանիշ)/հատկություն
	Քիմիական արտադրանքի ֆիզիկաքիմիական հատկություններով պայմանավորված ցուցանիշի (պարամետրի) որոշում և (կամ) վտանգի գնահատում

	1.	Հալման/սառեցման ջերմաստիճանը
	Չի պահանջվում այն քիմիական արտադրանքի համար, որի հալման/սառեցման ջերմաստիճանը ցածր է սահմանված -20 ⁰C շեմից։

	2.	Եռման ջերմաստիճանը
	Չի պահանջվում հետևյալի համար՝
1)	գազակերպ քիմիական արտադրանք.
2)	քիմիական արտադրանք, որի հալման ջերմաստիճանը բարձր է 300 ⁰C-ից։
Թույլատրում. տվյալ դեպքում ցուցանիշը կարելի է չափել նվազեցված ճնշման տակ կամ որոշել հաշվարկային մեթոդներով. 
3)	քիմիական արտադրանք, որի քայքայման ջերմաստիճանը ցածր է եռման ջերմաստիճանից (օրինակ՝ ինքնաօքսիդացման, վերադասավորման, քայքայման, տարրալուծման և այլ գործընթացների հաշվին)։

	
	Թույլատրում. տվյալ դեպքում ցուցանիշը կարելի է չափել նվազեցված ճնշման տակ կամ որոշել հաշվարկային մեթոդներով. 
4) մեծ մածուցիկության քիմիական արտադրանք։

	3.	Հարաբերական խտությունը
	Չի պահանջվում հետևյալի համար՝
1) քիմիական արտադրանք, որը կայուն է միայն որոշակի լուծիչի լուծույթում, և որի լուծույթի խտությունը մոտ է լուծիչի խտությանը։
Թույլատրում. տվյալ դեպքում բավական է նշել՝ արդյո՞ք լուծույթի խտությունը բարձր է, թե ցածր լուծիչի խտությունից.
2) գազակերպ քիմիական արտադրանք։
Թույլատրում. տվյալ դեպքում ցուցանիշը պետք է հաշվարկել՝ ելնելով գազի մոլեկուլային զանգվածից և կատարյալ գազերի օրենքներից։

	4.	Գոլորշիների ճնշումը
	Չի պահանջվում հետևյալի համար՝
1)	քիմիական արտադրանք, որի հալման ջերմաստիճանը բարձր է 300 ⁰C-ից։
Թույլատրում. եթե հալման ջերմաստիճանը գտնվում է 200°C-ից մինչև 300° C-ի միջակայքում, ապա բավական է նշել սահմանային (առավելագույն հասանելի) արժեքը՝ չափումների կամ հաշվարկային մեթոդի հիման վրա.
2)	մեծ մածուցիկության քիմիական արտադրանք։

	5.	Ջրային լուծույթի մակերեսային լարվածությունը
	Չի պահանջվում հետևյալի համար՝
1)	ցանկացած քիմիական արտադրանք, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ՝
քիմիական արտադրանքի մակերեսային ակտիվությունը կարող է կանխատեսվել կառուցվածքային կազմի հիման վրա.
մակերեսային ակտիվությունը քիմիական արտադրանքի նպատակային և (կամ) ցանկալի հատկությունն է.
2)	քիմիական արտադրանք, որի մակերեսային ակտիվ հատկությունների բացակայությունը կանխորոշված է in silico մեթոդներով (կառուցվածքային նմանություն, (Q)SAR և այլն).
3)	քիմիական արտադրանք, որի՝ ջրում լուծելիության ցուցանիշը 20 °C-ում ցածր է 1 մգ/լ-ից.
4)	անօրգանական քիմիական արտադրանք։

	6.	Լուծելիությունը ջրում
	Չի պահանջվում հետևյալի համար՝
1)	քիմիական արտադրանք, որը հեշտությամբ հիդրոլիզվում է pH 4, 7 և 9 արժեքների դեպքում (կիսաքայքայման շրջանը՝ 12 ժամից պակաս).
2)	քիմիական արտադրանք, որը հեշտությամբ օքսիդանում է ջրում (կիսաօքսիդացման շրջանը՝ 12 ժամից պակաս).
3)	օրգանական քիմիական արտադրանք, որն անլուծելի է ջրում։
Թույլատրում. տվյալ դեպքում պետք է անցկացնել ջրում լուծելիության փորձարկում՝ նախքան հայտնաբերման ստորին սահմանը՝ ընտրված մեթոդիկայի համաձայն.
4)	մետաղներ և մետաղների դժվար լուծվող միացություններ (լուծելիությունը՝ մեկ լիտր ջրում 0,01 գրամից պակաս)։
Թույլատրում. տվյալ դեպքում պետք է ներկայացվեն տեղեկություններ ջրային միջավայրում վերափոխման/լուծման մասին, եթե կիրառելի է.
5) ջրի հետ փոխազդող մետաղներ։
Ծանոթագրություն. նանոձև քիմիական արտադրանքի համար անհրաժեշտ է գնահատել առաջացող դիսպերսիայի հնարավոր ազդեցությունը փորձարկման արդյունքների վրա, ինչը դժվարացնում է դրանց մեկնաբանությունը, ինչպես նաև ջրում և համապատասխան (ռելևանտ) կենսաբանական ու բնական միջավայրերում լրացուցիչ անցկացնել լուծման արագության փորձարկում։

	7.	Տեղաբաշխման գործակիցը n-օկտանոլ/ջուր (log Kow)
	Չի պահանջվում հետևյալի համար՝
1)	անօրգանական քիմիական արտադրանք.
2)	քիմիական արտադրանք, որի համար հնարավոր չէ հետազոտություն (փորձարկում) անցկացնել, օրինակ՝ քայքայվող, բարձր մակերեսային ակտիվություն ունեցող, փորձարկման ընթացքում բուռն փոխազդող, ջրում (լուծելիությունը՝ մեկ լիտր ջրում 0,01 գրամից պակաս) կամ n-օկտանոլում անլուծելի, կամ բավականաչափ մաքուր քիմիական նյութ ստանալու անհնարինության դեպքում։
Թույլատրում. տվյալ դեպքում պետք է նշվի log Kow ցուցանիշի հաշվարկային արժեքը՝ հաշվարկման մեթոդի նկարագրությամբ.
3)	խառնուրդային քիմիական արտադրանք։
Ծանոթագրություն. նանոձև քիմիական արտադրանքի համար անհրաժեշտ է գնահատել առաջացող դիսպերսիայի հնարավոր ազդեցությունը փորձարկման արդյունքների վրա, ինչը դժվարացնում է դրանց մեկնաբանությունը, ինչպես նաև անցկացնել դիսպերսիայի կայունության հետազոտություն այն դեպքում, երբ log Kow ցուցանիշը կիրառելի չէ տվյալ քիմիական արտադրանքի համար։

	8.	Բռնկման ջերմաստիճանը
	Չի պահանջվում հետևյալի համար՝
1)	անօրգանական քիմիական արտադրանք. 
2)	ջրային լուծույթներ, որոնք պարունակում են ցնդող օրգանական բաղադրիչներ՝ 100 ⁰C-ից բարձր բռնկման ջերմաստիճանով.
3)	քիմիական արտադրանք, որի գնահատված բռնկման ջերմաստիճանը բարձր է 200 °C-ից.
4)	քիմիական արտադրանք, որն անհատական քիմիական նյութ է, և որի համար տվյալ ցուցանիշը կարելի է բավականաչափ ճշգրիտ կանխատեսել քիմիական կառուցվածքով մոտ անալոգների տվյալների միջարկման միջոցով։

	9.	Բռնկելիությունը/բռնկման ջերմաստիճանը
	Չի պահանջվում հետևյալի համար՝
1)	պինդ պայթուցիկ կամ հրակիր քիմիական արտադրանք։
Ծանոթագրություն. քիմիական արտադրանքի պայթուցիկ և հրակիր հատկությունները պետք է հաշվի առնվեն՝ նախքան բռնկելիության գնահատում անցկացնելը, 
2)	գազակերպ քիմիական արտադրանք, եթե բռնկվող գազի կոնցենտրացիան իներտ գազերի հետ որևէ խառնուրդում այնքան ցածր է, որ օդի հետ խառնվելիս այդ կոնցենտրացիան միշտ մնում է բոցի տարածման ստորին սահմանից ցածր, 
3)	քիմիական արտադրանք, որն ինքնաբերաբար բռնկվում է օդի հետ շփման դեպքում։

	10.	Պայթյունավտանգ հատկությունները
	Չի պահանջվում հետևյալի համար՝
1)	քիմիական արտադրանք, որի յուրաքանչյուր բաղադրիչի մոլեկուլային կառուցվածքում բացակայում են պայթյունավտանգ հատկությունները ցույց տվող քիմիական խմբեր.
2)	քիմիական արտադրանք, որի յուրաքանչյուր բաղադրիչի մոլեկուլային կառուցվածքում առկա են թթվածին պարունակող քիմիական խմբեր, որոնք կապված են պայթյունավտանգ հատկությունների հետ, ընդ որում, հաշվարկված թթվածնային հաշվեկշիռը մինուս 200-ից պակաս է. 
3)	օրգանական նյութեր կամ դրանց համասեռ խառնուրդներ, որոնք պարունակում են պայթյունավտանգ հատկությունների հետ կապված քիմիական խմբեր, որոնց էկզոթերմիկ քայքայման էներգիան ցածր է 500 Ջ/գ-ից, և էկզոթերմիկ քայքայման սկզբնական ջերմաստիճանը ցածր է 500 °C-ից։
Ծանոթագրություն. էկզոթերմիկ քայքայման էներգիան կարող է որոշվել՝ օգտագործելով համապատասխան կալորիաչափական մեթոդը, օրինակ՝ դիֆերենցիալ սկանավորող կալորիաչափությունը կամ ադիաբատական կալորիաչափությունը. 
4)	օքսիդացնող անօրգանական քիմիական նյութերի խառնուրդներ՝ օրգանական քիմիական նյութերի (նյութերի) հետ, եթե.
վտանգավորության 1-ին կամ 2-րդ դասին պատկանող անօրգանական օքսիդացնող քիմիական նյութի կոնցենտրացիան՝ ըստ զանգվածի, 15 տոկոսից պակաս է.
վտանգավորության 3-րդ դասին պատկանող անօրգանական օքսիդացնող քիմիական նյութի կոնցենտրացիան՝ ըստ զանգվածի, 30 տոկոսից պակաս է։
Ծանոթագրություն. ճայթյունի և ճայթյունի հարվածի նկատմամբ զգայունության փորձարկումներ չեն անցկացվում, եթե օրգանական քիմիական նյութերի էկզոթերմիկ քայքայման էներգիան ցածր է 800 Ջ/գ-ից։

	11.	Ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը
	Չի պահանջվում հետևյալի համար՝
1)	պայթուցիկ քիմիական արտադրանք.
2)	հրակիր քիմիական արտադրանք. 
3)	չբռնկվող հեղուկ քիմիական արտադրանք՝ 200 ⁰C-ից բարձր բռնկման ջերմաստիճանով. 
4)	գազակերպ քիմիական արտադրանք, որը չունի բռնկելիության սահմաններ (միջակայք).
5)	պինդ քիմիական արտադրանք՝ ոչ ավելի, քան 160 ⁰C հալման ջերմաստիճանով.
6)	պինդ քիմիական արտադրանք՝ ոչ պակաս, քան 400 °C ինքնատաքացման ջերմաստիճանով (նախնական գնահատմամբ)։

	12.	Օքսիդացնող հատկությունները
	Չի պահանջվում հետևյալի համար՝
1)	պայթուցիկ քիմիական արտադրանք. 
2)	դյուրավառ քիմիական արտադրանք՝ ներառյալ
վտանգավորության 1-3 դասերի բռնկվող հեղուկները.
պինդ վիճակում բռնկվող քիմիական արտադրանքը.
ինքնաքայքայվող քիմիական արտադրանքը.
պինդ ապազգայունացված պայթուցիկ քիմիական արտադրանքը, որը բավարար չափով չի նոսրացվել զգայանվազիչով.
վտանգավորության 1A ենթադասի բռնկվող գազերը.
3)	քիմիական արտադրանք, որն օրգանական պերօքսիդ է. 
4)	քիմիական արտադրանք, որն ի վիճակի չէ էկզոթերմիկապես փոխազդել այրվող նյութերի հետ, այդ թվում՝ իր քիմիական կառուցվածքով պայմանավորված (օրինակ՝ օրգանական կամ անօրգանական նյութեր, որոնք չեն պարունակում թթվածնի կամ հալոգենի ատոմներ, կամ օրգանական նյութեր, որոնք պարունակում են թթվածնի կամ հալոգենի ատոմներ, որոնք քիմիապես կապված են միայն ածխածնի կամ ջրածնի ատոմների հետ)։
Ծանոթագրություն. պինդ քիմիական արտադրանքի համար ամբողջական փորձարկումներ չեն պահանջվում, եթե նախնական փորձարկումների արդյունքները ցույց են տալիս օքսիդացնող հատկությունների առկայություն.
5)	գազակերպ քիմիական արտադրանք, քանի որ բացակայում է օքսիդացնող հատկությունները որոշելու համար նախատեսված փորձարկման մեթոդը, օգտագործվում է գնահատման մեթոդ, որը հիմնված է օդում թթվածնի օքսիդացնող կարողության հետ գազակերպ խառնուրդի օքսիդացնող կարողության համեմատության վրա։

	13.	Հատիկաչափական կազմը
	Չի պահանջվում այն քիմիական արտադրանքի համար, որը շրջանառության մեջ է դրվում ոչ պինդ վիճակում կամ ոչ հատիկների ձևով։

	14.	Կայունությունն օրգանական լուծիչներում և քայքայման համապատասխան արգասիքների նույնականացումը
	Չի պահանջվում հետևյալի համար՝
1)	անօրգանական քիմիական արտադրանք.
2)	օրգանական լուծիչներում կայուն քիմիական արտադրանք։
Ծանոթագրություն. հետազոտությունը (փորձարկումը) պետք է անցկացնել այն դեպքում, երբ տվյալ ցուցանիշը համարվում է կրիտիկական։

	15.	Դիսոցիացման հաստատունը
	Չի պահանջվում հետևյալի համար՝
1)	քիմիական արտադրանք, որը հեշտությամբ հիդրոլիզվում է ջրում (կիսաքայքայման շրջանը՝ 12 ժամից պակաս).
2)	քիմիական արտադրանք, որը հեշտությամբ օքսիդանում է ջրում (կիսաօքսիդացման շրջանը՝ 12 ժամից պակաս).
3)	քիմիական արտադրանք, որի համար հնարավոր չէ փորձարկում անցկացնել (օրինակ՝ եթե վերլուծական մեթոդը բացակայում է կամ բավականաչափ զգայուն չէ).
4)	քիմիական արտադրանք, որի կառուցվածքում բացակայում են դիսոցիացման ընդունակ խմբերը.
5) խառնուրդային քիմիական արտադրանք։

	16.	Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40 ⁰C ջերմաստիճանում
	Չի պահանջվում պինդ և գազակերպ քիմիական արտադրանքի համար։
Ծանոթագրություն. Քիմիական արտադրանքի համար թույլատրվում է որոշում այլ ջերմաստիճանում, եթե հնարավոր չէ որոշել 40 ⁰C-ում։





2. Քիմիական արտադրանքի թունաբանական հատկությունների որոշում

Աղյուսակ 2
Քիմիական արտադրանքի թունաբանական ցուցանիշները (պարամետրերը) որոշելու համար հետազոտությունների (փորձարկումների) անցկացման ընդհանուր մոտեցումները
	Պարամետր (ցուցանիշ)/հատկություն
	Հետազոտությունների (փորձարկումների) անցկացման հաջորդականությունը և պայմանների ընտրությունը՝ թունաբանական ցուցանիշները (պարամետրերը) որոշելու համար

	1.	Մաշկի քայքայում (նեկրոզ)/գրգռում
	1)	pH-ի և մնացորդային թթվայնության/ալկալիականության գնահատում.
2)	in vitro հետազոտություն (փորձարկում)՝ մաշկի քայքայումը (նեկրոզը) որոշելու նպատակով.
3)	in vitro հետազոտություն (փորձարկում)՝ մաշկի գրգռումը որոշելու նպատակով.
4)	in vivo հետազոտություն (փորձարկում)՝ մաշկի գրգռումը որոշելու նպատակով։

	2.	Աչքերի լուրջ վնասում/գրգռում
	1)	pH-ի և մնացորդային թթվայնության/ալկալիականության գնահատում.
2)	in vitro հետազոտություն (փորձարկում)՝ աչքերի լուրջ վնասումը/գրգռումը որոշելու նպատակով.
3)	in vivo հետազոտություն (փորձարկում)՝ աչքերի լուրջ վնասումը/գրգռումը որոշելու նպատակով։

	3.	Զգայունացնող ազդեցությունը մաշկի հետ շփման դեպքում
	1)	in silico մեթոդներով (կառուցվածքային նմանություն, (Q)SAR և այլն) և (կամ) in vitro հետազոտություններ (փորձարկումներ).
2)	in vivo հետազոտություն (փորձարկում), որի դեպքում նախընտրելի է օգտագործել հետևյալը՝
տեղային ավշային հանգույցների ռեակցիայի ուսումնասիրման մեթոդ.
ծովախոզուկների համար մաքսիմալացման մեթոդ.
Բյուխլերի մեթոդ։

	4.	Մուտագեն ազդեցությունը
	1)	մուտագենության/գենոտոքսիկության գնահատում in vitro երկու այլընտրանքային թեստերում՝ ներառյալ բակտերիաների հետադարձ մուտացիաների հետազոտությունը (փորձարկումը) և կաթնասունների բջիջների հետազոտությունը (փորձարկումը).
2)	in vivo հետազոտություն (փորձարկում) սոմատիկ բջիջների մուտագենության առումով՝ in vitro մուտագենության/գենոտոքսիկության հետազոտության (փորձարկման) դրական արդյունքի դեպքում.
3)	in vivo սաղմնային բջիջների մուտացիաներ առաջացնելու ունակության հետազոտություն (փորձարկում)՝ in vivo սոմատիկ բջիջների մուտագենության փորձարկումների դրական արդյունքի դեպքում։

	5.	Սուր թունավորությունը
	Հետազոտություն (փորձարկում) քիմիական արտադրանքի՝ օրգանիզմ ներթափանցման տարբեր (հնարավոր) ուղիների դեպքում՝ պայմանավորված դրա ֆիզիկաքիմիական հատկություններով և ազդեցության առաջնահերթ սցենարներով՝ կուլ տալու, ներշնչելու, մաշկին քսվելու դեպքում։

	6.	Ընտրողական թունավորությունը թիրախ օրգանների և (կամ) համակարգերի համար՝ բազմակի կամ երկարատև ազդեցության դեպքում
	1.	Ենթասուր թունավորության հետազոտություն (փորձարկում) (28 օրվա ընթացքում) կենդանիների մեկ տեսակի վրա (արուներ և էգեր)՝ քիմիական արտադրանքի՝ օրգանիզմ ներթափանցման առավել հավանական ուղիով։
2.	Ենթաքրոնիկ թունավորության հետազոտություն (փորձարկում) (90 օրվա ընթացքում) կենդանիների մեկ տեսակի վրա (արուներ և էգեր)՝ քիմիական արտադրանքի՝ օրգանիզմ ներթափանցման առավել հավանական ուղիով։
Ծանոթագրություն. հետազոտությունը (փորձարկումը) տեղին է, եթե կան հավաստի տեղեկություններ, որոնք ցույց են տալիս քիմիական արտադրանքի՝ մարդու օրգանիզմի վրա բազմակի և (կամ) երկարատև ազդեցությունը, ինչպես նաև երբ կատարվում է հետևյալ պայմաններից մեկը՝
առկա այլ տեղեկություններ ցույց են տալիս, որ քիմիական արտադրանքը կարող է ունենալ որևէ վտանգավոր հատկություն, որը հնարավոր չէ բացահայտել ենթասուր թունավորության հետազոտության (փորձարկման) (28 օրվա ընթացքում) ժամանակ,
թունակինետիկական հետազոտությունների արդյունքում հայտնաբերվել է քիմիական արտադրանքի և (կամ) դրա մետաբոլիտների կուտակում որոշակի հյուսվածքներում և (կամ) օրգաններում, որոնց բացասական ազդեցությունը չի հայտնաբերվել թիրախ օրգանների և (կամ) համակարգերի վրա ընտրողական թունավորության հետազոտության (փորձարկման) ժամանակ՝ մեկանգամյա (ոչ երկարատև) ազդեցության դեպքում, բայց կարող է դրսևորվել հետազոտվող քիմիական արտադրանքի բազմակի կամ երկարատև ազդեցության արդյունքում։
3.	Քրոնիկ թունավորության հետազոտություն (փորձարկում) (12 ամսվա ընթացքում)։
Ծանոթագրություն. հետազոտությունը (փորձարկումը) տեղին է, եթե կան հավաստի տեղեկություններ, որոնք ցույց են տալիս քիմիական արտադրանքի՝ մարդու օրգանիզմի վրա բազմակի և (կամ) երկարատև ազդեցությունը, ինչպես նաև երբ կատարվում է հետևյալ պայմաններից մեկը.
ենթասուր (28 օրվա ընթացքում) կամ ենթաքրոնիկ (90 օրվա ընթացքում) թունավորության հետազոտության (փորձարկման) ժամանակ հայտնաբերվել է արտահայտված թունավոր ազդեցություն, սակայն ստացված արդյունքները հուսալի չեն ռիսկի քանակական գնահատման և (կամ) դիտարկվող անցանկալի ազդեցության բացակայության մակարդակի (NOAEL) համար.
անհատական քիմիական նյութերի համար ենթասուր (28 օրվա ընթացքում) կամ ենթաքրոնիկ (90 օրվա ընթացքում) թունավորության հետազոտության (փորձարկման) ժամանակ ստացվել է բացասական արդյունք, սակայն առկա են տեղեկություններ քիմիական նյութերի ընտրողական թունավորության մասին, որոնք ակնհայտորեն մոտ են մոլեկուլային կառուցվածքով հետազոտվող քիմիական նյութին.
քիմիական արտադրանքը կարող է ունենալ ինչ-որ վտանգավոր հատկություն ընտրողական թունավորության առումով, որը հնարավոր չէ բացահայտել ենթաքրոնիկ (90 օրվա ընթացքում) թունավորության հետազոտության (փորձարկման) ժամանակ։
4.	Քիմիական արտադրանքի՝ օրգանիզմի վրա ազդեցության (ներթափանցման) ուղին հետազոտության (փորձարկման) անցկացման ժամանակ ընտրվում է հետևյալ չափանիշներին համապատասխան.
4.1.	Մաշկի վրա քսելը՝ հետևյալ բոլոր պայմանները կատարելու դեպքում.
ա)	քիմիական արտադրանքի՝ օրգանիզմ ներթափանցման ինհալացիոն ուղին քիչ հավանական է,
բ)	քիմիական արտադրանքի արտադրության և (կամ) կիրառման ժամանակ մաշկի հետ շփումը հավանական է,
գ)	ֆիզիկաքիմիական և թունաբանական հատկությունները թույլ են տալիս ենթադրել քիմիական արտադրանքի՝ մաշկի միջոցով ներծծման բավականաչափ բարձր արագություն,
դ)	կատարվում է հետևյալ պայմաններից մեկը՝
մաշկի վրա քսելու դեպքում՝ օրգանիզմի վրա ազդեցության առումով սուր թունավորության հետազոտություններում (փորձարկումներում) քիմիական արտադրանքի թունավոր ազդեցությունը նկատվում է ավելի ցածր դեղաչափերի դեպքում, քան ներստամոքսային ներթափանցման (պերօրալ ազդեցություն) դեպքում.
մաշկի և (կամ) աչքերի գրգռման հետազոտություններում (փորձարկումներում) նկատվում է համակարգային ազդեցություն օրգանիզմի վրա կամ մաշկի միջոցով քիմիական արտադրանքի ներծծման այլ ապացույցներ.
in vitro հետազոտությունները (փորձարկումները) ցույց են տալիս քիմիական արտադրանքի մաշկային-ռեզորբտիվ ազդեցություն.
զգալի թունավոր ազդեցությունը և (կամ) մաշկին քսվելու դեպքում ներծծման հնարավորությունը բնորոշ են հետազոտվող քիմիական արտադրանքի կառուցվածքային անալոգներին։
4.2.	Ինհալացիոն ազդեցությունն այն դեպքում, երբ քիմիական արտադրանքի՝ օրգանիզմ ներթափանցման տվյալ ուղին առավել հավանական է՝ ելնելով դրա ֆիզիկաքիմիական հատկություններից. գոլորշու ճնշումից և (կամ) աերոզոլների առաջացման հնարավորությունից, որոնց կաթիլների չափերը թույլ են տալիս դրանք ներշնչել։

	7.	Ազդեցությունը վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա (վերարտադրողական թունավորություն)
	1)	երեխա ունենալու ունակության վրա բացասական ազդեցության մասին առկա տեղեկությունների գնահատում՝ օգտագործելով, այդ թվում՝ տեղեկատվության պաշտոնական աղբյուրներ, որոնք թույլ են տալիս դասել հետազոտվող քիմիական արտադրանքը վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա ազդող՝ վտանգավորության 1-ին դասին։
Ծանոթագրություն 1. նման տեղեկությունների առկայության դեպքում պետք է դիտարկել քիմիական արտադրանքի՝ չծնված երեխայի (զարգացող սերնդի) վրա ազդեցության հետազոտություններ (փորձարկումներ) անցկացնելու հնարավորությունը։
Ծանոթագրություն 2. քիմիական արտադրանքի՝ չծնված երեխայի (զարգացող սերնդի) վրա ազդեցության հետազոտությունը (փորձարկումը) ի սկզբանե անցկացվում է մեկ կենսաբանական տեսակի վրա։ Այն մասին որոշումը, թե արդյո՞ք անհրաժեշտ է անցկացնել հաջորդ հետազոտությունը (փորձարկումը) նույն կամ այլ դեղաչափով, կամ այլ կենսաբանական տեսակի վրա, պետք է ընդունել սկզբնական հետազոտության (փորձարկման) արդյունքների և վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա քիմիական արտադրանքի բացասական ազդեցության վերաբերյալ առկա այլ տեղեկությունների հիման վրա.
2)	չծնված երեխայի (զարգացող սերնդի) վրա բացասական ազդեցության մասին առկա տեղեկությունների գնահատում՝ օգտագործելով, այդ թվում՝ տեղեկատվության պաշտոնական աղբյուրներ, որոնք թույլ են տալիս հետազոտվող քիմիական արտադրանքը դասել վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա ազդող՝ վտանգավորության 1-ին դասին։
Ծանոթագրություն. նման տեղեկությունների առկայության դեպքում պետք է դիտարկել քիմիական արտադրանքի՝ երեխա ունենալու ունակության վրա ազդեցության հետազոտություններ (փորձարկումներ) անցկացնելու հնարավորությունը.
3)	վերարտադրողական թունավորության ընդլայնված հետազոտություն (փորձարկում) մեկ սերնդի (1A, 1B կոհորտներ) մեթոդով՝ պայմանով, որ ենթասուր (28 օրվա ընթացքում) կամ ենթաքրոնիկ (90 օրվա ընթացքում) թունավորության հետազոտության (փորձարկման) ժամանակ հայտնաբերվել է քիմիական արտադրանքի բացասական ազդեցություն վերարտադրողական օրգանների և (կամ) հյուսվածքների վրա.
4)	վերարտադրողական թունավորության սկրինինգային հետազոտություն (փորձարկում)՝ հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում.
ենթասուր (28 օրվա ընթացքում) կամ ենթաքրոնիկ (90 օրվա ընթացքում) թունավորության հետազոտության (փորձարկման) ժամանակ չի հայտնաբերվել քիմիական արտադրանքի բացասական ազդեցություն վերարտադրողական օրգանների և (կամ) հյուսվածքների վրա,
in silico մեթոդները (կառուցվածքային նմանություն, (Q)SAR և այլն) կանխատեսում են քիմիական արտադրանքի վերարտադրողական թունավորության բացակայությունը.
5)	քիմիական արտադրանքի՝ երեխա ունենալու ունակության և (կամ) չծնված երեխայի (զարգացող սերնդի) վրա ազդեցության հետազոտություն (փորձարկում)՝ պայմանավորված վերարտադրողական թունավորության վերաբերյալ առկա կասկածներով՝ հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում.
ենթասուր (28 օրվա ընթացքում) կամ ենթաքրոնիկ (90 օրվա ընթացքում) թունավորության հետազոտության (փորձարկման) ժամանակ չի հայտնաբերվել քիմիական արտադրանքի բացասական ազդեցություն վերարտադրողական օրգանների և (կամ) հյուսվածքների վրա,
in silico մեթոդները (կառուցվածքային նմանություն, (Q)SAR և այլն) կանխատեսում են քիմիական արտադրանքի վերարտադրողական թունավորության բացակայությունը։
Ծանոթագրություն. քիմիական արտադրանքի՝ վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա ազդեցության հետազոտությունը (փորձարկումը) ի սկզբանե անցկացվում է մեկ կենսաբանական տեսակի վրա։ Այն մասին որոշումը, թե արդյոք անհրաժեշտ է անցկացնել հաջորդ հետազոտությունը (փորձարկումը) նույն կամ այլ դեղաչափով, կամ այլ կենսաբանական տեսակի վրա, պետք է ընդունել սկզբնական հետազոտության (փորձարկման) արդյունքների և (կամ) վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա քիմիական արտադրանքի բացասական ազդեցության վերաբերյալ առկա այլ տեղեկությունների հիման վրա։

	8.	Թունակինետիկա
	Թունակինետիկայի հետազոտությունը (փորձարկում) տեղին է, եթե քիմիական արտադրանքը բույսերի պաշտպանության միջոցների և (կամ) թունաքիմիկատների ազդող նյութ է։

	9.	Քաղցկեղածին ազդեցությունը
	Քաղցկեղածին ազդեցության հետազոտությունը (փորձարկում) տեղին է հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝
քիմիական արտադրանքը շրջանառության մեջ է դրվում դիսպերս վիճակում կամ առկա են հավաստի տեղեկություններ, որոնք ցույց են տալիս քիմիական արտադրանքի՝ մարդու օրգանիզմի վրա բազմակի և (կամ) երկարատև ազդեցությունը,
քիմիական արտադրանքը դասվել է վտանգավորության 2-րդ դասի մուտագենների շարքին կամ քրոնիկ թունավորության (12 ամսվա ընթացքում) հետազոտության (փորձարկման) արդյունքում հայտնաբերվել է, որ հետազոտվող քիմիական արտադրանքը կարող է առաջացնել հիպերպլազիա և (կամ) նախաքաղցկեղային ախտաբանական փոփոխություններ։
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Քիմիական արտադրանքի թունաբանական հատկություններով պայմանավորված ցուցանիշների (պարամետրերի) որոշման և (կամ) վտանգի գնահատման ընդհանուր մոտեցումները
	Պարամետր (ցուցանիշ)/հատկություն
	Այն պայմանները, որոնց դեպքում չի պահանջվում համապատասխան հետազոտությունների (փորձարկումների) անցկացում՝ քիմիական արտադրանքի թունավորության պարամետրերը (ցուցանիշները) որոշելու նպատակով

	1.	Մաշկի քայքայում (նեկրոզ)/գրգռում
	1)	in vitro և in vivo հետազոտություն (փորձարկում)՝ հետևյալ պայմաններից մեկը կատարելու դեպքում՝
քիմիական արտադրանքը հրակիր է,
քիմիական արտադրանքը ջրի/խոնավության հետ շփման դեպքում արտազատում է բռնկվող գազեր,
օրգանիզմի վրա ազդեցության առումով քիմիական արտադրանքն ունի սուր թունավորություն՝ մաշկին քսվելու դեպքում, և դասվում է վտանգավորության 1-ին կամ 2-րդ դասերին,
մինչև 2000 մգ/կգ դեղաչափով օրգանիզմի վրա ազդեցության առումով սուր թունավորության հետազոտության (փորձարկման) ժամանակ քիմիական արտադրանքը մաշկի գրգռում չի առաջացնում,
քիմիական արտադրանքը թթու է՝ ոչ ավելի, քան 2 pH-ով, կամ հիմք՝ ոչ պակաս, քան 11,5 pH-ով։
Ծանոթագրություն. պետք է դիտարկել քիմիական արտադրանքի՝ մաշկի վրա գրգռող ազդեցության հետազոտություններ (փորձարկումներ) անցկացնելու հնարավորությունն այն դեպքերում, երբ լուծույթի բուֆերային տարողունակության արժեքը կամ մնացորդային թթվայնության/ալկալիականության հաշվարկը ցույց է տալիս մաշկի քայքայման (նեկրոզի) բացակայություն.
2)	in vivo հետազոտություն (փորձարկում) այն քիմիական արտադրանքի համար, որը, in vitro փորձարկումների արդյունքներով, կարող է դասվել մաշկի քայքայում (նեկրոզ) կամ գրգռում առաջացնող նյութերի շարքին։

	2.	Աչքերի լուրջ վնասում/գրգռում
	1)	in vitro և in vivo հետազոտություն (փորձարկում)՝ հետևյալ պայմաններից մեկը կատարելու դեպքում՝
առկա են տեղեկություններ, այդ թվում՝ տեղեկատվության պաշտոնական աղբյուրներից, որոնք թույլ են տալիս դասել հետազոտվող քիմիական արտադրանքը մաշկի քայքայում (նեկրոզ) առաջացնող նյութերի շարքին,
քիմիական արտադրանքը հրակիր է,
քիմիական արտադրանքը ջրի/խոնավության հետ շփման դեպքում արտազատում է բռնկվող գազեր,
քիմիական արտադրանքը թթու է՝ ոչ ավելի, քան 2 pH-ով, կամ հիմք՝ ոչ պակաս, քան 11,5 pH-ով։
Ծանոթագրություն. պետք է դիտարկել քիմիական արտադրանքի՝ աչքերի լորձաթաղանթների վրա գրգռող ազդեցության հետազոտություններ (փորձարկումներ) անցկացնելու հնարավորությունն այն դեպքերում, երբ լուծույթի բուֆերային տարողունակության արժեքը կամ մնացորդային թթվայնության/ալկալիականության հաշվարկը ցույց է տալիս աչքերի լուրջ վնասման բացակայություն.
2)	in vivo հետազոտություն (փորձարկում) այն քիմիական արտադրանքի համար, որը, in vitro փորձարկումների արդյունքներով, կարող է դասվել աչքերի լուրջ վնասում կամ գրգռում առաջացնող նյութերի շարքին։

	3.	Զգայունացնող ազդեցությունը մաշկի հետ շփման դեպքում
	In vivo հետազոտություն (փորձարկում)՝ հետևյալ պայմաններից մեկը կատարելու դեպքում՝
առկա են տեղեկություններ, այդ թվում՝ տեղեկատվության պաշտոնական աղբյուրներից, որոնք թույլ են տալիս դասել հետազոտվող քիմիական արտադրանքը մաշկի քայքայում (նեկրոզ) առաջացնող նյութերի շարքին,
քիմիական արտադրանքը ներշնչելու ժամանակ ունի զգայունացնող ազդեցություն,
քիմիական արտադրանքը հրակիր է,
քիմիական արտադրանքը ջրի/խոնավության հետ շփման դեպքում արտազատում է բռնկվող գազեր,
քիմիական արտադրանքը թթու է՝ ոչ ավելի, քան 2 pH-ով, կամ հիմք՝ ոչ պակաս, քան 11,5 pH-ով։

	4.	Մուտագեն ազդեցությունը
	In vitro/in vivo հետազոտություն (փորձարկում)՝ հետևյալ պայմաններից մեկը կատարելու դեպքում՝
քիմիական արտադրանքն իր կազմում պարունակում է քիմիական նյութեր, որոնք դասվում են քաղցկեղածին կամ մուտագեն նյութերի շարքին, և քաղցկեղածին կամ մուտագեն նյութերի ընդհանուր կոնցենտրացիան բարձր է ԵԱՏՄ ՏԿ 041/2017 թիվ 4 հավելվածում սահմանված սահմաններից,
քիմիական արտադրանքն առաջացնում է մաշկի քայքայում (նեկրոզ),
հետազոտություն (փորձարկում) անցկացնելն անհնար է քիմիական արտադրանքի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների պատճառով (անհաստատուն պայթուցիկ քիմիական արտադրանք, հրակիր և այլն)։

	5.	Սուր թունավորությունը
	1)	կուլ տալու ժամանակ՝ հետևյալ պայմաններից մեկը կատարելու դեպքում՝
քիմիական արտադրանքն առաջացնում է մաշկի քայքայում (նեկրոզ),
հետազոտություն (փորձարկում) անցկացնելն անհնար է քիմիական արտադրանքի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների պատճառով,
2)	ներշնչելու ժամանակ՝ հետևյալ պայմաններից մեկը կատարելու դեպքում.
քիմիական արտադրանքը հրակիր է,
քիմիական արտադրանքի՝ օրգանիզմ ներթափանցման ինհալացիոն ուղին քիչ հավանական է,
3)	մաշկին քսվելու ժամանակ՝ հետևյալ պայմաններից մեկը կատարելու դեպքում՝
քիմիական արտադրանքն առաջացնում է մաշկի քայքայում (նեկրոզ),
հետազոտություն (փորձարկում) անցկացնելն անհնար է քիմիական արտադրանքի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների պատճառով (անհաստատուն պայթուցիկ քիմիական արտադրանք, հրակիր, գազակերպ և այլն),
կուլ տալու ժամանակ քիմիական արտադրանքը չունի սուր թունավորություն,
քիմիական արտադրանքը չունի ընտրողական թունավորություն թիրախ օրգանների և (կամ) համակարգերի վրա՝ մեկանգամյա պերօրալ ազդեցության (կուլ տալու) դեպքում։

	6.	Ընտրողական թունավորությունը թիրախ օրգանների և (կամ) համակարգերի համար՝ բազմակի կամ երկարատև ազդեցության դեպքում
	1)	ենթասուր թունավորության հետազոտություն (փորձարկում) (28 օրվա ընթացքում)՝ հետևյալ պայմաններից մեկը կատարելու դեպքում՝
առկա են ենթաքրոնիկ (90 օրվա ընթացքում) կամ քրոնիկ (12 ամսվա ընթացքում) թունավորության հետազոտության (փորձարկման) հուսալի արդյունքներ համապատասխան տեսակի կենդանիներ, օրգանիզմ ներթափանցման համապատասխան ուղի, դեղաչափ և լուծիչ ընտրելիս,
քիմիական արտադրանքը հաստատուն չէ, ընդ որում, առկա են բավարար տեղեկություններ դրա քայքայման արգասիքների մասին,
քիմիական արտադրանքի շրջանառության ընթացքում մարդը չի ենթարկվում դրա ազդեցությանը,
քիմիական արտադրանքը հրակիր է,
հետազոտություն (փորձարկում) անցկացնելն անհնար է՝ քիմիական արտադրանքի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների պատճառով,
2)	ենթաքրոնիկ թունավորության հետազոտություն (փորձարկում) (90 օրվա ընթացքում)՝ հետևյալ պայմաններից մեկը կատարելու դեպքում՝
առկա են ենթասուր (28 օրվա ընթացքում) թունավորության հետազոտության (փորձարկման) հուսալի արդյունքներ, որոնք ցույց են տալիս լուրջ թունավոր ազդեցություն և թույլ են տալիս քիմիական արտադրանքը դասել թիրախ օրգանների և (կամ) համակարգերի վրա ընտրողական թունավորություն ունեցող նյութերի շարքին՝ բազմակի կամ երկարատև ազդեցության դեպքում։
Ծանոթագրություն. տվյալ դեպքում դիտարկվող անցանկալի ազդեցության բացակայության մակարդակի (NOAEL) արժեքը, որն ստացվել է ենթասուր (28 օրվա ընթացքում) թունավորության հետազոտության (փորձարկման) արդյունքում, պետք է թույլ տա արտածում իրականացնել՝ կիրառելով անորոշության համապատասխան գործակիցը՝ օրգանիզմ ներթափանցման նմանատիպ ուղիով ենթաքրոնիկ (90 օրվա ընթացքում) թունավորության համար դիտարկվող անցանկալի ազդեցության բացակայության մակարդակի (NOAEL) հաշվարկային արժեքն ստանալու նպատակով.
առկա են քրոնիկ (12 ամսվա ընթացքում) թունավորության հետազոտության (փորձարկման) հուսալի արդյունքներ՝ համապատասխան տեսակի կենդանիներ և օրգանիզմ ներթափանցման ուղի ընտրելիս․
քիմիական արտադրանքն անհաստատուն է, ընդ որում, առկա են բավարար տեղեկություններ դրա քայքայման արգասիքների մասին.
քիմիական արտադրանքը իներտ է, անլուծելի (լուծելիությունը՝ մեկ լիտր ջրում կամ յուղերում 0,01 գրամից պակաս), որի համար օրգանիզմ ներթափանցման ինհալացիոն ուղին քիչ հավանական է, և բացակայում են համակարգային ներծծման և թունավոր ազդեցության ապացույցները՝ ենթասուր (28 օրվա ընթացքում) թունավորության հետազոտության (փորձարկման) արդյունքներով, հատկապես՝ նման արտադրանքի՝ մարդու օրգանիզմի վրա ազդեցության սահմանափակ հնարավորության ապացույցների հետ միասին։
3)	ենթաքրոնիկ (90 օրվա ընթացքում) և քրոնիկ (12 ամսվա ընթացքում) թունավորության հետազոտություն՝ ներթափանցման համապատասխան ուղու և հետևյալ պայմաններից մեկը կատարելու դեպքում.
քիմիական արտադրանքը դասվում է վտանգավորության 1-ին դասի մուտագենների շարքին,
քիմիական արտադրանքը դասվում է վտանգավորության 1-ին դասի քաղցկեղածին նյութերի շարքին՝ գենոտոքսիկ ազդեցության մեխանիզմով ( ցանկացած դասի վտանգավորության մուտագեն է),
քիմիական արտադրանքն ունի ցածր կենսամատչելիություն (1%-ից պակաս), որը որոշվել է in vivo/in vitro կամ in silico մեթոդներով, չունի կենսակուտակման ունակություն (թունակինետիկական հետազոտությունների տվյալներով) և չի դասվում վտանգավորության 1-ին և 2-րդ դասերի սուր թունավորություն ունեցող քիմիական արտադրանքի շարքին։

	7.	Ազդեցությունը վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա (վերարտադրողական թունավորություն)
	1)	երեխա ունենալու ունակության վրա ազդեցության հետազոտությունը (փորձարկումը) այն քիմիական արտադրանքի համար, որն իր կազմում պարունակում է վերարտադրողական թունավորություն ունեցող քիմիական նյութեր և երեխա ունենալու ունակության վրա բացասական ազդեցության առումով դասվում է վտանգավորության 1-ին դասի, որոնց ընդհանուր կոնցենտրացիան բարձր է ԵԱՏՄ ՏԿ 041/2017 թիվ 4 հավելվածում սահմանված սահմաններից.
2)	չծնված երեխայի (զարգացող սերնդի) վրա ազդեցության հետազոտությունը (փորձարկում) այն քիմիական արտադրանքի համար, որն իր կազմում պարունակում է վերարտադրողական թունավորություն ունեցող քիմիական նյութեր և չծնված երեխայի (զարգացող սերնդի) վրա բացասական ազդեցության առումով դասվում է վտանգավորության 1-ին դասի, որոնց ընդհանուր կոնցենտրացիան բարձր է ԵԱՏՄ ՏԿ 041/2017 թիվ 4 հավելվածում սահմանված սահմաններից.
3)	վտանգավորության 1-ին դասի մուտագենների շարքին դասվող քիմիական արտադրանքի համար.
4)	քիմիական արտադրանքի համար, որը դասվում է վտանգավորության 1-ին դասի քաղցկեղածին նյութերի շարքին՝ գենոտոքսիկ ազդեցության մեխանիզմով (ցանկացած դասի վտանգավորության մուտագեն է).
5)	քիմիական արտադրանքի համար՝ հետևյալ բոլոր պայմանները կատարելու դեպքում՝
արտադրանքը չի դասվում բարձր թունավորություն ունեցող արտադրանքի շարքին, այդ թվում՝ վտանգավորության 1-4-րդ դասերի սուր թունավորություն ունեցող քիմիական արտադրանք չէ, չի առաջացնում մաշկի քայքայում (նեկրոզ)/գրգռում և աչքերի լուրջ վնաս/գրգռում, չի առաջացնում զգայունացնող, մուտագեն ազդեցություն, դիտարկվող անցանկալի էֆեկտի բացակայության մակարդակը (NOAEL) ենթասուր և ենթաքրոնիկ թունավորության հետազոտության ժամանակ կազմում է առնվազն 1000 մգ/կգ.
թունակինետիկ տվյալները ցույց են տալիս համակարգային ներկլանման բացակայություն՝ ներթափանցման համապատասխան ուղիների դեպքում (քիմիական արտադրանքի կոնցենտրացիան պլազմայում/արյան մեջ ցածր է հայտնաբերման սահմանից, կենսաբանական հեղուկներում մետաբոլիտները բացակայում են).
քիմիական արտադրանքի շրջանառության ընթացքում մարդը չի ենթարկվում դրա ազդեցությանը։

	8.	Թունակինետիկա
	Այն քիմիական արտադրանքի համար, որի վերաբերյալ տեղեկատվության պաշտոնական աղբյուրներից առկա են տեղեկություններ թունակինետիկայի գնահատման առնչությամբ։

	9.	Քաղցկեղածին ազդեցությունը
	Վտանգավորության 1-ին դասի մուտագենների շարքին դասվող քիմիական արտադրանքի համար
Թույլատրում. տվյալ դեպքում համարվում է, որ քաղցկեղածին ազդեցության գենոտոքսիկ մեխանիզմը հավանական է։



3. Քիմիական արտադրանքի էկոթունաբանական հատկությունների որոշում

Աղյուսակ 4
Քիմիական արտադրանքի էկոթունաբանական հատկությունների որոշման համար հետազոտությունների (փորձարկումների) անցկացման ընդհանուր մոտեցումները
	Պարամետր (ցուցանիշ)/հատկություն
	Հետազոտությունների (փորձարկումների) անցկացման հաջորդականությունը և պայմանների ընտրությունը՝ էկոթունաբանական ցուցանիշները (պարամետրերը) որոշելու համար

	1.	Սուր թունավորություն ջրային միջավայրի համար
	Կարճաժամկետ հետազոտություններ (փորձարկումներ) ձկների, խեցգետնակերպերի (անողնաշարավորների), ջրիմուռների վրա։

	2.	Քրոնիկ թունավորություն ջրային միջավայրի համար
	Երկարաժամկետ հետազոտություններ (փորձարկումներ) ձկների, խեցգետնակերպերի (անողնաշարավորների), ջրիմուռների վրա։
Ծանոթագրություն. հետազոտությունը (փորձարկումը) նպատակահարմար է հետևյալ դեպքերում՝
քիմիական արտադրանքը վատ է լուծվում ջրում (լուծելիությունը՝ մեկ լիտր ջրում 0,01 գրամից պակաս),
առկա է քիմիական արտադրանքի երկարաժամկետ ազդեցության ռիսկ ջրային օրգանիզմների վրա, ինչը հիմնված է քիմիական անվտանգության գնահատման վրա (այդ թվում՝ քիմիական արտադրանքի լուծելիության վերաբերյալ և փոխակերպման, հիդրոլիզի, ֆոտոլիզի, քիմիական օքսիդացման, քայքայման արգասիքների կայունության, կենսաքայքայման և կենսակուտակման ունակության վերաբերյալ տեղեկությունների վրա)։

	[bookmark: _Hlk512519777]3.	Թթվածնի սպառման ընկճում ակտիվ տիղմի կողմից
	Քիմիական արտադրանքի համար, որը միկրոկենսաբանական աճի ինհիբիտոր է կամ ազդում է կենսագործունեության վրա՝ հիմնականում նիտրացնող մանրէների, ակտիվ տիղմի կողմից թթվածնի սպառման ընկճման հետազոտությունը (փորձարկումը) կարող է փոխարինվել նիտրացման գործընթացների դանդաղեցման հետազոտությամբ (փորձարկմամբ)։

	4.	Քայքայում (դեգրադացում)
	1)	լիարժեք կենսաքայքայման գնահատում.
2)	մակերևութային ջրերում վերջնական քայքայման սկրինինգային հետազոտություն (փորձարկումներ).
3)	մակերևութային ջրերում վերջնական քայքայման մոդելավորում.
4)	հողում կենսաքայքայման սկրինինգային հետազոտություն (փորձարկումներ).
5)	հողում կենսաքայքայման մոդելավորում, եթե ենթադրվում է, որ քիմիական արտադրանքը ներկլանվում է հողի կողմից.
6)	հատակային նստվածքներում կենսաքայքայման սկրինինգային հետազոտություն (փորձարկումներ).
7)	հատակային նստվածքներում կենսաքայքայման մոդելավորում, եթե ենթադրվում է, որ քիմիական արտադրանքը ներկլանվում է հատակային նստվածքների կողմից։
Ծանոթագրություն. մոդելավորման մեթոդով հետազոտությունների (փորձարկումների) անցկացումը նպատակահարմար է, եթե սկրինինգային հետազոտությունների (փորձարկումների) արդյունքները ցույց են տալիս քիմիական արտադրանքի՝ համապատասխան միջավայրում (ջրում, հատակային նստվածքներում, հողում) քայքայվելու (դեգրադացվելու) ունակության հետագա ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը.
8)	քիմիական արտադրանքի՝ անկենսածին (աբիոտիկ) քայքայման (դեգրադացման) ունակության գնահատում՝ ներառյալ հիդրոլիզը, ֆոտոլիզը.
9)	քայքայման արգասիքների նույնականացում։

	5.	Փոխակերպում և վարքագիծ շրջակա միջավայրում
	1)	աբսորբման/դեսորբման սկրինինգային հետազոտություն (փորձարկումներ) (հողում, հատակային նստվածքներում).
2)	կենսակուտակման ունակության հետազոտություններ (փորձարկումներ) (հիմնականում ձկների վրա)։

	6.	Թունավորությունը՝ հողերի համար
	1)	հողի համար սուր թունավորության գնահատում. կարճաժամկետ հետազոտություններ (փորձարկումներ) հողային օրգանիզմների վրա.
2)	հողի համար քրոնիկ թունավորության գնահատում. երկարաժամկետ հետազոտություններ (փորձարկումներ) հողային օրգանիզմների վրա։
Ծանոթագրություն 1. հետազոտությունը (փորձարկումը) նպատակահարմար է հետևյալ դեպքերում`
ենթադրվում է, որ քիմիական արտադրանքը հեշտությամբ ներկլանվում է հողի կողմից կամ շատ կայուն է,
հողային օրգանիզմների համար առկա է քիմիական արտադրանքի և դրա քայքայման արգասիքների երկարաժամկետ ազդեցության ռիսկ, ինչը հիմնված է քիմիական անվտանգության գնահատման վրա։
Ծանոթագրություն 2. համապատասխան հետազոտության (փորձարկման) ընտրությունը պայմանավորված է քիմիական անվտանգության գնահատման արդյունքներով։
Թույլատրում. եթե, այդ թվում՝ տեղեկատվության պաշտոնական աղբյուրներում առկա, քիմիական արտադրանքի՝ հողային օրգանիզմների վրա թունավոր ազդեցության վերաբերյալ տվյալները բացակայում են, ապա կիրառվում է հավասարակշռված բաշխման մեթոդը։



Աղյուսակ 5
Քիմիական արտադրանքի էկոթունաբանական հատկություններով պայմանավորված ցուցանիշների (պարամետրերի) որոշման և (կամ) վտանգի գնահատման ընդհանուր մոտեցումները
	Պարամետր (ցուցանիշ)/հատկություն
	Պայմաններ, որոնց դեպքում, քիմիական արտադրանքի էկոթունավորության պարամետրերը (ցուցանիշները) որոշելու նպատակով, չի պահանջվում համապատասխան հետազոտությունների (փորձարկումների) անցկացում

	1.	Սուր թունավորություն ջրային միջավայրի համար 
	Կարճաժամկետ հետազոտություններ (փորձարկումներ) ձկների, խեցգետնակերպերի (անողնաշարավորների) և (կամ) ջրիմուռների վրա՝ հետևյալ պայմաններից մեկը կատարելու դեպքում`
քիմիական արտադրանքի թունավոր ազդեցությունը հիդրոբիոնտների վրա քիչ հավանական է (քիմիական արտադրանքը ջրում չի լուծվում (լուծելիությունը՝ մեկ լիտր ջրում 0,01 գրամից պակաս) և (կամ) չունի կենսաբանական թաղանթների միջով ներթափանցելու հատկություն),
առկա են հիդրոբիոնտների վրա երկարաժամկետ հետազոտությունների (փորձարկումների) արդյունքներ։

	2.	Քրոնիկ թունավորություն ջրային միջավայրի համար
	Երկարաժամկետ հետազոտություններ (փորձարկումներ) ձկների, խեցգետնակերպերի (անողնաշարավորների) և (կամ) ջրիմուռների վրա այն քիմիական արտադրանքի համար, որն ունակ է արագ քայքայվելու (դեգրադացվելու) ջրում։

	3.	Թթվածնի սպառման ընկճում ակտիվ տիղմի կողմից
	1)	քիմիական այն արտադրանքի համար, որի թունավոր ազդեցությունը միկրոօրգանիզմների վրա քիչ հավանական է (քիմիական արտադրանքը ջրում չի լուծվում (լուծելիությունը՝ մեկ լիտր ջրում 0,01 գրամից պակաս) և (կամ) չունի կենսաբանական թաղանթների միջով ներթափանցելու հատկություն).
2	յքայվելու (դեգրադացվելու) ջրում և կեղտաջրերի հետ մուտք է գործում մաքրման կայաններ՝ չգերազանցող (ՍԹԿ) կոնցենտրացիաներով.
3)	քիմիական այն արտադրանքի համար, որը կեղտաջրերի հետ չի ներթափանցում մաքրման կայաններ։

	4.	Քայքայում (դեգրադացում)
	1)	կենսաքայքայման հետազոտություններ (փորձարկումներ) անօրգանական քիմիական արտադրանքի համար.
2)	մակերևութային ջրերում վերջնական քայքայման մոդելավորում՝ հետևյալ պայմաններից մեկը կատարելու դեպքում՝
քիմիական արտադրանքը ջրում չի լուծվում (լուծելիությունը՝ մեկ լիտր ջրում 0,01 գրամից պակաս),
քիմիական արտադրանքն ունակ է արագ կենսաքայքայման (բիոդեգրադացման).
3)	հողում և (կամ) հատակային նստվածքներում կենսաքայքայման մոդելավորում՝ հետևյալ պայմաններից մեկը կատարելու դեպքում՝
քիմիական արտադրանքն ունակ է արագ կենսաքայքայման (բիոդեգրադացման),
քիմիական արտադրանքի կանխամտածված կամ պատահական ներթափանցումը հողի և (կամ) հատակային նստվածքների մեջ քիչ հավանական է։
4)	անկենսածին (աբիոտիկ) քայքայման հետազոտություններ (փորձարկումներ)՝ հետևյալ պայմաններից մեկը կատարելու դեպքում՝
քիմիական արտադրանքը ջրում չի լուծվում (լուծելիություն՝ մեկ լիտր ջրում 0,01 գրամից պակաս),
քիմիական արտադրանքն ունակ է արագ կենսաքայքայման (բիոդեգրադացման),
5)	քայքայման արգասիքների նույնականացում՝ այն քիմիական արտադրանքի համար, որն ունակ է արագ կենսաքայքայման (բիոդեգրադացման)։

	5.	Փոխակերպում և վարքագիծ շրջակա միջավայրում
	1)	աբսորբման/դեսորբման սկրինինգային հետազոտություն (փորձարկումներ)՝ հետևյալ պայմաններից մեկը կատարելու դեպքում՝
քիմիական արտադրանքի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները թույլ են տալիս ենթադրել ներկլանման ցածր ներուժ, օրինակ՝ n-օկտանոլ/ջուր բաշխման գործակցի ցածր արժեք (log Kow),
քիմիական արտադրանքը և դրա քայքայման արգասիքներն ունակ են արագ կենսաքայքայման (բիոդեգրադացման),
2)	կենսակուտակման ունակության հետազոտություններ (փորձարկումներ)՝ հետևյալ պայմաններից մեկը կատարելու դեպքում՝
քիմիական արտադրանքը հակված չէ կենսակուտակման (օրինակ՝ log Kow-ի 3-ից պակաս արժեքի դեպքում) և (կամ) չունի կենսաբանական թաղանթների միջով ներթափանցելու հատկություն,
ջրային միջավայր ներթափանցումը քիչ հավանական է՝ քիմիական արտադրանքի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների և կիրառման առանձնահատկությունների պատճառով։

	6.	Թունավորությունը հողերի համար 
	Քիմիական արտադրանքի համար հետևյալ պայմաններից մեկը կատարելու դեպքում՝
հողի մեջ ներթափանցումը քիչ հավանական է՝ քիմիական արտադրանքի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների պատճառով,
կիրառման առանձնահատկությունները չեն ենթադրում քիմիական արտադրանքի՝ դրա շրջանառության ընթացքում ներթափանցում հողի մեջ։



___________


