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ԳԻՐՔ 5
ԳԾԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
Միկրոռեգիոնի բնակավայրերի համակցված. (Մ1-3)
1.  Հենակետային հատակագիծ, Տարածքի համալիր գնահատում Մ 1։25 000
· Տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքներ
· Պատմության և մշակույթի հուշարձանները և դրանց պահպանական գոտիները
· Ինժեներաերկրաբանական պայմաններ
· Արդյունաբերության հիմնական ճյուղերի տեղաբաշխում
2. Տարածքի զարգացման հատակագիծ (հիմնական գծագիր),
· Ինժեներական ենթակառուցվածքների հեռանկարային զարգացման ուրվագիծ, 
· Տրանսպորտային համակարգի հեռանկարային կազմակերպման ուրվագիծ, 
· Զբոսաշրջության ուրվագիծ, 
· Տարածքի ինժեներական նախապատրաստման ուրվագիծ (Բնական և տեխնածին վտանգավոր երևույթներից տարածքի պաշտպանության ուրվագիծ)
· Հատակագծային կառուցվածք
· Հիմնական գծագիր


Միկրոռեգիոնի առանձին բնակավայրերի.
1. Հենակետային հատակագիծ (բնակավայրերի փաստացի օգտագործման հատակագիծ) Մ 1 : 5 000
Ռիսկերի  և սահմանափակումների հատակագիծ (Տարածքի համալիր գնահատման հատակագիծ) Մ1 : 5 000
Պատմության և մշակույթի հուշարձանները և դրանց պահպանության գոտիները Մ1 : 5 000
2. Տարածքի զարգացման հատակագիծ Մ 1։5 000
Ինժեներական ենթակառուցվածքների հեռանկարային զարգացման ուրվագիծ Մ 1։5 000
Քաղաքաշինական գոտիավորման նախագիծ    Մ 1 : 2 000
3. Հողերի օգտագործման սխեմա (հողամասերի կատեգորիայի տրանսֆորմացիա և գործառնական փոփոխություն) Մ 1։5 000
4. Հողատեսքերի բաշխումն ըստ սեփականության սուբյեկտների Մ 1։5 000
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Ներկա փուլի սոցիալ-տնտեսական և դեմոգրաֆիական իրավիճակն առաջնահերթ պահանջ է դրել մշակելու և իրականացնելու նոր, կայացող պայմաններին համապատասխանող, մարզի իրական հնարավորությունները հաշվի առնող քաղաքաշինական գործունեություն, և փաստաթղթերի մշակման նպատակային ծրագիր, որը կհամապատասխանի մարզի հավասարակշռված և ներդաշնակ  զարգացման նպատակներին ու խնդիրներին՝ տարածական զարգացման հիմնական գործիքակազմի միջոցով  կանխորոշելով և կանոնակարգելով տարածքների և տնտեսական զարգացման հիմնական ուղղությունները, ռեկրեացիոն ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործմանը, շրջակա միջավայրի պահպանմանն ու բարելավմանը, ինժեներատրանսպորտային և կոմունալ ենթակառուցվածքների կատարելագործմանը, պատմամշակութային ժառանգության պահպանմանը, տարածքի ինժեներական նախապատրաստմանը, բնական և տեխնածին վտանգավոր երևույթներից տարածքի պաշտպանությանը, բնակչության անվտանգության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների համալիրը:
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի (Սյունիք-2 /Գորիս համայնք/ ք. Գորիս, Ակներ, Բարձրավան, Խնձորեսկ, Հարթաշեն, Ներքին Խնձորեսկ, Շուռնուխ, Աղբուլաղ, Ձորակ, Վանանդ, Որոտան, Վերիշեն, Քարահունջ բնակավայրեր) նախագիծը մշակվել է ՀՀ Կառավարության որոշմամբ,  ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության  պետական կոմիտեի պատվերով (N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-18/1-4):
ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս խոշորացված համայնքը ձևավորվել է 2016 թվականի հունիսի 17-ին ընդունված «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին»  ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի համաձայն: Համայնքն ընդգրկում է թվով տասը բնակավայր` Գորիս, Ակներ, Բարձրավան, Խնձորեսկ, Հարթաշեն, Ներքին Խնձորեսկ, Շուռնուխ, Որոտան, Վերիշեն և Քարահունջ, և զբաղեցնում 33604,01 հա տարածք
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Հայեցակարգային դրույթներ
Միկրոռեգիոնալ տարածական փաստաթղթերի մշակման հայեցակարգի հիմքում դրված է տարածքային զարգացման հիմնական ուղղությունների, ներդրումների համար առավել նպաստավոր ոլորտների ընտրությունը և դրանց տարածքային տեղաբաշխման գոտիների հատակագծային կազմակերպումը, այդ հենքի վրա այնպիսի քաղաքականության մշակումով, որի իրականացումը կնպաստի մարզի տնտեսական զարգացմանը, աշխատատեղերի ստեղծմանը և բնակչության ապրելակերպի բարելավմանը: Նախագծի հայեցակարգային, սոցիալ-տնտեսական հիմնավորումը  նպատակաուղղված է տարածաշրջանի՝ որպես ամբողջական հատակագծային միավորի և բնակավայրերի՝ որպես դրա մասը կազմող, փոխադարձ տարածքային, տնտեսական և ենթակառուցվածքային կապերով միմյանց կապված բաղադրիչների ներքին պոտենցիալ հնարավորությունների և նախադրյալների բացահայտմանը, դրանց լիարժեք, համակողմանի և արդյունավետ օգտագործմանը, բնապահպանական խնդիրների համալիրի իրականացմանը ` հաշվի առնելով երկրի կայուն զարգացմանն ուղղված ՀՀ կառավարության 2014 թ. -ի մարտի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիրը հաստատելու մասին» N 442-Ն և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2016-2025 թ.թ. տարածքային զարգացման ռազմավարությունը հաստատելու մասին» թիվ 29 արձանագրային որոշումների, ինչպես նաև ՀՀ Սյունիքի մարզպետի 26.07.2016 թ. N 64-Ա որոշմամբ հաստատված «ՀՀ Սյունիքի մարզի 2014-2017 թ.թ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի», ՀՀ Սյունիքի մարզի խոշորամցված համայնքների զարգացման ծրարգրերի դրույթները: 
Հաշվի են առնվել նաև ՀՀ Կառավարության 2003 թ. Ապրիլի 10-ի N610-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր հատակագծի» հիմնադրույթներով ի հայտ բերված հանրապետության առանձին տարածաշրջանների զարգացման անհամաչափությունները, երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գերակայությունների ընդհանրական համախումբը, նպատակները, զարգացման հիմնական խոչընդոտները և սահմանափակումները, գերակա նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ առանցքային բարեփոխումներն ու քաղաքականության գործիքները, ինչպես նաև հիմնական ռիսկերը  և դրանց հաղթահարմանն ուղղված հեռանկարային դրույթները։  
Հանդիսանալով տարածական պլանավորման փաստաթղթերի հիերարխիական կառուցվածքի երեք մակարդակը (տարածքային հատակագծման նախագիծ, գլխավոր հատակագիծ, գոտևորման նախագիծ) միավորող փաստաթուղթ, այն դիտարկում է ինչպես տարածաշրջանային նշանակության ընդհանուր խնդիրները, այնպես էլ յուրաքանչյուր հատակագծային միավորի՝ բնակավայրի տարածքում իրականացվող քաղաքաշինական գործունեության հատակագծային ծավալատարածական կանոնակարգումը՝ (գործառնական-հատակագծային, տնտեսական, ենթակառուցվածքային և մշակութային կապերի, ճարտարապետա-հատակագծային կառուցվածքի և ֆունկցիոնալ գոտևորման խնդիրների լուծումը՝ քաղաքաշինության, արտադրության զարգացմանը նպաստող և տարածաշրջանի ներդումային գրավչության բարձրացմանն ուղղված արդյունավետ պայմանների առաջադրմամբ և բնական միջավայրի, նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման ու կատարելագործման ապահովմամբ) հետապնդելով մեկ նպատակ՝ բնակչության և այցելուների համար ձևավորել առավել հարմարավետ, անվտանգ, ապահով և գեղագիտական բարձր հատկանիշներով օժտված գրավիչ կենսամիջավայր։
Սյունիքի մարզի  զարգացման ռազմավարությունում սահմանվել են  հետևյալ  ռազմավարական  նպատակները՝
1. Տնտեսության վարման ինտենսիվ մեթոդների կիրառման, աշխատատեղերի ստեղծման, աղքատության կրճատման միջոցով  Արարատի մարզում 20% տնտեսական աճի ապահովում: 
2.Սյունիքի մարզի թույլ զարգացած տարածքների անհամաչափությունների նվազեցում 10%-ով՝ այն է մարզի հեռավոր սահմանամերձ համայնքներում ներդրումների ուղղորդման միջոցով` համաչափ բարձր զարգացվածության ապահովում:
3.Մարզային և տեղական դերակատարների ակտիվության բարձրացում և մարդկային կապիտալի կառավարման հմտությունների բարելավում։
Սահմանված 3 նպատակներին հասնելու  համար  սահմանվել է  հիմնական գերակա  ուղղություններ.
1. Արդյունաբերության աճը՝ շեշտը դնելով փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման վրա:
2. Տնտեսության դիվերսիֆիկացում։

3. Ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացում՝ նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրմամբ մարզի գյուղատնտեսության ոլորտի արդիականացում:

[bookmark: _Toc9946749]Ակնկալվող արդյունքներ

1. Մարզի տնտեսության աճի տեմպերի արագացում և դրա հիման վրա շոշափելի արդյունքների արձանագրում
1. Բնակչության եկամուտների աճ և մարդկային աղքատության կրճատում
1. Բնակչության զբաղվածության աճ և գործազրկության մակարդակի նվազում
1. Արդյունաբերության զարգացում
1. Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման ծավալների և ապրանքայնության մակարդակի բարձրացում
1. Մարզի բնապահպանական իրավիճակի բարելավում
1. Բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների որակի և մատչելիության աստիճանի էական բարձրացում
1. Մարզային և համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում 
1. Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացում
1. Մարզպետարանի կարողությունների ուժեղացում
1. Կառավարման արդյունավետության բարձրացում` օպտիմալ ապակենտրոնացում 
1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հնարավորությունների և լիազորությունների հիմնավորված ընդարձակում
1. Հանրային կառավարման համակարգում հրապարակայնության, թափանցիկության և հաշվետվողականության սկզբունքների արմատավորում
1. Քաղաքացիական հասարակության մասնակցային գործընթացի ակտիվացում, մարզային և համայնքային գործընթացներին բնակչության իրազեկվածության աստիճանի բարձրացում
1. Տեղեկատվության ազատության աստիճանի բարձրացում:

Նախանշվում են մարզի տնտեսության զարգացման հետևյալ գերակա ոլորտները, որոնց կայուն զարգացումը էապես կնպաստի եկամտային և մարդկային աղքատության հաղթահարմանը.

1) ՓՄՁ և մասնավոր հատվածի զարգացում
2) Սոցիալական ոլորտի ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացում
3) Արդյունաբերության և էներգետիկայի զարգացում
4) Գյուղատնտեսության զարգացում
5) Բնապահպանական խնդիրների արդյունավետ լուծում
6) Զբոսաշրջության զարգացում
7) Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացում
8) Մարզային և համայնքային ենթակառուցվածքների կառուցում, բարելավում
9) Տարածքային կառավարման և տեղական ինքակառավարման արդյունավետ մեխանիզմների կիրառում
10) Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների արդյունավետ պաշտպանություն: 

[bookmark: _Toc513148571][bookmark: _Toc9946750]Համակցված փաստաթղթերի մշակման նպատակը և խնդիրները՝  տարածաշրջանի կայուն քաղաքաշինական զարգացման համատեքստում.
Տարածքային պլանավորման նպատակն է ստեղծել տարածքների կառուցապատման և կայուն զարգացման նախադրյալներ՝ տարածքների զարգացման գործընթացում ապահովելով հասարակական և անձնական շահերի միջև ներդաշնակություն՝ հետևյալ դրույթների միջոցով.
· քաղաքային ու գյուղական բնակավայրերի, ուրբանիզացված և միջբնակավայրային տարածքների հավասարակշռված զարգացում և էկոլոգիական վերակառուցում՝ քաղաքաշինական գործունեության իրականացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումով  օրենսդրության և տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխան և տարածական կազմակերպման կառավարման գործընթացներին «խելացի» սկզբունքների վերագրմամբ,
· բնակչության բնակության պայմանների մակարդակի բարձրացում, սոցիալական ենթակառուցվածքի կատարելագործում,
· էկոլոգիապես անվտանգ արդյունաբերական, տրանսպորտային և ինժեներա-տեխնիկական ենթակառուցվածքների ձևավորում,
· պատմամշակութային ժառանգության օբյեկտների պահպանում վերակենդանացում՝ ի շահ ներկա և գալիք սերունդների, 
· տարածքների քաղաքաշինական կանոնակարգման միասնական համակարգի ձևավորում` խթանելու ներդրումային գրավչությունը,
· էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում,  էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների օգտագործում,
· աղետների ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների համալիրի իրականացում,
· բնակչության անվտանգության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպումը,
· Պետական-մասնավոր գործընկերության շրջանակներում զարգացման տարածքային անհամաչափությունների մեղմմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:
· Բնակավայրերի համաչափ զարգացում՝ դրանցում առկա ներուժի լիրաժեք օգտագործմամբ և բնակավայրերի ուժեղացմամբ, հատուկ ուշադրություն դարձնելով թույլ զարգացած տարածքներում ներդրումների համար նպաստավոր ոլորտների բացահայտմանը և համապատասխան գոտիների ընտրությանը:

Որպես գործընթացի իրականացման արդյունավետությունն ապահովող միջոցառում խիստ կարևորվում է.
· համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի շրջանակում ներառված բնակավայրերի  միջև համագործակցության խթանումը՝  գործընթացների իրականացում և տարածքների արդյունավետ կառավարում ապահովելու համար,
· նախագծերի մշակման և իրականացման գործընթացի մշտադիտարկման համակարգի ներդրումը և իրականացումը։

[bookmark: _Toc485582728][bookmark: _Toc506571223][bookmark: _Toc9946751]
ԳԼՈՒԽ 1
[bookmark: _Toc485582729][bookmark: _Toc506571224][bookmark: _Toc9946752]ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՄԱԼԻՐ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ
Տվյալ բաժնում կատարվել է առկա վիճակի վերլուծություն ըստ հետևյալ ենթաբաժինների.
· Միկրոռեգիոնի տարաբնակեցման համակարգի վերլուծություն,
· Վերլուծվել են ընթացիկ մարզային և համայնքային սոցիալ-տնտեսական  զարգացման ծրագրերը և դրանց իրականացման գործընթացը։
· Տարածաշրջանի սահմաններում բնական և անտրոպոգեն հողօգտագործումների ամրագրում, 
· Սահմանվել են տարբեր նպատակային նշանակության հողօգտագործումների նկատմամբ վերգետնյա կամ ստորգետնյա սահմանափակումների համալիրը,
[bookmark: _Toc490225149]
1.1. [bookmark: _Toc9946753][bookmark: _Toc506571225]Միկրոռեգիոնի տարաբնակեցման համակարգի վերլուծություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի Սյունիք-2 հատվածը ներառում է տարաբնակեցման համակարգի հետևյալ կետային տարրերի՝ բնակավայրերի (մեկ քաղաք և 12 գյուղ) համալիրը.
Ք. Գորիս, գ.գ. Ակներ, Բարձրավան, Խնձորեսկ, Հարթաշեն, Ներքին Խնձորեսկ, Շուռնուխ, Աղբուլաղ, Ձորակ, Վանանդ, Որոտան, Վերիշեն, Քարահունջ բնակավայրերը։ 
Բնակավայրերից որոշները կրել են անվանափոխություններ, ինչը ներկայցվում է ստորև աղյուսակում.
	Գորիսի տարածաշրջան

	NN
	Նախկին անվանում
	Ներկա անվանում

	1
	Ղուրդղուլաղ
	Վանանդ

	2
	Փայտամշակման գործարանին կից
	Ձորակ

	3
	Բռուն
	Ակներ


Գյուղերից որոշները խմբավորված են մեկ բնակավայրի կազմում.

Շուռնուխ, 
· Աղբուլաղ, 
· Ձորակ, 
· Վանանդ, 

Բնակավայրերից Գորիսը, Ակները, Վերիշենը և Քարահունջը կրում են ագլոմերատիվ տարրեր՝ հարում են իրար կառուցապատված հատվածներով և շարունակություն կազմում մեկը մյուսի, հարում են միևնույն միջպետական նշանակության Մ 12 մայրուղուն։ Տարածաշրջանի մյուս բնակավայրերն ունեն ցրված տեղաբաշխում՝ որոշները՝ միջանցիկ, և որոշները՝ փակուղային կապերով։  
Տարաբնակեցման գծային տարրերի  համակարգը հիմնված է տարածաշրջանի տարածքով ձգվող հիմնական հատակագծային գլխավոր գծային առանցքների՝ Մ-2, Մ-12, Հ-45, Ե-117 միջպետական և հանրապետական նշանակության մայրուղիների հիմնակմախքի վրա, որն էլ ապահովում է տարածաշրջանի տարածքում իրականացվող բոլոր գործառնական հատակագծային տեղաշարժերը։ Տարածաշրջանի բոլոր տիպի փոխադրումները կատարվում են ավտոմոբիլային ճանապարհների միջոցով ինչը խիստ արժեվորում է հատակագծային կառուցվածքի տվյալ տարրերի նշանակությունը։ Հիմնական «ողնաշարից» սկիզբ են առնում երկրորդական՝ դեպի հատակագծային կառուցվածքի կետային տարրեր երկրորդական կապերը՝ միջհամայնքային նշանակության ճանապարհները։ Վերջիններս էլ կազմում են տարաբնակեցման առավել ցածր կարգի կետային տարրերի՝ բնակավայրերի հատակագծային կառուցվածքի հենքը։
Գորիս քաղաքից արևելք տեղակայված բնակավայրերի տարաբնակեցման համակարգի հատակագծային կառուցվածքի վերլուծությունն ի հայտ է բերել հետևյալ պատկերը.
· Հարթաշեն բնակավայրը՝ ուղղագիծ չափումներով գտնվելով Գորիս քաղաքից և Քարահունջ գյուղից շատ մոտ հեռավորության վրա՝ 1.1-1.3 կմ, փաստացի չունի նման կապի հնարավորություն, գտնվում է փակուղային վիճակում և միակ կապը կարող է իրականացվել Մ-12 միջպետական ճանապարհից՝ կազմելով 11.5 կմ, ինչն զգալի խոչնդոտում է համայնքի համաչափ զարգացումը, ֆունկցիոնալ հատակագծային հարմարավետ կապերն այլ բնակավայրերի հետ և սահմանափակում ազատ տարահանման հնարավորությունները։ 
· Խնձորեսկը ևս հիմնական կապն իրականացնում է միջպետական Մ 12 ճանապարհից, թեև առկա է օղակաձև՝ Մ-2 ճանապարհին միացման հնարավորություն։ 
· Լիովին փակուղային դիրք է գրավում Ներքին Խնձորեսկ բնակավայրը։
Քաղաքից հյուսիս տեղակայված Ակներ և Վերիշեն բնակավայրերը տեղակայված են իրար հաջորդող, միջպետական մայրուղուց սկիզբ առնող ճանապարհի վրա։  Դրանց միջև հատակագծային կապերը ևս խիստ միախառնված են՝ կազմելով միմյանց հաջորդականություն։ Ակներից հետո ճանապարհը շարունակվում է որպես կիսագրունտային և ունի կապ Խոզնավար և Վաղատուր բնակավայրերի հետ։
Թեև Գորիսի արևմտյան կողմում տեղակայված բնակավայրերը ներառված չեն Գորիս համայնքում, այնուհանդերձ վերջիններիս տարաբնակեցման համակարգի հատակագծային կառուցվածքը միահյուսված է, քանի որ դրանց միջև առկա փունկցիոնալ հատակագծային կապերը որոշիչ նշանակություն ունեն տնտեսական զարգացման գործընթացում։ Գորիս քաղաքի օդանավակայանը (ներկայումս չգործող՝ սակայն պահպանված են թռիչքուղին և օդանավակայանի հիմնական կառույցը)։ Գորիսի Արեգունի թաղամասից առկա է բավարար պարամետրերով, գեղատեսիլ տեղանքներով անցկացված, սակայն ծածկույթի որոշակի քայքայվածությամբ կապ՝ ճանապարհ դեպի Խոտ գյուղ, Շինուհայր, Հալիձոր և զբոսաշրջաին կենտրոն Տաթև և Տաթևեր ճոպանուղի։ Խոտ գյուղին կից Հ 45 ճանապարհով՝ օղակաձև կապով վերոնշյալ ճանապարհը միանում է միջպետական Մ-2 մայրուղուն։Արցախ

Դեպի հարավ տեղակայված բնակավայրերից առաինը Որոտանն է՝ տեղակայված «Թասի շրջադարձների» բեկումային՝ ցածրագույն կետում։
Մ-2-ից սկիզբ առնող ու մոտ 8 կմ հեռավորությամբ  տեղակայված է Բարձրավան գյուղը։ Գյուղն ունի Հալիձոր-Տաթև Շուռնուխ օղակի այլընրանքային հնարավորություն՝ թեև առավել վատ տեխնիկական պայմաններով ճանապարհային կապի միջոցով (Հ 45 և Ե 117 ճանապարհներով)։
Մ-2 մայրուղուն անմիջականորեն կից տեղակայված է Շուռնուխ բնակավայրը՝ համայնքի վերջին բնակավայրը։

Տարաբնակեցման համակարգը հիմնականում ձևավորվել է ռելիեֆային առումով համեմաաբար առավել հարթ տարածքներում (լեռնահովիտներ) և դրանց հարող լանջերի ստորոտների հատվածներում։ Կապված ռելիեֆային նշված առանձնահատկությունների հետ, կառուցապատումը որոշ հատվածներում կրում է ռելիեֆին ներգծված դարավանդաձև բնույթ։ Առավել հարթ հատվածներում կիրառված է ազատ հատակագծային կառուցվածք՝ բազմաբնակարանային հատվածների համար՝ գլխավորապես պարագծային կամ տողային կառուցվածք, անհատական բնակելի ֆոնդի համար՝ հիմնական մայրուղային զարկերակի շուրջ՝ առավել կանոնավոր՝ կցաշար հատակագծային կառուցվածք, իսկ ներթաղամասային հատվածներում՝ կապված փողոցային ցանցի անկանոն կառուցվածքի հետ նույնպես կրում է անկանոն բնույթ (գծային, կցաշար, խմբային, առանձնատնային և այլն)։
Հիմնվելով ձևավորված հատակագծային կառուցվածքի՝ կետային տարրերի միջև կազմավորված ինժեներատրանսպորտային ցանցի՝ գծային տարրերի համակարգի վրա վեր են հանվել թույլ օղակները և առաջադրվել դրանց բարելավմանն ու կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումները։
Տարաբնակեցման տարածքային միավորների վերլուծության շրջանակում դիտարկվել են բնակավայրերով զբաղեցված և անտրոպոգեն ազդեցության ենթարկված տարածքները, գյուղատնտեսական հողատեսքերը, բնապահպանական տարածքները (անտառներ, ջրային մակերեսներ)։
Նախագծի շրջանակում դիտարկվել են ինչպես միկրոռեգիոնին առնչվող ընդհանարական ենթակառուցվածքային խնդիրները, այնպես էլ միկրոռեգիոնում ներառված յուրաքանչյուր բնակավայրի խնդիրները։
Տարաբնակեցման համակարգի կատարելագործման հիմնական նպատակներին հասնելու համար առաջադրվել են հետևյալ խնդիրների լուծումները.
· Սեփական ռեսուրսների (հանքահումքային, բնակլիմայական, տարածքային, պատմամշակութային ժառանգություն և այլն) հենքի վրա տնտեսության գերակա ճյուղերի զարգացումը և տեղաբաշխումը՝ հաշվի առնելով դրանց նշանակությունը տարածաշրջանի ինքնաբավ կենսագործունեության ապահովման գործընթացում,
· Էկոլոգիական իրավիճակի բարելավումը,
· Միջպետական, հանրապետական նշանակության տրանսպորտային և ինժեներական  ենթակառուցվածքների զարգացումը և կատարելագործումը:
[bookmark: _Toc528712968][bookmark: _Toc528713108][bookmark: _Toc528713246][bookmark: _Toc528713378][bookmark: _Toc528713508][bookmark: _Toc532555480][bookmark: _Toc532560274][bookmark: _Toc532560397][bookmark: _Toc535063073][bookmark: _Toc9946754][image: ÔµÖ�Ö�Õ¡Õ¶-Ô³Õ¸Ö�Õ«Õ½ Õ¡Õ¾Õ¿Õ¸Õ³Õ¡Õ¶Õ¡ÕºÕ¡Ö�Õ°Õ« Õ°Õ¡Õ´Õ¡ÕµÕ¶Õ¡ÕºÕ¡Õ¿Õ¯Õ¥Ö� Õ�ÕµÕ¸Ö�Õ¶Õ«Ö�Õ« Õ´Õ¡Ö�Õ¦Õ¸Ö�Õ´]
1.2. [bookmark: _Toc9946755] Տարածքի փաստացի իրավիճակ

1.2.1. [bookmark: _Toc485582730][bookmark: _Toc506571226][bookmark: _Toc9946756] Մարզի և համայնքների ընդհանուր բնութագիրը
Գտնվում է հանրապետության հարավում։ Սահմանակից է Իրանին (սահմանի երկարությունը 42 կմ է), արևմուտքից՝ Նախիջևանին, արևելքից Արցախին, իսկ հյուսիսից Վայոց ձորին։
Հայկական ԽՍՀ-ում Սյունիքը առանձին վարչական միավոր չէր կազմում, այլ բաժանված էր մի քանի շրջանների։ Հայաստանի Հանրապետության վերանկախացումից հետո Սյունիքը կրկին ինքնուրույն մարզ է կազմում։
Սյունիքի մարզի տարածքի մեծ մասը կազմում են ժայռերը, լեռնաշղթաները և անդնդախոր ձորերը, որոնց միջով հոսում են լեռնային գետակներ։ Ամենամեծ գետը Որոտանն է։ Սյունիքի միջին բարձրությունը ծովի մակարդակից 2.200 մ է։ Ամենաբարձր լեռնագագաթներն են Կապուտջուղը (3.904), Ծղուկը (3.581), Մեծ Իշխանասարը (3.550) և այլն։ 
Պատմականորեն Սյունիքը Մեծ Հայքի 15 նահանգներից մեկն է կազմում, որը վարչականորեն բաժանված է եղել 12 գավառների։ Սիսական աշխարհը հռչակված է եղել իր երկնամբարձ ամրոցներով ու հազարամյա վանքերով։ 
X-XII դարերում Սյունիքը թագավորություն էր, որտեղ իշխում էր Սիսական տոհմը։ Հետագայում այստեղ իշխանել է Օրբելյան տոհմը։ Հայտնի է հատկապես կոմս Տարսայիճ Օրբելյանը։ Նրա զավակ Ստեփանոս Օրբելյանը՝ Սյունիքի մետրոպոլը, XIIIդարում գրել է «Սյունիքի պատմություն» մեծարժեք պատմագրությունը։

Մարզկենտրոնը` ք. Կապան 
Տարածաշրջանները` Կապան, Գորիս, Սիսիան, Մեղրի 
Քաղաքները` Կապան, Գորիս, Սիսիան, Քաջարան, Մեղրի, Ագարակ, Դաստակերտ
Տարածքը 4 506 քառ. Կմ
 ՀՀ տարածքում մարզի տարածքի տեսակարար կշիռը 15.1 % 
Համայնքներ, 2017թ. տարեսկզբի դրությամբ  
Գյուղեր 127 
Բնակչության թվաքանակը 2017թ. տարեսկզբի դրությամբ 138.9 հազ. մարդ/ այդ թվում` 
· քաղաքային 93.9 հազ. մարդ/ 
· գյուղական 45.0 հազ. մարդ/ 
ՀՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանակում մարզի բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը 4.6 % 
Քաղաքային բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը 67.6 % Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր 306 896.9 հա/ այդ թվում` վարելահողեր 43 848.2 հա/։

1.2.2. [bookmark: _Toc9946757] Բնական պայմաններ, բնական և պատմամշակութային հուշարձաններ,  բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ
ՀՀ Սյունիքի մարզը զբաղեցնում է Զանգեզուր բնաշխարհի տարածքը, որը ներառում է Որոտան, Ողջի գետերի վերին ու միջին հոսանքների ավազանը և Զանգեզուրի՝ Մեծ Կովկասից հետո Հարավային Կովկասում ամենաբարձր լեռնաշղթայի, արևելյան լանջերը։ Մարզի ամենաբարձր լեռնագագաթը Կապուտջուղն է (3 906 մ), իսկ ամենացածր վայրը՝ Մեղրու կիրճը (Արաքսի հովիտ 380մ)։ 
ՀՀ Սյունիքի մարզը, գրավելով ռազմավարական և աշխարհաքաղաքական նշանակության կարևոր դիրք, ունենալով բնահումքային հարուստ պաշարներ, արտադրական մեծ ներուժ և հանդիսանալով հանրապետության ամենախոշոր վարչական ու տնտեսական մարզերից մեկը, միաժամանակ մնում է համեմատաբար քիչ բնակեցված և տնտեսապես թույլ յուրացված, ինչը մասամբ պայմանավորված է մայրաքաղաքից ունեցած մեծ հեռավորությամբ և տրանսպորտային հաղորդակցության այլընտրանքային միջոցների բացակայությամբ: 

1.2.2.1. [bookmark: _Toc9946758]Ռեսուրսներ
Օգտակար հանածոներով ամենահարուստ մարզն է: Դրանցից կարևորագույններն են` գունավոր (պղինձ, մոլիբդեն, ցինկ և այլ գունավոր) և թանկարժեք (ոսկի, արծաթ) մետաղների հանքաքարերը, ինչպես նաև ոչ մետաղային օգտակար հանածոների մի ամբողջ շարք (շինարարական և երեսապատման քարեր, բազալտային հումք, կրաքարի և այրվող թերթաքարերի, մարմարի, գրանիտի պերլիտի և դիատոմիտների պաշարներ): Մարզի տնտեսության ընդհանուր ծավալում գերակշռողը արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ճյուղերն են: 2016թ.-ին մարզի տնտեսության հիմնական հատ- վածների տեսակարար կշիռները ՀՀ համապատասխան ճյուղերի ընդհանուր ծավալում կազմել են. 
· արդյունաբերություն` 14.4 % 
· գյուղատնտեսություն 7.4 % 
· շինարարություն` 7.3 % 
· մանրածախ առևտուր` 1.3 % 
· ծառայություններ` 2.3 % 
Մարզի արդյունաբերության հիմնական ճյուղը հանքարդյունաբերությունն է և էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը: 
Մարզում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում Որոտանի ՀԷԿ-ի կասկադին: 
Գյուղատնտեսությունը հիմնականում մասնագիտացած է բուսաբուծության (մասնավորապես` հացահատիկային մշակաբույսերի և կարտոֆիլի արտադրություն) և անասնաբուծության (մասնավորապես` խոշոր եղջերավոր անասունների բուծում) մեջ:
Բեռնաուղևորափոխադրումները մարզում իրականացվում են ավտոմոբիլային, երկաթուղային տրանսպորտով և էլեկտրատրանսպորտով (ճոպանուղի): 
Մարզի տարածքով է անցնում Հայաստանն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հետ կապող ավտոմայրուղին, որն էական դեր ունի մարզի տնտեսության զարգացման գործում: 2008թ. շահագործման է հանձնվել «Կապան-Ծավ-Մեղրի» ռազմավարական նշանակություն ունեցող ավտոմայրուղին, որը, որպես այլընտրանք «Կապան-Քաջարան-Մեղրի» միջպետական ճանապարհին`տեխնիկական ցուցանիշներով գերազանցում է վերջինիս: Մարզով են անցնում Արցախը Հայաստանին կապող կարևոր ավտոմայրուղին և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ցամաքային անմիջական կապով Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ 

1.2.2.2. [bookmark: _Toc9946759]  Պատմամշակութային և բնական ժառանգություն
1.2.2.2.1. [bookmark: _Toc9946760] Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ
Գորիսը բնակավայր է եղել հնագույն ժամանակներից, թերևս մարդն այստեղ բնակություն է հաստատել քարեդարյան շրջանում։ 1980-ական թվականների սկզբին այստեղ իրականացված պեղումների ընթացքում հայտնաբերվել են բարձրարժեք բրոնզյա իրեր՝ կանացի զարդեղեն, դաշույն, տեգ, հմայիլներ, ամանեղեն։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դրանք պատկանում են մ.թ.ա. 3-2 դարերին, ունեն տեղական ծագում և խոսում են տեղաբնակների բարձր մշակույթի և կենցաղի մասին։ Հին ժայռապատկերներ են գտնվել Իշխանասարի փեշերին, որոնց թիվն անցնում է 1500-ից՝ հիմնականում մարդու և ընտանի կենդանիների պատկերներով և վերաբերում են մ.թ.ա. 5-2 հազարամյակներին։ 2000 տարի առաջ, Հայկական թագավորության մեջ՝ Սյունիքնահանգում, Գորիսը ունեցել է տվյալ ժամանակների կարևորագույն բանակավայր-քաղաքներին բնորոշ հասարակական զարգացած ենթակառույցներ։Ելիզավետպոլի նահանգի Զանգեզուր գավառը՝ ժամանակակից ՀՀ Սյունիքի մարզը

հրաշալիքներով։
Քարանձավային թատրոն, որը գործել է մինչև 20-րդ դարասկիզբ
Դեռևս Միջին դարերում Գորիսը կարևոր հանգույց  էր Նախիջևանից Զանգեզուրով դեպի Արցախ ու մերձկասպյան տափաստանները ձգվող բանուկ այն ճանապարհի վրա, որով տեղափոխվում էր Նախիջևանի աղը։ Ըստ 7-րդ դարի պատմիչ Աբրահամ Կրետացու՝ Գորիսից մեծ քանակի մետաքս են արտահանել Մեծ Մետաքսի Ճանապարհով դեպի Եվրոպա՝ քանի որ Մեծ մետաքսի ճանապարհի երթուղիներից մեկը անմիջականորեն անցել է Գորիսի մոտ գտնվող պատմական ճանապարհով։ Պահպանվել է քարերի մեջ եղած քարվանսարան։ 16-րդ դարում Գորիսը մտնում է շահական Պարսկաստանի տիրապետության տակ. սկզբում՝ որպես Ղարաբաղի կուսակալության, ապա՝ Ղարաբաղի խանության մաս։ 
Համաձայն ՀՀ պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկի միայն Գորիս քաղաքում հաշվառված է 157 անուն հուշարձան` բաղկացած 277 միավորից: Դրանցից 127-ը հանրապետական նշանակության են։
Գորիս համայնքի անզուգական բնությունը, արժեքավոր պատմաճարտարապետական հուշարձանների առկայությունը, որոնցից հատկապես արժեքավոր են բազմաթիվ բնական ու արհեստական քարայրները և բնակելի տները, անկասկած, կարող են նպաստել տեղական ու օտարերկրյա զբոսաշրջության զարգացմանը: 
Սույն նախագծով, ՙՊատմամշակութային և բնական հուշարձաններ՚ գծագրի վրա (ըստ ՀՀ մշակույթի նախարարության տվյալների) տրված են.
· Հուշարձանների զբաղեցրած տարածքները, որտեղ արգելվում են շինարարական կամ այլ բնույթի աշխատանքներ,
· Հուշարձանների խմբային պահպանման գոտիները, 
· Մշակութային շերտի պահպանման գոտիները,
· Կառուցապատման կարգավորման գոտիները:
· Լանդշաֆտի պահպանման գոտիները։
Վերջին երեք գոտիներում, ցանկացած շինարարական աշխատանքներ կարելի է սկսել միայն պեղումների ավարտից հետո (լիազոր մարմնի համաձայնությամբ)։

Առավել արժեքավոր և հանրահռչակված գրավչություններից են.
Հին Գորիս գյուղատեղիի սբ. Հռիփսիմե եկեղեցին
[image: https://hushardzan.am/wp-content/uploads/2016/02/8.3.2.60-21.jpg]Հին Գորիս գյուղատեղին տարածվում է Գորիս քաղաքից արևելք, համանուն գետի ձախ ափին /պետ. ցուցիչ` 8.3.2/: Գյուղատեղին հատկապես աչքի է ընկնում իր ինքնատիպ միջնադարյան եկեղեցիներով ու մատուռներով, ժայռափոր կացարան-բնակարաններով, մելիքական ապարանքներով, բնակելի ու հասարակական նշանակության շինություններով: Գյուղատեղիի արևելյան եզրին պահպանվել է քարաժայռի վրա բարձր դիրք գրավող «Ձագեձոր» ամրոցի միջնաբերդը: Ժայռի ստորոտին է գտնվում 1776թ. կառուցված Սբ. Հռիփսիմե եկեղեցին: Եկեղեցին կառուցվել է Հին Գորիսի նշանավոր մելիքական տոհմերից մեկի ներկայացուցիչ` մելիք Օհանի նախաձեռնությամբ: Մելիքի տունը գտնվում է Սբ. Հռիփսիմե եկեղեցուց արևելք, մոտ 70 մ հեռավորության վրա: 
Գյուղատեղիի արևելյան եզրին գտնվող գերեզմանոցի տարածքում է կառուցվել «Մելիքների» եկեղեցին (XVII դար): Այն միանավ է, ունի թաղածածկ սրահ և շարված է կոպտատաշ բազալտե քարով: Եկեղեցու անմիջական հարևանությամբ գտնվող գերեզմանոցում հաշվում ենք մեկ տասնյակից ավելի տապանաքարեր ու խաչքարեր:
Գյուղատեղիի «Խաչերի ձոր» թաղում, գերեզմանոց տանող ճանապարհի ձախ կողմում եղած մի քանի ձիթհաններից պահպանվել է «Միրումենց ձիթհանը»: յուղատեղիի «Ղաթրինի ձոր» թաղում է գտնվում XIX-XX դարերով թվագրվող բրուտանոցը: Այստեղ պատրաստվել են կավե զանազան կենցաղային ամաններ, որոնք անգնահատելի տեղ են զբաղեցրել գորիսեցու կենցաղում: 
[image: Tatev Monastery from a distance.jpg]Գյուղատեղիի «Թթենիների տակ>> վայրում, ուղղաձիգ կտրվածք ունեցող բարձր ժայռազանգվածի ստորոտում է գտնվում քարանձավային թատրոնը` «Ամֆիթատրոնը»: Ժայռափոր, բարձր առաստաղով, դեպի խորքը լայնացող ընդարձակ սրահ է, որի գերակշռող մասը զբաղեցնում են քարակերտ նստարանները: Մուտքի մոտ է գտնվել երկհարկ բեմը, որն ունեցել է հրաշալի ակուստիկա` պայմանավորված կառույցի առանձնահատկություններով և ժայռատեսակով: Այն գործել է մինչև XX դարը:

Տաթևի վանքային համալիրը
Միջնադարյան վանական համալիր՝ Սյունիքի մարզի Տաթև գյուղի հարավում՝ Որոտան գետի վտակի ձորի աջափնյա եզերքին։ Ավանդության համաձայն՝ վանքը կոչվել է Թադեոս առաքյալի աշակերտ Եվստաթեոսի անունով։
Ըստ Ստեփանոս Օրբելյանի, ով հեղինակել է «Սիսական նահանգի պատմություն» աշխատությունը, Տաթևի վանքի առաջին եկեղեցին կառուցվել է 4-րդ դարում, ունեցել անշուք տեսք, սակավաթիվ ճգնավոր միաբաններ։ 8-րդ դարի վերջին եղել է Սյունյաց եպիսկոպոսության աթոռանիստը։ Այստեղ են բերվել Քրիստոսի խաչափայտի մասունքով արծաթե հսկա (մարդաչափ) «Բաբկենյան խաչը» (պատրաստել էր Բաբիկ իշխանի որդի Վասակը), Բյուզանդիայից՝ «Աստվածամուխ սուրբ Նշանը», սուրբ Հովհաննեսի, սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի, տասնմեկ առաքյալների, սուրբ Գրիգոր Ա Լուսավորչի, սուրբ Հռիփսիմեի մասունքները, Աստվածածնի մազերը։ 
[image: https://hushardzan.am/wp-content/uploads/2016/04/62.jpg]Խնածախի սբ. Հռիփսիմե եկեղեցին և «Բհավերի» մատուռը
Խնածախ գյուղի կենտրոնում է գտնվում 1625թ. կառուցված Սբ. Հռիփսիմե եկեղեցին (պետ. ցուցիչ` 8.44.11): Այն եռանավ, թաղածածկ, խորանի երկու կողմերում ավանդատներով և երկթեք ծածկով եկեղեցի է: Մուտքերը երկուսն են` հարավից և արևմուտքից: 1701 թ.՝ արևմտյան կողմից եկեղեցուն կից, կառուցվել է սրբատաշ բազալտով թաղածածկ բաց գավիթը:
«Բհավերի» մատուռը /պետ. ցուցիչ` 8.44.21/ գտնվում է Խնածախ գյուղից 2կմ հարավ-արևելք` փոքրիկ դարավանդի վրա: Թվագրվում է XIII-XIV դարերով: 

Խնածախ գյուղի բարձունքներին կանգնեցված չորս խաչքարերը
[image: https://hushardzan.am/wp-content/uploads/2016/01/Khachqar-Khnacakh-8.44.14.jpg]Խնածախ գյուղի արևելյան բարձունքի վրա է գտնվում Աղանի կողմից Պողոս վարդապետի հիշատակին (1620թ.) կանգնեցրած խաչքարը (պետ. ցուցիչ` 8.44.13): Այն եզակի խաչքարերից է, որն ունի նաև պարսկերեն արձանագրություն: Արձանագրության հայերեն մասում կարդում ենք. «Ի ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ՇԱՀ ԱԲԱՍԻՆ ԵՍ ԱՂԱՆ ՈՐԴԻ ՊԱՐՈՆ ՀԱՅԿԱԶԻՆ ԿԱՆԿՆԵՑԻ ԽԱՉՍ ԱՆՈՒԱՆԸՆ ՊՈՂՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆ ԲԱՐԵԽՕՍ. ԱՅ ՔՐԻՍՏՈՆԷԻՑ. Ի ԹՎԿՍ ՀԱՅՈՑ. ՌԿԹ ԵՐԿՐԻՍ ՄՈՅԼՔՆ ՊՐՆ ՀԱՅԿԱԶԻՆ ԷՐ»: Գյուղի հյուսիս-արևմտյան մասում, բարձունքի վրա պահպանվել է Եսայի քահանայի կողմից կանգնեցված (1301 թ.) խաչքարը (պետ. ցուցիչ` 8.44.15): Գլխավոր խաչաքանդակի տակ` երեք գծավոր խաչերի արանքում, երևում է հուշարձանի ստեղծման թվականը` ՉԾ (1301 թ.): Խաչքարը կանգնեցված է ժայռեղեն պատվանդանի վրա, բազալտակերտ է: Գյուղի Բհավերի մատուռի ուղղությամբ` հարավ-արևելյան բարձունքին, կանգնեցված (1623 թ.) խաչքարի (պետ. ցուցիչ` 8.44.14) վրայի արձանագրությունը լիովին ուսումնասիրված չէ: Այն կանգնեցված է պատվանդանի վրա, բազալտակերտ է:
Յոթնաղբյուր
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Գորիսի կենտրոնական զբոսայգում է գտնվում Հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածներին նվիրված հուշաղբյուրը /կառուցված է սրբատաշ բազալտից/: Հուշաղբյուրի դիմահայաց պատի աջ և ձախ կողմերում կան մեկական կամարակապ բացվածքներ, մեջտեղում` բացվածքների մեծությամբ, կամարակապ խորշ: Խորշի մեջ` տարբեր բարձրությունների վրա, տեղադրված է երեք ցայտաղբյուր: Կենտրոնական խորշի աջ և ձախ կողմերում կան չափերով ավելի փոքր սյունազարդ երկու խորշեր, որոնցում տեղադրված են մեկական ցայտաղբյուրներ: Նմանատիպ երկու սյունազարդ խորշեր և մեկական կամարակապ բացվածքներ էլ առկա են հուշաղբյուրի կողային պատերին, իսկ կողային խորշերի մեջ կանգնեցված են մեկական ցայտաղբյուրներ: Ցայտաղբյուրների ընդհանուր թիվը յոթն է: Այս հանգամանքով է պայմանավորված, որ գորիսեցիները այն անվանել են «Յոթնաղբյուր»: 
Հին խնձորեսկ գյուղը
[image: https://hushardzan.am/wp-content/uploads/2015/03/8.45.5.20-3.jpg] Խնձորեսկը ունեցել է 11 պատմական թաղ (մայլա)` Փռթոսի, Ծտի, Թելունց, Չայլուկի, Ներքին, Վերին, Տափլակ և այլն: Սկզբում Խնձորեսկի տների մեծ մասը քարանձավային է եղել, հետագայում կառուցվել են նաև քարաշեն տներ: Անձավային բնակարանները եղել են նաև ինքնատիպ պատսպարաններ: Մի քարայրից բաղկացած ժայռերից բացի կան նաև տարբեր բարձրության վրա փորված քարայրներ ունեցող ժայռեր: 20-30 մ բարձրության վրա եղած քարայր-բնակարաններ (տեղացիներն անվանում են «քրատակներ») բնակիչները բարձրացել են պարաններով: Նշանավոր հուշարձաններից է Խնձորեսկի բերդը: Այն իրենից ներկայացնում է դժվարամատչելի քարայրների մի ամբողջական համալիր: Բերդը 1728-1730թթ. եղել է Մխիթար Սպարապետի զորակայանը: 
Գյուղի տարածքում տարբեր պատմական ժամանակահատվածներում կառուց վել են չորս եկեղեցի: Կանգուն են Ս. Թադևոս և Ս. Հռիփսիմե եկեղեցիները, Անապատի եկեղեցին խոնարհված է, իսկ գյուղի հարավարևելյան եզրին պահպանվել է IX-X դդ. ժայռափոր եկեղեցի: Ս. Հռիփսիմեն (1666թ.) եռանավ բազիլիկ կառույց է, իսկ Ս. Թադևոսը (XVII-XVIII դդ.) միանավ սրահ է: Անապատ եկեղեցին եղել է գրչության կենտրոն, որտեղ գրվել և պահպանվել են բազմաթիվ ձեռագրեր: Եկեղեցու բակի տապանատանն է գտնվում Մխիթար Սպարապետի գերեզմանը:
[image: https://hushardzan.am/wp-content/uploads/2015/03/8.45.5-41.jpg][image: https://hushardzan.am/wp-content/uploads/2015/03/8.45.5.12.1.jpg]Գյուղատեղիի տարբեր հատվածներում կան աղբյուրներ, որոնց մի մասը կամարակապ է: Բոլոր աղբյուրներն էլ ունեն քարից կառուցված մեծ կամ փոքր նովեր: Աղբյուրներն հիմնականում կոչվել են կառուցողների անունով` Ղանդունց նով, Թելունց և այլն: Գյուղատեղիի բարձրադիր լանջին է գտնվում Մելիք Քասու ապարանքը (1836 թ.):

Վերիշենի ս. Հռիփսիմե եկեղեցի
Սյունիքի մարզ
գ. Վերիշեն
պետ. ցուցիչ՝ N 8.96.10
[image: https://hushardzan.am/wp-content/uploads/2014/10/8.96.10..jpg] Վաղմիջնադարյան հայկական ճարտարապետության Սյունիքի դպրոցի ուշագրավ հուշարձաններից է: Գտնվում է գյուղի կենտրոնում: Կառուցվել է IV-V դդ.: Ըստ դռան ճակատակալ քարի արձանագրության՝ հիմնովին վերակառուցվել է XVII դ.: Միանավ թաղածածկ սրահներից չափերով ամենամեծն է (երկարությունը՝ 27,3 մ): Աղոթասրահը արևելքից արևմուտք ձգված ուղղանկյուն սրահ է, որը արևելյան կողմում ավարտվում է դրսից և ներսից կիսաշրջանաձև խորանով: Ուշագրավ է նրանով, որ պատկանում է այն սակավաթիվ հուշարձանների թվին, որոնց խորանը ոչ թե բազմանիստ է, այլ՝ կիսաշրջանաձև: Ներքին տարածքը 5 զույգ որմնամույթերով բաժանված է վեց մասի: Լայն որմնամույթերի միջև եղած տարածությունները թողնում են խորշերի տպավորություն: Ունի երկու մուտք՝ արևմտյան և հարավային (այժմ՝ փակված) ճակատներում: Կառուցված է տեղական կոպտատաշ բազալտով: Պատերի շարվածքում օգտագործվել են հնագույն կառույցի՝ IV-V դդ. բեկորներ:
Եկեղեցու բակում կան XV-XVII դդ. բազմաթիվ արժեքավոր արձանագիր խաչքարեր և քանդակազարդ տապանաքարեր: Այստեղ պահպանվել է նաև սահմանասյան տեսքով, հազվադեպ հանդիպող մի կոթող: 

Շնհերի կուսանաց անապատ
Սյունիքի մարզ
գ. Շինուհայր
պետ. ցուցիչ՝ 8. 73. 2. 3
 Ուշմիջնադարյան հայ ճարտարապետության Շնհերի Կուսանաց անապատը գտնվում է գյուղի հարավային կողմում, Որոտանի ձորի եզրին: Անապատը բաղկացած է Ս. Աստվածածին եկեղեցուց, գավթից, սեղանատնից, պարիսպներից ու կից սենյակներից: Ըստ գործառական նշանակության՝ եկեղեցին, գավիթը և սեղանատունը գտնվում են համալիրի հարավային կողմում, իսկ օժանդակ կառույցները՝ համալիրի հյուսիսային կողմում: Երկու խմբերի մեջ կա ընդհանուր բակ-միջանցք, որտեղ բացվում է համալիրի մուտքը: Տեղանքի թեքադիր առանձնահատկությունից ելնելով՝ Շնհերի անապատը կառուցվել է ազատ հատակագծման սկզբունքով:
[image: https://hushardzan.am/wp-content/uploads/2014/08/8.73.2.3.1.jpg]Գավիթը կառուցվել է XVII դ.: Կից է եկեղեցուն հարավային կողմից: Ուղղանկյուն հատակագծով, փոքր, թաղածածկ կառույց է:
Սեղանատունը կառուցված է Ս. Աստվածածին եկեղեցու հարավային կողմում, եկեղեցուց զգալի ցածր դիրքում՝ այնպես, որ սեղանատան տանիքը եկեղեցու համար ծառայում է որպես բակ, գավթից դուռը անմիջապես բացվում է դեպի տանիք։ Պարիսպները շրջափակում են համալիրը հյուսիսային և արևելյան կողմերից, իսկ հարավային և արևմտյան կողմերում ուղղաձիգ, դեպի ձորը գահավիժող ժայռեր են: Կառուցվել են XVII դ. երկրորդ կեսին:
Պարսպին կից սենյակները տեղադրված են համալիրի հյուսիսային կողմում: Կառուցվել են XIX դ. վերջին՝ որպես եկեղեցական-ծխական դպրոց: Սենյակներն ունեն
ընդհանուր պատշգամբ: 
Շնհերի Կուսանաց անապատը XVII դ. վերջին եղել է գրչության կենտրոն, որտեղ ընդօրինակվել և պատկերազարդվել են մի շարք ձեռագրեր, որոնցից մի քանիսը գտնվում են Մատենադարանում:

Բղենո Նորավանք
Սյունիքի մարզ
գ. Բարձրավան
պետ. ցուցիչ` 8.21.8
Գտնվում է Սյունիքի մարզի Բարձրավան (Երիցաթումբ) գյուղից 3-4 կմ արևելք, Որոտան գետի բարձրադիր աջ ափին, անտառապատ կիրճերով շրջապատված եռանկյունաձև դարավանդի վրա: Սյունիքի միջնադարյան վանական համալիրներից է: [image: https://hushardzan.am/wp-content/uploads/2013/06/Bgheno-Noravanq-6.jpg]Պատահաբար հայտնաբերել է գրող Ակսել Բակունցը 1932 թ.: Ըստ պատմագիր Ստեփանոս Օրբելյանի (XIII–XIV դդ.)` վանքի հիմնական կառուցապատումը կատարվել է երկու անգամ. առաջինը` 936 թ. Սիսական տոհմի քահանա Ստեփանոսի կողմից, Հրահատ իշխանի օժանդակությամբ: Երկրորդը սկսվել է առաջինից ոչ շատ ուշ և, ըստ արձանագրության, ավարտվել է 1062 թ., Սյունյաց Գրիգոր արքայի և Սյունյաց եպիսկոպոս Տեր Հովհանի հայրապետությանօրոք:
 Տաթեվի մեծ անապատ
Սյունիքի մարզ
Տաթև գյուղից հարավարևելք
պետ. ցուցիչ 8.97.8
Այս ճարտարապետական համալիրը` նշանավոր կրոնական կենտրոնը, կառուցվել է Գորիսի տարածաշրջանում, Որոտան գետի աջափնյա ձորում, Որոտանի և նրա Տաթև վտակի միախառնման վայրում, 1658 թ. երկրաշարժից կործանված Հալիձորի Հարանց անապատից մի քանի կմ հեռու, 1660-ական թթ.: Հիմնադիրը Ամենայն հայոց կաթողիկոս Հակոբ Դ Ջուղայեցին է:
Համալիրի կանոնավոր հատակագիծը ընդօրինակված է նախորդ Անապատից (միայն չափերն են մեծ): Կազմված է գեղեցիկ աշտարակներ ունեցող, ուղղանկյուն կրաշաղախ պարիսպներով պարփակված հիմնական մասից և նրան հարավից կից սեղանաձև հատակագծով օժանդակ մասից:
1743 թ. եկեղեցու արևմտյան կողմին կից, Մելիք Եգանը կառուցել է կամարակապ գավիթ-սրահը, իսկ հյուսիսից կից է գմբեթավոր փոքր մատուռ-դամբարանը: Անապատի հարավում գտնվող սեղանատունը կամարակապ երկար շինություն է: Միաբանների համար, արևմտյան և հյուսիսային պարսպներին կից կառուցված են եղել 64 կամարաշեն խցեր: Բակում կանգուն են մնացել Г-աձև հատակագծով բնակելի սենյակների խումբը և տնտեսական օժանդակ [image: https://hushardzan.am/wp-content/uploads/2012/07/van.ham_.Tatevi-mec-anapat-Tatev-8.97.8-25.jpg]շինություններ: Համալիրը խիստ տուժել է 1931թ. երկրաշարժից: Անապատն ունեցել է լիարժեք տնտեսություն` այգիներ, կալատեղեր, հնձան, մառաններ, ջրաղաց, որի քարերը այժմ ջարդված են: Եղել է կրթական, կրոնական ու մշակութային մեծ կենտրոն: Այստեղ է կրթություն ստացել ու դաստիարակվել Ամենայն հայոց կաթողիկոս Մովսես Խոտանանցին (Սյունեցի): 
Խնածախ գյուղի մելիք Հախնազարի ապարանքը
Գյուղի կենտրոնական հրապարակում` ձորամիջյան ճանապարհի եզրին է գտնվում մելիքական ապարանքը (պետ. ցուցիչ` 8.44.2): Չնայած հուշարձանն անվանապես վերագրվում է Մելիք Հախնազարին, սակայն մի շարք ուսումնասիրողներ գտնում են, որ այն կառուցել է Մելիք Հախնազարի որդի Հայկազ II-ը` XVI դարի վերջին:
[image: https://hushardzan.am/wp-content/uploads/2016/04/aparanq-Meliq-Hakhnazari-Khnacakh-8.44.2.jpg]Ապարանքը բաղկացած է եղել մի քանի շինություններից, որոնցից միայն մեկն է մեզ հասել: Պահպանված շինությունը երկհարկանի է, առաջին հարկի մուտքը հարավից է, բացվում է ճանապարհի վրա, իսկ երկրորդինը` հյուսիսից` բակի կողմից: Երկու հարկերն էլ թաղածածկ են: Թաղակիր կամարները, հարավային ճակատի անկյունները, մուտքի, պատուհանների շրջանակները շարված են սրբատաշ բազալտով, իսկ պատերի մնացած հատվածները` ճեղքված քարով և կրաշաղախով: Երկու հարկերի հատակագծերն էլ ուղղանկյուն են: Առաջին հարկի դահլիճի չափերն են` 3.9մx6.2մx3.9մ, իսկ երկրորդ հարկինը` 3.9մx6.6մx3.65մ: Ապարանքի պատերն ունեն 1.2մ հաստություն: Խորհրդային տարիներին այն ծառայել է որպես ռադիոհանգույց: Սյունիքի մարզի տարածքում պահպանված Մելիք Հախնազարի ապարանքը XVI դարի իշխանական տան՝ համեմատաբար լավ վիճակում գտնվող, եզակի նմուշներից է: 

Շիկահող գյուղի հուշարձանները
[image: https://hushardzan.am/wp-content/uploads/2016/01/011.jpg]Գյուղի կենտրոնում է գտնվում XVI դարի կառուց հանդիսացող Սբ. Ստեփանոս Նախավկա եկեղեցին /պետ. ցուցիչ` 8.72.11/: Եկեղեցու շուրջը, առավելապես հարավային կողմում գերեզմանոցն է, որտեղ ամփոփված են Տեր-Մովսիսյան,Մելիք-Նուբարյան հոգևոր հայրերը: Ինչը մեկ անգամ ևս հաստատում է, որ Նուբարյանների մելիքական տոհմը ծագում է Շիկահող գյուղից, որի ներկայացուցիչներից է եղել նաև հայ մեծանուն ազգային գործիչ ու բարերար Պողոս Նուբար Փաշան:
Գյուղի կենտրոնում 1968թ. կառուցվել է Երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանը /պետ. ցուցիչ` 8.72.14/: Համալիրի սկզբնամասում, դեպի վեր տանող աստիճանների երկու կողմերում 1999թ. տեղադրվել է Արցախյան պատերազմում զոհված 27 համագյուղացիներին նվիրված հուշաղբյուր -խաչքարը:
Գյուղից 4կմ հյուսիս` Շիկահող-Կապան ավտոճանապարհին հարող հատվածում է գտնվում Բրեստի պաշտպանության համար զոհված Թավադ Բաղդասարյանի և նրա ընկերների հիշատակին նվիրված հուշաղբյուրը /պետ. ցուցիչ` 8.72.13/:
Գյուղի մեջ, Շիկահող գետակի վրա է գտնվում 1886թ. կառուցված կամուրջը /պետ. ցուցիչ` 8.72.12/: Այն կամարակապ միաթռիչք կամուրջ է: Կամրջի մոտ պահպանվել են «Կիրակոսանց» անունով հայտնի ջրաղացի ավերակները:
Գյուղի չորս կողմերում տարածվում են «Ղշլաղ», «Աքլորի Քար», «Եղցըհանդ», «Վերին Եղցըհանդ» միջնադարյան գուղատեղիները /պետ. ցուցիչներ` 8.72.2 – 8.72.5/: Գյուղի գրեթե ողջ տարածքում` «Սպիտակ հողեր», «Կապեն արտ», «Թթուջուր», «Կարմիր հողեր» և «Քարաղբյուր» հանդամասերում սփռված են Ք.ա. II հազարամյակի վերջից I հազարամյակով թվագրվող հինգ դամբարանադաշտեր /պետ. ցուցիչներ` 8.72.6 – 8.72.10/: 1970-ական թվականներին Օնիկ Խնկիկյանի կատարած պեղումների ընթացքում քարարկղային դամբարաններից հայտնաբերվել են բազմաթիվ բրոնզե և կավե առարկաներ, որոնց մի մասը պահպանվում է Կապանի երկրագիտական թանգարանում: 
«Կոտրած» քարավանատուն

[image: https://hushardzan.am/wp-content/uploads/2016/10/03.jpg] Օրբելյան իշխանների օրոք կառուցված քարավանատունը (1319թ.) /պետ. ցուցիչ՝ 8.56.16/ գտնվում է Գորիսի տարածաշրջանի Հարժիս գյուղից մոտ 3.5 կմ հյուսիս-արևմուտք: Այն եռանավ, թաղածածկ, նախասրահով շինություն է՝ մուտքն արևելքից: Սրբատաշ բազալտով կառուցված քարավանատունը իր ճարտարապետական հորինվածքով նման է Սելիմի քարավանատանը: Հիմնականում պահպանվել է քարավանատան արևելյան հատվածը: Շինության մուտքի ճակատին պահպանվել է խիստ վնասված արձանագրություն, որտեղ նշվում են կառուցման թվականը և Օրբելյան Բեշքեն իշխանի անունը. «Ի ԹՎ: ՉԿԸ: ԵՍ ԻՇԽԱՆ ՕՐՊԵԼ ԲԷՇՔԵՆ…»: ուշարձանն, անտարակույս, ունի պատմական կարևոր նշանակություն: Նրա տեղադրության դիրքը պարզ է դարձնում Նախիջևանից կամ Արարատյան դաշտավայրից Ծղուկ և Հաբանդ գավառների տարածքների վրայով դեպի Արցախ ու Պարտավ տանող առևտրական հին ճանապարհների ուղղությունը: Ոչ պակաս կարևոր նշանակություն ունեն Հարժիսի քարավանատնից մոտ 1 կմ արևմուտք՝ Գորիս-Նախիջևան հին ճանապարհին պահպանված երեք ուղեցույց-քարերը, որոնց բարձրությունը հասնում է 1.5-2 մ /ցից քարեր, պետ. ցուցիչներ՝ 8.56.16.1, 8.56.14 և 8.56.15/: Ամենայն հավանականությամբ քարերը կանգնեցվել են ճանապարհի վտանգավոր հատվածներում՝ ձյան կամ փոթորիկի ժամանակ ճանապարհի ուղղությունը չկորցնելու համար: Քարավանատունը գտնվել է Նախիջևան (Բիչանեկի լեռնանցքով) և Պարտավ տանող (Սելիմի լեռնանցքով) ճանապարհների վրա՝ Սյունիքը կապելով միջազգային տարանցիկ ճանապարհներին:

1.2.2.2.2. [bookmark: _Toc9946761] Հատուկ պահպանվող տարածքներ և բնության հուշարձաններ
 Տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման գերակայության՝ զբոսաշրջային գրավչության ոլորտում որոշակի տեղ է պատկանում նաև բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին,  ընդ որում տվյալ ոլորտում նշված տարածքների ընդգրկումը պետք է ենթարկվի որոշակի սահմանափակումների և հստակ կանոնակարգերի (ռեգլամենտի)՝ այցելությունների սեզոնայնություն, տևողություն, երթուղի, մարդակնց քանակ, տրանսպորտային միջոցի տեսակ և այլն։
[image: http://syunik.mtaes.am/u_files/image/syunik/Bnutyun/BlackLake.jpg]«Սև Լիճ» պետական արգելավայր» մ/ճ
"Սև լիճ" արգելավայրը հիմնադրվել է ՀՀ կառավարության 12.10.2001թ. Ն-975 որոշմամբ` ՀՀ կառավարության 17.10.1987թ. N717 որոշմամբ ստեղծված արգելոցի բազայի վրա: Սև լիճը գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզում` Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակի Մեծ Իշխանասար լեռան խառնարանային մասում` 2658մ բարձր. վրա: Անհոսք քաղցրահամ լիճ է: Մակերեսը մոտ 240 հեկտար է, երկարությունը` 1,6կմ, լայնությունը` 1,2կմ, առավելագույն խորությունը մոտ 7,5մ է, ջրի ծավալը`ավելի քան 9մլն մ³:
Լիճը կազմավորվել է ձնհալից և բնական աղբյուրներից, որոնք լցվել են լեռան խառնարանը: Լիճը շրջապատող տարածքը ծածկված է բուսականությամբ, որը բնորոշ է ալպյան մարգագետիններին: Առանձնացվում են 102 տեսակի բույսեր: Արգելավայրի նպատակն է պահպանել բարձր լեռնային հրաբխային ծագման եզակի ջրավազանը և նրա հարակից բնատարածքները, 102 տիպի անոթավոր բույսերն ու ալպյան գոտու բուսական և կենդանական համակեցությունները:
Գորիսի պետական արգելավայր. 
[image: ԳՈՐԻՍԻ]	Կազմավորվել է ՀՍՍՀ Մինիստրների սովետի 1972 թ. նոյեմբերի 6-ի № 775 կարգադրությամբ։ Զբաղեցնում է 1850 հա տարածք: Գտնվում է Որոտան գետի և նրա վտակ Վարարակնի ավազանում՝ 1400-2800 մ բարձրության վրա: Ստեղծվել է շրջանի կենդանական աշխարհի (այծյամ, ուսուրական բծավոր եղջերու, գորշ արջ, վարազ, մարեհավ)‚ անտառային լանդշաֆտների ու դրանց բնորոշ  կենդանական աշխարհի պահպանության համար: 

1.2.3. [bookmark: _Toc459574917][bookmark: _Toc9946762]Բուժական ռեսուրսներ

Սյունիքի մարզում հետազոտությունների բացակայության և մարզի՝ մայրաքաղաքի մատչելիության անբարենպաստ գոտում գտնվելու արդյունքում, բուժական ռեսուրսային պոտենցիալի չնչին մասն է  օգտագործվել, այն էլ տեղական բնակչության կողմից, և տարերայնորեն, մինչդեռ Սյունիքի մարզը օժտված է բազմապիսի բուժիչ ռեսուրսներով (կլիմայաբուժություն, բալնեոլոգիա)։    
Գորիսի շրջանն իր ֆիզիկա-երկրաբանական և կլիմայական պայմաններով կտրուկ տարբերվում է Սիսիանից համեմատաբար մեղմ ձմեռով, տեղումների առկայությամբ, մառախուղերով և անտառածածկույթի առատությամբ:
Շրջանը հյուսիս-արևմուտքից և արևմուտքից պաշտպանված է Զանգեզուրի լեռնաշղթայով, հարավից` Բարգուշատի, հյուսիսից` Ղարաբաղյան, որոնք պահպանում են շրջանը արկտիկական օդային զանգվածների ներխուժումից, արդյունքում առատ տեղումներ առաջացնելով: Անտառածածկույթը հիմնականում սաղարթավոր է, որը կլիմայի մեղմացման գործոն է հանդիսանում:
Շրջանը հարուստ է արևային ճառագայթահարմամբ, արևափայլի տևողությունը կազմում է 2120 ժամ/տարի, ավելի քան Սիսիանում: Ամենատաք ամսվա միջին ջերմաստիճանը 18.2 0 C է (օգոստոս):
Կլիմայաբուժության համար նպաստավոր պայմանները սկսում են ապրիլից՝ զով, իսկ մայիսի կեսերից` կոմֆորտ օդային լոգանքների համար, ձգվելով մինչև հոկտեմբեր: Դրանք կրում են ինչպես բուժական, այնպես էլ կոփող բնույթ: Քամուց ազդեցության մեղմացման  պայմաններում բուժման ժամանակահատվածը մեծանում է, հասնելով մինչև հոկտեմբեր: Ձմռանը ևս կարող են լայնորեն կազմակերպվել համալիր միջոցառումներ՝ կլիմայաբուժության և սպորտային զբոսաշրջության կազմակերպմամբ:
Գորիսի տարածաշրջանում տարածված են հանքային ջրերի 3 խումբ՝ Քարաշենի, Գորիս-Քարահունջի, Տաթևի և առանձին ելքեր՝ Վաղատուր և Խնածախ գյուղերի մոտ: Ջրերը բուժիչ-խմելու նշանակության են: Սահմանափակող գործոն է նրանց պաշարների հաշվարկների բացակայությունը:

1.3. [bookmark: _Toc459574918][bookmark: _Toc9946763] Զբոսաշրջության ռեսուրսների գնահատում

	NN ը/կ
	Ռեկերեացիոն գոտիներ
	Լանդշաֆտի բնութագրական գծեր
	Ռեսուրսների օգտագործման ոլորտներ

	1
	2
	3
	4

	1
	գոգահովիտ
	Ընդարձակ լեռնային համայնապատկեր՝ տարվա բոլոր սեզոններին
	ֆոտո, կինո նկարահանումների համար բարենպաստ դիտահարթակեր

	2.
	Բարձրլեռնային գոտիներ
	Ծովի մակերևույթից 2000 մ-ից բարձր գոտիներ, ենթալպիական մարգագետիններ՝ ցուրտ կլիմայով, ձմռանը համատարած ձյան ծածկույթով
	Ալպինիզմ՝ ճոպանուղիների, սպորտբազաների, հանգրվանների, կարճատև հանգստի օբյեկտների կառուցմամբ,

	3
	Լեռնահովիտներ
	Կիրճեր, ձորեր, ջրվեԺներ, արարգահոսքեր, քարանձավներ
	հետիոտն, հեծյալ զբոսանքներ, արշավներ,
ջրային (գետային) սպորտ,
լեռնագնացություն, սպորտհանգրվաններ,
ջրվեժներ, անձավներ, կիրճեր, գրունտային ջրերի, լեռնային ապարների ելքեր, 
ջրամբարներ, ձկնորսություն,
կլիմայաբուժության, հանգստի համար բարենպաստ, համարավետ միկրոկլիմայական պայմաններով առանձին տեղամասեր։

	4
	Լեռնային անտառներ
	Սաղարթավոր և խառն անտառներ (կաղնի, սոճի և այլն) 900-2300 մ ծովի մակարդակից բարձր
	անտառային արահետներով շուրջտարյա զբոսանքներ,
սունկերի, վայրի պտուղների հավաք (ընկույզ, տանձ, հոն, ալոճ, բարբարիս, մոշ և այլն),
անտառային էկզոտիկայի հետ ծանոթություն,
առանձին տեղամասեր՝ հանգստի, մանկական 
ճամբարների, առողջարանների համար հարմարավետ պայմաններով

	5
	Հանքային ջրերի ելքերի շրջաններ

	Կլիմայաբալնեոլոգիական առողջարանների, հանգստյան տների  գոտիներ	

	բուժում հանքային ջրերով,
հանքային և աղբյուրի ջրերի շշալցում,
առողջարաններ, հանգստյան տներ, պրոֆիլակտորիաներ,
բուժիչ ցեխեր, տորֆեր,

	6
	Կլիմայական հարմարավետության գոտիներ
	Կլիմայական հարմարավետության գոտին
Ծովի մակերևույթից 500-1800 մ բարձրության գոտիներջերմաստիճանի, խոնավության և  ճնշման համեմատաբար ոչ մեծ կոնտրաստների գոտի,

	շուրջտարյա կլիմայաբուժություն, օդաբուժություն,
հանքային աղբյուրներ, ջրաբուժություն,
շուրջտարյա գործող առողջարաններ, հանգսյան տներ, մանկական առողջարաններ,
զբոսաշրջային երթուղիներ, արշավներ, զբոսանքներ (հետիոտն, հեծյալ),
ծանոթացում մշակույթի, կենցաղի, ժողովրդի պատմական ժառանգության հետ։




1.4. [bookmark: _Toc9946764] Լանդշաֆտների գնահատում

Գորիս համայնքի տարածքն ընդգրկում է 3 բնական լանդշաֆտային գոտիներ`
Չոր լեռնատափաստանային գոտի, որն ընդգրկում է Գորիս գետի ձախափնյա լանջերը,
Լեռնատափաստանային գոտի, որն ընդգրկում է Գորիս գետի աջափնյա լանջերը,
Անտառատափաստանային գոտի, որն ընդգրկում է Գորիս գետի միջին հոսանքը:
Չոր լեռնատափաստանային գոտում ռելիեֆը հիմնականում խիստ մասնատված է: Այստեղ առաջացել են բազմաթիվ լեռնային ձորակներ ու չոր հովիտներ, որոնց միջև վեր են բարձրանում սրածայր ատամնավոր միջձորակային կատարներ: Այդ պրոցեսներն իրենց բացասական ազդեցությունն են թողել բուսականության (հատկապես անտառային) և հողային ծածկույթի տարածքային տեղաբաշխման վրա:
Շատ բուսական խմբավորումներ դեգրադացվել են, անցել են սուկցեսիոն պրոցեսների մի ամբողջ ստադիա (կաղնու անտառներից մինչև ֆրիգանային բուսականությունը): Սուկցեսիոն պրոցեսների ընթացքում փոխվել է նաև հողային ծածկույթը` լեռնաանտառային դարչնագույն հողերից դեպի գորշ կմախքային քարքարոտ հողերը: Այս գոտում լեռնալանջերը աչքի են ընկնում բավականին մեծ թեքություններով (25-300) և խիստ մասնատվածությամբ (2.0-3.0 կմ/կմ2): Այս գոտում հիմնականում տարածված են քսերոֆիլ նոսր անտառները, որոնք կազմված են գլխավորապես փռշնուց, վայրի պիստակենուց, թխկուց և հացենուց: Մեծ տարածում ունի նաև ցաքին:
Լեռնատափաստանային գոտին տարածվում է մինչև 2300 մ բարձրությունները, զբաղեցնում է հիմնականում Գորիսի սարահարթը, որը գերազանցապես կազմված է հրաբխային ապարներով (Գորիսյան շերտախումբ), մոտ 600 մ հզորությամբ և հորիզոնական շեշտադրությամբ: Այդ ընդարձակ սարահարթը գետային էրոզիայի հետևանքով մասնատվել և վերածվել է միմյանցիցի մեկուսացված մի շարք հարթությունների (Գորիսի, Խնձորեսկի, Տեղի և այլն): Գոտին բնութագրվում է բարեխառն կիսաչոր կլիմայական պայմաններով, որը հետևանք է մեծ գոլորշունակության (900-1000 մմ տարեկան) Գորիսի սարահարթի հարավային, դեպի Որոտան գետը թեքություններով (35-400) և խիստ մասնատվածությամբ (3.5-4.5  կմ/կմ2 վրա): Այս գոտին հիմնականում կազմված է սիզախոտային, փետրախոտա-շյուղախոտային քսերոֆիլ տափաստաններից: Բուսականությունից տարածված են մազիկավոր սիզախոտը  (phleum), օշինդրը, շյուղախոտը (Festuce sulcata):
Անտառատափաստանային գոտին տարածված է Գորիս գետի միջին հոսանքում (Քարահունջ-Վերիշեն հատվածը): Գորիս գետը այս շրջանում առաջացրել է ընդարձակ, բավականին խիստ արկղաձև հովիտ, որի հարթ, փոքր թեքություն ունեցող ստորին դարավանդների վրա տարածված  է Գորիս քաղաքը: Գորիս գետը առաջացրել է 4 դարավանդ (տերրասա), որոնք լավ պահպանված են արևելյան դիրքադրության (գետի աջ ափում) լանջում: Առաջին դարավանդը ակումուլյատիվ է, գտնվում է 3-4 մ բարձրության վրա, դրա առավելագույն լայնությունը հասնում է 1-2 մետրի, երկրորդ դարավանդն ունի 50 մ, երրորդը` 150 մ բարձրություն: Երկրորդ և երրորդ դարավանդներն էրոզիոն են: Հետաքրքիր է նշել, որ առաջին և երկրորդ դարավանդների լանդշաֆտը ներկայացված է տափաստաններով, իսկ երրորդ դարավանդինը (տերրասա)` գլխավորապես անտառներով: 	Քաղաքից հարավ ընկած մասում գետի հունը նեղանում է, դառնում V-աձև: Անտառատափաստանային գոտում մարդու տնտեսական գործունեության հետևանքով տեղի է ունեցել անտառային դարչնագույն հողերի տափաստանացում: Արևելյան դիրքադրության լանջերը հիմնականում ծածկված են կաղնու-բոխու անտառներով, հյուսիսային մասում գերիշխում են արևելյան կաղնու անտառները: Արևելյան դիրքադրության լանջերը ծածկված են սիզախոտային, տրագանտային և շյուղախոտային տափաստանները:
Անցումը անտառային տեղամասերից դեպի տափաստաններն անմիջապես չի կատարվում: Սահմանային շրջաններում զարգացած է ենթաանտառային բուսականությունը` մասրենի, ցաքի և զանազան թփուտներ: Տարածված են նաև տրագանտային տափաստաններ տարախոտա-հացաբույսերով:
Հետագա դասակարգման տաքսոնոմիկ միավոր է ընտրվել լանդշաֆտների քաղաքաշինական օգտագործման հիմնական ձևերը.
Կառուցապատված և կառուցապատման ենթակա լանդշաֆտներ:
Գյուղատնտեսական նշանակության հողահանդակներ:
Անտառտնտեսության հողեր:

Սույն նախագծում լանդշաֆտները դիտվում են որպես.
· մարդու գործունեության միջավայր,
· ռեսուրսային (ռեսուրսներ պարունակող և ռեսուրսներ արտադրող) համակարգ,
· գենոֆոնդի պահպանման համակարգ,
· գեղագիտական ընկալման աղբյուր։

Լանդշաֆտի  համալիր գնահատում 
Տարածքային բաղադրիչներից լեռնային լանդշաֆտը  բնութագրվում է որոշակի առանձնահատկություններով, ինչն իր որոշիչ ազդեցությունն է գործել տարաբնակեցման համակարգի առանձին բաղադրիչների ճարտարապեատհատակագծային հորինվածքային կազմակերպման վրա: Դա արտահայտվում է լանդշաֆտի բաղադրիչների (անտառ, բացատներ, գյուղատնտեսական հողատեսքեր) համամասնության մեջ,  դրանց   տեղադիրքի (լանջերի արևահայացության), կառուցվածքի, թեքությունների, մակերևույթի ջլատվածության առանձնահատկություններում: Հատկանշական է նաև ժայռերի, լեռնաշղթաների, լեռնագագաթների դերը՝ որպես ուղղաձիգ տեսողական դոմինանտներ, համայնապատկերի ընդհանուր տարածական բնական հորինվածքի ընկալման,  շեշտադրման և տարածքում կողմնորոշվելու, ինչպես նաև դրա վրա հիմնված մարդածին հիմնակմախքի ձևավորման առումով:

1.4.1. [bookmark: _Toc9946765] Անտառային հողեր
Անտառներում բացի հաճարենուց ու կաղնուց մեծ տարածում ունեն նաև պտղատու այլ վայրի ծառեր՝ խնձորենին, տանձենին, հոնին, զկռենին, շլորենին, կեռասենին, ընկուզենին, տխլենին և այլն, իսկ թփերից՝ մասրենիին, մոշին, մոռին, հաղարջենին, մամխին, հավամրգին, գիլամասրին, կծոխուրին և այլն։ 
Տարածաշրջանի անտառները կազմում են 2647.5 հա մակերես, որը կազմում է տարածաշրջանի վարչական տարածքի 8.2 %-ը։ Բոլոր անտառները պաշտպանական են, չունեն արդյունաբերական պաշարներ։
Ապօրինի անտառահատումների արդյունքում որոշակիորեն նվազել է դրանց մակերեսը։ 
Առաջարկ.
	Անտառների միջավայրաստեղծ գործառույթի ուժեղացում՝ անտառային ռեսուրսների բարելավման և ընդլայնման միջոցառումների արդյունավետության բարձրացում։ Անտառտնտեսության ծառատունկից զուրկ հատվածներում, ինչպես նաև գյուղատնտեսական այլ հողերում, բնակավայրերի բնակավայրերի այլ հողերով ներկայացված հատվածներում ծառատունկերի իրականացում։
Անտառային բարիքների օգտագործում (խնայողական հավաքում, վերմշակում, սպառում)՝ տեղական տնտեսության զարգացման խթանման գործընթացում։	
1.5. [bookmark: _Toc9946766] Մարզային և համայնքային սոցիալ-տնտեսական  զարգացման ծրագրերի վերլուծություն
Մարզի զարգացման սոցիալ-տնտեսական ծրագրով նախատեսվել է իրականացնել Սյունիքի տնտեսության դիվերսիֆիկացման ծրագիր: 
Մարզի ներդրումային հնարավորությունների վերլուծությունը ի հայտ է բերել գյուղատնտեսության և ոլորտի առանձին՝ վերամշակող ճյուղերի, տուրիզմի, ճշգրիտ մեխանիկայի, ինչպես նաև պտղաբուծության և սննդի բնագավառների ներառման դերը տվյալ գործընթացում, հետևաբար հենց դրանք կարող են ընդունվել որպես գերակայություններ՝ առաջիկայում նպատակ դնելով ավելացնել վերջիններիս տեսակարար կշիռը մարզի տնտեսության մեջ  և նշված ոլորտներում ներդրումների հոսքերն ավելացնելու:
Գյուղատնտեսության ոլորտի ցուցանիշների վերլուծությամբ պարզվել է, որ մարզում առկա է 1113 հա պտղատու այգի, որից 25 հա-ն ինտենսիվ այգիներ են, մնացած 1028 հա-ն՝ ավանդական, որոնց շուրջ 60 տոկոսը ենթակա է թարմացման: 
2018 թ. նախատեսվել է ինտենսիվ այգիների մակերեսն ավելացնել ևս 45 հա-ով՝ դարձնելով 70 հա: 
Մարզում գործում է 5 սպանդանոց, 2018թ. նախատեսվում է կառուցել ևս 3-ը, 1-ի շինաշխատանքներն սկսվել են: 
2017 թ. տարբեր ծրագրերով ձեռք է բերվել 48 միավոր գյուղտեխնիկա. ՀՀ կառավարության կողմից սուբսիդավորվող լիզինգի ծրագրով ձեռք է բերվել 3 տրակտոր և 6 գյուղգործիք, 2018 թ. նախատեսվում է լիզինգով ձեռք բերել ևս 9 միավոր տեխնիկա, ներկայացվել է 7 հայտ: 2018 թ. նախատեսվում է 1.2 մլրդ դրամի ներդրում, 500 աշխատատեղի ստեղծում, ակնկալվում է 5 տոկոս աճ: 

1.6. [bookmark: _Toc459574886][bookmark: _Toc9946767] Գորիս քաղաքը Սյունիքի մարզի տարաբնակեցման համակարգում

Անցած սոցիալ-տնտեսական փուլում Սյունիքի մարզը տարաբնակեցվել է խիստ անհավասարաչափ։ Մարզի բնակավայրերի միայն 37.5 %-ն է գտնվում ինտենսիվ յուրացված գոտում, 62.5 %-ը՝ թույլ յուրացված գոտում, որոնցից 21.3 %-ը գտնվում է լեռնային գոտում, 16.9 %-ը՝ բարձրլեռնային գոտում։ Հարկ է նշել, որ թույլ յուրացված գոտիները պահպանել են իրենց բարձր բնապահպանական հատկանիշները և ունեն բնակավայրերի տարածքային զարգացման հնարավորություններ՝ ստեղծելով նախադրյալներ լքված բնակավայրերի վերականգնման, ինժեներական, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների կատարելագործման համար: Հաշվի առնելով վերոնշյալը, ինչպես նաև մարզում առկա զբոսաշրջային ռեսուրսների բազմազանությունը՝ պայմանավորված  աշխարհագրական դիրքով,  լանդշաֆտների բազմազանությամբ, կլիմայաբուժության բարենպաստ պայմաններով, բալնեոլոգիական բուժման ռեսուրսների, անտառների, բնության և պատմամշակութային անկրկնելի հուշարձանների առկայությամբ, հարուստ պատմությամբ և ավանդույթներով, ակնհայտ է դառնում վերոնշյալ տարածաշրջաններում զբոսաշրջության համակարգի ձևավորման նպատակահարմարությունը որպես տնտեսության ինքնուրույն ճյուղ։
Ըստ ՙՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծի՚ հիմնադրույթների, Գորիս քաղաքը համարվում է Սյունիքի ռեկրեացիոն համակարգի կենտրոնը:
Գորիս քաղաքային համայնքը տեղադրված է Որոտանի հովտի ռեկրեացիոն գոտու Վարարակի ենթագոտում: Ենթագոտու ռեկրեացիոն նշանակությունը` կլիմայաբուժություն, հանգիստ, զբոսաշրջության տարբեր ձևեր: 
Այսպիսով, Գորիսի տարածաշրջանի հումքային և ռեկրեացիոն ռեսուրսների պոտենցիալ հնարավորությունների օգտագործումը` համակցված մարզի հեռանկարային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների հետ, վստահելի բազա են ստեղծում Գորիս քաղաքում տնտեսության ճյուղերի (արդյունաբերություն, ռեկրեացիա) և սպասարկման ոլորտի զարգացման համար:

1.7. [bookmark: _Toc9946768]Տնտեսություն

Տարածաշրջանն ունի ընդգծված ագրարային ուղղվածություն։
Առկա վիճակի վերլուծություն
զարգացած է սննդի արդյունաբերությունը։ Բնակչությունը զբաղվում է նաև անասնապահությամբ, մեղվաբուծությամբ, այգեգործությամբ, կարտոֆիլի մշակությամբ։

Գորիս համայնքի հիմնական արդյունաբերական (արտադրական) ձեռնարկությունները, արդյունաբերական արտադրանքը, հիմնական սպառման շուկաները

· -էլ. էներգիայի արտադրություն փոքր ՀԷԿ-երի միջոցով
· -շինանյութերի արտադրություն, մասնավորապես, մետաղյա կոնստրուկցիաների («Գոր-Մետաղ» ՍՊԸ), սենդվիչների («Միկրոշարժիչ» ԲԲԸ) արտադրություն
· -գործվածքների (մանածագործական) արտադրություն
· -քիմիական մանրաթելերի արտադրություն
· -3D արտադրություն («ՕգմենթԱր» ՍՊԸ)
· -սննդի, սննդամթերքի արտադրություն
· -զովացուցիչ ըմպելիքների, գարեջրի արտադրություն
· -կաթի, կաթնամթերքի արտադրություն
· -էլ. սարքավորումների արտադրություն («Գամմա» ԲԲԸ)
Արտադրված արտադրանքը հիմնականում սպառվում է ներքին շուկայում՝ ՀՀ տարածքում, «Գամմա» ԲԲԸ արտադրանքն արտահանվում է ԵՏՄ երկրներ:

Համայնքի ծառայությունների, սպասարկման բնագավառի հիմնական ձեռնարկությունները և հիմնական ծառայությունները

-հյուրանոցային ծառայությունների կազմակերպում («Հելի» ՍՊԸ, «Խնձորեսկ տուր» ՍՊԸ, «Դիանա ԻՎՎ»  ՍՊԸ, «Գոռ և Գոհար» ՍՊԸ, «Լարիսա Պողոսյան» ՍՊԸ և այլն)
-հանրային սննդի կազմակերպում (ոլորտում ներառված են 23 տնտեսվարող սուբյեկտներ)
-զբոսաշրջային տուրերի կազմակերպում
-փաստաբանական ծառայություններ
-խորհրդատվական ծառայություններ
-նոտարական և թարգմանչական ծառայություններ

Համայնքի գյուղատնտեսական արտադրանքի հիմնական ցուցանիշները ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում և 2-ում:

Աղյուսակ 1. Գորիս համայնքի հիմնական գյուղատնտեսական արտադրանքը և ծավալները ըստ բնակավայրերի (2016թ.)
	

հ/հ


	
Բնակավայրի 
անվանումը
	Խոշոր եղջերավոր անասուն
	Ոչխար  (գլուխ)


	Թռչուն  (թև)


	Մեղու  (փեթակ)
	Խոզ  (գլուխ)


	Մսի արտադր.  (տոնն
ա0
	Կաթի արտադր. (տոնն
ա)

	Անասնակեր  (տոննա)

	
	
	Ընդա-
մենը (գլուխ)
	Որից կով (գլուխ)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Գորիս
	2611
	1628
	3514
	13050
	2540
	262
	189
	3663
	2260

	2
	Խնձորեսկ
	4720
	2286
	7270
	12620
	400
	1340
	492
	5486
	6000

	3
	Վերիշեն
	1640
	920
	4367
	4798
	487
	342
	169
	2208
	2160

	4
	Ակներ
	1131
	543
	619
	2310
	155
	115
	92
	1303
	2050

	5
	Ն. Խնձորեսկ
	675
	305
	3501
	1396
	86
	133
	100
	610
	350

	6
	Հարթաշեն
	1502
	720
	1055
	3600
	250
	455
	143
	1620
	4500

	7
	Բարձրավան
	250
	115
	131
	480
	12
	20
	20
	230
	800

	8
	Քարահունջ
	1076
	453
	1519
	2407
	616
	357
	122
	1019
	2400

	9
	Շուռնուխ
	172
	61
	477
	299
	95
	54
	23
	122
	120

	10
	Որոտան
	127
	49
	24
	455
	85
	56
	14
	98
	130

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	13904
	7080
	22477
	41415
	4726
	3134
	1364
	16359
	20770



Աղյուսակ 2. Գորիս համայնքի հիմնական գյուղատնտեսական արտադրանքը և ծավալները ըստ բնակավայրերի (2016թ.)
	

հ/հ


	
Բնակավայրի 
անվանումը
	
Հացահատիկ
	
Կարտոֆիլ

	
Բանջարեղեն
	
Պտուղ և
հատապտուղ

	
	
	
 Ցանք

  (հա)
	
Համախառն բերքը
(տոննա/)
	
Ցանք 

     (հա)
	
Համախառն բերքը
  (տոննա)
	
Ցանք

  (հա)
	
Համախառն բերքը
(տոննա)
	
Ցանք  

(հա)


	
Համախառն բերքը
(տոննա)

	1
	Գորիս
	931
	2347
	80
	1520
	32
	470
	53
	533

	2
	Խնձորեսկ
	1329
	3547
	23
	437
	14
	214
	51
	126

	3
	Վերիշեն
	55
	144
	61
	1159
	12
	216
	26
	72

	4
	Ակներ
	169
	435
	42
	788
	7
	106
	40
	90

	5
	Ն. Խնձորեսկ
	301
	706
	5
	86
	6
	108
	3
	20

	6
	Հարթաշեն
	585
	1666
	25
	285
	17
	203
	12
	40

	7
	Բարձրավան
	62
	138
	5
	100
	5
	73
	72
	15

	8
	Քարահունջ
	419
	1051
	25
	418
	8
	143
	76
	640

	9
	Շուռնուխ
	16
	28
	7
	133
	3
	59
	6
	25

	10
	Որոտան
	1
	2
	7
	133
	3
	44
	27
	293

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	3868
	10064
	280
	5059
	800
	1636
	366
	1854





1

1.8. [bookmark: _Toc9946769] Բնակավայրերի հիմնական բնութագրերի վերլուծություն
	Հ/Հ
	Անվանումը
	Բարձունքային նիշը մ
	Լեռնային (ՀՀ կառ, որոշում N756
27-11-1998թ․)
	Սահմանամերձ (ՀՀ կառ, որոշում
N713
17-11-1998թ․)
	Հեռավորությունը Գորիսից կմ
	Բնակչության թիվը  մարդ/% ընդհանուրից
	Բնակավայրի վարչական սահմաններում ընդգրկված տարածքը հա
	Գյուղատնտե-սական հողերը հա/% ընդհան. գյուղ. հողերի նկատմամբ
	1 բնակչի ապահովվա-ծությունը գյուղ. հողերով հա
	Գյուղատնտեսության գերակա ուղղություններ
	Արդյունաբերության գերակա ուղղություններ

	1
	ք,Գորիս
	1370
	 
	Ս
	0
	21290/72,4
	5039,13
	4030,78/15,9
	0,2
	Գյուղ,մթերքի վերամշակում Ջերմոցային տնտեսություն
	շինանյութերի արտադրություն  գործվածքների (մանածագործական) արտադրություն
-քիմիական մանրաթելերի արտադրություն   սննդի, սննդամթերքի արտադրություն    էլ. սարքավորումների արտադրություն 

	2
	Ակներ
	1700
	Լ
	Ս
	5
	1102/3,7
	3952,38
	3732,28/14,7
	3,4
	Անասնապահություն Դաշտավարություն  
	 

	3
	Բարձրավան
	1500
	 
	Ս
	4,5
	134/0,5
	2795,3
	995,03/3,9
	7,4
	Անասնապահություն Դաշտավարություն  Այգեգործություն
	 

	4
	Խնձորեսկ
	1580
	 
	Ս
	13,1
	2029/6,9
	6990,86
	6222,92/24,5
	3,1
	Անասնապահություն Դաշտավարություն  Այգեգործություն
	 

	5
	Հարթաշեն
	1480
	 
	Ս
	11,6
	683/2,3
	3167,27
	2901,57/11,4
	4,2
	բուսաբուծություն անասնապահություն
	 

	6
	Ներքին Խնձորեսկ
	1160
	 
	Ս
	19,5
	267/0,9
	623,5
	577,13/2,3
	2,2
	Բանջարաբուծություն 
	 

	7
	Շուռնուխ
	1550
	 
	Ս
	 
	148/0,5
	2344,19
	720,11/2,8
	4,9
	Դաշտավարություն Բանջարաբուծություն Անասնապահություն
	 

	8
	Որոտան
	1420
	 
	Ս
	 
	285/1,0
	326,04
	75,2/0,3
	0,3
	Դաշտավարություն Բանջարաբուծություն Անասնապահություն
	 

	9
	Վերիշեն
	1600
	 
	Ս
	4,5
	2096/7,1
	4761,66
	4372,55/17,2
	2,1
	Դաշտավարություն Բանջարաբուծություն Անասնապահություն
	 

	10
	Քարահունջ
	1240
	 
	Ս
	4,8
	1379/4,7
	1968,95
	1734,67/6,8
	1,3
	Դաշտավարություն Բանջարաբուծություն Անասնապահություն
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	 
	29413
	31969,28
	25362,24
	 
	 
	 



	Ինչպես երևում է աղյուսակի տվյալներից տարածաշրջանի գյուղատնտեսական հողերի զգալի տոկոսը բաժին է ընկնում Խնձորեսկ բնակավայրին (24.5 %)։ Գրեթե համազոր մեծության են Գորիս (15.9%), Ակներ (14.7 %), Վերիշեն (17.2 %) և Հարթաշեն (11.4 %) բնակավայրերի գյուղատնտեսական հողերի մասնաբաժինները։ Մյուս բնակավայրերի գյուղատնտեսական հողերի մասնաբաժինը համայնքի ընդհանուր գյուղատնտեսական հողերի կազմում տատանվում է 2.3-6.8 %-ի սահմաններում (Ներքին Խնձորեսկ, Շուռնուխ, Քարահունջ)։ Նվազագույն՝ 1 %-ից պակաս  տոկոս են կազմում Որոտան բնակավայրի գյուղատնտեսական հողերի մասնաբաժինը ( 0.3 %)։
Բնակչության ապահովվածությունը գյուղատնտեսական հողերով ևս տատանվում է  մեկ մարդուն հասանելիք չափաբաժնի կտրվածքով՝ 0.3 հա/ մարդ (Որոտան) մինչև 7.4 հա մեկ մարդուն (Բարձրավան) սահմաններում։

1.9. [bookmark: _Toc9946770] Բնակավայրի հողատեսքերի վերլուծություն
	Հ/Հ
	Հողատեսքերը
	ք. Գորիս
	Ակներ
	Բարձրավան
	Խնձորեսկ
	Հարթաշեն
	Ներքին Խնձորեսկ
	Շուռնուխ
	Որոտան
	Վերիշեն
	Քարահունջ

	
	
	Հա
	%
	Հա
	%
	Հա
	%
	Հա
	%
	Հա
	%
	Հա
	%
	Հա
	%
	Հա
	%
	Հա
	%
	Հա
	%

	1
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր
	4030,78
	80,0
	3732,28
	94,4
	995,03
	35,6
	6222,9
	89,0
	2901,57
	91,6
	577,13
	92,6
	720,11
	30,7
	75,2
	23,1
	4372,55
	91,8
	1734,67
	88,1

	2
	Բնակավայրերի հողեր 
	592,8
	11,8
	73,12
	1,9
	15,78
	0,6
	202,77
	2,9
	68,09
	2,1
	41,51
	6,7
	23,05
	1,0
	45,62
	14,0
	128,81
	2,7
	90,95
	4,6

	3
	Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր
	47,96
	1,0
	6,54
	0,2
	2,72
	0,1
	12,33
	0,2
	14,13
	0,4
	3,93
	0,6
	0,12
	0,0
	0,21
	0,1
	7,58
	0,2
	9,94
	0,5

	4
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր
	4,58
	0,1
	1,75
	0,1
	8,49
	0,3
	12,52
	0,2
	4,22
	0,1
	0,82
	0,1
	3,04
	0,1
	2,78
	0,9
	4,46
	0,1
	40,85
	2,1

	5
	 Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր 
	56,93
	1,1
	1,99
	0,1
	 
	 
	58,92
	0,8
	69,95
	2,2
	 
	0,0
	33,55
	1,4
	15,66
	4,8
	216,75
	4,6
	32,6
	1,7

	6
	Հատուկ նշանակության հողեր
	23,89
	0,5
	 
	 
	1765,05
	63,2
	2,09
	0,0
	107,2
	3,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,44
	0,5

	7
	Անտառային 
	254,7
	5,1
	129,62
	3,3
	5,51
	0,2
	473,72
	6,8
	2,11
	0,1
	 
	0,0
	1562,96
	66,7
	180,6
	55,4
	 
	 
	38,28
	1,9

	8
	Ջրային հողեր
	27,49
	0,5
	7,08
	0,2
	 
	 
	5,59
	0,1
	 
	0,0
	0,11
	0,0
	1,36
	0,1
	5,98
	1,8
	31,51
	0,7
	12,22
	0,6

	9
	Պահուստային հողեր
	*-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ընդամենը
	5039,13
	100,0
	3952,38
	100,0
	2792,58
	100,0
	6990,9
	100,0
	3167,27
	100,0
	623,5
	100,0
	2344,19
	100,0
	326,05
	100,0
	4761,66
	100,0
	1968,95
	100,0

	 
	Ամբողջը՝ «ՍՅՈՒՆԻՔ-2»
	31966,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




1.10. [bookmark: _Toc9946771]Հասարակական սպասարկման և սոցիալական ոլորտ

Համայնքի սոցիալական ոլորտը ներկայացված է մանկական նախադպրոցական, դպրոցական, բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթական և բուժական հաստատություններով։ Ստորև ներկայացվում է վերջիններիս տեղաբաշխումն ըստ համայնքի բնակավայրերի.
Աղյուսակ 3

Գորիս համայնքի նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրծված երեխաների թիվը և    նախագծային հզորությունը
	հ/հ
	Բնակավայրը
	Հաստատությունը
	Նախագծային հզորություն
	Ցուցակային թիվ

	1.
	Գորիս
	Վ. Սարգսյանի անվան թիվ 1 ՆՈՒՀ
	Ոչ տիպային հարմարեցված շենք է
	142

	2.
	Գորիս
	Թիվ 2 ՆՈՒՀ
	200
	231

	3.
	Գորիս
	Թիվ 3 ՆՈՒՀ
	150
	86

	4.
	Գորիս
	Թիվ 4 ՆՈՒՀ
	120
	56

	5.
	Գորիս
	Թիվ  5 ՆՈՒՀ
	200
	85

	6.
	Գորիս
	Թիվ  6 ՆՈՒՀ
	350
	97

	7.
	Գորիս
	Թիվ  7 ՆՈՒՀ
	360
	80

	8.
	Խնձորեսկ
	Խնձորեսկի ՆՈՒՀ
	120
	66

	9.
	Ներքին Խնձորեսկ
	Ներքին Խնձորեսկի ՆՈՒՀ
	Ոչ տիպային հարմարեցված շենք է
	14

	10.
	Վերիշեն
	Վերիշենի ՆՈՒՀ
	100
	85

	11.
	Քարահունջ 
	Քարահունջի
ՆՈՒՀ
	50
	35


Դպրոցական, նախադպրոցական և արտադրպրոցական կրթական հաստատություններ, ԲՈՒՀ-եր
Գորիս համայնքի դպրոցական հաստատություններում ընդգրկված աշակերտների թիվը 			Աղյուսակ 4
	հ/հ
	Բնակավայրը
	Հաստատությունը
	Քանի հոգու համար է նախատեսված
	Ցուցակային թիվ

	1.
	Գորիս
	Ա. Բակունցի անվան թիվ 1 ավագ դպրոց
	900
	779

	2.
	Գորիս
	Գորիսի թիվ 2 հիմնական դպրոց
	972
	375

	3.
	Գորիս
	Յ. Բախշյանի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոց
	964
	540

	4.
	Գորիս
	Թիվ 4 ավագ դպրոց
	300
	292

	5.
	Գորիս
	Թիվ 5 հիմնական դպրոց
	200
	209

	6.
	Գորիս
	Սերո Խանզադյանի անվան թիվ 6 հիմնական դպրոց
	1000
	444

	7.
	Ակներ
	Ակների միջնակարգ դպրոց
	130
	159

	8.
	Բարձրավան 
	Բարձրավանի միջնակարգ դպրոց
	47
	11

	9.
	Խնձորեսկ
	Խնձորեսկի միջնակարգ դպրոց
	536
	276

	10.
	Հարթաշեն 
	Հարթաշենի միջնակարգ դպրոց
	320
	103

	11.
	Ներքին Խնձորեսկ
	Ներքին Խնձորեսկի միջնակարգ դպրոց
	50
	27

	12.
	Շուռնուխ
	Շուռնուխի միջնակարգ դպրոց
	45
	17

	13.
	Որոտան
	Որոտանի միջնակարգ դպրոց
	70
	48

	14.
	Վերիշեն
	Վերիշենի միջնակարգ դպրոց
	1170
	281

	15.
	Քարահունջ 
	Ե. Սևյանի անվան Քարահունջի միջնակարգ դպրոց
	400
	177



Գորիս համայնքի արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկվածների թիվը
Աղյուսակ 5
	հ/հ
	Բնակավայրը
	Հաստատությունը
	Քանի հոգու համար է նախատեսված
	Ցուցակային թիվ

	1.
	Գորիս
	Ա. Սաթյանի անվան երաժշտական դպրոց
	200
	130

	2.
	Գորիս
	Շ. Ազնավուրի անվան երաժշտական դպրոց
	200
	102

	3.
	Գորիս
	Գ. Պարոնյանի անվան արվեստի դպրոց
	100
	70

	4.
	Գորիս
	Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Գորիսի մասնաճյուղ
	120
	138

	5.
	Գորիս
	Մանկապատանեկան մարզադպրոց
	200
	195

	6.
	Գորիս
	Ա. Օրդյանի անվան շախմատի դպրոց
	60
	45

	7.
	Գորիս
	Սյունիք պարային համույթ
	150
	25

	8.
	Վերիշեն 
	Վերիշենի երաժշտական դպրոց
	
30
	13

	9.
	Խնձորեսկ
	Խնձորեսկի երաժշտական դպրոց
	90
	62



Գորիս համայնքի ԲՈՒՀ-երում ընդգրկվածների թիվը
Աղյուսակ 6
	հ/հ
	Բնակավայրը
	Հաստատությունը
	Քանի հոգու համար է նախատեսված
	Ցուցակային թիվ

	1
	Գորիս
	Գորիսի պետական համալսարան
	1700
	1321

	2
	Գորիս
	Մանկավարժական քոլեջ
	600
	242

	3
	Գորիս
	Գյուղատնտեսական քոլեջ
	300
	225

	4
	Գորիս
	«Սյունիք» ինստիտուտ
	450
	104

	6
	Գորիս
	Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի Գ.Մ
	45
	20


Գորիս համայնքի առողջապահական հիմնարկներն ու հաստատությունները
Գորիս համայնքի առողջապահական հաստատությունների տարեկան այցելուների և մահճակալների թիվը
Աղյուսակ 7
	 հ/հ
	Բնակավայրը
	Հաստատությունը
	Մահճակալների  թիվ
	Տարեկան այցելուների թիվ

	1.
	Գորիս
	Գորիս բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
	110
	5500

	2.
	Գորիս
	Հայ-ֆրանսիական սրտաբանական կենտրոն 
	26
	8000

	3.
	Գորիս
	Արյան փոխներարկման կայան
	0
	330

	4.
	Գորիս
	Հիգիենիկ համաճ. հսկողական տեսչություն
	0
	500

	4.
	Ակներ

	բուժկետ
	0
	1000

	5.
	Բարձրավան
	բուժկետ
	0
	125

	6.
	Խնձորեսկ
	Բուժ. ամբուլատորիա
	0
	2000

	7.
	Հարթաշեն
	բուժկետ
	0
	670

	8.
	Ներքին Խնձորեսկ
	բուժկետ
	0
	150

	9.
	Շուռնուխ
	բուժկետ
	0
	120

	10.
	Որոտան
	բուժկետ
	0
	250

	11.
	Վերիշեն
	«Վերիշենի բուժամբուլատորիա» ՓԲԸ
	0
	2000

	12.
	Քարահունջ
	բուժկետ
	0
	1300



Վարչական հաստատություններ
Բնակավայրերում առկա են վարչական տարբեր հաստատությունների ինչպես կենտրոնացած՝ քաղաքային հրապարակի շուրջ (քաղաքապետարանի, դրամավարկային հաստատությունների, դատարանի շենքի,  և այլն), այնպես էլ ցրված տեղաբաշխված բնակավայրերի տարբեր հատվածներում (սեյսմիկ ծառայության, օդերևութաբանական կայանի,  ն.գ. բաժնի,  հակահրդեհային ծառայության, հեռախոսակայնի և այլ վարչական կառույցներով)։

[bookmark: _Toc459574897]
Վերլուծության արդյունքներ.
Հանրագումարի բերելով կատարված վերլուծության արդյունքները ուրվագծվում է հետևյալ պատկերը.
· Գրեթե բոլոր բնակավայրերն ապահովված են սոցիալական ոլորտի հաստատություններով, 
· Ինչպես նախադպրոցական,  այնպես էլ ուսումնական հաստատությունների սպասարկման շառավղերը գրեթե բոլոր բնակավայրերում ապահովված են։ 
· Ունեն պահուստային հզորություններ՝ հեռանկարային զարգացման ընթացքում պահաջնարկը բավարարելու համար։
[bookmark: _Toc528713004][bookmark: _Toc528713144][bookmark: _Toc528713277][bookmark: _Toc528713409][bookmark: _Toc528713538][bookmark: _Toc532555510][bookmark: _Toc532560298][bookmark: _Toc532560415][bookmark: _Toc535063091][bookmark: _Toc9946772][image: 20180624_152849]
Համայնքի գրեթե բոլոր բնակավայրերում բուժ ամբուլատորիաների շենքերը նորակառույց են, տիպային նախագծերի հիման վրա կառույցված, ապահովված են ջրամատակարարմա-ջրահեռացման և ջեռուցման համակարգերով։

Բոլոր բնակավայրերում առկա ընթացիկ խնդիրները ևս կարելի է խմբավորել հետևյալ հիմնական խմբավորումներով[footnoteRef:1]. [1:  Համայնքի զարգացման ծրագիր ] 


Հաղորդակցության ուղիներ.
· Ներքին փողոցային ցանցի կարծր ծածկույթի նորոգման աշխատանքների անհրաժեշտություն
· Գիշերային լուսավորության համակարգի անցկացում

Ենթակառուցվածքներ.
· Ջրամատակարարման համակարգի նորոգում
· Ոռոգման համակարգերի նորոգում, ընդլայնում։
· Կոյուղու համակարգի իրականացում։
· Աղբահանության կազմակերպում։

Քաղաքային տնտեսություն.
· Շենքերի ընթացիկ նորգումներ, տանիքների վերանորոգում
· Հանրային տարածքների կազմակերպում։

1.11. [bookmark: _Toc9946773]Բնակչություն և բնակելի ֆոնդ
1.11.1. [bookmark: _Toc9946774] Բնակչությունը
2016 թվականի սեպտեմբերի 5-ի դրությամբ Գորիս համայնքում բնակչության թիվը կազմել է 29724 մարդ (կանայք` 51%, տղամարդիկ` 49%), որի 72,5%-ը կազմում է Գորիս կենտրոնական բնակավայրի բնակչությունը։
Մշտական բնակչության թվաքանակը 2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, մարդ 
Գորիսի տարածաշրջան 
1. Ակներ 1095 
2. Բարձրավան 135 
3. Խնածախ 817 
4. Խնձորեսկ 2 011 
5. Հարթաշեն 676 
6. Հարժիս 751 
7. Ներքին Խնձորեսկ 262 
8. Շուռնուխ 145 
9. Աղբուլաղ – 
10. Վանանդ – 
11. Ձորակ(Փայտամշակման գ.կ.) – 
12. Որոտան 276 
13. Վերիշեն 2 103 
14. Քարահունջ 1 348 

Գորիսի բնակչության աճի դինամիկան 1870-2015 թ.թ. ընկած ժամանակահատվածում ներկայացվում է ստորև.

	Տարի
	1870
	1897
	1976
	1989
	2001
	2011
	2015

	Բնակիչ
	1000
	2400
	17400
	23795
	23261
	20591
	20300


[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/hy/timeline/8ac22753b05251d27536e3dcabda37d5.png]
Ինչպես երևում է դիագրամից բնակչության առավելագույն քանակ քաղաքն ունեցել է 1989 թվականին,
 	Որից հետո արձանագրվել է կտրուկ անկում 2011 թվականին և աստիճանական աճ մինչև 2011 թվականի մարդահամարի տվյալներով ստացված բնակչության թվաքանակ։
2016 թ. Տվյալներով Գորիս քաղաքի բնակչության նվազում է նկատվել՝ հիմնականում արտագաղթի արդյունքում։

	Գորիս համայնքի ժողովրդագրական ցուցանիշները` ըստ առանձին բնակավայրերի, մարդ (2016թ. սեպտեմբերի 5-ի դրությամբ)

	
	
	Ընդամենը, համայնք
	Գորիս
	Ակներ
	Բարձրավան
	Խնձորեսկ
	Հարթաշեն
	Ներքին
Խնձորեսկ
	Շուռնուխ
	Որոտան
	Վերիշեն
	Քարահունջ

	Մշտական 
	Ընդամենը
	29721
	21290
	1102
	134
	2029
	683
	267
	148
	285
	2096
	1379


	
	Իգ.
	15102
	10973
	530
	68
	1006
	317
	130
	69
	154
	1071
	671

	
	Ար.
	14619
	10317
	572
	66
	1023
	366
	137
	79
	131
	1025
	708

	Մինչև 1 տարեկան
	193
	150
	4
	0
	7
	4
	3
	0
	2
	11
	12

	1-2 տարեկան
	262
	89
	26
	4
	37
	16
	10
	2
	3
	49
	26

	3-4 տարեկան
	310
	126
	31
	0
	46
	17
	6
	2
	13
	57
	37

	5-6 տարեկան
	494
	276
	26
	5
	65
	17
	7
	6
	8
	63
	46

	7-10 տարեկան
	1061
	624
	74
	6
	110
	35
	15
	7
	27
	139
	81

	11-14 տարեկան
	887
	483
	58
	6
	123
	43
	10
	12
	14
	96
	82

	15-17 տարեկան
	790
	485
	49
	2
	102
	36
	13
	6
	18
	69
	62

	18-22 տարեկան
	1712
	1141
	94
	4
	162
	41
	37
	13
	25
	141
	104

	23-45 տարեկան
	11505
	8727
	396
	54
	713
	237
	91
	56
	104
	780
	497

	46-62 տարեկան
	7376
	5843
	210
	31
	387
	138
	64
	32
	54
	441
	276

	63 և ավելի տարեկան
	4369
	3491
	133
	21
	277
	98
	10
	11
	16
	257
	155



1.11.2. [bookmark: _Toc9946775] Բնակելի ֆոնդ
Գորիսի տարածաշրջանին առընչվող մանրամասն տվյալների բացակայության պատճառով բնակարանային առկա ֆոնդի ցուցանիշները բերվում են ըստ ՀՀ վիճակագրական ազգային ծառայության՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի համար տրված միջինացված տվյալների.
Բնակարանային ֆոնդն ըստ մարզի քաղաքների ու  գյուղերի[footnoteRef:2]  [2:  http://www.armstat.am/file/article/bf_2015_1,2.pdf] 

	Անվանումը
	Ընդհանուր մակերես
	Այդ թվում

	
	Ընդամենը ք.մ.
	% ընդհանուրից*
	Քաղաքում ք.մ.
	%-ով քաղաքայինի ընդամենից*
	Գյուղերում ք.մ.
	%-ով գյուղերից*

	Սյունիք
	4 220 148
	4.5
	2  192 247
	4.3
	2 027 901
	4.7


*-ՀՀ քաղաքային և գյուղական բնակարանային ընդհանուր ֆոնդի նկատմամբ

ՀՀ Սյունիքի մարզի բնակավայրերում բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների և բնակելի տների (առանձնատների) քանակներն ու ընդհանուր մակերեսները (առանց չսեփականաշնորհված հանրակացարանների) տարեվերջին, 2014թ.[footnoteRef:3] [3:  http://www.armstat.am/file/article/bf_2015_1,2.pdf] 



	Բազմաբնակարան շենքերի
բնակարանային ֆոնդը
	Բնակելի տների (առանձնատների)
բնակարանային ֆոնդը

	բնակարանների քանակը, միավոր
	ընդհանուր մակերեսը,
քառ. մ
	քանակը, միավոր
	ընդհանուր մակերեսը,
քառ. մ

	21 084
	1 203 375
	20 359
	2 996 199


Տեխնիկական վիճակը. Բոլոր բնակավայրերի բնակելի կառուցապատումը ներկայացված է կապիտալ շինություններով։ Դրանք գտնվում են մաշվածության տարբեր աստիճանի՝ առկա են ինչպես նորակառույց հիանալի տեխնիկական վիճակվում գտնվող տներ, այնպես էլ երկարատև ընթացիկ վերանորոգման և տարերային երևույթների ազդեցությամբ տեխնիկական վատթար վիճակում գտնվող շենքեր, ընդհուպ միչև տանիքների բացակայությամբ։ Ժամանակավոր տնակները կամ մետաղական կոնտեյներները բացակայում են։ Գյուղական բնակավայրերում հիմնանորոգման կարիք ունեցող շենքերի քանակը գտնվում է 60-80 %-ի սահմաններում։
Շինանյութ. Շենքերի զգալի մասն իրականացված է տեղական քարով, որոշ հատվածներում փայտե դրվագած պատշգամբներով և մետաղական կամ ասբոշիֆերի տանիքներով տներով։ Արտաքինից առկա է ինչպես երեսապատում՝ սրբատաշ տուֆով կամ բազալտով, այնպես էլ սվաղով։ Միասնական ոճ առկա է հազվադեպ հատվածներում։ 
Եզրահանգում. Գյուղական բնակավայրերում բնակելի ֆոնդը կարիք ունի տարբեր աստիճանի նորոգման, արդիականացման և սեյսմազինման աշխատանքների իրականացման՝ միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով և կարևորելով բնակավայրում միասնական ոճի պահպանման և անվտանգության խնդիրները (տես գոտիավորման բաժնի պահանջները)։ Նոր կառուցապատումների իրականացման ժամանակ օգտվել բազմակի օգտագործման նախագծերից։ 
Առկա է նաև տնտեսության որոշ ճյուղերի (զբոսաշրջության) ոլորտի զարգացման պահանջ՝ ելնելով առկա բնակելի ֆոնդի որոշակի հատվածների արտաքին և ներքին վերակառուցում՝ դրանք նշված ոլոտին հարիր վերակազմավորելու և բնակչությանը լրացուցիչ եկամուտ ապահովելուն միտված։

1.12. [bookmark: _Toc9946776] Շրջակա միջավայրի ներկա իրավիճակը
Տարածքի բնական միջավայրի գնահատումն ըստ տեխնածին ազդեցության ընկալունակության
	Տարածքի տնտեսական օգտագործման ռեժիմը զգալիորեն կախված է բնական միջավայրի ինքնամաքրման պոտենցիալից, որը ներառում է մթնոլորտի օդերևութաբանական պոտենցիալը (ՄՕՊ), ջրավազանների ինքնամաքրման պոտենցիալը (ՋԻՊ) և հողերի ինքնամաքրման պոտենցիալը (ՀԻՊ):
Մթնոլորտի օդերևութաբանական պոտենցիալը (ՄՕՊ), որը բնորոշում է դիտարկվող շրջանի մթնոլորտային օդի ինքնամաքրման ունակությունը կազմել է 2.3, որի դեպքում խառնուրդների ցրման պայմանները գնահատվում են որպես ոչ այնքան բարենպաստ:
Ջրային օբյեկտների ինքնամաքրման պոտենցիալը (ՋԻՊ)  գնահատվում է ամռանը ջերմաստիճանային ռեժիմի  անալիզի  և ջրահոսքի հիդրոլոգիական բնութագրի  հիման վրա: ՋԻՊ-ը գնահատվել է Վարարակh գետի համար: Գետի ինքնամաքրման ջերմաստիճանային ցուցանիշի և գետի ջրի 0.95մ3/վրկ բազմամյա միջին ծախսի դեպքում  ՋԻՊ-ը գնահատվում է որպես ցածր:
Հողի ինքնամաքրման պոտենցիալը (ՀԻՊ) որոշվում է ըստ հողերի  հիգիենիկ ակտիվության  գործակցի, բուսական ծածկի տիպի և օրգանական նյութի քայքայման արագության: Դիտարկվող տարածքի համար հողի ինքնամաքրման ունակությունը գնահատվում է որպես բարձր[footnoteRef:4]: [4:  Հաշվետվությունն ամբողջությամբ տրված է հավելված 2-ում] 

	
1.13. [bookmark: _Toc459574899][bookmark: _Toc9946777] Տրանսպորտային (այդ թվում արտաքին) կապերի և ճանապարհային ցանցի վերլուծություն
Գորիս քաղաքի ապահովվածությունը արտաքին տրանսպորտային ցանցով բարենպաստ է:
Գորիս քաղաքը հանրապետության մյուս քաղաքների հետ կապված է ավտոմոբիլային ճանապարհներով: Քաղաքի ողջ երկարությամբ անցնում է Մ-2 միջպետական նշանակության Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի ճանապարհը: Քաղաքի սահմաններում այն կոչվում է Սյունիքի փողոց: Քաղաքի հյուսիսային մասում Մ-2-ից ճյուղավորվում է Մ-12 Գորիս-Ադրբեջանի (Ղարաբաղի) սահման ճանապարհը:
Անհարժեշտ է տարանցիկ ճանապրհների դուրս բերում քաղաքի տարածքից:
1953 թ. ներկայիս Հարթաշեն գյուղի մոտ բացվել է Գորիսի առաջին օդանավակայանը, որն ապահովել է կանոնավոր ավիաթռիչքների կատարումը Երևան - Գորիս չվերթուղով: Օդանավակայանի թռիչքուղու երկարությունը 950 մ էր (1970 -ական թթ. որոշում է ընդունվել կառուցել նոր` առավել ժամանակակից օդանավակայան: Գորիսի երկրորդ օդանավակայանը կառուցվել է Խոտ գյուղի մոտակայքում: Նորակառույցի թռիչքուղու երկարությունը 2020 մ է:

1.14. [bookmark: _Toc459574901][bookmark: _Toc9946778] Համայնքի տարածքի համալիր գնահատականը
	Տարածքի համալիր գնահատականը տրված է տեղանքի կլիմայական պայմանների, մթնոլորտային օդի աղտոտվածության մակարդակի, արդյունաբերական պոտենցիալի, բնակչության և ավտոտրանսպորտի խտության ցուցանիշների հաշվառմամբ:
Շրջակա միջավայրի աղտոտումը մարդկանց, բույսերի և կենդանիների կենսագործունեության վրա բացասաբար ազդող նյութերի թույլատրելի քանակի գերազանցումն է միջավայրում: Տարբերում են շրջակա միջավայրի բնածին և մարդահարույց աղտոտիչներ: 
Բնածին աղտոտիչներն առաջանում են բնական երևույթների, օրինակ` հրաբուխների, երկրաշարժերի, ջրհեղեղների, հրդեհների պատճառով, իսկ մարդահարույցները՝ մարդու գործունեության հետևանքով: Մարդահարույց աղտոտիչների թվին են դասվում արդյունաբերական, գյուղատնտեսական, տրանսպորտային և կենցաղային թափոնները, էներգիայի տարածումը ջերմության (ջերմային աղտոտում), աղմուկի (աղմկային աղտոտում), ճառագայթման (ճառագայթաակտիվ աղտոտում) և այլ ձևերով:
Տարբերում են շրջակա միջավայրի աղտոտման մեխանիկական, ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական տեսակներ: 
Մեխանիկական աղտոտումը կապված է քաղաքաշինության, ճանապարհաշինության, ծառահատումների և բնական լանդշաֆտների վրա ազդող այլ միջոցառումների հետ:
Ֆիզիկական աղտոտումը պայմանավորված է միջավայրի ֆիզիկական հատկությունների՝ լույսի, աղմուկի, ջերմության, խոնավության, ճառագայթման, էլեկտրամագնիսական դաշտի փոփոխություններով: 
Քիմիական աղտոտումը պեստիցիդների, հանքային պարարտանյութերի, թունավոր գազերի, ծանր մետաղների (սնդիկ, կապար, կադմիում և այլն), տարատեսակ աղերի, ճառագայթաակտիվ տարրերի, սինթետիկ լվացամիջոցների ներգործության հետևանք է: 
Կենսաբանական աղտոտումն առաջանում է հիվանդածին միկրոօրգանիզմների՝ բակտերիաների, վիրուսների, սնկիկների տարածման միջոցով:
Շրջակա միջավայրի աղտոտումն սպառնում է մարդու առողջությանը, բույսերի ու կենդանիների տեսակային բազմազանության խախտմանը և հանգեցնում է միջավայրի որակական վատթարացման:
Բնական աղետների ժամանակ մարդը ենթարկվում է հոգեկան ուժեղ ցնցումների, տվյալ բնակտարածքի հողում կամ ջրում մարդու օրգանիզմին անհրաժեշտ միկրոտարրերի պակասը դառնում է մի շարք հիվանդությունների պատճառ: Սնկիկներով, բակտերիաներով վարակված խմելու ջուրն առաջացնում է ստամոքսաղիքային հիվանդություններ, աղմուկը հանգեցնում է հիպերտոնիկ հիվանդության և գերհույզային (սթրեսային) վիճակի, ճառագայթաակտիվ նյութերի մեծ քանակը պատճառ է դառնում սպիտակարյունության և քաղցկեղի առաջացման: Մթնոլորտում որոշ քիմիական նյութերի առկայությունն առաջ է բերում բրոնխային հեղձուկ և ալերգիական հիվանդություններ:
Մարդու տնտեսական գործունեության հետևանքով աղտոտվում են մթնոլորտը, ջրոլորտը և հողը[footnoteRef:5]: [5:  Հաշվետվությունն ամբողջությամբ տրված է Հավելված 2-ում] 


Մթնոլորտ
	Մթնոլորտն աղտոտում են քիմիական նյութերը, զանազան ֆիզիկական ազդակներ և միկրոօրգանիզմները, երբ դրանց արտանետվող քանակները գերազանցում են թույլատրելի կոնցենտրացիաները: Մթնոլորտն աղտոտող հիմնական նյութերից են ածխաթթվական (CO2) ու շմոլ (CO) գազերը, ծծմբի և ազոտի օքսիդները, ֆրեոնները և այլն: Դրանց քանակի ավելացման գլխավոր պատճառը նավթի, գազի, քարածխի, կենցաղային և արդյունաբերական թափոնների ու փայտի այրումն է: CO և CO2 գազերի արտանետումների ամենամեծ բաժինն ընկնում է հատկապես ավտոմոբիլային տրանսպորտին: 
Ծծմբային գազի՝ ծծմբի երկօքսիդի (SO2) առաջացման աղբյուրը մինչև 5–7% ծծումբ պարունակող ածխի և մազութի այրումն է: Մթնոլորտում ծծմբի երկօքսիդը փոխարկվում է ծծմբի եռօքսիդի (SO3), որը օդում  վերածվում է ծծմբական թթվի և թթվային անձրևների ձևով թափվում է գետին: 
Ազոտի մոնօքսիդի (NO) և ազոտի երկօքսիդի (NO2) առաջացման հիմնական աղբյուրը բենզինով ու դիզելային վառելիքով աշխատող ներքին այրման շարժիչներն են, ազոտական թթվի արտադրությունը: NO2-ը դեղին գույնի կայուն գազ է և մթնոլորտում պահպանվում է երկար ժամանակ: Հաճախ քաղաքների օդն այդ գազից ստանում է շագանակագույն երանգ: 
Ավտոտրանսպորտի արտանետած ածխաջրածինները, հատկապես` քաղցկեղածին, շատ են նավթամթերքների թերայրումից առաջացող մրի ու գուդրոնի մեջ:
Չափազանց վնասակար նյութեր են ֆրեոնները՝ մի շարք ածխաջրածինների հալոգեն ածանցյալները, որոնք հանգեցնում են օզոնային շերտի քայքայման, ինչի հետևանքով մեծանում է մարդկանց մաշկի քաղցկեղի առաջացման վտանգը:
Գազից բացի, մթնոլորտ են թափանցում և կախույթի ձևով պահպանվում պինդ ածխածինը (մուր) և ծանր մետաղները:
Որոշակի կլիմայական պայմաններում անդրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությամբ տեղի է ունենում օդի երկրորդային աղտոտում՝ լուսաքիմիական սմոգ, երբ առաջնային աղտոտող նյութերը քայքայվում են՝ գոյացնելով աղտոտող նոր նյութեր:  Ջէկերը, արդյունաբերական ձեռնարկությունները և տրանսպորտը մթնոլորտ են արտանետում ոչ միայն վտանգավոր նյութեր, այլև մեծ քանակությամբ ջերմություն, ինչի հետևանքով մթնոլորտը տաքանում է, փոխվում են օդի խոնավությունն ու շարժունությունը՝ հանգեցնելով ջերմային աղտոտման: 
Բույսերի և կենդանիների նեխման հետևանքով օդ են թափանցում նաև բազմաթիվ ախտածին մանրէներ:

Օդային ավազանի գնահատականը բերված է աղյուսակում:
Օդային ավազանի գնահատականը անտրոպոգեն ազդեցությամբ, հիգիենիկ իրավիճակով և տարածքի համալիր գնահատականը
	Անվա-նումը

	գնահատականը
	Աղտոտման մակերեսը բնակելի գոտում, հա

	
	անտրոպոգեն ազդեցությամբ
	հիգիենիկ իրավիճակով
	տարածքի համալիր գնահատականը
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1 Մեկ գոտի
	միջին ազդեցության գոտի
	վտանգ է հարուցում
	սահմանափակ բարենպաստ
	5039.13


Անտրոպոգեն միջին ազդեցության գոտին կազմում է 5039.13հա: Հիգիենիկ իրավիճակով տարածքը վտանգ է հարուցում: Տարածքի համալիր գնահատականը՝ սահմանափակ բարենպաստ: Հեռանկարում, չնայած բնակչության թվի մոտավորապես 2 անգամ աճի, քաղաքի աղտոտվածության մակարդակը մնում է անփոփոխ՝ (սահմանափակ բարենպաստ) ի հաշիվ առաջարկված բնապահպան միջոցառումների:


Մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի պահպանություն

Գորիս համայնքի ջրամատակարարման և կոյուղու ներկա իրավիճակը և ջրամբարների աղտոտվածության ցուցանիշները
Ներկայումս համայնքն ունի շուրջօրյա ջրամատակարարում։ Համայնքի խմելու ջուրը համապատասխանում է «խմելու ջուր, ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի  խմելու ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ։ Որակի հսկողության» № 2-lll-Ա2-1 սանիտարական նորմերի և կանոնների պահանջներին։ 2015 թ.վերցրած ջրի 1118 նմուշից եղել է ընդամենը 1 շեղում, մնացորդային քլորի որոշման 435 նմուշից շեղում չի հայտնաբերվել։
Թեև քաղաքը 90 %-ով կոյուղացված է, սակայն այն չունի կոյուղու մաքրման կայան: Ռելիեֆային պայմանների բնական թեքության օգտագործմամբ կեղտաջրերի հեռացումը կազմակերպվում է ինքնահոս ձևով:Կոյուղու հոսքաջրերը քաղաքի մեջ 3 տեղում թափվում են Վարարակն գետը` գլխավոր կոլեկտորի անավարտ լինելու և դրա որոշ հատվածների անսարքության (թեքությունը չի ապահովված) պատճառով, դրանով իսկ ստեղծելով հակասանիտարական վիճակ: 
Գորիս քաղաքի տարածքով հոսում է Որոտանի վտակ Վարարակը (Գորիսը), որը սկիզբ է առնում Իշխանասարի արևելյան լանջերից և հոսում է հյուսիս-արևմունքից հարավ-արևելք: Գետի երկարությունը 30 կմ է, սնվում է աղբյուրների (ՙԱկներ՚) և ձնհալքների ջրերով: Քաղաքի սահմաններում գետի երկարությունը 6.5 կմ է, ընդունում է մի շարք վտակներ և հեղեղատներ (Մեծգետ, Գուրմգետ, Սինդերե, Չորսու): Գորիս գետը և վտակները հեղեղաբեր են: Գետի միջին կշռային թեքությունը 0.094, քաղաքի սահմաններում` 0.07: Ջրհավաք ավազանի (84.8 կմ2) մոտ 5 %-ը ծածկված է անտառով: Վարարումների ժամանակ գետի առավելագույն ծախսը հասնում է 100 մ3/վրկ: Վարարումների ժամանակաշրջանը տևում է 20-100 օր: վարարումների ժամանակ գետի օրական առավելագույն հոսքի մոդուլը կազմում է 20.5-58.0 լ/վրկ կմ2 վրա: Մակերևութային ջրերն աղտոտվում են հիմնականում կենցաղային կեղտաջրերից և արդյունաբերական օբյեկտներից: Վերջինները հիմնականում չեն գործում: Գորիս գետի ընդհանրական դասը 3 կմ Գորիս քաղաքից վերև - 2 դաս (ՙլավ՚ քիմիական որակ), 1.5 կմ Գորիսից ներքև՝ 5 դաս (ՙվատ՚ քիմիական որակ): Կոյուղու ներքին ցանցը գտնվում է անմխիթար վիճակում, ցանցի 30%-ի տրամագծերը չեն համապատասխանում ելքերին, մնացած 70%-ը վերակառուցման և վերականգնման  անհրաժեշտություն ունի (քաղաքի 3 տարբեր հատվածներում կոյուղատարը խոշոր խափանումներ ունի): Գետն աղտոտումից պաշտպանելու նպատակով քաղաքի հարավային հատվածում (Քարահունջից հարավ) նախատեսվում է կոյուղու կենսաբանական մաքրման կայանի վերակառուցում (նախատեսված է ՙՀայկոմուննախագիծ՚ ինստիտուտում, հզորությունը` 25 հազ.մ3/օր):

[bookmark: _Toc459574903][bookmark: _Toc9946779] Համայնքի հողաբուսածածկույթի բնութագիրը
Հողի աղտոտման հիմնական աղբյուր են արդյունաբերական, գյուղատնտեսական, կենցաղային և ճառագայթաակտիվ թափոնները: Որոշ թափոններ նեխման հետևանքով արագ քայքայվում են, սակայն շատերը պահպանվում են երկար, մասնավորապես` պլաստմասսայե տարաները: Այդ առումով որոշակի վտանգ են ներկայացնում նաև հանքային պարարտանյութերն ու պեստիցիդները, որոնք հակում ունեն կուտակվելու սննդային շղթայի որևէ օղակի օրգանիզմներում`  հանգեցնելով գենետիկական փոփոխությունների և ուռուցքների առաջացման:
Հողի աղտոտվածության հիմնական արտահայտությունը նրա վնասակար ազդեցությունն է բուսական կամ կենդական այս կամ այն օրգանիզմի վրա: 
Հողը կենսոլորտի ամենակարևոր տարրերից է, կենսաբանական բազմաթիվ շարժընթացներ պայմանավորված են հատկապես հողի շերտով, այնտեղ են կուտակվում օրգանական նյութերը, զանազան քիմիական տարրեր և արևի էներգիան: Հողը կատարում է աղտոտիչների կենսաբանական կլանիչի, քայքայողի և չեզոքարարի դեր: Ուստի, հողի պաշտպանությունն առաջնակարգ դեր ունի շրջակա միջավայրի պահպանության համալիրում:
Աղտոտման դեմ պայքարն աղտոտիչների բացասական ազդեցությունից բույսերի, կենդանիների, մարդկանց և նյութական արժեքների պահպանության միջոցառումների համակարգն է: Ցանկալի արդյունքի հասնելու համար հարկավոր է  նախ` առավելագույնս զտել արտանետվող գազերն ու հոսքաջրերը, իրականացնել շրջակա միջավայրի էկոլոգիական փորձաքննություն և աղտոտման վիճակի գնահատում, խստորեն հետևել բոլոր աղտոտիչների սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների պահպանմանը, ապա` ստեղծել անթափոն արտադրություններ:
Գորիս համայնքի հողածածկույթը ներկայացված է հիմնականում անտառային և լեռնային սևահողերի տիպերով, ընդ որում անտառային տիպը ներկայացված է անտառային դարչնագույն կրազուրկ ենթատիպով, իսկ լեռնային սևահողը` կրազուրկ կավային (սովորական), կրազուրկ կապակցված և կարբոնատային խճային ենթատիպերով: Անտառային դարչնագույն կրազուրկ հողերը հիմնականում ձևավորվել են պրոֆիրիտների և տուֆաբրեկչիաների հողմնահարման նյութերի` դելյուվիալ-կարբոնատային, կրազուրկ կավերի, կավաավազների վրա: Այս տիպի հողերը բնորոշվում են պրոֆիլի միջին մասի կավայնացմամբ, զգալի քարքարոտությամբ, կավ-ավազային և կավային մեխանիկական կազմով, զգալի հումուսացվածությամբ (4-10%), մեծ կլանման ծավալով (30-44 մգ/էկվ), կարբոնատների զգալի պարունակությամբ, բավարար ջրաֆիզիկական հատկություններով: Այս տիպի հողերն իրենց բերրիության պայմաններով գրավում են շագանակագույն հողերի և սևահողերի միջին տեղը, հիմնականում օգտագործվում են գյուղատնտեսական (վարելահող, այգի, խոտհարք, արոտ) նպատակներով, ունեն ոռոգման կարիք:
Լեռնային սևահողերը (տափաստանային գոտու) բնորոշվում են հումուսի մեծ պարունակությամբ (մինչև 12 %), միջինից բարձր (կլանունակությամբ) կլանման ծավալով (35-55 մգ/էկվ), չեզոք (հիմնակնում), ինչպես նաև թույլ թթվային և թույլ հիմնական ռեկցիայով (pH-6.0-8.2), ինչպես նաև բարձր ագրեգատայնություն (50-70 %) և ստրուկտուրագոյացման մեծ պոտենցիալով (90-95 %): Մեծ մասամբ այդ հողերն ունեն ծանր կավաավազային և թեթև կավային մեխանիկական կազմ, փոշեկարբոնատային պրոֆիլ, վերից վար կրի քանակի աստիճանական ավելացումով հանդերձ, գիպսազուրկ և աղազուրկ են: Սևահողերը հարուստ են համախառն ազոտով (0.15-0.35 %), ֆոսֆորով (0.15-0.25 %) և կալիումով (1 %): Ունեն փոքր ծավալային (1-1.2) և միջին տեսակարար կշիռներ (2.45-2.60), միջինից բարձր ծակոտկենություն (50-60 %): Այդ տիպի հողերն ունեն բարձր կենսաբանական կայունություն, օգտագործվում են գյուղատնտեսական նպատակներով (վարելահող, այգի), ունեն ոռոգման կարիք:
Հողածածկույթին վնաս են հասցնում մարդկային գործունեության հետևյալ ոլորտները՝ բնակչության կենսագործունեության արդյունքում գոյացած կոշտ կենցաղային աղբը‚ արդյունաբերությունը‚ գյուղատնտեսությունը‚ առողջապահական ոլորտը: Գործող գործարանները (ՙՄիկրոշարժիչ՚ ՓԲԸ, ՙՏրիկոտաժի ֆաբրիկա՚ ՓԲԸ, ՙԶանգեզուրի կոմբինատ՚ ՓԲԸ, ՙԳամմա՚ գործարան ՓԲԸ) գործում են նախատեսված հզորությունների 10-15 %-ով, թափոններ չեն առաջացնում: Հումքը` լարեր, ներկեր, ճշգրիտ սարքեր բերովի են: Առաջանում են միայն կեղտաջրեր, որոնք լցվում են գետը (կեղտաջրերի հեռացման միջոցառումը մշակված է կոյուղացման հեռանկարային սխեմայում): 
	

[bookmark: _Toc459574907][bookmark: _Toc9946780]
ԳԼՈՒԽ 2
[bookmark: _Toc459574908][bookmark: _Toc9946781]ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
2.1. [bookmark: _Toc9946782]Միկրոռեգիոնի և բնակավայրերի հեռանկարային զարգացումը
ՀՀ-ում տարածաշրջանների կայուն տնտեսական և քաղաքաշինական զարգացումների խթանմանն ուղղված իրականացվում են մի շարք ծրագրեր։ Այդ գործընթացում խիստ կարևորվում է տնտեսական զարգացման  քաղաքականությունների ոչ ֆինանսական և ֆինանսական խթանների մասը՝ սկսած նախագծերի արագացված հաստատման և թույլտվությունների տրամադրման գործընթացից մինչև ուղղակի կամ անուղղակի ֆինանսավորումը: 
	Առանձին իրավական համակարգերում այս խթանները կարող են ծառայեցվել հատուկ տնտեսական նպատակների, օրինակ՝ հարկման տարբերակված համակարգի կիրառմանը, աշխատատեղերի ստեղծմանը, գործարարության զարգացմանն ու ընդլայնմանը: Այդ լույսի ներքո կարևորվում են միկրոռեգիոնի և բնակավայրերի հեռանկարային զարգացման նախադրյալները՝ հիմնված ներքին ռեսուրսների համախմբման և մրցակցային առավելությունների վրա, այն է.
· Բնական ռեսուրսներ,
· Մարդկային կապիտալ,
· Պատմամշակութային ժառանգություն,
· Հարուստ ավանդույթներ, 
· Ճանապարհային զարգացած ցանց,
· Ազատ հողային ռեսուրսներ,
· Ռեկրեացիոն պոտենցիալի առկայություն,
· Գյուղատնտեսական ուղղվածություն,
· Էկոլոգիական կայուն վիճակ։

«Տեղական ինքնակառավարման  մասին»  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքում   փոփոխություն  կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն ՀՀ-ում վարչատարածքային բարեփոխումների ապահովելու նպատակով շարունավում է համայնքների խոշորացման պիլոտային ծրագրերի  իրականացումը`  այդ  թվում որպես խոշորացվող համայնքների Գորիսի փունջը` ընդգրկելով Գորիս, Ակներ, Բարձրավան, Խնձորեսկ, Հարթաշեն, Ներքին Խնձորեսկ, Շուռնուխ, Որոտան, Վերիշեն, Քարահունջ թվով 10 բնակավայրերը: Նշված գործընթացի արդյունքում նպատակահարմար է տնտեսական զարգացման ընդհանրական ծրագրերի ձևավորմանը զուգահեռ մշակել ենթակառուցվածքային զարգացման ընդհանրական ծրագիր, որտեղ տարածաշրջանային ընդհանրական մոտեցմանը զուգահեռ անդրադարձ կկատարվի յուրաքանչյուր օղակի (բնակավայրի) դերին և դիրքին տվյալ միավորման շրջանակում։ Ուստի, հեռանկարային զարգացման հայեցակարգային դրույթներում հաշվի են առնվել նշված բնակավայրերին առնչվող խնդիրները և հնարավոր լուծման ուղիները։

2.1.1. [bookmark: _Toc459574909][bookmark: _Toc9946783] Հեռանկարային զարգացման հայեցակարգ
Բնակավայրերի քաղաքաշինական զարգացման պրոցեսը շարունակական պրոցես է, ուստի քաղաքային միջավայրը մշտապես ենթակա է այս կամ այն բնույթի որակական կամ քանակական փոփոխությունների՝ կապված մարդու կենսագործունեության ժամանակակից պահանջներին դրանք առավելագույն չափով ներգծելու և հարմարեցնելու:
Խնդիրն առնչվում է ինչպես տարածքային բաղադրիչներին, այնպես էլ առկա կառույցների տեխնիկական վիճակին, ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածք (շարժունակությանը), հանրային տարածքների, բնապահպանական, տնտեսական բաղադրիչներին: Չնայած բաղադրիչներից յուրաքանչյուրն ունի իր արժեքն ու դերը, սակայն համատեղ դրանք ստեղծում են միասնական համակարգ, որտեղ հաշվի են առնված համայնքի բոլոր կարիքները, ուստի և նման համակարգված նախագծի իրականացումը ձևավորվում է տնտեսական առումով կենսունակ քաղաքային համայնք:
Ընդ որում, այս վերափոխման գործընթացում հին համակարգն աստիճանական փոխարինվում է նորով, միևնույն ժամանակ պահպանելով հիմնական կառուցվածքային տարրերը բնորոշող հանգույցներն ու առանձին արժեքավոր շինությունները: Որքան  հարուստ է քաղաքի ձևավորման պատմությունը, այնքան ավելի տեղեկատվություն է այն պարունակում՝ արժևորելով քաղաքը և բարձրացնելով դրա գրավչությունը թե տեղաբնակների, և թե այցելուների համար: 


2.1.2. [bookmark: _Toc9946784]Սյունիքի մարզի տնտեսական վիճակի վերլուծություն
  ՀՀ Սյունիքի մարզը գրավում է ռազմավարական և աշխարհաքաղաքական նշանակության կարևոր դիրք, ունի բնահումքային հարուստ պաշարներ, արտադրական մեծ ներուժ և հանդիսանում է հանրապետության ամենախոշոր վարչական ու տնտեսական մարզերից մեկը: Սյունիքի մարզի 1 շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն մարզերի կտրվածքով ունի ամենաբարձր ցուցանիշը (կազմում է ՀՀ միջինի մոտ 112%-ը), որը վերջին տարիներին աճել է մոտ 3.37 անգամ:
2017թ.-ին ՀՀ Սյունիքի մարզի տնտեսության հիմնական  հատվածների  տեսակարար  կշիռները  ՀՀ  համապատասխան ճյուղերի ընդհանուր ծավալում կազմել են. 
· Արդյունաբերություն` 16.6 %, 
· Գյուղատնտեսություն` 6.8 %, 
· Շինարարություն` 4.4 %, 
· Մանրածախ առևտուր` 1.6 %, 
· Ծառայություններ` 2.4 %:
       Մարզի արդյունաբերության հիմնական ճյուղերը հանքարդյունաբերությունն է և էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը: Մարզում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում Որոտանի ՀԷԿ-ի կասկադին: Մարզի տարածքով է անցնում Հայաստանն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ կապող ավտոմայրուղին, որն էական դեր ունի մարզի տնտեսության զարգացման գործում: Մարզով է անցնում նաև Արցախը Հայաստանին կապող կարևոր ավտոմայրուղին։
    Սյունիքի մարզի մարզկենտրոնը Կապան քաղաքն է: Քաղաքի տնտեսության առաջատար ճյուղն արդյունաբերությունն է, ընդհանուր ծավալում գերակշռողը հանքարդյունաբերությունն է, որից կարևորագույններն են գունավոր և ազնիվ մետաղների արդյունահանումը: Որոշակի տեսակարար կշիռ ունեն նաև մշակող արդյունաբերությունը (սննդամթերքի, կարի, ոչ հանքային շինանյութերի, ալյումինե և մետաղապլաստիկ իրերի, բնափայտի մշակման ու փայտե արտադրատեսակների, կահույքի և սարքավորանքի արտադրության) և էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը: 
Կապան քաղաքից հարավ-արևելք` Ծավ գետի հովտում է գտնվում «Սոսու պուրակ» պետական արգելավայրը, որն իր մեջ ներառում է Կովկասում ամենախոշոր արևելյան բնական սոսիների ռելիկտային պուրակը` զբաղեցնելով 64.2 հա տարածք: Պուրակի որոշ ծառերի տարիքն անցնում է մի քանի հարյուր տարուց: Այն սահմանակից է նեղ կիրճերով, թավուտ անտառներով «Շիկահող» պետական արգելոցին, որը գտնվում է Կապան քաղաքից 25 կմ հեռավորության վրա:  
   Քաջարան քաղաքը ՀՀ գունավոր մետալուրգիայի կենտրոնն է` պղնձի և մոլիբդենի հզոր հումքային բազա հանդիսացող հազվագյուտ հանքավայրի շահագործման հիման վրա: Քաղաքի տնտեսության հիմնական և առաջատար ճյուղը հանքարդյունաբերությունն է, ինչպես նաև մեծ տեսակարար կշիռ ունի մշակող արդյունաբերությունը՝ որում առանձնանում են սննդամթերքի և պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրությունը:
    Գորիս քաղաքի տնտեսության հիմնական զարգացած ճյուղերն են էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, սննդամթերքի, մանածագործական արտադրատեսակների, կարի, ալյումինե և մետաղապլաստիկ իրերի, բնափայտի մշակման ու փայտե արտադրատեսակների և էլեկտրասարքավորանքի արտադրությունները:
     Սիսիան քաղաքի տնտեսության ծավալում գերակշռողն էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն է, որոշակի տեսակարար կշիռ ունեն նաև սննդամթերքի և այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրությունները:
    Մեղրի քաղաքի տնտեսության ընդհանուր ծավալում գերակշռողը մշակող արդյունաբերությունն է՝ որոշակի տեսակարար կշիռ ունեն նաև էլեկտրաէներգիայի և մրգերի պահածոների ու հյութերի արտադրությունը:
    Ագարակ քաղաքի տնտեսության առաջատար ոլորտը հանքարդյունաբերությունն է, որից կարևորագույնը գունավոր մետաղների արդյունահանումն է: Քաղաքի տնտեսության զարգացումը կապված է պղնձամոլիբդենային արտադրության հետ: Ագարակում են գտնվում Հայաստան-Իրան սահմանային և մաքսային կետերը:

2.1.2.1. [bookmark: _Toc9946785]Աշխատանքի շուկա
Բնակչության տնտեսական ակտիվությունը բնութագրող ցուցանիշները խոսում են այն մասին, որ Սյունիքի մարզի բնակչության տնտեսական ակտիվությունը 2016 թվականին 2015 թվականի համեմատությամբ նվազել է, սակայն գերազանցում է հանրապետության միջին ցուցանիշը՝ 5.1%-ային կետով։ 
2016 թվականին մարզի տնտեսական ակտիվության մակարդակը կազմել է 66.1%` նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 2.2 %-ային կետով, իսկ տնտեսապես ակտիվ բնակչության թիվը կազմել է 52.0 հազ․մարդ, որը կազմում է մարզի ընդհանուր բնակչության մոտ 37%-ը: Տնտեսապես ակտիվ բնակչության 65%-ը գտնվում է քաղաքային համայնքներում, իսկ  35%-ը գյուղական բնակավայրերում։ Տնտեսապես ակտիվ բնակչության մեջ 2016 թվականին զբաղվածների թիվը կազմել է 46.0 հազար մարդ (մոտ 88.5 %-ը): Սյունիքի մարզի զբաղվածների մոտ 68.3 %-ը գործում է ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում՝ պայմանավորված մարզի՝ հանրապտեւոյթնա հանքարդյունաբերական կենտրոն լինելու հանգամանքով:
2016 թվականին գործազրկության մակարդակը կազմել է 11.6 %:  Չնայած այն ցածր է հանրապետական միջին ցուցանիշից (18.0%), սակայն որոշ մարզերի համեմատ դեռ շարունակում է բարձր մնալ (5-րդն է այս ցուցանիշով)։
Տվյալները ցույց են տալիս, որ գործազրկության մակարդակը բարձր է մարզի քաղաքային բնակավայրերում՝ տնտեսապես ակտիվ բնակչության մոտ 17.3 %, քան գյուղական բնակավայրերում՝ 1.3 %: Այս երևույթը հիմնականում պայմանավորված է գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղվածության առանձնահատկություններով:
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը Սյունիքում ամենաբարձրն է՝ լեռնահանքային արդյունաբերության հաշվին (կազմում է ՀՀ միջինի մոտ 126%-ը): Այս և հաջորդ բոլոր ցուցանիշներով Սյունիքը ՀՀ-ում զբաղեցնում է առաջատար դիրքեր, սակայն այդ ցուցանիշները բացարձակ կախվածության մեջ են լեռնահանքային արդյունաբերությունից: Սյունիքի տնտեսությունը կարիք ունի դիվերսիֆիկացման, քանի որ տնտեսության մեկ ճյուղից բարձր կախվածությունը առաջացնում է ռիսկեր և խնդիրներ: Ցածր են նաև աղքատության և ծայրահեղ աղքատության մակարդակները հանրապետության միջինի համեմատությամբ:
2.1.2.2. [bookmark: _Toc9946786]Արդյունաբերություն
ՀՀ Սյունիքի մարզը Հայաստանի Հանրապետության զարգացած արդյունաբերական մարզերից է: Մարզի արդյունաբերության հիմնական ճյուղը հանքարդյունաբերությունն է և էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը: Սյունիքն օգտակար հանածոներով  հանրապետության ամենահարուստ մարզն է։ Դրանցից կարևորագույններն են` գունավոր (պղինձ, մոլիբդեն, ցինկ և այլ գունավոր) և թանկարժեք (ոսկի, արծաթ) մետաղների հանքաքարերը, ինչպես նաև ոչ մետաղային օգտակար հանածոների մի ամբողջ շարք՝ շինարարական և երեսապատման քարեր, բազալտային հումք, կրաքարի և այրվող թերթաքարերի, մարմարի, գրանիտի պերլիտի և դիատոմիտների պաշարներ: Հանրահայտ են Քաջարանի, Կապանի, Ագարակի, Դաստակերտի, Լիճքի, Սվարանցի մոլիբդենի, պղնձի, ոսկու և հազվագյուտ այլ մետաղների հանքավայրերը, որոնցից շահագործվում են Քաջարանի, Կապանի, Ագարակի, Լիճքի հանքավայրերը: Զգալի են բազալտի, մարմարի, կրի, կավի պաշարները,  հիդրոէներգետիկ մեծ ռեսուրսներ,  հողեր, հարուստ անտառներ և ալպյան մարգագետիններ։
 Արդյունաբերությունը հիմնականում զարգացած է Կապանի և Մեղրու տարածաշրջաններում, իսկ գյուղատնտեսությունը՝ Սիսիանի և Գորիսի տարածաշրջաններում: Մեղրիում զարգացած է նաև պտղաբուծությունը:
 2017 թվականին ՀՀ արդյունաբերության ծավալի 16.6%-ը կազմել է Սյունիքի մարզի արդյունաբերական ձեռնարկությունների արտադրանքը: Մարզում գործունեություն ծավալող ընկերությունների կողմից թողարկված արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 2017 թվականին կազմել է 275.4 մլրդ դրամ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամ աճել է 33.0%-ային կետով: 
2010-2017 թթ. Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը Սյունիքի մարզում աճել է մոտ 2 անգամ: 
Ստորև ներկայացնում են արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 2010-2017 թթ.

[image: ]Մարզում գործում են 138 արդյունաբերական ձեռնարկություններ, այդ թվում՝ 50 ՓՀԷԿ և Որոտանի հիդրոկասկադը: Արդյունաբերական ձեռնարկությունները հիմնականում կենտրոնացված են քաղաքներում, առավել խոշոր ձեռնարկությունները լեռնահանքային արդյունաբերության ձեռնարկություններն են՝ «Զանգեզուրի ՊՄԿ» ՓԲԸ, «Ագարակի ՊՄԿ» ՓԲԸ, «Կապանի ԼՀԿ» ՓԲԸ: Սյունիքի մարզում օգտակար հանածոների արդյունահանում իրականացվում  է  4 մետաղական և 17 ոչ մետաղական հանքերից, ընթացքի մեջ են ևս 4 մետաղական հանքերի շահագործման աշխատանքները:
 Ի հաշիվ հանքարդյունաբերության Սյունիքի մարզը 1 շնչի հաշվով արտահանման ծավալով ՀՀ-ում առաջատարն է և ազգային միջինից ցուցանիշը բարձր է մոտ 4.3 անգամ: 
Սյունիքի մարզի տնտեսությունը ունի հստակ արտահայտված միաճյուղ զարգացում (տնտեսության 61.9 %-ը՝ արդյունաբերություն, իսկ արդյունաբերության 84.7 %՝ հանքագործական արդյունաբերությունը և բացահանքերի շահագործումը): Տնտեսության նման կառուցվածքը իր մեջ պարունակում է ռիսկեր, և անհրաժեշտություն է առաջանում խթանել տնտեսության այնպիսի ճյուղերի զարգացումը, որոնք ուղղակիորեն կապված չեն լեռնահանքային արդյունաբերության հետ, այսինքն՝ իրականացնել տնտեսության դիվերսիֆիկացիա:
2.1.2.3. [bookmark: _Toc9946787]Գյուղատնտեսություն
Սյունիքի մարզի գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը 2017 թվականին կազմել է 62.1 մլրդ ՀՀ դրամ, ինչը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 3.6 %-ային կետով։ 
Գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալի դինամիկան  2010-2017թթ ժամանակահատվածում հետևյալն է ՝
2017 թվականին գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալները 2010-ի համեմատությամբ աճել են գրեթե 2 անգամ, սակայն վերջին 4 տարիներին նկատվում է անկում: Գյուղատնտեսությունը հիմնականում մասնագիտացած է բուսաբուծության (մասնավորապես` հացահատիկային մշակաբույսերի և կարտոֆիլի արտադրություն) և անասնաբուծության (մասնավորապես` խոշոր եղջերավոր կենդանիների բուծում) մեջ: Մարզի տարածքի ավելի քան 68.0 %-ը գյուղատնտեսական նշանակության հողեր են: Արդիական և զարգացած գյուղատնտեսությունը ոչ միայն հնարավորություն է տալիս զարգացնել գյուղական տարածքները, այլ նաև խթան է հանդիսանում գյուղատնտեսության հետ կապված արդյունաբերության ճյուղերի զարգացմանը և բնակչության բարեկեցության բարձրացմանը: 
2.1.2.4. [bookmark: _Toc9946788]Շինարարություն
Սյունիքի մարզի շինարարության տեսակարար կշիռը հանրապետության շինարարության ճյուղի ընդհանուր ծավալում 2017 թվականին կազմել է 4.4 %: 2017 թվականին նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ շինարարության արտադրանքի ծավալները մարզում նվազել են 7.8 մլրդ դրամով կամ 30.2 %-ային կետով: 
Ստորև բերված է 2010-2017 թվականների շինարարության ծավալների դինամիկան.
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2.1.2.5. [bookmark: _Toc9946789]	Առևտուր և ծառայություններ 
	Հանրապետության առևտրի և ծառայությունների ոլորտի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում կազմում է մոտ 51%, ինչը նշանակում է, որ ներկա պայմաններում այս ոլորտի ազդեցությունը երկրի սոցիալ տնտեսական զարգացման և բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման առումով մեծ դերակատարություն ունի։ Հարկ է նշել նաև, որ ոլորտը կլանում է նաև մեծաքանակ աշխատուժ։ 
	Առևտուր
Սյունիքի մարզի մանրածախ առևտրի տեսակարար կշիռը հանրապետության համապատասխան ճյուղի ընդհանուր ծավալի մեջ  2017 թվականին կազմել է  1.6 %: Մանրածախ առևտրի շրջանառության ծավալը 2017 թվականին մարզում կազմել է 11.5 մլրդ ՀՀ դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 27.0%-ային կետով։ Մանրածախ առևտրի գրեթե  60.0%-ը իրականացվել է խանութների միջոցով, որոնց թիվը 2017 թվականին 265 է եղել։
Մանրածախ առևտրի ծավալի դինամիկան 2010-2017 թթ. բերված է ստորև․
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2010-2017թթ.  Սյունիքի  մարզի  առևտրի  շրջանառության ծավալները  նվազել են: Մարզում մանրածախ առևտրի մեկ շնչին ընկնող համեմատական ակտիվությունը հանրապետության միջինի նկատմամբ 2017 թվականին կազմել է 31.3%, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 4.1%-ային կետով: 

	Ծառայություններ
      Սյունիքի մարզի ծառայությունների տեսակարար կշիռը հանրապետության համապատասխան ճյուղի ընդհանուր ծավալի մեջ  2017 թվականին կազմել է  2.4 %: Ծառայությունների ծավալը 2017 թվականին մարզում կազմել է 35.4 մլրդ ՀՀ դրամ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 6.3 մլրդ դրամով կամ 21.6%-ային կետով։
Ծառայությունների ծավալի դինամիկան 2010-2017 թթ: բերված է ստորև.

[image: ]Ծառայությունների մեկ շնչին ընկնող համեմատական ակտիվությունը հանրապետության միջինի նկատմամբ  2017 թվականին 2016 թվականի համեմատությամբ աճել է՝ կազմելով 52.4 %։
Հարկ է նշել, որ մարզը ունի ռեկրեացիոն և հանգստի կազմակերպման ներուժ, ուստի մարզի ծառայությունների մեջ իր մասնաբաժինը ունի նաև զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցումը։
2.1.2.6. [bookmark: _Toc9946790]Զբոսաշրջություն
ՀՀ Սյունիքի մարզում առկա է զգալի զբոսաշրջային ներուժ։ Մարզի զբոսաշրջային ներուժը ներկայացված է Սյունիքի հարուստ, գեղատեսիլ և առողջարար բնությամբ, անտառներով, լեռներով, պատմամշակութային արժեքներով, բնության հուշարձաններով, բուժիչ ջրաղբյուրներով և ենթակառուցվածքներով։ 
Մարզի տարածքում գործում են մոտ 50 հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ, որոնք ցրված են մարզի ողջ տարածքով: Տաթևեր ճոպանուղու շահագործումը լրացուցիչ խթան հանդիսացավ զբոսաշրջության զարգացման համար:
Մարզը հարուստ է բազում բնական հուշարձաններով: Բնական հուշարձաններից հայտնի են Գորիսի և Խնձորեսկի «բուրգերն» ու քարայրերը, Շաքիի ջրվեժը (18մ)`  Փոքր Կովկասի ամենաբարձր ջրվեժը, Որոտանի և Ողջիի կիրճերը, «Սատանի կամուրջը», Ծավի` աշխարհի ամենամեծ բնական սոսիների ռելիկտային պուրակը (60 հա), Շիկահողի արգելոցը, Մթնաձորի անտառը։ Պատմամշակութային հուշարձանների մեջ հայտնիներից են Քարահունջի (Զորաց քարերի) հնագույն աստղադիտարանը, Բաղաբերդի, Հալիձորի, Որոտնաբերդի ամրոցները, Տաթևի, Որոտնա, Բղենո վանքերը, Վահանավանքի և Երիցվանքի վանական համալիրները, Աղիտուի դամբարանային հուշարձանը, Սիսիանի նեոլիթի ժամանակաշրջանի դամբարանաբլուրը:
Եզրահանգում. Անհրաժեշտ է ներկա տարերային զարգացած և կենտրոնական բնակավայրից բացի մյուսներում սահմանափակ զբոսաշրջային արդյունքի վրա հիմնված զարգացումները կանոնակարգել կայուն զբոսաշրջության հիմքերի վրա՝ տարածաշրջանային երթուղիների ձևավորման միջոցով խթանելու և ուղղորդելու զբոսաշրջային հոսքերը տարածաշրջանի գրավչության այլ վայրեր, ձևավորելու կայուն զբոսաշրջային զարգացման ոլորտ և երակարաձգելով կացության տևողությունը (տրված է տարածաշրջանային զբոսաշրջային զարգացման գծագրում)։ Նշված գործընթացը կներառի մի շարք հարակից ոլորտների փոխկապակցված  համագործակցությունն ու զարգացումը՝ կրթական, տնտեսական, բնապահպանական, ռեկրեացիոն և մշակութային։
Որպես տնտեսության խթանման միջոց զբոսաշրջության գերակայությանը զուգահեռ և վերջինիս ուղեկցող ու խթանող տեսակներից պետք է դիտարկել նաև ագրոարդյունաբերությունը՝ էկոլոգիական մաքուր արտադրանքի մատակարարմամբ, ինչպես նաև գիտատար արտադրություններն ու ստեղծարար տեխնոլոգիաների ոլորտը։
 
Անհրաժեշտ է. Ռեկրեացիոն ենթագոտիների առավել արդյունավետ օգտագործման համար անհրաժեշտ է տարածաշրջանում ռեկրեացիոն օբյեկտների, սպասարկման և մշակույթի օբյեկտների շինարարություն, ինժեներական, տրանսպորտային, տեխնիկական ենթակառուցվածքների զարգացում (յուրաքանչյուր բնակավայրի համար տրված է համապատասխան բաժնում)։
Վերջիններիս լիարժեք օգտագործման պարագայում միասնական զբոսաշրջային համակարգի արդյունավետ և փոխկապակցված գործառույթների կազմակերպման արդյունքում ոլորտը կարող է վերաճել տնտեսության լիարժեք և եկամտաբեր ճյուղի՝ առաջարկելով մրցունակ զբոսաշրջային արդյունք, ընդ որում՝ եզակի անկրկնելի հատկանիշներով օժտված։

Ներուժի առավել արդյունավետ և լիարժեք օգտագործումը հնարավոր կդառնա հետևյալ գործողությունների հաջորդական իրականացման արդյունքում (Կառավարման պլան).

· Զբոսաշրջային միասնական ռազմավարական ծրագրի մշակում՝ ներառելով թե քաղաքի ներքին և թե տարածաշրջանային ռեսուրների օգտագործման հնարավորությունները (տրված է ուրվագծում)։
· Զբոսաշրջությանը հարակից ոլորտների զարգացման նախադրյալների և փոխկապակցված ծրարգի մշակում և իրականացման ուղիների մշակում
· Զբոսաշրջային բազմաբնույթ արդյունքի ձևավորում՝ բոլոր կարգի զբոսաշրջիկների պահանջների բավարարման տեսանկյունից
· Զբոսաշրջության զարգացմանը խթանող հարակից ոլորտների (մշակութային ժառանգության արդիականացում, հարակից արտադրությունների՝ սննդի, հուշանվերների, և այլն)  առնչվող միջոցառումների համալիրների մշակում և իրականացում 
· Քաղաքի/բնակավայրերի համապատասխան կառույցում (քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնում) պարբերական բնույթ կրող միջոցառումների՝ փառատոների (գինու, օղու, մեղրի, թթվի  և այլն) և տոնակատարությունների,  ծեսերի  կազմակերպման,  դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման և ընդհանուր կազմակերպման (մասնակցության հայտեր,  հարակից գործընթացներ՝ բուկլետների,  սկավառակների տպագրություն,  և այլն) համապատասխան գործընթացը կազմակերպելու,  մասշտաբայնությունը,  միմյանց հաջորդելու շարունակականությունը, տևողությունը (1-3-օրյա՝ ինչը ենթադրում է այլ ծառայությունների՝ հյուրանոցներ, սննդի օբյկտներ, տրանսպորտային միջոցների վարձակալում, ցուցահանդեսներ և այլն, անուղղակի մասնակցությունը փառատոներին) ընդգրկումը ապահովելու (տարածաշրջանի այլ բնակավայրերի մասնակցություն) և լիարժեք անցկացնելու համար, ինչը կստեղծի զբոսաշրջային մեկ այլ ոլորտի պարբերական կայացման նախադրյալներ՝ այդ ոլորտում ներգրավելով նաև հարակից բնակավայրերի բնակչությանը և որոշակիորեն խթանելով նաև վերջիններիս տնտեսական զարգացումը:
· Մշակութային տարաբնույթ պարբերական միջոցառումների ծրագրի և իրականացման ժամանակացույցի մշակում՝ ինչպես տեղական‚ այնպես էլ արտաքին այցելությունների համար (թե մանկական և թե մեծահասակների աշխատանքների ցուցադրություն, տեղում իրականցվող մրցույթներ, տեղացի գրողներին նվիրված երեկոներ՝ թե տեղացիների տարբեր շրջաններից եկած այցելուների և թե արտասահմանյան հյուրերին տեղական մշակույթին ծանոթացնելու համար,  տեղական արվեստի այլ ոլորտներին՝ երգի, պարի կարճաժամկետ ուսուցման դասընթացներ և այլն) աշխատաժողովներ, սեմինարներ, և համաժողովներ փառատոներ, մարզական և ուսումնական հավաքներ, ամառային դպրոցներ ու շուրջտարյա գործող մանկապատանեկան մարզական ճամբարներ, միջազգային գյուղ՝ տարբեր երկրների մշակույթները մեկ տեղ կենտրոնացնող բնակավայր՝ հանրային միջոցառումների ընլայնված և պարբերական ցանկով։
· Տեղի արհեստագործական ավանդույթների վերածնում, զարգացում և հանրահռչակում՝ ձևավորելով արհեստագործական թաղամաս՝ ավանդական  արհեստներով զբաղվող արհեստավորներին գործունեության ասպարեզ,  արհեստի շարունակականությունն ու ավանդական արհեստները կորստից պահպանման ապահովելուն միտված կրթական ծրագրերի իրականցում,  փորձի փոխանակում,  միջազգային շուկայում մրցունակ արտադրանքի ստեղծում, տեղում ավանդական արտադրանքի իրացում՝ հուշանվերների տեսքով:
Բրենդավորում ու գովազդում։ Քաղաքի ուրույն,   եզակի դիմագիծն այն ճանաչելի է դարձնում այլ բնակավայրերի շարքում։ Քաղաքում զբոսաշրջային ձևավորված օբյեկտների և ենթակառուցվածքների առկայությունն անհերքելի է։

2.1.3. [bookmark: _Toc9946791]Զարգացման հեռանկարները և ուղղությունները
2.1.3.1. [bookmark: _Toc9946792]Զարգացման տեսլականը․
Սյունիքի մարզը կլինի մրցունակ արդյունաբերությամբ, ժամանակակից և զարգացած գյուղատնտեսությամբ, զարգացած զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներով, որոնց շնորհիվ մարզը բոլոր տարածքներում կապահովի համաչափություն և կայունություն, կունենա գործազրկության ցածր մակարդակ:
Մարզի զարգացման նպատակը բոլոր համայնքների տնտեսական և սոցիալական, համաչափ և կայուն զարգացման խթանումն է: 	
Հիմք ընդունելով առկա վիճակի վերլուծությունը և ՀՀ կառավարության կողմից վարվող տնտեսական քաղաքականությունը կարող ենք նախանշել, որ զարգացումը մարզում կապահովվի հետևյալ ուղղություններով՝ 
· Լեռնահանքային արդյունաբերության արդյունավետության բարձրացում և բնապահպանական ռիսկերի առավելագույնս նվազեցում,
· Էներգետիկ ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում,
· Արդյունաբերության ճյուղերի դիվերսիֆիկացում, ձևավորելով նոր արտադրություններ, որոնք միտված կլինեն ինչպես արտահանմանն, այնպես էլ տեղական լեռնահանքային հսկաներին սպասարկմանը,
·  գյուղատնտեսության և գյուղական տարածքների արդիականացում՝ համակցված  բնապահպանության հետ արդիական և զարգացած գյուղատնտեսությունը հնարավորություն է ընձեռում զարգացնել գյուղական տարածքները, խթան է հանդիսանում գյուղատնտեսության հետ կապված արդյունաբերության ճյուղերի զարգացմանը
· Մարզի աշխարհագրական դիրքի առավել արդյունավետ օգտագործում, մասնավորապես Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային ենթակառուցվածքի շուրջ տարբեր ծառայությունների ձևավորում և Մեղրու ազատ տնտեսական գոտու կայացում, այլ ենթակառուցվածքների զարգացում,
· Զբոսաշրջության զարգացման խթանում, ապահովելով անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ։ 
Վերը նշվածին ուղղված միջոցառումները կտեղայնացվեն մարզի տարբեր տարածաշրջաններում առկա ներուժին և զարգացման հեռանկարներին համապատասխան։

2.1.3.2. [bookmark: _Toc9946793]Տարածաշրջաններ
Գորիս քաղաքի (մշտական բնակչության թվաքանակը 2016թ. հունվարի 01-ի դրությամբ կազմում է 20342 մարդ) տնտեսության հիմնական ճյուղն արդյունաբերությունն է: Հիմնականում զարգացած են էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, սննդամթերքի, մանածագործական արտադրատեսակների, կարի, ալյումինե և մետաղապլաստե իրերի, բնափայտի մշակման ու փայտե արտադրատեսակների և էլեկտրասարքավորանքի արտադրությունները: ՀՀ ավանդական փառատոնների մայրաքաղաքն է։
Գորիսի տարածաշրջանը նաև հարուստ է  պատմամշակութային արժեքներով և զարգացումը կուղղորդվի հիմնականում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ձևավորման ուղղությամբ։
Այս տարածաշրջաններում արդեն իսկ ձեռնարկվել են մի շարք նոր արտադրությունների և գործող արտադրությունների ընդլայնման ծրագրեր, որանց շնորհիվ առաջիկա տարիներին մարզում կկատարվի  մոտ 35 մլն ԱՄՆ դոլարի ներդրում և կստեղծվի շուրջ 350 նոր աշխատատեղ, մասնավորապես՝ էլեկտրաէներգիայի արտադրության, սննդի վերամշակման, հանքարդյունաբերության և ինտենսիվ գյուղատնտեսության ոլորտներում։
Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամը, ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության հետ համագործակցությամբ, պետական աջակցության տարեկան ծրագրերի շրջանակներում աջակցում է տիպային սպանդանոցների ստեղծմանն ու հանրապետության ողջ տարածքում այս բիզնեսի աշխուժացմանը՝ ելնելով պարտադիր սպանդանոցային մորթին անցնելու՝ ՀՀ կառավարության ծրագրով սահմանված առաջնահերթությունից: Կենդանիների մորթը սպանդանոցներում կազմակերպելու և սպանդանոցային մորթը խրախուսելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 9-ի «Պարտադիր սպանդանոցային մորթի կիրառման ոլորտներին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» թիվ 10 արձանագրությամբ սահմանվել են այն ոլորտները և մարզերը, որտեղ ըստ ժամանակացույցի, պետք է հանրապետության ամբողջ տարածքում անցում կատարվի սպանդանոցային մորթին: 


Սպանդանոցների առկա հզորությունները և զարգացման հեռանկարները 
[image: ]Սպանդանոցների անհրաժեշտ քանակությունը ըստ մարզերի և տարածաշրջանների հաշվարկելու ընթացքում հիմք է ընդունվել ինչպես մարզում/տարածաշրջանում առկա գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը, այնպես էլ տվյալ տարածաշրջանի հեռավորությունը արդեն առկա սպանդանոցներից և մեծ բնակավայրերից: Ս յունիքի մարզի առկա վիճակի վերլուծության վրա տրվել են հետևյալ կողմնորոշիչները.

2.1.4. [bookmark: _Toc9946794]Մարզի միաբևեռ տնտեսության դիվերսիֆիկացման հնարավորությունները
Մարզը համարվում է հանրապետության ընդերքի ռեսուրսներով ամենահարուստը։ Այստեղ են գտնվում հանրապետության մետաղային ռեսուրսների կեսից ավելին (58.6%-ը), ունի զգալի քանակով շինանյութեր (14.3%), հանքային ջրեր (22.9%)։ Մարզն ունի մոլիբդենի, արծաթի, պղնձի, երկաթաքարի մեծ պաշարներ։ Հարուստ է նաև շինանյութերով՝ հիմնականում կրաքարերի և բազալտների տեսքով։ 
Սյունիքի մարզը հարուստ է նաև հանքային ջրերով։ Մարզը, ունենալով բնահումքային հարուստ պաշարներ, մասնագիտացված է հանքահումքային արտադրությունում և ունի արտադրական կառուցվածքային փոփոխություններ պահանջող խնդիրներ։ Մարզի հիմնական արդյունաբերական արտադրանքը հանքարդյունաբերությունն ու էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն է։ էլեկտրաէներգիայի գերակշիռ մասն արտադրվում է Որոտանի ՀԷԿ-ի, իսկ հանքարդյունաբերությունը՝ պղնձի և մոլիբդենի հանքահումքի միջոցով։ Սյունիքի մարզում արտադրանքի կառուցվածքային փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին է խոսում նաև այն փաստը, որ 2008-2009 թվականներին, երբ միջազգային շուկայում ֆինանսական ճգնաժամի հետ կապված գունավոր մետաղների գների կտրուկ անկում տեղի ունեցավ, Սյունիքի մարզը կորցրեց իր առաջատար դիրքը տնտեսության արդյունաբերության արտադրանքի մարզային կառուցվածքում։
Սյունիքի մարզն ունի հանրապետության համար ռազմավարական նշանակություն։ Այն սահմանամերձ է Իրանին, Ադրբեջանին։ Մարզն ունենալով արդյունաբերության զարգացման համար ռեսուրսային մեծ ներուժ, համարվելով հանրապետության կարևոր տնտեսական տարածաշրջաններից մեկը, ունի դեմոգրաֆիկ խնդիրներ՝ կապված բնակչության ցածր խտության հետ։ Այն քիչ բնակեցված է, ունի փոքրագույն համայնքներ, որոնք ունեն լուրջ խնդիրներ կապված բնակչության աճի, կենսապայմանների ապահովման, եկամուտ ստեղծելու հնարավորությունների հետ։ 
Գյուղատնտեսության զարգացման համար, ըստ մարզում ներառված տարածաշրջանների, առկա են դիվերսիֆիկացման լայն հնարավորություններ։ Մարզն ունի նպաստավոր պայմաններ և՛ անասնապահության, և՛ բուսաբուծության ճյուղերի զարգացման համար։
Գյուղատնտեսական նշանակության հողային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը ոչ միայն ՀՀ-ում գյուղատնտեսության զարգացման կարևոր գործոն է, այլ նաև այն պետք է դիտել որպես տնտեսության զարգացման ներկա փուլի արդիական խնդիրներից մեկի` տարածքային զարգացման անհավասարաչափությունների մեղմացման կարևոր ուղղություն: Այդ արժեքավոր սահմանափակ ռեսուրսը հանրապետությունում օգտագործվում է ոչ արդյունավետ, ինչի մասին վկայում է այն, որ գյուղատնտեսական նշանակության հողային ռեսուրսների զգալի հատվածը (միջինում 350 հազ. հա) հողի սեփականաշնորհման գործընթացից հետո ընկած ժամանակահատվածում նպատակային չի օգտագործվում կամ ընդհանրապես դուրս է մնացել շրջանառությունից` բացասաբար անդրադառնալով ոչ միայն գյուղատնտեսության ու գյուղի ներկա, այլև հողերի դեգրադացման պատճառ դառնալով, նաև ապագա զարգացման մակարդակների վրա[footnoteRef:6]:  [6:  ՀՀ ՏԿԶ նախարարության «Համայնքների սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը] 

Տարածքային միավորների անհավասարաչափությունների մեղմացմանն ուղղված մոտեցումների խմբավորում ըստ տեսակների. 
· ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության մեխանիզմների և մոտեցումների կիրառում, 
· միկրոտնտեսական կարգավորիչ մեխանիզմներով կարգավորում, 
· նպատակային ծրագրերի իրականացում, 
· տարածքային միավորի և խնդրի առանձնահատկություններով պայմանավորված ոչ ստանդարտ մոտեցումներով կարգավորում։ 
Ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության գործիքներից դիտարկված նպատակի կարգավորման համար կիրառվում են հարկային արտոնությունները, արտոնյալ վարկերի տրամադրումը։ Այս մեխանիզմը կիրառվում է նաև բնակչության ներքին միգրացիան կազմակերպելու նպատակով՝ տրամադրելով եկամտահարկի զեղչեր։
Օրինակ, ՀՀ պարագայում կարելի է սուբսիդավորել այն տնտեսավարողներին, որոնք իրենց բիզնեսը տեղափոխում են Երևանից կոնկրետ մարզ։ Նպատակային ծրագրերի միջոցով տարածքային միավորների սոցիալտնտեսական զարգացման մակարդակների անհավասարաչափությունների մեղմացման խնդիրները արդյունավետ լուծում են ստացել շատ երկրներում, այդ թվում նաև նախկին ԽՍՀՄ տարածքում։ 
Նպատակը.
· Ապահովել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության եկամտաբերության կայուն մակարդակ «գյուղատնտեսական ռեսուրսների ձեռք բերում – արտադրություն - իրացում» շղթայում ներառված բաղադրիչներից յուրաքանչյուրի արդյունավետ իրականացման և դրանց մասնակիցների փոխշահավետ համագործակցություն ապահովելու միջոցով։ 
· Օժանդակել գյուղատնտեսության արտադրության արդյունավետության բարձրացմանը՝ այդ գործընթացի կառավարման գիտելիքների, արտադրության և իրացման վարման մշակույթի բարձրացման ճանապարհով։ 
· Մշակել գյուղատնտեսական մթերքների իրացման կարճաժամկետ և երկարաժամկետ պայմանագրային հարաբերությունների ձևավորման մեխանիզմներ, այդ թվում նաև պետական կառույցների հետ, ապահովել այդպիսի պայմանագրերի իրականացման իրավական հիմքեր 
· Այդպիսի պայմանագրերի հետ կապված տեղեկատվությունը հասանելի դարձնել գյուղացիական տնտեսությունների համար։ 
· Մշակել գյուղատնտեսության ոլորտում պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության մեխանիզմներ, այդ թվում նաև գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների բարձրացմանը նպատակաուղղված պետական պատվերների իրականացաման։ 
· Մշակել հողի շուկայի զարգացմանը նպատակաուղղված միջոցառումների փաթեթ։ 

Ծրագրի ֆինանսավորումը։ Ծրագրի ֆինանսավորման աղյուրները կարող են տարբեր լինել։ Առավել իրատեսական է նպատակային ծրագրի իրականացման նպատակով հիմնադրամի ձևավորումը[footnoteRef:7]։ [7:  http://etd.asj-oa.am/3782/2/%D4%B1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_word.pdf] 


2.1.5. [bookmark: _Toc9946795]Գյուղատնտեսություն զարգացման հեռանկարները
Ժամանակակից գյուղատնտեսության զարգացման հիմնական ուղին արդյունաբերականացումն է, այսինքն՝ ինտենսիվացման մակարդակի բարձրացումը, արդիական տեխնոլոգիաների և կառավարման համակարգերի կիրառումը։ Այն հանգամանքը, որ դեռևս ցածր է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքա-տվությունը և կենդանիների մթերատվությունը, արդեն իսկ խոսում է ինտենսիվացման ցածր մակարդակ ունեցող գյուղատնտեսության մասին։  Վերը նշված հիմնախնդիրներին ավելանում են գյուղմթերքների իրացման շուկայի ձևավորման դժվարությունները, որը մի կողմից պայմանավորված է տեղական շուկայում դեռևս ցածր վճարունակ պահանջարկով, ինչպես նաև գյուղատնտեսական մթերքներ գնող-իրացնող ենթակառուցվածքների բացակայությամբ, դրանց ձևավորման դանդաղ ընթացքով և արտահանման դժվարություններով[footnoteRef:8]։   [8:  ՀՀ կառավարության 2010 թվականի  նոյեմբերի  4 -ի N  1476 -Ն որոշման Հավելված N  1] 

Գյուղատնտեսության ոլորտում առաջարկվում է նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը՝ ավանդականին համադրել։ Նոր գյուղտեխնիկան, հակակարկտային, կաթիլային ոռոգման համակարգերը, տնկիները Հայաստանում չեն արտադրվում (կամ գրեթե չեն արտադրվում)։ Նպատակահարմար է ներկրմանը զուգահեռ նշված համակարգերի արտադրությունը կազմակերպել չգործող արտադրական հզորությունների տեղում՝ նոր արտադրությունների կազմակերպմամբ։
Միկրոռեգիոնի տնտեսությունը կարող է զարգանալ նաև ստորև ներկայացվող ուղղություններով՝ ձևավորվելով արդեն իսկ կազմավորված արդյունաբերական հզորությունների տարածքներում կամ  այլ տեղադիրքում՝ համապատասխան նորմերի ապահովմամբ.

Վերամշակման արտադրությունները կարող են ընդլայնվել  նաև ի հաշիվ տնամերձ հողամասերում մշակվող պտղատու ծառերի պտուղների և տարածաշրջանում հատապտուղների, ուտելի բույսերի հենքի վրա պահածոների մշակման արտադրություն:
Տարածաշրջանի համար արդիական են գյուղատնտեսական մի շարք փոխկապակցված ծրագրերի առաջարկները՝ ներառելով վերոնշյալ ոլորտները, տարբեր ենթատարածքներում ներդնելու համար, այն է.
· Սառնարանային տնտեսությունների, գյուղմթերքների և մրգերի միջհամայնքային մթերման, տեսակավորման և սորտավորման կենտրոնների հիմնադրում ծրագրի շրջանակում  առաջարկելով հիմնել փոքր և միջին չափերի սառնարանային տնտեսությունների և ռեֆրիժերատորային ավտոպարկ, ինչպես նաև գյուղմթերքների և մրգերի մթերման, տեսակավորման և սորտավորման կենտրոն՝ Գորիսի ենթատարածաշրջանում ներառելով պտղաբուծությունում արդեն իսկ ներգրավված կամ  ծրագրի շրջանակում պտղատու այգիների տարածքները ընդլայնած գյուղերը։ Գյուղատնտեսական տեխնիկայի վարձակալման կենտրոնների հիմնադրում ծրագրով նախատեսվում է բիզնես մոդելի տեսքով վերակենդանացնել/վերագործարկել մեքենատրակտորային կայանների` /ՄՏԿ-ների/ համակարգը` տարածաշրջանի բնակավայրերում։ 
· Գինեհումքի, պտղային և հատապտղային թորած օղիների հումքի մթերման կազմակերպում ծրագրով առաջարկվում է միկրոռեգիոնի ենթատարածաշրջաններում հիմնել գինեհումքի մթերման, ինչպես նաև պտղային և հատապտղային տեղական թորած օղիների արտադրության կենտրոններ։ 
· Չրերի արտադրության համար նախատեսված հատուկ չրանոցների հիմնադրում ծրագրով առաջարկվում է հիմնադրել չրերի արտադրության համար նախատեսված հատուկ չրանոցներ՝ տարածաշրջանի բոլոր բնակավայրերում՝ հիմնելով 300 քմ տարածքով չրանոցներ:
· Վայրի թեյաբույսերի եվ դեղաբույսերի մթերում և մշակում ներդրումային ծրագիրը կարող է լինել տիպիկ մոդել վայրի թեյաբույսերի և դեղաբույսերի չորացման համար նախատեսված հատուկ չորանոցների կառուցման, մթերման, մշակման և արտադրություն կազմակերպելու նպատակով: Գորիս համայնքի տարածաշրջանում առկա են դեղաբույսեր և թեյաբույսեր, որոնք կարող են հավաքվել էկոլոգիապես մաքուր բարձրադիր լեռնային շրջաններից:
· Ոչխարաբուծական փոքր և միջին չափերի ֆերմաների հիմնադրում ծրագրով նախատեսվում է ստեղծել տիպային խոշոր ոչխարաբուծական տնտեսություն մինչև 800 անասնագլխաքանակով:
· Ստեղծարար տեխնոլոգիաների հենքի վրա ՏՏ տեխնոլոգիաների զագացում բնակավայրերում (Արմաթ լաբորատորիաների ստեղծում՝ միմյանց բարենպաստ մատչելիության գոտում տեղակայված կենտրոնական ենթակենտրոնում)։
· Պահածոյացման փոքր արտադրամասերի հիմնադրման ծրագիրը նախատեսում է նոր ձեռնարկությունների հիմնադրում, ներկայումս չաշխատողների ձեռքբերում և վերագործարկում, ինչպես նաև տարածաշրջանում գործող փոքր արտադրամասերի միաձուլում։
Տվյալ գործընթացի արդյունավետ իրականցումը կապված է բնակավայրերի միջև փոխկապակցված համագործակցության հետ այն է.
 Վերամշակման արտադրամասեր ունեցող բնակավայրերի և վերամշակվող հումք արատադրողների միջև պարտավորությունների հստակ բաժանում՝ մշակված ժամանակացույցի հիման վրա ապահովելու մթերումը և մթերքի պահեստավորումն ու վերամշակումը։ Համապատասխան քանակների պատրաստի արտադրանքի համար պահեստային տնտեսության առկայություն՝ մինչև սպառման շուկաներ պատրաստի արտադրանքի ապահով և անվտանգ պայմաններում պահպանելու համար։ 
Պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության շրջանակում նպատակահարմար է իրականացնել նախապես կանխատեսված և ստացված արտադրանքի խմբաքանակի իրացման կազմակերպում՝ թե ներքին.
· սահմանամերձ հատվածների զինվորական ստորաբաժանումների պարենային մատակարարման շրջանակում, 
· Հայաստանի տարբեր հատվածներում տեղական բարձրորակ և էկոլոգիական սննդամթերքի մատակարարման, 
· տեղում՝ նախագծի շրջանակում ռեկրեացիոն ոլորտի զարգացման համար անհրաժեշտ քանակների պահուստավորում՝ 
· տեղական սպառման համար, 
· ինչպես նաև կազմակերպված արտահանման իրականացում։

2.2. [bookmark: _Toc9946796]Աղբահանություն[footnoteRef:9] [9:   Մաքուր դաշինք. Մատչելի ծառայություններ Գորիս և Գորայք բազմաբնակավայր համայնքների համար ծրագիր 2017] 

Աղբահանության կառավարում 
Ներկայումս համայնքում աղբահանությունն իրականացվում է «Գորիս համայնքի բարեկարգում և բնակարանային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի (համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության) կողմից:
Չնայած աղբահանող կազմակերպությունն աղբահանություն է իրականացնում 8 բնակավայրերում, սակայն Գորիսի բոլոր թաղամասերում և համայնքի գյուղական բնակավայրերում է իրականացվում է ամենօրյա աղբահանություն: Աղբահանությունն իրականացվում է ըստ սահմանված ժամանակացույցի՝ Գորիսում միջինը 3 անգամ (157 օր), համայնքի գյուղական բնակավայրերում՝ միջինը 2 անգամ (104 օր):
Համայնքի գյուղական բնակավայրերում, ինչպես նաև գյուղականին մոտ կենցաղավարություն ունեցող Գորիս քաղաքի անահատական բնակելի տների սեկտորում, բնակիչների կողմից չի հեռացվում գրեթե ամբողջ սննդային թափոնները, որոնց մասնաբաժին ընդհանուր աղբի մեջ կազմում է առնվազն 50%: Սննդային թափոնները հիմնականում օգտագործվում են տնային տնտեսությունների կողմից: Չի հեռացվում նաև պլաստիկ թափոնների մի մասը, որոնք բնակչության կողմից նույնպես օգտագործվում են կենցաղում տարբեր նպատակներով:
Աղբավայր 
Աղբավայրը գտնվում է Գորիս քաղաքից 2 կմ հեռավորության վրա և զբաղեցնում է 2 հա տարածք: Այն տեղավորված է նախկին հանքերի տեղում: Աղբավայրը պատկանում է համայնքին և ունի շահագործման թույլտվություն: 
Վերջինս որպես տարածաշրջանային սանիտարական աղբավայր (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից մշակված աղբավայրի օրինակելի սխեման՝ նվազագույն ստանդարտներով) կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառմուների համլաիրը.
· Դեպի աղբավայր մոտեցնող ճանապարհի բարեկարգում՝ ձմեռային ժամանակահատվածում աղբատար մեքենաների անխափան տեղաշարժը ապահովելու նպատակով
· Գրունտային ջրերի մակարդակի որոշում և համապատասխան միջոցառմուների իրականացում (անհրաժեշտության դեպքում)
· Աղբավայրը շուրջ իրականացնել պաշտպանական ցանկապատ՝  աղբավայրի ամբողջ շրջակայքով թղթի մնացորդներ և պոլիէթիլենային տոպրակների տարածումը և մարդկանց ու կենդանիների մուտքը կանխելու համար: Նախատեսել ցանկապատի պարագծով հատուկ դրենաժ-կառուցվածք՝ բացառելու արտաքին ջրերի մուտքը աղբավայրի տարածք, 
· Գործող հատվածի ծածկում կոնսերվացում՝ նորհատվածի շահագործումը հաջորդելով հիմքի հիդրոմեկուսիչ շերտով ծածկմանը` կանխելու համար ջրի թափանցելիությունը դեպի ստորգետնյա ջրերի մակարդակ,Սանիտարական աղբավայրի ջրակայուն շերտի կառուցվածք։

·  չի իրականացվում բնապահպանական և սանիտարա-համաճարակային միջոցառումներ:
· Իրականացնել աղբի պարբերական հարթեցում,  տոփանում,  խտացում և հողածածկում՝ բացառելու աղբի ինքնայրումը, որից առաջացած մեթանի և դիօքսինի արտանետումները ուղղվում են շրջակա միջավայր: 
· Նախատեսել և կահավորել ջրամատակարարման և ջրահեռացման համապատասխան կառուցվածքներով հարթակ՝  մեքենաների լվացման համար,
· Նոր կահավորվող հատվածում նախատեսել արտաքին ջրերից պաշտպանող կառույց, դրենաժային և գազահեռացման համակարգեր, 
· Նախատեսել աղբի տեսակավորման հարթակներ և աղբի վերամշակման արտադրամաս։
Աղբի վերամշակման հնարավորություններ
«Մաքուր դաշինք» ծրագրի շրջանակներում «Ուրբան» հիմնադրամը ծրագրային գործընկերների հետ միասին Գորիս համայնքին ցուցաբերելու է տեխնիկական օգնություն և տրամադրելու է ենթակառուցվածքներ (հատուկ տեսակավորման աղբամաններ և մասնագիտացված մեքենա, որը կարող է օգտագործվել նաև պլաստիկ աղբի տեղափոխման համար)՝ պլաստիկ տեսակավորելու համար: Սյունիքի մարզում իրականացվող մեկ այլ ծրագրի շրջանակներում («Բնապահպանական մարտահրավերների վերածումը հնարավորությունների») Գորիս համայնքին տրամադրվելու է մամլիչ՝ հավաքված պլաստիկը սեղմելու նպատակով:
Թափոնների վերամշակման գործընթացում.
· Առաջանում է երկրորդային ջերմություն
· մի քանի անգամ նվազում է գազի ծավալը, որը հագեցած է հիմնականում CO2- ով, ինչը պարզեցնում է գազի մաքրման համակարգը.
· Արտադրվում է շինարարության ոլորտում օգտագործվող ալյումինե-կալցիումի փրփրասիլիկատը.
· Առաջանում է հատիկավոր խարամ - ավտոմայրուղիների կառուցման և երկաթբետոնե արտադրանքի արտադրության համար ավազի փոխարինող;
· Առաջանում է կրաքարի փոշի, որն օգտագործվում է շինարարության և վերանորոգման ժամանակ սվաղի համար, ինչպես նաև չոր շինարարական խառնուրդների արտադրության մեջ:
· Առաջանում է մոխիր` թափոնների օգտագործման գործընթացի վերջնական արդյունքը: Մոխիրը էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք է, որը կարող է օգտագործվել որպես ջերմամեկուսիչ նյութերի կազմում:
Առաջանում են հետևյալ ապրանքները.
· Սև մետաղների ջարդոն
· գունավոր մետաղների ջարդոն
· Չոր շինարարական խառնուրդներ;
· Մածիկ:
Ջեռուցման և էլեկտրաէներգիայի արտադրման համար վառելիք օգտագործելու և որպես շինանյութերի արտադրության հումք օգտագործելով օրգանական թափոնների վերամշակումը `լուծում է նոր աղբավայրերի համար բարձրարժեք հողերի օտարման խնդիրը և կնվազեցնի շրջակա միջավայրի նկտամամբ կենսաբանական և քիմիական ազդեցությունը:
[image: http://www.saps.ru/upload/images/panorama-musorki.jpg]
2.3. [bookmark: _Toc9946797]
 Հատակագծային կառուցվածքի վերլուծություն 
Բնակավայրերը ձևավորվել են հիմնականում հաշվի առնելով բնական ռելիեֆային պայմանները։ Լանդշաֆտների կտրտվածությունը հնարավորություն է ընձեռել կառուցապատման ենթակա տարածքներ առանձնացնել գետահովիտների ոչ լայն հատվածներում, ռելիեֆի կտրտվածությամբ ձևավորված միմյանցից որոշակի հեռավորությամբ տեղակայված սարահարթերի վրա, ինչպես նաև լեռնալանջերի համեմատաբար հարթ ստորոտներին։ Հետևաբար տարածաշրջանի բնակավայրերում հանդիպում են հատակագծային կառուցվածքների հետևյալ տիպերը.
· գծային,
· կոմպակտ,
· տարանջատված։
Գորիս քաղաքի նկատմամբ բնակավայրերը տեղակայված են տարբեր մատչելիությամբ։ Թե քաղաքի և թե միմյանց միջև ապահովված են ճանապարհային կապերով, թեև ճանապարհների որոշ մասը զուրկ է կարծր ծածկույթից,  ինչը լրացուցիչ դժվարացնում է անցանելիությունը եղանակային վատ պայմանների (ձյուն, անձրև, կարկուտ) ընթացքում։  Բնակավայրերից որոշների համար լրացուցիչ դժվարություն է ներկայացնում ճանապարհային ցանցի՝ սահմանամերձ գոտում գտնվելը,  ինչը խաթարում է դրանցով շարժվելու անվտանգությունը։ 
Բնակավայրերի տեղադիրքերը՝ բնական ռելեֆային առումով ևս ունեն բնական խոչնդոտներով պաշտպանվածության տարբեր աստիճաններ։
Ճանապարհների մի մասը ևս՝ գտնվելով սահմանային շերտում և անմիջական նշանառության տակ, ըստ էության գործածությունից դուրս են և բնակավայրերից որոշները հայտնվել են փակուղային իրավիճակում։	
Տարածաշրջանային կենտրոնի՝ Գորիս քաղաքի  նկատմամբ բնակավայրերը տեղակայված են 15 րոպեից (Քարահունջ)) մինչև 45 րոպե (Շուռնուխ) հասանելիության սահմաններում։	
Եզրահանգում. Տարածաշրջանի կարևորագույն հատակագծային միավորի՝ գծային ենթակառուցվածքի՝ հաղորդակցուղիների համակարգում առկա են մի շարք թերություններ և անկատարություններ, որոնց նկատմամբ նախագծում անրաժեշտ է մշակել կատարելագործման և այլընտրանքային առաջարկներ։

Մշակութային կառույցներ
Գրեթե բոլոր բնակավայրերում առկա են ինչպես հայրենական, այնպես էլ Արցախյան պատերազմի զոհերի հուշահամալիրներ, տարածքները՝ մանրակրկիտ խնամված, սակայն բուն կառույցները կարիք ունեն տարբեր նշանակության ու ծավալի միջամտությունների։
Բնակավայրերից որոշներում առկա են երկրագիտական թանգարաններ, բավականին հարուստ ցուցանմուշներով, սակայն տեխնիկական առումով խիստ խարխուլ և անբարեկարգ վիճակում գտնվող կառույցներում կամ հարմարեցված մշակույթի տան առանձնացված սենյակներում։
Եզրահանգում. Անհրաժեշտ է ցուցանմուշների հարուստ ընտրանի ունեցող բնակավայրերի թանգարանային առանձնացված շենքերի իրականացում կամ գոյություն ունեցողների պատշաճ վերանորոգում,ցուցանմուշների հառվառում, ցուցադրական գույքի և պարբերական տպագրություններում վերջիններիս հանրահռչակում՝ զբոսաշրջային զարգացման գործընթացում ոլորտում դրանց ներառելու համար։ 

Կանաչապատման համակարգ
Բնակավայրերի հատակագծային կառուցվածքներում այս կամ այն չափով առկա են հատուկ այդ նպատակի համար նախատեսված ընդհանուր օգտագործման կանաչ  տարածքների համակարգ։ Թեպետ ընդհանուր օգտագործման տարածքներն իրենց մակերեսով չեն բավարարում քաղաքաշինական նորմերի պահանջներին, այնուհանդերձ բնակչությունն իր հանրային ժամանցի կազմակերպման համար օգտվում է նաև բնակավայրերի բարենպաստ մատչելիության գոտում գտնվող և իրենց կողմից որոշակիորեն բարեկարգված բնության գողտրիկ անկյուններից՝ փոխհատուցելով հանրային տարածքների դեֆիցիտը բնակավայրի հատակագծյին կառուցվածքում։  Ներքին կառուցվածքում առկա կանաչ գոտիները, սակայն, ևս պահպանվում են։

2.4. [bookmark: _Toc493973847][bookmark: _Toc9946798]Սահմանամերձ գոտի
Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի` Հայաստանի Հանրապետության` պետական սահմանագծից Հայաստանի Հանրապետության տարածքի խորքը մինչև 5 կմ լայնությամբ ծավալվող տարածքը կոչվում է սահմանային գոտի: Իսկ սահմանային գոտու մի մասը, որը հարում է պետական սահմանին` մինչև 1 կմ լայնությամբ, կոչվում է սահմանային շերտ:
Սահմանային գոտին ձգվում է Հայաստանի 9 մարզերի տարածքով, այդ թվում նաև Սյունիքի: ՀՀ սահմանային գոտու և սահմանային շերտի տարածքները քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտներ են:

2.5. [bookmark: _Toc9946799]Առանձին բնակավայրերի հատակագծային կառուցվածք և հեռանկարային առաջարկներ
Տարածաշրջանի գյուղական բնակավայրերի գերակշիռ մասի հատակագծային կառուցվածքնեը ձևավորվել են տարերայնորեն՝ պատմականորեն ձևավորված քաղաքային միջուկի շուրջ։ Փողոցային ցանցի կազմակերպման համար հիմք է հանդիսացել բնական ռելիեֆը։ Հիմնականում փողոցները ներգծված են ռելիեֆին՝ ապահովելով գրեթե նորմատիվ թեքություններ, այնուհանդերձ մի շարք հատվածներում դրանք իրականացված են ռելիեֆին գրեթե ուղղահայաց ուղղությամբ, ինչը եղանակային վատ պայմաններում դժվարացնում է երթևեկությունն ու անանցանելի դարձնում ծայրամասային հատվածներ։
Կառուցապատումը ևս ենթարկված է բնական լանդշաֆտի թելադրած պայմաններին, ինչի հետ կապված էլ դրանցից որոշներն ունեն կոմպակտ, մյուսները գծային կամ տարանջատ հատակագծային կառուցվածք։ Կառուցապատումը կրում է հիմնականում սակավահարկ (1-2 հազվադեպ՝ 3) հարկանի բնույթ։ Շինանյութ օգտագործված են տեղական քարն ու հին շենքերի ծածկույթի համար՝ ասբոշիֆերի սալերը, իսկ նորերում՝ ցինկապատ թիթեղը։
Նոր կառուցապատումներ առկա են բնակավայրերում հիմնականում հասարակական բնույթի կառույցներում՝ գյուղապետարանի և դպրոց-մանկապարտեզների շենքերում։ Բնակելի ֆոնդը հիմնականում հին է և խիստ կարիք ունի հիմնանորոգման։
Բնակավայրերի հատակագծային կառուցվածքներում առկա են հետևյալ ընդհանրությունները՝ հատակագծային կառուցվածքը ձևավորված է բնակավայրերի գրեթե երկրաչափական կենտրոնում տեղակայված համայնքապետարանի շենքից, դրանից որոշակի հեռավորությամբ տեղակայված այլ հասարակական բնույթի կառույցների կենտրոնացումից՝ ներկայացված (որոշակի տարբերություններով).
· Մշակույթի տուն (շենքերը գրեթե բոլորն առանձնացված կառույցներ են, զգալի մասն իրականացված տիպարային նախագծերի հիման վրա, որոշները բարձր ճարտարապեական արժեքավորության (օր.՝ Հարթաշենի մշակույթի տունը՝ երկհարկանի սրբատաշ տուֆից իրականացված լինելով և ունենալով թեք հատակով ընդարձակ հանդիսատեսային դահլիճ, գյուղի հատակագծային կառուցվածքում կրելով դոմինանտային, հորինվածքային առանցքային դեր՝ գրեթե չի շահագործվել, սակայն պորոշ հատվածների ապամոնտաժման արդյունքում գործածությունից դուրս վիճակում է։ Բնակչության ներկա քանակի առկայությամբ և միջոցառումների կայուն գրաֆիկի բացակայության պայմաններում անգամ դժվար է  հավաստիորեն պնդել վերջինիս վերանորոգման հնարավորությունը և ետգնողունակությունը) ։ Տեխնիկական վիճակով դրանք ևս գտնվում են պահպանվածության տարբեր աստիճանի՝ դահլիճները,  տանիքները  բոլորը,  որոշներում՝ բեմահարթակները ևս կարիք ունեն նորոգման։ Կահավորանքը ևս կարիք ունի թամացման։
· Դպրոցների և մանկապարտեզների կառույցներ՝ տեղակայված հատակագծային կառուցվածքի տարբեր հատվածներում՝ ապահովելով սպասարկման շառավղերը։ Տվյալ տիպի կառույցների որոշակի մասը ենթարկվել է վերանորոգման կամ հիմնանորոգման։ Այնուհանդերձ որոշները դարձյալ կարիք ունեն թե ֆիզիկական նորոգման և պաշտպանվածության բարձրացման և թե տեխնիկական վերազինման։
· Փոստի (կապի) բաժանմունք՝ դրաձյալ տեխնիակական առումով վերանորոգման կարիք ունեցող),
· Բուժ. Ամբուլատորիա (որոշները՝ նորոգված, որոշները՝ նորոգման կարիք ունեն)։
Գրեթե բոլոր համայնքներում կամ մեկից ավելի՝ տարբեր արժեքավորության և տարբեր գործառնական  նշանակության հուշարձաններ։ Գյուղական բնակավայրերում կառույցների գերակշիռ մեծամասնությունը ևս գտնվում են խարխուլ վիճակում և վերանորոգման կարիք ունեն։ Նորակառույց կոթողները գտնվում են բարեկարգ վիճակում։ 
Գրեթե բոլոր բնակավայրերում բնակչությունը ձևավորե է կարճատև հանգստի բարեկարգ գոտիներ։

2.5.1. [bookmark: _Toc9946800]Բնակավայրերի քաղաքաշինական հեռանկարային զարգացման  առաջարկ
2.5.1.1. [bookmark: _Toc9946801]Հողերի նպատակային նշանակությունների տրանսֆորմացիա
Ակներ 
Գտնվում է Գորիս քաղաքի հյուսիսարևմտյան մասում, Վարարակ գետի ափին, մարզկենտրոնից 73 կմ հյուսիս: Նախկին անվանումը՝ Բռուն: Հիմնադրվել է 1880 թ.։ Ակները 1958-1990 թթ.-ին գտնվում էր Վերիշենի պետական տնտեսության կազմում, որից տարանջատվել է 1991 թ.-ին։ Ակներ է վերանվանվել 2006 թ.-ի հուլիսի 4-ին։ Գյուղի բնակչությունը կազմում է 1 338 մարդ:
Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, խոզաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ, դաշտավարությամբ և այգեգործությամբ։
Գյուղի մոտով է հոսում «Տերտերի առու» կոչվող ջրանցքը, որը կառուցված է եղել դեռևս X դարում։ Գյուղի տարածքում կան կիկլոպյան կառույցների, միջնադարյան բերդի ու այլ շինությունների հետքեր։

	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-1
	Այլ հողեր
	0,46
	Բնակելի կառուցապատման
	0,46

	Ընդհանուր
	0,46

	 
	 
	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների
	 

	ԲԱ-1
	Հասարակական կառուցապատման
	0,24
	Արդյունաբերական օբյեկտների
	0,24

	Ընդհանուր
	0,24

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների
	 

	ԳՀ-1
	Այլ հողատեսքեր
	0,78
	Պատմական և մշակութային 
	0,78

	ԳՀ-2
	Այլ հողատեսքեր
	6,32
	Պատմական և մշակութային 
	6,32

	ԳՀ-3
	Այլ հողատեսքեր
	3,58
	Պատմական և մշակութային 
	3,58

	Ընդհանուր
	10,68

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերից՝
	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների
	 

	ՀԿ-1
	Պատմական և մշակութային (գերեզմանոց)
	0,975
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեզմանոց)
	0,975

	ՀԿ-2
	Պատմական և մշակութային (գերեզմանոց)
	0,968
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեզմանոց)
	0,968

	Ընդհանուր
	1,943

	Միջնաժամկեր միջոցառումներ (5-10 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-I
	Այլ հողեր
	0,93
	Հասարակական կառուցապատման
	0,93

	Ընդհանուր
	0,93

	Հեռանկարային միջոցառումներ (10-15 տարի)

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների
	 

	ԳԷ-I
	Այլ հողատեսքեր
	0,05
	Կոմունալ օբյեկտների
	0,05

	Ընդհանուր
	0,05



	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	3952,38
	3952,38
	3952,38

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	73,12
	72,88
	72,88

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	41,583
	42,043
	42,043

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	4,983
	4,743
	5,673

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	 
	0
	0

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	7,9
	7,9
	7,9

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	7,9
	7,9
	7,9

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	այլ հողեր
	հա
	18,654
	18,194
	17,264

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	6,54
	6,78
	6,78

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	3,61
	3,85
	3,85

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	2,93
	2,93
	2,93

	 
	պահեստարանների
	հա
	 
	0
	0

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	 
	0
	0

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	1,75
	3,693
	3,743

	 
	էներգետիկայի
	հա
	1,46
	1,46
	1,46

	 
	կապի
	հա
	 
	0
	0

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	0,29
	0,29
	0,29

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	 
	1,943
	1,993

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	1,99
	10,727
	10,727

	 
	բնապահպանական
	հա
	 
	0
	0

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	 
	0
	0

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	1,99
	10,727
	10,727

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	3732,28
	3721,6
	3721,55

	 
	վարելահող
	հա
	21,06
	21,06
	21,06

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	խոտհարքներ
	հա
	178
	178
	178

	 
	արոտավայր
	հա
	2495,52
	2495,52
	2495,52

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	1037,7
	1027,02
	1026,97

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	129,62
	129,62
	129,62

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	7,08
	7,08
	7,08

	 
	գետեր
	հա
	5,42
	5,42
	5,42

	 
	ջրամբարներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	լճեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	ջրանցքներ
	հա
	1,58
	1,58
	1,58

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	0,08
	0,08
	0,08




Բարձրավան 
Գտնվում է մարզկենտրոնից 57 կմ հյուսիս, Որոտան գետի բարձրադիր աջափնյակում, գեղատեսիլ սարավանդի վրա։ Բարձրությունը ծովի մակարդակից 1500-1520 մ է, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 57 կմ, Գորիս քաղաքից՝  33 կմ, բնակչությունը՝ 168 մարդ։
Մինչև 1931 թ.  Զանգեզուրի երկրաշարժը  գյուղը գտնվում էր  Որոտանի  աջ զառիվեր կողին։ Երկրաշարժի հետևանքով գյուղն ավերվել է (զոհվել է 49 մարդ) և նորը կառուցվել է սարավանդի վրա։
Բարձրավան է վերանվանվել 1940 թ.։ Նախնիների մի մասը 1866 թ. այստեղ են եկել Շինուհայրից։
Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, դաշտավարությամբ, այգեգործությամբ և բանջարաբուծությամբ։
Բարձրավանում և շրջակայքում կան հին գյուղատեղիներ։
Գյուղի տարածքում են գտնվում Ս. Հռիփսիմե (վերականգնված 19-րդ դարում), «Քրատակի սուրբ Մինաս» (կառուցված 1821 թ.) եկեղեցիները, «Բղենո-Նորավանքի» հուշարձանների համալիրը (939 թ.), Պաշարաջուր և Մաճ կոչված հին գյուղատեղիները։

	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ- 1
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,0187
	Հասարակական կառուցապատման
	0,0187

	Ընդհանուր
	0,0187

	 
	Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԱԲ -1
	Պահեստարաններ
	0,0182
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,0182

	Ընդհանուր
	0,0182

	 
	 
	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր
	 

	ԱԿ-1
	Գյուղ արտադրական
	0,0462
	Գերեզմանոց
	0,0462

	Ընդհանուր
	0,0462

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող
	 

	ԳՀպ- 1
	Այլ հողատեսքեր
	0,04
	պատմական և մշակութային
	0,04

	Ընդհանուր
	0,04

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր
	 

	ՀպԷ- 1
	Պատմական և մշակութային (գերեզմանոց)
	0,5
	կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր (գերեզմանոց)
	0,5

	Ընդհանուր
	0,5

	Միջնաժամկեր միջոցառումներ (5-10 տարի)

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող
	 

	ԳՀպ-2
	Այլ հողատեսքեր
	1,1718
	Հանգստի համար նախատեսված
	1,1718

	Ընդհանուր
	1,1718

	Հեռանկարային միջոցառումներ (10-15 տարի)

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրի
	 

	ԳԲ -1
	Խոտհարք
	2,99
	Հասարակական կառուցապատման
	2,99

	ԳԲ -2
	Վարելահող
	1,91
	Հասարակական կառուցապատման
	1,91

	ԳԲ- 3
	Այլ հողատեսքեր
	0,09
	Հասարակական կառուցապատման
	0,09

	Ընդհանուր
	4,99




	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	2795,3
	2795,3
	2795,3

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	15,7767
	15,7949
	20,7849

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	12
	11,9995
	11,9995

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	0,4067
	0,4254
	5,4154

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	 
	 
	 

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	2,82
	2,82
	2,82

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	այլ հողեր
	հա
	0,55
	0,55
	0,55

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	2,72
	2,6556
	2,6556

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	 
	 
	 

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	2,67
	2,6238
	2,6238

	 
	պահեստարանների
	հա
	0,05
	0,0318
	0,0318

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	 
	 
	 

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	2,7233
	3,2695
	3,2695

	 
	էներգետիկայի
	հա
	0,23
	0,23
	0,23

	 
	կապի
	հա
	0,0033
	0,0033
	0,0033

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	2,43
	2,43
	2,43

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	0,06
	0,6062
	0,6062

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	8,49
	8,03
	9,2018

	 
	բնապահպանական
	հա
	 
	 
	 

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	 
	 
	1,1718

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	8,49
	8,03
	8,03

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	 
	 
	 

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	995,03
	994,99
	988,8282

	 
	վարելահող
	հա
	276,05
	276,05
	274,14

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	14,99
	14,99
	14,99

	 
	խոտհարքներ
	հա
	278,25
	278,25
	275,26

	 
	արոտավայր
	հա
	82,57
	82,57
	82,57

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	343,17
	343,13
	341,8682

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	1765,05
	1765,05
	1765,05

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	5,51
	5,51
	5,51

	 
	գետեր
	հա
	4,93
	4,93
	4,93

	 
	ջրամբարներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	լճեր
	հա
	0,58
	0,58
	0,58

	 
	ջրանցքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	 
	 
	 



Խնձորեսկ 
Գտնվում է Գորիս-Ստեփանակերտ մայրուղուց աջ, խոր ձորի զառիթափի լանջերին և սարահարթի վրա, որտեղից էլ ստացել է Խնձորեսկ անվանումը։ Գտնվում է մարզկենտրոնից 82 կմ հեռավորության վրա։ Բնակչությունը՝ 2260 մարդ, բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 1580 մ, զբաղեցրած տարածքը՝ 6772, 8 հա։ 
«Խնձորեսկ» անունով է կոչվում և՛ հին գյուղատեղին, որ տարածված է լեռնահովտում, և՛ նոր գյուղը, որ սփռված է նրանից վեր՝ ձախ կողմում ընկած սարահարթում։
Խնձորեսկը պատմական հուշարձան է համարվել, որը պահպանվել է սովետական պետության կողմից։ 
Ըստ ժողովրդական ստուգաբանության, «Խնձորեսկ» անվան արմատը «խնձոր» բառն է։ Մեկ այլ ստուգաբանությամբ՝ Խնձորեսկ նախապես անվանվել է Խորձոր կամ Խորձրրևսկ, որը հետագայում որոշ հնչյունափոխության ենթարկվելով՝ ընդունել է ներկայիս ձևը։ 
Հին Խնձորեսկը գտնվում է արևմուտքից արևելք գրեթե 3 կմ երկարությամբ ձգվող լեռնահովտի աջ և ձախ լանջերին, որոնք, իրենց հերթին, կտրտված են խոր ձորահովիտներով։ Ձորերը միմյանցից բաժանվում են լեռնաբազուկներով, որոնց լանջերին տեղ-տեղ վեր են խոյանում 100 - 120 մ բարձրության ժայռեր։
Լեռնահովիտների լանջերը, չնչին բացառությամբ, զուրկ են շինարարության համար հարթ տարածություններից։ Այդ պատճառով մարդիկ, օգտագործելով տեղանքի ընձեռած հնարավորությունները, կառուցել են դարավանդներ և տները դասավորել լանջերն ի վեր այնպես, որ մեկի կտուրը հաճախ բակ է ծառայել նրանից վեր կառուցվածի համար։
Խնձորեսկի մասին ամենահին գրավոր հիշատակությունը պատկանում է 13-րդ դարի Սյունյաց պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանին։ Այդքան բնակչության գոյության փաստը վկայում է, որ Խնձորեսկը ամենախոշորներից էր ոչ միայն Սյունյաց աշխարհում, այլ նաև Արևելյան Հայաստանում, XIX դարին գյուղի բնակչությունը կազմել է 4200, իսկ XX դարի սկզբներին՝ 8300 մարդ։ 1913 թ. ունեցել է 27 խանութ, 3 ներկատուն, կաշեգործական արհեստանոցներ և 7 դպրոց՝ երկուսը ծխական, մյուսները՝ մասնավոր-տնային։ Գյուղն ունեցել է 4 եկեղեցի. Սբ. Հռիփսիմե, Սբ. Թաղևոս, Անապատի և Հին։ 
Խնձորեսկի պատմությունը հին է և հարուստ։ Նրա տարածքում եղած մի շարք բնակատեղիներ, որոնք դեռևս չեն պեղված և ուսումնասիրված, գալիս են, հավանաբար, Սյունյաց աշխարհի սկզբնավորման շրջանից։ Բուն Խնձորեսկում ամենահինը Չահլուկն է, որի պատմությունը հասնում է դարերի խորքը։ Ըստ երևույթին, XIV - XV դդ. է վերաբերում համեմատաբար հարթ ու մատչելի վայրերում գտնվող կենտրոնական թաղերի սկզբնավորումը։ Խնձորեսկի բնակիչները դարեր շարունակ հմտորեն օգտագործել են լեռնային բարդ տեղանքը, ինչպես բնակության ու աշխատանքի, այնպես էլ ինքնապաշտպանության համար։
Նոր Խնձորեսկը կառուցվել է 1950-ական թթ. սկսած, երբ 9 կմ հեռավորությունից անցկացվեց ջրատար դեպի Խնձորեսկի սարահարթը։ Նոր գյուղը կառուցապատվել է ըստ գլխավոր հատակագծի։ 
Խնձորեսկցիները զբաղվում էին դաշտավարությամբ, անասնապահությամբ, այգեգործությամբ, արհեստներով:
Խնձորեսկն ունի հարյուրավոր բնակելի քարանձավներ, խաչքարեր, մ.թ.ա. 2-րդ հազարամյակի դամբարանատեղի։ Համաձայն ՀՀ կառավարության կողմից 2002 թ․ հաստատված ցանկի, գյուղում կա 218 հուշարձան։
Նշանավոր շինություներից են.
· Աղջկա բերդ ամրոցը
· Խնձորեսկի բերդը, որը կոչվում է նաև Մխիթար Սպարապետի ամրոց
· Սուրբ Թադևոս եկեղեցին
· Անապատ եկեղեցին
· Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին
Գյուղում է գտնվում Մխիթար սպարապետի գերեզմանը։
Գյուղում 2012 թ. բացվել է մոտ 160 մ երկարությամբ ճոճվող կամուրջ

	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-1
	Բնակելի կառուցապատման
	0,61
	Ընդհանուր օգտագործման (հանրային օգտագործման կանաչ տարածքներ)
	0,61

	Ընդհանուր
	0,61

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների
	 

	ԳՀ-1
	Արոտ
	52,97
	Պատմական և մշակութային 
	52,97

	ԳՀ-2
	Այլ հողատեսքեր
	0,37
	Պատմական և մշակութային 
	0,37

	ԳՀ-3
	Այլ հողատեսքեր
	3,31
	Պատմական և մշակութային 
	3,31

	ԳՀ-4
	Այլ հողատեսքեր
	2,22
	Պատմական և մշակութային 
	2,22

	Ընդհանուր
	58,87

	 
	 
	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների
	 

	ԳԷ-1
	Արոտ
	0,02
	Կապի օբյեկտների
	0,02

	Ընդհանուր
	0,02

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների
	 

	ՀԷ-1
	Պատմական և մշակութային (գերեզմանոց) 
	0,01
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեզմանոցներ)
	0,01

	ՀԷ-2
	Պատմական և մշակութային (գերեզմանոց) 
	0,696
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեզմանոցներ)
	0,696

	ՀԷ-3
	Պատմական և մշակութային (գերեզմանոց) 
	1,508
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեզմանոցներ)
	1,508

	ՀԷ-4
	Պատմական և մշակութային (գերեզմանոց) 
	0,184
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեզմանոցներ)
	0,184

	ՀԷ-5
	Պատմական և մշակութային (գերեզմանոց) 
	1,3
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեզմանոցներ)
	1,3

	Ընդհանուր
	3,698

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների
	 
	
	 

	 
	 
	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության
	 

	ԱԳ-1
	Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ
	2,99
	Արոտ
	2,99

	Ընդհանուր
	2,99

	 
	 
	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների
	 

	ԱԷ-1
	Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ
	0,01
	Կապի օբյեկտների
	0,01

	ԱԷ-2
	Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ
	0,001
	Կապի օբյեկտների
	0,001

	Ընդհանուր
	0,011

	Միջնաժամկեր միջոցառումներ (5-10 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-I
	Այլ հողեր
	1,89
	Բնակելի կառուցապատման
	1,89

	ԲԲ-2
	Այլ հողեր
	1,92
	Բնակելի կառուցապատման
	1,92

	Ընդհանուր
	3,81

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԳԲ-1
	Վարելահող
	1,14
	Հասարակական կառուցապատման
	1,14

	ԳԲ-2
	Արոտ
	1,98
	Հասարակական կառուցապատման
	1,98

	Ընդհանուր
	3,12

	 
	 
	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների
	 

	ԳԷ-1
	Վարելահող
	2,02
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեզմանոցներ)
	2,02

	Ընդհանուր
	2,02

	Հեռանկարային միջոցառումներ (10-15 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-I
	Այլ հողեր
	0,84
	Բնակելի կառուցապատման
	0,84

	ԲԲ-2
	Այլ հողեր
	0,82
	Բնակելի կառուցապատման
	0,82

	Ընդհանուր
	1,66

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԳԲ-1
	Այլ հողատեսքեր
	1,49
	Հասարակական կառուցապատման
	1,49

	Ընդհանուր
	1,49



	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	6990,86
	6990,86
	6990,86

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	202,77
	202,77
	207,38

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	145,01
	144,4
	149,87

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	14,5
	14,5
	19,11

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	 
	0
	0

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	29,69
	30,3
	30,3

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	29,69
	29,69
	29,69

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	 
	0,61
	0,61

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	այլ հողեր
	հա
	13,57
	13,57
	8,1

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	12,33
	9,329
	9,329

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	1,24
	1,24
	1,24

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	11,09
	8,089
	8,089

	 
	պահեստարանների
	հա
	 
	0
	0

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	 
	0
	0

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	12,52
	16,249
	18,269

	 
	էներգետիկայի
	հա
	0,55
	0,55
	0,55

	 
	կապի
	հա
	4,06
	4,091
	4,091

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	7,75
	7,75
	7,75

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	0,16
	3,858
	5,878

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	58,92
	114,092
	114,092

	 
	բնապահպանական
	հա
	 
	0
	0

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	 
	0
	0

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	58,92
	114,092
	114,092

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	2,09
	2,09
	2,09

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	6222,92
	6167,02
	6160,39

	 
	վարելահող
	հա
	1583,44
	1583,44
	1580,28

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	խոտհարքներ
	հա
	273,12
	273,12
	273,12

	 
	արոտավայր
	հա
	2905,76
	2855,76
	2853,78

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	1460,6
	1454,7
	1453,21

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	473,72
	473,72
	473,72

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	5,59
	5,59
	5,59

	 
	գետեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	ջրամբարներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	լճեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	ջրանցքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	5,59
	5,59
	5,59



Հարթաշեն
 Գյուղը տեղակայված է մարզկենտրոնից 80 կմ հյուսիս-արևելք։ Բարձրությունը ծովի մակարդակից մոտ 1350-1480 մ է, հեռավորությունը Գորիս քաղաքից՝ 14 կմ բնակչությունը՝  662 մարդ։
Հարթաշենը հիմնադրվել և կառուցվել է 1965-1970-ական թվականներին՝ Այգեձոր, Ազատաշեն և Ձորաշեն լքված գյուղերի բնակիչների կողմից։ Դրանք հին գյուղեր էին, որոնք հիշատակվում են Մաղանջազ, Ալիղուլիշեն, Կյորու անուններով։ Այդ գյուղերում կան բնական քարայրեր, խաչքարերով գերեզմանոցներ, եկեղեցիների ավերակներ, որոնք վկայում են դրանց հին (10-17 դդ.) լինելու մասին։ Կառուցվել է հարթավայրում, այստեղից էլ նրա Հարթաշեն անվանումը։
Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, հացահատիկի, կարտոֆիլի և կերային կուլտուրաների մշակությամբ։
	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	
ԲԲ-1
	Հասարակական կառուցապատման
	0,025
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,025

	
ԲԲ-2
	Հասարակական կառուցապատման
	0,044
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,044

	Ընդհանուր
	0,069

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողերից
	 

	ՀԷ-1
	պատմական և մշակութային (գերեզմանոց)
	0,975
	կոմունալ ենթակառուցվածքների (գերեզմանոց)
	0,975

	ՀԷ-2
	պատմական և մշակութային (գերեզմանոց)
	3,095
	կոմունալ ենթակառուցվածքների (գերեզմանոց)
	3,095

	Ընդհանուր
	4,07

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողերից
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԷԲ
	Կոմունալ ենթակառուցվածքներ
	0,02
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,02

	Ընդհանուր
	0,02

	Միջնաժամկեր միջոցառումներ (5-10 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	
ԲԲ-3
	Ընդհանուր օգտագործման 
	0,61
	Հասարակական կառուցապատման (սպորտային օբյեկտների գոտի)
	0,61

	ԲԲ-4
	Այլ հողեր
	0,34
	Հասարակական կառուցապատման 
	0,34

	Ընդհանուր
	0,95

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերց՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	
ԳԲ-1
	Վարելահող
	0,31
	Հասարակական կառուցապատման 
	0,31

	
ԳԲ-2
	Այլ հողատեսքեր
	0,082
	Հասարակական կառուցապատման 
	0,082

	Ընդհանուր
	0,392

	Հեռանկարային միջոցառումներ (10-15 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-5
	Այլ հողեր
	0,353
	Ընդհանուր օգտագործման
	0,353

	ԲԲ-6
	Այլ հողեր
	0,64
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,64

	Ընդհանուր
	 
	0,993

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերց՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	
ԳԲ-3
	Վարելահող
	0,41
	Հասարակական կառուցապատման 
	0,41

	Ընդհանուր
	0,41



	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	3167,27
	3167,27
	3167,27

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	68,09
	68,11
	68,91

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	50,97
	51,06
	51,70

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	3,17
	3,10
	4,85

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	5,69
	5,69
	5,43

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	0
	0
	0

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	0
	0
	 

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	այլ հողեր
	հա
	8,26
	8,26
	6,93

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	14,13
	14,13
	14,13

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	2,36
	2,36
	2,36

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	11,77
	11,77
	11,77

	 
	պահեստարանների
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	4,222
	8,27
	8,272

	 
	էներգետիկայի
	հա
	0,03
	0,03
	0,03

	 
	կապի
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	4,19
	4,19
	4,19

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	0,00
	4,05
	4,05

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	69,95
	65,88
	65,88

	 
	բնապահպանական
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	0
	0
	0

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	69,95
	65,88
	65,88

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	0
	0
	0

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	2901,57
	2901,57
	2900,768

	 
	վարելահող
	հա
	776,26
	776,26
	775,54

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	7,02
	7,02
	7,02

	 
	խոտհարք
	հա
	46,72
	46,72
	46,72

	 
	արոտ
	հա
	844,74
	844,74
	844,74

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	1226,83
	1226,83
	1226,75

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	107,20
	107,20
	107,20

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	2,11
	2,11
	2,11

	 
	գետեր
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ջրամբարներ
	հա
	0,37
	0,37
	0,37

	 
	լճեր
	հա
	1,28
	1,28
	1,28

	 
	ջրանցքներ
	հա
	0,46
	0,46
	0,46

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	0,00
	0,00
	0,00



Ներքին Խնձորեսկ
Բնակավայրը գտնվում է մարզկենտրոնից՝ 84 կմ հյուսիս-արևելք։
Գյուղը հիմնադրվել է 1985 թ.-ին։ Ներքին Խնձորեսկ է վերանվանվել 1991 թ.-ի մարտի 4-ին։
Բարձրությունը ծողի մակարդակից 1160 մ է, բնակչությունը՝ 70 մարդ: Բնակչությունը զբաղվում է հացահատիկի, կերային կուլտուրաների, կարտոֆիլի և բանջարեղենի մշակությամբ։ 

	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-1
	Բնակելի կառուցապատման
	0,27
	Հասարակական կառուցապատման
	0,27

	Ընդհանուր
	0,27

	 
	 
	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների
	 

	ԲԱ-1
	Բնակելի կառուցապատման
	0,22
	Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ
	0,22

	Ընդհանուր
	0,22

	 
	 
	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության
	 

	ԲԳ-1
	Այլ հողեր
	3,52
	Բազմամյա տնկարկ
	3,52

	Ընդհանուր
	3,52

	Միջնաժամկեր միջոցառումներ (5-10 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-1
	Այլ հողեր
	0,9
	Ընդհանուր օգտագործման (հանրային կանաչ գոտի)
	0,9

	Ընդհանուր
	0,9

	Հեռանկարային միջոցառումներ (10-15 տարի)

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների
	 

	ԳԷ-1
	Արոտ
	1,06
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեզմանոցներ)
	1,06

	Ընդհանուր
	1,06



	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	623,5
	623,5
	623,5

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	41,51
	37,77
	37,77

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	24,94
	24,45
	24,45

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	0,53
	0,8
	0,8

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	 
	0
	0

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	7
	7
	7,9

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	7
	7
	7

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	 
	0
	0,9

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	այլ հողեր
	հա
	9,04
	5,52
	4,62

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	3,93
	4,15
	4,15

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	 
	0
	0

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	3,93
	4,15
	4,15

	 
	պահեստարանների
	հա
	 
	0
	0

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	 
	0
	0

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	0,82
	0,82
	1,88

	 
	էներգետիկայի
	հա
	 
	0
	0

	 
	կապի
	հա
	 
	0
	0

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	0,82
	0,82
	0,82

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	 
	0
	1,06

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	0
	0
	0

	 
	բնապահպանական
	հա
	 
	0
	0

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	 
	0
	0

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	 
	0
	0

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	577,13
	580,65
	579,59

	 
	վարելահող
	հա
	473,92
	473,92
	473,92

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	 
	3,52
	3,52

	 
	խոտհարքներ
	հա
	2,92
	2,92
	2,92

	 
	արոտավայր
	հա
	88,48
	88,48
	87,42

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	11,81
	11,81
	11,81

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	0,11
	0,11
	0,11

	 
	գետեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	ջրամբարներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	լճեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	ջրանցքներ
	հա
	0,09
	0,09
	0,09

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	0,02
	0,02
	0,02




Շուռնուխ
Գյուղը գտնվում է մարզկենտրոնից՝ 45 կմ հյուսիս-արևելք, Շուռնուխ գետի ափին, բարձրությունը ծովի մակարդակից 1550 մ է, բնակչությունը՝ 224 մարդ։
Շուռնուխը հիմնադրվել է 1930 թ.պատմական Շոռնոխո ավերակ գյուղի տեղում։
Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ և երկրագործությամբ։

Աղբուլաղ
Բնակավայրը տեղակայված է  Շուռնուխ  գյուղից 9 կմ հարավ-արևմուտք, Որոտանի աջակողմյան վտակ  Քաշունի  գետից դեպի ձախ, բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 1700 մ, բնակչությունը՝ 70 մարդ:։
Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, մեղվաբուծությամբ, դաշտավարությամբ և այգեգործությամբ։
Աղբուլաղի մոտ է գտնվում “Կալանըդար” ամրոցը։

Ձորակ
Բնակավայրը գտնվում է Շուռնուխ գյուղից՝ 13 կմ հարավ-արևելք։
Ձորակ է վերանվանվել 2006 թ.-ի հուլիսի 4-ին, բարձրությունը ծովի մակարդակից 1320 մ է, բնակչությունը՝  55 մարդ։
Բնակչությունը զբաղվում է երկրագործությամբ և անասնապահությամբ։

Վանանդ
 Գյուղը գտնվում է Որոտանի աջակողմյան  Քաշունի  վտակի ձախափնյա հովտում, Շուռնուխ գյուղից՝ 9 կմ հարավ, բարձրությունը ծովի մակարդակից 1430 մ է, բնակչությունը՝ 45 մարդ։
Վանանդ է վերանվանվել 2006 թ.-ի հուլիսի 4-ին։
Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ և կերային կուլտուրաների մշակությամբ։
Վանանդից 5-6 կմ հարավ-արևելք, անտառի մեջ, կա կիսավեր եկեղեցի։

	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	 

	ՀԷ-1
	պատմական և մշակութային (գերեզմանոց)
	0,15
	կոմունալ ենթակառուցվածքների (գերեզմանոց)
	0,15

	ՀԷ-1
	պատմական և մշակութային (գերեզմանոց)
	0,5
	կոմունալ ենթակառուցվածքների (գերեզմանոց)
	0,5

	Ընդհանուր
	0,65

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-1
	Այլ հողեր
	0,02
	Հասարակական կառուցապատման
	0,02

	Ընդհանուր
	0,02

	Միջնաժամկեր միջոցառումներ (5-10 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-2
	Հասարակական կառուցապատման
	0,2
	Հասարակական կառուցապատման (սպորտային օբյեկտների գոտի)
	0,2

	Ընդհանուր
	0,2



	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	2344,192
	2344,192
	2344,192

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	23,05
	23,05
	23,05

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	13,97
	13,97
	13,97

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	0,57
	0,59
	0,59

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	0,00
	0
	0

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	2,89
	2,89
	2,89

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	0
	0
	0

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	0
	0
	0

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	0,00
	0
	0

	 
	այլ հողեր
	հա
	5,62
	5,60
	5,60

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	0,12
	0,12
	0,12

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	0,00
	0
	0

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	0,12
	0,12
	0,12

	 
	պահեստարանների
	հա
	0,00
	0
	0

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	0,00
	0
	0

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	3,042
	3,692
	3,692

	 
	էներգետիկայի
	հա
	0,00
	0,00
	0,002

	 
	կապի
	հա
	0,02
	0,02
	0,02

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	3,02
	3,02
	3,02

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	0,00
	0,65
	0,65

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	33,55
	32,9
	32,9

	 
	բնապահպանական
	հա
	0,00
	0
	0

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	0
	0
	0

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	33,55
	32,90
	32,9

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	0
	0
	0

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	720,11
	720,11
	720,11

	 
	վարելահող
	հա
	174,20
	174,2
	174,2

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	4,88
	4,88
	4,88

	 
	խոտհարք
	հա
	46,42
	46,42
	46,42

	 
	արոտ
	հա
	473,07
	473,07
	473,07

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	21,54
	21,54
	21,54

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	1562,96
	1562,96
	1562,96

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	1,36
	1,36
	1,36

	 
	գետեր
	հա
	1,36
	1,36
	1,36

	 
	ջրամբարներ
	հա
	0,00
	0
	0

	 
	լճեր
	հա
	0,00
	0
	0

	 
	ջրանցքներ
	հա
	0,00
	0
	0

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	0,00
	0
	0



Որոտան
Բնակավայրը տեղակայված է մարզկենտրոնից 58 կմ հյուսիս, Գորիսի տարածաշրջանում, Որոտան գետի ձախ ափին, բարձրությունը ծովի մակերևույթից 1420 մ է, բնակչությունը՝ 307 մարդ, զբաղեցրած տարածքը՝ 0,31 կմ2։
Բնակչությունը զբաղվում է պտղաբուծությամբ և այգեգործությամբ։
	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-1
	Բնակելի կառուցապատման (այգեգործական հողեր)
	0,2371
	Խառը կառուցապատման
	0,2371

	ԲԲ-2
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,0043
	Հասարակական կառուցապատման
	0,0043

	ԲԲ-3
	Այլ հողեր
	0,02
	Հասարակական կառուցապատման
	0,02

	Ընդհանուր
	0,2614

	 
	 
	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողերի
	 

	ԲԱ- 1
	Հասարակական կառուցապատման
	0,0221
	Գյուղ արտադրական
	0,0221

	Ընդհանուր
	0,0221

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր
	 

	ԳԳ -1
	Այլ հողատեսքեր
	0,1037
	Բազմամյա տնկարկներ(պտղատու այգի)
	0,1037

	Ընդհանուր
	0,1037

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր
	 

	ՀԿ -1
	պատմական և մշակութային (գերեզմանոց)
	0,04
	կոմունալ (գերեզմանոց)
	0,04

	Ընդհանուր
	0,04

	 
	 
	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր
	 

	ԳԿ -1
	Այլ հողատեսքեր
	0,0613
	կոմունալ (գերեզմանոց)
	0,0613

	Ընդհանուր
	0,0613

	Միջնաժամկեր միջոցառումներ (5-10 տարի)

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-4
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,0464
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0464

	ԲԲ-5
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,0302
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0302

	ԲԲ-6
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,0512
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0512

	ԲԲ-7
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,0477
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0477

	ԲԲ -8
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,0557
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0557

	ԲԲ-9
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,0542
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0542

	Ընդհանուր
	0,2553



	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	326,04
	326,04
	326,04

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	45,62
	45,5979
	45,5979

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	42,82
	42,5786
	42,5786

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	0,77
	0,7722
	0,7722

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	 
	0,2371
	0,2371

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	0,93
	0,93
	0,93

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	այլ հողեր
	հա
	1,1
	1,08
	1,08

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	0,2073
	0,2294
	0,2294

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	 
	 
	 

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	0,2073
	0,2294
	0,2294

	 
	պահեստարանների
	հա
	 
	 
	 

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	 
	 
	 

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	2,78
	2,8813
	2,8813

	 
	էներգետիկայի
	հա
	0,13
	0,13
	0,13

	 
	կապի
	հա
	0,01
	0,01
	0,01

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	2,56
	2,56
	2,56

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	0,08
	0,1813
	0,1813

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	15,66
	15,62
	15,62

	 
	բնապահպանական
	հա
	 
	 
	 

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	15,62
	15,62
	15,62

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	0,04
	0
	0

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	 
	 
	 

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	75,1964
	75,1351
	75,1351

	 
	վարելահող
	հա
	 
	 
	 

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	 
	0,1037
	0,1037

	 
	խոտհարքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	արոտավայր
	հա
	 
	 
	 

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	75,1964
	75,0314
	75,0314

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	180,6
	180,6
	180,6

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	5,9763
	5,9763
	5,9763

	 
	գետեր
	հա
	3,84
	3,84
	3,84

	 
	ջրամբարներ
	հա
	2,0663
	2,0663
	2,0663

	 
	լճեր
	հա
	 
	 
	 

	 
	ջրանցքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	0,07
	0,07
	0,07




Վերիշեն
Գյուղը գտնվում է մարզկենտրոնից՝ 72 կմ հս, Վարարակ գետի վերին հոսանքի ձորամիջում, բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 1600 մ է, բնակչությունը՝ 2532 մարդ, զբաղեցրած տարածքը՝ 24,86 կմ2:
Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, դաշտավարությամբ և պտղաբուծությամբ։
Վերիշենն ունի երկու եկեղեցի, որոնցից մեկը սբ. Նորակունքն է։ Գյուղի շրջակայքում կան մի քանի գյուղատեղիներ։

	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	 

	ՀԿ-1
	Պատմական և մշակութային (գերեզմանոց) 
	1.598
	կոմունալ ենթակառուցվածքների (գերեզմանոց) 
	1.598

	ՀԿ-2
	Պատմական և մշակութային (գերեզմանոց) 
	0.325
	կոմունալ ենթակառուցվածքների (գերեզմանոց) 
	0.325

	ՀԿ-3
	Պատմական և մշակութային (գերեզմանոց) 
	0.268
	կոմունալ ենթակառուցվածքների (գերեզմանոց) 
	0.268

	ՀԿ-4
	Պատմական և մշակութային (գերեզմանոց) 
	0.497
	կոմունալ ենթակառուցվածքների (գերեզմանոց) 
	0.497

	ՀԿ-1
	Պատմական և մշակութային (գերեզմանոց) 
	1.42
	կոմունալ ենթակառուցվածքների (գերեզմանոց) 
	1.42

	Ընդհանուր
	4.108

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների
	 

	ԲՀ-1
	Այլ հողեր
	0.07
	Պատմական և մշակութային 
	0.07

	ԲՀ-2
	Այլ հողեր
	0.76
	Պատմական և մշակութային 
	0.76

	ԲՀ-3
	Այլ հողեր
	0.056
	Պատմական և մշակութային 
	0.056

	ԲՀ-4
	Այլ հողեր
	0.82
	Պատմական և մշակութային 
	0.82

	ԲՀ-5
	Այլ հողեր
	0.24
	Պատմական և մշակութային 
	0.24

	Ընդհանուր
	1.946

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների
	 

	ԳՀ-1
	Այլ հողատեսքեր
	1.08
	Պատմական և մշակութային 
	1.08

	ԳՀ-2
	Այլ հողատեսքեր
	4.9
	Պատմական և մշակութային 
	4.9

	ԳՀ-3
	Այլ հողատեսքեր
	0.54
	Պատմական և մշակութային 
	0.54

	ԳՀ-4
	Այլ հողատեսքեր
	0.78
	Պատմական և մշակութային 
	0.78

	ԳՀ-5
	Այլ հողատեսքեր
	0.59
	Պատմական և մշակութային 
	0.59

	ԳՀ-6
	Այլ հողատեսքեր
	1.27
	Պատմական և մշակութային 
	1.27

	ԳՀ-7
	Այլ հողատեսքեր
	1.06
	Պատմական և մշակութային 
	1.06

	ԳՀ-8
	Այլ հողատեսքեր
	1.24
	Պատմական և մշակութային 
	1.24

	ԳՀ-9
	Այլ հողատեսքեր
	2.94
	Պատմական և մշակութային 
	2.94

	ԳՀ-10
	Այլ հողատեսքեր
	3.34
	Պատմական և մշակութային 
	3.34

	ԳՀ-11
	Այլ հողատեսքեր
	0.57
	Պատմական և մշակութային 
	0.57

	Ընդհանուր
	18.31

	Միջնաժամկեր միջոցառումներ (5-10 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-I
	Այլ հողեր
	0.15
	Բնակելի կառուցապատման
	0.15

	ԲԲ-2
	Այլ հողեր
	0.2
	Բնակելի կառուցապատման
	0.2

	ԲԲ-3
	Այլ հողեր
	0.26
	Բնակելի կառուցապատման
	0.26

	ԲԲ-4
	Այլ հողեր
	0.21
	Բնակելի կառուցապատման
	0.21

	Ընդհանուր
	0.82

	Հեռանկարային միջոցառումներ (10-15 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-I
	Այլ հողեր
	2.19
	Բնակելի կառուցապատման
	2.19

	ԲԲ-2
	Այլ հողեր
	0.45
	Բնակելի կառուցապատման
	0.45

	ԲԲ-3
	Այլ հողեր
	0.77
	Բնակելի կառուցապատման
	0.77

	ԲԲ-4
	Այլ հողեր
	0.75
	Բնակելի կառուցապատման
	0.75

	Ընդհանուր
	4.16




	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	4761.66
	4761.66
	4761.66

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	128.81
	126.864
	126.864

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	79.95
	79.95
	84.93

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	4.13
	4.13
	4.13

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	 
	0
	0

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	18.39
	18.39
	18.39

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	18.39
	18.39
	18.39

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	այլ հողեր
	հա
	26.34
	24.394
	19.414

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	7.58
	7.58
	7.58

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	0.34
	0.34
	0.34

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	7.2
	7.2
	7.2

	 
	պահեստարանների
	հա
	0.04
	0.04
	0.04

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	 
	0
	0

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	4.46
	8.568
	8.568

	 
	էներգետիկայի
	հա
	0.06
	0.06
	0.06

	 
	կապի
	հա
	0.06
	0.06
	0.06

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	4.34
	4.34
	4.34

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	 
	4.108
	4.108

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	216.75
	232.898
	232.898

	 
	բնապահպանական
	հա
	174.01
	174.01
	174.01

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	 
	0
	0

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	42.74
	58.888
	58.888

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	4372.55
	4354.24
	4354.24

	 
	վարելահող
	հա
	109.89
	109.89
	109.89

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	խոտհարքներ
	հա
	493.54
	493.54
	493.54

	 
	արոտավայր
	հա
	2667.98
	2667.98
	2667.98

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	1101.14
	1082.83
	1082.83

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	31.51
	31.51
	31.51

	 
	գետեր
	հա
	2.41
	2.41
	2.41

	 
	ջրամբարներ
	հա
	23.31
	23.31
	23.31

	 
	լճեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	ջրանցքներ
	հա
	5.77
	5.77
	5.77

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	0.02
	0.02
	0.02



Քարահունջ
Բնակավայրը տեղակայված է մարզկենտրոնից 64 կմ հյուսիս, բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 1240 մ է, բնակչությունը՝ 1300 մարդ, զբաղեցրած տարածքը՝ 19,16 կմ2:
Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, այգեգործությամբ և պտղաբուծությամբ (հայտնի է իր թթենիներով)։
Գյուղի տարածքում առկա են պատմության և մշակույթի մի շարք  հուշարձաններ (բնակելի քարայրներ, գյուղատեղիներ, խաչքարեր): 

	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-1
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,4469
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենք)
	0,4469

	ԲԲ-2
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	1,9343
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենք)
	1,9343

	ԲԲ-3
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,7557
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենք)
	0,7557

	ԲԲ-4
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,3141
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենք)
	0,3141

	ԲԲ-5
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,0728
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենք)
	0,0728

	Ընդհանուր
	3,5238

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերի
	 

	ԲՀպ-1
	այլ հողեր
	0,0432
	պատմական և մշակութային
	0,0432

	ԲՀպ-2
	ընդհանուր օգտագործման,
	0,008
	պատմական և մշակութային
	0,008

	ԲՀպ-3
	այլ հողեր
	0,037
	պատմական և մշակութային
	0,037

	Ընդհանուր
	0,0882

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերի
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	 

	ՀԿ- 1
	պատմական և մշակութային (գերեզմանոց)
	1,447
	կոմունալ ենթակառուցվածքների (գերեզմանոց)
	1,447

	Ընդհանուր
	1,447

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերի
	 

	ԳՀպ- 1
	այլ հողատեսքեր
	0,008
	պատմական և մշակութային
	0,008

	ԳՀպ-2
	այլ հողատեսքեր
	0,0578
	պատմական և մշակութային
	0,0578

	ԳՀպ-3
	այլ հողատեսքեր
	3,13
	պատմական և մշակութային
	3,13

	ԳՀպ-4
	արոտավայր
	0,14
	պատմական և մշակութային
	0,14

	ԳՀպ-5
	արոտավայր
	0,0547
	պատմական և մշակութային
	0,0547

	ԳՀպ-6
	վարելահող
	0,53
	պատմական և մշակութային
	0,53

	Ընդհանուր
	3,9205

	Միջնաժամկետ միջոցառումներ (5-10 տարի)

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-1
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,4469
	Հասարակական կառուցապատման
	0,4469

	ԲԲ-2
	այլ հողեր
	1,9343
	Հասարակական կառուցապատման
	1,9343

	Ընդհանուր
	2,3812

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադր. նշ. հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԱԲ-1
	Գյուղատնտեսական արտադրական 
	0,0728
	Հասարակական կառուցապատման
	0,0728

	Ընդհանուր
	0,0728




	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	1968,95
	1968,95
	1968,95

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	90,9517
	90,8635
	90,9363

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	51,1057
	51,1057
	50,6588

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	1,59
	1,59
	4,044

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	0,02
	0,02
	0,02

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	10,28
	10,272
	10,272

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	այլ հողեր
	հա
	27,956
	27,8758
	25,9415

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	9,94
	9,94
	9,8672

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	 
	 
	 

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	6,28
	6,28
	6,2072

	 
	պահեստարանների
	հա
	 
	 
	 

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	3,66
	3,66
	3,66

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	40,8476
	42,2946
	42,2946

	 
	էներգետիկայի
	հա
	0,6036
	0,6036
	0,6036

	 
	կապի
	հա
	0,024
	0,024
	0,024

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	40,22
	40,22
	40,22

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	 
	1,447
	1,447

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	32,6
	35,1617
	35,1617

	 
	բնապահպանական
	հա
	 
	 
	 

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	 
	 
	 

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	32,6
	35,1617
	35,1617

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	9,44
	9,44
	9,44

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	1734,6743
	1730,7538
	1730,7538

	 
	վարելահող
	հա
	695,77
	695,24
	695,24

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	140,6743
	140,6743
	140,6743

	 
	խոտհարքներ
	հա
	80,39
	80,39
	80,39

	 
	արոտավայր
	հա
	280,21
	280,0153
	280,0153

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	537,63
	534,4342
	534,4342

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	38,28
	38,28
	38,28

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	12,2164
	12,2164
	12,2164

	 
	գետեր
	հա
	10,5264
	10,5264
	10,5264

	 
	ջրամբարներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	լճեր
	հա
	 
	 
	 

	 
	ջրանցքներ
	հա
	1,51
	1,51
	1,51

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	0,18
	0,18
	0,18
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Ներկա վիճակը
Սյունիքի մարզը հարուստ է խմելու ջրի պաշարներով: Մարզում կան էկոլոգիապես մաքուր, բարձր լեռնային, կենարար խմելու ջրի աղբյուրներ: Մարզի  տարածքով  հոսում  են նաև  փոքր  գետեր, որոնք սնող վտակների գերակշռող մասը կարելի է դիտարկել որպես խմելու ջուր։ 
Ներկայումս մարզի բնակավայրերի զգալի մասն ունի կայուն ջրամատակարարում: Մարզի 26 բնակավայրերում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի շահագործումն իրականացվում է <<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ-ի համապատասխան տեղամասերի կողմից: 
Մարզում խմելու ջրի մատակարարման հետ կապված խնդիրները հատկապես գերակա են սահմանամերձ և մեծաթիվ բնակչություն ունեցող համայնքների համար: Որոշ համայնքներում իրավիճակը հատկապես սրվում է ամռանը՝ պայմանավորված ոռոգման ջրի բացակայությամբ, երբ խմելու ջուրն օգտագործվում է նաև ոռոգման նպատակով:
Ք.Գորիս 
Ներկայումս Գորիս քաղաքն ապահովված է խմելու ջրի շուրջօրյա մատակարարմամբ: Ջրամատակարարումն իրականացվում է «Մուխութուրյան» և «Ակներ» աղբյուրներից` ինքնահոս եղանակով: «Ակներ» աղբյուրները գտնվում են 2150.0մ բացարձակ նիշի վրա, որից Գորիս քաղաքին տրվում է 100լ/վրկ ջրաքանակ: Ջրատարի ընդհանուր երկարությունը 14կմ է, այն կառուցվել է 1970 թ.: «Մուխութուրյան» աղբյուրները գտնվում են 2550.0մ բացարձակ նիշի վրա, աղբյուրների հզորությունը մոտ 300լ/վրկ է, որից Գորիս քաղաքին տրվում է 100լ/վրկ ջրաքանակ, ջրատարի ընդհանուր երկարությունը կազմում է մոտ 60 կմ: 
Ներկայումս վերը նշված երկու աղբյուրներից Գորիս քաղաքին տրվող ընդհանուր ջրաքանակը կազմում է 200.0լ/վրկ: Այս երկու ջրատարներից սնվում են չորս խումբ ՕԿՋներ, որոնց գումարային ընդհանուր ծավալը կազմում է 4000մ3:
Ստորև աղյուսակում տրված է Գորիս քաղաքի ՕԿՋ-ների ծավալներն ու հատակի նիշերը.

	N1
	Ծավալը
	Հատակի նիշը

	1
	2x500մ3
	1465մ

	2
	1000մ3 +500մ3
	1505.0մ

	3
	1000մ3
	1575.0մ

	4
	2x250մ3
	1555.0մ



  1000մ3 տարողությամբ ՕԿՋ-ն (1575.0մ նիշում տեղակայված) ներկայումս շահագործման տեսակետից վերածվել է մի կողմից պաշարապահ, իսկ մյուս կողմից մարիչ հորի և սնում է քաղաքի Արգավանդ թաղամասի համար նախատեսված ՕԿՋները: 2x250մ3 ՕԿՋ-ներ (1555.0մ նիշում տեղակայված)՝ սնվելով 1575.0մ նիշում տեղակայված 1000մ3 տարողությամբ ՕԿՋ-ից, ամբողջությամբ բավարարում են Արգավանդ թաղամասի ջրապահանջը: 
Գոյություն ունեցող ՕԿՋ-ները վերանորոգման, տարածքների բարեկարգման, բաժանարար փականային հանգույցների վերակառուցման կարիք ունեն: Գորիս քաղաքի ցածրադիր` կենտրոնական հատվածի բաշխիչ ցանցը կառուցվել է 1950-ական թվականներին և բաղկացած է հիմնականում թուջե խողովակներից, որոնց մաշվածության հետևանքով հաճախակի լինում են խափանումներ՝ պատճառ հանդիսանալով ինչպես ջրի կորուստի, այնպես էլ վերջինիս որակի վատթարացման: Ծայրամասերում ներքին ցանցն իրականացված է հիմնականում պոլիէթիլենե խողովակներով: Թեև 2008-2012թթ քաղաքում փոխարինվել է մոտ 22.0կմ երկարությամբ ջրագիծ, սակայն բաշխիչ ցանցը բավարար համարել դեռևս չի կարելի:

Սյունիք 2-ում ներառված գյուղական բնակավայրեր
[image: Image result for Ô½Õ¶Õ±Õ¸Ö�Õ¥Õ½Õ¯ Õ£ÕµÕ¸Ö�Õ²Õ« Õ»Ö�Õ¡Õ´Õ¡Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Ö�Õ¡Ö�Õ´Õ¡Õ¶ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Õ¯Õ¡Ö�Õ£]Գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարումն իրականացվում է մակերևութային ջրաղբյուրներից: Ջրամատակարարաման համակարգերի գլխամասային կառույցները և  օրվա կարգավորիչ ջրամբարները (ՕԿՋ) հիմնականում չունեն սանիտարական պահպանության գոտիներ: Գյուղական բնակավայրերի զգալի մասում բացակայում են օրվա կարգավորիչ ջրամբարները, և խմելու ջուրն անմիջապես տրվում է բաշխիչ ցանց՝ առանց  վնասազերծման:  Ջրամատակարարման ներքին բաշխիչ ցանցերի զգալի մասը գտնվում է անհուսալի վիճակում: Դրանք ֆիզիկապես մաշված են, քայքայված, ինչի հետևանքով հոսակորուստները զգալի տոկոս են կազմում: Ջրամատակարարման ներքին բաշխիչ ցանցերի հիմնանորոգման կարիք ունեն հատկապես Ակներ, Վերիշեն, Որոտան, Խնձորեսկ, Շուռնուխ, Քարահունջ  բնակավայրերը:
Գյուղական բնակավայրերի զգալի մասում խմելու ջրի հաշվառում չի իրականացվում: 
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Խմելու ջրամատակարարման առկա վիճակի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դիտարկվող տարածաշրջանի որոշ համայնքներում ներկայումս կա խմելու ջրի անբավարարություն՝ հատկապես ամռան ամիսներին:
Առկա վիճակի վերլուծության արդյունքում արձանագրվել են խմելու ջրամատակարարման ոլորտին առնչվող հետևյալ խնդիրները. 

· ջրատարների և ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցերի մաշվածություն (կորուստների բարձր տոկոս),
· խմելու ջրի հաշվառման բացակայություն, ոչ արդյունավետ օգտագործում,
· անհրաժեշտ քանակով ջրապաշար ամբարելու համար համապատասխան ծավալով, պահանջվող նիշերի վրա տեղակայված ջրամբարների բացակայություն,
· խմելու ջուրը ոռոգման նպատակով համատարած օգտագործում, 
· մատչելի հեռավորությամբ բարձրադիր հատվածներում աղբյուրների բացակայություն,
· ինքնահոս ջրամատակարարում իրականացնելու համար ոչ նպաստավոր ռելիեֆային պայմաններ,
· ջրամատակարարման կառավարման ոչ բավարար իմացություն:

Ջրամատակարարման նորմերը և հաշվարկային ջրապահանջը
Բնակավայրերի համար խմելու ջրամատակարարման համակարգը նախատեսվում է՝ 
· բնակչության խմելու-տնտեսական նպատակով, 
· արտադրական այն օբյեկտների համար, որոնց արտադրական կարիքների համար անհրաժեշտ է խմելու որակի ջուր,
· բնակավայրի հակահրդեհային կարիքների բավարարման համար:
Մեկ մարդու օրական ջրապահանջը քաղաքային բնակչության համար ընդունված է 200 լ/օր, գյուղական բնակչության համար՝ 150 լ/օր (ըստ ՇՆևԿ 2.04.02.84)): 
Արտադրական կարիքների համար պահանջվող խմելու որակի ջրաքանակն ընդունվում է բնակչության ջրապահանջի 15%-ի չափով:
Հակահրդեհային կարիքների (արտաքին և ներքին հրդեհներ) համար պահանջվող ջրաքանակը հաշվարկվում է համաձայն գործող նորմերի պահանջների (ՇՆևԿ 2.04.02.84), ըստ որի մինչև 1000 մարդ բնակչությամբ բնակավայրերի համար այն կկազմի 7.5 լ/վրկ, 1000-5000 մարդ բնակչությամբ բնակավայրերի համար՝ 12.5 լ/վրկ, 25000-50000 մարդ բնակչությամբ բնակավայրերի համար՝  50 լ/վրկ: 
Հրդեհի տևողությունն ընդունվում է 3 ժամ: Հակահրդեհային կարիքների համար պահանջվող օրական ծավալը (Q) համապատասխանաբար կկազմի ՝ 81 մ3, 135 մ3 և 540 մ3: Հակահրդեհային ջրապահանջի վերականգնումն անհրաժեշտ է նախատեսել 24 ժամվա ընթացքում:
Ստորև աղյուսակում տրված է Գորիս համայնքի բնակավայրերի խմելու-տնտեսական, արտադրական և հակահրդեհային կարիքների համար պահանջվող  հաշվարկային ջրապահանջը (ներառյալ նաև հոսակորուստները).
Հաշվարկային ջրապահանջն՝ ըստ բնակավայրերի
	N
	Բնակավայրի անվանումը
	Հեռանկա-րային բնակչութ-յան քանակը
	Ջրա-սպառման նորմը
	Ջրապահանջը

	
	
	
	
	Խմելու-տնտե-սական
	Արտադրա-կան
(15 %)

	Հակահր-դեհային կարիք-ներ

	Հոսակո-րուստ-ներ
(30 %)

	Ընդա-մենը

	
	
	մարդ
	լ/օր
	մ3/օր

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	ք. Գորիս 
	32696
	200
	6539.2
	980.9
	540
	1961.7
	10021.8

	2
	Ակներ 
	1212
	150
	181.8
	27.3
	135
	54.5
	290.6

	3
	Բարձրավան 
	147
	-//-
	22
	3.3
	81
	6.6
	58.9

	4
	Խնձորեսկ 
	2232
	-//-
	334.8
	50.2
	135
	100.4
	512.4

	5
	Հարթաշեն 
	751
	-//-
	112.6
	16.9
	81
	33.8
	190.3

	6
	Ներքին Խնձորեսկ 
	294
	-//-
	44.1
	6.6
	-//-
	13.2
	90.9

	7
	Շուռնուխ 
	163
	-//-
	24.4
	3.7
	-//-
	7.3
	62.4

	8
	Աղբուլաղ 
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ձորակ 
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Վանանդ 
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Որոտան 
	313
	-//-
	46.9
	7
	-//-
	14
	94.9

	12
	Վերիշեն 
	2305
	-//-
	345.7
	51.9
	135
	103.7
	528.3

	13
	Քարահունջ
	1517
	-//-
	227.5
	34.1
	135
	68.3
	356.9



Հաշվարկային ջրապահանջի ցուցանիշների և բնակավայր մուտք գործող ջրի քանակի համեմատությունից երևում է, որ արդյունավետ կառավարման դեպքում վերոնշյալ բնակավայրերը սնող ջրաղբյուրների ելքերը կարող են բավարարել ինչպես ներկայիս, այնպես էլ հաշվարկային ջրապահանջը: 
Այնուամենայնիվ, ներկայումս բնակավայրերի զգալի մասը չունի կայուն ջրամատակարարում: Ջրամատակարարման համակարգի տեխնիկական անբավարար վիճակի պատճառով խմելու ջրի ռեսուրսներն արդյունավետ չեն օգտագործվում: Բնակչության զգալի մասը ժամային գրաֆիկով կամ բավականին մեծ ընդմիջումներով   է ջուր ստանում:
Շուրջօրյա ջրամատակարարում, ինչպես նաև անհրաժեշտ հակահրդեհային ելք ապահովելու համար անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր համայնքում ունենալ որոշակի ջրապաշար, որն իր մեջ ներառում է ծավալային երեք բաղադրիչ՝ Wկ (կարգավորման), Wհհ (հակահրդեհային), Wվթ (վթարային): Պահանջվող ընդհանուր ծավալը (Wընդ), որն անհրաժեշտ է նախատեսել յուրաքանչյուր բնակավայրում, ձևավորվում է այս երեք բաղադրիչների հաշվարկային արժեքների գումարից՝ Wընդ= Wկ+Wհh+Wվթ: Ստորև աղյուսակում տրված է համայնքի բնակավայրերի խմելու ջրի պահանջվող ծավալների հաշվարկային արժեքները.

Խմելու ջրի պահանջվող ծավալների հաշվարկային արժեքները
	N
	Համայնքը
	Կարգավոր-ման ծավալ
Wկ
	Հակահրդեհա-յին կարիքներ
Wհh
	Վթարային
ծավալ
Wվթ
	Ընդհանուր
պահանջվող
ծավալ
Wընդ

	
	
	մ3

	1
	ք. Գորիս
	2885.1
	135
	4808.5
	7774.6

	2
	Ակներ
	87.2
	81
	145.3
	313.5

	3
	Բարձրավան
	17.7
	-//-
	29.4
	128.1

	4
	Խնձորեսկ
	153.7
	-//-
	256.2
	490.9

	5
	Հարթաշեն
	57.1
	-//-
	95.1
	233.2

	6
	Ներքին Խնձորեսկ
	27.3
	-//-
	45.4
	153.7

	7
	Շուռնուխ
	18.7
	-//-
	31.2
	130.9

	8
	Աղբուլաղ
	
	-//-
	
	

	9
	Ձորակ
	
	-//-
	
	

	10
	Վանանդ
	
	-//-
	
	

	11
	Որոտան
	28.5
	-//-
	47.5
	157

	12
	Վերիշեն
	158.5
	-//-
	264.1
	503.6

	13
	Քարահունջ
	107.1
	-//-
	178.5
	366.5


 
Ջրամատակարարման նախատեսվող համակարգերը և գոտիները

Ջրամատակարարման համակարգերը նախատեսվում են կենտրոնացված. բնակչության խմելու-կենցաղային, արտադրական և հակահրդեհային ջրապահանջներն իրականացվում են մեկ ջրատարով:
Ելնելով  ռելիեֆային պայմաններից  ջրմուղի ցանցում անհրաժեշտ թույլատրելի ճնշում և պահանջվող ջրաքանակ ապահովելու համար բնկավայրերի խմելու  ջրամատակարարումը նպատակահարմար է իրականացնել գոտիներով` անհրաժեշտության դեպքում առանձին թաղամասերի համար կիրառելով ճնշման կարգավորիչներ կամ նախատեսելով նոր ՕԿՋ-ներ:
Ջրամատակարարման գլխավոր փողոցային ցանցերն անհրաժեշտ է նախատեսել օղակային՝ ապահովված հակահրդեհային հիդրանտներով: Փակուղային  կարող են լինել 200 մ-ից պակաս  երկարություն և 100 մմ-ից պակաս տրամագիծ ունեցող ջրագծերը:
 Խողովակաշարերի թեքություններն ընդունել ոչ պակաս 0.001, հարթ ռելիեֆի պայմաններում` 0.0005:
Խմելու որակի ջուր տեղափոխող խողովակների տեղադրման խորությունը պետք է նախատեսել.
· 0.5 մ-ով ավելի, քան գրունտ ներթափանցող զրոյական ջերմաստիճանի հաշվարկային խորությունն է, 
· կոյուղու խողովակաշարերից ուղղաձիգ ուղղությամբ 0.4 մ-ով բարձր: 
Հաշվի առնելով, որ ջրամատակարարման համակարգը կենտրոնացված է,  օղակային խողովակաշարերի տրամագծերը պետք է նախատեսել 100 մմ-ից ոչ պակաս:
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
· Հաշվի առնելով, որ Գորիսի տարածաշրջանի գյուղական բնակավայրերը գտնվում են ջրամատակարարման գործող կազմակերպությունից հեռու (ինչը կդժվարացնի վերջինիս կողմից արդյունավետ կառավարումը) և ունեն խմելու ջրի իրենց առանձին ջրաղբյուրներն ու ինքնահոս մատուցմամբ ջրամատակարարման համակարգերը, ուստի դրանց աշխատանքն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով նշված համակարգերի կառավարման կազմակերպումը նպատակահարմար է իրականացնել տեղական կազմակերպությունների միջոցով՝ ստեղծելով ջրամատակարարման համակարգերի պատշաճ շահագործման և պահպանման (ՇևՊ) կազմակերպություն, որն ուղղակիորեն կենթարկվի գյուղապետին: Այս նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել ՇևՊ կազմակերպության աշխատակիցների վերապատրաստում, ինչպես նաև յուրաքանչյուր համայնքում մշակել ջրամատակարարման կառավարման կանոնակարգ՝ ապահովելու շահագործման և պահպանման աշխատանքների համայնքային կառավարումը:
· Բնակչությանն անհրաժեշտ քանակի խմելու ջրով բավարարելու, ինչպես նաև ջրամատակարարման համակարգերի կայուն աշխատանքն ապահովելու նպատակով նախատեսվում է վերջիններիս հիմնանորոգում և արդիականացում, ինչպես նաև նոր ջրագծերի և ՕԿՋ-ների կառուցում: 
· Բոլոր բնակավայրերում խմելու ջրամատակարարման օղակային բաշխիչ ցանցի նախատեսում` ապահովված հակահրդեհային հիդրանտներով:
1. Ջրամատակարարաման բոլոր համակարգերում (գլխամասային կառույցներ, ՕԿՋ-ներ) հերմետիկության ապահովում և սանիտարական 1-ին (30-50 մ շառավղով)  գոտու սահմանում: 
1. Խմելու ջրի վարակազերծման նպատակով ջրամատակարարման գլխամասային կառույցներում քլորակայանների նախատեսում (քլոր պարունակող ռեակտիվների ներմուծումը նախատեսել ՕԿՋ մուտք գործող խողովակաշարերում՝ հաշվի առնելով ջրի մանրէաբանական և քիմիական կազմն ու ճնշումը): 
1. Խմելու ջրի պարբերաբար  լաբորատոր հսկողություն:
1. Ջրաչափերի տեղադրում բոլոր սպառողների մոտ:
1. Հոսակորուստների հայտնաբերմանն ու վերացմանն ուղղված անընդհատ  աշխատանքների իրականացում:

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

· Ջրային ռեսուրսների պահպանություն, տնտեսում և կայուն օգտագործում:
· Ջրամատակարարման համակարգի հուսալիություն:
· Հոսակորուստների կրճատում: 
· Ջրի սպառման արդյունավետության բարձրացում:
· Բնակչության ջրամատակարարման տևողության ավելացում: 
· Խմելու ջրի հաշվառում, ինչը կբերի ջրօգտագործման կուլտուրայի բարելավման, ինչպես նաև կխթանի բնակիչների ջրօգտագործման ռեժիմի փոփոխությանը:
· Խմելու ջրի բարձր որակի ապահովում և աղտոտման վտանգի նվազում: 
· Արտակարգ իրավիճակներում (հրդեհ, վթար) համապատասխան ջրապաշարի ապահովում:

3.2. [bookmark: _Toc9946805]ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ
Կենցաղային և արտադրական կոյուղի
Կոյուղաջրերի մաքրման կայանների բացակայությունն ու կոյուղաջրերով շրջակա միջավայրի աղտոտումը Սյունիքում  սովորական երևույթ է դարձել:
Մարզի բոլոր քաղաքները՝ Կապան, Քաջարան, Մեղրի, Գորիս, Սիսիան, ունեն կոյուղու համակարգ, սակայն մաքրում իրականացվում է միայն Քաջարան քաղաքում, որը սպասարկում է մարզի բնակչության 5%-ին: Մնացած քաղաքների կոյուղին միացված է հոսող գետերին, լցվում է մոտակա ձորերը կամ այլ կերպ է աղտոտում շրջակա միջավայրը:
Գորիս քաղաքը չունի կոյուղաջրի մաքրման կայան: Թեև քաղաքը կոյուղացված է 90 %-ով (կոյուղու ցանցի երկարությունը 40.5 կմ, տրամագծերը` 150-400 մմ, գլխավոր կոլեկտորի երկարությունը 5.8 կմ, տրամագիծը` 500 մմ), սակայն կոյուղու հոսքաջրերը քաղաքի մեջ 3 տեղում թափվում են Վարարակն գետը` գլխավոր կոլեկտորի անավարտ լինելու և դրա որոշ հատվածների անսարքության պատճառով (թեքությունը չի ապահովված, գլխավոր կոլեկտորի վերին հատվածները կառուցվել են ավելի ուշ և ավելի մեծ տրամագծերով, քան ներքին հատվածները, ինչը բերում է հաճախակի խցանումների):
 Սկսած Ակներ ու Վերիշեն գյուղերից կոյուղին լցվում է Վարարակն գետը, որն անցնելով քաղաքի միջով գարշահոտություն է տարածում, խաթարում է քաղաքի սանիտարահիգիենիկ վիճակը, աղտոտում է գետի ջուրն ու ֆլորան: Գետի ջուրը տեղի և հարակից գյուղերի բնակիչներն օգտագործում են ոռոգման նպատակով, որտեղ աճեցվում են գյուղմթերքներ: 
Ստորգետնյա, ինչպես նաև մակերեսային ջրերի ավազանն աղտոտումից զերծ պահելու նպատակով սույն նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է կոյուղացնել  համայնքիի բոլոր բնակավայրերը: Կոյուղու հոսքաջրերի հեռացումը կիրականացվի միջթաղամասային ինքնահոս կոյուղատարների միջոցով, որոնց մոտավոր ուղեգծերը ցույց են տրված «Ինժեներական ենթակառուցվածքների հեռանկարային զարգացման ուրվագիծ»  գծագրում:
Ինքնահոս ջրահեռացման խողովակների տրամագծերը նախատեսվում է ընդունել ոչ պակաս.
1. փողոցային ցանցի համար` 200 մմ, թեքությունը` 0.007, 
1. ներթաղամասային կենցաղային և արտադրական կոյուղու ցանցի համար` 150 մմ, թեքությունը` 0.008:
Կոյուղու հեռացման ենթակա հոսքաջրերը նախատեսվում է մաքրման ենթարկելուց հետո միայն ուղղել բաց ջրահոսքեր: Հաշվի առնելով, որ Սյունիք 2-ում ներառված բնակավայրերի աշխարհագրական դիրքը թույլ չի տալիս կոյուղու մեկ միասնական կենսաբանական մաքրման կայանի նախատեսում, ուստի սույն նախագծի շրջանակներում  կատարվել է հնարավոր խմբավորումներ՝ ունենալու ընդհանուր մաքրման կայան, իսկ որոշ բնակավյրերի համար նախատեսվել է լոկալ, գործարանային արտադրության փոքր հզորության կենսաբանական մաքրման սարքավորումների տեղադրում: 
Այն արտադրական օբյեկտներում, որոնց հեռացման ենթակա հոսքաջրերը կարող են պարունակել կոյուղու համակարգը վնասող կամ դրա աշխատանքը խոչընդոտող նյութեր, նախատեսվում է (նախքան կոյուղու միասնական համակարգին միանալը) իրականացնել կեղտաջրերի նախնական մաքրում:
Ստորև աղյուսակում տրված է Գորիսի համայնքի կոյուղու (կոմունալ-կենցաղային և արտադրական) հեռացման ենթակա հոսքաջրերի հաշվարկային ելքերը, ինչպես նաև նախատեսվող կոյուղու մաքրման կայանների (սարքավորումների) հզորությունները:

Կոյուղու հաշվարկային ելքերն ու մաքրման կայանների հզորություններն՝ ըստ բնակավայրերի
	N
	Բնակավայրի անվանումը
	Հեռանակա-րային բնակչության քանակը
(մարդ)
	Հեռացման ենթակա հոսքաջրերի քանակը
 մ3/օր
	Նախատեսվող մաքրման կայանի 
հզորությունը
մ3/օր


	
	
	
	Կոմունալ-կենցաղային
	Արտա-դրական
	Ընդամենը
	

	1
	2
	3
	5
	7
	9
	10

	1
	ք. Գորիս 
	32696
	6539.2
	882.8
	7422
	15 000

	2
	Ակներ 
	1212
	181.8
	24.6
	206.4
	

	3
	Վերիշեն 
	2305
	345.7
	46.7
	392.4
	

	4
	Քարահունջ
	1517
	227.5
	30.7
	258.2
	

	5
	Բարձրավան 
	147
	22
	3
	25
	30

	6
	Խնձորեսկ 
	2232
	334.8
	45.2
	380
	400

	7
	Հարթաշեն 
	751
	112.6
	15.2
	127.8
	150

	8
	Ներքին Խնձորեսկ 
	294
	44.1
	6
	50.1
	60

	9
	Շուռնուխ 
	163
	24.4
	3.3
	27.7
	30

	10
	Աղբուլաղ 
	
	
	
	
	

	11
	Ձորակ 
	
	
	
	
	

	12
	Վանանդ 
	
	
	
	
	

	13
	Որոտան, 
	313
	46.9
	6.3
	53.2
	60




3.3. [bookmark: _Toc9946806]Հեղեղատար կոյուղի

[image: C:\Users\604-10\Desktop\Goris-David\DSC05795.JPG]Հեղեղատար  կոյուղու  նպատակը համայնքի տարածքից անձրևաջրերի և  հալոցքից  առաջացած ջրերի  կազմակերպված հեռացումն է, ինչը հնարավորություն կստեղծի համայնքում բարեկարգ վիճակ և սանիտարահիգիենիկ  պատշաճ մակարդակ ապահովելու համար:
Գորիս քաղաքում առկա է ձևավորված հեղեղատար համակարգ՝ բաց կողային առուների տեսքով։ Սույն  հատակագծով կենցաղային կոյուղուն զուգահեռ նախատեսվում է նաև առկա հեղեղատար կոյուղու ցանցի վերակառուցում, արդիականացում և պակասող հատվածների լրացում, ինչը հնարավորություն կտա անձրևաջրերի ամբողջ ելքը ևս հավաքել և ենթարկել  մաքրման:
[image: \\192.168.0.99\Home\SYUNIQ\FOTONER\Gorcuxum 2\Hweaxosi- S\Syunik-1 Kapan\Arcvanik\Arcvanik vorogman aru.jpg]Համայնքի գյուղական բնակավայրերի առանձին հատվածներում կա մակերեսային հոսքաջրերի ուղղորդման և հեռացման հնարավորություն, սակայն ջրահեռացման համակարգերի զգալի մասը գտնվում է ոչ բավարար  վիճակում (դեֆորմացված է, թեքությունները չեն պահպանված),  հետևաբար և վերջիններս լիարժեք չեն կարող ծառայել իրենց նպատակին: Բացի այդ, ոչ բոլոր բնակավայրերն են ապահովված մակերեսային հոսքաջրերի հեռացման համակարգով: 	 
Սույն  նախագծով կենցաղային կոյուղուն զուգահեռ նախատեսվում է նաև հեղեղատար կոյուղի, ինչը հնարավորություն կտա անձրևաջրերի և հալոցքից առաջացած հոսքաջրերի ամբողջ ելքը ևս հավաքել և, նախքան բաց ջրահոսքեր ուղղելը, ենթարկել մաքրման:
Հեղեղատար ցանցերը` կախված թաղամասերի նշանակությունից և ճարտարապետական որոշումներից, կարող են լինել բաց առվակների կամ փակ  խողովակաշարերի ձևով:  Հեղեղատար  կոյուղու համար կարող են  օգտագործվել կերամիկական, ե/բետոնե, թուջե խողովակներ և ե/բ  կիսախողովակներ:
	Անձրևաջրերի հեռացման փակ համակարգի դեպքում խողովակաշարերի  տրամագծերը նախատեսվում է ընդունել ոչ պակաս` 250 մմ փողոցային ցանցի համար, 200 մմ` ներթաղամասային ցանցի համար: 
	Անձրևաջրերի հեռացման բաց համակարգի դեպքում երթևեկելի ասֆալտապատ ճանապարհերի  ճամփեզրերի, առանձին խրամառուների (կյուվետ) և ջրահեռացման առվակների թեքությունները համապատասխանաբար ընդունել ոչ պակաս 0.003, 0.005 և 0.003: 
[image: D:\GORCUXUM\NORASHEN-27.05.2017\DSC04904.JPG]Սեղանաձև հատվածքով կյուվետների և ջրահեռացման առվակների նվազագույն չափերն անհրաժեշտ է ընդունել` 
· հատակի լայնությունը՝ 0.3 մ, 
· խորությունը՝ 0.4 մ:
Այն համայնքներում, որտեղ սույն նախագծի շրջանակներում նախատեսված են կոյուղու մաքրման կայաններ, անձրևաջրերի և հալոցքից առաջացած հոսքաջրերի ամբողջ ելքը ևս կարող է ենթարկվել  մաքրման: Անձրևաջրերի մաքրումը կարող է իրականացվել ինչպես առանձին մաքրման սարքավորումներով, այնպես էլ կենցաղային և արտադրական կոյուղու հոսքաջրերի հետ համատեղ` նախատեսելով կարգավորող ջրավազաններ` որոնք հնարավորություն կստեղծեն մակերեսային հոսքաջրերը կուտակել և միայն  կենցաղային կոյուղու ամենաքիչ հոսքի ժամերին մղել կոյուղու համակարգ` դրանք մաքրման կայանում լրիվ մաքրման ենթարկելու համար: Բնակավայրերի տարածքից հեռացման ենթակա անձրևաջրերի տարեկան քանակը կազմում է 2357.4 հազ. մ3/տարի:


Նախագծային առաջարկություններ

1. Բնակավայրերի լրիվ կոյուղացում, կոյուղատարների և գլխավոր կոլեկտորի նախատեսում:
1. Կենցաղային կոյուղուն զուգահեռ հեղեղատար կոյուղու նախատեսում:
1. Կոյուղու կեղտաջրերի  լրիվ մաքրում  և վարակազերծում` հաշվի առնելով մակերևութային ջրերն աղտոտումից պաշտպանելու պահանջները: Ըստ ՇՆևԿ 2.04.02-85-ի 6.1 կետի պահանջների` կեղտաջրերը պետք է անցնեն լրիվ կենսաբանական մաքրում  և ունենան հետևյալ ցուցանիշը` ԹԿՊլրիվ=6 մգ/լ:
1. Ակներ, Վերիշեն, Գորիս և Քարահունջ բնակավայրերի համար նոր, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, 15.0 հազ. մ3 հզորությամբ կոյուղու կենսաբանական մաքրման կայանի նախատեսում Քարահունջ գյուղից հարավ, Վարարակ գետի աջ ափին, ճանապարհի և գետի միջև ընկած տարածքում:
1. Համայնքի մյուս բնակավայրերում առաջարկվում է տեղադրել լոկալ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, ռուսական «Ялма» մակնիշի գործարանային արտադրության կոյուղու կենսաբանական մաքրման սարքավորումներ՝ հզորությունները համաձայն համապատասխան հաշվարկների (տես՝ "Ջրահեռացում" բաժնի աղյուսակը):


[image: ][image: https://flagma.ru/upload/message/2016/04/08/2902038_big.jpg]








Վերոնշյալ սարքավորումները բաղկացած են շղթայաբար իրար միացված տեխնոլոգիական տարրաների ցանցից, որոնցում իրականացվում են կոյուղու հոսքաջրերի փուլային մաքրման գործընթացներ: Կոյուղու հոսքաջրերը հաջորդաբար մուտք գործելով բազմաշերտ պոլիմերային ծածկույթով մետաղից, պոլիէթիլենից կամ պոլիպրոպիլենից պատրաստված տարրաների մեջ, ենթարկվում են կենսաբանական  մաքրման (98 % ), որից հետո կարող են բաց թողնվել գրունտի մակերես: Ստորև աղյուսակում տրված են առաջարկվող մաքրման սարքավորումների պարամետրերը: 

"ЯЛМА" մակնիշի կոյուղու մաքրման սարքավորումների պարամետրերը
	Մակնիշը
	Արտադրողա-կանությունը
մ3/օր
	Տարրաների քանակը
հատ
	Մեկ տարրայի գաբարիտա-յին չափերը
(В/Ш/Д ) մ 
	Արժեքը*
մլն դրամ
	Առավելությունները

	"Ялма 150"
	30
	1
	2,8/ 2,2/ 11
	9
	1. Մաքրման բարձր էֆեկտիվություն
2. Լանդշաֆտի մինիմալ խախտում
3. Տհաճ հոտերի բացակայություն
4. Հեշտ տեղադրում
5. Ցածր Էներգա-օգտագործում
6. Հոսքաջրերի ինքնահոս արտահոսք
7. Շահագործման պարզություն և հուսալիություն

	"Ялма 300"
	60
	2
	2,8/ 2,2/ 11
	16
	

	«Ялма 750»
	150
	3
	2,8/ 2,2/ 11
	36
	

	" Ялма 2000"
	400
	8
	2,8/ 2,2/ 12
	115
	


* - մետաղական տարրաներով սարքավորումների արժեքն է

3.4. [bookmark: _Toc9946807]ՈՌՈԳՈՒՄ
[image: Description: https://armenpress.am/static/news/b/2018/03/926355.jpg]
Սյունիքի մարզի գյուղատնտեսական հողատեսքերի ոռոգման համակարգերը սպասարկում է ներկայումս Կապան քաղաքում գործող «Սյունիք» ջրօգտագործողների ընկերությունը, որը կազմավորվել է 2017 թ.՝  իր մեջ ընդգրկելով  նախկին տարածաշրջանային ՋՕԸ-երը, որոնք ներկայումս վերածվել են տեղամասերի՝ Սիսիանի, Գորիսի, Մեղրու: 
«Սյունիք» ջրօգտագործողների միությունը սպասարկում է 1510 հեկտար հողատարածություն, ունի մոտ վեց հազար բաժանորդ, նախորդ տարվա համեմատ ոռոգելի հողատարածքները և բաժանորդների թիվն ավելացել է մոտ տասը տոկոսով: Ոռոգման ջուր է ստանում մարզի 48 բնակավայր: 
[image: \\192.168.0.99\Home\SYUNIQ\FOTONER\Gorcuxum 2\24.06.18\DSC07401.JPG]Բնակավայրերի տարածքում ոռոգումն իրականացվում է հիմնականում անկանոն կառուցված բետոնե երեսապատված կամ հողային հունով առուների միջոցով, ինչի արդյունքում ջրի զգալի կորուստ է տեղի ունենում: 
Որոշ բնակավայրերում ընդհանրապես բացակայում են ոռոգման ցանցերը: Ոռոգման ներտնտեսային կանոնավոր ցանցերի բացակայությունը և տեխնիկական անբավարար վիճակը բերում է նրան, որ ոռոգումը կատարվում է խմելու ջրով՝ ինչը բացասաբար է անդրադառնում խմելու ջրամատակարարման ապահովվածության վրա:
Ներկայումս գրեթե բոլոր համայնքներում կան ոռոգման ջրի ապահովվածության և այն փոխադրող համակարգերի հետ կապված լուրջ խնդիրներ: Գործող ոռոգման համակարգերի զգալի մասը կարիք ունի հիմնանորոգման և վերակառուցման: Նշված համակարգերով տեղափոխվող ջրի քանակությունը բավարար չէ դիտարկվող տարածաշրջանի ոռոգման կարիքները բավարարելու համար:
Արդյունքում զգալիորեն կրճատվել է նախկինում  ոռոգվող  հողատարածքների մակերեսը: 

Վերլուծության ամփոփում

Ոռոգման ոլորտի առկա վիճակի վերլուծության արդյունքում որոշ համայնքներում արձանագրվել է ոռոգման ջրի զգալի դեֆիցիտ, որը պայմանավորված է հիմնականում հետևյալ երկու գործոններով.
· հզոր ոռոգման համակարգերի ջ/կ-երի պարապուրդ,
· մատչելի հեռավորությամբ, պահանջվող նիշերից (ինքնահոս մատուցմամբ) անհրաժեշտ ջրաքանակ ապահովող աղբյուրների անբավարարություն կամ իսպառ բացակայություն, 
· ոռոգման ջուր տեղափոխող հուսալի (անխափան) և արդյունավետ (առանց կորուստների)  համակարգերի բացակայություն: 

3.4.1. [bookmark: _Toc9946808]ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական արտադրության մթերքների ավելի քան 80%-ը ստացվում է ոռոգելի հողատարածքներից, ուստի ոռոգելի հողագործությունն ու ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը երկրի ամբողջ տնտեսության արդյունավետության ապահովման կարևորագույն նախապայման է: 
Հայասատանի Հանրապետության ռելիեֆի լեռնատափաստանային կազմվածքը, կոնտինենտալ կլիմայի առկայությունը և ջրային ռեսուրսների տարեկան անհավասար բաշխվածությունը անբարենպաստ պայմաններ են ստեղծում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արդյունավետ արտադրության համար և հարկ է առաջանում նրանց բերքատվությունը բարձրացնելու ու ապահովելու համար ջրամբարներում կարգավորել ջրային ռեսուրսները և ներդնել ոռոգման համակարգերում մշակաբույսերի ջրի կայան՝ պահանջարկը բավարարելու համար:
Հայաստանը տարածաշրջանի միակ երկիրն է, որտեղից բարձր դիրքի պատճառով մակերեսային ջրերը միայն հեռանում են: 
Մարզն ունի  ջրային  ռեսուրսների  բավարար  պաշար, սակայն բարձրլեռնային դիրքի պատճառով տարածաշրջանով անցնող գետերը, հատկապես վաղ գարնանն ու աշնանը հորդացման արդյունքում միլիարդավոր մ3 ջուր են տեղափոխում հանրապետությունից դուրս, մինչդեռ  ամռան տապին ոռոգման ջրի զգալի պակասություն է զգացվում:
 Տարեց-տարի, հիմնականում ոռոգման ջրի դեֆիցիտի պատճառով, նվազում է գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության արդյունավետությունը, և հազարավոր հեկտարներով գյուղատնտեսական նշանակության հողեր մնում են անմշակ և լքված:
Նշված իրավիճակում առանձնակի կարևորվում է տարածաշրջանով հոսող գետերի տարեկան հոսքերի կարգավորումը և արդյունավետ օգտագործումը:
Գորիսի տարածաշրջանի տարածքով հոսող գետերի հիդրոլոգիական բնութագրերը
Մարզն ունի երեք գետավազան՝ Որոտան, Ողջի և Մեղրի, ընդ որում առաջին երկուսն անցնում են Գորիսի տարածաշրջանով:Հանրապետության հարավային գետավազանն ընդգրկում է այդ գետերը և սահմանային Արաքս գետը: 
[image: Related image] Որոտանը՝ Արաքսի ձախ վտակը, Զանգեզուրի ամենամեծ գետն է: Այն Հայաստանի ջրառատ  գետերից է (4-րդն է իր ջրառատությամբ), սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակի հյուսիս արևմտյան լանջերից՝ 3045 մ բարձրության վրա գտնվող Խալխա լճակից ու հարակից աղբյուրներից, իր մեջ է ընդունում ևս մի քանի մանր լճակներից  հոսող  առվակների,  ինչպես նաև Գորայք գյուղի աղբյուրների ջուրը, ապա դեպի հարավ-արևելք  ուղղությամբ հոսում  Սիսիանի,  Գորիսի  տարածաշրջանների տարածքով,  ներառում  Հագարի  Աղվանո վտակը  և  Միջնավան  կայարանից միախառնվում Արաքսին։  Երկարությունը 178 կմ է, ՀՀ սահմաններում՝ 119 կմ, ավազանը 5650 կմ2, ՀՀ սահմաններում 2300 կմ2։
Որոտանի սնումը ձնանձրևային է (52%), սակայն մեծ դեր ունեն նաև ստորերկրյա ջրերը, որոնց բաժինը  գետի   հոսքում  կազմում է 48 %: Որոտանի ջրային ռեժիմը բնորոշվում է գարնանային հոսքի գերակայությամբ` ամառային երբեմնակի վարարումներով: Հորդացումը տևում է ապրիլից մինչև հունիս, իսկ առավելագույնին հասնում է մայիսին: Գետի միջին տարեկան ծախսը կազմում է 21,5 մ³/վ, իսկ տարեկան հոսքի ծավալը` 677,3 մլն մ³: Որոտան գետը ունի մեծ ջրաէներգետիկ և ոռոգիչ նշանակություն: Նրանից սկսվում են Սիսիանի և Որոտանի ջրանցքները, որոնցով ոռոգվում են Սիսիանի և Գորիսի տարածաշրջանների գյուղատնտեսական հողհանդակները:
Որոտան գետի վրա կառուցված է հիդրոկայանների կասկադ՝ երեք հիդրոկայաններով՝ 404,2 մեգավատտ հզորությամբ, տարեկան 1,1 միլիարդ կՎտ·ժամ էլեկտրաէներգիայի արտադրությամբ, և չորս ջրամբարներով (Սպանդարյանի, Անգեղակոթի, Տոլորսի, Շամբի)։ Սպանդարյանի ջրամբարից կառուցվել է 22 կմ երկարությամբ Արփա-Սևան թունելը, որը տարեկան 200 միլիոն մ³ ջուր է տեղափոխում Սևանա լիճ։
Գետի սնումը խառն է, ջրի կեսից քիչ պակաս՝ մոտ 40 տոկոս ստացվում է լճակներից ու աղբյուրներից, որոնք բխում են առավելապես ձախափնյա լանջից, ստորերկրյա ջրերով հարուստ Սյունիքի բարձրավանդակից։
[image: Kapan river mot.jpg]Որոտանը համեմատաբար ջրառատ գետ է. նրա տարեկան հոսքը կազմում է մինչև 600-700 միլիոն խմ։
Որոտանի հոսանքը սրընթաց է, ունի հունի մեծ անկում, որը կազմում է 0,012, այսինքն՝ մեկ կիլոմետրին 12 մետր։
Ողջի գետը  Զանգեզուրի մեծությամբ երկրորդ գետն է՝ 85 կիլոմետր երկարությամբ, որն սկիզբ է առնում Կապուտջուղի գագաթամերձ լանջերից և հոսում մեծ մասամբ անտառապատ խոր կիրճով։ Կաշկանդված մեծ մասամբ գրանիտե ժայռերի մեջ, Ողջիի ծայրաստիճան նեղ հովիտը տեղ-տեղ ներկայացնում է ահավոր անդունդ, որի մեջ մոլեգնող գետերը իր հսկայական մեխանիկական ուժի շնորհիվ պոկում է լեռներից վիթխարի ժայռաբեկորներ, մանրացնում դրանք և տանում հասցնում մինչև Արաքս։
Ողջի գետը ունի մեծ անկում, որը գետի վերին հոսանքում մեկ կիլոմետրի վրա հասնում է 60 մետրի։ Ողջի գետի վտակն է Վաչագան գետը։
Ջրի տնտեսման ամենատարածված և արդյունավետ եղանակը ջրամբարների կառուցումն է, որոնք բացի ջրի պաշար կուտակելուց, նպաստում են նաև տեղի կլիմայի մեղմացմանը, ձկնաբուծության զարգացմանը, նոր անտառների հիմնմանը, գարնանային վարարումներից պաշտպանմանը, ինչպես նաև զբոսաշրջության զարգացմանը:
Մակերեսային ջրերը հնարավորինս արդյունավետ օգտագործելու նպատակով Հայաստանում դեռ խորհրդային տարիներից ինտենսիվորեն կառուցվել են կարգավորման համակարգեր՝ ջրամբարներ, որոնք հանդիսացել են ջրային հոսքի կարգավորման լավագույն միջոցները:
Ներկայումս հանրապետությունում 274 հազ. հա ոռոգման համակարգերով իրացված տարածքների ջրի պահանջարկն ապահովելու համար կառուցված է 81 ջրամբար գումարային 1,4 մլրդ մ3 ծավալով, որը ապահովել է ոռոգման փաստացի 1988թ. առավելագույն 3,4 մլրդ մ3 պահանջարկի շուրջ 40 տոկոսը;
Հանրապետության ջրային ռեսուրսները կարգավորելու և տնտեսության տարբեր ոլորտներում օգտագործելու նպատակով, ըստ ջրամբարաշինության հեռնկարային ծրագրի նախատեսվում է
· իրականացնել կիսակառույց 8 ջրամբարների շինարարությունը 351 մլն մ3 ծավալով
· տարբեր փուլերում նախագծված են 28 ջրամբարներ գումարային շուրջ 733 մլն մ3 ծավալով, այդ թվում Սյունիքի մարզում 3 ջրամբար՝ գումարային 7,8 մլն մ3 ծավալով:
Սյունիքի մարզում էներգետիկ և մասնավորապես ոռոգման նպատակով Որոտան գետի ջրային ռեսուրսների հիման վրա կառուցված են 4 խոշոր ջրամբարներ, այդ թվում Սպանդարյանի ջրամբարը՝ 257 մլն մ3 ծավալով, Անգեղակոթինը՝ 3,4 մլն մ3, Տոլորսինը՝ 96 մլն մ3 և Տաթևի ջրամբարը՝ 13,6 մլն մ3 ծավալով, որը գտնվում է Գորիսի տարածաշրջանում:
Գորիսի տարածաշրջանում մոտ 6410 հա ոռոգելի հողատեսքերի ջրապահովվածության աղբյուր է հանդիսանում Որոտան գետը, դրա վտակները, ստորերկրյա ջրերը և Քարահունջի ու մասնակիորեն Տաթևի ջրամբարի ջրային ռեսուրսները:
Քարահունջի ջրամբարը կառուցվել է 1959թ 1,14 մլն մ3 ծավալով՝ շրջանի երեք համայնքների շուրջ 245 հա գյուղատնտեսական հողատեսքերը ոռոգելու նպատակով: ջրամբարի պատվարը 1978թ. Վերակառուցվել է և ջրամբարի ծավալը մեծացվել է 70 հազ. մ3-ով:
Պատվարը քարելիցքային է ե/բ էկրանով, ներքին շեպն ամրացված է բազալտե շարվածքով: Պատվարի կատարի նիշը 1669.9 մ, եչլարությունը 270 մ, կատարը պատված է բետոնե շերտով, բարձրությունը 6 մ է:
Ջրամբարի համար ջրաղբյուր է հանդիսանում Շաքարաջուր գետը , որտեղից շուրջ 200 մ երկարությամբ ,ոտեցնող ջրանցքի միջոցով ջուրը տեղափոխվում է ջրամբար: Պատվարի աջ մասում նախատեսված է հեղեղային ջրհեռ կառուցվածք 1 % ապահովվածության շուրջ 14 մ3/վրկ հեղեղային ելքերը հեռացնելու համար: Պատվարի ձախ մասից սկիզբ է առնում ոռոգման ջրատարը՝ 600 մմ տրամագծի խողովակներից հաշվարկային 155 լ/վրկ ջուրը մշակաբույսերին ջրելու համար:
Տաթևի ջրամբարը կառուցվել է 1970թ. Որոտան գետի 1300 մ նիշ ունեցող գետահատվածում, էներգետիկ նպատակներով: Ջրամբարի ծավալը 13.6 մլն մ3 է, օգտակարը՝ 11.0 մլն մ3, թասի մակերեսը՝ 68 հա:: Ջրամբարը բաղկացած է կավեր էկրանով, ավազակոպճային մարմնով պատվարից, <<Մարգարիտկա>> տիպի հեղեղային ջրհեռից, խորքային ջրընդունիչից իրեն ջրհեռ թունելով և դերիվացիոն թունելով իրեն կարգավորիչ գլխամասով: 
[image: https://armenpress.am/static/slideshows/57033/113869.jpg]Պատվարի պրիզմաները ավազակոպճային գրունտներից են, կավե էկրանով, բարձրությունը 41 մ, կատարի երկարությունը 107 մ, կատարի նիշը՝ 1338.0 մ, վերին շեպի թեքությունը m=3.0, ներքինը՝ m=2.0, կատարի լայնությունը 10 մ է: Կավե էկրանը հիմքի արմատական ապարների հետ միանում է ցեմենտացիոն վարագույրով 25 մ խորությամբ: 
Հեղեղային ջրհեռը նախատեսված է 0.01 % ապահովվածության հեղեային տրանսֆորմացված 312 մ3/վրկ ելքերի հեռացման համար: 
Ջրընդունիչ հանգույցը նախատեսված է պատվարի 1335.4 մ նիշի վրա, , գումարային 6x10մ կտրվածքով  ջրընդունիչ է իրեն փականային սաքերով 25 մ3/վրկ ջրթողունակությամբ, որտեղից սկիզբ է առնում դեպի Շամբի ՀԷԿ գնացող դերիվացիոն թունելը:
Հատակային ջրթող թունելները թվով 6, գումարային 96 մ3/վրկ ջրթողունակությամբ, 320 մ երկարությամբ իրենց 8x15 մ չափսի ջրծեծ հորով, նախատեսված է շինարարության և շահագործման ընթացքում գետի հեղեղային ելքերը հեռացնելու համար:

Տեխնիկական  առաջարկություններ

Ոռոգման համակարգերը պետք է բաղկացած լինեն ջրամբարներից (գլխամասային հանգույց), ջրանցքների համակարգից (մայրուղային ջրանցք, առանձին ճյուղավորումներով բաշխիչ ցանց), որոնց միջոցով հնարավոր կլինի կանոնավոր ոռոգում իրականացնել տարբեր եղանակներով (մակերեսային՝ ակոսներով, շերտերով, խողովակաշարերի միջոցով, անձրևացման, կաթիլային)։ 

[image: http://www.powerunit.ru/images/agro/type3.png][image: http://www.powerunit.ru/images/agro/type1.png]







               



Ոլորտում առկա խնդիրների լուծման համար հատկապես կարևոր է ոռոգման արդյունավետ եղանակների ներդրումը, ինչը կնպաստի ոռոգման ջրի նպատակային օգտագործմանը:
ԱՌԱՋԱՐԿ - 1
Ոռոգման փակ համակարգ

[image: C:\Users\PC DC\Desktop\Ջրահեռացում\DSC06533.JPG][image: \\192.168.0.99\Home\SYUNIQ\FOTONER\Gorcuxum 2\Vahravar\DSC06299.JPG]Նախկինում և այժմ նույնությամբ գործող ոռոգման ջրի բաց տիպի համակարգերի (մետաղական  կամ ասբեստե կիսախողովակներ, բետոնե կամ հողային հունով առուներ) գործարկումը դարձել է անարդյունավետ, քանի որ դրանցով տեղափոխվող ջրի 25-30 տոկոսը կորուստներն են կազմում:  
Իրավիճակի լիցքաթափման, այն է՝ կանոնավոր ոռոգման ջրի մատակարարման, ինչպես նաև համակարգի վերահսկման և ոռոգման ջրի կորուստների դեմն առնելու նպատակով նախատեսվում է ոռոգման «ԲԱՑ» համակարգից անցում կատարել ոռոգման «ՓԱԿ», ջրաչափերով կահավորված ջրամատակարարման համակարգին, ինչը հնարավորություն կտա ապահովել ջրի արդյունավետ օգտագործումն ու հավասարաչափ բաշխումը:
Հաշվի առնելով ոռոգման կանոնավոր բաշխիչ ցանցերի բացակայությունը գրեթե բոլոր համայնքներում, ոռոգման ջրի անհարկի կորուստներից խուսափելու, [image: http://kapan.am/Upload/news/341b1e5d-0a6a-4c39-b3a0-c7d554edb533.jpg]ինչպես նաև տնամերձ հողատարածքների արդյունավետ ոռոգում ապահովելու նպատակով նպատակահարմար է բնակավայրերի տարածքում նախատեսել փակ խողովակաշարերով  ոռոգման ներտնտեսային բաշխիչ ցանց,  որոնք կանցնեն փողոցներին զուգահեռ՝ յուրաքանչյուր հողակտորի համար ունենալով մեկ ջրթող կառուցվածք:


ԱՌԱՋԱՐԿ - 2
Կաթիլային ոռոգման համակարգ

Մի շարք երկրներում ոռոգելի երկրագործության մեջ լայնորեն կիրառովող կաթիլային ոռոգումը հիմնված է բույսի արմատային համակարգին ջրի անմիջական մատուցման սկզբունքի վրա, ինչը բացառում է ջրի անհարկի վատնումը:
[image: Description: Description: http://greenhouse.am/bottomimages/hortus-drip-irrigation/drip-irrigation/drip-irrigation-2.jpg]Կաթիլային ոռոգումը հորինվել է որպես բերքի ավելացման հիմնական միջոց՝ ջրի ոչ մեծ ծախսերի դեպքում: Ոռոգման այս տիպն իդեալական է ցանկացած տիպի բույսերի համար և կիրառվում է ինչպես մասնավոր ֆերմերային տնտեսություններում, այնպես էլ արդյունաբերական մասշտաբներում:
[image: Description: Description: http://greenhouse.am/bottomimages/hortus-drip-irrigation/drip-irrigation/drip-irrigation-1.jpg]Կաթիլային ոռոգման համակարգի հիմնական տարրը հանդիսանում է կաթիլային խողովակը, որն իրենից ներկայացնում է բացվածքներով խողովակ: 
Կաթիլային ոռոգման խողովակներն, ի տարբերություն սովորական խողովակների, տնտեսող են, ջուրն անմիջապես հասնում է արմատներին, ինչն ապահովում է որակյալ ոռոգում: Ջրի ծախսերը 3-4 անգամ քիչ են, կորուստները`  երեք անգամ քիչ, իսկ դրա յուրացման արդյունավետությունը` կրկնակի անգամ ավելի: 
[image: Description: Description: http://www.tert.am/news_images/332/993014_1/f5475fcd5d025e_5475fcd5d0295.thumb.jpg][image: ]Խողովակները կարող են լինել տարբեր, բայց էությունը մեկն է. կայունացված պոլիէթիլենից խողովակն ընկած է հողի վրա ակոսների երկայնությամբ, և մատակարարում է ջուր կաթոցիկի միջոցով: Փոքր ճնշման դեպքում` կաթիլային, մեծի դեպքում` միկրոշիթերով: 
Կաթիլային ոռոգումը զգալիորեն խթանում է գյուղատնտեսական արտադրության ծավալների մեծացումը: Կաթիլային ոռոգման համակարգը կարող է օգտագործվել.
· Բոլոր տեսակի մրգատու այգիների համար (խաղող, սեխ, ձմերուկ և այլն):
· Բոլոր տեսակի բույսերի (բամբակ, արևածաղիկ, և այլն) և ծաղիկների աճեցման համար:
· Բոլոր տեսակի բանջարեղենների աճեցման համար (վարունգ, սմբուկ, լոբի, կարտոֆիլ, պղպեղ, և այլն):
· Հատկապես ջերմոցներում, որտեղ կաթիլային համակարգը թույլ կտա իրագործել կայուն, տարիների ընթացքում խնդիր չհարուցող ոռոգում:

Կաթիլային ոռոգման առավելությունները.
· Հողի օդափոխություն (քամահարում)
Կաթիլային համակարգի միջոցով հնարավոր է հողի խոնավությունը պահել օպտիմալ սահմաններում, ինչը արմատների աճի ողջ շրջանում դրանց համար կապահովի ինտենսիվ շնչելու հնարավորություն՝ անգամ անմիջապես ոռոգումից հետո: Հողում եղած թթվածինը հնարավորություն է տալիս արմատային համակարգին ակտիվորեն գործելու:
· Արմատային համակարգ
Արմատային համակարգը զարգանում է զգալիորեն ավելի լավ, քան ցանկացած այլ ոռոգման դեպքում՝ կենտրոնանալով կաթոցիկների շրջանում և վերածվելով ակտիվ արմատային թելիկներց բաղկացած առատ զանգվածի:
· Սնուցում
Լուծված պարարտանյութերը ոռոգման հետ տրվում են անմիջապես արմատային համակարգին, ինչի արդյունքում տեղի է ունենում  սնուցող նյութերի ինտենսիվ յուրացում: Սա շոգ տարածաշրջաններում պարարտացման ամենաարդյունավետ եղանակն է:
· Բույսերի պահպանություն
Բույսերի տերևները չեն խոնավանում ինչպես անձևացման ժամանակ: Փոքրանում է հիվանդությունների տարածման հնարավորությունը, քանի որ մանրեասպան միջատները չեն լվացվում տերևներից:
· Ագրոտեխնոլոգիա
Կաթիլային ոռոգումը թույլ է տալիս հողի մշակում, սրսկում և բերքահավաք իրականացնել ցանկացած ժամանակ՝ անկախ ոռոգումից, քանի որ շարքերի միջև ընկած հողատարածքները սեզոնի ողջ ընթացքում չոր են մնում:

Որոշ երկրներ հաջողությամբ անցում են կատարել կաթիլային ոռոգման համակարգին, որը թեև զգալիորեն տնտեսում է ջրային ռեսուրսները, սակայն դեռևս բավականին ծախսատար միջոց է (1 հա հողատարածքում կաթիլային ոռոգման համակարգ ներդնելն արժե մոտ 3-5 հազար ԱՄՆ դոլար՝ կախված սարքավորումների որակից):
Հաշվի առնելով, որ երկրի պարենային անվտանգության երաշխավորը՝ գյուղատնտեսությունն է, ուստի ոռոգման համակարգը կարգավորելը պետության կայացման լուրջ նախադրյալ է, հետևաբար և կաթիլային ոռոգման համակարգի նախատեսումը ևս արդարացված է:

3.5. [bookmark: _Toc9946809]ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
[image: \\192.168.0.99\Home\SYUNIQ\FOTONER\Goris hamaynq\Akner+Verishen\DSC00806.JPG]Մարզում առկա է էլեկտրաէներգիայի բաշխման զարգացած ցանց, որը միացված է նաև ԻԻՀ-ը և Արցախին:
Մարզի տարածքի էլեկտրամատակարարման համակարգի շահագործումն իրականացվում է «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի «Տաթև» մասնաճյուղի կողմից, որը հիմնականում ապահովում է անխափան և առանց լուրջ վթարների էլեկտրամատակարարում: 
Մարզի բոլոր բնակավայրերը միացված են էլեկտրական ցանցերին: Բնակավայրերի էլեկտրամատակարարումն իրականացվում է համայնքների վարչական սահմաններում տեղակայված 10(6)/0.4 կՎ լարման տրանսֆորմատորային էլեկտրական ենթակայանների միջոցով: 
Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի  տեխնիկական վիճակը գնահատվում է բավարար:
 Որոշ բնակավայրերում իրականացվել են էլեկտրամատակարարման համակարգի բարելավման աշխատանքներ: Էլեկտրական հաղորդալարերի հին, փայտե հենասյուները փոխարինվել են նոր, բետոնե սյուներով: 
ՀՎԷԷՀ «էներգախնայողության ծրագրի» և «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ  ծրագրերի շրջանակներում Գորիս քաղաքում իրականացվել են 3.75 կմ փողոցային լուսավորության աշխատանքներ: 
Ստորև աղյուսակում տրված են ներկայումս Գորիս համայնքում առկա էլեկտրամատակարարման համակարգերի տեխնիկական բնութագրերն ու էլեկտրաէներգիայի օգտագործման վերաբերյալ քանակական ցուցանիշներն ըստ բնակավայրերի.

Էեկտրամատակարարման առկա համակարգերի տեխնիկական բնութագրերն ու էլեկտրաէներգիայի օգտագործման վերաբերյալ քանակական ցուցանիշներ

	N
	Բնակավայրը
	Գլխավոր սնուցող ենթակայանը
	6(10)0.4 կվ ենթակայանների
	Էլ.էներգիայի տարեկան գումարային ծախսը
	1 մարդու փաստացի տարեկան սպառումը

	
	
	անվանումը
	լարումը կՎ
	հզորությունը
կՎԱ
	քանակը
	հզորությունը ԿՎԱ
	կոմունալ-կենցաղային
	արտադրական
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ք. Գորիս
	Գորիս ե/կ
	110/35/10
	32000
	40
	14040
	10519179
	11024286
	2036

	
	
	Գոռ ե/կ
	35/10
	5000
	
	
	
	
	

	
	
	Վարարակ ե/կ
	35/10
	8000
	
	
	
	
	

	2
	Ակներ 
	Գոռ ե/կ
	35/10
	5000
	
	
	
	
	

	3
	Բարձրավան 
	Բարձրավան ե/կ
	35/10
	3200
	1
	100
	37897
	240
	1115

	4
	Խնձորեսկ 
	Խնձորեսկ ե/կ
	35/10
	3200
	9
	2160
	879326
	356333
	2055

	5
	Հարթաշեն 
	Խնձորեսկ ե/կ
	35/10
	3200
	2
	410
	245141
	26784
	1477

	6
	Ներքին Խնձորեսկ 
	Խնձորեսկ ե/կ
	35/10
	3200
	1
	100
	82243
	6156
	2109

	7
	Շուռնուխ
	Բարձրավան ե/կ
	35/10
	3200
	1
	250
	53690
	7265
	1491

	8
	Աղբուլաղ
	Բարձրավան ե/կ
	35/10
	3200
	1
	100
	5913
	4754
	1478

	9
	Ձորակ
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Վանանդ
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Որոտան
	Որոտան
	35/6 ե/կ
	2500
	1
	320
	103931
	29473
	1267

	12
	Վերիշեն
	Գորիս ե/կ
	110/35/10
	32000
	10
	2545
	1170132
	652820
	1797

	
	
	Գոռ ե/կ
	35/10
	5000
	
	
	
	
	

	13
	Քարահունջ
	Գորիս ե/կ
	110/35/10
	32000
	4
	700
	413805
	68943
	1462



Էլեկտրական բեռնվածքների հաշվարկը
Հաշվարկային առավելագույն հզորությունը հաշված է որպես հզորությունների գումար`
0. կոմունալ-կենցաղային պահանջներ, հասարակական, կուլտուր-կենցաղային շինություններ, հանգստի օբյեկտներ, արտաքին լուսավորություն,
0. արտադրական օբյեկտների բեռնվածություններ:
Առավելագույն հզորությունների քանակի որոշման համար հաշվարկները կատարվել են ըստ հեռանկարային բնակչության քանակի: 
Համաձայն ՇՆՆԿ 2.07.01-89-ի՝ գյուղական բնակչության համար մեկ մարդու էլեկտրաէներգիայի սպառման տարեկան խոշորացված ցուցանիշը  950 կվտ.ժամ է, տարվա օգտագործվող ժամերի քանակը` 4100 ժամ: Քաղաքային  բնակչության համար այդ ցուցանիշները համապատասխանաբար ընդունված են՝ 1700 կվտ.ժամ և 5200 ժամ:
Ստորև աղյուսակում տրված է Գորիս համայնքի բնակավայրերի էլեկտրամատակարարման հեռանկարային կարիքները բավարարելու համար պահանջվող առավելագույն հզորությունների, ինչպես նաև այդ համայնքներում ներկայումս առկա տրանսֆորմատորային հզորությունների ցուցանիշները. 

Գորիս համայնքի բնակավայրերի հեռանկարային պահանջվող առավելագույն հզորություններն ու առկա տրանսֆորմատորային հզորությունների ցուցանիշները.
	N
	Բնակավայ-րերի անվանում-ները
	Հեռա-նկա-րային
Բնակ-չության քանակը
(մարդ)
	Մեկ մարդու համար պահանջվող էլ. էներգիայի քանակը 
(կվտ.ժամ
/տարի)
	Էլ. էներգիայի գումարային ծախսը
(հազ. կվտ.ժամ/տարի)
	Տարվա օգտա-գործվող ժամերի քանակը 
(ժամ)
	Պահանջ-վող առավելա-գույն հզորութ-յունը
(կՎԱ)
	Առկա
Տրանս-ֆոր-մատորա-յին ընդհա-նուր հզորութ-յունը
(կՎԱ)

	
	
	
	
	Բնակչություն
	Արտադրական
15 %
	Կորուստ
30 %
	
	
	

	1
	ք. Գորիս
	32696
	1700
	55583.2
	8337.5
	16675
	5200
	15499.4
	14040

	2
	Ակներ 
	1212
	950
	115.4
	172.7
	345.4
	4100
	407.2
	

	3
	Բարձրավան 
	147
	-//-
	139.6
	20.9
	4.9
	-//-
	40.3
	100

	4
	Խնձորեսկ 
	2232
	-//-
	2120
	318.1
	636.1
	-//-
	750
	2160

	5
	Հարթաշեն 
	751
	-//-
	713.4
	107
	214
	-//-
	252.3
	410

	6
	Ներքին Խնձորեսկ 
	294
	-//-
	282.1
	42.3
	84.6
	-//-
	99.7
	100

	7
	Շուռնուխ
	163
	-//-
	154.8
	23.2
	46.4
	-//-
	54.7
	250

	8
	Աղբուլաղ
	
	-//-
	
	
	
	-//-
	
	100

	9
	Ձորակ
	
	-//-
	
	
	
	-//-
	
	

	10
	Վանանդ
	
	-//-
	
	
	
	-//-
	
	

	11
	Որոտան
	313
	-//-
	297.3
	44.6
	89.2
	-//-
	105
	320

	12
	Վերիշեն
	2305
	-//-
	2189.7
	328.5
	656.9
	-//-
	774.4
	2545

	13
	Քարահունջ
	1517
	-//-
	1441.1
	216.2
	432.3
	-//-
	509.6
	700



Տրանսֆորմատորների առկա և հաշվարկային հզորությունների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ գրեթե բոլոր բնակավայրերում ներկայում առկա տրանսֆորմատորային ենթակայանները հիմնականում ունեն բավարար  պահուստային հզորություններ` համայնքի էլեկտրաէներգիայի հեռանկարային պահանջարկը  բավարարելու համար: Միայն Գորիս քաղաքում կպահանջվի  10/0,4 կվ ենթակայանների հզորության ավելացում՝ գումարային մոտ 1500 ԿՎԱ-ով:

Նախագծային առաջարկություններ
· Էլեկտրական համակարգի արդիականացում, վերազինում ժամանակակից պահանջներին համապատասխան:
· Էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարում ապահովելու համար անցում  երկտրանսֆորմատորային ենթակայանների:
·  Համակարգերի համապատասխանեցում անվտանգության տեխնիկայի պահանջներին:
· Հին փայտյա հենասյուների փոխարինում նոր, բետոնե սյուներով:
· Արտաքին լուսավորության նախատեսում բոլոր փողոցներում:
· Բնակավայրերի տարածքով անցնող բարձր լարման հոսանքալարերի անվտանգության գոտիների առանձնացում (տես «Ինժեներական ենթակառուցվածքներ» ուրվագիծը), դրանց օգտագործման սահմանափակումների, ռեժիմների սահմանում:
· Այլընտրանքային  էներգետիկայի կայացում և զարգացում: (Տես՝ «Այլընտրանքային  էներգետիկայի առաջարկ» բաժինը):



Շահագործվող ՀԷԿ-երը

Հիդրոէներգետիկան համարվում է վերականգնվող էներգետիկայի կարևորագույն ճյուղ, և այն ողջ աշխարհում համարվում է այլընտրանքային, էկոլոգիապես մաքուր ու բնապահպանական առումով քիչ ռիսկային:
ՀՀ կառավարության 2014 թ. հուլիսի 31-ի 836-Ն որոշմամբ հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկական անվտանգության ապահովման հայեցակարգի դրույթների իրականացումն ապահովող 2014-2020 թթ. միջոցառումների ծրագիր-ժամանակացույցը»: Վերոգրյալ հայեցակարգով Հայաստանի համար հրամայական է համարվել էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների լայնածավալ օգտագործումն ու լիակատար ներառումը երկրի վառելիքաէներգետիկ հաշվեկշռի մեջ, որի ապահովման համար վերոգրյալ ծրագիր-ժամանակացույցով նախատեսվել են նաև հիդրոէլեկտրակայանների (ՀԷԿ) կառուցման միջոցառումներ: ՀՀ տարածքում արդեն գործում է 169 փոքր ՀԷԿ (ՓՀԷԿ), իսկ շուրջ 60-ը գտնվում են կառուցման փուլում: Ներկայում ՓՀԷԿ-երն արտադրում են ՀՀ-ում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի շուրջ 10 %-ը, ինչը գալիք տասնամյակի ընթացքում աճելու միտում է ունենալու:
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից տրված էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիաների համաձայն 2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Սյունիքի մարզում էլեկտրաէներգիա են արտադրել 52 փոքր ՀԷԿ-եր, տարեկան մոտ 203 մլն.կվտժ՝ 70081 կՎտ ընդհանուր հզորությամբ: Միևնույն ժամանակ, կառուցման փուլում են գտնվում ևս 9 փոքր ՀԷԿ-եր` 19983 կՎտ ընդհանուր հզորությամբ: Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների շահագործման դեպքում մարզում էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը կավելանա մոտ 75 մլն.կվտժ –ով:
Ներկայումս Գորիսի տարածաշրջանում շահագործվում է թվով 7 ՓՀԷԿ, որոնց տվյալները տրված են ստորև աղյուսակում.

Գորիսի տարածաշրջանում շահագործվող ՓՀԷԿ-երի տեխնիկական ցուցանիշները.

	N
	Անվանումը
	Դրվածքային հզորությունը
	Հաշ. ճնշումը
	Ջրահոսքի աղբյուրը
	Գործարկման փուլը

	1
	«Շինուհայր» փոքր ՀԷԿ
	2x630=1260
	224.5
	Բնական ջրահոսք
	շահագործվող

	2
	«Շուշանիկ» փոքր ՀԷԿ
	1x630=630
	259.5
	Բնական ջրահոսք
	շահագործվող

	3
	«Վարարակն» փոքր ՀԷԿ
	1x800=800
	122.8
	Բնական ջրահոսք
	շահագործվող

	4
	«Քարահունջ» փոքր ՀԷԿ
	3x630=1890
	178.2
	Բնական ջրահոսք
	շահագործվող

	5
	«Վալ» փոքր ՀԷԿ
	1x200=200
	25.0
	Բնական ջրահոսք
	շահագործվող

	6
	«Սեկա» փոքր ՀԷԿ
	1x1120=1120
	118.6
	Բնական ջրահոսք
	շահագործվող

	7
	«Որոտան» փոքր ՀԷԿ
	1x3474=3474
	87
	Բնական ջրահոսք
	շահագործվող



Սակայն ՀՀ ՓՀԷԿ-երի գործունեության արդյունքում արդեն իսկ  ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ և խոչընդոտներ, որոնք մեծացնում են ՓՀԷԿ-երի ռիսկայնությունը բնապահպանական տեսանկյունից: ՓՀԷԿ-եր կառուցելիս գետերի էկոլոգիային հսկայական վնաս է հասցվում, քանի որ դրանք խախտում են գետերի ջրային և ջերմային ռեժիմները, խոչընդոտում են ձկների բազմացմանը, նպաստում են գետերի ծանծաղացմանը:
Սույն թվականի Օգոստոսի 24-ին գործադիրը հավանություն տվեց «ՀՀ ջրային օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը: Օրինագծում ամրագրվեցին նոր կառուցվող փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ջրօգտագործման թույլտվությունների (ՋԹ) հայտերի մերժման հիմքերը:
Գործադիրը նոր կանոններ է սահմանում ՓՀԷԿ-երի կառուցման համար: Նոր ՓՀԷԿ-ի կառուցման համար ՋԹ չի տրամադրվի, եթե այն նախատեսվում է կառուցել այն գետերի վրա`	
· որոնցում առկա են ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված կամ տարածքին բնորոշ՝ էնդեմիկ ձկնատեսակների ձվադրավայրեր,
· որոնց ծանրաբեռնվածությունը դերիվացիոն խողովակներով 40 տոկոս և ավելի է,
· որոնց վրա կան ջրաչափական դիտակետեր և նախատեսվող ջրառի և ջրահեռացման նիշերը շրջանցում են ջրաչափական դիտակետերը:

Կարգելվի ՓՀԷԿ-երի կառուցումը բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման գոտիներում, բնության հուշարձանների 150 մետր շառավղով հարակից տարածքներում, ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիներում, գետերի հոսքի ձևավորման տարածքներում, գետահատվածներում, որտեղ առկա են սողանքային տարածքներ, անտառային տարածքներում, որոնք հատվելու են շինարարական տարածքին մոտեցող ճանապարհներ կառուցելիս, բացառությամբ պետական անտառային հողերում աշխատանքների իրականացման համաձայնության առկայության դեպքերի:
 www.e-draft.am կայքում շրջանառված է «Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման և շահագործման համար արգելված գոտիները և գետերի ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը, որտեղ նշված է ՓՀԷԿ-երի կառուցման համար արգելված 22 գետերի ցանկը` Գավառագետ, Ծակքար, Լիճք, Կարճաղբյուր (Մաքենիս), Մասրիկ, Վարդենիս, Արգիճի, Մարտունի, Ձկնագետ, Հրազդան, Աղստև, Ախուրյան, Որոտան, Արփա, Ձորագետ, Եղեգիս, Ազատ, Մարցի, Գոշ, Մեղրիգետ գետերի և Ողջի գետի Կապուտջուղ և Քաջարանց վտակների վրա:
Որպես օրինագծի հիմնավորում նշված է. «Վերջին տարիներին փոքր հիդրոէլեկտրակայանների զարգացմանը զուգընթաց փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման և շահագործման ընթացքում առաջացել են էկոլոգիական ու սոցիալ-տնտեսական լուրջ խնդիրներ, որոնք հրատապ լուծում են պահանջում: Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների շինարարությունը էական վնաս է հասցնում բնությանը, իսկ փոքր հիդրոէլեկտրակայանների զարգացմանը զուգընթաց նկատվում է կենսաբազմազանության կորուստ, վտանգվում են Կարմիր գրքում գրանցված բուսական և կենդանական տեսակները, գետերը ծանրաբեռնվում են դերիվացիոն խողովակներով և հայտնվում ճգնաժամային վիճակում»:

3.6. [bookmark: _Toc9946810]ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
[image: Ô»Ö�Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿Õ¡Ö�Õ¾Õ¡ Õ¡Õ¼Õ¡Õ»Õ«Õ¶ 8 Õ¡Õ´Õ«Õ½Õ¶Õ¥Ö�Õ« Õ¨Õ¶Õ©Õ¡Ö�Ö�Õ¸Ö�Õ´ Ô»Ö�Õ¡Õ¶Õ«Ö� 250 Õ´Õ«Õ¬Õ«Õ¸Õ¶ Õ­Õ´ Õ£Õ¡Õ¦ Õ§ Õ¡Ö�Õ¿Õ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ¾Õ¥Õ¬ Õ�Õ¡ÕµÕ¡Õ½Õ¿Õ¡Õ¶][image: Ô»Ö�Õ¡Õ¶-Õ�Õ¡ÕµÕ¡Õ½Õ¿Õ¡Õ¶ Õ£Õ¡Õ¦Õ¡Õ¿Õ¡Ö�Õ« 40 Õ¯Õ´ Õ°Õ¡Õ¿Õ¾Õ¡Õ®Õ¨ Õ¾Õ¡Õ³Õ¡Õ¼Õ¾Õ¸Ö�Õ´ Õ§ Â«Ô³Õ¡Õ¦ÕºÖ�Õ¸Õ´ Ô±Ö�Õ´Õ¥Õ¶Õ«Õ¡Â»-Õ«Õ¶]Մարզի ողջ տարածքով անցնում է Իրան - Հայաստան գազատարը, որը 140 կմ երկարությամբ Իրանից Հայաստան ձգվող խողովակաշար է: Իրանյան հատվածը ունի 100 կմ երկարություն, որ ձգվում է Թավրիզից մինչև Իրան-Հայաստան սահմանը։ Հայկական հատվածը ձգվում է Մեղրիից Քաջարան: Գազատարի երրորդ հատվածը՝ 197 կմ երկարությամբ պլանավորված է հասցնել մինչև երկրի կենտրոնական մաս, որտեղից այն կմիանա գործող բաշխիչ ցանցին։ Թեև գազատարի թողունակությունը կազմում է 2,3 մլրդ մ3, ինչը գերազանցում է Հայաստանի ընդհանուր գազի պահանջարկը, սակայն այսօր այն լցվում է մոտ  20%–ով։
Եթե հանրապետությունում գազամատակարարումն ավարտվել է համայնքների 90%-ում, ապա Սյունիքում այն կազմում է 35%: Ընդ որում այն իրականացվել է մարզի համեմատաբար խոշոր բնակավայրերում` Կապան, Գորիս, Սիսիան, Քաջարան քաղաքներում: Իրականացվում է նաև Ագարակ, Մեղրի քաղաքների գազիֆիկացման ծրագիրը:
Գորիս համայնքի գյուղական բնակավայրերից գազաֆիկացված են Ակներ, Խնձորեսկ, Վերիշեն և Քարահունջ գյուղերը, որոնց սնուցումն իրականացվում է Գորիսի գազաբաշխիչ կայանից:
Բնակավայրերի տարածքում գազամատակարարումն իրականացվում է երկաստիճան համակարգով՝ միջին և ցածր: Պահարանային գազակարգավորիչ կետերի (ՊԳԿԿ) միջոցով ցածր ճնշման գազը տրվում է սպառողներին: 
Ստորև աղյուսակում տրված են Գորիս համայնքի բնակավայրերի գազաֆիկացման աստիճանի և գազասպառման վերաբերյալ քանակական ցուցանիշներ, ինչպես նաև գազափոխադրման և գազաբաշխման համակարգերի վերաբերյալ տեխնիկական տվյալներ. 

Գորիս համայնքի գազասպառման վերաբերյալ քանակական ցուցանիշներ, գազափոխադրման և գազաբաշխման համակարգերի վերաբերյալ տեխնիկական տվյալներ
	N
	Բնակավայրի անվանումը
	Սնուցման աղբյուր հանդիսա-ցող գազա-տարի տրամա-գիծը
	ԳԲԿ-ի անվանումը
	Գկկ, ՊԳԿԿ-երի քանա-կը
	Բաժա-նորդ-ների քանա-կը
	Գազա-ֆիկաց-ման աստի-ճանը
%
	Գազասպառման
 Տարեկան
 քանակը 2017թ. 
դրությամբ
հազ. մ3

	
	
	
	
	
	
	
	Կոմունալ կենցաղա-յին
	արտադրական

	1
	ք.Գորիս
	530
	Գորիսի ԳԲԿ
	16
	4787
	
	3399
	4966,9

	2
	Ակներ
	159
	-//-
	1
	176
	100
	103,4
	28,2

	3
	Խնձորեսկ
	219
	Խնձորեսկի ԳԲԿ
	3
	397
	100
	264,5
	47,4

	4
	Վերիշեն
	219
	Գորիսի ԳԲԿ
	1
	395
	100
	275,5
	110,1

	5
	Քարահունջ
	133
	-//-
	2
	252
	100
	131,6
	18

	Ընդամենը
	
	6004
	
	4174
	5170,6



Գազի հեռանկարային ծախսը
Գազի ընդհանուր պահանջարկի նախնական հաշվարկները կատարելիս հաշվի է առնված բնական գազով ապահովել.
0. Բոլոր բնակելի և հասարակական նշանակության շենքերի (կրթական, առողջապահական, մշակութային, վարչական) ջեռուցման համար անհրաժեշտ կարիքների բավարարումը:
0. Բնակչության տաք ջրամատակարարման և սննդի պատրաստման համար անհրաժեշտ պահանջարկը:
0. Արտադրական ձեռնարկությունների ջեռուցման, օդափոխության և տեխնոլոգիական կարիքների համար պահանջարկը: 
Ստորև աղյուսակում տրված է գազի հեռանկարային տարեկան պահանջարկի խոշորացված հաշվարկների (ըստ ՇՆՁ IV-12.101-04) ցուցանիշներն՝ ըստ բնակավայրերի.

Գազի հեռանկարային տարեկան պահանջարկը
	N
	Բնակավայրերը
	Հեռանկարային բնակչությունը
	Գազի հեռանկարային տարեկան պահանջարկը 
հազ. մ3

	1
	ք. Գորիս 
	32696
	9808,8

	2
	Ակներ 
	1212
	266,6

	3
	Բարձրավան 
	147
	32,3

	4
	Խնձորեսկ 
	2232
	491

	5
	Հարթաշեն 
	751
	165,2

	6
	Ներքին Խնձորեսկ 
	294
	64,7

	7
	Շուռնուխ 
	163
	35,9

	8
	Աղբուլաղ 
	
	

	9
	Ձորակ 
	
	

	10
	Վանանդ 
	
	

	11
	Որոտան 
	313
	68,9

	12
	Վերիշեն 
	2305
	507,1

	13
	Քարահունջ
	1517
	333,7

	Ընդամենը
	
	11774,2


Ըստ կատարված մոտավոր հաշվարկների, Գորիս համայնքի գազի հեռանկարային տարեկան ընդհանուր պահանջարկը կկազմի մոտ  12 մլն մ3:


Նախագծային առաջարկություններ

Ներկայացվող նախագծով բնակչության կենցաղային, տնտեսական, ինչպես նաև արտադրական կարիքների բավարարման համար որպես ջերմային աղբյուր  նախատեսվում է բնական գազը, ինչի համար անհրաժեշտ է.
· Բնակավայրերի չգազաֆիկացված հատվածների, ինչպես նաև նոր, կառուցապատման ենթակա բոլոր տարածքների համար գազամատակարարման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կատարում և իրականացում:
· Գազի արդյունավետ և անվտանգ շահագործման նպատակով գազամատակարարման ներտնային ցանցի անհրաժեշտ տեխնիկական վիճակի ապահովում:
0. Ծխաօդատար ուղիների հաճախակի ստուգումներ:
0. Գազասպառման ճշգրիտ և թափանցիկ հաշվառում:
0. Անվտանգության պահանջների խստագույն պահպանում:

3.7. [bookmark: _Toc9946811]Այլընտրանքային էներգետիկայի առաջարկ
21-րդ դարի սկզբին ողջ աշխարհը գնում է հանքային ռեսուրսների խիստ տնտեսման և միաժամանակ այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների հայտնաբերման ուղղությամբ: Ընդ որում  որոշ զարգացած երկրներ վաղուց են անցել այլընտրանքային էներգետիկ աղբյուրների օգտագործման պրակտիկային ոչ միայն տնտեսական, այլև` բնապահպանական դրդապատճառներով: 
[image: D:\GORCUXUM\NORASHEN-27.05.2017\DSC04862.JPG]Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող   էլեկտրաէներգիայի հիմնական աղբյուրներ համարվում են ատոմակայանը և ջերմային էլեկտրակայանները: Եթե հաշվի առնենք, որ ջերմակայանները աշխատում են գազով, ինչը ներկրվող էներգետիկ ռեսուրս է և  կախվածություն է առաջացնում արտաքին աշխարհից, ապա Էլեկտրաէներգիայի արտադրության հիմնական աղբյուրի` ատոմակայանի, աշխատանքի դադարեցման արդյունքում  ողջ հանրապետությունը կարող է կանգնել էներգետիկ սովի առջև:
Որպես այլընտրանքային էներգիայի աղբյուր հանրապետությունում  հիմնականում կիրառվում է ջրի (հիդրոկայաններ) էներգիան: Քամու (հողմակայաննր) և արևի էներգիայի  օգտագործումը (արևային կոլեկտորներ, արևային էլեկտրակայաններ) դեռևս լայն կիրառություն չի ստացել: 
Հաշվի առնելով սույն  նախագծով ուսումնասիրվող տարածքի բնակլիմայական պայմանները (արևափայլի տարեկան տևողությունը տատանվում է 2120 ժամից /Գորիս/ մինչև 2700 ժամի /Մեղրի/ սահմաններում), որպես այլընտրանքային էներգիայի աղբյուր նպատակահարմար  է դիտարկել արևի էներգիան` ինչպես ջերմամատակարարման, այնպես էլ էլեկտրամատակարարման բնագավառում: 
Արևային ճառագայթմամբ աշխատող  համակարգերի անվնաս ու անաղմուկ տեխնոլոգիայի հուսալիությունը, բաղադրամասերի երկարակեցությունը հաստատվել են տարիների ընթացքում և սկզբնական մեծ ներդրումները, որոնք պահանջվում են արևային համակարգերի գործարկման համար, արդարացնում են իրենց, ինչով էլ հենց հիմնավորվում է դրանց կիրառման  նպատակահարմարությունը: 
Որպես առավելություն հարկ է նշել նաև, որ արևային կոլեկտորների  կիրառման համար առանձին տարածքներ հարկավոր չէ զբաղեցնել, քանի որ դրանք կարելի է տեղադրել անմիջապես շենքերի տանիքներին: 
Հաշվի առնելով, որ  ածխաջրածնային վառելիքը տարեցտարի թանկանում է, ուստի այլընտրանքային էներգետիկայի զարգացումն ավելի ձեռնտու է: 
Արեգակնային էներգիան անսպառ և հուսալի աղբյուր է, որը տալիս է էներգետիկ անկախություն և չի աղտոտում շրջակա միջավայրը:
[image: \\192.168.0.99\Home\SYUNIQ\FOTONER\Goris hamaynq\Bardzravan\Bardezravan_Anahit\IMG_20180530_164038.jpg]

3.8. [bookmark: _Toc9946812]ԿԱՊ, ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Մարզի տարածքում բջջային հեռախոսակապը և շարժական ինտերնետ կապը ապահովվում է հանրապետություն գործող բոլոր օպերատորների կողմից, այն է՝ «Արմենթել» ՓԲԸ (Beeline ապրանքանիշ), «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ (Վիվա սելլ/ՄՏՍ ապրանքանիշ) և «ՅՈՒՔՈՄ» (Ucom ապրանքանիշ): Մարզի բնակավայրերը 98%-ով ապահովված են ինտերնետ ծածկույթով/օպտիկամանրաթելային և եթերային-շարժական/: Ինտերնետի որակը հիմնականում բավարար է: 
Մարզում լարային հեռախոսակապ ապահովում է «Արմենթել” ՓԲԸ (Beeline ապրանքանիշ) և «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ-ն (Ռոստելեկոմ ապրանքանիշ): Լարային հեռախոսակապով ապահովված են մարզի բնակավայրերի 85%-ը:
Մարզի 129 բնակավայրերում գործում է <<Հայփոստ>> ՓԲԸ մասնաճյուղերը, ապահովելով մարզի համայնքների 100% ծածկույթը:
 ՀՀ Սյունիքի մարզում եթերային հեռուստահաղորդումներն իրականացվում են <<Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց>> ՓԲԸ Սիսիանի, Գորիսի և Կապանի տարածքային բաժնի կողմից, ապահովելով մարզի բնակավայրերի 90% ծածկույթը: 
Հեռարձակվում է թվային 8 ծրագիր, ինչպես նաև մարզային <Սոսի TV> և Կապանում՝ կաբելային <<Խուստուփ TV>> տեղական ծրագրերը: Մարզի ամբողջ տարածքը ընդգրկվել է թվային հեռուստահաղորդումների ծածկույթում: Հեռարձակվում է նաև <<Հանրային ռադիոն>>, որը հասանելի է մարզի բոլոր բնակավայրերում:




 

[bookmark: _Toc9946813]
ԳԼՈՒԽ 4
[bookmark: _Toc9946814]ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԳՈՏԵՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
4.1. [bookmark: _Toc9946815]ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
4.1.1. [bookmark: _Toc9946816]Գոտևորման նախագծի կապը գլխավոր հատակագծի հետ
Գոտևորման նախագիծը բնակավայրի գլխավոր հատակագծի իրագործման հիմնական ծրագրային  քաղաքաշինական փաստաթուղթն է: Այն անմիջականորեն կապված և համաձայնեցված է բնակավայրի գլխավոր հատակագծում նախանշված գաղափարների, զարգացման ուղղությունների, կառուցապատման ինտեսիվության և բնակչության տեղաբաշխման իրականացման գործընթացի հետ:
4.1.2. [bookmark: _Toc9946817]Գոտևորման համակարգի կառուցվածքը
Գոտևորման նախագիծը հիմնվում է ՙընդունված գոտի-թույլատրելի օգտագործման ձև՚ սկզբունքի վրա: Նախագծում, ըստ առանձին գոտիների, սահմանվում են հողօգտագործման և կառուցապատման թույլատրելի օգտագործման  տեսակները, որոնց համապատասխանող քաղաքաշինական գործունեության իրականացման համար լրացուցիչ պահանջներ, քննարկումներ, համաձայնեցումներ չեն նախատեսվում: Սահմանվել են թույլատվության հետևյալ ձևերը՝
· թույլատրվում է 
· չի թույլատրվում
Պահանջները տարբերակվում են մեկից մյուս գոտի անցնելիս, բայց հաստատուն են յուրաքանչյուր գոտու ներսում:
4.1.3. [bookmark: _Toc9946818]Գոտևորման նախագծի կիրառման բնագավառը
 Գոտևորման նախագծի դրույթները, պահանջները և նորմերը պարտադիր են՝ 
•	Բնակավայրի տարածքում կատարվող վերակառուցողական, շինարարական, վերականգնողական, վերանորոգման, բարեկարգման, կանաչապատման աշխատանքների, ինչպես նաև հողերի և առանձին օբյեկտների նպատակային օգտագործմանը և շահագործմանը վերագրվող պահանջները գործնականում իրականցնելու և պահպանելու համար:
•	Գոտևորման նախագծի դրույթները, պահանջները և նորմերը կարգավորում են նաև շենքերի և շինությունների ներսում կատարվող  գործունեության այն հետևանքները, որոնք ազդում են շրջակա միջավայրի բնականոն վիճակի վրա, այն է՝ աղմուկին,  վնասակար արտանետումներին, տրանսպորտային և հետիոտն հոսքերի մեծ զանգվածներ առաջացնող գործունեության տարբեր տեսակներին վերաբերող հատուկ պահանջների սահմանումը և այլն:
•	Գոտևորման նախագծի դրույթները, պահանջները և նորմերը պարտադիր են նաև կառուցապատման և հողամասերի օգտագործման ինտենսիվության, շենքերի և շինությունների հարկայնության, դրանց արտաքին ճակատների ձևավորման, հարդարանքի, գովազդների, ցուցանակների, փոքր ճարտարապետական ձևերի  տեղադրման համար:

4.2. [bookmark: _Toc9946819]ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
4.2.1. [bookmark: _Toc9946820]Սահմաններ
Նախագծվող տարածքի սահմանները համապատասխանում են գլխավոր հատակագծում առանձնացված գոտիավորման տարածքի սահմաններին: Տարածքի  ընդհանուր մակերեսը 125 հա:
4.2.2. [bookmark: _Toc9946821]Գոտևորման շրջանների (գոտիների) սահմանները
Նախագծվող գոտևորման շրջանների  (գոտիների) սահմանները որոշվում են հետևյալ կերպ՝
· Եթե գոտևորման շրջանի սահմանը համընկնում  է հողամասի սահմանի հետ, ապա այդ հողամասի սահմանը համարվում է գոտիավորման շրջանի սահմանը,
· Եթե գոտևորման շրջանի սահմանը անցնում է փողոցով, ճեմուղով, երկաթգծի ուղիներով, գետով կամ այլ  գծային ծրագիծ ունեցող տարածքային միավորներով, ապա գոտիավորման շրջանի սահման է համարվում դրանց առանցքային գիծը,
· Եթե գոտևորման շրջանի սահմանը անցնում և կիսում է ինչ որ մի առանձին տիրույթ, ապա գոտևորման շրջանի սահմանը որոշվում է գծագրում բերված համապատասխան եզրագծով, կամ հեռավորության նշումով:
4.2.3. [bookmark: _Toc9946822]Գոտևորման նախագծի կազմը
Գոտևորման նախագծի կառուցվածքային հիմնական բաղկացուցիչներն են գոտիավորման գծագրական ու տեքստային մասերը:
Նախագիծը ներառում է
· Գործառական գոտևորումը՝ հողատարածքների առանձնացումն ըստ գործառական օգտագործման՝ սահմանելով թույլատրելի օգտագործման տեսակները, ամրագրելով ընդհանուր տարածքի մակերեսի նկատմամբ վերջիններիս սահմանային չափաբաժինները:
· Ծավալատարածական գոտևորումը՝ ամրագրելով կառուցապատման բնույթն արտահայտող ցուցանիշները (կառուցապատման խտություն, շենքերի, շինությունների բարձրություն, կառուցապատված և կանաչապատ մակերեսների հարաբերակցություն և այլն), տվյալ տարածքում թույլատրելի չափաբաժինների հաշվառմամբ:
4.2.4. [bookmark: _Toc9946823]Գոտիներում թույլատրելի օգտագործումների (կառուցապատումների) սահմանափակումների հիմնավորումները
Հողերը գոտևորված են ըստ հիմնական և օժանդակ գոտիների:
Հիմնական գոտիներ*
Հիմնական է համարվում հողերի գոտևորումը ըստ նպատակային նշանակության և ըստ քաղաքաշինական, բնապհպանական, պատմամշակութային, գյուղատնտեսական, ինժեներաերկրաբանական և այլ բնույթի սահմանափակումների:
Միևնույն տարածքային միավորին համապատասխանում է միայն մեկ հիմնական գոտի:
Գյուղի գոտևորման տարածքում ըստ նպատակային նշանակության առանձնացված են հետևյալ հիմնական գոտիները.
•	Բնակավայրերի հողեր,
•	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,
•	Էներգետիկայի, կապի,  տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր,
•	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր,
•	Հատուկ նշանակության հողեր:

Օժանդակ գոտիներ*
Օժանդակ է համարվում հողամասերի գոտիավորումը՝ ըստ գործառական նշանակության, հողատեսքերի և թույլատրված օգտագործումների, ինչպես նաև հողամասերի ծավալատարածական գոտիավորումը՝ ըստ կառուցապատման չափորոշիչների:
Ստորև տրված է հողերի օժանդակ գոտիավորումը
ա) Բնակավայրերի հողեր`
· Անհատական բնակելի կառուցապատման գոտի, ԱԿԳ 
· Բազմաբնակարան բնակելի կառուցապատման, ԲԿԳ
· Հասարակական սպասարկման և առևտրի համաքաղաքային գոտի, ՀՍԱԳ,
· ՈՒսումնական գոտի, ՈՒԳ,
· Հասարակական  օգտագործման կանաչ գոտի, ՀՕԿԳ 
բ) 	Արտադրական և պահեստային գոտի, ԱԳ  
գ) Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր`
· Հատուկ պահպանվող գոտի, ՀՊԳ 
· Ռեկրեացիոն գոտի, ՌԳ
դ) Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր`
· Ինժեներական ենթակառուցվածքների գոտի, ԻԵԳ
ե) 	Հատուկ նշանակության հողեր
· Հատուկ գոտի, ՀՆԳ
_____________________________________________________
*-Քաղաքաշինության մասին ՀՀ օրենք՝ ընդունված ՀՀ ԱԺ կողմից 05.05.98 թ., վավերացված ՀՀ նախագահի կողմից 26.05.98 թ., Գլուխ VI, հոդված 14 :
 
Ծանոթություն.  Յուրաքանչյուր գոտու վրա տարածվում են նաև լրացուցիչ սահմանափակումներ, կապված քաղաքի հատակագծային կառուցվածքում առանձնակի կարևորություն ունեցող գոտիների (համապատասխանաբար պատմաճարտարապետական հուշարձանների պահպանման և առավելագույն ընկալման հնարավորությունների բացահայտման, հասարակական կենտրոնի, քաղաքային մուտքի ազդեցության տարածման) առաջադրած պահանջների, սանիտարահիգիենիկ կամ բնապահպանական պահանջների բավարարման (բնական լանդշաֆտի արժեքավոր ձևերի վերականգնման,  էկոհամակարգերի տարբեր խախտումների փոխհատուցման գործընթացների կանոնակարգման, ինժեներական նախապատրաստման համալիր միջոցառումների  պարտադիր իրականացման ապահովման  հետ պայմանավորված կառուցապատման սահմանափակումների և այլն), տարբեր տիպի կառուցապատումների, հաղորդակցության ուղիների, դրանց կառուցվածքների և ինժեներական ենթակառուցվածքների ազդեցության, սանպահպանման կամ օտարման գոտիների ապահովման պահանջների հետ։

Գոտիներում հիմնական օգտագործման ձևերն են`
ա. բնակելի կառուցապատման գոտիներ   (ԱԿԳ) (ԲԿԳ)
· անհատական բնակելի տներով կառուցապատում  
· այգեգործական /ամառանոցային/ տներով կառուցապատում 
· մինչև 5 հարկանի բազմաբնակարան շենքերով կառուցապատում 
· 5-ից ավելի հարկայնությամբ բազմաբնակարան շենքերով կառուցապատում
բ. Հասարակական նշանակության կառուցապատման գոտիներ` (ՎԿԳ) (ՀՍԱԳ) (ՈՒԳ)
· Վարչակառավարչական, գործարար, ֆինանսական, հյուրանոցային  
· Կրթության, գիտության, 
· մշակութային, 
· Առողջապահության, սպորտի, սոցիալական ապահովման  
· Առևտրի, սննդի, կենցաղային սպասարկման  
ա.բ.խառը կառուցապատման գոտիներ (ԽԿԳ)
· Բնակելի կառուցապատում,
· Վարչակառավարչական, գործարար, ֆինանսական, հյուրանոցային  
· Կրթության, գիտության, 
· մշակութային, 
· Առողջապահության, սպորտի, սոցիալական ապահովման  
· Առևտրի, սննդի, կենցաղային սպասարկման  
· Ընդհանուր օգտագործման տարածքներ
գ. Արտադրական նշանակության կառուցապատման գոտիներ (ԱԳ)
· Արդյունաբերական արտադրության 
· Գյուղատնտեսական արտադրության  
· Պահեստարանների  
· Ընդերքօգտագործման  
դ. Ընդհանուր օգտագործման տարածքներ  (ՀՕԿԳ) (ՌԳ) (ՀՊԳ)
· Փողոցներ, հրապարակներ  (Բնակավայրերի հողեր)
· Ավտոկայանատեղեր /դրանց թվում` ստորգետնյա/  (Բնակավայրերի հողեր)
· Բնակչության հանգստի համար նախատեսված տարածքներ /զբոսայգիներ, պուրակներ, արհեստական ջրավազաններ ու դրանց առափնյա շերտեր և այլն/  (Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր)
· Պաշտամունքային  (Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր)
· Մերձբնակավայրային ռեկրեացիոն գոտի  (Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր)
/ծանոթություն.- ընդհանուր օգտագործման բակային տարածքներն ընդգրկվում են համապատասխան բնակելի կառուցապատման գոտում/ 
ե.  Ինժեներատրանսպորտային ենթակառուցվածքների գոտիներ (ԻԵԳ) 
· Երկաթգծի պաստառներ, կայարաններ  
· Օդակայաններ և թռիչքուղիներ  
· Ավտոմոբլիային ճանապարհներ /ներառյալ` թունելներ, կամուրջներ/  
· Ջրամատակարարման, ջրահեռացման և հիդրոտեխնիկական համակարգերից` օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում հողահատկացում պահանջող գոտիներ  
· Էլեկտրամատակարարման համակարգերից` օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում հողահատկացում պահանջող գոտիներ 
· Ջերմատակարարման համակարգերից` օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում հողահատկացում պահանջող գոտիներ  
· Գազամատակարարման համակարգերից` օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում հողահատկացում պահանջող գոտիներ 
· Կապի համակարգերից` օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում հողահատկացում պահանջող գոտիներ 
/ծանոթություն.- այն գծային ինժեներական ենթակառուցվածքները, որոնց համար գործող օրենսդրությամբ հողահատկացում չի պահանջվում, արտացոլվում են համապատասխան սերվիտուտների գոտիներում/:
զ. Հատուկ նշանակության գոտիներ (ՀՆԳ)
· ՈՒղղիչ հիմնարկություն
· Զինվորական մաս    
Սահմանափակումներ.- հատուկ նշանակության օբյեկտների համար սահմանված իրավական ռեժիմներ:

Բացի հիմնական գոտիներից սահմանվում են նաև հատուկ սահմանափակումներով գոտիներ` 
է. Հատուկ  իրավական ռեժիմով գոտիներ (ՍՊԳ)
/ծանոթություն.- հատուկ իրավական ռեժիմով գոտիները սահմանվում են որպես տարածքների օգտագործման սահմանափակումներ պարունակող գոտիներ և  դրանց սահմանները կարող են համընկնել կամ չհամընկնել  այլ գոտիների սահմանների հետ/:
	Դրանք հանդես են գալիս որպես գոտու հիմնական գործառույթը ծածկող գոտիներ, ուստի կարող են համադրվել հիմնական գոտուն: Որպես այդպիսիք հանդես են գալիս ստորև ներկայացված գոտիները.
· Պատմամշակութային ժառանգության օբյեկտների տարածքներ և պահպանական գոտիներ 
      Սահմանափակումներ.- հողային աշխատանքների, ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանքների և նախագծերի համաձայնեցում հուշարձանների պահպանության լիազոր մարմնի հետ, ըստ անհրաժեշտության` պահպանության պարտավորագրի առկայություն, հուշարձանների տեսանելիությունն ապահովող շենքերի և շինությունների տեղադրման և բարձրությունների սահմանափակումներ:
· Ջրապահպան գոտիներ 
       Սահմանափակումներ.- կոշտ կենցաղային և արտադրական թափոնների հեռացման պոլիգոնների, նավթամթերքների, հանքային պարատանյութերի, թունաքիմիկատների պահեստների տեղադրում, տրանսպորտային միջոցների կայանում, դրանց տեխնիակական սպասարկման կայանների և վառելիքի լցակայանների տեղադրում: 
· Ափամերձ պաշտպանական գոտիներ
     Սահմանափակումներ.- երկրորդ կետի սահմանափակումները, ինչպես նաև բնակելի նշանակության շինարարություն, անվավոր և թրթուրավոր փոխադրամիջոցներով երթևեկություն:
· Հեղեղումների, սողանքների և վտանգավոր այլ երևույթների գոտիներ
     Սահմանափակումեր.- նախագծային և շինարարական աշխատանքեր իրականացնելիս` ինժեներական պաշտպանության միջոցառումների նախատեսում:
· Արտադրական օբյեկտների սանիտարապաշտպանիչ գոտիներ
Սահմանափակումներ.- բնակելի կառուցապատում, մանկական, նախադպրոցական և հարակրթական, ինչպես նաև ուսումնական այլ հաստատություններ, առողջապահության և հանգստի օբյեկտներ, սպորտային կառույցներ, այգիներ, զբոսայգիներ, բանջարանոցներ:
· Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների գոտիներ
 Սահմանափակումներ.-համաձայն բնապահպանական օրենսդրության և համապատասխան պահպանվող տարածքի կանոնադրության:
· Հանրային կարիքների համար օրենքով սահմանված սերվիտուտների գոտիներ
      Սահմանափակումներ.- գծային ենթակառուցվածքների անվտանգության      նորմեր:
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Տնամերձ հողամասերի և գյուղատնտեսական հողերի օգտագործման հանձնարարելի ձևեր
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	Պայմանական նշաններ

	Թույլատրվում է
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	Չի թույլատրվում
	



	Անվանումը
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	առանձնատներ
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	բլոկացված տներ
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	քոթեջներ
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	մինչև 150 քառ. մետր կառուցապատման ընդհանուր մակերեսով բնակելի
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	բազմաբնակարան բնակելի շենքեր
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	Հյուրանոցային

	հյուրանոցներ, հյուրատներ, (մինչև 30 տեղ)
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	հյուրանոցներ, հյուրատներ, (առանց սահմանափ)
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	վարձ. տրվող գյուղ.տներ, քոթեջներ
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	 պանսիոնատներ, հանգստի տներ
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	առողջարանային հաստատություններ
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	Կրթական  և գիտական

	Նախադպրոցական հաստատություններմանկապարտեզներ, մանկամսուրներ 
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	միջնակարգ դպրոցներ
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	գեղարվեստական և երաժշտական դպրոցներ
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	քոլեջներ
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	Համալսարաններ, ԲՈՒՀ-եր
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	Ակադեմիայի մասնաշենքեր, գիտահետազոտական ինստիտուտնել
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	Հետազոտական և այլ լաբորատորիաներ
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Բուժական և սոցիալական հաստատություններ

	հիվանդանոցներ
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	հոսպիսներ
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	վերականգնողական կենտրոններ
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	ամբուլատորիաներ
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	պոլիկլինիկաներ
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	բուժական կաբինետներ, կենտրոններ
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	ծերանոցներ
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	մանկատներ
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	Վարչական 

	վարչական շենքեր 
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	վարչական, ֆինանսական հիմնարկությունների և սպասարկման ծառայությունների գրասենյակներ
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	փոստատներ
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	կապի բաժանմունքներ
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	հրշեջ ծառայություններ
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	ոստիկանական տեղամասեր
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	քաղաքացիական պաշտպանության ապաստարաններ
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	գրասենյակային տարածքներ
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	ֆինանսական

	բանկի բաժանմունքներ
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	այլ ֆինանսական հաստատություններ
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	Մշակութային, մարզական, այլ  հասարակական նշանակության հիմնարկություններ

	գրադարաններ
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	տուն-թանգարաններ, ցուցասրահներ
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	թանգարաններ, պատկերասրահներ, ցուցահանդեսներ
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	կինոթատրոններ և թատրոններ
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	ակումբներ, մշակութայն կենտրոններ
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	մարզադաշտեր, մարզահամալիրներ
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	մարզադահլիճներ, սպորտ-ակումբներ և սպորտդպրոցներ
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	ձիարշավարաններ
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	բաց և փակ լողավազաններ
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	հանգստի և մանկական տարբեր տիպի  այգիներ
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	ռեկրեացիոն բնույթի խաղաձևերի սրահներ
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	մինչև 200 մ2 ընդհանուր մակերեսով մարզական պարապմունքների տարածքներ
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	խաղադաշտեր, 
բացօթյա ռեկրեացիոն կառույցներ,  
  անիվավոր չմուշկների, սքեյթի և այլնի համար հարթակներ,
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	հրաձգարաններ (պնևմոտիրեր)
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	Կրոնական

	Եկեղեցիներ
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	մատուռներ
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	այլ եկեղեցական հաստատություններ
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	Հասարակական սպասարկման և առևտրի

	մինչև 20 նստատեղով հասարակական սննդի օբյեկտներ՝  ռեստորաններ, սրճարաններ , պանդոկներ և այլն
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	մինչև 50 նստատեղով հասարակական սննդի օբյեկտներ՝
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	ռեստորաններ, սրճարաններ , պանդոկներ և այլն
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	ռեստորաններ, սրճարաններ (առանց տեղերի սահմանափ.)
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	բացօթյա սրճարաններ
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	արագ սննդի կետեր
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	կենցաղ-սպասարկման առաջնային ծառայություններ՝  վարսավիրանոցներ, քիմմաքրման կետեր, լվացքատներ,  Կոշիկի, հագուստի և կենցաղային տեխնիկայի վերանորոգման արհեստանոցներ
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	առևտրի կենտրոներ
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	մանրածախ առևտրի կետեր, խանութներ, կրպակներ, դեղատներ
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	մթերային և արտադրական ապրանքների շուկաներ,
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	տոնավաճառներ
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	մինչև 150 մ2  ընդհանուր մակերեսով մանրածախ առևտրի խանութներ և դեղատներ, բացառությամբ շինարարական, թունավոր և պայթուցիկ նյութերի խանութների,
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	հասարական բաղնիքներ, սաունաներ,
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	հասարական զուգարաններ
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	աղբարկղների տեղադրման հարթակներ
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	Վառելիքի վաճառակետեր, մասնագիտացված առևտրի օբյեկտներ՝ ավտոպահեստամասեր, շինանյութ, գործիքներ և այլն 

	բենզալցակայաններ
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	գազալիցքավորման կետեր
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	ավտոտեխսպասարկման կետեր, արհեստանոցներ
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	շինարարական
 նյութերի, գործիքների և ավտոպահեստա-մասերի, քիմիական նյութերի, գյուղատնտեսական և այգեգործական գործիքների,սերմերի, տնկիների խանութներ
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	Արտադրական

	ծանր արդյունաբերության, հանքաարդյունաբերության համալիրներ, գործարաններ
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	փայտի, մետաղի, քարի մշակման արտադրամասեր
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	փայտի, մետաղի, քարի մշակման անհատական արհեստանոցներ
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	թեթև արդյունաբերության գործարաններ, արտադրական ձեռնարկություններ,  արհեստագործական արտադրամասեր
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	սննդամթերքի արտադրություն
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	անհատական արհեստանոցներ և փոքրածավալ արտադրական ձեռնարկություններ, որոնց գործունեությունը կապված չէ աղմուկի, փոշու, վնասարար արտանետումների հետ (մինչև 200 քառ.մ ընդհանուր մակերեսով):
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	ընդերքօգտագործման տարածքներ
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	Գյուղատնտեսական արտադրության

	ձկնաբուծական ֆերմաներ
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	անասնապահական ֆերմաներ և համալիրներ, անասնագոմեր
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	թռչնաբուծական գործարաններ
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	գյուղմթերքի վերամշակման գործարաններ՝ կաթնամթերքի, պահածոների և այլ նմանատիպ  արտադրություն,
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	Ջերմոցներ, չորանոցներ, ծխարաններ
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	մինչև 300 քառ. մետր կառուցապատման ընդհանուր մակերեսով գյուղատնտեսական արտադրական նշանակության շենքեր ու շինություններ
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	Սառնարաններ, պահեստարաններ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	սպանդանոցներ
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	Տրանսպորտային

	պետական ավտոմայրուղիներ և 
ճանապարհը սպասարկող օբյեկտներ,
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	Ավտոկայաններ, ավտոկայանատեղեր 
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	կամուրջներ,
թունելներ
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	Երկաթգիծ, երկաթգծի կայարաններ և այլ փոխկապակցված ենթակառուցվածք
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	քաղաքացիական ավիացիայի օբյեկտներ՝ օդանավակայաններ, անգարներ և այլ փոխկապակցված ենթակառուցվածք,
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	Օժանդակ շինություններ

	Տնտեսական շինություններ, խորդանոցներ 
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	կենցաղային, տնտեսական նշանակության շենքեր և շինություններ՝ մինչև 30 քառ. մետր կառուցապատման ընդհանուր մակերեսով
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	շվաքարաններ, ծածկեր
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ներկառուցված կամ առանձին կանգնած ավտոտնակներ, բաց ավտոկանգառներ (յուրաքանչյուր հողամասին` ոչ ավելին քան 2 մեքենայի, 
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	Ավտոտնակներ, վերգետնյա և ստորգետնյա ավտոկայանատեղեր
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	անհատական օգտագործման՝ ամառային խոհանոցներ,  զուգարաններ,  բաղնիքներ և սաունաներ,  տնտեսական շինություններ,  արվեստանոցներ և արհեստանոցներ
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	Ինժեներական և կոմունալ ենթակառուցվածք

	Էլեկտրակայաններ՝ ատոմային, ջերմային, 
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	հիդրոէլեկտրակայաններ, փոքր ՀԷԿ-եր
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	տրանսֆորմատորային ենթակայաններ
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	Էլեկտրականության բարձրավոլտ օդային գծեր
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	Էլեկտրականության բարձրավոլտ մալուխային գծեր
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	ավտոմատ գազաբաշխիչ  կայան (ԱԳԲԿ)
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	գազակարգավորիչ պահարանային կետեր (ԳԿԿ)
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	բարձր ճնշման գազատար խողովակաշար
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	գազի ստորգետնյա պահեստարաններ
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	հեռախոսային կապի բախշիչ կետեր (պահարանային)
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	հեռահաղորդակցության ցանցերի աշտարակներ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	կապի ավտոմատ հեռախոսային կայաններ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	օրվա կարգավորիչ ջրամբարներ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ջրամատակարարման բաշխիչ հորեր, հանգույցներ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	կոյուղու ցանցային հորեր
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Կոյուղու մաքրման կայաններ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կոյուղու) ստորգետնյա խողովակաշարեր
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	փոքր հզորության լոկալ կաթսայատներ  մինչև 5ՀԿ(ժամ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ջերմամատակարարման համակարգեր, կաթսայատներ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	

	աղբավայրեր
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	

	աղբի վերամշակման գործարաններ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	

	աղբի տեսակավորման հարթակներ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	

	գերեզմանոցներ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	

	դիակիզարաններ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ճարտարապետական փոքր ձևեր

	տաղավարներ, կրպակներ, զրուցարաններ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	

	նստարաններ, 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	

	Հուշարձաններ, կոթողներ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	

	քանդակներ, ցայտաղբյուրներ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Թ
	
	
	
	
	


4.4. [bookmark: _Toc9946824]ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ
	հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Գործառնական գոտու անվանումը

	ԳՀ
	ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԵՐ

	ԳՕԳ
	Գյուղատնտեսական գոտի

	ԳՕԳ-1
	Վարելահողեր

	ԳՕԳ-3
	Խոտհարքներ

	ԳՕԳ-4
	Արոտավայրեր

	ԳՕԳ-0
	Այլ հողատեսքեր

	 
	 

	ԲՆՀ
	ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀՈՂԵՐ

	ԲՆԿԳ
	Բնակելի կառուցապատման գոտի 

	ԲՆԿԳ-1/1
	Ցածրահարկ բնակելի կառուցապատման գոտի (տնամերձերով) (*)

	ՀԿԳ
	Հասարակական կառուցապատման գոտի

	ՀԿԳ-1
	Համայնքային նշանակության հասարակական կառուցապատման գոտի 

	ՀԿԳ-1/1
	Վարչական օբյեկտների գոտի

	ՀԿԳ-1/2
	Մշակութային և ժամանցային օբյեկտների գոտի

	ՀԿԳ-1/3
	Կրթական գոտի

	ՀԿԳ-1/4
	Բուժական հաստատությունների գոտի

	ՀԿԳ-1/5
	Սպորտային օբյեկտների գոտի

	ՀԿԳ-2
	Բնակչության սոցիալական սպասարկման և առևտրի գոտի

	ԸՕԳ
	Ընդհանուր օգտագործման գոտի

	ԸՕԳ-1
	Փողոցներ, հրապարակներ, հանրային նշանակության այլ բաց տարածքներ

	ԲՆՌԳ
	Այլ հողեր

	ԲՆՌԳ
	Բնակավայրի ռեզերվային և անօգտագործելի հողեր

	(*)
	Ցածրահարկ՝ մինչև 4 հարկ

	
	Միջին հարկայնության՝ 4-ից 9-ը հարկայնությամբ

	
	Բարձրահարկ՝ 9-ից բարձր հարկայնությամբ

	 
	 

	ԱՀ
	ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԸՆԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀՈՂԵՐ

	ԱԳ-1
	Արդյունաբերական օբյեկտների գոտի

	ԱԳ-2
	Գյուղատնտեսական արտադրության օբյեկտների գոտի

	 
	 

	ԵՆԹՀ
	ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ, ԿԱՊԻ, ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀՈՂԵՐ

	ԵՆԹԳ -1
	Էներգետիկայի օբյեկտների գոտի

	ԷՆՐԳ -1/1
	Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման օբյեկտների գոտի

	ԷՆՐԳ -1/2
	Գազամատակարարման օբյեկտների գոտի

	ԵՆԹԳ -2
	Կապի օբյեկտների գոտի

	ԵՆԹԳ -3
	Տրանսպորտի օբյեկտների գոտի

	ԵՆԹԳ-4
	Կոմունալ տնտեսության օբյեկտների գոտի

	ԵՆԹԳ -4/1
	Ջրամատակարարման, ջրահեռացման ենթակառուցվածքների օբյեկտներ

	ԵՆԹԳ -4/2
	Աղբավայրերի գոտի

	ԵՆԹԳ -4/3
	Համայնքային և մասնավոր գերեզմանատների գոտի

	ՀՊՏՀ
	ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀՈՂԵՐ

	ՀՊՏ-4/պմհ
	Պատմամշակութային հուշարձանների գոտի

	ՀՊՏ-5/պմգ
	Պետական գերեզմանատների գոտի

	ԱՆՏՀ
	ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ

	ԱՆՏԳ-1
	Անտառների գոտի

	ՋՀ
	ՋՐԱՅԻՆ

	ՋԳ-1
	Ջրանցքներ

	ՋԳ-2
	Գետեր, գետակներ

	ՋԳ-4
	Հիդրոտեխնիկական կառույցներ

	ՋԳ-5
	Ջրամբարներ

	ՊՀՍՏՀ
	ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ

	ՊՀՍՏԳ
	Պահուստային գոտի




	4.5. ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

	ԱԿՆԵՐ 
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԳՕԳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԳՕԳ-1
	21,06
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	 

	ԳՕԳ-3
	178
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	 

	ԳՕԳ-4
	2495,52
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	 

	ԳՕԳ-0
	1037,65
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԲՆՀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԲՆԿԳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԲՆԿԳ-1/1
	42,043
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	
	
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)
	
	

	ՀԿԳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ՀԿԳ-1
	3,7521
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ՀԿԳ-1/1
	 
	80%
	80%+20%
	10% /կառուցապատման կամ սպասարկման մակերեսների հաշվին
	 
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/2
	
	80%
	80%+20%
	10%
	 
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/3
	0,9846
	80%
	80%+20%
	10%
	 
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/4
	0,9063
	80%
	80%+20%
	10%
	 
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/5
	 
	80%
	80%+20%
	10%
	 
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-2
	0,03
	100%
	30%
	-
	-
	 
	80/20

	ԽԿԳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԽԿԳ-1
	 
	35%
	35%+25%
	40%
	 
	 
	80/20

	ԸՕԳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԸՕԳ-1
	7,9
	-
	-
	Չի սահմանվում
	 
	 
	 

	ԲՆՌԳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԲՆՌԳ
	15,834
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ԱՀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԱԳ-1
	3,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԱԳ-2
	2,93
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	ԵՆԹՀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԵՆԹԳ -1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԷՆՐԳ -1/1
	1,46
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	 
	 

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/2
	 
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	 
	 

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -2
	 
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	 
	 

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -3
	0,29
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	 
	 

	ԵՆԹԳ-4
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԵՆԹԳ -4/1
	 
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	 
	 

	ԵՆԹԳ -4/2
	 
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	 
	80/20

	ԵՆԹԳ -4/3
	 
	70%
	70%+20%
	10%
	 
	 
	80/20

	ՀՊՏՀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ՀՊՏ-4/պմհ
	0,0462
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՊՏ-5/պմգ
	1,9438
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ԱՆՏՀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԱՆՏԳ-1
	129,62
	-
	-
	փաստացի
	 
	 
	 

	ՋՀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ՋԳ-1
	1,58
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	 
	 
	 

	ՋԳ-2
	5,42
	-
	-
	փաստացի
	 
	 
	 

	ՋԳ-4
	0,08
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	 
	 
	 

	ՊՀՍՏՀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ՊՀՍՏԳ
	 
	-
	-
	-
	 
	 
	 





	ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ 
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ
	
	

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ-1
	274,14
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-2
	14,99
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-3
	275,26
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-4
	82,57
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-0
	341,8682
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԲՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ-1/1
	11,41
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)

	ԲՆԿԳ-3
	
	40%
	40%+10%
	50%
	4-5  վերգետնյա հարկ, 
	0.8/1.2
	75/25

	
	
	(վերակառուցման պայմաններում մինչև 60%)
	(վերակառուցման պայմաններում
	(վերակառուցման պայմաններում
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)
	(վերակառուցման պայմաններում

	
	
	
	60%+10%)
	30%)
	
	1.6)
	

	ՀԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1/1
	5,8017
	80%
	80%+20%
	10% /կառուցապատման կամ սպասարկման մակերեսների հաշվին
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/2
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/3
	0,2037
	80%
	80%+20%
	10%
	
	02.апр
	80/20

	ԽԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԽԿԳ-1
	
	35%
	35%+25%
	40%
	
	
	80/20

	ԸՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԸՕԳ-1
	2,82
	-
	-
	Չի սահմանվում
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	0,55
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ԱՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-2
	2,62
	
	
	-
	
	
	

	ԱԳ-3
	0,03
	60%-ից 80%
	60%-ից 80% +20%
	20% -0%
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	ԵՆԹՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -1
	
	
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/1
	0,23
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -2
	0,0033
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -3
	2,43
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	ԵՆԹԳ-4
	0,0601
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -4/3
	0,0461
	70%
	70%+20%
	10%
	
	
	80/20

	ՀՊՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՊՏ-3/հնգ
	1,1718
	40%
	40%+10%
	50%
	մինչև 4 հարկ
	
	80/20

	ՀՊՏ-4/պմհ
	8,03
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՊՏ-5/պմգ
	0,5
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ԱՆՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱՆՏԳ-1
	1765,05
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՋԳ-2
	4,93
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋԳ-3
	0,58
	-
	-
	փաստացի
	
	
	


 

	ԽՆՁՈՐԵՍԿ
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ
	

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ-1
	1581,42
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-2
	
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-3
	273,12
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-4
	2855,76
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-0
	1453,21
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ-1/1
	149,87
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)

	ՀԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1
	12,6963
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1/1
	0,136
	80%
	80%+20%
	10% /կառուցապատման կամ սպասարկման մակերեսների հաշվին
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/2
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/3
	2,7478
	80%
	80%+20%
	10%
	
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/4
	0,3735
	80%
	80%+20%
	10%
	
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/5
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-2
	0,0364
	100%
	30%
	-
	-
	
	80/20

	ՀԿԳ-3
	
	100%
	30%
	-
	-
	
	80/20

	ԸՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԸՕԳ-1
	29,69
	-
	-
	Չի սահմանվում
	
	
	

	ԸՕԳ-2
	0,61
	7%
	7%+23%
	70%
	1 հարկ
	0.07
	-

	ԲՆՌԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	8,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ԱՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-1
	1,24
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-2
	8,089
	
	
	-
	
	
	

	ԵՆԹՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -1
	
	
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/1
	0,55
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/2
	
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -2
	4,091
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -3
	7,75
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	ԵՆԹԳ-4
	0,1605
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -4/3
	2,0195
	70%
	70%+20%
	10%
	
	
	80/20

	ՀՊՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՊՏ-4/պմհ
	110,2423
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՊՏ-5/պմգ
	7,5477
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՆԳ
	2,09
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	համաձայն առաջադրանքի

	ԱՆՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱՆՏԳ-1
	473,72
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՋԳ-4
	5,59
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	

	ՊՀՍՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՊՀՍՏԳ
	
	-
	-
	-
	
	
	




	ՆԵՐՔԻՆ ԽՆՁՈՐԵՍԿ
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ
	
	

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ-1
	473,92
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-2
	3,52
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-3
	2,92
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-4
	87,42
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-0
	11,81
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ-1/1
	24,45
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)

	ՀԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1
	0,1506
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1/1
	
	80%
	80%+20%
	10% /կառուցապատման կամ սպասարկման մակերեսների հաշվին
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/2
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/3
	0,6494
	80%
	80%+20%
	10%
	
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/4
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/5
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-2
	
	100%
	30%
	-
	-
	
	80/20

	ԸՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԸՕԳ-1
	7
	-
	-
	Չի սահմանվում
	
	
	

	ԸՕԳ-2
	0,9
	7%
	7%+23%
	70%
	1 հարկ
	0.07
	-

	ԲՆՌԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	4,62
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ԱՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-2
	4,15
	
	
	-
	
	
	

	ԵՆԹՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -1
	
	
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/1
	
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/2
	
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -2
	
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -3
	0,82
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	ԵՆԹԳ-4
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -4/3
	1,0563
	70%
	70%+20%
	10%
	
	
	80/20

	ՀՊՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՊՏ-4/պմհ
	
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՊՏ-5/պմգ
	
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՋՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՋԳ-2
	0,09
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋԳ-4
	0,02
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	

	ՊՀՍՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՊՀՍՏԳ
	
	-
	-
	-
	
	
	



	ՇՈՒՌՆՈՒԽ-ԱՂԲՈՒԼԱՂ-ՁՈՐԱԿ-ՎԱՆԱՆԴ
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ-1
	174,2
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-2
	
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-3
	46,42
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-4
	473,07
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-0
	21,54
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ-1/1
	13,97
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)

	ԲՆԿԳ-3
	
	40%
	40%+10%
	50%
	4-5  վերգետնյա հարկ, 
	0.8/1.2
	75/25

	
	
	(վերակառուցման պայմաններում մինչև 60%)
	(վերակառուցման պայմաններում
	(վերակառուցման պայմաններում
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)
	(վերակառուցման պայմաններում

	
	
	
	60%+10%)
	30%)
	
	1.6)
	

	ՀԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1/1
	0,0381
	80%
	80%+20%
	10% /կառուցապատման կամ սպասարկման մակերեսների հաշվին
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/2
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/3
	0,5319
	80%
	80%+20%
	10%
	
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/4
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/5
	0,202
	80%
	80%+20%
	10%
	
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-2
	
	100%
	30%
	-
	-
	
	80/20

	ԸՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԸՕԳ-1
	2,89
	-
	-
	Չի սահմանվում
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	5,62
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ԱՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-2
	0,12
	
	
	-
	
	
	

	ԵՆԹՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -1
	
	
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/1
	
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/2
	
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -2
	0,02
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -3
	3,02
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	ԵՆԹԳ-4
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -4/3
	
	70%
	70%+20%
	10%
	
	
	80/20

	ՀՊՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՊՏ-4/պմհ
	32,8978
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՊՏ-5/պմգ
	0,6522
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ԱՆՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱՆՏԳ-1
	1562,96
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՋԳ-2
	1,36
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՊՀՍՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՊՀՍՏԳ
	
	-
	-
	-
	
	
	



	ՈՐՈՏԱՆ
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ-2
	0,1037
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-0
	75,0314
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ-1/1
	42,4247
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)

	ԲՆԿԳ-3
	0,2553
	40%
	40%+10%
	50%
	4-5  վերգետնյա հարկ, 
	0.8/1.2
	75/25

	
	
	(վերակառուցման պայմաններում մինչև 60%)
	(վերակառուցման պայմաններում
	(վերակառուցման պայմաններում
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)
	(վերակառուցման պայմաններում

	
	
	
	60%+10%)
	30%)
	
	1.6)
	

	ՀԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1
	0,211
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1/1
	
	80%
	80%+20%
	10% /կառուցապատման կամ սպասարկման մակերեսների հաշվին
	2,4/
	80/20

	ՀԿԳ-1/2
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4/
	80/20

	ՀԿԳ-1/3
	0,2861
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4/
	80/20

	ՀԿԳ-2
	0,2728
	100%
	30%
	-
	-
	
	80/20

	ԽԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԽԿԳ-1
	0,23
	35%
	35%+25%
	40%
	
	
	80/20

	ԸՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԸՕԳ-1
	0,93
	-
	-
	Չի սահմանվում
	
	
	

	ԸՕԳ-2
	
	7%
	7%+23%
	70%
	1 հարկ
	0.07
	-

	ԲՆՌԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	1,08
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ԱՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-1
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-2
	0,22
	
	
	-
	
	
	

	ԵՆԹՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/1
	0,13
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -2
	0,01
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -3
	2,56
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	ԵՆԹԳ-4
	0,08
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -4/3
	0,0613
	70%
	70%+20%
	10%
	
	
	80/20

	ՀՊՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՊՏ-3/հնգ
	15,62
	40%
	40%+10%
	50%
	մինչև 4 հարկ
	
	80/20

	ՀՊՏ-4/պմհ
	
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՊՏ-5/պմգ
	0,04
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՆԳ
	
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	համաձայն առաջադրանքի

	ԱՆՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱՆՏԳ-1
	180,6
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՋԳ-2
	3,84
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋԳ-4
	0,07
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	

	ՋԳ-5
	2,7
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	



	ՎԵՐԻՇԵՆ
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ-1
	109,89
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-2
	
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-3
	493,54
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-4
	2667,98
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-0
	1101,39
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ-1/1
	84,93
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)

	ՀԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1
	1,417
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1/1
	
	80%
	80%+20%
	10% /կառուցապատման կամ սպասարկման մակերեսների հաշվին
	2,4/
	80/20

	ՀԿԳ-1/2
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4/
	80/20

	ՀԿԳ-1/3
	2,6033
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4/
	80/20

	ՀԿԳ-1/4
	0,1097
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4/
	80/20

	ՀԿԳ-1/5
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4/
	80/20

	ՀԿԳ-2
	
	100%
	30%
	-
	-
	
	80/20

	ԸՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԸՕԳ-1
	18,39
	-
	-
	Չի սահմանվում
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	20,22
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ԱՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-1
	0,34
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-2
	7,2
	
	
	-
	
	
	

	ԱԳ-3
	0,04
	60%-ից 80%
	60%-ից 80% +20%
	20% -0%
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	ԵՆԹՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -1
	
	
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/1
	0,06
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/2
	0,06
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -2
	
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -3
	4,34
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	ԵՆԹԳ-4
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -4/3
	
	70%
	70%+20%
	10%
	
	
	80/20

	ՀՊՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՊՏ-1/բնպ
	174,01
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՀՊՏ-4/պմհ
	49,0265
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՊՏ-5/պմգ
	4,0135
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՋՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՋԳ-1
	5,77
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	

	ՋԳ-2
	2,41
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋԳ-3
	
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋԳ-4
	0,02
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	

	ՋԳ-5
	23,31
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	

	ՊՀՍՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՊՀՍՏԳ
	
	-
	-
	-
	
	
	



	ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ-1
	695,77
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-2
	140,67
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-3
	80,39
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-4
	280,01
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-0
	534,43
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ-1/1
	47,1347
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)

	ԲՆԿԳ-3
	3,5241
	40%
	40%+10%
	50%
	4-5  վերգետնյա հարկ, 
	0.8/1.2
	75/25

	
	
	(վերակառուցման պայմաններում մինչև 60%)
	(վերակառուցման պայմաններում
	(վերակառուցման պայմաններում
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)
	(վերակառուցման պայմաններում

	
	
	
	60%+10%)
	30%)
	
	1.6)
	

	ՀԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1
	0,5777
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1/1
	0,04424
	80%
	80%+20%
	10% /կառուցապատման կամ սպասարկման մակերեսների հաշվին
	2,4/
	80/20

	ՀԿԳ-1/2
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4/
	80/20

	ՀԿԳ-1/3
	0,9406
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4/
	80/20

	ՀԿԳ-2
	2,4815
	100%
	30%
	-
	-
	
	80/20

	ԽԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԽԿԳ-1
	0,02
	35%
	35%+25%
	40%
	
	
	80/20

	ԸՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԸՕԳ-1
	10,27
	-
	-
	Չի սահմանվում
	
	

	ԲՆՌԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	25,9415
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ԱՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-2
	6,2072
	
	
	-
	
	
	

	ԱԳ-4
	3,66
	60%-ից 80%
	60%-ից 80% +20%
	20% -0%
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	ԵՆԹՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -1
	
	
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/1
	0,6
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -2
	0,02
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -3
	40,22
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	ԵՆԹԳ -4/3
	
	70%
	70%+20%
	10%
	
	
	80/20

	ՀՊՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՊՏ-3/հնգ
	
	40%
	40%+10%
	50%
	մինչև 4 հարկ
	
	80/20

	ՀՊՏ-4/պմհ
	36,07
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՊՏ-5/պմգ
	
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՆԳ
	9,44
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	համաձայն առաջադրանքի

	ԱՆՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱՆՏԳ-1
	38,28
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՋԳ-1
	1,51
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	

	ՋԳ-2
	10,53
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋԳ-4
	0,18
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	





4.6. [bookmark: _Toc9946825]ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
Սահմանված են տեղական պայմաններից բխող կանոններ, որոնք պարտադիր են նախագծվող ողջ տարածքում կիրառելու և բոլոր գոտիների համար:  Դրանք հիմնականում կարգավորում են կառուցապատման և շահագործման ընթացքում առաջացող միջավայրի համալիր կանոնակարգման խնդիրները, այն է.
Ընդունված սկզբունքներին չհամապատասխանող կառույցների աստիճանական վերափոխման մեխանիզմները,
Բնապահպանական միջոցառումների իրականացումը,
Գոտիավորման նախագծով ներկայացված պահանջների իրականացումը:

1. Շինարարական  և վերանորոգման աշխատանքներ
•	Բոլոր շինարարական, վերակառուցման, վերականգնման  և վերանորոգման աշխատանքները պետք է կատարվեն միայն գործող ընթացակարգերով հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծերով:

2.	Շենքերի Ճակատների արտաքին հարդարանք
•	Շենքերի Ճակատների (փողոցային և բակային) արտաքին հարդարանքի հետ կապված բոլոր շինարարական  և վերանորոգման աշխատանքները պետք է կատարվեն միայն գործող ընթացակարգերով հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծերով:

3. Շինանյութ
•	Պատմաճարտարապետական արժեք ներկայացնող շենքերի/շինությունների բնական քարերից կառուցված  ճակատային պատերը ներկել կամ երեսապատել արգելվում է:
•	Այլ շենքերի համար, նախընտրելի է  օգտագործել սև, վարդագույն, մոխրագույն, օխրա (դեղին, կարմիր), սպիտակ երանգների շինանյութեր, որոնք կներդաշնակեն քաղաքի հիմնական կառուցապատմանը:

4. Նկուղներ և կիսանկուղներ
•	Բնակելի շենքերի նկուղային և կիսանկուղային հարկերը փողոցի կողմից մեկուսացված մուտքեր չպետք է ունենան:
•	Բոլոր շենքերի կիսանկուղների պատուհանների գոգերը մայթից պետք է առնվազն 30 սմ բարձր լինեն:

5. Շենքերի շքամուտքեր
•	Շենքերի շքամուտքերի աստիճանները փողոցի կարմիր գծից  դուրս չպետք է դրվեն:

6. Տանիքներ
•	Լանջավոր տանիքների կիրառման դեպքում դրանց առավելագույն թեքությունը (i)   պետք է ընդունել - 0.5:
•	Լանջավոր տանիքների գագաթի բարձրությունը պետք է սահմանափակվի կառույցի խորության կեսի չափով:

7. Գովազդ
•	Հուշարձաններ չհանդիսացող շենքերին կցված գովազդային վահանակների մակերեսը չպետք է  գերազանցի  շենքի ճակատային պատի 10 տոկոսը:
•	Փողոցներում տեղադրվող առանձին կանգնած գովազդային վահանակները պետք է տեղադրվեն մոտակա կարգավորվող խաչմերուկից առնվազն 50 մ հեռավորության վրա:

  8. Ցուցանակներ	 և անվանատախտակներ
•	Փողոցների անվանատախտակները պետք  է տեղադրվեն ստանդարտ չափերով՝  միասնական հատուկ նախագծի համաձայն:
•	Շենքերի համարների չափերը պետք է ընդունվեն՝
ա)  լուսավորությամբ, կլոր՝ տրամագիծը-30սմ
բ)  առանց լուսավորության՝ քառակուսի -15 x 15սմ:
Հիմնարկությունների անվանատախտակները և բնակիչների անվանատախտակները կցվում են միայն շքամուտքների դռներին:

9. Փողոցային ցանց
•	Խաչմերուկներում պահպանել տեսանելիության եռանկյունները՝ համաձայն ՀՀՇՆ 30-01-2014 նորմերի պահանջների,
•	Ավտոտնակների համար հատակացվող հողամասի նվազագույն մակերեսը 20 ք.մ., բաց ավտոկանգառատեղերի համար՝ 25 ք.մ.:
•	Կանգառատեղերի համար խորացումները մայթի հաշվին իրականացնել միայն սիզամարգերի և առանձին ծառախմբերի հաշվին՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հատուկ թույլտվությամբ, այլ հնարավորությունների բացակայության դեպքում մայթի մեջ գրպանաձև խորացմամբ ավտոկայանատեղերի կազմակերպման դեպքում ապահովել՝
Փողոցային լուսավորություն
•	«Փողոցների լուսավորության չափորոշիչները՝ համաձայն ՀՀ գործող շինարարական նորմերիե:
Տրանսպորտի միջոցների կանգառներ
•	Տրանսպորտի միջոցների կանգառները պետք է տեղավորվեն, որպես կանոն, միասնական նախագծով  թեթև կոնստրուկցիաներից կառուցված, թափանցիկ պատերով կամ սյուներով շինությունների մեջ:  Առավելագույն չափերը՝
-	երկարությունը ՝ 3.6 մ
-	լայնությունը ՝ 2.0 մ

10. Աղբահեռացման կոնտեյներներ
Աղբարկղները տեղադրելիս պետք է հաշվի առնվեն հետևյալ պահանջները.
•	Համաքաղաքային նշանակության փողոցների, ինչպես նաև հասարակական առավելագույն ձգողության և կուտակման վայրերին հարակից տարածքներում տեղադրել ոչ ավելի, քան 100 մ հեռավորության վրա, հատուկ փակվող տիպի, բանուկ մասերին չխանգարող տարածքներում,
•	Շրջանային  նշանակության փողոցների վրա՝ 100 –200 մետրը մեկ,
•	Տեղական նշանակության փողոցների վրա հիմնական խաչմերուկների վրա, դրանց հեռավորությունը 200 մետրից պակաս լինելու դեպքում՝ 200 մետրը մեկ:
11.Հեռավորությունը շենքերի միջև 
Բնակելի և հասարակական, ինչպես նաև արտադրական շենքերի միջև եղած հեռավորությունը պետք է ընդունել հիմնվելով արևի ճառագայթման քանակի (ինսոլյացիայի) և լուսավորվածության հաշվարկների վրա, ինչպես նաև հակահրդեհային պահանջներին համապատասխան:
2-3 հարկանի բնակելի շենքերի երկար կողմերի միջև հեռավորությունը (կենցաղային խզումներ) պետք է ընդունել 15 մ-ից ոչ պակաս, իսկ 4 հարկանի շենքերի միջև՝ 20 մ-ից ոչ պակաս: Այս շենքերի երկար կողմերի և բնակելի սենյակներից պատուհաններ ունեցող կողաճակատների միջև՝ 15 մ-ից ոչ պակաս: Նշված հեռավորությունները կարող են կրճատվել ինսոլյացիայի և լուսավորության նորմերը պահպանելու դեպքում, եթե ապահովված է պատուհանից պատուհան բնակելի սենյակների անտեսանելիությունը:

12. Շենքերի տեղադրությունները
Շենքերը տեղադրել քամիների գերակշիռ ուղղությունների հաշվառումով՝ կողաճակատներով դեպի վերջիններս:

13. Աղմուկի թույլատրելի մակարդակ
Բոլոր գոտիներում որտեղ թույլատրված է բնակելի կառուցապատում աղմուկի թույլատրելի մակարդակը չպետք է գերազանցի  55 դԲԱ  (ցերեկը) և 45 դԲԱ (գիշերը): 
Աղմուկից և արտանետումներից բնակելի կառուցապատման պահպանման համար նախատեսել վերոնշյալ բացասական պարամետրերի գերազանցմամբ փողոցների ծառապատում:
14.Սանիտարական պահպանման գոտիների չափորոշում
Ճանապարհների, փողոցների, տրանասպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների (օդանավակայաններ, բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծեր, բարձր և միջին ճնշման գազատար և այլն) արդյունաբերական և կոմունալ օբյեկտների սանպահպանման գոտիները՝ համաձայն գործող նորմերի և ստանդարտների:

15.Գոտիավորմանը չհամապատասխանող կառուցապատման կարգավորում
Գոտիավորմանը չհամապատասխանող  բոլոր տեսակի օրինական համարվող օգտագործման ձևերը, որոնք գոյությունը պահպանել են մինչև սույն  նախագծի հաստատման տարեթիվը,  այսուհետև պետք է կարգավորվեն միայն սույն կանոնների պահանջներին համապատասխան:
Գոտիավորմանը չհամապատասխանող բոլոր տեսակի օրինական համարվող շենքերի և կառույցների ընդարձակում չի թույլատրվում:
Գոտիավորմանը չհամապատասխանող 6 ամսից ավելի լքված և չօգտագործվող օրինական համարվող կառույցների հետագա օգտագործման ձևը պետք է որոշվի համաձայն այն հիմնական գոտու թույլատրելի օգտագործումների կանոնների, որտեղ այն գտնվում է:
Գոտիավորմանը չհամապատասխանող օրինական համարվող կառուցապատման ձևերը կարող են վերանորոգվել, եթե բոլոր կառուցվածքային փոփոխումները կատարվում են միայն գործող  քաղաքաշինական օրենսդրությանը համաձայն:
Եթե գոտիավորմանը չհամապատասխանող օրինական համարվող կառույցի վերանորոգման արժեքը գերազանցում է նրա տեղափոխման արժեքի 50%-ը, ապա այդ կառույցը պետք է արգելվի:
16. Կառուցապատման թույլտվություններ
Օգտագործման ձևերի համար թույլտվություների կառուցվածքը հիմնվում է ՙընդունված գոտի-թույլատրելի հողօգտագործման ձև՚ սկզբունքի վրա: 
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Ծրագիրն ուղղված է տարածաշրջանային ՓՄՁ-ների մրցունակության խթանմանը և ՀՀ Սյունիքի մարզում աշխատատեղերի ստեղծմանը՝ կենտրոնանալով սննդի վերամշակման և զբոսաշրջության ոլորտների վրա: Այն նպաստում է ձեռնարկատիրության զարգացմանը՝ բարենպաստ պայմաններ ստեղծելով ստարտափների համար և հզորացնելով տեղական ՓՄՁ-ների կարողությունները, ինչպես նաև զարգացնելով աշխատանք որոնող անձանց համապատասխան հմտությունները և հզորացնելով տեղական կարողությունները տնտեսական զարգացմանն ուղղված նախաձեռնությունների հետագա խթանման նպատակով:
Նպատակները
Ծրագրի հատուկ նպատակներն են՝
•	Աշխատանքի հնարավորություններ ստեղծել ՀՀ Սյունիքի մարզում. զարգացնել համապատասխան հմտություններ և նպաստել կայուն զբաղվածությանը՝ հիմնվելով առկա հմտությունների և տեղական ՓՄՁ-ների կողմից իրապես պահանջվող որակավորումների միջև անհամապատասխանության գնահատման վրա՝ հատուկ ուշադրություն հատկացնելով երիտասարդներին և կենտրոնանալով սննդի վերամշակման ու զբոսաշրջության ոլորտների վրա:
•	Ստեղծել տնտեսական հնարավորություններ և ապահովել տնտեսության դիվերսիֆիկացում ՀՀ Սյունիքի մարզում՝ առաջադեմ երիտասարդների համար ստեղծելով գործարար հնարավորություններ, զարգացնելով ստարտափների և աճող ՓՄՁ-ների ժամանակակից գործարար հմտությունները, դյուրացնելով ֆինանսական միջոցների և շուկաների հասանելիությունը, տեղական մակարդակում ապահովելով արդյունավետ պետական-մասնավոր երկխոսություն և ստեղծելով գործարարությանը նպաստող մոդելային ենթակառուցվածք՝ որպես մարկետինգային հարթակ տեղական ապրանքների և ծառայությունների համար:
Շահառուները
Սննդի վերամշակման և զբոսաշրջության թիրախային ոլորտների ստարտափներ և գործող ՓՄՁ-ներ Սյունիքի մարզում:
Գործողությունները
•	Ճամփեզրյա կայանի հիմնում՝ որպես մարկետինգային ենթակառուցվածք մարզի տեղական ապրանքների և ծառայությունների համար: Ճամփեզրյա կայանը մայրուղու վրա գտնվող վաճառքի և հանգստի բազմաֆունկցիոնալ կենտրոն է, որը նպաստում է տեղական արտադրության ու զբոսաշրջության զարգացմանը և ներառում է տեղական բրենդային խանութ, տեղեկատվական կամ ուսուցման կենտրոն և հանգստի կայան:
•	Սննդի վերամշակման և զբոսաշրջության ոլորտների, ինչպես նաև ծրագրված ճամփեզրյա կայանի վերաբերյալ շուկայական հետազոտություն:
•	Իրազեկության բարձրացմանն ուղղված աշխատաժողովներ և հանդիպումներ:
•	Ձեռնարկատիրության խթանում. տեղի երիտասարդների և կին ձեռներեցների շրջանում ձեռնարկատիրական կարողությունների զարգացում «Հաջող մեկնարկե քարոզարշավների միջոցով` նպաստելով նրանց հմտությունների զարգացմանը:
•	Վարկային երաշխիքների ծրագիր. «Հաջող մեկնարկե քարոզարշավի ընթացքում առավել կենսունակ ճանաչված գործարար ծրագրերը հնարավորություն կունենան դիմելու ՓՄՁ ԶԱԿ-ի՝ ստարտափների համար նախատեսված վարկային երաշխիքների ծրագրին:
•	Զբաղվածության խթանում. աշխատանք որոնողների հմտությունների և աշխատանքի շուկայում պահանջվող որակավորումների միջև անհամապատասխանության հարցերի լուծման նպատակով՝ ծրագրի շրջանակներում երիտասարդ գործազուրկների համար կազմակերպվում են նեղ ոլորտի և ընդհանուր բիզնեսի վերաբերյալ դասընթացներ:
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ՍՅՈՒՆԻՔ-2,
ՆԵՐԿԱ
«Սյունիք-2» նախագիծը ներառում է Գորիս քաղաքային համայնքը և մերձակա 13 գյուղական բնակավայրեր՝ Ակներ, Բարձրավան, Խնձորեսկ, Հարթաշեն, Ներքին Խնձորեսկ, Շուռնուխ, Աղբուլաղ, Ձորակ, Վանանդ, Որոտան, Վերիշեն, Քարահունջ: «Սյունիք-8» նախագիծը ներառում է Գորիսի տարածաշրջանի Տեղ, Արավուս, Խնածախ, Խոզնավար, Կոռնիձոր, Վաղատուր, Քարաշեն գյուղական բնակավայրերը:
«Սյունիք-2», տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծի "Շրջակա միջավայրի պահպանումը" բաժինը մշակված է գյուղական բնակավայրերի 2017-2021 թթ. զարգացման ծրագրերին համապատասխան:
Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի և հարակից գյուղական բնակավայրերի տարածքային քաղաքաշինական խնդիրների լուծման ընթացքում շրջակա միջավայրի պահպանության արդյունավետ կազմակերպման համար համալիր կերպով են գնահատվել առկա բնապահպանական խնդիրները, գոյություն ունեցող իրավիճակը և ընտրվել են զարգացման այնպիսի սկզբունքներ, որոնք թույլ կտան ներդաշնակորեն լուծել սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական խնդիրները:
Բնակավայրերի զարգացման ծրագրերի մշակման ժամանակ շրջակա միջավայրի տարրերի (ջուր, օդ, հողաբուսական ծածկույթ, կենդանական աշխարհ) պահպանության միջոցառումների մշակումը սերտորեն կապված է տարածքի հատակա•ծային կազմակերպման խնդիրների հետ:
«Սյունիք-2», զարգացման ծրագրերը նախատեսվում է կազմել կայուն զարգացման սկզբունքների հիման վրա, որը տնտեսական զարգացման բոլոր նախապատվությունները համադրում է բնական միջավայրի ինքնավերարտադրաունակության:
Բնակավայրի տարածքի կարևոր էկոլոգիական հիմնախնդիրները, որոնք նպաստելու են տարածքի էկոլոգիական հավասարակշռության պահպանմանը, լուծվելու են տարածքի հատակագծային կառուցվածքի մշակման գործընթացում: Շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնում տրված է համալիրի առանձին տարրերի՝ օդային, հողային, ջրային ավազանի սանիտարահիգիենիկ վիճակը, նրա բարելավման ինժեներական տեխնոլոգիական և ագրոմելիորատիվ միջոցառումները:
Սյունիքի մարզի Գորիսի տարածաշրջանի հողածածկույթում և ջրային ավազանում  կենսաբազմազանության, կենդանաբանական, բուսական աշխարհի և անհետացող տեսակների, հատուկ պահպանվող տարածքների առկայության, սահմանների մասին տեղեկությունները վերցված են հետևյալ աղբյուրներից՝
· «Սև լիճ» պետական արգելոց ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 975 որոշում,
· «Գորիսի» պետական արգելավայր ՀՍՍՀ Մինիստրների սովետի 1972 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 775  կարգադրություն,
· 2008թ. օգոստոսի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N 967-Ն որոշում,
· 2010թ. հունվարի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N 71-Ն որոշում,
· 2010թ. հունվարի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N 72-Ն որոշում,
· 2011թ. մարտի 31-ի «Գոռավանի ավազուտներ» պետական արգելավայրի սահմանների նկարագիրը և հատակագիծը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության N 324-Ն որոշում:
Աշխատանքը կատարված է մեթոդական ցուցումների հիման վրա, գործող նորմատիվների, պետական ստանդարտների, բնապահպանական օրենքներիև «ՇՄԱԳ կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա /1,2/:

1.	ՕԴԵՐևՈՒԹԱԲԱՆԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Այս   բաժնի   մշակման   նպատակն   է   օդերևութաբանակլիմայական   պայմանների գնահատումը, որոնք որոշիչ են բնակչության ապրելակերպի և մթնոլորտի մերձգետնյա շերտում վնասակար նյութերի ցրման բնութագրի վրա ազդեցությունների տեսանկյունից:
Դիտարկվող տարածքի կլիմայական բնութագրերը ներկայացված են «ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏ»-ի կողմից /3/: Տեղանքի կլիմայական բնութագիրը ներկայացնելու համար օգտագործվել են տարածաշրջանում գործող օդերևութաբանական կայանի բազմամյա դիտարկումների տվյալները: Օգտագործելով կլիմայական հաշվարկային մեթոդները, հաշվարկվել են տեղանքի կլիմայական բնութագրերը: 
Շրջանի կլիման չափավոր տաք է: Ձմեռը տևական և համամատաբար տաք է, թույլ քամիներով, բավական կայուն ու հաստ ձնածածկ շերտի գոյացումով: Ամառը տաք է, չոր:
Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը կազմում է 8.8˚C, հունվարինը՝ -0.5˚C, ապրիլինը՝ 8.1˚C, հուլիսինը՝ 18.5˚C, հոկտեմբերինը՝ 9.4˚C: Ջերմաստիճանի ամսական ամպլիտուդան 8.6˚Cէ: Բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը
 -20˚C և դիտվել է հունվարին, բացարձակ առավելագույնը՝ +35˚C է և դիտվել է օ•ոստոսին:
Հողի մակերևույթի վրա միջին տարեկան ջերմաստիճանը 14.5˚C է: հունվարին՝ 0.1˚C, իսկ հուլիսին՝ 29.7˚C: Հողի սառչելու առավելագույն խորությունը հասնում է 70 սմ:
Գորիս քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի օդևութաբանական պարամետրերը վերցված են Հիդրոմետի տվյալներով և բերված են աղյուսակ 1.1-1.4-ում:
Օդի միջին ամսական ջերմասատիճանը հուլիս-օգոստոս ամիսներին գերազանցում է 24˚C: Գերտաքանցման փաստը ինչպես Գորիս քաղաքում, այնպես էլ գյուղական բնակավայրերում չի նկատվում ամբողջ տարվա ընթացքում:
12-14˚C գերազանցման դեպքերը նկատվում են ապրիլ, մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսներին:
Օդի հարաբերական խոնավության տեսանկյունից մարտից մինչև հոկտեմբեր ամիսները դիտարկվում են ինչպես հարմարավետ, 80%-ից բարձր խոնավություն չի արձանագրվել:
70%-ից բարձր խոնավություն նկատվում է մարտ-նոյեմբեր ամիսներին, և սեպտեմբեր- դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում: 3.0 մ/վրկ-ից մեծ քամու արագություն չի դիտարկվում:
Դեկտեմբերից–մարտ ժամանակահատվածում օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը դիտարկվում է –15˚C-ից բարձր, սակայն նշված ամիսներին քամու արագությունը գտնվում Է 1.4-2.8 մ/վրկ-ի սահմաններում:
Օդի միջին ամսական և տարեկան ջերմաստիճանը (0C)
Աղյուսակ 1.1
	Դիտարկումներ
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	տարի

	Գորիս քաղաք, հարակից գյուղական բնակավայրեր
	-0.5
	-0.2
	2.3
	8.1
	12.5
	15.9
	18.5
	17.9
	14.2
	9.4
	5.3
	1.7
	8.8



Միջին ամսական և տարեկան օդի հարաբերական խոնավությունը (%)
Աղյուսակ 1.2
	Դիտարկումներ
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	տարի

	Գորիս քաղաք, հարակից գյո բնակավայրեր
	65
	67
	73
	72
	74
	73
	70
	71
	79
	78
	71
	65
	72



Օդի միջին տարեկան ճնշումը 861.0 մբ է, բացարձակ խոնավությունը 8.2մբ է, իսկ հարաբերականը՝ 72%:
Տարեկան մթնոլորտային տեղումներիքանակը կազմում է 748 մմ: Տեղումների առավելագույնը դիտվում է մայիսին՝ 113 մմ, իսկ նվազագույնը դեկտեմբերին՝ 32 մմ:
Ձյան ծածկույթի միջին հաստությունը հասնում է 47 սմ: Ձյան տեսքով տեղումների քանակությունը 21 մմ է: Նոյեմբերի 11-ից դիտվում է կայուն ձնածածկույթ, որը վերանում է ապրիլի 9-ին: Ձյան ծածկոցի առավելա•ույն շերտի բարձրությունը 32 սմ է, նվազագույնը՝ 0 սմ:

1.1	Ընդհանուր ֆոնային կլիմայական բնութագիրը/4,5/
Ֆոնային կլիմայական բնութագիրը իր մեջ ընդգրկում Է երկու հիմնական ասպեկտ`                
-	կլիմայի գնահատականը մարդու ֆիզիոլոգիական հարմարավետության վրա ազդեցության տեսանկյունից
-	կլիմայի   գնահատականը   վնասակար   նյութերի   ցրման   պայմանների   վրա ազդեցության տեսանկյունից:
Կլիմայի   գնահատականը    մարդու   ֆիզիոլոգիական   հարմարավետության   վրա ազդեցության տեսանկյունից տրված Է աղյուսակ 1.3-ում:

Կլիմայի գործոնների կենսակլիմայական գնահատականի չափանիշները											             Աղյուսակ 1.3
	Կլիմայի գործոնները
	Հարմարավետությունը
	Անհարմարավետությունը

	
	
	գերտաքացում
	սառեցում

	1. Օդի ջերմաստիճանը, ˚C
	12-14
	24-ից բարձր
	-30-35, -1.5 մ/վրկ,
-25, 2.0 մ/վրկ,
-15, 3. մ/վրկ
Քամու դեպքում

	2. Քամու արագությունը, մ/վրկ
	0.5-3.0
	փոքր 0.5
մեծ 3.0
	5-ից մեծ բացասական ջերմաստիճանի դեպքում

	3. Հարաբերական խոնավությունը, %
	30-70
մայիս-օգոստոս
	30-ից փոքր
70- ից բարձր
Մնացած 9 ամիս
	80- ից բարձր
չկա



Քամու միջին ամսական և տարեկան արագությունը (մ/վրկ)
Աղյուսակ 1.4
	Դիտարկումներ
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	տարի

	Գորիս քաղաք, հարակից գյուղական բնակավայրեր
	2.9
	3.0
	2.0
	1.5
	1.3
	1.3
	1.2
	1.1
	1.0
	1.2
	1.5
	2.3
	1.7



Ամառվա շոգ ամիսների ժամանակահատվածի անալիզը ցույց Է տալիս, որ նշված համայնքներում 1T, 2T և 3T դասերի «շոգ» եղանակները բացառվում են, անհարմարավետության շրջան և ջերմային բեռնվածություն մարդու օր•անիզմի վրա չի առաջանում: Հարմարավետության ժամանակահատվածը ժամը 13-ից մինչև ժամը 21-ը նշված համայնքների համար կազմում Է 92-95%, անհարմարավետության ժամանակահատվածը 5-8%: 
Անհարմարավետության պայմանների հաշվառման չափանիշը հանդիսանում Է անհարմարավետության ժամանակահատվածի տևողությունը:
Տարվա կտրվածքով անհարմարավետության ժամանակահատվածը փոքր Է 8% (5-8%) տարեկան ժամանակահատվածից, որը հանգեցնում Է նրան, որ նախագծման ժամանակ հատուկ միջոցառումների նախատեսման անհրաժեշտություն չկա:

2.	Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների (շրջանացման) և սեյսմիկ վտանգի գնահատման (գոտիավորման) աշխատանքները

Գորիս քաղաքը տեղադրված է Որոտանի ձախափնյա վտակ Վարարակի (Գորիս) հովտում: Տարածքի կենտրոնով անցնում է Գորիս գետը, որը սկիզբ է առնում Իշխանասար լեռան արևելյան լանջից, քաղաքի տարածքում ունի լայն, հարթեցված ողողահուն, քաղաքից դուրս գալուց հետո հունը նեղանում է և փոխվում կիրճի: Գետի երկարությունը 30 կմ է, սնվում է աղբյուրների, ձնհալքի, անձրևաջրերով: Գարնանային հորդացումների ժամանակ գետով անցնում է տարեկան հոսքի 60 %-ը:
Քաղաքային տարածքին ինքնատիպություն է տալիս քաղաքը շրջափակող ասիմետրիկ լանդշաֆտը, որը և բնական ձևերով հստակ սահմանազատում է քաղաքային տարածքը: Քաղաքը հյուսիսից սահմանափակվում է սարահարթով, որի եզրերը դեպի քաղաք են իջնում խորը հեղեղատներով և ձորերով, արևելքից շրջափակվում է հողմահարված տուֆաավազաքարերից առաջացած զարմանահրաշ ձևերով (բուրգերով, սյուներով), իսկ արևմունքից` 4-5 մակարդակի էրոզիոն տերրասներով, որոնց նիշերը տարբերվում են 25-40 մետրով: Այդ տերրասների թեքությունները գետի ողողահունում մեղմանում են, վերածվում հարթավայրի, որտեղ և տեղադրված է քաղաքային տարածքի կենտրոնական մասը:
•	Ինժեներաերկրաբանական հատկանիշներով, քաղաքի և քաղաքամերձ տարածքը բաժանվում է 2 շրջանների.
Առաջին շրջանը չի պահանջում հատուկ ինժեներական նախապատրաստում և ընդ•րկում է քաղաքը հյուսիս-արևմուտքից շրջափակող սարահարթը` ներկայացված ժայռային ապարներով (բազալտներ, անդեզիտաբազալտներ, դացիտներ թույլ հողմահարված), ծածկված դելյուվիալ նստվածքների 1-2 մետրանոց շերտով (բեկորային ապարներ` մինչև 30 % ավազա-կավային ներփակումներով): Ապարները ջրաթափանց են, մակերևույթային ջրերը ներծծվում են և որպես աղբյուրներ դուրս են գալիս սարահարթի ծայրամասերում (Բրունի աղբյուրները): Այս շրջանում է առանձնացված քաղաքի հեռանկարային զարգացման ռեզերվային տարածքը:
Երկրորդ շրջանը պահանջում է հատուկ ինժեներական նախապատրասոտւմ և բաժանվում է 3 ենթաշրջանի: Առաջին ենթաշրջանն (II ա) ընդգրկում է քաղաքապատկան տարածքի մեծ մասը (կենտրոնական հարթավայրային), որտեղ ավազակավերի շերտի (միջին հզորությունը 5 մ) տակ տեղակայված են տրավերտինները (2-5 մ հզորությամբ), իսկ դրանցից ներքև` գլաքարային-խճաքարային նստվածքները: Իշխանասարի լավաների հետ կապված ստորերկրյա ջրերը` հոսելով լավաների տակ տեղակայված դեպի քաղաքը թեքված անջրաթափանց շերտի վրայով, բարձրացնում են Գորիս գետի աջափնյա լանջերի ջրաքանակը, հետո թափանցում են տրավերտինների տակ, որոնց վրա տեղակայված է քաղաքը: Ջրի ազդեցության տակ տրավերտիններում տեղի է ունենում կալցիումի կարբոնատի լվացազերծում, տրավերտինների մեջ առաջանում են դատարկություններ և տեղի են ունենում գրունտի նստեցումներ: Հնարավոր է նաև, որ տեկտոնական ճեղքով  բարձրացող ածխաթթվային ջրերը խառնվում են գրունտային ջրերի հետ` մեծացնելով ջրերի ագրեսիվությունը: Քաղաքի կենտրոնում կա ածխաջրածնային հանքային ջրի ելք (0.5 լ/վրկ դեբիտով), փորված է նաև հորատանցք, որով 5 մ խորության վրա հայտնաբերվել է հանքային ջուր (2 լ/վրկ դեբիտով):  Այդ գոտու լայնությունը 600 մ է, որտեղ տների նկուղները ջրածածկված են: Ինժեներական նախապատրաստման միջոցառումներն են` մակերեսային ջրերի հեռացում, խորքային ջրերի դրենաժային աշխատանքներ:
Երկրորդ ենթաշրջանն (II բ) ընդգրկում է Գորիս գետի քիչ թեքություն ունեցող աջ և ձախ լանջերը: Այդտեղ մինչև 5 մ հզորության դելյուվիալ նստվածքների տակ տեղադրված են ժայռային ապարներ: Գրունտային ջրերի հորիզոնը տատանվում է 2-5 մետր: Նեղ, չոր հեղեղատներով անցնում են ուժեղ հեղեղներ:
Պահանջվող ինժեներական նախապատրաստման միջոցառումներն են` մակերեսային ջրերի հեռացում, հակասելավային միջոցառումներ, շենքերի հիմքերի տեղադրում ժայռային ապարների վրա, փուխր ապարների շերտի հեռացում:
Երրորդ ենթաշրջանն (II գ) ընդգրկում է Գորիս գետի թեք լանջերը (20-300): Ռելիեֆը խիստ կտրտված է, հիմնականում պիտանի չէ շինարարության համար: Գետի ձախափնյա լանջերին, որտեղ տարածված են տուֆաավազաքարերը, ուժեղ են արտահայտված ձորակաառաջացման պրոցեսները:

3.	ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ /6,7,8/
3.1 Բուսական աշխարհ
Տարածաշրջանում անտառային դարչնագույն կրազերծված, կամ մուգ շականակագույն խճաքարային հողերի վրա ձևավորվել է միջին լեռնային լանդշաֆտային տիպը` լեռնատափաստանային և մարգագետնատափաստանային բուսականությամբ: 
Ուսումնասիրվող տարածքներում Ֆլորան հիմնականում տարախոտային է, խիտ անտառները բացակայում են: Ծառատեսակներն արտահայտված են հիմնականում քսերոֆիլ նոսր անտաառային բուսականության տիպով` գիհու, սաղարթավոր խառը տեսակների մասնակցությամբ և սալորենու, տանձենու տեսակներով: Տեղ-տեղ արտահայտված են թփուտային, ժայռային և քարացրոնային բուսականությունը: Թփերը  հիմնականում նոսր ձևով հանդիպում են բոլոր տարածքներում, գերադասելով խոնավ ապրելավայրերը: Տարածքի լեռնատափաստանային բուսականությունն աչքի է ընկնում տարախոտա-հացազգային մասնակցությամբ: Այս լանդշաֆտային գոտում ամենաշատ տեսակներով աչքի են ընկնում բարդածաղկավորները` 49 տեսակ, հացազգիները` 34 տեսակ, լոբազգիները և վարդազգիները` 23-ական տեսակներ, խաչածաղկավորները` 7տեսակ : Վայրի դեղատու և ուտելի բույսերի ցանկում ընդգրկված են է շուրջ 100 բուսատեսակներ: 
Էնդեմիկ տեսակներ են՝ «Սյունիք-2» Նշենի Նաիրյան (Amygdalus nairica), Ծրագախոտ Շելկովնիկովի(Orobanche Schelkovnikovii):
Էնդեմիկ տեսակներ են՝ «Սյունիք-8» Տերեփուկ Հայաստանյան (centraurea hayastana):
Տարածքներում պահպանության կարիք ունեցող բուսատեսակներից են` Astragalus agassii Manden.-Գազ Աղասու, Dracocephalum botryoides Stev.-Վիշապագլուխ ողկույզային, որոնք գ•րանցված են ՀՀ Բույսերի կարմիր գրքում: 
Աղյուսակում բերված է նաև յուրաքանչյուր բույսի տեսակի պահպանության կարգավիճակները, ըստ Կարմիր գրքում կատարված կատեգորիաների դասակարգման (կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ (CR), վտանգված տեսակ (EN), խոցելի տեսակ (VU)): Հաշվի առնելով այն, որ սնկերի պահպանությունը զգալիորեն տարբերվում է բույսերի պահպանությունից, Կարմիր գրքում ընտրվելիք 40 տեսակի սնկերի նկարագրերը ներկայացվել են մակրոսկոպիկ սնկերի համար միջազգայնորեն ընդունված 6 կատեգորիայով` անհետացած /EX/, անհետացման եզրին գտնվող /NT/, կրիտիկական վիճակում գտնվող /CR/, վտան•ված /EN/, խոցելի /VU/, տվյալներն անբավարար են վիճակը գնահատելու համար /DD/:
Պահպանության կարիք ունեցող ֆլորայի տեսակները
Սյունիք-2
	
Ð/Ñ
	´áõÛë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	ä³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÝ»ñÁ Áëï Î³ñÙÇñ ·ñùÇ

	
	Ð³Û»ñ»Ý 
	È³ïÇÝ»ñ»Ý
	

	´³ñ¹³Í³ÕÏ³íáñÝ»ñ - Asteraceae 

	1
	î»ñ»÷áõÏ ³ñÙ³ï³½³ÙμÛáõÕ³ÛÇÝ
	Centaurea rhizocalathium (K.Koch) Tchich.
	EN

	Ø»Ë³Ï³½·ÇÝ»ñ - Caryophyllaceae

	2
	ê³åÝ³ñÙ³ï ³ñ»ó³ÝÙ³Ý
	Gypsophila aretioides Boiss.
	EN

	Èáբ³½·ÇÝ»ñ – Fabaceae 

	3
	¶³½ ÎÇñåÇãÝÇÏáíÇ
	Astragalus kirpicznikovii Grossh.
	EN

	4
	î³÷áÉáé Ï³ëëÇ³ÛÇ
	Lathyrus cassius Boiss.
	EN

	5
	ÎáñÝ·³Ý Ù»ëË»Ã³Ï³Ý
	Onobrychis meschetica Grossh.
	CR

	´á·³½·ÇÝ»ñ- Gentianaceae 

	6
	ÈáÙ³ïá·áÝÇáõÙ Ï³ñÇÝïÛ³Ý
	Lomatogonium carinthiacum (Wulf.) A.Br.
	VU

	¶áñïÝáõÏ³½·ÇÝ»ñ -  Ranunculaceae 

	7
	àçÉ³Ëáï ·³éß³Ñáï
	Delphinium foetidum Lomak.
	VU

	ì³ñ¹³½·ÇÝ»ñ - Rosaceae 

	8
	Ø³ïÝáõÝÇ ù³ñ³ÝÓ³í³ÛÇÝ
	Potentilla cryptophila Bornm.
	EN

	9
	Ø³ïÝáõÝÇ ÍÇñ³Ý³íáñ
	Potentilla porphyrantha Juz.
	CR

	10
	Øáñ»ÝÇ, Øáß»ÝÇ ½³Ý·»½áõñÇ
	Rubus zangezurus Mulk.
	EN

	ØáñÙ³½·ÇÝ»ñ– Solanaceae 

	11
	Ð³½³½ ³Ý³ïáÉÇ³Ï³Ý
	Lycium anatolicum A.Baytop. & C.Mill
	EN

	ՍՆԿԵՐ

	12
	Î³ñ· Agaricales, ÁÝï³ÝÇù Amanitaceae
ÐáÙ³ÝÇß` Amanitina phalloides (Vaill.:Fr.) Gilb.
¸Å·áõÛÝ ·³ñß³ëáõÝÏ
	Agaricales, Amanitaceae
Amanita phalloides (Vaill.:Fr.) Secr.
Amanitina phalloides (Vaill.:Fr.) Gilb.
	VU

	13
	Î³ñ· Pezizales, ÁÝï³ÝÇù Morcellaceae
ÐáÙ³ÝÇß` Verpa helvelloides Krombh.
ì»ñå³ ÏáÝ³Ó¨
	Pezizales, Morcellaceae,
Verpa conica Sw. : Pers.,
Verpa helvelloides Krombh.,


	VU


[bookmark: _Toc502267976]3.2 Կենդանական աշխարհ
Լեռնատափաստանային գոտու անողնաշարավոր կենդանիների ֆաունան համեմատաբար աղքատ է: Դիտարկվող տարածքում հանդիպում են հազվադեպ և անհետացող տեսակներ` Bradyporus dilatatus (ծղրիդներ), Montana armeniaca (մորեխներ), Eumerus sogdianus (երկթևանիներ), Bruchidius armeniacus, Cryptocephalus moravi (բզեզներ): 
Այս գոտին առավել բարենպաստ է թփուտային դաշտամկան (Msubterraneus), կզաքիսի 
(Martes foina), աղվեսի (Vulpes vulpes), գայլի (Canis lupus) և այլ տեսակների համար: 
Կաթնասուննեի գիշատիչ տեսակներից միայն գորշ արջն է գրանցված ՀՀ Կենդանիների Կարմիր գրքում: Չղջիկները ներկայացված են ՀՀ-ում լայն տարածված տեսակներով: Մողեսները ներկայացված են երկու տեսակներով` կովկասյան ագամա և միջին մողես (Laudakia caucasia, Lacerta media):
Երկկենցաղները նույնպես ներկայացված են լայն տարածված 2 տեսակներով` կանաչ դոդոշ, փոքրասիական գորտ (Bufo viridis, Rana macrocnemis), որոնք հիմնականում հանդիպում են ջրահոսքերում և պահպանության կարիք չունեն: 
Տափաստանային գոտու թռչնաշխարհը ներկայացված է ավելի քան 30 տեսակով, որոնցից առավել լայն տարածում ունեն ճնճղուկազգիները (Passeriformes) և ճուռականմանները (Falconiformes): Բազմաթիվ են նաև հավազգիների ներկայացուցիչները, որոնք ներկայացված են մոխրա•ույն կաքավով և լորով:  
«Սյունիք-2» որսա-արդյունագործական կենդանիներն են՝ կաքավի, նածաստակ, իսկ էնդեմիկ կենդանիները բացակայում են:
Աղյուսակում բերված են Աղավնատուն գյուղի մերձավոր տարածքներում պահպանության կարիք ունեցող կենդանիների տեսակները /5, 6/:
Աղյուսակում բերված է նաև յուրաքանչյուր տեսակի պահպանության կարգավիճակները, ըստ Կարմիր գրքում կատարված կատեգորիաների դասակարգման (անհետացած տեսակ (EX), տարածաշրջանում անհետացած տեսակ (RE), կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ (CR), վտանգված տեսակ (EN), խոցելի տեսակ (VU), տվյալների անբավարարություն (DD)):
Պահպանության կարիք ունեցող ֆաունայի տեսակները
Սյունիք-2
	
Ð/Ñ
	Î»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	ä³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÝ»ñÁ Áëï Î³ñÙÇñ ·ñùÇ

	
	Ð³Û»ñ»Ý 
	È³ïÇÝ»ñ»Ý
	

	öáñáï³ÝÇÝ»ñ – Gastropoda
ºñÏ÷»ÕÏ ÷³÷Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ – Bivalvia

	1
	ê»ÕÙí³Í ËËáõÝç
Î³ñ·` ²ëï³ñïÇ¹Ý»ñ
ÀÝï³ÝÇù` äÇ½Ç¹ÇÇ¹Ý»ñ 
	Musculium strictum (Normand, 1844) – Astartida- Pisidiidae
	CR

	ØÇç³ïÝ»ñ – Insecta

	2
	ü³É»ïÇÇ ÏáÕÝç³Ï»ñ ó³Ûï³·Ý³ÛáõÏ
Î³ñ·` Î³ñÍñ³Ã¨»ñ Ï³Ù ´½»½Ý»ñ 
ÀÝï³ÝÇù` ¶Ý³ÛáõÏ բ½»½Ý»ñ
	Carabus (Procerus) scabrosus fallettianus Cavazzutti, 1997
- Coleoptera- Carabidae
	VU

	3
	ºñÏ·ÇÍ »ñÏ³ñ³μ»ÕÇÏ
Î³ñ·` Î³ñÍñ³Ã¨»ñ Ï³Ù ´½»½Ý»ñ 
ÀÝï³ÝÇù` ºñÏ³ñ³μ»ÕÇÏÝ»ñ
	Dorcadion bistriatum Pic, 1898- Coleoptera - Cerambycidae

	EN

	4
	ê¨É×Û³Ý »ñÏ³ñ³μ»ÕÇÏ
Î³ñ·` Î³ñÍñ³Ã¨»ñ Ï³Ù ´½»½Ý»ñ
ÀÝï³ÝÇù` ºñÏ³ñ³μ»ÕÇÏÝ»ñ
	Dorcadion sevliczi Danilevsky in Danilevsky&Miroshnikov, 1985 - Coleoptera - Cerambycidae
	CR

	ÂèâàôÜÜºð - AVES

	5
	¶³éÝ³Ý·Õ (Øáñáõù³íáñ ³Ý·Õ), 
Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Öáõé³ÏÝ»ñ
	Gypaetus barbatus Linnaeus, 1758, FALCONIFORMES, Accipitridae
	VU

	6
	¶Çß³Ý·Õ, 
Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Öáõé³ÏÝ»ñ
	Neophron percnopterus Linnaeus, 1758, FALCONIFORMES, Accipitridae
	EN

	7
	êåÇï³Ï³·ÉáõË ³Ý·Õ, Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Öáõé³ÏÝ»ñ
	Gyps fulvus (Hablizl, 1783), FALCONIFORMES, Accipitridae
	VU

	8
	úÓ³Ï»ñ ³ñÍÇí, 
Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Öáõé³ÏÝ»ñ

	Circaetus gallicus (J. F. Gmelin, 1788), FALCONIFORMES, Accipitridae
	VU

	9
	öáùñ »ÝÃ³ñÍÇí, 
Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Öáõé³ÏÝ»ñ
	Aquila pomarina, C. L. Brehm, 1831, FALCONIFORMES, Accipitridae
	VU

	10
	î³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ ³ñÍÇí, Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Öáõé³ÏÝ»ñ
	Aquila nipalensis orientalis Hodgson, 1833, FALCONIFORMES, Accipitridae
	VU

	11
	ø³ñ³ñÍÇí, 
Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Öáõé³ÏÝ»ñ
	Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758), FALCONIFORMES, Accipitridae
	VU

	12
	¶³×³× ³ñÍÇí, 
Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Öáõé³ÏÝ»ñ
	Hieraaetus pennatus (J. F. Gmelin, 1788), FALCONIFORMES, Accipitridae
	VU

	13
	ê³åë³Ý, 
Ենթատեսակ Falco peregrinus brookei (Sharpe, 1873)
Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` ´³½»Ý»ñ
	Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco peregrinus brookei (Sharpe, 1873), FALCONIFORMES, Falconidae
	VU

	14
	Ü»ñÏ³ñ³ñ, 
ºÝÃ³ï»ë³Ï` Coracias garrulus garrulus (Linnaeus, 1758)
Î³ñ·` ÜºðÎ²ð²ð²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Ü»ñÏ³ñ³ñÝ»ñ
	Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
Coracias garrulus garrulus (Linnaeus, 1758), CORACIIFORMES, Coraciidae
	VU

	Î²ÂÜ²êàôÜÜºð - MAMMALS

	15
	Þ»ÉÏáíÝÇÏáíÇ Ïáõïáñ³, 
Î³ñ·` ØÆæ²î²ÎºðÜºð
ÀÝï³ÝÇù` ¶»ïÝ³÷áñÝ»ñ
	Neomys schelkovnikovi Sat., 1913, INSECTIVORA, Soricidae
	EN

	16
	Ø»Ñ»ÉÇÇ å³Ûï³ùÇÃ ãÕçÇÏ, 
Î³ñ·` Òºèø²Âºì²ìàðÜºð
ÀÝï³ÝÇù` ä³Ûï³ÏÃ³ÛÇÝÝ»ñ
	Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901, CHIROPTERA, Rhinolophidae
	VU

	17
	êáíáñ³Ï³Ý »ñÏ³ñ³Ã¨ ãÕçÇÏ, Î³ñ·` Òºèø²Âºì²ìàðÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Ð³ñÃ³ùÃ³ÛÇÝÝ»ñ
	Miniopterus schreibersi Kuhl, 1819, CHIROPTERA, Vespertilionidae
	VU

	18
	´»Ëßï»ÛÝÇ ·Çß»ñ³ãÕçÇÏ, 
Î³ñ·` Òºèø²Âºì²ìàðÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Ð³ñÃ³ùÃ³ÛÇÝÝ»ñ
	Myotis bechsteinii Kuhl, 1818, CHIROPTERA, Vespertilionidae
	VU

	19
	²ëÇ³Ï³Ý É³ÛÝ³Ï³Ýç ãÕçÇÏ, 
Î³ñ·` Òºèø²Âºì²ìàðÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Ð³ñÃ³ùÃ³ÛÇÝÝ»ñ
	Barbastella leucomelas Gretzschmar, 1830, CHIROPTERA, Vespertilionidae
	VU

	20
	²Ýï³é³Ï³ïáõ, 
Î³ñ·` ¶ÆÞ²îÆâÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Î³ïվազգիներ
ºÝÃ³ï»ë³Ï` ºíñáå³Ï³Ý ³Ýï³é³Ï³ïáõ
	Felis silvestris Schreber,1777, CARNIVORA, Felidae, Felis silvestris silvestris Schreber, 1775
	VU



3.3 Բուսական աշխարհի պահպանության միջոցառումներ
Անհետացման վտանգի տակ գտնվող,  հազվագյուտ, պահպանության կարիք ունեցող բուսատեսակներին վնաս չի հասցվի, քանի որ նախագծով նախատեսված միջոցառումները իրագործվում են արդեն իսկ գոյություն ունեցող կառույցների սահմաններում և նոր տարածքներ գրեթե չեն ներառում: 
Ծառա-թփային բուսականության վրա բացասական ազդեցության ի սկզբանե կանխարգելման և պահպանության նկատառումներից ելնելով նախագծման ընթացքում ջրատարների ուղեգծերը ընտրվել են այնպես, որ նրանք չհատվեն ծառերի հետ:

3.4 Կենդանական աշխարհի պահպանության միջոցառումներ
Ամենամեծ ազդեցությունը կարտահայտվի հողային աշխատանքների ժամանակ դրանց բների ոչնչացմամբ: Սակայն կենդանիները այդ դեպքում առանց մեծ կորուստների կից տարածքներում կգտնեն  նոր բների և բնակավայրերի լայն հնարավորություններ:
Կենդանական աշխարհի վրա հնարավոր ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու նպատակով  ջրատարերի կառուցման ընթացքում պայթեցման և ամենաինտենսիվ շինարարական աշխատանքները կիրականացվեն ձվադրման և բնադրման ժամանակաշրջանից (ապրիլ-մայիս) դուրս: Բացի այդ, պայթեցումների ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու նպատակով դրանք կիրականացվեն փոքր հզորության լիցքերով:
	Ընդհանուր առմամբ, համակարգերի վերակառուցման աշխատանքների ազդեցությունները կկրեն  լոկալ և ժամանակավոր բնույթ,  ինչի շնորհիվ կենդանիներին հասցվող վնասը  կլինի նվազագույն: Շինարարական աշխատանքների բնույթը և մասշտաբը այնպիսին են, որ նրանք  իրենց փոքրածավալության պատճառով չեն կարող արգելել կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների սեզոնային միգրացիայի կամ ջուր խմելու ճանապարհները: 

4.ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԳՈՏԻԱՎՈՐՈՒՄ
Բնակլիմայական և սանիտարա-հիգիենիկ հատակագծային սահմանափակումների  համակարգը /2/
«Սյունիք-2» համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծում սանիտարա-պաշտպանիչ գոտիների և սանիտարական խզման (разрыв) չափերը ընդունված են համաձայն СНиП245-71 «Արդյունաբերական ձեռնարկությունների նախագծման սանիտարական նորմաներ»: Հաշվի է առնված նաև ՀՀ առողջապահության նախարարության ՊՀՀՏ Սյունիքի տարածքային կենտրոնի համաձայնությունը:
1.	էլեկտրաենթակայանների ՍՊԳ-ի չափերը  ընդունված Է դրանց տիպից, տրվող լարումից, տրանսֆորմատորի հզորությունից և քանակից ելնելով, համաձայն ՍՆ և Կ II-12-77 «Պահպանություն աղմուկից»  և ՀՀՇՆ 22-04-2014 «Պաշտպանություն աղմուկից» նորմերի և կանոննորի, ԳՈՍՏ «Ուժային, յուղային տրանսֆորմատորմներ, թույլատրելի աղմուկի նորմաներ և աղմուկային փորձարկումների մեթոդներ»: ՍՊԳ֊-ների չափը ընդունված Է 20 մ:
Գերեզմանների ՍՊԳ-ն ընդունված է համաձայն ՀՀ կառավարության նոյեմբերի 23-ի «Հողարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանների ու դիտակիզարանների շահագործման մասին» 2006 թվականի N1910-ն որոշման հավելված 4-ի 7-րդ կետի:
2.	Էլեկտրահաղորդման գծերի (ԷՀԳ) պաշտպանական գոտիների չափերը ընդունված են համաձայն «Մինչև 1000Վ էլեկտրական ցանցերի պահպանման կանոններ»-ի հիման վրա`
-35 կՎ -15 մ*
- 110 կՎ -20 մ*
- 6(10) կՎ - 10 մ*
* - գետնի վրա եզրային լարերի պրոեկցիայի հեռավորությունը:
3. Մայրուղային խողովակաշարերից սանիտարական խզման չափերը ընդունված են խողովակների տրամագծից, ճնշումից և դասից կախված, համաձայն ՍՆ և Կ 2.05.06-85 «Մայրուղային խողովակաշարեր»:
4. 	Խմելու-տնտեսական ջրառների ՍՊԳ-ի չափերը ընդունված են համաձայն Սն և Կ 2.04.02-84 «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի նոյեմբերի 29-ի «Խմելու տնտեսական նշանակության ջրմուղների և ջրամատակարարման աղբյուրների սանիտարական պահպանման գոտիներ» N 2-III-Ա2-2 սանիտարական նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 803 հրամանը:
5.  Գերեզմանատների համար ՍՊԳ-ն ընդունված է 300 մ:
6. Աղբահավաք վայրերի համար ՍՊԳ-ն ընդունված է 300 մ: Աղբահավաք վայրերի քանակը՝ 23:
	7. Կենսաբանական մաքրման կայանի ՍՊԳ-ն ընդունված է 300մ: ՍՆ և Կ 2.04.03-85 Կոյուղի: Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ:
8. 	Օրգանական ծագման թափոնների վարակազերծման և թաղման վայրերի ՍՊԳ-ն ընդունված է  300մ:

5. ՏԱՐԱԾՔԻ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆ ԸՍՏ ՏԵԽՆԱԾԻՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
Տարածքի տնտեսական օգտագործման ռեժիմը զգալիորեն կախված է բնական միջավայրի ինքնամաքրման պոտենցիալից, որը ներառում է մթնոլորտի օդերևութաբանական պոտենցիալը (ՄՕՊ), ջրավազանների ինքնամաքրման պոտենցիալը (ՋԻՊ) և հողերի ինքնամաքրման պոտենցիալը (ՀԻՊ):
Մթնոլորտի օդերևութաբանական պոտենցիալը (ՄՕՊ), որը բնորոշում է դիտարկվող շրջանի մթնոլորտային օդի ինքնամաքրման ունակությունը կազմել է 2.3, որի դեպքում խառնուրդների ցրման պայմանները գնահատվում են որպես ոչ այնքան բարենպաստ:
Ջրային օբյեկտների ինքնամաքրման պոտենցիալը (ՋԻՊ)  գնահատվում է ամռանը ջերմաստիճանային ռեժիմի  անալիզի  և ջրահոսքի հիդրոլո•իական բնութա•րի  հիման վրա: ՋԻՊ-ը գնահատվել է Գորիս գետի համար: Գետի ինքնամաքրման ջերմաստիճանային ցուցանիշի և գետի ջրի 0.45-0.95 մ3/վրկ բազմամյա միջին  ծախսի դեպքում  ՋԻՊ-ը գնահատվում է որպես ցածր:
Հողի ինքնամաքրման պոտենցիալը (ՀԻՊ) որոշվում է ըստ հողերի  հիգիենիկ ակտիվության  գործակցի, բուսական ծածկի տիպի և օրգանական նյութի քայքայման արագության: Դիտարկվող տարածքի համար հողի ինքնամաքրման ունակությունը գնահատվում է որպես բարձր:
Մթնոլորտի օդերևութաբանական պոտենցիալը (ՄՕՊ) բնորոշում է մթնոլոր-տում աղտոտող նյութերի կուտակման կամ ցրման գերակայությունը և որոշվել է ըստ հետևյալ բանաձևի՝
ՄՕՊ = Pա+ Pմ/ Pտ+Pք
Pա – քամու արա•ությունների կրկնողությունը (0-1,0մ/վրկ), %
Pմ – մառախուղով օրերի կրկնողությունը, %
Pտ – 0,5մմ տեղումներով օրերի կրկնողությունը, %
Pք – 6մ/վրկ և ավելի քամու արա•ությունների կրկնողությունը, %
Արժեքներն ընդունվում են համաձայն/3/:
Pա =105 օր-29%
Pմ=15օր-4.1%
Pտ= 40օր-11% 
Pք= 37օր-3.23%
 ՄՕՊ=
ՄՕՊ-ի ստացված արժեքի դեպքում խառնուրդների ցրման համար պայմանները գնահատվում են որպես ոչ այնքան բարենպաստ, քանի որ մթնոլորտի ինքնամաքրմանը նպաստող գործընթացների կրկնելիությունը ցածր է, քան վնասակար նյութերի կուտակմանը նպաստող գործընթացների կրկնելիությունը:
Ջրային օբյեկտների ինքնամաքրման պոտենցիալը /ՋԻՊ/ որոշվում է ըստ ջրահոսքի ինքնամաքրման ջերմաստիճանային ցուցանիշի մեծության:

որտեղ N – տարվա ընթացքում 16˚C և ավելի ջրի ջերմաստիճանով օրերի թիվն է:
	N=54

Եթե K=0.15 և ջրի միջին բազմամյա ծախսը 0.95 մ3/վրկ, ապա ՋԻՊ-ը գնահատ-վում է որպես ցածր, իսկ խառնուրդների նոսրացման համար պայմանները անբավարար:
	Հողերի ինքնամաքրման պոտենցիալը /ՀԻՊ/ մեթոդիկային համապատաս-խան գնահատվել է ըստ տվյալ շրջանի համար բնորոշ բնական  բուսական համակեցու-թյունների տիպի և տվյալ  տիպի համար բնորոշ թափված տերևների քայքայման ամենամյա ժամանակի:  
Թափվածքներում ասիմիլացված էներգիան – 784.5 կալ-սմ2/տարի:
	Տարվա ընթացքում թափվածքի քանակը –210 ց/հա:
	Թափվածքի էներգիայի հարաբերական քանակը – 21.2:
	Վերգետնյա թափվածքը – 120 ց/հա տարվա ընթացքում:
	Տապաստի պաշարը – 100 ց/հա տարվա ընթացքում:
	Հողի մեջ օրգանական նյութերի քայքայման ժամանակը – 0.7 տարի:
	Համաձայն մեթոդակարգի, եթե թափվածքի ասիմիլացված էներգիան մեծ է 300 կալ-սմ2/տարի և նյութերի քայքայման ժամանակը (տարի) տարածվում է 0.5-2-ի սահմաններում, ապա հողերի ինքնամաքրման պոտենցիալը գնահատվում է բարձր:


6.	ՏԱՐԱԾՔԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
«Սյունիք-2» տարածական պլանավորման նախագիծը ընդգրկում է 35104 հա տարածք, այդ թվում Գորիս քաղաքային համայնք -6576.82հա: Բնակչության թիվը կազմում է 30413 մարդ այդ թվում Գորիս քաղաքային համայնք -21290 մարդ:  
Գորիս քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի ռեսուրսների հիմնական տեսակներն են՝ հանքային ջրի աղբյուրներ, խմելու ջրի բնական աղբյուրներ, լանդշաֆտային գոտի (Վարարակն գետի կիրճ): Համայնքում առկա արտադրության գերիշխող ճյուղերն են՝ թեթև արդյունաբերություն,  քարի մշակման արտադրամասեր, սննդի և մի շարք արտադրական չգործող հզորություններ:
  	Համայնքների զարգացման հիմնական հեռանկարային ուղղություններն են՝ տրանսպորտային, ինժեներական ենթակառուցվածքների կատարելագործում, զար•ացում, գիտաարտադրական ինստիտուտների զարգացում, պատմամշակույթային ժառանգություն և բնության պահպանում, գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակման արտադրություններ, հանքային ջրերի շշալցման արտադրություն, զբոսաշրջություն, հանքային ջրերի հիմքի վրա առողջարանների զարգացում, ժողովրդական արհեստների զարգացում, կլիմայաբուժության կազմակերպում:
   Համայնքները գազիֆիկացված են, ապահովված են ջրամատակարարման, ջրահեռացման /մասամբ/, էներգամատակարարման և ավտոճանապարային ցանցերով: Տարածքում առկա են մարդկային ռեսուրսներ:
Ներկա իրավիճակում բնակչության հիմնական զբաղմունքն է՝ բուսաբուծությունը, այգեգործությունը, անասնապահությունը, հացահատիկա-մշակություն,  հողագործություն, մեղվաբուծությունը և առևտուրը: 

ԳՈՐԻՍ ՔԱՂԱՔԻ  ՆԵՐԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

[bookmark: _Toc459574891][bookmark: _Toc533539415][bookmark: _Toc9946829]I-3. Կլիմայական պայմաններ
Գորիս քաղաքի տարածքը (ըստ ՀՀՇՆ II-7.01.96 շինարարական նորմերի) գտնվում է չափավոր շինարարակլիմայական գոտում` տաք ամառով, չափավոր ցուրտ ձմեռով, բարենպաստ օդի խոնավության (50-70 %), բարենպաստ քամիների ռեժիմ ունեցող տարածքով (2.5-3.0 մ/վրկ):
Ձմեռը չափավոր ցուրտ է, խորը և հաստատուն ձյան ծածկույթով: Միջին տվյալներով ձմեռը սկսվում է դեկտեմբերի երկրորդ կեսից և վերջանում մարտի առաջին տասնօրյակում: Հունվարի միջին ջերմաստիճանը -0.50 C բացարձակ նվազագույնը` -200 C: Ձմեռային եղանակները խիստ փոփոխական են: Ձմեռը կարճ է (60-65 օր), գերակշռում են արևային-ձնհալքային եղանակները (44 % XII ամսին, 33 % II ամսին), այսինքն` 10-12 օր յուրաքանչյուր ամսում:
Չափավոր ցուրտ եղանակները կրկնվում են հունվարին 10 օր, իսկ դեկտեմբերին` 5 օր:
Ձմեռային եղանակներն աչքի են ընկնում ուժեղ սառնամանիքային եղանակների լրիվ բացակայությամբ (երբ օրական միջին ջերմաստիճանը ցածր է -12.50 C):
Ձմեռվա ընթացքում (դեկտեմբերին` 7 օր, հունվարին` 4 օր, փետրվարին` 5 օր) դիտվում են արևային, չափավոր-խոնավ եղանակները, որոնք բնորոշ են տաք ամիսներին և բացատրվում են հարավային հոսանքների ներխուժմամբ:
Այսպիսով, ձմռանը գերակշռում են արևային, առանց քամու, չափավոր ցուրտ եղանակները: Ձմռանը դիտվում է օդում թթվածնի ամենամեծ քանակը (265 գ/մ3):
Գարունը համեմատաբար տաք է, խոնավ, չափավոր անձրևային: Գարնանը կտրուկ նվազում է չափավոր ցուրտ եղանակների կրկնելիությունը: Գարնան առաջին կեսը զով է, եղանակները` փոփոխական, իսկ երկրորդ կեսը` տաք է, համեմատաբար խոնավ, մթնոլորտային տեղումների մեծ քանակով: Գարնանը գերակշռում է արևոտ, չափավոր խոնավ եղանակները (12-13 օր ամսական), իսկ ամպամած, անձրևոտ եղանակները դիտվում են 6-8 օր ամսական: Գարնանը փչում են համեմատաբար   ուժեղ քամիներ: Օդում թթվածնի կշռային քանակը կազմում է 249 գ/մ3:
Ամառային եղանակները սկսվում են մայիսի 3-րդ տասնօրյակից և շարունակվում է մինչև հոկտեմբերի 15-ը: Ամառը չափավոր տաք է, հուլիս-օգոստոս ամիսներին միջին ջերմաստիճանը տատանվում է 16-180 C: Ամառային ամիսներին բնորոշ է շատ շոգ, շատ չոր տիպի եղանակների բացակայությունը: Երբեմն եղանակների այդ տիպը հանդիպում է փոքր կրկնելիությամբ (հուլիսին` 5 օր, օգոստոսին` 2 օր):
 Ամռանը բնորոշ է նաև ամպամած և անձրևային եղանակները (5-6 օր յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում): Օդում թթվածնի կշռային քանակը կազմում է 235 գ/մ3:
Աշունը զով է, առաջին կեսում գերակշռում են քիչ ամպամած, տաք, երկրորդ կեսում` փոփոխական եղանակները: Թթվածնի կշռային քանակը մթնոլորտային օդում կազմում է 249 գ/ մ3: Աշնանային վաղ ցրտահարությունները սկսվում են սեպտեմբերի վերջին և հոկտեմբերի սկզբներին:
Ամսառնամանիք օրերի թիվը տատանվում է 195-215 օր, տեղումների միջին քանակը 750-830 մ: Քամու տարեկան միջին արագությունը կազմում է 1.5 մ/վրկ, որը համարվում է բարենպաստ: Ձմռան ամիսներին սահմանափակ բարենպաստ են հյուսիսային (5 մ/վրկ արագությամբ) և հյուսիս-արևմտյան (4 մ/վրկ արագությամբ) ամիսները, բայց դրանց հաճախականությունը մեծ չէ, համապատասխանաբար կազմում է 12 % և 56 %:
Ստորև տրվում է Գորիս քաղաքի կլիմայական ռեժիմը բնութագրող աղյուսակները (ըստ Գորիսի օդերևութաբանական կայանի, բացարձակ բարձրությունը 1398 մ):

Օդի ջերմաստիճանը
	´Ý³Ï³í³ÛñÁ, µ³ó³ñÓ³Ï µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ
	Միջին ամսական, ըստ ամիսների
	ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý
	µ³ó³ñÓ³Ï Ýí³½³·áõÛÝ
	µ³ó³ñÓ³Ï ³é³í»É³·áõÛÝ

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	
	
	

	¶áñÇë
	-0.5
	-0.2
	2.3
	8.1
	12.5
	15.9
	18.5
	17.9
	14.2
	9.4
	5.3
	1.7
	8.8
	-20
	35



Օդի խոնավությունը
	´Ý³Ï³í³ÛñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Օդի հարաբերական խոնավությունն (%) ըստ ամիսների
	ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý
	ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý Å.13-ÇÝ

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	
	³Ù»Ý³óáõñï ³Ùëí³
	³Ù»Ý³ï³ù ³Ùëí³

	¶áñÇë
	65
	67
	73
	72
	74
	73
	70
	71
	79
	78
	71
	65
	72
	51
	52



Մթնոլորտային տեղումները և ձյունածածկույթը
	Բնակավայրի անվանումը
	Տեղումների քանակը միջին ամսական / օրական առավելագույն, մմ
	ï³ñ»Ï³Ý
	Ձյան ծածկույթը

	
	
	
	տասնօրյա առավելա•ույնը
	օրերի թիվը
	ջրի առավելա•ույն քանակը ձյան մեջ (մմ)

	
	ըստ ամիսների
	
	
	
	

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	
	
	
	

	¶áñÇë
	34/29
	41/72
	73/45
	89/48
	113/72
	94/70
	50/70
	45/63
	63/54
	69/57
	45/58
	32/35
	748/72
	47
	67
	122



Քամի
	´Ý³Ï³í³ÛñÁ
	ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ  ×ÝßáõÙÁ  ¶ä²
	î³ñí³ ³ÙÇëÁ
	ø³Ùáõ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏñÏÝ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, % / ù³Ùáõ ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ Ù/íñÏ
	³ÝÑáÕÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏñÏÝ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ,%
	ù³Ùáõ ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ³ñ³·. (Ù/íñÏ)
	ù³Ùáõ ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ³ñ³·. (Ù/íñÏ)
	áõÅ»Õ ù³ÙÇÝ»ñáí (>15 Ù/íñÏ) ûñ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ
	ø³Ùáõ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ³ñ³·.(Ù/íñÏ),áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ù»Ï ³Ý·³Ù ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ

	
	
	
	Áëï áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ñë.
	Ñë.³ñ¨»Éù
	³ñ¨»Éù
	Ñí.³ñ¨»Éù
	Ñí.
	Ñí.³ñ¨Ùáõïù
	³ñ¨Ùáõïù
	Ñë.³ñ¨Ùáõïù
	
	
	
	
	20
	50
	100

	¶áñÇë
	866
	I
	5/2.8
	4/2.6
	3/2.1
	9/1.6
	7/1.7
	4/2.2
	12/3.2
	56/4.3
	22
	2.3
	1.5
	15
	39
	45
	50

	
	
	IV
	3/2.5
	2/2.5
	5/1.8
	21/1.6
	14/1.7
	3/2.4
	8/2.8
	44/3.4
	39
	1.5
	
	
	
	
	

	
	
	VII
	4/1.4
	1/1.6
	3/1.5
	28/1.7
	16/1.6
	3/1.5
	7/1.5
	38/1.6
	23
	1.1
	
	
	
	
	

	
	
	X
	3/1.7
	1/ 2.0
	2/1.6
	19/1.7
	12/1.8
	3/2.2
	10/2.2
	50/2.5
	32
	1.2
	
	
	
	
	



Քամու ռեժիմը բարենպաստ է բնակության և ռեկրեացիոն ոլորտի օբյեկտների  կազմակերպման համար:
Ուժեղ քամիների դեմ (հաշվարկային 20-100 տարին մեկ) պայքարելու համար անհրաժեշտ է անտառապատել Գորիսից հյուսիս-արևմուտք ընկած տարածքը:

Արևափայլի տևողությունը, ժամ

	´Ý³Ï³í³ÛñÁ
	Àëï ³ÙÇëÝ»ñÇ
	î³ñí³ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝÁ

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	¶áñÇë
	158
	144
	153
	162
	202
	242
	244
	213
	169
	150
	145
	138
	2120




Անարև օրերի թիվը

	´Ý³Ï³í³ÛñÁ
	Àëï ³ÙÇëÝ»ñÇ
	ï³ñí³ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝÁ

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	¶áñÇë
	4
	6
	7
	6
	5
	3
	2
	3
	6
	7
	5
	5
	59



Հաշվարկային կլիմայական հարաչափեր
Տարվա ցուրտ ժամանակաշրջանի կլիմայական հարաչափեր

	´Ý³Ï³í³ÛñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	ú¹Ç ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ, 0C
	²Ù»Ý³óáõñï ³Ùëí³ Ñ³-ñ³µ»ñ³Ï³Ý ËáÝ³íáõÃ-ÛáõÝÁ (%)
	ØÃÝ. ï»ÕáõÙ-Ý»ñÁ ¨ ·ñáõÝ-ïÇ ë³é³-ÍáõÃÛ³Ý ËáñáõÃÛáõÝÁ
	ø³ÙÇ

	
	³Ù»Ý³óáõñï ûñí³
	³Ù»Ý³óáõñï ÑÝ·ûñÛ³ÏÇ
	³Ù»Ý³óáõñï Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÙÇçÇÝÁ
	µ³ó³ñÓ³Ï Ýí³½³·áõÛÝÁ
	³Ù»Ý³óáõñï ³Ùëí³ ûñ³Ï³Ý ÙÇçÇÝ ³ÙåÉÇïáõ¹Á
	î¨áÕáõÃÛáõÝÁ (ûñ)
	ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý
	ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý Å. 15-ÇÝ
	ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ÝáÛ»Ùµ»ñ-Ù³ñï ³ÙÇëÝ»ñÇÝ (ÙÙ)
	·ñáõÝïÇ ë³éãÙ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ËáñáõÃÛáõÝÁ (ëÙ)
	·»ñ³ÏßéáÕ áõÕÕáõÃ. ¹»Ïï.-÷»ïñ. ³ÙÇëÝ»ñÇÝ
	ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³í»É³·áõÛÝÝ Áëï áõÕÕ. ÑáõÝí³ñÇÝ (Ù/íñÏ)

	
	
	
	
	
	
	ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³-ÝÇ ÙÇçÇÝ ûñ³Ï³Ý ç»ñÙ³ëïÇ×³Ýáí` áã µ³ñÓñ, ù³Ý  0C
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝÁ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.98
	0.92
	0.98
	0.92
	
	
	
	0
	8
	10
	
	
	
	
	
	

	¶áñÇë
	-15
	-13
	-13
	-11
	- 0.7
	- 20
	-
	- 40/ 0.6
	173/2.4
	197/3.2
	65
	63
	225
	36
	Ñë.³ñÙ.
	4.3


Տարվա տաք ժամանակաշրջանի կլիմայական հարաչափերը

	´Ý³Ï³í³ÛñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	ú¹Ç ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ (0C)
	³Ù»Ý³ï³ù ³Ùëí³ Ñ³ñ³µ. ËáÝ³íáõÃÛáõÝÁ (%)
	ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ï»ÕáõÙÝ»ñÁ (ÙÙ)
	ù³ÙÇ

	
	³å³Ñáí-í³ÍáõÃÛ³Ùµ
	µ³ó³ñÓ³Ï ³é³í»É³·áõÛÝÁ
	³Ù»Ý³ï³ù ³Ùëí³ ÙÇçÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝÁ
	³Ù»Ý³ï³ù ³Ùëí³  ÙÇçÇÝ ûñ³Ï³Ý ³ÙåÉÇïáõ¹Á
	ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý 
	ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý Å.15-ÇÝ
	ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ³åñÇÉ-ÑáÏï»Ùµ»ñ
	ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ûñí³ ³é³í»É³·áõÛÝÁ
	·»ñ³ÏßéáÕ áõÕÕáõÃ. ÑáõÝÇë-û·áëïáë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ
	ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýí³½³·áõÛÝÝ Áëï áõÕÕ. ÑáõÉÇëÇÝ (Ù/íñÏ)

	
	0.95
	0.99
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	¶áñÇë
	26
	28
	35
	24
	10.9
	70
	54
	523
	70
	Ñí.
	1.6



[bookmark: _Toc459574892][bookmark: _Toc533539416][bookmark: _Toc9946830]I-4 Առողջարանային ռեսուրսներ
Կլիմայաբուժության պայմաններ
Կլիմայաբուժության պայմանները տրված են ՙԿուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության՚ ԳՀԻ մշակումների համաձայն, ըստ որի կլիմայաբուժության օպտիմալ պայմանները որոշված են քամու, օդի ջերմաստիճանի և խոնավության համատեղ ազդեցությամբ մարդու օրգանիզմի վրա (էկվիվալենտ-էֆեկտիվ ջերմաստիճան` ԷԷՋ և ռադիացիոն էկվիվալենտ-էֆեկտիվ ջերմաստիճան` ՌԷԷՋ, որտեղ հաշվի է առնված նաև ռադիացիոն ռեժիմը, ԷՋ էֆեկտիվ ջերմաստիճանն առանց քամու): Կլիմայաբուժության պայմանները ստորաբաժանվում են. 
ԷԷՋ-ն < 80 C-ցուրտ
ԷԷՋ-ն 9-160 C-ինդիֆերենտ (չեզոք)
ԷԷՋ-ն 17-220 C-կոմֆորտային
ԷԷՋ-ն >230 C-գերտաքացում
Գորիս քաղաքում ապրիլ ամսից սկսած գերակշռում են կլիմայաբուժության համար օպտիմալ պայմանները: Ապրիլ ամսին 22 օր կազմավորվում են ցուրտ պայմաններ (ԷԷՋ < 80 C), իսկ ինդիֆիրենտ (չեզոք) պայմաններ (ԷԷՋ-ն 9-160 C) ընդամենը 8 օր: Մայիս ամսին կրճատվում են ցուրտ պայմանները, գերակշռում են զով պայմանները: Մայիսի 2-րդ կեսից բնական պայմաններում կազմավորվում են կլիմայաբուժության կոմֆորտային (ԷԷՋ-ն 16-220 C) պայմաններ: Հունիս, հուլիս, օգոստոս ամիսներին գերակշռում են արդեն կոմֆորտային պայմանները: Այդ ամիսներին գերտաքացման պայմաններ նույնպես չեն դիտվում: Այսպիսով, ամռան ամիսներին Գորիս քաղաքում բացակայում են կլիմայաբուժության դիսկոմֆորտային պայմանները:

Օդաբուժության պայմանների գնահատականը (կրկնելիությունը %)*
 ³Õ. ì - 3.2.1.2-1
	²ÙÇëÝ»ñ
	¾¾æ (0C)
	¾æ (³é³Ýó ù³Ùáõ 0C)

	
	<80
	9-160
	17-220
	>230
	<80
	9-160
	17-220
	>230

	³åñÇÉ
	74
	25
	1
	
	33
	65
	2
	

	Ù³ÛÇë
	39
	54
	7
	
	13
	73
	12
	

	ÑáõÝÇë
	16
	54
	30
	
	3
	41
	44
	2

	ÑáõÉÇë
	-
	40
	58
	1
	
	18
	78
	4

	û·áëïáë
	8
	42
	49
	1
	1
	34
	63
	2

	ë»åï»Ùµ»ñ
	15
	64
	21
	
	1
	49
	50
	

	ÑáÏï»Ùµ»ñ
	67
	30
	3
	
	41
	51
	8
	


* 2 օր-1%
Աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ քամու ազդեցությունը տարբեր միջոցներով վերացնելուց հետո օդաբուժության կոմֆորտային պայմանները մեծանում են` հունիսին 34 %-ից դառնում է 44 %, հուլիսին` 58 %-ից 78 %, օգոստոսին` 49 %-ից 63 %, սեպտեմբերին` 21 %-ից 50 %:
Այսպիսով, Գորիսում կլիմայաբուժությունը կարելի է սկսել մայիսի վերջից և շարունակել մինչև հոկտեմբերի սկիզբը: Օդային վաննաները առաջարկվում է ընդունել ժամը 13-ին, երբ ինտենսիվ է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը և օդի հատկությունը կլանելու խոնավությունը բարենպաստ է:
Սեպտեմբերի երկրորդ կեսից և հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում գերակշռում են օդաբուժության սառը պայմանները, երբ օդային վաննաները կարելի է ընդունել որպես օրգանիզմը կոփող միջոց:
Ձմռանը կլիմայաբուժությամբ զբաղվելու պայմանները բարենպաստ են: Չափավոր ցուրտ եղանակների համակցությունը արևոտ օրերի հետ թույլ է տալիս յուրաքանչյուր ամիս 20-25 օր կազմակերպել կլիմայաբուժության բոլոր ձևերը: Առաջարկվում է կլիմայաբուժության պրոցեդուրաները կազմակերպել հատուկ կահավորված տաղավարներում, կարելի է օգտագործել նաև պոլիէթիլենային թաղանթները, որոնք իրենց միջով անց են կացնում ինֆրակարմիր (ջերմային) և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները:
Արևաբուժության կոմֆորտային պայմանները սկսվում են ապրիլի վերջից և շարունակվում մինչև հոկտեմբեր ամսվա սկիզբը:

Արևաբուժության օդերևութաբանական պայմանների գնահատականը (կրկնելիությունը %)*

	²ÙÇëÝ»ñ
	¾¾æ (0C)
	¾æ (³é³Ýó ù³Ùáõ 0C)

	
	<80
	9-160
	17-220
	>230
	<80
	9-160
	17-220
	>230

	³åñÇÉ
	40
	54
	6
	
	13
	47
	40
	

	Ù³ÛÇë
	26
	47
	27
	
	9
	45
	42
	

	ÑáõÝÇë
	8
	45
	41
	6
	5
	35
	49
	11

	ÑáõÉÇë
	
	30
	55
	15
	
	21
	59
	28

	û·áëïáë
	
	33
	60
	7
	
	20
	62
	18

	ë»åï»Ùµ»ñ
	7
	57
	44
	2
	2
	43
	49
	6

	ÑáÏï»Ùµ»ñ
	50
	41
	9
	4
	46
	14
	
	


* 2 ûñ-1%
Աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ արևաբուժության կոմֆորտային պայմանները (ԷԷՋ-ն 17-220 C) տատանվում են 13 օրից (մայիս ամիս) մինչև 30 օր (օգոստոս), սեպտեմբեր ամսին այդ պայմանները նվազում են` հասնելով 22 օրվա: հունիս ամսից սկսած յուրաքանչյուր ամիս մի քանի օր առաջանում են գերտաքացման (ՌԷԷՋ-ն >230 C) պայմաններ (հունիսին` 3 օր, հուլիսին` 7-8 օր, օգոստոսին` 3-4 օր, սեպտեմբերին` 1 օր), որից պաշտպանվելու համար հանձնարարվում է արևային վաննաներն ընդունել պտտվող շիթերով կահավորված հատուկ տաղավարներում առավոտյան ժամերին և կեսօրից հետո:
	Բալնեոլոգիական ռեսուրսներ
Բալնեոլոգիական նշանակության հանքային ջրերի ելքեր կան Գորիս քաղաքի շրջակայքում, որոնցից կարելի է նշել.
Քարաշենի հանքավայրի ջրերը քլորիդ-հիդրոկարբոնատային, կալցիում-նատրիումային կազմի են, ջերմաստիճանը 250 C, հանքայնացումը` 2.5-7.3 գ/լ, CO2-1.9 գ/լ: Նման է Հանքավանի ջրերին:
Քարահունջի հանքավայրի ջրերը քլորիդ-հիդրոկարբոնատային, կալցիումային կազմի են, հանքայնացումը` 3.7 գ/լ, ջերմաստիճանը` 200 C, պարունակում են նաև բոր: Կարելի է օգտագործել որպես խմելու-բուժիչ ջուր:
Տաթևի հանքավայրի ջրերը հիդրոկարբոնատային, կալցիումային են, հանքայնացումը` 2.5 գ/լ, ջերմաստիճանը` 25 0 C: Նման է Վրաստանի ՙՍաիրմե՚ հանքային բուժիչ ջրերին:
Այսպիսով, կլիմայաբուժության բարենպաստ պայմանները, հարուստ պատմամշակութային հուշարձանների, հանքային ջրերի առկայությունը` համատեղված բնակլիմայական եզակի պայմանների հետ, ակտիվ գործոններ են Գորիս քաղաքը դարձնելու բազմաֆունկցիոնալ ռեկրեացիոն կենտրոն: Սահմանափակող գործոն է միայն, որ հանքային ջրերի պաշարները հաշված և հաստատված չեն: Առաջնահերթ անհրաժեշտ է կազմակերպել հանքավայրերում հետախուզական աշխատանքներ` պաշարները հաշվելու համար:

[bookmark: _Toc459574893][bookmark: _Toc533539417][bookmark: _Toc9946831]I-5 Հումքային ռեսուրսներ (մետաղային և ոչ մետաղային օգտակար հանածոներ)
Գորիսի տարածաշրջանը, հատկապես Գորիսի շրջակայքը, հարուստ է մետաղային և ոչ մետաղային օգտակար հանածոների հանքավայրերով: Դրանցից շատերը (օրինակ՝ հրաբխային խարամներ, բազալտներ) կարող են օգտագործվել ոչ տրադիցիոն ձևով, որոնց հեռանակարային օգտագործման ծրագիրը մշակված է Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտի կողմից և ներկայացված է սույն նախագծի երկրորդ գլխում (ՙԱրդյունաբերության  ՙբազային՚ կոմպլեքսաստեղծ ճյուղերի զարգացման պոտենցիալ հնարավորությունները՚ ենթագլխում):

[bookmark: _Toc459574894][bookmark: _Toc533539418][bookmark: _Toc9946832]I-6. Տարածքի գեոմորֆոլոգիական, ինժեներաերկրաբանական պայմանները, սեյսմամիկրոշրջանացման արդյունքները
Գորիս քաղաքը տեղադրված է Որոտանի ձախափնյա վտակ Վարարակի (Գորիս) հովտում: Տարածքի կենտրոնով անցնում է Գորիս գետը, որը սկիզբ է առնում Իշխանասար լեռան արևելյան լանջից, քաղաքի տարածքում ունի լայն, հարթեցված ողողահուն, քաղաքից դուրս գալուց հետո հունը նեղանում է և փոխվում կիրճի: Գետի երկարությունը 30 կմ է, սնվում է աղբյուրների, ձնհալքի, անձրևաջրերով: գարնանային հորդացումների ժամանակ գետով անցնում է տարեկան հոսքի 60 %-ը:
Քաղաքային տարածքին ինքնատիպություն է տալիս քաղաքը շրջափակող ասիմետրիկ լանդշաֆտը, որը և բնական ձևերով հստակ սահմանազատում է քաղաքային տարածքը: Քաղաքը հյուսիսից սահմանափակվում է սարահարթով, որի եզրերը դեպի քաղաք են իջնում խորը հեղեղատներով և ձորերով, արևելքից շրջափակվում է հողմահարված տուֆաավազաաքարերից առաջացած զարմանահրաշ ձևերով (բուրգերով, սյուներով), իսկ արևմունքից` 4-5 մակարդակի էրոզիոն տերրասներով, որոնց նիշերը տարբերվում են 25-40 մետրով: Այդ տերրասների թեքությունները գետի ողողահունում մեղմանում են, վերածվում հարթավայրի, որտեղ և տեղադրված է քաղաքային տարածքի կենտրոնական մասը:
Ինժեներաերկրաբանական հատկանիշներով, քաղաքի և քաղաքամերձ տարածքը բաժանվում է 2 շրջանների.
Առաջին շրջանը չի պահանջում հատուկ ինժեներական նախապատրաստում և ընդգրկում է քաղաքը հյուսիս-արևմունքից շրջափակող սարահարթը` ներկայացված ժայռային ապարներով (բազալտներ, անդեզիտաբազալտներ, դացիտներ թույլ հողմահարված), ծածկված դելյուվիալ նստվածքների 1-2 մետրանոց շերտով (բեկորային ապարներ` մինչև 30 % ավազա-կավային ներփակումներով): Ապարները ջրաթափանց են, մակերևույթային ջրերը ներծծվում են և որպես աղբյուրներ դուրս են գալիս սարահարթի ծայրամասերում (Բրունի աղբյուրները): Այս շրջանում է առանձնացված քաղաքի հեռանկարային զարգացման ռեզերվային տարածքը:
Երկրորդ շրջանը պահանջում է հատուկ ինժեներական նախապատրասոտւմ և բաժանվում է 3 ենթաշրջանի: Առաջին ենթաշրջանն (II ա) ընդգրկում է քաղաքապատկան տարածքի մեծ մասը (կենտրոնական հարթավայրային), որտեղ ավազակավերի շերտի (միջին հզորությունը 5 մ) տակ տեղակայված են տրավերտինները (2-5 մ հզորությամբ), իսկ դրանցից ներքև` գլաքարային-խճաքարային նստվածքները: Իշխանասարի լավաների հետ կապված ստորերկրյա ջրերը` հոսելով լավաների տակ տեղակայված դեպի քաղաքը թեքված անջրաթափանց շերտի վրայով, բարձրացնում են Գորիս գետի աջափնյա լանջերի ջրաքանակը, հետո թափանցում են տրավերտինների տակ, որոնց վրա տեղակայված է քաղաքը: Ջրի ազդեցության տակ տրավերտիններում տեղի է ունենում կալցիումի կարբոնատի լվացազերծում, տրավերտինների մեջ առաջանում են դատարկություններ և տեղի են ունենում գրունտի նստեցումներ: Հնարավոր է նաև, որ տեկտոնական ճեղքով  բարձրացող ածխաթթվային ջրերը խառնվում են գրունտային ջրերի հետ` մեծացնելով ջրերի ագրեսիվությունը: Քաղաքի կենտրոնում կա ածխաջրածնային հանքային ջրի ելք (0.5 լ/վրկ դեբիտով), փորված է նաև հորատանցք, որով 5 մ խորության վրա հայտնաբերվել է հանքային ջուր (2 լ/վրկ դեբիտով):  Այդ գոտու լայնությունը 600 մ է, որտեղ տների նկուղները ջրածածկված են: Ինժեներական նախապատրաստման միջոցառումներն են` մակերեսային ջրերի հեռացում, խորքային ջրերի դրենաժային աշխատանքներ:
Երկրորդ ենթաշրջանն (II բ) ընդգրկում է Գորիս գետի քիչ թեքություն ունեցող աջ և ձախ լանջերը: Այդտեղ մինչև 5 մ հզորության դելյուվիալ նստվածքների տակ տեղադրված են ժայռային ապարներ: Գրունտային ջրերի հորիզոնը տատանվում է 2-5 մետր: Նեղ, չոր հեղեղատներով անցնում են ուժեղ հեղեղներ:
Պահանջվող ինժեներական նախապատրաստման միջոցառումներն են` մակերեսային ջրերի հեռացում, հակասելավային միջոցառումներ, շենքերի հիմքերի տեղադրում ժայռային ապարների վրա, փուխր ապարների շերտի հեռացում:
Երրորդ ենթաշրջանն (II գ) ընդգրկում է Գորիս գետի թեք լանջերը (20-300): Ռելիեֆը խիստ կտրտված է, հիմնականում պիտանի չէ շինարարության համար: Գետի ձախափնյա լանջերին, որտեղ տարածված են տուֆաավազաքարերը, ուժեղ են արտահայտված ձորակաառաջացման պրոցեսները:
Պահանջվող ինժեներական նախապատրաստման միջոցառումներն են` հեղեղապաշտպանիչ միջոցառումներ, պայքար ձորակաառաջացման, քարահոսքերի դեմ:
	
Սեյսմատեկտոնական պայմանները
Գորիս քաղաքի սեսմատեկտոնական պայմանները բարենպաստ են: Տարածքի սեյսմատեկտոնական պայմանների գնահատման ընթացքում խիստ կարևորվում է ակտիվ խզվածքների ազդեցության գոտիների բացահայտումը և գրունտային պայմանների հաշվառումով սեյսմիկ վտանգի ելակետային արժեքների որոշումը, որը քաղաքի տարածքում տատանվում է 7.5-8.25 բալ (0.15 q-7.5բալ, 0.20 q-8 բալ, 0.25 q-8.25 բալ):
Գորիս քաղաքի ամբողջ տարածքում ակտիվ տեկտոնական խզվածքները բացակայում են:
Քաղաքի տարածքը բաժանվում է երեք գոտիների` գրունտների տարբեր առավելագույն արագացումների ցուցանիշներով: Քաղաքի կենտրոնական և հյուսիս-արևելյան մասերում գրունտների առավելագույն արագացումը կազմում է 0.2-0.25 q հյուսիս-արևմտյան մասում` ռեզերվային տարածքի սահմանում` 0.15-0.2 q, հարավային մասում` 0.15-0.2 q:

1.7. Համայնքի ինժեներաերկրաբանական պայմանները և սեյսմամիկրոշրջանացման արդյունքները
Համայնքի տարածքի քաղաքից դեպի արևելք ընկած մասը (բացարձակ բարձրությունները 1300-1850 մ) ներկայացված է հրաբխանստվածքային ապարների շերտով (տուֆոբրեկչիաներ, կոնգլոմերատներ, բրեկչիաներ, տուֆաավազաքարեր): Այս ապարները ճաքճքված և խիստ հողմնահարված են: Ռելիեֆը խիստ կտրտված է, ձորակները հեղեղաբեր են, որոնցից խոշորներն են` Սանդի ձորը և Շորի ձորը: Այս տարածքում խիստ գերակշռում է մակերեսային հոսքը, այդ պատճառով ստորերկրյա ջրերի կուտակումներ չկան: Աղբյուրներն ունեն շատ փոքր ելքեր և ոչ հաստատուն ռեժիմ: Բացառություն է կազմում նախկին կրաքարի գործարանի մոտ գտնվող աղբյուրը (ելքը 7 լ/վրկ): Մակերեսային հոսքը ինտենսիվացնում է էրոզիոն պրոցեսները, տարածված են կրաքարային ապարների մեջ կորուստային անձավները (ամենախոշորը գտնվում է կրաքարի գործարանի մոտ), որոնք հիմնականում լցված են լինում ջրով:
Գեոդինամիկ պրոցեսներից տարածված են սահքերը (Սանդի ձոր), հեղեղները, մակերեսային հոսքը: Պահանջվող ինժեներական նախապատրաստման միջոցառումներն են. հակահեղեղային, հակասողանքային, մակերեսային ջրերի հոսքի կարգավորում (քանի որ սելավաբեր հեղեղատները հիմնականում վնաս են հասցնում քաղաքային տարածքին, ինժեներական նախապատրաստման միջոցառումները տրված են նախորդ գլխում):
Համայնքի տարածքի քաղաքից դեպի արևմուտք ընկած մասը (բացարձակ բարձրությունները 1400-2200 մ) ներկայացված ` ժայռային էֆուզիվ ֆորմացիայի ապարներով (անդեզիտներ, անդեզիտադացիտներ, բազալտներ, անդեզիտաբազալտներ), ծածկված փոքր հզորության (2-5 մ) փուխր նստվածքներով (կավաավազներ, ավազակավեր` խճագլաքարային լցանյութով):
Ռելիեֆը հարթ է, մասնատված ժամանակավոր հոսք ունեցող ձորակներով և վտակներով: Մեծ տարածում ունեն քարացրոնները (չինգիլները): Ժայռային ապարները (բազալտներ, անդեզիտներ) ունեն մեծ ջրաթափանցիկություն, մթնոլորտային տեղումները ներծծվում են, դուրս գալով Վարարակի հովտում: Աղբյուրների ելքեր չկան:
Հատուկ ինժեներական պաշտպանության միջոցառումներ չեն պահանջվում:
Համայնքի սեյսմատեկտոնական պայմանները բարենպաստ են: Տեկտոնական ակտիվ խզվածքները բացակայում են: 
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Գորիս համայնքը գտնվում է Զագեզուրի ֆլորիստիկ շրջանում։ Տարածաշրջանում անտառային դարչնագույն կրազերծված, կամ մուգ շականակագույն խճաքարային հողերի վրա ձևավորվել է միջին լեռնային լանդշաֆտային տիպը` լեռնատափաստանային և մարգագետնատափաստանային բուսականությամբ: 
Ուսումնասիրվող տարածքներում Ֆլորան հիմնականում տարախոտային է, խիտ անտառները բացակայում են: Ծառատեսակներն արտահայտված են հիմնականում քսերոֆիլ նոսր անտաառային բուսականության տիպով` գիհու, սաղարթավոր խառը տեսակների մասնակցությամբ և սալորենու, տանձենու տեսակներով: Տեղ-տեղ արտահայտված են թփուտային, ժայռային և քարացրոնային բուսականությունը: Թփերը  հիմնականում նոսր ձևով հանդիպում են բոլոր տարածքներում, գերադասելով խոնավ ապրելավայրերը: Տարածքի լեռնատափաստանային բուսականությունն աչքի է ընկնում տարախոտա-հացազգային մասնակցությամբ: Այս լանդշաֆտային գոտում ամենաշատ տեսակներով աչքի են ընկնում բարդածաղկավորները` 49 տեսակ, հացազգիները` 34 տեսակ, լոբազգիները և վարդազգիները` 23-ական տեսակներ, խաչածաղկավորները` 7տեսակ: Վայրի դեղատու և ուտելի բույսերի ցանկում ընդգրկված են է շուրջ 100 բուսատեսակներ: 
Լեռնատափաստանային գոտու անողնաշարավոր կենդանիների ֆաունան համեմատաբար աղքատ է: Դիտարկվող տարածքում հանդիպում են հազվադեպ և անհետացող տեսակներ` Bradyporus dilatatus (ծղրիդներ), Montana armeniaca (մորեխներ), Eumerus sogdianus (երկթևանիներ), Bruchidius armeniacus, Cryptocephalus moravi (բզեզներ): 
Այս գոտին առավել բարենպաստ է թփուտային դաշտամկան (Msubterraneus), կզաքիսի 
(Martes foina), աղվեսի (Vulpes vulpes), գայլի (Canis lupus) և այլ տեսակների համար: 
Կաթնասուննեի գիշատիչ տեսակներից միայն գորշ արջն է գրանցված ՀՀ Կենդանիների Կարմիր գրքում: Չղջիկները ներկայացված են ՀՀ-ում լայն տարածված տեսակներով: Մողեսները ներկայացված են երկու տեսակներով` կովկասյան ագամա և միջին մողես (Laudakia caucasia, Lacerta media):
Երկկենցաղները նույնպես ներկայացված են լայն տարածված 2 տեսակներով`կանաչ դոդոշ, փոքրասիական գորտ (Bufo viridis, Rana macrocnemis), որոնք հիմնականում հանդիպում են ջրահոսքերում և պահպանության կարիք չունեն: 
Տափաստանային գոտու թռչնաշխարհը ներկայացված է ավելի քան 30 տեսակով, որոնցից առավել լայն տարածում ունեն ճնճղուկազգիները (Passeriformes) և ճուռականմանները (Falconiformes): Բազմաթիվ են նաև հավազգիների ներկայացուցիչները, որոնք ներկայացված են մոխրագույն կաքավով և լորով:  
Աղյուսակում բերված է նաև յուրաքանչյուր բույսի տեսակի պահպանության կարգավիճակները, ըստ Կարմիր գրքում կատարված կատեգորիաների դասակարգման (կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ (CR), վտանգված տեսակ (EN), խոցելի տեսակ (VU)): Հաշվի առնելով այն, որ սնկերի պահպանությունը զգալիորեն տարբերվում է բույսերի պահպանությունից, Կարմիր գրքում ընտրվելիք 40 տեսակի սնկերի նկարագրերը ներկայացվել են մակրոսկոպիկ սնկերի համար միջազգայնորեն ընդունված 6 կատեգորիայով` անհետացած /EX/, անհետացման եզրին գտնվող /NT/, կրիտիկական վիճակում գտնվող /CR/, վտանգված /EN/, խոցելի /VU/, տվյալներն անբավարար են վիճակը գնահատելու համար /DD/:
Պահպանության կարիք ունեցող ֆլորայի տեսակները
	
Հ/հ
	Բույսերի անվանումը
	Պահպանության կարգավիճակները ըստ Կարմիր գրքի

	
	Հայերեն 
	Լատիներեն
	

	
	Բարդածաղկավորներ
	Asteraceae
	

	1
	Տերեփուկ արմատազամμյուղային
	Centaurea rhizocalathium (K.Koch) Tchich.
	EN

	2
	Պսեֆելոււս զանգեզուրի
	Psephellus zangezuri Sosn.
	EN

	3
	Գազ Կիրպիչնիկովի
	Astragalus kirpicznikovii Grossh. (պատկանում է  Fabaceae ընտանիքին)
	EN

	4
	Տափոլոռ կասսիայի
	Lathyrus cassius Boiss. (պատկանում է  Fabaceae ընտանիքին)
	EN

	
	Բոգազգիներ
	Gentianaceae
	

	5
	Լոմատոգոնիում կարինտյան
	Lomatogonium carinthiacum (Wulf.) A.Br.
	VU

	
	Հացազգիներ
	Poaceae
	

	6
	Կարծրախոտ Վորոնովի
	Sclerochloa woronowii (Hack.) Tzvelev ex Bor
	EN

	
	Վարդազգիներ
	Rosaceae
	

	7
	Մորենի, Մոշենի զանգեզուրի
	Rubus zangezurus Mulk.
	VU

	
	Մորմազգիներ
	Solanaceae
	

	8
	Հազազ անատոլիական
	Lycium anatolicum A.Baytop. & C.Mill
	EN

	
	ՍՆԿԵՐ
	

	9
	Դժգույն գարշասունկ
	Amanita phalloides (Vaill.:Fr.) Secr. Հոմանիշ` Amanitina phalloides (Vaill.:Fr.) Gilb.
	VU

	10
	Վերպա կոնաձև	

	Verpa conica Sw. : Pers.
Հոմանիշ` Verpa helvelloides Krombh.
	VU

	11
	Սզնի Տուրենֆորի
	Crataegus tournefortii
	VU

	12
	Սզնի զանգեզուրյան
	Crataegus zangezura
	VU

	13
	Հիրիկ նեղգծային
	Iris lineolata
	VU


Աղյուսակում բերված են Գորիսի մերձավոր տարածքներում պահպանության կարիք ունեցող կենդանիների տեսակները /5, 6/:
Աղյուսակում բերված է նաև յուրաքանչյուր տեսակի պահպանության կարգավիճակները, ըստ Կարմիր գրքում կատարված կատեգորիաների դասակարգման (անհետացած տեսակ (EX), տարածաշրջանում անհետացած տեսակ (RE), կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ (CR), վտանգված տեսակ (EN), խոցելի տեսակ (VU), տվյալների անբավարարություն (DD)):
 Պահպանության կարիք ունեցող ֆաունայի տեսակները
	
Հ/հ
	Կենդանիների անվանումը
	Պահպանության կարգավիճակները ըստ Կարմիր գրքի

	
	Հայերեն 
	Պահպանության կարգավիճակները ըստ Կարմիր գրքի
	

	Երկփեղկ փափկամարմիններ – Bivalvia

	1
	Սեղմված խխունջ
	Musculium strictum (Normand, 1844)
	CR

	Միջատներ – Insecta

	2
	Ֆալետիի կողնջակեր ցայտագնայուկ
	Carabus (Procerus) scabrosus fallettianus Cavazzutti, 1997
	VU

	3
	Երկգիծ երկարաμեղիկ
	Dorcadion bistriatum Pic, 1898
	EN

	ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ - AVES

	4
	Գառնանգղ (Մորուքավոր անգղ)
	Gypaetus barbatus Linnaeus, 1758
	VU

	5
	Գիշանգղ
	Neophron percnopterus Linnaeus, 1758
	EN

	6
	Սպիտակագլուխ անգղ
	Gyps fulvus (Hablizl, 1783)
	VU

	7
	Օձակեր արծիվ
	Circaetus gallicus (J. F. Gmelin, 1788)
	VU

	8
	Փոքր ենթարծիվ
	Aquila pomarina, C. L. Brehm, 1831
	VU

	9
	Տափաստանային արծիվ
	Aquila nipalensis orientalis Hodgson, 1833
	VU

	10
	Քարարծիվ
	Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
	VU

	11
	Գաճաճ արծիվ
	Hieraaetus pennatus (J. F. Gmelin, 1788)
	VU

	12
	Բալոբան
	Falco cherrug J. E. Gray, 1834
	EN

	13
	Սապսան
	Falco peregrinus Tunstall, 1771
	VU

	14
	Բվեճ
	Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
	VU

	15
	Ներկարար
	Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
	VU

	Î²ÂÜ²êàôÜÜºð -  MAMMALS

	16
	Շելկովնիկովի կուտորա
	Neomys schelkovnikovi Sat., 1913
	EN

	17
	Հարավային պայտաքիթ
	Rhinolophus euryale Blasius, 1853
	VU

	18
	Մեհելիի պայտաքիթ չղջիկ
	Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901
	VU

	19
	Սովորական երկարաթև չղջիկ
	Miniopterus schreibersi Kuhl, 1819
	VU

	20
	Բեխշտեյնի գիշերաչղջիկ
	Myotis bechsteinii Kuhl, 1818
	VU

	21
	Ասիական լայնականջ չղջիկ
	Barbastella leucomelas Gretzschmar, 1830
	VU

	22
	Հայկական մկնիկ
	Sicista armenica Sokolov et Baskevich,1988
	EN

	23
	Անտառակատու
	Felis silvestris Schreber,1777
	VU



Բուսական աշխարհի պահպանության միջոցառումներ
Անհետացման վտանգի տակ գտնվող,  հազվագյուտ, պահպանության կարիք ունեցող բուսատեսակներին վնաս չի հասցվի, քանի որ նախագծով նախատեսված միջոցառումները իրագործվում են արդեն իսկ գոյություն ունեցող կառույցապատման սահմաններում և նոր տարածքներ գրեթե չեն ներառում: 
Ծառա-թփային բուսականության վրա բացասական ազդեցության ի սկզբանե կանխարգելման և պահպանության նկատառումներից ելնելով նախագծման ընթացքում ջրատարների ուղեգծերը ընտրվել են այնպես, որ նրանք չհատվեն ծառերի հետ:
Բուսական աշխարհի պահպանույթան միջոցառումների շրջանակում իրականացնել ՀՀ կառավարության 2014 թ. հուլիսի 31-ի № 781 որոշմամբ սահմանված համապատասխան միջոցառումները (մանրամասն՝ տես հավելված 4)։

Կենդանական աշխարհի պահպանության միջոցառումներ
Ամենամեծ ազդեցությունը կարտահայտվի հնարավոր հողային աշխատանքների ժամանակ՝ դրանց բների ոչնչացմամբ‚ այնուհանդերձ հարկ է նշել‚ որ նման աշխատանքներ սույն նախագծի շրջանակներում նախատեսված չեն: 
Կենդանական աշխարհի վրա հնարավոր ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու նպատակով ջրատարների կառուցման անհրաժեշտության դեպքում պայթեցման և ամենաինտենսիվ շինարարական աշխատանքները հանձնարարվում է իրականացնել ձվադրման և բնադրման ժամանակաշրջանից (ապրիլ- մայիս) դուրս: Բացի այդ, պայթեցումների ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու նպատակով դրանք կիրականացվեն փոքր հզորության լիցքերով:
Ընդհանուր առմամբ, համակարգերի վերակառուցման աշխատանքների ազդեցությունները կկրեն լոկալ և ժամանակավոր բնույթ,  ինչի շնորհիվ կենդանիներին հասցվող վնասը կլինի նվազագույն: Շինարարական աշխատանքների բնույթը և մասշտաբն այնպիսին են, որ դրանք իրենց փոքրածավալության պատճառով չեն կարող արգելել կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների սեզոնային միգրացիայի կամ ջուր խմելու ճանապարհները: 

7.	ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՏԵԽՆԱԾԻՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
«Սյունիք-2» համայնքների շրջակա միջավայրի վրա տեխնածին  ազդեցության հիմնական գործոններն են.
•	մթնոլորտային օդի աղտոտումը արդյունաբերական ձեռնարկությունների, բնակկոմունալ սեկտորի ջեռուցմանև ավտոտրանսպորտի արտանետումներով,
•	մակերևութային ջրերի աղտոտումը արդյունաբերական և կենցաղային կեղտաջրերով,
•	հողերի աղտոտումը կոշտ կենցաղային թափոններով,
•	աղմուկը և էլեկտրամա նիսական ճառա այթումը,
•	անտառի անկանոն  օգտագործումը, որը համայնքների շրջակայքում էներգետիկ ճգնաժամի ժամանակ հանգեցրել է անտառային տարածքների և կենսաբազմազանության կրճատմանը:
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության բնական գործոնների թվին են   դասվում սողանքները, սելավները և հողերի էրոզիան:

7.1 Մթնոլորտային օդը
Ներկայումս համայնքների մթնոլորտային օդն աղտոտվում է արդյունաբերական ձեռնարկությունների, բնակելի և հասարակական շենքերի ջեռուցման անհատական սարքերի և ավտոտրանսպորտի արտանետումներով: 
Ֆոնային աղտոտվածությունը աղտոտող բոլոր նյութերով զգալիորեն ցածր է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաներից (ՍԹԿ):
«Սյունիք-2», արդյունաբերական ձեռնարկությունները պատկանում են սանիտարական վտանգավորության IV-V դասին, արտադրական արտանետումները աննշան են, հիմնական արտանետումները մթնոլորտ ջեռուցումից է: Արդյունաբերական հիմնարկների արտանետումները մթնոլորտ բերված են աղյուսակ 7.1.1-ում:
Ջեռուցման ժամանակահատվածում վնասակար արտանետումների հաշվարկները կատարված են գազի և փայտի ծախսից ելնելով և բերված են աղյուսակ 7.1.2-ում:
Գորիս քաղաքի համար ընդունված է  ջեռուցում -70% գազ,  30% փայտ:
Գազիֆիկացված համայնքների համար ընդունված է ջեռուցում -50% գազ,  իսկ չգազիֆիկացված համայնքների համար՝ ջեռուցում փայտով:
Աղյուսակ 7.1.3-ում բերված են  համայնքի միջպետական Մ-2 և Մ-12 ճանապարհի արտանետումների հաշվառմամբ ավտոտրանսպորտի արտանետումները: Մ-2 միջպետական ճանապարհը անցնում է քաղաք Գորիսի միջով 7.5 կմ, իսկ Մ-12՝ 500մ:
Վնասակար արտանետումների հաշվարկները կատարվել են համաձայն մեթոդակարգի  և բերված են աղյուսակ 7.1.1-7.1.3-ում /9-12/:
Վնասակար արտանետումները մթնոլորտ արդյունաբերական ձեռնարկություններից
Աղյուսակ 7.1.1
	Վնասակար արտանետումներ
	Վտանգավորության դասը
	Արտանետումները, տ/տարի

	1. Ածխածնի օքսիդ
	4
	35.1

	2. Ազոտի օքսիդներ
	2
	14.2

	3. Անօրգանական փոշի
	3
	8.5

	4.  Փայտափոշի
	3
	0.5

	5. Մանգանի օքսիդներ
	2
	0.007

	6. Եռակցման աէրոզոլ
	3
	0.048

	7. Ցեմենտի փոշի
	3
	0.2

	8. Մետաղական փոշի
	4
	0.014

	9. Յուղի աերոզոլ
	4
	0.000132

	Ընդամենը
	
	58.57



Վնասակար արտանետումները մթնոլորտ ջեռուցման ժամանակ
Աղյուսակ 7.1.2
	Անվանումը
	Վտանգավորության դասը
	Արտանետումները  (վառելիք, գազ, փայտ) տ/տարի

	
	
	«Սյունիք-2»

	
	
	ք. Գորիս վառելիք- 70% գազ,  30% փայտ
	12 գյուղ վառելիք- 50% գազ,  50% փայտ
	ընդամենը

	1. Կախյալ մասնիկներ
	3
	23.53
	17.7
	41.23

	2. Ծծմբային անհիդրիդ
	3
	1.41
	1.06
	2.47

	3. Ածխածնի օքսիդ
	4
	21.6
	14.84
	36.44

	4. Ազոտի օքսիդներ
	2
	13.3
	6.73
	20.03

	Ընդամենը
	
	59.84
	40.33
	100.17



Վնասակար արտանետումների քանակները ավտոտրանսպորտից
Աղյուսակ 7.1.3
	Անվանումը
	Վտանգավորության դասը
	Արտանետումները  տ/տարի

	«Սյունիք-2»

	ք. Գորիս

	 Ածխածնի օքսիդ
	4
	368.3

	Ածխաջրածիններ
	4
	61.78

	Ազոտի օքսիդներ
	2
	26.67

	Ընդամենը
	
	456.75

	Ճանապարհ Մ-2 և Մ-12

	 Ածխածնի օքսիդ
	4
	444.2

	Ածխաջրածիններ
	4
	55.6

	Ազոտի օքսիդներ
	2
	33.86

	Ընդամենը
	
	530.66

	12գյուղեր

	 Ածխածնի օքսիդ
	4
	186.15

	Ածխաջրածիններ
	4
	38.73

	Ազոտի օքսիդներ
	2
	21.7

	Ընդամենը
	
	246.58

	Հանրագումար
	
	1233.99


Մթնոլորտ  արտանետումների տարեկան քանակները, ներդրման % և  հասցված տնտեսական վնասները
Աղյուսակ 7.1.4
	Անվանումը
	Արտանետումների քանակը, տ/տարի ներդրման %
	Տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը,      

	1. «Սյունիք-2» Բնակարանների ջեռուցում 
	
	

	1.1.  ք. Գորիս
	59.84
45.4
	9.5

	1.2. 12 գյուղեր
	40.33
30.6
	0.85

	3.1. «Սյունիք-2»  ք. Գորիս
	456.75
33.5
	21.3

	3.2. Ճանապարհ Մ-2 և Մ-12
	530.66
39
	24.8

	3.3. 12 գյուղեր
	246.58
18
	8.6


Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների մասին տեղեկությունները և տնտեսությանը հասցված վնասի արժեքները բերված են աղյուսակներ 7.1.4-ում /13/:
Մթնոլորտ վնասակար արտանետումները ջեռուցումից, արդյունաբերությունից և ավտոտրանսպորտից կազմում է 1551.85 տ/տարի:
Մթնոլորտ վնասակար արտանետումներից «Սյունիք-2 և 8» համայքներից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը կազմում է 72.52 մլն. դրամ տարի:

7.2 Տարածքի համալիր գնահատականը
	Տարածքի համալիր գնահատականը տրված է /2/-ի հիման վրա:  Տարածքի համալիր գնահատականը տրված է տեղանքի կլիմայական պայմանների, մթնո-լորտային օդի աղտոտվածության մակարդակի, արդյունաբերական պոտենցիալի, բնակչության և ավտոտրանսպորտի խտության ցուցանիշների հաշվառմամբ: 
	Օդային ավազանի գնահատականը բերված է աղյուսակ 7.2.1-ում:

Օդային ավազանի գնահատականը անտրոպոգեն ազդեցությամբ, հիգիենիկ իրավիճակով և տարածքի համալիր գնահատականը
Աղյուսակ 7.2.1.
	Անվանումը
	Գնահատականը
	Աղտոտման մակերեսը բնակելի գոտում, հա

	
	անտրոպոգեն ազդեցությամբ
	հիգիենիկ իրավիճակով
	տարածքի համալիր գնահատականը
	

	1
	2
	3
	4
	5

	տարածք
«Սյունիք-2»
	թույլ ազդեցության գոտի
	վտանգ չիհարուցում
	բարենպաստ
	35104



Անտրոպոգեն թույլ ազդեցության գոտին կազմում է 15730 հա: Հիգիենիկ իրավիճակով տարածքը վտանգ չի ներկայացնում: Տարածքի համալիր գնահա-տականը՝ բարենպաստ:

7.3	Մակերևութային ջրահոսքեր
Գորիս քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի  տարածքով հոսում է Որոտանի վտակ Վարարակը (Գորիսը), որը սկիզբ է առնում Իշխանասարի արևելյան լանջերից և հոսում է հյուսիս-արևմունքից հարավ-արևելք:  Գետը տիպիկ լեռնային է, արագությունը 0.45-0.95 մ/վրկ: Գետի երկարությունը 30 կմ է, սնվում է աղբյուրների (ՙԱկներ՚) և ձնհալքների ջրերով: Քաղաքի սահմաններում գետի երկարությունը 6.5 կմ է, ընդունում է մի շարք վտակներ և հեղեղատներ (Մեծգետ, Գուրմգետ, Սինդերե, Չորսու): Գորիս գետը և վտակները հեղեղաբեր են: Գետի միջին կշռային թեքությունը 0.094, քաղաքի սահմաններում` 0.07: Ջրհավաք ավազանի (84.8 կմ2) մոտ 5 %-ը ծածկված է անտառով: Վարարումների ժամանակ գետի առավելագույն ծախսը հասնում է 100 մ3/վրկ: Վարարումների ժամանակաշրջանը տևում է 20-100 օր: վարարումների ժամանակ գետի օրական առավելագույն հոսքի մոդուլը կազմում է 20.5-58.0 լ/վրկ կմ2 վրա: Մակերևութային ջրերն աղտոտվում են հիմնականում կենցաղային կեղտաջրերից և արդյունաբերական օբյեկտներից: Վերջինները հիմնականում չեն գործում: Կենցաղային կեղտաջրերը հեռացվում են կոյուղատարով և առանց մաքրվելու թափվում են Վարարակ գետը: Վերջին տարիներին Ողջի գետի կիրճում զանազան սպասարկման օբյեկտների շահագործման արդյունքում, զգալիորեն ավելացել է գետի աղտոտվածությունը:
Գորիս գետի ընդհանրական դասը 3 կմ Գորիս քաղաքից վերև - 2 դաս (ՙլավ՚ քիմիական որակ), 1.5 կմ Գորիսից ներքև՝ 5 դաս (ՙվատ՚ քիմիական որակ): Կոյուղու ներքին ցանցը գտնվում է անմխիթար վիճակում, ցանցի 30%-ի տրամագծերը չեն համապատասխանում ելքերին, մնացած 70%-ը վերակառուցման և վերականգնման անհրաժեշտություն ունի (քաղաքի 3 տարբեր հատվածներում կոյուղատարը խոշոր խափանումներ ունի): Գետն աղտոտումից պաշտպանելու նպատակով քաղաքի հարավային հատվածում (Քարահունջից հարավ) նախատեսվում է կոյուղու կենսաբանական մաքրման կայանի վերակառուցում (նախատեսված է "Հայկոմուննախագիծ" ինստիտուտում, հզորությունը` 25 հազ.մ3/օր):
Կեղտաջրերով Գորիս գետ թափվող աղտոտող նյութերի քանակը բերված է աղյուսակ 7.3.1-ում:
Գորիս քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի կեղտաջրերով Գորիս գետ թափվող նյութերի քանակը
Աղյուսակ 7.3.1
	Կեղտաջրերի ծավալը, հազ.խոր.մ
	ԹԿՊլրիվ,տ
	Կախյալ նյութեր, տ
	Նավթա-մթերք, տ
	Ազոտ ամոնիակային, տ
	Քլորիդներ, տ
	Սուլֆատ-ներ, տ
	Պղինձ, կգ
	Ցինկ, կգ
	ՍԼՄ, տ

	2369*
	426.42*
	260.6*
	2.37
	42.64
	106.6
	94.76
	47.38
	236.9
	5.92


*- աղտոտող նյութերի քանակը գերազանցում է սահմանային թույլատրելի սրտահոսքը /ՍԹԱ/:
-ՍԼՄ- սինթետիկ լվացող միջոցներ:
Աղբյուրը` Հաշվետվություն ջրօգտագործման մասին: ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, 2017թ.:
Գորիս գետ թափվող հոսքաջրերի հետևանքով շրջակա ջրային ավազանին հասցված տնտեսական վնասը ներկա դրությամբ գնահատվում է տարեկան 10.2 մլն. դրամ:
Գորիս գետի համար ստացված ինքնամաքրման K=0.15 ցուցանիշի դեպքում, խառնուրդների նոսրացման համար պայմանները գնահատվում են որպես անբավարար, իսկ գետի ինքնամաքրման պոտենցիալը` ցածր:
Գորիս գետի աղտոտվածության ցուցանիշները բերված են աղյուսակ 7.3.2-ում: Գետը դասվում է “վատ”  կարգավիճակի դասին /5-րդ դաս/:

Գորիս գետի աղտոտվածության ցուցանիշները ՍԹԿ-ն գերազանցող նյութերի համար
Աղյուսակ 7.3.2
	Էն-երը գերազանցող աղտոտիչ նյութերի անվանումը
	Վնասակարության ցուցանիշը
	Միջին տարեկան  կոնցենտրացիաների գերազանցումը էն-ից
di, անգամ
	

	ԹՔՊ
	սանիտարական
	1.5
	

	ԸԱԱ*
	սանիտարական
	2
	

	Նիտրիտ իոն
	սանիտարա-թունաբանական
	5
	

	Ամոնիում իոն
	սանիտարա-թունաբանական
	6
	

	Ֆոսֆատ իոն
	զգայարանական
	4
	


Աղբյուրը` ՀայԷկոմոնիտորինգ, տեղեկանք ՀՀ շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին Երևան, 2017թ.:
*- ԸԱԱ- ընդհանուր անօրգանական ազոտ
Գորիս գետի աղտոտվածության աստիճանի հիգիենիկ դասակարգումը կատարվել է ըստ վնասակարությունը սահմանափակող ցուցանիշների և բերված է 7.3.3-ում:
Գորիս գետը 1.5 կմ ք. Գորիսից ներքև հատվածում դասվում է 4-րդ և 5-րդ դասին (վատ): Նկատվում է, ԹՔՊ-ի, նիտրիտ իոնների, ամոնիումի իոնների, ֆոսֆատ իոնների և իոնների  կոնցենտրացիաների գերազանցում թույլատրելի նորմերից:

Գորիս գետի աղտոտվածության աստիճանի հիգիենիկ դասակար•ումը/14, 15/
Աղյուսակ 7.3.3
	Ջրավազանի անվանումը
	Վնասակարարությունը սահմանափակող ցուցանիշ ՎՍՑ
ՎՍՑ =∑(di – 1) + 1
	Աղտոտման աստիճանը

	
	թունա-բանական ռեժիմ
	զգայարա-նական
	սանիտարական ռեժիմ
	թունա-բանական ռեժիմ
	զգայարա-նական
	սանիտարական ռեժիմ

	Գորիս գետ
	2.5
	3
	10
	>1≤3.0 չափավոր
	3> 2 թույլատրելի
	>3.0≤10.0 բարձր



Նշված համայնքների սահմաններում, Գորիս գետ ջրերի աղտոտվածության մակարդակը գնահատվում Է՝
Ըստ սանիտարական ռեժիմի – չափավոր աղտոտված, 
Ըստ զգայարանական ցուցանիշների – թույլատրելի,
Ըստ սանիտարա-թունաբանական ցուցանիշների - բարձր:
Բերված տվյալները վկայում են այն մասին, որ գոյություն ունեցող պայման-ներում նշված համայնքների սահմաններում բացառվում Է ռեկրեակցիոն նպատակով գետի օգտագործումը: 
Հեռանկարում, բնակչության աճի հետ մեկտեղ կավելանա նաև Գորիս գետ թափվող տնտեսակենցաղային կեղտաջրերի քանակը, ինչը իր հերթին կհանգեցնի գետի աղտոտվածության ավելացմանը: Ահրաժեշտ է Կապան քաղաքի և նշված համայնքների համար կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցում:

7.4.  Աղմուկի մակարդակի գնահատում /16,16,18/
Գորիս քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի աղմուկի աղբյուր է հանդիսանում  ավտոտրանսպորտը: 
Գորիսի քաղաքային համայնքում աղմուկի առաջացման արդյունքներ են հանդիսանում քաղաքի տարածքով անցնող Երևան-Գորիս-Լաչին-Ստեփանակերտ և Երևան-Կապան միջպետական նշանակության ավտոմայրուղիները:
Գորիսի բարդ ռելիեֆով է պայմանավորված փողոցային ցանցի մեծ խտությունը (10.3 կմ/կմ2), որը 2 անգամ գերազանցում է փողոցային խտության առավելագույն նորմը (4.5 կմ/կմ2)
Փողոցային խիտ ցանցն առաջացնում է նաև աղմուկի դիսկոմֆորտ: Հաշվի առնելով, որ աղմուկի էկվիվալենտ մակարդակի չափման ոչ մի տվյալ չկա, կատարվել են հաշվարկներ աղմուկի մակարդակի որոշման համար` օգտագործելով աղմուկի աղբյուրների ակուստիկ բնութագրերն ըստ ստանդարտների և մեթոդական հանձնարարականների միջինացված տվյալների: Տրանսպորտի հոսքերի աղմուկը առաջանում է մեքենաների աղմուկից և կապված է տրանսպորտի արագությունից և շարժման ինտենսիվությունից: Հեղինակային խմբի ողմից կատարված տեղային հաշվարկների արդյունքում մեքենաների շարժման ինտենսիվությունը ավտոկայանի հանգույցում կազմում է 300-450 ավտոմեքենա/ժամ: 
ՀՀ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոնգիաների նախարարության տրամադրած տվյալների համաձայն (14.06.2018 թ N 05/՚14.1/10383-18) Մ-2 Երևան-Մեղրի-Իրանի սահման ա/ճ կմ 200-320 (Սյունիքի տարածքային մաքսատան մոտ) երկու ուղղություններով տրանսպորտային տարբեր միջոցների գումարային օրական ինտենսիվությունը կազմում է մոտ 3000 տրանսպորտային միջոց։
Ձայնի հաշվարկային մակարդակը հաշվարկման կետում, որը հեռացված է 25 մ ճանապարհի երթևեկելի մասից հասնում է 69 դԲ, որը գերազանցում է թույլատրելի նորմը (55 դԲԱ ցերեկը և 45 դԲԱ գիշերը):/16/
Աղմուկի մակարդակը փոքրացնելու համար նախագծով նախատեսված է տարանցիկ ավտոմայրուղիների դուրս բերում քաղաքից, իսկ որպես առաջնահերթ միջոցառում` Երևան-Կապան ավտոմայրուղու տարանցիկ փոխադրումների համար Վարարակ գետի ափով, խիտ կառուցապատված տարածքից դուրս նախատեսված է ավտոմայրուղի, որը հիմնական շրջանցող ճանապարհի իրականացումից հետո կծառայի որպես ներքաղաքային փողոց:
Մնացած ճանապարհների՝ ք. Գորիսի, «Սյունիք-2» համայնքների տեղական նշանակության ճանապարհներն են, որտեղ մեքենաների երթևեկությունը ցածր է:
Նախագծով նախատեսված է նաև կանաչ տարածքների մեծացում, ճանապարհները սանիտարական պահպանման գոտիների կանաչապատում:
 
7.5 Հողերի բնութագիրը
«Սյունիք-2» քաղաքային և նշված գյուղական բնակավայրերը ներառում են՝
	
	«Սյունիք-2»
ք. Գորիս
հա
	«Սյունիք-2»
12 գյուղ հա

	Գյուղատնտեսական հողեր
	997.3
	4560.21

	Բնակավայրեր
	279.9
	612.33

	Արդյունաբերական,  ընդերքօգտագործման
	14.66
	12.27

	Էներգետիկայի և տրանսպորտի
	3.11
	6.14

	Հատուկ պահպանման տարածքներ
	56.93
	450.3

	Անտառային
	254.7
	4006.2

	Ջրային
	27.49
	81.47

	Պահուստային հողերը
	-
	-

	Հատուկ նշանակության հողեր
	23.89
	11.53



Համայնքների հողային ծածկույթը ներկայացված է հիմնականում անտառային հողատիպով: Անտառային գոտում գերակշռում են անտառային դարչնագույն հողերը, որոնք աչքի են ընկնում հզորությամբ և հորիզոնների լավ դիֆերենցվածությամբ: Կարբոնատներով հարուստ մայր ապարների վրա զարգացած են կարբոնատահումուսային հողերը, որոնք տափաստանացված շագանակագույն հողերի հետ միասին մոզաիկ ձևով հանդիպում են ողջ անտառային գոտում: Այնտեղ, որտեղ տարածքը էրոզացված չէ, այդ հողերը աչքի են ընկնում հզոր հումուսային շերտով` մինչև 40սմ: Հովիտների համեմատաբար ընդարձակ տեղամասերում տարածվում են ալյուվիալ բերրի հողերը, որոնք հիմնականում վերածված են մշակովի հողերի:
Համայնքի տարածքի գեոքիմիական գնահատման արդյունքները ցույց են տվել, որ հողերը աղտոտված չեն ծանր մետաղներով: Հողերի աղտոտվածության մակարդակը գնահատված է ցածր (խտության գումարային ցուցանիշը` ԽԳՑ<16), աղտոտվածության դասը – թույլատրելի, էկոլոգիական իրավիճակը բավարար:

8. ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
8.1Աղբավայրեր
Համայնքներում սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքը կազմում է 1115.77 հա մակերես: Համայնքներում գործող աղբավայրերի ընդհանուր քանակը 13 է:
Հաճախակի են աղբի կուտակումը հենց բնակելի տների բակերում:
Բացի դրանից, աղբահանումը կատարվում է անկանոն, ինչը հանգեցնում է համայնքների սանիտարական վիճակի վատացմանը:
Հատկացված տարածքը, որը գտնվում է համայնքների վարչական սահմաններում, կենցաղային կոշտ թափոնների տեղափոխման, վնասազերծման, վերամշակման կազմակերպությունների և կառույցների հողամասերի և դրանց սանիտարական պահպանման գոտիների չափերով չի համապատասխանում «Արդյունաբերական կազմակերպությունների նախագծման սանիտարական նորմեր» ՍՆ թիվ 245-71 և «Քաղաքաշինության, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» ՀՀՇՆ 30-01-2014 պահանջներին: Տարածքները պարսպապատված չէ, անբարեկարգ է, չկան համապատասխան պայմաններ կոնտեյներների և աղբատար փոխադրամիջոցների լվացման և ախտահանման համար: Տարածքում կուտակված աղբը մշտապես ենթարկվում է ինքնայրման: Աղբավայր տանող ամբողջ ճանապարհը և մոտակա տարածքը խիստ աղտոտված են, ուստի այդ ժամանակավոր աղբավայրերը ենթակա են կոնսերվացման:
ՀՀ առողջապահության նախարարի 20099 թ. թիվ 25 հրամանով սահմանված են Նոր կառուցվող, վերակառուցվող սպառման թափոնների աղբավայրերին (պոլիգոններին) ներկայացվող հետևյալ հիգիենիկ պահանջները.
1) Սպառման թափոնների պոլիգոնների հողամասի ընտրման ժամանակ հաշվի են առնվում հողի հիդրոերկրաբանական առանձնահատկությունները: Սպառման թափոնների պոլիգոնները չեն տեղակայվում ճահճակալած հողերում, ջրամատակարարման, հանքային ջրերի աղբյուրների սանիտարական պահպանման I, II և III գոտիներում, ջրատարների սանիտարական պահպանման շերտագծում, առողջարանների սանիտարական պահպանման I և II գոտիներում, ջրատար հորիզոնների ջրերի մակերևույթ դուրս գալու վայրերում, հատուկ պահպանվող տարածքներում, զբոսայգիների, պուրակների, այգիների և այլ կանաչ տարածքներում:
2) Սպառման թափոնների պոլիգոնի հիմնական մասը զբաղեցնում է սպառման թափոնների պահեստավորման տեղամասը: Պահեստավորման տեղամասի ողջ տարածքով նախատեսվում է փոսորակի կառուցում` սպառման թափոնների շերտերով կուտակման, խտացման և հողով ծածկման համար: Հողը պահեստավորվում է փոսորակի շրջագծով: Փոսորակի հատակը լինում է գրունտային ջրերի մակարդակից առնվազն 1 մ բարձր:
3) Ստորգետնյա ջրերը աղտոտումից զերծ պահելու նպատակով սպառման թափոնների պոլիգոնի պահեստավորման տեղամասը ապահովվում է կուտակված սպառման թափոնների խտացված ծավալի խորությունում առաջացող կեղտաջրերի հեռացման համակարգով:
4) Աղբի կուտակման տեխնոլոգիական գործընթացը կարող է ներառել կուտակված սպառման թափոնների խտացված ծավալի խորությունում առաջացող գազերի հեռացման հնարավորությունը` բացառելով խտացված սպառման թափոնների ինքնայրումը /սպառման թափոնների խոնավացում, հողի շերտով մեկուսացում, խտացում/:
5) Սպառման թափոնների պոլիգոնը ունենում է տնտեսակենցաղային գոտի, կոնտեյներների և աղբատար փոխադրամիջոցների լվացման հարթակ ու սարքավորումներ, տեխնիկական ջրի պահուստային տարողություն:
6) Տնտեսակենցաղային գոտում տեղակայվում են աշխատող անձնակազմի վարչա-կենցաղային շենքերը իրենց սանիտարակենցաղային սենքերով (հանդերձարան, ցնցուղարան, սննդի ընդունման սենք):
7) Սպառման թափոնների պոլիգոնի տարածքը շրջապատից մեկուսացվում է ցանկապատով:
8) Աղբատար փոխադրամիջոցների թափքերը և անվադողերը լվացվում և ախտահանվում են յուրաքանչուր անգամ սպառման թափոնները թափելուց հետո:
35. Սպառման թափոնների պոլիգոնում թափոնները չեն այրում:
 
Նշված գյուղական բնակավայրերում և Գորիս քաղաքում առաջացած կենցաղային կոշտ թափոնների (ԿԿԹ) կազմը և տարեկան քանակը բերված է աղյուսակ 8.1.1-ում: Բնակչության թիվը կազմում է 36087 մարդ ըստ մարզպետարանի տվյալների (Կապան քաղաք): 
Թափոնների ընդհանուր քանակը ներկա իրավիճակում  կազմում է 7217 տ/տարի:
ԿԿԹ-ի կազմը և տարեկան քանակը
Աղյուսակ 8.1.1
	ԿԿԹ
	Ընդհանուր քանակից բաժնեմասը, %
	Թափոնների ընդհանուր քանակը, տ/տարի

	Աննդային թափոններ
	21.3
	1537.2

	Թուղթ
	13.3
	959.86

	Փայտանյութ
	6.9
	497.97

	Պլաստմասաներ
	19.4
	1400.1

	Ռետին և կաշի
	2.0
	144.34

	Տեքստիլ

	2.8
	202.076

	Ապակի
	5.4
	389.72

	Երկաթ և նրա համաձուլվածքները,         Գունավոր մետաղներ
	1.9
	137.12

	Այլ թափոններ
	27.0
	1948.59

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	100
	7217



8.2 Արդյունաբերական թափոններ
Գյուղական բնակավայրերում առկա արդյունաբերական բոլոր ձեռնարկությունները պատկանում են սանիտարական վտանգավորության lV-V դասին: Արդյունաբերական թափոնները բացակայում են:
Ոչ օգտագործելի թափոնները գործող օբյեկտների բնույթից կախված, թունավոր չեն և պատկանում են համաձայնեցված վայր տեղափոխվող թափոնների խմբին[footnoteRef:11]: [11:  ՀՀ բնապահպանության նախարարի 25.12.2006 թ. N 430-Ն հրամանի հավելված] 

Այս թափոնները շինարարական, ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություն-ներում առաջացած թափոններն են՝ շինարարական աղբ, ավտոմեքենաների մասեր, օգտագործված տարաներ:
Ոչ օգտագործված թափոնների քանակը կազմում է 7.98 տ/տարի:
Արդյունաբերական թափոնների կազմը բերված է աղյուսակ 8.2.1-ում:
Արդյունաբերական թափոնների կազմը և տարեկան քանակները
Աղյուսակ 8.2.1
	Արդյունաբերական թափոնների բաղադրիչները
	Ընդհանուր քանակը տ/տարի
	Ընդհանուր քանակից բաժնեմասը, %

	1
	2
	3

	1. Օգտագործման ենթակա թափոններ` յուղեր, թեփեր
	1.32
	7.4

	2. Տկուցքներ, կնճեռներ
	2.68
	15.0

	3. Շինարարական օգտագործելի թափոններ
	5.88
	≈33.0

	4. Ոչ օգտագործելի թափոններ՝ շինարարական, մետաղական, օգտագործված տարաներ
	7.98
	≈44.6

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	17.86
	100



8.3 Օրգանական ծագման թափոններ[footnoteRef:12] [12:  ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի «Բժշկական թափոնների գործածությանը ներկայացվող հիգիենիկ և հակահամաճարակային պահանջներ» N 2.1.3-3 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» 03-Ն և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի «Վտանգավոր քիմիական թափոնների գործածությանը և վտանգավոր քիմիականնյութերի պահպանմանը և փոխադրմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ N 2.1.7.001-09 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» թիվ 20-Ն հրամաններ] 

	Թափոնները առաջանում են առողջապահության բնագավառի հաստատություններում:
Թափոնները դասակարգվում են  հետևյալ կերպ`
Ա) Ոչ վարակիչ թափոններ: Այս թափոնները կազմում են ընդհանուր թափոնների ≈90%-ը: Սրանք իրենց բաղադրությամբ նման են կենցաղային թափոններին, քանի որ վարակի տարածման մանրէներ չեն պարունակում: Այս թափոնների շարքին են պատկանում գրասենյակային աղբը` թուղթ, կարտոն, փաթեթավորման նյութեր, թերթեր և այլն: Տարեկան քանակը կազմում է 0.63 տ: Այս թափոնները հեռացվում են ՀՀԿ-ի կողմից հատկացված աղբավայր: Դասվում են վտանգավորության 4-րդ դասին: Ծածկագիրն է՝ 91200400 01 00 4:
Բ) Վարակիչ թափոններ:  Վարակիչ թափոնները դրանք օրգանական ծագման թափոններն են: Ընդհանուր քանակը կազմում է ~16.8 կգ/օր:
Սրանք դասակարգվում են հետևյալ կերպ.
N1 կարգ - մարդու անատոմիական թափոններ (հյուսվածքներ, օրգաններ, մարմնի մասեր):  N4 կարգ - Առարկաներ և պլաստմասայից թափոններ (ներարկիչներ, ճկափողեր և այլն):
N6 կարգ - Օրգանական նյութերով աղտոտված թափոններ (արյունով և այլ նյութերով աղտոտված բամբակը և այլն):
Դասվում են վտանգավորության 3-րդ դասին: Ծածկագիրն է՝ 9700100 01 05 3:
Այս թափոնների հնարավոր վարակազերծումը համարվում է քիմիական վնասազերծումը սպիրտի և ֆորմալինի լուծույթով և խորը թաղումը գերեզմանատանը հատկացված տարածքում:
Հայատսանի հանրապետությունում բժշկական թափոնների վնասազերծմամբ զաղվում է «Էկոլոգիա Վ.Կ.Հ» ՍՊ ընկերությունը։

9. ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑՆԵՐ
«Սյունիք-2» համայնքներում տեղակայված է 16 գերեզմանոց ընդհանուր ~34.0 հա տարածքում:
Գերեզմանոցները գործող են:
Գորիս քաղաքում գործում է 3 գերեզմանոց, մնացած համայնքներում գործում է 1 գերեզմանոց: 
Գերեզմանոցներում սանիտարական պահպանման գոտին պահպանված չէ: 
Անհրաժեշտ է մշակել միջոցառումներ, որոնք կկարգավորեն գերեզմանոցների տարածքները.
· Գոտիավորել գերեզմանոցների տարածքները՝ առանձնացնելով արահետներն ու հմամասնորեն բաժանված հողակտորները
· Սահմանազատեց ցանկապատով
· Նախատեսել ցանկապատի երկայնքով ծառատնկումներ (հնարավորության դեպքում)
· Նախատեսել սանիտարապաշտպանիչ գոտու 40 %-ի կանաչապատում՝ ծառատնկումներով:

10.ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

	Գյուղական բնակավայրերի վարչական սահմաններում եղած գյուղատնտեսական հողերի սեփականաշնորհման հետ կապված, հողօգտագործողները մասամբ փոխել են  կոլտնտեսային-սովխոզային պտղատու այգիների ֆունկցիոնալ նշանակությունը (հատուկ նշանակության կանաչ տարածքներ)։
Բնակչության սեփական հողատարածքներում աճեցվում են բանջարանոցային, հացահատիկային և այլ մշակաբույսեր։
Սահմանափակ օգտագործման կանաչ տարածքների մակերեսը ներկա դրությամբ կազմում է՝ 842.193հա:
	Հանայնքների կանաչ զանգվածների ցուցանիշները բերված են աղյուսակ 10.1.-ում:
Կանաչ զանգվածների ցուցանիշները
Աղյուսակ 10.1. 
	Համայնքների անվանումը
	Կանաչ զանգվածների ֆունկցիոնալ նշանակությունը 

	
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչ գոտի
	Սահմանափակ նշանակության
	Ընդհանուր կանաչ զանգված

	
	հա/մ2/մարդ
	հա/մ2/մարդ
	հա/մ2/մարդ

	1. Գորիս
	3.4/1.59
	251.91/118.3
	255.3/119.89

	2. Սյունիք-2
	2.988/3.28
	551.097/604.1
	554.085/607.38


Միջավայրի համալիր անտրոպո-տեխնածին բեռնվածությունը  բաղկացած է •ործոնային ցուցանիշներից, միջավայրի հիմնական  գործոնների քանակական բնութագրից, որոնք որոշիչ են մարդու օրգանիզմի վրա իրական բեռնվածությունում՝ մթնոլորտային օդի և հողերի, աղմուկի մակարդակների, ջրի քիմիական և կենսաբանական աղտոտվածության ցուցանիշներ:
Որոշվող  համալիր բեռնվածությունը օրdանիզմի վրա (KH) բաղկացած է հաշվի առնվող նշված գործոնների (տվյալ պայմաններում գոյություն ունեցող) գումարից:
Հաշվի առնվող նշված գործոններից յուրաքանչյուրը քանակապես որոշվում է հիգիենիկ նորմատիվներին վերաբերվող մեկ ցուցանիշներով:
Նշված դեպքում թույլատրելի համարվում է այն մեծությունը, որը հավասար է 1-ի:

11.1 Օդի մերձգետնյա շերտի աղտոտվածության սանիտարա-հիգիենիկ իրավիճակի անալիզը

Գորիս քաղաքի և գյուղական բնակավայրերի տարածքում մթնոլորտն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները (մգ/մ3), վերցված են ՀՀ բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի կենտրոնի կողմից (ըստ բնակչության քանակի) և բերված են աղյուսակ 10.1.1-ում: 
Հաշվարկների համար վերցված է Գորիս քաղաքի ֆոնային աղտոտվածությունը /21/: Գյուղական բնակավայրերում ֆոնային աղտոտվածությունը ցածր է Գորիս քաղաքի ֆոնային աղտոտվածությունից:
Հետագա հաշվարկների համար որպես ելակետային վերցված են Գորիս քաղաքի ֆոնային աղտոտվածության տվյալները:

Աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքները
Աղյուսակ 11.1.1
	№№ ը/հ
	Աղտոտող նյութերի կոդերը և անվանումները
	ՍԹԿ, 
մգ/մ3
	Ֆոնային կոնցենտրացիանները

	
	
	
	մգ/մ3
	միավոր ՍԹԿ

	1
	002	Փոշի
	0.5
	0.3
	0.6

	2
	701	Ծծմբի երկօքսիդ
	0.5
	0.05
	0.1

	3
	200	Ազոտի օքսիդներ
	0.2
	0.015
	0.075

	4
	322	Ածխածնի օքսիդ
	5.0
	0.8
	0.16


Ինչպես երևում է աղյուսակից Գորիս քաղաքային համայնքում ֆոնային կոնցենտրացիաները չեն գերազանցում թույլատրելի նորմերը:
Աղտոտվածության համալիր ցուցանիշը հաշվարկվում է


  բանաձևով, որտեղ
K – նյութի նորմավորված III դասի բերման գործակիցն է
i - փաստացի խտությունների գերազանցումն է ՍԹԿ-ն :
Աղտոտվածության համալիր ցուցանիշի հաշվարկման համար ելակետային տվյալները բերված են աղյուսակ11.1.2-ում:
Աղտոտվածության համալիր ցուցանիշի հաշվարկման համար ելակետային տվյալները
Աղյուսակ 11.1.2
	Աղտոտող նյութի անվանումը
	Վտան-գավո-րության դասը
	Միջին օրական կոնցենտրացիաների արժեքները, մգ/մ3
	Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրա-ցիան, ՍԹԿմիջ.օր, մգ/մ3
	Գերազա-նցում է միջին օրական կոնցեն-տրացիան
	Վտանգավորության III դասի բերման գործակիցը, իզոէֆեկ-տիվության գործակից,
K

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Փոշի
	III
	0.12
	0.15
	0.8
	1

	Ծծմբի երկօքսիդ
	III
	0.02
	0.05
	0.4
	1

	Ազոտի օքսիդներ
	II
	0.006
	0.04
	0.15
	1.3

	Ածխածնի օքսիդ
	IV
	0.32
	3
	0.107
	0.87


Օդի աղտոտվածության համալիր ցուցանիշը՝ P-ն կլինի.


Ստացված տվյալներից ելնելով, երբ n=4 և p=0.92 մթնոլորտային օդի աղ-տոտվածության մակարդակը գնահատվում է թույլ աղտոտված:
Օդային միջավայրի աղտոտվածության համալիր գնահատականը տրված է ըստ հողմագծի աղտոտման աղբյուրից դեպի բնակելի գոտին փչող քամու արագության միջին տարեկան կրկնելիության (%) պայմաններում (P):
Մի հողմագծի քամիների ուղղության կրկնելիության տոկոսը քամիների  շրջանային փնջագրի դեպքում՝ Po
Po=100:8=12,5%
Քամու արագության միջին տարեկան կրկնելիությունը՝ P (գերակայում են հարավ-արևմտյան ուղղությամբ փչող քամիները) կազմում է 47%:
Օդային միջավայրի աղտոտվածության գնահատականը տրված է համաձայն /20,21/:

, որտեղ
C1, 2…n - աղտոտվածության առանձին կոմպոնենտների միջին օրական կոն-ցենտրցիան է մգ/մ3,
N1 – գործակից, որի մեծությունը կախված է աղտոտող նյութերի վտանգավորության դասից՝
I դաս – 1, II դաս – 1.5, III դաս – 2, IV դաս – 4
t – C1, C2 …Cn - աղտոտող նյութերի գումարային ազդեցության ցուցադրանքն է:
t=P/P0			t=47:12.5=3.76
ՍԹԿC1, Cn - առանձին կոմպոնենտների միջին օրական սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան է:
Համայնքների համար ստացվել են հետևյալ արդյունքները:

Հաշվարկից հետևում է, որ տարվա 47% ժամանակահատվածում՝ 171 օր նշված համայնքներում նկատվում է մթնոլորտային օդի աղտոտվածության բարձրացում: (0.92-ից դառնալով 4.23): Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության մակարդակը մնում է թույլ աղտոտված (առաջին դասի վտանգավորության նյութերի բացակայության պարագայում):


11.2 Բնակչության առողջության պայմանական ռիսկի գործոնը

Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության հետ կապված բնակչության առողջու¬թյան պայմանական ռիսկը որոշվում է՝
R=V· K  · M · B · C · 10-3 բանաձևով, որտեղ
R –  ռիսկի չափը
V – մեկ մարդու կողմից  ներծծված օդի քանակն է օրվա ընթացքում – 28.8մ3:
M – մարդու զանգվածն է կգ-70
K – մարդու օրգանիզմով տվյալ նյութի կլանման գործակիցն է (0,75±0,25)
B – ռիսկի կոնցենտրացիայի շեղման գործակից – 1,0 ±10-3  (օր/մգ տվյալ նյութի համար)
C – տվյալ աղտոտող նյութի միջին տարեկան կոնցենտրացիան է օդում

   - մինիմալ ռիսկ

 - մինիմալ ռիսկ 
RCO=28.8 · 0.75 ·70 · 0.08·10-3 = 0.121 – մինիմալ ռիսկ 
Rփոշի=28.8 · 0.75 ·70 · 0.03·10-3 = 0.045 - մինիմալ ռիսկ
Այստեղից արվում է եզրակացություն, որ մթնոլորտ արտանետումների նվազեցման համար լրացուցիչ միջոցառումներ կիրառելու անհրաժեշտություն չկա:

11.3 Գորիս քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հողերի աղտոտվածության մակարդակի գնահատումը

Հողերի հետազոտությունն իրականացվել է հետևյալ նպատակների համար.
· շինարարական հրապարակի՝ պակաս արժեքավոր հողերի վրա տեղադրման ընտրության,  օրգանական, ռադիոակտիվ, թունավոր քիմիական թափոններով աղտոտված հողերի վրա շենքերի և շինությունների տեղադրման կանխարգելման:
· Հողի աղտոտվածության գնահատման, ինչպես բնակչության առողջության վրա ազդող գործոն;
· բնակելի թաղամասի կանաչապատման և ռեկրեացիոն  գոտիների ստեղծման սխեմաների մշակման:

12.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱՆՏՐՈՊԱՏԵԽՆԱԾԻՆ  ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
Շրջակա միջավայրի վրա անտրոպատեխնածին բեռնվածության համալիր ցուցանիշը՝ KH, որոշվում է
KH=(Kօդ + Kաղմուկ + Kջուր + Kհող) : N, որտեղ
N – հաշվի առնվող գործոնների քանակն է N=4
Ցուցանիշի նորմատիվային մեծությունը համարվում է հաշվի առնվաղ գործոնային գնահատականների համապատասխան միավորների թիվը, տվյալ դեպքում՝  4:
Էկոլոգո-հիգիենիկ իրավիճակի գնահատականը տարածքի շրջակա միջավայրի անտրոպատեխնածին աղտոտվածության հետևանքով կատարվել է հիգիենիկ դասակարգման արդյունքների հիման վրա (KH) և բերված է ստորև աղյուսակ 12.1-ում:

Բնակելի կառուցապատման տարածքներում էկոլոգո-հիգիենիկ իրավիճակի լարվածության աստիճանի չափանիշը
Աղյուսակ 12.1
	Սանիտարա-հիգիենիկ իրավիճակի լարվածության աստիճանը
	էկոլոգիական անհարմա-րավետության աստիճանը
	Հիգիենիկ ռանգավորման մեծությունը՝ KH	
	Շրջակա միջավայրի բնութագիրը
	Մարդկանց առողջական վիճակի բնութագիրը: Բնակչության պոտենցիալ կենսագործու-նեության ինդեքսը (ՊկԻ)

	1.	Գորիս քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի տարածքներ համեմա-տաբար բավարար
	Համեմատաբար բավարար
	KH = 3.1 – 3.9 ցածր է հաշվի առնվող գործոններից 0.78 – 0.98 անգամ	
	
	Հիգիենիկ նորմատիվների գերազանցում մի շարք միջավայ-րերում (ջուր,  աղմուկ)
Յուրաքանչյուր միջավայրում ՍԹԿ-ի եզակի գերազանցում
	Առողջության ընդհանուր ցուցանիշները չեն գերազանցում սովորական հետազոտված ցուցանիշները, և կախված չեն էկոլոգիանկան անհարմարավետությունից
Առողջության ցուցանիշը մինչև 1
ՊկԻ≤ 1



Հեռանկար
[bookmark: _Toc533539420][bookmark: _Toc9946834]Համայնքների զարգացման հիմնական  ուղղությունները
Համայնքների զարգացման ծրագրից բխող՝ սոցիալական, մշակութային, արդյունաբերական, ինժեներատրանսպորտային և այլ համակարգերի կատարելագործմանը նպաստող միջոցառումների ծրագիրը:
Համայնքների մանրամասն վերլուծությունը, առանձին համայնքների համար ինժեներաերկրաբանական հետազոտության աշխատանքների իրականացման և միկրոսեյսմաշրջանացման քարտեզների կազմման, ինչպես նաև համայնքների վերլուծությունն ըստ հատակագծային պայմանների, քաղաքաշինական հիմնակմախքի, ինժեներական ենթակառուցվածքների ապահովվածության,  պատմամշակութային հուշարձանների վերլուծությունն ի հայտ են բերում մի շարք խնդիրներ, որոնց հրատապ լուծումը պետք է նպաստի տարածաշրջանի կենսագործունեությանը և հողերի ռացիոնալ օգտագործմանը: Նախագծման համար առաջնային ուղղություններ են դառնում տարածքային զարգացման այն հիմնական ուղղությունները, ներդրումների համար նպաստավոր ոլորտների  և գոտիների կազմակերպումը, որոնք կխթանեն.
· արտադրության հիմնական ճյուղերի զարգացումը, 
· հնարավոր ռեկրեացիոն գոտիների կազմակերպումը,
· շրջակա միջավայրի բարելավմանը և պահպանմանը,
· Ճարտարագիտա-ճանապարհային և սոցիալ-կենցաղային ենթակառուցվածքների զարգացումը,
· պատմամշակութային ժառանգության պահպանությանը, 
· բնական և տեխնածին վտանգավոր երևույթներից տարածքի պաշտպանությանը,
· սահմանամերձ տարածքներում բնակչությանան վտանգության ապահովումը: 
Մասնավորոպես, առաջարկվում է.
· սահմանային գոտիներում՝ համայնքային բնակչության համար ապաստարանների գոտիների կազմակերպում.
· Ջրամբարաշինության հեռանկարային ծրագրի հայեցակարգով Որոտանի գետավազանում, Վարարակն գետի վրա, Ակներ գյուղի մոտ նախատեսվում է կառուցել մոտ 11 մլն.մ3 ծավալով ջրամբար, ինչը կօգտագործվի հիմնականում արդյունաբերության, ներառյալ՝ հիդրոէներգետիկ, ոռոգման ու ձկնաբուծական նպատակներով:
· Գորիս քաղաքային համայնքի կոյուղու ներքին ցանցի հիմնովին վերակառուցում:
· միջհամայնքային ճանապարհների-կապերի վերանայում և կազմակերպում,
· հիմնական գործառնական գոտիների վերանայում և հստակեցում,
· զբոսաշրջության խթանման և փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծման նպատակով հիմնական միջպետական ուղղություններին և համայնքային կապերին հարակից տարածքներում առաջարկվում է հատուկ բիզնես գոտիների կազմակերպում,
· Բոլոր համայնքներում կոյուղու ցանցերի անցկացում,
· Սելավատար առուների կառուցում,
· Տնտեսակենցաղային կեղտաջրերի փոքր հզորության մաքրման կայանների կառուցում։
· Աղբավայրի նախատեսում սանիտարական գոտիների պահպանմամբ:
· Գորիս քաղաքային համայնքի կոյուղու մաքրման կայանի կառուցում 25 հազ. մ3/օր հզորությամբ, ինչը կներառի նաև Վերիշեն, Ակներ գյուղական բնակավայրերի կոյուղաջրերը:

2. [bookmark: _Toc490497180][bookmark: _Toc533539422][bookmark: _Toc9946835]Համայնքների շրջակա միջավայրի վրա տեխնածին ազդեցությունը
Գորիս քաղաքային համայնքի և «Սյունիք-2» գյուղական բնակավայրերի շրջակա միջավայրի վրա տեխնածին ազդեցության հիմնական գործոններնեն.
· մթնոլորտային օդի աղտոտումը արդյունաբերական ձեռնարկությունների, բնակկոմունալ սեկտորի ջեռուցման և ավտոտրանսպորտի արտանետումներով,
· մակերևութային ջրերի աղտոտումը արդյունաբերական և կենցաղային կեղտաջրերով,
· հողերի աղտոտումը կոշտ կենցաղային թափոններով,
· աղմուկը և էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը,
· անտառի անկանոն օգտագործումը, որը համայնքի շրջակայքում էներգետիկ ճգնաժամի ժամանակ հանգեցրել է անտառային տարածքների և կենսաբազմազանության կրճատմանը:
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության բնական գործոնների թվին են դասվում սողանքները,  սելավները և հողերի էրոզիան:

2.1 [bookmark: _Toc490497181][bookmark: _Toc533539423][bookmark: _Toc9946836]Մթնոլորտային օդը
Հեռանկարում համայնքների մթնոլորտային օդի աղտոտման աղբյուրներ կհանդիսանան արդյունաբերական ձեռնարկությունների, բնակելի և հասարակական շենքերի ջեռուցման անհատական սարքերի և ավտոտրանսպորտի արտանետումները: Արդյունաբերական ձեռնարկությունները հիմնականում պատկանում են սանիտարական վտանգավորության lV-V դասին: Արտադրական արտանետումները հիմնականում առաջանում են բնական գազի այրումից: Արտադրական արտանետումները մթնոլորտ բերված են աղյուսակ 2.1.1-ում: Ներկայումս ֆոնային աղտոտվածությունը աղտոտող բոլոր նյութերով զգալիորեն ցածր է սահմանային թյուլատրելի կոնցենտրացիաներից (ՍԹԿ):
	Ջեռուցման ժամանակահատվածում վնասակար արտանետումների հաշվարկները կատարված են գազի ծախսից ելնելով և բերված են աղյուսակ 2.1.2-ում:
Ընդունված է, որ հեռանկարում ջեռուցումը միայն գազով է:
Ավտոտրանսպորտի և արդյունաբերական արտանետումները մթնոլորտ բերված են աղյուսակ 2.1.3-ում:
Վնասակար արտանետումների հաշվարկները կատարվել են համաձայն մեթոդակարգի /9-12/:
Վնասակար արտանետումները մթնոլորտ արդյունաբերական հիմնարկներից
Աղյուսակ 2.1.1
	Վնասակար արտանետումներ
	Վտանգավորության դասը
	Արտանետումները, տ/տարի

	1. Ածխածնի օքսիդ
	4
	101.6

	2. Ազոտի օքսիդներ
	2
	41.2

	3. Անօրգանական փոշի
	3
	12.8

	4. Փայտափոշի
	3
	0.75

	5. Մանգանի օքսիդներ
	2
	0.01

	6. Եռակցման աէրոզոլ
	3
	0.072

	7. Ցեմենտի փոշի
	3
	0.3

	8. Մետաղական փոշի
	4
	0.02

	9. Յուղի աերոզոլ
	4
	0.00015

	Ընդամենը
	
	156.75



Վնասակար արտանետումների ցանկը ջեռուցման ժամանակ
Աղյուսակ 2.1.2
	Անվանումը
	Վտանգա-վորության դասը
	Արտանետումներ  տ/տարի

	
	
	Սյունիք-2

	
	
	ք. Գորիս 100% գազ
	12 գյուղ 100% գազ
	Ընդամենը

	1. Ածխածնի օքսիդ 
	4
	5.17
	2.34
	7.51

	2. Ազոտի օքսիդներ
	2
	12.07
	5.46
	17.53

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	17.24
	7.8
	25.04

	Սյունիք-8

	1. Ածխածնի օքսիդ 
	4
	1.25
	-
	1.25

	2. Ազոտի օքսիդներ
	2
	2.93
	-
	2.93

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	4.18
	
	4.18

	Հանրահաշիվ
	
	
	
	29.22



Ավտոտրանսպորտի վնասակար արտանետումների ցանկը
Աղյուսակ2.1.3
	Անվանումը
	Վտանգավորության դասը
	Արտանետումները, տ/տարի

	Սյունիք-2

	ք. Գորիս

	1. Ածխածնի օքսիդ
	4
	405.13

	2. Ածխաջրածիններ
	4
	67.9

	3. Ազոտի օքսիդներ
	2
	29.3

	Ընդամենը
	
	502.33

	Ճանապարհ Մ-2և Մ-12

	1. Ածխածնի օքսիդ
	4
	510.83

	2. Ածխաջրածիններ
	4
	63.9

	3. Ազոտի օքսիդներ
	2
	38.9

	Ընդամենը
	
	613.63

	12 գյուղ

	1. Ածխածնի օքսիդ
	4
	204.8

	2. Ածխաջրածիններ
	4
	42.6

	3. Ազոտի օքսիդներ
	2
	23.9

	Ընդամենը
	
	271.3

	Հանրագումար
	
	1387.26


Բոլոր մթնոլորտ վնասակար արտանետումների քանակները, տնտեսությանը հասցված վնասի արժեքները  և ներդրման % բերված են աղյուսակ 2.1.4:

Մթնոլորտ  արտանետումների տարեկան քանակները, ներդրման % և  հասցված տնտեսական վնասները
Աղյուսակ 2.1.4
	Անվանումը
	Արտանետումների քանակը, տ/տարի ներդրման %
	Տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը,  մլն. դրամ/տարի 

	1. Բնակարանների ջեռուցում
	
	

	1.1. Սյունիք-2
 ք. Գորիս
	17.24
59 
	1.25

	1.2. 12 գյուղեր
	7.8
27.7 
	0.07

	1.3. Սյունիք-8
Տեղ համայնք
	4.18
13.3 
	0.038

	Ընդամենը
	29.22
100
	1.358

	2. Արդյունաբերություն
Սյունիք-2 և Սյունիք-8
	156.75
100
	6.25

	3. Ավտոտրանսպորտ
	
	

	3.1.  Սյունիք-2
 ք. Գորիս
	502.33
32.8
	23.4

	3.2. Ճանապարհ Մ-2 և Մ-12
	613.63
40.2
	27.3

	3.3. 12 գյուղեր
	271.3
17.8
	9.46

	3.4 Սյունիք-8
Տեղ համայնք
	140.2
9.2 
	4.6

	Ընդամենը
	1527.46
100
	64.76

	Հանրագումար
	1569.05
	72.37


Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների հիմնական մասը բաժին է ընկնում ավտոտրասպորտին, որի արտանետումները կազմում են մթնոլորտ արտանետումների 97.34 %-ը (1527.46 տ/տարի):
Մթնոլորտ վնասակար արտանետումներից տնտեսությանը հասցված վնասի արժեքները բերված են աղյուսակ 2.1.4-ում /13/:
Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների քանակը ջեռուցումից, արդյունաբերությունից և ավտոտրանսպորտից կազմում է 1569.05 տ/տարի:
Մթնոլորտ վնասակար արտանետումներից «Սյունիք-2» համայնքներից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը կազմում է 72.37 մլն. դրամ տարի:
2.2 [bookmark: _Toc490497182][bookmark: _Toc533539424][bookmark: _Toc9946837]Տարածքի համալիր գնահատականը
	Տարածքի համալիր գնահատականը տրված է /2/-ի հիման վրա:  Տարածքի համալիր գնահատականը տրված է տեղանքի կլիմայական պայմանների, մթնոլորտային օդի աղտոտվածության մակարդակի, արդյունաբերական պոտենցիալի, բնակչության և ավտոտրանսպորտի խտության ցուցանիշների հաշվառմամբ: 
	Օդային ավազանի գնահատականը բերված է աղյուսակ 2.2.1-ում:
.
Օդային ավազանի գնահատականը անտրոպոգեն ազդեցությամբ, հիգիենիկ իրավիճակով և տարածքի համալիր գնահատականը
Աղյուսակ 2.2.1
	Անվանումը
	Գնահատականը
	Աղտոտման մակերեսը բնակելի գոտում, հա

	
	Անտրոպոգե նազդեցությամբ
	Հիգիենիկ իրավիճակով
	Տարածքի համալիր գնահատականը
	

	տարածք
«Սյունիք-2»
	միջին ազդեցության գոտի
	վտանգ չի հարուցում
	բարենպաստ
	35104


Անտրոպոգեն միջին ազդեցության գոտին կազմում է «Սյունիք-8»- 15730 հա: Ըստ հիգիենիկ գնահատականի տարածքը վտանգ է ներկայացնում: Տարածքի համալիր գնահատականը՝ բարենպաստ:

2.3 [bookmark: _Toc490497183][bookmark: _Toc533539425][bookmark: _Toc9946838]Մակերևութային ջրահոսքեր

Նշված համայքների տարածքով անցնող գետը Գորիս գետն է: 
Գետը տիպիկ լեռնային է: Գետի մջին թոքությունը- 95%, արագությունը՝ 0.45-0.95 մ/վրկ: Գետի հատակը քարքարոտ է:  Ընդհանուր երկարությունը Հայաստանի տարածքով – 25 կմ:
Գորիս գետի մեջ նշված համայնքների տարածքում թափվում են տնտեսակենցաղային հոսքաջրերի մի մասը, ինչը հանդիսանում է գետի աղտոտվածության հիմնական աղբյուրը:
Վերջին տարիներին Գորիս գետի կիրճում զանազան սպասարկման օբյեկտների շահագործման արդյունքում, զգալիորեն ավելացել է գետի աղտոտվածությունը:
            Տնտեսակենցաղային հոսքաջրերի մաքրման համար գյուղական բնակավայրերում, նախատեսված է տեղադրել տարբեր արտադրողականության «Յալմա-2000» մակնիշի կենսաբանական մաքրման կայան: Մաքրման կայանը ունի բազմաստիճանային մաքրման կառուցվածք և ներառում է սեպտիկ խուց, անաերոբ կենսաբանական ռեակտոր, կենսազտիչ առաջին և երկրորդ աստիճանի օդավորման ավազան (աերոտենկ), երկու պարզարան, պոմպային հատվածամաս: Մաքրման արդյունավետությունը  98%:
Կայանի կորպուսը կարող  է պատրաստված լինել պողպատից կամ պոլիպրոպիլենից:
Նստվածքի հեռացումը կատարվում է երկու տարին մեկ անգամ: Նստվածքը կարող է օգտագործվել որպես պարարտանյութ: Հնարավոր է մաքրման կայանը փոխարինել ուրիշ նույն մաքրման աստիճան ունեցող ինքնավար կենսաբանական մաքրման կայանով:
Կեղտաջրերով Գորիս գետ թափվող աղտոտող նյութերի քանակը բերված է աղյուսակ 2.3.1-ում:
Բնակավայրերի կեղտաջրերով Գորիս գետ թափվող նյութերի քանակը
Աղյուսակ 2.3.1
	Համայնքների անվանումը
	Կեղտաջըրերի ծավալը, հազ.մ3/տարի
	Գորիս գետ թափվող վնասակար նյութերի քանակը, տ/տարի

	
	
	ԹԿՊլրիվ
	Կախյալնյութեր
	Նավթամթերք
	Ազոտ
ամոնիակային
	Քլորիդներ
	Սուլֆատներ
	Պղինձ, կգ
	ՍԼՄ*, տ
	Ցինկ, կգ

	«Սյունիք-2» 
	2605.9
	7.96
	28.66
	0.78
	32.8
	117.3
	104.2
	18.3
	2.27
	104.2


*- սինթետիկլվացողմիջոցներ

Գորիս գետ թափվող հոսքաջրերի հետևանքով շրջակա ջրային ավազանին հասցված տնտեսական վնասը կենսաբանական մաքրման կայանների առկայության դեպքում զգալիորեն նվազում է՝ 10.2 մլն. դրամից նվազելով մինչ 1.5 մլն. դրամ/տարի /15/:
Գորիս գետի համար ստացված ինքնամաքրման K=0.15 ցուցանիշի դեպքում, խառնուրդների նոսրացման համար պայմանները գնահատվում են որպես անբավարար,  իսկ գետի ինքնամաքրման պոտենցիալը` ցածր:
Հեռանկարում Գորիս գետի աղտոտվածության հաշվարկային ցուցանիշները բերված են աղյուսակ 2.3.2-ում:
Գորիս գետի աղտոտվածության ցուցանիշները ՍԹԿ-ն գերազանցող նյութերի համար
Աղյուսակ 2.3.2
	ԷՆ-ը գերազանցող աղտոտիչ նյութերի անվանումը
	Վնասակարության ցուցանիշը
	Միջին տարեկան կոնցենտրացիաների գերազանցումը ՍԹկ-ից
di

	ԹՔՊ
	սանիտարական
	1.5

	ԸԱԱ
	սանիտարական
	2

	Նիտրիտ իոն
	սանիտարա-թունաբանական
	5

	Ամոնիում իոն
	սանիտարա-թունաբանական
	6

	Ֆոսֆատ իոն
	զգայարանական
	4



Գորիս գետը նշված համայնքների հատվածում դասվում է 3-5-րդ դասին (միջակից վատ): Նկատվում է կախված մասնիկների, նիտրիտ,  ամոնիում, ֆոսֆատ իոնների ընդհանուր անօրգանական ազոտի (ԸԱԱ) կոնցենտրացիաների գերազանցում թույլատրելի նորմերից: 
Կենսաբանական մաքրման կայանները կանխարգելում են գետի աղտոտվածության հետագա ավելացումը: Գորիս գետի աղտոտվածության մակարդակը հեռանկարում կմնա անփոփոխ: 
Գորիս գետի աղտոտվածության աստիճանի հիգիենիկ դասակարգումը կատարվել է ըստ վնասակարությունը սահմանափակող ցուցանիշների և բերված է աղյուսակ  2.3.3-ում:
Գորիս գետի աղտոտվածության աստիճանի հիգիենիկ դասակարգումը /14,15/
Աղյուսակ 2.3.3
	ՍԹԿ-ն գերազանցող աղտոտիչ նյութերի անվանումը
	Վնասակարարությունը սահմանափակող ցուցանիշ ՎՍՑ
ՎՍՑ=∑(di – 1) + 1
	Աղտոտման աստիճանը

	
	սանիտարական ռեժիմ
	զգայարանական
	սանիտարա-
թունա-բանական
	սանիտարական ռեժիմ
	զգայարանական
	սանիտարա-
թունա-բանական

	Գորիս գետ
	2.5
	3
	10
	>1≤3.0
չափավոր թույլատրելի
	3>2

	>3.0≤10.0 
բարձր



Նշված համայնքների սահմաններում, Գորիս գետի ջրերի աղտոտվածության մակարդակը կգնահատվի՝
Ըստ սանիտարական ռեժիմի – չափավոր, 
Ըստ զգայարանական ցուցանիշների - թույլատրելի,
Ըստ սանիտարա-թունաբանական ցուցանիշների - բարձր:
Բերված տվյալները վկայում են այն մասին, որ ծրագրով նախատեսված մաքրման կայանների առկայությունը կկանխարգելի Գորիս գետի հետագա աղտոտումը:
Հեղեղատար կոյուղի:
«Սյունիք-2» քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում հեղեղատար կոյուղու բացակայության արդյունքում գարնանային ձնհալի և աշնանային հորդ անձրևների ժամանակ հնարավոր են տարածքների հեղեղումներ: Այս երևույթից խուսափելու նպատակով բոլոր համայնքերում նախատեսված է հեղեղատար առուների նախագծում և կառուցում: Տարվա ընթացքում անձրևաջրերի քանակը  հաշվարկված է գործող մեթոդակարգի համաձայն: Տեղումների տարեկան քանակը - 748մմ: Բնակավայրերի տարածքի մակերեսը՝ 1115.77 հա:
Ողջի գետ թափվող անձրևաջրերի քանակը կկազմի ՝ ≈3340 հազ.մ3/տարի: Անձրևաջրերի արտահոսքից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը կգնահատվի տարեկան 92.8 մլն. դրամ:

2.4 [bookmark: _Toc490497184][bookmark: _Toc533539426][bookmark: _Toc9946839]Աղմուկի մակարդակի գնահատում /16,17,18/
Նշված քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում աղմուկի աղբյուր է հանդիսանում ավտոտրանսպորտը: 
Համայնքների տարածքներով անցնում են միջպետական և տեղական նշանակության ավտոճանապարհներ հեռանկարում համաձայն Գորիս քաղաքի գլխավոր հատակագծի, նախատեսվում է Մ-2  միջպետական ճանապարհի տեղափոխում հիմնականում (6.5) կմ: Գորիս քաղաքում մնալու է 1 կմ Մ-2 ճանապարհից և 500մ Մ-12 ճանապարհից:
Տրանսպորտային հոսքերի աղմուկը առաջանում է մեքենաների աղմուկից և կապված է տրանսպորտի արագությունից և շարժման ինտենսիվությունից:
Տեղական նշանակության ճանապարհների մեքենաների շարժման ինտենսիվությունը չի գերազանցի ժամում  120 մեքենա:
Ձայնի էկվիվալենտ մակարդակը հաշվարկման կետում, որը հեռացված է 25 մետրով ճանապարի երթևեկելի մասից, հաշվի առնելով կառուցապատված զանգվածը,  կազմում է 40 դԲԱ՝  45-55 դԲԱ նորմայի դեպքում (համաձայն 17, թիվ 23 գրաֆիկի):

2.5 [bookmark: _Toc490497186][bookmark: _Toc533539427][bookmark: _Toc9946840]Հողերի բնութագիրը

«Սյունիք-2» համայնքները ներառում են  50834 հա հողեր, այդ թվում՝
Գյուղատնտեսակա նհողեր- 11063.9 հա
Բնակավայրեր- 1115.77 հա
Արդյունաբերական - 29.76 հա
Էներգետիկայի - 9.48 հա
Հատուկ պահպանման տարածքներ – 150.11 հա
Անտառային – 4394.97 հա
Ջրային – 155.49 հա
Պահուստային հողեր- չկա
Հատուկ նշանակության հողեր- 45.18 հա
Համայնքների հողային ծածկույթը ներկայացված է հիմնականում մեկ հողատիպով` անտառային: Անտառային գոտում գերակշռում են անտառային դարչնագույն հողերը, որոնք աչքի են ընկնում հզորությամբ և հորիզոնների լավ դիֆերենցվածությամբ: Կարբոնատներով հարուստ մայր ապարների վրա զարգացած են կարբոնատահումուսային հողերը, որոնք տափաստանացված շագանակագույն հողերի հետ միասին մոզաիկ ձևով հանդիպում են ողջ անտառային գոտում: Այնտեղ, որտեղ տարածքը էրոզացված չէ, այդ հողերը աչքի են ընկնում հզոր հումուսայի նշերտով` մինչև 40սմ: Հովիտների համեմատաբար ընդարձակ տեղամասերում տարածվում են ալյուվիալ բերրի հողերը, որոնք հիմնականում վերածված են մշակովի հողերի:
[bookmark: _Toc490497187]Համայնքի տարածքի գեոքիմիական գնահատման արդյունքները ցույցեն տվել, որ հողերը աղտոտված չեն ծանրմ ետաղներով: Հողերի աղտոտվածության մակարդակը գնահատված է ցածր (խտության գումարային ցուցանիշը` ԽԳՑ<16), աղտոտվածության դասը – թույլատրելի, էկոլոգիական իրավիճակը բավարար: Հեռանկարում տարածական պլանավորման նախագծերի իրականացման արդյունքում հողերի աղտոտվածության մակարդակի ավելացում չի սպասվում, քանի որ արդյունաբերական ձեռնարկությունների կառուցում չի նախատեսված:

3. [bookmark: _Toc533539428][bookmark: _Toc9946841]Թափոնների կառավարում
3.1 [bookmark: _Toc490497188][bookmark: _Toc533539429][bookmark: _Toc9946842]Աղբավայրեր
Նշված քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքը կազմում է 2123.67 հա մակերես:  «Սյունիք-2» համայնքներում կա 16 հատ աղբավայր:
Հաճախակի են աղբի կուտակումը հենց բնակելի տների բակերում:
Բացի դրանից, աղբահանումը կատարվում է անկանոն, ինչը հանգեցնում է համայնքների սանիտարական վիճակի վատացմանը:
Որոշված է գոյություն ունեցող աղբավայրերի տարածքները պարսպապատել, բարեկարգել: Աղբահանությունը դարձնել կազմակերպված, հողով ծածկել, մինչև ամբողջ համայնքների համար աղբամշակման գործարանի նախագծումը և կառուցումը:
Նշված համայնքներում առաջացած կենցաղային կոշտ թափոնների (ԿԿԹ) կազմը և տարեկան քանակը բերված է աղյուսակ 3.1.1-ում: Հեռանկարում բնակչության թիվը կկազմի 39696 մարդ: 
Թափոնների ընդհանուր քանակը հեռանկարում կկազմի ~ 7940 տ/տարի:
ԿԿԹ-իկազմըևտարեկանքանակը
Աղյուսակ 3.1.1
	ԿԿԹ
	Ընդհանուրքանակիցբաժնեմասը, %
	Թափոններիընդհանուրքանակը, տ/տարի

	Աննդային թափոններ
	21.3
	1691.22

	Թուղթ
	13.3
	1056

	Փայտանյութ
	6.9
	547.86

	Պլաստմասաներ
	19.4
	1540.36

	Ռետինևկաշի
	2.0
	158.8

	Տեքստիլ
	2.8
	222.32

	Ապակի
	5.4
	428.76

	Երկաթ և նրա համաձուլվածքները,         Գունավոր մետաղներ
	1.9
	150.86

	Այլթափոններ
	27.0
	2143.8

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	100
	7940


[bookmark: _Toc490497189]
[bookmark: _Toc533539430][bookmark: _Toc9946843]3.2 Արդյունաբերական թափոններ
Համայքներում առկա արդյունաբերական բոլոր ձեռնարկությունները պատկանում են սանիտարական վտանգավորության lV-V դասին:  Արդյունաբերական թափոնները բացակայում են:
Ոչ օգտագործելի թափոնները գործող օբյեկտների բնույթից կախված, թունավոր չեն և պատկանում են համաձայնեցված վայր տեղափոխվող թափոնների խմբին:
Այս թափոնները շինարարական, ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություններում առաջացած թափոններն են՝ շինարարական աղբ, ավտոմեքենաների մասեր, օգտագործված տարաներ:
Ոչ օգտագործված թափոնների քանակը կազմում է 8.8 տ/տարի:
Արդյունաբերական թափոնների կազմը բերված է աղյուսակ 3.2.1-ում:
Արդյունաբերական թափոնների կազմը և տարեկան քանակները
Աղյուսակ 3.2.1
	Արդյունաբերական թափոնների բաղադրիչները
	Ընդհանուր քանակըտ/տարի
	Ընդհանուր քանակից բաժնեմասը, %

	1. Օգտագործման ենթակա թափոններ, թեփեր
	1.45
	7.36

	2. Տկույքներ, կնճեռներ
	2.95
	14.97

	3. Շինարարական օգտագործելի թափոններ
	6.5
	33

	4. Ոչ օգտագործելի թափոններ՝ շինարարական, մետաղական, օգտագործված տարաներ
	8.8
	44.67

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	19.7
	100



[bookmark: _Toc490497191][bookmark: _Toc533539431][bookmark: _Toc9946844]4. Գերեզմանոցներ
[bookmark: _Toc490497192]Նշված յուրաքանչյուր գյուղական բնակավայրում տեղակայված է 1հատ գերեզմանոց և երեքը՝ Գորիսում: Գերեզմանոցների ընդհանուր թիվը կազմում է 15 հատ, իսկ գերեզմանոցների ընդհանուր տարածքը կազմում 45.6 հա: 
Գերեզմանոցները գործող են:
Ծրագրով նախատեսված է գերեզմանոցների պարսպապատումը ՍՊԳ-ի չափերով հետագա հուղարկավորումների ընթացքում այն չխախտելու համար:
Այն հատվածներում, որտեղ ՍՊԳ-ն պահպանված չէ, նախատեսվում է ճանապարհի երկկողմանի սահմանազատում` ծառուղիների միջոցով և գերեզմանոցի պարագծով երկշարք ծառապատում:
Գերեզմանոցների ճանապարհի եզրային հատվածներում, նախագծով նախատեսված է տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում, ինչը կնպաստի փոշու արտանետումների տարածման կանխարգելմանը: 
[bookmark: _Toc533539432][bookmark: _Toc9946845]5. Կանաչապատման համակարգը
           Ներկա դրությամբ գյուղական բնակավայրերում ընդհանուր օգտագործման կանաչ տնկարկները (զբոսայգիներ, զբոսապուրակներ, պուրակներևայլն) ընդհամենը կազմում են ամեն համայնքում 0.1÷0.5 հա: Շինարարական նորմերի համաձայն գյուղական բնակավայրերում ընդհանուր օգտագործման կանաչ տնկարկների մակերեսը պետք է կազմի 12 մ2/մարդ, իսկ փոքր քաղաքների համար 10 մ2/մարդ:
Գյուղական բնակավայրերի վարչական սահմաններում եղած գյուղատնտեսական հողերի սեփականաշնորհման հետկապված, հողօգտագործողները մասամբ փոխել են կոլտնտեսային-սովխոզային պտղատու այգիների ֆունկցիոնալ նշանակությունը (հատուկ նշանակության կանաչ տարածքներ)։
Բնակչության սեփական հողատարածքներում աճեցվում են բանջարանոցային, հացահատիկային և այլ մշակաբույսեր։
Հեռանկարում սահմանափակ օգտագործման կանաչ տարածքների մակերեսը կկազմի  1104.6 հա:
	Կանաչ զանգվածների ցուցանիշները բերված են աղյուսակ 5.1.-ում:

Կանաչզանգվածներիցուցանիշները
Աղյուսակ 5.1. 
	Համայնքների անվանումը
	Կանաչ զանգվածների
ֆունկցիոնալ
նշանակությունը

	
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչ գոտի,
հա/մ2/մարդ
	Սահմանափակ նշանակության,
հա/մ2/մարդ
	Ընդհանուր կանաչ զանգված,
հա/մ2/մարդ

	1. ք. Գորիս
	23.419/10
	277.1/118.3
	300.52/128.3

	2. Սյունիք-2
	12.04/12
	606.2/604.1
	618.24/616.1


[bookmark: _Toc490497193]
[bookmark: _Toc533539433][bookmark: _Toc9946846]6. Շրջակա միջավայրի իրավիճակի գնահատականը համայնքների 
[bookmark: _Toc533539434][bookmark: _Toc9946847]զարգացման ծրագրի իրականացումից հետո
Միջավայրի համալիր անտրոպոգեն տեխնածին բեռնվածությունը բաղկացած է գործոնային ցուցանիշներից - միջավայրի հիմնական գործոնների քանակական բնութագրից, որոնք որոշիչ են մարդու օրգանիզմի վրա իրական բեռնվածությունում՝ մթնոլորտային օդի և հողերի, աղմուկի մակարդակների, ջրի քիմիական և կենսաբանական աղտոտվածության ցուցանիշներ:
Որոշվող համալիր բեռնվածությունը օրգանիզմի վրա (KH) բաղկացած է հաշվի առնվող նշված գործոնների (տվյալ պայմաններում գոյություն ունեցող) գումարից:
Հաշվի առնվող նշված գործոններից յուրաքանչյուրը քանակապես որոշվում է հիգիենիկ նորմատիվներին վերաբերվող մեկ ցուցանիշով:
Նշված դեպքում թույլատրելի համարվում է այն մեծությունը, որը հավասար է 1-ի:
[bookmark: _Toc490497194][bookmark: _Toc533539435][bookmark: _Toc9946848]6.1 Օդի մերձգետնյա շերտի աղտոտվածության սանիտարա-հիգիենիկ իրավիճակի անալիզը

Գորիս քաղաքային և և գյուղական բնակավայրերի տարածքում մթնոլորտն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները (մգ/մ3), վերցված են ՀՀ բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի կենտրոնի կողմից (ըստ բնակչության քանակի) և բերված են աղյուսակ 6.1.1-ում /19/: 

Աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքները
Աղյուսակ6.1.1
	№№ ը/հ
	Աղտոտող նյութերի կոդերը և անվանումները
	ՍԹԿ, 
մգ/մ3
	Ֆոնային կոնցենտրացիանները

	
	
	
	մգ/մ3
	միավորՍԹԿ

	1
	002	Փոշի
	0.5
	0.3
	0.6

	2
	701	Ծծմբիերկ օքսիդ
	0.5
	0.05
	0.1

	3
	200	Ազոտի օքսիդներ
	0.2
	0.015
	0.075

	4
	322	Ածխածնի օքսիդ
	5.0
	0.8
	0.16



Ինչպես երևում է աղյուսակից բոլոր բնակավայրերում ֆոնային կոնցենտրացիաները չեն գերազանցում թույլատրելի նորմերը:
Աղտոտվածության համալիր ցուցանիշը հաշվարկվում է համաձայն /22,23/

բանաձևով, որտեղ
K – նյութի նորմավորված III դասի բերման գործակիցն է
i - փաստացի խտությունների գերազանցումն էՍԹԿ-ն :
Աղտոտվածության համալիր ցուցանիշի հաշվարկման համար ելակետային տվյալները բերված են աղյուսակ 6.1.2-ում:
Աղտոտվածության համալիր ցուցանիշի հաշվարկման համար ելակետային տվյալները
Աղյուսակ 6.1.2
	Աղտոտող նյութի անվանումը
	Վտանգավորության դասը
	Միջին օրական կոնցենտրացիաների արժեքները, մգ/մ3
	Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան, ՍԹԿմիջ.օր, մգ/մ3
	Գերազանցում է միջին օրական կոնցենտրացիան
	Վտանգավորության III դասի բերման գործակիցը՝ իզոէֆեկ-տիվության գործակից,
K

	Փոշի
	III
	0.12
	0.15
	0.8
	1

	Ծծմբիերկօքսիդ
	III
	0.02
	0.05
	0.4
	1

	Ազոտիօքսիդներ
	II
	0.006
	0.04
	0.15
	1.3

	Ածխածնիօքսիդ
	IV
	0.32
	3
	0.107
	0.87


Օդի աղտոտվածության համալիր ցուցանիշը՝ P-ն կլինի.

:
Ստացված տվյալներից ելնելով, երբ n=4 և p=0.92 մթնոլորտային օդի աղտոտվածության մակարդակը գնահատվում է թույլ աղտոտված:
Օդային միջավայրի աղտոտվածության համալիր գնահատականը տրված է ըստ հողմագծի աղտոտման աղբյուրից դեպի բնակելի գոտին փչող քամու արագության միջի նտարեկան կրկնելիության (%) պայմաններում (P):
Մի հողմագծի քամիների ուղղության կրկնելիության տոկոսը քամիների շրջանային փնջագրի դեպքում՝  Po
Po=100:8=12,5%
Քամու արագության միջին տարեկան կրկնելիությունը (գերակայում են հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ փչող քամիները) կազմումէ 38 %:
Օդային միջավայրի աղտոտվածության գնահատականը տրված է համաձայն /20,21/:

,    որտեղ
C1, 2…n -աղտոտվածության առանձին կոմպոնենտների միջին օրական կոնցենտրացիան է մգ/մ3,
N1 – գործակից, որի մեծությունը կախված է աղտոտող նյութերի վտանգավորության դասից՝
I դաս – 1, II դաս – 1.5, III դաս – 2, IV դաս – 4
t – C1, C2 …Cn - աղտոտող նյութերի գումարային ազդեցության ցուցադրանքն է:
t=P/P0			t= 47 : 12.5= 3.76
ՍԹԿC1, Cn - առանձին կոմպոնենտների միջին օրական սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան է :
 բնակավայրերերի համար ստացվել են հետևյալ արդյունքները:

Kմթն= 
Հաշվարկից հետևում է, որ տարվա 47% ժամանակահատվածում՝ 171 օր գյուղական բնակավայրերում կնկատվի մթնոլորտային օդի աղտոտվածության բարձրացում: (0.92-ից դառնալով 4.23): Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության մակարդակը կմնա թույլ աղտոտված (առաջին դասի վտանգավորության նյութերի բացակայության պարագայում):
[bookmark: _Toc490497195][bookmark: _Toc533539436][bookmark: _Toc9946849]6.2 Բնակչության առողջության պայմանական ռիսկի գործոնը

Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության հետ կապված բնակչության առողջության պայմանական ռիսկը որոշվում է՝
R=V K   M  B  C  10-3բանաձևով, որտեղ
R –  ռիսկի չափը
V – մեկ մարդու կողմից ներծծված օդի քանակն է օրվա ընթացքում – 28.8մ3:
M – մարդու զանգվածն է կգ -70
K – մարդու օրգանիզմով տվյալ նյութի կլանման գործակիցն է (0,750,25)
B – ռիսկի կոնցենտրացիայի շեղման գործակից – 1,0  10-3  (օր/մգ տվյալ նյութի համար)
C – տվյալ աղտոտող նյութի միջին տարեկան կոնցենտրացիան է օդում

 - մինիմալ ռիսկ

 - մինիմալ ռիսկ
RCO= 28.8  0.75  70  0.08  10-3 = 0.121 – մինիմալ ռիսկ
Rփոշի=28.8  0.75  70  0.03 10-3 = 0.045 - մինիմալ ռիսկ
Այստեղից արվում է եզրակացություն, որ մթնոլորտ արտանետումների նվազեցման համար լրացուցիչ միջոցառումներ կիրառելու անհրաժեշտություն չկա:
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Ծրագրով նախատեսված նոր արդյունաբերական ձեռնարկությունների և հասարակական շինությունների կառուցումը և գործարկումը չեն հանգեցնի հողի դեգրադացման և աղտոտման: Մթնոլորտ արտանետվող փոշին իր մեջ չի պարունակում ծանր մետաղների տարրեր, ինչը բացառում է նրանց ներթափանցումը հող փոշու ցրման և նստեցման գործընթացներում:
Հեռանկարում համայնքների հողերի աղտոտվածության մակարդակը կգնահատվի՝ Kհող=1 (հողն աղտոտող բաղադրիչների կոնցետրացիաները չեն գերազանցում սահմանային-թույլատրելի նորմերը):

[bookmark: _Toc490497197][bookmark: _Toc533539438][bookmark: _Toc9946851]7. Շրջակա միջավայրի վրա անտրոպատեխնածին բեռնվածության համալիր ցուցանիշները
Շրջակա միջավայրի վրա անտրոպատեխնածին բեռնվածության համալիր ցուցանիշը՝ KH, որոշվում է
KH=(Kօդ + Kաղմուկ + Kջուր + Kհող) : N, որտեղ
N – հաշվի առնվող գործոնների քանակն է  N=4
Ցուցանիշի նորմատիվ ային մեծությունը համարվում է հաշվի առնվաղ գործոնային գնահատականների համապատասխան միավորների թիվը, տվյալ դեպքում՝ 4:
Էկոլոգո-հիգիենիկ իրավիճակի գնահատականը տարածքի շրջակա միջավայրի անտրոպատեխնածին աղտոտվածության հետևանքով կատարվել է հիգիենիկ դասակարգման արդյունքների հիման վրա (KH) և բերված է ստորև աղյուսակ 7.1-ում:
Բնակելի կառուցապատման տարածքներում էկոլոգո-հիգիենիկ իրավիճակի լարվածության աստիճանի չափանիշը
Աղյուսակ7.1
	Սանիտարա-հիգիենիկ իրավիճակի լարվածության աստիճանը
	Էկոլոգիական անհարմարավետության աստիճանը
	Հիգիենիկ ռանգավորման մեծությունը՝ KH
	Շրջակա միջավայրի բնութագիրը
	Մարդկանց առողջական վիճակի բնութագիրը: Բնակչության պոտենցիալ կենսագործունեության ինդեքսը (ՊԿԻ)

	Գորիս քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի տարածքների: Համեմատաբար բավարար
	Համեմատաբար բավարար
	KH = 3.1 – 3.9 ցածր է հաշվի առնվող գործոններից
0.78-0.98 անգամ
	Հիգիենիկ նորմատիվների գերազանցումմի շարք միջավայ-րերում (ջուր,  աղմուկ)
Յուրաքանչյուր միջավայրում ՍԹԿ-ի եզակի գերազանցում
	Առողջության ընդհանուր ցուցանիշները չեն գերազանցում սովորական հետազոտված ցուցանիշները, և կախված չեն էկոլոգիականան հարմարավեությունից

Առողջության ցուցանիշը մինչև 1
ՊԿԻ ≤ 1
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Եզրակացություն

Կատարված աշխատանքների արդյունքում կարելի է եզրակացնել, որ «Սյունիք-2» զարգացման ծրագրով բոլոր նախատեսվող աշխատանքները կնպաստեն շրջանիսոցիալական և բնապահպանական  իրավիճակի առաողջացմանը: Բնապահպանական  իրավիճակի բարելավմանը նպաստող միջոցառումները հետևյալն են՝
· երկրորդական և միջգյուղական ճանապարհների ասֆալտապատում և խճապատում;
· Նորաշենիկի ջրամբարի կառուցում;
· բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների  բարեկարգում և ասֆալտապատում, խաղահրապարակների կառուցում;
· շենքերի բակերի լուսավորության անցկացում և գյուղամիջյան ճանապարհների լուսավորության անցկացում;
· ջրամատակարարման համակարգի և կոյուղու բարեկարգում;
· անձրևաջրերի հեռացման համակարգի նախագծում և կառուցում;
· Գորիս գետ թափվող տնտեսա-կենցաղային և արտադրական հոսքաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանի նախագծում և կառուցում
· վնասված հասարակական և արտադրական նշանակության շինությունների  և կառույցների վերականգնում:
· ոռոգման ներքին ցանցի վերականգնում;
· Մ-2 միջպետական ճանապարհի 6.5 կմ երկարությամբ հատվածի դուրսբերում Գորիս քաղաքից;
· Համայնքներում հանգստյան գօտիների ստեղծում;
· համայնքների տարածքում աղբահանման կազմակերպում;
· մսի վերամշակման արտադրամասի ստեղծում (սպանդանոցի կառուցում);
· հեղեղապաշտպան անտառատնկումների իրականացում ժամանակակից պայմաններին համապատասխան աղբավայրերի կառուցում,աղբամշակման գործարանի կառուցում:
Հեռանկարում բնակչության թվի ավելացման, IV-V դասի արդյունաբերական ձեռնարկությունների շահագործմամբ, անասնապահության հողագործության զարգացման հետ զուգահեռ նկատվում է օդի, հողային և ջրային պաշարների աղտոտվածության աննշան ավելացում: Բայց տարածքը մնում է թույլ աղտոտվածության գոտում, այսինքն նորմայի սահմաններում: /նայել 9,10 բաժ./
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8. êÚàôÜÆøÆ Ø²ð¼*
8.3 ¶àðÆê ù³Õ³ù
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	1
	
	
	
	´Ü²Î²îºÔÆ ´²´²Ê²ÜÆ Î²Èºð
	ø.³. 2-1 Ñ³½.
	ù³Õ³ùÇó 1 ÏÙ Ñë-³Ù
	Ð
	³í»ñí³Í ¿


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2
	
	
	
	´Ü²Î²îºÔÆ - ¶ÚàôÔ²îºÔÆ 
ÐÆÜ ¶àðÆê ¥ÎÚàðºê¤
	ø.³. 
1 Ñ³½. – 
ø. Ñ.- 20 ¹. ëÏÇ½µ
	ù³Õ³ùÇó ³», ì³ñ³ñ³ÏÝ ·»ïÇ Ó³Ë  ³÷ÇÝ
	Ð
	³ÝÓ³í³ÛÇÝ µÝ³Ï³í³Ûñ ¿

	
	2.1
	
	
	²Ùñáó Ò³·»Óáñ
	10-20 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³» »½ñÇÝ, êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ» »Ï»Õ»óáõó Ñë-³», ù³ñ³Å³ÛéÇ íñ³
	Ð
	å³Ñå³Ýí»É ¿ ÙÇçÝ³µ»ñ¹Á

	
	
	2.1.1
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	10-20 ¹¹.
	³Ùñáó-ù³ñ³Å³ÛéÇ ëïáñÇÝ Ù³ëáõÙ
	Ð
	

	
	2.2
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ »Ï»Õ»óáõó 200 Ù Ñí-³Ù
	î
	ÙÇ³Ñ³ñÏ ¿
 

	
	2.3
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ» »Ï»Õ»óáõó 100 Ù Ñí-³Ù
	î
	ÏÇó` Å³Ûé³÷áñ »ñÏëñ³Ñ ÏÇë³í»ñ µ³Å³ÝÙáõÝùÝ ¿

	
	2.4
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. 50-³Ï³Ý ÃÃ.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ
	î
	Þ³ÉáõÝó Ðñ³ÝïÇ ïáõÝÁ, ÙÇ³Ñ³ñÏ, ÏÇó áõÝÇ Å³Ûé³÷áñ µ³Å³ÝÙáõÝù 

	
	2.5
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. í»ñç
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ
	î
	ØÇñ½³ ¼»Ý³ÉÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿, ÏÇó áõÝÇ Å³Ûé³÷áñ µ³Å³ÝÙáõÝù 

	
	2.6
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. í»ñç
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ
	î
	²ñß³ÉáõÛë ÔáõÏ³ëÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, ÙÇ³Ñ³ñÏ ¿, ÏÇó áõÝÇ Å³Ûé³÷áñ µ³Å³ÝÙáõÝù

	
	2.7
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. í»ñç-20 ¹. ëÏÇ½µ
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, ·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ùáï
	î
	ÙÇ³Ñ³ñÏ ¿
 

	
	2.8
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. í»ñç-20 ¹. ëÏÇ½µ
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, ·áñÍáÕ ·»ñ»½Ù³ÝáóÇó Ùáï 80 Ù Ñë
	î
	ÙÇ³Ñ³ñÏ ¿, 
áõÝÇ Å³Ûé³÷áñ µ³Å³ÝÙáõÝù

	
	2.9
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	  20 ¹.   ëÏÇ½µ
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, ²ñß³ÉáõÛë ÔáõÏ³ëÛ³ÝÇ ïÝÇó 20 Ù Ñë
	î
	»ñÏÑ³ñÏ ¿,  ÏÇë³í»ñ, ÏÇó áõÝÇ Å³Ûé³÷áñ »ñÏëñ³Ñ µ³Å³ÝÙáõÝù

	
	2.10
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	  20 ¹. ëÏÇ½µ
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ
	î
	ê³ÛáõÝó Äáñ³ÛÇ ïáõÝÁ, ÏÇó áõÝÇ Å³Ûé³÷áñ µ³Å³ÝÙáõÝù 

	
	2.11
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³µáõñ·»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ
	Ð
	µ³ÕÏ³ó³Í ¿ Ùáï »ñÏáõ ï³ëÝÛ³Ï µÝ³Ï»ÉÇ Å³Ûé³÷áñ Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñÇó

	
	2.12
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿

	
	2.13
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ »Ï»Õ»óáõó 800 Ù Ñí-³Ù, ·áñÍáÕ ·»ñ»½Ù³ÝáóÇó 50-60 Ù Ñ»éáõ
	Ð
	»ñÏÑ³ñÏ ¿ 

	
	2.14
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
 20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ù»Í »Ï»Õ»óáõó 500 Ù Ñë-³Ù
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	
	2.15
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿

	
	2.16
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ, ²ñß³ÉáõÛë ÔáõÏ³ëÛ³ÝÇ ïÝÇó 20 Ù Ñí
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿

	
	2.17
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñí Ù³ëáõÙ, ì³ñ³ñ³ÏÝ ·»ïÇ µ³ñÓñ³¹Çñ Ó³Ë  ³÷ÇÝ
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿

	
	2.18
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	ì³ñ³ñ³ÏÝ ·»ïÇ µ³ñÓñ³¹Çñ Ó³Ë ³÷ÇÝ
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿

	1
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	2.19
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	ì³ñ³ñ³ÏÝ ·»ïÇ µ³ñÓñ³¹Çñ Ó³Ë ³÷ÇÝ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	
	2.20
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	². ê³ÃÛ³ÝÇ Ýñµ³ÝóùáõÙ
	Ð
	»é³ëñ³Ñ ¿

	
	2.21
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, Þ³ÉáõÝó Ðñ³ÝïÇ ïÝÇó Ùáï 200 Ù ³»
	Ð
	 Ñí-Çó ÏÇó ¿ Ã³Õ³Ï³å Ý³Ë³ëñ³ÑÁ 

	
	2.22
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, Þ³ÉáõÝó Ðñ³ÝïÇ ïÝÇó 250 Ù ³»
	Ð
	 »é³ëñ³Ñ ¿, áõÝÇ µ³½³Éï» ß³ñí³Íùáí Ý³Ë³ëñ³ÑÝ»ñ

	
	2.23
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕÇ 
Ñë-³Ù »½ñÇÝ
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿ 

	
	2.24
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕÇ ÓÇÃÑ³ÝÇó Ùáï 40 Ù 
Ñë-³Ù
	Ð
	»é³ëñ³Ñ ¿
 

	
	2.25
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, »Ï»Õ»óáõó 40 Ù Ñë-³Ù
	Ð
	»é³ëñ³Ñ ¿

	
	2.26
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, »Ï»Õ»óáõó 70 Ù Ñë, ³Ù»Ý³µ³ñÓñ Å³ÛéÇ Ù»ç
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿
 

	
	2.27
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, »Ï»Õ»óáõó 150 Ù Ñí-³Ù, ²ñß³ÉáõÛë ÔáõÏ³ëÛ³ÝÇ ïÝ³Ù»ñÓ ÑáÕ³Ù³ëáõÙ
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿
 

	
	2.28
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, »Ï»Õ»óáõó 150 Ù Ñí-³Ù, ²ñß³ÉáõÛë ÔáõÏ³ëÛ³ÝÇ ïÝ³Ù»ñÓ ÑáÕ³Ù³ëáõÙ
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿
 

	
	2.29
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, »Ï»Õ»óáõó Ùáï 200 Ù 
Ñí-³Ù, ²ñß³ÉáõÛë ÔáõÏ³ëÛ³ÝÇ ïÝÇó 70 Ù ³» 
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿
 

	
	2.30
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, 
êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ» »Ï»Õ»óáõó Ùáï 100 Ù ³»
	Ð
	»é³ëñ³Ñ ¿
 

	
	2.31
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, 
êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ» »Ï»Õ»óáõó Ùáï 100 Ù Ñí-³Ù
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿

	
	2.32
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, 
êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ» »Ï»Õ»óáõó 180 Ù Ñë-³»
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿, 
Ñí-Çó Ïó³Ï³éáõóí³Í ¿ »ñÏáõ ßÇÝáõÃÛáõÝ

	
	2.33
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, 
êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ» »Ï»Õ»óáõó 200 Ù Ñ»éáõ
	Ð
	»é³ëñ³Ñ ¿
 

	
	2.34
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, 
êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ» »Ï»Õ»óáõó 200 Ù Ñë-³Ù, Ö³Õ³ñÛ³ÝÝ»ñÇ ï³Ý µ³ÏáõÙ
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿
 

	
	2.35
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, 
êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ» »Ï»Õ»óáõó Ùáï 250 Ù Ñí-³»
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿
 

	
	2.36
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, 
êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ» »Ï»Õ»óáõó Ùáï 500 Ù Ñë-³Ù
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿
 

	
	2.37
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, 
êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ» »Ï»Õ»óáõó Ùáï 500 Ù Ñë-³Ù, 
ê. Ö³Õ³ñÛ³ÝÇ ï³Ý Ùáï
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿
 




	
	2.38
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, 
êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ» »Ï»Õ»óáõó Ñí-³», ·»ñ»½Ù³ÝáóÇó ùÇã í»ñ¨
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿
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	2.39
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕÇ ·»ñ»½Ù³ÝáóÇó 10 Ù Ñë
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿
 

	
	2.40
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕÇ ·»ñ»½Ù³ÝáóÇó Ñë, µÉñ³ÏÇ ³» É³ÝçÇÝ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿
 

	
	2.41
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, ²ñß³ÉáõÛë ÔáõÏ³ëÛ³ÝÇ ïÝÇó 10 Ù ³»
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿


	
	2.42
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, ²ñß³ÉáõÛë ÔáõÏ³ëÛ³ÝÇ ïÝÇó 40 Ù ³» 
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿` µ³½³Éï» ß³ñí³Íùáí Ý³Ë³ëñ³ÑÝ»ñáí 

	
	2.43
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, ²ñß³ÉáõÛë ÔáõÏ³ëÛ³ÝÇ ïÝÇó 60 Ù ³» 
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿`
 Ñí-Çó ÏÇó ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí 

	
	2.44
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, ²ñß³ÉáõÛë ÔáõÏ³ëÛ³ÝÇ ïÝÇó 80 Ù ³» 
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿
 

	
	2.45
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, »Ï»Õ»óáõó 250 Ù Ñí-³Ù, ²ñß³ÉáõÛë ÔáõÏ³ëÛ³ÝÇ ïÝÇó 80 Ù ³»
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿` Ñí-Çó ÏÇó 2 Ã³Õ³Ï³å ë»ÝÛ³Ïáí

	
	2.46
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕÇ §²ñÙ»ÝÇ ë³ñ¦ í³ÛñáõÙ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿` Ñë-Çó ÏÇó 3 ÷áùñ µ³Å³ÝÙáõÝùáí 

	
	2.47
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕÇ §²ñÙ»ÝÇ ë³ñ¦ í³ÛñáõÙ, êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ» »Ï»Õ»óáõó 500 Ù Ñí-³»
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿, Ù»Í ëñ³ÑÇÝ ÏÇó 3 ÷áùñ µ³Å³ÝÙáõÝùáí 

	
	2.48
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿

	
	2.49
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 20 ¹.
	Ô³ÃñÇÝÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, »Ï»Õ»óáõó 50 Ù Ñë-³Ù
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿

	
	2.50
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 20 ¹.
	Ô³ÃñÇÝÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ» »Ï»Õ»óáõó Ùáï 70 Ù Ñë
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿ 

	
	2.51
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 20 ¹.
	âá÷áõÝó Óáñ Ã³ÕáõÙ, ¹åñáóÇó Ùáï 200 Ù ³»
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿ 

	
	2.52
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 20 ¹.
	âá÷áõÝó Óáñ Ã³ÕáõÙ, ¹åñáóÇó Ùáï 150 Ù Ñí-³»
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	
	2.53
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 20 ¹.
	âá÷áõÝó Óáñ Ã³ÕÇ 
Ñí-³Ù Ù³ëáõÙ
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿ 

	
	2.54
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 20 ¹.
	âá÷áõÝó Óáñ Ã³ÕÇ 
Ñí-³Ù Ù³ëáõÙ
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿

	
	2.55
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 20 ¹.
	âá÷áõÝó Óáñ Ã³ÕáõÙ
	Ð
	»é³ëñ³Ñ ¿ 

	
	2.56
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 20 ¹.
	âá÷áõÝó Óáñ Ã³ÕáõÙ, Â³Ù³ñ³ ´³ËßÛ³ÝÇ ïÝ³Ù»ñÓ ÑáÕ³Ù³ëáõÙ 
	Ð
	»é³ëñ³Ñ ¿

	
	2.57
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 20 ¹.
	âá÷áõÝó Óáñ Ã³ÕáõÙ,  µñ·³Ó¨ Å³Ûé³ËÙµÇ Ñí ÏáÕÙáõÙ, ºñí³Ý¹ êÇ-
ÙáÝÛ³ÝÇ ÑáÕ³Ù³ëáõÙ
	Ð
	»é³ëñ³Ñ ¿

	
	2.58
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 20 ¹.
	âá÷áõÝó Óáñ Ã³ÕáõÙ,  ºñí³Ý¹ êÇÙáÝÛ³ÝÇ ÑáÕ³Ù³ëáõÙ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	
	2.59
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	âá÷áõÝó Óáñ Ã³ÕáõÙ, ºñí³Ý¹ êÇÙáÝÛ³ÝÇ ÑáÕ³Ù³ëáõÙ
	Ð
	  ÑáÕ³µáõñ·Ç Ù»ç
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	2.60
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ 
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë-³Ù »½ñÇÝ
	Ð
	³Ùñ³óí³Í Ù»ÏáõëÇ ù³ñ³Å³ÛéÇ Ù»ç ÷áñí³Í ³Ûñ»ñÇ »ñÏÑ³ñÏ ËáõÙµ ¿ 

	
	2.61
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕÇ 
Ñë-³» »½ñÇÝ
	Ð
	»ñÏÑ³ñÏ ¿

	
	2.62
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ- 
20 ¹.
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕÇ Í³Ûñ ³» Ù³ëáõÙ, §²ñÙ»ÝÇ ë³ñ¦ ÑáÕ³µáõñ·Ç Ù»ç
	Ð
	µ³ÕÏ³ó³Í ¿ 9 ëñ³ÑÇó

	
	2.63
	
	
	´ñáõï³Ýáó
	19-20 ¹¹.
	Ô³ÃñÇÝÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ
	Ð
	Å³Ûé³÷áñ  

	
	2.64
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	18-20 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³» »½ñÇÝ
	î
	·áñÍáÕ  

	
	2.65
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ»
	17 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñí Ù³ëáõÙ, µÉñ³É³ÝçÇÝ
	Ð
	 

	
	
	2.65.1
	
	î³å³Ý³ù³ñ ´³µáõéÇ
	1803 Ã.
	»Ï»Õ»óáõ Ñí å³ïÇ ï³Ï, ³ñï³ùáõëï
	î
	

	
	2.66
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ §Ø»ÉÇùÝ»ñÇ¦
	17 ¹. 
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³» »½ñÇÝ, ·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ
	Ð
	

	
	
	2.66.1
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	17-20 ¹¹.
	
	Ð
	

	
	
	
	2.66.1.1
	Ê³ãù³ñ
	17-18 ¹¹.
	
	Ð
	

	
	
	
	2.66.1.2
	Ê³ãù³ñ Ø»ÉÇù Ðáí³ÝÇ
	1771 Ã.
	
	Ð
	

	
	
	
	2.66.1.3
	î³å³Ý³ù³ñ
	17-18 ¹¹.
	
	Ð
	µ³ñÓñ ¿, ù³Ý¹³Ï³½³ñ¹ 

	
	
	
	2.66.1.4
	î³å³Ý³ù³ñª ´³Õ¹³ë³ñÇ
	1846 Ã.
	
	î
	 

	
	
	
	2.66.1.5
	î³å³Ý³ù³ñª ºñÇó³Ýó Ð³ñáõÃÛáõÝÇ
	1851 Ã.
	
	î
	 

	
	
	
	2.66.1.6
	î³å³Ý³ù³ñª Ø³ÉË³ëÇ ¨ ØÇñÇ
	1572 Ã.
	
	Ð
	

	
	
	
	2.66.1.7
	î³å³Ý³ù³ñª Ø³Ýáõã³ñ àõ½µ³ßáíÇ
	1849 Ã.
	
	î
	

	
	
	
	2.66.1.8
	î³å³Ý³ù³ñª Ø³ßáõÝó ä³åáõÛÇ
	1836 Ã.
	
	î
	

	
	
	
	2.66.1.9
	î³å³Ý³ù³ñª Ø³ñÇÇ
	1839 Ã.
	
	î
	

	
	
	
	2.66.1.10
	î³å³Ý³ù³ñª Ø»ÉÇù Ðáí³ÝÇ
	1771 Ã.
	
	Ð
	ë»Õ³Ý³Ó¨ 

	
	
	
	2.66.1.11
	î³å³Ý³ù³ñª äáÕáëÇ
	1813 Ã.
	
	î
	ûñáñáó³Ó¨  

	
	
	2.66.2
	
	î³å³Ý³ù³ñª Ø»ÉÇù  àõëÇÇ
	1822 Ã.
	»Ï»Õ»óáõ Ù»ç
	Ð
	 

	
	2.67
	
	
	Ê³ãù³ñ
	 9-10 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ, ·áñÍáÕ ·»ñ»½Ù³Ýáó ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ »½ñÇÝ
	Ð
	

	
	2.68
	
	
	Ê³ãù³ñ
	10-11 ¹¹. 
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë-³» »½ñÇÝ, êµ. Ø³ñïÇñáë Ù³ïáõéÇó Ñí, µ³ñÓñ³¹Çñ É³ÝçÇÝ 
	Ð
	

	
	2.69
	
	
	Ê³ãù³ñ
	10-11 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë-³» »½ñÇÝ, êµ. Ø³ñïÇñáë Ù³ïáõéÇó Ñí, µ³ñÓñ³¹Çñ É³ÝçÇÝ
	Ð
	

	
	2.70
	
	
	Ê³ãù³ñ
	11-12 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë-³» »½ñÇÝ, êµ. Ø³ñïÇñáë Ù³ïáõéÇó Ñí, µ³ñÓñ³¹Çñ É³ÝçÇÝ
	Ð
	

	
	2.71
	
	
	Î³Ùáõñç
	19 ¹.
	ì³ñ³ñ³ÏÝ ·»ïÇ íñ³
	î
	ÙÇ³ÃéÇãù ¿, å³Ñå³Ýí»É »Ý Ë»É»ñÁ

	
	2.72
	
	
	Ðáõß³ÕµÛáõñ
	1881 Ã.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñí-³Ù »½ñÇÝ, ì³ñ³ñ³ÏÝ ·»ïÇ µ³ñÓñ³¹Çñ Ó³Ë ³÷ÇÝ
	î
	Ã³Õ³Í³ÍÏ  ¿, Ï³Ù³ñ³Ï³å. í»ñ³Ï³éáõóí»É ¿ 1973 Ã. 
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	2.73
	
	
	ÒÇÃÑ³Ý
	19 ¹. í»ñç
	Ê³ã»ñÇ Óáñ Ã³ÕáõÙ, »Ï»Õ»óáõó Ùáï 100 Ù Ñí
	î
	ÏÇó çñ³Õ³óáí

	
	2.74
	
	
	Ø³ïáõé
	í»ñ³-Ï³é.
19 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³» »½ñÇÝ, ·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ
	î
	Ã³Õ³Ï³å 

	
	
	2.74.1
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	19-20 ¹¹.
	Ù³ïáõéÇ ßáõñçÁ
	î
	

	
	
	2.74.2
	
	î³å³Ý³ù³ñª ï»ñ Ð³Ïáµ ù³Ñ³Ý³ÛÇ
	1857 Ã.
	Ù³ïáõéÇ Ù»ç
	î
	

	
	2.75
	
	
	Ø³ïáõé §Ê³ãÇÝ ³ÕµÛáõñ¦
	ÙÇçÝ³¹³ñ 
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ, ÀÙµáíÇ ÓáñÇ ³» Ù³ëáõÙ
	Ð
	 í»ñ³Ï³é. 19 ¹.

	
	
	2.75.1
	
	²ñÓ³Ý³·Çñ Å³Ûé³µ»Ïáñ
	1091 Ã.
	Ù³ïáõéÇó Ùáï 2 Ù ³»
	Ð
	

	
	2.76

	
	
	Ø³ïáõé êµ. Ø³ñïÇñáë
	9-10 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë-³» »½ñÇÝ, µ³ñÓáõÝùÇ íñ³
	Ð
	ÏÇë³Å³Ûé³÷áñ ¿` í»ñ³Ï³é. 
1703 Ã.

	
	
	2.76.1
	
	Ê³ãù³ñ
	10-11 ¹¹.
	Ù³ïáõéÇ Ùáï
	Ð
	Ï³Ý·Ý»óí³Í ¿ ·ÉËÇí³Ûñ

	
	
	2.76.2
	
	î³å³Ý³ù³ñª ï»ñ Ø³Ã»áëÇ
	1771 Ã.
	
	Ð
	 

	
	2.77
	
	
	ø³ñ³ÝÓ³í³ÛÇÝ Ã³ïñáÝ ¥§²ÙýÇÃ³ïñáÝ¦¤
	18-20 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ §ÂÃ»ÝÇÝ»ñÇ ï³Ï¦ í³ÛñáõÙ
	Ð
	Å³Ûé³÷áñ ¿, ·áñÍ»É ¿ ÙÇÝã¨ 
20 ¹. ëÏÇ½µÁ 

	
	2.78
	
	
	ø³ñ³í³Ý³ïáõÝ
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ, ·»ï³÷ÇÝ
	Ð
	å³Ñå³Ýí»É ¿ ³» å³ïÁ

	3
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1890- ³Ï³Ý ÃÃ.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 7
	î
	 

	4
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 9
	î
	Ø. î³ïÇÝóÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	5
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1898 Ã.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 12
	î
	î. ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	6
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1900 Ã.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 16
	î
	Î. ØÇñ½³ÃáõÝÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿  

	7
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1880 Ã.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 17
	î
	 

	8
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1900-
³Ï³Ý ÃÃ.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 18
	î
	

	9
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1910 Ã.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 19
	î
	

	10
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 20
	î
	»ñÏÑ³ñÏ ¿

	11
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý  ÷áÕ. 21
	î
	

	12
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1887 Ã.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 22
	î
	

	13
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 23-25
	î
	

	14
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1901 Ã.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 24
	î
	

	15
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 28
	î
	Ý³ËÏÇÝáõÙ` ¹åñáóÇ ß»Ýù

	16
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 29
	î
	

	17
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1870-
³Ï³Ý ÃÃ.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 30
	î
	ê. ¼³ù³ñÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	18
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1904 Ã.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 32
	î
	

	19
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 33
	î
	

	20
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1904 Ã.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 34
	î
	

	21
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 35
	î
	

	22
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1900 Ã.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 38
	î
	

	23
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 39
	î
	

	24
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 40
	î
	

	25
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 41
	î
	

	26
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 42
	î
	

	27
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1911 Ã.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 43
	î
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	28
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1920-
³Ï³Ý ÃÃ.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 45
	î
	

	29
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1920-
³Ï³Ý ÃÃ.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 47
	î
	

	30
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 48
	î
	

	31
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 49
	î
	»ñÏÑ³ñÏ ¿

	32
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1901 Ã.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 51
	î
	Ø. êÛáõçáÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	33
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 52
	î
	

	34
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1939 Ã.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 53
	î
	

	35
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1920-
³Ï³Ý ÃÃ.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 58
	î
	

	36
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1910 Ã.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 60
	î
	

	37
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1931 Ã.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 67
	î
	

	38
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç-20¹. ëÏÇ½µ
	¶ñ. î³Ã¨³óáõ ÷áÕ. 3
	î
	

	39
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	¶ñ. î³Ã¨³óáõ ÷áÕ. 11-13
	Ð
	Ý³ËÏÇÝáõÙ` áõëáõÙÝ³ñ³Ý ¨ Ñ³Ýñ³Ï³ó³ñ³Ý, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	40
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹.
	¶ñ. î³Ã¨³óáõ ÷áÕ. 12
	î
	ê. ØÏñïãÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿ 

	41
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	¶ñ. î³Ã¨³óáõ ÷áÕ. 16
	î
	 

	42
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	¶áõë³Ý ²ßáïÇ ÷áÕ. 
	î
	»ñÏÑ³ñÏ ¿, ³é³çÇÝ Ñ³ñÏáõÙ` Ë³ÝáõÃÝ»ñ, »ñÏñáñ¹ Ñ³ñÏÁ Ý³ËÏÇÝáõÙ »Õ»É ¿ ÑÛáõñ³Ýáó

	43
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	¶áõë³Ý ²ßáïÇ ÷áÕ. 5
	î
	»ñÏÑ³ñÏ ¿, ÏÇë³í»ñ

	44
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	¶áõë³Ý ²ßáïÇ ÷áÕ. 7
	î
	 

	45
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1900-
³Ï³Ý ÃÃ.
	¶áõë³Ý ²ßáïÇ ÷áÕ. 14
	î
	

	46
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	¶áõë³Ý ²ßáïÇ ÷áÕ. 16
	Ð
	

	47
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	¶áõë³Ý ²ßáïÇ ÷áÕ. 17
	î
	

	48
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	¶áõë³Ý ²ßáïÇ ÷áÕ. 19-19 ³
	î
	»ñÏÑ³ñÏ ¿, Ý³ËÏÇÝáõÙ` ÚáÉÛ³ÝÝ»ñÇ ÑÛáõñ³Ýáó 

	49
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	¶áõë³Ý ²ßáïÇ  ÷áÕ. 23
	î
	 

	50
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	¶áõë³Ý ²ßáïÇ  ÷áÕ. 
23 ³
	î
	»ñÏÑ³ñÏ ¿, ³é³çÇÝ Ñ³ñÏáõÙ` Ë³ÝáõÃÝ»ñ

	51
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1906 Ã.
	¶áõë³Ý ²ßáïÇ ÷áÕ. 39
	î
	 

	52
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1880-
³Ï³Ý ÃÃ.
	¸³íÇÃ ´»ÏÇ ÷áÕ. 6
	î
	è. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿ 

	53
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ÷áÕ. 11
	î
	º. ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	54
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ÷áÕ. 19
	î
	

	55
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1926 Ã.
	¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ÷áÕ. 24
	î
	

	56
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1800-
³Ï³Ý ÃÃ.
	Ø. Êáñ»Ý³óáõ ÷áÕ. 
36-38
	î
	

	57
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	Ø. Êáñ»Ý³óáõ ÷áÕ. 51
	î
	§ÖÇÉ»Ç¦ ïáõÝÁ

	58
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1883 Ã.
	ÎáÙÇï³ëÇ ÷áÕ. 10
	Ð
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	59
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	ÎáÙÇï³ëÇ ÷áÕ. 11
	Ð
	

	60
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	ÎáÙÇï³ëÇ ÷áÕ. 12
	î
	

	61
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	ÎáÙÇï³ëÇ ÷áÕ. 17
	î
	ì. ²ÝÃ³ÝáëÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	62
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1900 Ã.
	ÎáÙÇï³ëÇ ÷áÕ. 20-26
	Ð
	

	63
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	Ø³ÏÇãÇ ÷áÕ. 
¥³é³Ýó Ñ³Ù³ñÇ ¿¤
	î
	»é³Ñ³ñÏ ¿, Ý³ËÏÇÝáõÙ` µ³ÕÝÇù, ¹åñáó, ÍÝÝ¹³ïáõÝ, ³ÛÅÙ` ÏÇë³í»ñ

	64
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	Ø³ÏÇãÇ ÷áÕ. 9-11
	î
	

	65
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 4
	î
	»ñÏÑ³ñÏ ¿ 

	66
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 8, 
¶ñ. î³Ã¨³óáõ ÷áÕ. 7
	Ð
	ä»ïñáë µ»ÛÇ ïáõÝÁ, Ñ»ï³·³ÛáõÙ` éáõë³Ï³Ý ¹åñáó, áõëáõÙÝ³ñ³Ý, ½ÇÝ. Ù³ë, ³ÛÅÙ` µÝ³Ï»ÉÇ, íÃ³ñ³ÛÇÝ ¿ 

	67
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 10
	î
	»ñÏÑ³ñÏ ¿, ³é³çÇÝ Ñ³ñÏáõÙ` Ë³ÝáõÃÝ»ñ 

	68
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1898 Ã.
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 11
	î
	 

	69
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 13
	î
	

	70
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 15
	Ð
	

	71
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 17
	î
	»ñÏÑ³ñÏ ¿ 

	72
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1900 Ã.
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 19
	Ð
	Ô. Ø³ÉÇÝóÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿, ³Ûë ï³ÝÁ 1918-1919 ÃÃ. Ñ³Ý-·ñí³Ý»É ¿ ½áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ  

	
	72.1
	
	
	Ðáõß³ñÓ³Ý ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ
	1989 Ã.
	µÝ³Ï»ÉÇ ï³Ý ³éç¨
	Ð
	ù³Ý¹.`
². ä»ïñáëÛ³Ý  

	73
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1903-
1904 ÃÃ.
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 21
	î
	

	74
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 22
	î
	

	75
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1903 Ã.
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 23
	î
	

	76
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 25
	î
	

	77
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 27
	î
	ê. ´³ÕÇñÛ³ÝÇ ïáõÝÁ 

	78
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 30
	î
	 

	79
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1895 Ã.
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 31
	î
	 

	80
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1905 Ã.
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 32
	Ð
	². Ð³ÛÇñÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, ÙÇ³Ñ³ñÏ  

	81
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 35
	Ð
	

	82
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 39
	î
	

	83
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 40
	î
	². ²Ùë³ñÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿ 

	84
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1894 Ã.
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 45
	î
	²Ï. ´³ÏáõÝóÇ Ñáñ»Õµáñ` 
Ð. ´³ÏáõÝóÇ ïáõÝÁ  

	85
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1900-
1913 ÃÃ.
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 46
	î
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	86
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1909 Ã.
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 48
	î
	Î. ¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	87
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 50
	î
	

	88
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1890-³Ï³Ý ÃÃ.
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 52
	î
	

	89
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 54
	î
	ê. ØÇÝ³ëÛ³ÝÇ  ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	90
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹.
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ . 60
	î
	Ú. Ø³ßáõñÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	91
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ 
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ.  62
	î
	ê. Ð³ëñ³ÃÛ³ÝÇ ïáõÝÁ.
 ÙÇ³Ñ³ñÏ ¿

	92
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 70
	î
	

	93
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1901 Ã.
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 76 
	î
	

	94
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	
	ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ ÷áÕ. 16
	î
	

	95
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1909 Ã.
	êÛáõÝÇùÇ ÷áÕ. 4
	î
	². Êáõñßáõ¹Û³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	96
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1880 Ã.
	êÛáõÝÇùÇ ÷áÕ. 7
	î
	Ð. Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	97
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	êÛáõÝÇùÇ ÷áÕ. 10
	î
	¶. äáÕáëÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	98
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	êÛáõÝÇùÇ ÷áÕ. 15
	Ð
	Ý³ËÏÇÝáõÙ` ½ÇÝÏáÙÇë³ñÇ³ï

	99
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1891 Ã.
	êÛáõÝÇùÇ ÷áÕ. 17
	î
	»ñÏÑ³ñÏ ¿

	100
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	 19 ¹. í»ñç
	êÛáõÝÇùÇ ÷áÕ 18
	î
	»ñÏÑ³ñÏ ¿

	101
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	êÛáõÝÇùÇ ÷áÕ. 20
	î
	Ð. ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	102
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1890-
³Ï³Ý ÃÃ.
	êÛáõÝÇùÇ ÷áÕ. 23
	î
	

	103
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1920-
³Ï³Ý ÃÃ.
	êÛáõÝÇùÇ ÷áÕ. 24
	î
	

	104
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1900-
³Ï³Ý ÃÃ.
	êÛáõÝÇùÇ ÷áÕ. 25
	î
	

	105
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	êÛáõÝÇùÇ ÷áÕ. 29 
	î
	»ñÏÑ³ñÏ ¿

	106
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1893 Ã.
	êÛáõÝÇùÇ ÷áÕ. 40
	î
	². îáñ³½Û³ÝóÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	107
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1870 Ã.
	êÛáõÝÇùÇ ÷áÕ. 41
	î
	

	108
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1894 Ã.
	êÛáõÝÇùÇ ÷áÕ. 44
	î
	ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÝ»ñÇ ïáõÝÁ

	109
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	êÛáõÝÇùÇ ÷áÕ. 50
	î
	

	110
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	êÛáõÝÇùÇ ÷áÕ. 54
	î
	Ø. ä»ïñáëÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿, 2-ñ¹ Ñ³ñÏÁ Ï³éáõóí»É ¿ 
1956 Ã.

	111
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1872 Ã.
	êÛáõÝÇùÇ ÷áÕ. 60
	î
	¶. ²Ã³Û³ÝÇ ïáõÝÁ, 
»ñÏÑ³ñÏ ¿

	112
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	ì³ñ¹³Ý Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ý ÷áÕ. 44
	Ð
	µÅÇßÏ ²ÏáõÝóÝ»ñÇ ïáõÝÁ, Ñ»ï³·³ÛáõÙ` Ñ³Ï³ïáõµ»ñÏáõÉá½³ÛÇÝ ¹Çëå³Ýë»ñ, ³ÛÅÙ` µÝ³Ï»ÉÇ 

	113
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	úñµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ÷áÕ. 4
	î
	

	114
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	úñµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ÷áÕ. 10, úñµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ¨ ÎáÙÇï³ëÇ ÷áÕáóÝ»ñÇ Ë³ãÙ»ñáõÏáõÙ
	î
	Ø. ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ïáõÝÁ 

	115
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1904 Ã.
	úñµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ÷áÕ. 
9-11, úñµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ¨ ÎáÙÇï³ëÇ ÷áÕáóÝ»ñÇ Ë³ãÙ»ñáõÏáõÙ
	î
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	116
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1892 Ã.
	úñµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ÷áÕ. 12
	î
	»ñÏÑ³ñÏ ¿

	117
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	úñµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ÷áÕ. 14, úñµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ¨ ¶áõë³Ý ²ßáïÇ ÷áÕáóÝ»ñÇ Ë³ãÙ»ñáõÏáõÙ
	î
	 

	118
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	úñµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ÷áÕ. 19, ¶áõë³Ý ²ßáïÇ ÷áÕ. 21
	î
	 

	119
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	úñµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ÷áÕ. 21, úñµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ¨ ¶áõë³Ý ²ßáïÇ ÷áÕáóÝ»ñÇ Ë³ãÙ»ñáõÏáõÙ
	î
	

	120
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1911 Ã.
	úñµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ÷áÕ. 29
	î
	

	121
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1887 Ã.
	úñµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ÷áÕ. 31
	î
	

	122
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1892 Ã.
	úñµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ÷áÕ. 33
	î
	

	123
	

	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ
	9-18 ¹¹.
	ù³Õ³ùÇó 1.5 ÏÙ Ñë-³Ù, §êÇÝ¹³ñ³¦ í³ÛñáõÙ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	
	123.1
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ
	Ð
	ÏÇë³í»ñ ¿

	
	123.2
	
	
	Ø³ïáõé §Ê³ã»ñ¦
¥§êÇÝ¹³ñ³ÛÇ Ë³ã¦¤
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	
	
	123.2.1
	
	Ê³ãù³ñ
	9 ¹.
	Ù³ïáõéÇ Ù»ç
	Ð
	

	
	
	123.2.2
	
	Ê³ãù³ñª Ã¨³íáñ
	9 ¹.
	Ù³ïáõéÇ Ù»ç
	Ð
	

	124
	
	
	
	ºÎºÔºòÆ
	ÙÇçÝ³¹³ñ
	ù³Õ³ùÇ Ñë-³Ù ÏáÕÙáõÙ, §ì³ÝùÇ ï³÷¦ í³ÛñáõÙ
	Ð
	å³Ñå³Ýí»É ¿ ³Ù å³ïÇó ÙÇ Ñ³ïí³Í

	125
	
	
	
	ºÎºÔºòÆ 
	ÙÇçÝ³¹³ñ
	ù³Õ³ùÇ Ñë-³» »½ñÇÝ, ²í³Ý·³ñ¹ Ã³Õ³Ù³ëáõÙ, ·áñÍáÕ ·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ùáï, §Ê³ã»ñ¦ í³ÛñáõÙ
	Ð
	Å³Ûé³÷áñ ¿


	
	125.1
	
	
	Ê³ãù³ñ
	10 ¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ùáï
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	125.2
	
	
	Ê³ãù³ñ
	10 ¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ùáï, ·áñÍáÕ ·»ñ»½Ù³ÝáóÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	125.3
	
	
	Ê³ãù³ñ
	14-15 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ùáï
	î
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	125.4
	
	
	Ê³ãù³ñ
	14-15 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ùáï
	î
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	125.5
	
	
	Ê³ãù³ñ
	14-15 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ùáï, ·áñÍáÕ ·»ñ»½Ù³ÝáóÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
	î
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	125.6
	
	
	Ê³ãù³ñ
	14-15 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ùáï, ·áñÍáÕ ·»ñ»½Ù³ÝáóÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
	î
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	126
	
	
	
	ºÎºÔºòÆ ê´. ¶ðÆ¶àð Èàôê²ìàðÆâ
	1903 Ã.
	ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	»é³Ý³í ·Ùµ»Ã³-íáñ ëñ³Ñ, 1932-
1947 ÃÃ.` å³Ñ»ëï, 1947-1988 ÃÃ.` ·³-í³é³·Çï³Ï³Ý Ã³Ý·³ñ³Ý, ³ÛÅÙ` ·áñÍáÕ

	
	126.1
	
	
	Ê³ãù³ñ
	11-12 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ
	Ð
	

	
	126.2
	
	
	Ê³ãù³ñª ºñÇó³Ï í³Ý³Ï³ÝÇ
	991 Ã.
	»Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ
	Ð
	

	
	126.3
	
	
	Ê³ãù³ñª Ø³ñÏáëÇ
	1581 Ã. 
	»Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ
	Ð
	ï»Õ³÷áËí»É ¿ ì»ñÇß»ÝÇó

	
	126.4
	
	
	Ê³ãù³ñª àí³Ý»ëÇ
	1581 Ã.
	»Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ
	Ð
	ï»Õ³÷áËí»É ¿ ì»ñÇß»ÝÇó

	
	126.5
	
	
	Ê³ãù³ñª ï»ñ ÐáíÑ³ÝÝ»ëÇ
	1271 Ã.
	»Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ
	Ð
	

	
	126.6
	
	
	Ðáõß³ñÓ³Ýª Ñ³Ûñ»-ÝÇùÇ Ñ³Ù³ñ ½áÑí³Í Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇÝ
	2005 Ã.
	»Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ
	î
	×³ñï.` 
ê. ¼³ù³ñÛ³Ý 

	
	126.7
	
	
	Þ»Ýùª ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ
	19 ¹. í»ñç
	»Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ
	Ð
	ÙÇÝã¨  2001 Ã.` µÝ³Ï»ÉÇ ïáõÝ

	
	
	126.7.1
	
	Ê³ãù³ñ
	9-10 ¹¹.
	³·áõóí³Í ¿ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ñí ×³Ï³ïÇÝ
	Ð
	

	
	126.8
	
	
	î³å³Ý³ù³ñ
	17 ¹.
	»Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ
	Ð
	ÓÇ³Ï»ñå

	
	126.9
	
	
	î³å³Ý³ù³ñª ´³ñáÝÇ
	1699 Ã.
	»Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ
	Ð
	ï»Õ³÷áËí»É ¿ ì»ñÇß»ÝÇó, ë»Õ³Ý³Ó¨ ¿` Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ï»ë³ñ³Ýáí

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	126.10
	
	
	î³å³Ý³ù³ñª Ô³½³ñÇ
	1708 Ã.
	»Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ
	Ð
	ï»Õ³÷áËí»É ¿ ì»ñÇß»ÝÇó, áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ³Ó¨ 
¿` Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ï»ë³ñ³Ýáí

	127
	
	
	
	Ê²âø²ðª ØºêðàäÆ
	1273 Ã.
	ù³Õ³ùÇ Ñë ÏáÕÙáõÙ, ¸åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ å³É³ïÇ Ùáï
	Ð
	

	128
	
	
	
	Ê²âø²ðª äàÔàêÆ ºì ²Ü²Ðàð
	10 ¹.
	ºñÏñ³·Çï³Ï³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇ µ³ÏáõÙ
	Ð
	

	129
	
	
	
	ÐàôÞ²Ð²Ø²ÈÆðª üÆ¸²ÚÆÜºðÆ
	1990 Ã.
	ù³Õ³ùÇ Ñë ÏáÕÙáõÙ, ½ÇÝ. Ù³ëÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
	Ð
	Ñ³Ù³ÉÇñÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ê. Â»Ñ-É»ñÛ³ÝÇ, Ø³ËÉáõïáÛÇ, ²ñ³µáÛÇ, 
¶. â³áõßÇ, ø»éáõ, Ññ»ï³Ý³ÓÇ· êÇÙáÝÇ, ²ÕµÛáõñ ê»ñáµÇ, ¶. ÜÅ¹»ÑÇ, ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ÏÇë³Ý¹ñÇÝ»ñÇó

	130
	
	
	
	ÐàôÞ²Ô´Úàôðª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	1946 Ã.
	ù³Õ³ù³ÛÇÝ ½µáë³Û·áõ ï³ñ³ÍùáõÙ
	Ð
	×³ñï.`
è. Æëñ³Û»ÉÛ³Ý 

	131
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª
²ÎêºÈ ´²ÎàôÜòÆ
	1960-
³Ï³Ý ÃÃ.
	ù³Õ³ùÇ Ù»ç, ´³ÏáõÝóÇ ³Ýí. Ññ³å³ñ³ÏáõÙ
	Ð
	ù³Ý¹.` 
². Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý

	132
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª 
¶àôê²Ü ²ÞàîÆ
	2005 Ã.
	ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ, ¶áõë³Ý ²ßáïÇ ³Ýí. Ùß³ÏáõÛÃÇ å³É³ïÇ ¹ÇÙ³ó
	Ð
	ù³Ý¹.` 
¶. ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý

	133
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	1975 Ã.
	ù³Õ³ùÇ Ñë ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ` 
ê. ¼³ù³ñÛ³Ý, 
Ú³. Ê³ãÛ³Ý

	134
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª
êºðà Ê²Ü¼²¸Ú²ÜÆ
	2004 Ã.
	ê. Ê³Ý½³¹Û³ÝÇ ³Ýí. ¹åñáóÇ µ³ÏáõÙ
	Ð
	ù³Ý¹.`
¶. ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý

	135
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ÊàðÐð¸²ÚÆÜ ÆÞÊ²ÜàôÂÚ²Ü Ð²êî²îØ²Ü Ð²Ø²ð ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	1960 Ã.
	ù³Õ³ù³ÛÇÝ åáõñ³ÏáõÙ
	î
	

	136
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª 
¶²ðº¶ÆÜ ÜÄ¸ºÐÆ
	1991 Ã.
	²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý ÷áÕ.
	Ð
	

	137
	
	
	
	ÞºÜøª ´²ÜÎÆ
	19 ¹. í»ñç
	úñµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ÷áÕ. 1
	î
	Ý³ËÏÇÝáõÙ` ïå³ñ³Ý, ³ÛÅÙ` ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑí³Í Ï³éáõÛó

	138
	
	
	
	ÞºÜøª §¼²Ü¶º¼àôð¦ ÎÆÜàÂ²îðàÜÆ
	1956 Ã.
	ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	î
	³ÛÅÙ` Ð³Û¿ÏáÝáÙµ³ÝÏÇ ß»Ýù

	139
	
	
	
	ÞºÜøª Ä²Ø²Ü²Î²ÎÆò ²ðìºêîÆ Â²Ü¶²ð²ÜÆ
	1936 Ã.
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 14
	î
	Ý³ËÏÇÝáõÙ` µ³ÝÏÇ ß»Ýù

	140
	
	
	
	ÞºÜøª Ê²ÜàôÂÜºðÆ ºì ²ðÐºêî²Üàò-ÜºðÆ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	¶áõë³Ý ²ßáïÇ ÷áÕ. 24-26
	î
	

	141
	
	
	
	ÞºÜøª Ê²ÜàôÂÜºðÆ §ä²ê²Ä¦
	19 ¹. í»ñç
	ØËÇÃ³ñ ëå³ñ³å»ïÇ ³Ýí. Ññ³å³ñ³ÏáõÙ
	Ð
	ÙÇ³Ñ³ñÏ ¿` µ³ó ëÛáõÝ³ëñ³Ñáí ¨ ÝÏáõÕ³ÛÇÝ Ã³Õ³Ï³å Ñ³ñÏ³µ³ÅÝáí

	142
	
	
	
	ÞºÜøª Ê²ÜàôÂÜºðÆ §ä²ê²Ä¦
	19 ¹. í»ñç
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÷áÕ. 3
	î
	Ý³ËÏÇÝáõÙ` ïñÇÏáï³ÅÇ ý³µñÇÏ³,
ÙÇ³Ñ³ñÏ ¿` ÝÏáõÕ³ÛÇÝ Ñ³ñÏ³µ³ÅÝáí

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	143
	
	
	
	ÞºÜøª ì²ðâ²Î²Ü
	1912 Ã.
	²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ¨ ¶áõë³Ý ²ßáïÇ ÷áÕáóÝ»ñÇ Ë³ãÙ»ñáõÏáõÙ
	î
	»ñÏÑ³ñÏ ¿, ³é³çÇÝ Ñ³ñÏáõÙ` ¹»Õ³ïáõÝ, Ë³ÝáõÃÝ»ñ, »ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáó

	144
	
	
	
	ÞºÜøª ø²Ô²ø²äºî²ð²ÜÆ
	1960-
³Ï³Ý ÃÃ.
	ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	î
	Ý³ËÏÇÝáõÙ` ÏáõëßñçÏáÙÇ ß»Ýù, ³ÛÅÙ` §êÛáõÝÇù¦ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ

	145
	
	
	
	æð²Ô²ò
	19 ¹.
	ù³Õ³ùÇ ³» »½ñÇÝ, 
ÓáñáõÙ, ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ
	î
	Ã³Õ³Ï³å ¿

	146
	
	
	
	æð²Ô²ò
	19 ¹.
	ù³Õ³ùÇ ³» »½ñÇÝ, 
ÓáñáõÙ, ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ
	î
	ÏÇë³í»ñ ¿

	147
	
	
	
	æð²Ô²ò
	19 ¹.
	ù³Õ³ùÇ ³» »½ñÇÝ, 
ÓáñáõÙ, ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ
	î
	Ã³Õ³Ï³å ¿

	148
	
	
	
	æð²Ô²ò
	19 ¹.
	ù³Õ³ùÇ Ñë-³» ÏáÕÙáõÙ, ÓáñÇ Ù»ç, Ù³ñ½³¹³ßïÇ Ùáï
	î
	

	149
	
	
	
	æð²Ô²ò
	19 ¹.
	ù³Õ³ùÇ Ñí-³» »½ñÇÝ, ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ, 
¶. ü³¹áõÝóÇ ïÝ³Ù»ñÓ ÑáÕ³Ù³ëáõÙ
	î
	·áñÍ»É ¿ ÙÇÝã¨ 
1950-³Ï³Ý ÃÃ.

	150
	
	
	
	æð²Ô²ò
	19 ¹.
	Î³ñ³å»ïÛ³Ý ÷áÕ. 6, 
¶. ü³¹áõÝóÇ ïÝ³Ù»ñÓ ÑáÕ³Ù³ëáõÙ
	Ð
	·áñÍ»É ¿ ÙÇÝã¨ 
1930-³Ï³Ý ÃÃ.

	151
	
	
	
	î²ä²Ü²ø²ð
	16-17 ¹¹.
	ºñÏñ³·Çï³Ï³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇ µ³ÏáõÙ 
	Ð
	ï»Õ³÷áËí»É ¿  
ÐÇÝ ¶áñÇëÇó, ûñáñáó³Ó¨ ¿` Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ï»ë³ñ³Ýáí

	152
	
	
	
	î²ä²Ü²ø²ð
	16-17 ¹¹.
	ºñÏñ³·Çï³Ï³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇ µ³ÏáõÙ
	Ð
	ËáÛ³Ó¨ ¿, ï»Õ³÷áËí³Í  ÊÝÓáñ»ëÏÇó

	153
	
	
	
	î²ä²Ü²ø²ð
	16-17 ¹¹.
	ºñÏñ³·Çï³Ï³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇ µ³ÏáõÙ
	Ð
	ËáÛ³Ó¨ ¿, ï»Õ³÷áËí³Í ÊÝÓáñ»ëÏÇó

	154
	
	
	
	î²ä²Ü²ø²ðª ¸àìÈ²ÂÆ
	1605 Ã.
	ºñÏñ³·Çï³Ï³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇ µ³ÏáõÙ
	Ð
	ûñáñáó³Ó¨ ¿

	155
	
	
	
	î²ä²Ü²ø²ðª ê²ð¶êÆ
	1581 Ã.
	ºñÏñ³·Çï³Ï³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇ µ³ÏáõÙ
	Ð
	ï»Õ³÷áËí»É ¿  hÇÝ ¶áñÇëÇó, ûñáñáó³Ó¨ ¿, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ï»ë³ñ³Ýáí

	156
	
	
	
	îàôÜ - Â²Ü¶²ð²Üª
 ²ÎêºÈ ´²ÎàôÜòÆ 
	1892-
1905 ÃÃ.
	Ø. Ø³ßïáóÇ ÷áÕ. 41
	Ð
	Ã³Ý·³ñ³ÝÁ ·áñÍáõÙ ¿ 
1970-Çó 

	
	156.1
	
	
	Ê³ãù³ñ
	1999 Ã.
	Ã³Ý·³ñ³ÝÇ µ³ÏáõÙ
	î
	Ï³Ý·Ý»óí»É ¿ ´³ÏáõÝóÇ ÍÝÝ¹Û³Ý 100-³ÙÛ³ÏÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ,
×³ñï.`
 ê. ¼³ù³ñÛ³Ý, ù³Ý¹.` 
è. ²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý

	157
	
	
	
	 àôêàôòâÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	¶áõë³Ý ²ßáïÇ ÷áÕ. 32
	î
	Ý³ËÏÇÝáõÙ` µÝ³Ï»ÉÇ ïáõÝ



8.21 ´²ðÒð²ì²Ü ·ÛáõÕ
	1
	2
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	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	¶ºðº¼Ø²Üàò
	ÙÇçÝ³¹³ñ
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ ³Ù
	Ð
	

	
	1.1
	
	
	Ê³ãù³ñ
	11-12 ¹¹.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	ÁÝÏ³Í ¿

	2
	
	
	
	¶ºðº¼Ø²Üàò
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕÇ Ñë-³Ù »½ñÇÝ
	Ð
	·áñÍáÕ 

	3
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ ÐÆÜ ´²ðÒð²ì²Ü
	10-20 ¹¹.
	·ÛáõÕÇ Ñë-³» »½ñÇÝ, àñáï³ÝÇ ³ç ³÷ÇÝ
	Ð
	³í»ñí»É ¿
 1931 Ã. »ñÏñ³ß³ñÅÇó

	
	3.1
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ
	í»ñ³Ï³é. 1866 Ã.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë-³» »½ñÇÝ
	Ð
	ÙÇ³Ý³í ëñ³Ñ 

	
	
	3.1.1
	
	Ê³ãù³ñ
	13 ¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ù»ç
	Ð
	³ñÓ³Ý³·Çñ 

	
	
	3.1.2
	
	Ê³ãù³ñ
	1324 Ã.
	Ï³Ý·Ý»óí³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ ÏïáõñÇÝ
	Ð
	³ñÓ³Ý³·Çñ å³ïí³Ý¹³ÝÇ íñ³ 

	
	3.2
	
	
	ø³ñ³í³Ý³ïáõÝ
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë »½ñÇÝ
	Ð
	ÏÇë³í»ñ ¿

	4
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ ä²Þ²ð²æàôð ¥´²Þ²ð²æàôð¤
	14-19 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó Ùáï 3 ÏÙ
 Ñë-³»
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	
	4.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	14-18 ¹¹.
	 ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ »Ï»Õ»óáõ ßáõñçÁ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	
	
	4.1.1
	
	Ê³ãù³ñ
	1454 Ã.
	·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ, »Ï»Õ»óáõó Ùáï 30 Ù Ñí-³»
	Ð
	

	
	4.2
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ»
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ
	Ð
	Ï³Ý·áõÝ ¿

	5
	
	
	
	ºÎºÔºòÆ øð²î²ÎÆ ê´. ØÆÜ²ê
	1321 Ã.
	·ÛáõÕÇó 1.5- 2 ÏÙ Ñë-³Ù, àñáï³Ý ÇçÝáÕ Óáñ³É³ÝçÇ ³Ýï³é³Í³ÍÏ Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý íñ³
	Ð
	Ï³Ý·áõÝ ¿

	
	5.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	14-16 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ ßáõñçÁ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	
	
	5.1.1
	
	Ê³ãù³ñ
	10-11 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõó Ñë-³»
	Ð
	

	
	
	5.1.2
	
	Ê³ãù³ñ
	12-13 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõó 8 Ù Ñë-³Ù
	Ð
	Ñ»Ý³Í ¿ ù³ñ³µ»ÏáñÇÝ, ùÇíÝ ³ñÓ³Ý³·Çñ ¿

	
	
	5.1.3
	
	Ê³ãù³ñ
	1261 Ã.
	»Ï»Õ»óáõó 15 Ù Ñë-³»
	Ð
	 

	
	
	5.1.4
	
	Ê³ãù³ñ
	1305 Ã.
	»Ï»Õ»óáõó 2 Ù Ñë
	Ð
	å³ïíÇñ³ïáõ`
²Ý³ÝÇ³

	
	
	5.1.5
	
	Ê³ãù³ñ
	14 ¹.
	»Ï»Õ»óáõ ÙáõïùÇ Ùáï
	Ð
	³ñÓ³Ý³·Çñ ¿, ÁÝÏ³Í

	
	
	5.1.6
	
	Ê³ãù³ñ
	14 ¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ñë ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	 

	
	
	5.1.7
	
	Ê³ãù³ñ
	14-15 ¹¹.
	Ñ»Ý³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ ³Ù ×³Ï³ïÇÝ
	Ð
	³ñÓ³Ý³·Çñ   

	
	
	5.1.8
	
	Ê³ãù³ñ
	14-15 ¹¹.
	Ñ»Ý³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ ³Ù ×³Ï³ïÇÝ
	Ð
	³ñÓ³Ý³·Çñ 

	
	5.2
	
	
	Î³éáõÛóÝ»ñª ûÅ³Ý¹³Ï
	14-16 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõó ³Ù
	Ð
	³í»ñí³Í »Ý

	6
	
	
	
	ÐàôÞ²Ô´Úàôð 
	1954 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	î
	

	7
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	1974 Ã.
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñí-³», µÉñÇ íñ³ 
	î
	

	8
	
	
	
	ì²Ü²Î²Ü Ð²Ø²ÈÆð ´ÔºÜà Üàð²ì²Üø
	936-1062 ÃÃ.
	·ÛáõÕÇó 3 ÏÙ ³», ÞáõéÝáõË ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇó Ó³Ë, »é³ÝÏÛáõÝ³Ó¨ Ññí³Ý¹³ÝÇ íñ³
	Ð
	1957-1962 ÃÃ. Ï³ï³ñí»É »Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

	
	8.1
	
	
	¶³íÇÃ
	1062 Ã.
	ÏÇó ¿ »Ï»Õ»óáõÝ ³Ù-Çó
	Ð
	

	
	8.2
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ
	1058-1062 ÃÃ.
	
	Ð
	×³Ï³ïÝ»ñÁ Ñ³ñ¹³ñí³Í »Ý ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ ÏÛ³ÝùÁ å³ïÏ»ñáÕ µ³ñÓñ³ù³Ý¹³ÏÝ»ñáí

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	8.2.1
	
	Ê³ãù³ñ
	13-14 ¹¹.
	Ñ»Ý³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ Ñí å³ïÇÝ
	Ð
	

	
	8.3
	
	
	Ø³ïáõé - ¹³Ùµ³ñ³Ý
	1058-1062 ÃÃ.
	ÏÇó ¿ »Ï»Õ»óáõÝ Ñë-Çó
	Ð
	

	
	8.4
	
	
	Ø³ïáõé - ¹³Ùµ³ñ³Ý
	1058-1062 ÃÃ.
	ÏÇó ¿ »Ï»Õ»óáõÝ Ñí-Çó
	Ð
	


8.24 ´èàôÜ ·ÛáõÕ      
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	²Øðàò
	ø.³. 2-1 Ñ³½.-ÙÇçÝ³¹³ñ
	·ÛáõÕÇó 0.5 ÏÙ Ñë-³Ù, §¶»É³ù»ñÍ¦ ¥§Ôáß³ù³ñ¦ í³ÛñáõÙ¤
	Ð
	³í»ñí³Í ¿ 

	2
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ ÐÆÜ ²ÎÜºð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕÇ Ñë-³Ù »½ñÇÝ, ÓáñÇ Ó³Ë³÷ÝÛ³ É³ÝçÇÝ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	3
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	1975 Ã.
	·ÛáõÕÇ ·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ùáï, µ³ñÓáõÝùÇ íñ³
	î
	×³ñï.` 
è. ´³ÉÛ³Ý, ù³ñï³ß-ù³Ý¹³Ï³·áñÍ`
². ²é³ù»ÉÛ³Ý

	4
	
	
	
	ø²ð²Úð - Î²ò²ð²Ü
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñë-³Ù
	Ð
	³ÛÅÙ` ëñµ³ï»ÕÇ


  8.45 ÊÜÒàðºêÎ ·ÛáõÕ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	²Øðàò 
²ÔæÎ² ´ºð¸
	ÙÇçÝ³¹³ñ
	·ÛáõÕÇó 5.5 ÏÙ Ñí-³»
	Ð
	

	2
	
	
	
	´Ü²Î²îºÔÆ
	ø.³. 2-1 Ñ³½.
	·ÛáõÕÇó 3.5 ÏÙ Ñë-³Ù, ø³ñ³ß»Ý ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	

	
	2.1
	
	
	¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï
	ø.³. 2-1 Ñ³½.
	ø³ñ³ß»Ý ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	

	3
	
	
	
	¶ºðº¼Ø²Üª 
êàôðºÜ ²Úì²¼Ú²ÜÆ
	1981 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ù»ç, 
êáõñ»Ý ²Ûí³½Û³ÝÇ ï³Ý µ³ÏáõÙ
	Ð
	êáõñ»Ý ²Ûí³½Û³Ý` ·ñáÕ, ³ñÓ³Ï³·Çñ

	
	3.1
	
	
	Ê³ãù³ñ
	10-11 ¹¹.
	³·áõóí³Í ¿ 
³ñÓ³Ï³·ñÇ ï³Ý å³ïÇÝ
	Ð
	

	
	3.2
	
	
	Ê³ãù³ñ
	12 ¹.
	³·áõóí³Í ¿ 
ÝáõÛÝ ï³Ý å³ïÇÝ
	Ð
	³ñÓ³Ý³·Çñ í»ñÇÝ µ»Ïáñ

	
	3.3
	
	
	Ê³ãù³ñ
	16-17 ¹¹.
	ÝáõÛÝ ï³Ý µ³ÏáõÙ, ê. ²Ûí³½Û³ÝÇ ·»ñ»½Ù³ÝÇó áã Ñ»éáõ
	Ð
	³ñÓ³Ý³·Çñ ¿` ï»Õ³÷áËí³Í Ø»Õñáõ »ÝÃ³ï³ñ³ÍùÇó, 1977-1978 ÃÃ.

	4
	
	
	
	¶ºðº¼Ø²Üàò
	19-20 ¹¹.
	·ÛáõÕÇ Ñí »½ñÇÝ, ·ÛáõÕÇ ¨ ÊÝÓáñ»ëÏ ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ
	î
	

	5
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ ÊÜÒàðºêÎ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕÇó Ñë-³», ÓáñÇ ½³éÇÃ³÷ É³Ýç»ñÇÝ
	Ð
	³ÝÓ³í³ÛÇÝ µÝ³Ï³í³Ûñ ¿

	
	5.1
	
	
	²ÕµÛáõñ
	 1819 Ã.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ, ²Ý³å³ï »Ï»Õ»óÇ ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇÝ
	î
	Ï³Ù³ñ³Ï³å µ³ó ëñ³Ñ ¿

	
	5.2
	
	
	²ÕµÛáõñ §ÆÝÇ Ù³ÝáõÏ¦
	19 ¹.
	êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ» »Ï»Õ»óáõó 110 Ù ³», §äÇ×Ç Óáñ¦-áõÙ
	î
	Ã³Õ³Ï³å ¿

	
	5.3
	
	
	²ÕµÛáõñ §ÌÉÉ³Ý¦
	19 ¹.
	§²ÏÝÇ¦ ³ÕµÛáõñÇó 
150 Ù ³»
	î
	

	
	5.4
	
	
	²Ùñáóª ØËÇÃ³ñ êå³ñ³å»ïÇ (ÊÝÓáñ»ëÏÇ µ»ñ¹)
	1727 Ã.
	ÓáñÇ ëÏ½µÝ³Ù³ëáõÙ
	Ð
	¹Åí³ñ³Ù³ïã»ÉÇ  ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ ¿

	
	5.5
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ Ã³Õ³Ù³ë ²ÏÝÇ
	
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñí 
Ù³ëáõÙ
	
	

	
	
	5.5.1
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§²ÏÝÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 
30 Ù Ñí
	Ð
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	5.5.2
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§²ÏÝÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 
35 Ù Ñí
	Ð
	

	
	
	5.5.3
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§²ÏÝÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 
40 Ù Ñí
	Ð
	

	
	
	5.5.4
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§²ÏÝÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 
45 Ù Ñí
	Ð
	

	
	
	5.5.5
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§²ÏÝÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 
50 Ù Ñí
	Ð
	

	
	5.6
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ Ã³Õ³Ù³ë Â»ÉáõÝó Ã³Õ
	
	§äÇ×Ç Óáñ¦-Çó ³Ù
	
	

	
	
	5.6.1
	
	²ÕµÛáõñ §Â»ÉáõÝó¦
	19 ¹.
	Â»ÉáõÝó Ã³ÕÇ ³» Ù³ëáõÙ, ÓáñÇ Ù»ç
	î
	í»ñ³Ýáñá·í»É ¿ 1989 Ã.

	
	
	5.6.2
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19-20 ¹¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 
350 Ù Ñí
	î
	³Ù-Çó ÏÇó ¿ »é³ëñ³Ñ ù³ñ³ÛñÁ

	
	
	5.6.3
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19-20 ¹¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 
350 Ù Ñí, ÓáñÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ
	î
	Ñë-Çó ÏÇó ¿ 3 ù³ñ³Ûñ

	
	
	5.6.4
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19-20 ¹¹.
	ê³ÛáõÝó Å³ÛéÇó 350 Ù Ñí, ÓáñÇ Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ
	î
	»ñÏÑ³ñÏ ¿` ÏÇó 2 ù³ñ³Ûñáí

	
	
	5.6.5
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	ê³ÛáõÝó Å³ÛéÇó ¹»åÇ ·»ï ÇçÝáÕ ÓáñÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ, 200 Ù Ñí
	Ð
	 µñ·³Ó¨ Å³ÛéÇ Ù»ç, »ñÏëñ³Ñ 

	
	
	5.6.6
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	ê³ÛáõÝó Å³ÛéÇó ¹»åÇ ·»ï ÇçÝáÕ ÓáñÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ, 250 Ù Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿

	
	
	5.6.7
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	ê³ÛáõÝó Å³ÛéÇó Ùáï 280 Ù Ñí, ÓáñÇ Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿


	
	
	5.6.8
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	ê³ÛáõÝó Å³ÛéÇó Ùáï 
300 Ù Ñí, ÓáñÇ Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿


	
	
	5.6.9
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	ê³ÛáõÝó Å³ÛéÇó 
100 Ù Ñí, Óáñ³ÏáõÙ
	Ð
	»é³ëñ³Ñ ¿, ÏÇó å³Ñå³Ýí»É »Ý µÝ³Ï»ÉÇ ï³Ý ³í»ñ³ÏÝ»ñ

	
	
	5.6.10
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	ê³ÛáõÝó Å³ÛéÇó
100 Ù Ñí, ÓáñáõÙ
	Ð
	ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ íñ³ ÷áñí³Í 7 ù³ñ³Ûñ ¿

	
	
	5.6.11
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	ê³ÛáõÝó Å³ÛéÇó 
100-120 Ù Ñí, ÓáñÇ 
³ç ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	4 ù³ñ³Ûñ

	
	
	5.6.12
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	ê³ÛáõÝó Å³ÛéÇó 
120 Ù Ñí-³Ù
	Ð
	4 ù³ñ³Ûñ

	
	
	5.6.13
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	ê³ÛáõÝó Å³ÛéÇó
 200 Ù Ñí-³Ù
	Ð
	4 ù³ñ³Ûñ

	
	
	5.6.14
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	ê³ÛáõÝó Å³ÛéÇó 300-350 Ù Ñí, ÓáñÇ Ó³Ë³ÏáÕÙÛ³Ý µ³ñÓñ³¹Çñ Ù³ëáõÙ
	Ð
	3 ù³ñ³Ûñ

	
	
	5.6.15
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 300 Ù Ñí, Ññí³Ý¹³ÝÇ »½ñÇÝ
	Ð
	ù³é³ëñ³Ñ ¿, Ñ³Ù³ÉÇñÇÝ Ïó³Ï³éáõóí³Í µÝ³Ï»ÉÇ ïáõÝÝ ³í»ñí³Í ¿

	
	
	5.6.16
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 300 Ù Ñí-³»
	Ð
	»é³ëñ³Ñ ¿

	
	
	5.6.17
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ ê³ÛáõÝó Å³Ûé
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	Â»ÉáõÝó Ã³ÕáõÙ
	Ð
	 ÁÝ¹³ñÓ³Ï ³Ûñ ¿` µ³ÕÏ³ó³Í 4 ÷áùñ Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñÇó ¨ Ýñ³Ýó ³éç¨ Ï³éáõóí³Í µÝ³Ï»ÉÇ ïÝ»ñÇó

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	5.7
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ Ã³Õ³Ù³ë ÌïÇ Ã³Õ
	
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³Ù Ù³ëáõÙ
	
	

	
	
	5.7.1
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§²ÏÝÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 
140 Ù Ñë
	Ð
	

	
	
	5.7.2
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§²ÏÝÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó
150 Ù Ñë
	Ð
	

	
	
	5.7.3
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§²ÏÝÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó
 160 Ù Ñë
	Ð
	

	
	
	5.7.4
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§²ÏÝÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 
200 Ù Ñë
	Ð
	

	
	
	5.7.5
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§²ÏÝÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó
 210 Ù Ñë, ¹³ñ³í³Ý¹Ç í»ñÝ³Ù³ëáõÙ
	Ð
	

	
	
	5.7.6
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§²ÏÝÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó
 210 Ù Ñë, ¹³ñ³í³Ý¹Ç ëïáñÇÝ Ù³ëáõÙ
	Ð
	

	
	
	5.7.7
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§²ÏÝÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 
215 Ù Ñë
	Ð
	

	
	
	5.7.8
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§²ÏÝÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 
220 Ù Ñë
	Ð
	

	
	
	5.7.9
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§²ÏÝÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 
225 Ù Ñë
	Ð
	

	
	
	5.7.10
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§²ÏÝÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 
280 Ù Ñë
	Ð
	

	
	5.8

	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ Ã³Õ³Ù³ë Ü»ñùÇÝ Ã³Õ
	
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñí-³» Ù³ëáõÙ
	
	

	
	
	5.8.1
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19-20 ¹¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 45 Ù ³Ù
	î
	

	
	
	5.8.2
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19-20 ¹¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 45 Ù Ñí-³Ù
	î
	Ø»ÉÇù -úÑ³Ýç³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ïáõÝÁ

	
	
	5.8.3
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19-20 ¹¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 50 Ù ³Ù
	î
	

	
	
	5.8.4
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19-20 ¹¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 55 Ù ³Ù
	î
	

	
	
	5.8.5
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19-20 ¹¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 60 Ù Ñí-³Ù
	î
	Ø»ÉÇù -úÑ³Ýç³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ïáõÝÁ

	
	
	5.8.6
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19-20 ¹¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 60 Ù Ñí-³Ù
	î
	

	
	
	5.8.7
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19-20 ¹¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 115 Ù Ñë
	î
	

	
	
	5.8.8
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19-20 ¹¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 125 Ù Ñë-³»
	î
	

	
	
	5.8.9
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19-20 ¹¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 130 Ù Ñë-³»
	î
	

	
	
	5.8.10
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 17 Ù Ñë-³Ù
	Ð
	

	
	
	5.8.11
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 20 Ù ³Ù
	Ð
	

	
	
	5.8.12
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 30 Ù ³Ù
	Ð
	

	
	
	5.8.13
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 35 Ù Ñë-³Ù
	Ð
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	5.8.14
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 35 Ù Ñë-³Ù
	Ð
	

	
	
	5.8.15
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 35 Ù Ñë-³Ù
	Ð
	

	
	
	5.8.16
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 35 Ù Ñë-³»
	Ð
	

	
	
	5.8.17
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 35 Ù Ñë-³»
	Ð
	

	
	
	5.8.18
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 40 Ù Ñë-³Ù
	Ð
	

	
	
	5.8.19
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 80 Ù Ñë
	Ð
	

	
	
	5.8.20
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 80 Ù Ñë
	Ð
	

	
	
	5.8.21
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 85 Ù Ñë
	Ð
	

	
	
	5.8.22
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 90 Ù Ñë
	Ð
	

	
	
	5.8.23
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 115 Ù Ñë
	Ð
	

	
	
	5.8.24
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 120 Ù Ñë-³»
	Ð
	

	
	
	5.8.25
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 130 Ù Ñí-³»
	Ð
	

	
	
	5.8.26
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 140 Ù Ñë-³»
	Ð
	

	
	
	5.8.27
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 150 Ù Ñí-³»
	Ð
	

	
	
	5.8.28
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 150 Ù Ñë-³»
	Ð
	

	
	
	5.8.29
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 155 Ù Ñë-³»
	Ð
	

	
	
	5.8.30
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 160 Ù Ñë-³»
	Ð
	

	
	
	5.8.31
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 160 Ù Ñë-³»
	Ð
	

	
	
	5.8.32
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 160 Ù Ñë-³»
	Ð
	

	
	
	5.8.33
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 165 Ù Ñë-³»
	Ð
	

	
	
	5.8.34
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 170 Ù Ñí-³»
	Ð
	Þ³µáõÝóÝ»ñÇ ù³ñ³Ûñ

	
	
	5.8.35
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 170 Ù Ñë-³», §öáÉ³ïÇ ÷áë¦ í³ÛñáõÙ
	Ð
	

	
	
	5.8.36
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 190 Ù Ñë-³», Å³ÛéÇ ëïáñáïÇÝ
	Ð
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	5.8.37
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 190 Ù Ñë-³», Å³ÛéÇ í»ñÝ³Ù³ëáõÙ
	Ð
	

	
	
	5.8.38
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 200 Ù Ñë
	Ð
	

	
	
	5.8.39
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 200 Ù Ñë, ¹³ñ³í³Ý¹Ç í»ñÝ³Ù³ëáõÙ
	Ð
	

	
	
	5.8.40
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 200 Ù Ñë-³»
	Ð
	

	
	
	5.8.41
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 230 Ù Ñë-³»
	Ð
	

	
	
	5.8.42
	
	ÒÇÃÑ³Ý
	19-20 ¹¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 22 Ù Ñë-³Ù
	Ð
	

	
	
	5.8.43
	
	æñ³Ùµ³ñ
	17-20 ¹¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 10 Ù Ñí
	Ð
	Å³Ûé³÷áñ ¿


	
	
	5.8.44
	
	æñ³Ùµ³ñ
	17-20 ¹¹.
	§âé³ÝÇ ·ÉËÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 10 Ù Ñí-³»
	Ð
	Å³Ûé³÷áñ ¿


	
	5.9
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ Ã³Õ³Ù³ë â³ÑÉáõÏ ¥â³ÛÉáõÏ¤
	
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñí-³Ù Ù³ëáõÙ
	
	 ÊÝÓáñ»ëÏÇ ÑÝ³·áõÛÝ Ã³Õ³Ù³ëÝ ¿

	
	
	5.9.1
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ 1819 Ã. ³ÕµÛáõñÇó 150 Ù ³»
	Ð
	

	
	
	5.9.2
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ 1819 Ã. ³ÕµÛáõñÇó 165 Ù ³»
	Ð
	

	
	
	5.9.3
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ 1819 Ã. ³ÕµÛáõñÇó 180 Ù ³»
	Ð
	

	
	5.10
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ Ã³Õ³Ù³ë æ³ÝáõÝó Ã³Õ
	
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë-³» »½ñÇÝ
	
	

	
	
	5.10.1
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ 
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë-³» Ù³ëáõÙ
	Ð
	§æ³ÝáõÝó µ»ñ¹¦

	
	
	5.10.2
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§æ³ÝáõÝó µ»ñ¹¦-Çó
 140 Ù Ñë
	Ð
	

	
	 
	5.10.3
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§æ³ÝáõÝó µ»ñ¹¦-Çó
 150 Ù Ñë
	Ð
	

	
	
	5.10.4
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§æ³ÝáõÝó µ»ñ¹¦-Çó 
155 Ù Ñë
	Ð
	

	
	
	5.10.5
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§æ³ÝáõÝó µ»ñ¹¦-Çó
 170 Ù Ñë
	Ð
	

	
	
	5.10.6
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§æ³ÝáõÝó µ»ñ¹¦-Çó 
190 Ù Ñë-³Ù
	Ð
	

	
	
	5.10.7
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§æ³ÝáõÝó µ»ñ¹¦-Çó 
230 Ù Ñë-³Ù
	Ð
	

	
	
	5.10.8
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§æ³ÝáõÝó µ»ñ¹¦-Çó 
250 Ù Ñë-³Ù
	Ð
	

	
	
	5.10.9
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§æ³ÝáõÝó µ»ñ¹¦-Çó
 280 Ù Ñë-³Ù
	Ð
	

	
	
	5.10.10
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§æ³ÝáõÝó µ»ñ¹¦-Çó
 280 Ù Ñë
	Ð
	

	
	5.11
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ Ã³Õ³Ù³ë ì»ñÇÝ Ã³Õ
	
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë ¨ 
Ñë-³Ù Ù³ë»ñáõÙ
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	5.11.1
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	
	Ð
	µ³ÕÏ³ó³Í ¿ 2 Ù»Í, 2 ÷áùñ ëñ³ÑÇó ¨ ³éç¨Ç Ùáï 50 Ù2 ï³ñ³Íùáí Ñ³ñÃ³ÏÇó

	
	
	5.11.2
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	
	Ð
	 5 ù³ñ³Ûñ

	
	
	5.11.3
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	Ã³ÕÇ Ñë Ù³ëáõÙ
	Ð
	µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ
÷áñí³Í ï³ñ³ã³÷ ³Ûñ»ñÇó

	
	
	5.11.4
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	Ã³ÕÇ Ñë-³Ù µ³ñÓñ³¹Çñ Ù³ëáõÙ
	Ð
	µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ
÷áñí³Í ï³ñ³ã³÷ ³Ûñ»ñÇó

	
	
	5.11.5
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	É»éÝ³É³ÝçÇÝ, Ùáï 25 Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ ù³ñ³Å³ÛéÇ ³Ù Ù³ëáõÙ
	Ð
	»ñÏÑ³ñÏ ¿

	
	5.12
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ Ã³Õ³Ù³ë î³÷É³Ï Ã³Õ
	
	
	
	

	
	
	5.12.1
	
	²å³ñ³Ýùª Ø»ÉÇù ø³ëáõ
	1836 Ã.
	êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ» »Ï»Õ»óáõó 100 Ù Ñë
	Ð
	Ø»ÉÇù ø³ëÇ` áñ¹Ç Ø»ÉÇù ö³ñ³Ù³½Ç 

	
	
	5.12.2
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§²ÏÝÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó
130 Ù  Ñë-³»
	Ð
	

	
	
	5.12.3
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§²ÏÝÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 
195 Ù ³»
	Ð
	

	
	
	5.12.4
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	§²ÏÝÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 200 Ù  ³»
	Ð
	

	
	5.13
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ Ã³Õ³Ù³ë öéÃáëÇ Ã³Õ
	
	
	
	

	
	
	5.13.1
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó Ñë
	î
	

	
	
	5.13.2
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ

	20 ¹. ëÏÇ½µ
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë Ù³ëáõÙ, êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 50-60 Ù Ñ»éáõ, µÉñÇ Ñ³ñÃ»óí³Í É³ÝçÇÝ
	î
	ÙÇ³Ñ³ñÏ ¿, ³í»ñí³Í
 

	
	
	5.13.3
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó  38 Ù Ñë-³», µÉñ³É³ÝçÇÝ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.4
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	Óáñ ÇçÝáÕ ³ñ³Ñ»ïÇ Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ, 
êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 100 Ù ³Ù, ÑáÕ³µáõñ·Ç ÑÇÙÝ³Ù³ëáõÙ
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.5
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 150 Ù Ñë
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.6
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ

	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë Ù³ëáõÙ, êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 150 Ù Ñë-³»
	Ð
	ÁÝ¹³ñÓ³Ï ¿` Ý³Ë³ëñ³Ñáí

	
	
	5.13.7
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ

	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë-³» µ³ñÓáõÝùÇÝ, êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 160 Ù Ñë-³»
	Ð
	

	
	
	5.13.8
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	  êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 200 Ù ³»
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.9
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	  êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 200 Ù ³»
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.10
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	 êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 200 Ù ³»
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿
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	5.13.11
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 200 Ù ³»
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.12
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ

	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë-³» »½ñÇÝ, êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 200 Ù Ñë-³»
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿
 

	
	
	5.13.13
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ

	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³Ù Ù³ëáõÙ, êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 250 Ù ³», µ³ñÓáõÝùÇ íñ³
	Ð
	

	
	
	5.13.14
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 250 Ù ³», ×³Ý³å³ñÑÇó ùÇã í»ñ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.15
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 250 Ù Ñë
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.16
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë Ù³ëáõÙ, êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 300 Ù ³Ù
	Ð
	»é³ëñ³Ñ ¿


	
	
	5.13.17
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ

	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë Ù³ëáõÙ, êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 300 Ù 
Ñë-³Ù
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿
 

	
	
	5.13.18
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó Ùáï 300 Ù Ñë-³Ù
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.19
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó Ùáï 300 Ù Ñë-³Ù
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.20
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó Ùáï 350 Ù Ñë-³Ù
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.21
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	Ã³ÕÇ ³» »½ñÇÝ, 
êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 500 Ù Ñë-³»
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.22
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ

	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë-³» Ù³ëáõÙ, ·ÛáõÕÇó ÑÇÝ ÊÝÓáñ»ëÏ ÇçÝáÕ ³ñ³Ñ»ïÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ, êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó ùÇã Ñë
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿


	
	
	5.13.23
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ

	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó ùÇã Ñë
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.24
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ

	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó ùÇã Ñë
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.25
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ

	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë-³» Ù³ëáõÙ, ·ÛáõÕÇó ÑÇÝ ÊÝÓáñ»ëÏ ÇçÝáÕ ³ñ³Ñ»ïÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ, êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó ùÇã Ñë
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿


	
	
	5.13.26
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	Óáñ ÇçÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇó ³ç, ÑáÕ³µáõñ·Ç ³Ù ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿ 

	
	
	5.13.27
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	Óáñ ÇçÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇó ³ç, ÑáÕ³µáõñ·Ç ëïáñÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.28
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	Óáñ ÇçÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ, Ù»Í ÑáÕ³µÉñÇ Ù»ç
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿` ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ íñ³

	
	
	5.13.29
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	Ã³ÕÇ Í³Ûñ Ñë µÉñÇ
 Ñë-³Ù ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿` Ñí-Çó 
ÏÇó ÷áùñÇÏ 
µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñáí

	
	
	5.13.30
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ 
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	Ã³ÕÇ Í³Ûñ Ñë ÑáÕ³µáõñ·Ç ³Ù ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.31
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	Ã³ÕÇ Í³Ûñ Ñë-áõÙ µ³ñÓñ³óáÕ Å³ÛéÇ ³Ù ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
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	5.13.32
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 25 Ù Ñë-³»
	Ð
	µ³ÕÏ³ó³Í ¿ 2 ù³ñ³ÛñÇó ¨ ÃáõÝ»É³ËáñßÇó

	
	
	5.13.33
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó Ùáï 25 Ù Ñë-³»
	Ð
	4 ù³ñ³Ûñ

	
	
	5.13.34
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 30 Ù Ñë-³», ³ÕµÛáõñÇ Ùáï
	Ð
	 »é³ëñ³Ñ ¿, ³éç¨Ç ù³ñ³ß»Ý µÝ³Ï³ñ³ÝÁ` ³í»ñí³Í

	
	
	5.13.35
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 40 Ù Ñë-³»
	Ð
	4 ù³ñ³Ûñ

	
	
	5.13.36
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 50 Ù Ñë-³»
	Ð
	7 ù³ñ³Ûñ` ÏÇó ßÇÝáõÃÛ³Ùµ

	
	
	5.13.37
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó Ùáï 70 Ù Ñë-³»
	Ð
	»é³ëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.38
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 150 Ù Ñë-³»
	Ð
	»é³ëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.39
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 200 Ù ³»
	Ð
	»é³ëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.40
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó Ùáï 300 Ù Ñë-³»
	Ð
	»ñÏÑ³ñÏ ¿` µ³ÕÏ³ó³Í 5 ù³ñ³ÛñÇó

	
	
	5.13.41
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 300 Ù Ñí-³»
	Ð
	 5 ù³ñ³Ûñ

	
	
	5.13.42
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	Ã³ÕÇ Ñë »½ñÇÝ
	Ð
	»é³ëñ³Ñ ¿

	
	
	5.13.43
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	Ã³ÕÇ Í³Ûñ Ñë-³Ù Ù³ëáõÙ
	Ð
	»ñÏÑ³ñÏ ¿, »ñÏñáñ¹ Ñ³ñÏÁ` ËÇëï ¹Åí³ñ³Ù³ïã»ÉÇ 

	
	
	5.13.44
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	Óáñ ÇçÝáÕ ³ñ³Ñ»ïÇó ³ç, ÑáÕ³µáõñ·Ç Ñí ¨ 
³Ù ½³éÇÃ³÷ É³Ýç»ñÇÝ
	Ð
	ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ ÷áñí³Í 6 ëñ³ÑÝ»ñ »Ý

	
	
	5.13.45
	
	ºÏ»Õ»óÇ êµ. Â³¹¨áë

	17-18 ¹¹.
	Ã³ÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	ÙÇ³Ý³í ëñ³Ñ

	
	
	5.13.46
	
	æñ³Ùµ³ñ
	10-19 ¹¹.
	êµ. Â³¹¨áë »Ï»Õ»óáõó 30 Ù Ñë-³»
	Ð
	Å³Ûé³÷áñ 

	
	5.14
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	10-20 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñí-³» »½ñÇÝ, §Ê³ãÇ ï³ÏÇ Óáñ¦ í³ÛñáõÙ
	Ð
	§æ³ÝáõÝó µ»ñ¹¦-Çó 1.8 ÏÙ Ñí-³» 

	
	
	5.14.1
	
	Ê³ãù³ñ
	 9-10 ¹¹.
	
	Ð
	

	
	
	5.14.2
	
	Ê³ãù³ñ
	10-11 ¹¹.
	
	Ð
	

	
	
	5.14.3
	
	Ê³ãù³ñ
	13-14 ¹¹.
	
	Ð
	

	
	
	5.14.4
	
	Ê³ãù³ñ
	14 ¹.
	
	Ð
	

	
	
	5.14.5
	
	Ê³ãù³ñ
	14-15 ¹¹.
	
	Ð
	

	
	
	5.14.6
	
	Ê³ãù³ñ
	14-15 ¹¹.
	
	Ð
	

	
	
	5.14.7
	
	Ê³ãù³ñ
	15-16 ¹¹.
	
	Ð
	

	
	
	5.14.8
	
	Ê³ãù³ñ
	15-16 ¹¹.
	
	Ð
	

	
	
	5.14.9
	
	î³å³Ý³ù³ñ
	17 ¹.
	
	Ð
	³ñÓ³Ý³·Çñ ¿, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ï»ë³ñ³Ýáí

	
	
	5.14.10
	
	î³å³Ý³ù³ñ
	17 ¹.
	
	Ð
	³ñÓ³Ý³·Çñ ¿, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ï»ë³ñ³Ýáí

	
	
	5.14.11
	
	î³å³Ý³ù³ñ
	1793 Ã.
	
	Ð
	³ñÓ³Ý³·Çñ ¿, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ï»ë³ñ³Ýáí

	
	5.15
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ, ²Ý³å³ï »Ï»Õ»óÇ ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇÝ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	5.16
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	17-19 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³Ù »½ñÇÝ, ²ñó³ËÛ³Ý ³½³ï³Ù³ñïáõÙ ½áÑí³ÍÝ»ñÇ Ñáõß³Ñ³Ù³ÉÇñÇó 150 Ù ³Ù
	Ð
	

	
	5.17
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	18-20 ¹¹.
	§²ÏÝÇ ³ÕµÛáõñ¦-Çó 
110 Ù Ñí-³Ù
	Ð
	

	
	5.18
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ
	 9-10 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñí-³» »½ñÇÝ
	Ð
	Å³Ûé³÷áñ ¿

	
	
	5.18.1
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	10-19 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõó ³Ù
	Ð
	ËÇëï ³í»ñí³Í ¿

	
	
	
	5.18.
1.1
	Ê³ãù³ñ
	10 ¹.
	
	Ð
	

	
	
	
	5.18.
1.2
	Ê³ãù³ñ
	14-15 ¹¹.
	
	Ð
	

	
	
	5.18.2
	
	Ê³ãù³ñ
	1584 Ã.
	»Ï»Õ»óáõ Ù»ç
	Ð
	

	
	
	5.18.3
	
	ÎáÃáÕ
	7 ¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ù»ç
	Ð
	

	
	5.19
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ ²Ý³å³ï
	19 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñí Ù³ëáõÙ
	Ð
	ÏÇë³í»ñ ¿ 

	
	
	5.19.1
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó 
	16-19 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ùáï
	Ð
	 

	
	
	
	5.19.
1.1
	î³å³Ý³ù³ñ
	1553 Ã.
	»Ï»Õ»óáõó Ñë-³»
	Ð
	 

	
	
	
	5.19.
1.2
	î³å³Ý³ù³ñ
	17 ¹.
	»Ï»Õ»óáõó Ñë
	Ð
	Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ å³ïÏ»ñÝ»ñáí

	
	
	
	5.19.
1.3
	î³å³Ý³ù³ñ
	17 ¹.
	»Ï»Õ»óáõó Ñë
	Ð
	Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ï»ë³ñ³Ýáí

	
	
	
	5.19.
1.4
	î³å³Ý³ù³ñ
	17-18 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõó Ñë
	Ð
	Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ï»ë³ñ³Ýáí

	
	
	
	5.19.
1.5
	î³å³Ý³ù³ñ
	1762 Ã.
	»Ï»Õ»óáõó Ñë
	Ð
	³ñÓ³Ý³·Çñ 

	
	
	
	5.19.
1.6
	î³å³Ý³ù³ñ
	1821 Ã.
	»Ï»Õ»óáõó Ñë-³»
	Ð
	

	
	
	
	5.19.
1.7
	î³å³Ý³ù³ñª ¶³ëå³ñÇ ¥ø³ëµ³ñÇ¤ 
	  1727 Ã.
	»Ï»Õ»óáõó 8 Ù Ñë-³»
	Ð
	

	
	
	
	5.19.
1.8
	î³å³Ý³ù³ñª È³ÉÇ 
	  1762 Ã.
	·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ
	Ð
	

	
	
	
	5.19.
1.9
	î³å³Ý³ù³ñª ÎáËñ×áõ
	17-18 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ñë ÏáÕÙáõÙ, ØËÇÃ³ñ êå³ñ³å»ïÇ ï³å³Ý³ù³ñÇó 1 Ù Ñë
	Ð
	

	
	
	
	5.19.
1.10
	î³å³Ý³ù³ñª Ðáíë»÷Ç 
	 1722 Ã.
	·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ
	Ð
	

	
	
	
	5.19.
1.11
	î³å³Ý³ù³ñª Ø»ÉÇù ´³ñËáõ¹³ñÇ 
	 1748 Ã.
	»Ï»Õ»óáõ Ñë å³ïÇ Ùáï
	Ð
	³ñÓ³Ý³·ñáõ-ÃÛáõÝÁ ã³÷³Íá ¿

	
	
	
	5.19.
1.12
	î³å³Ý³ù³ñª ØËÇÃ³ñ êå³ñ³å»ïÇ 
	 1727 Ã.
	»Ï»Õ»óáõó Ñë, ÙáõïùÇ ¹ÇÙ³ó
	Ð
	ëå³ñ³å»ïÇ ¨ Ñ»ÍÛ³ÉÝ»ñÇ ù³Ý-¹³ÏÝ»ñáí, ³ñÓ³-Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ ã³÷³Íá

	
	 
	
	5.19.
1.13
	î³å³Ý³ù³ñª ê³ñ·ëÇ 
	1748 Ã. 
	·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ
	Ð
	

	
	
	
	5.19.
1.14
	î³å³Ý³ù³ñª ï»ñ ´³Õ¹³ë³ñÇ
	18 ¹.
	·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ
	Ð
	

	
	
	
	5.19.
1.15
	î³å³Ý³ù³ñª ï»ñ ´³ñë»ÕÇ 
	1711 Ã.
	·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ
	Ð
	

	
	
	
	5.19.
1.16
	î³å³Ý³ù³ñª ö³ñ³Ë³ÝÇ
	 1734 Ã.
	»Ï»Õ»óáõó 6 Ù Ñë-³»
	Ð
	

	
	
	
	5.19.
1.17
	î³å³Ý³ù³ñª úÑ³Ý í³ñ¹³å»ïÇ 
	1748 Ã.
	·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ
	Ð
	

	
	
	5.19.2
	
	Þ»Ýù ¹åñáóÇ
	1840 Ã.
	»Ï»Õ»óáõó Ñí-³Ù 
	Ð
	ÏÇë³í»ñ ¿

	
	
	5.19.3
	
	ä³ñÇëå 
	17 ¹.
	»Ï»Õ»óáõ ßáõñçÁ
	Ð
	ÏÇë³í»ñ ¿

	
	5.20
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ»
	1666 Ã.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë-³Ù »½ñÇÝ, ²Ý³å³ï »Ï»Õ»óáõó Ùáï 320 Ù Ñë-³Ù
	 Ð
	»é³Ý³í µ³½ÇÉÇÏ 


	
	
	5.20.1
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó 
	17-19 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ñí ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	

	
	
	5.20.2
	
	Ê³ãù³ñ
	14 ¹.
	ÙÏñï³ñ³ÝÇ ËáñßáõÙ
	Ð
	

	
	
	5.20.3
	
	ä³ñÇëå 
	  1663 Ã.
	»Ï»Õ»óáõ ßáõñçÁ
	Ð
	ÏÇë³í»ñ ¿

	
	
	5.20.4
	
	î³å³Ý³ù³ñ 
	17-18 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ù»ç
	Ð
	³ñÓ³Ý³·Çñ ¿, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ù³Ý¹³ÏÝ»ñáí 

	
	5.21
	
	
	æñ³ï³ñ 
	19-20 ¹¹.
	§Ê³ßË³ß¦-Ç ÓáñáõÙ, 
1819 Ã. ³ÕµÛáõñÇ Ùáï
	Ð
	

	6
	
	
	
	ÐàôÞ²Ð²Ø²ÈÆðª ²ð-ò²ÊÚ²Ü ²¼²î²Ø²ð-îàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	  2002 Ã.
	·ÛáõÕÇó 300 Ù Ñí
	î
	Ù»Ï»Ý³ë` 
ì. Ô³É¹áõÝó

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	7
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	  1968 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	î
	

	8
	
	
	
	æð²î²ð 
	ÙÇçÝ³¹³ñ
	·ÛáõÕÇó 6 ÏÙ Ñí-³», §²ÕçÏ³ µ»ñ¹¦ ³ÙñáóÇ Ñ³Ý¹Çå³Ï³ó Å³ÛéÇÝ
	Ð
	Å³Ûé³÷áñ

	9
	
	
	
	î²ä²Ü²ø²ð
	17 ¹.
	·ÛáõÕÇ Ù»ç, 
¶. Ø»ÉÇùÛ³ÝÇ ï³Ý Ùáï
	Ð
	ËáÛ³Ó¨


8.55 Ð²ðÂ²ÞºÜ ·ÛáõÕ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ ²¼²î²ÞºÜ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕÇó 2 ÏÙ Ñí-³»
	Ð
	³ÛÉ ³Ýí³ÝáõÙ` ²ÉÇÕáõÉÇ

	
	1.1
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	
	Ð
	

	
	1.2
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	
	Ð
	

	
	1.3
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	
	Ð
	

	
	1.4
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	
	Ð
	

	
	1.5
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³» »½ñÇÝ, Óáñ³É³ÝçÇÝ
	Ð
	

	
	
	1.5.1
	
	Ê³ãù³ñ
	15-16 ¹¹.
	
	Ð
	

	
	1.6
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ 
	í»ñ³-Ï³é.19 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	Áëï ï»Õ³óÇÝ»ñÇ` êµ. Üáõµ³ñ

	
	
	1.6.1
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	10-19 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ ßáõñçÁ
	Ð
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
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	1.6.
1.1
	Ê³ãù³ñ
	10 ¹.
	»Ï»Õ»óáõ ÙáõïùÇ Ùáï
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿, ï»Õ³Ñ³Ýí³Í

	
	
	
	1.6.
1.2
	Ê³ãù³ñ
	10 ¹.
	»Ï»Õ»óáõ ÙáõïùÇ Ùáï
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿, ï»Õ³Ñ³Ýí³Í

	
	1.7
	
	
	ÒÇÃÑ³Ý
	19 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³Ù Óáñ³É³ÝçÇÝ
	Ð
	Å³Ûé³÷áñ ¿

	
	1.8
	
	
	ÒÇÃÑ³Ý
	19 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³Ù Óáñ³É³ÝçÇÝ
	Ð
	Å³Ûé³÷áñ ¿

	2
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ  ²Ú¶ºÒàð
	16-20 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 5.7 ÏÙ Ñí
	Ð
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇ ØáõÕ³ÝçáõÕ

	
	2.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	16-20 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ ßáõñçÁ
	Ð
	

	
	2.2
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ»
	16 ¹.
	
	Ð
	

	
	2.3
	
	
	Ðáõß³ÕµÛáõñ
	1900 Ã.
	
	Ð
	

	3
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ Òàð²ÞºÜ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕÇó 4.3 ÏÙ Ñí-³»

	Ð
	³ÛÉ ³Ýí³ÝáõÙ` ¶áñáõ, Î»ñáõ, ÎÛáñáõ. ·ÛáõÕÝ ³å³µÝ³Ï»óí»É ¿ 1970-³Ï³Ý ÃÃ.

	
	3.1
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	
	Ð
	

	
	3.2
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	
	Ð
	

	
	3.3
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-
20 ¹.
	
	Ð
	

	
	3.4
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	19-20 ¹¹.
	
	Ð
	

	
	3.5
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ
	19 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ, µ³ñÓáõÝùÇ íñ³
	Ð
	ÙÇ³Ý³í ëñ³Ñ

	4
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	1968 Ã.
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñë, ²Û·»Óáñ ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇÝ
	î
	

	5
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	1971 Ã.
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ ³»
	î
	ù³Ý¹.`
¶. ÎÛáñí»óÇ

	
	5.1
	
	
	Ê³ãù³ñ
	10-11 ¹¹.
	Ñáõß³ñÓ³ÝÇ Ùáï
	Ð
	³ñÓ³Ý³·Çñ

	6
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	1972 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ù»ç
	î
	


8.58 Òàð²êî²Ü ·ÛáõÕ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	ºÎºÔºòÆ 
ê´. ºððàð¸àôÂÚàôÜ
	1830 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ù»ç
	Ð
	Ï³é.` Ø³ñïÇñáë 
¨ ²í»ïÇë î»ñ-ØÇÝ³ëÛ³ÝÝ»ñ, ¶ñÇ·áñ Ø³ñ-ïÇñáëÛ³Ý

	
	1.1
	
	
	î³å³Ý³ù³ñª ï³Ýáõï»ñ ¶ñÇ·áñ 
î»ñ-Î³ñ³å»ïÛ³ÝóÇ
	1882 Ã.
	
	Ð
	

	2
	
	
	
	ºÎºÔºòÆ §Îàîð²Ì ºÔòÆ¦
	17 ¹.
	·ÛáõÕÇó 0.5 ÏÙ Ñë, §ê³ÉÇÝù³ñ¦ Ñ³Ý¹³Ù³ëáõÙ
	Ð
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	2.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	17-19 ¹¹.
	
	Ð
	

	
	
	2.1.1
	
	î³å³Ý³ù³ñª ï»ñ ØÇÝ³ëÇ
	1792 Ã.
	·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ
	Ð
	

	
	
	2.1.2
	
	î³å³Ý³ù³ñª ï»ñ ØÏñïãÇ
	19 ¹.
	·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ
	Ð
	

	3
	
	
	
	Î²Øàôðæ
	16-17 ¹¹. 
	·ÛáõÕÇó 0.5 ÏÙ ³Ù
	Ð
	

	4
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	1980 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ù»ç
	î
	

	5
	
	
	
	Ø²îàôè
	 9-10 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 3.5 ÏÙ Ñí-³Ù
	Ð
	



8.76.1 ²Ô´àôÈÈ²Ô ·ÛáõÕ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	²Øðàò
	
	·ÛáõÕÇó 3 ÏÙ Ñí-³», É»é³Ý ·³·³ÃÇÝ
	Ð
	³Ùñáó Î³-É³ÝÁ¹³ñ, å³Ñ-å³Ýí»É »Ý å³-ñÇëåÝ»ñÇ ¨ µáõñ·»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ

	2
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ ÞÈàðàôî
	
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñí-³», Óáñ³É³ÝçÇÝ
	Ð
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇ ²Éáõã³Éáõ


8.96 ìºðÆÞºÜ ·ÛáõÕ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	²Ô´Úàôð
	1960 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ù»ç
	Ð
	í³ñå»ïÝ»ñ` 
¶. ¼³¹³Û³Ý, 
Ä. ØÇñáõÙÛ³Ý

	2
	
	
	
	²ðÒ²Ü²¶Æð Ä²Úè²´ºÎàð
	 1294 Ã.
	·ÛáõÕÇó 2 ÏÙ Ñí, ì³ñ³ñ³ÏÝ ·»ïÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ, Ð¾Î-Ç çñÁÝÏ»óÇ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ùáï, §ÖÕ³Í ù³ñ¦ í³ÛñáõÙ
	Ð
	³ñÓ³Ý³·ñáõ-
ÃÛáõÝÁ çñ³ÝóùÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý  Ù³ëÇÝ ¿

	3
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ Ô²ð²Ê²ÜÆ
	1681 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	áõÝÇ ßÇÝ. ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ,
³ÛÅÙ ` ¶. ¸áÉáõÝóÇ ïáõÝÁ

	4
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ
	áõß ÙÇç-Ý³¹³ñ
	·ÛáõÕÇó 1.3 ÏÙ Ñë-³Ù, §¶Û³íáõñÇ µÝ»ñ¦ í³ÛñáõÙ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿, ï³ñ³ÍùáõÙ å³Ñå³Ýí»É »Ý ÏáÕáåïí³Í ¹³Ùµ³ñ³ÝÝ»ñ

	5
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ
	áõß ÙÇç-Ý³¹³ñ
	·ÛáõÕÇó 3.5 ÏÙ Ñë, §²íÇ¹³ñ³¦ í³ÛñáõÙ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	6
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ
	áõß ÙÇç-Ý³¹³ñ
	·ÛáõÕÇó 6.5 ÏÙ Ñë, §ê³Ý¹Ç ·ÛáÉ¦ í³ÛñáõÙ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	7
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ 
ê²Ü¸ºð
	ÙÇçÝ³¹³ñ
	·ÛáõÕÇó 6 ÏÙ Ñë-³Ù
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	8
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ ìºðÆÞºÜ
	 4-5 ¹¹.-
20 ¹.
	¶áñÇëÇó 3 ÏÙ Ñë-³Ù, Ý»ñÏ³ÛÇë ì»ñÇß»Ý ·ÛáõÕÇ Ñë Ù³ëáõÙ
	Ð
	1970-³Ï³Ý ÃÃ. ·ÛáõÕÁ ï»Õ³÷áËí»É ¿ Ñí

	
	8.1
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Üáñ³ÏÝáõÝù »Ï»Õ»óáõó 40 Ù Ñë-³Ù
	Ð
	ÁÝ¹³ñÓ³Ï ëñ³Ñ ¿

	
	8.2
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Üáñ³ÏÝáõÝù »Ï»Õ»óáõó 55 Ù ³Ù
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	8.3
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Üáñ³ÏÝáõÝù »Ï»Õ»óáõó 80 Ù Ñí-³Ù
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿

	
	8.4
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³Ù Ù³ëáõÙ, êµ. Üáñ³ÏÝáõÝù »Ï»Õ»óáõó 200 Ù ³Ù
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿

	
	8.5
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³Ù Ù³ëáõÙ, êµ. Üáñ³ÏÝáõÝù »Ï»Õ»óáõó 200 Ù ³Ù
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿


	
	8.6
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³Ù Ù³ëáõÙ, êµ. Üáñ³ÏÝáõÝù »Ï»Õ»óáõó 230 Ù ³Ù
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿

	
	8.7
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Üáñ³ÏÝáõÝù »Ï»Õ»óáõó 25 Ù ³Ù
	Ð
	4 ù³ñ³Ûñ

	
	8.8
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ù³ñ³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
	ÙÇçÝ³¹³ñ-
20 ¹.
	êµ. Üáñ³ÏÝáõÝù »Ï»Õ»óáõó 60 Ù Ñí-³Ù, ×³Ý³å³ñÑÇó ³ç
	Ð
	3 ù³ñ³Ûñ ¨ Ñë-³Ù-Çó ÏÇó Ã³Õ³Ï³å 3 ßÇÝáõÃÛáõÝ

	
	8.9
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ êµ. Üáñ³ÏÝáõÝù
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë »½ñÇÝ
	Ð
	³Ù Ù³ëÁ Å³Ûé³÷áñ ¿

	
	
	8.9.1
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	17-19 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ ßáõñçÁ
	Ð
	

	
	
	
	8.9.
1.1
	î³å³Ý³ù³ñ
	1652 Ã.
	»Ï»Õ»óáõó Ñí-³Ù
	Ð
	ûñáñáó³Ó¨ ¿

	
	
	
	8.9.
1.2
	î³å³Ý³ù³ñ
	1671 Ã.
	
	Ð
	µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï ï»Õ³¹ñí»É ¿ »Ï»Õ»óáõ Ñí ÏáÕÙáõÙ Ï³éáõóí³Í ù³ñ» Ñ»Ý³å³ïÇ Ù»ç 

	
	
	8.9.2
	
	Ê³ãù³ñ
	13 ¹.
	³·áõóí³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ ³» ×³Ï³ïÇÝ
	Ð
	

	
	
	8.9.3
	
	Ê³ãù³ñª Ü³ëÇåÇ
	1628 Ã.
	³·áõóí³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ 
Ñí ×³Ï³ïÇÝ, ÙáõïùÇó í»ñ
	Ð
	

	
	
	8.9.4
	
	î³å³Ý³ù³ñ
	1605 Ã.
	³·áõóí³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ 
Ñí ×³Ï³ïÇÝ
	Ð
	ûñáñáó³Ó¨ ¿

	9
	
	
	
	¸²Ø´²ð²Ü²¸²Þî
	ø.³. 1 Ñ³½. ëÏÇ½µ
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ ³Ù
	Ð
	

	10
	
	
	
	ºÎºÔºòÆ
ê´. ÐèÆöêÆØº
	 4-5 ¹¹.
	·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ Ùáï
	Ð
	ÙÇ³Ý³í` ³ñï³ùáõëï ß»ßïí³Í Ëáñ³Ýáí, ÑÇÙÝáíÇÝ í»ñ³Ï³éáõóí»É ¿ 1621Ã.

	
	10.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	16-19 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ ßáõñçÁ
	Ð
	

	
	
	10.1.1
	
	î³å³Ý³ù³ñ
	1581 Ã.
	»Ï»Õ»óáõó Ñí
	Ð
	ûñáñáó³Ó¨ ¿

	
	
	10.1.2
	
	î³å³Ý³ù³ñ
	 17 ¹.
	 »Ï»Õ»óáõ Ñí ÙáõïùÇ ¹ÇÙ³ó
	Ð
	å³ïíÇñ³ïáõ` Ô³ñ³Ë³Ý, ûñáñáó³Ó¨ ¿, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ï»ë³ñ³Ýáí

	
	
	10.1.3
	
	î³å³Ý³ù³ñ
	1713 Ã.
	»Ï»Õ»óáõó Ùáï 3 Ù 
Ñí-³Ù
	Ð
	

	
	
	10.1.4
	
	î³å³Ý³ù³ñª Ô³ñ³Ë³ÝÇ
	1645 Ã.
	»Ï»Õ»óáõó Ùáï 10 Ù Ñí
	Ð
	

	
	
	10.1.5
	
	î³å³Ý³ù³ñª Þ³ÑÝ³½³ñÇ
	1648 Ã.
	»Ï»Õ»óáõó Ùáï 4 Ù Ñí
	Ð
	

	
	
	10.1.6
	
	î³å³Ý³ù³ñª àõÏáÛÇ
	1649 Ã.
	»Ï»Õ»óáõó Ñí
	Ð
	

	
	10.2
	
	
	Ê³ãù³ñª Ø³Ãáë ù³Ñ³Ý³ÛÇ
	1509 Ã.
	³·áõóí³Í ¿ êµ. ÐéÇ÷ëÇÙ» »Ï»Õ»óáõ ³Ù ÙáõïùÇ í»ñÝ³Ù³ëáõÙ
	Ð
	Í³é³ÛáõÙ ¿ áñå»ë »Ï»Õ»óáõ ÙáõïùÇ ×³Ï³ï³Ï³É ù³ñ

	11
	
	
	
	Ê²âø²ð
	11 ¹.
	·ÛáõÕÇó 4 ÏÙ Ñë, §´³·áõÝ ³ÕµÛáõñ¦ í³ÛñáõÙ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿, Ë³ãù³ñÇ Ùáï Ï³Ý ÏáÃáÕÝ»ñÇ µ»ÏáñÝ»ñ

	12
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	  1970 Ã.
	·ÛáõÕÇ ³» »½ñÇ µ³ñÓáõÝùÇÝ
	î
	 ×³ñï.` ´. ²ñ½áõ-Ù³ÝÛ³Ý, ù³Ý¹.`
 ². ¸³¹áõÝó, ù³ñ-·áñÍ í³ñå»ïÝ»ñ` 
¶. ¼³¹³Û³Ý, 
ì. Ø»ÅÉáõÙÛ³Ý

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	13
	
	
	
	êð´²îºÔÆ §Ê²âºð¦
	áõß ÙÇç-Ý³¹³ñ-
20 ¹.
	·ÛáõÕÇó 800 Ù Ñë-³Ù, §ê³ÉÇ ûç³Ë¦ í³ÛñáõÙ
	î
	


8.110 ø²ð²ÐàôÜæ ·ÛáõÕ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
 ¥§²¸àð îàôÜ¦¤
	  19 ¹. í»ñç
	·ÛáõÕÇó 9 ÏÙ Ñí, §Ðé³ÝÇ Óáñ¦-áõÙ, ì³ñ³ñ³ÏÝ ·»ïÇ µ³ñÓñ³¹Çñ ³ç ³÷ÇÝ, ÑÇÝ ø³ñ³ÑáõÝç ·ÛáõÕÇ  ³Ù³é³ÝáóÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
	î
	»ñÏÑ³ñÏ 

	2
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ ¥§ØÆÞÆÜ îàôÜ¦¤
	19-20 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 8 ÏÙ Ñí, ì³ñ³ñ³ÏÝ ·»ïÇ µ³ñÓñ³¹Çñ Ó³Ë ³÷ÇÝ, ÑÇÝ ø³ñ³ÑáõÝç ·ÛáõÕÇ  ³Ù³é³ÝáóÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
	î
	»ñÏÑ³ñÏ 

	3
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇ Ñí-³Ù »½ñÇÝ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ 

	4
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇ Ñë-³» ÏáÕÙáõÙ, ¶áñÇë- ø³ñ³ÑáõÝç ×³Ý³å³ñÑÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿, ÙáõïùÇ ßñç³Ý³ÏÁ ß³ñí³Í ¿ ëñµ³ï³ß µ³½³Éïáí 

	5
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇ Ñë-³» Ù³ëáõÙ, ¶áñÇë- ø³ñ³ÑáõÝç ×³Ý³å³ñÑÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿, ÙáõïùÇ ßñç³Ý³ÏÁ ß³ñí³Í ¿ ëñµ³ï³ß µ³½³Éïáí 

	6
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇ Ñë-³» Ù³ëáõÙ, ¶áñÇë- ø³ñ³ÑáõÝç ×³Ý³å³ñÑÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿, ÙáõïùÇ ßñç³Ý³ÏÁ ß³ñí³Í ¿ ëñµ³ï³ß µ³½³Éïáí 

	7
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇ Ñë-³» Ù³ëáõÙ, ¶áñÇë- ø³ñ³ÑáõÝç ×³Ý³å³ñÑÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ 

	8
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇ Ñë-³» Ù³ëáõÙ, ¶áñÇë- ø³ñ³ÑáõÝç ×³Ý³å³ñÑÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ 

	9
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇ Ñí »½ñÇÝ
	Ð
	Ñë ÏáÕÙáõÙ Ï³Ýá-Ý³íáñ ß³ñí³Íùáí Ã³Õ³Í³ÍÏ Ý³Ë³ëñ³ÑÝ ¿



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	10
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇ Ñí-³Ù »½ñÇÝ
	Ð
	ÙáõïùÁ Ã³Õ³Í³ÍÏ ¿, Ï³Ù³ñ³Ï³å

	11
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇ Ñí-³Ù »½ñÇÝ
	Ð
	ÙáõïùÇ Ã³Õ³ÏÇñ Ï³Ù³ñÁ ëñµ³ï³ß µ³½³ÉïÇó ¿

	12
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇ ³Ù Ã³ÕÇ »½ñÇÝ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ 

	13
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇ ³Ù Ã³ÕÇ »½ñÇÝ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ 

	14
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇó Ùáï 500 Ù Ñí
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿, ÙáõïùÇ ßñç³Ý³ÏÁ ß³ñí³Í ¿ ëñµ³ï³ß µ³½³Éïáí

	15
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇó 800 Ù Ñí-³»
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ 

	16
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñí
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ 

	17
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñí
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ 

	18
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñí
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ 

	19
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñí-³Ù
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿, ÙáõïùÇ ßñç³Ý³ÏÁ ß³ñí³Í ¿ ëñµ³ï³ß µ³½³Éïáí

	20
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñí-³Ù
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿, Ã³Õ³Ï³å Ùáõïùáí

	21
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñí-³Ù
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿, ÙáõïùÇ ßñç³Ý³ÏÁ ß³ñí³Í ¿ ëñµ³ï³ß µ³½³Éïáí

	22
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñí-³Ù
	Ð
	»ñÏëñ³Ñ ¿, ÙáõïùÇ Ñ³ïí³ÍÁ ß³ñí³Í ¿ µ³½³Éï» Ëáßáñ ù³ñ»ñáí

	23
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñí-³Ù
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ ¿, ÙáõïùÇ Ñ³ïí³ÍÇ ß³ñí³ÍùÁ µ³½³ÉïÇó ¿

	24
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²Úð
	18-20 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 8 ÏÙ Ñí-³»,  §Ðé³ÝÇ Óáñ¦-áõÙ, ÑÇÝ ø³ñ³ÑáõÝç ·ÛáõÕÇ  ³Ù³é³ÝáóÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
	Ð
	ÙÇ³ëñ³Ñ

	25
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²ÚðºðÆ Ð²Ø²ÈÆð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñí-³Ù
	Ð
	Çñ³ñ ÏÇó 3 ù³ñ³Ûñ»ñ »Ý, Ùáõïù»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ ß³ñí³Í »Ý ëñµ³ï³ß µ³½³Éïáí

	26
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ ø²ð²ÚðºðÆ Ð²Ø²ÈÆð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ-19¹.
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñí
	Ð
	Çñ³ñ ÏÇó 5 ù³ñ³Ûñ»ñ »Ý, Ùáõïù»ñÁ` Ï³ÝáÝ³íáñ ß³ñí³Íùáí

	27
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 8 ÏÙ Ñí-³», ì³ñ³ñ³ÏÝ ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	28
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ ºÜ¶Ææ²
	10-18 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 3 ÏÙ Ñë-³Ù, §ê»¹Ç·Ç É×Çó¦ 500 Ù 
Ñí-³Ù
	Ð
	ï³ñ³ÍùáõÙ ÝÏ³ï»ÉÇ »Ý »Ï»Õ»óáõ Ñ»ïù»ñ

	
	28.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	10-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñí-³» Ù³ëáõÙ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	
	
	28.1.1
	
	Ê³ãù³ñ
	10-11 ¹¹.
	
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿, ÁÝÏ³Í 

	
	
	28.1.2
	
	Ê³ãù³ñ
	12 ¹.
	
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿, ÁÝÏ³Í 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	28.1.3
	
	Ê³ãù³ñ
	14-15 ¹¹.
	
	Ð
	ÁÝÏ³Í ¿

	29
	
	
	
	¸²Ø´²ð²Ü²¸²Þî
	ø.³. 1 Ñ³½.
	·ÛáõÕÇó 3 ÏÙ Ñë-³Ù, §ê»¹Ç·Ç É×Çó¦ 500 Ù 
Ñí-³Ù, ºÝ·Çç³ ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë »½ñÇÝ
	Ð                     
	

	30
	
	
	
	¸²Ø´²ð²Ü²¸²Þî
	ø.³. 1 Ñ³½.
	·ÛáõÕÇó 4 ÏÙ Ñë-³Ù, §ê»¹Ç·Ç É×Çó¦ 1 ÏÙ Ñí-³Ù
	Ð
	

	31
	
	
	
	ºÎºÔºòÆ 
ê´. ÐèÆöêÆØº
	  1676 Ã.
	·ÛáõÕÇ ³Ù Ù³ëáõÙ
	Ð
	»é³Ý³í µ³½ÇÉÇÏ

	
	31.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	17-20 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ ßáõñçÁ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	
	31.2
	
	
	Ê³ãù³ñ
	15-16 ¹¹.
	³·áõóí³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ Ñí ×³Ï³ïÇÝ, ÙáõïùÇó Ó³Ë
	Ð
	

	
	31.3
	
	
	Ê³ãù³ñ
	16-17 ¹¹.
	³·áõóí³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ Ñí ×³Ï³ïÇÝ, ÙáõïùÇó ³ç
	Ð
	

	32
	
	
	
	Ä²Úè²ø²Ü¸²Î §úÊîÀ úðàðàòÆ ø²ð¦
	  1376 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ñë-³Ù »½ñÇÝ
	Ð
	ëñµ³óí³Í ¿, ÷áñ³Íá å³ïÏ»ñ³ù³Ý¹³ÏÝ»ñáí

	33
	
	
	
	Ê²âø²ð
	12-13 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 8 ÏÙ Ñí, ì³ñ³ñ³ÏÝ ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ, §ÚáÉáõÝó µ³Õ¦-áõÙ, ÑÇÝ ø³ñ³ÑáõÝç ·ÛáõÕÇ  ³Ù³é³ÝáóÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
	Ð
	

	34
	
	
	
	Î²Øàôðæ
	 20 ¹. ëÏÇ½µ
	·ÛáõÕÇ ³Ù »½ñÇÝ, ø³ñ³ÑáõÝç-Êáï ×³Ý³å³ñÑÇÝ, Ñ»Õ»Õ³ïÇ íñ³
	î
	

	35
	
	
	
	Î²Øàôðæ
	  1930 Ã.
	·ÛáõÕÇó 4 ÏÙ Ñë-³Ù, ¶áñÇë-êÇëÇ³Ý ÑÇÝ ×³Ý³å³ñÑÇÝ, Ñ»Õ»Õ³ïÇ íñ³
	î
	

	36
	
	
	
	ÐÜÒ²Ü
	19 ¹.
	·ÛáõÕÇó 9 ÏÙ Ñí, ì³ñ³ñ³ÏÝ ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ, §êáõÏÉáõ
ß³Ùµ¦-áõÙ, ÑÇÝ ø³ñ³ÑáõÝç ·ÛáõÕÇ  ³Ù³é³ÝáóÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, êñ³åÇáÝ ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ³Û·áõÙ
	î
	

	37
	
	
	
	ÐÜÒ²Ü
¥§²¸àð ÐÜÒ²Ü - 1¦¤
	18-19 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 9 ÏÙ Ñí, ¶áñÇë-Î³å³Ý Ë×áõÕáõó Ó³Ë, ì³ñ³ñ³ÏÝ ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ, ÑÇÝ ø³ñ³ÑáõÝç ·ÛáõÕÇ  ³Ù³é³ÝáóÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
	Ð
	

	38
	
	
	
	ÐÜÒ²Ü
¥§²¸àð ÐÜÒ²Ü - 2¦¤
	18-19 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 8 ÏÙ Ñí-³», §Ðé³ÝÇ Óáñ¦-áõÙ, ì³ñ³ñ³ÏÝ ·»ïÇ µ³ñÓñ³¹Çñ ³ç ³÷ÇÝ, ÑÇÝ ø³ñ³ÑáõÝç ·ÛáõÕÇ  ³Ù³é³ÝáóÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
	Ð
	Å³Ûé³÷áñ 

	39
	
	
	
	ÐÜÒ²Ü 
¥§ØÆÞÆÜ ÐÜÒ²Ü¦¤
	19-20 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 8 ÏÙ Ñí, ì³ñ³ñ³ÏÝ ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ, ÑÇÝ ø³ñ³ÑáõÝç ·ÛáõÕÇ  ³Ù³é³ÝáóÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
	î
	

	40
	
	
	
	ÐÜÒ²Ü 
¥§ÚàÈàôÜò ÐÜÒ²Ü¦¤
	19 ¹.
	·ÛáõÕÇó 8 ÏÙ Ñí-³», ì³ñ³ñ³ÏÝ ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ, §ÚáÉáõÝó µ³Õ¦-áõÙ, ÑÇÝ ø³ñ³ÑáõÝç ·ÛáõÕÇ  ³Ù³é³ÝáóÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
	Ð
	»ñÏÑ³ñÏ. »ñÏñáñ¹ Ñ³ñÏÁ` µÝ³Ï»ÉÇ ïáõÝ 

	
	40.1
	
	
	Ø³é³Ý ·ÇÝáõ
	19 ¹.
	
	Ð
	áõÝÇ 1.5 ï ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ 3 Ï³ñ³ë

	41
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	  1988 Ã.
	·ÛáõÕÇ ³Ù Ù³ëáõÙ
	î
	 

	
	41.1
	
	
	Ê³ãù³ñª ²ñó³Ë-Û³Ý ³½³ï³Ù³ñ-ïáõÙ ½áÑí³ÍÝ»ñÇÝ
	  1994 Ã.
	
	î
	Ã¨³íáñ Ë³ãù³ñ ¿

	42
	
	
	
	ÞºÜøª ¸äðàòÆ
	  1902 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	·ÛáõÕÇ ÑÇÝ ¹åñáóÇ ß»ÝùÝ ¿, Ï³é.` ¶ñá½ÝÇÇ Ù»Í³Ñ³ñáõëï ²é³ù»É Ì³ïáõñáí

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9



	
	42.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	10-15 ¹¹.
	¹åñáóÇ µ³ÏáõÙ
	Ð
	³í»ñí»É ¿ ¹åñáóÇ ï³ñ³ÍùÁ µ³ñ»Ï³ñ·»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï

	
	
	42.1.1
	
	Ê³ãù³ñ
	  12 ¹. 
	·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ
	Ð
	ÏÇëáí ã³÷ ÑáÕÇ Ù»ç ¿

	
	42.2
	
	
	¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï
	ø.³. 2 Ñ³½. í»ñç-1 Ñ³½.
	¹åñáóÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
	Ð
	³í»ñí»É ¿ ï³ñ³ÍùÁ µ³ñ»Ï³ñ·»ÉÇë, ÑÝ³·Çï. ·ï³ÍáÝ»ñÁ å³ÑíáõÙ »Ý Ý»ñÏ³ÛÇë ¹åñáóÇ Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ

	43
	
	
	
	æð²Ô²ò
	  1886 Ã.
	ø³ñ³ÑáõÝç ·»ï³ÏÇ ¨ ì³ñ³ñ³ÏÝ ·»ïÇ ÙÇ³Ë³éÝÙ³Ý í³ÛñáõÙ, §æñ³Õ³óÇ Óáñ¦ í³ÛñáõÙ
	Ð
	ÏÇë³í»ñ ¿

	44
	
	
	
	æð²ÜòàôÚò
	16-17 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 8 ÏÙ Ñí-³», §Ðé³ÝÇ Óáñ¦-áõÙ, ì³ñ³ñ³ÏÝ ·»ïÇ íñ³
	Ð
	

	45
	
	
	
	æð²ÜòàôÚò
	18-19 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 4.3 ÏÙ Ñí, ¶áñÇë-Î³å³Ý ×³Ý³å³ñÑÇó ³ç
	Ð
	

	46
	
	
	
	æð²Üòø
	18-19 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 6.5 ÏÙ Ñí-³», ì³ñ³ñ³ÏÝ ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ, ¶áñÇë-Ô³÷³Ý ×³Ý³å³ñÑÇó ³ç
	Ð
	Å³Ûé³÷áñ ¿




êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ ³Ýß³ñÅ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý óáõó³ÏÁ Ï³½Ù»ÉÇë ÑÇÙù ¿ ÁÝ¹áõÝí»É §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³Å³ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 04.12.1995 Ã. ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙÁ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ ³Ýß³ñÅ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç óáõó³ÏÁ  Ý»ñ³éáõÙ ¿  2812 Ñáõß³ñÓ³Ý` 997 å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÙÇ³íáñáí:


Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇÕ»Ï³í³ñ-Ý³Ë³ñ³ñ Ø. Âá÷áõ½Û³Ý
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ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
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	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
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	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
 2.2
	      

Բարեկարգում

	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
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        Գյուղատեղի Հին Ակներ, միջնադար-20-րդ դ., 8.24.2
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 
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	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
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	4
	5
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
3.1
	
Կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություն
	
	
	

	
	
	3.1.2
	շենքերի, բնակելի տների շինությունների իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
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	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	
	
	1.1.4
	բուսածածկի խնամք
	
	
	խոտհունձ, մոլախոտերի հեռացում

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	
	2.1.1
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.2
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.3
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	


3.1
	


Կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	թույլատրելի է մեկ կամ երկու հարկ բարձրությամբ, լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ 

	
	
	3.1.3
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	
	
	

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Խնձորեսկ բնակավայր
Գերեզմանոց, 19-20-րդ դդ., 8.45.4
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1. Հուշարձանի տարածք

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	շինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	


2.2

	


Բարեկարգում

	2.2.1
	խոտածածկ

	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղի
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3 
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	
	3.1.1
	-
	-
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
		հուշարձանի պատմականորեն 
ձևավորված լանդշաֆտի փոփո-                        խություն
	 



	
	
	

	
	
	4.1,2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Խնձորեսկ բնակավայր
        Գյուղատեղի Խնձորեսկ, միջնադար-20-րդ դ., 8.45.5
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.3
	արտադրական և պահեստային կառույցների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.5
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 




ՀՀ Սյունիքի մարզ, Բարձրավան համայնք
Գերեզմանոց, միջնադար, 8.21.1
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1. Հուշարձանի տարածք

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	շինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	


2.2

	


Բարեկարգում

	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղի
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	-
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Բարձրավան համայնք
Գերեզմանոց, միջնադար-20-րդ դ., 8.21.2
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1. Հուշարձանի տարածք

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	շինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	


2.2

	


Բարեկարգում

	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղի
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3 
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	
	

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	 -
	- 
	-



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Բարձրավան համայնք
        Գյուղատեղի Հին Բարձրավան, 10-20-րդ դդ., 8.21.3
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	Հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	
	

	3.1
	կառուցապատում
	3.2
	բնակելի, հասարակական կառույցների  և սպասարկման օբյեկտների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.3
	արդյունաբերական և օժանդակ կառույցներ
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Բարձրավան համայնք
        Գյուղատեղի Պաշարաջուր (Բաշարաջուր), 14-19-րդ դդ., 8.21.4
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	Հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1
	-
	- 
	-
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Բարձրավան համայնք
Եկեղեցի Քրատակի Սբ Մինաս, 1321 թ., 8.21.5
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	
2.2
	
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղի
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	 -
	 -
	-



      ՀՀ Սյունիք մարզ, Բարձրավան համայնք
      Հուշաղբյուր, 1954 թ., 8.21.6,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	

Հողային
	1.1.1
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	լիազոր մարմնի համաձայնությամբ

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	Բուժ. սպասարկում
	
	
	

	
	
	2.4.4
	սննդամթերքի առևտուր
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերիև շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	թույլատրելի է մեկ կամ երկու հարկ բարձրությամբ, լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ 

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.3
	արդյունաբերական, տրանսպորտային և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.5
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	-
	-
	-
	-



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Բարձրավան համայնք
      Հուշարձան Երկրորդ Աշխարհամարտում զոհվածներին, 1974 թ., 8.21.7,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	

Հողային
	1.1.1
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	
	
	1.1.4
	բուսածածկի խնամք
	
	
	խոտհունձ, մոլախոտերի հեռացում

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձան իպատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	
	
	

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Բարձրավան համայնք
Վանական համալիր Բղենո Նորավանք, 936-1062 թ., 8.21.8
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	
2.2
	Բարեկարգում

	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	
	

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Հարթաշեն բնակավայր
        Գյուղատեղի Ազատաշեն, միջնադար-20-րդ դ., 8.55.1
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	1.2.
	շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	-
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Հարթաշեն բնակավայր
        Գյուղատեղի Այգեձոր, 16-20-րդ դդ., 8.55.2
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	1.2.
	շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	-
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Հարթաշեն բնակավայր
        Գյուղատեղի Ձորաշեն, միջնադար-20-րդ դ., 8.55.3
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	1.2.
	շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
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	  տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում
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	-
	3.1.1
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	 -
	-
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	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
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	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	

Հողային
	1.1.1
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	
	
	1.1.4
	բուսածածկի խնամք
	
	
	խոտհունձ, մոլախոտերի հեռացում, ծաղիկների խնամք, 

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցմամբ

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	 
	

	



	



	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	թույլատրելի է մեկ կամ երկու հարկ բարձրությամբ, լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.3
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.4
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	-
	-
	-



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Հարթաշեն համայնք
      Հուշարձան Երկրորդ Աշխարհամարտում զոհվածներին, 1971 թ., 8.55.5,
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	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	

Հողային
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	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	
	
	1.1.4
	բուսածածկի խնամք
	
	
	խոտհունձ, մոլախոտերի հեռացում

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
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	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձան իպատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	
	
	

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
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	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	
	
	1.1.4
	բուսածածկի խնամք
	
	
	խոտհունձ, մոլախոտերի հեռացում, ծաղիկների խնամք, 

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցմամբ

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	 
	

	



	



	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	թույլատրելի է մեկ կամ երկու հարկ բարձրությամբ, լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.3
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.4
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	-
	-
	-



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ համայնք
      Բնակելի տուն («ԱԴՈՐ ՏՈՒՆ»), 19-րդ դ. վերջ, 8.110.1,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 
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	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
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	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում 
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	
	
	2.4.4
	սննդամթերքի առևտուր
	
	
	

	Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	թույլատրելի է մեկ կամ երկու հարկ բարձրությամբ, լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ 

	
	
	3.1.3
	արդյունաբերական, տրանսպորտային և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.5
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	
	 
	

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ համայնք
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	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 
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	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում 
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	
	
	2.4.4
	սննդամթերքի առևտուր
	
	
	

	Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	թույլատրելի է մեկ կամ երկու հարկ բարձրությամբ, լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ 

	
	
	3.1.3
	արդյունաբերական, տրանսպորտային և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.5
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	
	 
	

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ համայնք
      Բնակելի քարայրեր, միջնադար-19-րդ դ., 8.110.3  
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)
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	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1

	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 ամրակայում, նորոգում վերականգնում
	
	
	

	1.3
	տնտեսական գործունեություն
	1.3.1
	բնակելի կառուցապատում
	
	
	

	
	
	1.3.2
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	լիազոր մարմնի թույլտվությամբ

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	
	

	
	
	3.1.2
	շենքերի, շինությունների, օժանդակ կառույցների շինարարություն
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
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	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1

	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 ամրակայում, նորոգում վերականգնում
	
	
	

	1.3
	տնտեսական գործունեություն
	1.3.1
	բնակելի կառուցապատում
	
	
	

	
	
	1.3.2
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	լիազոր մարմնի թույլտվությամբ

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	
	

	
	
	3.1.2
	շենքերի, շինությունների, օժանդակ կառույցների շինարարություն
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1

	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 ամրակայում, նորոգում վերականգնում
	
	
	

	1.3
	տնտեսական գործունեություն
	1.3.1
	բնակելի կառուցապատում
	
	
	

	
	
	1.3.2
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
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	Ծանոթագրություն 
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1

	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 ամրակայում, նորոգում վերականգնում
	
	
	

	1.3
	տնտեսական գործունեություն
	1.3.1
	բնակելի կառուցապատում
	
	
	

	
	
	1.3.2
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1

	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 ամրակայում, նորոգում վերականգնում
	
	
	

	1.3
	տնտեսական գործունեություն
	1.3.1
	բնակելի կառուցապատում
	
	
	

	
	
	1.3.2
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1

	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 ամրակայում, նորոգում վերականգնում
	
	
	

	1.3
	տնտեսական գործունեություն
	1.3.1
	բնակելի կառուցապատում
	
	
	

	
	
	1.3.2
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
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	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1

	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 ամրակայում, նորոգում վերականգնում
	
	
	

	1.3
	տնտեսական գործունեություն
	1.3.1
	բնակելի կառուցապատում
	
	
	

	
	
	1.3.2
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1

	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 ամրակայում, նորոգում վերականգնում
	
	
	

	1.3
	տնտեսական գործունեություն
	1.3.1
	բնակելի կառուցապատում
	
	
	

	
	
	1.3.2
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1

	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 ամրակայում, նորոգում վերականգնում
	
	
	

	1.3
	տնտեսական գործունեություն
	1.3.1
	բնակելի կառուցապատում
	
	
	

	
	
	1.3.2
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 

	






         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ համայնք
      Բնակելի քարայր, միջնադար-19-րդ դ., 8.110.12  
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1

	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 ամրակայում, նորոգում վերականգնում
	
	
	

	1.3
	տնտեսական գործունեություն
	1.3.1
	բնակելի կառուցապատում
	
	
	

	
	
	1.3.2
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1

	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 ամրակայում, նորոգում վերականգնում
	
	
	

	1.3
	տնտեսական գործունեություն
	1.3.1
	բնակելի կառուցապատում
	
	
	

	
	
	1.3.2
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
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	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1

	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 ամրակայում, նորոգում վերականգնում
	
	
	

	1.3
	տնտեսական գործունեություն
	1.3.1
	բնակելի կառուցապատում
	
	
	

	
	
	1.3.2
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1

	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 ամրակայում, նորոգում վերականգնում
	
	
	

	1.3
	տնտեսական գործունեություն
	1.3.1
	բնակելի կառուցապատում
	
	
	

	
	
	1.3.2
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1

	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 ամրակայում, նորոգում վերականգնում
	
	
	

	1.3
	տնտեսական գործունեություն
	1.3.1
	բնակելի կառուցապատում
	
	
	

	
	
	1.3.2
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1

	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 ամրակայում, նորոգում վերականգնում
	
	
	

	1.3
	տնտեսական գործունեություն
	1.3.1
	բնակելի կառուցապատում
	
	
	

	
	
	1.3.2
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
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	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 

	






         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ համայնք
      Բնակելի քարայր, միջնադար-19-րդ դ., 8.110.23  
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
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	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1

	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 ամրակայում, նորոգում վերականգնում
	
	
	

	1.3
	տնտեսական գործունեություն
	1.3.1
	բնակելի կառուցապատում
	
	
	

	
	
	1.3.2
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 

	






         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ համայնք
      Բնակելի քարայր, 18-20-րդ դդ., 8.110.24  
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1

	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 ամրակայում, նորոգում վերականգնում
	
	
	

	1.3
	տնտեսական գործունեություն
	1.3.1
	բնակելի կառուցապատում
	
	
	

	
	
	1.3.2
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 

	






         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ համայնք
      Բնակելի քարայրերի համալիր, միջնադար-19-րդ դ., 8.110.25  
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1

	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 ամրակայում, նորոգում վերականգնում
	
	
	

	1.3
	տնտեսական գործունեություն
	1.3.1
	բնակելի կառուցապատում
	
	
	

	
	
	1.3.2
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
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	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1

	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 ամրակայում, նորոգում վերականգնում
	
	
	

	1.3
	տնտեսական գործունեություն
	1.3.1
	բնակելի կառուցապատում
	
	
	

	
	
	1.3.2
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
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	տնտեսական գործունեություն
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	Հողային
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	հետախուզում և հնագիտական պեղում
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	գյուղատնտեսական
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	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
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Բարեկարգում
	2.2.1
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	թփուտներ
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	ճանապարհներ
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	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
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	սան. հանգույց
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնոււմ 
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   
	      


	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	2.2
	Բարեկարգում
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	3.1.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	3.1.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	Սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3
	-
	3.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ բնակավայր	
      Խաչքար, 12-13-րդ դդ., 8.110.33
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
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	1.  Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ 
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  2.2
  
	 
Բարեկարգում

	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	
	
	2.4.4
	սննդամթերքի առևտուր
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
3.1
	
Կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	 
	

	
	
	3.1.2
	շենքերի, շինությունների, այլ օժանդակ կառույցների իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ բնակավայր
      Կամուրջ, 20-րդ դ. սկիզբ, 8.110.34,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	

Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	քաղ և հեռացում

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 
2.4
	  
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սննդամթերքի առևտուր
	
	
	

	Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	




	




	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.3
	շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.4
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	- 
	- 
	-



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ բնակավայր
      Կամուրջ, 1930 թ., 8.110.35,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	

Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	քաղ և հեռացում

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 
2.4
	  
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սննդամթերքի առևտուր
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	



3.1
	



Կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.3
	շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.4
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	- 
	- 
	-



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ բնակավայր
       Հնձան, 19-րդ դ., 8.110.36  
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  3.1
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 4.1
	Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
3.1
	
Կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություն
	
	 
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 






         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ բնակավայր
       Հնձան («Անդոր հնձան - 1»), 18-19-րդ դդ., 8.110.37  
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  3.1
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 4.1
	Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	




3.1
	




Կառուցապատում 
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություն
	
	
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 

	






         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ բնակավայր
       Հնձան («Անդոր հնձան - 2»), 18-19-րդ դդ., 8.110.38  
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  3.1
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 4.1
	Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	




3.1
	




Կառուցապատում 
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություն
	
	
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 

	






         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ բնակավայր
       Հնձան («Միշին հնձան»), 19-20րդ դդ., 8.110.39  
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  3.1
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 4.1
	Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	




3.1
	




Կառուցապատում 
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություն
	
	
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 

	






         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ բնակավայր
       Հնձան («Յոլունց հնձան»), 19-րդ դ., 8.110.40  
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  3.1
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 4.1
	Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	




3.1
	




Կառուցապատում 
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություն
	
	
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 

	






      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ բնակավայր
      Հուշարձան Երկրորդ Աշխարհամարտում զոհվածներին, 1988 թ., 8.110.41,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	

Հողային
	1.1.1
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	
	
	1.1.4
	բուսածածկի խնամք
	
	
	խոտհունձ, մոլախոտերի հեռացում

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերիև շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.3
	արտադրական, տրանսպորտային և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.5
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	-
	-
	-



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ բնակավայր
      Շենք դպրոցի, 1902 թ., 8.110.42,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	

Հողային
	1.1.1
	 հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	շինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	
	
	1.1.5
	բուսածածկի խնամք
	
	
	խոտհունձ, մոլախոտերի հեռացում

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցնելուց հետ

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցնելուց հետ

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերիև շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.3
	արտադրական, տրանսպորտային և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.5
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	-
	-
	-



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ բնակավայր
       Ջրաղաց, 1886 թ., 8.110.43  
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  3.1
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 4.1
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-

	3.1.1
	-
	-
	- 
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 

	






         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ բնակավայր
       Ջրանցույց, 16-17-րդ դդ., 8.110.44  
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  3.1
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 4.1
	Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	




3.1
	




Կառուցապատում 
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություն
	
	
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	






         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Քարահունջ բնակավայր
       Ջրանցույց, 18-19-րդ դդ., 8.110.45  
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  3.1
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 4.1
	Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	




3.1
	




Կառուցապատում 
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություն
	
	
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	






         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Տաշտուն համայնք
       Ջրաղաց, ուշ միջնադար, 8.100.8  
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  3.1
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 4.1
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-

	3.1.1
	-
	-
	- 
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 

	






ՀՀ Սյունիքի մարզ, Աղբուլլաղ բնակավայր
Ամրոց , 8.76.1.1
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
2.2
	

Բարեկարգում
	2.2.1
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	ճանապարհներ
	
	
	

	
2.3
	
Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	3.1.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	3.1.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	2.4
	Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձան իպատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 


     
     
ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վանանդ բնակավայր
Եկեղեցի,  8.76.1.2
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	
2.2
	
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շինությունների իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	
4.1
	
Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Աղբուլլաղ բնակավայր
        Գյուղատեղի Շլորուտ,  8.76.1.1
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	-
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



     ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վերիշեն բնակավայր
     Աղբյուր, 1960 թ., 8.96.1,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	

Հողային
	1.1.1
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	
	
	1.1.4
	բուսածածկի խնամք
	
	
	 

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	 
	

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	թույլատրելի է մեկ կամ երկու հարկ բարձրությամբ, լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ

	
	
	3.1.3
	արդյունաբերական, տրանսպորտային և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.5
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	-
	-
	-



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վերիշեն համայնք
        Աշտարակ,  18-րդ դդ., 10.9.1
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնոււմ 
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	3.1.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	3.1.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	Սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3
	-
	3.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վերիշեն բնակավայր 
      Բնակելի տուն Ղարախանի,  1681 թ., 8.96.3,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	լիազոր մարմնի  համաձայնությամբ

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում 
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
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	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	-
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վերիշեն բնակավայր
        Գյուղատեղի Սանդեր, միջնադար, 8.96.7
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	1.2.
	շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	-
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վերիշեն բնակավայր
Եկեղեցի  Սբ Հռիփսիմե, 4-5-րդ դդ., 8.96.10
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	
2.2
	
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	 -
	 -
	-



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վերիշեն բնակավայր	
      Խաչքար, 11-րդ դ., 8.96.11
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	   1.  Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ 
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  2.2
  
	 Բարեկարգում

	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	
	
	2.4.4
	սննդամթերքի առևտուր
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	- 
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



     ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վերիշեն բնակավայր
     Հուշարձան Երկրորդ Աշխարհամարտում զոհվածներին, 1970 թ., 8.96.12,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	

Հողային
	1.1.1
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	
	
	1.1.4
	բուսածածկի խնամք
	
	
	խոտհունձ, մոլախոտերի հեռացում, ծաղիկների խնամք, 

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցմամբ

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	 
	

	



	



	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	թույլատրելի է մեկ կամ երկու հարկ բարձրությամբ, լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.3
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.4
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	-
	-
	-



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վերիշեն բնակավայր
Սրբատեղի «Խաչեր», ուշ միջնադար-20-րդ դ., 8.96.13.
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	
2.2
	

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	3.1.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	3.1.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	2.4
	Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	Հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	



ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Քաջարան համայնք
Եկեղեցի Սբ Հակոբ, 17-րդ դ., 8.109.1
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	
2.2
	
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	2.4
	Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	 -
	 -
	-



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Գեղի բնակավայր
Ամրոց Գեղի, 10-րդ դ., 8.26.1
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	
2.2
	

Բարեկարգում
	2.2.1
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	ճանապարհներ
	
	
	

	
2.3
	
Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	3.1.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	3.1.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	2.4
	Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձան իպատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 


     
     
ՀՀ Սյունիքի մարզ, Կարդ բնակավայր
Ամրոց, 12-րդ դ., 8.26.2.1
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	
2.2
	

Բարեկարգում
	2.2.1
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	ճանապարհներ
	
	
	

	
2.3
	
Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	3.1.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	3.1.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	2.4
	Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձան իպատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 


     
     
ՀՀ Սյունիքի մարզ, Գեղի համայնք
Բնակատեղի, դամբարանադաշտ, Ք.ա 4-րդ հազ. վերջ- Ք.ա 3-րդ հազ. կես, 8.26.2, 8.26.2.1
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	

2.2
	

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	3.1.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	3.1.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	2.4
	Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	
	3.1.1
	-
	-
	-
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	Հուշարձան իպատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Կարդ  բնակավայր
Գերեզմանոց, միջնադար, 8.26.2.2
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1. Հուշարձանի տարածք

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	շինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	


2.2

	


Բարեկարգում

	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղի
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3.
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	 
	

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	-
	 -
	 -
	-



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Գեղի բնակավայր
Գերեզմանոց, 10-րդ դ., 8.26.3
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1. Հուշարձանի տարածք

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	շինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	


2.2

	


Բարեկարգում

	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղի
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3.
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	 
	

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	-
	 -
	 -
	-



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Կարդ բնակավայր
        Գյուղատեղի Վերին Կարդ, ուշ միջնադար-20-րդ դդ., 8.26.2.3
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	Հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1
	-
	 -
	-
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Գեղի բնակավայր
Գերեզմանոց, 16-17-րդ դդ., 8.26.4.
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1. Հուշարձանի տարածք

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	շինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	



2.2
	



Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	-
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	Հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Կարդ բնակավայր 
Եկեղեցի, 17-րդ դ., 8.26.2.4
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
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	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Ակներ գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Ակներ գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 93 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:10000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բացահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:10000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Ակներ գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հյուսիս-արևելյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 85 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Սյունիքի լեռնաշղթայի հարավ-արևելյան ճյուղավորման մասում: Ռելիյեֆն անհարթ է, թույլ կտրտված, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է միջին նեոգենի հրաբխածին առաջացումներով, Գորիսի շերտախմբերով՝ տուֆաբրեկչիաներ, տուֆակոնգլոմերատներ, լավաբրեկչիաներ, հրաբխային ավազներ, տուֆեր, որոնք ծածկված են չորրորդական հասակի էլուվիալ, դելուվիալ, ալուվիալ-պրոլուվիալ, կոլուվիալ խճա-խճավազային, ճալաքարա-կոպճային կավային, ավազային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 7-12մ խորության վրա: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում ներկայացված են սելավային պրոցեսներով, որոնց դրսևորումը դիտվում է գյուղի կենտրոնական մասով անցնող գետակի հունում: 
2.6.  Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Ակներ գյուղը գտնվում է 2-րդ սեյսմիկ գոտում (а=0.3g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Ակներ գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 


		Ինժեներ-երկրաբաններ				Թ. Աթալյան

									Մ. Մարտիրոսյան

		Գլխավոր մասնագետներ				Դ. Առաքելյան

									Հ. Բաղդասարյան
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Բարձրավան գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Բարձրավան գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 16 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների ուսումնասիրության նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:5000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Բարձրավան գյուղը գտնվում է  Սյունիքի մարզի հարավ-արևելյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 81 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում  է Բարգուշատի լեռների հյուսիս-արևելյան մասում, Որոտան գետի աջ ափին: Ռելիյեֆը համեմատաբար հարթ է, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ հարավ-արևելքից հյուսիս-արևմուտք:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է միջին յուրայի նստվածքային ապարներով՝ կոնգլոմերատներ, գրավելիտներ, ավազաքարեր, կավային թերթաքարեր, կրաքարեր, որոնք ծածկված են չորրորդական էլուվիալ, դելուվիալ խճա-խճավազային, կավային, ավազային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 11-18մ խորությունների վրա: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներ ու երևույթներ գյուղի տարածքում չեն դիտվում: 
2.6.Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է մեկ ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Բարձրավան գյուղը գտնվում է 2-ին սեյսմիկ գոտում (а=0.3g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Բարձրավան գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Ձորակ գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Ձորակ գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 7 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բացահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:5000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Ձորակ գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հարավա-արևելյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 31 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Բարգուշատի լեռնաշղթայի հյուսիս-արևելյան մասում, Աղ գետի ձախ ափին: Ռելիյեֆը համեմատաբար հարթ է, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ հյուսիսից հարավ:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է վերին յուրա ստորին կավճի հրաբխանստվածքային ապարներով, Խուստուփ-Կարմրաքարի շերտախմբերով՝ բազալտներով, անդեզիտաբազալտներով, դրանց պիրոկլաստներով` տուֆիտներով, տուֆաավազաքարերով, որոնք ծածկված են չորրորդական էլուվիալ, դելուվիալ, խճա-խճավազային, կավային, ավազային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերի համատարած հորիզոն բացակայում է: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներ ու երևույթներ գյուղի տարածքում չեն դիտվում:
2.6.  Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է մեկ ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Ձորակ գյուղը գտնվում է 2-ին սեյսմիկ գոտում (а=0.3g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Ձորակ գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Հարթաշեն գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Հարթաշեն գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 58 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բացահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:5000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Հարթաշեն գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հարավ-արևելյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 93 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում  է Սյունիքի լեռնաշղթայի հարավ-արևելյան ճյուղավորման մասում, Գորիս գետի ձախ ափին: Ռելիյեֆը համեմատաբար հարթ է, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ հարավ-արևելքից հյուսիս-արևմուտք:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է միջին նեոգենի հրաբխածին առաջացումներով, Գորիսի շերտախմբով՝ տուֆաբրեկչիաներով, տուֆակոնգլոմերատներով, լավաբրեկչիաներով, հրաբխային ավազներով, տուֆերով, որոնք ծածկված են չորրորդական էլուվիալ, խճա-խճավազային, կավային, ավազակավային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերի համատարած հորիզոն բացակայում է: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներ ու երևույթներ գյուղի տարածքում չեն դիտվում:
2.6.  Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է մեկ ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Հարթաշեն գյուղը գտնվում է 2-րդ սեյսմիկ գոտում (а=0.3g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Հարթաշեն գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 


		

[image: Hartashen]































Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Քարահունջ գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քարահունջ գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 127 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:10000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բացահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:10000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Քարահունջ գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հյուսիս-արևելյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 77 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում  է Սյունիքի լեռնաշղթայի հարավ-արևելյան ճյուղավորման մասում, Գորիս գետի աջ ափին: Ռելիյեֆն անհարթ է, կտրտված, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ արևելքից արևմուտք:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է միջին նեոգենի հրաբխածին առաջացումներով, Գորիսի և շերտախմբով՝ տուֆաբրեկչիաներով, տուֆակոնգլոմերատներով, լավաբրեկչիաներով, հրաբխային ավազներով, տուֆերով, որոնք ծածկված չորրորդական էլուվիալ, դելուվիալ, ալուվիալ-պրոլուվիալ, կոլուվիալ խճա-խճավազային, ճալաքարա-կոպճային, կավային, ավազակավային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 5-10մ խորությունների վրա: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում ներկայացված են.
· սողանքային երևույթներով, որոնք դիտվում են գյուղի հարավ-արևմտյան եզրային մասում, ձգվելով հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք: Սողանքային մարմինը զբաղեցնում է շուրջ 27 հա մակերես, գտնվում է ակտիվ վիճակում՝ վնաս հասցնելով գյուղի բնակելի տարածքի շինություններին և ավտոմայրուղուն: 
· սելավային պրոցեսներով, որոնց դրսևորումը դիտվում է գյուղի երկայնքով` հյուսիսից-հարավ անցնող Որոտան գետի և դրա վտակների հուներում: 
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Քարահունջ գյուղը գտնվում է 2-ին սեյսմիկ գոտում (а=0.3g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Քարահունջ գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 147 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:10000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բացահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:10000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Խնձորեսկ գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հյուսիս-արևելյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 93 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում  է Սյունիքի լեռնաշղթայի հարավ-արևելյան ճյուղավորման մասում, Աղսու գետի աջ ափին: Ռելիյեֆն անհարթ է, թույլ կտրտված ձորակներով ու գետակներով, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է միջին նեոգենի հրաբխածին առաջացումներով, Գորիսի և շերտախմբով՝ տուֆաբրեկչիաներով, տուֆակոնգլոմերատներով, լավաբրեկչիաներով, հրաբխային ավազներով, տուֆերով, ծածկված չորրորդական էլուվիալ, դելուվիալ, պրոլուվիալ խճա-խճավազային, ճալաքարա-կոպճային, կավային, ավազակավային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 8-20մ խորությունների վրա: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում ներկայացված են սելավային պրոցեսներով, որոնց դրսևորումը դիտվում է գյուղի արևմտյան և կենտրոնական մասերով անցնող գետակների հուներում:
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Խնձորեսկ գյուղը գտնվում է 2-ին սեյսմիկ գոտում (а=0.3g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Խնձորեսկ գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Ներքին Խնձորեսկ գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Ներքին Խնձորեսկ գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 66 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բացահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:5000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Ներքին Խնձորեսկ գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի արևելյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 61 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում  է Սյունիքի լեռնաշղթայի հարավ-արևելյան ճյուղավորման հատվածում: Ռելիյեֆը հիմնականում հարթ է, արևելյան մասում` անհարթ, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ արևմուտքից արևելք:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է միջին նեոգենի հրաբխածին առաջացումներով, Գորիսի շերտախմբով՝ տուֆաբրեկչիաներով, տուֆակոնգլոմերատներով, լավաբրեկչիաներով, հրաբխային ավազներով, տուֆերով, որոնք ծածկված են չորրորդական էլուվիալ, դելուվիալ, ալուվիալ-պրոլուվիալ խճա-խճավազային, ճալաքարա-կոպճային կավային, ավազային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 5-14մ խորությունների վրա: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում ներկայացված են սելավային պրոցեսներով, որոնց դրսևորումը դիտվում է գյուղի տարածքի հարավ-արևելյան և հյուսիս-արևելյան եզրամասային փոքր հատվածները հատող գետակների հուներում: 
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Ներքին Խնձորեսկ գյուղը գտնվում է 2-ին սեյսմիկ գոտում (а=0.3g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Ներքին Խնձորեսկ գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 26 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բավահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:5000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Շուռնուխ գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հյուսիս-արևելյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 33 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Բարգուշատի լեռնաշղթայի հյուսիս-արևելյան եզրամասում, Աղ գետի ձախ ափին: Ռելիյեֆն անհարթ է, թույլ կտրտված, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է վերին յուրա ստորին կավճի հրաբխանստվածքային ապարներով, Խուստուփ-Կարմրաքարի շերտախմբերով՝ բազալտներով, անդեզիտաբազալտներով, դրանց պիրոկլաստներով` տուֆիտներով, տուֆաավազաքարերով, որոնք ծածկված են չորրորդական էլուվիալ, դելուվիալ, ալուվիալ-պրոլուվիալ խճա-խճավազային, ճալաքարա-կոպճային, կավային, ավազային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 5-11մ խորությունների վրա: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում ներկայացված են.
· սելավային պրոցեսներով, որոնց դրսևորումը դիտվում է գյուղի հարավ-արևելյան սահմանի երկայնքով անցնող գետակի հունում:
· գյուղի բնակելի տարածքի հյուսիս-արևելյան սահմանից դուրս, շուրջ 30 մ դեպի հյուսիս դիտվում է սողանքային պրոցես, որն ընդգրկում է շուրջ 0.3 հա մակերես, ձգվելով հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք 80-90 մ երկարությամբ մնչև գետակի հունը: Սողանքային մարմնի վերջին ակտիվությունը նկատվել է 2016-2017թթ-ին:
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Շուռնուխ գյուղը գտնվում է 2-ին սեյսմիկ գոտում (а=0.3g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Շուռնուխ գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Վանանդ գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Վանանդ գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 7 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բացահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:5000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Վանանդ գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի արևելյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 32 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Բարգուշատի լեռնաշղթայի հյուսիս-արևելյան մասում, Աղ գետի ձախ ափին: Ռելիյեֆն անհարթ է, թույլ կտրտված, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ հյուսիսից հարավ:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է վերին յուրա ստորին կավճի հրաբխանստվածքային ապարներով, Խուստուփ-Կարմրաքարի շերտախմբերով՝ բազալտներով, անդեզիտաբազալտներով, դրանց պիրոկլաստներով`տուֆիտներով, տուֆաավազաքարերով, որոնք ծածկված են չորրորդական էլուվիալ, դելուվիալ, ալուվիալ-պրոլուվիալ, խճա-խճավազային, ճալաքարա-կոպճային, կավային, ավազային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 4-9մ խորությունների վրա: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում ներկայացված են սելավային պրոցեսներով, որոնց դրսևորումը դիտվում է գյուղի արևմտյան մասով անցնող գետակի հունում: 
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Վանանդ գյուղը գտնվում է 2-ին սեյսմիկ գոտում (а=0.3g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Վանանդ գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 102 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:10000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների ուսումնասիրության նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:10000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Վերիշեն գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հյուսիս-արևելյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 85 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում  է Սյունիքի լեռնաշղթայի հարավ-արևելյան ճյուղավորման մասում: Ռելիյեֆն անհարթ է, թույլ կտրտված, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է միջին նեոգենի հրաբխածին առաջացումներով, Գորիսի շերտախմբերով՝ տուֆաբրեկչիաներով, տուֆակոնգլոմերատներով, լավաբրեկչիաներով, հրաբխային ավազներով, տուֆերով, որոնք ծածկված են չորրորդական հասակի էլուվիալ, դելուվիալ, ալուվիալ-պրոլուվիալ, խճա-խճավազային, ճալաքարա-կոպճային, կավային, ավազային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 6-14մ խորությունների վրա: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում ներկայացված են սելավային պրոցեսներով, որոնց դրսևորումը դիտվում է գյուղի կենտրոնական մասով անցնող գետակի և դրա վտակի հուներում: 
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Վերիշեն գյուղը գտնվում է 2-րդ սեյսմիկ գոտում (а=0.3g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Վերիշեն գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Որոտան գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Որոտան գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 27 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բացահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:5000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Որոտան գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հյուսիս-արևելյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 58 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում  է Սյունիքի լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջի եզրամասում, Որոտան գետի աջ ափին: Ռելիյեֆն անհարթ է, կտրտված գետակային ցանցով, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ հարավ-արևելքից հյուսիս-արևմուտք:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է վերին յուրայի հրաբխանստվածքային, Խուստուփ-Կարմրաքարի շերտախմբերով՝ բազալտներով, անդեզիտաբազալտներով, դրանց պիրոկլաստներով` տուֆիտներով, տուֆաավազաքարերով, որոնք ծածկված են չորրորդական էլուվիալ, դելուվիալ, ալուվիալ-պրոլուվիալ խճա-խճավազային, կավային ու ավազային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 3-7մ խորությունների վրա: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները անմիջապես գյուղի տարածքի սահմաններում բացակայում են: Սակայն գյուղի տարածքի մոտակայքում դիտվում են. 
· սելավային պրոցեսներ` հյուսիս-արևելյան սահմանի մոտով անցնող գետակի հունի փոքր հատվածում;
· քարաթափման երևույթներ` գյուղի բնակելի տարածքի արևելյան սահմանից 60-80 մ հեռավորության վրա: 
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է մեկ ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Որոտան գյուղը գտնվում է 2-ին սեյսմիկ գոտում (а=0.3g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Որոտան գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Руководство по составлению раздела «Охрана природы и улучшение окружающей среды градостроительными средствами» в проектах планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов. М., 1982г.
1. Рекомендации по охране окружающей среды в районной планировке. М 1986г.
1. Строительная климотология. Ереван, 1996г.
1. Рекомендзции по учету природно-климатических факторов в планировке и застройке городов и групповех систем населенных мест, М. ЦХИИП, Градостроительство, 1980г.
1. 	Руководство по разработке раздела ''Охрана окружающей среды'' к проекту планировки (реконструкции) жилого районас. М. Москомархитектуры, 1997 г.
1. Հայաստանի Հանրապետության բույսերի կարմիր գիրք, 2012թ.
1. Հայաստանի Հանրապետության ատլաս, 2009թ.	
1. 	Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների կարմիր գիրք, 2012թ.
1. Предложения по разработке отраслевой классификации источников выбросоа вредных веществ в атмосфере. Гидрометеоиздат, 1982г.
1. Сборник законодательных нормативных и методичецких документов дла экспертизы воздухоохранных мероприятий, Л., Гидрометеоиздат. 1986г.
1. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными проиводствами. Л., Гидрометеоиздат, 1986г.
1. Методические указания по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ автомобильным траспостом. М., Гидрометеоиздат, 1983г.
1. ՀՀ կառավարության որոշում` 25 հունվարի 2005 թվականի N-91-Ն. Տնտեսական գործնեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին:
1. Методические рекомендации обработки данных, характеризующих санитарное состояние водных обьектов, с целью определения гигиенической эффективности водоохранных мероприятий, М. Минздрав РСФСР, 1983г.
1. Оценка гигиенической эффективности водоохранных мероприятий, М. Минздрав РСФСР, 1989г.
1. СНиП II-12-77. Защита от шума. М., 1978г.
1. Г.Л.Осипов и др. «Градостроительные меры борьбы с шумом», Стройиздат 1975г.
1. ՀՀ ՇՆ 22-04-2014 «Պաշտպանություն աղմուկից»
1. ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոն»: Մթնոլորտն աղտոտող որոշ նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները՝ հաշվարկված շատ բնակավայրերի ազգաբնակչության:
1. Методические рекомендации. Унифицированные методы сбора данных, анализа и оценки заболеваемости населения с учетом комплексного действия факторов окружающей среды. Госкомитетсан.-эпиднадзора, РФ. Москва. 1996 г.
1. Методические указания по санитарному надзору в районной планировке. М. Минздрав СССР. 1990 г.
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