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Սյունիք-3

/Մեղրի համայնք/

ք. Մեղրի, ք.Ագարակ, Ալվանք, Վարդանիձոր, Այգեձոր, Թխկուտ, Գուդեմնիս, Լեհվազ, Լիճք, Կարճևան, Կուրիս, Նռնաձոր (Նյուվադի), Շվանիձոր, Վահրավար, Տաշտուն

ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ԳԾԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐ
Պատվիրատու`	ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
Քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Պատվեր`		N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-18/1-4
		
               
Տնօրեն՝                                    Գ.Ազիզյան


Ե Ր Ե Վ Ա Ն      2 0 1 8 ԹՎԱԿԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի (Սյունիք-3 /Մեղրի համայնք/ ք. Մեղրի, ք.Ագարակ, Ալվանք, Վարդանիձոր, Այգեձոր, Թխկուտ, Գուդեմնիս, Լեհվազ, Լիճք, Կարճևան, Կուրիս, Նռնաձոր (Նյուվադի), Շվանիձոր, Վահրավար, Տաշտուն բնակավայրեր)։
Նախագիծը մշակվել է ՀՀ Կառավարության որոշմամբ,  ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության  պետական կոմիտեի պատվերով (N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-18/1-4):
Բնակավայրերից որոշների համար կատարվել են անվանափոխություններ՝ ըստ ներկաայացվող աղյուսակի.
	Հ/Հ
	Նախկին անվանումը
	Նոր անվանումը

	1
	2
	3

	Մեղրու տարածաշրջան

	
	Ալդարա
	Ալվանք

	
	Նյուվադի
	Նռնաձոր



Հայեցակարգային դրույթներ
Միկրոռեգիոնալ տարածական փաստաթղթերի մշակման հայեցակարգի հիմքում դրված է տարածքային զարգացման հիմնական ուղղությունների, ներդրումների համար առավել նպաստավոր ոլորտների ընտրությունը և դրանց տարածքային տեղաբաշխման գոտիների հատակագծային կազմակերպումը, այդ հենքի վրա այնպիսի քաղաքականության մշակումով, որի իրականացումը կնպաստի մարզի տնտեսական զարգացմանը, աշխատատեղերի ստեղծմանը և բնակչության ապրելակերպի բարելավմանը: 
24062026-09-0002Նախագծի հայեցակարգային, սոցիալ-տնտեսական հիմնավորումը  նպատակաուղղված է տարածաշրջանի՝ որպես ամբողջական հատակագծային միավորի և բնակավայրերի՝ որպես դրա մասը կազմող, փոխադարձ տարածքային, տնտեսական և ենթակառուցվածքային կապերով միմյանց կապված բաղադրիչների ներքին պոտենցիալ հնարավորությունների և նախադրյալների բացահայտմանը, դրանց լիարժեք, համակողմանի և արդյունավետ օգտագործմանը, բնապահպանական խնդիրների համալիրի իրականացմանը ` հաշվի առնելով երկրի կայուն զարգացմանն ուղղված ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի N 442-Ն որոշումը, ինչպես նաև ՀՀ Սյունիքի մարզպետի 26.07.2016 թվականի N 64-Ա որոշմամբ հաստատված «ՀՀ Սյունիքի մարզի 2014-2017 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի», ՀՀ Սյունիքի մարզի խոշորամցված համայնքների զարգացման ծրարգրերի դրույթները: 
Հաշվի են առնվել նաև ՀՀ Կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի N610-Ն որոշմամբ հաստատված  հիմնադրույթներով ի հայտ բերված հանրապետության առանձին տարածաշրջանների զարգացման անհամաչափությունները, երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գերակայությունների ընդհանրական համախումբը, նպատակները, զարգացման հիմնական խոչընդոտները և սահմանափակումները, գերակա նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ առանցքային բարեփոխումներն ու քաղաքականության գործիքները, ինչպես նաև հիմնական ռիսկերը  և դրանց հաղթահարմանն ուղղված հեռանկարային դրույթները։  
Հանդիսանալով տարածական պլանավորման փաստաթղթերի հիերարխիական կառուցվածքի երեք մակարդակը (տարածքային հատակագծման նախագիծ, գլխավոր հատակագիծ, գոտևորման նախագիծ) միավորող փաստաթուղթ, այն դիտարկում է ինչպես տարածաշրջանային նշանակության ընդհանուր խնդիրները, այնպես էլ յուրաքանչյուր հատակագծային միավորի՝ բնակավայրի տարածքում իրականացվող քաղաքաշինական գործունեության հատակագծային ծավալատարածական կանոնակարգումը՝ (գործառնական-հատակագծային, տնտեսական, ենթակառուցվածքային և մշակութային կապերի, ճարտարապետա-հատակագծային կառուցվածքի և ֆունկցիոնալ գոտևորման խնդիրների լուծումը՝ քաղաքաշինության, արտադրության զարգացմանը նպաստող և տարածաշրջանի ներդումային գրավչության բարձրացմանն ուղղված արդյունավետ պայմանների առաջադրմամբ և բնական միջավայրի, նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման ու կատարելագործման ապահովմամբ։
Մշակվող տարածքային զարգացման ռազմավարության նախանշումների իրագործման ընթացքը վերահսկելու և արդյունքները գնահատելու, անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան լրամշակում կատարելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել նախագծի հիմնադրույթների իրագործման մշտադիտարկում ու գնահատում:
Սյունիքի մարզի  զարգացման ռազմավարությունում սահմանվել են  հետևյալ  ռազմավարական  նպատակները[footnoteRef:1]՝ [1: ] 

1. Տնտեսության վարման ինտենսիվ մեթոդների կիրառման, աշխատատեղերի ստեղծման, աղքատության կրճատման միջոցով  մարզում 20% տնտեսական աճի ապահովում: 
2.Սյունիքի մարզի թույլ զարգացած տարածքների անհամաչափությունների նվազեցում 10%-ով՝ այն է մարզի հեռավոր սահմանամերձ համայնքներում ներդրումների ուղղորդման միջոցով` համաչափ բարձր զարգացվածության ապահովում:
3.Մարզային և տեղական դերակատարների ակտիվության բարձրացում և մարդկային կապիտալի կառավարման հմտությունների բարելավում
Սահմանված 3 նպատակներին հասնելու  համար  սահմանվել է  հիմնական գերակա 2 ուղղություններ.
1.Արդյունաբերության աճը՝ շեշտը դնելով փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման վրա՝  այն է մշակող արդյունաբերության զարգացում և արտահանման ավելացում:
 2.Ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացում՝ նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրմամբ մարզի գյուղատնտեսության ոլորտի արդիականացում:
Ակնկալվող արդյունքներ
1. Մարզի տնտեսության աճի տեմպերի արագացում և դրա հիման վրա շոշափելի արդյունքների արձանագրում
1. Բնակչության զբաղվածության աճ և գործազրկության մակարդակի նվազում
1. Արդյունաբերության զարգացում
1. Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման ծավալների և ապրանքայնության մակարդակի բարձրացում
1. Մարզի բնապահպանական իրավիճակի բարելավում
1. Բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների որակի և մատչելիության աստիճանի էական բարձրացում
1. Մարզային և համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում 
1. Կառավարման արդյունավետության բարձրացում` օպտիմալ ապակենտրոնացում 
1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հնարավորությունների և լիազորությունների հիմնավորված ընդլայնում
1. Քաղաքացիական հասարակության մասնակցային գործընթացի ակտիվացում, մարզային և համայնքային գործընթացներին բնակչության իրազեկվածության աստիճանի բարձրացում։

Ակնկալվող արդյունքներին հասնելու ուղիներ.
1) ՓՄՁ և մասնավոր հատվածի զարգացում
2) Սոցիալական ոլորտի ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացում
3) Տնտեսության ոլորտների համազոր զարգացում (Արդյունաբերության և էներգետիկայի,  Գյուղատնտեսության,  Զբոսաշրջության)
4) Բնապահպանական խնդիրների արդյունավետ լուծում
5) Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացում
6) Մարզային և համայնքային ենթակառուցվածքների կառուցում, բարելավում
7) Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների արդյունավետ պաշտպանություն: 

Որպես գործընթացի իրականացման արդյունավետությունն ապահովող միջոցառում  խիստ կարևորվում է.
· համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի շրջանակում ներառված բնակավայրերի  միջև համագործակցության խթանումը՝  գործընթացների իրականացում և տարածքների արդյունավետ կառավարում ապահովելու համար,
· նախագծերի մշակման և իրականացման գործընթացի մշտադիտարկման համակարգի ներդրումը և իրականացումը։
Քանի որ համակցված (տարածական) պլանավորումը միջդիսցիպլինար պլանավորում է և ընդգրկում է միկրոռեգիոնի ողջ տարածքը՝ համայնքային մակարդակից (հեռանկարային շինարարության պլանավորում) մինչև ամբողջ հատակագծային միավորի տարածքային կազմակերպում, ուստի և տարածքային կազմակերպման մշակվող ծրագիրը ներառում է տարածական պլանավորման նպատակները, հիմնական սկզբունքները, բնակավայրերի կառուցվածքը, ազատ տարածքները և ենթակառուցվածքը, այն է՝
Գերադասելի օգտագործման տարածքներ
              Սահմանափակ օգտագործման տարածքներ
Հարմար տարածքներ
Կանաչ միջանցքներ
Կանաչ ընդմիջումներ[footnoteRef:2] [2:  Տարածաշրջանային կանաչ միջանցքներ՝ միմյանց փոխկապակցված ազատ բնապահպանական կամ բնական-ռեկրեացիոն գործառույթներով տարածքներ, որոնք ենթակա չեն կառուցապատման:] 

Կենտրոնական վայրեր[footnoteRef:3] [3:  Կանաչ ընդմոջումներ՝ փոքրաչափ ազատ տարածքներ, որոնք խոչընդոտում են բնակավայրերի միաձուլմանը եւ հարմար են «մերձակա» հանգստի համար, որոնք ենթակա չեն շինարարական կամ այլ նպատակներով, որոնք հակասում են վերը նշված նպատակին:] 

Բացի այդ, նախագծում հաշվի է առնվել ոլորտային ծրագրերում պարունակվող տեղեկատվությունը՝ ենթակառուցվածքների, տնտեսության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի և մատակարարման ոլորտներում հիմնական կենսական կարիքների ապահովումը: 
Հարակից Ճյուղային պլանավորման արդյունքները (թափոնների կառավարման պլաններ, աղմուկի նվազեցման պլաններ, ջրային ռեսուրսների կառավարման պլաններ, ջրհեղեղների պաշտպանության ծրագրեր և այլն)  ևս ներառվել են միկրոռեգիոնալ տարածքային կազմակերպման հատվածում՝ ինտեգրման միջոցով: 
Համակցված տարածքային պլանավորման փաստաթղթերի նյութերում առանձին բաժնով ներկայացվում է բնօգտագործման կոնֆլիկտային հատվածների վերաբերյալ տեղեկատվություն, ներառելով դրանք տարածքի գոտիավորման և բնապահպանական քարտեզներում: 
Համակցված տարածման պլանավորման բնապահպանական գնահատման չափորոշիչները ներառում են.
Բնակչության անվտանգությունը. Շրջակա միջավայրի տևական աղտոտումը, կյանքի սպառնալիքը.
Բնակչության առողջությունը. Շրջակա միջավայրի աղտոտում, որի արդյունքում կարող է վատթարանալ բնակչության առողջությունը:
Առանձին բնական բաղադրիչների պահպանությունը` ջրային օբյեկտները, մթնոլորտային օդը, հողը, անտառները, կենսաբազմազանությունը և այլն.
Բնական ռեսուրսների օպտիմալ օգտագործումը. Օգտակար հանածոներ, ստորերկրյա և մակերևութային ջրեր, բուսական և կենդանական աշխարհ:
Տարածքի նախատեսվող օգտագործման բոլոր տեսակների միջև հավասարակշռության ապահովման համար անհրաժեշտություն է առաջանում բնական-էկոլոգիական հիմնակմախքի նորմատիվ-իրավական կարգավորում, բնօգտագործման բնապահպանական կարգավորման բոլոր միջոցները ներառյալ: Բնապահպանական հիմնակմախքի պահպանումը հաշվի է առնվել համակցված տարածքային պլանավորման բոլոր մակարդակներում` տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքներ, բնակելի և արդյունաբերական շինարարություն և այլն:


[bookmark: _Toc520551542][bookmark: _Toc520559713]Նախագծի կառուցվածքը
1. Միկրոռեգիոնի առկա վիճակի բազմաոլորտ վերլուծություն (Գլուխ 1)
2. Բնակավայրերերի առկա վիճակի բազմաոլորտ վերլուծություն (Գլուխ 1)
3. Միկրոռեգիոնի հեռանկարային զարգացման առաջարկներ (Գլուխ 2)
4. Բնակավայրերի հեռանկարային զարգացման առաջարկներ (Գլուխ 2)
[bookmark: _Toc485582728][bookmark: _Toc506571223]
Գլուխ I
[bookmark: _Toc485582729][bookmark: _Toc506571224]ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՄԱԼԻՐ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ
Տվյալ բաժնում կատարվել է առկա վիճակի վերլուծություն ըստ հետևյալ ենթաբաժինների.
Տարածաշրջանի սահմաններում բնական և անտրոպոգեն հողօգտագործումների ամրագրում, 
Սահմանվել են տարբեր նպատակային նշանակության հողօգտագործումների նկատմամբ վերգետնյա կամ ստորգետնյա սահմանափակումների համալիրը,
Վերլուծվել են ընթացիկ մարզային և համայնքային սոցիալ-տնտեսական  զարգացման ծրագրեը և դրանց իրականացման գործընթացը։
Միկրոռեգիոնալ համակցված փաստաթղթի մշակման  շրջանակում հաշվի առնելով ձևավորված տարաբնակեցման համակարգը, դրանում առկա անհամաչափությունները, բնակչության ներկա և կանխատեսվող հնարավոր նվազեցումը (արտագաղթը) հեռանկարում բնակավայրերի հիմնական տնտեսական մասնագիտացումները պահպանելու և արդյունավետություն ապահովելու նպատակով.
Առաջադրվել է.
գյուղական բնակավայրերի միջև համագործակցության շրջանակի  հստակեցում՝ դրանց սոցիալ-տնտեսական փոխկապակցված զարգացման միջոցով  անհավասարությունները մեղմելու և համահարթեցնելու համար:
ագրո-բնակավայրերի (կլաստերների) ցանցի ստեղծում;
ներդրումային հարթակների ստեղծում իրական նախագծերի հիման վրա:
Մշակվել է.
տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հայեցակարգը երկարաժամկետ հեռանկարում՝ ըստ բնակավայրերի գործող և կանխատեսվող տնտեսական (գյուղատնտեսական, զբոսաշրջային, արդյունաբերական, մշակութային, գիտատար) մասնագիտացումների,
տարածաշրջանային նշանակության ենթակառուցվածքների և օբյեկտների տեղաբաշխման ուրվագիծը,
սոցիալական օբյեկտների առկա և կանխատեսելի տեղաբաշխման ուրվագծեր,
Ինժեներական նախապատրաստման, տարածքների և բնակչության պաշտպանության բարձրացմանն ուղղված ծրագրեր, ուրվագծեր։
տարածաշրջանի զարգացման ներդրումային ծրագրեր։
1.1. [bookmark: _Toc513148574][bookmark: _Toc520551545][bookmark: _Toc520559716]Մարզի և միկրոռեգիոնի տարաբնակեցման համակարգի վերլուծություն
1.1.1. [bookmark: _Toc520551546][bookmark: _Toc520559717]Պատմական ակնարկ
[bookmark: _Toc490225149]Պատմականորեն Սյունիքը Մեծ Հայքի 15 նահանգներից մեկն է կազմում, որը վարչականորեն բաժանված է եղել 12 գավառների։ Սիսական աշխարհը հռչակված է եղել իր երկնամբարձ ամրոցներով ու հազարամյա վանքերով։ Այստեղ էր գտնվում 13-րդ դարում ստեղծված Հայաստանի ամենահին համալսարանը՝ Գլաձորը։ Միջնադարյան Սյունիքը շատ ավելի մեծ տարածք էր գրավում, քան այժմ։ Այն ժամանակ Վայոց ձորը, Գեղարքունիքը, Նախիջևանի մեծ մասը և ներկայիս Լեռնային Ղարաբաղի մի մասը Սյունիքի իշխանների տիրույթների մեջ էին մտնում։ 
X-XII դարերում Սյունիքը թագավորություն էր, որտեղ իշխում էր Սիսական տոհմը։ Հետագայում այստեղ իշխանել է Օրբելյան տոհմը։ Հայտնի է հատկապես կոմս Տարսայիճ Օրբելյանը։ Նրա զավակ Ստեփանոս Օրբելյանը՝ Սյունիքի մետրոպոլը, XIIIդարում գրել է «Սյունիքի պատմություն» մեծարժեք պատմագրությունը։
Մեղրու շրջանի տարածքը դեռ հնադարում եղել է Հայաստանի կազմում՝ Երվանդունիների (մ.թ.ա. 570-201) և Արտաշեսյանների (մ.թ.ա. 189-1) թագավորության ժամանակ։ Ավելի ուշ Մեղրու շրջանի տարածքը կազմել է Մեծ Հայքի Սյունիք նահանգի Արևիք գավառը։ 9-րդ դարի վերջից մտել է Բագրատունյաց թագավորության, 987-1170 թվականը՝ Սյունիքի թագավորության, ապա՝ Զաքարյան իշխանապետության մեջ։ 14-16-րդ դարերում այն մտել է մոնղոլական, ապա՝ կարակոյունլու և ակկոյունլու թուրքմենական պետությունների մեջ։
Պարսկական տիրապետության ժամանակ եղել է Երևանի կուսակալության, ապա՝ Նախիջևանի ու Ղարաբաղի խանությունների կազմում։ 1720-ական թվականներին տարածքի բնակչությունը մասնակցել է Դավիթ Բեկի և Մխիթար սպարապետի ղեկավարությամբ Սյունիքի ազգային-ազատագրական շարժումներին։
Գյուլիստանի պայմանագրով (1813) Զանգեզուրը, ինչպես նաև շրջանի տարածքը անցել է Ռուսաստանին։ 1828 թվականից մտել է Ղարաբաղի գավառի կազմի մեջ։ 1868 թվականից կազմել է Ելիզավետպոլի նահանգի Զանգեզուր գավառի մասը։ Խորհրդային կարգեր հաստատվելուց հետո մինչև շրջանի կազմավորումը, կազմել է Մեղրու գավառը։
Ճարտարապետական հուշարձաններից պահպանվել են 17-18-րդ դարերի գմբեթավոր և եռանավ բազիլիկներ (Մեղրի, Տաշտուն), կամուրջներ (Լիճք), բերդ(Մեղրի)։
1.1.2. [bookmark: _Toc520551547][bookmark: _Toc520559718]Տարածքի փաստացի իրավիճակ. Մարզի և համայնքների ընդհանուր բնութագիրը
Մարզկենտրոնը` ք. Կապան 
Տարածաշրջանները` Կապան, Գորիս, Սիսիան, Մեղրի 
Քաղաքները` Կապան, Գորիս, Սիսիան, Քաջարան, Մեղրի, Ագարակ, Դաստակերտ
Տարածքը 4 506 քառ. Կմ
 ՀՀ տարածքում մարզի տարածքի տեսակարար կշիռը 15.1 % 
Համայնքներ, 2017թվականի  տարեսկզբի դրությամբ  
Քաղաքներ 7 
Գյուղեր 127 
Բնակչության թվաքանակը 2017թվականի  տարեսկզբի դրությամբ 138.9 հազ. մարդ/ այդ թվում` 
քաղաքային 93.9 հազ. մարդ/ 
գյուղական 45.0 հազ. մարդ/ 
ՀՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանակում մարզի բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը 4.6 % 
Քաղաքային բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը 67.6 % Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր 306 896.9 հա/ այդ թվում` վարելահողեր 43 848.2 հա/[footnoteRef:4]։ [4:  http://www.armstat.am/file/Map/MARZ_09.pdf] 

Սյունիքի մարզի տարածքի մեծ մասը կազմում են ժայռերը, լեռնաշղթաները և անդնդախոր ձորերը, որոնց միջով հոսում են լեռնային գետակներ։ Ամենամեծ գետը Որոտանն է։ Սյունիքի միջին բարձրությունը ծովի մակարդակից 2.200 մ է։ Ամենաբարձր լեռնագագաթներն են Կապուտջուղը(3.904), Ծղուկը (3.581), Մեծ Իշխանասարը (3.550) և այլն։ Սյունիքը կոչվում է նաև Զանգեզուր, Սիսական։
Հայկական ԽՍՀ-ում Սյունիքը առանձին վարչական միավոր չէր կազմում, այլ բաժանված էր մի քանի շրջանների։ Հայաստանի Հանրապետության վերանկախացումից հետո Սյունիքը կրկին ինքնուրույն մարզ է կազմում։ 
Կազմավորվել[footnoteRef:5] է 1995 թվականին Գորիսի, Կապանի, Մեղրու և Սիսիանի նախկին վարչական շրջանների միավորման արդյունքում։ Սյունիքը ցամաքային տարածքով Հանրապետության ամենամեծ մարզն է, մակերեսը կազմում է 4506 քառ.կմ` Հանրապետության տարածքի մոտ 15.1%-ը։ [5:  «Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով» 2015թ.] 

Վարչատարածքային բաժանմամբ սահմանված բնակավայրերի թիվը 135 է։ Սահմանամերձ բնակավայրերի թիվը` 65 (86 բնակավայր), լեռնային բնակավայրերի թիվը` 32, բարձր լեռնային բնակավայրերի թիվը` 12։
Սյունիքն օգտակար հանածոներով Հանրապետության ամենահարուստ մարզն է։ Հայտնի են Քաջարանի, Կապանի, Ագարակի, Դաստակերտի, Լիճքի, Սվարանցի մոլիբդենի, պղնձի, ոսկու և հազվագյուտ այլ մետաղների հանքավայրերը։ Զգալի են բազալտի, մարմարի, կրի, կավի պաշարները, կան թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր,  հիդրոէներգետիկ մեծ ռեսուրսներ,  բերրի սևահողեր, հարուստ անտառներ և ալպյան մարգագետիններ։
Մեղրին հայտնի է իր քաղցրահամ ու արեւաբույր մրգերով: Նուռը, թուզն ու արքայախնձորը հաճախ նույնանում են Մեղրի տեղանվան հետ։

            Չնայած մարզի բնահումքային հարուստ պաշարների առկայությանը, Սյունիքը դեռևս մնում է Հայաստանի համեմատաբար քիչ բնակեցված և տնտեսապես անարդյունավետ յուրացված, սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական լուրջ հիմնախնդիրներ ունեցող տարածքներից   մեկը:

Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն
Մեղրու շրջան, 
Համայնքը սահմանակից է Իրանին /սահմանի երկարությունը 42կմ է/, Ադրբեջանին և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությանը: Սյունիքի մարզը տարածվում է ՀՀ     հարավում և ընդգրկում է Կապանի, Գորիսի, Սիսիանի և Մեղրու տարածաշրջանի տարածքները:
Հանրապետությանը բնորոշ սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական և մյուս հիմնախնդիրները համայնքում դրսևորվում են ավելի ընդգծված սրությամբ, որոնք կապված են որոշ առանձնահատուկ գործոնների հետ. մայրաքաղաքից ունեցած մեծ հեռավորությանը, տրանսպորտային հաղորդակցության այլընտրանքային միջոցների բացակայությանը, սահմանամերձ, լեռնային, փախստականներով բնակեցված, սակավամարդ և սակավահող բնակավայրերը։

Համայնքի  զբաղեցրած տարածք[footnoteRef:6]                                                                   Համայնքի տարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 65966.8 (48572.06) հա  [6:  Համաձայն 2016 թ. հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման հաշվետվության տվյալների] 

(աղյուսակ 1)

                                                                                       Աղյուսակ 1
	
 Բնակավայրի
   անվանումը


	
Տարածքի մակերեսը (հա)

	ք.Մեղրի
	3201.37

	ք.Ագարակ
	326,28

	գ.Ալվանք
	8598.98 (6297.86)

	գ.Գուդեմնիս
	1407.25 (801.7)

	գ.Լեհվազ
	3384.7 (1007.77)

	գ.Լիճք
	8410.97 (3934.44)

	գ.Կարճևան
	4180.1 (3284.05)

	գ.Կուրիս
	2013.4 (1446.3)

	գ.Նռնաձոր
	11772.92 (11777.83)

	գ.Շվանիձոր
	5184.16 (4111.68)

	գ.Վահրավար
	3248.98 (801.1)

	գ.Վարդանիձոր
	9312.08

	գ.Տաշտուն
	5025.66 (2269.6)

	 Ընդամենը
	66066.8 (48572.06)

	*Ծանոթություն 
Թխկուտ և Այգեձոր բնակավայրերը ընդգրկված են եղել Վարդանիձոր համայնքի կազմում և դրանց վերաբերյալ առանձին տեղեկատվություն առկա չէ: Վարդանիձոր բնակավայրի մասին տեղեկատվությունը ներառում է նաև Թխկուտ և Այգեձոր բնակավայրերի մասին տվյալները:



	











1.1.3. [bookmark: _Toc520551549][bookmark: _Toc520559720]Բնակլիմայական պայմաններ
Ռելիեֆ և կլիմա
Մեղրիի շրջանը գտնվում է Զանգեզուրի հարավում, 390 մ–ից՝ (Մեղրու կիրճ) մինչև 3904 մ (Կապուտջուղ) բարձրությունների վրա։ Ունի լեռնային կտրտված մակերևույթ։ Հյուսիսում և հյուսիս-արևելքում Մեղրու լեռնաշղթան է, արևմուտքում՝ Զանգեզուրի լեռնաշղթան։ Տարածքի զգալի մասը զբաղեցնում է Մեղրու կիրճը։ Կան ոսկու, բազմամետաղային, պղնձի, մոլիբդենի, նեֆելինային սիենիտի, երկաթի, կրաքարի հանքավայրեր։ Տիրապետում են անտառային ու ալպյան մարգագետնային լանդշաֆտները։
Կլիման չոր մերձարևադարձային է, բարձրադիր մասերում՝ ցուրտ լեռնային։ Հունվարի միջին ջերմաստիճանը 1 °C-ից մինչև -12 °C է, հուլիսինը՝ 8-26 °C, տարեկան տեղումները՝ 250-700 մմ, վեգետացիայի շրջանը՝ 40- 230 օր։ Խոշոր գետը պետական սահմանով հոսող Արաքսն է։ Տարածքով են հոսում Մեղրի, Տաշտուն, Կարճևան, Մալև և այլ գետեր։ Գործում է Կարճևանի ջրանցքը[footnoteRef:7]։ [7: ] 

1.1.4. [bookmark: _Toc520551548][bookmark: _Toc520559719]Երկրաբանական կառուցվածքը 
Գեոմորֆոլոգիական պայմաններ
Ինժեներաերկրաբանական շրջանացման քարտեզը կազմվել է 1:5000 մասշտաբի կոնդիցիայով, նույն մասշտաբի հանույթի վրա, հիմնվելով հիմնականում ֆոնդային նյութերի՝ նախկինում տվյալ տարածքում կատարված հետազոտությունների տվյալների վրա, որոնք լրացվել են դիտարկման կետերի նկարագրություններով, ինժեներաերկրաբանական հանույթի ընթացքում:
Նախնական տվյալները մշակելիս օգտագործվել են 48 հորատանցքեր և ինժեներաերկրաբանական հանույթի ընթացքում նկարագրված և լրացված 66 դիտարկման կետեր:
Օգտագործվել են նաև տարածքում առկա գրունտների և ստորերկրյա ջրերի նմուշների լաբորատոր հետազոտությունների տվյալները:
Ուսումնասիրվող տարածքը շրջակա ռելիեֆի հետ միասին ունի լավ արտահայտված ուղղահայց գոտիականություն, ընդ որում այն մտնում է լեռնային գոտու մեջ, որը բնութագրվում է խիստ կտրտված, արիդնա-էրոզիոն-դենուդացիոն լանջերով, բարձրությունների մեծ անկումներով և մակերևույթային մեծ թեքությւոններով՝ 15-20օ: Ռելիեֆի յուրահատուկ բնութագրիչ են համարվում Մեղրի գետի աջ վտակի ձորակների և հովիտների միմյանց զուգահեռ ցանցերը, որոնց երկարությունները մեծ չեն և հազվադեպ հասնում են մինչև 2-3կմ: Տարածքում նշված ռելիեֆի ձևավորման վրա մեծ դեր են խաղացել ինտրուզիվ գրանոդիորիտները և մոցոնիտները: Ուսումնասիրվող տարածքի հիմնական մասը վերաբերում է Մեղրի գետի հովտին, որի աջափնյա տեղանքը ներկայացված է վերհունային դարավանդներով՝ ծածկված գլաքարա-ճալաքարային նստվածքներով: Ձախափնյա լանաջերը ավելի թեք են, քան աջափնյա:
Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից, ինչպես նշվել է, հիմնական տարածքը պատկանում է Մեղրի գետի հովտին, բավականին լայն հունային հատվածով՝ ներկայացված գլաքարա-ճալաքարային նստվածքներով, վերհունային դարավանդերով և էրոզիոն-դենուդացիոն լանջերով՝ պատված չոր ձորակների ցանցով և թթու, ինտրուզիվ ապարների ելքերով:
Ուսումնասիրվող տարածքում բացարձակ նիշերը տատնվում են 794-1200մ սահմաններում:
Հիդրոլոգիական տեսակետից տարածքի ջրային զարկերակը համարվում է Մեղրի գետը, որի վարարումները սկսվում են գարնանային ուժեղ ձնհալի ընթացքում և առավելագույն չափին են հասնում հունիսին, իսկ նվազագույնին՝ հունվարին, երբ գետը սնվում է միայն գրունտային ջրերի հաշվին:

Ինժեներաերկրաբանական պայմաններ
Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը[footnoteRef:8] [8: ] 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
	Համաձայն ուսումնասիրված տարածքում կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների տվյալների, կարելի է հանգել հետևյալ եզրակացությունների.
1.	Հետազոտվող տարածքը գտնվում է ցածր լեռնային շրջանում՝ 794-1200մ բացարձակ բարձրությունների սահմաններում: 
Ունի չոր սուբտրոպիկ կլիմա: 
2.	Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքում առանձնացվել են հետևյալ էլեմենտները`
Ա - էրոզիոն դենուդացիոն լանջեր, ինտրուզիաների բնական ելքերով
Բ - Մեղրի գետի և նրա վտակների հուները
Վ – վերհունային դարավանդներ
Գ - V-ձև չոր ձորակներ
3.	Տարածքի երկրաբանաական կտրվածքին մասնակցում են չորրորդական հասակի էլյուվիալ, դելյուվիալ-պրոլյուվիալ և ալյուվիալ առաջացումները, ինչպես նաև վերին էոցեն ինտրուզիաները:
4.	Հիդրոերկրաբանական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքի գրունտային ջրերը կապված են Մեղրի գետի հետ և համարվում են հունատակային ջրեր, պատկանում են սուլֆատ-հիդրոկարբոնատ-կալցիումային տեսակին, համարվում են ոչ ագրեսիվ ցանկացած թափանցելիության բետոնի նկատմամբ:: 
5.	Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներից և երևույթներից տարածված են մակերևույթային էրոզիան՝ մթնոլորտային տեղումներից, ձորակային էրոզիոն, սելավային երևույթները, Մեղրի գետի կողային և հունային էրոզիաները ևքարաթափվածքները: 
6.	Համաձայն ՀՀ ՇՆ II-2.02.-94 ուսումնասիրված տեղամասը մտնում է III (երրորդ) սեյսմիկ գոտու մեջ: Տեղամասի գրունտային պայմանների գործակիցը (Ko) ըստ թ.1.3 աղյուսակի կազմում է 1.0: Տեղամասի հաշվարկային սեյսմիկությունը սպասվող առավելագույն արագացման (g) արտահայտմամբ կկազմի 
Amax=0.4gx1.0=0.4g:
7.	Ելնելով շինարարության համար պիտանելության աստիճանից, ինժեներական պատրաստվածության աշխատանքների ծավալից և բնութագրից, տարածքում առանձնացվել է երեք ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ 
բարենպաստ			        (30%)
պայմանական բարենպաստ 	       (30%)
ոչ բարենպաստ			       (40%)
Ավելի մանրամասն տես ինժեներարեկրաբանական քարտեզը:
Ներկա եզրակացությունը հիմք կարող է հանդիսանալ միայն նշված տարածքի միկրոսեյսմաշրջանացման և գոտիավորման համար և չի կարող ծառայել առանձին կառույցների նախագծման համար: Դրա համար կպահանջվեն ավելի մանրամասն հետազոտություններ:

Տնտեսություն
Տնտեսության կարևոր ճյուղերն են հանքարդյունահանող ու սննդի արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը։ Կար 6 արդյունաբերական կազմակերպություն։ Արտադրանքի ծավալով առաջնակարգ են Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, պահածոների ու խճաքարերի գործարանները, գործում են «Զովունի» և «Հայգորգ» արտադր․ միավորումների մասնաճյուղերը։
Գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղերն են այգեգործությունը, պտղաբուծությունը (արևադարձային կուլտուրաների մշակությամբ հանրապետությունում գրավում է առաջնակարգ տեղ), անասնապահությունը։ Ավտոճանապարհների երկարությունը 140 կմ էր, երկաթուղին՝ 44 կմ (չի գործում)։ Ուներ կապի հանգույց՝ 7 բաժանմունքով։
1986-87 ուսումնական տարում համայնքում գործել է 9 միջնակարգ, 4 ութամյա, 2 երաժշտական, 2 մարզական, 1 արվեստի դպրոց, 1 պրոֆտեխ․ ուսումնարան։ 1987 թվականին կար 25 գրադարան, 11 մշակույթի տուն, 6 ակումբ, 2 հիվանդանոց, 1 պոլիկլինիկա, 2 ամբուլատորիա։
Մեղրի խոշորացված համայնքը կազմավորվել է 2016 թվականի սեպտեմբերին ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրու տարածաշրջանի բոլոր 13 համայնքների խոշորացման արդյունքում՝ <<Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" 2016 թվականի հունիսի 17-ի ՀՕ-100-Ն օրենքով։
Այն ընդգրկում է Մեղրի և Ագարակ քաղաքային, ինչպես նաև, Ալվանք, Այգեձոր, 
Գուդեմնիս, Թխկուտ, Լեհվազ, Լիճք, Կարճևան, Կուրիս, Նռնաձոր, Շվանիձոր, 
Վահրավար, Վարդանիձոր և Տաշտուն գյուղական բնակավայրերը։
Նորաստեղծ  համայնքում  տեղական  ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ տեղի են ունեցել   2016թ. սեպտեմբերի 18-ին:
1.1.5. [bookmark: _Toc520559731]Բնակչություն և ժողովրդագրություն
ՀՀ Սյունիքի մարզը հանդիսանում է Հայաստանի ոչ խիտ բնակեցված մարզերից մեկը (բնակչության խտությունը՝ 31 մարդ/քառ.կմ)։ ՀՀ Սյունիքի մարզի մշտական բնակչությունը 2015թ-ին կազմել է 139,4 հազ. մարդ, որից 94 հազարը կենտրոնացած է քաղաքներում` /67,4%/, մնացածը 45,4 հազարը`/32,6%/ գյուղաբնակ են: 
Բնակչության աճի դինամիկան
ՀՀ Սյունիքի մարզի մշտական բնակչությունը 2011-2015 թվականների  ժամանակահատվածում  նվազել է 8,89 %-ով,  153 հազարից հասել է 139,4 հազարի՝ 01.01.2016թ. դրությամբ:
Սյունիքի մարզում բնական աճը զիջում է ՀՀ ցուցանիշը
	Անվանումը
	2013
	2014
	2015

	ՀՀ
	4,84
	5,09
	4,63

	Սյունիք
	1,45
	1,71
	0,98


Սյունիքի մարզում[footnoteRef:9]  2015թվականին 2011թվականի համեմատ ավելի շատ նվազել է քաղաքային բնակչությունը, քան գյուղականը:  [9:  Աղբյուրը՝ ԱՎԾ տվյալների հիման վրա կատարված վերլուծություն, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2016, էջ 19, և Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2012, էջ 19: Հղումը՝ http://armstat.am/file/article/demog_2016_2.pdf] 

[bookmark: _Toc473545893]Աղյուսակ 1 ՀՀ Սյունիքի մարզի բնակչության 2011թվականի և 2015թվականի  համեմատությունը՝ ըստ տարածաշրջանների և բնակավայրերի:
	 
	2011
հազար
	2015
 հազար
	2015-ը 2011-ի նկատմամբ %

	
	Ընդա-մենը
	Քաղա-քային
	Գյու-ղական
	Ընդա-մենը
	Քաղա-քային
	Գյու-ղական
	Ընդա-մենը
	Քաղա-քային
	Գյու-ղական

	Կապանի տարածաշրջան
	62,2
	53,6
	8,6
	57,4
	49,7
	7,7
	-7,72
	-7,28
	-10,47

	Գորիսի տարածաշրջան
	44,8
	23,1
	21,7
	40,9
	20,3
	20,6
	-8,71
	-12,12
	-5,07

	Սիսիանի տարածաշրջան
	33,7
	17,1
	16,6
	30,1
	15,2
	14,9
	-10,68
	-11,11
	-10,24

	Մեղրու տարածաշրջան
	12,3
	9,8
	2,5
	11,0
	8,8
	2,2
	-10,57
	-10,20
	-12,00

	Սյունիքի մարզ
	153,0
	103,6
	49,4
	139,4
	94,0
	45,4
	-8,89
	-9,27
	-8,10


Հայաստանի Հանրապետության, Սյունիքի մարզի բնակչության սեռատարիքային կազմը 2015թ դրությամբ, տոկոսով արտահայտված, ներկայացված է աղյուսակում[footnoteRef:10]: [10:  Աղբյուրը՝ ԱՎԾ տվյալների հիման վրա կատարված վերլուծություն, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2016, էջ 258, 309, 318: Հղումը՝ http://armstat.am/file/article/demog_2016_2.pdf] 

Բնակչության սեռատարիքային կազմը
	Տարիք
	ՀՀ
	Սյունիք

	0-15
	20,49
	19,60

	16-62
	66,93
	67,32

	63+
	12,58
	13,08

	ընդամենը
	100,00
	100,00

	կին
	52,20
	50,93

	տղամարդ
	47,80
	49,07


Ինչպես երևում է աղյուսակից՝ մարզում աշխատունակ տարիքի բնակչությունը գերակշիռ մաս է կազմում։
· բնակչություն[footnoteRef:11] [11:  Մեղրի համայնքի 2017-2021 թվականների զարգացման հնգամյա ծրագիր] 

Մեղրի համայնքի բնակչության ընդհանուր թիվը 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ կազմել է 10349 մարդ (աղյուսակ 2)
                                                                                      Աղյուսակ 2

	




Բնակավայր


	0-6 տարեկան բնակչության քանակը
	7-17 տարեկան բնակչության
քանակը
	18-63 տարեկան բնակչության քանակը
	64-100 տարեկան բնակչության քանակը
	Փախստականների քանակ
	Ընդամենը

	
	Արական
	Իգական
	Ընդամենը
	Արական
	Իգական
	Ընդամենը
	Արական
	Իգական
	Ընդամենը
	Արական
	Իգական
	Ընդամենը
	
	

	ք.Մեղրի
	116
	85
	201
	172
	160
	332
	1531
	1451
	2173
	275
	399
	674
	-
	3380

	ք.Ագարակ
	157
	153
	310
	157
	153
	310
	1655
	1550
	3205
	329
	362
	691
	-
	2861

	գ.Ալվանք
	13
	8
	21
	24
	18
	42
	113
	97
	210
	26
	23
	49
	-
	322

	գ.Գուդեմնիս
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	6
	12
	6
	7
	13
	-
	25

	գ.Լեհվազ
	25
	25
	50
	51
	46
	97
	200
	224
	424
	35
	37
	75
	3
	649

	գ.Լիճք
	5
	4
	9
	3
	2
	5
	45
	42
	87
	11
	22
	33
	-
	134

	գ.Կարճևան
	13
	11
	24
	28
	27
	55
	116
	107
	223
	23
	28
	53
	-
	355

	գ.Կուրիս
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	6
	14
	6
	13
	19
	-
	33

	գ.Նռնաձոր
	7
	8
	15
	10
	13
	23
	39
	47
	91
	4
	7
	11
	-
	140

	գ.Շվանիձոր
	6
	17
	23
	24
	12
	36
	106
	97
	214
	23
	24
	47
	-
	320

	գ.Վահրավար
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	9
	16
	3
	4
	7
	-
	23

	գ.Վարդանիձոր
	15
	12
	27
	28
	24
	52
	105
	118
	223
	19
	26
	45
	-
	347

	գ.Տաշտուն
	5
	2
	7
	3
	3
	6
	41
	28
	69
	10
	16
	26
	-
	108


1.1.6. [bookmark: _Toc520551550][bookmark: _Toc520559721][bookmark: _Toc520551551]Պատմամշակութային և բնական ժառանգություն
1.1.6.1. [bookmark: _Toc520559722]Պատմության և բնական հուշարձաններ[footnoteRef:12] [12: ] 

Մեղրիի տեսարժան վայրերից է Մեղրու ամրոցը, 17-րդ դարում կառուցված Մեծ թաղի Սբ Աստվածածին ու Փոքր թաղի Սբ Հովհաննես եկեղեցիները: Քաղաքի մոտակայքում է նաև 15-18-րդ դդ. Մեղրու վանքը:
Սբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցված է բնակավայրի բարձրադիր հյուսիսային թաղամասում բազալտից, թմբուկն ու գմբեթն աղյուսից են: Քառամույթ գմբեթավոր բազիլիկ ունի ու երկու մուտք` արևմուտքից և հարավից: Հուշարձանի հարավային կողմից կառուցված է զանգակատունը: Եկեղեցու արտաքին միակ դեկորատիվ տարրը խոյի գլուխն է, իսկ ներսում որմնանկարներ են:
Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքի պատմության և մշակույթի հուշարձանների ցանկը, որը 2002 թվականին հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից։ Ցանկում ներառված է ընդամենը 97 հուշարձան (5 միավոր)։
Մեղրիի տեսարժան վայրերից հատկապես կարելի է առանձնացնել Մեղրիի ամրոցը (17-րդ դար), Սուրբ Աստվածածին Մեծ Թաղի եկեղեցին (17-րդ դար), Սուրբ Աստվածածին Փոքր Թաղի եկեղեցին (XVII դար), քաղաքի մոտակայքում գտնվում է Մեղրու վանքը (15-18-րդ դարեր)։
Նախորդ դարի վերջին Մեղրու շրջանում գրանցված էր 65 հուշարձան, որոնք ինքնատիպ ու անկրկնելի են ոչ միայն ճարտարապետությամբ, այլ որմնանկարներով, ինչպիսիք հազվադեպ են հանդիպում հայկական եկեղեցիներում ու վանքերում։ Մեղրի քաղաքի հին ու նոր թաղերի եկեղեցիների պատերը կրում են Հովնաթանյան տոհմի նկարիչների զարդանախշ հետքերը։
Մեղրու ինքանտիպ ճարտարապետությունը, կենցաղի եւ մշակույթի ավանդույթները պահպանելու մտահոգությամբ 2000 թվականին ՅուՆԵՍԿՕ-ի ուշադրությանն է ներկայացվել «Հայաստանի ամենահարավային շրջանի տնտեսության վերանորոգում» ծավալուն ծրագիրը, որը հավանության է արժանացել ու ներգրավվել նվիրատուների 2001 թվականի «Մշակույթը զարգացման համար» համաժողովում։
Վերջերս եկեղեցու տարածքում Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ խաճքար-հուշակոթող է տեղադրվել:
Փոքր թաղի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին քառամույթ, գմբեթավոր, բազիլիկ կառույց է բազալտե քարից, գմբեթը նույնպես աղյուսաշեն է։ Գնդաձև գմբեթն ուղիղ աղոթասրահի կենտրոնում է։ Ներսից թմբուկը գլանաձև է, դրսից՝ բազմանկյուն, 12 նիստով։ Ներսում աղյուսե դեկորատիվ որմնակամարներ են, միակ մուտքն էլ արևմտյան կողմից է։
1.1.6.2. [bookmark: _Toc520559723]Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ
 Մեղրի և Ագարակ քաղաքներից դեպի հյուսիս, Զանգեզուրի լեռնաշղթայի հարավային լանջերին, 1400-2100մ. բարձրության վրա Մեղրու անտառտնտեսության, Լեհվազ և Վահրարար գյուղերի նախկին կոլտնեսության հողերի 2728 հա տարածության վրա ՀԽՍՀ մինիստրների խորհրդի 27 հոկտեմբերի 1989թվականի թիվ 533 որոշմամբ 1989թվականին կազմավորվել է Բողաքարի  արգելավայրը:
«Արևիք» ազգային պարկ տեղամասի տարածքում առկա է լանդշաֆտային գոտիների գրեթե ողջ համակարգը՝ սկսած ցածր և միջին լեռնային կիսաանապատներից մինչև բարձր լեռնային տափաստաններն ու Մեղրի գետի վերին հոսանքների մերձալպյան տիպի լանդշաֆտը: Տարածքը կազմում է շուրջ 30 354 հա: Հատուկ ուշադրության առարկա են վայրի բնության հազվագյուտ և ոչնչացող տեսակները: Այստեղ հայտնաբերվել է Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված զոլավոր բորենի: 
[image: Ð�Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿Ñ�Ð¾Ñ�Ñ� Ô±Ö�Ö�Õ«Ö� Õ¡Õ¦Õ£Õ¡ÕµÕ«Õ¶ ÕºÕ¡Ö�Õ¯Õ« Õ½Õ¡Õ°Õ´Õ¡Õ¶]

[image: Ð�Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶ÐµÐµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ]«Բողաքար» պետական արգելավայր տեղամասը գտնվում է Զանգեզուրի լեռնաշղթայի հարավային լանջերին՝ 1 400-2 100 մ բարձրություններում։ Ստեղծվել է բուսական ու կենդական աշխարհի էնդեմիկ և հազվագյուտ տեսակների պահպանության նպատակով։ 
1.1.7. [bookmark: _Toc520559725]Ջրային ռեսուրսները և դրանց յուրացման միտումները.
Ծովի մակաերևույթից 3250մ բարձրության վրա փռված Կապույտ լճից սկիզբ է առնում Մեղրի գետը: Սկսվում է Մեղրու լեռնաշղթայի ջրբաժան հատվածից` Կապույտ լճից և Տաշտունի լեռնանցքի մի քանի աղբյուրներից, որոնք բխում են 2240 մ բարձրությունից: Հանդիսանում է Արաքսի ձախակողմյան վտակը և ամբողջությամբ հոսում մարզի տարածքով` ձգվելով միջօրեականի ուղղությամբ: Գետի երկարությունը 36 կմ է, ջրհավաք ավազանի մակերեսը` 340 կմ2: Վերին հոսանքում հոսում է սառցադաշտային տրոգով, կենտրոնական մասում հովիտը V-ձև է, իսկ ստորին հոսանքում վերջանում է արտաբերման կոնով: Ունի ձնանձրևային, մասամբ նաև` ստորերկրյա սնունդ: Տարեկան միջին ծախսը կազմում է 3.34 մ3/վրկ, իսկ տարեկան հոսքի ծավալը` 102 մլն. մ3:
Մեղրի գետի հորդացումը սկսվում է մարտի առաջին տասնօրյակին, այսինքն ՀՀ բոլոր գետերից վաղ: Մակարդակը մեծ բարձրության է հասնում մայիսին: Գարնան վերջերին այն ջրառատ է, բուռն հոսանքով, իսկ աշնան սկզբին, երբ անձրևների քանակը հասնում է նվազագույնի, գետի ծախսը ևս շատ աննշան է: Մնացած գետերը` Նյուվադին, Շվանիձորը և այլն, սակավաջուր են և ամռանը համարյա ցամաքում են:
Նվազումը տեղի է ունենում համեմատաբար դանդաղ: Աշնանային հորդացումներ համարյա չեն լինում, բայց ձմռանը ջրի հոսքը աշնանայինից պակաս է:
Գետի ջրերն օգտագործվում են շրջակա տարածքներում խաղողի և պտղատու այգիների ոռոգման համար: Նշանավոր է Կարճևանի ջրանցքը:
Մեղրու տարածաշրջանի միջին և ցածրադիր գոտիներում ամենասուրը ջրի հիմնախնդիրն է: Զանգեզուրի լեռնաշղթայի հարավային մասի արևելյան լանջերով անցնում է Կարճևանի ոռոգիչ ջրանցքը, որը Մեղրի գետի և բարձրալեռնային աղբյուրների ջրերը հասցնում է շրջանի մի շարք խաղողի ու պտղատու այգիներին: Բայց ո’չ Մեղրի գետը և ո’չ էլ Զանգեզուրի լեռներից սկսվող մյուս գետակները ի վիճակի չեն շրջանի ջրի պահանջները բավարարել: Միակ ջրառատ գետը` Արաքսը, հոսում է տեղանքի ամենացածրադիր մասով:
Լճեր
Կապույտ լիճ։ Բնության հուշարձան Մեղրի գետի ակունքներում՝ Լիճք գյուղից մոտ 8 կմ հյուսիս-արևմուտք։ Այն գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության Բնապահպանության նախարարության բնության պետական հուշարձանների ցանկում։ Բնության պետական հուշարձանների ցանկում ներառվել է 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշման համաձայն։

1.1.8. [bookmark: _Toc520559727]Տարաբնակեցման համակարգի և ենթակառուցվածքների առկա վիճակի գնահատում
Տարածքի համալիր գնահատման (տնտեսավարման առանձնահատկությունը, տարաբնակեցման համակարգի առանձնահատկություններ) արդյունքում սահմանագծվել են քաղաքաշինորեն-տնտեսապես տարբեր յուրացվածություն ունեցող գործառական գոտիների սահմանները: 
I. Քաղաքաշինորեն-տնտեսապես ինտենսիվ յուրացված գոտին ընդգրկվում է Արաքսի գետահովտի մի հատվածը, Մեղրի գետի ստորին հոսանքը, Կարճևան գետի ավազանը: Գոտում են տեղադրված Մեղրի, Ագարակ քաղաքային, Կարճևան, Կուրիս, Գուդեմնիա, Լեհվազ գյուղական բնակավայրերը:
	Գոտում զարգացած է նաև գյուղատնտեսությունը: Վարելահողերի և բազմամյա տնկարկների 8-9%-ը գտնվում է այս գոտում:
	Գոտու տարածքը, ընդհանուր առմամբ. ապահովված է երկաթուղային և ավտոմոբիլային տրանսպորտով: Ագարակի հանքավայրի թափոնների վրա կառուցված է օդանավակայան: Բայց ներկա ժամանակ երկաթուղային և օդանավակայանը չեն գործում (անցումային փուլին բնորոշ դժվարություններ, շրջափակում, ճանապարհների և երկաթգծի որոշ հատվածների Ադրբեջանի սահմանում գտնվելու հանգամանքը և այլն):  Ներկայումս գործող տրանսպորտային հիմնական մայրուղին Կապան-Քաջարան-Դեբակլուի լեռնանցք-Մեղրի ճանապարհն է:
	Խմելու և տեխնիկական նպատակներով օգտագործվող ջրի պաշարներով գոտու բնակավայրերը ապահովված չեն: Հաշված պաշարները կազմում են 24,4 մլկ.մ3 (ըստ երկրաբանական վարչության տվյալների), որոնք չեն կարող ապահովել գոտու բնակավայրերի ջրի պահանջը:
Անհրաժեշտ է նոր աղբյուրների հետազոտություն: Հեռանկարային են համարվում Արաքսի գետահովտում ձախափնյա վտակների արտաբերման տեղամասերը: Հեռանկարային են նաև փոքր ջրամբարների կառուցման հնարավորությունները:
Էներգամատակարարման տեսակետից գոտու բնակավայրերը գտնվում են սահմանափակ բարենպաստ գոտում: Բնակավայրերի հեռավորությունը էլեկտրակոմունիկացիաներից և կառուցվածքներից չի գերազանցում 20 կմ-ը: Գոտին ապահովված չէ բնական գազով:
	Սանիտարահիգիենիկ տեսակետից քաղաքացիական շինարարության համար անբարենպաստ են հանքավայրերի և հանքապոչերի (թափոններ) վնասակար ազդեցության շերտերը: 
Գոտու տարածքի ինժեներաշինարարական պայմանները խիստ բարդ են: Արաքսին զուգահեռ ձգվող ցածր (1300մ) լեռնաշղթային խիստ թեք լանջերը չորային կլիմայի պայմաններում ենթարկվում են ինտենսիվ հողմնահարման, կտրտված են ձորակների խիստ ցանցով: Ձորակների խտությունը կազմում է. Մեղրի գետի հովտում – 4,4 կմ/կմ2, Կարճևանի մոտ – 5,2կմ/կմ2, Ագարակում – 4,2կմ/կմ2 վրա: Գերակշտողը միջին (16-300) և խիստ թեք (31-450) լանջերն են: Գոտու տարածքում տարածված են քարահոսքերը, որոնց առաջացմանը նպաստում են մերկացած, խիստ կտրտված լեռնալանջերը (Մեղրի քաղաքի հյուսիս-արևելյան լանջերը): Սահքեր կան Կուրիս-Գուդեմնիա գյուղերի տարածքում:
Գետահովիտների նեղությունը, ռելիեֆի կտրտվածությունը, լանջերի մեծ թեքությունները, լանջերը կազմող ապարների ճեղքվածության մեծ տոկոսը, հողմնահարվածությունը, գեոդինամիկ երևույթների առկայությունը (հեղեղներ, սահքեր, քարահոսքեր), մարդու տնտեսական գործունեության հետ համակցված (հանքավայրերի շահագործում բաց եղանակով, գյուղատնտեսական բարձրարժեք հողերի մշակում և պարարտացում) պայմանավորում են գոտու  բնակավայրերի համար շինարարության համար բարենպաստ տարածքների բացակայությունը:
	Գոտին աղքատ է նաև հանգստի կազմակերպման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներից: Կուրիս գյուղի և Մեղրի քաղաքի շրջակայքի հանքային ջրերի պաշարները փոքր են և բավարար ուսումնասիրված չեն:
Գոտին շրջափակող անտառային զանգվածները գտնվում են դժվարամատչելի վայրերում: Կլիման չոր է, մերձարևադարձային:
II. Քաղաքաշինորեն-տնտեսապես թույլ յուրացված գոտում (առավելապես գյուղատնտեսական օգտագործման), որը գրավում է տարածաշրջանի մնացած տարածքը։
Գյուղատնտեսական օգտագործման համար իրացված է գոտու տարածքի 15,0-16,0%, այդ թվում հողահանդակների հիմնական մասը արոտներն են ու խոտհարքները: 
Գյուղատնտեսության հիմնական ճյուղերը պտղաբուծությունն է և անասնապահությունը:
Գոտու տարածքում են գտնվում Լիճիվազ-Թեյի ոսկի-բազմամետաղային, պղինձ-մոլիբդենային, Կամաքայի երկաթի հանքավայրերը, Նյուվադիի շրջակայքում գտնվող պղնձի հանքավայրը (պաշարները հաշվված չեն), Ալդարա և Շվանիձոր գյուղերի շրջակայքում՝ նեֆելինային սիենիտների (ալյումինումի ստացման հումք) հանքավայրերը, Վեծնալիի ոսկու հանքավայրը և այլն:
	Սանիտարական-հիգիենիկ պայմանները քաղաքացիական շինարարության համար նպաստավոր են:
 Ինժեներաերկրաբանական բարդ պայմանները դժվարեցնում են տրանսպորտային ուղիների, ինժեներական կոմունիկացիաների շինարարությունը, ինչպես նաև գյուղատնտեսության մեքենայացմանը:
III Անտառային տնտեսության զարգացման գոտին զբաղեցնում է Մեղրու տարածաշարջանի 23-23,5%-ը: Անտառները առաջին կարգի են, ունեն դաշտապաշտպան, ջրապաշտպան, հողապաշտպան նշանակություն: Անտառային զանգվածները հիմնականում գտնվում են լեռների դժվարամատչելի, զառիթափ (35-400 թեքության) լանջերին: Գոտու բացարձակ նիշերը տատանվում են 700-2500 մ. Դժվարամատչելիությունը, հեռավորությունը բնակավայրերից և անտառների պահպանման ռեժիմը սահմանափակում են հանգստի գոտիների ստեղծումը:
Հանգստի կազմակերպման համար հնարավոր է օգտագործել միայն անտառային զանգվածային ստորոտները (Զվարի գետի վերին հոսանքում, Լիճք գյուղից դեպի հարավ-արևմուտք): Նպաստավոր պայմաններ են Լիճք, Տաշտուն գյուղերի, Մեղրի-Քաջարան ճանապարհի առկայությունը, Զվարի գետի գեղատեսիլ լանդշաֆտը, ջրի պաշարները (Զվարի գետի ակունքներում գտնվող խմելու և հանքային ջրերը), որոնք պահանջում են հետագա ուսումնասիրություններ:
Վերլուծության երկրորդ փուլում որոշվել է քաղաքաշիական տարածքի կառուցապատման համար բարենպաստության աստիճանը:
1. Մեղրի քաղաքի տարածքի բարենպաստության աստիճանը կառուցապատման համար որոշվել է բնական և հատակագծային գործոններով:
1.1. Ըստ բնական պայմանների գործոնային գնահատականները տրվել են կլիմայական, գերմորֆոլոգիական, ինժեներաերկրաբանական պայմաններով և ինժեներական պաշտպանության միջոցառումների հաշվառումով։
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1

[bookmark: _Toc513145672]1-5.1. Բնակավայրերի հիմնական բնութագրերի վերլուծություն
	Հ/Հ
	Անվանումը
	Բարձունքային նիշը մ
	Լեռնային
(ՀՀ կառ, որոշում
N756
27-11-1998թ․)
	Սահմանամերձ
(ՀՀ կառ, որոշում
N713
17-11-1998թ․)
	Հեռավորությունը Մեղրիից կմ
	Բնակչության թիվը  մարդ/% ընդհանուրից
	Բնակավայրի վարչական սահմաններում ընդգրկված տարածքը հա
	Գյուղատնտե-սական հողերը հա/% ընդհան. գյուղ. հողերի նկատմամբ
	1 բնակչի ապահովվա-ծությունը գյուղ. հողերով հա
	Բնակելի ֆոնդը Բազմաբն. / անհատական հազ. մ2
	Գյուղատնտեսության գերակա ուղղություններ
	Արդյունաբերության գերակա ուղղություններ

	1
	ք. Մեղրի, 
	605
	 
	Ս
	0
	3380/38,9
	3201,38
	4035/13,3
	1,2
	213,5 /89,910
	Գյուղ,մթերքի վերամշակում
	էլեկտրաէներգիայի և մրգերի պահածոների ու հյութերի արտադրություն

	2
	ք,Ագարակ, 
	650
	 
	Ս
	11
	2861/32,9
	326,27
	33,71/0,1
	0,1
	 
	Անասնապահություն Դաշտավարություն  
	հանքարդյունաբերություն՝ գունավոր մետաղների արդյունահանումն 

	3
	Ալվանք
	1050
	 
	Ս
	13
	322/3,7
	8598,98
	4510,76/14,9
	14
	 
	Անասնապահություն Դաշտավարություն  Այգեգործություն
	 

	4
	Վարդանիձոր (Այգեձոր, Թխկուտ)
	1050
	 
	Ս
	9
	25/0,3
	9312,08
	5173,82/17,1
	207
	 
	Անասնապահություն Դաշտավարություն  Այգեգործություն
	 

	5
	Գուդեմնիս
	1400
	 
	Ս
	15
	649/7,5
	1407,25
	577,4/1,9
	0,9
	 
	բուսաբուծություն անասնապահություն
	 

	6
	Լեհվազ
	900
	 
	Ս
	6
	134/1,5
	3384,66
	1297,62/4,3
	9,7
	 
	Բանջարաբուծություն 
	 

	7
	ԼԻճք
	1780
	Լ
	Ս
	24
	355/4,1
	8410,97
	2403,69/7,9
	6,8
	 
	Դաշտավարություն Բանջարաբուծություն Անասնապահություն
	 

	8
	Կարճևան
	920
	 
	Ս
	2
	33/0,4
	4180,1
	2446,11/8,1
	74,1
	 
	Ջերմոցային տնտեսություն 
	 

	9
	Կուրիս
	1375
	 
	Ս
	15
	140/1,6
	2013,36
	664,14/2,2
	4,7
	 
	երկրագործություն այգեգործություն
	 

	10
	Նռնաձոր
	650
	 
	Ս
	26
	320/3,7
	11772,92
	4696,45/15,5
	14,7
	 
	Դաշտավարություն Բանջարաբուծություն Անասնապահություն
	 

	11
	Շվանիձոր
	640
	 
	Ս
	15
	23/0,3
	5184,16
	2447,01/8,1
	106,4
	 
	 
	 

	12
	Վահրավար
	1380
	 
	Ս
	10
	347/4,0
	3248,99
	625,54/2,1
	1,8
	 
	 
	 

	13
	Տաշտուն
	1950
	Լ
	Ս
	24
	108/1,2
	5025,65
	1371,08/4,5
	12,7
	 
	 
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	 
	8697/100
	66066,77
	 
	 
	 
	 
	 


Ինչպես երևում է աղյուսակի տվյալներից տարածաշրջանի գյուղատնտեսական հողերի զգալի տոկոսը բաժին է ընկնում Վարդանիձոր բնակավայրին (17.1 %)։ Գրեթե համազոր մեծության են Մեղրի (13.3%), Ալվանք (14.9 %), Նռնաձոր (14.7 %) բնակավայրերի գյուղատնտեսական հողերի մասնաբաժինները։ Մյուս բնակավայրերի գյուղատնտեսական հողատեսքերը տանատնվում են 2.0-8.0 %-ի սահմաններում։ Գյուղատնտեսական հողերի ամենափոքր տոկոսով օժտված է Ագարակ (0.1 %) բնակավայրը։
Բնակչության ապահովվածությունը գյուղատնտեսական հողերով ևս տատանվում է  մեկ մարդուն հասանելիք չափաբաժնի կտրվածքով՝ 0.1 հա/ մարդ (ք. Ագարակ) մինչև 207 հա մեկ մարդուն (Վարդանիձոր համանյք) սահմաններում։



[bookmark: _Toc513145673]1-5.2. Բնակավայրի հողատեսքերի վերլուծություն
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Հ/Հ
	Հողատեսքերը
	ք. Մեղրի
	ք,Ագարակ
	Ալվանք
	Վարդանիձոր (Այգեձոր, Թխկուտ)
	Գուդեմնիս
	Լեհվազ
	Լիճք
	Կարճևան
	Կուրիս
	Նռնաձոր
	Շվանիձոր
	Վահրավար
	Տաշտուն

	
	
	Հա
	%
	Հա
	%
	Հա
	%
	Հա
	%
	Հա
	%
	Հա
	%
	Հա
	%
	Հա
	%
	Հա
	%
	Հա
	%
	Հա
	%
	Հա
	%
	Հա
	%

	1
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր
	1853
	57,9
	33,71
	10,3
	4510,76
	52,5
	5173,8
	55,6
	577,4
	41,0
	1297,62
	38,3
	2403,69
	28,9
	2446,11
	58,5
	664,14
	33,0
	4696,45
	39,9
	2447,01
	47,2
	625,54
	19,3
	1371,1
	27,3

	2
	Բնակավայրերի հողեր 
	224,1
	7,0
	234,33
	71,8
	50,24
	0,6
	54,53
	0,6
	17,66
	1,3
	57,17
	1,7
	73,52
	0,9
	39,1
	0,9
	20,14
	1,0
	31,77
	0,3
	64,57
	1,2
	16,45
	0,5
	29,4
	0,6

	3
	Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր
	107
	3,3
	33,31
	10,2
	18,28
	0,2
	22,29
	0,2
	1,04
	0,1
	41,77
	1,2
	6,6
	0,1
	279,41
	6,7
	275,43
	13,7
	16,9
	0,1
	3,23
	0,1
	1,68
	0,1
	3,17
	0,1

	4
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր
	18,43
	0,6
	7,56
	2,3
	10,19
	0,1
	16,29
	0,2
	4,78
	0,3
	18,11
	0,5
	26,98
	0,3
	49,98
	1,2
	5,75
	0,3
	65,16
	0,6
	20,2
	0,4
	16,21
	0,5
	28
	0,6

	5
	 Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր 
	905,7
	28,3
	3,82
	1,2
	3884,81
	45,2
	4001,5
	43,0
	804,28
	57,2
	1933,56
	57,1
	5562,45
	66,9
	1249,42
	29,9
	1023,12
	50,8
	6637,04
	56,4
	2614,07
	50,4
	2588,08
	79,7
	3484,9
	69,3

	6
	Հատուկ նշանակության հողեր
	75,66
	2,4
	6,97
	2,1
	32,64
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,95
	0,0
	15,28
	0,4
	 
	 
	235,87
	2,0
	2,16
	0,0
	 
	 
	 
	0,0

	7
	Անտառային 
	 
	0,0
	 
	0,0
	0,49
	0,0
	36,28
	0,4
	0,05
	0,0
	22,28
	0,7
	208,38
	2,5
	54,44
	1,3
	24,16
	1,2
	 
	0,0
	14,06
	0,3
	 
	 
	97,21
	1,9

	8
	Ջրային հողեր
	17,84
	0,6
	6,57
	2,0
	91,57
	1,1
	7,34
	0,1
	2,04
	0,1
	14,15
	0,4
	28,4
	0,3
	46,36
	1,1
	0,62
	 
	89,73
	0,8
	18,86
	0,4
	1,02
	0,0
	11,88
	0,2

	9
	Պահուստային հողեր
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ընդամենը
	3201
	100,0
	326,27
	100,0
	8598,98
	100,0
	9312,1
	100,0
	1407,3
	100,0
	3384,66
	100,0
	8310,97
	100,0
	4180,1
	100,0
	2013,36
	100,0
	11772,9
	100,0
	5184,16
	100,0
	3248,98
	100,0
	5025,7
	100,0

	 
	Ամբողջը՝ «ՍՅՈՒՆԻՔ-3»
	65967
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





1.2. [bookmark: _Toc520551554][bookmark: _Toc520559740]Սահմանամերձ գոտու տարածաշրջանների հիմնախնդիրներ.
         տնտեսական ներուժի անկումը,
հողային ֆոնդի անարդյունավետ օգտագործումը,
օգտագործվող ցանքատարածությունների ու բազմամյա տնկարկների կրճատումը,
          ֆինանսական միջոցների բացակայությունը կամ սակավությունը,
մարտական գործողությունների և տարերային աղետների հետևանքով շարքից դուրս եկած կամ խիստ վնասված ենթակառուցվածքները (բնակարանային ֆոնդ, շինություններ, ճանապարհներ, խմելու ջրագծեր, առողջապահական, կրթական, մշակութա-կենցաղային օջախներ, ոռոգման ցանցեր և կոյուղագծեր),
ականապատման և կյանքի անվտանգության երաշխիքների բացակայության պատճառով սահմանամերձ տարածքների օգտագործվող հողատեսքերի կրճատումը,
տարիներով չնորոգված դպրոցական շենքերը, բուժկետերի, մշակույթի օջախների բացակայությունը կամ քայքայված վիճակը,
          բնակչության թվի զգալի նվազումը,
երիտասարդության արտահոսքն ու ծնելիության մակարդակի անկումը և այլն,
մարդատար-բեռնատար տրանսպորտային և հեռախոսային կապի անմխիթար վիճակը,
բեռնափոխադրումների հեռահարությունը, բարձր սակագները,
մշտական աշխատատեղերի բացակայությունը և ցածր աշխատավարձը,
վերամշակող կազմակերպություններին  գրեթե անգործությունը,
մատակարար-գնորդ ենթակառուցվածքների բացակայությունը և այլն:
Խնդիրների լուծման շրջանակում առանձնավել են հետևյալ առաջնահերթությունները՝
արտակարգ իրավիճակներում բնակավայրերի  պաշտպանության ապահովում, տնտեսական, սոցիալական, քաղաքաշինական և բնապահպանական խնդիրների լուծման նկատմամբ համակարգված մոտեցման դրևորում).
Ինժեներական ենթակառուցվածքների ցանցի արդիականացում, համալրում, կրկնակված ցանցի հիմնում (խմելու ջրի հիմնախնդրի լուծում, ոռոգման ցանցի վերակառուցում, գազամատակարարման վերականգնման ու առանձին բնակավայրերի գազիֆիկացման աշխատանքների իրականացում, հեռախոսակապի ապահովում, էլեկտրամատակարարման ապահովում, հեռուստակապի ապահովում):
ճանապարհների, հաղորդակցուղիների վերականգնում կամ հիմնում, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների կրկնակված ցանցի, տեղական նշանակության ճանապարհների ցանցի արդիականացում,
Սոցիալական ենթակառուցվածքի (դպրոցական շենքերի վերականգնում կամ նորերի հիմնում, բուժկետերի վերականգնում կամ հիմնում),
սակավաբնակ բնակավայրերի ամրապնդում,
սահմանային գոտու թույլ զարգացած տարածքներում քաղաքաշինական-տնտեսական առաջնահերթ զարգացման ռեժիմի սահմանում,
սահմանամերձ գոտու արտադրական ներուժի պահպանման նպատակով ռեսուրսաօգտագործման հատուկ ռեժիմի սահմանում,
սահմանային գոտում գտնվող` ռազմավարական նշանակության աղբյուրների և արտեզյան ջրերի պահպանության ապահովում:
Ֆինանսավորման աղբյուր. Այս ոլորտների ֆինանսավորման աղբյուր կարող են ծառայել ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցները, այլև միջազգային կազմակերպությունների և դոնորների տրամադրած վարկերն ու դրամաշնորհները, այդ թվում` Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի (ՀՍՆՀ) միջոցները. դ) մարտական գործողություններից և տարերային աղետներից ավերված ու վնասված բնակարանների վերականգնումը, բնակչության արտահոսքի կանխարգելումը, լքված ու սակավ բնակեցված բնակավայրերի վերաբնակեցումը, հեռացած բնակիչների վերադարձի կազմակերպումը: Այդ նպատակով`
միջազգային ծրագրերի միջոցով անտոկոս երկարաժամկետ վարկերի տրամադրում` ավերածությունների հետևանքները վերացնելու, վերաբնակիչների համար նոր բնակարաններ կառուցելու նպատակով,
սահմանված չափով տնամերձ հողամասերի անհատույց հատկացում,
Հայաստանի Հանրապետության գյուղերի վարչական տարածքներում գտնվող` պետական սեփականություն համարվող պահուստային ֆոնդի հողերի անհատույց սեփականաշնորհում և սեփականության իրավունքի վկայականների անհատույց տրամադրում,
պետպատվերի շրջանակներում գյուղացիական տնտեսություններից գյուղմթերքների գնում[footnoteRef:13]: [13:  Սահմանամերձ տարածաշրջանների զարգացման համալիր ծրագիրը հաստատելու մասին օրենք] 


1.3. [bookmark: _Toc520551555][bookmark: _Toc520559742][bookmark: _Toc520559734]Առկա բնապահպանական վիճակի նկարագիր
Տարածաշրջանի լեռնային ռելիեֆը, բարձրությունների մեծ տարբերությունները, լանջերի տարբեր դիրքադրությունունները, կլիմայական մեծ հակադրությունները, բնակչության կենտրոնացումը գետահովիտներում և մայրուղիների շուրջ, զարգացած լեռնահանքային արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը և տրանսպորտը մեծ ազդեցություն են թողել ընդհանուր էկոլոգիական իրադրության վրա:
Աշխարհագրական դիրքի   տեսակետից Մեղրու տարածաշրջանը ընկնում է մերձարևադարձային գոտում, որտեղ հատկապես ամռանը տիրապետում են չոր արևադարձային օդային զանգվածները: Հաճախ հարակից փչող քամիները` խորշակները լուրջ վնասներ են պատճառում գյուղատնտեսությանը, դրանք բերում են մեծ քանակությամբ անապատային փոշի, կեղտ, մանրեներ, սպորներ, որոնք մեծացնում են նաև հողի, ջրի աղտոտվածությունը:
Հանքային ռեսուրսների օգտագործման ժամանակ հումքի հանույթի ընթացքում պղնձի, մոլիբդենի, բազմամետաղների, շինանյութերի մի մասը թափոնների են վերածվում: Հանքավայրերը զբաղեցնում են  բավականին հողհանդակներ, որոնց շրջակայքում զգալի տեղ են զբաղեցնում հանքավայրերի շահագործումից առաջացած թափոնները, հողաբլուրները և քարակույտերը: Պինդ թափոնները կուտակվում են հանքահանման յուրաքանչյուր էտապում: Դրանց վերացումը կապված է քաղաքային աղբի ու թափոնների, գյուղատնտեսական և այլ արդյունաբերական թափոնների հեռացման հետ:  Պինդ թափոնները առաջացնում են աղբանոցներ, կեղտոտում են գետի ջրերը  մինչդեռ դրանց մեծ մասում պետք է դիտել որպես չօգտագործված  հումքատեսակներ:
Լեռնային ռելիեֆի պայմաններում հողի էրոզիան դարձել է չարիք: Մթնոլորտային հորդ տեղումները, առաջացնելով հեղեղներ և սելավային հոսքեր, լանջերից ողողում, քշում տանում են ոչ միայն հողի հումուսը, այլ նաև հողի ամբողջ շերտը, խիճը, մերկացնում են լեռնալանջերը, շարքից հանելով վարելահողերը և արոտավայրերը:
Ջրային էրոզիան տարածված է հատկապես Մեղրի գետի գետավազանում:
Էրոզիոն պրոցեսները սերտ կապ ունեն նաև մարդու գործունեության հետ: Հողի սխալ վարելը, անասունների գերարածեցումը, սխալ ոռոգումը, ճանապարհներ անց կացնելը հանգեցրել են նոր էրոզիոն օջախների առաջացմանը: 
Անապատացման երևույթները և դրանց դեմ պայքարի կազմակերպումը Սյունիքի մարզում խիստ արդիական են: Այդ խնդիրը գոյություն ունի  Մեղրի քաղաքում և նրա  մերձակայքում ներառված բնական համալիրներում, որոնք գտնվում են երկու կլիմատրիկ գոտիների միջ և բնորոշվում են կիսաանապատային  ու քսերոֆիլ նոսրանտառային բուսականությամբ:  Խոնավության պակասորդը ամռան երկրորդ կեսին անապատացման առաջնակարգ բնական գործոններից է:    
Անապատացման բնական գործոններից են նաև ռելիեֆի մասնատման խտությունը, խորությունը, լեռնալանջերի թեքությունը, լանջերի կողմնադրությունը: Հարավհայաց լանջերը ստանում են ավելի շատ ջերմություն և քիչ խոնավություն, որոնց բնորոշ է ինտենսիվ արտահայտված մեխանիկական հողմնահարումը և  հողերի ավելի մեծ չափով դեգրադացիան:
Հայաստանի հողային ծածկոցի վիճակը պայմանավորող կարևորագույն գործոններից է լեռնալանջերի թեքությունը։ Հանրապետության տարածքում 100 թեքությունները կազմում են  60 %, 10-150-ինը՝  15 %, 15-200-ը՝ 14 %, մնացած  11 %-ը  ներկայացնում են  200-ից մեծ թեքությունները։ 
	Ընդ որում վարելահողերը տարածված են  3-160 տարբեր թեքությունների վրա,  իսկ արոտավայրերն ու խոտհարքները՝  7-350։ Հարկ է նշել, որ վարելահողերի, արոտավայրերի ու խոտհարքների զբաղեցրած տարածքներում տարեկան տեղումների միջին քանակը տատանվում է 400-700 մմ-ի սահմաններում, որի առավելագույն մասը տեղում է վաղ գարնանը և աշնան ամիսներին, երբ հողի մակերեսը հիմնականում մերկ է։ Այստեղից ակնհայտ է հողատարման ակտիվ երևույթների զարգացման փաստը։
	Հողատարման երևույթներն առավել ինտենսիվ են Մեղրի գետի գետավազանում։ Թույլ հողատարում է նկատվում լեռնաանտառային գոտում:
	Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ուժեղ հողատարում նկատվում է հիմնականում հարավային կողմնադրություն ունեցող խիստ թեք և չոր լանջերում։
Վերջին տարիներին անուշադրության են մատնված հանրապետության հողատեսքերը՝ գրեթե ոչ մի միջոցառում չի իրականացվել արոտների, խոտհարքների, հատկապես վարելահողերի և այլ հողատեսքերի բարելավման ուղղությամբ։ 
Տեխնածին գործոններ.
Հողերի դեգրադացման հարցում կարևորագույն տեխնածին գործոններից է քաղաքաշինական գործունեությունը, որը պայմանավորված է կառուցապատման նպատակով գյուղատնտեսության համար պիտանի և բնապատպանական տեսակետից արժեքավոր նոր տարածքների յուրացմամբ:
Գյուղատնտեսություն – վարի կանոնների խախտում, ցանքաշրջանառության ոչ ճիշտ կիրառում, ոռոգման նպատակով ջրի ոչ արդյունավետ օգտագործումը և կորուստները /էրոզիա/, անասունների գերարածեցումը:
Հողերի աղտոտումը.
 	Հողերի աղտոտման աղբյուր են հանդիսանում գյուղատնտեսությունը, արդյունաբերությունը /լեռնամետալուրգիական, լեռնաարդյունահանող քարի մշակում, քիմիական և այլն/ ,էներգետիկան,տրանսպորտը, կոմունալ տնտեսությունը և այլն: Գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող թունաքիմիկատները /հերբիցիդներ, ֆունգիցիդներ, ինսեկտիցիդներ, սերմերի աղտահանիչներ և այլն/ և պարարտանյութերը ոչ ճիշտ կիրառման դեպքում հողերի աղտոտման պատճառ են դառնում: 

Օդի աղտոտում
Մեղրու տարածաշրջանի օդային ավազանի աղտոտումը հիմնականում կատարվում է Ագարակի պղնձամոլիբդենի կոմբինատի և ավտոտրանսպորտի միջոցով: Օդի մեջ թափանցում են մի շարք գազային և պինդ նյութեր, որոնք խիստ վնասակար են մարդկանց, բույսերի ու կենդանիների համար: 
Վիճակն ավելի վատթարանում է բնակավայրերի ֆիզիկական դիրքի պատճառով, քանի որ գտնվում են հովիտներում` լեռնաշղթաների միջև, որտեղ հանգիստ և կայուն եղանակը , ջերմաստիճանի փոփոխումները նպաստում են աղտոտումների կուտակմանը: Հետևաբար բնակչության մեծ մասը ժամանակ առ ժամանակ ենթարկվում է օդի աղտոտիչների բարձր պարունակության ազդեցությանը:
ԳԼՈՒԽ 2
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2.1. [bookmark: _Toc520559744]Բնակավայրերի զարգացման հիմնախնդիրները
Բնակավայրերի հեռանկարային զարգացման համար հիմք են հանդիսացել.
Առկա հիմնախնդիրների համալիրը։
Առանձին բնակավայրերի պոտենցիալ հնարավորությունները (մեծություն, բնակչության թիվ, ռեսուրսային պոտենցիալ, տնտեսական ուղղվածություն, պահուստային տարածքների առկայություն) և ե միասնական համակարգում դրանց գրաված դիրքն ու դերը։
Տարածաշրջանը դիտարկվել է որպես մեկ ամբողջություն՝ միկրոռեգիոն Կապան հենակետային կենտրոնով։ 
Գրեթե բոլոր բնակավայրերում առկա են միանման խնդիրներ՝ հետևյալ խմբավորումներով.

Աշխատանքի կազմակերպման ոլորտ.
Գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների բացակայությունը կամ սակավությունը, ոչ լիարժեքությունը կամ տեխնիկական վատ վիճակը (խոչնդոտում է տնտեսության արդյունավետ կազմակերպմանը, արդյունքում նաև՝ կենսապայմանների բարելավմանը)։
Գյուղատնտեսական վերամշակող արտադրությունների սակավություն։
Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման խնդիր։
Ոչ գյուղատնտեսական ոլորտի զբաղվածության հնարավորություն (գիտատար, ստեղծարար ոլորտներ)։
Համայնքի բնակիչների մեծ մասը զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, սակայն աշխատատեղերի բացակայության պատճառով երիտասարդները ստիպված են աշխատանք փնտրել մարզկենտրոնում։

Ինժեներաիրանսպորտային ենթակառուցվածքների ոլորտ.
խմելու   և ոռոգման համակարգի անբավարար վիճակ, պայմանավորված.
ներքին  ցանցի քայքայվածությամբ, 
ցանցի բացակայություն։
ջրի անբավարարություն։
հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների բացակայություն։  
Գազմատակարարման համակարգի բացակայություն։
Միջհամայնքների և ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների անբարեկարգ (առանց կարծր ծածկույթի) վիճակ։

Հանրային և սոցիալական/կրթական ենթակառուցվածք
Առևտրի և սպասարկման հաստատությունների բացակայություն
Մշակութային և կենցաղային (հանդիսություների) շենքերի բացակայություն կամ ոչ բարվոք տեխնիկական վիճակ։
Նախադպրոցական և բուժական հաստատությունների բացակայություն կամ ոչ բարվոք տեխնիկական վիճակ։
Միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունների բացակայություն։

Ռեկրեացիոն ենթակառուցվածք
Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսման նպատակով մարզական կառույցների բացակայություն կամ տեխնիակական ոչ բարվոք վիճակ։
Հանգստի   ու ժամանցային գոտիների  բացակայություն։

Բնապահպանական ոլորտ
Աղբահանություն  անկանոն իրականացում կամ բացակայություն,  չկանոնակարգված աղբավայրեր։
Տարածքների և ջրահոսքերի աղտոտում։ 
Շրջակա միջավայրի վտանգված իրավիճակը՝ պայմանավորված հանքարդյունաբերության հետ (թափոնադաշտեր, խախտված լանդշաֆտներ, շրջակա միջավայրի բաղադրիչների աղտոտվածություն)։

Եզրահանգում.  Տարածաշրջանի բնակավայրերի համար անհրաժեշտ է ունենալ առավել կենսունակ և միասնական (կլաստերային) համակարգ	 կլաստերի բոլոր օղակների համար ապահովելով  թե տնտեսական և թե քաղաքաշինական միջավայրի  համազոր պայմաններ՝ բնակավայրերի պահպանման և հետագա զարգացման համար։ Տվյալ գործընթացում կիրառելի են ինչպես գիտատար (ոչ ռեսուրսահեն) ճյուղերի զարգացման համար պայմանների ստեղծումը, այնպես էլ գործող կամ կորսված բայց դեռևս արդիական ոչ արդյունաբերական ոլորտների վերածնման համար հարկային դաշտի ճկունությամբ խթանների կիրառումը։

Տնտեսություն[footnoteRef:14] [14: ] 

Տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի ցածր մակարդակ[footnoteRef:15] [15:  Մեղրի համայնքի 2017-2021 թվականների զարգացման հնգամյա ծրագիր
] 

	Մեղրու տարածաշրջանին բնորոշ գլխավոր խնդիրը  տնտեսության բազմաճյուղության ցածր մակարդակն է: Տնտեսության 80 %- ը պատկանում է հանքարդյունաբերությանը, և համայնքի սոցիալ –տնտեսական վիճակը,   բնակչության կենսագործունեությունը մեծապես կախված են համաշխարհային շուկայում պղնձի, մոլիբդենի և ոսկու գներից, ինչը վտանգավոր և ռիսկային կարելի է համարել: Չնայած Մեղրիում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման հեռանկարների առկայությանը` մասնավոր ներդրողները շարունակում են հետաքրքրություն ցուցաբերել համայնքում հանքարդյունաբերության ոլորտի հանդեպ: Գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության զարգացմանը և արդյունաբերության այլ ճյուղերի ձևավորմանը միտված հեռանկարային բիզնես ծրագրեր դեռևս չեն առաջադրվել:

համայնքի հիմնական արդյունաբերական կազմակերպությունները և արդյունաբերական  արտադրանքը, հիմնական սպառման շուկաներ (Աղյուսակ 3)

                                                                                               Աղյուսակ 3
	Գտնվելու վայրը (բնակավայրի անվանումը)
	Արտադրություն իրականացնող կազմակերպություններ
	Հիմնական արտադրանք
	Սպառման շուկա

	Հանքարդյունաբերություն

	ք. Ագարակ
	<<Ագարակի ՊՄԿ>> ՓԲԸ
	պղնձի, մոլիբդենի խտանյութ
	

	գ. Լեհվազ
	<<ՄեղրուՃՇՇՁ>>ՍՊԸ
	գրանոդիորիտ
	

	գ.Վարդանիձոր
	<<Վարդանի զարթոնքը>> ՍՊԸ
	    ոսկու խտանյութ
	

	գ.Վարդանիձոր
	<<Սիփան-1>> ՍՊԸ
	    ոսկու խտանյութ
	

	Էներգետիկ արդյունաբերություն

	ք. Մեղրի
	<<Քյու- Հաշ>>ՍՊԸ
	
Էլեկտրաէներգիա
	Մեղրիհամայնք

	գ. Լեհվազ
	<<Սար-Ռուբ>>ՍՊԸ
	
	Մեղրի համայնք

	Կահույքի և շինանյութի արտադրություն

	գ. Լեհվազ
	<<Խճաքարիգործարան>>           ՓԲԸ
	խիճ, ասֆալտ, ավազ
	Մեղրի համայնք

	ք. Ագարակ
	<<Դեմուր>>ՍՊԸ
	կահույք
	Մեղրի համայնք

	ք. Մեղրի
	ԽաչիկԽաչատրյանԱ/Ձ
	բետոնեորմնաբլոկներ
	

	ք. Ագարակ
	Նորայր Ղուկասյան Ա/Ձ
	կահույք
	

	Հացամթերքի և հրուշակեղենի արտադրություն

	ք. Ագարակ
	<<ՍՖՍԱՐԽՈ>>ՍՊԸ
	Հացամթերք և հրուշակեղեն
	

	ք. Մեղրի
	«ԿԱԲԱ» ՍՊԸ
	
	

	ք. Ագարակ
	<<Մարկեր>> ՍՊԸ
	
	

	ք. Մեղրի
	<< Արտսոն տրանս>> ՍՊԸ
	
	

	ք. Ագարակ
	Ասատուր Անդրեասյան Ա/Ձ
	
	

	ք. Մեղրի
	Գրետա Հովհաննիսյան Ա/Ձ
	հրուշակեղեն
	

	ք. Մեղրի
	Լարիսա Մարտիրոսյան Ա/Ձ
	հացամթերք
	

	ք.Ագարակ
	Կարինե Հարությունյան Ա/Ձ
	
հացամթերք
	

	ք.Ագարակ
	Կամո Աղայան Ա/Ձ
	
	

	ք.Մեղրի
	Բելա Սարգսյան Ա/Ձ
	
	

	Պահածոների և խմիչքի արտադրություն

	ք. Մեղրի
	<<Մեղրու պահածոների գործարան >> ՓԲԸ
	մուրաբա, ջեմ, օշարակ, բնական հյութ, կոմպոտ
	

	ք. Մեղրի
	«ԺԼՀ-ջրեր»  ԱԿ
	բուրավետացրած կամ  քաղցրացրած ոչ ալկոհոլային խմիչքների
	Մեղրիհամայնք


	ք. Մեղրի
	<< Մեղրու գինու գործարան>> ԲԲԸ
	խաղողի, նռան
գինի
	



գյուղատնտեսություն
Գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղերն են  պտղաբուծությունը և  մեղվաբուծությունը:  
Առավելապես տարածված է մերձարևադարձային պտուղների` նռան, թզի, արքայանարնջի, իսկ վերջին տարիներին նաև կիվիի և ձիթապտղի մշակությունը:
Բարենպաստ բնակլիմայական պայմանների շնորհիվ Մեղրիում զարգացած է նաև գյուղատնտեսության եկամտաբեր ճյուղերից մեկը` մեղվաբուծությունը: 2015 թվականին համայնքում ընդհանուր առմամբ հաշվվել է մոտ 3784 մեղվաընտանիք:       
Համայնքում մասամբ զբաղվում են նաև անասնապահությամբ, բանջարաբոստանային կուլտուրաների և կարտոֆիլի  մշակմամբ: 
Գյուղատնտեսական արտադրանքի հիմնական սպառումն իրականացվում է Սյունիքի մարզում, Երևանում և Հայաստանի այլ  մարզերում: Արտադրանքի ծավալներն ըստ բնակավայրերի   ներկայացված է աղյուսակ 4-ում:
	




	Գյուղատնտեսական հիմնական արտադրանքի ծավալը(ցենտներ)

Առևտրիևծառայություններիոլորտի
ձեռնարկություններիթվաքանակ


	

Արտադրանքի
անվանումը

	ք. Մեղրի
	ք. Ագարակ
	գ. Ալվանք
	գ.Գուդեմնիս
	գ. Լեհվազ
	գ. Լիճք
	գ. Կարճևան
	գ. Կուրիս
	գ. Նռնաձոր
	գ. Շվանիձոր
	գ. Վահրավար
	գ.Վարդանիձոր
	գ. Տաշտուն

	Նուռ
	300
	250
	120
	-
	-
	-
	-
	
	300
	1025
	-
	-
	-

	արքայանարինջ
	3800
	800
	120
	-
	3000
	-
	280
	-
	-
	700
	-
	30
	-

	Թուզ
	5750
	300
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1800
	-
	-
	-

	տեխն. խաղող
	-
	-
	400
	180
	-
	-
	90
	50
	-
	800
	1560
	-
	-

	ընկույզ
	-
	-
	-
	14
	10
	-
	-
	10
	-
	-
	145
	62
	-

	Խնձոր
	-
	-
	-
	-
	-
	600
	-
	40
	130
	-
	-
	-
	179

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Աղյուսակ 4
Սոցիալական ենթակառուցվածք
Դպրոցական, նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթական հաստատություններ (Աղյուսակ 6-8), ԲՈՒՀ-եր
                                                                                                                   
   Աղյուսակ 5
	Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ

	Հ/Հ
	Հաստատության անվանումը
	Ըստ նախագծի տեղերի թիվը
	Փաստացի սաների թիվը

	  1.
	<<Ագարակի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի կենտրոնական մասնաճյուղ (ք. Ագարակ)
	185
	191

	
	<<Ագարակի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի
   Կարճևանի մասնաճյուղ
	10
	12

	  2.
	<<Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի կենտրոնական մասնաճյուղ (ք. Մեղրի)
	250
	208

	
	<<Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի  Լեհվազի մասնաճյուղ
	30
	25


       Աղյուսակ 6
	Հանրակրթական դպրոցներ

	Հ/Հ
	Հաստատության անվանումը
	Ըստ նախագծի տեղերի թիվը
	Փաստացի
աշակերտներիթիվը

	1.
	<<Մեղրու թիվ 1 միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ
	750
	372

	2.
	<<Մեղրու թիվ 1 միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ
	500
	164

	3.
	<<Ագարակի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ
	655
	606

	4.
	<< Լեհվազի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ
	150
	89

	5.
	<< Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ
	120
	36

	6.
	<< Վարդանիձորի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ
	50
	40

	7.
	<< Լիճքի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ
	50
	7

	8.
	<< Նռնաձորի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ
	50
	24

	9.
	<< Ալվանքի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ
	392
	29

	10.
	<< Կարճևանի հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ
	200
	38

	11.
	<< Տաշտունի հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ
	150
	2


                                                                                                                                      Աղյուսակ 7
	Արտադպրոցական ուսումնական հաստատություններ

	Հ/Հ
	Հաստատության անվանումը
	Ըստ նախագծի տեղերի թիվը
	Փաստացի
սաներիթիվը

	1.
	<< Մեղրիի արվեստի մանկական դպրոց>> ՀՈԱԿ
	130
	107

	2.
	<< Ագարակի արվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ
	300
	225

	3.
	<< Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոն>> ՀՈԱԿ
	250
	

	4.
	<<Գեղագիտության ազգային կենտրոն>> ՊՓԲԸ
	140
	150



   Մեղրիում գործող միակ միջնակարգ մասնագիտական ԲՈՒՀ- ը Մեղրու պետական քոլեջն է, որն ունի 177 ուսանող: Շենքը նախատեսված է 200 ուսանողի համար:

Առողջապահական հիմնարկներ
  Առողջապահական միակ հիմնարկը` «Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն, ստեղծվել է 2010 թվականի օգոստոսի 13-ին «Ագարակի հիվանդանոց» ՓԲԸ և  «Մեղրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ների միավորման  արդյունքում: 2015 թվականին  ավարտվեց ՀԲ վարկային ծրագրով իրականացված բժշկական կենտրոնի նոր համալիրի կառուցումը (հասցեն` ք. Մեղրի, Մելիք-Օհանջանյան 3): ՓԲԸ-ն  ունի    128   աշխատակից,   որից՝ 19 բժիշկ, 68   միջին բուժ.աշխատողներ  և  41 այլ գործունեության աշխատողներ:       
Ընկերությունն իրականացնում է հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային և շտապօգնության ծառայություններ: Հիվանդանոցային ծառայությունից օգտվում են տարեկան միջին թվով 750 այցելու: Առկա է թերապևտիկ, վիրաբուժական, մանկական, մանկաբարձագինեկոլոգիական և ինֆեկցիոն պրոֆիլի 45 մահճակալ:
	
Բնակավայրը

	Առևտրի օբյեկտ
	Դեղատուն
	Վարսավիրանոց
	Հյուրանոց
	Հյուրատուն
	Հանրային
սննդի կետ
	Բենզալցակայան
	Գազալցակայան
	Ավտոտեխսպա-
սարկման կետ
	Տաքսի ծառայություն
	Խաղատուն
	Կոշիկի վերանորոգման կետ
	Ռեստորան

	ք.Մեղրի
	55
	3
	10
	4
	2
	8
	3
	3
	5
	1
	1
	3
	2

	ք.Ագարակ
	75
	5
	100
	5
	
	8
	2
	2
	5
	1
	-
	2
	2

	գ.Լեհվազ
	3
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	գ.Լիճք
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	գ.Նռնաձոր
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Բժշկական կենտրոնի ամբուլատոր պոլիկլինիակական  ստորաբաժանման կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 480 հաճախում:Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթն իրականացնում են 3 ընտանեկան բժշկներ,   3 տեղամասային թերապևտներ և 1 տեղամասային մանկաբույժ: Արաքսաշեն,Լեհվազ, Վահրավար,Վարդանիձոր, Լիճք, Տաշտուն, Շվանիձոր, Ալվանք, Նռնաձոր, Կարճևան, Գուդեմնիս գյուղական բնակավայրերում գործում են 11 բուժակ-մանկաբարձական կետեր:
առևտրի, ծառայությունների ոլորտի հիմնական կազմակերպությունների թվաքանակը 
Աղյուսակ 8 
     Մեղրի համայնքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտի օբյեկտները հիմնականում կենտրոնացված են Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում: Մատուցվում են ֆինանսավարկային (Մեղրիում 2 բանկ, 2 ՈՒՎԿ, Ագարակում՝ 1 բանկ), հաշվապահական, նոտարական, գրադարանային, առողջապահական, ապահովագրական, կապի, ջրամատակարարման, էներգամատակարարման, և այլ ծառայություններ:

2.2. [bookmark: _Toc520559745]Տարածաշրջանի հատակագծային հեռանկարային կառուցվածք
Կառուցվածքի հիմքը  տարածքի բնական լանդշաֆտային և ձևավորված ուրբանացված  հիմնակմախքն է, ուստի այն կձևավորվի  բազմագործոն՝ (բնական և անտրոպոգեն՝ առկա հատակագծային կառուցվածքի) վերլուծության հենքի վրա՝ համալիր գնահատման արդյունքների ընդհանրացմամբ

Մեղրի, 
Հեռավորությունը Երևան քաղաքից` 376 կմ 
Հեռավորությունը մարզկենտրոնից` 84 կմ 
Բարձրությունը ծովի մակերևույթից` 610 մ
4805 բնակիչ ունեցող Մեղրին Հայաստանի հարավ-արևելքում է, Սյունիքի մարզի հարավային սահմանպահ քաղաքներից մեկը: Այն Մեղրի գետի աջ և ձախ ափերին է, որոնք Մեծ և Փոքր թաղեր են կոչում։ Քաղաքն Իրանի Հանրապետությունից բաժանում են պետական սահմանն ու մայր Արաքս գետը: Ամռանն այստեղ շոգ է, իսկ ձմռանը` ոչ ձյունառատ։  
1881-ին արտասահմանում ուսում ստացած մի խումբ մեղրեցի երիտասարդների նախաձեռնությամբ ու համագյուղացիների օգնությամբ երկսեռ ծխական դպրոց բացվեց։ Այժմ քաղաքում 2 միջնակարգ դպրոց կա, իսկ միջնակարգ մասնագիտական առաջին հաստատությունն այդտեղ բացվել է 2001-ին` Մեղրու պետական քոլեջն էր, որտեղ որակավորում են ստանում ապագա դասվարներ, հաշվապահներ և ավտովարորդներ: Քաղաքում 1 մանկապարտեզ կա, մարզադպրոց ու արվեստի մանկական դպրոց, տեղի գրադարանն էլ 2012-ին բոլորեց իր 130 ամյակը։ Համայնքը նաև մշակույթի կենտրոն ունի, որտեղ տարբեր խմբեր են գործում։
Մեղրիի մշակութային կյանքի, կենցաղավարության վրա մեծ ազդեցություն է թողել Ագուլիսի սոցիալ-մշակութային կյանքը։
Քաղաքի Ադելյան փողոցում, մշակույթի պալատի հարևանությամբ է գտնվում մարզադաշտը և 2 լողավազան։ Բնակչության առողջության պահպանությամբ զբաղվում է "Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն" ՓԲԸ – ն։
Տնտեսություն Մեղրեցին եղել է տոհմիկ պտղագործ ու այգեգործ։ Այստեղ աճում են անուշաբույր և քաղցրահամ մրգեր։ Վերջին տարիներին թուզ, նուռ, սերկևիլ, խաղող, դեղձ մրգատեսակներին ավելացել են մերձարևադարձային կուլտուրաներ` արքայանարինջ, կիվի, զեյթուն և այլն։ Ներկայումս քաղաքում գործում են պահածոների և գինու գործարաններ։ Շինարարական կազմակերպություններից աշխատում է միայն «Մեղրու ճանշին ձեռնարկություն» ՍՊԸ-ն։ Հնամենի ամֆիթատրոնի տեսք ունեցող քաղաքին առանձին հմայք են տալիս լեռնագագաթներին բազմած 11-րդ դարի կառույց` Մեղրու 6 բերդերը /բուրջեր/, դարավոր չինարիների պուրակը և 17- րդ դարի կառույցներ Ս. Մարիամ Աստվածածին, Ս. Հովհաննես, Սարգիս եկեղեցիները և Անապաստանաց վանքը։ Եկեղեցու որմնանկարները պատկանում են Նաղաշ Հովնաթան դպրոցին։ Մեղրին մայրաքաղաք Երևանի և Հայաստանի մարզերի հետ հաղորդակցվում է միայն ավտոտրանսպորտով։ Քաղաքի տարածքով է անցնում Իրան-Հայաստան միջպետական ավտոմայրուղին։ 
2008 թվականի դեկտեմբերից Մեղրին բարեկամական, տնտեսական, մշակութային կապերով համագործակցում է Բելոռուսի հանրապետության Մյադել քաղաքի հետ։
	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-1
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,093
	Հասարակական կառուցապատման
	0,093

	ԲԲ-2
	Հասարակական կառուցապատման
	0,11
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան շենքեր)
	0,11

	ԲԲ-3
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,18
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան շենքեր)
	0,18

	ԲԲ-4
	Հասարակական կառուցապատման
	1,09
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան շենքեր)
	1,09

	ԲԲ-5
	Այլ հողեր
	0,18
	Հասարակական կառուցապատման
	0,18

	ԲԲ-6
	Այլ հողեր
	0,065
	Հասարակական կառուցապատման
	0,065

	ԲԲ-7
	Հասարակական կառուցապատման
	0,19
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան շենքեր)
	0,19

	ԲԲ-8
	Այլ հողեր
	0,16
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,16

	ԲԲ-9
	Հասարակական կառուցապատման
	0,14
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,14

	ԲԲ-10
	Այլ հողեր
	0,14
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան շենքեր)
	0,14

	Ընդհանուր
	2,348

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքնրի
	 

	ԲՀ-1
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,104
	Պատմական և մշակութային հողեր
	0,104

	ԲՀ-2
	Ընդհանուր օգտագործման
	0,05
	Պատմական և մշակութային հողեր
	0,05

	ԲՀ-3
	Այլ հողեր
	0,25
	Պատմական և մշակութային հողեր
	0,25

	Ընդհանուր
	0,404

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության
	 

	ԳԳ-1
	Վարելահող
	1,6
	Բազմամյա տնկարկ
	1,6

	ԳԳ-2
	Վարելահող
	2,3
	Բազմամյա տնկարկ
	2,3

	ԳԳ-3
	Վարելահող
	0,42
	Բազմամյա տնկարկ
	0,42

	ԳԳ-4
	Վարելահող
	0,28
	Բազմամյա տնկարկ
	0,28

	ԳԳ-5
	Վարելահող
	0,67
	Բազմամյա տնկարկ
	0,67

	ԳԳ-6
	Վարելահող
	0,71
	Բազմամյա տնկարկ
	0,71

	ԳԳ-7
	Վարելահող
	1,22
	Բազմամյա տնկարկ
	1,22

	ԳԳ-8
	Վարելահող
	0,45
	Բազմամյա տնկարկ
	0,45

	ԳԳ-9
	Վարելահող
	2,5
	Բազմամյա տնկարկ
	2,5

	ԳԳ-10
	Վարելահող
	0,28
	Բազմամյա տնկարկ
	0,28

	ԳԳ-11
	Վարելահող
	0,62
	Բազմամյա տնկարկ
	0,62

	ԳԳ-12
	Վարելահող
	0,3
	Բազմամյա տնկարկ
	0,3

	ԳԳ-13
	Վարելահող
	0,39
	Բազմամյա տնկարկ
	0,39

	ԳԳ-14
	Վարելահող
	0,67
	Բազմամյա տնկարկ
	0,67

	ԳԳ-15
	Վարելահող
	4,66
	Բազմամյա տնկարկ
	4,66

	ԳԳ-16
	Վարելահող
	1,33
	Բազմամյա տնկարկ
	1,33

	ԳԳ-17
	Վարելահող
	0,5
	Բազմամյա տնկարկ
	0,5

	Ընդհանուր
	18,9

	 
	 
	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների
	 

	ԳԷ-1
	Այլ հողատեսքեր
	0,008
	Կապի օբյեկտների (հեռուստաաշտարակ)
	0,008

	ԳԷ-2
	Վարելահող
	2,42
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեղմանոց)
	2,42

	ԳԷ-3
	Այլ հողատեսքեր
	0,06
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեղմանոց)
	0,06

	ԳԷ-4
	Այլ հողատեսքեր
	0,2
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեղմանոց)
	0,2

	ԳԷ-5
	Այլ հողատեսքեր
	4,3
	Կոմունալ օբյեկտների (աղբավայր)
	4,3

	Ընդհանուր
	6,988

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքնրի
	 

	ԳՀ-1
	Այլ հողատեսքեր
	0,95
	Պատմական և մշակութային հողեր
	0,95

	Ընդհանուր
	0,95

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողեր
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԱԲ-1
	Արդյունաբերական օբյեկտներ
	0,71
	Հասարակական կառուցապատման
	0,71

	Ընդհանուր
	0,71

	 
	 
	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության
	 

	ԱԳ-1
	Արդյունաբերական օբյեկտներ
	1,14
	Բազմամյա տնկարկ
	1,14

	ԱԳ-2
	Արդյունաբերական օբյեկտներ
	0,73
	Բազմամյա տնկարկ
	0,73

	Ընդհանուր
	1,87

	 
	 
	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 
	 

	ԱԱ-1
	Գյուղ. արտադր. օբյեկտներ
	0,82
	Արդյունաբերական օբյեկտներ
	0,82

	Ընդհանուր
	0,82

	 
	 
	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների
	 

	ԱԷ-1
	Գյուղ. արտադր. օբյեկտներ
	1,04
	Կոմունալ օբյեկտների
	1,04

	Ընդհանուր
	1,04

	 
	 
	 
	Հատուկ նշանակության
	 

	ԱՀՆ-1
	Գյուղ. արտադր. օբյեկտներ
	0,74
	Հատուկ նշանակության
	0,74

	Ընդհանուր
	0,74

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքնրի
	 

	ԱՀ-1
	Արդյունաբերական օբյեկտներ
	0,07
	Պատմական և մշակութային հողեր
	0,07

	Ընդհանուր
	0,07

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքնրի հողերից
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ՀԲ-1
	Պատմական և մշակութային հողեր
	0,016
	Բնակելի կառուցապատման
	0,016

	Ընդհանուր
	0,016

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքնրի
	 

	ՀՀ-1
	Բնապահպանական
	16,71
	Պատմական և մշակութային հողեր
	16,71

	Ընդհանուր
	16,71

	 
	Հատուկ նշանակության
	 
	 
	 

	 
	
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ՀՆԲ-1
	Հատուկ նշանակության
	0,34
	Հասարակական կառուցապատման
	0,34

	Ընդհանուր
	0,34

	Միջնաժամկեր միջոցառումներ (5-10 տարի)

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-I
	Հասարակական կառուցապատման
	0,81
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան շենքեր)
	0,81

	Ընդհանուր
	0,81

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից
	 
	
	 

	 
	 
	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության
	 

	ԳԳ-1
	Վարելահող
	1,42
	Բազմամյա տնկարկ
	1,42

	ԳԳ-2
	Վարելահող
	0,62
	Բազմամյա տնկարկ
	0,62

	ԳԳ-3
	Վարելահող
	0,28
	Բազմամյա տնկարկ
	0,28

	Ընդհանուր
	2,32

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԳԲ-1
	Բազմամյա տնկարկ
	1,74
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	1,74

	ԳԲ-2
	Բազմամյա տնկարկ
	0,95
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,95

	ԳԲ-3
	Բազմամյա տնկարկ
	0,53
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,53

	ԳԲ-4
	Բազմամյա տնկարկ
	1,46
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	1,46

	ԳԲ-5
	Այլ հողատեսքեր
	0,19
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,19

	ԳԲ-6
	Վարելահող
	1,13
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	1,13

	ԳԲ-7
	Վարելահող
	2,17
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	2,17

	ԳԲ-8
	Վարելահող
	0,77
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,77

	ԳԲ-9
	Վարելահող
	0,91
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,91

	ԳԲ-10
	Վարելահող
	1,5
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	1,5

	ԳԲ-11
	Վարելահող
	0,25
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,25

	ԳԲ-12
	Վարելահող
	2,5
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	2,5

	ԳԲ-13
	Վարելահող
	0,08
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,08

	ԳԲ-14
	Վարելահող
	0,17
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,17

	ԳԲ-15
	Բազմամյա տնկարկ
	2,46
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	2,46

	ԳԲ-16
	Բազմամյա տնկարկ
	4,74
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	4,74

	ԳԲ-17
	Այլ հողատեսքեր
	0,25
	Հասարակական կառուցապատման
	0,25

	ԳԲ-18
	Բազմամյա տնկարկ
	0,42
	Հասարակական կառուցապատման
	0,42

	ԳԲ-19
	Բազմամյա տնկարկ
	0,705
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,705

	Ընդհանուր
	22,925

	Հեռանկարային միջոցառումներ (10-15 տարի)

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ -1
	Այլ հողեր
	0,07
	Հասարակական կառուցապատման
	0,07

	ԲԲ -2
	Ընդհանուր օգտագործման
	0,01
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,01

	ԲԲ -3
	Այլ հողեր
	0,74
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,74

	ԲԲ -4
	Այլ հողեր
	0,61
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,61

	ԲԲ -5
	Այլ հողեր
	0,14
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,14

	ԲԲ -6
	Այլ հողեր
	0,72
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,72

	Ընդհանուր
	2,29

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԳԲ-1
	Բազմամյա տնկարկ
	0,33
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,33

	ԳԲ-2
	Բազմամյա տնկարկ
	0,5
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,5

	ԳԲ-3
	Բազմամյա տնկարկ
	0,23
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,23

	ԳԲ-4
	Բազմամյա տնկարկ
	1,29
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	1,29

	ԳԲ-5
	Բազմամյա տնկարկ
	0,62
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,62

	ԳԲ-6
	Բազմամյա տնկարկ
	0,98
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,98

	ԳԲ-7
	Բազմամյա տնկարկ
	1,13
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	1,13

	ԳԲ-8
	Բազմամյա տնկարկ
	0,23
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,23

	ԳԲ-9
	Այլ հողատեսքեր
	0,07
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,07

	ԳԲ-10
	Վարելահող
	0,43
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,43

	ԳԲ-11
	Վարելահող
	0,83
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,83

	ԳԲ-12
	Վարելահող
	0,55
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,55

	ԳԲ-13
	Վարելահող
	0,35
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,35

	ԳԲ-14
	Վարելահող
	0,72
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,72

	ԳԲ-15
	Վարելահող
	0,79
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,79

	ԳԲ-16
	Վարելահող
	0,22
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,22

	ԳԲ-17
	Վարելահող
	0,08
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,08

	ԳԲ-18
	Վարելահող
	0,23
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,23

	ԳԲ-19
	Վարելահող
	0,8
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,8

	ԳԲ-20
	Վարելահող
	0,05
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,05

	ԳԲ-21
	Վարելահող
	0,13
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,13

	ԳԲ-22
	Վարելահող
	0,64
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,64

	ԳԲ-23
	Բազմամյա տնկարկ
	3,12
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	3,12

	ԳԲ-24
	Բազմամյա տնկարկ
	0,86
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,86

	ԳԲ-25
	Բազմամյա տնկարկ
	4,57
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	4,57

	Ընդհանուր
	19,75

	 
	 
	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների
	 

	ԳԷ-1
	Այլ հողատեսքեր
	1,47
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեղմանոց)
	1,47

	ԳԷ-2
	Վարելահող
	0,06
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեղմանոց)
	0,06

	ԳԷ-3
	Վարելահող
	0,16
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեղմանոց)
	0,16

	ԳԷ-4
	Այլ հողատեսքեր
	0,96
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեղմանոց)
	0,96

	Ընդհանուր
	2,65




	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	3201,39
	3201,39
	3201,39

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	224,1
	224,762
	267,437

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	107,97
	109,619
	153,949

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	21,93
	21,788
	22,423

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	0,5
	0,5
	0,5

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	41,91
	41,86
	41,85

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	41,91
	41,86
	41,85

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	այլ հողեր
	հա
	51,79
	50,995
	48,715

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	107,01
	102,58
	102,58

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	98,02
	96,19
	96,19

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	8,17
	5,57
	5,57

	 
	պահեստարանների
	հա
	0,82
	0,82
	0,82

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	 
	0
	0

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	18,43
	26,458
	29,108

	 
	էներգետիկայի
	հա
	1,4
	1,4
	1,4

	 
	կապի
	հա
	0,1
	0,108
	0,108

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	16,21
	16,21
	16,21

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	0,72
	8,74
	11,39

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	905,7
	907,108
	907,108

	 
	բնապահպանական
	հա
	901,26
	884,55
	884,55

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	 
	0
	0

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	4,44
	22,558
	22,558

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	75,66
	76,06
	76,06

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	1852,65
	1846,582
	1801,257

	 
	վարելահող
	հա
	77,6
	56,28
	38,44

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	76,37
	97,14
	72,595

	 
	խոտհարքներ
	հա
	1,77
	1,77
	1,77

	 
	արոտավայր
	հա
	 
	0
	0

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	1696,91
	1691,392
	1688,452

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	17,84
	17,84
	17,84

	 
	գետեր
	հա
	14,56
	14,56
	14,56

	 
	ջրամբարներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	լճեր
	հա
	3,07
	3,07
	3,07

	 
	ջրանցքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	0,21
	0,21
	0,21




Ագարակ քաղաք 
Հեռավորությունը մարզկենտրոնից` 94 կմ, 
Հեռավորությունը Երևան քաղաքից` 410 կմ, 
Բարձրությունը ծովի մակերևույթից` 660 մ, 
Ագարակ քաղաքը հիմնադրվել է Արաքս գետի ձախ ափին 1949 թվականին` որպես համանուն պղնձամոլիբդենային կոմբինատին կից բանավան։ Կառուցապատումը շարունակվել է մինչև 1992թվականը։ Սկզբում կառուցվել են 1-2 հարկանի բնակելի առանձնատներ, հետագայում` 3-4, իսկ 1979թվականից 5 հարկանի բնակելի շենքեր։ 1996թվականին բանավանը վերանվանվել է Ագարակ քաղաք։ Ագարակ քաղաքն ունի կենսական, մշակութային և սպորտային, կրթական ու ընդհանուր զարգացվածությունը ապահովող բոլոր կառույցները` հիվանդանոց, կոմունալ բարեկարգման տնտեսություն, մսուր-մանկապարտեզ, միջնակարգ դպրոց, արվեստի և գրադարանային ծառայության կենտրոն, մշակույթի պալատ։ «Ագարակի թիվ 1 մ/մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ը երկու մասնաշենքից բաղկացած հիանալի մանկապարտեզ է, որի ժամանակակից պայմաններին համապատասխանող, վերանորոգված գեղեցիկ մթնոլորտում կրթվում և դաստիարակվում են 200 երեխա։ «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ը երկու մասնաշենքից բաղկացած, վերանորոգված դպրոց է, որում ուսանում, միջնակարգ կրթություն են ստանում մոտ 200 աշակերտ։ «Ագարակի արտադպրոցական դաստիարակության և գրադարանային ծառայության կենտրոն» ԲՀ–ն, որում դաստիարակվում, պարի, նկարչության, երգի և երաժշտության, մշակութային դասեր են քաղում 147 երեխաներ, վերջին ժամանակներս նոր ուժով և եռանդով է իրականացնում իր աշխատանքային գործունեությունը։ Ագարակ քաղաքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հարավ- արևելյան մասում, սահմանակից է Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, ունի ռազմավարական նշանակություն և գտնվում է Հայաստանը Իրանի հետ կապող ավտոմայրուղուց 1 կմ հեռավորության վրա։ Ագարակն ապահովված է միջին մեծության մասնավոր հյուրանոցներով, որոնց դռները միշտ բաց են ցանկացած հյուրի առջև։ Ագարակ քաղաքն ունի խիստ կանոնավոր փողոցային ցանց։ Փողոցները 2 տիպի են` համայնքային և ներթաղամասային, համապատասխանաբար 10 մ և 6 մ լայնությամբ։ 
Քաղաքի ինժեներատրանսպորտային հաղորդակցության ապահովվածության միակ գործող ուղին ավտոմայրուղին է։ Ագարակը բնական ռեսուրսների մեծ պաշարներ ունի, որից ամենատարածվածը պղնձամոլիբդենային հումքն է։ Արտադրության գերիշխող ճյուղերն են լեռնահանքային արդյունաբերությունն ու գյուղատնտեսությունը։ Քաղաքի տնտեսական և աշխատանքային շուկան քաղաքի ստեղծման իսկ օրվանից պայմանավորված է եղել և այսօր էլ կա «Ագարակի ՊՄ կոմբինատ» ՓԲԸ-ի գործունեությամբ։ Ագարակ համայնքի հողային ֆոնդին անդրադառնալով` պետք է նշել, որ հողերի մեծ մասն իրենցից ներկայացնում են բնակելի, հասարակական, կոմունալ-պահեստային նշանակության կառուցապատված տարածքներ։ Ագարակը` որպես Հայաստանի Հանրապետության հարավային դարպաս և փոքրիկ սահմանամերձ քաղաք, մոտ ապագայում մեծ հեռանկարներ ունի տարածքային, ազգաբնակչության թվի, մշակութային, տնտեսական, տրանսպորտային և այլ ոլորտների զարգացման գործում։
Քաղաքի կարգավիճակ է ստացել 1990-ական թվականներին։
Ագարակը Սյունիքի մարզի և Հայաստանի ամենահարավային քաղաքն է, որը երեք կողմից շրջապատված է բարձրաբերձ լեռներով, իսկ մի կողմում սահմանային Արաքս գետն է։ Բնական այս դիրքին լրացնելու են գալիս քաղաքական-աշխարհագրական, տնտեսա-աշխարհագրական և տրանսպորտային դիրքերը։
Ագարակ քաղաքը միաժամանակ սահմանակից է երկու պետական միավորների՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությանը։
Բնակչություն
	Տարի
	1972
	1979
	2001
	2009
	2011
	2015

	Բնակիչ
	3800
	4073
	4801
	4872
	4908
	4300[2]


	
	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-I
	Այլ հողեր
	3,03
	Հասարակական կառուցապատման
	3,03

	ԲԲ-2
	Այլ հողեր
	0,06
	Հասարակական կառուցապատման
	0,06

	ԲԲ-3
	Այլ հողեր
	0,25
	Հասարակական կառուցապատման
	0,25

	Ընդհանուր
	3,34

	ԲԲ-4
	Այլ հողեր
	0,075
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,075

	ԲԲ-5
	Այլ հողեր
	0,021
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,021

	ԲԲ-6
	Այլ հողեր
	0,0008
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0008

	ԲԲ-7
	Այլ հողեր
	0,0006
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0006

	ԲԲ-8
	Այլ հողեր
	0,022
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,022

	ԲԲ-9
	Այլ հողեր
	0,0252
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0252

	ԲԲ-10
	Այլ հողեր
	0,0026
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0026

	ԲԲ-11
	Այլ հողեր
	0,0023
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0023

	ԲԲ-12
	Այլ հողեր
	0,0151
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0151

	ԲԲ-13
	Այլ հողեր
	0,0082
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0082

	ԲԲ-14
	Այլ հողեր
	0,0042
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0042

	ԲԲ-15
	Այլ հողեր
	0,0055
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0055

	ԲԲ-16
	Այլ հողեր
	0,0056
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0056

	ԲԲ-17
	Այլ հողեր
	0,0025
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0025

	ԲԲ-18
	Այլ հողեր
	0,0047
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0047

	ԲԲ-19
	Այլ հողեր
	0,0053
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0053

	ԲԲ-20
	Այլ հողեր
	0,003
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,003

	ԲԲ-21
	Այլ հողեր
	0,0112
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0112

	ԲԲ-22
	Այլ հողեր
	0,009
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,009

	ԲԲ-23
	Այլ հողեր
	0,0044
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0044

	ԲԲ-24
	Այլ հողեր
	0,0024
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0024

	ԲԲ-25
	Այլ հողեր
	0,0005
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0005

	ԲԲ-26
	Այլ հողեր
	0,0006
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0006

	ԲԲ-27
	Այլ հողեր
	0,0287
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0287

	ԲԲ-28
	Այլ հողեր
	0,0025
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0025

	ԲԲ-29
	Այլ հողեր
	0,0058
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0058

	ԲԲ-30
	Այլ հողեր
	0,0033
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0033

	ԲԲ-31
	Այլ հողեր
	0,0132
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0132

	ԲԲ-32
	Այլ հողեր
	0,013
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,013

	ԲԲ-33
	Այլ հողեր
	0,0141
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0141

	ԲԲ-34
	Այլ հողեր
	0,0055
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0055

	ԲԲ-35
	Այլ հողեր
	0,0045
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0045

	ԲԲ-36
	Այլ հողեր
	0,0045
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0045

	ԲԲ-37
	Այլ հողեր
	0,0039
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0039

	ԲԲ-38
	Այլ հողեր
	0,0105
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0105

	ԲԲ-39
	Այլ հողեր
	0,0075
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0075

	ԲԲ-40
	Այլ հողեր
	0,0236
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0236

	ԲԲ-41
	Այլ հողեր
	0,0035
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0035

	ԲԲ-42
	Այլ հողեր
	0,0005
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0005

	ԲԲ-43
	Այլ հողեր
	0,0005
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0005

	ԲԲ-44
	Այլ հողեր
	0,0242
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0242

	ԲԲ-45
	Այլ հողեր
	0,0016
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0016

	ԲԲ-46
	Այլ հողեր
	0,0005
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0005

	ԲԲ-47
	Այլ հողեր
	0,002
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,002

	ԲԲ-48
	Այլ հողեր
	0,0004
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0004

	ԲԲ-49
	Այլ հողեր
	0,0045
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0045

	ԲԲ-50
	Այլ հողեր
	0,0037
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0037

	ԲԲ-51
	Այլ հողեր
	0,0015
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0015

	ԲԲ-52
	Այլ հողեր
	0,0113
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0113

	ԲԲ-53
	Այլ հողեր
	0,0003
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0003

	ԲԲ-54
	Այլ հողեր
	0,0515
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0515

	ԲԲ-55
	Այլ հողեր
	0,0003
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0003

	ԲԲ-56
	Այլ հողեր
	0,0003
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,0003

	Ընդհանուր
	0,4789

	Միջնաժամկեր միջոցառումներ (5-10 տարի)

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-57
	Ընդհանուր օգտագործման
	0,142
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,142

	ԲԲ-58
	Ընդհանուր օգտագործման
	0,126
	Հասարակական կառուցապատման
	0,126

	Ընդհանուր
	0,268

	ԲԲ-59
	Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան բնակելի շենքեր)
	0,142
	Հասարակական կառուցապատման
	0,142

	Ընդհանուր
	0,142

	ԲԲ-60
	Այլ հողեր
	0,37
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,37

	ԲԲ-61
	Այլ հողեր
	0,59
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,59

	ԲԲ-62
	Այլ հողեր
	0,89
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,89

	ԲԲ-63
	Այլ հողեր
	1,47
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	1,47

	ԲԲ-64
	Այլ հողեր
	0,95
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,95

	ԲԲ-65
	Այլ հողեր
	4,7
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	4,7

	ԲԲ-66
	Այլ հողեր
	0,03
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,03

	Ընդհանուր
	9

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից`
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր
	 

	ԳԷ-1
	Այլ  հողատեսքեր
	0,53
	Կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,53

	ԳԷ-2
	Այլ  հողատեսքեր
	0,43
	Կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,43

	Ընդհանուր
	0,96

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-67
	Այլ հողեր
	0,622
	Հասարակական կառուցապատման
	0,622

	Ընդհանուր
	0,622

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր
	 

	ԲԱ-1
	Այլ հողեր
	0,303
	Արդյունաբերական օբյեկտների
	0,303

	ԲԱ-2
	Այլ հողեր
	0,0645
	Արդյունաբերական օբյեկտների
	0,0645

	Ընդհանուր
	0,3675

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողերից
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրի հողեր
	 

	ԱԲ-1
	Պահեստարաններ
	0,261
	Ընդհանուր օգտագործման        /փողոցներ, ճանապարհներ/
	0,261

	ԱԲ-2
	Պահեստարաններ
	0,19
	Հասարակական կառուցապատման
	0,19

	ԱԲ-3
	Պահեստարաններ
	0,065
	Հասարակական կառուցապատման
	0,065

	ԱԲ-4
	Պահեստարաններ
	0,36
	Հասարակական կառուցապատման
	0,36

	ԱԲ-5
	Պահեստարաններ
	0,0742
	Հասարակական կառուցապատման
	0,0742

	ԱԲ-6
	Պահեստարաններ
	0,13
	Հասարակական կառուցապատման
	0,13

	ԱԲ-7
	Պահեստարաններ
	0,32
	Հասարակական կառուցապատման
	0,32

	ԱԲ-8
	Պահեստարաններ
	3,16
	Հասարակական կառուցապատման
	3,16

	ԱԲ-9
	Պահեստարաններ
	0,036
	Հասարակական կառուցապատման
	0,036

	Ընդհանուր
	4,5962

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից`
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրի հողեր
	 

	ԳԲ-1
	Վարելահող
	0,0065
	Հասարակական կառուցապատման
	0,0065

	Ընդհանուր
	0,0065

	Հեռանկարային միջոցառումներ (10-15 տարի)

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	 

	ԲՀն-1
	Այլ հողեր
	2
	Հատուկ նշանակության հողեր
	2

	Ընդհանուր
	2

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրի հողեր
	 

	ԲԲ-68
	Այլ հողեր
	1,85
	Հասարակական կառուցապատման
	1,85

	Ընդհանուր
	1,85

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր
	 

	ԲԷ-1
	Այլ հողեր
	2,38
	Կոմունալ ենթակառուցվածքների
	2,38

	ԲԷ-1
	Այլ հողեր
	0,18
	Կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,18

	Ընդհանուր
	2,56

	
	
	
	
	



	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	326,27
	326,27
	326,27

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	234,331
	234,3306
	234,0058

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	34,50
	34,98
	43,98

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	13,22
	16,56
	23,64

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	2,09
	2,0891
	2,0891

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	39,73
	39,73
	39,72

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	0
	0
	0

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	0
	0
	0

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	0
	0
	0

	 
	այլ հողեր
	հա
	144,80
	140,98
	124,58

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	33,31
	33,31
	29,0813

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	13,66
	13,66
	14,0275

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	1,73
	1,73
	1,73

	 
	պահեստարանների
	հա
	17,92
	17,92
	13,3238

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	0
	0
	0

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	7,5594
	7,5594
	11,0794

	 
	էներգետիկայի
	հա
	1,82
	1,82
	1,82

	 
	կապի
	հա
	0,05
	0,05
	0,05

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	3,05
	3,05
	3,05

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	2,64
	2,6394
	6,1594

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	3,82
	3,82
	3,82

	 
	բնապահպանական
	հա
	 
	0
	0

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	 
	0
	0

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	3,82
	3,82
	3,82

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	6,97
	6,97
	8,97

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	33,71
	33,71
	32,7435

	 
	վարելահող
	հա
	21,52
	21,52
	21,5135

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	0
	0
	0

	 
	խոտհարքներ
	հա
	0
	0
	0

	 
	արոտավայր
	հա
	0
	0
	0

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	12,19
	12,19
	11,23

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	0
	0
	0

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	6,57
	6,57
	6,57

	 
	գետեր
	հա
	4,63
	4,63
	4,63

	 
	ջրամբարներ
	հա
	1,45
	1,45
	1,45

	 
	լճեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	ջրանցքներ
	հա
	0
	0
	0

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	0,49
	0,49
	0,49



Ալվանք 
Հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 94 կմ, 
Հեռավորությունը Մեղրի քաղաքից՝ 15.5 կմ, 
Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 670 մ, 
Կարգավիճակը՝ սահմանամերձ, 
Նախկին անվանումներն են Ալիդարի, Ալիդիարա։ Գյուղից 10կմ հյուսիս գտնվում են Արկես և Մալեւ լքված գյուղատեղիները, որտեղ պահպանվել են հինգ կանգուն և մեկ ավերված եկեղեցիներ, որոնք 14-16-րդ դարերի կառույցներ են, հայկական գերեզմաններ: Տնտեսությունը 
Գյուղատնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են` - անասնապահությունը, - դաշտավարությունը: 
Հողային 
Հողեր (ընդամենը)` 8599 հա, այդ թվում` - Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 4511 հա, որից` - վարելահող` 88 հա, բազմամյա տնկարկ` 40 հա, խոտհարք` 31 հա, արոտ` 793 հա, այլ հողատեսք` 3559 հա։

	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-1
	Այլ հողեր
	0,037
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,037

	ԲԲ-2
	Այլ հողեր
	0,051
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,051

	ԲԲ-3
	Այլ հողեր
	0,09
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,09

	ԲԲ-4
	Այլ հողեր
	0,08
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,08

	Ընդհանուր
	0,258

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր
	 

	ՀԷ-1
	պատմական և մշակութային
	0,8
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,8

	ՀԷ-1
	պատմական և մշակութային
	0,27
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,27

	ՀԷ-1
	պատմական և մշակութային
	0,23
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,23

	ՀԷ-1
	պատմական և մշակութային
	0,25
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,25

	ՀԷ-1
	պատմական և մշակութային
	0,26
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,26

	Ընդհանուր
	1,81

	Միջնաժամկեր միջոցառումներ (5-10 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԳԱ-1
	Այլ հողատեսքեր
	0,45
	Գյուղատնտեսական արտադրական 
	0,45

	Ընդհանուր
	0,45




	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	8598,98
	8598,98
	8598,98

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	50,236
	50,236
	50,236

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	30,84
	31,10
	31,10

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	1,66
	1,66
	1,66

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	12,39
	12,39
	12,39

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	0
	0
	0

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	0
	0
	0

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	0
	0
	0

	 
	այլ հողեր
	հա
	5,35
	5,09
	5,09

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	18,28
	18,28
	18,73

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	16,85
	16,85
	17,30

	 
	պահեստարանների
	հա
	0,03
	0,03
	0,03

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	1,40
	1,40
	1,40

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	10,194
	12,004
	12,004

	 
	էներգետիկայի
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	կապի
	հա
	0,01
	0,01
	0,01

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	10,15
	10,15
	10,15

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	0,03
	1,84
	1,84

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	3884,81
	3883,00
	3883,00

	 
	բնապահպանական
	հա
	3793,68
	3793,68
	3793,68

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	0
	0
	0

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	91,13
	89,32
	89,32

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	32,64
	32,64
	32,64

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	4510,76
	4510,76
	4510,31

	 
	վարելահող
	հա
	88,12
	88,12
	88,12

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	39,82
	39,82
	39,82

	 
	խոտհարքներ
	հա
	31,07
	31,07
	31,07

	 
	արոտավայր
	հա
	793,25
	793,25
	793,25

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	3558,50
	3558,50
	3558,05

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	0,49
	0,49
	0,49

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	91,57
	91,57
	91,57

	 
	գետեր
	հա
	91,07
	91,07
	91,07

	 
	ջրամբարներ
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	լճեր
	հա
	 
	 
	 

	 
	ջրանցքներ
	հա
	0,01
	0,01
	0,01

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	0,49
	0,49
	0,49







Գուդեմնիս 
Հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 82 կմ, 
Հեռավորությունը Մեղրի քաղաքից՝ 16 կմ, 
Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1400 մ, 
Կարգավիճակը՝ սահմանամերձ, 
Նախկին անվանումներն են Գիդեմնաս, Գիտեմնաս, Գտանիս, Կադեմնիս, Ուճանապար, Ուջանաբաս, Ուջանապար։ Գյուղը երբեմն նույնացնում են Գեղանանի և Գուտենիի հետ, որը անընդունելի է, առաջինը այժմյան Քաջարանն է, իսկ Գուտենի գյուղը գտնվում է Վայոց ձորի գավառում։ Գյուղից 4 կմ արևելք կան հին բնակավայրերի ավերակներ։ Գյուղում կան անշուք, ուշ ժամանակում կառուցված եկեղեցի։ Գյուղի մոտ են գտնվում միջնադարյան հայտնի Կաքավաբերդ բերդի ավերակները։ 

Տնտեսությունը 
Գյուղատնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են` - անասնապահությունը, - դաշտավարությունը: 
Հողային 
Հողեր (ընդամենը)` 1407 հա, այդ թվում` - Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 578 հա, որից` - վարելահող` 43 հա, բազմամյա տնկարկ` 9 հա, արոտ` 37 հա, այլ հողատեսք`

	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-I
	Այլ հողեր
	0,126
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,126

	ԲԲ-II
	Այլ հողեր
	0,058
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,058

	Ընդհանուր
	0,184

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Էներգետիկայի, կապի տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների
	 

	ՀՊԳԷ-1
	Պատմական և մշակութային
	0,059
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեզմանոցներ)
	0,059

	ՀՊԳԷ-2
	Պատմական և մշակութային
	0,45
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեզմանոցներ)
	0,45

	ՀՊԳԷ-3
	Պատմական և մշակութային
	0,17
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեզմանոցներ)
	0,17

	Ընդհանուր
	0,679



	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	1407,246
	1407,246
	1407,25

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	17,6637
	17,6637
	17,6637

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	12,92
	13,11
	13,11

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	0,44
	0,44
	0,44

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	1,66
	1,66
	1,66

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	0
	0
	0

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	0
	0
	0

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	0
	0
	0

	 
	այլ հողեր
	հա
	2,64
	2,46
	2,46

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	1,04
	1,04
	1,04

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	1,04
	1,04
	1,04

	 
	պահեստարանների
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	4,78
	5,46
	5,46

	 
	էներգետիկայի
	հա
	3,88
	3,88
	3,88

	 
	կապի
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	0,90
	0,90
	0,90

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	0,00
	0,68
	0,68

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	804,28
	803,60
	803,60

	 
	բնապահպանական
	հա
	802,55
	802,55
	802,55

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	0
	0
	0

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	1,73
	1,05
	1,05

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	577,3968
	577,3968
	577,3968

	 
	վարելահող
	հա
	42,57
	42,57
	42,57

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	8,76
	8,76
	8,76

	 
	խոտհարքներ
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	արոտավայր
	հա
	37,27
	37,27
	37,27

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	488,80
	488,80
	488,80

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	0,05
	0,05
	0,05

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	2,04
	2,04
	2,04

	 
	գետեր
	հա
	1,22
	1,22
	1,22

	 
	ջրամբարներ
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	լճեր
	հա
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ջրանցքներ
	հա
	0,82
	0,82
	0,82

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	0,00
	0,00
	0,00





Լեհվազ 
Հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 73 կմ, 
Հեռավորությունը Մեղրի քաղաքից՝ 6 կմ, 
Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 900 մ, 
Կարգավիճակը՝ սահմանամերձ, 
Նախկին անվանումներն են Լեգբա, Լեգվազ, Լեկվազ, Լեհվանա, Լեյվազ, Լեվազ, Լեվագոձոր, Լիհքվազ, Լեհվազ ներքին։ Մտնում էր Ելիզավետպոլի նայանգի Զանգեզուրի գավառի մեջ։ Ղևոնդ Ալիշանի մոտ նշված է Լեշկված տարբերակը։ Գյուղի մոտ գտնվում է մի հին ու լքված բնակավայր, որը ըստ երևույթին հին գյուղն է. որին տրվում է նաև Վերին Լեհվազ անունը։ Ս. Էփրիկյանը Վերին Լեհվազ է անվանում Լեճքվազ գյուղը։ Ղուկաս Ինճիճյանը ևս վերին Լեհվազը նույնացնում է Լիճքավազ գյուղին: 
Տնտեսությունը 
Գյուղատնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են` - անասնապահությունը, - դաշտավարությունը: 
Հողային ռեսուրսներ 
Հողեր (ընդամենը)` 3385 հա, այդ թվում` - Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 1336 հա, որից` - վարելահող` 77 հա, բազմամյա տնկարկ` 39 հա, խոտհարք` 12 հա, արոտ` 332 հա, այլ հողատեսք`876 հա։

	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների
	 

	ԷԱ-1
	Տրանսպորտի օբյեկտների
	6,1
	Արդյունաբերական օբյեկտների
	6,1

	Ընդհանուր
	6,1

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր
	 

	ԲՀ-1
	Այլ հողեր
	0,01
	պատմական և մշակութային
	0,01

	Ընդհանուր
	0,01

	 
	 
	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր
	 

	ԲԷ-1
	Բնակելի կաոուցապատման
	0,07
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,07

	ԲԷ-2
	Բնակելի կաոուցապատման
	0,44
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,44

	ԲԷ-3
	Բնակելի կաոուցապատման
	0,2
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,2

	Ընդհանուր
	0,71

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր
	 

	ԳՀ-1
	վարելահող
	0,4
	պատմական և մշակութային
	0,4

	ԳՀ-2
	այլ հողատեսքեր
	0,1
	պատմական և մշակութային
	0,1

	ԳՀ-3
	այլ հողատեսքեր
	2,16
	պատմական և մշակութային
	2,16

	Ընդհանուր
	2,66

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր
	 

	ՀԷ--1
	պատմական և մշակութային
	0,05
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,05

	ՀԷ--2
	պատմական և մշակութային
	0,1
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,1

	Ընդհանուր
	0,15

	Միջնաժամկեր միջոցառումներ (5-10 տարի)

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԱԲ-I
	Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ
	0,36
	Հասարակական կառուցապատման
	0,36

	Ընդհանուր
	0,36

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-I
	Բնակելի կաոուցապատման
	0,21
	Հասարակական կառուցապատման
	0,21

	Ընդհանուր
	0,21

	Հեռանկարային միջոցառումներ (10-15 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների
	 

	ԲԷ-I
	Այլ հողեր
	0,81
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեզմաններ)
	0,81

	Ընդհանուր
	0,81






	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	3384,66
	3384,66
	3384,66

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	57,17
	56,45
	56

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	42,411
	41,701
	41,491

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	0,7849
	0,7849
	1,3549

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	 
	0
	0

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	8,22
	8,22
	8,22

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	8,22
	8,22
	8,22

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	այլ հողեր
	հա
	5,7541
	5,7441
	4,9341

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	41,77
	47,87
	47,51

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	 
	6,1
	6,1

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	3,52
	3,52
	3,16

	 
	պահեստարանների
	հա
	 
	0
	0

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	38,25
	38,25
	38,25

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	18,11
	12,87
	13,68

	 
	էներգետիկայի
	հա
	11,96
	11,96
	11,96

	 
	կապի
	հա
	0,05
	0,05
	0,05

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	6,1
	0
	0

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	 
	0,86
	1,67

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	1933,56
	1936,08
	1936,08

	 
	բնապահպանական
	հա
	1930,95
	1930,95
	1930,95

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	2,45
	2,45
	2,45

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	0,16
	2,68
	2,68

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	1297,62
	1294,96
	1294,96

	 
	վարելահող
	հա
	77,19
	76,79
	76,79

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	38,66
	38,66
	38,66

	 
	խոտհարքներ
	հա
	11,64
	11,64
	11,64

	 
	արոտավայր
	հա
	332,29
	332,29
	332,29

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	837,84
	835,58
	835,58

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	22,28
	22,28
	22,28

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	14,15
	14,15
	14,15

	 
	գետեր
	հա
	11,13
	11,13
	11,13

	 
	ջրամբարներ
	հա
	1,51
	1,51
	1,51

	 
	լճեր
	հա
	0,21
	0,21
	0,21

	 
	ջրանցքներ
	հա
	1,3
	1,3
	1,3

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	 
	0
	0



Լիճք 
Հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 59 կմ, 
Հեռավորությունը Մեղրի քաղաքից՝ 24 կմ, 
Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1780 մ, 
Կարգավիճակը՝ սահմանամերձ, լեռնային, 
Մոտ 200 բնակիչ ունի: Ըստ տեղացիների, այն այդպես են կոչել, քանի որ գյուղից վերև մի քանի լիճ կա: Լիճքը ևս բազմաթիվ մշակութային հուշարձաններ ունի, որոնց թվում են Սբ Գևորգ եկեղեցին ու Մեղրի գետի վրայով անցնող 17-րդ դարի կամուրջը։ Բայց ամենաուշագրավը «բնական» հուշարձաններն էին՝ տեղի ջրվեժները, որտեղ, չնայած ոչ այդքան տաք եղանակին, չլողալ հնարավոր չէր: 
Կոչվել է նաև Լեշկին, Լեճկին, Լիճ, Լիճք, Շեշկերտ։ Գյուղը մտնում էր Ելիզավետպոլի նահանգի Զանգեզուրի գավառի մեջ։ Գյուղից վեր կան մի քանի լճեր, որի համար էլ, ըստ տեղացիների, գյուղը անվանվել է Լիճք։ Գյուղը 1781թվականի հարկացուցակով Տաթևի վանքին տարեկան վճարում էր 3350 դահեկան պտղի հարկ։ Գյուղի շրջակայքում կան պատմական հուշարձաններ՝ 17-րդ դարի կամուրջը Մեղրի գետի վրա, 17-րդ դարի Ջվարավանի կոչվող եկեղեցին։ Շրջակայքում կան գյուղատեղիներ՝ Զվար, Թաղամիր, Մուլք անուններով։ Ղևոնդ Ալիշանը Լիճքն ու Լեշկինը համարում է տարբեր բնակավայրեր։ 
Տնտեսությունը 
Գյուղատնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են` - անասնապահությունը, - դաշտավարությունը: 
Հողային ռեսուրսներ
Հողեր (ընդամենը)` 8411 հա, այդ թվում` • Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 2404 հա, որից` - վարելահող` 266 հա, խոտհարք` 19 հա, արոտ` 1004 հա, այլ հողատեսք`1116 հա։
	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրի հողերի
	 

	ԲԲ- 1
	Այլ հողեր
	0,222
	բնակելի կառուցապատման
	0,222

	Ընդհանուր
	0,222

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերի
	 

	ԲՀպ- 1
	Այլ հողեր
	0,03
	պատմական և մշակութային
	0,03

	Ընդհանուր
	0,03

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերի
	 

	ԳՀպ-1
	վարելահող
	0,145
	պատմական և մշակութային
	0,145

	ԳՀպ-2
	այլ հողատեսքեր
	0,066
	պատմական և մշակութային
	0,066

	ԳՀպ-3
	այլ հողատեսքեր
	3,146
	պատմական և մշակութային
	3,146

	ԳՀպ-4
	արոտավայր
	0,174
	պատմական և մշակութային
	0,174

	ԳՀպ-5
	արոտավայր
	0,555
	պատմական և մշակութային
	0,555

	Ընդհանուր
	4,086

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր
	 

	ՀՊ-1
	պատմական և մշակութային
	0,032
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,032

	ՀՊ-2
	պատմական և մշակութային
	0,42
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,42

	Ընդհանուր
	0,452




	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	8410,97
	8410,97
	8410,97

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	73,5156
	73,4856
	73,4856

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	55,4875
	55,7095
	55,7095

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	1,371
	1,371
	1,371

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	0,0077
	0,0077
	0,0077

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	4,07
	4,07
	4,07

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	այլ հողեր
	հա
	12,5794
	12,3274
	12,3274

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	6,6
	6,6
	6,6

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	 
	 
	 

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	6,6
	6,6
	6,6

	 
	պահեստարանների
	հա
	 
	 
	 

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	 
	 
	 

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	26,9825
	27,4345
	27,4345

	 
	էներգետիկայի
	հա
	21,2506
	21,2506
	21,2506

	 
	կապի
	հա
	0,0019
	0,0019
	0,0019

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	4,81
	4,81
	4,81

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	0,92
	1,372
	1,372

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	5562,4466
	5566,1106
	5566,1106

	 
	բնապահպանական
	հա
	5528,5566
	5528,5566
	5528,5566

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	 
	 
	 

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	33,89
	37,554
	37,554

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	0,95
	0,95
	0,95

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	2403,6945
	2399,6085
	2399,6085

	 
	վարելահող
	հա
	266,1112
	265,9662
	265,9662

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	խոտհարքներ
	հա
	19,0101
	19,0101
	19,0101

	 
	արոտավայր
	հա
	1003,4668
	1002,7378
	1002,7378

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	1115,1064
	1111,8944
	1111,8944

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	308,3808
	308,3808
	308,3808

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	28,4
	28,4
	28,4

	 
	գետեր
	հա
	27,97
	27,97
	27,97

	 
	ջրամբարներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	լճեր
	հա
	 
	 
	 

	 
	ջրանցքներ
	հա
	0,43
	0,43
	0,43

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	 
	 
	 




Կարճևան 
Հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 95 կմ, 
Հեռավորությունը Մեղրի քաղաքից՝ 17 կմ, 
Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 920 մ, 
Կարգավիճակը՝ սահմանամերձ, 
Մտնում էր Մեծ Հայքի Սյունիք աշխարհի Արևիք գավառի մեջ։ Որպես հնագույն բնակավայր գոյություն է ունեցել 12-րդ դարում, դրա մասին են վկայում գյուղի շրջակայքում պահպանված բերդի ավերակները (12-րդ դար)։ 
Տնտեսությունը 
Գյուղատնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են` - անասնապահությունը, - դաշտավարությունը: 
Հողային 
Հողեր (ընդամենը)` 4180 հա, այդ թվում` - Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 2446 հա, որից` - վարելահող` 60 հա, բազմամյա տնկարկ` 3 հա, արոտ` 90 հա, այլ հողատեսք`2293 հա։

	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Արաջնաժամկեր միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերի
	 

	ԲՀպ-1
	այլ հողեր
	0,006
	պատմական և մշակութային
	0,006

	ԲՀպ-2
	այլ հողեր
	0,0073
	պատմական և մշակութային
	0,0073

	Ընդհանուր
	0,0133

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերի
	 

	ԳՀպ-1
	այլ հողատեսքեր
	0,0707
	պատմական և մշակութային
	0,0707

	ԳՀպ-2
	այլ հողատեսքեր
	1,8
	պատմական և մշակութային
	1,8

	ԳՀպ-3
	այլ հողատեսքեր
	0,017
	պատմական և մշակութային
	0,017

	ԳՀպ-4
	այլ հողատեսքեր
	0,026
	պատմական և մշակութային
	0,026

	Ընդհանուր
	1,9137

	 
	Ջրային հողեր
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի հողերի
	 

	ՋԲ-1
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	0,172
	հասարակական կառուցապատման
	0,172

	Ընդհանուր
	0,172

	Միջնաժամկեր միջոցառումներ (5-10 տարի)

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի հողերի
	 

	ԳԲ-1
	Այլ հողատեսքեր
	3,55
	հասարակական կառուցապատման
	3,55

	Ընդհանուր
	3,55

	 
	 
	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	 

	ԳՀն-1
	վարելահող
	2,255
	Հատուկ նշանակության հողեր
	2,255

	ԳՀն-2
	Այլ հողատեսքեր
	6,0655
	Հատուկ նշանակության հողեր
	6,0655

	Ընդհանուր
	8,3205



	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	4180,1
	4180,1
	4180,1

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	39,1
	39,2587
	42,8087

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	21,7
	21,7
	21,7

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	4,225
	4,397
	7,947

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	 
	 
	 

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	4,46
	4,46
	4,46

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	այլ հողեր
	հա
	8,715
	8,7017
	8,7017

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	279,41
	279,41
	279,41

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	 
	 
	 

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	11,61
	11,61
	11,61

	 
	պահեստարանների
	հա
	 
	 
	 

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	267,8
	267,8
	267,8

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	49,9787
	49,9787
	49,9787

	 
	էներգետիկայի
	հա
	18,4687
	18,4687
	18,4687

	 
	կապի
	հա
	0,13
	0,13
	0,13

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	31,38
	31,38
	31,38

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	 
	 
	 

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	1249,42
	1251,347
	1251,347

	 
	բնապահպանական
	հա
	1220,08
	1220,08
	1220,08

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	 
	 
	 

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	29,34
	31,267
	31,267

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	15,28
	15,28
	23,6005

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	2446,1113
	2444,1976
	2432,3271

	 
	վարելահող
	հա
	59,88
	59,88
	57,625

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	3,15
	3,15
	3,15

	 
	խոտհարքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	արոտավայր
	հա
	90,27
	90,27
	90,27

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	2292,8113
	2290,8976
	2281,2821

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	54,44
	54,44
	54,44

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	46,36
	46,188
	46,188

	 
	գետեր
	հա
	44,86
	44,86
	44,86

	 
	ջրամբարներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	լճեր
	հա
	 
	 
	 

	 
	ջրանցքներ
	հա
	0,14
	0,14
	0,14

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	1,36
	1,188
	1,188




Կուրիս 
Հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 85 կմ, 
Հեռավորությունը Մեղրի քաղաքից՝ 15 կմ, 
Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1365 մ, 
Կարգավիճակը՝ սահմանամերձ, 
Գտնվում է մեղրի գետի աջ կողմում,Զանգեզուրի լեռնաշղթայի լանջին: Տաթևի վանքի նոր հարկացուցակում կոչված էր Կռավաք կամ Կուրուս: Գյուղում պահպանվել է 15-17-րդ դդ թիթեղնապատ ծածկով եկեղեցի: Գյուղից շրջակայքում կան գյուղատեղիների ավերակներ: Արևելյան կողմում կան սառնորակ աղբյուրներ, այդ թվում` "Կուրիս" հանքային աղբյուրը:  Տնտեսությունը 
Գյուղատնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են` - անասնապահությունը, - դաշտավարությունը: 
Հողային ռեսուրսներ 
Հողեր (ընդամենը)` 2013 հա, այդ թվում` - Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 664 հա, որից` - վարելահող` 39 հա, բազմամյա տնկարկ` 2 հա, արոտ` 28 հա, այլ հողատեսք` 596 հա։

	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-1
	Այլ հողեր
	0,11
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,11

	ԲԲ-2
	Այլ հողեր
	0,13
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,13

	Ընդհանուր
	0,24

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, 
	 

	ՀԷ-1
	պատմական և մշակութային
	0,43
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,43

	Ընդհանուր
	0,43



	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	2013,36
	2013,36
	2013,36

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	20,14
	20,14
	20,14

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	15,51
	15,75
	15,75

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	0,07
	0,07
	0,07

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	 
	0
	0

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	2,19
	2,19
	2,19

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	2,19
	2,19
	2,19

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	այլ հողեր
	հա
	2,37
	2,13
	2,13

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	275,43
	275,43
	275,43

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	19,77
	19,77
	19,77

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	1,86
	1,86
	1,86

	 
	պահեստարանների
	հա
	 
	0
	0

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	253,8
	253,8
	253,8

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	5,75
	6,18
	6,18

	 
	էներգետիկայի
	հա
	4,43
	4,43
	4,43

	 
	կապի
	հա
	 
	0
	0

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	1,32
	1,32
	1,32

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	 
	0,43
	0,43

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	1023,12
	1022,69
	1022,69

	 
	բնապահպանական
	հա
	1017,61
	1017,61
	1017,61

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	 
	0
	0

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	5,51
	5,08
	5,08

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	664,14
	664,14
	664,14

	 
	վարելահող
	հա
	38,68
	38,68
	38,68

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	1,74
	1,74
	1,74

	 
	խոտհարքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	արոտավայր
	հա
	27,54
	27,54
	27,54

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	596,18
	596,18
	596,18

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	24,16
	24,16
	24,16

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	0,62
	0,62
	0,62

	 
	գետեր
	հա
	0,43
	0,43
	0,43

	 
	ջրամբարներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	լճեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	ջրանցքներ
	հա
	0,01
	0,01
	0,01

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	0,18
	0,18
	0,18



Նռնաձոր 
Հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 108 կմ,
Հեռավորությունը Մեղրի քաղաքից՝ 30 կմ, 
Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 650 մ, 
Կարգավիճակը՝ սահմանամերձ, Նռնաձորը (նախկինում`Նյուվադի) վարչական տարածքով Սյունիքի մարզի ամենախոշոր համայնքն էր։ Նշանավոր է նռան այգիներով, ուստի համայնքի նախկին ավագանու կողմից առաջարկություն է ներկայացվել այն «Նռնաձոր» վերանվանելու մասին։ 
Տնտեսությունը 
Գյուղատնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են` - անասնապահությունը, - դաշտավարությունը: 
Հողային ռեսուրսներ 
Հողեր (ընդամենը)` 11773 հա, այդ թվում` - Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 4696 հա, որից` - վարելահող` 18 հա, բազմամյա տնկարկ` 53 հա, արոտ` 818 հա, այլ հողատեսք`3807 հա։
	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության
	 

	ԲԱ-1
	Հասարակական կառուցապատման
	0,0425
	Գյուղ արտադրական
	0,0425

	Ընդհանուր
	0,0425

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր
	 

	ՀԷ-1
	պատմական և մշակութային
	0,32
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,32

	ՀԷ-1
	պատմական և մշակութային
	0,06
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,06

	ՀԷ-1
	պատմական և մշակութային
	2
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	2

	Ընդհանուր
	2,38

	Միջնաժամկեր միջոցառումներ (5-10 տարի)

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրի հողեր
	 

	ԱԲ-1
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	1,5253
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	1,5253

	ԱԲ-2
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	0,5503
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,5503

	ԱԲ-3
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	2,5779
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	2,5779

	Ընդհանուր
	4,6535

	Հեռանկարային միջոցառումներ (10-15 տարի)

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրի հողեր
	 

	ԲԲ-1
	խառը կառուցապատման
	2,4911
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	2,4911

	ԲԲ-2
	խառը կառուցապատման
	0,5675
	Հասարակական կառուցապատման
	0,5675

	Ընդհանուր
	3,0586

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերի
	 

	ԱՀպ-1
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	3,0377
	հանգստի համար նախատեսված
	3,0377

	Ընդհանուր
	3,0377




	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	11772,92
	11772,92
	11772,92

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	31,768
	31,7255
	36,379

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	18,29
	18,29
	25,4346

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	1,086
	1,0435
	1,611

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	3,08
	3,08
	0,0214

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	2,59
	2,59
	2,59

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	այլ հողեր
	հա
	6,722
	6,722
	6,722

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	16,9
	16,9425
	9,2513

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	 
	 
	 

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	16,9
	16,9425
	9,2513

	 
	պահեստարանների
	հա
	 
	 
	 

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	 
	 
	 

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	65,162
	67,542
	67,542

	 
	էներգետիկայի
	հա
	0,3
	0,3
	0,3

	 
	կապի
	հա
	0,002
	0,002
	0,002

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	64,86
	64,86
	64,86

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	 
	2,38
	2,38

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	6637,04
	6634,66
	6637,6977

	 
	բնապահպանական
	հա
	6624,14
	6624,14
	6624,14

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	 
	 
	3,0377

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	12,9
	10,52
	10,52

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	235,87
	235,87
	235,87

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	4696,45
	4696,45
	4696,45

	 
	վարելահող
	հա
	18,1714
	18,1714
	18,1714

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	52,92
	52,92
	52,92

	 
	խոտհարքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	արոտավայր
	հա
	817,98
	817,98
	817,98

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	3807,3786
	3807,3786
	3807,3786

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	 
	 
	 

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	89,73
	89,73
	89,73

	 
	գետեր
	հա
	89,01
	89,01
	89,01

	 
	ջրամբարներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	լճեր
	հա
	 
	 
	 

	 
	ջրանցքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	0,72
	0,72
	0,72




Շվանիձոր գյուղ
Հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 97 կմ, 
Հեռավորությունը Մեղրի քաղաքից՝ 19 կմ, 
Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 640 մ, 
Կարգավիճակը՝ սահմանամերձ, 
Գտնվում է Արաքսի գետի ձախ ափին և համարվում է Մեղրու տարածաշրջանի ամենաբարեկարգ գյուղերից մեկը։ Շվանիձորում կանգուն է 17-րդ դարում կառուցված ջրանցույցը։ Այն շարված է սրբատաշ բազալտե քարերից՝ կրաշաղախով, համարվում է միջնադարյան Հայաստանի այդ տիպի կառույցներից ամենակարևորը:
Արաքսի ձախ ափին Շվանիձոր գյուղն է, որը տարածաշրջանի ամենաբարեկարգ գյուղերից է։ Շվանիձորում դեռ 17-րդ դարում կառուցված ջրանցույց կա՝ հունահռոմեական ոճի կառույց է, որը մինչև օրս էլ ջրամատակարարում է ապահովում մի թաղամասից մյուսին: Ջրանցույցը կառուցված է սրբատաշ բազալտե ոչ շատ մեծ քարերով, որոնք խնամքով տաշված են. միաթռիչք սլաքաձև կամարը երկկենտրոն է: Ջրանցույցը համարվում է միջնադարյան Հայաստանի նմանատիպ կառույցներից ամենակարևորը:
Գյուղի տարածքում են գտնվուն նաև «Գոմերանց», «Վերին շեն», «Թեղուտ» (17-18 դդ), «Շվանիձոր» (16-20 դդ) գյուղատեղիները, 17-18-րդ դդ խաչքարերով գերեզմանոցն ու նույն ժամանակաշրջանում կառուցված հին կամուրջը: Ընդհանուր առմամբ, գյուղը պատմամշակութային 26 հուշարձան ունի:
Շվանիձորի շրջակայքում պահպանվել են Բերդին Քար միջնադարյան ամրոցի ավերակները, 17-19-րդ դարերի Գոմերանց, Վերին Շեն, Թեղուռ գյուղատեղիներն իրենց եկեղեցիներով: Թեղուտի արևելյան մասում՝ փորակի լանջին, պահպանվել են մի քանի ջրաղացի ավերակներ: Վերին Շենի մոտ են 17-18 դդ միաթռիչք կիսավեր կամուրջը և 18-րդ դարի Սարգիս Զորավար դամբարանը: Սարգիսը Դավիթ Բեկի զորավարներից էր, գործել է Մալև և Շվանիձոր գյուղերի տարածքում ու իր սխրագործությունների համար ժողովրդի կողմից սրբացվել:
Տնտեսությունը 
Գյուղատնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են` - անասնապահությունը, - դաշտավարությունը: 
Հողային ռեսուրսներ 
Հողեր (ընդամենը)` 5184 հա, այդ թվում` - Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 2447 հա, որից` - վարելահող` 102 հա, բազմամյա տնկարկ` 24 հա, խոտհարք` 1 հա, արոտ` 509 հա, այլ հողատեսք`1812 հա

	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-1
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,029
	հասարակական կառուցապատման
	0,029

	ԲԲ-2
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,02
	հասարակական կառուցապատման
	0,02

	ԲԲ-3
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,017
	հասարակական կառուցապատման
	0,017

	Ընդհանուր
	0,066

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերի
	 

	ԲՀպ-1
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,027
	պատմական և մշակութային
	0,027

	Ընդհանուր
	0,027

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ՀպԲ-1
	բնապահպանական
	0,503
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,503

	Ընդհանուր
	0,503

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի
	 

	ԳԳ-1
	Վարելահող
	3,6395
	Բազմամյա տնկարկներ (Պտղատու այգի)
	3,6395

	Ընդհանուր
	3,6395

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	 
	
	 

	 
	 
	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողերից՝
	 

	ՀԷ  -1
	պատմական և մշակութային
	0,65
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,65

	Ընդհանուր
	0,65

	Հեռանկարային միջոցառումներ (10-15 տարի)

	 
	Բնակավայրի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերրի
	 

	ԲՀՊ-2
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	1,2
	հանգստի համար նախատեսված
	1,2

	ԲՀՊ-3
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,148
	հանգստի համար նախատեսված
	0,148

	ԲՀՊ-4
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,01
	հանգստի համար նախատեսված
	0,01

	ԲՀՊ-5
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,131
	հանգստի համար նախատեսված
	0,131

	ԲՀՊ-6
	այլ հողեր
	0,032
	հանգստի համար նախատեսված
	0,032

	ԲՀՊ-7
	այլ հողեր
	0,146
	հանգստի համար նախատեսված
	0,146

	ԲՀՊ-8
	այլ հողեր
	0,529
	հանգստի համար նախատեսված
	0,529

	ԲՀՊ-9
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,1
	հանգստի համար նախատեսված
	0,1

	ԲՀՊ-10
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,037
	հանգստի համար նախատեսված
	0,037

	ԲՀՊ-11
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,0667
	հանգստի համար նախատեսված
	0,0667

	ԲՀՊ-12
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,0385
	հանգստի համար նախատեսված
	0,0385

	ԲՀՊ-13
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,0075
	հանգստի համար նախատեսված
	0,0075

	ԲՀՊ-14
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,0262
	հանգստի համար նախատեսված
	0,0262

	ԲՀՊ-15
	Բնակելի կառուցապատման (անհատական բնակելի տներ)
	0,0806
	հանգստի համար նախատեսված
	0,0806

	Ընդհանուր
	2,5525




	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	5184,16
	5184,16
	5184,16

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	64,57
	65,046
	62,4935

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	42,17
	42,58
	40,7345

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	0,9317
	0,9977
	0,9977

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	 
	 
	 

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	5,92
	5,92
	5,92

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	 
	 
	 

	 
	այլ հողեր
	հա
	15,5483
	15,5483
	14,8413

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	3,23
	3,23
	3,23

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	 
	 
	 

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	3,23
	3,23
	3,23

	 
	պահեստարանների
	հա
	 
	 
	 

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	 
	 
	 

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	20,2027
	20,8527
	20,8527

	 
	էներգետիկայի
	հա
	0,09
	0,09
	0,09

	 
	կապի
	հա
	0,0227
	0,0227
	0,0227

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	20,09
	20,09
	20,09

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	 
	0,65
	0,65

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	2614,07
	2612,944
	2615,4965

	 
	բնապահպանական
	հա
	2607,47
	2606,967
	2606,967

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	 
	 
	2,5525

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	6,6
	5,977
	5,977

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	2,16
	2,16
	2,16

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	2447,0073
	2447,0073
	2447,0073

	 
	վարելահող
	հա
	101,91
	98,2705
	98,2705

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	23,53
	27,1695
	27,1695

	 
	խոտհարքներ
	հա
	0,89
	0,89
	0,89

	 
	արոտավայր
	հա
	508,54
	508,54
	508,54

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	1812,1373
	1812,1373
	1812,1373

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	14,06
	14,06
	14,06

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	18,86
	18,86
	18,86

	 
	գետեր
	հա
	16,64
	16,64
	16,64

	 
	ջրամբարներ
	հա
	0,07
	0,07
	0,07

	 
	լճեր
	հա
	 
	 
	 

	 
	ջրանցքներ
	հա
	2,15
	2,15
	2,15

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	 
	 
	 



Վահրավար 
Հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 78 կմ, 
Հեռավորությունը Մեղրի քաղաքից՝ 11.5 կմ, 
Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1380 մ, 
Կարգավիճակը՝ սահմանամերձ, Վահրավարը Հայաստանի հին բնակավայրերից է։ Այդ են վկայում գյուղում և շրջակայքում գտնվող միջնադարյան գյուղատեղիները (Կարմիր վանք, Ծավի դիք), եկեղեցիները, խաչքարերով գերեզմանոցները։ Հատկապես նշանավոր է Կարմրավանքի եկեղեցին (17-րդ դար), որը թաղածածկ ուղղանկյան դահլիճ է՝ թեք ծածկով։ Բեմի հատակի տակ թաքստոց է, որի օդափոխության անցքը դուրս է գալիս խորանի պատին կից և աննկատ է։  Տնտեսությունը 
Գյուղատնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են` - անասնապահությունը, - դաշտավարությունը: 
Հողային ռեսուրսներ 
Հողեր (ընդամենը)` 3249 հա, այդ թվում` - Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 626 հա, որից` - վարելահող` 26 հա, բազմամյա տնկարկ` 13 հա, արոտ` 169 հա, այլ հողատեսք`418 հա

	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԲԲ-1
	Հասարակական կառուցապատման
	0,05
	Բնակելի կառուցապատման
	0,05

	Ընդհանուր
	0,05

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր
	 

	ՀԷ-1
	պատմական և մշակութային
	0,16
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,16

	ՀԷ-2
	պատմական և մշակութային
	0,06
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,06

	Ընդհանուր
	0,22

	 
	Գյուղատնտեսական հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր
	 

	ԳՀ-1
	Այլ հողատեսքեր
	0,045
	պատմական և մշակութային
	0,045

	ԳՀ-2
	Այլ հողատեսքեր
	0,03
	պատմական և մշակութային
	0,03

	ԳՀ-3
	Այլ հողատեսքեր
	1,5
	պատմական և մշակութային
	1,5

	ԳՀ-4
	Այլ հողատեսքեր
	0,066
	պատմական և մշակութային
	0,066

	ԳՀ-5
	Այլ հողատեսքեր
	0,23
	պատմական և մշակութային
	0,23

	ԳՀ-6
	Արոտ
	0,52
	պատմական և մշակութային
	0,52

	Ընդհանուր
	2,391

	Միջնաժամկեր միջոցառումներ (5-10 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների
	 

	ԲԷ-I
	Բնակելի կառուցապատման
	0,097
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեզմաններ)
	0,097

	Ընդհանուր
	0,097

	Հեռանկարային  (10-15 տարի)

	 
	Գյուղատնտեսական հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ջրային հողեր
	 

	ԲԷ-I
	Այլ հողատեսքեր
	0,05
	Ջրամբարներ
	0,05

	Ընդհանուր
	0,05



	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	3248,98
	3248,98
	3248,98

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	16,45
	16,45
	16,353

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	9,24
	9,29
	9,193

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	0,17
	0,12
	0,12

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	 
	0
	0

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	1,46
	1,46
	1,46

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	1,46
	1,46
	1,46

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	այլ հողեր
	հա
	5,58
	5,58
	5,58

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	1,68
	1,68
	1,68

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	 
	0
	0

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	0,08
	0,08
	0,08

	 
	պահեստարանների
	հա
	 
	0
	0

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	1,6
	1,6
	1,6

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	16,21
	16,43
	16,527

	 
	էներգետիկայի
	հա
	10,97
	10,97
	10,97

	 
	կապի
	հա
	 
	0
	0

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	5,17
	5,17
	5,17

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	0,07
	0,29
	0,387

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	2588,08
	2590,251
	2590,251

	 
	բնապահպանական
	հա
	2570,22
	2570,22
	2570,22

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	1,1
	1,1
	1,1

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	16,76
	18,931
	18,931

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	625,54
	623,149
	623,099

	 
	վարելահող
	հա
	26,04
	26,04
	26,04

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	12,58
	12,58
	12,58

	 
	խոտհարքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	արոտավայր
	հա
	169,03
	168,51
	168,51

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	417,89
	416,019
	415,969

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	1,02
	1,02
	1,07

	 
	գետեր
	հա
	0,89
	0,89
	0,89

	 
	ջրամբարներ
	հա
	 
	0
	0,05

	 
	լճեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	ջրանցքներ
	հա
	0,04
	0,04
	0,04

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	0,09
	0,09
	0,09




Վարդանիձոր 
Հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 67 կմ, 
Հեռավորությունը Մեղրի քաղաքից՝ 11 կմ, 
Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1050 մ, 
Կարգավիճակը՝ սահմանամերձ։ Գտնվում է Մեղրի գետի ձախ ափին։ Գյուղից քիչ հեռու կա 17-րդ դարի կառույց համարվող կամուրջ։ 
Տնտեսությունը Գյուղատնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են` - անասնապահությունը, - դաշտավարությունը: 
Հողային ռեսուրսներ 
Հողեր (ընդամենը)` 9312 հա, այդ թվում` - Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 5176 հա, որից` - վարելահող` 125 հա, բազմամյա տնկարկ` 4 հա, խոտհարք` 12 հա, արոտ`1468 հա, այլ հողատեսք`3567 հա

Այգեձոր 
ընդգրկված է Վարդանիձոր համայնքի կազմում

Թխկուտ 
ընդգրկված է Վարդանիձոր համայնքի կազմում

	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԳԲ-1
	Վարելահող
	0,47
	Հասարակական կառուցապատման
	0,47

	ԳԲ-2
	Վարելահող
	0,38
	Հասարակական կառուցապատման
	0,38

	ԳԲ-3
	Այլ հողատեսքեր
	0,15
	Հասարակական կառուցապատման
	0,15

	Ընդհանուր
	1

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԱԲ-1
	Գյուղատնտեսական արտադրական
	0,035
	Հասարակական կառուցապատման
	0,035

	Ընդհանուր
	0,035

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր
	 

	ՀԷ-1
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,12
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,12

	ՀԷ-2
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,14
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,14

	ՀԷ-3
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,2
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,2

	Ընդհանուր
	0,46

	Միջնաժամկեր միջոցառումներ (5-10 տարի)

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրերի
	 

	ԱԲ-I
	Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ
	0,2
	Հասարակական կառուցապատման
	0,2

	Ընդհանուր
	0,2

	Հեռանկարային միջոցառումներ (10-15 տարի)

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների
	 

	ԳԷ-I
	Այլ հողատեսքեր
	0,1
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեզմաններ)
	0,1

	Ընդհանուր
	0,1

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների
	 

	ԱԷ-I
	Պահեստարաններ
	0,04
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեզմաններ)
	0,04

	Ընդհանուր
	0,04

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների
	 

	ԲԷ-I
	Այլ հողեր
	0,08
	Կոմունալ օբյեկտների (գերեզմաններ)
	0,08

	Ընդհանուր
	0,08



	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	9312,08
	9312,08
	9312,08

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	54,53
	55,565
	55,685

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	28,75
	28,75
	28,75

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	2,41
	3,445
	3,645

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	 
	0
	0

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	4,97
	4,97
	4,97

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	4,97
	4,97
	4,97

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	այլ հողեր
	հա
	18,4
	18,4
	18,32

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	22,29
	22,255
	22,015

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	1,37
	1,37
	1,37

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	3,16
	3,125
	2,925

	 
	պահեստարանների
	հա
	0,06
	0,06
	0,02

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	17,7
	17,7
	17,7

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	16,29
	16,75
	16,97

	 
	էներգետիկայի
	հա
	3,56
	3,56
	3,56

	 
	կապի
	հա
	 
	0
	0

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	12,65
	12,65
	12,65

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	0,08
	0,54
	0,76

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	4001,54
	4001,08
	4001,08

	 
	բնապահպանական
	հա
	3968,45
	3968,45
	3968,45

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	 
	0
	0

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	33,09
	32,63
	32,63

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	5173,81
	5172,81
	5172,71

	 
	վարելահող
	հա
	124,82
	123,97
	123,97

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	4,07
	4,07
	4,07

	 
	խոտհարքներ
	հա
	12,61
	12,61
	12,61

	 
	արոտավայր
	հա
	1468,34
	1468,34
	1468,34

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	3563,97
	3563,82
	3563,72

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	36,28
	36,28
	36,28

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	7,34
	7,34
	7,34

	 
	գետեր
	հա
	5,36
	5,36
	5,36

	 
	ջրամբարներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	լճեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	ջրանցքներ
	հա
	1,95
	1,95
	1,95

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	0,03
	0,03
	0,03




Տաշտուն 
Հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 60 կմ, 
Հեռավորությունը Մեղրի քաղաքից՝ 26 կմ, 
Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1950 մ, 
Կարգավիճակը՝ սահմանամերձ, բարձր լեռնային, Ստ.Օրբելյանի վկայությամբ Տաշտունը հիշատակվում է Տաթևի վանքին պատկանող (10-րդ դար) գյուղերի ցուցակում։ Ուշ միջնադարում Տաշտունը եղել է գրչության կենտրոն։ Տաշտուն է անվանվել (Դաշտոն ձևով) նաև Սյունիք նահանգի Արևիք գավառի մի մասը։ Գյուղում պահպանվել է քառամույթ գմբեթավոր բազիլիկ Սբ.Ստեփանոս եկեղեցին (17-րդ դար)։ Շրջակայքում կան գյուղատեղիներ (Ռոմելանց, Քյիլդիզանց, 14-17դդ.), խաչքարերով գերեզմանոցներ: 
Գյուղատնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են` - անասնապահությունը, - դաշտավարությունը: 
Հողային ռեսուրսներ 
Հողեր (ընդամենը)` 5026 հա, այդ թվում` - Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 1373 հա, որից` - վարելահող` 78 հա, բազմամյա տնկարկ` 4 հա, խոտհարք` 52 հա, արոտ` 502 հա, այլ հողատեսք`737 հա։

	Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

	Հողամասի N գծագրի վրա
	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)
	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը
	
Մակերեսը
(հա)

	Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների
	 

	ԲՀ-1
	Այլ հողեր
	0,003
	Պատմական և մշակութային 
	0,003

	Ընդհանուր
	0,003

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր
	 

	ՀԷ-1
	պատմական և մշակութային
	0,12
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,12

	ՀԷ-2
	պատմական և մշակութային
	0,15
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	0,15

	Ընդհանուր
	0,27

	Միջնաժամկեր միջոցառումներ (5-10 տարի)

	 
	Բնակավայրերի հողերից՝
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Բնակավայրի հողեր
	 

	ԲԲ-I
	Այլ հողեր
	0,04
	Բնակելի կառուցապատման
	0,04

	Ընդհանուր
	0,04



	 
	Տեխնիկական ցուցանիշներ

	 
	Ցուցանիշը
	Չափման միավորը
	Փաստացի
	Առաջնահերթ
	Հեռանկարային

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Համայնքի, համակցված փաստաթղթի դեպքում նախագծվող համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը՝ ընդամենը
	հա
	5025,66
	5025,66
	5025,66

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Բնակավայրերի հողեր, որից՝
	հա
	29,4
	29,397
	29,397

	 
	բնակելի կառուցապատման
	հա
	19,81
	19,81
	19,85

	 
	հասարակական կառուցապատման
	հա
	0,57
	0,57
	0,57

	 
	խառը կառուցապատման
	հա
	 
	0
	0

	 
	ընդհանուր օգտագործման,
	հա
	3,21
	3,21
	3,21

	 
	փողոցներ, հրապարակներ
	հա
	3,21
	3,21
	3,21

	 
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	այլ տարածքներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	այլ հողեր
	հա
	5,81
	5,807
	5,767

	 
	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր, որից՝
	հա
	3,17
	3,17
	3,17

	 
	արդյունաբերական օբյեկտների
	հա
	2,16
	2,16
	2,16

	 
	գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
	հա
	1,01
	1,01
	1,01

	 
	պահեստարանների
	հա
	 
	0
	0

	 
	ընդերքի օգտագործման
	հա
	 
	0
	0

	 
	էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր, որից՝
	հա
	28
	28,27
	28,27

	 
	էներգետիկայի
	հա
	17,48
	17,48
	17,48

	 
	կապի
	հա
	1,49
	1,49
	1,49

	 
	տրանսպորտի 
	հա
	9,03
	9,03
	9,03

	 
	կոմունալ ենթակառուցվածքների
	հա
	 
	0,27
	0,27

	 
	Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր, որից՝
	հա
	3484,92
	3484,653
	3484,653

	 
	բնապահպանական
	հա
	3477,59
	3477,59
	3477,59

	 
	հանգստի համար նախատեսված
	հա
	 
	0
	0

	 
	պատմական և մշակութային
	հա
	7,33
	7,063
	7,063

	 
	Հատուկ նշանակության հողեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր,
	հա
	1371,08
	1371,08
	1371,08

	 
	վարելահող
	հա
	76,74
	76,74
	76,74

	 
	բազմամյա տնկարկներ
	հա
	3,72
	3,72
	3,72

	 
	խոտհարքներ
	հա
	52,3
	52,3
	52,3

	 
	արոտավայր
	հա
	501,22
	501,22
	501,22

	 
	այլ հողատեսքեր
	հա
	737,1
	737,1
	737,1

	 
	Անտառային հողեր
	հա
	97,21
	97,21
	97,21

	 
	Ջրային հողեր
	հա
	11,88
	11,88
	11,88

	 
	գետեր
	հա
	3,86
	3,86
	3,86

	 
	ջրամբարներ
	հա
	 
	0
	0

	 
	լճեր
	հա
	 
	0
	0

	 
	ջրանցքներ
	հա
	8,02
	8,02
	8,02

	 
	հիդրոտեխ. և ջրտնտ. այլ օբ.
	հա
	 
	0
	0



[image: ]
	

Ազատ տնտեսական գոտին
Ազատ տնտեսական գոտին ստեղծվել է ՀՀ կառավարության նախաձեռնությամբ, գոտու կազմակերպիչ է ճանաչվել պետության կողմից ստեղծված «Մեղրի ազատ տնտեսական գոտի» ՓԲԸ-ն։ Ազատ տնտեսական գոտին (ԱՏԳ) նախատեսված է կառուցապատել երկու փուլով:
Առաջին փուլով ստեղծվել են նվազագույն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ և նախապայմաններ՝ ԱՏԳ աշխատանքները մեկնարկելու և ԱՏԳ-ում գործունեություն ծավալելու հետաքրքրություն ունեցող ընկերությունների հետ տեղում գործունեությունը կազմակերպելու համար:
Երկրորդ փուլով նախատեսվում է ԱՏԳ գործունեության, ենթակառուցվածքների, տարածքի հավելյալ 70 հեկտարով ընդլայնում` ստեղծելով նախապայմաններ շահութաբեր բիզնես ծավալելու համար: Վերոնշյալ տարածքներից շուրջ 50 հեկտարը կտրամադրվի շահագործողների գործունեության, 10 հեկտարը՝ լոգիստիկ-պահեստային տարածքների, մնացած տարածքները՝ գրասենյակային և այլ ծառայությունների համար։
Տնտեսական գոտում նախատեսվում է ակտիվացնել Իրանի հետ սահմանային առևտուրը, զբոսաշրջությունը, ակնկալվում է, որ իրանցի գործընկերները կտեղակայվեն այստեղ, որպեսզի դուրս գան և Եվրամիության, և ԵԱՏՄ շուկաներ: Ազատ տնտեսական գոտու հնարավորությունները լավագույնս օգտագործելու համար թույլատրվել է ոլորտային լայն ընդգրկվածություն. ներկայացված կլինեն գյուղատնտեսության, մշակող արդյունաբերության, առևտրի, փոխադրումների և պահեստային տնտեսության, զբոսաշրջության և այլ ոլորտները։
Ազատ տնտեսական գոտու գործունեության արդյունքում առաջիկա տարիներին նախատեսվում է ներգրավել 50-70 շահագործող ընկերություններ, որոնք կիրականացնեն շուրջ 100-130 մլն դոլարի ներդրումներ, կստեղծեն շուրջ 1500 նոր աշխատատեղ և կարտահանեն 250 մլն դոլարի ապրանքներ և ծառայություններ։
Իրանի հետ սահմանակից տարածքում ստեղծվող ազատ տնտեսական գոտին, հաշվի առնելով աշխարհագրական դիրքը, առևտրային և լոգիստիկ հնարավորությունները, Հայաստանի բազմավեկտոր առևտրային արտոնյալ ռեժիմները, կարող է կամուրջ դառնալ Իրանի, ԵԱՏՄ և ԵՄ երկրների միջև։ Բացի այդ, Մեղրու ազատ տնտեսական գոտին կնպաստի ոչ միայն մարզի սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմանը, այլև Հայաստան օտարերկրյա կապիտալի ներհոսքին, ԻԻՀ հետ տնտեսական կապերի ամրապնդմանը, ԵԱՏՄ անդամակցության, ԵՄ հետ առկա հարաբերությունների և ներուժի առավել արդյունավետ օգտագործմանը:
Ընկերությունները, որոնք այնտեղ արտադրություն կհիմնեն, կազատվեն հիմնական հարկերից (եթե արտադրանքն արտերկիր է արտահանվում)։ Ընդ որում, այդ ապրանքներն ավելի քան կիսով չափ պետք է արտադրված լինեն Հայաստանում։
Իրանական ընկերությունների նման «հայկական գրանցումը» նրանց համար դռներ կբացի դեպի Եվրասիական միության շուկա, իսկ ռուսական և եվրասիական (ինչպես նաև Եվրոպական) բիզնեսին` պարզեցված ճանապարհ դեպի Իրան։
Բացումը ընդհանուր խնդրի միայն մի փոքր մասն է։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի այստեղ, որքան հնարավոր է արագ, մեկը մյուսի հետևից արտադրություն բացվի, որպեսզի Հայաստանից արտահանումը աճի, իսկ տարածաշրջանում աշխատատեղերը գնալով ավելանան։

Զբոսաշրջություն
Մեղրի. Փոքր Թաղը
Փոքր թաղը իրավամբ հայկական ժողովրդական ճարտարապետության և ավանդական կենցաղի բացօթյա թանգարան է։ Այն կառուցապատվել է հարևան բնակավայրի վերաբնակեցման ժամանակ` 1639 թվականին Քասրե Շիրինի դաշնագրից (Զունաբի դաշնագիր) հետո։
Փոքր թաղի նեղլիկ փողոցները տանում են դարեր շարունակ այս հողը շենացրած ու ձևավորած բնակիչների հետքերով։ Առանձնահատուկ տեղ է գրավում Սբ Սարգիս բազիլիկ եկեղեցին` 17-րդ դարի որմնանկարներով, որոնք Հայաստանի եկեղեցական կառույցներում պահպանված որմնանկարների արժեքավոր օրինակներ են և առանձնանում են արևելյան ոճով։
Ճարտարապետական - գեղարվեստական յուրօրինակ լուծումներով են աչքի ընկնում Մեղրու Փոքր թաղի 18-րդ դարի երկրորդ կեսի և 19-րդ դարի սկզբին կառուցված ժողովրդական տները, որոնք քաղաքատիպ բնակարաններ են հիշեցնում։ Երկհարկ, երբեմն նաև եռահարկ, այդ տները պարտադիր պատշգամբներ ունեն։ Տեղանքի դարավանդային կառուցապատման պատճառով, տներից մեկի կտուրը մյուսի բակն է հանդիսանում։ Տներից շատերն ունեցել են փայտե ցանցավոր փեղկեր և գունավոր ապակիներ։ Ցավոք, Փոքր թաղն այսօր գնալով կորցնում է իր ճարտարապետական դիմագիծը։ Ժողովրդական ճարտարապետության եզակի նմուշներից շատերն այսօր փլատակների են վերածվել և մի քանիսն էլ քանդման վտանգի առջև են կանգնած։
Արհեստները Մեղրիում
Մեղրու ավանդական արհեստներն այլևս գրեթե գոյություն չունեն, սակայն ժամանակին այստեղ զարգացած էին ոսկերչությունը, դարբնությունը, շինարվեստը, քարտաշությունը, դերձակությունը, ատաղձագործությունը, ծղոտե փոքր գորգերի, կտորի արտադրությունը (բրդյա, բամբակյա, մետաքսյա), գորգագործությունը, ասեղնագործությունն ու ժանեկագործությունը։ Արտադրվում էին ռոմբաձև նախշերով ուղեգորգեր, գորգեր պարսկականի նմանությամբ (ռոմբաձև նախշերով, տերևների և թռչունների պատկերներով) և դասական վիշապագորգեր։ Լայն տարածում ունեին երկերես գորգերն ու հատակի համար գունավոր գործվածքները։

Մեղրու «Քարեզը»
Մեղրին հաճախ նկարագրում էին որպես օազիս անապատի սրտում. փթթուն բուսականության հիմնական պատճառը «Քարեզ» կոչվող ջրամատակարարման եզակի համակարգն էր։ Այս համակարգը կիրառելի է եղել ուրարտական ժամանակաշրջանից ի վեր, և դեռևս պահպանվել է Իրանի, Հնդկաստանի, Չինաստանի, Հայաստանի որոշ վայրերում։ «Քարեզն» ունի եգիպտական ծագում. այս համակարգի սկզբունքը ստորգետնյա ջրերը վեր մղելու միջոցով հողատարածքների ոռոգումն է։
Պարզ սկզբունքը հետևյալն է. իրարից 8-10 մետր հեռավորության վրա բլուրն ի վեր մինչև 2 մ խորությամբ հորեր են փորվում։ Ապա յուրաքանչյուր հոր ստորգետնյա ճանապարհով կապվում է մյուսին։ Մշտապես հսկողության կարիք ունեցող այս համակարգը, որի արդյունավետությունը անվիճելի է հատկապես անապատային միջավայրում, աստիճանաբար գործածությունից դուրս եկավ խորհրդային տարիներին։ Սակայն մեր օրերում, երբ գյուղացին փնտրում է նվազ ծախսատար հնարքներ, այն կրկին լայն կիրառություն ստանալու միտում ունի։
Փոքր թաղի մշակութային ժառանգության վերականգնումը ու օգտագործումը, ինչպես նաև «Քարեզ» ծրագիրն իրականացվում են «Մեղրի 1» բարեգործական ՀԿ-ի և «Արևիք» հիմնադրամի կողմից (ծրագրի հեղինակ` ճարտարապետ Արմինե Պետրոսյան)։

Մեղրի գետի վրա ՓՀԷԿ-եր
Բնապահպանական փորձաքննություն է անցնում «ԳրինՓաուր» ՍՊԸ-ի «Մեղրի 2» փոքր ՀԷԿ-ի կառուցման հայտը: Ընկերությունը ՓՀԷԿ-ը նախատեսում է կառուցել Սյունիքի մարզում՝ Մեղրի գետի վրա: «ԳրինՓաուր»-ը Մեղրի գետի վրա արդեն իսկ շահագործում է «Մեղրի 1» ՓՀԷԿ-ը, ինչպես նաև բնապահպանական դրական փորձաքննություն է ստացել Մեղրիի վտակ Տաշտուն գետի վրա «Չքնաղ» ՓՀԷԿ-ի կառուցման համար:
Նշենք, որ Մեղրիի գետերի պոտենցիալն օգտագործելով փոքր հիդրոկասկադ կառուցելու համար «ԳրինՓաուր» ՍՊԸ-ն այս գարնանը արտոնություն ստացավ ՀՀ կառավարությունից. 3 տարով հետաձգվեց ընկերության կողմից ներմուծվող ապրանքների ավելացված արժեքի հարկի վճարման ժամկետը:
«Մեղրի 2» ՓՀԷԿ-ը Մեղրի գետից կվերցնի մինչև 4.1 խմ/վ ջուր` գետում ապահովելով 0.11 խմ/վ բնապահպանական թողք: Նախատեսվում է տարեկան արտադրել 8.73 մլն Կվտ/ժ էլեկտրաէներգիա:
Որպես բնապահպանական ռիսկ հայտում նշվում է.
ջրառի պատճառով պատվարի գետահատվածից մինչև ՀԷԿ-ի շենքի գետահատվածը կդիտվի ջրի ելքերի նվազում և դրա պատճառով հիդրավլիկական, ջերմային, նստեցման և հունալվացման, ինչպես նաև ջրի ինքնամաքրման ռեժիմների խախտում
գետի ողողահունի խոնավացման ռեժիմի վատացում և հետագա անապատացման վտանգի առաջացում
Տեղական ձկների բնական սնման, ձվադրման և բազմացման պայմանների փոփոխում:
 Ըստ «ԳրինՓաուր»-ի ներկայացրած հայտի՝ ՓՀԷԿ-ի կառուցվածքների զբաղեցնող տարածքները չեն մտնում «Արևիկ» ազգային պարկի, «Բողաքար»-ի արգելավայրի, «Շիկահող»-ի արգելոցի տարածքների մեջ: ՓՀԷԿ-ի կառուցվածքների տարածքում չկան կարմիրգրքյան բուսատեսակներ և կենդանատեսակներ:
«Մեղրի 2» ՓՀԷԿ-ի շահագործումից ստացած շահույթը նախատեսվում է ներդնել նոր ՓՀԷԿ-երի կամ նոր արտադրա-արդյունաբերական հզորությունների կառուցման համար:
Մեղրի գետի վրա շահագործվում են «Քյու-Հաշ» ՍՊԸ-ի «Մեղրի», «ՍԱՐ-ՌՈՒԲ» ՍՊԸ-ի «Նժդեհ»,  «Գրին Փաուր»-ի «Մեղրի 1» ՓՀԷԿ-երը, որոնք խողովակի մեջ են վերցրել Մեղրի գետի 11.18%-ը: «Մեղրի 2»-ի կառուցման դեպքում այդ ցուցանիշը կհասնի 16.48 %-ի:

Համայնքի հեռանկարային զարգացման ծրագրի կարևոր դրույթներից են.
Մեղրի համայնքի աղբահանության, սանմաքրման, բնակավայրերի բարեկարգման աշխատանքների իրականացումը:
 Կարևորվում են նաև ողջ տարածաշրջանի բնակավայրերի միջև տրանսպորտային կապ ստեղծելու խնդիրը, որը խիստ անհրաժեշտություն է և իրատեսական ծրագիր:
Մեղրու ինքնահոս ոռոգման համակարգի երկրորդ` Ագարակ-Կարճևան հատվածի կառուցումը, 
ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքների ու պատկան մարմինների հետ համապատասխան ծրագրերի իրականացմանը:
փոքր և մեծ ջրամբարների կառուցման հարցը, քանզի նաև դրանից է կախված տարածաշրջանի հետագա զարգացման ընթացքը: Չնայած «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲ ընկերությունը բավականաչափ աշխատանքներ է կատարել տարածաշրջանում, բայց ծառայության բարձր որակը և շուրջօրյա ջրամատակարարումը, հատկապես Մեղրիում, օրակարգային է, ուստի` պետք է ուշադրության կենտրոնում պահել բնակիչներին բարձրորակ խմելու ջուր մատակարարելու հարցերը:
Նռնաձորի ռազմավարական նշանակության ճանապարհի հիմնանորոգման հարցը` նկատի ունենալով նաև այն հանգամանքը, որ այն ԼՂՀ-ի սահմանի հետ հաղորդակցության կարևոր ուղիներից է: 
համայնքում երիտասարդական քաղաքականության հայեցակարգի մշակում, որի մեջ ներառել զբաղվածության խնդրի կարգավորման, ազատ ժամանցի և հանգստի խելամիտ կազմակերպումը, երիտասարդ ընտանիքների հիմնախնդիրների աստիճանական լուծումը, մոր և մանկան առողջության պահպանման ոլորտում բարենպաստ պայմանների ստեղծումը, երիտասարդության ռազմահայրենասիրական ու ֆիզիկական դաստիարակությունը և այլն:

Զբաղվածություն
Տարածաշրջանի բնակիչները հիմնականում աշխատում են Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում, ռուսական և հայկական զորամասերում, սակայն առկա է տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի խնդիր: Ցավոք, Մեղրու տարածաշրջանի բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակն ամբողջությամբ կախված է համաշխարհային շուկայում պղնձի և մոլիբդենի գներից: Առկա է մեծ պոտենցիալ գյուղատնտեսության ոլորտը զարգացնելու համար: 
Անհրաժեշտ է ներդրումներ ներգրավել և ուղղել գյուղմթերքի վերամշակման կազմակերպությունների ստեղծմանը, դրանց արտադրանքի արտահանմանը, ինչի արդյունքում կմեղմվի մեր ազգաբնակչության կախվածությունը կոմբինատից: 
Իրան-Հայաստան վիզաների վերացման արդյունքում` տուրիստական հոսքի ավելացման հետ կապված ևս առկա է հեռանկարային զարգացման որոշակի ուղղվածություն:

Սոցիալական ոլորտի հաստատությունների առկա վիճակ
Մեղրի համայնքի մշակութային և սպորտային կենտրոնները:
Մեղրի համայնքում գործող բոլոր մշակութային օջախները նախատեսվում է զարգացնել և հասցնել Ագարակի արվեստի դպրոցի մակարդակին: 
Համայնքի սպորտային կյանքն աշխուժացնելու նպատակով պետք է Մեղրու տարածաշրջանում ՀՀ սպորտի նախարարության ենթակայության տակ գտնվող համալիր մարզադպրոց ստեղծելու: 


ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Ներկա վիճակը
Սյունիքի մարզը հարուստ է խմելու ջրի պաշարներով: Մարզում կան էկոլոգիապես մաքուր, բարձր լեռնային, կենարար խմելու ջրի աղբյուրներ: Մարզի  տարածքով  հոսում  են նաև  փոքր  գետեր, որոնք սնող վտակների գերակշռող մասը կարելի է դիտարկել որպես խմելու ջուր։ 
Զվարը հանդիսանում է ջրահավաք ավազան Մեղրու գրեթե ողջ շրջանի համար: Այն Մեղրի համայնքի մի շարք բնակավայրերի խմելու ջուր մատակարարող հիմնական գետն է, ինչի համար և 1984թվականին այնտեղ կառուցվել է շրջանի ամենախոշոր և արդիական մաքրման կայանը: Մեղրի քաղաքի ջրամատակարարումն իրականացվում է Լիճք և Զվար գետերի վրա կառուցված գետային ջրընդունիչներից, որոնց ելքը կազմում է Q=60լ/վ, ինչպես նաև Սեթենց աղբյուրակապերից: Լիճք գետի ջրընդունիչից (1810.0մ բացարձակ նիշում) ջուրը դեպի Զվար ՋՄԿ տրվում է մոտ 3.0 կմ ջրատարով, իսկ Զվարի ջրընդունիչից (1780.0մ բացարձակ նիշում)` մոտ 1.0 կմ ջրատարով: «Զվար» ՋՄԿ- ից ջուրը քաղաք է տրվում 200մմ տրամագծի ջրատարով: ՋՄԿ-ի արտադրողականությունը 60լ/վ է, որը սպասարկում է Մեղրի քաղաքի Մեծ թաղը: «Զվար» ՋՄԿ-ն գտնվում է Մեղրի քաղաքից մոտ 25կմ հեռավորության վրա 1688.0մ բացարձակ բարձրության նիշում` Լիճք գյուղի մոտ: Նախագծային արտադրողականությունը 5600մ3 /օր և ապահովում է Մեղրի քաղաքի հիմնական (մոտ 70%) ջրամատակարարումը: Մաքրման կայանի շենքն ունի վերանորոգման լուրջ կարիք, քանի որ անմխիթար վիճակում են գտնվում ՋՄԿ-ի բոլոր կառուցվածքները:
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[image: ]Մեղրի քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի շահագործումն իրականացվում է <<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ-ի համապատասխան տեղամասի կողմից: Քաղաքում առկա են W=2x1000մ3 և W=1x500մ3 տարողությամ ՕԿՋ-ներ, որոնցից շահագործվում են W=1x1000մ3 և W=1x500մ3 տարողությամբ ՕԿՋ-ները: Մեծ թաղի մի մասը ջուր ստանում է այս ՕԿՋ-ները սնող ջրատարից, իսկ մյուս մասը` ՕԿՋ-ներից: Վերջիններս նունպես վատ վիճակում են և վերանորոգման կարիք ունեն: Մեղրի քաղաքի Փոքր թաղ ջուր տրվում է «Սեթենց» աղբյուրակապերից, որոնք գտնվում են 712.0մ բացարձակ բարձրության վրա: Կապտաժի ելքը 10-15լ/վ է, ջուրն աղբյուրներից տրվում է անմիջապես բաշխիչ ցանց: Հաշվի առնելով այն փաստը, որ աղբյուրի ջուրը սեզոնային է և երբեմն անհրաժեշտություն է առաջանում օգտագործել նաև ՋՄԿ-ից եկող ջրաքանակը, Զվար-Մեղրի ջրատարից գոյություն ունի խողովակային միացում աղբյուրակապի ընդունիչ ավազանին: Թեև քաղաքի բաշխիչ ցանցում նախկինում որոշ ջրագծեր փոխարինվել են, սակայն ջրագծերի մի մասն իրականացված է պողպատե խողովակներով և գտնվում է վթարային վիճակում:
Լիճք, Վարդանիձոր (Այգեձոր, Թխկուտ) գյուղերի խմելու ջրամատակարարումը ևս  իրականացվում է Զվարի գետից: Վարդանիձոր բնակավայրի տարածքում առկա է օրվա կարգավորիչ ջրամբար: 2015թվականին ջրամատակարարման ներքին բաշխիչ ցանցը ենթարկվել է վերանորոգման, տեղադրվել են ջրաչափեր, ինչի արդյունքում ներկայումս համայնքն ունի շուրջօրյա ջրամատակարարում:
Զվարի վանքից մոտ 3 կմ հեռավորության վրա գտնվում է Ագարակին ու Կարճևանին խմելու ջուր մատակարարող խողովակաշարի ջրընդունիչ կետը: Ջուրն ընդունվում է դարձյալ Զանգեզուրի լեռնաշղթայի փեշերից հոսող Այրիջուր, Բաղաքար եւ Մարգի գետակներից: Մաքրման կայանը գտնվում է Կարճևանի մոտակայքում և վայրկյանում թողարկում է 100-120լ ջուր, որը լիուլի բավարարում է Ագարակի, Կարճևանի և Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կարիքները: Ագարակ քաղաքը սնող 9 կմ երկարությամբ ջրատարը գտնվում է բավարար վիճակում: Քաղաքի տարածքում առկա խմելու ջրի օրվա կարգավորիչ ջրամբարները ներկայումս չեն գործում: Ընթացքի մեջ են ինչպես նշված ՕԿՋ-ների, այնպես էլ մաքրման կայանի նորոգման աշխատանքները: Ջրամատակարարման ներքին բաշխիչ ցանցը ամբողջովին փոխարինվել է պ/է խողովակներով, ինչի արդյունքում քաղաքն ապահովված է շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ:
Ալվանք և Շվանիձոր  գյուղերը գտնվում են Իրանի սահմանին: Անցյալում սուղ ջրային ռեսուրսների խնդիր ունեցող ժողովուրդները կառուցել են ստորգետնյա ջրամատակարարման համակարգեր, որոնք կոչվում են քահրիզներ:Այս համակարգերը կիրառվում են առօրյա օգտագործման, գյուղատնտեսության և անասնապահության համար: Քահրիզների վատ վիճակի հետևանքով գյուղերը պատշաճ ջրամատակարարում չունեն, ինչը սահմանափակում է գյուղատնտեսությունը և անասնապահությունը զարգացնելու նրանց հնարավորությունները: Գոյություն ունեցող ջրամատակարարման համակարգի ծայրահեղ մաշվածությունը այս մեկուսացած համայնքներում ստեղծել է անապահով, անառողջ իրավիճակ: 
Ներկայումս ընթանում են այս երկու գյուղերի ջրամատակարարման համակարգի բարելավմանն ուղղված ծրագրի նախագծա-նախահաշվային փուլի աշխատանքները: Նախագծով նախատեսված է վերականգնել Ալվանք և Շվանիձոր գյուղերի քահրիզները՝ վերացնելով բոլոր թերությունները, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում կառուցել հավելյալ գործող քահրիզներ (ներկայումս յուրաքանչյուր գյուղում 4 քահրիզ կա):
Սրաշեն  գյուղի ջրամատակարարումն իրականացվում է անտառի տարածքում գտնվող Խաչին Արտի թվով 2 աղբյուրներից: Ջուրը մետաղական խողովակով տրվում է ՕԿՋ, այնտեղից էլ՝ բաշխիչ ցանց: Վերջինս մասամբ վերանորոգված է, մի մասն էլ ենթակա է հիմնանորոգման:
2010թվականին “Հայաստան” համահայկական հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է Նռնաձոր գյուղի խմելու ջրամատակարարման համակարգը, իրականացվել են պոմպակայանի, խողովակաշարի, 50մ³ ծավալով օրվա կարգավորման ջրամբարի և գյուղի ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքները: Արդյունքում գյուղն ունի շուրջօրյա ջրամատակարարում:
Մնացած գյուղական բնակավայրերում ևս խմելու նպատակով օգտագործում է  գետերի ջուրը, որը սակայն որևէ մաքրման չի ենթարկվում: Ներկայումս ոչ բոլոր բնակավայրերն են ապահովված կայուն ջրամատակարարմաբ: Չկան օրվա կարգավորման ջրամբարներ և ներին բաշխիչ ցանցեր: Որոշ բնակավայրերում օգտվում են ընդհանուր ծորակներից:

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Խմելու ջրամատակարարման առկա վիճակի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դիտարկվող տարածաշրջանի որոշ բնակավայրերում ներկայումս կա խմելու ջրի անբավարարություն՝ հատկապես ամռան ամիսներին:
Առկա վիճակի վերլուծության արդյունքում արձանագրվել են խմելու ջրամատակարարման ոլորտին առնչվող հետևյալ խնդիրները. 
· ջրատարների և ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցերի մաշվածություն (կորուստների բարձր տոկոս) կամ բացակայություն,


[image: \\192.168.0.99\Home\SYUNIQ\FOTONER\Gorcuxum 2\24.06.18\DSC07291.JPG]խմելու ջրի հաշվառման բացակայություն, ոչ արդյունավետ օգտագործում,
անհրաժեշտ քանակով ջրապաշար ամբարելու համար համապատասխան ծավալով, պահանջվող նիշերի վրա տեղակայված ջրամբարների բացակայություն,
         ինքնահոս ջրամատակարարում իրականացնելու համար ոչ նպաստավոր ռելիեֆային պայմաններ,
ջրամատակարարման կառավարման ոչ բավարար իմացություն:

Ջրամատակարարման նորմերը և հաշվարկային ջրապահանջը
Բնակավայրերի համար խմելու ջրամատակարարման համակարգը նախատեսվում է՝ 
բնակչության խմելու-տնտեսական նպատակով, 
արտադրական այն օբյեկտների համար, որոնց արտադրական կարիքների համար անհրաժեշտ է խմելու որակի ջուր,
բնակավայրի հակահրդեհային կարիքների բավարարման համար:
Մեկ մարդու օրական ջրապահանջը քաղաքային բնակչության համար ընդունված է 200 լ/օր, գյուղական բնակչության համար՝ 150 լ/օր (ըստ ՇՆևԿ 2.04.02.84): 
Արտադրական կարիքների համար պահանջվող խմելու որակի ջրաքանակն ընդունված է բնակչության ջրապահանջի 15%-ի չափով:
Հակահրդեհային կարիքների (արտաքին և ներքին հրդեհներ) համար պահանջվող ջրաքանակը հաշվարկվում է համաձայն գործող նորմերի պահանջների (ՇՆևԿ 2.04.02.84), ըստ որի մինչև 1000 մարդ բնակչությամբ բնակավայրերի համար այն կկազմի 7.5 լ/վրկ, 1000-5000 մարդ բնակչությամբ բնակավայրերի համար՝ 12.5 լ/վրկ: Հրդեհի տևողությունն ընդունվում է 3 ժամ: Հակահրդեհային կարիքների համար պահանջվող օրական ծավալը (Q) համապատասխանաբար կկազմի՝ 81 մ3 և 135 մ3: Հակահրդեհային ջրապահանջի վերականգնումն անհրաժեշտ է նախատեսել՝ քաղաքում - 24 ժամվա ընթացքում,  գյուղական բնակավայրերում՝ 72, որի համար հեռանկարային պահանջարկում հաշվարկված է համապատասխանաբար՝ 135 մ3 և 27 մ3 լրացուցիչ ջրաքանակ:
Ստորև աղյուսակում տրված է Մեղրի համայնքի բնակավայրերի խմելու-տնտեսական, արտադրական և հակահրդեհային կարիքների համար պահանջվող  հաշվարկային ջրապահանջը (ներառյալ նաև հոսակորուստները).

Հաշվարկային ջրապահանջն՝ ըստ բնակավայրերի
	N
	Բնակավայրի անվանումը
	Հեռանկա-րային բնակչութ-յան քանակը
	Ջրա-սպառման նորմը
	Ջրապահանջը

	
	
	
	
	Խմելու-տնտե-սական
	Արտա-դրա-կան
(15 %)

	Հակահր-դեհային կարիք-ներ

	Հոսակո-րուստ-ներ
(30 %)

	Ընդա-մենը

	
	
	մարդ
	լ/օր
	մ3/օր

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	ք. Մեղրի
	3718
	200
	743.6
	111.5
	135
	223
	1213.1

	2
	ք.Ագարակ
	4968
	-//-
	993.6
	149
	-//-
	298.1
	1575.7

	3
	Ալվանք
	354
	150
	53.1
	8
	27
	16
	104.1

	4
	Վարդանիձոր
	382
	-//-
	57.3
	8.6
	-//-
	17.2
	110.1

	5
	Այգեձոր
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Թխկուտ
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Գուդեմնիս
	27
	-//-
	4
	0.6
	-//-
	1.2
	32.8

	8
	Լեհվազ
	714
	-//-
	107.1
	16.1
	-//-
	32.1
	182.3

	9
	Լիճք
	147
	-//-
	22
	3.3
	-//-
	6.6
	58.9

	10
	Կարճևան
	390
	-//-
	58.5
	8.8
	-//-
	17.5
	111.8

	11
	Կուրիս
	36
	-//-
	5.4
	0.8
	-//-
	1.6
	34.8

	12
	Նռնաձոր
	154
	-//-
	23.1
	3.5
	-//-
	7
	60.6

	13
	Շվանիձոր
	352
	-//-
	52.8
	7.9
	-//-
	15.8
	103.5

	14
	Վահրավար
	25
	-//-
	3.7
	0.6
	-//-
	1.1
	32.4

	15
	Տաշտուն
	119
	-//-
	17.8
	2.7
	-//-
	5.3
	52.8

	Ընդամենը
	
	
	
	
	
	
	3672.9



Տարածաշրջանի ընդհանուր հեռանկարային ջրապահանջը կազմում է 3673 մ3/օր (42.5 լ/վրկ): Հաշվարկային ջրապահանջի և ներկայումս տարածաշրջանի ջրի մաքրման կայանների ընդհանուր ելքերի (160-180 լ/վրկ) ցուցանիշների համեմատությունից երևում է, որ արդյունավետ կառավարման դեպքում հնարավոր է բավարարել տարածաշրջանի նշված ջրամատակարարման համակարգերից սնուցվող բնակավայրերի ինչպես ներկայիս, այնպես էլ հաշվարկային ջրապահանջը:
 Ներկայումս ոչ բոլոր բնակավայրերն են ապահովված կայուն ջրամատակարարմաբ: Ջրամատակարարման համակարգի տեխնիկական անբավարար վիճակի պատճառով խմելու ջրի ռեսուրսներն արդյունավետ չեն օգտագործվում: 
Շուրջօրյա ջրամատակարարում, ինչպես նաև անհրաժեշտ հակահրդեհային ելք ապահովելու համար անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր բնակավայրում ունենալ որոշակի ջրապաշար, որն իր մեջ ներառում է ծավալային երեք բաղադրիչ՝ Wկ (կարգավորման), Wհհ (հակահրդեհային), Wվթ (վթարային): Պահանջվող ընդհանուր ծավալը (Wընդ), որն անհրաժեշտ է նախատեսել յուրաքանչյուր համայնքում, ձևավորվում է այս երեք բաղադրիչների հաշվարկային արժեքների գումարից՝ Wընդ= Wկ+Wհh+Wվթ: Ստորև աղյուսակում տրված է համայնքի բնակավայրերի խմելու ջրի պահանջվող ծավալների հաշվարկային արժեքները.

Խմելու ջրի պահանջվող ծավալների հաշվարկային արժեքները
	N
	Բնակավայրը
	Կարգավոր-ման ծավալ
Wկ
	Հակահրդեհա-յին կարիքներ
Wհh
	Վթարային
ծավալ
Wվթ
	Ընդհանուր
պահանջվող
ծավալ
Wընդ

	
	
	մ3

	1
	ք. Մեղրի
	363.9
	135
	606.5
	1051.4

	2
	ք.Ագարակ
	472.7
	135
	787.8
	1395.5

	3
	Ալվանք
	31.2
	81
	52
	164.2

	4
	Վարդանիձոր
	33
	-//-
	55
	169

	5
	Այգեձոր
	
	
	
	

	6
	Թխկուտ
	
	
	
	

	7
	Գուդեմնիս
	9.8
	-//-
	16.4
	107.2

	8
	Լեհվազ
	54.7
	-//-
	91.1
	226.8

	9
	Լիճք
	17.7
	-//-
	29.4
	128.1

	10
	Կարճևան
	33.5
	-//-
	55.9
	170.4

	11
	Կուրիս
	10.4
	-//-
	17.4
	108.8

	12
	Նռնաձոր
	18.2
	-//-
	30.3
	129.5

	13
	Շվանիձոր
	31
	-//-
	51.7
	163.7

	14
	Վահրավար
	9.7
	-//-
	16.2
	106.9

	15
	Տաշտուն
	15.8
	-//-
	26.4
	123.2


 
Ջրամատակարարման նախատեսվող համակարգերը և գոտիները
Ջրամատակարարման համակարգերը նախատեսվում են կենտրոնացված. բնակչության խմելու-կենցաղային, արտադրական և հակահրդեհային ջրապահանջներն իրականացվում են մեկ ջրատարով:
Ելնելով  ռելիեֆային պայմաններից  ջրմուղի ցանցում անհրաժեշտ թույլատրելի ճնշում և պահանջվող ջրաքանակ ապահովելու համար բնկավայրերի խմելու  ջրամատակարարումը նպատակահարմար է իրականացնել գոտիներով` անհրաժեշտության դեպքում առանձին թաղամասերի համար կիրառելով ճնշման կարգավորիչներ կամ նախատեսելով նոր ՕԿՋ-ներ:
Ջրամատակարարման գլխավոր փողոցային ցանցերն անհրաժեշտ է նախատեսել օղակային՝ ապահովված հակահրդեհային հիդրանտներով: Փակուղային  կարող են լինել 200 մ-ից պակաս  երկարություն և 100 մմ-ից պակաս տրամագիծ ունեցող ջրագծերը:
 Խողովակաշարերի թեքություններն ընդունել ոչ պակաս 0.001, հարթ ռելիեֆի պայմաններում` 0.0005:
Խմելու որակի ջուր տեղափոխող խողովակների տեղադրման խորությունը պետք է նախատեսել.
0.5 մ-ով ավելի, քան գրունտ ներթափանցող զրոյական ջերմաստիճանի հաշվարկային խորությունն է, 
կոյուղու խողովակաշարերից ուղղաձիգ ուղղությամբ 0.4 մ-ով բարձր: 
Հաշվի առնելով, որ ջրամատակարարման համակարգը կենտրոնացված է,  օղակային խողովակաշարերի տրամագծերը պետք է նախատեսել 100 մմ-ից ոչ պակաս:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հաշվի առնելով, որ Մեղրու տարածաշրջանի գյուղական բնակավայրերը գտնվում են ջրամատակարարման գործող կազմակերպությունից հեռու (ինչը կդժվարացնի վերջինիս կողմից արդյունավետ կառավարումը) և ունեն խմելու ջրի իրենց առանձին ջրաղբյուրներն ու ինքնահոս մատուցմամբ ջրամատակարարման համակարգերը, ուստի դրանց աշխատանքն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով նշված համակարգերի կառավարման կազմակերպումը նպատակահարմար է իրականացնել տեղական կազմակերպությունների միջոցով՝ ստեղծելով ջրամատակարարման համակարգերի պատշաճ շահագործման և պահպանման (ՇևՊ) կազմակերպություն, որն ուղղակիորեն կենթարկվի գյուղապետին: Այս նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել ՇևՊ կազմակերպության աշխատակիցների վերապատրաստում, ինչպես նաև յուրաքանչյուր համայնքում մշակել ջրամատակարարման կառավարման կանոնակարգ՝ ապահովելու շահագործման և պահպանման աշխատանքների համայնքային կառավարումը:
Վերականգնել և վերակառուցել ստորգետնյա ջրամատակարարման համակարգը Ալվանք և Շվանիձոր գյուղերում և տեղում մշակել ու զարգացնել անհրաժեշտ պայմաններ համակարգի շարունակական պահպանման համար:
Բնակչությանն անհրաժեշտ քանակի խմելու ջրով բավարարելու, ինչպես նաև ջրամատակարարման համակարգերի կայուն աշխատանքն ապահովելու նպատակով նախատեսվում է վերջիններիս հիմնանորոգում և արդիականացում, ինչպես նաև ՕԿՋ-ների կառուցում  հետևյալ բնակավայրերում (տես ստորև աղյուսակը):
	Բնակավայրը
	ՕԿՋ-ի ծավալը (մ3)

	ք.Ագարակ
	2x750

	Ալվանք
	2x100

	Վարդանիձոր
	100

	Այգեձոր
	50

	Թխկուտ
	50

	Գուդեմնիս
	100

	Լեհվազ
	2x120

	Լիճք
	150

	Կարճևան
	2x100

	Կուրիս
	100

	Նռնաձոր
	100

	Վահրավար
	100

	Տաշտուն
	150


 
Բոլոր բնակավայրերում խմելու ջրամատակարարման օղակային բաշխիչ ցանցի նախատեսում` ապահովված հակահրդեհային հիդրանտներով:
Ջրամատակարարաման բոլոր համակարգերում (գլխամասային կառույցներ, ՕԿՋ-ներ) հերմետիկության ապահովում և սանիտարական 1-ին (30-50 մ շառավղով)  գոտու սահմանում: 
Խմելու ջրի վարակազերծման նպատակով ջրամատակարարման գլխամասային կառույցներում քլորակայանների նախատեսում (քլոր պարունակող ռեակտիվների ներմուծումը նախատեսել ՕԿՋ մուտք գործող խողովակաշարերում՝ հաշվի առնելով ջրի մանրէաբանական և քիմիական կազմն ու ճնշումը): 
Խմելու ջրի պարբերաբար  լաբորատոր հսկողություն:
Ջրաչափերի տեղադրում բոլոր սպառողների մոտ:
Հոսակորուստների հայտնաբերմանն ու վերացմանն ուղղված անընդհատ  աշխատանքների իրականացում:

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
Ջրային ռեսուրսների պահպանություն, տնտեսում և կայուն օգտագործում:
Ջրամատակարարման համակարգի հուսալիություն:
Հոսակորուստների կրճատում: 
Ջրի սպառման արդյունավետության բարձրացում:
Բնակչության ջրամատակարարման տևողության ավելացում: 
Խմելու ջրի հաշվառում, ինչը կբերի ջրօգտագործման կուլտուրայի բարելավման, ինչպես նաև կխթանի բնակիչների ջրօգտագործման ռեժիմի փոփոխությանը:
Խմելու ջրի բարձր որակի ապահովում և աղտոտման վտանգի նվազում: 
Արտակարգ իրավիճակներում (հրդեհ, վթար) համապատասխան ջրապաշարի ապահովում:

ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ
Կենցաղային և արտադրական կոյուղի
Կոյուղաջրերի մաքրման կայանների բացակայությունն ու կոյուղաջրերով շրջակա միջավայրի աղտոտումը Սյունիքում  սովորական երևույթ է դարձել:
Մարզի բոլոր քաղաքները՝ Կապան, Քաջարան, Մեղրի, Գորիս, Սիսիան, ունեն կոյուղու համակարգ, սակայն մաքրում իրականացվում է միայն Քաջարան քաղաքում, որը սպասարկում է մարզի բնակչության 5%-ին: Մնացած քաղաքների կոյուղին միացված է հոսող գետերին, լցվում է մոտակա ձորերը կամ այլ կերպ է աղտոտում շրջակա միջավայրը:
Մեղրի քաղաքի կենցաղային կեղտաջրերը բնակավայրի սահմաններումª առանձին փողոցներով  150  300 մմ և 500  տրամագծերի խողովակներով ընդունում են բնակելի շենքերի կեղտաջրերը և հեռացնում քաղաքով հոսող Մեղրի գետի և ոռոգման առուների մեջ տարբեր կետերում£ 
Քաղաքն ամբողջությամբ կոյուղացված չէ: Կոյուղացված թաղամասերում էլ 60-ական թվականներին« կառուցված խողովակները հիմնականում ասբեստոցեմենտից են և շատ տեղերում ջարդվել են, շարքից դուրս եկել, ունեն բազմաթիվ վթարված հատվածներ, ուստի և չեն ծառայում իրենց նպատակին: Կոյուղու համակարգը կարիք ունի վերակառուցման:
Կոյուղու համակարգում մաքրման կայան գոյություն չունի։ Մեղրի համայնքի գյուղական բնակավայրերը չունեն ջրահեռացման համակարգ: Բնակչությունն օգտվում է բակային հորատիպ զուգարաններից:   Վարչական, ուսումնական և բուժական հաստատությունների հոսքաջրերը  ևս առանց մաքրման, կոյուղատար խողովակներով հեռացվում են մոտակա բաց ջրահոսքեր: Բնակավայրերի տարածքներից հեռացման ենթակա հոսքաջրերը մասամբ ներծծվում են  հողի մեջ, մնացած մասն էլ  անկանոն առուների միջոցով թափվում են գետերը:
Ստորգետնյա, ինչպես նաև մակերեսային ջրերի ավազանն աղտոտումից զերծ պահելու նպատակով սույն նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է կոյուղացնել  տարածաշրջանի բոլոր համայնքները: Կոյուղու հոսքաջրերի հեռացումը կիրականացվի ինքնահոս կոյուղատարների միջոցով, որոնց մոտավոր ուղեգծերը ցույց են տրված «Ինժեներական ենթակառուցվածքների հեռանկարային զարգացման ուրվագիծ»  գծագրում:
Ինքնահոս ջրահեռացման խողովակների տրամագծերը նախատեսվում է ընդունել ոչ պակաս.
փողոցային ցանցի համար` 200 մմ, թեքությունը` 0.007, 
ներթաղամասային կենցաղային և արտադրական կոյուղու ցանցի համար` 150 մմ, թեքությունը` 0.008:
Կոյուղու հեռացման ենթակա հոսքաջրերը նախատեսվում է մաքրման ենթարկելուց հետո միայն ուղղել բաց ջրահոսքեր: 
Այն արտադրական օբյեկտներում, որոնց հեռացման ենթակա հոսքաջրերը կարող են պարունակել կոյուղու համակարգը վնասող կամ դրա աշխատանքը խոչընդոտող նյութեր, նախատեսվում է (նախքան կոյուղու միասնական համակարգին միանալը) իրականացնել կեղտաջրերի նախնական մաքրում:
Ստորև աղյուսակում տրված է Մեղրի համայնքի բնակավայրերի կոյուղու (կոմունալ-կենցաղային և արտադրական) հեռացման ենթակա հոսքաջրերի հաշվարկային ելքերը, ինչպես նաև նախատեսվող կոյուղու մաքրման կայանների հզորությունները:

Կոյուղու հաշվարկային ելքերն ու մաքրման կայանների հզորություններն՝ ըստ բնակավայրերի
	N
	Բնակավայրի անվանումը
	Հեռանակա-րային բնակչության քանակը
(մարդ)
	Հեռացման ենթակա հոսքաջրերի քանակը
 մ3/օր
	Նախատեսվող մաքրման կայանի 
հզորությունը
մ3/օր

	
	
	
	Կոմունալ-կենցաղային
	Արտադրա-կան
	Ընդամենը
	

	1
	2
	3
	5
	7
	9
	10

	1
	ք. Մեղրի
	3718
	743.6
	100.3
	843.9
	700-1000

	2
	ք.Ագարակ
	4968
	993.6
	134.1
	1127.7
	1000-1500

	3
	Ալվանք
	354
	53.1
	7.2
	60.3
	80

	4
	Վարդանիձոր
	382
	57.3
	7.7
	65
	80

	5
	Այգեձոր
	
	
	
	
	

	6
	Թխկուտ
	
	
	
	
	

	7
	Գուդեմնիս
	27
	4
	0.5
	4.5
	10

	8
	Կուրիս
	36
	5.4
	0.7
	6.1
	

	8
	Լեհվազ
	714
	107.1
	14.5
	121.6
	150

	9
	Լիճք
	147
	22
	3
	25
	60

	10
	Տաշտուն
	119
	17.8
	2.4
	20.2
	

	11
	Կարճևան
	390
	58.5
	7.9
	66.4
	80

	12
	Նռնաձոր
	154
	23.1
	3.1
	26.2
	30

	13
	Շվանիձոր
	352
	52.8
	7.1
	59.9
	60

	14
	Վահրավար
	25
	3.7
	0.5
	4.2
	10



Հեղեղատար կոյուղի

[image: \\192.168.0.99\Home\SYUNIQ\կամանդիրօվկա\Syuniq  25-31.05.18 kamandirovka\photoner\Alvanq_Aldara\Alvanq_Anahit\IMG_20180528_142208.jpg]Հեղեղատար  կոյուղու  նպատակը համայնքի տարածքից անձրևաջրերի և  հալոցքից  առաջացած ջրերի  կազմակերպված հեռացումն է, ինչը հնարավորություն կստեղծի համայնքում բարեկարգ վիճակ և սանիտարահիգիենիկ  պատշաճ մակարդակ ապահովելու համար:
Թեև Մեղրի համայնքի որոշ բնակավայրերի առանձին հատվածներում կա մակերեսային հոսքաջրերի ուղղորդման և հեռացման հնարավորություն, սակայն ջրահեռացման համակարգերի զգալի մասը գտնվում է ոչ բավարար  վիճակում (դեֆորմացված է, թեքությունները չեն պահպանված),  հետևաբար և վերջիններս լիարժեք չեն կարող ծառայել իրենց նպատակին: Բացի այդ, ոչ բոլոր բնակավայրերն են ապահովված մակերեսային հոսքաջրերի հեռացման համակարգով: 	 
[image: \\192.168.0.99\Home\SYUNIQ\FOTONER\Meghri hamaynq\Meghri+Agarak_aparat\Agarak\DSC03355.JPG]Սույն  նախագծով կենցաղային կոյուղուն զուգահեռ նախատեսվում է նաև հեղեղատար կոյուղի, ինչը հնարավորություն կտա անձրևաջրերի և հալոցքից առաջացած հոսքաջրերի ամբողջ ելքը ևս հավաքել և, նախքան բաց ջրահոսքեր ուղղելը, ենթարկել մաքրման:
[image: D:\GORCUXUM\NORASHEN-27.05.2017\DSC04904.JPG]Հեղեղատար ցանցերը` կախված թաղամասերի նշանակությունից և ճարտարապետական որոշումներից, կարող են լինել բաց առվակների կամ փակ  խողովակաշարերի ձևով:  Հեղեղատար  կոյուղու համար կարող են  օգտագործվել կերամիկական, ե/բետոնե, թուջե խողովակներ և ե/բ  կիսախողովակներ:
	Անձրևաջրերի հեռացման փակ համակարգի դեպքում խողովակաշարերի  տրամագծերը նախատեսվում է ընդունել ոչ պակաս` 250 մմ փողոցային ցանցի համար, 200 մմ` ներթաղամասային ցանցի համար: 
	Անձրևաջրերի հեռացման բաց համակարգի դեպքում երթևեկելի ասֆալտապատ ճանապարհերի  ճամփեզրերի, առանձին խրամառուների (կյուվետ) և ջրահեռացման առվակների թեքությունները համապատասխանաբար ընդունել ոչ պակաս 0.003, 0.005 և 0.003: 
Սեղանաձև հատվածքով կյուվետների և ջրահեռացման առվակների նվազագույն չափերն անհրաժեշտ է ընդունել` 
հատակի լայնությունը՝ 0.3 մ, 
խորությունը՝ 0.4 մ:
Այն բնակավայրերում, որտեղ սույն նախագծի շրջանակներում նախատեսված են կոյուղու մաքրման կայաններ, անձրևաջրերի և հալոցքից առաջացած հոսքաջրերի ամբողջ ելքը ևս կարող է ենթարկվել  մաքրման: Անձրևաջրերի մաքրումը կարող է իրականացվել ինչպես առանձին մաքրման սարքավորումներով, այնպես էլ կենցաղային և արտադրական կոյուղու հոսքաջրերի հետ համատեղ` նախատեսելով կարգավորող ջրավազաններ` որոնք հնարավորություն կստեղծեն մակերեսային հոսքաջրերը կուտակել և միայն  կենցաղային կոյուղու ամենաքիչ հոսքի ժամերին մղել կոյուղու համակարգ` դրանք մաքրման կայանում լրիվ մաքրման ենթարկելու համար: 

Նախագծային առաջարկություններ

Բնակավայրերի լրիվ կոյուղացում, կոյուղատարների և գլխավոր կոլեկտորի նախատեսում:
Կենցաղային կոյուղուն զուգահեռ հեղեղատար կոյուղու նախատեսում:
Կոյուղու կեղտաջրերի  լրիվ մաքրում  և վարակազերծում` հաշվի առնելով մակերևութային ջրերն աղտոտումից պաշտպանելու պահանջները: Ըստ ՇՆևԿ 2.04.02-85-ի 6.1 կետի պահանջների` կեղտաջրերը պետք է անցնեն լրիվ կենսաբանական մաքրում  և ունենան հետևյալ ցուցանիշը` ԹԿՊլրիվ=6 մգ/լ:
Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով նոր, «ԲԻՈՏՈԿ-Ս»  «БИОТОК-С» մակնիշի գործարանային արտադրության կոյուղու կենսաբանական մաքրման կայանների նախատեսում Մեղրի (արտադրողականությունը՝ 700-1000 մ3) և Ագարակ (արտադրողականությունը՝ 1000-1500 մ3) քաղաքներում: 

«ԲԻՈՏՈԿ-Ս»  «БИОТОК-С»  մակնիշի մաքրման կայանների տեխնիկական պարամետրերը 

	Արտադրողականությունը    մ3/օր
	Մ/Կ-ի զբաղեցրած տարածքի մոտավոր չափերը կմ2
	Տեխնոլոգիական սրահի չափերը  LxBxH  մ
	սպառվող էլեկտրական հզորությունը կՎՏ
	Տեղադրված հզորությունը կՎՏ
	Առավելությունները

	
700-1000

	345
	29х12х9
	33
	57
	0. Կատարում է կոյուղու հոսքաջրերի մեխանիկական, կենսաբանական մաքրում և վարակազերծում 
0. Սարքավորումների տարո-ղությունները  պատրաստված են կոռոզիայի չենթարկվող ապակեպլաստից
0. Մաքրման գործընթացում կիրառվում է հոսքաջրերի ինքնահոս արտահոսք
0. Կարող են շահագործվել ցանկացած կլիմայական պայմաններում
0. Մաքրման տրվող կոյուղաջրերի քանակի և որակի փոփոխության դեպքում սարքավորումների կայուն աշխատանք
0. Մաքրման ենթարկված ջուրը կարող է օգտագործվել տեխնիկական նպատակներով

	1000-1500
	575
	25х23х9
	46
	75
	0. 



Գյուղական բնակավայրերում առաջարկվում է տեղադրել լոկալ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, ռուսական «ՅԱԼՄԱ»  «Ялма» մակնիշի գործարանային արտադրության կոյուղու կենսաբանական մաքրման սարքավորումներ՝ հզորությունները համաձայն համապատասխան հաշվարկների (տես՝ "Ջրահեռացում" բաժնի աղյուսակը): Ընդ որում Վարդանիձոր, Տաշտուն և Այգեձոր գյուղերի համար նախատեսված է կոյուղու միասնական համակարգ, որի հոսքաջրերի հեռացման համար Վարդանիձոր բնակավայրի տարածքում նախատեսված է 80 մ3/օր հզորությամբ մաքրման սարքավորում, Գուդեմնիս, Կուրիս գյուղերի համար՝ 10 մ3/օր և Լիճք, Տաշտուն գյուղերի համար՝ 60 մ3/օր հզորությամբ մաքրման սարքավորումներ (տես՝ «Ինժեներական ենթակառուցվածքների հեռանկարային զարգացման ուրվագիծ»  գծագիրը):

[image: ][image: https://flagma.ru/upload/message/2016/04/08/2902038_big.jpg]








Վերոնշյալ սարքավորումները բաղկացած են շղթայաբար իրար միացված տեխնոլոգիական տարրաների ցանցից, որոնցում իրականացվում են կոյուղու հոսքաջրերի փուլային մաքրման գործընթացներ: Կոյուղու հոսքաջրերը հաջորդաբար մուտք գործելով բազմաշերտ պոլիմերային ծածկույթով մետաղից, պոլիէթիլենից կամ պոլիպրոպիլենից պատրաստված տարրաների մեջ, ենթարկվում են կենսաբանական  մաքրման (98 % ), որից հետո կարող են բաց թողնվել գրունտի մակերես: Ստորև աղյուսակում տրված են առաջարկվող մաքրման սարքավորումների պարամետրերը: 
“ЯЛМА” մակնիշի կոյուղու մաքրման սարքավորումների պարամետրերը
	Մակնիշը
	Արտադրողականությունը
մ3/օր
	Տարրաների քանակը
հատ
	Մեկ տարրայի գաբարիտա-յին չափերը
(բ/լ/ե ) մ 
	Արժեքը*
մլն դրամ
	Առավելությունները

	"Ялма 50"
"ՅԱԼՄԱ 50"
	10
	1
	2,8/ 2,2/ 11
	4
	1. Մաքրման բարձր էֆեկտիվություն

2. Լանդշաֆտի մինիմալ խախտում

3. Տհաճ հոտերի բացակայություն

4. Հեշտ տեղադրում

5. Ցածր Էներգա-օգտագործում

6. Հոսքաջրերի ինքնահոս արտահոսք

7. Շահագործման պարզություն և հուսալիություն

	"Ялма 150"
"ՅԱԼՄԱ 150"
	30
	1
	2,8/ 2,2/ 11
	9
	

	"Ялма 300"
"ՅԱԼՄԱ 300"
	60
	2
	2,8/ 2,2/ 11
	16
	

	"Ялма 400"
"ՅԱԼՄԱ 400"
	80
	2
	2,8/ 2,2/ 11
	20
	

	«Ялма 750»
"ՅԱԼՄԱ 750"
	150
	3
	2,8/ 2,2/ 11
	36
	


* - մետաղական տարրաներով սարքավորումների արժեքն է

ՈՌՈԳՈՒՄ
[image: Description: https://armenpress.am/static/news/b/2018/03/926355.jpg]Սյունիքի մարզի գյուղատնտեսական հողատեսքերի ոռոգման համակարգերը սպասարկում է ներկայումս Կապան քաղաքում գործող «Սյունիք» ջրօգտագործողների ընկերությունը, որը կազմավորվել է 2017 թվականին՝  իր մեջ ընդգրկելով  նախկին տարածաշրջանային ՋՕԸ-երը, որոնք ներկայումս վերածվել են տեղամասերի՝ Սիսիանի, Գորիսի, Մեղրու: 
«Սյունիք» ջրօգտագործողների միությունը սպասարկում է 1510 հեկտար հողատարածություն, ունի մոտ վեց հազար բաժանորդ, նախորդ տարվա համեմատ ոռոգելի հողատարածքները և բաժանորդների թիվն ավելացել է մոտ տասը տոկոսով: Ոռոգման ջուր է ստանում մարզի 48 բնակավայր: 
Ներկայումս ՋՕԸ-ի Մեղրի տեղամասի կողմից սպասարկվում է երկու քաղաք՝ Մեղրի, Ագարակ և երեք գյուղ՝  Շվանիձոր, Ալվանք, Նռնաձոր (ընդհանուր առմամբ 470 հա հողատարածություն): Ոռոգումն իրականացվում է 18 պոմպակայանների միջոցով, որոնք ջուր են մղում Արաքսից: Պոմպակայաններն արդեն ֆիզիկապես մաշված են, հաճախակի խափանումներ են լինում, ուստի դրանց շահագործումը բավականին ծախսատար է, իսկ մատակարարվող ջրի ինքնարժեքը բարձր, մանավանդ որ որոշ բնակավայրերում ջուրը մատակարարվում է երկաստիճան, Նռնաձորում՝ եռաստիճան մղումով: 
Մեխանիկական եղանակով ոռոգվող հողատարածքներն ըստ բնակավայրերի
	N
	Բնակավայրը
	Մակերեսը
հա
	Ոռոգման համար անհրաժեշտ ջրաքանակը
մլն մ3

	1
	2
	3
	4

	1
	ք.Մեղրի
	34
	4.854

	2
	Ալվանք
	176
	

	3
	Շվանիձոր
	110
	

	4
	Նռնաձոր
	150
	

	
	Ընդամենը
	470
	



Հողատարածքների բաշխումն ըստ բնակավայրերի և ջրհան կայանների
	N
	Բնակավայրը
	Ջրհան կայան
	Մակերեսը
հա
	Պահանջվող ջրի քանակը լ/վրկ
	Ոռոգման համար անհրաժեշտ ջրաքանակը
մլն մ3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ք.Ագարակ
	Արաքս  N1
	94
	89
	

	
	
	Արաքս  N2
	76
	73
	

	
	
	Խորքային հոր
	12
	11
	

	
	Ընդամենը
	
	182
	173
	1.905

	2
	Կարճևան
	Կարճևանի ջ/կ
	28
	27
	0.293

	3
	ք. Մեղրի
	Մեղրի 1
	27
	25
	

	
	
	Մեղրի 2
	5
	5
	

	
	
	Մեղրի 3
	1
	1
	

	
	
	Մեղրի 4
	1
	1
	

	
	Ընդամենը
	
	34
	32
	0.156

	4
	Ալվանք
	Ալվանք 1
	20
	19
	

	
	
	Ալվանք 2
	125
	118
	

	
	
	Ալվանք 1-1
	20
	19
	

	
	
	Ալվանք խ/հ
	5
	5
	

	
	Ընդամենը
	
	170
	161
	1.780

	5
	Շվանիձոր
	Շվանիձոր N 1
	62
	59
	

	
	
	Շվանիձոր N 2
	30
	28
	

	
	
	Շվանիձոր ջ/կ
	20
	19
	

	
	Ընդամենը
	
	112
	106
	1.173

	6
	Նռնաձոր
	Նռնաձոր N1
	15
	17
	

	
	
	Նռնաձոր N2
	50
	44
	

	
	
	Նռնաձոր N3
	45
	43
	

	
	
	Բուղդադուզի ջկ
	50
	47
	

	
	Ընդամենը
	
	160
	151
	1.875

	Ամբողջը
	686
	650
	7.182



Մեղրի քաղաքի մի մասի, ինչպես նաև Լեհվազ, Տաշտուն, Լիճք և Վարդանիձոր բնակավայրերի հողատարածությունները ոռոգվում են Մեղրի գետից՝ ինքնահոս եղանակով.
Մեղրի գետից ինքնահոս եղանակով ոռոգվող հողատարածքներն ըստ բնակավայրերի
	N
	Բնակավայրը
	Մակերեսը
հա
	Ոռոգման համար անհրաժեշտ ջրաքանակը
մլն մ3

	Գլխամասային ջրընդունիչ կառուցվածքից վերև

	1
	2
	3
	4

	1
	Տաշտուն
	27
	0.797

	2
	Լիճք
	96
	

	3
	Վարդանիձոր
	50
	0.436

	4
	Լեհվազ
	30
	0.317

	
	Ընդամենը
	203
	1.55

	Գլխամասային ջրընդունիչ կառուցվածքից ներքև

	1
	Լեհվազ
	90
	0.942

	2
	ք.Մեղրի
	160
	1.675

	
	Ընդամենը
	250
	2.617

	Ընդամենը ինքնահոս եղանակով
	450
	4.167



 2014-2015 թվականներին «Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագրի» շրջանակում' Համաշխարհային բանկի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվել է Մեղրիի ինքնահոս համակարգի կառուցման ծրագիրը: 32 կմ երկարություն ունեցող ինքնահոս համակարգը ջուրը վերցնում է Մեղրի գետից և նախատեսված է Մեղրի, Ագարակ և հարակից համայնքները կայուն ջրամատակարարմամբ ապահովելու համար: 
[image: ]Ստորև ներկայացված է Մեղրիի ինքնահոս ոռոգման համակարգի սխեման. 
Ներքին ցանցեր

[image: \\192.168.0.99\Home\SYUNIQ\FOTONER\Gorcuxum 2\24.06.18\DSC07401.JPG]Բնակավայրերի տարածքում ոռոգումն իրականացվում է հիմնականում անկանոն կառուցված բետոնե երեսապատված կամ հողային հունով առուների միջոցով, ինչի արդյունքում ջրի զգալի կորուստ է տեղի ունենում: 
Որոշ բնակավայրերում ընդհանրապես բացակայում են ոռոգման ցանցերը: Ոռոգման ներտնտեսային կանոնավոր ցանցերի բացակայությունը և տեխնիկական անբավարար վիճակը բերում է նրան, որ ոռոգումը կատարվում է խմելու ջրով՝ ինչը բացասաբար է անդրադառնում խմելու ջրամատակարարման ապահովվածության վրա:
Ներկայումս բնակավայրերի զգալի մասում կա ոռոգման ջրի ապահովվածության և այն փոխադրող համակարգերի հետ կապված խնդիրներ: Գործող ոռոգման համակարգերի զգալի մասը կարիք ունի հիմնանորոգման և վերակառուցման: Նշված համակարգերով տեղափոխվող ջրի քանակությունը բավարար չէ դիտարկվող տարածաշրջանի ոռոգման կարիքները բավարարելու համար:
Արդյունքում զգալիորեն կրճատվել է նախկինում  ոռոգվող  հողատարածքների մակերեսը: 
Վերլուծության ամփոփում
Ոռոգման ոլորտի առկա վիճակի վերլուծության արդյունքում որոշ համայնքներում արձանագրվել է ոռոգման ջրի դեֆիցիտ, որը պայմանավորված է հիմնականում հետևյալ երկու գործոններով.
ոռոգման ջ/կ-երի համակարգերի  պարապուրդ, 
ոռոգման ջուր տեղափոխող հուսալի (անխափան) և արդյունավետ (առանց կորուստների)  համակարգերի բացակայություն: 


ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական արտադրության մթերքների ավելի քան 80%-ը ստացվում է ոռոգելի հողատարածքներից, ուստի ոռոգելի հողագործությունն ու ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը երկրի ամբողջ տնտեսության արդյունավետության ապահովման կարևորագույն նախապայման է: 
Հայասատանի Հանրապետության ռելիեֆի լեռնատափաստանային կազմվածքը, կոնտինենտալ կլիմայի առկայությունը և ջրային ռեսուրսների տարեկան անհավասար բաշխվածությունը անբարենպաստ պայմաններ են ստեղծում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արդյունավետ արտադրության համար և հարկ է առաջանում նրանց բերքատվությունը բարձրացնելու ու ապահովելու համար ջրամբարներում կարգավորել ջրային ռեսուրսները և ներդնել ոռոգման համակարգերում մշակաբույսերի ջրի կայան՝ պահանջարկը բավարարելու համար:
Հայաստանը տարածաշրջանի միակ երկիրն է, որտեղից բարձր դիրքի պատճառով մակերեսային ջրերը միայն հեռանում են: 
Մարզն ունի  ջրային  ռեսուրսների  բավարար  պաշար, սակայն բարձրլեռնային դիրքի պատճառով տարածաշրջանով անցնող գետերը, հատկապես վաղ գարնանն ու աշնանը հորդացման արդյունքում միլիարդավոր մ3 ջուր են տեղափոխում հանրապետությունից դուրս, մինչդեռ  ամռան տապին ոռոգման ջրի զգալի պակասություն է զգացվում:
 Տարեց-տարի, հիմնականում ոռոգման ջրի դեֆիցիտի պատճառով, նվազում է գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության արդյունավետությունը, և հազարավոր հեկտարներով գյուղատնտեսական նշանակության հողեր մնում են անմշակ և լքված:
Նշված իրավիճակում առանձնակի կարևորվում է տարածաշրջանով հոսող գետերի տարեկան հոսքերի կարգավորումը և արդյունավետ օգտագործումը:
Ջրի տնտեսման ամենատարածված և արդյունավետ եղանակը ջրամբարների կառուցումն է, որոնք բացի ջրի պաշար կուտակելուց, նպաստում են նաև տեղի կլիմայի մեղմացմանը, ձկնաբուծության զարգացմանը, նոր անտառների հիմնմանը, գարնանային վարարումներից պաշտպանմանը, ինչպես նաև զբոսաշրջության զարգացմանը:
Մակերեսային ջրերը հնարավորինս արդյունավետ օգտագործելու նպատակով Հայաստանում դեռ խորհրդային տարիներից ինտենսիվորեն կառուցվել են կարգավորման համակարգեր՝ ջրամբարներ, որոնք հանդիսացել են ջրային հոսքի կարգավորման լավագույն միջոցները:
Ներկայումս հանրապետությունում 274 հազ. հա ոռոգման համակարգերով իրացված տարածքների ջրի պահանջարկն ապահովելու համար կառուցված է 81 ջրամբար գումարային 1,4 մլրդ մ3 ծավալով, որը ապահովել է ոռոգման փաստացի 1988թ. առավելագույն 3,4 մլրդ մ3 պահանջարկի շուրջ 40 տոկոսը;
Հանրապետության ջրային ռեսուրսները կարգավորելու և տնտեսության տարբեր ոլորտներում օգտագործելու նպատակով, ըստ ջրամբարաշինության հեռնկարային ծրագրի նախատեսվում է
իրականացնել կիսակառույց 8 ջրամբարների շինարարությունը 351 մլն մ3 ծավալով
տարբեր փուլերում նախագծված են 28 ջրամբարներ գումարային շուրջ 733 մլն մ3 ծավալով, այդ թվում՝ Սյունիքի մարզում 3 ջրամբար՝ գումարային 7,8 մլն մ3 ծավալով:

Տարածաշրջանի ջրային ռեսուրսները
Տարածաշրջանի հիմնական ջրահոսքը Մեղրի գետն է` իր Տաշտուն և այլ փոքր վտակներով: 
Մեղրի գետը -[image: Image result for Õ�Õ¥Õ²Ö�Õ« Õ£Õ¥Õ¿] Արաքսի ձախ վտակը։ Սկիզբ է առնում համանուն լեռնաշղթայի հարավային լանջերից՝ մոտ 3300 մ բարձրությունից։ Արաքս է թափվում ծովի մակարդակից 500 մ բարձրության վրա։ Երկարությունը 36 կմ է, ջրհավաք ավազանը՝ 336 կմ2։ Վերին հոսանքում գետահովիտը V-աձև է, ստորինում՝ լայն։ Սնումը հիմնականում ձնաանձրևային (68%) է, վարարումը՝ գարնանը, որի ընթացքում ձևավորվում է տարեկան հոսքի 71%-ը։ Աշնանային հորդացումներ համարյա չեն դիտվում, սակայն ձմռանը ջրի հոսքը աշնանայինից պակաս է: Տարեկան միջին ծախսը 3, 31 մ3/վ է, առավելագույնը՝ 87, 5 մ3 /վ (12.4.1956, Մեղրի), հոսքը՝ 104, 5 միլիոն մ3։ Ջրերն օգտագործվում են ոռոգման նպատակով։ Մեղրիգետը թույլ սելավավտանգավոր է:

Նախատեսվող նոր ջրամբարների  և ոռոգման համակարգերի նշանակությունն ու տեխնիկական ցուցանիշները
Մեղրի համայնքի գյուղատնտեսական հողատեսքերը ոռոգելու և ոռոգվող հողատարածքների ջրապահովվածությունը բարձրացնելու նպատակով տարածաշրջանում  նախատեսվում է  չորս նոր ջրամբարների հիմնում:
1. Լիճքի ջրամբարը նախատեսվում է Մեղրի գետի ջրավազանում, Լիճք գյուղից 1 կմ արևմուտք, տարածքի 797 հա գյուղատնտեսական հողատեսքերը ոռոգելու և տարածաշրջանի 1323 հա ոռոգելի հողատեսքերի ջրապահովվածությունը բարձրացնելու նպատակով: Ըստ ջրատնտեսական հաշվարկների ջրամբարի ծավալն ընդունվել է 1.17 մլն մ3, օգտակար ծավալը՝ 0.9 մլն մ3: Պատվարը նախատեսված է քարալիցքային, ավազակավե միջուկով, հակաֆիլտրացիոն անցումային շերտով: պատվարի բարձրությունը 28.0 մ, կատարի երկարությունը՝ 327.0 մ, լայնությունը՝ 10 մ, նիշը՝ 1875 մ: Հիմքի բնահողը ճաքճքված լեռնային ապարներ են՝ ծածկված կոպճային գրունտի շերտով: Պատվարի վերին  շեպի թեքությունը m=2.0, ներքինը՝  m=1.75: Պատվարային հանգույցում նախատեսված է հեղեղային ջրհեռ տրանսֆորմացված 37.0 մ3/վրկ հեղեղային ելքերը հեռացնելու համար և ոռոգման ջրթող՝ 660 լ/վրկ ջրատարին ջուրը հատկացնելու համար: 
Ոռոգումը ջրամբարից նախատեսվում է ինքնահոս եղանակով, գետի աջ և ձախ ափերով մոտ 1.2-ական կմ երկարությամբ ջրանցքների միջոցով: 

2.Նռնաձորի ջրամբարը նախատեսված է կառուցել Նռնաձոր գետի 790 մ նիշ ունեցող գետահատվածում, Նռնաձոր գյուղից 3 կմ վերև, համայնքի 350 հա գյուղատնտեսական հողատեսքերը ոռոգելու համար:
Նռնաձոր գետի 75 % ապահովվածության տարեկան հոսքը կազմում է 2.98 մլն մ3, ազատ հոսքը՝ 2.67 մլն մ3: Ոռոգման նպատակով ջրամբարում ջրի ծավալը նախատեսված է 1.0 մլն մ3, օգտակար ծավալը՝ 0.91 մլն մ3: Ջրամբարի պատվարի մարմինը քարելիցքային է, ավազեկավային միջուկով՝ իրեն ցեմենտացիոն վարագույրով: Պատվարի առավելագույն բարձրությունը 36.5 մ է, երկարությունը կատարով 150 մ, լայնությունը՝ 8 մ, վերին շեպի թեքությունը՝ m=2.5, ներքինը՝  m=2.0: Ոռոգման նպատակով ջուրը տրվում է շուրջ 3 կմ երկարություն ունեցող 0.3 մ3/վրկ ծախս ունեցող ջրանցքով: 

3. Շվանիձորի ջրամբարը նախատեսված է կառուցել Աստղաձոր գետի 780 մ նիշ ունեցող գետահատվածում, Շվանիձոր գյուղից 1 կմ հեռավորության վրա, 230 հա գյուղատնտեսական հողատեսքերի ոռոգման համար:
Աստղաձոր գետի 75 % ապահովվածության տարեկան հոսքը՝ 5.37 մլն մ3, ազատ հոսքըէ 3.93 մլն մ3:
Ոռոգման նպատակով ջրամբարում ջրի ծավալը կազմում է 1.0 մլն մ3, օգտակար ծավալը՝ 0.81 մլն մ3:
Պատվարի մարմինը քարելիցքային է, առավելագույնը 40 մ բարձրությամբ, ավազակավային միջուկով՝ իրեն ցեմենտացիոն վարագույրով: Պատվարի վերին շեպի թեքությունը m=2.5, ներքինը՝  m=2.0, կատարի լայնությունը՝ 8.0 մ է, մարմնի ծավալը՝ 348 հազ. մ3, կատարի երկարությունը՝ 180 մ:
Ոռոգումը ջրամբարից նախատեսվում է ինքնահոս եղանակով, գետի աջ և ձախ ափերով մոտ 2-ական կմ երկարությամբ ջրանցքների միջոցով: 

4. Բողաքարի ջրամբարը նախատեսված է կառուցել Մեղրի գետի Բաղաքար վտակի 1375 մ նիշ ունեցող գետահատվածում, Լեհվազ համայնքի  280 հա գյուղատնտեսական հողատեսքերը ոռոգելու համար:
Բողաքար գետի 75 % ապահովվածության տարեկան հոսքը 4.42 մլն մ3, ազատ հոսքը՝ 3.5 մլն մ3:
Ջրատնտեսական հաշվարկներիհիման վրա նախատեսված ջրամբարի ծավալը կազմում է 1.0 մլն մ3, այդ թվում օգտակար՝ 0.89 մլն մ3: Պատվարի բարձրությունը 37 մ է, կատարի երկարությունը՝ 125 մ, մարմնի ծավալը՝ 425 մ3: Մարմինը  քարելիցքային է, ավազակավային միջուկով, վերին շեպի թեքությունը m=2.5, ներքինը՝  m=2.0, կատարի լայնությունը՝ 8.0 մ: Ոռոգումը ջրամբարից նախատեսվում է ինքնահոս եղանակով: 
[image: ]ՍԽԵՄԱ N 1
Ջրամբարների շինարարության նախնական արժեքների գնահատումը

Նորակառույց ջրամբարների շինարարության նախնական արժեքների գնահատումը կատարվել է ելնելով տասնյակ անավարտ ջրամբարների շինարարության արժեքների վերլուծությունից: Մեկ միավոր  (մլն մ3) ծավալի ջուր կուտակելու համար ծախսը կազմում է 2.5-5.0 մլն  ԱՄՆ դոլար: Ընդ որում որքան փոքր է ջրամբարի ծավալը, այնքան մեծ է միավոր ջրի արժեքը (տես ստորև աղյուսակը). 
Ջրամբարների շինարարության համար պահանջվող ներդրումները

	N
	Ջրամբարների ծավալը
մլն մ3
	Պահանջվող ներդրումները
մլն ԱՄՆ դոլար

	1
	Մինչև 0.5
	2.5

	2
	0.5 - 2.0
	2.0

	3
	2.0 - 10.0
	1.5

	4
	10.0 - 50.0
	1.0



Ջրամբարների կառուցման և շահագործման համար նախատեսված են գերատեսչական ճանապարհներ խճային կամ կավային պատվածքով: Այդ ճանապարհների լայնական կտրվածքը ցուցադրված է ստորև N 2 սխեմայում.

ՍԽԵՄԱ N 2
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Տեխնիկական այլ առաջարկություններ
Ոռոգման համակարգերը պետք է բաղկացած լինեն ջրամբարներից (գլխամասային հանգույց), ջրանցքների համակարգից (մայրուղային ջրանցք, առանձին ճյուղավորումներով բաշխիչ ցանց), որոնց միջոցով հնարավոր կլինի կանոնավոր ոռոգում իրականացնել տարբեր եղանակներով (մակերեսային՝ ակոսներով, շերտերով, խողովակաշարերի միջոցով, անձրևացման, կաթիլային)։ 
Ոլորտում առկա խնդիրների լուծման համար հատկապես կարևոր է ոռոգման արդյունավետ եղանակների ներդրումը, ինչը կնպաստի ոռոգման ջրի նպատակային օգտագործմանը:
[image: http://www.powerunit.ru/images/agro/type1.png][image: http://www.powerunit.ru/images/agro/type3.png]             
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[image: C:\Users\PC DC\Desktop\Ջրահեռացում\DSC06533.JPG]Ոռոգման փակ համակարգ

Նախկինում և այժմ նույնությամբ գործող ոռոգման ջրի բաց տիպի համակարգերի (մետաղական  կամ ասբեստե կիսախողովակներ, բետոնե կամ հողային հունով առուներ) գործարկումը դարձել է անարդյունավետ, քանի որ դրանցով տեղափոխվող ջրի 25-30 տոկոսը կորուստներն են կազմում:  
[image: http://kapan.am/Upload/news/341b1e5d-0a6a-4c39-b3a0-c7d554edb533.jpg]Իրավիճակի լիցքաթափման, այն է՝ կանոնավոր ոռոգման ջրի մատակարարման, ինչպես նաև համակարգի վերահսկման և ոռոգման ջրի կորուստների դեմն առնելու նպատակով նախատեսվում է ոռոգման «ԲԱՑ» համակարգից անցում կատարել ոռոգման «ՓԱԿ», ջրաչափերով կահավորված ջրամատակարարման համակարգին, ինչը հնարավորություն կտա ապահովել ջրի արդյունավետ օգտագործումն ու հավասարաչափ բաշխումը:
Հաշվի առնելով ոռոգման կանոնավոր բաշխիչ ցանցերի բացակայությունը գրեթե բոլոր համայնքներում, ոռոգման ջրի անհարկի կորուստներից խուսափելու, ինչպես նաև տնամերձ հողատարածքների արդյունավետ ոռոգում ապահովելու նպատակով նպատակահարմար է բնակավայրերի տարածքում նախատեսել փակ խողովակաշարերով  ոռոգման ներտնտեսային բաշխիչ ցանց,  որոնք կանցնեն փողոցներին զուգահեռ՝ յուրաքանչյուր հողակտորի համար ունենալով մեկ ջրթող կառուցվածք:

ԱՌԱՋԱՐԿ - 2
Կաթիլային ոռոգման համակարգ

Մի շարք երկրներում ոռոգելի երկրագործության մեջ լայնորեն կիրառովող կաթիլային ոռոգումը հիմնված է բույսի արմատային համակարգին ջրի անմիջական մատուցման սկզբունքի վրա, ինչը բացառում է ջրի անհարկի վատնումը:
[image: Description: Description: Description: http://greenhouse.am/bottomimages/hortus-drip-irrigation/drip-irrigation/drip-irrigation-2.jpg]Կաթիլային ոռոգումը հորինվել է որպես բերքի ավելացման հիմնական միջոց՝ ջրի ոչ մեծ ծախսերի դեպքում: Ոռոգման այս տիպն իդեալական է ցանկացած տիպի բույսերի համար և կիրառվում է ինչպես մասնավոր ֆերմերային տնտեսություններում, այնպես էլ արդյունաբերական մասշտաբներում:
[image: Description: Description: Description: http://greenhouse.am/bottomimages/hortus-drip-irrigation/drip-irrigation/drip-irrigation-1.jpg]Կաթիլային ոռոգման համակարգի հիմնական տարրը հանդիսանում է կաթիլային խողովակը, որն իրենից ներկայացնում է բացվածքներով խողովակ: 
Կաթիլային ոռոգման խողովակներն, ի տարբերություն սովորական խողովակների, տնտեսող են, ջուրն անմիջապես հասնում է արմատներին, ինչն ապահովում է որակյալ ոռոգում: Ջրի ծախսերը 3-4 անգամ քիչ են, կորուստները`  երեք անգամ քիչ, իսկ դրա յուրացման արդյունավետությունը` կրկնակի անգամ ավելի: 
Խողովակները կարող են լինել տարբեր, բայց էությունը մեկն է. կայունացված պոլիէթիլենից խողովակն ընկած է հողի վրա ակոսների երկայնությամբ, և մատակարարում է ջուր կաթոցիկի միջոցով: Փոքր ճնշման դեպքում` կաթիլային, մեծի դեպքում` միկրոշիթերով: 
[image: ][image: Description: Description: Description: http://www.tert.am/news_images/332/993014_1/f5475fcd5d025e_5475fcd5d0295.thumb.jpg]Կաթիլային ոռոգումը զգալիորեն խթանում է գյուղատնտեսական արտադրության ծավալների մեծացումը: Կաթիլային ոռոգման համակարգը կարող է օգտագործվել.
Բոլոր տեսակի մրգատու այգիների համար (խաղող, սեխ, ձմերուկ և այլն):
Բոլոր տեսակի բույսերի (բամբակ, արևածաղիկ, և այլն) և ծաղիկների աճեցման համար:
Բոլոր տեսակի բանջարեղենների աճեցման համար (վարունգ, սմբուկ, լոբի, կարտոֆիլ, պղպեղ, և այլն):
Հատկապես ջերմոցներում, որտեղ կաթիլային համակարգը թույլ կտա իրագործել կայուն, տարիների ընթացքում խնդիր չհարուցող ոռոգում:

Կաթիլային ոռոգման առավելությունները.
Հողի օդափոխություն (քամահարում)
Կաթիլային համակարգի միջոցով հնարավոր է հողի խոնավությունը պահել օպտիմալ սահմաններում, ինչը արմատների աճի ողջ շրջանում դրանց համար կապահովի ինտենսիվ շնչելու հնարավորություն՝ անգամ անմիջապես ոռոգումից հետո: Հողում եղած թթվածինը հնարավորություն է տալիս արմատային համակարգին ակտիվորեն գործելու:
Արմատային համակարգ
Արմատային համակարգը զարգանում է զգալիորեն ավելի լավ, քան ցանկացած այլ ոռոգման դեպքում՝ կենտրոնանալով կաթոցիկների շրջանում և վերածվելով ակտիվ արմատային թելիկներց բաղկացած առատ զանգվածի:
Սնուցում
Լուծված պարարտանյութերը ոռոգման հետ տրվում են անմիջապես արմատային համակարգին, ինչի արդյունքում տեղի է ունենում  սնուցող նյութերի ինտենսիվ յուրացում: Սա շոգ տարածաշրջաններում պարարտացման ամենաարդյունավետ եղանակն է:
Բույսերի պահպանություն
Բույսերի տերևները չեն խոնավանում ինչպես անձևացման ժամանակ: Փոքրանում է հիվանդությունների տարածման հնարավորությունը, քանի որ մանրեասպան միջատները չեն լվացվում տերևներից:
Ագրոտեխնոլոգիա
Կաթիլային ոռոգումը թույլ է տալիս հողի մշակում, սրսկում և բերքահավաք իրականացնել ցանկացած ժամանակ՝ անկախ ոռոգումից, քանի որ շարքերի միջև ընկած հողատարածքները սեզոնի ողջ ընթացքում չոր են մնում:

Որոշ երկրներ հաջողությամբ անցում են կատարել կաթիլային ոռոգման համակարգին, որը թեև զգալիորեն տնտեսում է ջրային ռեսուրսները, սակայն դեռևս բավականին ծախսատար միջոց է (1 հա հողատարածքում կաթիլային ոռոգման համակարգ ներդնելն արժե մոտ 3-5 հազար ԱՄՆ դոլար՝ կախված սարքավորումների որակից):
Հաշվի առնելով, որ երկրի պարենային անվտանգության երաշխավորը՝ գյուղատնտեսությունն է, ուստի ոռոգման համակարգը կարգավորելը պետության կայացման լուրջ նախադրյալ է, հետևաբար և կաթիլային ոռոգման համակարգի նախատեսումը ևս արդարացված է:
[image: http://www.hven.am/myfiles/images/banners/shinuhayr.jpg]
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
Մարզում առկա է էլեկտրա-էներգիայի բաշխման զարգացած ցանց, որը միացված է նաև ԻԻՀ-ը և Արցախին:
ՀՀ էներգահամակարգը «Ագարակ» 220 կՎ փոխանջատման կետի միջոցով կապված է Իրանի Իսլամական Հանրապետության էներգահամակարգի հետ «Ահար-1,2» 220 կՎ միջպետական գծերով, որոնց շահագործումն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից: Վերջինիս հաշվեկշռում են գտնվում նաև տարածաշրջանի տարածքով անցնող «Մեղրի-1» և «Մեղրի-2»  220 կվ լարման օդային գծերը:
Ներկայումս նոր թափ է ստացել «Իրան-Հայաստան 400 կՎ գծի և համապատասխան ենթակայանի կառուցման» ծրագրի իրականացման աշխատանքները, որի շրջանակներում Իրանից Հայաստան են ներկրվում էլեկտրահաղորդման գծի շինարարության համար անհրաժեշտ ապրանքներն ու սարքավորումները: Ընթացքի մեջ են նաև հենարանների համար անհրաժեշտ հողակտորների ձեռքբերման աշխատանքերը, մասնավորապես, նախատեսված 745 հողակտորներից ձեռք է բերվել 693-ը:
Էլեկտրահաղորդման գծի շինարարությունը բաժանված է վեց հատվածների և ընդգրկում է ՀՀ Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի, Սյունիքի մարզերը:
Էլեկտրահաղորդման օդային գծի` Հայաստանում կառուցվող հատվածի երկարությունը շուրջ 279 կմ է, որի իրականացման գլխավոր կապալռուն՝ իրանական «Սանիր» ընկերությունն է:   Ծրագրի արժեքը կազմում է՝ 107,9 մլն. եվրո:            
Գծի կառուցումը նպատակաուղղված է գազ-էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագրով հայկական կողմի ստանձնած պարտավորությունների կատարմանն ու տարածաշրջանային համագործակցության ապահովմանը:
Իրան-Հայաստան 400 կՎ երկշղթա էլեկտրահաղորդման գծի և 400 կՎ «Նորավան» ենթակայանի կառուցումը հնարավորություն կտա երկու երկրների էներգահամակարգերի միջև էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը հասցնել 1200 ՄՎտ-ի, միաժամանակ բարձրացնել էներգահամակարգերի զուգահեռ աշխատանքի հուսալիությունը և Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ անվտանգության մակարդակը:
Մեղրի համայնքի բոլոր բնակավայրերը միացված են էլեկտրական ցանցերին: Էլեկտրամատակարարման համակարգի շահագործումն իրականացվում է «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի «Տաթև» մասնաճյուղի կողմից, որը հիմնականում ապահովում է անխափան և առանց լուրջ վթարների էլեկտրամատակարարում: 
Մեղրու տարածաշրջանի էլեկտրամատակարարման սնուցման աղբյուր են հանդիսանում.
6. «Մեղրի» 35/10 կվ լարման, 5000 կՎԱ հզորությամբ  էլեկտրական ենթակայանը (տեղակայման վայրը՝ ք. Մեղրի, սնուցում է Մեղրի քաղաքը, Վարդանիձոր, Թխկուտ, Լեհվազ բնակավայրերը): Մեղրի քաղաքը սնուցվում է նաև Արաքսաշեն ճանապարհին տեղակայված «Արաքս» 35/10 կվ լարման, 2500 կՎԱ հզորությամբ ե/կ-ից:
6. «Ագարակ» 110/35/6 կվ լարման, 45000 կՎԱ հզորությամբ ենթակայանը (տեղակայման վայրը գ. Կարճևան, սնուցում է Ագարակ քաղաքը և Գուդեմնիս, Կարճևան, Կուրիս, Վահրավար բնակավայրերը):
6. «Վարդանիձոր» 110/10 կվ լարման, 2500 կՎԱ հզորությամբ ենթակայանը (տեղակայված է Լիճք գյուղում, սնուցում է Վարդանիձոր, Լիճք, Թխկուտ, Տաշտուն բնակավայրերը):
6. «Շվանիձոր» 35/10 կվ լարման, 4100 կՎԱ հզորությամբ ենթակայանը (տեղակայված է Շվանիձոր գյուղում, սնուցում է Շվանիձոր, Ալվանք, Նռնաձոր բնակավայրերը):
6. Մեղրի ՀԷԿ 6/10 կվ լարման, 1000 կՎԱ հզորությամբ (սնուցում է Այգեձոր և Լեհվազ բնակավայրերը):
Բնակավայրերի էլեկտրամատակարարումն իրականացվում է համայնքների վարչական սահմաններում տեղակայված 10(6)/0.4 կՎ լարման մեկտրանսֆորմատորային էլեկտրական ենթակայանների միջոցով:
[image: \\192.168.0.99\Home\SYUNIQ\FOTONER\Goris hamaynq\Akner+Verishen\DSC00806.JPG] Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի  տեխնիկական վիճակը գնահատվում է բավարար:
 Որոշ բնակավայրերում իրականացվել են էլեկտրամատակարարման համակարգի բարելավման աշխատանքներ: Էլեկտրական հաղորդալարերի հին, փայտե հենասյուները փոխարինվել են նոր, բետոնե սյուներով, անցկացվել է արտաքին լուսավորության համակարգ: 
Ստորև աղյուսակում տրված են ներկայումս Մեղրի համայնքում առկա էլեկտրամատակարարման համակարգերի տեխնիկական բնութագրերն ու էլեկտրաէներգիայի օգտագործման վերաբերյալ քանակական ցուցանիշներն ըստ բնակավայրերի.

Էեկտրամատակարարման առկա համակարգերի տեխնիկական բնութագրերն ու էլեկտրաէներգիայի օգտագործման վերաբերյալ քանակական ցուցանիշներ

	N
	Բնակավայրը
	Գլխավոր սնուցող ենթակայանը
	6(10)/0.4 կվ ենթակայանների
	Էլ.էներգիայի տարեկան գումարային ծախսը
	1 մարդու փաստացի տարեկան սպառումը

	
	
	անվանումը
	լարումը կՎ
	հզորությունը
կՎԱ
	քանակը
	հզորությունը ԿՎԱ
	կոմունալ-կենցաղային
	արտադրական
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ք. Մեղրի
	Մեղրի ե/կ
	35/10
	5000
	   17
	4723
	5088200
	817640
	930

	
	
	Արաքս ե/կ
	35/10
	2500
	
	
	
	
	

	2
	ք.Ագարակ
	Ագարակ ե/կ
	110/35/6
	45000
	14
	5600
	5818600
	466500
	1100

	
	
	ԴԷԿ ե/կ
	35/6
	6400
	
	
	
	
	

	3
	Ալվանք
	Շվանիձոր ե/կ
	35/10
	4100
	1
	160
	123690
	1820
	400

	4
	Վարդանիձոր
	Վարդանիձոր ե/կ
	110/10
	2500
	1
	63
	96350
	14930
	300

	
	
	Մեղրի ե/կ
	35/10
	5000
	
	
	
	
	

	5
	Այգեձոր
	Մեղրի ՀԷԿ ե/կ
	6/10
	1000
	1
	100
	1220
	-
	300

	6
	Թխկուտ
	Վարդանիձոր ե/կ
	110/10
	2500
	1
	63
	19100
	-
	320

	
	
	Մեղրի ե/կ
	35/10
	5000
	
	
	
	
	

	7
	Գուդեմնիս
	Ագարակ ե/կ
	110/35/6
	45000
	1
	100
	10920
	1320
	360

	8
	Լեհվազ
	Մեղրի ե/կ
	35/10
	5000
	   2
	565
	460800
	25500
	680

	
	
	Մեղրի ՀԷԿ ե/կ
	6/10
	1000
	
	
	
	
	

	9
	Լիճք
	Վարդանիձոր ե/կ
	110/10
	2500
	1
	250
	97100
	19600
	420

	10
	Կարճևան
	Ագարակ ե/կ
	110/35/6
	45000
	1
	250
	234290
	1450
	650

	11
	Կուրիս
	Ագարակ ե/կ
	110/35/6
	45000
	1
	100
	16100
	3980
	360

	12
	Նռնաձոր
	Շվանիձոր ե/կ
	35/10
	4100
	1
	100
	82100
	16900
	310

	13
	Շվանիձոր
	Շվանիձոր ե/կ
	35/10
	4100
	1
	250
	173500
	14120
	520

	14
	Վահրավար
	Ագարակ ե/կ
	110/35/6
	45000
	1
	100
	21100
	3480
	240

	15
	Տաշտուն
	Վարդանիձոր ե/կ
	110/10
	2500
	1
	250
	57920
	8660
	380



Էլեկտրական բեռնվածքների հաշվարկը
Հաշվարկային առավելագույն հզորությունը հաշված է որպես հզորությունների գումար`
կոմունալ-կենցաղային պահանջներ, հասարակական, կուլտուր-կենցաղային շինություններ, հանգստի օբյեկտներ, արտաքին լուսավորություն,
արտադրական օբյեկտների բեռնվածություններ:
Առավելագույն հզորությունների քանակի որոշման համար հաշվարկները կատարվել են ըստ հեռանկարային բնակչության քանակի: 
Համաձայն ՇՆՆԿ 2.07.01-89-ի՝ գյուղական բնակչության համար մեկ մարդու էլեկտրաէներգիայի սպառման տարեկան խոշորացված ցուցանիշը  950 կվտ.ժամ է, տարվա օգտագործվող ժամերի քանակը` 4100 ժամ: Քաղաքային  բնակչության համար այդ ցուցանիշները համապատասխանաբար ընդունված են՝ 1700 կվտ.ժամ և 5200 ժամ:
Ստորև աղյուսակում տրված է Մեղրի համայնքի բնակավայրերի էլեկտրամատակարարման հեռանկարային կարիքները բավարարելու համար պահանջվող առավելագույն հզորությունների, ինչպես նաև այդ համայնքներում ներկայումս առկա տրանսֆորմատորային հզորությունների ցուցանիշները. 

Մեղրի համայնքի բնակավայրերի հեռանկարային պահանջվող առավելագույն հզորություններն ու առկա տրանսֆորմատորային հզորությունների ցուցանիշները.
	N
	Բնակավայ-րերի անվանում-ները
	Հեռա-նկա-րային
Բնակ-չության քանակը
(մարդ)
	Մեկ մարդու համար պահանջվող էլ. Էներգիայի քանակը 
(կվտ.ժամ
/տարի)
	Էլ. Էներգիայի գումարային ծախսը
(հազ. Կվտ.ժամ/տարի)
	Տարվա օգտա-գործվող ժամերի քանակը 
(ժամ)
	Պահանջ-վող առավելա-գույն հզորութ-յունը
(կՎԱ)
	Առկա
Տրանս-ֆոր-մատորա-յին ընդհա-նուր հզորութ-յունը
(կՎԱ)

	
	
	
	
	Բնակչ.
	Արտադր.
15 %
	Կորուստ
30 %
	
	
	

	1
	ք. Մեղրի
	3718
	1700
	6320.6
	948.1
	1896.2
	5200
	1762
	4723

	2
	ք.Ագարակ
	4968
	-//-
	8445.6
	1266.8
	2533.7
	-//-
	2355
	5600

	3
	Ալվանք
	354
	950
	336.3
	50.4
	100.9
	4100
	119
	160

	4
	Վարդանիձոր
	382
	-//-
	362.9
	54.4
	108.9
	-//-
	128
	63+100+63

	5
	Այգեձոր
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Թխկուտ
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Գուդեմնիս
	27
	-//-
	25.6
	3.8
	7.7
	-//-
	9
	100

	8
	Լեհվազ
	714
	-//-
	678.3
	101.7
	203.5
	-//-
	240
	565

	9
	Լիճք
	147
	-//-
	139.6
	20.9
	41.9
	-//-
	50
	250

	10
	Կարճևան
	390
	-//-
	370.5
	55.6
	111.1
	-//-
	537.2
	250

	11
	Կուրիս
	36
	-//-
	34.2
	5.1
	10.3
	-//-
	12
	100

	12
	Նռնաձոր
	154
	-//-
	146.3
	21.9
	43.9
	-//-
	52
	100

	13
	Շվանիձոր
	352
	-//-
	334.4
	50.2
	100.3
	-//-
	118
	250

	14
	Վահրավար
	25
	-//-
	23.7
	3.6
	7.1
	-//-
	8
	100

	15
	Տաշտուն
	119
	-//-
	113.0
	16.9
	33.9
	-//-
	40
	250


Տրանսֆորմատորների առկա և հաշվարկային հզորությունների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ բոլոր բնակավայրերում տրանսֆորմատորային ենթակայաններն ունեն բավարար  պահուստային հզորություններ` համայնքի էլեկտրաէներգիայի հեռանկարային պահանջարկը  բավարարելու համար:

Նախագծային առաջարկություններ
Էլեկտրական համակարգի արդիականացում, վերազինում ժամանակակից պահանջներին համապատասխան:
Էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարում ապահովելու համար անցում  երկտրանսֆորմատորային ենթակայանների:
 Համակարգերի համապատասխանեցում անվտանգության տեխնիկայի պահանջներին:
Հին փայտյա հենասյուների փոխարինում նոր, բետոնե սյուներով:
Արտաքին լուսավորության նախատեսում բոլոր փողոցներում:
Բնակավայրերի տարածքով անցնող բարձր լարման հոսանքալարերի անվտանգության գոտիների առանձնացում (տես «Ինժեներական ենթակառուցվածքներ» ուրվագիծը), դրանց օգտագործման սահմանափակումների, ռեժիմների սահմանում:
Այլընտրանքային  էներգետիկայի կայացում և զարգացում: (Տես՝ «Այլընտրանքային  էներգետիկայի առաջարկ» բաժինը):

Շահագործվող ՀԷԿ-երը
Հիդրոէներգետիկան համարվում է վերականգնվող էներգետիկայի կարևորագույն ճյուղ, և այն ողջ աշխարհում համարվում է այլընտրանքային, էկոլոգիապես մաքուր ու բնապահպանական առումով քիչ ռիսկային:
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից տրված էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիաների համաձայն 2017թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Սյունիքի մարզում էլեկտրաէներգիա են արտադրել 52 փոքր ՀԷԿ-եր, տարեկան մոտ 203 մլն.կվտժ՝ 70081 կՎտ ընդհանուր հզորությամբ: 
Մեղրի գետի վրա կառուցված են` «Մեղրի» ՓՀԷԿ (խողովակաշարի երկարությունը՝ 135մ), «Նժդեհ» ՓՀԷԿ (խողովակաշարի երկարությունը՝ 2020մ), «Մեղրի 1» ՓՀԷԿ (խողովակաշարի երկարությունը՝ 1870 մ): Գետի վրա կառուցված բոլոր ՓՀԷԿ-երի դերիվացիայի գումարային երկարության (4025մ) տոկոսային հարաբերությունը գետի երկարության հետ կազմում է 11.18%:
«Մեղրի-1» ՓՀԷԿ-ը շահագործման է հանձնվել 2016 թվականին: Այն գտնվում է Լեհվազ բնակավայրի վարչական տարածքում: ՓՀԷԿ-ի ջրառում Մեղրի գետին միանում է Լեհվազի տարածքից հոսող Վահրավարի վտակը: ՓՀԷԿ-ի ջրառից 50մ վերև «Նժդեհ» ՓՀԷԿ-ի կայանն է, որտեղից հեռացվող ջուրը լցվում է «Մեղրի» ինքնահոս ոռոգման համակարգ /ոռոգման սեզոնին/, կամ «Մեղրի-1» ՓՀԷԿ-ի գլխամաս: Ըստ կառուցման ՋԹ-ի` «Մեղրի-1» ՓՀԷԿ-ը Մեղրի գետից ջրառ կարող է իրականացնել բոլոր ամիսներին` գետում ապահովելով 0,092 մ3/վ բնապահպանական թողք: 
Ստորև աղյուսակում տրված է Մեղրի համայնքում ներկայումս շահագործվող հիդրոէլեկտրակայանների տվյալները.
Մեղրիի տարածաշրջանում շահագործվող ՀԷԿ-երի տեխնիկական ցուցանիշները.

	N
	Անվանումը
	Դրվածքային հզորությունը
	Հաշ. ճնշումը
	Ջրահոսքի աղբյուրը
	Գործարկման փուլը

	1
	Մեղրի  ՀԷԿ
	2x420=840
	51.0
	Բնական ջրահոսք
	Շահագործվող

	2
	«Կանթեղ» փոքր ՀԷԿ
	2x1600+ 1x1000=4200
	205.8
	Բնական ջրահոսք
	Շահագործվող

	3
	«Նժդեհ» փոքր ՀԷԿ
	3x630=1890
	65.6
	Բնական ջրահոսք
	Շահագործվող

	4
	«Մեղրի-1» փոքր ՀԷԿ
	2x1050 + 1x400=2500
	79.5
	Բնական ջրահոսք
	Շահագործվող



Սակայն ՀՀ ՓՀԷԿ-երի գործունեության արդյունքում արդեն իսկ  ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ և խոչընդոտներ, որոնք մեծացնում են ՓՀԷԿ-երի ռիսկայնությունը բնապահպանական տեսանկյունից: ՓՀԷԿ-եր կառուցելիս գետերի էկոլոգիային հսկայական վնաս է հասցվում, քանի որ դրանք խախտում են գետերի ջրային և ջերմային ռեժիմները, խոչընդոտում են ձկների բազմացմանը, նպաստում են գետերի ծանծաղացմանը:
Սույն թվականի օգոստոսի 24-ին գործադիրը հավանություն տվեց «ՀՀ ջրային օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը: Օրինագծում ամրագրվեցին նոր կառուցվող փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ջրօգտագործման թույլտվությունների (ՋԹ) հայտերի մերժման հիմքերը:
Գործադիրը նոր կանոններ է սահմանում ՓՀԷԿ-երի կառուցման համար: Նոր ՓՀԷԿ-ի կառուցման համար ՋԹ չի տրամադրվի, եթե այն նախատեսվում է կառուցել այն գետերի վրա`	
որոնցում առկա են ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված կամ տարածքին բնորոշ՝ էնդեմիկ ձկնատեսակների ձվադրավայրեր,	
որոնց ծանրաբեռնվածությունը դերիվացիոն խողովակներով 40 տոկոս և ավելի է,
որոնց վրա կան ջրաչափական դիտակետեր և նախատեսվող ջրառի և ջրահեռացման նիշերը շրջանցում են ջրաչափական դիտակետերը:

Կարգելվի ՓՀԷԿ-երի կառուցումը բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման գոտիներում, բնության հուշարձանների 150 մետր շառավղով հարակից տարածքներում, ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիներում, գետերի հոսքի ձևավորման տարածքներում, գետահատվածներում, որտեղ առկա են սողանքային տարածքներ, անտառային տարածքներում, որոնք հատվելու են շինարարական տարածքին մոտեցող ճանապարհներ կառուցելիս, բացառությամբ պետական անտառային հողերում աշխատանքների իրականացման համաձայնության առկայության դեպքերի:
 www.e-draft.am կայքում շրջանառված է «Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման և շահագործման համար արգելված գոտիները և գետերի ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որտեղ նշված է ՓՀԷԿ-երի կառուցման համար արգելված 22 գետերի ցանկը` Գավառագետ, Ծակքար, Լիճք, Կարճաղբյուր (Մաքենիս), Մասրիկ, Վարդենիս, Արգիճի, Մարտունի, Ձկնագետ, Հրազդան, Աղստև, Ախուրյան, Որոտան, Արփա, Ձորագետ, Եղեգիս, Ազատ, Մարցի, Գոշ, Մեղրիգետ գետերի և Ողջի գետի Կապուտջուղ և Քաջարանց վտակների վրա:
Որպես օրինագծի հիմնավորում նշված է. «Վերջին տարիներին փոքր հիդրոէլեկտրակայանների զարգացմանը զուգընթաց փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման և շահագործման ընթացքում առաջացել են էկոլոգիական ու սոցիալ-տնտեսական լուրջ խնդիրներ, որոնք հրատապ լուծում են պահանջում: Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների շինարարությունը էական վնաս է հասցնում բնությանը, իսկ փոքր հիդրոէլեկտրակայանների զարգացմանը զուգընթաց նկատվում է կենսաբազմազանության կորուստ, վտանգվում են Կարմիր գրքում գրանցված բուսական և կենդանական տեսակները, գետերը ծանրաբեռնվում են դերիվացիոն խողովակներով և հայտնվում ճգնաժամային վիճակում»:

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
[image: Ô»Ö�Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿Õ¡Ö�Õ¾Õ¡ Õ¡Õ¼Õ¡Õ»Õ«Õ¶ 8 Õ¡Õ´Õ«Õ½Õ¶Õ¥Ö�Õ« Õ¨Õ¶Õ©Õ¡Ö�Ö�Õ¸Ö�Õ´ Ô»Ö�Õ¡Õ¶Õ«Ö� 250 Õ´Õ«Õ¬Õ«Õ¸Õ¶ Õ­Õ´ Õ£Õ¡Õ¦ Õ§ Õ¡Ö�Õ¿Õ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ¾Õ¥Õ¬ Õ�Õ¡ÕµÕ¡Õ½Õ¿Õ¡Õ¶][image: Ô»Ö�Õ¡Õ¶-Õ�Õ¡ÕµÕ¡Õ½Õ¿Õ¡Õ¶ Õ£Õ¡Õ¦Õ¡Õ¿Õ¡Ö�Õ« 40 Õ¯Õ´ Õ°Õ¡Õ¿Õ¾Õ¡Õ®Õ¨ Õ¾Õ¡Õ³Õ¡Õ¼Õ¾Õ¸Ö�Õ´ Õ§ Â«Ô³Õ¡Õ¦ÕºÖ�Õ¸Õ´ Ô±Ö�Õ´Õ¥Õ¶Õ«Õ¡Â»-Õ«Õ¶]Մարզի ողջ տարածքով անցնում է Իրան - Հայաստան գազատարը, որը 140 կմ երկարությամբ Իրանից Հայաստան ձգվող խողովակաշար է: Իրանյան հատվածը ունի 100 կմ երկարություն, որ ձգվում է Թավրիզից մինչև Իրան-Հայաստան սահմանը։ Հայկական հատվածը ձգվում է Մեղրիից Սարդարյան: Գազատարի երրորդ հատվածը՝ 197 կմ երկարությամբ պլանավորված է հասցնել մինչև երկրի կենտրոնական մաս, որտեղից այն կմիանա գործող բաշխիչ ցանցին։ Թեև գազատարի թողունակությունը կազմում է 2,3 մլրդ մ3, ինչը գերազանցում է Հայաստանի ընդհանուր գազի պահանջարկը, սակայն այսօր այն լցվում է մոտ  20%–ով։
Եթե հանրապետությունում գազամատակարարումն ավարտվել է համայնքների 90%-ում, ապա Սյունիքում այն կազմում է 35%: Ընդ որում այն իրականացվել է մարզի համեմատաբար խոշոր բնակավայրերում` Կապան, Գորիս, Սիսիան, Քաջարան քաղաքներում: Իրականացվում է նաև Ագարակ, Մեղրի քաղաքների գազիֆիկացման ծրագիրը: Համայնքի գյուղական բնակավայրերը գազաֆիկացված չեն:
Ստորև աղյուսակում տրված են Մեղրի և Ագարակ քաղաքների գազաֆիկացման աստիճանի և գազասպառման վերաբերյալ քանակական ցուցանիշներ, ինչպես նաև գազափոխադրման և գազաբաշխման համակարգերի վերաբերյալ տեխնիկական տվյալներ. 

Մեղրի համայնքի գազասպառման վերաբերյալ քանակական ցուցանիշներ, գազափոխադրման և գազաբաշխման համակարգերի վերաբերյալ տեխնիկական տվյալներ
	N
	Բնակա-վայրի անվանումը
	Սնուցման աղբյուր հանդիսա-ցող գազա-տարի տրամա-գիծը
	ԳԲԿ-ի անվանումը
	Գկկ, ՊԳԿԿ-երի քանա-կը
	Բաժա-նորդ-ների քանա-կը
	Գազա-ֆիկաց-ման աստի-ճանը
%
	Գազասպառման
 Տարեկան
 քանակը 2017թ. 
դրությամբ
հազ. մ3

	
	
	
	
	
	
	
	Կոմունալ կենցաղա-յին
	արտադրական

	1
	Մեղրի
	219
	Լեհվազի ԳԲԿ
	8
	19
	80
	-
	-

	2
	Ագարակ
	159
	Ագարակի ԳԲԿ
	3
	-
	30
	-
	2049.6

	Ընդամենը
	
	
	
	
	2049.6



Գազի հեռանկարային ծախսը
Գազի ընդհանուր պահանջարկի նախնական հաշվարկները կատարելիս հաշվի է առնված բնական գազով ապահովել.
Բոլոր բնակելի և հասարակական նշանակության շենքերի (կրթական, առողջապահական, մշակութային, վարչական) ջեռուցման համար անհրաժեշտ կարիքների բավարարումը:
Բնակչության տաք ջրամատակարարման և սննդի պատրաստման համար անհրաժեշտ պահանջարկը:
Արտադրական կազմակեպությունների ջեռուցման, օդափոխության և տեխնոլոգիական կարիքների համար պահանջարկը: 
Ստորև աղյուսակում տրված է Մեղրի համայնքի գազի հեռանկարային տարեկան պահանջարկի խոշորացված հաշվարկների (ըստ ՇՆՁ IV-12.101-04) ցուցանիշներն՝ ըստ բնակավայրերի.

Գազի հեռանկարային տարեկան պահանջարկը
	N
	Բնակավայրերը
	Հեռանկարային բնակչությունը
	Գազի հեռանկարային տարեկան պահանջարկը 
հազ. մ3

	1
	ք. Մեղրի
	3718
	1115.4

	2
	ք.Ագարակ
	4968
	1490.4

	3
	Ալվանք
	354
	77.9

	4
	Վարդանիձոր
	382
	84

	5
	Այգեձոր
	
	

	6
	Թխկուտ
	
	

	7
	Գուդեմնիս
	27
	5.9

	8
	Լեհվազ
	714
	157.1

	9
	Լիճք
	147
	32.3

	10
	Կարճևան
	390
	85.8

	11
	Կուրիս
	36
	7.9

	12
	Նռնաձոր
	154
	33.9

	13
	Շվանիձոր
	352
	77.4

	14
	Վահրավար
	25
	5.5

	15
	Տաշտուն
	119
	26.2

	Ընդամենը
	
	3199.7


Ըստ կատարված մոտավոր հաշվարկների Մեղրի համայնքի գազի հեռանկարային տարեկան ընդհանուր պահանջարկը կկազմի մոտ  3.2 մլն մ3:


Նախագծային առաջարկություններ

Ներկայացվող նախագծով բնակչության կենցաղային, տնտեսական, ինչպես նաև արտադրական կարիքների բավարարման համար որպես ջերմային աղբյուր  նախատեսվում է բնական գազը, ինչի համար անհրաժեշտ է.
Կառուցապատման ենթակա բոլոր տարածքների համար գազամատակարարման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կատարում և իրականացում:
Գազի արդյունավետ և անվտանգ շահագործման նպատակով գազամատակարարման ներտնային ցանցի անհրաժեշտ տեխնիկական վիճակի ապահովում:
Ծխաօդատար ուղիների հաճախակի ստուգումներ:
Գազասպառման ճշգրիտ և թափանցիկ հաշվառում:
Անվտանգության պահանջների խստագույն պահպանում:

Այլընտրանքային էներգետիկայի առաջարկ
21-րդ դարի սկզբին ողջ աշխարհը գնում է հանքային ռեսուրսների խիստ տնտեսման և միաժամանակ այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների հայտնաբերման ուղղությամբ: Ընդ որում  որոշ զարգացած երկրներ վաղուց են անցել այլընտրանքային էներգետիկ աղբյուրների օգտագործման պրակտիկային ոչ միայն տնտեսական, այլև` բնապահպանական դրդապատճառներով: 
[image: D:\GORCUXUM\NORASHEN-27.05.2017\DSC04862.JPG]Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող   էլեկտրաէներգիայի հիմնական աղբյուրներ համարվում են ատոմակայանը և ջերմային էլեկտրակայանները: Եթե հաշվի առնենք, որ ջերմակայանները աշխատում են գազով, ինչը ներկրվող էներգետիկ ռեսուրս է և  կախվածություն է առաջացնում արտաքին աշխարհից, ապա Էլեկտրաէներգիայի արտադրության հիմնական աղբյուրի` ատոմակայանի, աշխատանքի դադարեցման արդյունքում  ողջ հանրապետությունը կարող է կանգնել էներգետիկ սովի առջև:
Որպես այլընտրանքային էներգիայի աղբյուր հանրապետությունում  հիմնականում կիրառվում է ջրի (հիդրոկայաններ) էներգիան: Քամու (հողմակայաննր) և արևի էներգիայի  օգտագործումը (արևային կոլեկտորներ, արևային էլեկտրակայաններ) դեռևս լայն կիրառություն չի ստացել: 
Հաշվի առնելով սույն  նախագծով ուսումնասիրվող տարածքի բնակլիմայական պայմանները (արևափայլի տարեկան տևողությունը տատանվում է 2120 ժամից /Գորիս/ մինչև 2700 ժամի /Մեղրի/ սահմաններում), որպես այլընտրանքային էներգիայի աղբյուր նպատակահարմար  է դիտարկել արևի էներգիան` ինչպես ջերմամատակարարման, այնպես էլ էլեկտրամատակարարման բնագավառում: 
Արևային ճառագայթմամբ աշխատող  համակարգերի անվնաս ու անաղմուկ տեխնոլոգիայի հուսալիությունը, բաղադրամասերի երկարակեցությունը հաստատվել են տարիների ընթացքում և սկզբնական մեծ ներդրումները, որոնք պահանջվում են արևային համակարգերի գործարկման համար, արդարացնում են իրենց, ինչով էլ հենց հիմնավորվում է դրանց կիրառման  նպատակահարմարությունը: 
Որպես առավելություն հարկ է նշել նաև, որ արևային կոլեկտորների  կիրառման համար առանձին տարածքներ հարկավոր չէ զբաղեցնել, քանի որ դրանք կարելի է տեղադրել անմիջապես շենքերի տանիքներին: 
Հաշվի առնելով, որ  ածխաջրածնային վառելիքը տարեցտարի թանկանում է, ուստի այլընտրանքային էներգետիկայի զարգացումն ավելի ձեռնտու է: 
Արեգակնային էներգիան անսպառ և հուսալի աղբյուր է, որը տալիս է էներգետիկ անկախություն և չի աղտոտում շրջակա միջավայրը:

ԿԱՊ, ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
[image: \\192.168.0.99\Home\SYUNIQ\FOTONER\Goris hamaynq\Bardzravan\Bardezravan_Anahit\IMG_20180530_164038.jpg]Մարզի տարածքում բջջային հեռախոսակապը և շարժական ինտերնետ կապը ապահովվում է հանրապետություն գործող բոլոր օպերատորների կողմից, այն է՝ «Արմենթել» ՓԲԸ (Beeline ապրանքանիշ), «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ (Վիվա սելլ/ՄՏՍ ապրանքանիշ) և «ՅՈՒՔՈՄ» (Ucom ապրանքանիշ): 
Մարզի բնակավայրերը 98%-ով ապահովված են ինտերնետ ծածկույթով/օպտիկամանրաթելային և եթերային-շարժական/: Ինտերնետի որակը հիմնականում բավարար է: 
Մարզում լարային հեռախոսակապ ապահովում է «Արմենթել» ՓԲԸ (Beeline ապրանքանիշ) և «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ-ն (Ռոստելեկոմ ապրանքանիշ): Լարային հեռախոսակապով ապահովված են մարզի բնակավայրերի 85%-ը:
Մարզի 129 բնակավայրերում գործում է «Հայփոստ» ՓԲԸ մասնաճյուղերը, ապահովելով մարզի համայնքների 100% ծածկույթը:
 ՀՀ Սյունիքի մարզում եթերային հեռուստահաղորդումներն իրականացվում են «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ Սիսիանի, Գորիսի և Կապանի տարածքային բաժնի կողմից, ապահովելով մարզի բնակավայրերի 90% ծածկույթը: 
Հեռարձակվում է թվային 8 ծրագիր, ինչպես նաև մարզային «Սոսի TV» և Կապանում՝ կաբելային «Խուստուփ TV» տեղական ծրագրերը: Մարզի ամբողջ տարածքը ընդգրկվել է թվային հեռուստահաղորդումների ծածկույթում: Հեռարձակվում է նաև «Հանրային ռադիոն», որը հասանելի է մարզի բոլոր բնակավայրերում:
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0. [bookmark: _Toc528713583]Գոտևորման նախագծի կապը գլխավոր հատակագծի հետ
Գոտևորման նախագիծը բնակավայրի գլխավոր հատակագծի իրագործման հիմնական ծրագրային  քաղաքաշինական փաստաթուղթն է: Այն անմիջականորեն կապված և համաձայնեցված է բնակավայրի գլխավոր հատակագծում նախանշված գաղափարների, զարգացման ուղղությունների, կառուցապատման ինտեսիվության և բնակչության տեղաբաշխման իրականացման գործընթացի հետ:
0. [bookmark: _Toc528713584]Գոտևորման համակարգի կառուցվածքը
Գոտևորման նախագիծը հիմնվում է ՙընդունված գոտի-թույլատրելի օգտագործման ձև՚ սկզբունքի վրա: Նախագծում, ըստ առանձին գոտիների, սահմանվում են հողօգտագործման և կառուցապատման թույլատրելի օգտագործման  տեսակները, որոնց համապատասխանող քաղաքաշինական գործունեության իրականացման համար լրացուցիչ պահանջներ, քննարկումներ, համաձայնեցումներ չեն նախատեսվում: Սահմանվել են թույլատվության հետևյալ ձևերը՝
թույլատրվում է 
չի թույլատրվում
Պահանջները տարբերակվում են մեկից մյուս գոտի անցնելիս, բայց հաստատուն են յուրաքանչյուր գոտու ներսում:
0. [bookmark: _Toc528713585]Գոտևորման նախագծի կիրառման բնագավառը
 Գոտևորման նախագծի դրույթները, պահանջները և նորմերը պարտադիր են՝ 
	Բնակավայրի տարածքում կատարվող վերակառուցողական, շինարարական, վերականգնողական, վերանորոգման, բարեկարգման, կանաչապատման աշխատանքների, ինչպես նաև հողերի և առանձին օբյեկտների նպատակային օգտագործմանը և շահագործմանը վերագրվող պահանջները գործնականում իրականցնելու և պահպանելու համար:
	Գոտևորման նախագծի դրույթները, պահանջները և նորմերը կարգավորում են նաև շենքերի և շինությունների ներսում կատարվող  գործունեության այն հետևանքները, որոնք ազդում են շրջակա միջավայրի բնականոն վիճակի վրա, այն է՝ աղմուկին,  վնասակար արտանետումներին, տրանսպորտային և հետիոտն հոսքերի մեծ զանգվածներ առաջացնող գործունեության տարբեր տեսակներին վերաբերող հատուկ պահանջների սահմանումը և այլն:
	Գոտևորման նախագծի դրույթները, պահանջները և նորմերը պարտադիր են նաև կառուցապատման և հողամասերի օգտագործման ինտենսիվության, շենքերի և շինությունների հարկայնության, դրանց արտաքին ճակատների ձևավորման, հարդարանքի, գովազդների, ցուցանակների, փոքր ճարտարապետական ձևերի  տեղադրման համար:

0. [bookmark: _Toc528713586]ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
1. [bookmark: _Toc528713587]Սահմաններ
Նախագծվող տարածքի սահմանները համապատասխանում են գլխավոր հատակագծում առանձնացված գոտիավորման տարածքի սահմաններին: Տարածքի  ընդհանուր մակերեսը 125 հա:
1. [bookmark: _Toc528713588]Գոտևորման շրջանների (գոտիների) սահմանները
Նախագծվող գոտևորման շրջանների  (գոտիների) սահմանները որոշվում են հետևյալ կերպ՝
Եթե գոտևորման շրջանի սահմանը համընկնում  է հողամասի սահմանի հետ, ապա այդ հողամասի սահմանը համարվում է գոտիավորման շրջանի սահմանը,
Եթե գոտևորման շրջանի սահմանը անցնում է փողոցով, ճեմուղով, երկաթգծի ուղիներով, գետով կամ այլ  գծային ծրագիծ ունեցող տարածքային միավորներով, ապա գոտիավորման շրջանի սահման է համարվում դրանց առանցքային գիծը,
Եթե գոտևորման շրջանի սահմանը անցնում և կիսում է ինչ որ մի առանձին տիրույթ, ապա գոտևորման շրջանի սահմանը որոշվում է գծագրում բերված համապատասխան եզրագծով, կամ հեռավորության նշումով:
1. [bookmark: _Toc528713589]Գոտևորման նախագծի կազմը
Գոտևորման նախագծի կառուցվածքային հիմնական բաղկացուցիչներն են գոտիավորման գծագրական ու տեքստային մասերը:
Նախագիծը ներառում է
Գործառական գոտևորումը՝ հողատարածքների առանձնացումն ըստ գործառական օգտագործման՝ սահմանելով թույլատրելի օգտագործման տեսակները, ամրագրելով ընդհանուր տարածքի մակերեսի նկատմամբ վերջիններիս սահմանային չափաբաժինները:
Ծավալատարածական գոտևորումը՝ ամրագրելով կառուցապատման բնույթն արտահայտող ցուցանիշները (կառուցապատման խտություն, շենքերի, շինությունների բարձրություն, կառուցապատված և կանաչապատ մակերեսների հարաբերակցություն և այլն), տվյալ տարածքում թույլատրելի չափաբաժինների հաշվառմամբ:
1. [bookmark: _Toc528713590]Գոտիներում թույլատրելի օգտագործումների (կառուցապատումների) սահմանափակումների հիմնավորումները
Հողերը գոտևորված են ըստ հիմնական և օժանդակ գոտիների:
Հիմնական գոտիներ*
Հիմնական է համարվում հողերի գոտևորումը ըստ նպատակային նշանակության և ըստ քաղաքաշինական, բնապհպանական, պատմամշակութային, գյուղատնտեսական, ինժեներաերկրաբանական և այլ բնույթի սահմանափակումների:
Միևնույն տարածքային միավորին համապատասխանում է միայն մեկ հիմնական գոտի:
Գյուղի գոտևորման տարածքում ըստ նպատակային նշանակության առանձնացված են հետևյալ հիմնական գոտիները.
	Բնակավայրերի հողեր,
Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր,
	Էներգետիկայի, կապի,  տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր,
Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր,
Հատուկ նշանակության հողեր:

Օժանդակ գոտիներ*
Օժանդակ է համարվում հողամասերի գոտիավորումը՝ ըստ գործառական նշանակության, հողատեսքերի և թույլատրված օգտագործումների, ինչպես նաև հողամասերի ծավալատարածական գոտիավորումը՝ ըստ կառուցապատման չափորոշիչների:
Ստորև տրված է հողերի օժանդակ գոտիավորումը
0.2. [bookmark: _Toc530348964][bookmark: _Toc530391067]ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ
Ստորև տրված են հողերի օժանդակ գոտիավորումը և թույլատրելի օգտագործման ձևերը[footnoteRef:16] [16:      Յուրաքանչյուր գոտու վրա տարածվում են նաև լրացուցիչ սահմանափակումներ, կապված քաղաքի հատակագծային կառուցվածքում առանձնակի կարևորություն ունեցող գոտիների (համապատասխանաբար պատմաճարտարապետական հուշարձանների պահպանման և առավելագույն ընկալման հնարավորությունների բացահայտման, հասարակական կենտրոնի, քաղաքային մուտքի ազդեցության տարածման) առաջադրած պահանջների, սանիտարահիգիենիկ կամ բնապահպանական պահանջների բավարարման (բնական լանդշաֆտի արժեքավոր ձևերի վերականգնման,  էկոհամակարգերի տարբեր խախտումների փոխհատուցման գործընթացների կանոնակարգման, ինժեներական նախապատրաստման համալիր միջոցառումների  պարտադիր իրականացման ապահովման  հետ պայմանավորված կառուցապատման սահմանափակումների և այլն), տարբեր տիպի կառուցապատումների, հաղորդակցության ուղիների, դրանց կառուցվածքների և ինժեներական ենթակառուցվածքների ազդեցության, սանպահպանման կամ օտարման գոտիների ապահովման պահանջների հետ (ծածկող գոտիներ)։
] 

	Գործառնական գոտու անվանումը
	Թույլատրելի օգտագործման ձևերը

	ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԵՐ
	

	Գյուղատնտեսական գոտի
	

	Վարելահողեր
Բազմամյա տնկարկներ
(Խաղողի այգի, Պտղատու այգի)
Խոտհարքներ
Արոտավայրեր
	Հիմնական օգտագործման ձևեր՝
Գյուղատնտեսական գործունեություն

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
ՀՀ բոլոր համայնքներում՝ 
· կենցաղային, տնտեսական նշանակության շենքեր և շինություններ՝ մինչև 30 քառ. մետր կառուցապատման ընդհանուր մակերեսով:
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մայիսի 11-ի N498 որոշման 2-րդ կետի ա ենթակետում նշված համայնքներում՝ 
· մինչև 150 քառ. մետր կառուցապատման ընդհանուր մակերեսով բնակելի և մինչև 300 քառ. մետր կառուցապատման ընդհանուր մակերեսով գյուղատնտեսական արտադրական նշանակության շենքեր ու շինություններ, ընդ որում, միայն այն հողամասերի վրա, որոնց մակերեսը առնվազն մեկ հեկտար է: 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Այլ հողատեսքեր
	Չի սահմանվում

	ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀՈՂԵՐ
	

	Բնակելի կառուցապատման գոտի  
	

	Ցածրահարկ բնակելի կառուցապատման գոտի (տնամերձերով) ԲՆԿԳ-1/1
Ցածրահարկ բնակելի կառուցապատման գոտի (առանց տնամերձերի) ԲՆԿԳ-1/2
	Հիմնական օգտագործման ձևեր `
առանձնատներ, 
բլոկացված բնակելի տներ, 
քոթեջներ.

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
մինչև 150 մ2  ընդհանուր մակերեսով մանրածախ առևտրի խանութներ և դեղատներ, բացառությամբ շինարարական, թունավոր և պայթուցիկ նյութերի խանութների, 
մինչև 50 նստատեղով հասարակական սննդի օբյեկտներ, 
բուժական կաբինետներ, բուժական կենտրոններ, 
մինչև 200 մ2 ընդհանուր մակերեսով մարզական պարապմունքների տարածքներ, 
գրադարաններ, 
տուն-թանգարաններ, 
ցուցասրահներ, 
մինչև 30 տեղ ունեցող հյուրանոցներ և հյուրատներ, 
վարչական, ֆինանսական հիմնարկությունների և սպասարկման ծառայությունների գրասենյակներ,
 քաղաքացիական պաշտպանության ապաստարաններ, 
փոքր հզորության անհատական կաթսայատներ  մինչև 5ՀԿ(ժամ), 
մսուր- մանկապարտեզներ, 
փոքրածավալ արտադրական ձեռնարկություններ, որոնց գործունեությունը կապված չէ աղմուկի, փոշու, վնասարար արտանետումների հետ (մինչև 200 քառ.մ ընդհանուր մակերեսով):
· սեփական օգտագործման և անհատական ձեռնարկատիրության տեսակներ` սանիտարական և հակահրդեհային նորմերի պահպանմամբ, 
· տնամերձ հողամասի սահմաններում՝ 
· այգիներ, 
· բանջարանոցներ, 
· ընտանի կենդանիների բուծման համար շինություններ, 
· անհատական բաղնիքներ, սաունաներ, 
· ջերմոցներ, 
· տնկարաններ, 
· տնտեսական շինություններ, 
· ներկառուցված կամ առանձին կանգնած ավտոտնակներ, բաց ավտոկանգառներ (յուրաքանչյուր հողամասին` ոչ ավելին քան 2 մեքենայի, բլոկացված տների դեպքում` ոչ ավելին քան 1 մեքենայի համար), 

	
	

	Ամառանոցային (այգեգործական) կառուցապատման գոտի ԲՆԿԳ-2
	Հիմնական օգտագորման ձևեր`
առանձնատներ, 
ամառանոցներ, 
քոթեջներ, 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
մինչև 150 մ2 ընդհանուր մակերեսով մանրածախ առևտրի խանութներ և դեղատներ, բացառությամբ շինարարական, թունավոր և պայթուցիկ նյութերի խանութների, 
մինչև 30 նստատեղով հասարակական սննդի օբյեկտներ, 
սպասարկման ծառայությունների գրասենյակներ, 
քաղաքացիական պաշտպանության ապաստարաններ, 
անհատական կաթսայատներ:
Սեփական հողամասի սահմաններում՝
այգիներ, 
բանջարանոցներ, 
անհատական բաղնիքներ, 
սաունաներ, 
ջերմոցներ, 
տնկարաններ, 
տնտեսական շինություններ,
 ներկառուցված կամ առանձին կանգնած ավտոտնակներ, բաց ավտոկանգառներ (յուրաքանչյուր հողամասին` ոչ ավելին քան 2 մեքենայի, 

	Միջին հարկայնության բնակելի կառուցապատման գոտի  ԲՆԿԳ-3 
	Հիմնական օգտագորման ձևեր`
· Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
Նախադպրոցական հաստատություններ,
Մանրածախ առևտրի կետեր, խանութներ,
Սրճարաններ, ռեստորաններ, 
Գրասենյակային տարածքներ,
· Ատամնաբուժական կենտրոններ,
· Ավտոտնակներ, ավտոկայանատեղեր,
· Կանաչ տարածքներ, պուրակներ,
· Մանկական խաղահրապարակներ,
· Սպորտային հարթակներ

	Բարձրահարկ բնակելի կառուցապատման գոտի ԲՆԿԳ-4
	

	Հասարակական կառուցապատման գոտի
	

	Համայնքային նշանակության հասարակական կառուցապատման գոտի 
Վարչական օբյեկտների գոտի ՀԿԳ-1/1
Մշակութային և ժամանցային օբյեկտների գոտի ՀԿԳ-1/2
Կրթական գոտի ՀԿԳ-1/3   
Բուժական հաստատությունների գոտի ՀԿԳ-1/4
Սպորտային օբյեկտների գոտի ՀԿԳ-1/5
	Հիմնական օգտագորման ձևեր`
վարչական, 
ֆինանսական, 
փոստի, 
կապի, 
կրթական,
գիտահետազոտական. 
նախադպրոցական, 
բուժական, 
սպորտային, 
մշակութային և կրոնական հաստատություններ, 
ոստիկանության տեղամասեր, 
հրշեջ ծառայություններ, 
գրասենյակային տարածքներ

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
տրանսպորտի ժամանակավոր և մշտական պահպանման համար նախատեսված շինություններ, 
քաղաքացիական պաշտպանության ապաստարաններ, 
մինչև 50 նստատեղով հասարակական սննդի օբյեկտներ` ռեստորաններ, սրճարաններ, բառեր, պանդոկներ, խորտկարաններ:
մանրածախ առևտրի կետեր, խանութներ, կրպակներ:


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Բնակչության սոցիալական սպասարկման և առևտրի գոտի ՀԿԳ-2
	Հիմնական օգտագորման ձևեր`
հյուրանոցներ, հյուրատներ, 
հյուրանոցատիպ քոթեջային համալիրներ, գյուղական տներ
հասարակական սննդի օբյեկտներ, 
առևտրի կենտրոններ, 
խանութներ, 
մթերային և արտադրական ապրանքների շուկաներ,
տոնավաճառներ, 
կենցաղ-սպասարկման առաջնային ծառայություններ, 
հանրային բաղնիքներ, 
սաունաներ, 
զուգարաններ,
աղբարկղների տեղադրման հարթակներ 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
տրանսպորտի ժամանակավոր և մշտական պահպանման համար նախատեսված շինություններ


	Վառելիքի և տրանսպորտային միջոցների սպասարկման օբյեկտների գոտի ՀԿԳ-3
	Հիմնական օգտագորման ձևեր`
բենզալցակայաններ, 
գազալիցքավորման կետեր, 
ավտոտեխսպասարկման կետեր,

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
գրասենյակներ,
սպասասրահներ,
մանրածախ առևտրի կետեր,
զուգարաններ

	Խառը կառուցապատման գոտի
	

	Խառը կառուցապատման գոտի (բնակելի, հասարակական, արտադրական) ԽԿԳ-1
Խառը կառուցապատման գոտի (բնակելի, հասարակական, ընդհանուր օգտ.) ԽԿԳ-2
	Հիմնական օգտագորման ձևեր`
· Բնակելի, 
· գրասենյակային, 
· առևտրի և սպասարկման,  
· մասնավոր ուսումնական և նախադպրոցական մակերեսներով բազմաֆունկցիոնալ շենքեր, 
· կիրակնօրյա դպրոցներ, 
· բուժական կաբինետներ, 
· վարչական, ֆինանսական և այլ քաղաքային նշանակության ծառայությունների շենքեր և գրասենյակներ, 
· կենցաղ-սպասարկման, spa- ծառայությունների օբյեկտներ,
· ակումբներ և հասարակական հավաքատեղիներ, 
· գիշերային ակումբներ, 
· մշակութային օբյեկտներ (թատրոններ, կինոթատրոններ, գրադարաններ, ցուցասրահներ և այլ), 
· առևտրի մեծ և փոքր օբյեկտներ, 
· հանրային սննդի օբյեկտներ: 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
· ներկառուցված կամ առանձին կանգնած ավտոտնակներ,
· ավտոկանգառներ, 
· տրանսպորտի հավաքակայաններ և կառույցներ, 
· փոքր ճարտարապետական ձևեր, 
· փակ լողավազաններ, 
· տաղավարներ, 
· կրպակներ: 


	
	

	Ընդհանուր օգտագործման գոտի
	

	Փողոցներ, հրապարակներ, հանրային նշանակության այլ բաց տարածքներ
ԸՕԳ-1
	Հիմնական օգտագորման ձևեր`
Ճանապարհային եզրային կանաչապատում, 
արտաքին լուսավորություն, 
գովազդ, 
փոքր ճարտարապետական ձևեր, 
հրապարակներում` շատրվաններ, ջրավազաններ, ծաղկանոցներ և բարեկարգման այլ տարրեր:

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
Ինժեներական և կոմունալ ենթակառուցվածքի ստորգետնյա գծեր,
Ստորգետնյա ավտոկայանատեղեր


	Զբոսայգիներ, պուրակներ, այլ կանաչ տարածքներ ԸՕԳ-2
	Հիմնական օգտագորման ձևեր`
այգեպուրակային կանաչ տարածքներ, 
վերջիններիս բնորոշ խաղաձևերի սրահներ, ջրավազաններ, խաղահրապարակներ, 
բացօթյա սպորտի- և բեմա- հարթակներ, 
բացօթյա սրճարաններ, 
հրաձգարաններ, 
տաղավարներ, 
զրուցարաններ, 
ճարտարապետական փոքր ձևեր:

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
տրանսպորտի միջոցների կայանատեղեր, 
կրպակներ,
զուգարաններ.


	Այլ հողեր
	

	Բնակավայրի ռեզերվային և անօգտագործելի հողեր
	Չի սահմանվում

	
	

	ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԸՆԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀՈՂԵՐ
	

	Արդյունաբերական օբյեկտների գոտի
	

	Ծանր արդյունաբերության օբյեկտների գոտի
Թեթև արդյունաբերության օբյեկտների գոտի ԱԳ-1/2
	Հիմնական օգտագորման ձևեր`
արդյունաբերական համալիրներ, 
գործարաններ, 
արտադրական կազմակերպություններ, 
արհեստագործական արտադրամասեր 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
հանրակացարանային տիպի բնակելի շենքեր, մինչև 150 քմ ընդհանուր մակերեսով քոթեջային տիպի բնակելի տներ, մանրածախ առևտրի կետեր, 
տրանսպորտի միջոցների կայանատեղեր, 
կրպակներ, հանրային սննդի կետեր


	
	

	Գյուղատնտեսական արտադրության օբյեկտների գոտի
	

	Անասնապահական օբյեկտներ Ա-2/1
	Հիմնական օգտագորման ձևեր`
անասնապահական ֆերմաներ և համալիրներ,
թռչնաբուծարաններ, 
ձկնաբուծական ֆերմաներ
անասնագոմեր,  
սպանդանոցներ
ջերմոցներ

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
վարչական մասնաշենքեր, 
անձնակազմի համար կենցաղային սենքեր, 
անասնաբուժական լաբորատորիաներ, 
պահեստներ,
ցանկապատնեշներ, 
փարախներ, 
անձրևապաշտպանիչ ծածկեր, 
տնտեսական այլ շինություններ:


	Սպանդանոցներ Ա-2/2
	

	Գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակման գործարաններ, արտադրամասեր Ա-2/3
	

	Ջերմոցներ Ա-2/4
	

	Ձկնաբուծարաններ Ա-2/5
	

	Պահեստարանների գոտի Ա-3
	

	Ընդերք օգտագործման գոտի Ա-4
	Հիմնական օգտագորման ձևեր`
ընդերք օգտագործման տարածքներ,
հումքի վերամշակման արտադրամասեր,
արտադրական այլ շենքեր և շինություններ
պահեստային տարածքներ 

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
վարչական մասնաշենքեր, 
անձնակազմի համար կենցաղային սենքեր, 
ավտոտրանսպորտի, շինարարական և արդյունահանման տեխնիկայի և մեխանիզմների համար նախատեսված հարթակներ, 
ծածկեր, ավտոտնակներ, 
տնտեսական այլ շինություններ
հանրակացարանային տիպի բնակելի շենքեր, մինչև 150 քմ ընդհանուր մակերեսով քոթեջային տիպի բնակելի տներ, պահակակետեր, անցակերեր:


	ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ, ԿԱՊԻ, ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀՈՂԵՐ
	

	Էներգետիկայի օբյեկտների գոտի Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման օբյեկտների գոտի ԷՆՐԳ-1/1
	Հիմնական օգտագորման ձևեր`
Էլեկտրակայաններ՝ ատոմային, ջերմային, հիդրոէլեկտրակայաններ, փոքր ՀԷԿ-եր
տրանսֆորմատորային ենթակայաններ
օդային և մալուխային գծեր

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
վարչական շենքեր, 
ավտոկայանատեղեր,
պահեստային տարածքներ,
պահակակետեր և անցակետեր,
մանրածախ առևտրի կետեր, խանութներ, 
հասարակական սննդի օբյեկտներ,

(*) Բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման  օդային և մալուխային գծերի համար  էլեկտրաէներգիայի մատակարարման օբյեկտների գոտի  չի առանձնացվում, դրանք կարող են անցկացվել մի շարք գործառնական գոտիներով (գյուղատնտեսական, արդյունաբերական, ընդհանուր օգտագործման, ռեզերվային, պահուստային և այլ՝ պահպանելով նորմատիվային հեռավորությունները բնակելի թաղամասերից, կրթական օբյեկտներից, պատմության և մշակույթի հուշարձաններից և այլն)

	Գազամատակարարման օբյեկտների գոտի ԷՆՐԳ-1/2
	Հիմնական օգտագորման ձևեր`
ավտոմատ գազաբաշխիչ կայաններ (ԱԳԿ), 
գազակարգավորիչ պահարանային կետեր (ԳՊԿ),
բարձր ճնշման գազատար խողովակաշար
գազի ստորգետնյա պահեստարաններ

	Կապի օբյեկտների գոտի ԷՆԹԳ-2
	Հիմնական օգտագորման ձևեր`
հեռախոսային կապի բախշիչ կետեր (պահարանային), 
կապի ավտոմատ հեռախոսային կայաններ,
բջիջային կապի աշտարակներ

	Տրանսպորտի օբյեկտների գոտի ԷՆԹԳ-3
	Հիմնական օգտագորման ձևեր`
պետական ավտոմայրուղիներ
ճանապարհը սպասարկող օբյեկտներ,
ավտոկայանատեղեր,
կամուրջներ,
թունելներ,
երկաթգիծ և երկաթգծի կայարաններ
քաղաքացիական ավիացիայի օբյեկտներ՝ օդանավակայաններ, անգարներ, այլ ենթակառուցվածք,

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
ազատ տնտեսական գոտիներ,
 օդանավակայաններին, կայարաններին կից հյուրանոցներ,
Գրասենյակային և պահեստային տարածքներ

	Կոմունալ տնտեսության օբյեկտների գոտի
	

	Ջրամատակարարման, ջրահեռացման ենթակառուցվածքների օբյեկտներ ԷՆԹԳ-4/1
	Հիմնական օգտագորման ձևեր`
օրվա կարգավորիչ ջրամբարներ, 
ջրամատակարարման բաշխիչ հորեր, 
ջրամատակարարման համակարգի հանգույցներ,
կոյուղու ցանցային հորեր, 
մաքրման կայաններ,
ջերմամատակարարման համակարգեր, կաթսայատներ 

	Աղբավայրերի գոտի ԷՆԹԳ-4/2
	Հիմնական օգտագորման ձևեր`
աղբավայրեր, 
աղբի վերամշակման գործարաններ, 
աղբի տեսակավորման հարթակներ,

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
ավտոկայանատեղեր
պահեստային տարածքներ


	Համայնքային և մասնավոր գերեզմանատների գոտի ԷՆԹԳ-4/3
	Հիմնական օգտագորման ձևեր`
գերեզմանոցներ,
դիակիզարաններ,
Փոքր ճարտարապետական ձևեր, կոթողներ.

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
պահակատներ,
գրասենյակներ
քարի և մետաղի մշակման արվեստանոցներ,

	ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀՈՂԵՐ
	

	Բնապահպանական գոտի ՀՊՏ-1/բնպ
	Գոտին ներառում է 
բնության հուշարձաններ, արգելանոցների, ազգային և ծառաբանական զբոսայգիների ու պարկերի, բուսաբանական այգիների, արգելավայրերի (բացառությամբ` որսորդական) հողերը:

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
պահակատներ,
տարածքը սպասարկող անձնակազմի գրասենյակային տարածքներ,
անձրևից պաշտպանող թեթև կոնստրուկցիաներով իրականացված տաղավարներ,
զուգարաններ,
մուտքի տոմսերի և արագ սննդի կրպակներ 


	Առողջարարական նպատակներով նախատեսված գոտի ՀՊՏ-2/առջ
	Հիմնական օգտագորման ձևեր`
հյուրանոցներ, 
պանսիոնատային, 
առողջարանային, 
քոթեջային, 
քեմպինգային, 
այգեպուրակային, 
սահմանափակ օգտագործման` սննդի ծառայություններ, 
սպորտա- և խաղահրապարակներ, 
· ժամանցային և ռեկրեացիոն բնույթի խաղատեսակների ակումբներ:
Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
· տրանսպորտի միջոցների կայանատեղեր, վարսավիրանոցներ, գեղեցկության սրահներ, հասարակական բաղնիքներ, սաունաներ, լվացքատներ, մանրածախ առևտրի կետեր, խանութներ

	Հանգստի համար նախատեսված գոտի
ՀՊՏ-3/հնգ
	

	Պատմամշակութային հուշարձանների գոտի ՀՊՏ-4/պմգ
	Գոտին ներառում է 
հուշարձանների պահպանության պետական ցուցակում ընդգրկված օբյեկտները, բացառությամբ բնակելի, հասարակական, արտադրական նշանակությամբ օգտագործվող շենքերի և շինությունների: 
Վերջիններիս համար սահմանվում է պահպանության գոտի և կանոնակարգ:

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
հուշարձանները սպասարկող աշխատակազմի կացարաններ, 
թանգարաններ, 
ճարտարապետական փոքր ձևեր,
ավտոտրանսպորտի կայանատեղեր, 
զբոսաշրջիկներին սպասարկող առաջին անհրաժեշտության օբյեկտներ, 
հուշանվերների և արագ սննդի կրպակներ

	Պետական գերեզմանատների գոտի 
	  Հիմնական օգտագորման ձևեր`
գերեզմանոցներ,
Փոքր ճարտարապետական ձևեր, կոթողներ.

Ոչ հիմնական, ուղեկցող օգտագործման ձևեր`
աշխատակազմի համար նախատեսված շենք/շինություններ
արհեստանոցներ, ոչ հիմնական շինություններ, ծածկեր

	ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐ
	

	Հատուկ նշանակության գոտի ՀՆԳ
	պաշտպանական, սահմանային, ռազմական նշանակության հողերը և օրենքով պաշտպանվող շենքերի ու շինությունների օգտագործման ու սպասարկման համար տրամադրված հողամասերը:

	ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ
	

	Անտառների գոտի ԱՆՏԳ-1
	շենքեր, շինություններ՝ բացառապես անտառային տնտեսության կարիքների համար:


	Վարելահողեր ԱՆՏԳ-2
	

	Խոտհարք ԱՆՏԳ-3
	

	Արոտ ԱՆՏԳ-4
	

	Թփուտ ԱՆՏԳ-5
	

	Այլ ԱՆՏԳ-6
	

	ՋՐԱՅԻՆ
	

	Ջրանցքներ ՋԳ-1
	ջրային օբյեկտներով` գետերով, բնական և արհեստական ջրամբարներով, լճերով զբաղեցված, ինչպես նաև ջրային օբյեկտների օգտագործման և պահպանության համար անհրաժեշտ հիդրոտեխնիկական, ջրատնտեսային և այլ օբյեկտների համար առանձնացված տարածքները:

Ջրային հողերը կարող են օգտագործվել բնակչության խմելու ջրի, կենցաղային, առողջարարական և այլ պահանջների, ինչպես նաև ջրատնտեսային, գյուղատնտեսական, բնապահպան, արդյունաբերական, ձկնատնտեսային, էներգետիկ և այլ պետական ու համայնքային կարիքների բավարարումն ապահովող օբյեկտների շինարարության և շահագործման համար:


	Գետեր, գետակներ ՋԳ-2
	

	Լճեր ՋԳ-3
	

	Հիդրոտեխնիկական կառույցներ ՋԳ-4
	

	Ջրամբարներ ՋԳ-5
	

	ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ
	

	Պահուստային գոտի
	համայնքներին, քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության, օգտագործման իրավունքով չտրամադրված պետական հողերը, ինչպես նաև օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կոնսերվացիայի արդյունքում տնտեսական շրջանառությունից հանված հողամասերը:
2. Պահուստային հողերի կազմում կարող են ներառվել քաղաքաշինական ու հողաշինարարական փաստաթղթերով առանձնացված չօգտագործվող հողերը, ինչպես նաև ավազուտները, ճահիճները և այլ անօգտագործելի հողերը:


___________________________________________
Բացի հիմնական գոտիներից սահմանվում են նաև հատուկ սահմանափակումներով գոտիներ` 

0.2.1. [bookmark: _Toc530391068]Հատուկ  իրավական ռեժիմով գոտիներ (ՍՊԳ)
/ծանոթություն.- հատուկ իրավական ռեժիմով գոտիները սահմանվում են որպես տարածքների օգտագործման սահմանափակումներ պարունակող գոտիներ և  դրանց սահմանները կարող են համընկնել կամ չհամընկնել  այլ գոտիների սահմանների հետ/:
/ծանոթություն.- հատուկ իրավական ռեժիմով գոտիները սահմանվում են որպես տարածքների օգտագործման սահմանափակումներ պարունակող գոտիներ և  դրանց սահմանները կարող են համընկնել կամ չհամընկնել  այլ գոտիների սահմանների հետ/:
	Դրանք հանդես են գալիս որպես գոտու հիմնական գործառույթը ծածկող գոտիներ, ուստի կարող են համադրվել հիմնական գոտուն: Որպես այդպիսիք հանդես են գալիս ստորև ներկայացված գոտիները.
Պատմամշակութային ժառանգության օբյեկտների տարածքներ և պահպանական գոտիներ 
      Սահմանափակումներ.- հողային աշխատանքների, ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանքների և նախագծերի համաձայնեցում հուշարձանների պահպանության լիազոր մարմնի հետ, ըստ անհրաժեշտության` պահպանության պարտավորագրի առկայություն, հուշարձանների տեսանելիությունն ապահովող շենքերի և շինությունների տեղադրման և բարձրությունների սահմանափակումներ:
Ջրապահպան գոտիներ 
       Սահմանափակումներ.- կոշտ կենցաղային և արտադրական թափոնների հեռացման պոլիգոնների, նավթամթերքների, հանքային պարատանյութերի, թունաքիմիկատների պահեստների տեղադրում, տրանսպորտային միջոցների կայանում, դրանց տեխնիակական սպասարկման կայանների և վառելիքի լցակայանների տեղադրում: 
Ափամերձ պաշտպանական գոտիներ
     Սահմանափակումներ.- երկրորդ կետի սահմանափակումները, ինչպես նաև բնակելի նշանակության շինարարություն, անվավոր և թրթուրավոր փոխադրամիջոցներով երթևեկություն:
Հեղեղումների, սողանքների և վտանգավոր այլ երևույթների գոտիներ
     Սահմանափակումեր.- նախագծային և շինարարական աշխատանքեր իրականացնելիս` ինժեներական պաշտպանության միջոցառումների նախատեսում:
Արտադրական օբյեկտների սանիտարապաշտպանիչ գոտիներ
Սահմանափակումներ.- բնակելի կառուցապատում, մանկական, նախադպրոցական և հարակրթական, ինչպես նաև ուսումնական այլ հաստատություններ, առողջապահության և հանգստի օբյեկտներ, սպորտային կառույցներ, այգիներ, զբոսայգիներ, բանջարանոցներ:
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների գոտիներ
 Սահմանափակումներ.-համաձայն բնապահպանական օրենսդրության և համապատասխան պահպանվող տարածքի կանոնադրության:
Հանրային կարիքների համար օրենքով սահմանված սերվիտուտների գոտիներ
      Սահմանափակումներ.- գծային ենթակառուցվածքների անվտանգության      նորմեր:
[image: GYUGH HOGH]	
Տնամերձ հողամասերի և գյուղատնտեսական հողերի օգտագործման հանձնարարելի ձևեր
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4.1. ՀԱՊԱՎՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԸ ԳԾԱԳՐԻ ՎՐԱ
	հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Գործառնական գոտու անվանումը

	ԳՀ
	ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԵՐ

	ԳՕԳ
	Գյուղատնտեսական գոտի

	ԳՕԳ-1
	Վարելահողեր

	ԳՕԳ-3
	Խոտհարքներ

	ԳՕԳ-4
	Արոտավայրեր

	ԳՕԳ-0
	Այլ հողատեսքեր

	 
	 

	ԲՆՀ
	ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀՈՂԵՐ

	ԲՆԿԳ
	Բնակելի կառուցապատման գոտի 

	ԲՆԿԳ-1/1
	Ցածրահարկ բնակելի կառուցապատման գոտի (տնամերձերով) (*)

	ՀԿԳ
	Հասարակական կառուցապատման գոտի

	ՀԿԳ-1
	Համայնքային նշանակության հասարակական կառուցապատման գոտի 

	ՀԿԳ-1/1
	Վարչական օբյեկտների գոտի

	ՀԿԳ-1/2
	Մշակութային և ժամանցային օբյեկտների գոտի

	ՀԿԳ-1/3
	Կրթական գոտի

	ՀԿԳ-1/4
	Բուժական հաստատությունների գոտի

	ՀԿԳ-1/5
	Սպորտային օբյեկտների գոտի

	ՀԿԳ-2
	Բնակչության սոցիալական սպասարկման և առևտրի գոտի

	ԸՕԳ
	Ընդհանուր օգտագործման գոտի

	ԸՕԳ-1
	Փողոցներ, հրապարակներ, հանրային նշանակության այլ բաց տարածքներ

	ԲՆՌԳ
	Այլ հողեր

	ԲՆՌԳ
	Բնակավայրի ռեզերվային և անօգտագործելի հողեր

	(*)
	Ցածրահարկ՝ մինչև 4 հարկ

	
	Միջին հարկայնության՝ 4-ից 9-ը հարկայնությամբ

	
	Բարձրահարկ՝ 9-ից բարձր հարկայնությամբ

	 
	 

	ԱՀ
	ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԸՆԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀՈՂԵՐ

	ԱԳ-1
	Արդյունաբերական օբյեկտների գոտի

	ԱԳ-2
	Գյուղատնտեսական արտադրության օբյեկտների գոտի

	 
	 

	ԵՆԹՀ
	ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ, ԿԱՊԻ, ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀՈՂԵՐ

	ԵՆԹԳ -1
	Էներգետիկայի օբյեկտների գոտի

	ԷՆՐԳ -1/1
	Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման օբյեկտների գոտի

	ԷՆՐԳ -1/2
	Գազամատակարարման օբյեկտների գոտի

	ԵՆԹԳ -2
	Կապի օբյեկտների գոտի

	ԵՆԹԳ -3
	Տրանսպորտի օբյեկտների գոտի

	ԵՆԹԳ-4
	Կոմունալ տնտեսության օբյեկտների գոտի

	ԵՆԹԳ -4/1
	Ջրամատակարարման, ջրահեռացման ենթակառուցվածքների օբյեկտներ

	ԵՆԹԳ -4/2
	Աղբավայրերի գոտի

	ԵՆԹԳ -4/3
	Համայնքային և մասնավոր գերեզմանատների գոտի

	ՀՊՏՀ
	ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀՈՂԵՐ

	ՀՊՏ-4/պմհ
	Պատմամշակութային հուշարձանների գոտի

	ՀՊՏ-5/պմգ
	Պետական գերեզմանատների գոտի

	ԱՆՏՀ
	ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ

	ԱՆՏԳ-1
	Անտառների գոտի

	ՋՀ
	ՋՐԱՅԻՆ

	ՋԳ-1
	Ջրանցքներ

	ՋԳ-2
	Գետեր, գետակներ

	ՋԳ-4
	Հիդրոտեխնիկական կառույցներ

	ՋԳ-5
	Ջրամբարներ

	ՊՀՍՏՀ
	ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ

	ՊՀՍՏԳ
	Պահուստային գոտի







4.2. ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ
	ԱԼՎԱՆՔ
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԳՕԳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԳՕԳ-1
	88,12
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	 

	ԳՕԳ-2
	39,82
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	 

	ԳՕԳ-3
	31,07
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	 

	ԳՕԳ-4
	793,25
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	 

	ԳՕԳ-0
	3558,5
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԲՆՀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԲՆԿԳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԲՆԿԳ-1/1
	30,84
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	
	
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)
	
	

	ՀԿԳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ՀԿԳ-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ՀԿԳ-1/1
	0,4167
	80%
	80%+20%
	10% /կառուցապատման կամ սպասարկման մակերեսների հաշվին
	 
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/2
	
	80%
	80%+20%
	10%
	 
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/3
	1,2433
	80%
	80%+20%
	10%
	 
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/4
	 
	80%
	80%+20%
	10%
	 
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-1/5
	 
	80%
	80%+20%
	10%
	 
	02.апр
	80/20

	ՀԿԳ-2
	 
	100%
	30%
	-
	-
	 
	80/20

	ԸՕԳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԸՕԳ-1
	12,39
	-
	-
	Չի սահմանվում
	 
	 
	 

	ԸՕԳ-2
	 
	7%
	7%+23%
	70%
	1 հարկ
	0.07
	-

	ԲՆՌԳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԲՆՌԳ
	5,35
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ԱՀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԱԳ-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԱԳ-2
	16,85
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	ԱԳ-3
	0,03
	60%-ից 80%
	60%-ից 80% +20%
	20% -0%
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	 
	 

	ԱԳ-4
	1,4
	60%-ից 80%
	60%-ից 80% +20%
	20% -0%
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	 
	 

	ԵՆԹՀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԵՆԹԳ -1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԷՆՐԳ -1/1
	 
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	 
	 

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/2
	 
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	 
	 

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -2
	0,01
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	 
	 

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -3
	10,15
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	 
	 

	ԵՆԹԳ-4
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԵՆԹԳ -4/3
	 
	70%
	70%+20%
	10%
	 
	 
	80/20

	ՀՊՏՀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ՀՊՏ-1/բնպ
	3793,68
	-
	-
	փաստացի
	 
	 
	 

	ՀՊՏ-4/պմհ
	88,147
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՊՏ-5/պմգ
	2,983
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՆՀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ՀՆԳ
	32,64
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	 
	 
	համաձայն առաջադրանքի

	ԱՆՏՀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ԱՆՏԳ-1
	0,49
	-
	-
	փաստացի
	 
	 
	 

	ՋՀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ՋԳ-1
	0,01
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	 
	 
	 

	ՋԳ-2
	91,07
	-
	-
	փաստացի
	 
	 
	 

	ՋԳ-4
	0,49
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	 
	 
	 

	ՊՀՍՏՀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ՊՀՍՏԳ
	 
	-
	-
	-
	 
	 
	 



	ԳՈՒԴԵՄՆԻՍ
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ-1
	42,57
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-2
	8,76
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-3
	
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-4
	37,27
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-0
	488,8
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ-1/1
	12,92
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)

	ՀԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1
	0,44
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1/1
	
	80%
	80%+20%
	10% /կառուցապատման կամ սպասարկման մակերեսների հաշվին
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/2
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/3
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/4
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/5
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-2
	
	100%
	30%
	-
	-
	
	80/20

	ԸՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԸՕԳ-1
	2,64
	-
	-
	Չի սահմանվում
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	5,35
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ԱՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-1
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-2
	1,04
	
	
	-
	
	
	

	ԵՆԹՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -1
	
	
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/1
	3,88
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/2
	
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -2
	
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -3
	0,9
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	ԵՆԹԳ-4
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -4/3
	
	70%
	70%+20%
	10%
	
	
	80/20

	ՀՊՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՊՏ-1/բնպ
	802,55
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՀՊՏ-4/պմհ
	1,73
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՊՏ-5/պմգ
	
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ԱՆՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱՆՏԳ-1
	0,05
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՋԳ-1
	0,82
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	

	ՋԳ-2
	1,22
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՊՀՍՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՊՀՍՏԳ
	
	-
	-
	-
	
	
	



	ԼԵՀՎԱԶ
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ-1
	77,19
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-2
	38,66
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-3
	11,64
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-4
	332,3
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-0
	837,84
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ-1/1
	42,201
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)

	ՀԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1/1
	0,0527
	80%
	80%+20%
	10% /կառուցապատման կամ սպասարկման մակերեսների հաշվին
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/2
	0,162
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/3
	0,293
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-2
	0,8472
	100%
	30%
	-
	-
	
	80/20

	ԸՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԸՕԳ-1
	8,22
	-
	-
	Չի սահմանվում
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	4,9441
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ԱՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-1
	6,1
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-2
	3,16
	
	
	-
	
	
	

	ԱԳ-4
	38,25
	60%-ից 80%
	60%-ից 80% +20%
	20% -0%
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	ԵՆԹՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -1
	
	
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/1
	11,96
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -2
	0,05
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ՀՊՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՊՏ-1/բնպ
	1930,95
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՀՊՏ-3/հնգ
	2,45
	40%
	40%+10%
	50%
	մինչև 4 հարկ
	
	80/20

	ՀՊՏ-4/պմհ
	0,16
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ԱՆՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱՆՏԳ-1
	22,28
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՋԳ-1
	1,3
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	

	ՋԳ-2
	11,13
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋԳ-3
	0,21
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋԳ-4
	1,51
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	



		ԼԻՃՔ
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ-1
	265,9662
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-2
	
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-3
	19,00101
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-4
	1002,8944
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-0
	1111,8944
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ-1/1
	55,7
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)

	ՀԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1
	1,371
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1/1
	
	80%
	80%+20%
	10% /կառուցապատման կամ սպասարկման մակերեսների հաշվին
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/2
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/3
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-2
	
	100%
	30%
	-
	-
	
	80/20

	ԽԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԽԿԳ-1
	0,0077
	35%
	35%+25%
	40%
	
	
	80/20

	ԸՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԸՕԳ-1
	4,07
	-
	-
	Չի սահմանվում
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	12,32
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ԱՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-1
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-2
	6,6
	
	
	-
	
	
	

	ԱԳ-4
	
	60%-ից 80%
	60%-ից 80% +20%
	20% -0%
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	ԵՆԹՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -1
	
	
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/1
	21,2506
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -2
	0,0019
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -3
	4,81
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	ԵՆԹԳ-4
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -4/3
	0,92
	70%
	70%+20%
	10%
	
	
	80/20

	ՀՊՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՊՏ-1/բնպ
	5528,5566
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՀՊՏ-4/պմհ
	37,4475
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՊՏ-5/պմգ
	0,5585
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՆԳ
	0,95
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	համաձայն առաջադրանքի

	ԱՆՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱՆՏԳ-1
	308,3808
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՋԳ-1
	0,43
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	

	ՋԳ-2
	27,97
	-
	-
	փաստացի
	
	
	



	ԿԱՐՃևԱՆ
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ-1
	57,62
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-2
	3,15
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-3
	
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-4
	90,27
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-0
	2281,2821
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ-1/1
	21,7
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)

	ՀԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1
	7,9216
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1/1
	
	80%
	80%+20%
	10% /կառուցապատման կամ սպասարկման մակերեսների հաշվին
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/2
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/3
	0,0199
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/4
	0,0055
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-2
	
	100%
	30%
	-
	-
	
	80/20

	ԸՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԸՕԳ-1
	4,46
	-
	-
	Չի սահմանվում
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	8,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ԱՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-2
	11,61
	
	
	-
	
	
	

	ԱԳ-4
	267,8
	60%-ից 80%
	60%-ից 80% +20%
	20% -0%
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	ԵՆԹՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -1
	
	
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/1
	18,46
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -2
	0,13
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -3
	31,38
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	ԵՆԹԳ-4
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -4/3
	
	70%
	70%+20%
	10%
	
	
	80/20

	ՀՊՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՊՏ-1/բնպ
	1220,08
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՀՊՏ-4/պմհ
	30,2189
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՊՏ-5/պմգ
	1,0411
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՆԳ
	23,6
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	համաձայն առաջադրանքի

	ԱՆՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱՆՏԳ-1
	54,44
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՋԳ-1
	0,14
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	

	ՋԳ-2
	44,86
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋԳ-4
	1,188
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	

	ԿՈՒՐԻՍ
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ-1
	38,68
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-2
	1,74
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-3
	
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-4
	27,54
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-0
	596,18
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ-1/1
	15,51
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)

	ՀԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1/1
	
	80%
	80%+20%
	10% /կառուցապատման կամ սպասարկման մակերեսների հաշվին
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/2
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/3
	0,0421
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-2
	0,0279
	100%
	30%
	-
	-
	
	80/20

	ԸՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԸՕԳ-1
	2,19
	-
	-
	Չի սահմանվում
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	2,37
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ԱՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-1
	19,77
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-2
	1,86
	
	
	-
	
	
	

	ԱԳ-4
	253,8
	60%-ից 80%
	60%-ից 80% +20%
	20% -0%
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	ԵՆԹՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -1
	
	
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/1
	4,43
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/2
	
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -2
	
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -3
	1,32
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	ԵՆԹԳ-4
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -4/3
	
	70%
	70%+20%
	10%
	
	
	80/20

	ՀՊՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՊՏ-1/բնպ
	1017,16
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՀՊՏ-4/պմհ
	5,0803
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՊՏ-5/պմգ
	0,4297
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՆԳ
	
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	համաձայն առաջադրանքի

	ԱՆՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱՆՏԳ-1
	24,16
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՋԳ-1
	0,01
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	

	ՋԳ-2
	0,43
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋԳ-4
	0,18
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	

	ՊՀՍՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՊՀՍՏԳ
	
	-
	-
	-
	
	
	



	ՄԵՂՐԻ
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ-1
	38,53
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-2
	73,72
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-3
	1,77
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-0
	1688,962
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ-1/1
	147,439
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)

	ԲՆԿԳ-3
	6,71
	40%
	40%+10%
	50%
	4-5  վերգետնյա հարկ, 
	0.8/1.2
	75/25

	
	
	(վերակառուցման պայմաններում մինչև 60%)
	(վերակառուցման պայմաններում
	(վերակառուցման պայմաններում
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)
	(վերակառուցման պայմաններում

	
	
	
	60%+10%)
	30%)
	
	1.6)
	

	ՀԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1/1
	1,4
	80%
	80%+20%
	10% /կառուցապատման կամ սպասարկման մակերեսների հաշվին
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/2
	0,25
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/3
	0,84
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/4
	1,3
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/5
	0,63
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-2
	16,623
	100%
	30%
	-
	-
	
	80/20

	ԽԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԽԿԳ-1
	0,5
	35%
	35%+25%
	40%
	
	
	80/20

	ԸՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԸՕԳ-1
	41,754
	-
	-
	Չի սահմանվում
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	48,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ԱՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-1
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-1/1
	96,19
	60%-ից 80%
	60%-ից 80% +20%
	20% -0%
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	ԱԳ-2
	
	
	
	-
	
	
	

	ԱԳ-2/1
	5,57
	60%-ից 80%
	60%-ից 80% +20%
	20% -0%
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	ԱԳ-3
	0,82
	60%-ից 80%
	60%-ից 80% +20%
	20% -0%
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	ԵՆԹՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -1
	
	
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/1
	1,4
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/2
	
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -2
	0,108
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -3
	16,21
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	ԵՆԹԳ-4
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -4/1
	0,79
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	ԵՆԹԳ -4/2
	4,3
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	80/20

	ԵՆԹԳ -4/3
	5,95
	70%
	70%+20%
	10%
	
	
	80/20

	ՀՊՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՊՏ-1/բնպ
	884,55
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՀՊՏ-4/պմհ
	22,574
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՊՏ-5/պմգ
	
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՆԳ
	76,06
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	համաձայն առաջադրանքի

	ԱՆՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՋՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՋԳ-2
	14,56
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋԳ-3
	3,07
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋԳ-4
	0,21
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	


	
	ՆՌՆԱՁՈՐ
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ-1
	18,17
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-2
	52,92
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-3
	
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-4
	817,98
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-0
	3807,38
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ-1/1
	25,43
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)

	ՀԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1
	1,3856
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1/1
	
	80%
	80%+20%
	10% /կառուցապատման կամ սպասարկման մակերեսների հաշվին
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/2
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/3
	0,1794
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/4
	0,045
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ԽԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԽԿԳ-1
	0,02
	35%
	35%+25%
	40%
	
	
	80/20

	ԸՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԸՕԳ-1
	2,59
	-
	-
	Չի սահմանվում
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	6,72
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ԱՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-2
	9,25
	
	
	-
	
	
	

	ԵՆԹՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -1
	
	
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/1
	0,3
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -2
	0,002
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -3
	64,86
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	ԵՆԹԳ-4
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -4/3
	
	70%
	70%+20%
	10%
	
	
	80/20

	ՀՊՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՊՏ-1/բնպ
	6624,14
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՀՊՏ-3/հնգ
	2,764
	40%
	40%+10%
	50%
	մինչև 4 հարկ
	
	80/20

	ՀՊՏ-4/պմհ
	12,9
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՊՏ-5/պմգ
	
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՆԳ
	235,87
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	համաձայն առաջադրանքի

	ՋՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՋԳ-2
	89,01
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋԳ-4
	0,72
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	


	
	ՇՎԱՆԻՁՈՐ
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ-1
	98,2705
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-2
	27,1695
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-3
	0,89
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-4
	508,54
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-0
	1812,13
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ-1/1
	40,7345
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)

	ՀԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1
	0,1911
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1/1
	
	80%
	80%+20%
	10% /կառուցապատման կամ սպասարկման մակերեսների հաշվին
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/2
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/3
	0,7989
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/4
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-2
	
	100%
	30%
	-
	-
	
	80/20

	ԸՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԸՕԳ-1
	5,92
	-
	-
	Չի սահմանվում
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	14,8413
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ԱՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-2
	3,23
	
	
	-
	
	
	

	ԵՆԹՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -1
	
	
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/1
	0,09
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -2
	0,02
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -3
	20,09
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների
	

	ԵՆԹԳ-4
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -4/3
	
	70%
	70%+20%
	10%
	
	
	80/20

	ՀՊՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՊՏ-1/բնպ
	2606,967
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՀՊՏ-3/հնգ
	2,5525
	40%
	40%+10%
	50%
	մինչև 4 հարկ
	
	80/20

	ՀՊՏ-4/պմհ
	5,3682
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՊՏ-5/պմգ
	1,2518
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՀՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՆԳ
	2,16
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	համաձայն առաջադրանքի

	ԱՆՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱՆՏԳ-1
	14,06
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՋԳ-1
	2,15
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	

	ՋԳ-2
	16,64
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋԳ-5
	0,07
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	



	ՎԱՀՐԱՎԱՐ
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ-1
	26,04
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-2
	12,58
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-4
	169,03
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-0
	417,84
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ-1/1
	9,193
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)

	ՀԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1/2
	0,055
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-2
	0,065
	100%
	30%
	-
	-
	
	80/20

	ԸՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԸՕԳ-1
	1,46
	-
	-
	Չի սահմանվում
	
	

	ԲՆՌԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	5,58
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ԱՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-2
	0,08
	
	
	-
	
	
	

	ԵՆԹՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -1
	
	
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/1
	10,97
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -3
	5,17
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	ԵՆԹԳ -4/1
	0,07
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	ԵՆԹԳ -4/3
	0,167
	70%
	70%+20%
	10%
	
	
	80/20

	ՀՊՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՊՏ-1/բնպ
	2570,22
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՀՊՏ-3/հնգ
	1,1
	40%
	40%+10%
	50%
	մինչև 4 հարկ
	
	80/20

	ՀՊՏ-4/պմհ
	16,76
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ՋՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՋԳ-1
	0,04
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	

	ՋԳ-2
	0,89
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋԳ-4
	0,09
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	

	ՋԳ-5
	0,05
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	



	ՎԱՐԴԱՆԻՁՈՐ
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ-1
	123,97
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-2
	4,07
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-3
	12,61
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-4
	1468,34
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-0
	3563,72
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ-1/1
	28,2
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)

	ԲՆԿԳ-3
	0,55
	40%
	40%+10%
	50%
	4-5  վերգետնյա հարկ, 
	0.8/1.2
	75/25

	
	
	(վերակառուցման պայմաններում մինչև 60%)
	(վերակառուցման պայմաններում
	(վերակառուցման պայմաններում
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)
	(վերակառուցման պայմաններում

	
	
	
	60%+10%)
	30%)
	
	1.6)
	

	ՀԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1/1
	0,1
	80%
	80%+20%
	10% /կառուցապատման կամ սպասարկման մակերեսների հաշվին
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/2
	
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/3
	0,068
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-2
	3,477
	100%
	30%
	-
	-
	
	80/20

	ԸՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԸՕԳ-1
	4,97
	-
	-
	Չի սահմանվում
	
	

	ԲՆՌԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՌԳ
	18,32
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ԱՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-1
	1,37
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-2
	2,925
	
	
	-
	
	
	

	ԱԳ-3
	0,02
	60%-ից 80%
	60%-ից 80% +20%
	20% -0%
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	ԵՆԹՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -1
	
	
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/1
	3,56
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -3
	12,65
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	ԵՆԹԳ-4
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -4/1
	0,08
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	ԵՆԹԳ -4/3
	0,22
	70%
	70%+20%
	10%
	
	
	80/20

	ՀՊՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՊՏ-1/բնպ
	3968,45
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՀՊՏ-4/պմհ
	33,09
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ԱՆՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱՆՏԳ-1
	36,28
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՋԳ-1
	1,95
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	

	ՋԳ-2
	5,36
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋԳ-4
	0,03
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	



	ՏԱՇՏՈՒՆ
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

	Հապավումը  և պայմանական նշանը գծագրում
	Ընդհանուր մակերեսը, հա
	Կառուցապատման տոկոսը, առավելագույնը՝
	Անջրանցիկ (սպասարկման) տարածքի մակերեսի տոկոս, այդ թվում կառուցապատման տոկոսը,  առավելագույնը՝
	Կանաչապատման տոկոս, ջրային մակերեսներ, նվազագույնը
	Հարկայնությունը առավելագույնը
	Կառուցապատման խտությունը, առավելագույնը՝
	Թույլատրելի օգտագործման հիմնական ձևերի և ոչ հիմնական (ուղեկցող) ձևերի կառուցապատման մակերեսների հարաբերությունը, տոկոսային արտահայտմամբ (hիմնականը՝ նվազագույնը, ոչ հիմնականը՝ առավելագույնը) 

	
	
	
	
	
	
	
	 հիմնական/ ոչ հիմնական

	ԳՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԳՕԳ-1
	76,74
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-2
	3,72
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-3
	52,3
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-4
	501,22
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	ԳՕԳ-0
	737,1
	-
	-
	փաստացի
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԲՆԿԳ-1/1
	19,85
	20%
	40%+10%
	50%
	 1-2 վերգետնյա հարկ
	0.4
	50/50

	
	
	(+20% տնտեսական շինություններ)
	(նկուղային հարկի և ձեղնահարկի հնարավորություն)

	ՀԿԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1
	
	
	
	
	
	
	

	ՀԿԳ-1/1
	0,0234
	80%
	80%+20%
	10% /կառուցապատման կամ սպասարկման մակերեսների հաշվին
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/2
	0,1275
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-1/3
	0,05
	80%
	80%+20%
	10%
	
	2,4,
	80/20

	ՀԿԳ-2
	0,365
	100%
	30%
	-
	-
	
	80/20

	ԸՕԳ
	
	
	
	
	
	
	

	ԸՕԳ-1
	3,21
	-
	-
	Չի սահմանվում
	
	

	ԱՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-1
	2,16
	
	
	
	
	
	

	ԱԳ-2
	1,01
	
	
	-
	
	
	

	ԵՆԹՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -1
	
	
	
	
	
	
	

	ԷՆՐԳ -1/1
	17,48
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	
	

	ԵՆԹԳ -2
	1,49
	80%
	80%+20%
	Կանաչապատումը կառուցապատման տոկոսի նվազեցման հաշվին
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	
	
	(կետային օբյեկտների համար)
	
	
	

	ԵՆԹԳ -3
	9,03
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	ըստ տեխնոլոգիական պահանջների

	ԵՆԹԳ -4/3
	
	70%
	70%+20%
	10%
	
	
	80/20

	ՀՊՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՀՊՏ-1/բնպ
	3477,59
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՀՊՏ-4/պմհ
	7,333
	փաստացի
	-
	Չի սահմանվում
	1 հարկ
	0.05
	95/5

	ԱՆՏՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ԱՆՏԳ-1
	97,21
	-
	-
	փաստացի
	
	
	

	ՋՀ
	
	
	
	
	
	
	

	ՋԳ-1
	8,02
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	համաձայն առաջադրանքի
	
	

	ՋԳ-2
	3,86
	-
	-
	փաստացի
	
	
	



0. [bookmark: _Toc528713592]ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
Սահմանված են տեղական պայմաններից բխող կանոններ, որոնք պարտադիր են նախագծվող ողջ տարածքում կիրառելու և բոլոր գոտիների համար:  Դրանք հիմնականում կարգավորում են կառուցապատման և շահագործման ընթացքում առաջացող միջավայրի համալիր կանոնակարգման խնդիրները, այն է.
Ընդունված սկզբունքներին չհամապատասխանող կառույցների աստիճանական վերափոխման մեխանիզմները,
Բնապահպանական միջոցառումների իրականացումը,
Գոտիավորման նախագծով ներկայացված պահանջների իրականացումը:

1. Շինարարական  և վերանորոգման աշխատանքներ
	Բոլոր շինարարական, վերակառուցման, վերականգնման  և վերանորոգման աշխատանքները պետք է կատարվեն միայն գործող ընթացակարգերով հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծերով:

2.	Շենքերի Ճակատների արտաքին հարդարանք
Շենքերի Ճակատների (փողոցային և բակային) արտաքին հարդարանքի հետ կապված բոլոր շինարարական  և վերանորոգման աշխատանքները պետք է կատարվեն միայն գործող ընթացակարգերով հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծերով:

3. Շինանյութ
	Պատմաճարտարապետական արժեք ներկայացնող շենքերի/շինությունների բնական քարերից կառուցված  ճակատային պատերը ներկել կամ երեսապատել արգելվում է:
	Այլ շենքերի համար, նախընտրելի է  օգտագործել սև, վարդագույն, մոխրագույն, օխրա (դեղին, կարմիր), սպիտակ երանգների շինանյութեր, որոնք կներդաշնակեն քաղաքի հիմնական կառուցապատմանը:

4. Նկուղներ և կիսանկուղներ
	Բնակելի շենքերի նկուղային և կիսանկուղային հարկերը փողոցի կողմից մեկուսացված մուտքեր չպետք է ունենան:
	Բոլոր շենքերի կիսանկուղների պատուհանների գոգերը մայթից պետք է առնվազն 30 սմ բարձր լինեն:

5. Շենքերի շքամուտքեր
	Շենքերի շքամուտքերի աստիճանները փողոցի կարմիր գծից  դուրս չպետք է դրվեն:

6. Տանիքներ
	Լանջավոր տանիքների կիրառման դեպքում դրանց առավելագույն թեքությունը (i)   պետք է ընդունել - 0.5:
	Լանջավոր տանիքների գագաթի բարձրությունը պետք է սահմանափակվի կառույցի խորության կեսի չափով:

7. Գովազդ
	Հուշարձաններ չհանդիսացող շենքերին կցված գովազդային վահանակների մակերեսը չպետք է  գերազանցի  շենքի ճակատային պատի 10 տոկոսը:
Փողոցներում տեղադրվող առանձին կանգնած գովազդային վահանակները պետք է տեղադրվեն մոտակա կարգավորվող խաչմերուկից առնվազն 50 մ հեռավորության վրա:

  8. Ցուցանակներ	 և անվանատախտակներ
Փողոցների անվանատախտակները պետք  է տեղադրվեն ստանդարտ չափերով՝  միասնական հատուկ նախագծի համաձայն:
Շենքերի համարների չափերը պետք է ընդունվեն՝
ա)  լուսավորությամբ, կլոր՝ տրամագիծը-30սմ
բ)  առանց լուսավորության՝ քառակուսի -15 x 15սմ:
Հիմնարկությունների անվանատախտակները և բնակիչների անվանատախտակները կցվում են միայն շքամուտքների դռներին:
9. Փողոցային ցանց
	Խաչմերուկներում պահպանել տեսանելիության եռանկյունները՝ համաձայն ՀՀՇՆ 30-01-2014 նորմերի պահանջների,
Ավտոտնակների համար հատակացվող հողամասի նվազագույն մակերեսը 20 ք.մ., բաց ավտոկանգառատեղերի համար՝ 25 ք.մ.:
	Կանգառատեղերի համար խորացումները մայթի հաշվին իրականացնել միայն սիզամարգերի և առանձին ծառախմբերի հաշվին՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հատուկ թույլտվությամբ, այլ հնարավորությունների բացակայության դեպքում մայթի մեջ գրպանաձև խորացմամբ ավտոկայանատեղերի կազմակերպման դեպքում ապահովել՝
Փողոցային լուսավորություն
	«Փողոցների լուսավորության չափորոշիչները՝ համաձայն ՀՀ գործող շինարարական նորմերիե:
Տրանսպորտի միջոցների կանգառներ
	Տրանսպորտի միջոցների կանգառները պետք է տեղավորվեն, որպես կանոն, միասնական նախագծով  թեթև կոնստրուկցիաներից կառուցված, թափանցիկ պատերով կամ սյուներով շինությունների մեջ:  Առավելագույն չափերը՝
-	երկարությունը ՝ 3.6 մ
-	լայնությունը ՝ 2.0 մ

10. Աղբահեռացման կոնտեյներներ
Աղբարկղները տեղադրելիս պետք է հաշվի առնվեն հետևյալ պահանջները.
Համաքաղաքային նշանակության փողոցների, ինչպես նաև հասարակական առավելագույն ձգողության և կուտակման վայրերին հարակից տարածքներում տեղադրել ոչ ավելի, քան 100 մ հեռավորության վրա, հատուկ փակվող տիպի, բանուկ մասերին չխանգարող տարածքներում,
	Շրջանային  նշանակության փողոցների վրա՝ 100 –200 մետրը մեկ,
Տեղական նշանակության փողոցների վրա հիմնական խաչմերուկների վրա, դրանց հեռավորությունը 200 մետրից պակաս լինելու դեպքում՝ 200 մետրը մեկ:
11.Հեռավորությունը շենքերի միջև 
Բնակելի և հասարակական, ինչպես նաև արտադրական շենքերի միջև եղած հեռավորությունը պետք է ընդունել հիմնվելով արևի ճառագայթման քանակի (ինսոլյացիայի) և լուսավորվածության հաշվարկների վրա, ինչպես նաև հակահրդեհային պահանջներին համապատասխան:
2-3 հարկանի բնակելի շենքերի երկար կողմերի միջև հեռավորությունը (կենցաղային խզումներ) պետք է ընդունել 15 մ-ից ոչ պակաս, իսկ 4 հարկանի շենքերի միջև՝ 20 մ-ից ոչ պակաս: Այս շենքերի երկար կողմերի և բնակելի սենյակներից պատուհաններ ունեցող կողաճակատների միջև՝ 15 մ-ից ոչ պակաս: Նշված հեռավորությունները կարող են կրճատվել ինսոլյացիայի և լուսավորության նորմերը պահպանելու դեպքում, եթե ապահովված է պատուհանից պատուհան բնակելի սենյակների անտեսանելիությունը:

12. Շենքերի տեղադրությունները
Շենքերը տեղադրել քամիների գերակշիռ ուղղությունների հաշվառումով՝ կողաճակատներով դեպի վերջիններս:

13. Աղմուկի թույլատրելի մակարդակ
Բոլոր գոտիներում որտեղ թույլատրված է բնակելի կառուցապատում աղմուկի թույլատրելի մակարդակը չպետք է գերազանցի  55 դԲԱ  (ցերեկը) և 45 դԲԱ (գիշերը): 
Աղմուկից և արտանետումներից բնակելի կառուցապատման պահպանման համար նախատեսել վերոնշյալ բացասական պարամետրերի գերազանցմամբ փողոցների ծառապատում:
14.Սանիտարական պահպանման գոտիների չափորոշում
Ճանապարհների, փողոցների, տրանասպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների (օդանավակայաններ, բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծեր, բարձր և միջին ճնշման գազատար և այլն) արդյունաբերական և կոմունալ օբյեկտների սանպահպանման գոտիները՝ համաձայն գործող նորմերի և ստանդարտների:

15.Գոտիավորմանը չհամապատասխանող կառուցապատման կարգավորում
Գոտիավորմանը չհամապատասխանող  բոլոր տեսակի օրինական համարվող օգտագործման ձևերը, որոնք գոյությունը պահպանել են մինչև սույն  նախագծի հաստատման տարեթիվը,  այսուհետև պետք է կարգավորվեն միայն սույն կանոնների պահանջներին համապատասխան:
Գոտիավորմանը չհամապատասխանող բոլոր տեսակի օրինական համարվող շենքերի և կառույցների ընդարձակում չի թույլատրվում:
Գոտիավորմանը չհամապատասխանող 6 ամսից ավելի լքված և չօգտագործվող օրինական համարվող կառույցների հետագա օգտագործման ձևը պետք է որոշվի համաձայն այն հիմնական գոտու թույլատրելի օգտագործումների կանոնների, որտեղ այն գտնվում է:
Գոտիավորմանը չհամապատասխանող օրինական համարվող կառուցապատման ձևերը կարող են վերանորոգվել, եթե բոլոր կառուցվածքային փոփոխումները կատարվում են միայն գործող  քաղաքաշինական օրենսդրությանը համաձայն:
Եթե գոտիավորմանը չհամապատասխանող օրինական համարվող կառույցի վերանորոգման արժեքը գերազանցում է նրա տեղափոխման արժեքի 50%-ը, ապա այդ կառույցը պետք է արգելվի:
16. Կառուցապատման թույլտվություններ
Օգտագործման ձևերի համար թույլտվություների կառուցվածքը հիմնվում է ՙընդունված գոտի-թույլատրելի հողօգտագործման ձև՚ սկզբունքի վրա: 




[bookmark: _Toc513148571]Համակցված փաստաթղթերի մշակման նպատակը և խնդիրները՝  տարածաշրջանի կայուն քաղաքաշինական զարգացման համատեքստում.
Տարածքային պլանավորման նպատակն է ստեղծել տարածքների կառուցապատման և կայուն զարգացման նախադրյալներ՝ տարածքների զարգացման գործընթացում ապահովելով հասարակական և անձնական շահերի միջև ներդաշնակություն՝ հետևյալ դրույթների միջոցով.
         քաղաքային ու գյուղական բնակավայրերի, ուրբանիզացված և միջբնակավայրային տարածքների հավասարակշռված զարգացում և էկոլոգիական վերակառուցում՝ քաղաքաշինական գործունեության իրականացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումով  օրենսդրության և տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխան և տարածական կազմակերպման կառավարման գործընթացներին «խելացի» սկզբունքների վերագրմամբ,
            բնակչության բնակության պայմանների մակարդակի բարձրացում, սոցիալական ենթակառուցվածքի կատարելագործում,
        էկոլոգիապես անվտանգ արդյունաբերական, տրանսպորտային և ինժեներա-տեխնիկական ենթակառուցվածքների ձևավորում,
         պատմամշակութային ժառանգության օբյեկտների պահպանում վերակենդանացում՝ ի շահ ներկա և գալիք սերունդների, 
        տարածքների քաղաքաշինական կանոնակարգման միասնական համակարգի ձևավորում` խթանելու ներդրումային գրավչությունը,
       էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում,  էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների օգտագործում,
     աղետների ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների համալիրի իրականացում,
      բնակչության անվտանգության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպումը,
    Պետական-մասնավոր գործընկերության շրջանակներում զարգացման տարածքային անհամաչափությունների մեղմմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:
     Բնակավայրերի համաչափ զարգացում՝ դրանցում առկա ներուժի լիրաժեք օգտագործմամբ և բնակավայրերի ուժեղացմամբ, հատուկ ուշադրություն դարձնելով թույլ զարգացած տարածքներում ներդրումների համար նպաստավոր ոլորտների բացահայտմանը և համապատասխան գոտիների ընտրությանը:

Որպես գործընթացի իրականացման արդյունավետությունն ապահովող միջոցառում խիստ կարևորվում է.
   համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի շրջանակում ներառված բնակավայրերի  միջև համագործակցության խթանումը՝  գործընթացների իրականացում և տարածքների արդյունավետ կառավարում ապահովելու համար,
    նախագծերի մշակման և իրականացման գործընթացի մշտադիտարկման համակարգի ներդրումը և իրականացումը։








Տարածաշրջանի կլիման իր ռեսուրսներով ու բազմազանությամբ հանրապետությունում նմանը չունի: Մի քանի տասնյակ կիլոմետր է անջատում Մեղրու չոր մերձարևադարձային գոտին Կապուտջուղի մշտական ձյուներից: Կլիմայի այդպիսի բազմազանության պատճառը ռելիեֆի լեռնային բնույթն է և տարածքի խիստ մասնատվածությունը:
Կլիմայի վրա հատկապես մեծ ազդեցություն են թողնում տարածքի զգալի բարձրությունը ծովի մակերևույթից, լեռնաշղթաների դիրքադրությունները, լայն գետահովիտների և գոգավորությունների պարփակվածությունը: Լեռնալանջերի և գետահովիտների մեծ մասն ուղղված է դեպի արևելք: Այդ պատճառով արևելքից ներթափանցող օդային զանգվածները, բարձրանալով լանջերն ի վեր, հետզհետե սառչում են, որի հետևանքով մեծանում է հարաբերական խոնավությունը, և արևմտահայաց լանջերին տեղումներ շատ քիչ են լինում: Այդ է պատճառը, որ արևելահայաց լանջերը, ՙխլելով՚ տեղումները, անտառապատ են, իսկ արևմտյան և հյուսիսային լանջերը` մեծ մասամբ անտառազուրկ: Դրա հետևանքով վերընթաց լանդշաֆտային գոտիների բնույթն ու հաջորդականությունը արևմտահայաց և արևելահայաց լանջերին իրարից խիստ տարբերվում են: Այսպես, Մեղրու տարածաշրջանում խոնավաբեր օդային զանգվածները պատնեշվում են Մեղրու լեռնաշղթայի կողմից: Միայն հզոր և խիստ խոնավ արևելյան զանգվածների ներխուժման ժամանակ է, որ Մեղրու տարածաշրջանը դրսից տեղումներ է ստանում:
Այսպիսի կլիմայական պայմանները նպաստավոր են ջերմասեր, մերձարևադարձային բույսերի մշակության համար, ինչպիսիք են նուռը, սերկևիլը, նուշը, խաղողը, դեղձը և այլն: Այստեղ աճում են քաղցրահամ մրգեր, որտեղից էլ առաջացել է Մեղրի անունը: 
Արեգակնային ճառագայթումը մարզում մեծապես պայմանավորված է ամպամածությամբ: Մեղրու տարածաշրջանում, որտեղ պարզ օրերի թիվը մեծ է, ճառագայթային հաշվեկշիռը մեծ է` 60-62 կկալ/սմ2: Տարվա ընթացքում արևափայլի տևողությունը կազմում է 2380 ժամ:
Քամիների ռեժիմը, դրանց ուղղությունը և արագությունը մեծապես պայմանավորված են ռելեֆով. հովիտներում դրանք փչում են հիմնականում ձորի երկարությամբ վեր կամ վար: Պարզկա օրերին դիտվում են լեռնահովտային քամիներ, երբ ցերեկվա ժամերին քամին հովտային է (փչում է լանջնիվեր), իսկ երեկոյան ժամերին` լեռնային (լանջնիվար): Այդ պատճառով գերակշռող քամիները փչում են արևելքից և հյուսիսից: Արևելյան օդային հոսանքների ներխուժման ժամանակ լեռնանցքներում իշխում են ուժեղ քամիներ (մինչև 1.9 մ/վրկ):
Լեռնացնքներում քամու արագություններն այնքան մեծ են, որ հնարավոր է ծրագրել աշխատանքներ քամու էներգետիկական ռեսուրսները օգտագործելու` հողմաէլեկտրակայաններ կառուցելու համար: Քամու միջին տարեկան արագությունը` 1-6մ/վրկ է:
Ջերմային պայմանները օրինաչափորեն նվազում են ըստ տեղի բարձրության` յուրաքանչյուր 100 մ բարձրանալիս 0.6օ-ով:
Հողի մակերևույթի միջին ջերմաստիճանը ձմռանը 2-6օ-ով ցածր է, քան օդում, իսկ ամռանը, ընդհակառակը` 4-8օ-ով բարձր է: Մեղրին հանրապետության ամենատաք ձմեռն ունեցող վայրն է: Հունվարյան միջին ջերմաստիճանը 0.9օ է, հուլիսյան միջին ջերմաստիճանը` 25.8օ: Այստեղ դիտվում է նաև հանրապետությունում ամենաբարձր տարեկան միջին ջերմաստիճանը` 13.8օ:
Բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը Մեղրիում դիտվել է -22օ: Ձմռանը Մեղրի քաղաքում ցերեկը լինում է մեղմ, երբեմն նույնիսկ տաք եղանակ` մինչև +20օ ջերմությամբ: Մեղրիում ամռան միջին ջերմաստիճանները երբեմն հասնում են 27օ, իսկ բացարձակ առավելագույնը` 41օ:
Մթնոլորտային տեղումների քանակը Մեղրու կիրճում կազմում է 250-300 մմ, երաշտային օրերի թիվը կազմում է 120-130, սակայն չորային տարիներին այդպիսի օրերի թիվը հասնում է 130-140-ի, տարեկան տեղումների քանակը` 231 օր:
Բարձր լեռներով շրջապատված Մեղրի քաղաքն աչքի է ընկնում չոր, մերձարևադարձային կլիմայով, մթնոլորտային տեղումների սակավությամբ: Այստեղ ամառը լինում է չոր և շոգ, հուլիսյան օդի միջին ջերմաստիճանը 250 է, հունվարյան միջինը`0,90, կայուն ձնածածկույթ չի առաջանում, հանրապետության ամենամեղմ ձմեռներ ունեցող շրջանն է: 10-ից բարձր ջերմաստիճաններին անցումը նկատվում է մարտին, իսկ 5-ից ցածր ջերմաստիճաններին անցումը` դեկտեմբերին, տարեկան սառնամանիքային օրերի թիվը հասնում է 220-250-ի, տեղումների տարեկան քանակը կազմում է 250-270մմ:
Ձմեռը կարճ է, հաճախ են ձնահալքները, կայուն ձյան շերտ ոչ միշտ է առաջանում: Ձմեռը սկսվում է դեկտեմբերի երկրորդ տասնօրյակից և ավարտվում է մարտի երկրորդ տասնօրյակում: Հունվարի միջին ջերմաստիճանը տատանվում է 0 մինչև - 20, միջին նվազագույնը՝ - 4 միջին – 50 C, իսկ բացարձակ նվազագույնը չի իջնում – 190C: Գարունը տաք է, համեմատաբար խոնավ, անկայուն եղանակներով: Մթնոլորտային տեղումները տատանվում են 50-80մմ: Վերջին ցրտահարությունները ավարտվում են ապրիլի երկրորդ տասնօրյակում (ամենաուշը մայիսի երկրորդ տասնօրյակում):
Ամառը շոգ է, չափավոր խոնավ, ամառվա երկրորդ կեսում գերակշռում են շոգ, պարզ եղանակները: Հուլիս-օգոստոս ամիսները միջին ջերմաստիճանը տատանվում է 210 մինչև 240C, առավելագույն 410 հաճախ են չորային եղանակները:
Աշունը երկարատև է, տաք, գերակշռում են չոր, արևային օրերը: Աշնանային ցրտահարությունները լինում են նոյեմբերի երկրորդ տասնօրյակում:                          
Գյուղատնտեսական բոլոր կուլտուրաները կարելի է մշակել նաև անջրդի պայմաններում, բայց ոռոգելու դեպքում ստացվում է ավելի բարձր բերք: Հիմնական մշակվող կուլտուրաներն են՝ հատիկավոր բույսերը, խաղողը, մրգեղեն, ծխախոտը և այլն:
Ստորև բերվում է Մեղրի բնակավայրի կլիմայական ռեժիմը բնութագրող աղյուսակները (ըստ Մեղրի օդերևութաբանական կայանի, բացարձակ բարձրությունը 627մ)։
²ÕÛáõë³Ï 1
ú¹Ç ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ 0C
	ú¹»ñ¨áõ
Ã³µ³
Ý³Ï³Ý Ï³Û³Ý
	ØÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý, Áëï ³ÙÇëÝ»ñÇ
	ØÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý
	´³ó³ñÓ³Ï Ýí³½³·áõÛÝ
	´³ó³ñÓ³Ï ³é³í»É³·áõÛÝ

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	
	
	

	627
	1,4
	3,2
	7,8
	13,9
	18,8
	22,9
	26,1
	25,6
	21,2
	15,1
	9,2
	3,9
	14,1
	-18
	41


²ÕÛáõë³Ï 2
ú¹Ç ËáÝ³íáõÃÛáõÝÁ
	ú¹»ñ¨áõ
Ã³µ³
Ý³Ï³Ý Ï³Û³Ý
	ú¹Ç Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ËáÝ³íáõÃÛáõÝÁ %

	
	Àëï ³ÙÇëÝ»ñÇ
	ØÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý
	ØÇç³ÇÝ ³Ùë³Ï³Ý, Å 13-ÇÝ

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	
	³Ù»Ý³ óáõñï ³Ùëí³
	³Ù»Ý³ï³ù ³Ùëí³

	627
	63
	61
	62
	61
	61
	55
	49
	50
	60
	67
	67
	65
	60
	52
	40


²ÕÛáõë³Ï 3
ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ï»ÕáõÙÝ»ñÁ ¨ ÓÛáõÝ³Í³ÍÏáõÛÃÁ
	ú¹»ñ¨áõÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý 
ûñ³Ï³Ý ³é³í³É³·áõÛÝÁ  

Ã³µ³
Ý³Ï³Ý Ï³Û³Ý
	î»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ                                                           ,  ÙÙ
	ÒÛ³Ý Í³ÍÏáõÛÃÁ

	
	Àëï ³ÙÇëÝ»ñÇ
	ï³-ñ»-Ï³Ý
	ï³ëÝûñÛ³
³é³í»É³·áõÛÝÁ (ëÙ)
	ûñ»ñÇ ÃÇíÁ
	æñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ
ù³Ý³ÏÁ ÓÛ³Ý Ù»ç (ÙÙ)


	
	I

	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII







	
	
	
	

	627
	18
25
	18
22
	32
32
	41
29
	52
40
	30
38
	10
38
	7
34
	13
22
	23
35
	24
37
	15
18
	283
40
	27
	16
	25


²ÕÛáõë³Ï 4
ø³ÙÇÝ»ñ
	î³ñí³ ³ÙÇëÁ
	ø³Ùáõ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏñÏÝ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ %
ø³ÙáõÙ ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ Ù/íñÏ
	²ÝÑáÕÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÏñÏÝ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ %

	ø³Ùáõ ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý
³ñ³·áõÃÛáõÝÁ Ù/íñÏ

	ø³Ùáõ ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý
³ñ³·áõÃÛáõÝÁ Ù/íñÏ

	àõÅ»Õ ù³ÙÇÝ»ñáí (>15 Ù/íñÏ)
ûñ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ

	ø³Ùáõ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ (Ù/íñÏ), áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ù»Ï ³Ý·³Ù ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ

	
	Àëï áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
	
	
	
	
	20
	50
	100

	
	Ñë
	Ñë.
³ñÙ.
	³ñÙ.
	Ñí. ³ñÙ.
	Ñí
	Ñí. ³ñÙ.
	³ñÙ.
	Ñë. ³ñÙ.
	
	
	
	
	
	
	

	I
	13
3,0
	9
2,6
	18
2,3
	11
2,6
	11
2,7
	8
2,8
	14
2,6
	16
3,0
	48
	16
	1,6
	2
	-
	-
	-

	IV
	14
2,8
	12
2,6
	31
2,4
	15
2,8
	8
2,5
	4
2,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	




²ÕÛáõë³Ï 5
Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³ã³÷»ñ
	
	ú¹Ç ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ 0C
	²Ù»Ý³óáõñï ³Ùëí³ Ñ³ñ³µ»-ñ³Ï³Ý ËáÝ³-íáõÃÛáõÝÁ %
	ØÃÝ. ï»ÕáõÙÝ»ñÁ
¨ ·ñáõÝïÇ ë³é³ÍáõÃÛ³Ý ËáñáõÃÛáõÝÁ
	ø³ÙÇ

	
	³Ù»Ý³-óáõñï ûñí³
	³Ù»Ý³-óáõñï ÑÝ·ûñÛ³ÏÇ
	³Ù»-Ý³
óáõñï Å³-
Ù³-
Ý³Ï³-
ßñç³ÝÇ ÙÇçÇÝÁ
	µ³ó³ñ
Ó³Ï Ýí³½³
·áõÛÝÁ
	³Ù»Ý³
óáõñï ³Ùëí³ ûñ³--Ï³Ý ÙÇçÇÝ ³ÙåÉÇ
ïáõ¹³
	î¨áÕáõÃÛáõÝÁ (ûñÁ)
	ÙÇçÇÝ ³Ùë³-Ï³Ý
	ÙÇçÇÝ ³Ùë³-Ï³Ý Å/ÙÇçÇÝ
	î»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ÝáÛ»Ùµ»ñÇó–Ù³ñï ³ÙÇëÝ»ñÇÝ (ÙÙ)
	¶ñáõÝïÇ ë³éãÙ³Ý ³é³í»-
É³·áõÛÝ ËáÝ³íááõ-ÃÛáõÝÁ (ëÙ)
	¶»ñ³ÏÁß-éáÕ áõÕÕ. ¹»Ïï»Ùµ»ñ, ÷»ïñí³ñ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ
	ØÇçÇÝ ³ñ³·áõ-ÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³í»-
É³·áõÛÝÁ Áëï áõÕÕáõÃÛáõÝ
Ý»ñÇ ÑáõÝí³ñÇÝ Ù/íñÏ

	
	
	
	
	
	
	ØÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³-ÝÇ ÙÇçÇÝ ûñ³Ï³Ý ç»ñÙ³ëïÇ×³Ýáí՝ áã µ³ñÓñ, ù³Ý 0C
	
	
	
	
	
	

	
	³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ùµ
	
	
	
	0
	8
	10
	
	
	
	
	
	

	
	0,98
	0,92
	0,98
	0,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	627
	-14
	-11
	-11
	-9
	-1,2
	-18
	
	
	116
3,8
	137
4,5
	63
	56
	107
	12
	Ñë.³ñÙ
	3,0



²ÕÛáõë³Ï 6
	î³ñí³ ï³ù Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³ã³÷»ñÁ
	ú¹Ç ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ, 0C
	²Ù»Ý³ï³ù ³Ùëí³ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ËáÝ³íáõÃÛáõÝÁ, %

	ØÃÝ»Éáñï³ÛÇÝ ï»ÕáõÙÝ»ñÁ, ÙÙ
	ø³ÙÇ

	
	³å³Ñáíí³-ÍáõÃÛ³Ùµ
	µ³ó³ñ-Ó³Ï ³é³í»É³·áõÛÝÁ
	³Ù»Ý³-ï³ù ³Ùëí³ ÙÇçÇÝ ³é³í»-É³·áõÛÝÁ
	³Ù»Ý³-ï³ù ³Ùëí³ ÙÇçÇÝ ûñ³Ï³Ý ³ÙåÉÇ-ïáõ¹³
	ÙÇçÇÝ ³Ùë³-Ï³Ý
	ÙÇçÇÝ ³Ùë³-Ï³Ý
Å. 15-ÇÝ
	î»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ³åñÇÉ-ÑáÏï»Ùµ»ñ
	î»ÕáõÙÝ»ñÇ ûñ³Ï³Ý ³é³í»É³-·áõÛÝÁ
	¶»ñ³ÏßéáÕ áõÕÕáõÃÛáõ-ÝÁ ÑáõÝÇë-û·áëïáë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ
	ØÇçÇÝ ³ñ³·áõ-ÃÛáõÝÝ»ñÇó Ýí³½³-·áõÛÝÁ Áëï áõÕÕáõ-ÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑáõÉÇëÇÝ Ù/íñÏ

	
	0,95
	0,99
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	627
	32
	33
	41
	31
	10,6
	49
	38
	176
	40

	³ÛÉ
	2,6





	Þ»ñï ÃÇí 6
	¶É³ù³ñ³-×³É³ù³ñ³ÛÇÝ ·ñáõÝïÝ»ñ Ññ³µË³ÍÇÝ ³å³ñÝ»ñÇó ï³ñµ»ñ Ñ³ïÇÏ³ÛÝáõÃÛ³Ý, ³í³½³Ý»ñÇ ¨ Ïáå×³ÛÇÝ Éó³ÝÛáõÃÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ ÙÇÝã¨ 35-40%: ¶ñáõÝïÁ ËÇï ¿, Éó³ÝÛáõÃÁ՝  ËáÝ³í ¨ çñÑ³·»ó³Í íÇ×³ÏáõÙ: Ø»Í³µ»ÏáñÝ»ñÇ ã³÷»ñÁ ï³ï³ÝíáõÙ »Ý 0.3-2.5Ù, Ù³ë³Ùµ 5.0Ù ¨ ³í»ÉÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ:
Üßí³Í ·ñáõÝïÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ï³ñ³Íí³Í »Ý Ø»ÕñÇ ·»ïÇ ¨ Ýñ³ íï³ÏÝ»ñÇ ÑáõÝ³ÛÇÝ Ù³ë»ñáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ç³÷ÝÛ³ í»ñÑáõÝ³ÛÇÝ ¹³ñ³í³Ý¹Ý»ñáõÙ, áñáÝù ½µ³Õ»óÝáõÙ »Ý ï³ñ³ÍùÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÁ: Þ»ñïÇ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 3.0-5.0Ù-Çó ÙÇÝã¨ 8.0-10.0Ù-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÇëÏ ³é³ÝÓÇÝ ï»Õ³Ù³ë»ñáõÙ ÝáõÛÝÇëÏ ³í»ÉÇ« Ñ³ïÏ³å»ë ³ÛÝ ï»Õ³Ù³ë»ñáõÙ, áñï»Õ Å³Ûé³ÛÇÝ ·ñáõÝïÝ»ñÁ՝ ·ñ³Ýá¹ÇáñÇ¹Ý»ñÁ, áõÝ»Ý áã ËáñÁ ï»Õ³¹ñáõÙ՝ 1.0-2.5Ù Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñáí:
ì»ñÇÝ ãáññáñ¹³Ï³ÝÇ ³ÉÛáõíÇ³É ³é³ç³óáõÙÝ»ñ:

	Þ»ñï ÃÇí 7
	²í³½ Ëáßáñ³Ñ³ïÇÏ ×³É³ù³ñáí ¨ ÏáåÇ×áí ÙÇÝã¨ 30%, ÙÇçÇÝ ËïáõÃÛ³Ý:
Þ»ñïÝ áõÝÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ï³ñ³ÍáõÙ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³åí³Í ¿ ·É³ù³ñ³-×³É³ù³ñ³ÛÇÝ ·ñáõÝïÝ»ñÇ Ñ»ï, Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áëåÝÛ³ÏÝ»ñÇ ¨ ÷áùñ Ñ½áñáõÃÛ³Ý ß»ñï»ñÇ ï»ëùáí, ÙÇÝã¨ 0.5-1.0Ù ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 
ì»ñÇÝ ãáññáñ¹³Ï³ÝÇ ³ÉÛáõíÇ³É ³é³ç³óáõÙÝ»ñ:




Հիդրոերկրաբանական պայմանները
Տարածքի հիդրոերկրաբանական պայմանները, ռեժիմը և բալանսը կապված են Մեղրի գետի և նրա վտակների էրոզիոն կտրվածքների հետ:
Ստորերկրյա ջրերի սնումը տեղի է ունենում հիմնականում մթնոլորտային տեղումների ինֆիլտրացիայի հաշվին, որտեղ նշանակալից դեր են խաղում նաև ձնհալի ջրերը: Ռելիեֆի կտրտվածությունը, սնման ոչ մեծ մակերեսը, բեռնաթափման մոտիկությունը, ապարների լիթոլոգիական և ստրուկտուրային առանձնահատկությւոնները՝ թույլ ջրաթափանցելիությունը բերում են մակերևույթային ջրերի հոսքերի գերազանցմանը՝ ստորերկրյա ջրերի հոսքից: Ստորերկրյա ջրերի բալանսում մեծ տեղ են գրավում աէրացիայի գոտու ոչ ճնշումային ջրերը, որոնք ունեն ինտենսիվ ցիրկուլիացիա և ոչ մշտական ռեժիմ՝ կապված սեզոնային տատանումների հետ:
Ուսումնասիրվող տարածքի սահմաններում ստորերկրյա ջրերը հորատանցքերում բացահայտվում են միայն Մեղրի գետի հունի և վերհունային դարավանդների տեղամասերում, որոնց սնուըմը տեղի է ունենում Մեղրի գետից և համարվում են հունատակային ջրեր:
Տարածքի հյուսիս-արևմտյան մասերում, Մեղրի գետից ոչ հեռու, դիտվում են փոքրածախս աղբյուրներ, որտեղ ստորերկրյա ջրերի տեղադրման խորությունները տատանվում են 0.4-3.8մ-ի սահմաններում: Համաձայն լաբորատոր տվյալների ստորերկրյա ջրերը՝ վերցված թթ. 25, 28 և 31 հորատանցքերից, համարվում են սուլֆատա-հիդրոկարբոնատա-կալցիում-նատրիումային ջրեր և համարվում են ոչ ագրեսիվ ցանկացած թափանցելիության բետոնի նկատմամբ: Բնութագրվում են նաև հետևյալ հատկանիշներով.
ըստ հանքայնացման		քաղցրահամ են
ըստ կոշտության՝		փափուկ և չափավոր կոշտ
ըստ pH ռեակցիայի՝		թույլ հիմնային:
Ստորև՝ աղյուսակ թ. 1-ում տրվում է ստորերկրյա ջրերի 1990 թվականի նոյեմբեր ամսին բացահայտված և կայունացած մակարդակի նիշերը.


¶ñáõÝïÝ»ñÇ ýÇ½ÇÏ³-Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ
Ð³Ù³Ó³ÛÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ï»Õ³Ù³ëáõÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ý³ËÏÇÝáõÙ ÷áñí³Í Ñáñ³ï³Ýóù»ñÇ ¨ ¹Çï³ñÏÙ³Ý Ï»ï»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, »ñÏñ³µ³Ý³ÉÇÃáÉá·Ç³Ï³Ý Ïïñí³ÍùÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ·ñáõÝïÝ»ñÇ ÇÝÅÝ»Ýñ³»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï¨Û³É ïÇå»ñÁ.
ÑáÕ³µáõë³Ï³Ý	            ß»ñï Ã. 1
Ï³í³ÛÇÝ			ß»ñï Ã. 2
³í³½³ÛÇÝ			ß»ñï Ã. 7
Ëáßáñ³µ»Ïáñ³ÛÇÝ		ß»ñï Ã. 3, 4, 6 
Å³Ûé³ÛÇÝ			ß»ñï Ã. 5
ÆÝÅ»Ý»ñ³»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ÑáÕ³µáõë³Ï³Ý ß»ñïÝ Çñ»ÝÇó Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ãÇ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ: 
Î³í³ÛÇÝ ·ñáõÝïÝ»ñÁ Áëï 11 ÷áñÓ³ÝÙáõßÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, ³í³½³Ï³í»ñ »Ý: Àëï Å³Ûé³ÛÇÝ ³å³ñÝ»ñÇ 6 ÷áñÓ³ÝÙáõßÝ»ñÇ É³µáñ³ïáñ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÇ, ïñíáõÙ »Ý Ýñ³Ýó ýÇ½ÇÏ³-Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ:
¶ñáõÝïÝ»ñÇ ýÇ½ÇÏ³-Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ý³ËÏÇÝáõÙ ïíÛ³É ï³ñ³ÍùáõÙ Ï³ï³ñí³Í É³µáñ³ïáñ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, Ññ³ï³ñ³Ïí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ·áñÍáÕ ÝáñÙ³ïÇí³-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ïñíáõÙ »Ý ëïáñ¨ ³ÕÛáõë© 1-áõÙ.
²ÕÛáõë³Ï  1©
	
Ð/Ð
	Ð ³ ï Ï ³ Ý Ç ß Ç
³ Ý í ³ Ý áõ Ù Á
	¶ñáõÝïÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ß»ñïÇ Ñ³Ù³ñÁ

	
	
	ÐáÕ³µáõë³Ï³Ý
	²í³½³Ï³í
	Ê×³ù³ñ³-ÛÇÝ
	Ø»Í³-µ»Ïá-ñ³ÛÇÝ
	¶ñ³-Ýá¹ÇáñÇï-Ý»ñ
	¶É³ù³-ñ³×³É-³ù³ñ³ÛÇÝ
	²í³-½³ÛÇÝ

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	ÊïáõÃÛáõÝÁ,
·/ëÙ3
	
	1.50
	2.00
	2.1
	2.3
	2.7
	2.4
	1.75

	2.
	î»ë³Ï³ñ³ñ ß³ÕÏ³åí³Íáõ-ÃÛáõÝÁ           Îä³
	C
	-
	34
	2
	1
	-
	-
	-

	3.
	Ü»ñùÇÝ ß÷Ù³Ý ³ÝÏÛáõÝ
³ëï.
	
	-
	24
	36
	37
	-
	38
	38

	4.
	Ò¨³Ë³ËïÙ³Ý Ùá¹áõÉ
Øä³
	
	-
	25
	35
	50
	-
	55
	30

	5.
	Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝ               Øä³
	Ro
	-
	0.25
	0.40
	0.50
	-
	0.50
	0.30

	6.
	¶ñáõÝïÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý å³-ñ³·ñ³ýÁ.  ÞÜ ¨ Î IV-2-82
	³Õ.1-1
	9í
	33·
	13
	6»
	-
	6»
	27í

	
	
	³Õ.1-3
	-
	-
	-
	-
	19
	-
	-

	7.
	ØÇ³é³Ýóù ë»ÕÙ³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ,    Ï·/ëÙ2

	
	
	
	
	640-2650
	
	

	8.
	Î³ÏÕ»ÉÇáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ

	
	
	
	
	0.69-0.95
	
	

	10
	ø³Ûù³Ûí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ

	
	
	
	
	0.08-0.18
	
	



2©4. üÆ¼ÆÎ²-ºðÎð²´²Ü²Î²Ü äðàòºêÜºð ºì ºð¨àôÚÂÜºð
àõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ï³ñ³ÍùáõÙ íï³Ý·³íáñ ýÇ½ÇÏ³»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñÇó ¨ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇó ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ï³ñ³Íí³Í »Ý Ù³Ï»ñ¨áõÛÃ³ÛÇÝ ¿ñá½ÇáÝ åñáó»ëÝ»ñÁ, áñáÝù ½³ñ·³ó³Í »Ý Ñ³Ù³ñÛ³ ³ÙµáÕç ï³ñ³ÍùáõÙ ¨ Ñ»ï¨³Ýù »Ý É³Ýç»ñÇ ýÇ½ÇÏ³-Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ÑáÕÙÝ³Ñ³ñÙ³Ý áõ ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ï»ÕáõÙÝ»ñÇ §Éí³óÙ³Ý¦: î³ñ³Íí³Í »Ý Ý³¨ ÏáÕ³ÛÇÝ, ÑáõÝ³ÛÇÝ (Ø»ÕñÇ ·»ïÇ ¨ íï³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³Ù³ë»ñáõÙ) ¨ Óáñ³Ï³ÛÇÝ ¿ñá½Ç³Ý»ñÁ ÷áõËñ µ»Ïáñ³ÛÇÝ ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ: ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ Ñáñ¹³é³ï ï»ÕáõÙÝ»ñÇ . Ñ³ïÏ³å»ë ³ñ³· ÓÝÑ³ÉÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¹ÇïíáõÙ »Ý ë»É³í³ÛÇÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñ, áñáÝù É³í ³ñï³Ñ³Ûïí³Í »Ý III ßñç³ÝÇ ï»Õ³Ù³ë»ñáõÙ: ¼³éÇÃ³÷ É³Ýç»ñÇ ëïáñáï³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ íï³Ý·³íáñ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇó ï³ñ³Íí³Í »Ý ù³ñ³Ã³÷»ñÁ ¨ Ñ³½í³¹»å՝ ÷Éí³ÍùÝ»ñÁ:
ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ³ÛÉ íï³Ý·³íáñ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇó µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý ëáÕ³ÝùÝ»ñÁ ¨ ëå»óÇýÇÏ ·ñáõÝïÝ»ñÁ: Î³í³ÛÇÝ ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ É³µáñ³ïáñ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý áõéãÙ³Ý ¨ ÝëïáõÙ³ÛÇÝ íï³Ý·³íáñ åñáó»ëÝ»ñÁ:
ºÉÝ»Éáí í»ñÁ Ýßí³Í »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ¨ åñáó»ëÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇó, ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛáõÝÇó ¨ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇó, å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ¹ñ³Ýù µÝáñáß »Ý ¨ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ »Ý ï³ñ³ÍùÇ ·»áÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý áõ ÉÇÃáÉá·Ç³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ ¨ µáõë³½áõñÏ É³Ýç»ñÇÝ: 

2©5. î²ð²ÌøÆ ÆÜÄºÜºð²ºðÎð²´²Ü²Î²Ü  Þðæ²Ü²òàôØÀ
ºÉÝ»Éáí ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ åÇï³Ý»ÉáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇó, ÇÝÅ»Ý»ñ³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÇó ¨ µÝáõÃ³·ñÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÑÇ¹ñá»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó, ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ¨ ÉÇÃáÉá·Ç³Ï³Ý Ï³éáõó³ÍùÇó, áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ï³ñ³ÍùáõÙ ³é³ÝÓÝ³óí»É ¿ »ñ»ù ÇÝÅ»Ý»ñ³»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ßñç³Ý՝ µ³ñ»Ýå³ëï, å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý µ³ñ»Ýå³ëï ¨ áã µ³ñ»Ýå³ëï:
Þñç³ÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý »ÝÃ³ßñç³ÝÝ»ñÇ, ³ÛÝáõÑ»ï¨՝ ï»Õ³Ù³ë»ñÇ:
¶»áÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ï³ñ³ÍùáõÙ ³é³ÝÓÝ³óí»É »Ý Ñ»ï¨Û³É ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÁ..
² - ¿ñá½ÇáÝ ¹»Ýáõ¹³óÇáÝ É³Ýç»ñ, ÇÝïñáõ½Ç³Ý»ñÇ µÝ³Ï³Ý »Éù»ñáí
´ - Ø»ÕñÇ ·»ïÇ ¨ Ýñ³ íï³ÏÝ»ñÇ ÑáõÝ»ñÁ
ì – í»ñÑáõÝ³ÛÇÝ ¹³ñ³í³Ý¹Ý»ñ
¶ - V-Ó¨ ãáñ Óáñ³ÏÝ»ñ
´³Å³Ýí³Í ï³ùëáÝ³ÙÇ³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ µÝáõÃ³·ñ»ñÁ ïñí³Í »Ý ÇÝÅ»Ý»ñ³»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ßñç³Ý³óÙ³Ý ù³ñï»½ÇÝ ÏÇó ³ÕÛáõë³ÏáõÙ:




Հայաստանի Հանրապետության պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ 
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äºî²Î²Ü òàôò²Î
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ ³Ýß³ñÅ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ
8. êÚàôÜÆøÆ Ø²ð¼*

8.2 ²¶²ð²Î ù³Õ³ù ¥Ø»Õñáõ¤

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	Ê²âø²ðª ²ðò²ÊÚ²Ü ²¼²î²Ø²ðîÆÎÜºðÆÜ
	1994 Ã.
	ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ
	î
	å³ïíÇñ³ïáõ` ·Ý¹³å»ï Ô. ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý

	2
	
	
	
	ÎÆê²Ü¸ðÆª êîºö²Ü Þ²ÐàôØÚ²ÜÆ
	 1977 Ã.
	ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ, Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³Ý ÙáõïùÇ Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ
	î
	 

	3
	
	
	
	ÎÆê²Ü¸ðÆª êàôðºÜ êä²Ü¸²ðÚ²ÜÆ
	1977 Ã.
	ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ, Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³Ý ÙáõïùÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ
	î
	 

	4
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	1977 Ã.
	ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ññ³å³³ÏÇ Ñë-³Ù Ù³ëáõÙ
	î
	

	5
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ÐàÎîºØ´ºðÚ²Ü ÐºÔ²öàÊàôÂÚ²Ü
60 - ²ØÚ²ÎÆÜ
	1977 Ã.
	ù³Õ³ù³ÛÇÝ ½µáë³Û·áõÙ
	î
	

	6
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Ü §ö²èø ²ÞÊ²î²ÜøÆÜ¦
	1980 Ã.
	ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ, åÕÝÓ³ÙáÉÇµ¹»Ý³ÛÇÝ ÏáÙµÇÝ³ïÇ í³ñã³Ï³Ý ß»ÝùÇ Ùáï
	î
	

	7
	
	
	
	ø²ð²ì²Ü²îàôÜ
	17 ¹.
	ù³Õ³ùÇ Ñí-³» »½ñÇÝ, ²ñ³ùë ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ, Ø»ÕñÇ-²·áõÉÇë-æáõÕ³ ÑÇÝ ×³Ý³å³ñÑÇ íñ³
	Ð
	í»ñ³Ï³éáõó-í»É ¿, ³ÛÅÙ` §²ñ³ùë¦ é»ëïáñ³Ý 



8.5 ØºÔðÆ ù³Õ³ù
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ Â²Ô²Ø²ê ØºÌ Â²Ô
	17-20 ¹¹.
	Ø»Õñ³·»ïÇ Ó³Ë³÷ÝÛ³ÏáõÙ
	Ð
	Ã³ÕÇ ëïáñÇÝ Ù³ëÁ Ïáãí»É ¿ ØÇçÝ³Ã³Õ

	
	1.1
	
	
	²ÕµÛáõñ
	19 ¹.
2-ñ¹ Ï»ë
	ö³ñ³Ù³½Ç ÷áÕ.
	î
	

	
	1.2
	
	
	²Ùñáó Ø»ÕñÇ (Ø»Õñáõ µ»ñ¹)
	10 ¹. í»ñç-
11 ¹. ëÏÇ½µ
	Ø»Í Ã³ÕÇ Ñë ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	ÑÇÙÝáíÇÝ í»ñ³Ï³éáõóí»É ¿ 18 ¹.

	
	
	1.2.1
	
	²ßï³ñ³Ï  
	18 ¹.
	Ø»Í Ã³ÕÇ Ñë-³» ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	ÏÉáñ ¿, »ñÏÑ³ñÏ  

	
	
	1.2.2
	
	²ßï³ñ³Ï  
	18 ¹.
	Ø»Í Ã³ÕÇ Ñë-³» ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ ¿, »ñÏÑ³ñÏ  

	
	
	1.2.3
	
	²ßï³ñ³Ï  
	18 ¹.
	Ø»Í Ã³ÕÇ ³Ù ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	ÏÉáñ ¿, »ñÏÑ³ñÏ  

	
	
	1.2.4
	
	²ßï³ñ³Ï  
	18 ¹.
	Ø»Í Ã³ÕÇ Ñë-³Ù ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ ¿, »ñÏÑ³ñÏ 

	
	
	1.2.5
	
	²ßï³ñ³Ï  
	18 ¹.
	Ø»Í Ã³ÕÇ ³Ù ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	ÏÉáñ

	
	
	1.2.6
	
	²ßï³ñ³Ï  
	18 ¹.
	Ø»Í Ã³ÕÇ Ñë-³Ù ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	ÏÉáñ 

	
	1.3
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. í»ñç-
20 ¹. ëÏÇ½µ
	Ø»Í Ã³ÕÇ ³» »½ñÇÝ
	Ð
	»ñÏÑ³ñÏ ¿, ÏÇë³í»ñ, ï»Õ³óÇÝ»ñÇ íÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ 1920-1921 ÃÃ. ¶. ÜÅ¹»ÑÝ ³Ûëï»Õ Ññ³íÇñ»É ¿ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ  

	
	1.4
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. í»ñç
	¶áñÍ³ñ³Ý³ÛÇÝ ÷áÕ. 3
	î
	². Ô³½³ñÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, ÙÇ³Ñ³ñÏ   

	
	1.5
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. 2-ñ¹ Ï»ë-1960-³Ï³Ý ÃÃ.
	¶áñÍ³ñ³Ý³ÛÇÝ ÷áÕ. 5
	Ð
	ê. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ïáõÝÁ

	
	1.6
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. í»ñç-
20 ¹. ëÏÇ½µ
	¶áñÍ³ñ³Ý³ÛÇÝ ÷áÕ. 7
	î
	ÙÇ³Ñ³ñÏ 

	
	1.7
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. 2-ñ¹ Ï»ë-20 ¹. ëÏÇ½µ
	Ê³ã³ïñÛ³Ý ÷áÕ. 1
	î
	Ø. Ì³ïáõñÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, ÙÇ³Ñ³ñÏ

	
	1.8
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹.
	Ê³ã³ïñÛ³Ý ÷áÕ. 7
	î
	Ð. Ø³Ýáõã³ñÛ³ÝÇ ïáõÝÁ. 
»ñÏÑ³ñÏ

	
	1.9
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹.
	Ê³ã³ïñÛ³Ý ÷áÕ. 10
	î
	². Ê³ã³ïñÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ  

	
	1.10
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. 2-ñ¹ Ï»ë- 19 ¹. í»ñç
	Ê³ã³ïñÛ³Ý ÷áÕ. 12
	î
	Ð. Ô³½³ñÛ³ÝÇ ïáõÝÁ. 
»ñÏÑ³ñÏ  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9




	
	1.11 
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19-20 ¹¹.
	Ê³ã³ïñÛ³Ý ÷áÕ. 14
	î
	´. Ð³Ûñ³å»ïÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, µÝ³Ï»ÉÇ »ñÏÑ³ñÏ Ñ³Ù³Ï³éáõÛó ¿

	
	1.12
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. í»ñç
	Ø»Õñ³ÓáñÇ ÷áÕ. 5
	î
	ê³ñ·ëÛ³ÝÝ»ñÇ ïáõÝÁ, ÙÇ³Ñ³ñÏ 

	
	1.13
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹.
	Ø»Õñ³ÓáñÇ ÷áÕ. 7-9
	î
	è. Î³ñ³å»ïÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ  

	
	1.14
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹.
2-ñ¹ Ï»ë
	 Ø»Õñ³ÓáñÇ ÷áÕ. 12
	î
	ì. úÑ³Ý»ëÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ  

	
	1.15
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. 
2-ñ¹ Ï»ë
	ö³ñ³Ù³½Ç ÷áÕ. 8 ³
	î
	ÙÇ³Ñ³ñÏ 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	1.16
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹.
	ö³ñ³Ù³½Ç ÷áÕ. 30
	î
	². ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, µÝ³Ï»ÉÇ »ñÏÑ³ñÏ Ñ³Ù³Ï³éáõÛó ¿   

	
	1.17
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹.
2-ñ¹ Ï»ë
	ö³ñ³Ù³½Ç ÷áÕ. 34 
	î
	ê. ÊáÝ¹Û³ÝÇ ïáõÝÁ, 2-ñ¹ Ñ³ñÏÝ ³í»ñ-
í³Í ¿

	
	1.18
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	1960-
³Ï³Ý ÃÃ.
	ö³ñ³Ù³½Ç ÷áÕ., 2-ñ¹ ÷³Ï., 2
	î
	ì. Ø³Ýáõã³ñÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ

	
	1.19
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. 2-ñ¹ Ï»ë-1960-³Ï³Ý ÃÃ.
	ö³ñ³Ù³½Ç ÷áÕ., 2-ñ¹ ÷³Ï., 6
	î
	ì. ²¹³ÙÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿, 1960-³Ï³Ý ÃÃ. Ï³éáõóí»É ¿ »ñÏñáñ¹ Ñ³ñÏÁ  

	
	1.20
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. í»ñç- 
20 ¹. ëÏÇ½µ
	ö³ñ³Ù³½Ç ÷áÕ., 2-ñ¹ ÷³Ï., 8
	î
	¸. êÇÙáÝÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »é³Ñ³ñÏ 

	
	1.21
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. í»ñç-
20 ¹. ëÏÇ½µ
	ö³ñ³Ù³½Ç ÷áÕ., 2-ñ¹ ÷³Ï. 14 
	î
	ê. ²Ñ³ñáÝÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ  

	
	1.22
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹.
	ö³ñ³Ù³½Ç ÷áÕ., 2-ñ¹ ÷³Ï. 15

	î
	². äáÕáëÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿, ³» Ñ³ïí³ÍÝ ³í»ñí³Í  

	
	1.23
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	18-20 ¹¹.
	Ø»Í Ã³ÕÇ ³» »½ñÇÝ, ·áÙ»ñÇ Ùáï ·ïÝíáÕ »Ï»Õ»óáõó 200 Ù Ñë-³»
	î
	·áñÍáÕ 

	
	1.24
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ
êµ. ²ëïí³Í³ÍÇÝ  
	1673 Ã.
	Ø»Í Ã³ÕÇ Ñë ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	·Ùµ»Ã³íáñ µ³½ÇÉÇÏ` 19 ¹. áñÙÝ³ÝÏ³ñÝ»ñáí 

	
	
	1.24.1
	
	¶³íÇÃ
	17 ¹.
	»Ï»Õ»óáõ ³Ù ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	å³Ñå³Ýí»É »Ý ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ 

	
	
	1.24.2
	
	Ê³ãù³ñ ÐáíÑ³ÝÝ»ëÇ
	17 ¹. 
	Ñ»Ý³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ ³Ù å³ïÇÝ
	Ð
	 

	
	
	1.24.3
	
	Ê³ãù³ñ Ø»ÉÇùÇ
	17 ¹.
	Ñ»Ý³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ ³Ù å³ïÇÝ, ³ñï³ùáõëï
	Ð
	í»ñÝ³Ù³ëÁ Ïáïñí³Í ¿

	
	
	1.24.4
	
	î³å³Ý³ù³ñ
	17 ¹. í»ñç-
18 ¹. ëÏÇ½µ
	»Ï»Õ»óáõ ³Ù ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	»½ñ»ñÁ ç³ñ¹áïí³Í »Ý, ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁª íÝ³ëí³Í 

	
	1.25
	
	
	Þ»Ýùª ¹åñáóÇ ¥²½³ñÇ³ ²¹»ÉÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý¤
	1882 Ã.
	Ø»Í Ã³ÕáõÙ
	Ð
	»ñÏÑ³ñÏ ¿, Ñ»ï³·³ÛáõÙ   û·ï³·áñÍí»É ¿ §²ñ¨Çù¦ å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñ·»Éáó-Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó  

	
	
	1.25.1
	
	ÎÇë³Ý¹ñÇ 
²½³ñÇ³ ²¹»ÉÛ³ÝÇ
	1903 Ã.
	¹åñáóáõÙ
	î
	 

	2
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ Â²Ô²Ø²ê öàøð Â²Ô
	
	Ø»Õñ³·»ïÇ ³ç³÷ÝÛ³ É³ÝçÇÝ
	Ð
	

	
	2.1
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	1880 Ã.
	öáùñ Ã³ÕáõÙ
	î
	²É. ÌáíÛ³ÝÇ ïáõÝÁ. »ñÏÑ³ñÏ 

	
	2.2
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	1895 Ã.
	öáùñ Ã³ÕáõÙ, ÑÇÝ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Ùáï
	î
	§Þ³Ñáõó ïÝ»ñ¦, »ñÏÑ³ñÏ  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


	
	2.3
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. Ï»ë
	öáùñ Ã³ÕÇ í»ñÇÝ ÷áÕáóáõÙ
	î
	². ²í»ïÇëÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ 

	
	2.4
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. í»ñç
	öáùñ Ã³ÕáõÙ
	î
	ì. êÇÙáÝÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ




	
	2.5
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	1891 Ã.
	Ø»ÅÉáõÙÛ³Ý ÷áÕ. 4
	î
	ÙÇ³Ñ³ñÏ ¿, ÝÏáõÕáí, Ý³Ë³å»ë` µÝ³Ï»ÉÇ ïáõÝ, Ñ»ï³·³ÛáõÙ` ÑÇí³Ý¹³Ýáó, ³ÛÅÙ` µÝ³Ï»ÉÇ ïáõÝ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


	
	2.6
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	Ø»ÅÉáõÙÛ³Ý ÷áÕ. 7
	î
	È. Ê³ã³ïñÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, ÙÇ³Ñ³ñÏ

	
	2.7
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. 
2-ñ¹ Ï»ë
	Ø»ÅÉáõÙÛ³Ý ÷áÕ. 12
	î
	ê. Þ³Ñµ³½Û³ÝÇ ïáõÝÁ. »ñÏÑ³ñÏ  

	
	2.8
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	1896 Ã.
	Ø»ÅÉáõÙÛ³Ý ÷áÕ. 14
	î
	Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÝ»ñÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ  

	
	2.9
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	1870-
³Ï³Ý ÃÃ.
	Ø»ÅÉáõÙÛ³Ý ÷áÕ. 15, »Ï»Õ»óáõó Ñë-³»
	î
	²é³ù»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ïáõÝÁ

	
	2.10
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. í»ñç
	Ø»ÅÉáõÙÛ³Ý ÷áÕ. 16
	î
	Î. ö³ñë³¹³ÝÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, ÙÇ³Ñ³ñÏ 

	
	2.11
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. í»ñç
	Ø»ÅÉáõÙÛ³Ý ÷áÕ. 18
	î
	ÙÇ³Ñ³ñÏ ¿,
Ý³ËÏÇÝáõÙ ÌáíÛ³ÝÝ»ñÇ ïáõÝÝ ¿ñ, ³ÛÅÙ` 
È. ê³ñ·ëÛ³ÝÇ

	
	2.12
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. 
2-ñ¹ Ï»ë
	Ø»ÅÉáõÙÛ³Ý ÷áÕ. 19
	î
	². Ô³½³ñÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, ï³Ý ÙÇ Ï»ëÁ »ñÏÑ³ñÏ ¿, ÙÛáõë Ï»ëÁ` »é³Ñ³ñÏ 

	
	
	2.12.1
	
	Ê³ãù³ñ
	1624 Ã.
	Ñ»Ý³Í ¿ ï³Ý å³ïÇÝ

	Ð
	ï»Õ³÷áË»É »Ý öáùñ Ã³ÕÇ »Ï»Õ»óáõó

	
	2.13
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. ëÏÇ½µ
	Ø»ÅÉáõÙÛ³Ý ÷áÕ. 22
	Ð
	Î³ñ³å»ï Ø»ÅÉáõÙÛ³ÝÇ ¥Ýñ³ ³Ýí³Ùµ Ïáã»É »Ý ÷áÕáóÁ ¨ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ¤ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ 

	
	2.14
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. í»ñç
	Ø»ÅÉáõÙÛ³Ý ÷áÕ. 22 ³ 
	î
	ï»ñ Ê³ã³ïáõñÇ ïáõÝÁ, »é³Ñ³ñÏ ¿, ÏÇë³í»ñ 

	
	2.15
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. í»ñç-1920-
³Ï³Ý ÃÃ.
	Ø»ÅÉáõÙÛ³Ý ÷áÕ. 22 µ
	î
	ì. Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ  

	
	2.16
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	1866 Ã.
	Ø»ÅÉáõÙÛ³Ý ÷áÕ. 24
	î
	Ï³éáõó»É ¿ 
Ø. ØÏñïáõÙÛ³ÝÁ,
»ñÏÑ³ñÏ 

	
	2.17
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. í»ñç
	Ø»ÅÉáõÙÛ³Ý ÷áÕ. 26
	î
	Ê. Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, ÙÇ³Ñ³ñÏ

	
	2.18
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. í»ñç
	Ø»ÅÉáõÙÛ³Ý ÷áÕ. 28
	î
	êï»÷³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ïáõÝÁ, ÙÇ³Ñ³ñÏ

	
	2.19
	
	
	´Ý³Ï»ÉÇ ïáõÝ
	19 ¹. í»ñç
	Ø»ÅÉáõÙÛ³Ý ÷áÕ. 30
	î
	Ê³ãÇ»Ýó ³½·Ç ïÝ»ñÇó ¿,
 »ñÏÑ³ñÏ 

	
	2.20
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ êµ. ê³ñ·Çë
	17 ¹.
	öáùñ Ã³ÕáõÙ
	Ð
	»é³Ý³í µ³½ÇÉÇÏ` 17 ¹. áñÙÝ³ÝÏ³ñÝ»ñáí

	
	
	2.20.1
	
	¶³íÇÃ - ëñ³Ñ
	17 ¹. í»ñç
	»Ï»Õ»óáõ Ñí ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	å³Ñå³Ýí»É »Ý ÑÇÙù»ñÁ

	
	
	2.20.2
	
	Ê³ãù³ñ
	17 ¹. 
	³·áõóí³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ ÙáõïùÇ ³ç³ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	ëïáñÇÝ ³ç ³ÝÏÛáõ-ÝÁ Ïáïñí³Í ¿

	
	
	2.20.3
	
	Ê³ãù³ñ
	17 ¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ñí å³ïÇ Ùáï
	Ð
	»ñÏ³ïí³Í ¿, ³ñÓ³Ý³·Çñ

	
	
	2.20.4
	
	Ê³ãù³ñ
	17 ¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ñí å³ïÇ Ùáï
	Ð
	ç³ñ¹áïí³Í ¿ 

	
	
	2.20.5
	
	Ê³ãù³ñª Ð³Ý»ëÇ
	17 ¹.
	»Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ
	Ð
	 

	
	
	2.20.6
	
	ÞÇÝáõÃÛáõÝª ïÝï»ë³Ï³Ý
	17 ¹. í»ñç
	»Ï»Õ»óáõ Ñí-³Ù ³ÝÏÛ³Ý Ùáï
	Ð
	Í³ÍÏÁ ù³Ý¹í³Í ¿

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.20.7
	
	ä³ñÇëå
	17-18 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ñí ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	ÏÇë³í»ñ ¿

	3
	
	
	
	ºÎºÔºòÆ
	17-18 ¹¹.
	ù³Õ³ùÇ Ñë-³» »½ñÇÝ, ·áÙ»ñÇ Ùáï
	Ð
	ÏÇë³í»ñ ¿, û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ áñå»ë å³Ñ»ëï

	
	3.1
	
	
	Ê³ãù³ñ
	1504 Ã.
	ÁÝÏ³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ Ù»ç
	Ð
	 

	4
	
	
	
	ºÎºÔºòÆ 
ê´. ÐàìÐ²ÜÜºê (ØºÔðàô ì²Üø)
	17 ¹.
	ù³Õ³ùÇ Ñë Ù³ëáõÙ
	Ð
	 ù³é³ÙáõÛÃ ·Ùµ»Ã³íáñ µ³½ÇÉÇÏ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	4.1
	
	
	¶³íÇÃ - ëñ³Ñ
	17 ¹.
	ÏÇó ¿ »Ï»Õ»óáõÝ ³Ù-Çó
	Ð
	 »é³Ï³Ù³ñ µ³ó ëñ³Ñ ¿, ÝßÙ³ñíáõÙ »Ý ÑÇÙù»ñÁ 

	
	4.2
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	16-20 ¹¹.
	í³ÝùÇ Ñí ÏáÕÙáõÙ, µ³ñÓáõÝùÇ ëïáñáïÇÝ
	Ð
	 

	
	
	4.2.1
	
	Ê³ãù³ñ
	1586 Ã.
	
	Ð
	ÁÝÏ³Í ¿

	
	
	4.2.2
	
	Ê³ãù³ñª Ø³Ýí»ÉÇ
	1726 Ã.
	
	Ð
	ÁÝÏ³Í ¿   

	
	
	4.2.3
	
	Ê³ãù³ñ Ø³ñË³ÃáõÝÇ
	1599 Ã.
	
	Ð
	ÁÝÏ³Í ¿

	
	
	4.2.4
	
	Ê³ãù³ñª ä³åÇ
	1527 Ã.
	»Ï»Õ»óáõ ÙáõïùÇ ¹ÇÙ³ó
	Ð
	ÁÝÏ³Í ¿ ÷É³ï³ÏÝ»ñÇ Ù»ç 

	
	
	4.2.5
	
	Ê³ãù³ñª ï»ñ àÝ»ëÇ
	16 ¹.
	»Ï»Õ»óáõ ÙáõïùÇ Ùáï
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿, ï»Õ³Ñ³Ýí³Í

	
	
	4.2.6
	
	Î³éáõÛóÝ»ñ ûÅ³Ý¹³Ï
	17-18 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ ³Ù ¨ Ñí ÏáÕÙ»ñáõÙ
	Ð
	³í»ñí³Í »Ý

	5
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²ÜÜºðª Ü²ÊÎÆÜ ì²Üø ºì Î²Èºð ¶ÚàôÔºðÆ
	
	
	
	

	
	5.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	10-18 ¹¹.
	Ý³ËÏÇÝ ì³Ýù ·ÛáõÕÇ Ñë-³» Ù³ëáõÙ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	
	
	5.1.1
	
	Ê³ãù³ñ
	918 Ã.
	
	Ð
	Ëñí³Í ¿ ·»ïÝÇ Ù»ç, ³ñÓ³Ý³·ñáõ-ÃÛáõÝÁ »ÕÍí³Í ¿

	
	5.2
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	13-17 ¹¹.
	Ý³ËÏÇÝ ì³Ýù ·ÛáõÕÇó 500 Ù Ñë, Éùí³Í Î³É»ñ ·ÛáõÕ ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇó ³ç, Î³É»ñ ·»ï³ÏÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ
	Ð
	

	
	
	5.2.1
	
	Ê³ãù³ñ
	1292 Ã.
	
	Ð
	

	
	5.3
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	17-20 ¹¹.
	Ý³ËÏÇÝ ì³Ýù ·ÛáõÕÇó Ùáï 4 ÏÙ Ñë-³», Éùí³Í Î³É»ñ ·ÛáõÕÇ Ñë »½ñÇÝ
	Ð
	·áñÍáÕ

	
	
	5.3.1
	
	Ê³ãù³ñ
	1621 Ã.
	
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿, ÏÇëáí ã³÷ ÑáÕÇ Ù»ç Ëñí³Í

	
	5.4
	
	
	¶ÛáõÕ³ï»ÕÇ Üáõß³Ýó
	16-20 ¹¹.
	Ý³ËÏÇÝ ì³Ýù ·ÛáõÕÇó Ùáï 4 ÏÙ Ñë-³», Éùí³Í Î³É»ñ ·ÛáõÕÇ Ñë Ù³ëáõÙª §Üáõß³Ýó Óáñ¦-áõÙ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	
	
	5.4.1
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	16-20 ¹¹.
	§Üáõß³Ýó Óáñ¦-Ç ³ç ÏáÕÙáõÙ, »Ï»Õ»óáõó Ñë
	Ð
	ï³å³Ý³ù³ñ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ù³Ûù³Û-í³Í ¿

	
	
	5.4.2
	
	ºÏ»Õ»óÇ
	1903 Ã.
	
	Ð
	ÙÇ³Ý³í ëñ³Ñ

	
	
	5.4.3
	
	ºÏ»Õ»óÇ
	17 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë Ù³ëáõÙ
	Ð
	å³Ñå³Ýí»É »Ý Ñë å³ïÁ ¨ Ñë-³» ³í³Ý¹³ïáõÝÁ

	
	
	5.4.4
	
	Ê³ãù³ñ
	9 ¹.
	Éùí³Í Î³É»ñ ·ÛáõÕÇó Ùáï 600 Ù Ñë-³Ù, §Üáõß³Ýó Óáñ¦-Ç Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ, ¹³ßïÇ Ù»ç
	Ð
	

	
	5.5
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ 
	17-18 ¹¹.
	Ý³ËÏÇÝ ì³Ýù ·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	ÙÇ³Ý³í ëñ³Ñ

	
	
	5.5.1
	
	Ê³ãù³ñª Øáõë»ëÇ
	851 Ã. 
	ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ¹Çñùáí ³·áõóí³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ ³Ù å³ïÇÝ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	5.6
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ 
êµ. ²ëïí³Í³ÍÇÝ
	17 ¹.
	Ý³ËÏÇÝ ì³Ýù ·ÛáõÕÇó Ùáï 4 Ï³Ù Ñë-³», Éùí³Í Î³É»ñ ·ÛáõÕáõÙ
	Ð
	ÙÇ³Ý³í ëñ³Ñ

	
	
	5.6.1
	
	Ê³ãù³ñ
	1651 Ã.
	³·áõóí³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ ³» ×³Ï³ïÇÝ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	5.7
	
	
	Î³Ùáõñç
	17 ¹. 
	Ý³ËÏÇÝ ì³Ýù ·ÛáõÕÇó Ùáï 500 Ù Ñë-³», Î³É»ñ ·»ï³ÏÇ íñ³
	Ð
	ÙÇ³ÃéÇãù

	
	5.8
	
	
	Î³Ùáõñç
	17 ¹.
	Ý³ËÏÇÝ ì³Ýù ·ÛáõÕÇó 2 ÏÙ Ñí-³Ù, ·ÛáõÕ ï³ÝáÕ ×³-Ý³å³ñÑÇ ëÏ½µÝ³Ù³ëáõÙ
	Ð
	ÙÇ³ÃéÇãù

	
	5.9
	
	
	Î³Ùáõñç
	19-20 ¹¹.
	Ý³ËÏÇÝ ì³Ýù ·ÛáõÕÇó 2 ÏÙ Ñí-³Ù, ·ÛáõÕ ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ ëÏ½µÝ³Ù³ëáõÙ, Ý³Ëáñ¹Çó Ùáï 20 Ù Ñí
	Ð
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	5.10
	
	
	Ðáõß³ñÓ³Ýª ºñÏñáñ¹ ³ßË³ñÑ³Ù³ñïáõÙ ½áÑí³ÍÝ»ñÇÝ
	  1968 Ã. 
	Ý³ËÏÇÝ ì³Ýù ·ÛáõÕÇó Ùáï 4 ÏÙ Ñë-³», Éùí³Í Î³É»ñ ·ÛáõÕÇ Ñë-³Ù »½ñÇÝ
	î
	  ù³Ý¹.`  
ê. ê³ñ·ëÛ³Ý, 
ò. Ð³ñáÛ³Ý

	
	5.11
	
	
	Ðáõß³ñÓ³Ýª ºñÏñáñ¹ ³ßË³ñÑ³Ù³ñïáõÙ ½áÑí³ÍÝ»ñÇÝ
	  1982 Ã.
	Ý³ËÏÇÝ ì³Ýù ·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ, »Ï»Õ»óáõó Ùáï 15 Ù ³Ù
	î
	


8.9 ²È¸²ð² ·ÛáõÕ  
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	¶ºðº¼Ø²Üàò
	 17-20 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñë-³Ù, Éùí³Í Ø³É¨ ·ÛáõÕÇ 
Ñë-³Ù Ù³ëáõÙ 
	Ð
	

	2
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ ²Ô²ìÜ²Òàð
	 16-19 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 7.5 ÏÙ Ñë-³Ù
	Ð
	³í»ñí³Í ¿, Éùí»É ¿ 1830-³Ï³Ý ÃÃ. 

	
	2.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	 16-19 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³Ù Ù³ëáõÙ, »Ï»Õ»óáõó ³Ù
	Ð
	³í»ñí³Í ¿ 

	
	2.2
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ
	 17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	ù³Ý¹í»É ¿ Ã³ÕÇ ³Ù Ñ³ïí³ÍÁ 

	3
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ ²öÎºê
	 10-20 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 15 ÏÙ Ñë-³Ù
	Ð
	³í»ñí³Í ¿, Éùí»É ¿ 1939 Ã.

	
	3.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	 17-20 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë-³Ù Ù³ëáõÙ
	Ð
	

	
	3.2
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	 17-20 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë Ù³ëáõÙ
	Ð
	

	
	
	3.2.1
	
	Ê³ãù³ñ
	 17-18 ¹¹.
	·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ
	î
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	
	3.2.2
	
	Ê³ãù³ñª Øáë»ëÇ
	 17-18 ¹¹.
	·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿ 

	
	3.3
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ
	 17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñí »½ñÇÝ
	Ð
	ÙÇ³Ý³í ëñ³Ñ

	
	
	3.3.1
	
	Ê³ãù³ñ
	 17-18 ¹¹.
	³·áõóí³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ Ñë ×³Ï³ïÇÝ
	î
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	
	3.3.2
	
	Ê³ãù³ñ
	 17-18 ¹¹.
	³·áõóí³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ ³» ×³Ï³ïÇÝ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿, ³ñÓ³Ý³·Çñ

	
	
	3.3.3
	
	Ê³ãù³ñ
	 17-18 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ù»ç
	î
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	4
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ Âàê
	 10-19 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 9.5 ÏÙ Ñë-³Ù
	Ð
	³í»ñí³Í ¿, Éùí»É ¿ 1860-1865 ÃÃ.

	
	4.1
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ
	 17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ
	Ð
	

	
	
	4.1.1
	
	Ê³ãù³ñ
	 9-10 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ù»ç
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿ 

	
	
	4.1.2
	
	Ê³ãù³ñ
	 11-12 ¹¹.
	³·áõóí³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ ³» ×³Ï³ïÇÝ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿, ³ñÓ³Ý³·Çñ 

	
	
	4.1.3
	
	Ê³ãù³ñ
	 11-12 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ù»ç
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿ 

	
	
	4.1.4
	
	Ê³ãù³ñ
	 17-18 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ù»ç
	î
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿ 

	
	
	4.1.5
	
	Ê³ãù³ñ
	 17-18 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ù»ç
	î
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	
	4.1.6
	
	Ê³ãù³ñ
	 17-18 ¹¹.
	³·áõóí³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ 
Ñí ×³Ï³ïÇÝ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿, ³ñÓ³Ý³·Çñ

	
	
	4.1.7
	
	Ê³ãù³ñ
	 17-18 ¹¹.
	³·áõóí³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ ³» ×³Ï³ïÇÝ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿, ³ñÓ³Ý³·Çñ

	
	
	4.1.8
	
	Ê³ãù³ñ
	 17-18 ¹¹.
	³·áõóí³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ ³»  ×³Ï³ïÇ í»ñÝ³Ù³ëáõÙ
	î
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	
	4.1.9
	
	Ê³ãù³ñª ÔáõÏ³ë ¹åÇñÇ
	17 ¹. 
	³·áõóí³Í  ¿ »Ï»Õ»óáõ Ñë ×³Ï³ïÇÝ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿ 

	5
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ ÆøÆê (øÆê)
	 10-15 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 4.5 ÏÙ Ñë-³Ù
	Ð
	

	6
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ ìºðÆÜ Ø²Èºì (Ø²ÈÆø, Ø²ÜÈºì)
	 14-20 ¹¹.  
	 ·ÛáõÕÇó 12.5 ÏÙ Ñë-³Ù
	Ð
	

	
	6.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	 14-20 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñí-³» Ù³ëáõÙ
	Ð
	 

	
	6.2
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ êµ. Ð³Ïáµ
	 17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	ÏÇë³í»ñ ¿

	
	6.3
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ §Ð³Ý·³Í¦
	10 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë-³Ù »½ñÇÝ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿, ÝÏ³ï»ÉÇ »Ý ÑÇÙù»ñÁ

	7
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ øàôæºðÂ
	10-17 ¹¹.
	Ø»ÕñÇ ù³Õ³ùÇó 10 ÏÙ Ñë-³Ù, Ø³É¨ ·»ïÇ ÓáñáõÙ
	Ð
	

	
	7.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	
	
	Ð
	

	
	7.2
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ
	ÙÇçÝ³¹³ñ
	
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	8
	
	
	
	¸Æî²Îºî - ²Þî²ð²Î
	19 ¹. 
ëÏÇ½µ
	·ÛáõÕÇó 1.5 ÏÙ Ñë, Éùí³Í Ø³É¨ ·ÛáõÕÇ Ñë µ³ñÓáõÝùÇ Ñí ·³·³ÃÇÝ
	Ð
	û·ï³·áñÍí»É ¿ 
Ý³¨ 1988-1989 ÃÃ. Ñ³Û-³¹ñµ»ç³Ý³-Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³ñáõÙ-Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï 

	9
	
	
	
	¸Æî²Îºî - ²Þî²ð²Î
	19 ¹. 
ëÏÇ½µ
	·ÛáõÕÇó 1.5 ÏÙ Ñë, Éùí³Í Ø³É¨ ·ÛáõÕÇ Ñë µ³ñÓáõÝùÇ Ï»Ýïñ. ·³·³ÃÇÝ
	Ð
	

	10
	
	
	
	¸Æî²Îºî - ²Þî²ð²Î
	19 ¹. í»ñç
	·ÛáõÕÇó 1.5 ÏÙ Ñë, Éùí³Í Ø³É¨ ·ÛáõÕÇ Ñë µ³ñÓáõÝùÇ ³Ù ·³·³ÃÇÝ
	Ð
	

	11
	
	
	
	ºÎºÔºòÆ ê´. Ð²Îà´
	19 ¹. 
Ï»ë
	·ÛáõÕÇó Ùáï 800 Ù Ñë, Éùí³Í Ø³É¨ ·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	ÙÇ³Ý³í ëñ³Ñ, ÏÇë³í»ñ ¿

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	12
	
	
	
	Ê²âø²ð
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñë, Éùí³Í Ø³É¨ ·ÛáõÕÇ ÎÇ½áÕ³Ýó Ã³ÕáõÙ
	Ð
	³·áõóí³Í ¿ ³í»ñí³Í µÝ³Ï»ÉÇ ïÝ»ñÇó Ù»ÏÇ å³ïÇÝ,
å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	13
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	1966 Ã.
	·ÛáõÕÇó Ùáï 800 Ù Ñë-³», Éùí³Í Ø³É¨ ·ÛáõÕÇ Ñë-³» »½ñÇÝ, ·»ï³ÏÇ Ùáï
	î
	 

	14
	
	
	
	æð²Ô²ò 
	18-19 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó Ùáï 1.5 ÏÙ Ñë-³», Éùí³Í Ø³É¨ ·ÛáõÕÇó  0.5 ÏÙ Ñë-³», Ø³É¨ ·»ïÇ Ó³Ë³ÏáÕÙáõÙ, ÓáñÇ Ù»ç
	î
	ÏÇë³í»ñ ¿ 

	15
	
	
	
	æð²Ô²ò
	19 ¹. í»ñç
	·ÛáõÕÇó Ùáï 1 ÏÙ Ñë-³», Éùí³Í Ø³É¨ ·ÛáõÕÇó Ùáï 200 Ù Ñë-³», Ø³É¨ ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ
	î
	å³Ñå³Ýí»É »Ý å³ï»ñÇ ëïáñÇÝ ß³ñù»ñÁ

	16
	
	
	
	ì²Ü²Î²Ü Ð²Ø²ÈÆð Îàôê²Ü²ò ²Ü²ä²î
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 16 ÏÙ Ñë-³Ù
	Ð
	

	
	16.1
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ
	  17 ¹.
	
	Ð
	»é³Ý³í µ³½ÇÉÇÏ 

	
	
	16.1.1
	
	î³å³Ý³ù³ñ
	16-17 ¹¹.
	³·áõóí³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ ÙáõïùÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ 
	î
	Ñ³ñÃ ¿, Í³é³ÛáõÙ ¿ Çµñ¨  »½ñ³ù³ñ

	
	16.2
	
	
	ÞÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñª ûÅ³Ý¹³Ï
	 17-18 ¹¹.
	í³ÝùÇ å³ñëå³÷³Ï µ³ÏáõÙ
	Ð
	³í»ñí³Í »Ý  

	
	16.3
	
	
	ä³ñÇëå
	 17-18 ¹¹.
	
	Ð
	³í»ñí³Í ¿


8.29 ¶àô¸ºØÜÆê ·ÛáõÕ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	·ÛáõÕÇ Ù»ç, ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ Ùáï
	î
	øÝ³ñÇÏ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »é³Ñ³ñÏ ¿

	2
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç
	·ÛáõÕÇ Ù»ç, ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ Ùáï
	î
	´»ÝÇÏ êï»÷³ÝÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


	3
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19-20 ¹¹.
	·ÛáõÕÇ Ù»ç
	î
	êÇñí³ñ¹ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »é³Ñ³ñÏ ¿, 3-ñ¹ Ñ³ñÏÁ Ï³éáõóí»É ¿ 1917 Ã.

	4
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1908-1910 ÃÃ.
	·ÛáõÕÇ Ù»ç
	î
	úÝÇÏ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	5
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	  20 ¹. ëÏÇ½µ
	·ÛáõÕÇ Ñí-³Ù »½ñÇÝ
	î
	ØÏñïÇã Î³ñ³å»ïÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿, Éùí³Í

	6
	
	
	
	¶ºðº¼Ø²Üàò
	16-18 ¹¹.
	·ÛáõÕÇ Ñë »½ñÇÝ, ×³Ý³å³ñÑÇ »ñÏáõ ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿ 

	7
	
	
	
	¶ºðº¼Ø²Üàò
	16-20 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 400 Ù Ñë-³Ù 
	Ð
	

	8
	
	
	
	ºÎºÔºòÆ 
ê´. ²êîì²Ì²ÌÆÜ
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	ÙÇ³Ý³í

	9
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	  1968 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	î
	

	
	4.3
	
	
	î³å³Ý³ù³ñª Ô³½³ñÇ
	15-16 ¹¹.
	³·áõóí³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ Ñí å³ïÇÝ
	Ð
	


8.37 ÈºÐì²¼ ·ÛáõÕ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	¶ºðº¼Ø²Üàò
	17-20 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñë-³»
	Ð
	³í»ñí³Í ¿ 

	2
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ ÐÆÜ ÈºÐì²¼
	17-19 ¹¹.
	·ÛáõÕÇ ³Ù »½ñÇÝ, Ø»ÕñÇ ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	
	2.1
	
	
	Ê³ãù³ñ
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³» Ù³ëáõÙ, µÉñÇ íñ³
	Ð
	 

	3
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	 1968 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ, µÉñÇ íñ³
	î
	 

	4
	
	
	
	æð²Ô²ò
	19 ¹.
	·ÛáõÕÇ Ñí-³» »½ñÇÝ, Ø»ÕñÇ ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ
	î
	

	5
	
	
	
	æð²Üòø
	17-18 ¹¹.
	ëÏÇ½µ ¿ ³éÝáõÙ ì³Ññ³í³ñ ·»ï³ÏÇó
	Ð
	


8.39 ÈÆÖø ·ÛáõÕ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	¶ºðº¼Ø²Üàò
	16-20 ¹¹.
	·ÛáõÕÇ Ñí »½ñÇÝ, Øß³ÏáõÛÃÇ å³É³ïÇó Ùáï 30 Ù Ñí
	Ð
	

	2
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ ¼ì²ð
	10-19 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 1.5 ÏÙ Ñí-³Ù, Ñ³Ù³ÝáõÝ ·»ïÇ ÑáíïáõÙ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	
	2.1
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ ¼í³ñ³í³Ýù
	17 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	ÙÇ³Ý³í, »Ï»Õ»óáõ ßáõñçÁ ÝÏ³ï»ÉÇ »Ý ·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ñ»ïù»ñ

	3
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ ØÜ²Þàô (ØÜ²ÞàôÆ Î²È²îºÔ)
	16-20 ¹¹.

	·ÛáõÕÇó 5 ÏÙ Ñí-³»
	Ð
	ï³ñ³ÍùÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ Ù»ÉÇáñ³óí³Í ¿, »Ï»Õ»óÇÝ` ÑÇÙÝáíÇÝ ³í»ñí³Í

	
	3.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	16-20 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇó Ùáï 
500 Ù Ñí-³», µÉñÇ íñ³ ¨ É³Ýç»ñÇÝ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	
	
	3.1.1
	
	Ê³ãù³ñ
	17-18 ¹¹.
	 ·»ñ»½Ù³ÝáóÇ ³Ù »½ñÇÝ
	Ð
	áõÝÇ ËÇëï ÑáÕÙÝ³Ñ³ñí³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ

	
	
	3.1.2
	
	Ê³ãù³ñ
	17-18 ¹¹.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ ³Ù Ù³ëáõÙ
	Ð
	

	
	
	3.1.3
	
	Ê³ãù³ñª àõëïÇ³ÝÇ
	17-18 ¹¹. 
	·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ
	Ð
	

	4
	
	
	
	ºÎºÔºòÆ
	1658 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	»é³Ý³í µ³½ÇÉÇÏ

	
	4.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	16-19 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ ßáõñçÁ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿, ï³å³Ý³ù³ñ»ñÝ áõ Ë³ãù³ñ»ñÁ ï»Õ³Ñ³Ýí³Í »Ý 

	
	
	4.1.1
	
	Ê³ãù³ñ
	17 ¹.
	»Ï»Õ»óáõ ³» ×³Ï³ïÇ Ùáï
	î
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	4.2
	
	
	î³å³Ý³ù³ñ
	17 ¹.
	³·áõóí³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ ³» ×³Ï³ïÇÝ
	Ð
	Ñ³ñÃ ¿, å³ïÏ»ñ³ù³Ý¹³ÏÝ»ñáí

	
	4.3
	
	
	î³å³Ý³ù³ñ
	17 ¹.
	³·áõóí³Í ¿ »Ï»Õ»óáõ Ñí ×³Ï³ïÇÝ
	Ð
	Ñ³ñÃ ¿, å³ïÏ»ñ³ù³Ý¹³ÏÝ»ñáí

	5
	
	
	
	ÐàôÞ²Ô´Úàôð
	  1963 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	î
	

	6
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	  1967 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	î
	

	7
	
	
	
	æð²Ô²ò §Ø²ðîÆðàêÆ¦
	18-19 ¹¹.
	·ÛáõÕÇ ³Ù »½ñÇÝ
	î
	·áñÍ»É ¿ ÙÇÝã¨ 1950-³Ï³Ý ÃÃ.


8.51 Î²ðÖºì²Ü ·ÛáõÕ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	 ²Øðàò
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕÇ Ñë-³Ù »½ñÇÝ
	Ð
	¹Çï³Ï»ï-³Ùñáó ¿, å³ï»ñÁ å³Ñå³Ýí»É »Ý ÙÇÝã¨ 1 Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ

	2
	
	
	
	¶ºðº¼Ø²Üàò
	17-19 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 0.5 ÏÙ Ñë-³»
	Ð
	

	
	2.1
	
	
	Ê³ãù³ñ 
	17 ¹.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ñí »½ñÇÝ
	Ð
	³ñÓ³Ý³·Çñ ¿, å³ñ½áõÝ³Ï, ÁÝÏ³Í

	
	2.2
	
	
	Ê³ãù³ñª àõëïÇ³ÝÇ
	  1654 Ã.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ñí-³» »½ñÇÝ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿, ÁÝÏ³Í 

	3
	
	
	
	¶ºðº¼Ø²Üàò
	19-20 ¹¹.
	·ÛáõÕÇ Ñë-³Ù »½ñÇÝ 
	î
	·áñÍáÕ 

	4
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ È²Þø²ð
	14-18 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 5 ÏÙ Ñë-³Ù, §òáõñï ³ÕµÛáõñ¦-Çó Ùáï 0.5 ÏÙ Ñë-³»
	Ð
	³í»ñí³Í ¿, ï³ñ³ÍùáõÙ ÝÏ³ï»ÉÇ »Ý 
ø.³. 2-1 Ñ³½. µÝ³Ï³ï»ÕÇÇ Ñ»ïù»ñ 

	
	4.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	14-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇó Ùáï 
300 Ù Ñí-³»
	Ð
	 

	
	
	4.1.1
	
	Ê³ãù³ñ
	15-16 ¹¹.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ñë Ù³ëáõÙ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿, ³ñÓ³Ý³·Çñ

	
	
	4.1.2
	
	Ê³ãù³ñ
	16-17 ¹¹.
	
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿, ³ñÓ³Ý³·Çñ

	
	
	4.1.3
	
	Ê³ãù³ñ
	1654 Ã.
	
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	
	4.1.4
	
	Ê³ãù³ñ
	17 ¹.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ñí-³» Ù³ëáõÙ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	
	4.1.5
	
	Ê³ãù³ñ
	17-18 ¹¹.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿, ³ñÓ³Ý³·Çñ

	5
	
	
	
	ºÎºÔºòÆ 
ê´. ²êîì²Ì²ÌÆÜ
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	áõÝÇ áñÙÝ³ÝÏ³ñÝ»ñ

	
	5.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	17-19 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ ßáõñçÁ
	Ð
	³í»ñí»É ¿ Ï³éáõó³å³ïÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí

	6
	
	
	
	ºÎºÔºòÆ §ÎÌ²ìàôð Ê²â¦
	17 ¹.
	·ÛáõÕÇó Ùáï 3.5 ÏÙ 
Ñë-³Ù
	Ð
	ÙÇ³Ý³í ëñ³Ñ

	7
	
	
	
	Ä²Úè²Ê²â
	1244 Ã.
	·ÛáõÕÇó Ùáï 0.5 ÏÙ Ñë, §øßÝ³ï³÷¦ Óáñ³ÏÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ, ·»ñ»½Ù³ÝáóÇó ùÇã Ñë
	Ð
	

	8
	
	
	
	ÐÜÒ²Ü
	1890 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ñë-³Ù »½ñÇÝ
	î
	

	9
	
	
	
	ÐàôÞ²Ô´Úàôðª ²¶²ð²ÎÆ äÔÜÒ²ØàÈÆ´¸ºÜ²ÚÆÜ ÎàØ´ÆÜ²îÆ Î²èàôòØ²ÜÀ Ø²êÜ²Îò²Ì Î²ðÖºì²ÜòÆÜºðÆÜ
	  1984 Ã.
	·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ Ùáï
	î
	

	10
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	1966 Ã.
	·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ Ùáï
	î
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	11
	
	
	
	Ø²îàôè ê´. Ê²â
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 4 ÏÙ Ñë-³Ù
	Ð
	Å³Ûé³÷áñ ¿

	
	11.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	17-18 ¹¹.
	 Ù³ïáõéÇ Ùáï
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	
	11.2
	
	
	Ê³ãù³ñ
	 1663 Ã.
	Ù³ïáõéáõÙ
	Ð
	å³Ñå³Ýí»É ¿ »ñÏáõ µ»Ïáñ

	
	11.3
	
	
	Ê³ãù³ñ
	    17 ¹.
	Ù³ïáõéáõÙ
	Ð
	³ñÓ³Ý³·Çñ 

	
	11.4
	
	
	Ê³ãù³ñ
	  1771 Ã.
	Ù³ïáõéáõÙ
	Ð
	å³Ñå³Ýí»É ¿ 3 µ»Ïáñ

	
	11.5
	
	
	ä³ñÇëå
	17-18 ¹¹.
	
	Ð
	ÏÇë³í»ñ ¿

	12
	
	
	
	æð²Ô²ò §ÐàìàôÜò¦
	18-19 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó Ñë-³Ù, ÓáñÇ Ñë ÏáÕÙáõÙ 
	î
	ÏÇë³í»ñ  ¿

	13
	
	
	
	æð²Üòø
	17-18 ¹¹.
	ëÏÇ½µ ¿ ³éÝáõÙ ·ÛáõÕÇó Ùáï 1 ÏÙ Ñë-³Ù` ì³Ññ³í³ñ ·»ï³ÏÇó 
	Ð
	

	14
	
	
	
	êð´²îºÔÆ §Ø²Ø²Ê²â¦
	19-20 ¹¹.
	·ÛáõÕÇ Ñë-³Ù »½ñÇÝ
	î
	ëñµ³óí³Í Å³Ûé ¿


8.53 ÎàôðÆê ·ÛáõÕ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. Ï»ë
	·ÛáõÕÇ Ù»ç
	î
	Êáõ¹Ç ØÏñïãÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	2
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	  19 ¹. í»ñç
	·ÛáõÕÇ Ù»ç
	î
	Ø³ñïÇÝ Ê³ã³ïñÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	3
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	  19 ¹. í»ñç
	·ÛáõÕÇ Ù»ç
	î
	¶ñÇ·áñ ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	4
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	  1916 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ù»ç
	î
	ÈÛáõ¹íÇ· Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	5
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	  20 ¹.    ëÏÇ½µ
	·ÛáõÕÇ Ù»ç, »Ï»Õ»óáõó 100 Ù Ñë
	î
	²ñÙ»Ý³Ï ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	6
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	20 ¹. ëÏÇ½µ
	·ÛáõÕÇ Ù»ç, ¹åñáóÇó 
20 Ù ³»
	î
	Î³éÉ»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	7
	
	
	
	¶ºðº¼Ø²Üàò
	16-20 ¹¹.
	·ÛáõÕÇ Ñë-³Ù »½ñÇÝ
	Ð
	ÏÇë³í»ñ ¿

	
	7.1
	
	
	Ê³ãù³ñ
	  1503 Ã.
	Ñ»Ý³Í ¿ Ù³ïáõéÇ å³ïÇÝ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	7.2
	
	
	Ê³ãù³ñ 
	  1556 Ã.
	Ñ»Ý³Í ¿ Ù³ïáõéÇ å³ïÇÝ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	7.3
	
	
	Ê³ãù³ñ
	  1559 Ã.
	Ñ»Ý³Í ¿ Ù³ïáõéÇ å³ïÇÝ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿, ëïáñÇÝ Ó³Ë ³ÝÏÛáõÝÁª Ïáïñí³Í 

	
	7.4
	
	
	Ê³ãù³ñ
	16 ¹.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿, ³ñÓ³Ý³·Çñ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	7.5
	
	
	Ø³ïáõé
	16-17 ¹¹.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ ³Ù »½ñÇÝ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿, ÑÇÙù»ñÇ íñ³ 1989 Ã. Ï³éáõóí»É ¿ Ýáñ Ù³ïáõé

	
	7.6
	
	
	î³å³Ý³ù³ñ
	 1601 Ã.
	
	Ð
	ÁÝÏ³Í ¿ ³éí³ÏÇ Ù»ç

	8
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ ²¶²ð²Î
	10-19 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 1.5 ÏÙ Ñí-³»
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	
	8.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	10-19 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ ßáõñçÁ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	
	8.2
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ ²Ù»Ý³÷ñÏÇã
	17 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³» »½ñÇÝ
	Ð
	ÙÇ³Ý³í ëñ³Ñ 

	9
	
	
	
	ºÎºÔºòÆ ê´. ê²ð¶Æê
	17 ¹.
	·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	 

	10
	
	
	
	ÐàôÞ²Ô´Úàôð
	  1984 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	î
	

	11
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	  1966 Ã. 
	·ÛáõÕÇ Ñí »½ñÇÝ
	î
	



8.74 Þì²ÜÆÒàð ·ÛáõÕ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	²Øðàò 
´ºð¸ÆÜ ø²ð
	ÙÇçÝ³-¹³ñ
	·ÛáõÕÇó 7- 8 ÏÙ Ñë-³», ì»ñÇÝ ß»Ý ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ¹ÇÙ³ó, É»éÝ³·³·³ÃÇÝ
	Ð
	 

	2
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. 2-ñ¹ Ï»ë
	·ÛáõÕÇ Ñë »½ñÇÝ
	  î
	Ð»ÝµñÇÏ ¨ äáÕáë ¶³ÉëïÛ³ÝÝ»ñÇ ïáõÝÁ, 
»ñÏÑ³ñÏ ¿

	3
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. í»ñç-20 ¹. ëÏÇ½µ
	·ÛáõÕÇ Ñë Ã³Õ³Ù³ëÇ 
2-ñ¹ ÷áÕáóáõÙ
	  î
	ÞÇñÇÝ Ê³-ã³ïñÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	4
	
	
	
	¶ºðº¼Ø²Üàò
	17-18 ¹¹.
	Ø»ÕñÇ-Ô³÷³Ý Ýáñ ³íïá×³Ý³å³ñÑÇ 
10-ñ¹ ÏÙ-Ç ³ç »½ñÇÝ, µÉñ³ß³ï ï»Õ³ÝùáõÙ
	Ð
	

	5
	
	
	
	¶ºðº¼Ø²Üàò
	19 ¹. ëÏÇ½µ-
20 ¹.
	·ÛáõÕÇ ³Ù »½ñÇÝ, çñ³ÝóáõÛóÇó Ùáï
 100 Ù Ñë
	  î
	Ñë Ñ³ïí³ÍáõÙ Ã³ÕáõÙÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ »Ý 

	6
	
	
	
	¶ºðº¼Ø²Üàò
	19 ¹. 2-ñ¹ Ï»ë-20 ¹. ëÏÇ½µ
	·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ, »Ï»Õ»óáõó Ùáï 100 Ù ³», ³Û·ÇÝ»ñÇ Ù»ç
	  î
	 

	7
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 6 ÏÙ Ñë-³», ì»ñÇÝ ß»Ý ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿ 

	8
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ ¶àØºð²Üò
	17-20 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 16 ÏÙ Ñë-³», Þí³ÝÇÓáñÇ ëÏ½µÝ³Ù³ëáõÙ, ²÷Ï»ë ·ÛáõÕ³ï»ÕÇ ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ
	 Ð
	³Ýï³éïÝï»ëáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ, ·ÛáõÕÁ Éùí»É 
¿ 1950-³Ï³Ý ÃÃ.

	
	8.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	17-20 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇó 500 Ù Ñë-³»
	 Ð
	

	
	8.2
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ
	17-18 ¹¹.
	
	 Ð
	

	9
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ 
ÂàÔàôî (ÂºÔàôî, ÂàôÔàôî)
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 3 ÏÙ Ñë-³», Ø»ÕñÇ-Î³å³Ý ×³Ý³å³ñÑÇó ³ç
	Ð
	³í»ñí³Í ¿, ³» ÏáÕÙáõÙª Óáñ³ÏÇ Ù»ç, å³Ñå³Ýí»É »Ý çñ³Õ³óÝ»ñÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñ 

	
	9.1
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ
	áõß ÙÇçÝ³¹³ñ
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ
	Ð
	ÙÇ³Ý³í ëñ³Ñ ¿

	10
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ 
ìºðÆÜ ÞºÜ
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 10 ÏÙ Ñë-³», Ø»ÕñÇ-Î³å³Ý ×³Ý³å³ñÑÇó ³ç, ÓáñáõÙ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	
	10.1
	
	
	¸³Ùµ³ñ³Ýª ê³ñ·Çë ½áñ³í³ñÇ
	18 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇó ³Ù
	Ð
	ê³ñ·ÇëÁ ¸³íÇÃ ´»ÏÇ ½áñ³í³ñÝ»ñÇó ¿ñ

	
	10.2
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë Ù³ëáõÙ
	Ð
	

	
	10.3
	
	
	Î³Ùáõñç
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñí-³Ù »½ñÇÝ
	Ð
	ÙÇ³ÃéÇãù ¿, ÏÇë³í»ñ

	
	10.4
	
	
	Î³éáõÛó å³ßïå³Ý³Ï³Ý
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñí ÏáÕÙáõÙ, ³ç³ÏáÕÙÛ³Ý Óáñ³É³ÝçÇÝ
	Ð
	Ññ³ÏÝ³ïÝ»-
ñáí »ñÏ³ñ³íáõÝ 
 ßÇÝáõÃÛáõÝ ¿, å³Ñ-å³Ýí»É ¿ 1-2 Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ 

	11
	
	
	
	ºÎºÔºòÆ 
ê´. ²êîì²Ì²ÌÆÜ
	  1879 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ù»ç
	Ð
	»é³Ý³í µ³½ÇÉÇÏ

	
	11.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	19-20 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ Ùáï
	Ð
	³í»ñí»É ¿ 
1930-³Ï³Ý ÃÃ.` ÏáÉïÝï»ëáõ-
ÃÛ³Ý ·áÙ»ñ Ï³éáõó»ÉÇë

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	12
	
	
	
	Ê²âø²ð
	17 ¹.
	·ÛáõÕÇ Ù»ç, ²Õ³µ»Ï ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ ï³Ý Ùáï
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	13
	
	
	
	Ê²âø²ð
	17 ¹.
	·ÛáõÕÇ Ù»ç, ²Õ³µ»Ï ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ ï³Ý Ùáï
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	14
	
	
	
	Ê²âø²ð ê²ð¶êÆ
	  1652 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ù»ç, ²Õ³µ»Ï ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ ï³Ý Ùáï
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿. 

	15
	
	
	
	ÐÜÒ²Ü
	  20 ¹. ëÏÇ½µ
	·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ, 
êµ. ²ëïí³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óáõó Ùáï 120 Ù Ñí-³»
	   î
	´³Õ¹³ë³ñ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³-
ÝÇ ÑÝÓ³ÝÁ

	16
	
	
	
	ÐàôÞ²Ô´Úàôðª Ð²Ú²êî²-ÜàôØ ÊàðÐð¸²ÚÆÜ ÆÞÊ²ÜàôÂÚ²Ü Ð²êî²îØ²Ü Ð²Ø²ð ¼àÐì²Ì ²êÈ²Ü êîº-ö²ÜÚ²ÜÆÜ, ÐàìÐ²ÜÜºê ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²ÜÆÜ, Ø²ð¶²ð àêÎ²ÜÚ²ÜÆÜ, Î²ð²äºî ¶ðÆ¶àðÚ²ÜÆÜ
	  1956 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	  î
	

	17
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	  1984 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ñí Ù³ëáõÙ
	 î
	

	18
	
	
	
	æð²ÜòàôÚò
	17 ¹.
	·ÛáõÕÇ Ñí-³Ù »½ñÇÝ
	 Ð
	



8.88 ì²Ðð²ì²ð ·ÛáõÕ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	²Øðàò Î²ø²ì²´ºð¸
	ø.³. 1 Ñ³½.- 
ø. Ñ. 17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 600 Ù Ñí-³», ¶áõ¹»ÙÝÇë ·ÛáõÕÇ ë³ÑÙ³ÝÇ Ùáï, ì³Ññ³í³ñ ¨ ¶áõ¹»ÙÝÇë ·»ï»ñÇ ÙÇç¨, çñµ³Å³ÝÇ íñ³ 
	Ð
	³í»ñí³Í ¿ 

	2
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	1872 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ù»ç
	î
	Ð³ñáõÃÛáõÝ Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	3
	
	
	
	´Ü²ÎºÈÆ îàôÜ
	19 ¹. 2-ñ¹ Ï»ë
	·ÛáõÕÇ Ù»ç, »Ï»Õ»óáõó 200 Ù ³»
	î
	ÐáíÝ³Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, »ñÏÑ³ñÏ ¿

	4
	
	
	
	¶ºðº¼Ø²Üàò
	ÙÇçÝ³¹³ñ
	·ÛáõÕÇó Ùáï 0.8-1 ÏÙ Ñí-³»
	Ð
	ï³ñ³ÍùÇ ÙÇ Ù³ëÁ Ù»ÉÇáñ³óí³Í ¿, ³í»ñíáõÙ ¿ ·³½³ï³ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí 

	
	4.1
	
	
	Ê³ãù³ñ
	1675 Ã. 
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ å³Ñå³Ýí³Í Ñ³ïí³ÍáõÙ 
	Ð
	ÁÝÏ³Í ¿ ³éíÇ Ù»ç

	5
	
	
	
	¶ºðº¼Ø²Üàò
	16-20 ¹¹.
	·ÛáõÕÇ Ñí-³» »½ñÇÝ, ×³Ý³å³ñÑÇ »ñÏáõ ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	

	
	5.1
	
	
	î³å³Ý³ù³ñ
	 1451 Ã.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ñë-³Ù »½ñÇÝ
	Ð
	Ë³ã³½³ñ¹ ¿

	
	5.2
	
	
	î³å³Ý³ù³ñ
	1569 Ã.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ñë-³Ù »½ñÇÝ
	Ð
	Ë³ã³½³ñ¹ ¿

	
	5.3
	
	
	î³å³Ý³ù³ñ
	16-17 ¹¹.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ñë-³Ù »½ñÇÝ
	Ð
	Ë³ã³½³ñ¹ ¿, ³ñÓ³Ý³·Çñ 

	
	5.4
	
	
	î³å³Ý³ù³ñª Þ³Ñ³Ý¹áõËïÇ
	16-17 ¹¹.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ñë-³Ù »½ñÇÝ
	Ð
	Ë³ã³½³ñ¹ ¿, ³ñÓ³Ý³·Çñ 

	
	5.5
	
	
	î³å³Ý³ù³ñª ï»ñ ¶ñÇ·áñÇ
	  1554 Ã.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ñí Ù³ëáõÙ
	Ð
	Ñ³ñÃ ¿, Ïáïñí³Í »ñ»ù Ù³ëÇ 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 2.5 ÏÙ Ñí, ì³Ññ³í³ñ ·»ï³ÏÇ »ñÏáõ ³÷ÇÝ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿, ·»ï³ÏÇ ³ç ³÷ÇÝ ÝÏ³ï»ÉÇ »Ý »Ï»Õ»óáõ Ñ»ïù»ñ 

	
	6.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³» »½ñÇÝ
	Ð
	

	7
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 2.5 ÏÙ ³», ³Ýï³éáõÙ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿, ³» »½ñÇÝ` Ù³ïáõéÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ íñ³, §²Ù»Ý³÷ñÏÇã¦ 
ëñµ³ï»ÕÇÝ ¿

	8
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ
	áõß ÙÇç-Ý³¹³ñ
	·ÛáõÕÇó 0.5 ÏÙ Ñë, §ì³ÝùÇ Óáñ¦-Ç Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	
	8.1
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿, å³Ñå³Ýí»É ¿ Ñí å³ïÁ 1.5 Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ

	9
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ
	áõß ÙÇç-
Ý³¹³ñ
	·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñë-³Ù, §ì³ÝùÇ Óáñ¦-Ç Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ, Ã»ù ï»Õ³ÝùáõÙ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	
	9.1
	
	
	æñ³Õ³ó
	18-19 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñí-³» »½ñÇÝ, ·»ï³ÏÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ
	î
	³í»ñí³Í ¿, ·áñÍ»É ¿ ÙÇÝã¨ 20 ¹. ëÏÇ½µÁ

	10
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ
	áõß ÙÇçÝ³¹³ñ
	·ÛáõÕÇó 1.5 ÏÙ ³», §ì³ÝùÇ Óáñ¦-áõÙ, ·»ï³ÏÇ »ñÏáõ ³÷ÇÝ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿ 

	
	10.1
	
	
	æñ³Õ³ó
	áõß ÙÇçÝ³¹³ñ
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇó ùÇã ³Ù, ·»ï³ÏÇ ³ç ³÷ÇÝ
	î
	ÏÇë³í»ñ ¿

	
	10.2
	
	
	æñ³Õ³ó
	18-19 ¹¹.
	·»ï³ÏÇ ³ç ³÷ÇÝ
	î
	³í»ñí³Í ¿

	
	10.3
	
	
	êñµ³ï»ÕÇ
	18-19 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñí »½ñÇÝ
	î
	Áëï ³Ù»Ý³ÛÝÇ, ëñµ³óí»É »Ý ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ »Ï»Õ»óáõ ³í»ñ³ÏÝ»ñÁ

	11
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ 
ÌàìÆ ¸Æø
	áõß ÙÇç-Ý³¹³ñ
	·ÛáõÕÇó Ùáï 2-2.5 ÏÙ Ñë, µÉñ³É³ÝçÇÝ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	12
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ 
ÜºðøÆÜ Â²Ô
	10-18 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 1.5 ÏÙ ³», ì³Ññ³í³ñ ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ, Ø»ÕñÇ-ì³Ññ³í³ñ ×³Ý³å³ñÑÇó ³ç
	Ð
	³í»ñí³Í ¿, ï³ñ³ÍùáõÙ ÝßÙ³ñíáõÙ »Ý ·»ñ»½Ù³ÝáóÇ ¨ çñ³Õ³óÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ

	
	12.1
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ 
	17 ¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñí ÏáÕÙáõÙ, ³íïá×³Ý³å³ñÑÇ Ùáï
	Ð
	

	13
	
	
	
	ºÎºÔºòÆ §Î²ðØÆð ì²Üø¦
	17-18 ¹¹. 
	 ·ÛáõÕÇó Ùáï 0.5 ÏÙ
 Ñí-³»
	Ð
	

	
	13.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	17-19 ¹¹.
	»Ï»Õ»óáõ ßáõñçÁ
	Ð
	³í»ñí³Í ¾

	14
	
	
	
	ÐàôÞ²Ô´Úàôðª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	 1981 Ã.
	·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	î
	

	15
	
	
	
	ÐàôÞ²ðÒ²Üª ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ
	  1968 Ã. 
	·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	î
	

	16
	
	
	
	æð²Ô²ò
	17-18 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 2 ÏÙ ³», 
§ì³ÝùÇ Óáñ¦-áõÙ, ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿


8.92 ì²ð¸²ÜÆÒàð ·ÛáõÕ  
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	²Øðàò
	ø.³. 1 Ñ³½.-ÙÇçÝ³¹³ñ
	·ÛáõÕÇó Ùáï 10 ÏÙ 
Ñë-³», î»ñï»ñ³ë³ñÇ íñ³, áëÏáõ Ñ³Ýù»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
	Ð
	³í»ñíáõÙ ¿ Ñ³ÝùÇ ³ÏïÇí ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí

	
	1.1
	
	
	¶ÛáõÕ³ï»ÕÇ î»ñï»ñ³ë³ñ
(î»ñï»ñ³Ýó)
	16-18 ¹¹.
	
	Ð
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇ ø»ßÇßù»Ý¹,
³í»ñí³Í ¿

	
	
	1.1.1
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	16-18 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñí-³Ù Ù³ëáõÙ
	Ð
	

	
	
	
	1.1.
1.1
	Ê³ãù³ñ
	16-17 ¹¹.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	³ñÓ³Ý³·Çñ ¿, å³ñ½áõÝ³Ï

	
	
	
	1.1.
1.2
	Ê³ãù³ñ
	  1648 Ã.
	
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	
	
	1.1.
1.3
	Ê³ãù³ñ
	  1651 Ã.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ñí Ù³ëáõÙ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	
	
	1.1.
1.4
	Ê³ãù³ñ
	17-18 ¹¹.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	³ñÓ³Ý³·Çñ ¿, å³ñ½áõÝ³Ï

	
	
	
	1.1.
1.5
	Ê³ãù³ñ
	17-18 ¹¹.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ ³Ù »½ñÇÝ
	Ð
	³ñÓ³Ý³·Çñ ¿, å³ñ½áõÝ³Ï

	
	
	
	1.1.
1.6
	Ê³ãù³ñ
	17-18 ¹¹.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	³ñÓ³Ý³·Çñ ¿, å³ñ½áõÝ³Ï

	
	
	
	1.1.
1.7
	Ê³ãù³ñ
	 1731 Ã.
	
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿ 

	
	
	
	1.1.
1.8
	Ê³ãù³ñª Ê³ÃáõÝÇ
	 1651 Ã.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	
	
	1.1.
1.9
	Ê³ãù³ñª ØÇù³Û»ÉÇ
	  1551 Ã.
	·»ñ»½Ù³ÝáóÇ Ñí-³» Ù³ëáõÙ
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿

	
	1.2
	
	
	Ð³Ýù³Ëáñß»ñ
	ø.³. 1 Ñ³½.-ÙÇçÝ³¹³ñ
	
	Ð
	³í»ñíáõÙ »Ý Ñ³ÝùÇ ³ÏïÇí ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí

	2
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ ÈêÐ²ì²Üø
	13-17 ¹¹.
	·ÛáõÕÇ Ùáï
	Ð
	³ÛÉ ³Ýí³ÝáõÙ` Èë»í³Ýù, ÈëÝ³í³Ýù

	3
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ ÊàôØ²ð²Ü
	13-17 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó 3 ÏÙ Ñë-³»
	Ð
	³ÛÉ ³Ýí³ÝáõÙ` ÊÙáñ³Ý


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	3.1
	
	
	ºÏ»Õ»óÇ
	17 ¹.
	
	Ð
	

	4
	
	
	
	¶ÚàôÔ²îºÔÆ öàôÞÎ²¶
	18-20 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó Ùáï 1.5 ÏÙ 
Ñë-³Ù, Ø»ÕñÇ ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	
	4.1
	
	
	¶»ñ»½Ù³Ýáó
	18-20 ¹¹.
	·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñí-³Ù Ù³ëáõÙ
	Ð
	³í»ñí³Í ¿

	5
	
	
	
	Ê²âø²ð
	10-11 ¹¹.
	·ÛáõÕÇó Ùáï 3.5 ÏÙ 
Ñë-³Ù, §ÈÇ×ùí³½¦ í³ÛñáõÙ, ³ÕµÛáõñÇ Ùáï
	Ð
	å³ñ½áõÝ³Ï ¿



8.100 î²ÞîàôÜ ·ÛáõÕ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	¶ºðº¼Ø²Üàò
	10-20 ¹¹.
	·ÛáõÕÇ Ñë-³Ù »½ñÇÝ
	Ð
	

	
	1.1
	
	
	î³å³Ý³ù³ñ
	  17 ¹.
	
	Ð
	ËáÛ³Ó¨ 

	
	1.2
	
	
	î³å³Ý³ù³ñ
	  17 ¹.
	
	Ð
	ËáÛ³Ó¨ 

	
	1.3
	
	
	î³å³Ý³ù³ñ
	  17 ¹.
	
	Ð
	ËáÛ³Ó¨ 

	2
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[bookmark: _Toc533539414]Շրջակա միջավայրի պահպանություն
Հայաստանի հանրապետության Սյունիքի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի՝ համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի շրջակա միջավայրի համալիր վերլուծություն
ՍՅՈՒՆԻՔ-3,
ՆԵՐԿԱ
Աշխատանքը կատարված է մեթոդական ցուցումների հիամն վրա, գործող նորմատիվների, պետական ստանդարտների, բնապահպանական օրենքների հիման վրա /1,2/:
Սյունիքի մարզի Մեղրիի տարածաշրջանի հողածածկույթում և ջրային ավազանում  կենսաբազմազանության, կենդանաբանական, բուսական աշխարհի և անհետացող տեսակների, հատուկ պահպանվող տարածքների առկայության, սահմանների մասին տեղեկությունները վերցված են հետևյալ աղբյուրներից՝
«Շիկահող» պետական արգելոց ՀՀ կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 7-ի  թիվ 1401-Ն որոշում,
«Արևիկ» ազգային պարկ: ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1209-Ն որոշում,
«Խուստուփի» պետական արգելավայր ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1465-Ն որոշում,
«Զանգեզուր» պետական արգելավայր ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1187-Ն որոշում:
«Սոսու պուրակ» պետական արգելավայր ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1209-Ն որոշում,
2008թ. օգոստոսի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N 967-Ն որոշում,
2010թ. հունվարի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N 71-Ն որոշում,
2010թ. հունվարի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N 72-Ն որոշում,
2011թ. մարտի 31-ի «Գոռավանի ավազուտներ» պետական արգելավայրի սահմանների նկարագիրը և հատակագիծը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության N 324-Ն որոշում:
Աշխատանքը կատարված է մեթոդական ցուցումների հիման վրա, գործող նորմատիվների, պետական ստանդարտների, բնապահպանական օրենքներիև «ՇՄԱԳ կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա /1,2/:

1.	Օդերևութաբանակլիմայական պայմանները
Այս   բաժնի   մշակման   նպատակն   է   օդերևութաբանակլիմայական   պայմանների գնահատումը, որոնք որոշիչ են բնակչության ապրելակերպի և մթնոլորտի մերձգետնյա շերտում վնասակար նյութերի ցրման բնութագրի վրա ազդեցությունների տեսանկյունից:
Դիտարկվող տարածքի կլիմայական բնութագրերը ներկայացված են «ՀԱՅՊԵՏՀԻԴՐՈՄԵՏ»-ի կողմից /3/: Տեղանքի կլիմայական բնութագիրը ներկայացնելու համար օգտագործվել են տարածաշրջանում գործող օդերևութաբանական կայանի բազմամյա դիտարկումների տվյալները: Օգտագործելով կլիմայական հաշվարկային մեթոդները, հաշվարկվել են տեղանքի կլիմայական բնութագրերը: 
Շրջանի կլիման բարեխառն է, մեղմ ձմեռներով: Ձմեռը տևական և համամատաբար տաք է, թույլ քամիներով:
Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը կազմում է 14.2˚C, հունվարինը՝ 1.6˚C, ապրիլինը՝ 14.1˚C, հուլիսինը՝ 26.3˚C, հոկտեմբերինը՝ 14.7˚C: Ջերմաստիճանի ամսական ամպլիտուդան 10.2˚C է: Բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը
 -1.9˚C և դիտվել է հունվարին, բացարձակ առավելագույնը՝ +40˚C է և դիտվել է օգոստոսին:
Հողի մակերևույթի վրա միջին տարեկան ջերմաստիճանը 14.5˚C է: Հունվարին՝ 0.1˚C, իսկ հուլիսին՝ 29.7˚C: Հողի սառչելու առավելագույն խորությունը հասնում է 70 սմ:
Օդի միջին տարեկան ճնշումը 861.0 մբ է, բացարձակ խոնավությունը 8.2մբ է, իսկ հարաբերականը՝ 67%:
Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը կազմում է 283 մմ: Տեղումների առավելագույնը դիտվում է մայիսին՝ 52 մմ, իսկ նվազագույնը սեպտեմբերին՝ 7 մմ:
Ձյան ծածկույթի միջին հաստությունը հասնում է 16 սմ: Ձյան տեսքով տեղումների քանակությունը 21 մմ է: Նոյեմբերի 11-ից դիտվում է կայուն ձնածածկույթ, որը վերանում է ապրիլի 9-ին: Ձյան ծածկոցի առավելագույն շերտի բարձրությունը 32 սմ է, նվազագույնը՝ 0 սմ:

1.1	Ընդհանուր ֆոնային կլիմայական բնութագիրը/4,5/
Ֆոնային կլիմայական բնութագիրը իր մեջ ընդգրկում Է երկու հիմնական ասպեկտ`                
	կլիմայի գնահատականը մարդու ֆիզիոլոգիական հարմարավետության վրա ազդեցության տեսանկյունից
կլիմայի   գնահատականը   վնասակար   նյութերի   ցրման   պայմանների   վրա ազդեցության տեսանկյունից:
Կլիմայի   գնահատականը    մարդու   ֆիզիոլոգիական   հարմարավետության   վրա ազդեցության տեսանկյունից տրված Է աղյուսակ 1.1-ում:
Կլիմայի գործոնների կենսակլիմայական գնահատականի չափանիշները											             Աղյուսակ 1.1
	Կլիմայի գործոնները
	Հարմարավետությունը
	Անհարմարավետությունը

	
	
	գերտաքացում
	սառեցում

	1. Օդի ջերմաստիճանը, ˚C
	12-14
	24-ից բարձր
	-30-35, -1.5 մ/վրկ,
-25, 2.0 մ/վրկ,
-15, 3. մ/վրկ
Քամու դեպքում

	2. Քամու արագությունը, մ/վրկ
	0.5-3.0
	փոքր 0.5
մեծ 3.0
	5-ից մեծ բացասական ջերմաստիճանի դեպքում

	3. Հարաբերական խոնավությունը, %
	30-70

	30-ից փոքր
70- ից բարձր

	80- ից բարձր
չկա


Մեղրի, Ագարակ քաղաքային և գյուղական համայնքների օդերևութաբանական պարամետրերը վերցված են Հայհիդրոմետի տվյալներով և բերված են աղյուսակներ 1.2-1.4-ում:
Օդի միջին ամսական ջերմասատիճանը հուլիս-օգոստոս ամիսներին գերազանցում է 24˚C: Գերտաքանցման փաստը առկա է Մեղրի քաղաքում և գյուղական համայնքներում:
12-14˚C գերազանցման դեպքերը նկատվում են ապրիլ-մայիս, հունիս և սեպտեմբեր ամիսներին:
Օդի հարաբերական խոնավության տեսանկյունից ամբողջ տարին դիտարկվում է  ինչպես հարմարավետ, 80%-ից բարձր խոնավություն չի արձանագրվել:
70%-ից բարձր խոնավություն նույնպես չի դիտարկվել: 3.0 մ/վրկ-ից մեծ քամու արագություն չի դիտարկվում:
Դեկտեմբերից–մարտ ժամանակահատվածում օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը դիտարկվում է –15˚C-ից բարձր (-18˚C), սակայն նշված ամիսներին քամու արագությունը գտնվում Է 1-1.5 մ/վրկ-ի սահմաններում:
Օդի միջին ամսական և տարեկան ջերմաստիճանը (0C)
Աղյուսակ 1.2
	Դիտարկումներ
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	տարի

	Մեղրի քաղաք, հարակից գյուղական համայնքներ
	1.4
	3.2
	7.8
	13.9
	18.8
	22.9
	26.1
	25.6
	21.2
	15.1
	9.2
	3.9
	14.1



Միջին ամսական և տարեկան օդի հարաբերական խոնավությունը (%)
Աղյուսակ 1.3
	Դիտարկումներ
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	տարի

	Մեղրի քաղաք, հարակից գյուղական համայնքներ
	63
	61
	62
	61
	61
	55
	49
	50
	60
	67
	67
	65
	60



Քամու միջին ամսական և տարեկան ազդեցությունը (մ/վրկ)
Աղյուսակ 1.4
	Դիտարկումներ
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	տարի

	Մեղրի քաղաք, հարակից գյուղական համայնքներ
	1.6
	1.7
	1.6
	1.5
	1.4
	1.6
	1.9
	1.8
	1.8
	1.4
	1.4
	1.7
	1.6


Ամառվա շոգ ամիսների ժամանակահատվածի անալիզը ցույց Է տալիս, որ նշված համայնքներում 1T, 2T և 3T դասերի «շոգ» եղանակները չեն բացառվում, ինչի արդյունքում առաջանում է անհարմարավետության շրջան և ջերմային բեռնվածություն մարդու օրգանիզմի վրա: Հարմարավետության ժամանակահատվածը ժամը 13-ից մինչև ժամը 21-ը նշված համայնքների համար կազմում Է 75.3%, անհարմարավետության ժամանակահատվածը 24.7%: 
Անհարմարավետության պայմանների հաշվառման չափանիշը հանդիսանում Է անհարմարավետության ժամանակահատվածի տևողությունը:
Տարվա կտրվածքով անհարմարավետության ժամանակահատվածը մեծ Է 8% (24.7%) տարեկան ժամանակահատվածից, որը հանգեցնում Է նրան, որ նախագծման ժամանակ հատուկ միջոցառումների նախատեսման անհրաժեշտություն կա:

2.	Կենսաբազմազանություն
2.1	Բուսական աշխարհ /6,7,8/
[bookmark: _Toc502267976]     Սյունիքի մարզն  ընդգրկում է  Զանգեզուրի և Մեղրու ֆլորիստական շրջանները: 
Մարզի ֆլորան իր մեջ  ներառում է  անոթավոր բույսերի 2000-2500 տեսակներ, որոնց կազմում ներկայացված են բազմաթիվ էնդեմիկ, հազվագյուտ և անհետացող տեսակներ, կուլտուրական բույսերի վայրի ցեղակիցները, օգտակար բույսեր (ուտելի, դեղատու, տեխնիկական և այլն):  
Մարզի բուսականությունը շատ բազմազան է. բացառությամբ  հաճարենու անտառների, այստեղ ներկայացված են  Հայաստանի բուսականության գրեթե բոլոր  տիպերը և ֆորմացիաները,  մասնավորապես`  անապատի և կիսաանապատի տեղամասեր, տափաստանային և մարգագետնային բուսականություն, կաղնու անտառների տարբեր տիպեր, չորասեր նոսրանտառներ, ջրային և ճահճային բուսականություն, ալպյան և ենթալպյան բուսականություն, քարքարոտ գոյատեղերի բուսականությունը և այլն:
Ագարակի կոմբինատի տեղաբաշխման տարածքը •տնվում է Մեղրու ֆլորիս-տական շրջանում: Այս շրջանը, ընդհանուր առմամբ, ընդգ•րկում է Արաքս գետի միջին հոսանքի ավազանը (Հայաստանի սահմանում, Մեղրու տարածաշրջան) և հյուսիսից սահմանափակված է  Մեղրու լեռնաշղթայով, իսկ հարավից, արևմուտքից և արևելքից  Հայաստանի  պետական սահմանով:
Շրջանում բարձրության նիշերը տատանվում են 400-3100մ ծ.մ. սահմաններում: Մեղրու ֆլորիստական շրջանի բուսականությունը ներկայացված է կիսաանապատով, ֆրիգանոիդ բուսականությամբ, նոսրանտառներով (վաղանցուկ և գիհի), կաղնու անտառներով, ալպյան և ենթալպյան մարգագետիններով, հարուստ մերձափնյա բուսականությամբ և այլն: 
Շրջանի ֆլորան իր մեջ ներառում է 1670 տեսակի անոթավոր բույսեր; Քսերոֆիլ նոսրանտառային բուսականություն՝ Գիհու խառը, Սաղարթավոր խառը; Տափաստանային բուսականություն՝ հացազգային, տարախոտա-հացազգային: 
Դեղաբույսեր: Ազնվամորի սովորական, ալոճենի մուգ արնագույն և այլ տեսակներ, գնարբուկ խոշորաբաժակ, դրախտածառ, նռենի սովորական, ոսկեհազարուկ փոքր, մահամորմ կովկասյան, մանուշակ դաշտային, տորոն ներկատու, տուղտ դեղատու:
Սննդաբույսեր: Զկեռենի սովորական, ձիափուշ դժնիկանման:
Էնդեմիկ տեսակներ: Շնդեղազգիներ, Շնդեղ Նինայի, Վարդազգիներ, Նշենի նաիրյան, Տանձենի Դարալագյազի, Տանձենի Ռադդեյի, Տանձենի Վորոնովի, Մոշենի Թխտաջյանի, Տորոնազգիներ, Մակարդախոտ Սոսնովսկու:
Մեղրի մերձավոր տարածքներում պահպանության կարիք ունեցող բուսատեսակների ցանկը բերված է աղյուսակում:
Աղյուսակում բերված է նաև յուրաքանչյուր բույսի տեսակի պահպանության կար•ավիճակները, ըստ Կարմիր գրքում կատարված կատե•որիաների դասակար•ման (կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ (CR), վտանգված տեսակ (EN), խոցելի տեսակ (VU)): Հաշվի առնելով այն, որ սնկերի պահպանությունը զ•ալիորեն տարբերվում է բույսերի պահպանությունից, Կարմիր գրքում ընտրվելիք 40 տեսակի սնկերի նկարա•րերը ներկայացվել են մակրոսկոպիկ սնկերի համար միջազգայնորեն ընդունված 6 կատեգորիայով` անհետացած /EX/, անհետացման եզրին գտնվող /NT/, կրիտիկական վիճակում գտնվող /CR/, վտանգված /EN/, խոցելի /VU/, տվյալներն անբավարար են վիճակը գնահատելու համար /DD/:

Պահպանության կարիք ունեցող ֆլորայի տեսակները
	
Ð/Ñ
	´áõÛë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	ä³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÝ»ñÁ Áëï Î³ñÙÇñ ·ñùÇ

	
	Ð³Û»ñ»Ý 
	È³ïÇÝ»ñ»Ý
	

	äï»ñÝ»ñ – Pteridophyta 
àÕÏáõ½³åï»ñ³½·ÇÝ»ñ– Botrychiaceae

	1
	àÕÏáõ½³åï»ñ ÏÇë³ÉáõëÝ³Ó¨
	Botrychium lunaria (L.) Sw.

	VU

	ÆÅ³É»½í³½·ÇÝ»ñ – Ophioglossaceae

	2
	ÆÅ³É»½áõ ëáíáñ³Ï³Ýx
	Ophioglossum vulgatum L.
	CR

	êÇÝáåï»ñÇ¹³½·ÇÝ»ñ – Sinopteridaceae

	3
	âáñ³åï»ñ ³ñÍí³åï»ñ³ÛÇÝ
	Cheilanthes pteridioides (Reichard) C. Chr.

	VU

	Ø»ñÏ³ë»ñÙ»ñ –Gymnospermae 
Üá×³½·ÇÝ»ñ– Cupressaceae 

	4
	Գիհիկազակական
	Juniperus sabina L.

	EN

	Î»Ý³½·ÇÝ»ñ – Taxaceae

	5
	Î»ÝÇ Ñ³ï³åïÕ³ÛÇÝ
	Taxus baccata L.
	VU

	Ì³ÍÏ³ë»ñÙ»ñ– Angiospermae 
êáË³½·ÇÝ»ñ –Alliaceae 

	6
	êáË ³Ï³Ï³
	Allium аkaka S. G. Gmel. ex Shult. & Shult. f.
	CR

	7
	êáË º·áñáí³ÛÇ
	Allium egorovae M. V. Agab. & Ogan.
	CR

	8
	êáË ÞïñáõóÉÇ
	Allium struzlianum Ogan.
	VU

	9
	Ü»Ïï³ñ³ëÏáñ¹áõÙ »é³áïÝ³ã³÷
	Nectaroscordum tripedale (Trautv.) Grossh.
	EN

	Ðáí³Ýáó³íáñÝ»ñ – Apiaceae

	10
	º½Ý³ÏáË ë³Ï³í³×³×³Ýã
	Bupleurum pauciradiatum Fenzl ex Boiss.
	VU

	11
	Ø³ñ·³óÝÍáõ ë³Ï³í³×³é³·³ÛÃ
	Peucedanum pauciradiatum Tamamsch. (=Zeravschania pauciradiata (Tamasch.)M. Pimen.).
	CR

	ÜíÇÏ³½·ÇÝ»ñ – Araceae 

	12
	ÜíÇÏ ÏáÝáý³Éáë³ÛÇÝ
	Arum conophalloides Kotschy ex Schott
	EN

	´³ñ¹³Í³ÕÏ³íáñÝ»ñ - Asteraceae

	13
	ì³ñ¹³ï»ñ»÷áõÏ ÆÉÛÇÝÇ
	Amberboa iljiniana Grossh.
	EN

	14
	ì³ñ¹³ï»ñ¨÷áõÏ Ãáõñ³Ý³Ï³Ý
	Amberboa turanica Iljin

	EN

	15
	ì³Õ»Ý³Ï å³ñëÏ³Ï³Ý
	Calendula persica C.A.Mey.
	EN

	16
	î»ñ»÷áõÏ ²É»ùë³Ý¹ñÇ
	Centaurea alexandrii Bordz.
	EN

	17
	î»ñ»÷áõÏ Þ»ÉÏáíÝÇÏáíÇ
	Centaurea schelkovnikovii Sosn.
	CR

	18
	Êá½³Ý³÷áõß »ñ¨³ÝÛ³Ý
	Cousinia erevanensis Bornm.
	EN

	19
	Êá½³Ý³÷áõß Ù»ÕñÇÇ
	Cousinia megrica Takht.
	EN

	20
	Êá½³Ý³÷áõß Õ³ñ³¹³ÕÇ
	Cousinia qaradaghensis Rech. fil.
	CR

	21
	Î»ñ»÷³Ý ÙÇç³ÝÏÛ³É
	Crupina intermedia (Mutel) Walp.
	VU

	22
	¸áñáÝÇÏáõÙ ´³É³Ý½³ÛÇ
	Doronicum balansae Cavill.
	EN

	23
	à½Ý³·ÉËÇÏ μ³½Ù³ïáõÝ
	Echinops polygamus Bunge (= E. grossheimii Iljin; E. leucographus auсt. non Bunge)
	EN

	24
	ÚáõñÇÝ»³ Ýñμ³·»Õ
	Jurinea elegans (Stev.) DC.
	EN

	25
	Èí³Í³ÕÇÏ ¼³Ý·»½áõñÇ
	Tanacetum zangezuricum Chandjian
	EN

	26
	êÇÝÓ բÉñ³Ï³ÛÇÝ
	Tragopogon collinus DC.
	EN

	¶³ÕïñÇÏ³½·ÇÝ»ñ - Boraginaceae 

	27
	²ÝÙáéáõÏ ó»Õ³ÏÇó
	Myosotis propinqua Fisch. et Mey. ex DC.
	EN

	28
	ÜáÝ»³ í³ñ¹³·áõÛÝ
	Nonea rosea (M.Bieb.) Link.
	

	Ê³ã³Í³ÕÏ³íáñÝ»ñ – Brassicaceae 

	29
	Ò³·³Ëáï Ï³ñÙñ³Ï³åáõÛï
	Erysimum lilacinum E. Steinb.

	EN

	30
	Ò³·³Ëáï Ëáßáñ³ëåÇ
	Erysimum macrostygma Boiss.
(= Erysimum wagifii Kassumov)
	EN

	31
	ì³Ñ³Ý³Ï»ñå ¶ñáëÑ»ÛÙÇ
	Peltariopsis grossheimii N. Busch
	CR

	32
	¶Ý¹³åïáõÕ Ï³ëåÇ³Ï³Ý
	Physoptychis caspica (Hablitz) V.V. Botschantz.
	EN

	33
	êéÝ³ÉñçáõÝ ÉñçáõÝ³ï»ñ¨
	Samerararia glastifolia (Fisch. & C.A.Mey.) Boiss.
	CR

	34
	ÞÝÏáï»Ù ½³Ý·»½áõñÇ
	Thlaspi zangezuricum Tzvel.
	EN

	35
	¼áõí³Ý¹³ Ø»Û»ñÇ
	Zuvanda meyeri (Boiss.) Askerova (= Malcolmia meyeri Boiss.)
	EN

	ò»½³ÉåÇÝ³½·ÇÝ»ñ – Caesalpiniaceae

	36
	Ðáõ¹³Û³Í³é ¶ñÇýÇÃÇ
	Cercis griffithii Boiss.
	CR

	Ø»Ë³Ï³½·ÇÝ»ñ - Caryophyllaceae

	37
	ØÇÝáõ³ñóÇ³ Ïáßï³Í³ÕÇÏ
	Minuartia sclerantha (Fisch. & C.A.Mey.) Thell.
	EN

	38
	ÌíÍíáõÏ ³Ý³å³ï³ÛÇÝ
	Silene eremitica Boiss.
	EN

	39
	ÌíÍíáõÏ Ø»Û»ñÇ
	Silene meyeri Fenzl ex Boiss. & Buhse
	EN

	Իլենազգիներ – Celastraceae 

	40
	ÆÉ»ÝÇ Ã³íß³ÛÇÝ
	Euonymus velutina Fisch. et C.A.Mey.
	CR

	Թելուկազգիներ – Chenopodiaceae

	41
	Անտոխլամիսկաթնախոտային
	Anthochlamys polygaloides (Fisch. et C. A. Mey.) Fenzl
	CR

	ÞÝ¹»Õ³½·ÇÝ»ñ – Colchicaceae 

	42
	ÞÝ¹»Õ ÜÇÝ³ÛÇ
	Colchicum ninae Sosn.
	EN

	ÐáÝ³½·ÇÝ»ñ – Cornaceae 

	43
	Ö³åÏÇ íñ³ó³Ï³Ý
	Swida iberica (Woronow) Pojark. ex Grossh.
	CR

	Â³ÝÓñ³ï»ñ¨³½·ÇÝ»ñ – Crassulaceae

	44
	ì³ñ¹³ÏáõÏ å³ñëÏ³Ï³Ý
	Rosularia persica (Boiss.) Berger
	CR

	45
	Â³ÝÃ³ÝÇÏ ù³é³ã³÷
	Sedum tetramerum Trautv.
	VU

	¸¹Ù³½·ÇÝ»ñ - Cucurbitaceae 

	46
	ÒÙ»ñáõÏ í³ÛñÇ
	Citrullus colocynthis (L.) Schrad.
	CR

	´áßË³½·ÇÝ»ñ - Cyperaceae 

	47
	´áßË Ù³Ýñ³·ÉËÇÏ
	Carex capitellata L.
	EN

	48
	´áßË ï»ñ¨³Ñ³ëÏ³ÛÇÝ
	Carex phyllostachys C. A. Mey.
	VU

	Æß³Ï³ÃÝáõÏ³½·ÇÝ»ñ – Euphorbiaceae

	49
	²ÝÙ»éáõÏ ÏÉáñ³ï»ñ¨
	Andrachne rotundifolia C.A.Mey.
	EN

	Èոբ³½·ÇÝ»ñ–  Fabaceae 

	50
	²ñ·ÇñáÉáբÇáõÙ´Çբ»ñßï»ÛÝÇ
	Argyrolobium biebersteinii P. W. Ball. (=A. calicinum (M. Bieb.) Jaub. et Spach
nom. superfl.)
	EN

	51
	²ñ·ÇñáÉáμÇáõÙÑ³óÑ³Ù»Ù³íáñ
	Argyrolobium trigonelloides Jaub. et Spach (= A. prilipkoanum Grossh.)
	EN

	52
	¶³½ ãéí³Í
	Astragalus divaricatus Bunge
	EN

	53
	¶³½ ÎÇñåÇãÝÇÏáíÇ
	Astragalus kirpicznikovii Grossh.
	EN

	54
	¶³½ ûñ¹áõբ³¹Ç
	Astragalus ordubadensis Grossh.
	CR

	55
	¶³½ ½³Ý·»½áõñÇ
	Astragalus sangezuricus Boriss.
	EN

	56
	êÇë»é ³Ý³ïáÉÇ³Ï³Ý
	Cicer anatolicum Alef.
	EN

	57
	ä³ÛÃ³Ï»ÝÇ ÎáÙ³ñáíÇ
	Сolutea komarovii Takht.
	CR

	58
	Ø³ïáõï³Ï Ëá½³Ý³íáñ
	Glycyrrhiza echinata L.
	VU

	59
	ºñ»ùÝáõÏ Ëáßáñ³Í³ÕÇÏ
	Trifolium grandiflorum Schreb. (= T. speciosum Willd.)
	VU

	60
	Ð³óÑ³Ù»Ù ³ëïÕ³Ó¨
	Trigonella astroides Fisch et C.A.Mey.093024094
	EN

	Ð³×³ñ³½·ÇÝ»ñ – Fagaceae 

	61
	Þ³·³Ý³Ï»ÝÇ ó³ÝáíÇ
	Castanea sativa Mill.
	EN

	ÌË³բáõÛë³½·ÇÝ»ñ –  Fumariaceae

	62
	äáåáõÉÇÏ ûÕ³Ï³¹Çñ
	Corydalis verticillaris DC.
	EN

	Ð³ÏÇÝÃ³½·ÇÝ»ñ  –  Hyacinthaceae

	63
	Ð³ÏÇÝÃÇÏ ³ïñå³ï³Ï³ÝÛ³Ý
	Hyacintella atropatana (Grossh.) Mordak. & Zahar.
	EN

	64
	ØÏÝ³ëáË ØÇëã»ÝÏáÛÇ
	Scilla mischtschenkoana Grossh.
	EN

	ÐÇñÇÏ³½·ÇÝ»ñ – Iridaceae 

	65
	Âñ³ßáõß³Ý ÞáíÇóÇ
	Gladiolus szovitsii Grossh.
	EN

	66
	ÐÇñÇÏ ¶ñáëÑ»ÛÙÇ
	Iris grossheimii Woronow ex Grossh.
	EN

	67
	ÐÇñÇÏ Ï»ÕÍ ÏáíÏ³ëÛ³Ý
	Iris pseudocaucasica Grossh.
	EN

	Þáõß³Ý³½·ÇÝ»ñ –  Liliaceae 

	68
	ì³ñ¹³Ï³Ï³ã Ë××í³Í
	Tulipa confusa Gabrielian
	EN

	69
	ì³ñ¹³Ï³Ï³ã üÉáñ»ÝëÏáõ
	Tulipa florenskyi Woronow
	EN

	70
	ì³ñ¹³Ï³Ï³ã êáëÝáíëÏáõ
	Tulipa sosnovskyi Achverdov & Mirzoeva
	

	´áñ³Ï³Ãáõ÷³½·ÇÝ»ñ - Nitrariaceae

	71
	´áñ³Ï³Ãáõ÷ Þáբ»ñÇ
	Nitraria schoberi L.
	EN

	ÊáÉáñÓ³½·ÇÝ»ñ–  Orchidaceae 

	72
	ºÕբáñáëÇÝùñ¹³Ï³Ý
	Cephalanthera kurdica Bornm. & Kraenzl.
	VU

	73
	ÊáÉáñÓ Ï»ï³íáñ
	Orchis punctulata Steven ex Lindl.
	VU

	74
	ÊáÉáñÓ êï¨»ÝÇ
	Orchis stevenii Rchb. f.
	EN

	75
	ÊáÉáñÓ »é³ï³Ù
	Orchis tridentata Scop.
	EN

	²ñ××³Ëáï³½·ÇÝ»ñ - Plumbaginaceae 

	76
	à½Ý³Ãáõ÷ ü»¹áñáíÇ
	Acantholimon fedorovii Tamamsch. & Mirzoeva
	VU

	77
	à½Ý³Ãáõ÷ ßÛáõÕ³Ëáï³ÛÇÝ
	Acantholimon festucaceum (Jaub. & Spach) Boiss.
	CR

	Ð³ó³½·ÇÝ»ñ – Poaceae 

	78
	¶ÝÏáñ Ýñբ³·»Õ
	Aira elegantissima Schur
	EN

	79
	´ñáÙáåëÇë ¼³Ý·»½áõñÇ
	Bromopsis zangezura Ogan.
	EN

	80
	î÷ÇÏ ³Ý¹ñÏ³ëåÇ³Ï³Ý
	Elymus transhyrcanus (Nevski) Tzvelev
	EN

	81
	ÆÝÝ³ùÇëï å³ñëÏ³Ï³Ý
	Enneapogon persicus Boiss.
	VU

	82
	¶»ÕÙÝ³Ëáï é³í»ÝÛ³Ý
	Erianthus ravennae (L.) P.Beauv.
	VU

	83
	Ø»ñÏ³åáãáõÏ Ã»ù³Ñ³ëÏ
	Psilurus incurvus (Gouan) Schinz et Thell.
	VU

	84
	Î³ñÍñ³Ëáï ìáñáÝáíÇ
	Sclerochloa woronowii (Hack.) Tzvelev ex Bor
	EN

	¶Ý³ñբáõÏ³½·ÇÝ»ñ - Primulaceae 

	85
	²ëï»ñáÉÇÝáõÙ ³ëïÕ³÷Ó¨
	Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby
	CR

	86
	¶Ý³ñբáõÏëù³Ýã»ÉÇ
	Primula amoena M. Bieb.
	VU

	87
	¶Ý³ñբáõÏÎáÙ³ñáíÇ
	Primula vulgaris subsp. komarovii (Losinsk.) Soo (=P. komarovii Losinsk.)
	EN

	¶áñïÝáõÏ³½·ÇÝ»ñ- Ranunculaceae 

	88
	àçÉ³Ëáï ·³éß³Ñáï
	Delphinium foetidum Lomak.
	VU

	Ð³÷áõÏ³½·ÇÝ»ñ – Resedaceae 

	89
	Ð³÷áõÏ ·Ý¹³åïáõÕ
	Reseda globulosa Fisch. & C.A.Mey.
	CR

	ì³ñ¹³½·ÇÝ»ñ - Rosaceae 

	90
	Üß»ÝÇ Ý³ÇñÛ³Ý
	Amygdalus nairica Fed. еt Takht.
	EN

	91
	ê½ÝÇ, ²Éá× ÷áùñ³ï»ñ¨
	Crataegus microphylla K.Koch
	EN

	92
	²½ÝÇ, ²Éá× îáõñÝ»ýáñÇ
	Crataegus tournefortii Griseb.
	VU

	93
	î³ÝÓ»ÝÇ Ë³éÝí³Í
	Pyrus complexa Rubtzov.
	EN

	94
	î³ÝÓ»ÝÇ ¹³ñ»É»·ÇëÇ
	Pyrus daralagezi Mulk.
	EN

	95
	î³ÝÓ»ÝÇ բ³ñÓñ
	Pyrus elata Rubtzov
	EN

	96
	î³ÝÓ»ÝÇ ¶ñáëÑ»ÛÙÇ
	Pyrus grossheimii Fed.
	EN

	97
	î³ÝÓ»ÝÇ ÑÇñÏ³ÝÛ³Ý
	Pyrus hyrcana Fed.
	EN

	98
	î³ÝÓ»ÝÇ è³¹¹»ÛÇ
	Pyrus raddeana Woronow
	EN

	ÊÉ³Í³ÕÏ³½·ÇÝ»ñ – Scrophulariaceae 

	99
	Îï³í³Ëáï Ù»Õñáõ
	Linaria megrica Tzvelev
	EN

	100
	ÊÉ³Í³ÕÇÏ Â³Ëï³çÛ³ÝÇ
	Scrophularia takhtajanii Gabrielian
	CR

	101
	ÊéÝ¹³ï »ñ¨³ÝÛ³Ý
	Verbascum erivanicum E. Wulf
	CR

	102
	ÊéÝ¹³ï բ³Ùբ³Ï³ÛÇÝ
	Verbascum gossypium M. Bieb.
	EN

	103
	ÊéÝ¹³ï Ù»Õñáõ
	Verbascum megricum (Tzvelev) Hub.-Mor.
	EN

	ØáñÙ³½·ÇÝ»ñ –Solanaceae 

	104
	Ð³½³½ ³Ý³ïáÉÇ³Ï³Ý
	Lycium anatolicum A.Baytop. & C.Mill
	EN

	Î³ñÙñ³Ý³½·ÇÝ»ñ – Tamaricaceae 

	105
	Î³ñÙñ³Ý å³ÛÍ³é
	Tamarix florida Bunge
	EN

	Սնկեր

	106
	Î³ñ· Hericiales, ÁÝï³ÝÇù Hericiaceae
ÐáÙ³ÝÇß` Hydnum caput-medusae Fr.
à½Ý³ëáõÝÏ ÷ßáï, Ï³ÕÝáõ á½Ý³ëáõÝÏ,
	Hericiales, Hericiaceae,
20. Hericium erinaceum (Bull.: Fr.) Pers., Hydnum caput-medusae Fr.


	CR

	107
	Î³ñ· Agaricales, ÁÝï³ÝÇù Agaricaceae
22. Macrolepiota puellaris (Fr.) M.M.Moser
ÐáÙ³ÝÇß` Leucocoprinus puellaris (Fr.) Rea
Ðáí³Ýáó³ëáõÝÏ ³ÕçÏ³Ï³Ý,
	Agaricales, Agaricaceae22. Macrolepiota puellaris (Fr.) M.M.Moser, Leucocoprinus puellaris (Fr.) Rea

	EN



2.2 Կենդանական աշխարհ /7,9,10/
Սյունիքի մարզում հանդիպում են ամենուր:
Ողնաշարավորներից՝ լճագորտ, ժայռային մողես, սովորական լարտու, տնային ճնճղուկ, մոխրագույն ագռավ, կաչաղակ, սովորական և հասարակական դաշտամուկ, մոխրագույն առնետ, գայլ, աղվես, քարակզաքիս, աքիս:
Անողնաշարավորներց՝ անձրևաորդ, ծովախեցգետին, մրջյուն, մեղու, ծղրիդ, մորեխ, փայտոջիլ, կապտաթիթեռ, կաղամբաթիթեռ, մոծակ, սենյակային և դաշտային ճանճեր:
Սյունիքի մարզում հայտնի են անողնաշար կենդանիների 70 կարգերի ներկայացուցիչներ, առավել բազմաթիվ են միջատները՝ 29 կարգ Հայաստանից հայտնի 30-ից:
Փափկամարմինները, սարդակերպերը և բազմաոտանիները ներկայացված են 7 կարգով, խեցգետնակերպերը՝5-ով:
Հայաստանի ֆաունայի տարբեր բարձրագույն կարգաբանական խմբերից Սյունիքի մարզում առկա է 1758 տեսակ, որոնք պատկանում են Միջատների դասին Փափկամարմինների տիպին:
Մեղրիի  շրջանում ողնաշարավորներից հանդիպում են բեզոարյան այծ, եվրոպական այծյամ,  վայրի խոզ, գորշ արջ, եղեգնակատու, նապաստակ, կաքավ,ջրասամույր, մացառախոզ, միջերկրածովային կրիա:
Անողնաշարներից հանդիպում են խաղողի խխունջ:
Որսա-արդյունագործական կենդանիներին են պատկանում՝ նապաստակը, կաքավը, լորին, շնագայլը, լուսանը:
Էնդեմիկ տեսակներն են՝ Հայկական ֆիտոդրիմադուզա, Ֆալետիի կողնջակեր ցայտագնայուկ, Աղաբաբյանի ոսկեբզեզ, Ֆրիգանայի փղիկ, Որդանի հեծյալ:
Աղյուսակում բերված են Մեղրիի մերձավոր տարածքներում պահպանության կարիք ունեցող կենդանիների տեսակները:
Աղյուսակում բերված է նաև յուրաքանչյուր տեսակի պահպանության կար•ավիճակները, ըստ Կարմիր գրքում կատարված կատեգորիաների դասակարգման (անհետացած տեսակ (EX), տարածաշրջանում անհետացած տեսակ (RE), կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ (CR), վտանգված տեսակ (EN), խոցելի տեսակ (VU), տվյալների անբավարարություն (DD)):
Պահպանության կարիք ունեցող ֆաունայի տեսակները
	
Ð/Ñ
	Î»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	ä³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÝ»ñÁ Áëï Î³ñÙÇñ ·ñùÇ

	
	Ð³Û»ñ»Ý 
	È³ïÇÝ»ñ»Ý
	

	öáñáï³ÝÇÝ»ñ – Gastropoda

	1
	Î³ÝáÝ³íáñ ËËáõÝç
Î³ñ·` Üëï³³ãù³íáñÝ»ñ
ÀÝï³ÝÇù` î³÷³Ï ËËáõÝçÝ»ñ 
	Gyraulus regularis (Hartmann, 1841) – Basommatophora- Planorbidae
	CR

	2
	êÛáõÝ³Ó¨ ËËáõÝç
Î³ñ·` òáÕáõÝ³ãù³íáñÝ»ñ
ÀÝï³ÝÇù` Ü»Õ ËËáõÝçÝ»ñ
	Columella columella (Martens, 1853) - Stylommatophora – Vertiginidae
	CR

	3
	²Ý³Ý¹³É»Ç ËËáõÝç
Î³ñ·` ²ëï³ñïÇ¹Ý»ñ
ÀÝï³ÝÇù` äÇ½Ç¹ÇÇ¹Ý»ñ
	Odhneripisidium annandalei (Prashad, 1925) - Astartida – Pisidiidae
	CR

	ØÇç³ïÝ»ñ – Insecta

	4
	Ø»Í³ãù ×åáõé
Î³ñ· ÖåáõéÝ»ñ 
ÀÝï³ÝÇù Ü»ïÇÏÝ»ñ
	Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) - Odonata - Coenagrionidae
	VU

	5
	Ü»ïÇÏ Ýñբ³·»Õ
Î³ñ· ÖåáõéÝ»ñ
ÀÝï³ÝÇù Ü»ïÇÏÝ»ñ
	Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) - Odonata – Coenagrionidae
	EN

	6
	Öåáõé ê³բÇÝ³
Î³ñ·` ÖåáõéÝ»ñ
ÀÝï³ÝÇù` ÆëÏ³Ï³Ý ×åáõéÝ»ñ
	Orthetrum sabina (Drury, 1770) - Odonata - Libellulidae
	EN

	7
	Öåáõé-Í³é³
Î³ñ·` ÖåáõéÝ»ñ
ÀÝï³ÝÇù` ÆëÏ³Ï³Ý ×åáõéÝ»ñ
	Crocothemis servilia (Drury, 1773) - Odonata - Libellulidae

	EN

	8
	üÇïá¹ñÇÙ³¹áõ½³ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Î³ñ·` àõÕÕ³Ã¨»ñ
ÀÝï³ÝÇù` ÌÕñÇ¹Ý»ñ
	Phytodrymadusa armeniaca Ramme, 1939 - Orthoptera – Tettigoniidae
	EN

	9
	ü³É»ïÇÇ ÏáÕÝç³Ï»ñ ó³Ûï³·Ý³ÛáõÏ
Î³ñ·` Î³ñÍñ³Ã¨»ñ Ï³Ù ´½»½Ý»ñ
ÀÝï³ÝÇù` ¶Ý³ÛáõÏ բ½»½Ý»ñ
	Carabus (Procerus) scabrosus fallettianus Cavazzutti, 1997 - Coleoptera - Carabidae

	VU

	10
	²ñ³ùëÛ³Ý բÝ¹»é
Î³ñ·` Î³ñÍñ³Ã¨»ñ Ï³Ù ´½»½Ý»ñ
ÀÝï³ÝÇù` Â»ñÃÇÏ³բ»Õ³íáñÝ»ñ
	Tanyproctus araxidis Reitter, 1901 - Coleoptera - Scarabaeidae

	EN

	11
	¼³ñ¹³íáñ ãñËÏ³Ý
Î³ñ·` Î³ñÍñ³Ã¨»ñ Ï³Ù ´½»½Ý»ñ
ÀÝï³ÝÇù` âñËÏ³ÝÝ»ñ
	Aeoloides figuratus (Germar, 1844) - Coleoptera - Elateridae

	VU

	12
	ê¨³·ÉáõË ãñËÏ³Ý
Î³ñ·` Î³ñÍñ³Ã¨»ñ Ï³Ù ´½»½Ý»ñ
ÀÝï³ÝÇù` âñËÏ³ÝÝ»ñ
	Drasterius atricapillus (Germar, 1824) - Coleoptera - Elateridae

	EN

	13
	öáùñ ãñËÏ³Ý
Î³ñ·` Î³ñÍñ³Ã¨»ñ Ï³Ù ´½»½Ý»ñ
ÀÝï³ÝÇù` âñËÏ³ÝÝ»ñ
	Craspedostethus permodicus (Faldermann, 1835) - Coleoptera - Elateridae
	VU

	14
	ØáñÃÇ³íáñ áëÏ»բ½»½
Î³ñ·` Î³ñÍñ³Ã¨»ñ Ï³Ù ´½»½Ý»ñ
ÀÝï³ÝÇù` àëÏ»բ½»½Ý»ñ
	Acmaeoderella pellitula (Reitter, 1890) - Coleoptera - Buprestidae

	EN

	15
	Î³ñ×³Ù³ñÙÇÝ áëÏ»բ½»½
Î³ñ·` Î³ñÍñ³Ã¨»ñ Ï³Ù ´½»½Ý»ñ
ÀÝï³ÝÇù` àëÏ»բ½»½Ý»ñ
	Anthaxia breviformis Kalashian, 1988 - Coleoptera - Buprestidae

	CR

	16
	Ðå³ñï áëÏ»բ½»½
Î³ñ·` Î³ñÍñ³Ã¨»ñ Ï³Ù ´½»½Ý»ñ
ÀÝï³ÝÇù` àëÏ»բ½»½Ý»ñ
	Anthaxia superba Abeille de Perrin, 1900 - Coleoptera - Buprestidae

	CR

	17
	²Õ³բ³բÛ³ÝÇáëÏ»բ½»½
Î³ñ·` Î³ñÍñ³Ã¨»ñ Ï³Ù ´½»½Ý»ñ
ÀÝï³ÝÇù` àëÏ»բ½»½Ý»ñ
	Sphaerobothris aghababiani Volkovitsh & Kalashian, 1998 - Coleoptera – Buprestidae
	CR

	18
	²ùëáñí³Í ë¨³Ù³ñÙÇÝ
Î³ñ·` Î³ñÍñ³Ã¨»ñ Ï³Ù ´½»½Ý»ñ
ÀÝï³ÝÇù` ê¨³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ
	Entomogonus amandanus Reitter, 1901 - Coleoptera – Tenebrionidae
	EN

	19
	Î³å³ÝÛ³Ý »ñÏ³ñ³μ»ÕÇÏ
Î³ñ·` Î³ñÍñ³Ã¨»ñ Ï³Ù ´½»½Ý»ñ
ÀÝï³ÝÇù` ºñÏ³ñ³μ»ÕÇÏÝ»ñ
	Cortodera kaphanica Danilevsky in Danilevsky&Miroshnikov, 1985 - Coleoptera – Cerambycidae
	EN

	20
	Î³ÕÝáõ Ù»Í »ñÏ³ñ³բ»ÕÇÏ
Î³ñ·` Î³ñÍñ³Ã¨»ñ Ï³Ù ´½»½Ý»ñ ÀÝï³ÝÇù` ºñÏ³ñ³բ»ÕÇÏÝ»ñ
	Cerambyx cerdo acuminatus Motschulsky, 1852 - Coleoptera – Cerambycidae
	VU

	21
	²Õ³μ³μÛ³ÝÇ»ñÏ³ñ³բ»ÕÇÏ
Î³ñ·` Î³ñÍñ³Ã¨»ñ Ï³Ù ´½»½Ý»ñ 
ÀÝï³ÝÇù` ºñÏ³ñ³բ»ÕÇÏÝ»ñ
	Asias aghababiani Danilevsky, 1999 - Coleoptera – Cerambycidae
	CR

	22
	ØÝ»Ùá½ÇÝ³ Ï³Ù ë¨ ³åáÉáÝ
Î³ñ·` Â»÷áõÏ³Ã¨»ñ Ï³Ù ÂÇÃ»éÝ»ñ
ÀÝï³ÝÇù` ²é³·³ëï³ÃÇÃ»éÝ»ñ
	Parnassius mnemosyne rjabovi Sheljuzhko, 1935 - Lepidoptera – Papilionidae
	VU

	23
	²åáÉáÝ
Î³ñ·` Â»÷áõÏ³Ã¨»ñ Ï³Ù ÂÇÃ»éÝ»ñ 
ÀÝï³ÝÇù` ²é³·³ëï³ÃÇÃ»éÝ»ñ 
	Parnassius apollo kashtshenkoi Sheljuzhko, 1908- Lepidoptera – Papilionidae

	VU

	24
	²É»ùë³Ýáñ ³é³·³ëï³ÃÇÃ»é
Î³ñ·` Â»÷áõÏ³Ã¨»ñ Ï³Ù ÂÇÃ»éÝ»ñ 
ÀÝï³ÝÇù` ²é³·³ëï³ÃÇÃ»éÝ»ñ 
	Papilio alexanor orientalis Romanoff, 1884- Lepidoptera – Papilionidae

	VU

	25
	²íñáñÇÝ³ ¹»ÕÝ³ÃÇÃ»é
Î³ñ·` Â»÷áõÏ³Ã¨»ñ Ï³Ù ÂÇÃ»éÝ»ñ
ÀÝï³ÝÇù` Ö»ñÙ³Ï³ÃÇÃ»éÝ»ñ
	Colias aurorina Herrich-Schaffer, [1850] - Lepidoptera - Pieridae

	VU

	26
	²ýñÇÏ³Ï³Ý ÷ñáÃ»ñ»բÇ³
Î³ñ·` Â»÷áõÏ³Ã¨»ñ Ï³Ù ÂÇÃ»éÝ»ñ
ÀÝï³ÝÇù` ê³ïÇñÝ»ñ
	Proterebia afra hyrcana (Staudinger, 1901). - Lepidoptera - Satyridae
	VU

	27
	´ñ»ÝÃÇë ÆÝá
Î³ñ·` Â»÷áõÏ³Ã¨»ñ Ï³Ù ÂÇÃ»éÝ»ñ
ÀÝï³ÝÇù` ÜÇÙý³ÉÇ¹Ý»ñ
	Brenthis ino schmitzi Wagener, 1983 - Lepidoptera - Nymphalidae
	VU

	28
	î³ñ³½áõÛ· Ï³åï³ÃÇÃ»é
Î³ñ·` Â»÷áõÏ³Ã¨»ñ Ï³Ù ÂÇÃ»éÝ»ñ
ÀÝï³ÝÇù` Î³åï³ÃÇÃ»éÝ»ñ
	Thersamonolycaena dispar rutila (Werneburg, 1864) - Lepidoptera – Lycaenidae
	CR

	29
	èáÙ³ÝáíÇ ÃáÙ³ñ»ë
Î³ñ·` Â»÷áõÏ³Ã¨»ñ Ï³Ù ÂÇÃ»éÝ»ñ 
ÀÝï³ÝÇù` Î³åï³ÃÇÃ»éÝ»ñ 
	Tomares romanovi (Christoph, 1882) - Lepidoptera – Lycaenidae
	VU

	30
	²ÉÏáÝ Ï³åï³ÃÇÃ»é
Î³ñ·` Â»÷áõÏ³Ã¨»ñ Ï³Ù ÂÇÃ»éÝ»ñ
ÀÝï³ÝÇù` Î³åï³ÃÇÃ»éÝ»ñ 
	Maculinea alcon monticola (Staudinger, 1901) - Lepidoptera – Lycaenidae
	VU

	31
	²ñÇáÝ Ï³åï³ÃÇÃ»é
Î³ñ·` Â»÷áõÏ³Ã¨»ñ Ï³Ù ÂÇÃ»éÝ»ñ 
ÀÝï³ÝÇù` Î³åï³ÃÇÃ»éÝ»ñ 
	Maculinea arion zara Jachontov, 1935 - Lepidoptera – Lycaenidae
	VU

	32
	²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý Ï³åï³ÃÇÃ»é
Î³ñ·` Â»÷áõÏ³Ã¨»ñ Ï³Ù ÂÇÃ»éÝ»ñ 
ÀÝï³ÝÇù` Î³åï³ÃÇÃ»éÝ»ñ
	Plebejus transcaucasicus (Rebel, 1901) - Lepidoptera – Lycaenidae
	EN

	33
	¸³ÙáÝÇ¹»ë Ï³åï³ÃÇÃ»é
Î³ñ·` Â»÷áõÏ³Ã¨»ñ Ï³Ù ÂÇÃ»éÝ»ñ 
ÀÝï³ÝÇù` Î³åï³ÃÇÃ»éÝ»ñ 
	Agrodiaetus damonides (Staudinger, 1899) - Lepidoptera –Lycaenidae
	CR

	34
	ÎåãáõÏÇ ÇÉÇÏ³ÃÇÃ»é
Î³ñ·` Â»÷áõÏ³Ã¨»ñ Ï³Ù ÂÇÃ»éÝ»ñ - Lepidoptera
ÀÝï³ÝÇù` ÆÉÇÏ³ÃÇÃ»éÝ»ñ - Sphingidae
	Hyles hippophaes caucasica (Denso, 1913) - Lepidoptera – Sphingidae

	VU

	35
	äñá½»ñåÇÝ³ ÇÉÇÏ³ÃÇÃ»é
Î³ñ·` Â»÷áõÏ³Ã¨»ñ Ï³Ù ÂÇÃ»éÝ»ñ
ÀÝï³ÝÇù` ÆÉÇÏ³ÃÇÃ»éÝ»ñ
	Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) - Lepidoptera – Sphingidae

	VU

	36
	²í»ïÛ³ÝÇ »ñÏñ³ã³÷ ÃÇÃ»é
Î³ñ·` Â»÷áõÏ³Ã¨»ñ Ï³Ù ÂÇÃ»éÝ»ñ
ÀÝï³ÝÇù` ºñÏñ³ã³÷ ÃÇÃ»éÝ»ñ
	Cidaria avetianae Wardikian,1974 - Lepidoptera - Geometridae

	EN

	37
	Î³ñ»ÉÇÝÇ Ùé³ÛÉ ³ñç³ÃÇÃ»é
Î³ñ·` Â»÷áõÏ³Ã¨»ñ Ï³Ù ÂÇÃ»éÝ»ñ 
ÀÝï³ÝÇù` ²ñç³ÃÇÃ»éÝ»ñ 
	Axiopoena karelini Ménétriés, 1842 - Lepidoptera - Arctiidae

	VU

	38
	²Ùñ³Ï³½Ù Ù»Õáõ
Î³ñ·` Â³Õ³ÝÃ³Ã¨»ñ
ÀÝï³ÝÇù` ²ÝÃáýáñÇ¹Ý»ñ
	Anthophora robusta Klug, 1845 - Hymenoptera – Anthophoridae
	VU

	39
	Æß³Ù»Õáõ ÓÝ³÷³ÛÉ
Î³ñ·` Â³Õ³ÝÃ³Ã¨»ñ
ÀÝï³ÝÇù` ÆëÏ³Ï³Ý Ù»ÕáõÝ»ñ
	Bombus niveatus Kriechbaumer, 1870 - Hymenoptera – Apidae
	VU

	40
	ÎÇë³³ï³Ù ÙñçÛáõÝ
Î³ñ·` Â³Õ³ÝÃ³Ã¨»ñ
ÀÝï³ÝÇù` ØñçÛáõÝÝ»ñ
	Crematogaster subdentata (Mayr, 1877) - Hymenoptera – Formicidae
	EN

	41
	Ð³ñÃ ÙñçÛáõÝ
Î³ñ·` Â³Õ³ÝÃ³Ã¨»ñ
ÀÝï³ÝÇù` ØñçÛáõÝÝ»ñ
	Tetramorium levigatus Karawajew, 1926 - Hymenoptera – Formicidae
	CR

	42
	ºñ¨³ÝÛ³Ý ·Çß³×³Ý×
Î³ñ·` ºñÏÃ¨»ñ
ÀÝï³ÝÇù` ¶Çß³×³Ý×»ñ
	Machimus erevanensis V. Richter, 1963 - Diptera – Asilidae
	EN

	êàÔàôÜÜºð - REPTILIA

	43
	²é³ç³íáñ³ëÇ³Ï³Ý Ù³μáõÛ³, 
Î³ñ· ØàÔºêÜºð
ÀÝï³ÝÇù êóÇÝÏ»ñ
	Trachylepis septemtaeniata Reuss, 1834, SAURIA, Scincidae
	VU

	44
	ºñÏ³ñ³áï ëóÇÝÏ, 
Î³ñ· ØàÔºêÜºð
ÀÝï³ÝÇù êóÇÝÏ»ñ
	Eumeces schneideri (Daudin, 1802), SAURIA, Scincidae
	VU

	45
	²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý ÙáÕ»ëÇÏ, 
ÀÝï³ÝÇù ÆëÏ³Ï³Ý ÙáÕ»ëÝ»ñ
	Eremias pleskei Bedriaga, 1907, Lacertidae
	CR

	46
	²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý ë³ÑÝûÓ, 
Î³ñ· úÒºð
ÀÝï³ÝÇù ÈáñïáõÝ»ñ
	Zamenis hohenackeri (Strauch, 1873), SERPENTES, Colubridae
	VU

	47
	ä³ñëÏ³Ï³Ý åë¨¹áóÇÏÉáýÇë, 
Î³ñ· úÒºð
ÀÝï³ÝÇù ÈáñïáõÝ»ñ
	Pseudocyclophis persicus (Anderson,1872) , SERPENTES, Colubridae
	CR

	48
	ê³ïáõÝÇÝÇ ë¨³·ÉáõË éÇÝËáÏ³É³Ùáõë, 
Î³ñ· úÒºð
ÀÝï³ÝÇù ÈáñïáõÝ»ñ
	Rhynchocalamus melanocephalus satunini
(Nikolsky,1899), SERPENTES, Colubridae
	VU

	49
	ÎáíÏ³ëÛ³Ý Ï³ïí³ûÓ, 
Î³ñ· úÒºð, 
ÀÝï³ÝÇù ÈáñïáõÝ»ñ
	Telescopus fallax (Fleschmann, 1831), SERPENTES, Colubridae
	VU

	50
	Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÇÅ Ï³Ù è³¹¹»Ç ÇÅ, 
Î³ñ· úÒºð, 
ÀÝï³ÝÇù ÆÅ³ÝÙ³Ý ûÓ»ñ Ï³Ù ÇÅ»ñ
	Vipera (Montivipera) raddei Boettger, 1890, SERPENTES, Viperidae
	VU

	ÂèâàôÜÜºð - AVES

	51
	¶³éÝ³Ý·Õ (Øáñáõù³íáñ ³Ý·Õ), 
Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Öáõé³ÏÝ»ñ
	Gypaetus barbatus Linnaeus, 1758, FALCONIFORMES, Accipitridae
	VU

	52
	¶Çß³Ý·Õ, 
Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Öáõé³ÏÝ»ñ
	Neophron percnopterus Linnaeus, 1758, FALCONIFORMES, Accipitridae
	EN

	53
	êåÇï³Ï³·ÉáõË ³Ý·Õ, Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Öáõé³ÏÝ»ñ
	Gyps fulvus (Hablizl, 1783) , FALCONIFORMES, Accipitridae
	VU

	54
	ê¨ ³Ý·Õ, 
Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Öáõé³ÏÝ»ñ
	Aegipus monachus (Linnaeus, 1766), FALCONIFORMES, Accipitridae
	EN

	55
	úÓ³Ï»ñ ³ñÍÇí, 
Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Öáõé³ÏÝ»ñ

	Circaetus gallicus (J. F. Gmelin, 1788) , FALCONIFORMES, Accipitridae
	VU

	56
	ºíñáå³Ï³Ý ×Ý×Õ³×áõé³Ï, 
Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Öáõé³ÏÝ»ñ
	Accipiter brevipes (Severtzov, 1850) , FALCONIFORMES, Accipitridae
	VU

	57
	ò³Ë³ùÉáñ³íáñë, 
Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Öáõé³ÏÝ»ñ
	Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758), FALCONIFORMES, Accipitridae
	VU

	58
	öáùñ »ÝÃ³ñÍÇí, 
Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Öáõé³ÏÝ»ñ
	Aquila pomarina, C. L. Brehm, 1831, FALCONIFORMES, Accipitridae
	VU

	59
	ø³ñ³ñÍÇí, 
Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Öáõé³ÏÝ»ñ
	Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) , FALCONIFORMES, Accipitridae
	VU

	60
	¶³×³× ³ñÍÇí, 
Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Öáõé³ÏÝ»ñ
	Hieraaetus pennatus (J. F. Gmelin, 1788) , FALCONIFORMES, Accipitridae
	VU

	61
	î³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ ÑáÕÙ³í³ñ բ³½», 
Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` ´³½»Ý»ñ
	Falco naumanni Fleischer, 1818, FALCONIFORMES, Falconidae
	VU

	62
	ê³åë³Ý, 
Ենթատեսակ Falco peregrinus brookei (Sharpe, 1873)
Î³ñ·` ´²¼º²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` ´³½»Ý»ñ
	Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco peregrinus brookei (Sharpe, 1873) , FALCONIFORMES, Falconidae
	VU

	63
	ÎáíÏ³ëÛ³Ý Ù³ñ»Ñ³í, 
Î³ñ·` Ð²ì²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Ø³ñ»Ñ³í³ÛÇÝÝ»ñ
	Tetrao mlokosiewiczi (Taczanowski, 1875), GALLIFORMES, Tetraonidae
	VU

	64
	²Ý³å³ï³ÛÇÝ Ï³ù³í, 
Î³ñ·` Ð²ì²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` ö³ëÇ³ÝÝ»ñ
	Ammoperdix griseogularis (Brandt, 1843), GALLIFORMES, Phasianidae
	VU

	65
	Âáõñ³ç, 
Î³ñ·` Ð²ì²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` ö³ëÇ³ÝÝ»ñ
	Francolinus francolinus (Linnaeus, 1766), GALLIFORMES, Phasianidae
	DD

	66
	²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý ÷³ëÇ³Ý, 
Î³ñ·` Ð²ì²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` ö³ëÇ³ÝÝ»ñ
	Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758), GALLIFORMES, Phasianidae
	DD

	67
	êáõÉÃ³Ý³Ï³Ý Ñ³í, 
ºÝÃ³ï»ë³Ï` Porphyrio porphyrio caspius (Hartert, 1917)
Î³ñ·` ÎèàôÜÎ²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` æñ³ÑáííÇÏÝ»ñ
	Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758), Porphyrio porphyrio caspius (Hartert, 1917), GRUIFORMES, Rallidae
	DD

	68
	´í»×, 
ºÝÃ³ï»ë³Ï` Bubo bubo interpositus (Rothschild and Hartert, 1910)
Î³ñ·` ´ì²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` ´í»ñ
	Bubo bubo (Linnaeus, 1758), Bubo bubo interpositus (Rothschild and Hartert, 1910), STRIGIFORMES, Strigidae
	VU

	69
	Ü»ñÏ³ñ³ñ, 
ºÝÃ³ï»ë³Ï` Coracias garrulus garrulus (Linnaeus, 1758)
Î³ñ·` ÜºðÎ²ð²ð²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Ü»ñÏ³ñ³ñÝ»ñ
	Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
ºÝÃ³ï»ë³Ï` Coracias garrulus garrulus (Linnaeus, 1758), CORACIIFORMES, Coraciidae
	VU

	70
	Î³ñÙñ³Ï³ï³ñ ß³Ù÷ñáõÏ, 
Î³ñ·` ÖÜÖÔàôÎ²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Þ³Ù÷ñáõÏÝ»ñ
	Lanius senator (Linnaeus, 1758), PASSERIFORMES, Laniidae
	VU

	71
	êåÇï³Ï³÷áÕ ëáË³Ï, 
Î³ñ·` ÖÜÖÔàôÎ²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Î»éÝ»ËÝ»ñ
	Irania gutturalis (Guérin, 1843), PASSERIFORMES, Turdidae
	DD

	72
	ÞÇÏ³åáã ù³ñ³ÃéãÝ³Ï, 
Î³ñ·` ÖÜÖÔàôÎ²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Î»éÝ»ËÝ»ñ
	Oenanthe xanthoprymna (De Filippi, 1863), PASSERIFORMES, Turdidae
	EN

	73
	ÎÇë³ëåÇï³Ï³íÇ½ ×³Ý×áñë, 
Î³ñ·` ÖÜÖÔàôÎ²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Ö³Ý×áñëÝ»ñ
	Ficedula semitorquata (Homeyer, 1885), PASSERIFORMES, Muscicapidae
	DD

	74
	ØÇç»ñÏñ³Íáí³ÛÇÝ »ñ³ßï³Ñ³í, 
Î³ñ·` ÖÜÖÔàôÎ²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` ºñ³ßï³Ñ³í»ñ
	Parus lugubris anatoliae (Temminck, 1820), PASSERIFORMES, Paridae
	VU

	75
	Ø»Í Å³Ûé³ÛÇÝ ëÇï»Õ, 
Î³ñ·` ÖÜÖÔàôÎ²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` êÇï»ÕÝ»ñ
	Sitta tephronota obscura Sharpe, 1872, PASSERIFORMES, Sittidae
	VU

	76
	Î³ñÙñ³Ã¨ Ù³·ÉóáÕ, 
ºÝÃ³ï»ë³Ï` Tichodroma muraria muraria (Linnaeus, 1766)
Î³ñ·` ÖÜÖÔàôÎ²ÜØ²ÜÜºð
ÀÝï³ÝÇù` êÇï»ÕÝ»ñ
	Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766), Tichodroma muraria muraria (Linnaeus, 1766), PASSERIFORMES, Sittidae
	DD

	Î²ÂÜ²êàôÜÜºð - MAMMALS

	77
	È³ÛÝ³Ï³Ýç á½ÝÇ, 
Î³ñ·` ØÆæ²î²ÎºðÜºð
ÀÝï³ÝÇù` à½ÝÇ³Ï»ñå»ñ
	Erinaceus (Hemiechinus) auritus Gmelin, 1770, INSECTIVORA, Erinaceidae
	EN

	78
	Þ»ÉÏáíÝÇÏáíÇ Ïáõïáñ³, 
Î³ñ·` ØÆæ²î²ÎºðÜºð
ÀÝï³ÝÇù` ¶»ïÝ³÷áñÝ»ñ
	Neomys schelkovnikovi Sat., 1913, INSECTIVORA, Soricidae
	EN

	79
	Ð³ñ³í³ÛÇÝ å³Ûï³ùÇÃ, 
Î³ñ·` Òºèø²Âºì²ìàðÜºð
ÀÝï³ÝÇù` ä³Ûï³ÏÃ³ÛÇÝÝ»ñ
	Rhinolophus euryale Blasius, 1853, CHIROPTERA, Rhinolophidae
	VU

	80
	´É³½ÇÇ å³Ûï³ùÇÃ, 
Î³ñ·` Òºèø²Âºì²ìàðÜºð
ÀÝï³ÝÇù` ä³Ûï³ÏÃ³ÛÇÝÝ»ñ
	Rhinolophus blasii Peters, 1866, CHIROPTERA, Rhinolophidae
	EN

	81
	êáíáñ³Ï³Ý »ñÏ³ñ³Ã¨ ãÕçÇÏ, 
Î³ñ·` Òºèø²Âºì²ìàðÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Ð³ñÃ³ùÃ³ÛÇÝÝ»ñ
	Miniopterus schreibersi Kuhl, 1819, CHIROPTERA, Vespertilionidae
	VU

	82
	²ñ³ùëÛ³Ý ·Çß»ñ³ãÕçÇÏ, 
Î³ñ·` Òºèø²Âºì²ìàðÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Ð³ñÃ³ùÃ³ÛÇÝÝ»ñ
	Myotis schaubi araxenus Dahl, 1947, CHIROPTERA, Vespertilionidae
	EN

	83
	²ëÇ³Ï³Ý É³ÛÝ³Ï³Ýç ãÕçÇÏ, 
Î³ñ·` Òºèø²Âºì²ìàðÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Ð³ñÃ³ùÃ³ÛÇÝÝ»ñ
	Barbastella leucomelas Gretzschmar, 1830, CHIROPTERA, Vespertilionidae
	VU

	84
	ÐÝ¹Ï³Ï³Ý í³Ûñ»Ý³Ï»ñå Ï³Ù Ù³ó³é³Ëá½, 
Î³ñ·` ÎðÌàÔÜºð
ÀÝï³ÝÇù` ì³Ûñ»Ý³Ï»ñå»ñ
ºÝÃ³ï»ë³Ï` Hystrix indica hirsutirostris Brandt,1835
	Hystrix indica Kerr, 1792, RODENTIA, Hystricidae, Hystrix indica hirsutirostris Brandt,1835
	VU

	85
	¶áñß ³ñç, 
Î³ñ·` ¶ÆÞ²îÆâÜºð
ÀÝï³ÝÇù` ²րç»ñ
	Ursus arctos Linnaeus,1758, CARNIVORA, Ursidae
	VU

	86
	æñ³ë³ÙáõÛñ, 
Î³ñ·` ¶ÆÞ²îÆâÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Î½³ùÇëներ
	Lutra lutra (Linnaeus,1758), CARNIVORA, Mustelidae
	EN

	87
	ÀÝÓ³éÛáõÍ, 
Î³ñ·` ¶ÆÞ²îÆâÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Î³ïվազգիներ
ºÝÃ³ï»ë³Ï` ԿáíÏ³ëÛ³Ý ÁÝÓ³éÛáõÍ Panthera pardus ciscaucasica (Satunin, 1914) =
Պ³ñëÏ³Ï³Ý ÁÝÓ³éÛáõÍ Panthera pardus saxicolor Pocock, 1927
	Panthera pardus (Linnaeus, 1758), CARNIVORA, Felidae, Panthera pardus ciscaucasica (Satunin, 1914) =
Panthera pardus saxicolor Pocock, 1927
	CR

	88
	Ø³ÝáõÉ, 
Î³ñ·` ¶ÆÞ²îÆâÜºð
ÀÝï³ÝÇù` Î³ïվազգիներ
	Otocolobus manul (Pallas, 1776), CARNIVORA, Felidae
	RE

	89
	´áñ»ÝÇ, 
Î³ñ·` ¶ÆÞ²îÆâÜºð
ÀÝï³ÝÇù` ´áñ»ÝÇÝ»ñ
	Hyaena hyaena (Linnaeus, 1758), CARNIVORA, Hyenidae
	RE



2.3 Բուսական և կենդանական  աշխարհի պահպանման միջոցառումները
2.3.1 Բուսական աշխարհի պահպանության միջոցառումներ
Անհետացման վտանգի տակ գտնվող,  հազվագյուտ, պահպանության կարիք ունեցող բուսատեսակներին վնաս չի հասցվի, քանի որ նախագծով նախատեսված միջոցառումները իրագործվում են արդեն իսկ գոյություն ունեցող կառույցների սահմաններում և նոր տարածքներ գրեթե չեն ներառում: 
Ծառա-թփային բուսականության վրա բացասական ազդեցության ի սկզբանե կանխարգելման և պահպանության նկատառումներից ելնելով նախագծման ընթացքում ջրատարների ուղեգծերը ընտրվել են այնպես, որ նրանք չհատվեն ծառերի հետ:


2.3.2Կենդանական աշխարհի պահպանության միջոցառումներ

Ամենամեծ ազդեցությունը կարտահայտվի հողային աշխատանքների ժամանակ դրանց բների ոչնչացմամբ: Սակայն կենդանիները այդ դեպքում առանց մեծ կորուստների կից տարածքներում կգտնեն  նոր բների և բնակավայրերի լայն հնարավորություններ:
Կենդանական աշխարհի վրա հնարավոր ազդեցությունը նվազա•ույնի հասցնելու նպատակով  ջրատարերի կառուցման ընթացքում պայթեցման և ամենաինտենսիվ շինարարական աշխատանքները կիրականացվեն ձվադրման և բնադրման ժամանակաշրջանից (ապրիլ-մայիս) դուրս: Բացի այդ, պայթեցումների ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու նպատակով դրանք կիրականացվեն փոքր հզորության լիցքերով:
	Ընդհանուր առմամբ, համակարգերի վերակառուցման աշխատանքների ազդեցությունները կկրեն  լոկալ և ժամանակավոր բնույթ,  ինչի շնորհիվ կենդանիներին հասցվող վնասը  կլինի նվազագույն: Շինարարական աշխա-տանքների բնույթը և մասշտաբը այնպիսին են, որ նրանք  իրենց փոքրածավալու-թյան պատճառով չեն կարող արգելել կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների սեզոնային միգրացիայի կամ ջուր խմելու ճանապարհները: 

3.Համայնքների ֆունկցիոնալ գոտիավորում
Բնակլիմայական և սանիտարա-հիգիենիկ հատակագծային սահմանափակումների  համակարգը /2/

«Սյունիք-3» համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծում սանիտարա-պաշտպանիչ գոտիների և սանիտարական խզման (разрыв) չափերը ընդունված են համաձայն СНиП245-71 «Արդյունաբերական կազմակերպությունների նախագծման սանիտարական նորմաներ»: Հաշվի է առնված նաև ՀՀ առողջապահության նախարարության ՊՀՀՏ Սյունիքի տարածքային կենտրոնի համաձայնությունը:
1.	էլեկտրաենթակայանների ՍՊԳ-ի չափերը  ընդունված Է դրանց տիպից, տրվող լարումից, տրանսֆորմատորի հզորությունից և քանակից ելնելով, համաձայն ՍՆ և Կ II-12-77 «Պահպանություն աղմուկից»  և ՀՀՇՆ 22-04-2014 «Պաշտպանություն աղմուկից» նորմերի և կանոննորի, ԳՈՍՏ «Ուժային, յուղային տրանսֆորմատորմներ, թույլատրելի աղմուկի նորմաներ և աղմուկային փորձարկումների մեթոդներ»: ՍՊԳ֊-ների չափը ընդունված Է 20 մ:
Գերեզմանների ՍՊԳ-ն ընդունված է համաձայն ՀՀ կառավարության նոյեմբերի 23-ի «Հողարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանների ու դիտակիզարանների շահագործման մասին» 2006 թվականի N1910-ն որոշման հավելված 4-ի 7-րդ կետի:
2.	Էլեկտրահաղորդման գծերի (ԷՀԳ) պաշտպանական գոտիների չափերը ընդունված են համաձայն «Մինչև 1000Վ էլեկտրական ցանցերի պահպանման կանոններ»-ի հիման վրա`
35 կՎ -15 մ*
 110 կՎ -20 մ*
-6(10) կՎ - 10 մ*
 գետնի վրա եզրային լարերի պրոեկցիայի հեռավորությունը:
3. Մայրուղային խողովակաշարերից սանիտարական խզման չափերը ընդունված են խողովակների տրամագծից, ճնշումից և դասից կախված, համաձայն ՍՆ և Կ 2.05.06-85 «Մայրուղային խողովակաշարեր»:
4. 	Խմելու-տնտեսական ջրառների ՍՊԳ-ի չափերը ընդունված են համաձայն Սն և Կ 2.04.02-84 «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի նոյեմբերի 29-ի «Խմելու տնտեսական նշանակության ջրմուղների և ջրամատակարարման աղբյուրների սանիտարական պահպանման գոտիներ» N 2-III-Ա2-2 սանիտարական նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 803 հրամանը:
5.  Գերեզմանատների համար ՍՊԳ-ն ընդունված է 300 մ:
6. Աղբահավաք վայրերի համար ՍՊԳ-ն ընդունված է 300 մ: Աղբահավաք վայրերի քանակը՝ 17:
7. Կենսաբանական մաքրման կայանի ՍՊԳ-ն ընդունված է 300մ: ՍՆ և Կ 2.04.03-85 Կոյուղի: Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ:
8. Օրգանական ծագման թափոնների վարակազերծման և թաղման վայրերի ՍՊԳ-ն ընդունված է  300մ:

4. Տարածքի բնական միջավայրի գնահատումն ըստ տեխնածին ազդեցության ընկալունակության
Տարածքի տնտեսական օգտագործման ռեժիմը զգալիորեն կախված է բնական միջավայրի ինքնամաքրման պոտենցիալից, որը ներառում է մթնոլորտի օդերևութաբանական պոտենցիալը (ՄՕՊ), ջրավազանների ինքնամաքրման պոտենցիալը (ՋԻՊ) և հողերի ինքնամաքրման պոտենցիալը (ՀԻՊ):
Մթնոլորտի օդերևութաբանական պոտենցիալը (ՄՕՊ), որը բնորոշում է դիտարկվող շրջանի մթնոլորտային օդի ինքնամաքրման ունակությունը կազմել է 2.8, որի դեպքում խառնուրդների ցրման պայմանները գնահատվում են որպես ոչ այնքան բարենպաստ:
Ջրային օբյեկտների ինքնամաքրման պոտենցիալը (ՋԻՊ)  գնահատվում է ամռանը ջերմաստիճանային ռեժիմի  անալիզի  և ջրահոսքի հիդրոլոգիական բնութագրի  հիման վրա: ՋԻՊ-ը գնահատվել է Մեղրիգետ գետի համար: Գետի ինքնամաքրման ջերմաստիճանային ցուցանիշի և գետերի ջրի բազմամյա միջին  ծախսերի դեպքում  (Մեղրիգետ գետ -2.8 մ3/վրկ; Կարճևան գետ- 0.05 մ3/վրկ) ՋԻՊ-ը գնահատվում է որպես ցածր:
Հողի ինքնամաքրման պոտենցիալը (ՀԻՊ) որոշվում է ըստ հողերի  հիգիենիկ ակտիվության  գործակցի, բուսական ծածկի տիպի և օրգանական նյութի քայքայման արագության: Դիտարկվող տարածքի համար հողի ինքնամաքրման ունակությունը գնահատվում է որպես բարձր:
Մթնոլորտի օդերևութաբանական պոտենցիալը (ՄՕՊ) բնորոշում է մթնոլոր-տում աղտոտող նյութերի կուտակման կամ ցրման գերակայությունը և որոշվել է ըստ հետևյալ բանաձևի՝
ՄՕՊ = Pա+ Pմ/ Pտ+Pք
Pա – քամու արագությունների կրկնողությունը (0-1,0մ/վրկ), %
Pմ – մառախուղով օրերի կրկնողությունը, %
Pտ – 0,5մմ տեղումներով օրերի կրկնողությունը, %
Pք – 6մ/վրկ և ավելի քամու արա•ությունների կրկնողությունը, %
Արժեքներն ընդունվում են համաձայն/3/:
Pա =55%
Pմ=10%
Pտ= 2% 
Pք= 3.2%
 ՄՕՊ=
ՄՕՊ-ի ստացված արժեքի դեպքում խառնուրդների ցրման համար պայմանները գնահատվում են որպես ոչ այնքան բարենպաստ, քանի որ մթնոլորտի ինքնամաքրմանը նպաստող գործընթացների կրկնելիությունը ցածր է, քան վնասակար նյութերի կուտակմանը նպաստող գործընթացների կրկնելիությունը:
Ջրային օբյեկտների ինքնամաքրման պոտենցիալը /ՋԻՊ/ որոշվում է ըստ ջրահոսքի ինքնամաքրման ջերմաստիճանային ցուցանիշի մեծության:

որտեղ N – տարվա ընթացքում 16˚C և ավելի ջրի ջերմաստիճանով օրերի թիվն է:
	N=41

Եթե K=0.11 և ջրի միջին բազմամյա ծախսը <50 մ3/վրկ, ապա ՋԻՊ-ը գնահատ-վում է որպես ցածր, իսկ խառնուրդների նոսրացման համար պայմանները անբավարար:
	Հողերի ինքնամաքրման պոտենցիալը /ՀԻՊ/ մեթոդիկային համապատաս-խան գնահատվել է ըստ տվյալ շրջանի համար բնորոշ բնական  բուսական համակեցու-թյունների տիպի և տվյալ  տիպի համար բնորոշ թափված տերևների քայքայման ամենամյա ժամանակի:  
Թափվածքներում ասիմիլացված էներգիան – 784.5 կալ-սմ2/տարի:
	Տարվա ընթացքում թափվածքի քանակը –210 ց/հա:
	Թափվածքի էներգիայի հարաբերական քանակը – 21.2:
	Վերգետնյա թափվածքը – 120 ց/հա տարվա ընթացքում:
	Տապաստի պաշարը – 100 ց/հա տարվա ընթացքում:
	Հողի մեջ օրգանական նյութերի քայքայման ժամանակը – 0.7 տարի:
	Համաձայն մեթոդակարգի, եթե թափվածքի ասիմիլացված էներգիան մեծ է 300 կալ-սմ2/տարի և նյութերի քայքայման ժամանակը (տարի) տարածվում է 0.5-2-ի սահմաններում, ապա հողերի ինքնամաքրման պոտենցիալը գնահատվում է բարձր:

5.	Տարածքի տնտեսության ներկա իրավիճակի բնութագիրը 
«Սյունիք-3» տարածական պլանավորման նախագիծը ընդգրկում է 56144.5 հա տարածք, որտեղ բնակչության թիվը կազմում է 10513 մարդ: Տարածքում առկա բնական, բուժական, առողջապահական, հանքահումքային ռեսուրսները:
Նշված համայնքներում և Ագարակ քաղաքում ռեսուրսների հիմնական տեսակներն են՝ օգտակար հանածոներ,  անտառներ, ջրեր, հողեր, գեղատեսիլ և տեսարժան վայրեր տուրիզմի զար•ացման համար:
Տարածքում առկա են մարդկային ռեսուրսները:
Մեղրիի և Ագարակի քաղաքային և նշված գյուղական համայնքներում առկա են սոցիալ-կենցաղային, ինժեներա-տրանսպորտային և կոմունալ ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հիմնախնդիրներ, որոնք մանրամասն նկարագրված են նշված համայնքների ծրագրերում:
Ներկա իրավիճակում բնակչության հիմնական զբաղմունքն է՝ բուսաբուծությունը, այգեգործությունը, անասնապահությունը, հացահատիկա-մշակություն,  հողագործություն, մեղվաբուծությունը ևառևտուրը: 
Ագարակի քաղաքային համայնքում բնակչության մեծ մասը զբաղված են հանքաարդյունաբերության ոլորտում:

6.	Համայնքների շրջակա միջավայրի վրա տեխնածին ազդեցությունը
«Սյունիք-3» համայնքների շրջակա միջավայրի վրա տեխնածին  ազդեցության հիմնական գործոններն են.
մթնոլորտային օդի աղտոտումը արդյունաբերական կազմակերպությունների, բնակկոմունալ սեկտորի ջեռուցմանև ավտոտրանսպորտի արտանետումներով,
մակերևութային ջրերի աղտոտումը արդյունաբերական և կենցաղային կեղտաջրերով,
	հողերի աղտոտումը կոշտ կենցաղային թափոններով,
աղմուկը և էլեկտրամա նիսական ճառա այթումը,
	անտառի անկանոն  օգտագործումը, որը համայնքների շրջակայքում էներգետիկ ճգնաժամի ժամանակ հանգեցրել է անտառային տարածքների և կենսաբազմազանության կրճատմանը:
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության բնական գործոնների թվին են   դասվում սողանքները, սելավները և հողերի էրոզիան:

6.1 Մթնոլորտային օդը

Ներկայումս համայնքների մթնոլորտային օդն աղտոտվում է արդյունաբերական կազմակերպությունների, բնակելի և հասարակական շենքերի ջեռուցման անհատական սարքերի և ավտոտրանսպորտի արտանետումներով: 
«Սյունիք-3» համայնքում արդյունաբերական կազմակերպությունները հիմնականում տեղակայված են Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում: Համայնքի բնակչությունը կազմում է 10513 մարդ, ք. Մեղրի- 3378 մարդ, ք. Ագարակ- 4516 մարդ: Մնացած 13 գյուղերը ՝ 2619 մարդ:  Գյուղերը փոքր են, 70%-ի բնակչությունը 23÷150 մարդ: 
Մեղրի  քաղաքի  արդյունաբերական կազմակերպությունները հետևյալն են՝ գինու, պահածոների, պանրի, ավազա-խճի գործարաններ են: Ագարակ քաղաքում գործում է «Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ն:
«Սյունիք-3» գործում է Մեղրասարի ոսկու բացահանքը և Լիճքվազ-Թեյի ոսկու հանքը:
Մեղրասարի ոսկու հանքավայրը գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզում, Մեղրու լեռնաշղթայում:
Մոտակա բնակավայրերն են Տաշտուն և Լիճք գյուղերը:
Լիճքվազ-Թեյի ոսկու հանքավայրը գտնվում է ՀՀ  հարավում` Սյունիքի  մարզում, Մեղրիգետ գետի միջին հոսանքի աջ ափում,:
Մոտակա բնակավայրերն են Եղնիկասար, Վարդանիձոր, Լեհվազ, Թխկուտ, Լիճք գյուղերը և Այգեձոր ավանը: 
Ագարակ և Մեղրի քաղաքների օբյեկտները (բացառությամբ Ագարակի լեռնահարստացման կոմբինատի) հիմնականում չեն գործում կամ գործում են իրենց հզորությունների 5-10%-ի չափով:
Օդն աղտոտող արդյունաբերական օբյեկտներից պետք է նշել Ագարակի կոմբինատը և գործող հանքավայրերը:
Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատը գտնվում է ՀՀ հարավ-արևելյան մասում, Սյունիքի մարզի Մեղրու տարածաշրջանում, Իրանի հետ պետական սահմանից ոչ հեռու:
Մոտակա բնակելի վայրը Ագարակ քաղաքն է:
Մոտակա խոշոր ջրհոսքն է- Արաքս գետը` իր Կրճևան վտակով:
Ագարակի ֆաբրիկան աշխատանքային պրոցեսում մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի թվին են պատկանում հանքաքարի նատրիումի սուլֆիդի փոշիները, ածխածնի և ազոտի օքսիդները և այլ:  
Ըստ «Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ -ի վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նորմատիվների նախագծի (2017թ.) մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերը կազմում են 662,64 տ/տարի:
Մթնոլորտ արտանետվող նյութերի ցրման հաշվարկների արդյունքում հաստատված է, որ աղտոտող նյութերի մերձգետնյա կոնցենտրացիաները գտնվում են նորմերի սահմաններում (մաքսիմալ կոնցենտրացիաները 0,11-0,15 ՍԹԿ-ի մասով մոտակա բնակելի գոտում):
Ըստ հանքերի նախագծի մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի մերձգետնյա կոնցենտրացիաները գտնվում են նորմերի սահմաններում (հանքափոշին- 0,14÷0,16 ՍԹԿ-ի մասով):
«Սյունիք-3» համայնքի կազմակերպությունների արտանետումները մթնոլորտ բերված են աղյուսակ 6.1.1 և 6,1,2: Վնասակար արտանետումները հիմնականում 2÷4 դասի վտանգավորության նյութեր են, ընդհանուր քանակը կազմում է 1010,31 տ/տարի:

Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի ցանկը
Աղյուսակ 6.1.1
	NN
	Նյութերի անվանումը
	Վտանգավորության դասը
	Նյութերի արտանետումը, տ/տարի

	
	
	
	ք. Մեղրի
	ք.Ագարակ

	1
	 Հանքաքարի փոշի
	3
	-
	332,7

	2
	Ածխածնի օքսիդ
	4
	1,8
	100,0

	3
	 Ածխաջրածիններ
	4
	-
	20,3

	4
	 Ազոտի օքսիդներ
	2
	4,3
	185,6

	5
	 Մուր
	3
	-
	3,5

	6
	Ծծմբային անհիդրիդ
	3
	-
	20,5

	7
	Բենզ(ա)պիրեն
	1
	-
	0,00033

	8
	Մանգանի օքսիդներ
	2
	0,0004
	0,003

	9
	Ֆտորիդներ
	2
	-
	0,01

	10
	Երկաթի օքսիդներ
	3
	0,007
	0,03

	11
	Անօրգանական փոշի
	3
	1,2
	1,0

	12
	Կրափոշի
	3
	-
	1,08

	13
	Նատրիումի սուլֆիդի փոշի
	3
	-
	0,16

	14
	Քսանթագենատի գոլորշիներ
	-
	-
	0,32

	15
	Մոլիբդենի խտանյութի փոշի
	-
	-
	0,02

	16
	Ազոտական թթու
	2
	-
	0,013

	17
	Աղաթթու
	2
	-
	0,0036

	18
	Ծծմբական թթու
	2
	-
	0,0007

	19
	Փայտափոշի
	3
	0,3
	-

	20
	Յուղի աերոզոլ
	3
	0,00013
	0,00019

	
	Ընդամենը
	
	7,6
	665,2




Վնասակար արտանետումները մթնոլորտ Լիճքվազ-Թեյի ստորգետնյա հանքից և Մեղրիսարի բացահանքից
Աղյուսակ 6.1.2
	Վնասակար արտանետումներ
	Վտանգավորության դասը
	Արտանետումները, տ/տարի

	1. Հանքաքարի փոշի
	3
	98,4

	2. Ածխածնի օքսիդ
	4
	104,5

	3. Ածխաջրածիններ
	4
	18,6

	4. Ազոտի օքսիդներ
	2
	103,7

	5. Մուր
	3
	7,41

	6. Ծծմբային անհիդրիդ
	3
	4,87

	7. Բենզ(ա)պիրեն
	1
	0,00057

	Ընդամենը
	
	337,5


«Սյունիք-3» համայնքը գազիֆիկացված չէ:
Ջեռուցման ժամանակահատվածում վնասակար արտանետումների հաշվարկները կատարված են փայտի ծախսից ելնելով և բերված են աղյուսակ 6.1.3-ում: 

Վնասակար արտանետումները մթնոլորտ ջեռուցման ժամանակ
Աղյուսակ 6.1.3
	Անվանումը
	Վտանգավորության դասը
	Արտանետումները  (վառելիք, գազ, փայտ) տ/տարի

	
	
	ք. Մեղրի վառելիք- 100% փայտ
	ք. Ագարակ վառելիք- 100% փայտ
	13 գյուղ վառելիք- 100% փայտ
	ընդամենը

	1. Կախյալ մասնիկներ
	3
	12,44
	16,63
	9,65
	38,72

	2. Ծծմբային անհիդրիդ
	3
	0,75
	1,0
	0,58
	2,33

	3. Ածխածնի օքսիդ
	4
	9,7
	12,9
	7,5
	30,1

	4. Ազոտի օքսիդներ
	2
	2,98
	4,0
	2,3
	9,28

	Ընդամենը
	
	25,87
	34,53
	20,03
	80,43


	Աղյուսակ 6.1.4 բերված են նաև համայնքի ավտոտրանսպորտի արտանետումները՝ միջպետական ճանապարհի արտանետումների հաշվառմամբ. Մեղրի քաղաքի տարածքով է անցնում Երևան-Գորիս-Կապան-Մեղրի միջպետական նշանակության ավտոմայրուղին (Մ-2):
Վնասակար արտանետումների հաշվարկները կատարվել են համաձայն մեթոդակարգի և բերված են աղյուսյակ 6.1.1-6.1.4-ում /11-14/:
Վնասակար արտանետումների քանակները ավտոտրանսպորտներից
Աղյուսակ 6.1.4
	Անվանումը
	Վտանգավորության դասը
	Արտանետումները  տ/տարի

	ք. Մեղրի

	 Ածխածնի օքսիդ
	4
	136,5

	Ածխաջրածիններ
	4
	13,72

	Ազոտի օքսիդներ
	2
	5,14

	Ընդամենը
	
	155,36

	ք. Ագարակ

	 Ածխածնի օքսիդ
	4
	103,9

	Ածխաջրածիններ
	4
	18,2

	Ազոտի օքսիդներ
	2
	6,84

	Ընդամենը
	
	128,94

	Ճանապարհ Մ-2

	 Ածխածնի օքսիդ
	4
	391,35

	Ածխաջրածիններ
	4
	38,82

	Ազոտի օքսիդներ
	2
	22,95

	Ընդամենը
	
	453,12

	13 գյուղեր

	 Ածխածնի օքսիդ
	4
	90,0

	Ածխաջրածիններ
	4
	13,76

	Ազոտի օքսիդներ
	2
	5,68

	Ընդամենը
	
	109,44

	Հանրագումար
	
	846,86


Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների մասին տեղեկությունները և տնտեսությանը հասցված վնասի արժեքները բերված են աղյուսակներ 6.1.5-ում /15/:
Մթնոլորտ վնասակար արտանետումները ջեռուցումից, արդյունաբերությունից և ավտոտրանսպորտից կազմում է 1937,6 տ/տարի:
Մթնոլորտ վնասակար արտանետումներից «Սյունիք-3» համայքներից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը կազմում է 191,02 մլն. դրամ տարի:

Մթնոլորտ  արտանետումների տարեկան քանակները, ներդրման % և  հասցված տնտեսական վնասները
Աղյուսակ 6.1.5
	Անվանումը
	Արտանետումների քանակը, տ/տարի ներդրման %
	Տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը,      մլն.դրամ/տարի

	1. Բնակարանների ջեռուցում 
	
	

	1.1.  ք. Մեղրի
	25,87
32
	4,61

	1,2.  ք. Ագարակ
	34,53
43
	6,16

	1.3.  13գյուղեր
	20,03
25
	0,45

	Ընդամենը
	80,43
100
	11,22

	 2. Արդյունաբերություն
	1010,31
100
	147,41

	 3. Ավտոտրանսպորտ
	
	

	3.1. ք. Մեղրի
	155,364
18
	5,82

	3.2. ք. Ագարակ
	128,94
15
	5,86

	3.3. Ճանապարհ Մ-2
	453,12
53,5
	19,1

	3.4. 13 գյուղեր
	109,44
13,5
	0,61

	Ընդամենը
	846,86
100
	31,39

	Հանրագումար
	1937,6
	191,02



6.2 Տարածքի համալիր գնահատականը
	Տարածքի համալիր գնահատականը տրված է /2/-ի հիման վրա:  Տարածքի համալիր գնահատականը տրված է տեղանքի կլիմայական պայմանների, մթնո-լորտային օդի աղտոտվածության մակարդակի, արդյունաբերական պոտենցիալի, բնակչության և ավտոտրանսպորտի խտության ցուցանիշների հաշվառմամբ: 
	Օդային ավազանի գնահատականը բերված է աղյուսակ 6.2.1-ում:

Օդային ավազանի գնահատականը անտրոպոգեն ազդեցությամբ, հիգիենիկ իրավիճակով և տարածքի համալիր գնահատականը
Աղյուսակ 6.2.1.
	Անվանումը
	Գնահատականը
	Աղտոտման մակերեսը բնակելի գոտում, հա

	
	անտրոպոգեն ազդեցությամբ
	հիգիենիկ իրավիճակով
	տարածքի համալիր գնահատականը
	

	1
	2
	3
	4
	5

	տարածք
«Սյունիք-1»
	թույլ ազդեցության գոտի
	վտանգ չի հարուցում
	բարենպաստ
	56144,5



Անտրոպոգեն միջին ազդեցության գոտին կազմում է 56144,5հա: Հիգիենիկ իրավիճակով տարածքը վտանգ չի ներկայացնում: Տարածքի համալիր գնահա-տականը՝ բարենպաստ:

6.3	Մակերևութային ջրահոսքեր
Տարածքը գտնվում է հարավային ջրավազանում, Մեղրիգետի գետավազանում: Մեղրիգետը սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռնաշղթայի արևելյան լանջերի փոքր լճերից ու աղբյուրներից, և Մեղրի քաղաքից ներքև թափվում է Արաքս գետ: Գետի երկարությունը 36 կմ է, ջրհավաք ավազանի մակերեսը 336,3 կմ2, միչին թեքությունը 92%:
Մեղրիգետի գետավազանի Արաքս թափվող գետերն են Կարճևանը` 10 կմ,Կարավգետը` 23 կմ,Մալևը` 18 կմ, Աստղաձորը` 17 կմ, Շավիղը` 13 կմ և Նոնաձորը (Նյուվադի)` 14 կմ երկարությամբ:
Մեղրիգետի միջին տարեկան ելքը 2,87 մ3/վրկ,առավելագույն ելքը` 87,5 մ3/վրկ:	
Գետը տիպիկ լեռնային է: Գետի միջին թեքությունը – 68%, արագությունը` 1.3 մ/վրկ: Գետի հատակը քարքարոտ է: Ընդհանուր երկարությունը Հայաստանի տարածքով – 52 կմ, ջրհավաք ավազանի մակերեսը ՀՀ տարածքում- 1240.47 կմ2:
Մեղրիգետ գետի մեջ թափվում են Մեղրի քաղաքային համայնքի և կոյուղացված համանքների տնտեսակենցաղային հոսքաջրերը, ինչը հանդիսանում է գետի աղտոտվածության հիմնական աղբյուրը:
Վերջին տարիներին Մեղրիգետ գետի կիրճում զանազան սպասարկման օբյեկտների շահագործման արդյունքում, զգալիորեն ավելացել է գետի աղտոտվածությունը:
Մեղրի և Ագարակ քաղաքների կեղտաջրերի մաքրման կայանները՝ ներկայումս չկան: Արդյունքում, ինչպես Մեղրի, Ագարակ քաղաքային, այնպես էլ նշված գյուղական համայնքների (կոյուղացված) կեղտաջրերը թափվում են Մեղրիգետ գետ և Կարճևան գետ առանց մաքրման և վարակազերծման: Գետերը թափվող հասքաջրերի ընդհանուր քանաը  կազմում է 2032,6 հազ.մ3/տարի:
Կեղտաջրերով գետեր թափվող աղտոտող նյութերի քանակը բերված է աղյուսակ 6.3.1-ում:
Մեղրի, Ագարակ քաղաքային և գյուղական համայնքների կեղտաջրերով Մեղրիգետ գետ և Կարճևան գետ թափվող նյութերի քանակը
Աղյուսակ 6.3.1
	Կեղտաջրերի ծավալը, հազ.խոր.մ
	ԹԿՊլրիվ,տ
	Կախյալ նյութեր, տ
	Նավթա-մթերք, տ
	Ազոտ ամոնիակային, տ
	Քլորիդներ, տ
	Սուլֆատ-ներ, տ
	Պղինձ, կգ
	Ցինկ, կգ
	ՍԼՄ, տ

	2032,6
	366,741
	223,5
	2,02
	36,6
	97,2
	81,23
	40,46
	203,2
	5,07


*- աղտոտող նյութերի քանակը գերազանցում է սահմանային թույլատրելի սրտահոսքը /ՍԹԱ/:
Աղբյուրը` Հաշվետվություն ջրօգտագործման մասին: ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, 2017թ.:
Մեղրիգետ և Կարճևան գետեր թափվող հոսքաջրերի հետևանքով շրջակա ջրային ավազանին հասցված տնտեսական վնասը ներկա դրությամբ գնահատվում է տարեկան 21,85 մլն. դրամ:
Գետերի համար ստացված ինքնամաքրման K=0.11 ցուցանիշի դեպքում, խառնուրդների նոսրացման համար պայմանները գնահատվում են որպես անբավարար, իսկ գետի ինքնամաքրման պոտենցիալը` ցածր:
Մեղրիգետ և Կարճևան գետերի աղտոտվածության ցուցանիշները բերված են աղյուսակ 6.3.2-ում: Կարճևան գետը դասվում է “վատ”  կարգավիճակի դասին /5-րդ դաս/:  Մեղրիգետ գետը դասվում է "միջակ" կարգավիճակի դասի /3-րդ դաս/:

Մեղրիգետ և Կարճևան գետերի աղտոտվածության ցուցանիշները ԷՆ-ն գերազանցող նյութերի համար
Աղյուսակ 6.3.2
	Էն-երը գերազանցող աղտոտիչ նյութերի անվանումը
	Վնասակարության ցուցանիշը
	Միջին տարեկան  կոնցենտրացիաների գերազանցումը էն-ից di, անգամ
	

	
	
	Մեղրիգետ
	Կարճևան գետ
	

	Ամոնիում իոն
	սանիտարա-թունաբանական
	-
	Որակի III-րդ դաս, գերազանցում է 3 անգամ
	

	Կոբալտ
	սանիտարա-թունաբանական
	-
	IV-րդ դաս,4 անգամ
	

	Ալյումին
	սանիտարա-թունաբանական
	Որակի III-րդ դաս, գերազանցում է 2 անգամ
	IV-րդ դաս,4 անգամ
	

	Ընդհանուր անօրգանական ազոտ` ԸԱԱ
	սանիտարական
	-
	III-րդ դաս, 2 անգամ
	

	Երկաթ
	զգայարանական
	-
	IV-րդ դաս, 7
	

	Մոլիբդեն
	սանիտարա-թունաբանական
	-
	V-րդ դաս, 4
	

	Մանգան
	զգայարանական
	Որակի III-րդ դաս, 2 անգամ
	V-րդ դաս, 4
	

	Կախված մասնիկներ
	սանիտարական
	Որակի III-րդ դաս, 1,7 անգամ
	V-րդ դաս, 3,3
	

	ԹՔՊ
	սանիտարա-թունաբանական
	-
	V-րդ դաս,3,2
	

	Նիտրիտ իոն
	սանիտարա-թունաբանական
	Որակի III-րդ դաս, 2 անգամ
	-
	

	Սուլֆատ իոն
	
	-
	V-րդ դաս, 7,4
	

	ԹԿՊ
	սանիտարական
	-
	IV-րդ դաս,3,6 անգամ
	


Աղբյուրը` ՀայԷկոմոնիտորինգ, տեղեկանք ՀՀ շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին Երևան, 2017թ.:
Մեղրիգետ գետը 0,5 կմ ք. Մեղրիից վերև հատվածում և գետաբերանում դասվում է 3-րդ դասին (միջակ): Նկատվում է, նիտրիտ իոնների, մանգանի, ալյումինի, կախյալ մասնիկների կոնցենտրացիաների գերազանցում թույլատրելի նորմերից:
 Կարճևան գետը գետաբերանիհատվածում դասվում է 5-րդ դասին (միջան): Նկատվում է ալյումին,կոբալտ,ամոնիում,երկաթ, մոլիբդեն, մանգան, նիտրիտ, սուլֆատ իոնների գերազանցում սահմանված նորմերից 3÷7 անգամ: Կախված մասնիկների կոնցենտրացիան գերազանցում է սահմանված նորմը 3,3 անգամ:
Մեղրիգետ և Կարճևան գետերը աղտոտվածության աստիճանի հիգիենիկ դասակարգումը կատարվել է ըստ վնասակարությունը սահմանափակող ցուցանիշների և բերված է 6.3.3-ում:

Մեղրիգետ և Կարճևան գետերի աղտոտվածության աստիճանի հիգիենիկ դասակարգումը/16, 17/
Աղյուսակ 6.3.3
	Ջրավազանի անվանումը
	Վնասակարարությունը սահմանափակող ցուցանիշ ՎՍՑ
ՎՍՑ =∑(di – 1) + 1
	Աղտոտման աստիճանը

	
	թունա-բանական ռեժիմ
	զգայարա-նական
	սանիտարական ռեժիմ
	թունա-բանական ռեժիմ
	զգայարա-նական
	սանիտարական ռեժիմ

	Մեղրիգետ
	3
	2
	1.7
	>1.0≤3.0 բարձր
	>1.5≤2.0 բարձր
	>1≤3.0 չափավոր

	Կարճևան գետ
	13.2
	16.4
	6.9
	>10 արտակարգ բարձր
	16.4>2 արտակարգ բարձր
	>6 արտակարգ բարձր



Նշված համայնքների սահմաններում, Մեղրիգետ գետի ջրերի աղտոտվածության մակարդակը գնահատվում Է՝
Ըստ սանիտարական ռեժիմի – չափավոր, 
Ըստ զգայարանական ցուցանիշների –բարձր,
Ըստ սանիտարա-թունաբանական ցուցանիշների - չափավոր:
Բերված տվյալները վկայում են այն մասին, որ գոյություն ունեցող պայման-ներում Մեղրի քաղաքի և հարակից նշված համայնքների սահմաններում չի բացառվում ռեկրեակցիոն նպատակով գետի օգտագործումը: 
Ինչ վերաբերվում է Կարճևան գետին,ապա գետի ջրի աղտոտման աստիճանը բոլոր ցուցանիծներով արտակարգ բարձր է, ինչը բացառում է ռեակրացիոն նպատակով գետի օգտագործումը:
Հեռանկարում, բնակչության աճի հետ մեկտեղ կավելանա նաև Մեղրիգետ և Կարճևան գետեր թափվող տնտեսակենցաղային կեղտաջրերի քանակը, ինչը իր հերթին կհանգեցնի գետի աղտոտվածության ավելացմանը: Ահրաժեշտ է Մեղրի և Ագարակ քաղաքների և նշված համայնքների համար կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցում:

6.4.  Աղմուկի մակարդակի գնահատում /18,19,20/
Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում աղմուկի աղբյուր է հանդիսանում  ավտոտրանսպորտը: Գլխավոր ավտոմայրուղին Մ-2 Երևան-Գորիս-Կապան- Քաջարան-Մեղրի անցնում է Մեղրի քաղաքով, իսկ մնացած համայնքների տարածքներով անցնում են տեղական նշանակության ճանապարհներ:
Տրանսպորտային հոսքերի աղմուկը առաջանում է ավտոմեքենաներից և կապված է տրանսպորտի արագությունից և շարժման ինտենսիվությունից:
Գյուղական բնակավայրերում մեքենաների շարժման ինտենսիվությունը չի գերազանցում ժամում  50 մեքենա:
Ձայնի էկվիվալենտ մակարդակը հաշվարկման կետում, որը հեռացված է 25 մետրով ճանապարի երթևեկելի մասից, հաշվի առնելով կառուցապատված զանգվածը,  կազմում է 25 դԲԱ՝  45-55 դԲԱ նորմայի դեպքում (համաձայն 17, թիվ 23 գրաֆիկի):
Մեղրի քաղաքում Մ-2 ճանապարհը մեքենաների շարժման ինտենսիվությունը չի գերազանցում 200-250 մեքենա ժամում:
Ձայնի էկվիվալենտ մակարդակը 25 մ վրա ճանապարհի երթևեկելի մասից, հաշվի առնելով կառուցապատված զանգվածը, կազմում է 40-45 դԲա 45-55 դԲԱ նորմայի դեպքում:
6.5 Հողերի բնութագիրը
Մեղրի, Ագարակ քաղաքային և նշված գյուղական համայնքները ներառում են 56144.5 հա հողեր, այդ թվում՝:
Գյուղատնտեսական հողեր- 24078.63 հա
Բնակավայրեր- 448.15 հա
Արդյունաբերական,  ընդերքօգտագործման - 134.98 հա
Էներգետիկայի և տրանսպորտի - 95.36 հա
Հատուկ պահպանման տարածքներ – 28457.53 հա
Անտառային – 393.25 հա
Ջրային – 284.21 հա
Պահուստային հողերը - 
Հատուկ նշանակության հողեր- 133.66 հա
Համայնքների հողային ծածկույթը ներկայացված է հիմնականում մեկ հողատիպով` անտառային: Անտառային գոտում գերակշռում են լեռնաանտառային դարչնագույն հողերը, որոնք աչքի են ընկնում հզորությամբ և հորիզոնների լավ դիֆերենցվածությամբ: Կարբոնատներով հարուստ մայր ապարների վրա զարգացած են կարբոնատահումուսային հողերը, որոնք տափաստանացված շագանակագույն հողերի հետ միասին մոզաիկ ձևով հանդիպում են ողջ անտառային գոտում: Այնտեղ, որտեղ տարածքը էրոզացված չէ, այդ հողերը աչքի են ընկնում հզոր հումուսային շերտով` մինչև 40սմ: Հովիտների համեմատաբար ընդարձակ տեղամասերում տարածվում են ալյուվիալ բերրի հողերը, որոնք հիմնականում վերածված են մշակովի հողերի:
Համայնքի տարածքի գեոքիմիական գնահատման արդյունքները ցույց են տվել, որ հողերը աղտոտված չեն ծանր մետաղներով: Հողերի աղտոտվածության մակարդակը գնահատված է ցածր (խտության գումարային ցուցանիշը` 8.42 ԽԳՑ<16), աղտոտվածության դասը – թույլատրելի, էկոլոգիական իրավիճակը բավարար:

7. Թափոնների կառավարում
7.1Աղբավայրեր
Համայնքներում սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքը կազմում է 448.15 հա մակերես: Համայնքներում գործող աղբավայրերի ընդհանուր քանակը 17 է:
Մեղրի քաղաքի աղբավայրը գտնվում է քաղաքից 5 կմ դեպի արևելք՝ ծավալը՝ 32 հազ.մ3:
Հաճախակի են աղբի կուտակումը հենց բնակելի տների բակերում:
Բացի դրանից, աղբահանումը կատարվում է անկանոն, ինչը հանգեցնում է համայնքների սանիտարական վիճակի վատացմանը:
Համաձայն համայնքապետարանի տրամադրած տեղեկատվության ամրագրվել է, որ.
	Աղբահանումը կատարվում է անկանոն
Հատկացված տարածքը, որը գտնվում է համայնքների վարչական սահմաններում, կենցաղային կոշտ թափոնների տեղափոխման, վնասազերծման, վերամշակման կազմակերպությունների և կառույցների հողամասերի և դրանց սանիտարական պահպանման գոտիների չափերով չի համապատասխանում «Արդյունաբերական կազմակերպությունների նախագծման սանիտարական նորմեր» ՍՆ թիվ 245-71 և «Քաղաքաշինության, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» 2.07.01-81 ԱՆ և Կ պահանջներին: Տարածքները պարսպապատված չէ, անբարեկարգ է, չկան համապատասխան պայմաններ կոնտեյներների և աղբատար փոխադրամիջոցների լվացման և ախտահանման համար: 
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թ.  դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով սահմանված են Նոր կառուցվող, վերակառուցվող սպառման թափոնների աղբավայրերին (պոլիգոններին) ներկայացվող հետևյալ հիգիենիկ պահանջները.
1) Սպառման թափոնների պոլիգոնների հողամասի ընտրման ժամանակ հաշվի են առնվում հողի հիդրոերկրաբանական առանձնահատկությունները: Սպառման թափոնների պոլիգոնները չեն տեղակայվում ճահճակալած հողերում, ջրամատակարարման, հանքային ջրերի աղբյուրների սանիտարական պահպանման I, II և III գոտիներում, ջրատարների սանիտարական պահպանման շերտագծում, առողջարանների սանիտարական պահպանման I և II գոտիներում, ջրատար հորիզոնների ջրերի մակերևույթ դուրս գալու վայրերում, հատուկ պահպանվող տարածքներում, զբոսայգիների, պուրակների, այգիների և այլ կանաչ տարածքներում:
2) Սպառման թափոնների պոլիգոնի հիմնական մասը զբաղեցնում է սպառման թափոնների պահեստավորման տեղամասը: Պահեստավորման տեղամասի ողջ տարածքով նախատեսվում է փոսորակի կառուցում` սպառման թափոնների շերտերով կուտակման, խտացման և հողով ծածկման համար: Հողը պահեստավորվում է փոսորակի շրջագծով: Փոսորակի հատակը լինում է գրունտային ջրերի մակարդակից առնվազն 1 մ բարձր:
3) Ստորգետնյա ջրերը աղտոտումից զերծ պահելու նպատակով սպառման թափոնների պոլիգոնի պահեստավորման տեղամասը ապահովվում է կուտակված սպառման թափոնների խտացված ծավալի խորությունում առաջացող կեղտաջրերի հեռացման համակարգով:
4) Աղբի կուտակման տեխնոլոգիական գործընթացը կարող է ներառել կուտակված սպառման թափոնների խտացված ծավալի խորությունում առաջացող գազերի հեռացման հնարավորությունը` բացառելով խտացված սպառման թափոնների ինքնայրումը /սպառման թափոնների խոնավացում, հողի շերտով մեկուսացում, խտացում/:
5) Սպառման թափոնների պոլիգոնը ունենում է տնտեսակենցաղային գոտի, կոնտեյներների և աղբատար փոխադրամիջոցների լվացման հարթակ ու սարքավորումներ, տեխնիկական ջրի պահուստային տարողություն:
6) Տնտեսակենցաղային գոտում տեղակայվում են աշխատող անձնակազմի վարչա-կենցաղային շենքերը իրենց սանիտարակենցաղային սենքերով (հանդերձարան, ցնցուղարան, սննդի ընդունման սենք):
7) Սպառման թափոնների պոլիգոնի տարածքը շրջապատից մեկուսացվում է ցանկապատով:
8) Աղբատար փոխադրամիջոցների թափքերը և անվադողերը լվացվում և ախտահանվում են յուրաքանչուր անգամ սպառման թափոնները թափելուց հետո:
Սպառման թափոնների պոլիգոնում թափոնները չեն այրում:

Տարածքում կուտակված աղբը մշտապես ենթարկվում է ինքնայրման: Աղբավայր տանող ամբողջ ճանապարհը և մոտակա տարածքը խիստ աղտոտված են, ուստի այդ ժամանակավոր աղբավայրը ենթակա է կոնսերվացման:
Մեղրի,Ագարակ քաղաքային և նշված գյուղական համայնքներում առաջացած կենցաղային կոշտ թափոնների (ԿԿԹ) կազմը և տարեկան քանակը բերված է աղյուսակ 7.1.1-ում: Բնակչության թիվը կազմում է 10513 մարդ ըստ մարզպետարանի տվյալների:
Թափոնների ընդհանուր քանակը ներկա իրավիճակում  կազմում է 2102.6 տ/տարի:

ԿԿԹ-ի կազմը և տարեկան քանակը
Աղյուսակ 7.1.1
	ԿԿԹ
	Ընդհանուր քանակից բաժնեմասը, %
	Թափոնների ընդհանուր քանակը, տ/տարի

	Աննդային թափոններ
	21.3
	447.85

	Թուղթ
	13.3
	279.65

	Փայտանյութ
	6.9
	145.079

	Պլաստմասաներ
	19.4
	407.9

	Ռետին և կաշի
	2.0
	42.05

	Տեքստիլ

	2.8
	58.87

	Ապակի
	5.4
	113.54

	Երկաթ և նրա համաձուլվածքները,         Գունավոր մետաղներ
	1.9
	39.95

	Այլ թափոններ
	27.0
	567.7

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	100
	2102.6



7.2 Արդյունաբերական թափոններ
7.2.1 Գյուղական բնակավայրեր
Մեղրի քաղաքային և նշված գյուղական բնակավայրերում առկա արդյունաբերական բոլոր կազմակերպությունները պատկանում են սանիտարական վտանգավորության lV-V դասին: Արդյունաբերական թափոնները բացակայում են:
Ոչ օգտագործելի թափոնները գործող օբյեկտների բնույթից կախված, թունավոր չեն և պատկանում են համայնքի համապատասխան ստորաբաժանման հետ համաձայնեցված վայր տեղափոխվող թափոնների խմբին: Այս թափոնները շինարարական, ավտոտրանսպորտային կազմակերպություններում առաջացած թափոններն են՝ շինարարական աղբ, ավտոմեքենաների մասեր (բացառությամբ մարտկոցի), օգտագործված տարաներ[footnoteRef:17]:  [17:  Հավելված ՀՀ բնապահպանության նախարարի 25.12.2006 թ. N 430-Ն հրամանի՝ ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկը] 

Ոչ օգտագործված թափոնների քանակը կազմում է 13.6 տ/տարի:
Արդյունաբերական թափոնների կազմը բերված է աղյուսակ 7.2.1-ում:

Արդյունաբերական թափոնների կազմը և տարեկան քանակները
Աղյուսակ 7.2.1
	Արդյունաբերական թափոնների բաղադրիչները
	Ընդհանուր քանակը տ/տարի
	Ընդհանուր քանակից բաժնեմասը, %

	1
	2
	3

	1. Օգտագործման ենթակա թափոններ` յուղեր, թեփեր
	0.76
	7.4

	2. Տկուցքներ, կնճեռներ
	1.52
	15.0

	3. Շինարարական օգտագործելի թափոններ
	3.35
	33.0

	4. Ոչ օգտագործելի թափոններ՝ շինարարական, մետաղական, օգտագործված տարաներ
	4.53
	44.6

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	10.16
	100



7.2.2 Ագարակ քաղաք
Ագարակ քաղաքային համայնքում է գտնվում «Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերությունը,  որի գործունեության արդյունքում առաջանում են 1-5 վտանգավորության դասին պատկանող թափոններ՝
Վտանգավորության 1 դաս՝ բանեցված սնդիկային լամպեր, սնդիկ պարունակող խողովակներ և խոտան - 0.08 տ/տարի:
Թունավոր է: Ծածկագիրը- 3533010013011:
Վտանգավորության 2-րդ դաս՝ բանեցված կապարե կուտակիչներ և խոտան: Թունավոր է, կոռոզիոն ակտիվ: Քանակը՝ 0.8 տ/տարի: Ծածկագիրը՝ 9211010013012:
Վտանգավորության 3-րդ դաս՝ 
5820020001013 -  էկոթունավոր (զտիչ գործվածքներ և պարկեր) - 0.2 տ/տարի;
5410021302033 - հրդեհավտանգ (հալոգեններ չպարունակող բանեցված հիդրավլիկ յուղեր)- 1.875 տ/տարի;
5410020302033 - հրդեհավտանգ (բանեցված արդյունաբերական յուղեր) - 32.4053 տ/տարի;
5410020602033- բանեցված տրանսմիսիոն յուղեր- էկոթունավոր-53.693 տ/տարի;
5410021102033 - հրդեհավտանգ (բանեցված կոմպրեսորային յուղեր) - 3.7590 տ/տարի;
5410020102033 - հրդեհավտանգ (բանեցված շարժիչների յուղեր)- 26.985 տ/տարի;
5410031502033 - հրդեհավտանգ (քսուքային սառեցնող յուղերի մնացորդներ)- 1.875 տ/տարի;
Ընդամենը՝ վտանգավորության 3-րդ դասի թափոններ- 119.0173 տ/տարի:
Վտանգավորության 4-րդ դաս՝ 
9120040001004- կենցաղային թափոններ՝ էկոթունավոր- 63.2 տ/տարի;
9120060001014- յուղոտված լաթեր՝ էկոթունավոր- 0.1 տ/տարի;
5750020413004- դողածածկաններ՝ էկոթունավոր- 279.3 տ/տարի;
Ընդամենը՝ վտանգավորության 4-րդ դաս - 342.6 տ/տարի:
Վտանգավորության 5-րդ դաս՝ 
Այս թափոնները վտանգավոր չեն:
3400012001995- ժայռային մակաբացման ապարներ՝ 5966832 տ/տարի:
Առաջացած բոլոր տեսակի թափոնների վնասազերծման, օգտագործման, պահման կամ տեղափոխման հարցերով զբաղվում է ընկերությունը: Կենցաղային թափոնները տեղափոխվում են քաղաքի աղբավայր:

7.3 Օրգանական ծագման թափոններ[footnoteRef:18] [18:  ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի «Բժշկական թափոնների գործածությանը ներկայացվող հիգիենիկ և հակահամաճարակային պահանջներ» N 2.1.3-3 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» 03-Ն և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի «Վտանգավոր քիմիական թափոնների գործածությանը և վտանգավոր քիմիականնյութերի պահպանմանը և փոխադրմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ N 2.1.7.001-09 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» թիվ 20-Ն հրամաններ] 

	Թափոնները առաջանում են առողջապահության բնագավառի հաստատություններում:
Թափոնները դասակարգվում են  հետևյալ կերպ`
Ա) Ոչ վարակիչ թափոններ: Այս թափոնները կազմում են ընդհանուր թափոնների ≈90%-ը: Սրանք իրենց բաղադրությամբ նման են կենցաղային թափոններին, քանի որ վարակի տարածման մանրէներ չեն պարունակում: Այս թափոնների շարքին են պատկանում գրասենյակային աղբը` թուղթ, կարտոն, փաթեթավորման նյութեր, թերթեր և այլն: Տարեկան քանակը կազմում է 0.3 տ: Այս թափոնները հեռացվում են ՀՀԿ-ի կողմից հատկացված աղբավայր: Դասվում են վտանգավորության 4-րդ դասին: Ծածկագիրն է՝ 91200400 01 00 4:
Բ) Վարակիչ թափոններ:  Վարակիչ թափոնները դրանք օրգանական ծագման թափոններն են: Ընդհանուր քանակը կազմում է ~18 կգ/օր:
Սրանք դասակարգվում են հետևյալ կերպ.
N 1 կարգ - մարդու անատոմիական թափոններ (հյուսվածքներ, օր•աններ, մարմնի մասեր): 
N 4 կարգ - Առարկաներ և պլաստմասայից թափոններ (ներարկիչներ, ճկափողեր և այլն):
N 6 կարգ - Օրգանական նյութերով աղտոտված թափոններ (արյունով և այլ նյութերով աղտոտված բամբակը և այլն):
Դասվում են վտանգավորության 3-րդ դասին: Ծածկագիրն է՝ 9700100 01 05 3:
Այս թափոնների հնարավոր վարակազերծումը համարվում է քիմիական վնասազերծումը սպիրտի և ֆորմալինի լուծույթով և խորը թաղումը գերեզմանատանը հատկացված տարածքում:

8. Գերեզմանոցներ
«Սյունիք-3» համայնքներում տեղակայված է 15 գերեզմանոց ընդհանուր 28 հա տարածքում (այդ թվում Մեղրի, Ագարակ քաղաքային համայնքում՝ 2 գերեզմանատուն):
Գերեզմանոցները գործող են:
Գերեզմանոցների սանիտարա-պաշտպանիչ գոտիները պահպանված չեն, ճանապարհները քանդված են, կանաչապատված չեն:
Անհրաժեշտ է մշակել միջոցառումներ, որոնք կկարգավորեն գերեզմանոցների տարածքները.
Գոտիավորել գերեզմանոցների տարածքները՝ առանձնացնելով արահետներն ու հմամասնորեն բաժանված հողակտորները
Սահմանազատեց ցանկապատով
Նախատեսել ցանկապատի երկայնքով ծառատնկումներ (հնարավորության դեպքում)
Նախատեսել սանիտարապաշտպանիչ գոտու 40 %-ի կանաչապատում՝ ծառատնկումներով:

9.Կանաչապատման համակարգը
	Ներկա դրությամբ Մեղրի, Ագարակ քաղաքային և նշված գյուղական համայնքներում ընդհանուր օգտագործման կանաչ տնկարկների (զբոսայգիներ, զբոսապուրակներ, պուրակներ և այլն) ընդհանուր մակերեսը կազմում է 4.96 հա:	
Գյուղական համայնքների վարչական սահմաններում եղած գյուղատնտեսական հողերի սեփականաշնորհման հետ կապված, հողօգտագործողները մասամբ փոխել են  կոլտնտեսային-սովխոզային պտղատու այգիների ֆունկցիոնալ նշանակությունը (հատուկ նշանակության կանաչ տարածքներ)։
Բնակչության սեփական հողատարածքներում աճեցվում են բանջարանոցային, հացահատիկային և այլ մշակաբույսեր։
Սահմանափակ օգտագործման կանաչ տարածքների մակերեսը ներկա դրությամբ կազմում է՝ քաղաքներում- 128.24 հա, 13 գյուղ - 275.11 հա:
	Հանայնքների կանաչ զանգվածների ցուցանիշները բերված են աղյուսակ 9.1.-ում:

Կանաչ զանգվածների ցուցանիշները
Աղյուսակ 9.1. 
	Կանաչ զանգվածների ֆունկցիոնալ նշանակությունը
	Ընդհանուր կանաչ զանգված

	
	հա
	մ2/մարդ

	
	ք. Մեղրի
	ք. Ագարակ
	13 գյուղ
	ք. Մեղրի
	ք. Ագարակ
	13 գյուղ

	1. Ընդհանուր օգտագործման կանաչ գոտի
	2.19
	1.32
	1.45
	6.48
	2.92
	5.54

	2. Սահմանափակ նշանակության
	97.17
	31.05
	275.11
	287.66
	68.76
	1050.44

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	99.36
	32.37
	276.56
	294.14
	71.68
	1055.98



10. Շրջակա միջավայրի գոյություն ունեցող իրավիճակի գնահատականը
Միջավայրի համալիր անտրոպո-տեխնածին բեռնվածությունը  բաղկացած է գործոնային ցուցանիշներից, միջավայրի հիմնական  գործոնների քանակական բնութագրից, որոնք որոշիչ են մարդու օրգանիզմի վրա իրական բեռնվածությունում՝ մթնոլորտային օդի և հողերի, աղմուկի մակարդակների, ջրի քիմիական և կենսաբանական աղտոտվածության ցուցանիշներ:
Որոշվող  համալիր բեռնվածությունը օրdանիզմի վրա (KH) բաղկացած է հաշվի առնվող նշված գործոնների (տվյալ պայմաններում գոյություն ունեցող) գումարից:
Հաշվի առնվող նշված գործոններից յուրաքանչյուրը քանակապես որոշվում է հիգիենիկ նորմատիվներին վերաբերվող մեկ ցուցանիշներով:
Նշված դեպքում թույլատրելի համարվում է այն մեծությունը, որը հավասար է 1-ի:

10.1 Օդի մերձգետնյա շերտի աղտոտվածության սանիտարա-հիգիենիկ իրավիճակի անալիզը
Մեղրի և Ագարակ քաղաքների և գյուղական համայնքների տարածքում մթնոլորտն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները (մգ/մ3), վերցված են ՀՀ բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի կենտրոնի կողմից (ըստ բնակչության քանակի) և բերված են աղյուսակ 10.1.1-ում: 
Հաշվարկների համար վերցված է Մեղրի և Ագարակ քաղաքների ֆոնային աղտոտվածությունը /21/: Գյուղական համայնքներում ֆոնային աղտոտվածությունը տարբերվում է Կապան քաղաքի ֆոնային աղտոտվածությունից, քանի որ գյուղական համայնքներում բնակչության թիվը չի գերազանցում տասը հազարը:

Աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքները
Աղյուսակ 10.1.1
	№№ ը/հ
	Աղտոտող նյութերի կոդերը և անվանումները
	ՍԹԿ, 
մգ/մ3
	Ֆոնային կոնցենտրացիանները

	
	
	
	մգ/մ3
	միավոր ՍԹԿ

	1
	002	Փոշի
	0.5
	0.2
	0.4

	2
	701	Ծծմբի երկօքսիդ
	0.5
	0.02
	0.04

	3
	200	Ազոտի օքսիդներ
	0.2
	0.008
	0.04

	4
	322	Ածխածնի օքսիդ
	5.0
	0.4
	0.4



Ինչպես երևում է աղյուսակից Մեղրի, Ագարակ քաղաքային համայնքում ֆոնային կոնցենտրացիաները չեն գերազանցում թույլատրելի նորմերը:
Աղտոտվածության համալիր ցուցանիշը հաշվարկվում է


  բանաձևով, որտեղ
K – նյութի նորմավորված III դասի բերման գործակիցն է
i - փաստացի խտությունների գերազանցումն է ՍԹԿ-ն :
Աղտոտվածության համալիր ցուցանիշի հաշվարկման համար ելակետային տվյալները բերված են աղյուսակ10.1.2-ում:

Աղտոտվածության համալիր ցուցանիշի հաշվարկման համար ելակետային տվյալները
Աղյուսակ 10.1.2
	Աղտոտող նյութի անվանումը
	Վտան-գավո-րության դասը
	Միջին օրական կոնցենտրացիաների արժեքները, մգ/մ3
	Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրա-ցիան, ՍԹԿմիջ.օր, մգ/մ3
	Գերազա-նցում է միջին օրական կոնցեն-տրացիան
	Վտանգավորության III դասի բերման գործակիցը, իզոէֆեկ-տիվության գործակից,
K

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Փոշի
	III
	0.08
	0.15
	0.53
	1

	Ծծմբի երկօքսիդ
	III
	0.008
	0.05
	0.16
	1

	Ազոտի օքսիդներ
	II
	0.0032
	0.04
	0.08
	1.3

	Ածխածնի օքսիդ
	IV
	0.16
	3
	0.053
	0.87



Օդի աղտոտվածության համալիր ցուցանիշը՝ P-ն կլինի.


Ստացված տվյալներից ելնելով, երբ n=4 և p=0.56 մթնոլորտային օդի աղ-տոտվածության մակարդակը գնահատվում է թույլ աղտոտված:
Օդային միջավայրի աղտոտվածության համալիր գնահատականը տրված է ըստ հողմագծի աղտոտման աղբյուրից դեպի բնակելի գոտին փչող քամու արագության միջին տարեկան կրկնելիության (%) պայմաններում (P):
Մի հողմագծի քամիների ուղղության կրկնելիության տոկոսը քամիների  շրջանային փնջագրի դեպքում՝ Po
Po=100:8=12,5%
Քամու արագության միջին տարեկան կրկնելիությունը (գերակայում են արևելյան ուղղությամբ փչող քամիները) կազմում է 30%:
Օդային միջավայրի աղտոտվածության գնահատականը տրված է համաձայն /20,21/:

, որտեղ
C1, 2…n - աղտոտվածության առանձին կոմպոնենտների միջին օրական կոն-ցենտրցիան է մգ/մ3,
N1 – գործակից, որի մեծությունը կախված է աղտոտող նյութերի վտանգավորության դասից՝
I դաս – 1, II դաս – 1.5, III դաս – 2, IV դաս – 4
t – C1, C2 …Cn - աղտոտող նյութերի գումարային ազդեցության ցուցադրանքն է:
t=P/P0			t=30:12.5=2.4
ՍԹԿC1, Cn - առանձին կոմպոնենտների միջին օրական սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան է:
Համայնքների համար ստացվել են հետևյալ արդյունքները:

Հաշվարկից հետևում է, որ տարվա 8.2% ժամանակահատվածում՝ 30 օր նշված համայնքներում նկատվում է մթնոլորտային օդի աղտոտվածության բարձրացում: (0.56-ից դառնալով 1.62): Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության մակարդակը մնում է թույլ աղտոտված (առաջին դասի վտանգավորության նյութերի բացակայության պարագայում):

10.2 Բնակչության առողջության պայմանական ռիսկի գործոնը
Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության հետ կապված բնակչության առողջու¬թյան պայմանական ռիսկը որոշվում է՝
R=V· K  · M · B · C · 10-3 բանաձևով, որտեղ
R –  ռիսկի չափը
V – մեկ մարդու կողմից  ներծծված օդի քանակն է օրվա ընթացքում – 28.8մ3:
M – մարդու զանգվածն է կգ-70
K – մարդու օրգանիզմով տվյալ նյութի կլանման •ործակիցն է (0,75±0,25)
B – ռիսկի կոնցենտրացիայի շեղման գործակից – 1,0 ±10-3  (օր/մգ տվյալ նյութի համար)
C – տվյալ աղտոտող նյութի միջին տարեկան կոնցենտրացիան է օդում

   - մինիմալ ռիսկ

 - մինիմալ ռիսկ 
RCO=28.8 · 0.75 ·70 · 0.04·10-3 = 0.06 – մինիմալ ռիսկ 
Rփոշի=28.8 · 0.75 ·70 · 0.02·10-3 = 0.0302 - մինիմալ ռիսկ
Այստեղից արվում է եզրակացություն, որ մթնոլորտ արտանետումների նվազեցման համար լրացուցիչ միջոցառումներ կիրառելու անհրաժեշտություն չկա:

10.3 Մեղրի, Ագարակ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հողերի աղտոտվածության մակարդակի գնահատումը
Հողերի հետազոտությունն իրականացվել է հետևյալ նպատակների համար.
շինարարական հրապարակի՝ պակաս արժեքավոր հողերի վրա տեղադրման ընտրության,  օրգանական, ռադիոակտիվ, թունավոր քիմիական թափոններով աղտոտված հողերի վրա շենքերի և շինությունների տեղադրման կանխարգելման:
Հողի աղտոտվածության գնահատման, ինչպես բնակչության առողջության վրա ազդող գործոն;
բնակելի թաղամասի կանաչապատման և ռեկրեացիոն  գոտիների ստեղծման սխեմաների մշակման:
Համայնքների տարածքի գեոքիմիական գնահատման արդյունքները ցույց են տվել, որ հողերն աղտոտված չեն ծանր մետաղներով (Խ.Ց=8.42<16) և նոր շենքերի և շինությունների տեղադրման ընտրությունը սահմանափակված չէ:

11.Շրջակա միջավայրի վրա անտրոպատեխնածին  բեռնվածության համալիր ցուցանիշները
Շրջակա միջավայրի վրա անտրոպատեխնածին բեռնվածության համալիր ցուցանիշը՝ KH, որոշվում է
KH=(Kօդ + Kաղմուկ + Kջուր + Kհող) : N, որտեղ
N – հաշվի առնվող գործոնների քանակն է N=4
Ցուցանիշի նորմատիվային մեծությունը համարվում է հաշվի առնվաղ գործոնային գնահատականների համապատասխան միավորների թիվը, տվյալ դեպքում՝  4:
Էկոլոգո-հիգիենիկ իրավիճակի գնահատականը տարածքի շրջակա միջավայրի անտրոպատեխնածին աղտոտվածության հետևանքով կատարվել է հիգիենիկ դասակարգման արդյունքների հիման վրա (KH) և բերված է ստորև աղյուսակ 11.1-ում:

Բնակելի կառուցապատման տարածքներում էկոլոգո-հիգիենիկ իրավիճակի լարվածության աստիճանի չափանիշը
Աղյուսակ 11.1
	Սանիտարա-հիգիենիկ իրավիճակի լարվածության աստիճանը
	էկոլոգիական անհարմա-րավետության աստիճանը
	Հիգիենիկ ռանգավորման մեծությունըª KH	
	Շրջակա միջավայրի բնութագիրը
	Մարդկանց առողջական վիճակի բնութագիրը: Բնակչության պոտենցիալ կենսագործու-նեության ինդեքսը (ՊկԻ)

	1.	Մեղրի, Ագարակ քաղաքային և գյուղական համայնքների տարածքներ համեմատաբար բավարար
	Լարված
	KH = 6.5 ÷6.75 բարձր է հաշվի առնվող գործոններից 1.625 – 1.68 անգամ	
	
	Հիգիենիկ նորմատիվների գերազանցում մի շարք միջավայ-րերում (ջուր,հող,  աղմուկ)
Յուրաքանչյուր միջավայրում ՍԹԿ-ի եզակի գերազանցում
	Առողջության ընդհանուր որոշ ցուցանիշները գերազանցում են սովորական հետազոտված ցուցանիշները, և կախված չեն էկոլոգիական անհարմարավետությունից
Առողջության ցուցանիշը 
ՊկԻ= 1


I.7 Համայնքի սահմաններում ներառված բնական համալիրներ
Զանգեզուրի լեռնաշղթայի, Մեղրի և Բարգուշատ լեռնաբազուկների կենսաբազմազանության, հազվագյուտ և անհետացման վտանգված տեսակների, բնության եզակի հուշարձանների պահպանությունը, էնդեմիկ և հազվագյուտ կենդանիների միջսահմանային /ռեգիոնալ՝ Հայաստան-Իրան-Ադրբեջան/ բնակմիջավայրերի պահպանությունը ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 54  որոշմամբ հավանության արժանացած ՙՀայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման պետական ռազմավարություն և գործողությունների 2003-2010 թվականներին ազգային ծրագրով՚ նախատեսած է ՚Բողաքարՙ արգելավայրի բազայի վրա ստեղծել ՙԱրևիկ՚ պետարգելոցը: Նշված էկոհամակարգերը պահպանելու նպատակով ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը ՙԱրևիկ՚ պետարգելոցի ստեղծման ծրագրի մշակման նպատակով  հայտ է ներկայացրել 2005թվականի պետական բյուջեում ընդգրկելու համար: Այս տարածաշրջանի ֆաունայի և ֆլորայի պահպանությունը բարելավելու նպատակով որոշակի ֆինանսական ներդրումներ են կատարվում տարբեր միջազգային դոնոր /WWF,CIPF,UNDP/ կազմակերպությունների կողմից: Նախատեսվող պահպանվող տարածքի սխեմատիկ քարտեզը նեկայացվում է: 
Այս բնական լանդշաֆտները կենսաբազմազանության պահպանության  և գիտության տեսակետից մեծ արժեք են ներկայացնում, որոնք նպատակահարմար է առանձնացնել և ընդգրկել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ցանկում: 
Մեղրի քաղաքի հարավ արևելյան մասում գտնվում է մի փոքրիկ լճակ, որը ջրլող թռչունների համար կարևոր նշանակություն ունեցող բնակմիջավայր է և առաջիկայում կարող է ծառայել որպես թռչնասերների տուրիզմի կազմակերպման նպատակով տեղական նշանակության պահպանավայր: Այստեղ հանդիպում են թռչունների մի շարք տեսակներ, որոնք գրանցված են Հայաստանի Կարմիր գրքում: Այս տիպի էկոհամակարգերին բնորոշ են մի շարք ջրաճահճային բույսերի տեսակներ:

Համայնքների զարգացման ծրագրից բխող՝ սոցիալական, մշակութային, արդյունաբերական, ինժիներատրանսպորտային և այլ համակարգերի կատարելագործմանը նպաստող միջոցառումների ծրագիրը:
Համայնքների մանրամասն վերլուծությունը, առանձին համայնքների համար ինժեներաերկրաբանական հետազոտության աշխատանքների իրականացման և միկրոսեյսմաշրջանացման քարտեզների կազմման, ինչպես նաև համայնքների վերլուծությունն ըստ հատակագծային պայմանների, քաղաքաշինական հիմնակմախքի, ինժեներական ենթակառուցվածքների ապահովվածության,  պատմամշակութային հուշարձանների վերլուծությունն ի հայտ են բերում մի շարք խնդիրներ, որոնց հրատապ լուծումը պետք է նպաստի տարածաշրջանի կենսագործունեությանը և հողերի ռացիոնալ օգտագործմանը: Նախագծման համար առաջնային ուղղություններ են դառնում տարածքային զարգացման այն հիմնական ուղղությունները, ներդրումների համար նպաստավոր ոլորտների  և գոտիների կազմակերպումը, որոնք կխթանեն.
արտադրության հիմնական ճյուղերի զարգացումը, 
հնարավոր ռեկրեացիոն գոտիների կազմակերպումը,
շրջակա միջավայրի բարելավմանը և պահպանմանը,
Ճարտարագիտա-ճանապարհային և սոցիալ-կենցաղային ենթակառուցվածքների զարգացումը,
պատմամշակութային ժառանգության պահպանությանը, 
բնական և տեխնածին վտանգավոր երևույթներից տարածքի պաշտպանությանը,
սահմանամերձ տարածքներում բնակչությանան վտանգության ապահովումը: 
Մասնավորոպես, առաջարկվում է.
1. Կենսաբանական մաքրման կայանի կառուցում Մեղրի, Ագարակ քաղաքների և գյուղական համայնքի կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման համար:
2. Մեղրիգետի ավազանում գետային հոսքով պայմանավորված բնական աղետների ( հեղեղումներ, սելավային հոսքեր և ափային էռոզիա) կանխարգելման նպատակով նախատեսվում է՝ ափամերձ տարածքների ծառապատում:
ափերի գաբիոնապատում և պարսպապատում;
-ավազի պարկերի և բետոնե բլոկների տեղադրում:
3. Կլիմայի փոփոխության երկարաժամկետ ռիսկերի մեղմման և կանխատեսվող ջրի դեֆիցիտի բավարարման նպատակով Մեղրիգետի գետավազանում նախատեսվում է` 
Բողաքար վտակի վրա 1.3 մլն. մ3 ծավալով Բողաքար ջրամբարի կառուցում;
Տաշտուն վտակի վրա 0.67 մլն. մ3 ծավալով ջրամբարի կառուցում (Տաշտուն);
Վահրավար գետի վրա, Վահրավար բնակավայրից վերև 0.9 մլն. մ3 ծավալով  Վահրավար ջրամբարի կառուցում;
Շվանիձոր բնակավայրից վերև, Աստաղաստուր գետի վրա 1 մլն. մ3 ծավալով  Շվանիձոր ջրամբարի կառուցում;
Մալև գետի վրա, Ալվանք բնակավայրից վերև 0.25 մլն. մ3 ծավալով Ալդարայ ջրամբարի կառուցում;
Մեղրիգետի միչին հոսանքում 0.5 մլն. մ3 ծավալով Մեղրի ջրամբարի կառուցում:
Ջրամբարաշինարարության հեռանկարային ծրագրի հայեցակարգի իրականացումը կստեղծի լրացուցիչ հզորություններ ջուր ամբարելու համար, ինչն իր հերթին հնարավորություն կտա ավելացնել ջրային հոսքի կարգավորման հնարավորությունը և լուծել մի շարք ռազմավարական խնդիրներ:
4. Ոռոգման համակարգերի զարգացում / բարելավում ժամանակակից ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրմամբ (կաթիլային ոռոգման, միկրոանձրևային, քիչ էներգածախս համակարգերի) և հոսակորուստների կրճատմամբ:
5. Անասնապահական ֆերմաների սպանդանոցների կոյուղացում, կեղտաջրերի մաքրման տեղային փոքր կայանների տեղադրում:
6. Գործող աղբավայրերի կոնսերվացում և դրանց փոխարինում սանիտարական աղբավայրերով՝
- Մեղրի քաղաքի գոյություն ունեցող աղբավայրի կոնսերվացում, նոր սանիտարական աղբավայրի կառուցում 3 հա տարածքի վրա:
7. Մեղրի քաղաքի տարածքում Մեղրիգետ գետի հունի մաքրում՝ 2 մ լայնությամբ, 0.6 մ խորությամբ (3000մ):
8. Կարճևան գետի մաքրում 900մ երկարությամբ:
Մեղրի, Ագարակ քաղաքային և 13 գյուղական համայնքներում իրականացվող սոցիալական, մշակութային, արդյունաբերական, ինժեներատրանսպորտային և այլ համակարգերի կատարելագործման վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունները բերված են համայնքների 2017-2021 թվականների զարգացման ծրագրերում:
միջհամայնքային ճանապարհների-կապերի վերանայում և կազմակերպում,
հիմնական գործառնական գոտիների վերանայում և հստակեցում,
զբոսաշրջության խթանման և փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծման նպատակով հիմնական միջպետական ուղղություններին և համայնքային կապերին հարակից տարածքներում առաջարկվում է հատուկ բիզնես գոտիների կազմակերպում,
Չգազիֆիկացված բոլոր համայնքների գազաֆիկացում,
Համայնքներում բնակչության ապահովումը խմելու ջրով,
Համայնքներում ոռոգաման ջրի ցանցի ընդլայնում,
         Բոլոր համայնքներում կոյուղու ցանցերի անցկացում,
Սելավատար առուների կառուցում,
Տնտեսակենցաղային կեղտաջրերի փոքր հզորության մաքրման կայանների կառուցում։

1.1 Տարածքի տնտեսության հեռանկարային զարգացումը
«Սյունիք-3» տարածական պլանավորման նախագիծը ընդգրկում է 56144.5 հատարածք, այդ թվում՝
գյուղատնտեսական նշանակության 24078.63 հա
բնակավայրերի 448.15 հա
արդյունաբերական,  ընդերքօգտագործման - 134.98 հա
էներգետիկայի,  տրանսպորտի,  կապի- 95.36 հա
հատուկ պահպանվող տարածքներ - 28457.53 հա
անտառային- 393.25 հա
ջրային- 284.21 հա
հատուկ նշանակության -133.66 հա
պահուստային :
Տարածքային պլանավորման նախագծով հողերի նպատակային նշանակության հողատեսքի, գործառական նշանակության և զբաղեցրած տարածքների փոփոխություն չի սպասվում:
Նախատեսված է բնակչության աճ- 10% -ի չափով: Բնակչության թիվը կկազմի 11565 մարդ, այդ թվում` ք. Մեղրի-3716, ք. Ագարակ- 4968:  Տնտեսության զարգացման հիմնական  ճյուղերն են հանքարդյունաբերությունը, այգեգործությունը, առևտուրը, խաղողագործությունը, անտառատնտեսությունը, մեղվաբուծությունը, հողագործությունը, հացահատիկային կուլտուրաների մշակումը: 

[bookmark: _Toc490497180]2. Համայնքների շրջակա միջավայրի վրա տեխնածին ազդեցությունը

Քաղաքային և գյուղական համայնքների շրջակա միջավայրի վրա տեխնածին ազդեցության հիմնական գործոններնեն.
մթնոլորտային օդի աղտոտումը արդյունաբերական կազմակերպությունների, բնակկոմունալ սեկտորի ջեռուցման և ավտոտրանսպորտի արտանետումներով,
մակերևութային ջրերի աղտոտումը արդյունաբերական և կենցաղային կեղտաջրերով,
հողերի աղտոտումը կոշտ կենցաղային թափոններով,
աղմուկը և էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը,
անտառի անկանոն օգտագործումը, որը համայնքի շրջակայքում էներգետիկ ճգնաժամի ժամանակ հանգեցրել է անտառային տարածքների և կենսաբազմազանության կրճատմանը:
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության բնական գործոնների թվին են դասվում սողանքները,  սելավները և հողերի էրոզիան:

2.1 [bookmark: _Toc490497181]Մթնոլորտային օդը
Հեռանկարում համայնքների մթնոլորտային օդի աղտոտման աղբյուրներ կհանդիսանան արդյունաբերական կազմակերպությունների, բնակելի և հասարակական շենքերի ջեռուցման անհատական սարքերի և ավտոտրանսպորտի արտանետումները: Արդյունաբերական կազմակերպությունները հիմնականում պատկանում են սանիտարական վտանգավորության lV-V դասին, իսկ «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ը և հանքերը պատկանում է II դասին: Արտադրական արտանետումները lV-V դասի հիմնարկների համար հիմնականում առաջանում են բնական գազի այրումից: Ներկայումս ֆոնային աղտոտվածությունը աղտոտող բոլոր նյութերով զգալիորեն ցածր է սահմանային թյուլատրելի կոնցենտրացիաներից (ՍԹԿ):
	Ջեռուցման ժամանակահատվածում վնասակար արտանետումների հաշվարկները կատարված են գազի ծախսից ելնելով և բերված են աղյուսակ 2.1.1-ում:
Ընդունված է, որ հեռանկարում ջեռուցումը միայն գազով է:
Ավտոտրանսպորտի և արդյունաբերական արտանետումները մթնոլորտ բերված են աղյուսակ 2.1.2 , 2.1.3 և 2.1.4:
Վնասակար արտանետումների հաշվարկները կատարվել են համաձայն մեթոդակարգի /11-14/:
Վնասակար արտանետումների ցանկը ջեռուցման ժամանակ
Աղյուսակ 2.1.1
	Անվանումը
	Վտանգա-վորության դասը
	Արտանետումներ տ/տարի

	
	
	ք. Մեղրի վառելիք -100% գազ
	ք. Ագարակ վառելիք -100% գազ
	13 գյուղ վառելիք -100% գազ 
	Ընդամենը

	Ածխածնի օքսիդ 
	4
	0.82
	1.1
	0.71
	2.63

	Ազոտի օքսիդներ
	2
	1.92
	2.56
	1.65
	6.13

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	2.74
	3.66
	2.36
	8.76


Ավտոտրանսպորտի վնասակար արտանետումների ցանկը
Աղյուսակ2.1.2
	Անվանումը
	Վտանգավորության դասը
	Արտանետումները, տ/տարի

	ք. Մեղրի

	1. Ածխածնի օքսիդ
	4
	150.15

	2. Ածխաջրածիններ
	4
	15.1

	3. Ազոտի օքսիդներ
	2
	5.65

	Ընդամենը
	
	170.9

	ք. Ագարակ

	1. Ածխածնի օքսիդ
	4
	114.3

	2. Ածխաջրածիններ
	4
	20.02

	3. Ազոտի օքսիդներ
	2
	75.24

	Ընդամենը
	
	209.56

	Ճանապարհ Մ-2

	1. Ածխածնի օքսիդ
	4
	430.5

	2. Ածխաջրածիններ
	4
	42.7

	3. Ազոտի օքսիդներ
	2
	25.25

	Ընդամենը
	
	498.45

	37 գյուղ

	1. Ածխածնի օքսիդ
	4
	99.0

	2. Ածխաջրածիններ
	4
	15.1

	3. Ազոտի օքսիդներ
	2
	6.2

	Ընդամենը
	
	120.3

	Հանրագումար
	
	999.21



Վնասակար արտանետումները մթնոլորտ արդյունաբերական հիմնարկներից
Աղյուսակ 2.1.3
	NN
	Նյութերի անվանումը
	Վտանգավորության դասը
	Նյութերի արտանետումը, տ/տարի

	
	
	
	ք. Մեղրի
	ք.Ագարակ

	1
	 Հանքաքարի փոշի
	3
	-
	366.0

	2
	Ածխածնի օքսիդ
	4
	2.0
	110,0

	3
	 Ածխաջրածիններ
	4
	-
	22,3

	4
	 Ազոտի օքսիդներ
	2
	4,7
	204.2

	5
	 Մուր
	3
	-
	3,9

	6
	Ծծմբային անհիդրիդ
	3
	-
	22.6

	7
	Բենզ(ա)պիրեն
	1
	-
	0,00036

	8
	Մանգանի օքսիդներ
	2
	0,00044
	0,0033

	9
	Ֆտորիդներ
	2
	-
	0.011

	10
	Երկաթի օքսիդներ
	3
	0,0077
	0,033

	11
	Անօրգանական փոշի
	3
	1,32
	1,1

	12
	Կրափոշի
	3
	-
	1,2

	13
	Նատրիումի սուլֆիդի փոշի
	3
	-
	0,18

	14
	Քսանթագենատի գոլորշիներ
	-
	-
	0,35

	15
	Մոլիբդենի խտանյութի փոշի
	-
	-
	0,022

	16
	Ազոտական թթու
	2
	-
	0,014

	17
	Աղաթթու
	2
	-
	0,004

	18
	Ծծմբական թթու
	2
	-
	0,00077

	19
	Փայտափոշի
	3
	0,33
	-

	20
	Յուղի աերոզոլ
	3
	0,00014
	0,00021

	
	Ընդամենը
	
	8,36
	731.9



Վնասակար արտանետումները մթնոլորտ հանքերից
Աղյուսակ 2.1.4
	Վնասակար արտանետումներ
	Վտանգավորության դասը
	Արտանետումները, տ/տարի

	1. Հանքաքարի փոշի
	3
	108.2

	2. Ածխածնի օքսիդ
	4
	115.0

	3. Ածխաջրածիններ
	4
	20.5

	4. Ազոտի օքսիդներ
	2
	114.1

	5. Մուր
	3
	8.15

	6. Ծծմբային անհիդրիդ
	3
	5.4

	7. Բենզ(ա)պիրեն
	1
	0.00063

	Ընդամենը
	
	371.4




Մթնոլորտ  արտանետումների տարեկան քանակները, ներդրման % և  հասցված տնտեսական վնասները
Աղյուսակ 2.1.5
	Անվանումը
	Արտանետումների քանակը, տ/տարի ներդրման %
	Տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը,      մլն.դրամ/տարի

	1. Բնակարանների ջեռուցում -0.4%

	1.1.  ք. Մեղրի
	2.74
31
	0.2

	1,2.  ք. Ագարակ
	3.66
42
	0.264

	1.3.  13գյուղեր
	2.36
27
	0.022

	Ընդամենը
	8.76
100
	0.486

	Արդյունաբերություն-52%

	 2. 1.Արդյունաբերություն
	1111.7
100
	162.16

	 3. Ավտոտրանսպորտ-47.6%

	3.1. ք. Մեղրի
	17.09
17
	6.4

	3.2. ք. Ագարակ
	209.56
21
	6.45

	3.3. Ճանապարհ Մ-2
	498.45
50
	21.01

	3.4. 13 գյուղեր
	120.3
12
	0.67

	Ընդամենը
	999.21
100
	34.53

	Հանրագումար
	2119.67
100
	197.18



Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների հիմնական մասը բաժին է ընկնում արդյունաբերությանը, որի արտանետումները կազմում են մթնոլորտ արտանետումների 52 %-ը:
Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների քանակը ջեռուցումից, արդյունաբերությունից և ավտոտրանսպորտից կազմում է 2119.67 տ/տարի:
[bookmark: _Toc490497182]Մթնոլորտ վնասակար արտանետումներից «Սյունիք-3» համայնքներից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը կազմում է 197.18 մլն. դրամ տարի:
2.2.Տարածքի համալիր գնահատականը

Տարածքի համալիր գնահատականը տրված է /2/-ի հիման վրա:  Տարածքի համալիր գնահատականը տրված է տեղանքի կլիմայական պայմանների, մթնոլորտային օդի աղտոտվածության մակարդակի, արդյունաբերական պոտենցիալի, բնակչության և ավտոտրանսպորտի խտության ցուցանիշների հաշվառմամբ: 
	Օդային ավազանի գնահատականը բերված է աղյուսակ 2.2.1-ում:
.
Օդային ավազանի գնահատականը անտրոպոգեն ազդեցությամբ, հիգիենիկ իրավիճակով և տարածքի համալիր գնահատականը
Աղյուսակ 2.2.1
	Անվանումը
	Գնահատականը
	Աղտոտման մակերեսը բնակելի գոտում, հա

	
	Անտրոպոգե նազդեցությամբ
	Հիգիենիկ իրավիճակով
	Տարածքի համալիր գնահատականը
	

	տարածք
«Սյունիք-3»
	թույլ ազդեցության գոտի
	վտանգ չի հարուցում
	բարենպաստ
	56144.5


	
Անտրոպոգեն թույլ ազդեցության գոտին կազմում է 56144.5 հա: Ըստ հիգիենիկ գնահատականի տարածքը վտանգ չի ներկայացնում: Տարածքի համալիր գնահատականը՝ բարենպաստ:
[bookmark: _Toc490497183]2.3 Մակերևութային ջրահոսքեր

Նշված համայքների տարածքով անցնող գետը Մեղրիգետ և Կարճևան գետերն են: 
Գետերի մեջ նշված համայնքների տարածքում թափվում են տնտեսակենցաղային հոսքաջրերի մի մասը, ինչը հանդիսանում է գետերի աղտոտվածության հիմնական աղբյուրը:
Վերջին տարիներին Մեղրիգետ գետի կիրճում զանազան սպասարկման օբյեկտների շահագործման արդյունքում, զգալիորեն ավելացել է գետի աղտոտվածությունը:
            Մեղրի, Ագարակ քաղաքային և գյուղական համայնքների աշխարհագրական դիրքը թույլ չի տալիս «Սյունիք-3» տարածաշրջանի համար մեկ միասնական կեղտաջրերի մաքրման կայանի ընտրություն:
 Տնտեսակենցաղային հոսքաջրերի մաքրման համար գյուղական համայնքներում, նախատեսված է տեղադրել տարբեր արտադրողականության «Յալմա-2000» մակնիշի կենսաբանական մաքրման կայան: Մաքրման կայանը ունի բազմաստիճանային մաքրման կառուցվածք և ներառում է սեպտիկ խուց, անաերոբ կենսաբանական ռեակտոր, կենսազտիչ առաջին և երկրորդ աստիճանի օդավորման ավազան (աերոտենկ), երկու պարզարան, պոմպային հատվածամաս: Մաքրման արդյունավետությունը  98%:
Կայանի կորպուսը կարող  է պատրաստված լինել պողպատից կամ պոլիպրոպիլենից:
Նստվածքի հեռացումը կատարվում է երկու տարին մեկ անգամ: Նստվածքը կարող է օգտագործվել որպես պարարտանյութ: Հնարավոր է մաքրման կայանը փոխարինել ուրիշ նույն մաքրման աստիճան ունեցող ինքնավար կենսաբանական մաքրման կայանով:
Կեղտաջրերով գետեր թափվող աղտոտող նյութերի քանակը բերված է աղյուսակ 2.3.1-ում:
Մեղրի, Ագարակ քաղաքային և գյուղական համայնքների կեղտաջրերով Մեղրիգետ և Կարճևան  գետեր թափվող նյութերի քանակը
Աղյուսակ 2.3.1
	Համայնքների անվանումը
	Կեղտաջըրերի ծավալը, հազ.մ3/տարի
	Մեղրիգետ, Կարճևան գետեր թափվող վնասակար նյութերի քանակը, տ/տարի

	
	
	ԹԿՊլրիվ
	Կախյալնյութեր
	Նավթամթերք
	Ազոտ
ամոնիակային
	Քլորիդներ
	Սուլֆատներ
	Պղինձ, կգ
	ՍԼՄ*, տ
	Ցինկ, կգ

	Մեղրի, Ագարակ քաղաքային համայնք և 13 գյուղական համայնքներ
	1701.28
	17.02
	18.7
	0.51
	3.41
	76.56
	68.05
	11.88
	1.485
	67.98


*- սինթետիկ լվացող միջոցներ

Գետեր թափվող հոսքաջրերի հետևանքով շրջակա ջրային ավազանին հասցված տնտեսական վնասը կենսաբանական մաքրման կայանների առկայության դեպքում զգալիորեն նվազում է՝ 21.85 մլն. դրամից նվազելով մինչ 3.19 մլն. դրամ/տարի /15/:
Գետերի համար ստացված ինքնամաքրման K=0.11 ցուցանիշի դեպքում, խառնուրդների նոսրացման համար պայմանները գնահատվում են որպես անբավարար,  իսկ գետերի ինքնամաքրման պոտենցիալը` ցածր:
Հեռանկարում գետերի աղտոտվածության հաշվարկային ցուցանիշները բերված են աղյուսակ 2.3.2-ում:
Ողջի գետի աղտոտվածության ցուցանիշները ՍԹԿ-ն գերազանցող նյութերի համար
Աղյուսակ 2.3.2
	Էն-երը գերազանցող աղտոտիչ նյութերի անվանումը
	Վնասակարության ցուցանիշը
	Միջին տարեկան  կոնցենտրացիաների գերազանցումը էն-ից di, անգամ
	

	
	
	Մեղրիգետ
	Կարճևան գետ
	

	Ամոնիում իոն
	սանիտարա-թունաբանական
	-
	Որակի III-րդ դաս, գերազանցում է 3 անգամ
	

	Կոբալտ
	սանիտարա-թունաբանական
	-
	IV-րդ դաս,4 անգամ
	

	Ալյումին
	սանիտարա-թունաբանական
	Որակի III-րդ դաս, գերազանցում է 2 անգամ
	IV-րդ դաս,4 անգամ
	

	Ընդհանուր անօրգանական ազոտ` ԸԱԱ
	սանիտարական
	-
	III-րդ դաս, 2 անգամ
	

	Երկաթ
	զգայարանական
	-
	IV-րդ դաս, 7
	

	Մոլիբդեն
	սանիտարա-թունաբանական
	-
	V-րդ դաս, 4
	

	Մանգան
	զգայարանական
	Որակի III-րդ դաս, 2 անգամ
	V-րդ դաս, 4
	

	Կախված մասնիկներ
	սանիտարական
	Որակի III-րդ դաս, 1,7 անգամ
	V-րդ դաս, 3,3
	

	ԹՔՊ
	սանիտարա-թունաբանական
	-
	V-րդ դաս,3,2
	

	Նիտրիտ իոն
	սանիտարա-թունաբանական
	Որակի III-րդ դաս, 2 անգամ
	-
	

	Սուլֆատ իոն
	
	-
	V-րդ դաս, 7,4
	

	ԹԿՊ
	սանիտարական
	-
	IV-րդ դաս,3,6 անգամ
	


Մեղրիգետ գետը նշված համայնքների հատվածում դասվում է 3-րդ դասին (միջակ): Նկատվում է կախված մասնիկների, նիտրատ իոնների, ցինկի, պղնձի կոնցենտրացիաների գերազանցում թույլատրելի նորմերից: 
Կենսաբանական մաքրման կայանները կանխարգելում են գետերի աղտոտվածության հետագա ավելացումը: Գետերի աղտոտվածության մակարդակը հեռանկարում կմնա անփոփոխ: 
Մեղրիգետ և Կարճևան գետերի աղտոտվածության աստիճանի հիգիենիկ դասակարգումը կատարվել է ըստ վնասակարությունը սահմանափակող ցուցանիշների և բերված է աղյուսակ  2.3.3-ում:

Ողջի գետի աղտոտվածության աստիճանի հիգիենիկ դասակարգումը /14,15/
Աղյուսակ 2.3.3
	Ջրավազանի անվանումը
	Վնասակարարությունը սահմանափակող ցուցանիշ ՎՍՑ
ՎՍՑ =∑(di – 1) + 1
	Աղտոտման աստիճանը

	
	թունա-բանական ռեժիմ
	զգայարա-նական
	սանիտարական ռեժիմ
	թունա-բանական ռեժիմ
	զգայարա-նական
	սանիտարական ռեժիմ

	Մեղրիգետ
	3
	2
	1.7
	>1.0≤3.0 բարձր
	>1.5≤2.0 բարձր
	>1≤3.0 չափավոր

	Կարճևան գետ
	13.2
	16.4
	6.9
	>10 արտակարգ բարձր
	16.4>2 արտակարգ բարձր
	>6 արտակարգ բարձր



Նշված համայնքների սահմաններում, Մեղրի գետ գետի ջրերի աղտոտվածության մակարդակը գնահատվում Է՝
Ըստ սանիտարական ռեժիմի – չափավոր, 
Ըստ զգայարանական ցուցանիշների –բարձր,
Ըստ սանիտարա-թունաբանական ցուցանիշների - բարձր:
Բերված տվյալները վկայում են այն մասին, որ ծրագրով նախատեսված մաքրման կայանների առկայությունը կկանխարգելի Մեղրիգետի հետագա աղտոտումը: 
Հեղեղատար կոյուղի:
«Սյունիք-3» գյուղական համայնքներում հեղեղատար կոյուղու բացակայության արդյունքում գարնանային ձնհալի և աշնանային հորդ անձրևների ժամանակ հնարավոր են տարածքների հեղեղումներ: Այս երևույթից խուսափելու նպատակով բոլոր համայնքերում նախատեսված է հեղեղատար առուների նախագծում և կառուցում: Տարվա ընթացքում անձրևաջրերի քանակը  հաշվարկված է գործող մեթոդակարգի համաձայն: Տեղումների տարեկան քանակը - 283 մմ: Բնակավայրերի տարածքի մակերեսը՝ 448.15 հա:
Գետեր թափվող անձրևաջրերի քանակը կկազմի ՝ 507.3 հազ.մ3/տարի: Անձրևաջրերի արտահոսքից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը կգնահատվի տարեկան 15 մլն. դրամ:
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Քաղաքային և նշված գյուղական համայքներում աղմուկի աղբյուր է հանդիսանում ավտոտրանսպորտը: 
Համայնքների տարածքներով անցնում են տեղական նշանակության ճանապարհներ և Մեղրի քաղաքով անցնող պետական նշանակության գլխավոր ավտոմայրուղին Մ-2:
Տրանսպորտային հոսքերի աղմուկը առաջանում է մեքենաների աղմուկից և կապված է տրանսպորտի արագությունից և շարժման ինտենսիվությունից:
Տեղական նշանակության ճանապարհների մեքենաների շարժման ինտենսիվությունը չի գերազանցում ժամում  70 մեքենա:
Ձայնի էկվիվալենտ մակարդակը հաշվարկման կետում, որը հեռացված է 25 մետրով ճանապարի երթևեկելի մասից, հաշվի առնելով կառուցապատված զանգվածը,  կազմում է 30 դԲԱ՝  45-55 դԲԱ նորմայի դեպքում (համաձայն 17, թիվ 23 գրաֆիկի):
ՀՀ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոնգիաների նախարարության տրամադրած տվյալների համաձայն (14.06.2018 թ N 05/՚14.1/10383-18) Մ-2 Երևան-Մեղրի-Իրանի սահման ա/ճ կմ 200-320 (Սյունիքի տարածքային մաքսատան մոտ) երկու ուղղություններով տրանսպորտային տարբեր միջոցների գումարային օրական ինտենսիվությունը կազմում է մոտ 3000 տրանսպորտային միջոց։
Մեղրի քաղաքում Մ-2 ճանապարհը մեքենաների շարժման ինտենսիվությունը չի գերազանցում 300 մեքենա ժամում:
Ձայնի էկվիվալենտ մակարդակը 25 մ վրա ճանապարհի երթևեկելի մասից, հաշվի առնելով կառուցապատված զանգվածը, կազմում է 45 դԲա 45-55 դԲԱ նորմայի դեպքում:
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Մեղրի քաղաքային համայնքը և նշված գյուղական համայնքները ներառում են  56144.5 հա հողեր, այդ թվում՝
Գյուղատնտեսակա նհողեր- 24078.63 հա
Բնակավայրեր- 445.15 հա
Արդյունաբերական ընդերքօգտագործման –134.98 հա
Էներգետիկայի և տրանսպորտի -95.36 հա
Հատուկ պահպանման տարածքներ – 28457.53 հա
Անտառային – 393.25 հա
Ջրային – 284.21հա
Պահուստային հողեր- 
Հատուկ նշանակության հողեր- 133.66 հա
Համայնքների հողային ծածկույթը ներկայացված է հիմնականում մեկ հողատիպով` անտառային: Անտառային գոտում գերակշռում են անտառային դարչնագույն հողերը, որոնք աչքի են ընկնում հզորությամբ և հորիզոնների լավ դիֆերենցվածությամբ: Կարբոնատներով հարուստ մայր ապարների վրա զարգացած են կարբոնատահումուսային հողերը, որոնք տափաստանացված շագանակագույն հողերի հետ միասին մոզաիկ ձևով հանդիպում են ողջ անտառային գոտում: Այնտեղ, որտեղ տարածքը էրոզացված չէ, այդ հողերը աչքի են ընկնում հզոր հումուսայի նշերտով` մինչև 40սմ: Հովիտների համեմատաբար ընդարձակ տեղամասերում տարածվում են ալյուվիալ բերրի հողերը, որոնք հիմնականում վերածված են մշակովի հողերի:
[bookmark: _Toc490497187]Համայնքի տարածքի գեոքիմիական գնահատման արդյունքները ցույց են տվել, որ հողերը աղտոտված չեն ծանրմ ետաղներով: Հողերի աղտոտվածության մակարդակը գնահատված է ցածր (խտության գումարային ցուցանիշը` ԽԳՑ<16), աղտոտվածության դասը – թույլատրելի, էկոլոգիական իրավիճակը բավարար: Հեռանկարում տարածական պլանավորման նախագծերի իրականացման արդյունքում հողերի աղտոտվածության մակարդակի ավելացում չի սպասվում, քանի որ արդյունաբերական կազմակերպությունների կառուցում չի նախատեսված:
3. Թափոնների կառավարում
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Նշված գյուղական համայնքներում սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքը կազմում է 448.15 հա մակերես:  «Սյունիք-3»- ում կա 17 հատ աղբավայր:
Հաճախակի են աղբի կուտակումը հենց բնակելի տների բակերում:
Բացի դրանից, աղբահանումը կատարվում է անկանոն, ինչը հանգեցնում է համայնքներիսանիտարականվիճակիվատացմանը:
Որոշված է գոյություն ունեցող աղբավայրերի տարածքները պարսպապատել, բարեկարգել: Աղբահանությունը դարձնել կազմակերպված, այրել և հողով ծածկել, մինչև ամբողջ համայնքների համար աղբամշակման գործարանի նախագծումը և կառուցումը:
Նշված համայնքներում առաջացած կենցաղային կոշտ թափոնների (ԿԿԹ) կազմը և տարեկան քանակը բերված է աղյուսակ 3.1.1-ում: Հեռանկարում բնակչությա նթիվը կկազմի 11565 մարդ: 
Թափոնների ընդհանուր քանակը հեռանկարում կկազմի ~ 2313 տ/տարի:

ԿԿԹ-իկազմըևտարեկանքանակը
Աղյուսակ 3.1.1
	ԿԿԹ
	Ընդհանուրքանակիցբաժնեմասը, %
	Թափոններիընդհանուրքանակը, տ/տարի

	Աննդայինթափոններ
	21.3
	492.67

	Թուղթ
	13.3
	307.63

	Փայտանյութ
	6.9
	159.6

	Պլաստմասաներ
	19.4
	448.72

	Ռետինևկաշի
	2.0
	46.26

	Տեքստիլ
	2.8
	64.76

	Ապակի
	5.4
	124.9

	Երկաթ և նրա համաձուլվածքները,         Գունավոր մետաղներ
	1.9
	43.95

	Այլթափոններ
	27.0
	624.51

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	100
	2313



[bookmark: _Toc490497189]3.2 Արդյունաբերական թափոններ
3.2.1 Գյուղական համայնքներ

Գյուղական համայքներում առկա արդյունաբերական բոլոր կազմակերպությունները պատկանում են սանիտարական վտանգավորության lV-V դասին:  Արդյունաբերական թափոնները բացակայում են:
Ոչ օգտագործելի թափոնները գործող օբյեկտների բնույթից կախված, թունավոր չեն և պատկանում են սանէպիդկայանի կողմից համաձայնեցված վայր տեղափոխվող թափոնների խմբին[footnoteRef:19]: [19:  ՀՀ բնապահպանության նախարարի 25.12.2006 թ. N 430-Ն հրամանի հավելված] 

Այս թափոնները շինարարական, ավտոտրանսպորտային կազմակերպություններում առաջացած թափոններն են՝ շինարարական աղբ, ավտոմեքենաների մասեր, օգտագործված տարաներ:
Ոչ օգտագործված թափոնների քանակը կազմում է 4.983 տ/տարի:
Արդյունաբերական թափոնների կազմը բերված է աղյուսակ 3.2.1-ում:
Արդյունաբերական թափոնների կազմը և տարեկան քանակները
Աղյուսակ 3.2.1
	Արդյունաբերական թափոնների բաղադրիչները
	Ընդհանուր քանակը տ/տարի
	Ընդհանուր քանակից բաժնեմասը, %

	1 Օգտագործման ենթակա թափոններ, թեփեր
	2.52
	22.54

	2 Շինարարական օգտագործելի թափոններ
	3.685
	32.96

	3 Ոչ օգտագործելի թափոններ՝ շինարարական, մետաղական, օգտագործված տարաներ
	4.983
	44.57

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	11.18
	100


«Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ թափոնների փոփոխություն չի սպասվում (արտադրողականության ավելացում չի նախատեսվում):

[bookmark: _Toc490497191]4. Գերեզմանոցներ
Գերեզմանոցների ընդհանուր թիվը կազմում է 15 հատ, իսկ գերեզմանոցների ընդհանուր տարածքը կազմում 28 հա: 
Գերեզմանոցները գործողեն:
Ծրագրով նախատեսված է գերեզմանոցների պարսպապատումը ՍՊԳ-ի չափերով հետագա հուղարկավորումների ընթացքում այն չխախտելու համար:
Այն հատվածներում, որտեղ ՍՊԳ-ն պահպանված չէ, նախատեսվում է ճանապարհի երկկողմանի սահմանազատում` ծառուղիների միջոցով և գերեզմանոցի պարագծով երկշարք ծառապատում:
Գերեզմանոցների ճանապարհի եզրային հատվածներում, նախագծով նախատեսված է տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում, ինչը կնպաստի փոշու արտանետումների տարածման կանխարգելմանը: 
[bookmark: _Toc490497192]5. Կանաչապատման համակարգը

           Ներկա դրությամբ գյուղական համայնքներում ընդհանուր օգտագործման կանաչ տնկարկները (զբոսայգիներ, զբոսապուրակներ, պուրակներևայլն) ընդհամենը կազմում են ամեն համայնքում 0.1÷0.3 հա: Շինարարական նորմերի համաձայն գյուղական համայնքներում ընդհանուր օգտագործման կանաչ տնկարկների մակերեսը պետք է կազմի 12 մ2/մարդ, իսկ փոքր քաղաքների համար 10 մ2/մարդ:
Գյուղային համայնքների վարչական սահմաններում եղած գյուղատնտեսական հողերի սեփականաշնորհման հետկապված, հողօգտագործողները մասամբ փոխել են կոլտնտեսային-սովխոզային պտղատու այգիների ֆունկցիոնալ նշանակությունը (հատուկ նշանակության կանաչ տարածքներ)։
Բնակչության սեփական հողատարածքներում աճեցվում են բանջարանոցային, հացահատիկային և այլ մշակաբույսեր։
Հեռանկարում սահմանափակ օգտագործման կանաչ տարածքների մակերեսը կկազմի  443.67 հա:
	Կանաչ զանգվածների ցուցանիշները բերված են աղյուսակ 5.1.-ում:

Կանաչ զանգվածների ցուցանիշները
Աղյուսակ 5.1. 
	Համայնքների անվանումը
	Կանաչ զանգվածների
ֆունկցիոնալ
նշանակությունը

	
	Ընդհանուր օգտագործման կանաչ գոտի,
հա/մ2/մարդ
	Սահմանափակ նշանակության,
հա/մ2/մարդ
	Ընդհանուր կանաչ զանգված,
հա/մ2/մարդ

	ք. Մեղրի
	3.38/10
	106.9/316.46
	110.28/326.46

	ք. Ագարակ
	4.52/10
	34.15/75.62
	38.67/85.62

	13 գյուղեր
	3.5/12
	302.62/1155.48
	391.74/1167.48

	Ընդամենը
	11.4/10.61
	443.67/9033.94
	455.07/9044.55


[bookmark: _Toc490497193]6. Շրջակա միջավայրի իրավիճակի գնահատականը համայնքների զարգացման ծրագրի իրականացումից հետո

[bookmark: _Toc490497194]Միջավայրի համալիր անտրոպա-տեխնածին բեռնվածությունը  բաղկացած է գործոնային ցուցանիշներից, միջավայրի հիմնական  գործոնների քանակական բնութագրից, որոնք որոշիչ են մարդու օրգանիզմի վրա իրական բեռնվածությունում՝ մթնոլորտային օդի և հողերի, աղմուկի մակարդակների, ջրի քիմիական և կենսաբանական աղտոտվածության ցուցանիշներ:
Որոշվող  համալիր բեռնվածությունը օր•անիզմի վրա (KH) բաղկացած է հաշվի առնվող նշված գործոնների (տվյալ պայմաններում գոյություն ունեցող) գումարից:
Հաշվի առնվող նշված գործոններից յուրաքանչյուրը քանակապես որոշվում է հիգիենիկ նորմատիվներին վերաբերվող մեկ ցուցանիշներով:
Նշված դեպքում թույլատրելի համարվում է այն մեծությունը, որը հավասար է 1-ի:
6.1 Օդի մերձգետնյա շերտի աղտոտվածության սանիտարա-հիգիենիկ իրավիճակի անալիզը

Գյուղական համայնքների տարածքում մթնոլորտն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները (մգ/մ3), վերցված են ՀՀ բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի կենտրոնի կողմից (ըստ բնակչության քանակի) և բերված են աղյուսակ 6.1.1-ում /21/: 

Աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքները
Աղյուսակ6.1.1
	№№ ը/հ
	Աղտոտող նյութերի կոդերը և անվանումները
	ՍԹԿ, 
մգ/մ3
	Ֆոնային կոնցենտրացիանները

	
	
	
	մգ/մ3
	միավորՍԹԿ

	1
	002	Փոշի
	0.5
	0.2
	0.4

	2
	701	Ծծմբիերկ օքսիդ
	0.5
	0.02
	0.04

	3
	200	Ազոտի օքսիդներ
	0.2
	0.008
	0.04

	4
	322	Ածխածնի օքսիդ
	5.0
	0.4
	0.4



Ինչպես երևում է աղյուսակից բոլոր գյուղական համայնքներում ֆոնային կոնցենտրացիաները չեն գերազանցում թույլատրելի նորմերը:
Աղտոտվածության համալիր ցուցանիշը հաշվարկվում է համաձայն /22,23/

բանաձևով, որտեղ
K – նյութի նորմավորված III դասի բերման գործակիցն է
i - փաստացի խտությունների գերազանցումն էՍԹԿ-ն :
Աղտոտվածության համալիր ցուցանիշի հաշվարկման համար ելակետային տվյալները բերված են աղյուսակ 6.1.2-ում:

Աղտոտվածության համալիր ցուցանիշի հաշվարկման համար ելակետային տվյալները
Աղյուսակ 6.1.2
	Աղտոտող նյութի անվանումը
	Վտանգավորության դասը
	Միջին օրական կոնցենտրացիաների արժեքները, մգ/մ3
	Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան, ՍԹԿմիջ.օր, մգ/մ3
	Գերազանցում է միջին օրական կոնցենտրացիան
	Վտանգավորության III դասի բերման գործակիցը՝ իզոէֆեկ-տիվության գործակից,
K

	Փոշի
	III
	0.08
	0.15
	0.53
	1

	Ծծմբիերկօքսիդ
	III
	0.008
	0.05
	0.16
	1

	Ազոտիօքսիդներ
	II
	0.0032
	0.04
	0.08
	1.3

	Ածխածնիօքսիդ
	IV
	0.16
	3
	0.053
	0.87


Օդի աղտոտվածության համալիր ցուցանիշը՝ P-ն կլինի.


Ստացված տվյալներից ելնելով, երբ n=4 և p=0.56 մթնոլորտային օդի աղ-տոտվածության մակարդակը գնահատվում է թույլ աղտոտված:
Օդային միջավայրի աղտոտվածության համալիր գնահատականը տրված է ըստ հողմագծի աղտոտման աղբյուրից դեպի բնակելի գոտին փչող քամու արագության միջի նտարեկան կրկնելիության (%) պայմաններում (P):
Մի հողմագծի քամիների ուղղության կրկնելիության տոկոսը քամիների շրջանային փնջագրի դեպքում՝  Po
Po=100:8=12,5%
Քամու արագության միջին տարեկան կրկնելիությունը (գերակայում են արևելյան  ուղղությամբ փչող քամիները) կազմումէ 30 %:
Օդային միջավայրի աղտոտվածության գնահատականը տրված է համաձայն /20,21/:

,    որտեղ
C1, 2…n -աղտոտվածության առանձին կոմպոնենտների միջին օրական կոնցենտրացիան է մգ/մ3,
N1 – գործակից, որի մեծությունը կախված է աղտոտող նյութերի վտանգավորության դասից՝
I դաս – 1, II դաս – 1.5, III դաս – 2, IV դաս – 4
t – C1, C2 …Cn - աղտոտող նյութերի գումարային ազդեցության ցուցադրանքն է:
t=P/P0			t=30:12.5=2.4
ՍԹԿC1, Cn - առանձին կոմպոնենտների միջին օրական սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան է:
Գյուղական համայնքների համար ստացվել են հետևյալ արդյունքները:


[bookmark: _Toc490497195]Հաշվարկից հետևում է, որ տարվա 8.2% ժամանակահատվածում՝ 30 օր նշված համայնքներում նկատվում է մթնոլորտային օդի աղտոտվածության բարձրացում: (0.56-ից դառնալով 1.62): Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության մակարդակը մնում է թույլ աղտոտված (առաջին դասի վտան•ավորության նյութերի բացակայության պարագայում):
6.2 Բնակչության առողջության պայմանական ռիսկի գործոնը

Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության հետ կապված բնակչության առողջության պայմանական ռիսկը որոշվում է՝
R=V K   M  B  C  10-3բանաձևով, որտեղ
R –  ռիսկի չափը
V – մեկ մարդու կողմից ներծծված օդի քանակն է օրվա ընթացքում – 28.8մ3:
M – մարդու զանգվածն է կգ -70
K – մարդու օրգանիզմով տվյալ նյութի կլանման գործակիցն է (0,750,25)
B – ռիսկի կոնցենտրացիայի շեղման գործակից – 1,0  10-3  (օր/մգ տվյալ նյութի համար)
C – տվյալ աղտոտող նյութի միջին տարեկան կոնցենտրացիան է օդում

  - մինիմալ ռիսկ

 - մինիմալ ռիսկ 
RCO=28.8 · 0.75 ·70 · 0.04·10-3 = 0.06 – մինիմալ ռիսկ 
Rփոշի=28.8 · 0.75 ·70 · 0.02·10-3 = 0.0302 - մինիմալ ռիսկ
Այստեղից արվում է եզրակացություն, որ մթնոլորտ արտանետումների նվազեցման համար լրացուցիչ միջոցառումներ կիրառելու անհրաժեշտություն չկա:

[bookmark: _Toc490497196]6.3 Մեղրի, Ագարակ քաղաքային և գյուղական համայնքների հողերի աղտոտվածության մակարդակի գնահատումը

Ծրագրով նախատեսված նոր արդյունաբերական կազմակերպությունների և հասարակական շինությունների կառուցումը և գործարկումը չեն հանգեցնի հողի դեգրադացման և աղտոտման: Մթնոլորտ արտանետվող փոշին իր մեջ չի պարունակում ծանր մետաղների տարրեր, ինչը բացառում է նրանց ներթափանցումը հող փոշու ցրման և նստեցման գործընթացներում:
Հեռանկարում համայնքների հողերի աղտոտվածության մակարդակը կգնահատվի՝ Kհող=1 (հողն աղտոտող բաղադրիչների կոնցետրացիաները չեն գերազանցում սահմանային-թույլատրելի նորմերը):
[bookmark: _Toc490497197]7. Շրջակա միջավայրի վրա անտրոպատեխնածին բեռնվածության համալիր ցուցանիշները
[bookmark: _Toc490497198]Շրջակա միջավայրի վրա անտրոպատեխնածին բեռնվածության համալիր ցուցանիշը՝ KH, որոշվում է
KH=(Kօդ + Kաղմուկ + Kջուր + Kհող) : N, որտեղ
N – հաշվի առնվող գործոնների քանակն է N=4
Ցուցանիշի նորմատիվային մեծությունը համարվում է հաշվի առնվաղ գործոնային գնահատականների համապատասխան միավորների թիվը, տվյալ դեպքում՝  4:
Էկոլոգո-հիգիենիկ իրավիճակի գնահատականը տարածքի շրջակա միջավայրի անտրոպատեխնածին աղտոտվածության հետևանքով կատարվել է հիգիենիկ դասակարգման արդյունքների հիման վրա (KH) և բերված է ստորև աղյուսակ11.1-ում:











Բնակելի կառուցապատման տարածքներում էկոլոգո-հիգիենիկ իրավիճակի լարվածության աստիճանի չափանիշը
Աղյուսակ 7.1
	Սանիտարա-հիգիենիկ իրավիճակի լարվածության աստիճանը
	էկոլոգիական անհարմա-րավետության աստիճանը
	Հիգիենիկ ռանգավորման մեծությունըª KH	
	Շրջակա միջավայրի բնութագիրը
	Մարդկանց առողջական վիճակի բնութագիրը: Բնակչության պոտենցիալ կենսագործու-նեության ինդեքսը (ՊկԻ)

	1.	Մեղրի, Ագարակ քաղաքային և գյուղական համայնքների տարածքներ համեմա-տաբար բավարար
	Լարված
	KH = 6.6 ÷6.86 բարձր է հաշվի առնվող գործոններից 1.625 – 1.72 անգամ	
	
	Հիգիենիկ նորմատիվների գերազանցում մի շարք միջավայ-րերում (ջուր,հող,  աղմուկ)
Յուրաքանչյուր միջավայրում ՍԹԿ-ի եզակի գերազանցում
	Առողջության ընդհանուր որոշ ցուցանիշները գերազանցում են սովորական հետազոտված ցուցանիշները, և կախված են էկոլոգիանկան հարմարավետությունից
Առողջության ցուցանիշը 
ՊկԻ= 1







Եզրակացություն

Կատարված աշխատանքների արդյունքում կարելի է եզրակացնել, որ «Սյունիք-3» զարգացման ծրագրով բոլոր նախատեսվող աշխատանքները կնպաստեն շրջանի սոցիալական և բնապահպանական  իրավիճակի առաողջացմանը: Բնապահպանական  իրավիճակի բարելավմանը նպաստող միջոցառումները հետևյալն են՝
երկրորդական և միջգյուղական ճանապարհների ասֆալտապատում և խճապատում;
Նորաշենիկի ջրամբարի կառուցում;
բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների  բարեկարգում և ասֆալտապատում, խաղահրապարակների կառուցում;
շենքերի բակերի լուսավորության անցկացում և գյուղամիջյան ճանապարհների լուսավորության անցկացում;
ջրամատակարարման համակարգի և կոյուղու բարեկարգում;
անձրևաջրերի հեռացման համակարգի նախագծում և կառուցում;
Մեղրիգետ գետ թափվող Մեղրի քաղաքի տնտեսա-կենցաղային և արտադրական հոսքաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանի նախագծում և կառուցում Մեղրի քաղաքից մոտ 1 կմ հոսանքով ներքև ընկած հատվածում;
Կարճևան գետ թափվող ք. Ագարակի կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման կայանի նախագծում և կառուցում Ագարակ քաղաքից մոտ 1.2 կմ հոսանքով ներքև ընկած հատվածում;
վնասված հասարակական և արտադրական նշանակության շինությունների  և կառույցների վերականգնում:
ոռոգման ներքին ցանցի վերականգնում;
Համայնքներում հանգստյան գօտիների ստեղծում;
համայնքների տարածքում աղբահանման կազմակերպում;
մսի վերամշակման արտադրամասի ստեղծում( սպանդանոցի կառուցում );
հեղեղապաշտպան անտառատնկումների իրականացում ժամանակակից պայմաններին համապատասխան աղբավայրերի կառուցում,աղբամշակման գործարանի կառուցում:
հեղեղապաշտպան անտառատնկումների իրականացում, ժամանակակից պահանջներին համապատասխան աղբավայրերի կառուցում, աղբամշակման գործարանի կառուցում:
հեռանկարում ջեռուցման համակարգերից արտանետումները մթնոլորտ կախված են վառելիքից` միայն գազով ջեռուցման դեպքում մթնոլորտ արտանետումները 71.67 տ/տարի քանակով:
Հեռանկարում բնակչության թվի ավելացման, IV-V դասի արդյունաբերական կազմակերպությունների շահագործմամբ, անասնապահության հողագործության զարգացման հետ զուգահեռ նկատվում է օդի, հողային և ջրային պաշարների աղտոտվածության աննշան ավելացում: Բայց տարածքը մնում է թույլ աղտոտվածության գոտում, այսինքն նորմայի սահմաններում: /նայել 9,10 բաժ./








Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպանական գոտիների պայմանակարգեր
         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Շվանիձոր համայնք
      Ամրոց Բերդին քար, միջնադար, 8.74.1 
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
 2.2
	      

Բարեկարգում

	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 

	






      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Շվանիձոր համայնք
      Բնակելի տուն 19-րդ դ. 2-րդ կես, 8.74.2,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
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	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում 
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	
	
	2.4.4
	սննդամթերքի առևտուր
	
	
	

	Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	թույլատրելի է մեկ կամ երկու հարկ բարձրությամբ, լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ 

	
	
	3.1.3
	արդյունաբերական, տրանսպորտային և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.5
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	
	 
	

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Շվանիձոր համայնք
      Բնակելի տուն 19-րդ դ. վերջ – 20-րդ դ. սկիզբ, 8.74.3,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
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	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 
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	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	
	
	2.4.4
	սննդամթերքի առևտուր
	
	
	

	Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	թույլատրելի է մեկ կամ երկու հարկ բարձրությամբ, լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ 

	
	
	3.1.3
	արդյունաբերական, տրանսպորտային և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.5
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	
	 
	

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Շվանիձոր համայնք
Գերեզմանոց, 17-18-րդ դդ., 8.74.4
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 
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1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	շինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	


2.2

	


Բարեկարգում

	2.2.1
	խոտածածկ

	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղի
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3 
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	
	3.1.1
	-
	-
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
		հուշարձանի պատմականորեն 
ձևավորված լանդշաֆտի փոփո-                        խություն
	 



	
	
	

	
	
	4.1,2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Շվանիձոր համայնք
Գերեզմանոց, 19-րդ դ. սկիզբ-20-րդ դ., 8.74.5
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1. Հուշարձանի տարածք*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	շինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	


2.2

	


Բարեկարգում

	2.2.1
	խոտածածկ

	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղի
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3 
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	
	3.1.1
	-
	-
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
		հուշարձանի պատմականորեն 
ձևավորված լանդշաֆտի փոփո-                        խություն
	 



	
	
	

	
	
	4.1,2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	


*գերեզմանոցի պատմական հատվածում թաղումներն արգելվում են, 
ՀՀ Սյունիքի մարզ, Շվանիձոր համայնք
Գերեզմանոց, 19-րդ դ. 2-րդ կես - 20-րդ դ սկիզբ, 8.74.6
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1. Հուշարձանի տարածք*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	շինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	


2.2

	


Բարեկարգում

	2.2.1
	խոտածածկ

	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղի
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3 
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
3.1
	
Կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություն
	
	
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	-
	-
	-



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Շվանիձոր համայնք
        Գյուղատեղի, 17-18-րդ դդ., 8.74.7
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-ս
	3.1.1
	-
	-
	-
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Շվանիձոր համայնք
        Գյուղատեղի Գոմերանց, 17-20-րդ դդ., 8.74.8
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	-
	-
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Շվանիձոր համայնք
        Գյուղատեղի Թողուտ (Թեղուտ,Թուղուտ), 17-18-րդ դդ., 8.74.9
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	-
	-
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Շվանիձոր համայնք
        Գյուղատեղի Վերի Շեն, 17-18-րդ դդ., 8.74.10
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	-
	-
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Շվանիձոր համայնք
Եկեղեցի  Սբ Աստվածածին, 1879 թ., 8.74.11
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	
2.2
	
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	թույլատրելի է մեկ կամ երկու հարկ բարձրությամբ, լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	
	
	
	
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	 -
	 -
	-



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Շվանիձոր համայնք	
      Խաչքար, 17-րդ դ., 8.74.12
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	   1.  Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.2
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   
2.2
	      




Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	
	

	3.1
	Կառուցապատում 
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	արդյունաբերական և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	 -
	- 
	-



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Շվանիձոր համայնք	
      Խաչքար, 17-րդ դ., 8.74.13
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	   1.  Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.2
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   
2.2
	      




Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	
	

	3.1
	Կառուցապատում 
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	արդյունաբերական և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	 -
	- 
	-



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Շվանիձոր համայնք	
      Խաչքար Սարգսի, 1652 թ., 8.74.14
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	   1.  Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.2
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   
2.2
	      




Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	առևտրային գործունեություն
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	
	

	3.1
	Կառուցապատում 
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	արդյունաբերական և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	 -
	- 
	-



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Շվանիձոր համայնք
       Հնձան, 20-րդ դ. սկիզբ, 8.74.15  
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  3.1
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 4.1
	Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	


3.1
	


Կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություն
	
	 
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	 -
	 -
	-






     ՀՀ Սյունիքի մարզ, Շվանիձոր համայնք
     Հուշաղբյուր Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատման համար զոհված Ասլան Ստեփանյանին, Հովհաննես Հովհանիսյանին, Մարգար Ոսկանյանին, Կարապետ Գրիգորյանին,    1956 թ., 8.74.16,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	

Հողային
	1.1.1
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	
	
	1.1.4
	բուսածածկի խնամք
	
	
	խոտհունձ, մոլախոտերի հեռացում, ծաղիկների խնամք, 

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցմամբ

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	 
	

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	թույլատրելի է մեկ հարկ բարձրությամբ, լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ

	
	
	3.1.3
	արդյունաբերական և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.5
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	-
	-
	-



     ՀՀ Սյունիքի մարզ, Ծավ բնակավայր
     Հուշարձան Երկրորդ Աշխարհամարտում զոհվածներին, 1965 թ., 8.48.9,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	

Հողային
	1.1.1
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	
	
	1.1.4
	բուսածածկի խնամք
	
	
	խոտհունձ, մոլախոտերի հեռացում, ծաղիկների խնամք, 

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցմամբ

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	 
	

	



	



	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	թույլատրելի է մեկ կամ երկու հարկ բարձրությամբ, լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.3
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.4
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	-
	-
	-



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Շվանիձոր համայնք
       Ջրանցույց, 17-րդ դ., 8.74.18 
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  3.1
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 4.1
	Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	




3.1
	




Կառուցապատում 
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություն
	
	
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	






ՀՀ Սյունիքի մարզ, Ալվանք  համայնք
Գերեզմանոց, 17-20-րդ դդ., 8.9.1.
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1. Հուշարձանի տարածք

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	շինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	



2.2
	



Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղի
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատմանկարգավորմանգոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	-
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտիպահպանմանգոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Ալվանք համայնք
        Գյուղատեղի Աղավնաձոր, 16-19-րդ դդ., 8.9.2
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	Հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	լիազոր մարմնի թույլտվությամբ

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	լիազոր մարմնի թույլտվությամբ

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	լիազոր մարմնի թույլտվությամբ

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	        2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3
	-
	3.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Ալվանք համայնք
        Գյուղատեղի Ափկես, 10-20-րդ դդ., 8.9.3
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	Հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	        2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3
	-
	3.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Ալվանք համայնք
        Գյուղատեղի Թոս, 10-19-րդ դդ., 8.9. 4
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	Հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	        2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3
	-
	3.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Ալվանք համայնք
        Գյուղատեղի Իքիս (Քիս), 10-15-րդ դդ., 8.9.5
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	Հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	        2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3
	-
	3.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Ալվանք համայնք
        Գյուղատեղի Վերին Մալեվ (Մալիք, Մանլեվ), 14-20-րդ դդ., 8.9.6
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	Հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	        2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3
	-
	3.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Ալվանք համայնք
        Գյուղատեղի Քուջերթ, 10-17-րդ դդ., 8.9.7
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	Հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	        2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3
	-
	3.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Ալվանք համայնք
         Դիտակետ- աշտարակ, 19-րդ դ. սկիզբ, 8.9.8
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնոււմ 
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	հնագիտական հետազոտությունից հետո

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	3.1.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3
	-
	3.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Ալվանք համայնք
         Դիտակետ-աշտարակ, 19-րդ դ. սկիզբ, 8.9.9
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնոււմ 
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	հնագիտական հետազոտությունից հետո

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	3.1.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3
	-
	3.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Ալվանք համայնք
         Դիտակետ-աշտարակ, 19-րդ դ. սկիզբ, 8.9.10
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնոււմ 
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	հնագիտական հետազոտությունից հետո

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	3.1.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3
	-
	3.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Ալվանք համայնք
Եկեղեցի Սբ Հակոբ, 19-րդ դ. կես, 8.9.11
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	
2.2
	
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	 -
	 -
	-



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Ալվանք համայնք	
       Խաչքար, 17-18-րդ դդ., 8.9.12
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	   1.  Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.2
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	 վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   
2.2
	      


Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	      2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	      2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	      2.2.5
	ճանապարհ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	
	
	2.4.4
	սննդամթերքի առևտուր
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	 4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	-
	-
	-
	- 
	-



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Ալվանք համայնք
      Հուշարձան Երկրորդ Աշխարհամարտում զոհվածներին, 1966 թթ., 8.9.13,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	

Հողային
	1.1.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	
	
	1.1.5
	բուսածածկի խնամք
	
	
	խոտհունձ, մոլախոտերի հեռացում

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	հնագիտական հետազոտությունից հետո

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	Բուժ. սպասարկում
	
	
	

	
	
	2.4.4
	սննդամթերքի առևտուր
	
	
	

	Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	արդյունաբերական, տրանսպորտային և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.5
	Հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Ալվանք համայնք
      Ջրաղաց, 18-19-րդ դդ., 8.9.14  
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 

	






         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Ալվանք համայնք
      Ջրաղաց, 19-րդ դ. վերջ, 8.9.15  
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 

	






ՀՀ Սյունիքի մարզ, Ալվանք համայնք
Վանական համալիր Կուսանաց անապատ, 17-18-րդ դդ., 8.9.16
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	
2.2
	
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	
	
	3.1.2
	բնակելի, հասարակական կառույցների  և սպասարկման օբյեկտների իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	




	
ՀՀ Սյունիքի մարզ, Մեղրի համայնք
Բնակելի թաղամաս Մեծ թաղ*, 17-20-րդ դդ., 8.5.1,
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանների տարածք**

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	աղբյուր, ամրոց բնակելի տներ,  հասարակական և հոգևոր կառույցներ, 

	
	
	
	Բնակելի Մեծ  թաղի տարածք
	
	
	

	
	
	1.2.2
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	Շինարարական

	1.2.3
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.2.4
	ինժեներական ստորգետնյա և վերգետնյա  ուղեգծեր
	
	
	

	
	
	1.2.5
	ճանապարհների անցկացում, նորոգում, բարեկարգում
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.2.6
	Կանաչապատում, ծառատունկ
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	լիազոր մարմնի թույլտվությամբ

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	լիազոր մարմնի թույլտվությամբ

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	
2.2
	

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	լիազոր մարմնի թույլտվությամբ

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	Հուշարձան իպատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	


       
* Մեղրի համայնքի Մեծ թաղի տարածքում նախատեսված աշխատանքները, որոնք իրականացվելու են ՀՀ Կառավարության 2005 թ. դեկտեմբերի 29-ի «ՀՀ Սյունիքի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը հաստատելու մասին» N 2322-Ն որոշմամբ հաստատված Մեծ թաղ բնակելի թաղամասի հուշարձանների և դրանց պահպանական գոտիների տարածքներում՝անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պետական լիազոր մարմնի՝ ՀՀ մշակույթի նախարարության հետ: 
** Մեղրի համայնքի Մեծ թաղի տարածքում հաշվառված և պետական ցուցակում ընդգրկված պատմության և մշակույթի հուշարձաններ:

ՀՀ Սյունիքի մարզ, Մեղրի համայնք
Բնակելի թաղամաս Փոքր թաղ*, 17-20-րդ դդ., 8.5.2,
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանների տարածք**

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	





1.2


	
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	աղբյուր, ամրոց բնակելի տներ,  հասարակական և հոգևոր կառույցներ, 

	
	
	
	Բնակելի Փոքր թաղի տարածք
	
	
	

	
	
	1.2.3
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.2.3
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	Շինարարական

	1.2.4
	ինժեներական ստորգետնյա և վերգետնյա  ուղեգծեր
	
	
	

	
	
	1.2.5
	ճանապարհների նորոգում, բարեկարգում
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.2.6
	Կանաչապատում, ծառատունկ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	լիազոր մարմնի թույլտվությամբ

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	
2.2
	

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	լիազոր մարմնի թույլտվությամբ

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	Հուշարձան իպատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	
	

	
	
	
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	


       
* Մեղրի համայնքի Փոքր թաղի տարածքում նախատեսված աշխատանքները, որոնք իրականացվելու են ՀՀ Կառավարության 2005 թ. դեկտեմբերի 29-ի «ՀՀ Սյունիքի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը հաստատելու մասին» N 2322-Ն որոշմամբ հաստատված Փոքր թաղ բնակելի թաղամասի հուշարձանների և դրանց պահպանական գոտիների տարածքներում՝ անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պետական լիազոր մարմնի՝ՀՀ մշակույթի նախարարության հետ: 
** Մեղրի համայնքի Փոքր թաղի տարածքում հաշվառված և պետական ցուցակում ընդգրկված պատմության և մշակույթի հուշարձաններ:

ՀՀ Սյունիքի մարզ, Մեղրի համայնք
Եկեղեցի, 17-18-րդ դդ., 8.5.3,
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	լիազոր մարմնի թույլտվությամբ

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	լիազոր մարմնի թույլտվությամբ

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	լիազոր մարմնի թույլտվությամբ

	
2.2
	
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	 
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Մեղրի համայնք
Եկեղեցի Սբ Հովհաննես եկեղեցի, 17-18-րդ դդ., 8.5.4,
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	լիազոր մարմնի համաձայնությամբ 

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	
2.2
	
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	 
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Մեղրի համայնք
        Հուշարձաններ նախկին Վանք և Կալեր գյուղերի, 10-15-րդ դդ., 8.5.5
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	Հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	
	

	3.1
	կառուցապատում
	3.2
	բնակելի, հասարակական կառույցների  և սպասարկման օբյեկտների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.3
	արդյունաբերական և օժանդակ կառույցներ
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Տաշտուն համայնք
Գերեզմանոց, 10-20-րդ դդ., 8.100.1
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1. Հուշարձանի տարածք

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	շինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	


2.2

	


Բարեկարգում

	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղի
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	-
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Տաշտուն համայնք
Գերեզմանոց, 14-17-րդ դդ., 8.100.2
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1. Հուշարձանի տարածք

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	շինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	


2.2

	


Բարեկարգում

	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղի
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	-
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Տաշտուն  համայնք
        Գյուղատեղի Ռոմելանց, 17-18-րդ դդ., 8.100.3
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	Հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	քաղ և հավաք

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1
	-
	- 
	-
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Տաշտուն համայնք
Եկեղեցի, 17-րդ դ., 8.100.4
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	
2.2
	
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	2.4
	Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	 -
	 -
	-



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Տաշտուն համայնք
      Կամուրջ, 17-18-րդ դդ., 8.100.5,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	

Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	քաղ և հեռացում

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 
2.4
	  
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սննդամթերքի առևտուր
	
	
	

	Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	


3.1


	


Կառուցապատում


	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.3
	շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	
	

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	



     ՀՀ Սյունիքի մարզ, Տաշտուն համայնք
     Հուշաղբյուր Երկրորդ Աշխարհամարտում զոհվածներին, 1965 թ., 8.100.6,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	

Հողային
	1.1.1
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	
	
	1.1.4
	բուսածածկի խնամք
	
	
	խոտհունձ, մոլախոտերի հեռացում, ծաղիկների խնամք, 

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցմամբ

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	 
	

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	թույլատրելի է մեկ կամ երկու հարկ բարձրությամբ, լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ

	
	
	3.1.3
	արդյունաբերական, տրանսպորտային և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.5
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	-
	-
	-



     ՀՀ Սյունիքի մարզ, Տաշտուն համայնք
     Հուշարձան Երկրորդ Աշխարհամարտում զոհվածներին, 1969 թ., 8.100.7,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	

Հողային
	1.1.1
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	
	
	1.1.4
	բուսածածկի խնամք
	
	
	խոտհունձ, մոլախոտերի հեռացում, ծաղիկների խնամք, 

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցմամբ

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	 
	

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	թույլատրելի է մեկ կամ երկու հարկ բարձրությամբ, լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ

	
	
	3.1.3
	արդյունաբերական, տրանսպորտային և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.5
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	-
	-
	-



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Տաշտուն համայնք
       Ջրաղաց, ուշ միջնադար, 8.100.8  
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  3.1
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 4.1
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-

	3.1.1
	-
	-
	- 
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 

	






         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վահրավար բնակավայր
      Ամրոց Կաքավաբերդ, Ք.ա. 1 -ին հազ.-Ք.հ. 17-18-րդ դդ., 8.88.1 
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
 2.2
	      

Բարեկարգում

	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	 2.3
	  Տնտեսական
	2.3.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 

	






      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վահրավար բնակավայր
      Բնակելի տուն, 1872 թ., 8.88.2,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում, 
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	
	
	2.4.4
	սննդամթերքի առևտուր
	
	
	

	Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	թույլատրելի է մեկ կամ երկու հարկ բարձրությամբ, լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ 

	
	
	3.1.3
	արդյունաբերական, տրանսպորտային և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.5
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	
	 
	



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վահրավար բնակավայր
      Բնակելի տուն, 19-րդ դ. 2-րդ կես., 8.88.3,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում, 
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	
	
	2.4.4
	սննդամթերքի առևտուր
	
	
	

	Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	թույլատրելի է մեկ կամ երկու հարկ բարձրությամբ, լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ 

	
	
	3.1.3
	արդյունաբերական, տրանսպորտային և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.5
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	
	 
	



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վահրավար բնակավայր
Գերեզմանոց, միջնադար, 8.88.4
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1. Հուշարձանի տարածք

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	շինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	


2.2

	


Բարեկարգում

	2.2.1
	խոտածածկ

	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղի
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3 
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	
	3.1.1
	-
	-
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
		հուշարձանի պատմականորեն 
ձևավորված լանդշաֆտի փոփո-                        խություն
	 



	
	
	

	
	
	4.1,2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վահրավար բնակավայր
Գերեզմանոց, 16-20-րդ դդ., 8.88.5
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1. Հուշարձանի տարածք

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	շինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	


2.2

	


Բարեկարգում

	2.2.1
	խոտածածկ

	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղի
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3 
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	
	3.1.1
	-
	-
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
		հուշարձանի պատմականորեն 
ձևավորված լանդշաֆտի փոփո-                        խություն
	 



	
	
	

	
	
	4.1,2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վահրավար բնակավայր
        Գյուղատեղի, 17-18-րդ դդ., 8.88.6
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
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	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	-
	-
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վահրավար բնակավայր
        Գյուղատեղի Ծովի դիք, ուշ միջնադար, 8.88.11
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	-
	-
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վահրավար բնակավայր
        Գյուղատեղի Ներքին թաղ, 10-18-րդ դդ., 8.88.12
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	-
	-
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վահրավար բնակավայր
Եկեղեցի «Կարմիր վանք», 17-18-րդ դդ., 8.88.13,
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	
2.2
	

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	-
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	Հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	
	 
	

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	
	
	



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վահրավար բնակավայր
      Հուշաղբյուր Երկրորդ Աշխարհամարտում զոհվածներին, 1981 թ., 8.88.14,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	

Հողային
	1.1.1
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	
	
	1.1.4
	բուսածածկի խնամք
	
	
	խոտհունձ, մոլախոտերի հեռացում

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերիև շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.3
	արտադրական, տրանսպորտային և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.5
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	-
	-
	-



      ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վահրավար բնակավայր
      Հուշարձան Երկրորդ Աշխարհամարտում զոհվածներին, 1968 թ., 8.88.15,
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	

Հողային
	1.1.1
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	
	
	1.1.4
	բուսածածկի խնամք
	
	
	խոտհունձ, մոլախոտերի հեռացում

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	
	
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերիև շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.3
	արտադրական, տրանսպորտային և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.5
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	-
	-
	-



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վահրավար բնակավայր
       Ջրաղաց, 17-18-րդ դդ., 8.88.16 
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)

		NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  3.1
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 4.1
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-

	3.1.1
	-
	-
	- 
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 

	






ՀՀ Սյունիքի մարզ  Լիճք համայնք
Գերեզմանոց, 16-20-րդ դդ., 8.39.1.
	Հուշարձանի պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	
Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1. Հուշարձանի տարածք

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

1.1


	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	շինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	



2.2
	



Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	-
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	Հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Լիճք  համայնք
        Գյուղատեղի Զվար, 10-19-րդ դդ., 8.39.2
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	Հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	
	

	3.1
	կառուցապատում
	3.2
	բնակելի, հասարակական կառույցների  և սպասարկման օբյեկտների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.3
	արդյունաբերական և օժանդակ կառույցներ
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



         ՀՀ Սյունիքի մարզ, Լիճք  համայնք
        Գյուղատեղի Մնաշու (Մնաշուի կալեր), 16-20-րդ դդ., 8.39.3
	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ) 

	NN
ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 
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	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	Հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 հողաշինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2.
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում,  վերականգնում,
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1
	-
	- 
	-
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	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	       4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 



ՀՀ Սյունիքի մարզ, Ալվանք համայնք
Եկեղեցի Սբ Հակոբ, 19-րդ դ. կես, 8.9.11
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	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	Հողային
	1.1.1
	հետախուզում և պեղումներ
	
	
	

	
	
	1.1.2
	հողաշինարարական
	
	
	

	
	
	1.1.3
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	1.1.4
	ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	
2.2
	
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	
2.4
	
Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	բուժ. սպասարկում
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	
	
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	3.1
	Կառուցապատում
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերի և շինությունների իրականացում
	
	
	

	
	
	3.1.3
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	 -
	 -
	-



      ՀՀ Սյունիք մարզ, Լիճք համայնք
      Հուշաղբյուր,  1963 թ., 8.39.5,
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	1. Հուշարձանի տարածք

	1.1
	

Հողային
	1.1.1
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.2
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	
	
	1.1.4
	բուսածածկի խնամք
	
	
	խոտհունձ, մոլախոտերի հեռացում

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	լիազոր մարմնի թույլտվությամբ

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	լիազոր մարմնի թույլտվությամբ

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	լիազոր մարմնի թույլտվությամբ

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	հնագիտական հետազոտությունից հետո

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
	
	
	

	
	
	2.3.3
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	
	
	2.4.3
	Բուժ. սպասարկում
	
	
	

	
	
	2.4.4
	սննդամթերքի առևտուր
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերիև շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	թույլատրելի է մեկ կամ երկու հարկ բարձրությամբ, լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ 

	
	
	3.1.3
	արդյունաբերական, տրանսպորտային և պահեստային ձեռնարկությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.5
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	-
	-
	-
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	1. Հուշարձանի տարածք
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Հողային
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	 շինարարական 
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	 գյուղատնտեսական 
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	1.1.4
	բուսածածկի խնամք
	
	
	խոտհունձ, մոլախոտերի հեռացում

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, նորոգում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում
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	Հողային 
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	հետախուզում և հնագիտական պեղում
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	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	հողաշինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      

Բարեկարգում
	2.2.1
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	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  2.3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
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	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	սան. հանգույց
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	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 2.4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
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	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
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	բուժ. սպասարկում
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	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	կառուցապատում
	3.1.1
	պատմական միջավայրի փոփոխություններ
	 
	 
	

	
	
	3.1.2
	համայնապատկերը խաթարող և տեսողական ընկալման բարենպաստ ուղիներին խոչընդոտող շենքերիև շինությունների հարկայնության բարձրացում
	
	
	թույլատրելի է մեկ կամ երկու հարկ բարձրությամբ, լիազոր մարմնի հետ համաձայնությամբ 

	
	
	3.1.3
	արդյունաբերական, տրանսպորտային և պահեստային կազմակերպությունների շինարարություն
	
	
	

	
	
	3.1.4
	շենքերի, շինությունների, կոմունիկացիոն հաղորդակցության  ուղեգծերի,  խողովակաշարերի նորոգում
	
	
	

	
	
	3.1.5
	հուշարձանի համեմատաբար հեռու տարածքներում և գոտու եզրամասում կառուցապատման իրականացում
	
	
	բնակավայրի համայնապատկերում հուշարձանի պատմագեղարվեստական ընկալումը ապահովելու պայմանով

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	-
	4.1.1
	-
	-
	-
	-
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	Հուշարձանի  պահպանության գոտիների համակարգի օգտագործման պայմանակարգը (ռեժիմ)
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ը/կ
	Օգտագործման գործունեությունը (աշխատանքի տեսակը) 
	Թույլատրվում է
	Արգելվում է
	Ծանոթագրություն 

	
	անվանումը
	ենթահամարը
	բնույթը
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Հուշարձանի տարածք

	

1.1


	Հողային 
	1.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	
	

	
	
	1.1.2.
	 շինարարական 
	
	
	

	
	
	1.1.3
	 գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	1.1.4
	 ինժեներական ստորգետնյա   ուղեգծեր
	
	
	

	1.2
	Շինարարական
	1.2.1
	ամրակայում, վերականգնում
	
	
	

	2. Պահպանության գոտում

	2.1
	Հողային 
	2.1.1
	հետախուզում և հնագիտական պեղում
	
	 
	

	
	
	2.1.2
	գյուղատնտեսական 
	
	
	

	
	
	2.1.3
	շինարարական
	 
	 
	

	
	
	2.1.4
	տնտեսական գործունեություն
	 
	 
	

	  
   2.2
	      
Բարեկարգում
	2.2.1
	խոտածածկ
	
	
	

	
	
	2.2.2
	թփուտներ
	
	
	

	
	
	2.2.3
	ծառատունկ
	
	
	

	
	
	2.2.4
	հետիոտն անցուղիներ
	
	
	

	
	
	2.2.5
	ճանապարհներ
	
	
	

	  3
	Ճարտարապետական փոքր ձևեր և վերգետնյա ինժեներական ուղեգծեր
	2.3.1
	աղբաման, աթոռ
	
	
	

	
	
	2.3.2
	ավտոկայանատեղի
	
	
	

	 4
	  Տնտեսական
	2.4.1
	ոռոգող գյուղատնտեսական գործունեության կազմակերպում 
	
	
	

	
	
	2.4.2
	սպասարկման 1-ին անհրաժեշտության (ջուր)
	
	
	

	3. Կառուցապատման կարգավորման գոտում

	3.1
	-
	3.1.1
	-
	 -
	 -
	-

	4. Լանդշաֆտի պահպանման գոտում

	4.1
	Հողային
	4.1.1
	հուշարձանի պատմականորեն ձևավորված լանդշաֆտի փոփոխություն
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2
	ռելիեֆի, լանդշաֆտի պատմականորեն ձևավորված տեսքի վերականգնման աշխատանքներ
	 
	 
	 

	




















Ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների հաշվետվություներ



«ՀԱՅՆԱԽԱԳԻԾ» ԲԲԸ


Եզրակացություն
[bookmark: _Hlk516834212]ՀՀ Սյունիքի մարզի Ալվանք գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

 Տնօրեն				Գ. Ազիզյան


Բաժնի վարիչ				Ս. Մարգարյան		






Երևան
2018




ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

	
	
	

	1.
	Ընդհանուր տեղեկություններ
	

	2.
	Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Ալվանք գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Ալվանք գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 28 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բացահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:5000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Ալվանք գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հարավային մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 85 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Մեղրիի լեռնաշղթայի հարավային ճյուղավորման կենտրոնական մասում, Արաքսի ձախ վտակ՝ Մալև գետի ստորին հոսանքում: Ռելիյեֆը կտրտված է, բավականին անհարթ, մեծ թեքություններով, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ հյուսիսից հարավ:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է միջին քեմբրիի ինտրուզիվ ապարներով՝ օլիվինային, օլիվին-մագնետիտային գաբրոներով, որոնք ծածկված են չորրորդական էլուվիալ, դելուվիալ, ալուվիալ-պրոլուվիալ խճա-խճավազային, ճալաքարա-կոպճային կավային, ավազային գոյացումներով: 
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 30 մ-ից խորը: 
[bookmark: OLE_LINK1]2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում ներկայացված են սելավային պրոցեսներով, որոնց դրսևորումը դիտվում է գյուղի կենտրոնական մասում՝ Մալև գետի հունում: Այն տարածվում է հյուսիսից-հարավ ուղղությամբ: Զգալի սելավային հոսք է արձանագրվում կառուցապատված տարածքի արևելյան մասում, որը վտանգ է ներկայցնում գյուղի արևելյան մասի բնակելի տների համար: Այս սելավային հոսքի տարանցման ուղին թեև կարճ է, սակայն սելավահավագ ավազանը բավականին մեծ է, որտեղ կուտակվում են հողմահարված նյութի մեծ ծավալներ:
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Ալվանք գյուղը գտնվում է 2-րդ սեյսմիկ գոտում (а=0.3g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Ալվանք գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 


		Ինժեներ-երկրաբաններ				Թ. Աթալյան

									Մ. Մարտիրոսյան

		Գլխավոր մասնագետներ				Դ. Առաքելյան

									Հ. Բաղդասարյան

[image: ]
























Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Այգեձոր գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Այգեձոր գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 4.5 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բացահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:5000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Այգեձոր գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հարավ-արևմտյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 61 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Զանգեզուրի և Մեղրու լեռնաշղթաների հարավային ճյուղավորումների միջանկյալ մասում, Մեղրի գետի և նրա աջ վտակ՝ Բուղաքար գետի միախառնման շրջանում: Ռելիյեֆն անհարթ է, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է նեոգենի հասակի հրաբխածին ապարներով՝ անդեզիտային բազալտներով, տուֆավազաքարերով, տուֆաբրեքչիաներով, որոնք մերկանում են գյուղի հյուսիսային մասում, ծածկված վերին չորրորդական հասակի գետալճային, հեղեղային, էլուվիալ խճա-խճավազային, ճալաքարա-կոպճային կավային, ավազային գոյացումներով: 
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 30 մ-ից խորը: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում ներկայացված են.
սելավային պրոցեսներով, որոնց դրսևորումը դիտվում է գյուղի բնակելի տարածքի հարավային սահմանի եզրով անցնող գետակի հունում;
գյուղի բնակելի տարածքից դուրս առկա է նաև 2 սողանքային գոտի՝ Ay-1 և Ay-2: Ay-1-ը գտնվում է գյուղի կառուցապատված տարածքի հյուսիսային սահմանից դուրս, շուրջ 70մ դեպի հյուսիս, իսկ Ay-2-ը` հարավ-արևելյան սահմանից դուրս, շուրջ 400մ դեպի արևելք: Երկու սողանքային տեղամասն էլ գյուղի կառուցապատված տարածքին վտանգ չեն սպառնում:
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Այգեձոր գյուղը գտնվում է 3-րդ սեյսմիկ գոտում (а=0.4g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Այգեձոր գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Գուդեմնիս գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գուդեմնիս գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 8 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բացահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:5000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Գուդեմնիս գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հարավ-արևմտյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 74 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Զանգեզուրի և Մեղրու լեռնաշղթաների հարավային ճյուղավորումների միջանկյալ մասում, Ագարակ գետի ավազանում: Ռելիյեֆն անհարթ է, թույլ կտրտված ձորակային ցանցով, զգալի թեքություններով, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ արևմուտքից-արևելք:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է  միջին քեմբրի ինտրուզիվ ապարներով, լեյկոգրանիտներով, գրանոդիորիտներ և քվարցային դիորիտներով, որոնք ծածկված են չորրորդական հասակի էլուվիալ, դելուվիալ, կոլուվիալ խճա-խճավազային, ճալաքարա-կոպճային կավային, ավազային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերի համատարած հորիզոն բացակայում է: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում ներկայացված են.
սողանքային պրոցեսներով, որոնք դիտվում են գյուղի տարածքի հարավ-արևմտյան մասում: Սողանքային մարմնի շարժման ուղղությունը հյուսիսից հարավ է: Թեև սողանքի հիմնական մասը դուրս է բնակելի տարածքից, սակայն նրա ստորին հատվածը վտանգում է միջհամայնքային H-49 ավտոճանապարհին: 
Գյուղի շրջակայքում առկա է նաև երկու ակտիվ սողանք, որոնք սակայն գտնվում են գյուղի կառուցապատված տարածքից դեպի հյուսիս-արևմուտք և հարավ-արևմուտք, յուրաքանրյուրը շուրջ 300մ հեռավորության վրա:
ջրածածկման և թույլ արտահայտված սելավային պրոցեսներով որոնց դրսևորումը դիտվում է գյուղի տարածքի հյուսիս-արևմտյան մասում, որոնք առաջանում են հորդառատ անձրևների ժամանակ, տարածվելով հյուսիսից-հարավ ուղղությամբ:
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Գուդեմնիս գյուղը գտնվում է 3-րդ սեյսմիկ գոտում (а=0.4g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Գուդեմնիս գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կարճևան գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կարճևան գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 15 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բացահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:5000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

 2.1. Կարճևան գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հարավ-արևմտյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 85 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Զանգեզուրի և Մեղրու լեռնաշղթաների հարավային ճյուղավորումների միջանկյալ մասում, միջլեռնային իջվածքի սահմաններում, Կարճևան գետի աջ ափին: Ռելիյեֆն անհարթ է, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ հարավից-հյուսիս:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է միջին քեմբրիի ինտրուզիվ ապարներով` լեյկոգրանիտներով, քվարցային դիորիտներով, նեֆելինային և ալկալային սիենիտներով, որոնք ծածկված են չորրորդական էլուվիալ, դելուվիալ, ալուվիալ-պրոլուվիալ խճա-խճավազային, ճալաքարա-կոպճային, կավային, ավազային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 30 մ-ից խորը: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում ներկայացված են սելավային պրոցեսներով, որոնց դրսևորումը դիտվում է գյուղի հյուսիս-արևելյան մասում, Կարճևան գետի հունում:
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Կարճևան գյուղը գտնվում է 3-րդ սեյսմիկ գոտում (а=0.4g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Կարճևան գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կուրիս գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կուրիս գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 13 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:10000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բացահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:5000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Կուրիս գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հարավ-արևմտյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 75 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Զանգեզուրի և Մեղրու լեռնաշղթաների հարավային ճյուղավորումների միջանկյալ մասում, Ագարակ գետի ձախ ափին: Ռելիյեֆն անհարթ է, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ արևմուտքից-արևելք:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է  միջին քեմբրիի ինտրուզիվ ապարներով` լեյկոգրանիտներով, գրանոդիորիտներով ու քվարցային դիորիտներով, որոնք ծածկված են չորրորդական հասակի էլուվիալ, դելուվիալ, կոլուվիալ խճա-խճավազային, կավային, ավազային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 20 մ-ից խորը: 
[bookmark: OLE_LINK2]2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում և դրա շրջակայքում ներկայացված են սողանքային գոտիներով՝ Ku-1 (0.7հա), Ku-2 (1հա) և Ku-3 (13հա): 
Գյուղի տարածքում է Ku-2 տեղամասի գլխամասային հատվածը: Թեպետ և այս սողանքային մարմինն իր հիմնական մասով գտնվում է կառուցապատված տարածքի սահմաններից դուրս, սակայն այն իրական վտանգ է ներկայացնում միջհամայնքային H-49 ավտոճանապահի համար, որը միակն է, որ կապում է Կուրիսի գյուղական համայնքը մարզի այլ համայնքների հետ: 
Ku-1 և Ku-3 տեղամասերը գտնվում են գյուղի կառուցապատված տարածքի հարավային և արևելյան սահմաններից դուրս և գյուղի տարածքի համար վտանգ չեն սպառնում:
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Կուրիս գյուղը գտնվում է 3-րդ սեյսմիկ գոտում (а=0.4g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Կուրիս գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 51 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:10000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բացահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:10000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Լեհվազ գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հարավ-արևմտյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 66 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Զանգեզուրի և Մեղրու լեռնաշղթաների հարավային ճյուղավորումների միջանկյալ մասում, Մեղրի գետի և նրա ձախ վտակ՝ Վահրավար գետի միախառնման տեղամասում: Գյուղի կառուցպատված տարածքի հարավային մասը բնորոշվում է մակերևույթի հարթ և մեղմաթեք ռելիյեֆով և տեղադրված է գետի ողողահունային շրջանում ու նրան հարող լանջի վրա, իսկ հյուսիսային մասը գտնվում է բարձունքում, ձգվելով երկու գետերի ջրբաժանով:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է  միջին քեմբրիի ինտրուզիվ ապարներով` լեյկոգրանիտներով, գրանոդիորիտներով և քվարցային դիորիտներով, որոնք ծածկված են չորրորդական հասակի էլուվիալ, դելուվիալ, ալուվիալ-պրոլուվիալ խճա-խճավազային, ճալաքարա-կոպճային, կավային, ավազային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 0-2 մ-ից /ողողահունային և ճահճակալած մասերում/ մինչև 40 մ խորությունների վրա: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում ներկայացված են.
սելավային պրոցեսներով, որոնց դրսևորումը դիտվում է գյուղի ամբողջ տարածքի երկարությամբ` հյուսիսից հարավ անցնող Մեղրի գետի և նրա Վահրավար ձախ վտակի հուներում:
ճահճակալումով` գյուղի բնակելի տարածքի հյուսիս-արևմտյան սահմանի եզրին, Մեղրի գետի աջափնյա ողողահունային մասում:
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Լեհվազ գյուղը գտնվում է 3-րդ սեյսմիկ գոտում (а=0.4g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Լեհվազ գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Լիճք գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Լիճք գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 30 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների ուսումնասիրության նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:5000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Լիճք գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հարավարևմտյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 53 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Զանգեզուրի և Մեղրու լեռնաշղթաների հարավային ճյուղավորումների, Տաշտուն և Մեղրի գետերի ջրբաժանային մասի հարավային լանջին: Ռելիյեֆն անհարթ է, դարավանդված, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է միջին քեմբրիի ինտրուզիվ ապարներով՝ օլիվինային, օլիվին-մագնետիտային գաբրոներով, որոնք ծածկված են չորրորդական հասակի էլուվիալ, դելուվիալ, ալուվիալ-պրոլուվիալ խճա-խճավազային, ճալաքարա-կոպճային, կավային, ավազային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 8-16մ խորությունների վրա: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում ներկայացված են սելավային պրոցեսներով, որոնց դրսևորումը դիտվում է գյուղի հյուսիսային և հարավային սահմաններով անցնող Տաշտուն և Մեղրի գետերի հուներում:
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Լիճք գյուղը գտնվում է 3-րդ սեյսմիկ գոտում (а=0.4g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Լիճք գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Նռնաձոր գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Նռնաձոր գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 37 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բացահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:5000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Նռնաձոր գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հարավ-արևելյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 97 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Մեղրու լեռնաշղթայի հարավ-արևելյան մասում, Նռնաձոր գետի աջ և ձախ ափերին: Ռելիյեֆը խիստ կտրտված է, անհարթ, մեծ թեքություններով:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է ստորին կավճի ավազաքարերով, կրաքարերով, մերգելներով, ալևրոլիտներով, տուֆաալևրոլիտների և տուֆաավազաքարերի շերտերով, որոնք ծածկված են չորրորդական հասակի դելուվիալ, ալուվիալ-պրոլուվիալ, կոլուվիալ խճա-խճավազային, ճալաքարա-կոպճային, կավային, ավազային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 16մ խորության վրա: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում ներկայացված են.
· սելավային պրոցեսներով, որոնք դիտվում են գյուղի երկայնքով՝ Նռնաձոր գետի հունով և հյուսիս-արևելյան մասում` երկու կարճ սելավաբեր ձորոկներով:
· քարաթափումներով, որոնք դիտվում են գյուղի հյուսիս-արևելյան և հարավ-արևմտյան մասերում և սպառնում են գյուղի այս թաղամասերում գտնվող բնակելի տներին և շինություններին: 
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Նռնաձոր գյուղը գտնվում է 2-րդ սեյսմիկ գոտում (а=0.3g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Նռնաձոր գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Շվանիձոր գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Շվանիձոր գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 33 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բացահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:5000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Շվանիձոր գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հարավ-արևելյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 87 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Մեղրիի լեռնաշղթայի հարավային ճյուղավորման կենտրոնական մասում, ձգվելով Աստազուր գետի նեղ, V-ձև հովիտով: Ռելիյեֆը կտրտված է, անհարթ, մեծ թեքություններով:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է միջին քեմբրիի ինտրուզիվ ապարներով՝ օլիվինային, օլիվին-մագնետիտային գաբրոներով, որոնք ծածկված են չորրորդական էլուվիալ, դելուվիալ, ալուվիալ-պրոլուվիալ, խճա-խճավազային, ճալաքարա-կոպճային, կավային, ավազային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 15մ խորության վրա:
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում ներկայացված են սելավային պրոցեսներով, որոնց դրսևորումը դիտվում է հյուսիսից հարավ անցնող Աստազուր գետի և նրա աջ վտակի հուներում: 
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Շվանիձոր գյուղը գտնվում է 2-րդ սեյսմիկ գոտում (а=0.3g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Շվանիձոր գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Տաշտուն գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Տաշտուն գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 13 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բացահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:5000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Տաշտուն գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հարավ-արևմտյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 55 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Զանգեզուրի և Մեղրու լեռնաշղթաների հարավային ճյուղավորումների մասում, Տաշտուն գետի ձախ ափին: Ռելիյեֆն անհարթ է, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ հյուսիսից-հարավ, գյուղի վարչական սահմաններում ջրագրական ցանցը խիստ զարգացած է: 
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է միջին քեմբրիի ինտրուզիվ ապարներով՝ օլիվինային, օլիվին-մագնետիտային գաբրոներով, որոնք ծածկված են չորրորդական հասակի էլուվիալ, դելուվիալ, ալուվիալ-պրոլուվիալ խճա-խճավազային, ճալաքարա-կոպճային, կավային, ավազային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 2-5մ խորությունների վրա: Գյուղից դեպի հյուսիս ընկած տարածքում լանջերին դիտվում են բազմաթիվ բնական աղբյուրներ:
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում ներկայացված են սելավային պրոցեսներով, որոնց դրսևորումը դիտվում է գյուղի արևելյան սահմանի եզրամասով անցնող գետակների հուներում: 
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Տաշտուն գյուղը գտնվում է 3-րդ սեյսմիկ գոտում (а=0.4g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Տաշտուն գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Թխկուտ գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Թխկուտ գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 12 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների ուսումնասիրության նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:5000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Թխկուտ գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հարավ-արևմտյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 60կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Զանգեզուրի և Մեղրու լեռնաշղթաների հարավային ճյուղավորումների միջանկյալ մասում, Մեղրի գետի կիրճում՝ ձախափնյա դենուդացիոն-ակումուլատիվ լանջի վրա: Ռելիյեֆն անհարթ է, մակերևույթի թեքությունը կազմում է 200-250, լանջերի անկման ընդհանուր ուղղությունը հյուսիս-արևելքից դեպի հարավ-արևմուտք է:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է միջին քեմբրիի ինտրուզիվ ապարներով` լեյկոգրանիտներով, գրանոդիորիտներով և քվարցային դիորիտներով, ծածկված չորրորդական հասակի դելուվիալ, դելուվիալ-պրոլուվիալ, էլուվիալ կավային, խճա-խճավազային, ավազային գոյացումներով: 
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 3-8մ խորությունների վրա: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում չեն դիտվում: Գյուղի բնակելի տարածքի արևմտյան սահմանից դուրս, շուրջ 40մ հեռավորության վրա անցնող Մեղրի գետի հունով տեղի են ունենում սելավային պրոցեսներ, որոնք գյուղի տարածքի համար վտանգ չեն ներկայացնում: 
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Թխկուտ գյուղը գտնվում է 3-րդ սեյսմիկ գոտում (а=0.4g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Թխկուտ գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Վահրավար գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Վահրավար գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 7 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բացահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:5000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Վահրավար գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հարավ-արևմտյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից շուրջ 70 կմ հեռավորության վրա: 
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Զանգեզուրի և Մեղրու լեռնաշղթաների հարավային ճյուղավորումների միջանկյալ մասում, Վահրավար գետի աջ ափին: Ռելիյեֆն անհարթ է, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ հարավից-հյուսիս:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է  միջին քեմբրիի ինտրուզիվ ապարներով` լեյկոգրանիտներով, գրանոդիորիտներով և քվարցային դիորիտներով, որոնք ծածկված են չորրորդական հասակի էլուվիալ, դելուվիալ, ալուվիալ-պրոլուվիալ խճա-խճավազային, ճալաքարա-կոպճային, կավային, ավազային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 30 մ-ից  խորը: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում ներկայացված են սելավային պրոցեսներով, որոնց դրսևորումը դիտվում է գյուղի հյուսիսային սահմանի եզրով անցնող Վահրավար գետի հունում: 
Գյուղից հարավ, Վահրավար գետի աջ ափի լանջին արձանագրվում է շուրջ 500մ երկարությամբ հին սողանքային հոսք, որը մոտենում է գյուղի տարածքի հարավային սահմանին: Սողանքը ներկայացված է փխրուն գրունտային զանգվածի պլաստիկ-մածուծիկ հոսքի տեսքով, որի ակտիվ տեղաշարժը լանջի մեծ (400-450) թեքության պայմաններում հնարավոր է գրունտների կտրուկ ջրահագեցման դեպքում:
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Վահրավար գյուղը գտնվում է 3-րդ սեյսմիկ գոտում (а=0.4g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Վահրավար գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 


		

[image: ]




























Եզրակացություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի Վարդանիձոր գյուղի տարածքի 
ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Վարդանիձոր գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար կատարվել է նշված տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրություն շուրջ 15 հա մակերեսի վրա:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերն ուսումնասիրելու նպատակով, համաձայն առաջադրանքի, կատարվել է տարածքի ակնադիտական տեղազննում 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հիմքի վրա` վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների բացահայտման նպատակով:
Տարածքի ինժեներաերկրաբանական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզն ըստ վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների ու երևույթների (Մ 1:5000) բերվում է հավելվածներում:

2. Տարածքի համառոտ ինժեներաերկրաբանական բնութագիր

2.1. Վարդանիձոր գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզի հարավ-արևմտյան մասում, Կապան մարզկենտրոնից 62 կմ հեռավորության վրա:
2.2. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Զանգեզուրի և Մեղրու լեռնաշղթաների հարավային ճյուղավորումների միջանկյալ մասում, Մեղրի գետի ձախ ափին, Վահրավար գետի արտաբերման կոնի վրա:
2.3. Տարածաշրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է միջին քեմբրիի ինտրուզիվ ապարներով, լեյկոգրանիտներով, գրանոդիորիտներով և քվարցային դիորիտներով, որոնք ծածկված են չորրորդական հասակի ալուվիալ-պրոլուվիալ, էլուվիալ, դելուվիալ խճա-խճավազային, ճալաքարա-կոպճային, կավային, ավազային գոյացումներով:
2.4. Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 7-14մ խորությունների վրա: 
2.5. Վտանգավոր ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները գյուղի տարածքում ներկայացված են սելավային պրոցեսներով, որոնց դրսևորումը դիտվում է գյուղի կենտրոնական մասով արևելքից արևմուտք անցնող Վահրավար գետի հունում և գյուղի բնակելի տարածքի արևմտյան սահմանից դուրս` Մեղրի գետի հունում: 
2.6. Ելնելով շինարարության համար պիտանելիության աստիճանից, ինժեներական նախապատրաստման աշխատանքների բնույթից ու ծավալից, գեոմորֆոլոգիական նշաններից, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսների տարածումից, տարածքում անջատված է երկու ինժեներաերկրաբանական շրջան՝ պայմանականորեն բարենպաստ և ոչ բարենպաստ շինարարության համար:
2.7. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 համաձայն Վարդանիձոր գյուղը գտնվում է 3-րդ սեյսմիկ գոտում (а=0.4g):
2.8. Տվյալ եզրակացությունը կարող է ծառայել միայն Վարդանիձոր գյուղի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման համար: Այն չի կարող օգտագործվել առանձին շենքերի ու կառույցների նախագծման համար: 
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Ռազմավարական ծրագրեր
Հետևյալ ռազմավարական ծրագրերը համահունչ են ՀՀ Սյունիքի 2017-2025թթ զարգացման ռազմավարությանը և դրանց իրագործումը կնպաստի մարզի ռազմավարական նպատակների իրագործմանը:
[bookmark: _Toc473545907]Աղյուսակ 2 Սյունիքի մարզի ռազմավարական ծրագրերը
	No. 
	Ծրագրի աանուն /թեմա 
	Կարճ նկարագիր 
	Արժեք 
	Իրականացնող մարմին 
	Ժամանակահատված 

	 1
	Մեղրու ազատ տնտեսական գոտու ստեղծում
	Ագարակ քաղաքում 15 հա տարածքի վրա ազատ տնտեսական գոտու ստեղծում 
	32 մլն ԱՄՆ դոլար
	ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, օպերատորը դեռ որոշված չէ
	2017-

	 2
	Կապան օդանավակայանի վերագործարկման ծրագիր
	Տրանսպորտի դիվերսիֆիկացիա, փոքր ավիացիայի զարգացում, զբոսաշրջության զարգացում
	1,5 մլն եվրո
	Սյունիքի զարգացման և ներդրման հիմնադրամ
	2017-2018

	3
	Մեղրի համայնքում առևտրային և ժամանցային համալիր կենտրոնի ստեղծում
	Կենտրոնի ստեղծումը նպատակ ունի իրանցի և Մերձավոր Արևելքի այլ երկրներից զբոսաշրջիկների ներհոսք ապահովել դեպի Սյունիք և տրամադրել հանգստի և ժամանցի պայմաններ՝ կանխելով Հայաստանի վրայով Վրաստանի Հանրապետություն տուրիստների հոսքը
	10 մլն դոլար
	Սյունիքի զարգացման և ներդրման հիմնադրամ
	2017-2019

	 4
	Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային ծրագիր
	Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացում
	1,2-1,5 մլրդ եվրո
	ՀՀ-ն՝ ի դեմս տրանսպորտի և կապի նախարարության
	2009-2019

	5
	Գյուղատնտեսա-կան տեխնիկայի վարձակալության և սպասարկման կենտրոնների հիմնադրում/ գտնվում է մշակման փուլում
	Նախատեսվում է Սյունիքի մարզի Սիսիանի և Գարիսի տարածաշրջաններում հիմնել գերմանական կամ հոլանդական տեխնիկայի վարձակալական և սպասարկման կենտրոններ
	1.5 մլրդ դրամ
	Սյունիքի զարգացման և ներդրման հիմնադրամ
	

	6
	Ջերմոցային բանջարեղենային տնտեսության զարգացում/ գտնվում է մշակման փուլում
	Նախատեսվում է հիմնել 2-3 հեկտար ջերմոցային տնտեսություն՝ բանջարեղեն (լոլիկ, պղպեղ, վարունգ) աճեցնելու նպատակով: Ջերմոցների օգտագործվող բարձրությունը պետք է լինի 6մ ՝ հիմնվելով արտադրման միջազգային փորձի և բերքատվության արդյունքների վրա: Աճեցման եղանակը պետք է լինի հիդրոպոնիկ, իսկ ոռոգումը կաթիլային: Ջերմոցային բանջարեղենային տնտեսությունը պետք է ունենա սեփական ենթակառուցվածք՝ սառնարան, ջրային ռեզերվուարներ և աշխատանքային շինություններ:
	4-5.4 մլն եվրո
	Սյունիքի զարգացման և ներդրման հիմնադրամ
	2018-2019

	7
	Ջերմոցային դեկորատիվ տնտեսության զարգացում / գտնվում է մշակման փուլում
	Նախատեսվում է 1-1,5 հեկտար ջերմոցային տնտեսություն՝ վարդեր աճեցնելու նպատակով: Օգտագործելով ամենաարդիական մեթոդները նախատեսվում է արտադրել բարձրորակ վարդեր արտահանման նպատակով: Պլանաորվում է հագեցնել ջերմոցային տնտեսությունը ոռոգման և սնուցման կաթիլային եղանակով և աճեցնել հիդրոպոնիկայի մեթոդով: Ջերմոցային դեկորատիվ տնտեսության համար  անհրաժեշտ է ստեղծել  սեփական ենթակառուցվածք՝ սառնարան, ջրային ռեզերվուարներ, աշխատանքային տարածքներ և շինություններ:
	2-3 մլն եվրո
	Սյունիքի զարգացման և ներդրման հիմնադրամ
	2018-2019
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	Խնձորենու թզուկաճ լարային այգիների հիմնում / գտնվում է մշակման փուլում

	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Սյունիքի մարզում հիմնել 60-80 հեկտար խնձորենու թզուկաճ լարային այգիներ իր սեփական ենթակառուցվածքով: Այգիների ոռոգումը նախատեսվում է իրականացնել կաթիլային եղանակով, ինչպես նաև պաշտպանել ծառերը հակակարկտային ցանցերով: Փորձերից ելնելով նախատեսվում է աճեցնել խնձորի հետևյալ տեսակները՝ “Golden Delicious”, “Gloster”, “Granny Smith”, “Red jonagold”, քանի որ այս տեսակները ՀՀ տարածքում և երկրի կլիմայական պայմաններում ցուց են տվել լավ արդյունքներ:
	2.4-2.9 մլն եվրո
	Սյունիքի զարգացման և ներդրման հիմնադրամ
	2018-2021

	9
	Կեռասենու թզուկաճ լարային այգիների հիմնում / գտնվում է մշակման փուլում

	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի տարածքում հիմնել 30-40 հեկտար գիլասենու այգիներ իր սեփական ենթակառուցվածքով՝ ջրային ռեզերվուներ, սառնարան, աշխատանքային տարածքներ: Գիլասենու այգիների ծրագրի իրականացման և հիմնադրման համար նախատեսվում են գիլասի հետևյալ տեսակները՝ հիմնվելով ՀՀ տարածքում ունեցած բազմաթիվ փորձերից, “Kordia”, “Karina” և “Regina” միջահաս, խոշոր, մուգ կարմիր պտուղներով: Այգիները պաշտպանված կլինեն հակակարկտային ցանցերով: Ծառերի ոռոգումը և պարարտացումը կիրականացվի կաթիլայի 
ոռոգման համակարգերով:
	1.5-1.9 մլն եվրո
	Սյունիքի զարգացման և ներդրման հիմնադրամ
	2018-2020

	 10
	Արդիական անասնապահու-թյան ֆերմայի հիմնում/ գտնվում է մշակման փուլում

	Սյունիքի մարզում անասնապահության զարգացման նկատառումներից ելնելով նախատեսվում է Սիսյան համայնքումհիմնել արդիական մեթոդներով ստեղծված խոշոր եղջերավոր անասունների ֆերմա՝ մսի և պանրի արտադրության համար: Հիմք ընդունելով անասնաբուժական ապահովագության մեթոդները, ֆերման պետք է աշխատի փակ ցիկլով՝ արտադրելով սեփական անասնակերը հատուկ պաշտպանված տարածքներում, դրանով զերծ պահելով խոշոր եղջերավոր անասունների տարատեսակ հիվանդություններից:
Նախատեսվում է ֆերմայի աշխատանքները սկսել Hereford(Հերեֆորդ) տեսակի խոշոր եղջերավոր անասուններով, քանի որ այս ցեղատեսակը, ելնելով միջազգային փորձից, աչքի է ընկնում բարձր կաթնատվությամբ , մսատվությամբ և ամուր գեներով՝ ցուցաբերելով դիմացկունություն կլիմայափոխման պայմաններում:
	2.5-3 մլն եվրո
	Սյունիքի զարգացման և ներդրման հիմնադրամ
	2018-2021

	11
	Տաթևի վերածնունդ ծրագիր
	Վանական համալիրի վերականգնում, հարակից համայնքների զարգացում
	4 մլն դոլար
	IDEA հիմնադրամ
	2017-2021

	 12
	Տարածաշրջա-նային ՓՄՁ-ների մրցունակության խթանումը՝ որպես հիմնական նախապայման տեղական տնտեսական զարգացման համար:
	Սննդի վերամշակման և տուրիզմի զարգացում
	1,6 մլն եվրո
	ՓՄՁ ԶԱԿ
	2017-2018

	 13
	Ինտեգրված աջակցություն Հայաստանի գյուղական շրջանների կայուն տնտեսական զարգացմանը:
	Գյուղատնտեսություն, սննդի վերամշակում, էներգետիկա 
	1,34 մլն եվրո
	ՇԵՆ ՀԿ
	2017-2018

	 14
	Բնապահպա-նական մարտահրավեր-ների վերածումը հնարավորու-թյունների
	Պլաստիկ թափոններից շինարարական նյութերի ստացում
	750 հազ եվրո
	Կապանի քաղաքապե-տարան
	2017-2018

	 15
	Գորիս, Մեղրի, Տաթև, Տեղ, Գորայք համայնքների տեղական տնտեսության և ենթակառուց-վածքների զարգացման ծրագիր
	Համայնքների կարողությունների  և ենթակառուցվածքների զարգացում
	1.6 մլրդ դրամ
	ՀՏԶՀ, համայնքապետա-րաններ
	2017-2019

	16
	Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրի զարգացման ծրագիր
	Կենսաբազմազանության պահպանում, հարակից համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացում
	8,25մլն եվրո
	KFW
	2015-

	17
	ՀՀ 2017-2036 թվականների կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարություն
	Նպատակն է ՀՀ ողջ տարածքում ստեղծել ԿԿ թափոնների կառավարման ինտեգրված համակարգ
	90 մլն Եվրո
	 
	2017-2036թթ.




	

Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Քաղաքների, քաղաքների և գյուղական բնակավայրերի պլանավորման և զարգացման նախագծերում "բնության պահպանություն և շրջակա միջավայրի բարելավում քաղաքաշինական միջոցներով" բաժնի կազմման ուղեցույց: Մ., 1982  Руководство по составлению раздела «Охрана природы и улучшение окружающей среды градостроительными средствами» в проектах планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов. М., 1982г.
1. Շրջակա միջավայրի պահպանության առաջարկություններ թաղամասի հատակագծում: Մ 1986 Рекомендации по охране окружающей среды в районной планировке. М 1986г.
1. Շինարարական կլիմոտոլոգիա. Երևան, 1996 Строительная климотология. Ереван, 1996г.
1. Քաղաքների և բնակավայրերի խմբային համակարգերի պլանավորման և զարգացման բնական և կլիմայական գործոնների հաշվառման վերաբերյալ առաջարկություններ, M. CHIIP, քաղաքաշինություն, 1980 Рекомендзции по учету природно-климатических факторов в планировке и застройке городов и групповех систем населенных мест, М. ЦХИИП, Градостроительство, 1980г.
1. 	Բնակելի տարածքի պլանավորման (վերակառուցման) նախագծի "շրջակա միջավայրի պաշտպանություն" բաժնի մշակման ուղեցույց: М. Москомархитектуры, 1997 Руководство по разработке раздела ''Охрана окружающей среды'' к проекту планировки (реконструкции) жилого районас. М. Москомархитектуры, 1997 г.
1. Հայաստանի Հանրապետության բույսերի կարմիր գիրք, 2012
1. Հայաստանի Հանրապետության ատլաս, 2009	
1. 	Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների կարմիր գիրք, 2012
1. Առաջարկություններ մթնոլորտում վնասակար նյութերի արտանետման աղբյուրների Արդյունաբերական դասակարգման մշակման վերաբերյալ: Հիդրոմետեոիզդատ, 1982 Предложения по разработке отраслевой классификации источников выбросоа вредных веществ в атмосфере. Гидрометеоиздат, 1982г.
1. Օդային պաշտպանության միջոցառումների փորձաքննության համար օրենսդրական կարգավորող և մեթոդական փաստաթղթերի ժողովածու, լ., Հիդրոմետեոիզդատ: 1986 Сборник законодательных нормативных и методичецких документов дла экспертизы воздухоохранных мероприятий, Л., Гидрометеоиздат. 1986г.
1. Տարբեր արդյունաբերություններով մթնոլորտ աղտոտող նյութերի արտանետումների հաշվարկման մեթոդների ժողովածու: Լ., Հիդրոմետեոիզդատ, 1986 Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными проиводствами. Л., Гидрометеоиздат, 1986г.
1. Ավտոմոբիլային տրանսպորտով աղտոտող նյութերի մթնոլորտ արտանետումների հաշվարկման մեթոդական ցուցումներ Մ., Հիդրոմետեոիզդատ, 1983 Методические указания по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ автомобильным траспостом. М., Гидрометеоиздат, 1983г.
1. ՀՀ կառավարության որոշում` 25 հունվարի 2005 թվականի N-91-Ն. Տնտեսական գործնեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին:
1. Ջրային օբյեկտների սանիտարական վիճակը բնութագրող տվյալների մշակման մեթոդական առաջարկություններ ' ջրի պաշտպանության միջոցառումների հիգիենիկ արդյունավետությունը որոշելու համար, Մ. ՌՍՖՍՀ առողջապահության նախարարություն, 1983 Методические рекомендации обработки данных, характеризующих санитарное состояние водных обьектов, с целью определения гигиенической эффективности водоохранных мероприятий, М. Минздрав РСФСР, 1983г.
1. Պաշտպանության միջոցառումների հիգիենիկ արդյունավետության գնահատում, ՌՍՖՍՀ առողջապահության նախարարություն, 1989 Оценка гигиенической эффективности водоохранных мероприятий, М. Минздрав РСФСР, 1989г.
1. Snip II-12-77. Աղմուկի պաշտպանություն. Մ., 1978 СНиП II-12-77. Защита от шума. М., 1978г.
1. Գ. Լ. Օսիպով և ուրիշներ "աղմուկի դեմ պայքարի քաղաքաշինական միջոցառումներ", Ստրոյիզդատ 1975 Г.Л.Осипов и др. «Градостроительные меры борьбы с шумом», Стройиздат 1975г.
1. ՀՀ ՇՆ 22-04-2014 «Պաշտպանություն աղմուկից»
1. ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոն»: Մթնոլորտն աղտոտող որոշ նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները՝ հաշվարկված շատ բնակավայրերի ազգաբնակչության:
1. Մեթոդական առաջարկություններ. Բնակչության դեպքերի տվյալների հավաքագրման, վերլուծության և գնահատման միասնական մեթոդներ ՝ Հաշվի առնելով շրջակա միջավայրի գործոնների համապարփակ ազդեցությունը: Պետական \ u200b \ u200bկոմիտե:- համաճարակային հսկողություն, ՌԴ: Մոսկվա 1996 Методические рекомендации. Унифицированные методы сбора данных, анализа и оценки заболеваемости населения с учетом комплексного действия факторов окружающей среды. Госкомитетсан.-эпиднадзора, РФ. Москва. 1996 г.
1. Սանիտարական հսկողության մեթոդական ցուցումներ շրջանի հատակագծում. Մ. ԽՍՀՄ Առողջապահության նախարարություն: 1990  Методические указания по санитарному надзору в районной планировке. М. Минздрав СССР. 1990 г.
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FVLPULLLUL LUAFSUTUSULL e 7194 2193 |21713 1322 | 2364 166 | 166 241 | 3645 04400 04400 07849 | 13649 1371 | 1371 4225 | 7.047 323 | 323 1086 | 1611 09317 09977 01700 | 01200 067 | 057
CUMALLAED 0ASUSNNGULL 16348 | 15331 4191 |41754 3073 | 3972 123900123900 407 | 497 16600 16600 822 | 822 407 | 407 446 | 446 1792 | 1792 250 | 250 592 | 592 1460014600 321 | 321
usLanasn 35051 | 33343 5179 | 486 1448 | 124.58 53500 | 50000 184 | 1832 26400 | 24600 57541 | 4.0441 125794(123274 8715 | 87017 5742 | 5718 6722 | 6722 15.5483 148413 55800 | 55800 581 | 5767
[ wune wunnrsunusnry 572 266 05000 |0,5000 20900 |2,0891 00077 |0,0077 00100 0,0400 30800 [0,0214
UPMBNFLURGANA3UL, CLYGM20aSUANNGULL b USL UPSUANULUL LEULLLAMR3UL 3760
UPASNFLUREUULL ORSBUSLGR 11670 | 12134 98,0200|96,1900 13,6800 14,0275 13700 | 1,3700 61 0,1200 | 0,1200 2,1600 | 2.1600
GANMUSLSEULLUL UPSUIPLLLL OPSEUSLED 8255 7192 817 | 557 173 | 173 1685 | 173 316 | 2925 10400 (10400 352 | 316 66000 | 66000 1161 | 1161 549 | 549 169 |92513 323 | 323 00800 00800 101 | 101
MIBUSUPLLLE 1033 1465 08200 | 06200 17,9200(13,3238 0,0300 | 0,0300 0,0600 | 0,0200 04400 | 0.4400
CLAGNLOASUGNNGULL AUULP SPUULNIUS NWULUGR 34445 | 34445 1,4000 | 14000 17,7000 17,7000 38,2500 38,2500 267,800 267500 1,6000 | 16000
ELENGESP U3, WU, SPULUTIANSP, YNUNFUUL BLRUILANSIUGRLLNR ORSLUSLLRR ANALD
ELEPAESPULSR 9475 0475 14 | 14 1,8200 [ 18200 35600 | 3,5600 38800 | 38800 11,0600[11,9600 21,2506[21.2506 18,4687 184687 0,0100 | 0,0100 0,3000 [ 0,3000 0.08 | 0.08 10,6700 [10.6700 17,4800 17.4800
e 188 188 01000 | 01080 00500 | 0,0500 00100 | 00100 00500 | 0,0500 0.0019 | 00019 01300 | 0,1300 0,0200 | 0,0200 0,0020 | 0,0020 00227 | 0,0227 14900 | 14900
seuLumANSH 20758 | 20148 1621 | 1621 305 | 305 10.45 | 1045 12,6500 126500 09000 09000 6.1 48100 [ 48100 3138 | 31.38 1053 | 10.53 64.8600(64,8600 20.00 | 20.09 51700 51700 90300 | 9,0300
LAUAFLUL OR3ELSLENH 470 27.02 07200 113900 2.64 | 6.1504 00300 | 18400 0,080 | 07600 056800 11100 002 | 1372 01600 | 0.16 23800 06500 0,070 | 0,3670 02700
AUSNFL MUATULUNN SUPUGELGPR 16N
PLUMUAMLLULUL a79368| 700 %0 306845 306845 802.55 | P20 193095 193095 272050 |S92955 459 g | 122008 6624.14 |6624.14 260747 2709 2570.29| 257022 347750 |3477.50
" 3UWAUSh AP LUWUSHUNUG 90481 | 89369 90126 | 83455 245 | 245 30077 26625 11 |1.1000
TMUSULULL b UTUUNHBUSAL 20188 | 30919 444 |22558 382 | 382 013 | 8932 33.00 | 3263 17300 | 10500 016 | 066 3380 | 7.5 2034 |31267 176 | 1760 129 | 1052 66 | 5977 167600(165400 7.33 | 7.063
AWSNML LEULULNIRSUL AN6P
JUSNF LCULLLAMBSUL 360 37867 | 38939 7566 | 7606 6.9700 | 8,9700 32,6400 32,6400 09500 | 09500 15,2800( 23,6005 9.1400 | 91400 255702870 5 1600 | 2,160
Q3NFAUSLSEULLUL LOULLUNMRSLL 3NA5n
2 wuPELUAN 166768 | 152008 776 | 3344 2152 (215135 8812 | 8812 12482 | 12397 4257 | 4257 7719 (76,3000 PG ZOB6 555 | 57695 56220 | 56220 18.1714|18.1714 10191 982705 2504 | 2604 76,6400|76,7400
PLAULY3U SLUUPY 3413 | 31470 7637 | 733 39,8200(39,8200 4,0700 | 4,0700 8,7600 | 8,7600 38,6600 38,6600 315 | 315 46.4800|46,4800 52,9200|52,9200 23,5300|27,1695 12,5800 (12,5800 37200 | 37200
funsaure 4783 | ar7ss 177 | o177 3107 | 3107 1261 | 1261 1164 11,6400 19,0101| 19,0101 275530) 278630 08 | 089 52,3000 |52,3000
urns 762103 | 762120 79325 | 79325 146834 | 14e8. 3 G727 | oy IRL0 IR0 MO NOOBIS 9057 | 0057 a3n03 | 43103 817.08 | 817.08 508.54 | 50854 160,03 | 160.03 0122001220
o usLannusseen 2416553 | 2014037 169691 "0%4% 1219 | 1123 35505 |3558.05 350007 356372 480 | apego S0 BT840 111510 111,80 220281228128 g | g g BOLT| 0TI B1243 11213 41| 4izs 737 | 7304
LLSURU3RL 3761
usun 163368 | 163368 049 | 049 3628 328 005 | 005 2228 | 2228 G018 544 | saaa 1064.21| 106021 1406 | 14.06 o721 | 9721
arUSHL ANAEP
acsen 31779 | 81779 1456 | 1456 46300 | 46300 91,0700]01,0700 53600 | 63600 12200 | 12200 1143 | 1113 27,0700|27,6700 44,8600[44,3600 12300 | 12300 89,0100[89,0100 1664 | 1664 089 | 089 386 | 386
[PUPURLED 2025 2030 14500 | 14500 15100 | 15100 17.2200(17,2200 00700 | 0,0700 0,0500
Lebn 328 328 3,700 | 3,0700 02100 | 02100
aruLseLED 17.08 17.08 00100 | 0,0100 19500 | 19500 0820008200 13 | 13 043 | 043 044 | 014 02700 | 02700 2,1500 | 2,500 0,0400 | 0,0400 8,020 | 8,0200
T IPNSERLAUULLL, 2NUSUSEULZNL USL OPSELSUED 345 328 02100 | 02100 04900 | 04900 04900 | 0,4900 00300 | 0,0300 1,3600 | 1,180 0,0300 | 0,0300 07200 | 0,7200 0,030 | 0,0900
TUANKUSUSRL n6P
USL LwoasuannaLL
oUARLUELE 30797.06 3201.30 326,27 8508.98 9312.08 1407.26 338466 B410.97 418010 2023.70 177202 5184.16 3248.98 5025.66
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