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Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 
2025 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 92 որոշմամբ

Կանոններ
«Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացը Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելիս տեղեկատվական փոխգործակցության 

I. Ընդհանուր դրույթները
1.	Սույն կանոնները մշակվել են Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) իրավունքը կազմող հետևյալ միջազգային պայմանագրերին և ակտերին համապատասխան՝
[bookmark: _Toc351924578][bookmark: _Toc363227824][bookmark: _Toc364113123][bookmark: _Toc369270989][bookmark: _Toc375908829]«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագիր.
«Եվրասիական տնտեսական միությունում փոխադրումների հետագծման համար նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառման մասին» 2022 թվականի ապրիլի 19-ի համաձայնագիր (այսուհետ՝ Համաձայնագիր)
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2023 թվականի օգոստոսի 29-ի «Էլեկտրոնային փաստաթղթերից տեղեկությունների և (կամ) փաստաթղթերից տեղեկությունների կազմի մասին, որոնք պետք է պարունակի նավիգացիոն կապարակնիքը կոնկրետ փոխադրման հետագծման ժամանակահատվածի համար» թիվ 81 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի «Ընդհանուր գործընթացներն արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի մասին» թիվ 200 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունվարի 27-ի «Արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգում տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 5 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 14-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների ցանկի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 132 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 29 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունիսի 9-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների վերլուծության, օպտիմալացման, ներդաշնակեցման և նկարագրության մեթոդիկայի մասին» թիվ 63 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների՝ միմյանց միջև և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ անդրսահմանային փոխգործակցության ժամանակ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման վերաբերյալ հիմնադրույթի հաստատման մասին» թիվ 125 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի հուլիսի 11-ի «Կոնկրետ փոխադրման հետագծման ժամանակահատվածի համար նավիգացիոն կապարակնիքում պարունակվող էլեկտրոնային փաստաթղթերի և (կամ) փաստաթղթերից տեղեկությունների պահպանման կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջների մասին» թիվ 97 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով հետագծման օբյեկտների փոխադրման՝ նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ հետագծման ընթացքում արտակարգ իրավիճակ առաջանալու և (կամ) չարտոնված գործողություն իրականացնելու պարագայում ազգային օպերատորների, լիազորված օպերատորների (մարմինների) և վերահսկող մարմինների կողմից գործողությունների կատարման կարգի մասին» թիվ 127 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի «Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառման որոշ հարցերի մասին» թիվ 128 որոշում․
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի «Վերահսկող մարմինների ու ազգային օպերատորների այն գործողությունների կարգի մասին, որոնք անհրաժեշտ են Եվրասիական տնտեսական միության այն անդամ պետության ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգում գրանցված նավիգացիոն կապարակնիքի ակտիվացման ու ապաակտիվացման համար, որը տարբերվում է այն անդամ պետությունից, որի տարածքում սկսվում է հետագծման օբյեկտների փոխադրման հետագծումը» թիվ 129 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի «Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով փոխադրվող ապրանքների (արտադրանքի) նկատմամբ անդամ պետությունների վերահսկող մարմինների միջև փոխադրման ընթացքում հսկողության ընդունված միջոցների և ձևերի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման կարգի մասին» թիվ 130 որոշում
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի «Հետագծման օբյեկտների՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով ընթացուղում (փոխադրման ժամանակ) առաջացած արտակարգ իրավիճակներին դասվող դեպքերի սահմանման մասին» թիվ 131 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի «Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության մասին» թիվ 139 որոշում․
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2024 թվականի փետրվարի 20-ի «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով ընթացուղում (փոխադրման ժամանակ) առանց հետագծման օբյեկտի հսկումը դադարեցնելու՝ նավիգացիոն կապարակնիքները հանելու և դրանք հետագայում տեղադրելու, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով հետագծման օբյեկտի ընթացուղում (փոխադրման ժամանակ) նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման ժամանակ և այն դեպքերում ներգրավված ազգային օպերատորների, լիազորված օպերատորների (մարմինների) և վերահսկող մարմինների գործողությունների կատարման կարգերի մասին, որոնց ժամանակ նավիգացիոն կապարակնիքը կարող է հանվել կամ թույլատրվում է դրա փոխարինումը հետագծման օբյեկտի ընթացուղում (փոխադրման ժամանակ)» թիվ 12 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2024 թվականի ապրիլի 9-ի «Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացի իրագործման կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 36 որոշում։

II. Կիրառման ոլորտը
[bookmark: _Toc351924580]2.	Սույն կանոնները մշակվել են «Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացի (այսուհետ համապատասխանաբար՝ անդամ պետություն, լիազորված օպերատոր և ընդհանուր գործընթաց) մասնակիցների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կարգն ու պայմանները, այդ թվում՝ այդ ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում կատարվող ընթացակարգերի նկարագրությունը սահմանելու նպատակով։
3.	Սույն կանոնները կիրառվում են ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների կողմից ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում ընթացակարգերի և գործառնությունների կատարման կարգի հսկումից, ինչպես նաև ընդհանուր գործընթացի իրագործումն ապահովող տեղեկատվական համակարգերի բաղադրիչների նախագծումից, մշակումից և լրամշակումից։

[bookmark: _Toc375908830]III. Հիմնական հասկացությունները
4.	Սույն կանոնների նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետևյալ իմաստը՝
արտակարգ իրավիճակ՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի «Հետագծման օբյեկտների՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով ընթացուղում (փոխադրման ժամանակ) առաջացած արտակարգ իրավիճակներին դասվող դեպքերի սահմանման մասին» թիվ 131 որոշման 1-ին կետին համապատասխան արտակարգ իրավիճակներին դասվող՝ հետագծման օբյեկտների՝ անդամ պետությունների տարածքներով ընթացուղում (փոխադրման ժամանակ) առաջացած դեպք, և (կամ) Համաձայնագրի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետում սահմանված՝ ընթացուղում (փոխադրման ժամանակ) չարտոնված գործառնության իրականացում։
Սույն կանոններում օգտագործվող «ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի խումբ», «ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտ», «կատարող», «ընդհանուր գործընթացի գործառնություն», «ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգ» և «ընդհանուր գործընթացի մասնակից» հասկացությունները կիրառվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունիսի 9-ի թիվ 63 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների վերլուծության, օպտիմալացման, ներդաշնակեցման և նկարագրության մեթոդիկայով սահմանված իմաստներով։
Մյուս հասկացությունները կիրառվում են «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրով, Համաձայնագրով, Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կարգով (Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի թիվ 139 որոշման թիվ 1 հավելված)։

[bookmark: _Toc351924582][bookmark: _Toc363227833][bookmark: _Toc364113129][bookmark: _Toc369270998][bookmark: _Toc375908831]IV. Ընդհանուր գործընթացի մասին հիմնական տեղեկությունները
5.	Ընդհանուր գործընթացի լրիվ անվանումը՝ «Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում»։
6.	Ընդհանուր գործընթացի ծածկագրային նշագիրը՝ P.LS.06, տարբերակ 1.0.0։

[bookmark: _Toc363227835][bookmark: _Toc364113131][bookmark: _Toc369271000][bookmark: _Toc375908833][bookmark: _Ref362012481]1. Ընդհանուր գործընթացի նպատակը և խնդիրները
7.	Ընդհանուր գործընթացի նպատակն է լիազորված օպերատորների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովումը՝ Համաձայնագրի դրույթներին և դրա իրագործման նպատակով մշակված՝ Միության մարմինների ակտերին համապատասխան։
8.	Ընդհանուր գործընթացի նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիրները՝
ա)	տեղեկատվության մշակման նկատմամբ միասնական մոտեցումների կիրառում՝ լիազորված օպերատորների միջև դրա փոխանցման ժամանակ․
բ)	միջպետական տեղեկատվական փոխգործակցության գործընթացում օգտագործվող՝ Միության տվյալների մոդելի հիման վրա էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) միասնականացված կառուցվածքների մշակում և կիրառում
գ)	Միության նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի ռեսուրսների կազմի մեջ մտնող՝ տեղեկատվական փոխգործակցության համար անհրաժեշտ տեղեկագրքերի և դասակարգիչների կիրառում
դ)	լիազորված օպերատորների միջև տեղեկատվության փոխանակման իրագործում՝ Միության ինտեգրված համակարգի միջոցների օգտագործմամբ։

2. Ընդհանուր գործընթացի մասնակիցները
9.	Ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների ցանկը բերված է 1-ին աղյուսակում:

Աղյուսակ 1
[bookmark: _Toc375908865]Ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.ACT.001
	փոխադրման հետագծման օպերատոր
	այն անդամ պետության լիազորված օպերատորը, որի տարածքում սկսվել է հետագծման օբյեկտի հսկումը

	P.LS.06.ACT.002
	գրանցման օպերատոր
	այն անդամ պետության լիազորված օպերատորը, որի տարածքում գտնվում է այն ազգային օպերատորը, որի տեղեկատվական համակարգում գրանցված է նավիգացիոն կապարակնիքը

	P.LS.06.ACT.003
	ընթացուղու օպերատոր
	այն անդամ պետության լիազորված օպերատորը, որի տարածքով իրականացվել, իրականացվում կամ պլանավորվում է հետագծման օբյեկտի փոխադրումը

	P.LS.06.ACT.004
	փոխադրման ավարտի օպերատոր
	այն անդամ պետության լիազորված օպերատորը, որի տարածքում իրականացվում են հետագծման օբյեկտի հսկումը դադարեցնելու գործողությունները

	P.LS.06.ACT.005
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատոր
	այն անդամ պետության լիազորված օպերատորը, որի տարածքում վերահսկող մարմինները հետագծման օբյեկտի նկատմամբ կիրառել են հսկողության միջոցներ և ձևեր

	P.LS.06.ACT.006
	ընթացուղու փաստացի օպերատոր
	այն անդամ պետության լիազորված օպերատորը, որի տարածք է տեղափոխվել հետագծման օբյեկտը, ընդ որում՝ հետագծման այդ օբյեկտի առնչությամբ չեն ավարտվել արտակարգ իրավիճակի առաջացման հետ կապված միջոցառումները

	P.LS.06.ACT.007
	չեղարկման մասին տեղեկատվություն ներկայացնող օպերատոր 
	անդամ պետության լիազորված օպերատորը, որը ներկայացնում է ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվությունը 

	P.LS.06.ACT.008
	չեղարկման մասին տեղեկատվությունը մշակող օպերատոր
	անդամ պետության լիազորված օպերատորը, որը մշակում է ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվությունը


[bookmark: _Ref362515393][bookmark: _Toc363227836][bookmark: _Toc364113132][bookmark: _Toc369271001][bookmark: _Toc375908834]
3. Ընդհանուր գործընթացի կառուցվածքը
[bookmark: _Toc369271002]10.	Ընդհանուր գործընթացն ըստ իրենց նշանակության խմբավորված հետևյալ ընթացակարգերի ամբողջությունն է՝
[bookmark: _Hlk164784810]ա)	տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգեր նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորությունն ստուգելիս․
բ)	տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգեր նավիգացիոն կապարակնիքով գործողություններ կատարելիս․
գ)	տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգեր հետագծման օբյեկտը հսկելիս․
դ)	տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգեր հետագծման օբյեկտների փոխադրումը վերահսկելիս․
ե)	տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգեր հսկողության միջոցներ և ձևեր կիրառելիս․
զ)	տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգեր ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունները չեղարկելիս։
[bookmark: _Toc369271004]11.	Ընթացակարգերի խմբերից յուրաքանչյուրում ներառված ընթացակարգերը կատարվում են տեղեկատվական փոխգործակցության երկու կամ ավելի մասնակիցների կողմից։ Տեղեկատվական փոխգործակցության մասնակիցների կազմը բերված է սույն կանոնների VIII բաժնում։
Տեղեկությունները ներկայացնելն ընթացակարգերի կատարման շրջանակներում իրականացվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2025 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 92 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացը Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելիս Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան (այսուհետ՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգ): Ներկայացվող տեղեկությունների ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2025 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 92 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացը Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելու համար օգտագործվող էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը (այսուհետ՝ Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրություն)։
12.	Ընդհանուր գործընթացի կառուցվածքի բերված նկարագրությունը ներկայացված է 1-ին նկարում։
 (
Փոխադրման ավարտի օպերատոր (P.LS.06.ACT.004)
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
Փոխադրման հետագծման օպերատոր (P.LS.06.ACT.001)
Ընթացուղու օպերատոր (P.LS.06.ACT.003)
Չեղարկման մասին տեղեկատվություն ներկայացնող օպերատոր (P.LS.06.ACT.007)
Տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգեր ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունները չեղարկելիս (P.LS.06.
PGR
.006)
Տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգեր հսկողության միջոցներ և ձևեր կիրառելիս 
(P.LS.06.
PGR
.005)
Տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգեր հետագծման օբյեկտների փոխադրումը վերահսկելիս (P.LS.06.
PGR
.004)
Չեղարկման մասին տեղեկատվությունը մշակող օպերատոր (P.LS.06.ACT.008)
Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատոր (P.LS.06.ACT.005)
Ընթացուղու փաստացի օպերատոր (P.LS.06.ACT.006)
Գրանցման օպերատոր
(P.LS.06.ACT.002)
Տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգեր հետագծման օբյեկտը հսկելիս 
(P.LS.06.
PGR
.003)
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգեր (P.LS.06.
PGR
.002)
Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորությունն ստուգելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգեր (P.LS.06.
PGR
.001)
) 
[bookmark: _Ref363494350][bookmark: _Toc375908853]Նկար 1. Ընդհանուր գործընթացի կառուցվածք

[bookmark: _Toc369271005][bookmark: _Toc351924591]13.	Ընդհանուր գործընթացի՝ ըստ իրենց նշանակության խմբավորված ընթացակարգերի կատարման կարգը՝ ներառյալ գործառնությունների մանրամասն նկարագրությունը, բերված է սույն կանոնների VIII բաժնում։
[bookmark: _Toc369271006]14.	Ընթացակարգերի յուրաքանչյուր խմբի համար բերվում է ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի միջև առկա կապերը և դրանց կատարման կարգն արտացոլող ընդհանուր սխեման։ Ընթացակարգերի ընդհանուր սխեման կառուցված է UML գրաֆիկական նոտացիայի (մոդելավորման միասնականացված լեզու՝ Unified Modeling Language) օգտագործմամբ և ապահովված է տեքստային նկարագրությամբ։ 

4. Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորությունն ստուգելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խումբը (P.LS.06.PGR.001)
15.	Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորությունն ստուգելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբի (P.LS.06.PGR.001) կազմում ընդգրկվում են հետևյալ ընթացակարգերը՝
[bookmark: _Hlk164844936]«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.001).
«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.002)։
16.	Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորությունն ստուգելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբի բերված նկարագրությունը ներկայացված է 2-րդ նկարում։

 (
Ընթացուղու օպերատոր (P.LS.06.ACT.003)
Փոխադրման հետագծման օպերատոր (P.LS.06.ACT.001)
Գրանցման օպերատոր (P.LS.06.ACT.002)
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.
PRC
.002)
Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից (P.LS.06.
PRC
.001)
)
Նկար 2. Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորությունն ստուգելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբի ընդհանուր սխեմա

17.	Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորությունն ստուգելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբում ընդգրկված՝ ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի ցանկը բերված է 2-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 2 
Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորությունն ստուգելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբում ընդգրկված՝ ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.PRC.001
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից
	ընթացակարգը նախատեսված է նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունները գրանցման օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծման օպերատորին ներկայացնելու համար

	P.LS.06.PRC.002
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում ընթացուղու օպերատորի կողմից
	ընթացակարգը նախատեսված է նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունները գրանցման օպերատորի կողմից ընթացուղու օպերատորին ներկայացվելու համար



5. Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խումբը (P.LS.06.PGR.002)
[bookmark: _Hlk165639604]18.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբի (P.LS.06.PGR.002) կազմում ընդգրկվում են հետևյալ ընթացակարգերը՝ 
«Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում» (P.LS.06.PRC.003).
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից հարցում» (P.LS.06.PRC.004).
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ ընթացուղու օպերատորի կողմից հարցում» (P.LS.06.PRC.005).
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից հարցում» (P.LS.06.PRC.006).
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.007)․
«Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.008).
«Փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.009).
«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.010)։
 (
«Մասնակցություն»
) (
«Մասնակցություն»
)19.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբի բերված նկարագրությունը ներկայացված է 3-րդ նկարում։
 (
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
Փոխադրման հետագծման օպերատոր (P.LS.06.ACT.001)
Փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում (P.LS.06.
PRC
.009)
Փոխադրման ավարտի օպերատոր (P.LS.06.ACT.004)
Գրանցման օպերատոր (P.LS.06.ACT.002)
Ընթացուղու օպերատոր (P.LS.06.ACT.003)
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից հարցում
(P.LS.06.
PRC
.006)
Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.
PRC
.010)
Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում (P.LS.06.
PRC
.008)
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ ընթացուղու օպերատորի կողմից հարցում (P.LS.06.
PRC
.005)
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում
(P1S.06.
PRC
.007)
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից հարցում (P.LS.06.
PRC
.004)
Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում (P.LS.06.
PRC
.003)
)

Նկար 3. Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբի ընդհանուր սխեմա

20.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբում ընդգրկված՝ ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի ցանկը բերված է 3-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 3 
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբում ընդգրկված՝ ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.PRC.003
	նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում 
	ընթացակարգը նախատեսված է նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցման համար նախատեսված փաստաթղթերը և տեղեկությունները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից գրանցման օպերատորին ներկայացնելու համար

	P.LS.06.PRC.004
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից հարցում
	ընթացակարգը նախատեսված է նավիգացիոն կապարակնիքն ակտիվացնելիս, ապաակտիվացնելիս, կապարակնքման տարրը հեռահար անջատելիս, ինչպես նաև նավիգացիոն կապարակնիքից հաղորդումների ուղարկման պարբերականությունը փոփոխելիս նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություն կատարելու հարցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից գրանցման օպերատորին ներկայացնելու համար

	P.LS.06.PRC.005
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ ընթացուղու օպերատորի կողմից հարցում 
	ընթացակարգը նախատեսված է նավիգացիոն կապարակնիքն ապաակտիվացնելիս կամ կապարակնքման տարրը հեռահար անջատելիս նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություն կատարելու հարցումն ընթացուղու օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծման օպերատորին ներկայացվելու համար՝ առանց հետագծման օբյեկտի հսկումը դադարեցնելու նավիգացիոն կապարակնիքը հանելու դեպքում կամ նավիգացիոն կապարակնիքը փոխարինելու ժամանակ

	P.LS.06.PRC.006
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից հարցում
	ընթացակարգը նախատեսված է նավիգացիոն կապարակնիքն ապաակտիվացնելիս կամ կապարակնքման տարրը հեռահար անջատելիս նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություն կատարելու հարցումը փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծման օպերատորին ներկայացվելու համար՝ հետագծման օբյեկտի փոխադրման ավարտի վայրում գործառնություններ կատարելու դեպքում

	P.LS.06.PRC.007
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում գրանցման օպերատորին
	ընթացակարգը նախատեսված է հատուկ սարքվածքի օգտագործմամբ կապարակնքման տարրի անջատման կամ կապարակնքման տարրի փակման մասին տեղեկատվությունը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից գրանցման օպերատորին ներկայացվելու համար

	P.LS.06.PRC.008
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորի կողմից
	ընթացակարգը նախատեսված է հատուկ սարքվածքի օգտագործմամբ կապարակնքման տարրի անջատման կամ կապարակնքման տարրի փակման մասին տեղեկատվությունն ընթացուղու օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծման օպերատորին ներկայացվելու համար

	P.LS.06.PRC.009
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից
	ընթացակարգը նախատեսված է հատուկ սարքվածքի օգտագործմամբ կապարակնքման տարրի անջատման մասին տեղեկատվությունը փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծման օպերատորին ներկայացվելու համար

	P.LS.06.PRC.010
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորի կողմից
	ընթացակարգը նախատեսված է նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկատվությունն ընթացուղու օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծման օպերատորին ներկայացվելու համար


[bookmark: _Hlk166673852]
6. Տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խումբը հետագծման օբյեկտը հսկելիս (P.LS.06.PGR.003)
21.	Հետագծման օբյեկտը հսկելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբի (P.LS.06.PGR.003) կազմում ընդգրկվում են հետևյալ ընթացակարգերը՝
[bookmark: _Hlk166836755]«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ընթացուղու օպերատորին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.011)․
«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.012)․
«Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացված տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում» (P.LS.06.PRC.013)․
«Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.014).
«Փոխադրման հետագծումն ավարտելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.015).
«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.016).
«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկատվության ներկայացում» (P.LS.06.PRC.017)․
«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.018).
«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.019).
«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.020).
«Նավիգացիոն կապարակնիքից հաղորդումների ուղարկման պարբերականությունը փոփոխելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.021)։
22.	Հետագծման օբյեկտը հսկելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբի բերված նկարագրությունը ներկայացված է 4-5-րդ նկարներում։

 (
Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում
 
(P.LS.06.
PRC
.016)
Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում (P.LS.06.
PRC
.012)
Փոխադրման հետագծումն ավարտելու մասին տեղեկացում (P.LS.06.
PRC
.015)
Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ընթացուղու օպերատորին տեղեկացում (P.LS.06.
PRC
.011)
Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացում
 
(Р 
LS.06.
PRC
.014)
Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացված տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում (P.LS.06.
PRC
.013)
Փոխադրման հետագծման օպերատոր (P.LS.06.ACT.001)
Գրանցման օպերատոր
(P.LS.06.ACT.002)
Ընթացուղու օպերատոր (P.LS.06.ACT.003)
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
)

Նկար 4. Հետագծման օբյեկտը հսկելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբի ընդհանուր սխեմա (մաս 1)
 (
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
Փոխադրման հետագծման օպերատոր (P.LS.06.ACT.001)
Գրանցման օպերատոր
(P.LS.06.ACT.002)
Ընթացուղու օպերատոր (P.LS.06.ACT.003)
Ընթացուղու փաստացի օպերատոր (P.LS.06.ACT.006)
Նավիգացիոն կապարակնիքից հաղորդումների ուղարկման պարբերականությունը փոփոխելու մասին տեղեկացում (P.LS.06.
PRC
.021)
Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկատվության ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից (P.LS.06.
PRC
.017)
Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում (P.LS.06.
PRC
.018)
Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.
PRC
.019)
Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկացում (P.LS.06.
PRC
.020)
)
Նկար 5. Հետագծման օբյեկտը հսկելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբի ընդհանուր սխեմա (մաս 2)

23.	Հետագծման օբյեկտը հսկելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբում ընդգրկված՝ ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի ցանկը բերված է 4-րդ աղյուսակում:


Աղյուսակ 4 
Հետագծման օբյեկտը հսկելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբում ընդգրկված՝ ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.PRC.011
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ընթացուղու օպերատորին տեղեկացում
	ընթացակարգը նախատեսված է հետագծման օբյեկտի հսկումն սկսելու մասին տեղեկությունները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ընթացուղու օպերատորին ներկայացվելու համար

	P.LS.06.PRC.012
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում
	ընթացակարգը նախատեսված է հետագծման օբյեկտի հսկումն սկսելու մասին տեղեկությունները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից գրանցման օպերատորին ներկայացվելու համար

	P.LS.06.PRC.013
	նավիգացիոն կապարակնիքից ստացված տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում
	ընթացակարգը նախատեսված է նավիգացիոն կապարակնիքից ստացված տեխնոլոգիական տվյալները գրանցման օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծման օպերատորին ներկայացվելու համար

	P.LS.06.PRC.014
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացում
	ընթացակարգը նախատեսված է փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ընթացուղու օպերատորներին ներկայացվելու համար

	P.LS.06.PRC.015
	փոխադրման հետագծումն ավարտելու մասին տեղեկացում
	ընթացակարգը նախատեսված է հետագծման օբյեկտի հսկումն ավարտելու մասին տեղեկությունները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից գրանցման օպերատորին և ընթացուղու օպերատորներին ներկայացնելու համար

	P.LS.06.PRC.016
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում
	ընթացակարգը նախատեսված է նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ընթացուղու օպերատորներին ներկայացվելու համար 

	P.LS.06.PRC.017
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկատվության ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից
	ընթացակարգը նախատեսված է արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները գրանցման օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծման օպերատորին ներկայացվելու համար 

	P.LS.06.PRC.018
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում
	ընթացակարգը նախատեսված է ընթացուղու այն օպերատորին արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ներկայացվելու համար, որի տարածքում առաջացել է արտակարգ իրավիճակը

	P.LS.06.PRC.019
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից
	ընթացակարգը նախատեսված է այլ անդամ պետության տարածք հետագծման այն օբյեկտի մեկնման մասին տեղեկություններն ընթացուղու օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծման օպերատորին ներկայացվելու համար, որի առնչությամբ չեն ավարտվել արտակարգ իրավիճակի հետ կապված միջոցառումները 

	P.LS.06.PRC.020
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկացում
	ընթացակարգը նախատեսված է անդամ պետության տարածքով հետագծման այն օբյեկտի տեղափոխման մասին տեղեկությունները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ընթացուղու փաստացի օպերատորին ներկայացվելու համար, որի առնչությամբ չեն ավարտվել արտակարգ իրավիճակի հետ կապված միջոցառումները

	P.LS.06.PRC.021
	նավիգացիոն կապարակնիքից հաղորդումների ուղարկման պարբերականությունը փոփոխելու մասին տեղեկացում
	ընթացակարգը նախատեսված է նավիգացիոն կապարակնիքիից հաղորդումների ուղարկման պարբերականությունը փոփոխելու մասին տեղեկությունները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ընթացուղու օպերատորին ներկայացվելու համար


[bookmark: _Hlk169262444]
7. Հետագծման օբյեկտների փոխադրումը վերահսկելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խումբը (P.LS.06.PGR.004)
24.	Հետագծման օբյեկտների փոխադրումը վերահսկելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբի (P.LS.06.PGR.004) կազմում ընդգրկվում են հետևյալ ընթացակարգերը՝
«Փոխադրման մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.PRC.022).
«Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.PRC.023).
«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում» (P.LS.06.PRC.024)։
25.	Հետագծման օբյեկտների փոխադրումը վերահսկելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբի բերված նկարագրությունը ներկայացված է 6-րդ նկարում։

 (
Փոխադրման հետագծման օպերատոր (P.LS.06.ACT.001)
Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում (P.LS.06.
PRC
.024)
Փոխադրման մասին տեղեկությունների հարցում
(P.LS.06.
PRC
.022)
Ընթացուղու օպերատոր (P.LS.06.ACT.003)
Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում (P.LS.06.
PRC
.023)
Գրանցման օպերատոր
(P.LS.06.ACT.002)
Ընթացուղու օպերատոր (P.LS.06.ACT.003)
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
)

Նկար 6. Հետագծման օբյեկտների փոխադրումը վերահսկելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբի ընդհանուր սխեմա

26.	Հետագծման օբյեկտների փոխադրումը վերահսկելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբում ընդգրկված՝ ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի ցանկը բերված է 5-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 5 
Հետագծման օբյեկտների փոխադրումը վերահսկելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբում ընդգրկված՝ ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.PRC.022
	փոխադրման մասին տեղեկությունների հարցում
	ընթացակարգը նախատեսված է հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկությունները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ընթացուղու օպերատորին փոխադրման եզակի համարով ներկայացվելու համար

	P.LS.06.PRC.023
	փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում
	ընթացակարգը նախատեսված է փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ընթացուղու օպերատորին ըստ նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցչի ներկայացվելու համար

	P.LS.06.PRC.024
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում
	ընթացակարգը նախատեսված է նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալները գրանցման օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծման օպերատորին ըստ որոշակի փոխադրման առնչությամբ նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցչի ներկայացվելու համար



8. Հսկողության միջոցներ և ձևեր կիրառելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խումբը (P.LS.06.PGR.005)
27.	Հսկողության միջոցներ և ձևեր կիրառելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբի (P.LS.06.PGR.005) կազմում ընդգրկվում են հետևյալ ընթացակարգերը՝
«Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում փոխադրման հետագծման օպերատորին» (P.LS.06.PRC.025)․
«Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.PRC.026)։
28.	Հսկողության միջոցներ և ձևեր կիրառելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբի բերված նկարագրությունը ներկայացված է 7-րդ նկարում։
 (
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
Փ
ոխադրման հետագծման օպերատոր (P.LS.06.
ACT.001
)
Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում փոխադրման հետագծման օպերատորին (P.LS.06.
PRC
.025)
Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորին (P.LS.06.
PRC
.026)
Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատոր (P.LS.06.ACT.005)
Ընթացուղու օպերատոր (P.LS.06.ACT.003)
)
Նկար 7. Հսկողության միջոցներ և ձևեր կիրառելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբի ընդհանուր սխեմա

29.	Հսկողության միջոցներ և ձևեր կիրառելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբում ընդգրկված՝ ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի ցանկը բերված է 6-րդ աղյուսակում:
[bookmark: _Hlk169437977]
Աղյուսակ 6 
Հսկողության միջոցներ և ձևեր կիրառելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբում ընդգրկված՝ ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.PRC.025
	հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում փոխադրման հետագծման օպերատորին
	ընթացակարգը նախատեսված է հսկողության կիրառված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկությունները հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծման օպերատորին ներկայացվելու համար

	P.LS.06.PRC.026
	հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորին
	ընթացակարգը նախատեսված է հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկությունները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ընթացուղու օպերատորին ներկայացվելու համար
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9. Ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունները չեղարկելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խումբը
30.	Ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունները չեղարկելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբի (P.LS.06.PGR.006) կազմում ընդգրկվում են հետևյալ ընթացակարգերը՝
«Ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում» (P.LS.06.PRC.027)։
31.	Ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունները չեղարկելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբի բերված նկարագրությունը ներկայացված է 8-րդ նկարում։
 (
Չեղարկման մասին տեղեկատվություն ներկայացնող օպերատոր (P.LS.06.ACT.007)
Ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում (PLS 06.
PRC
.027)
Չեղարկման մասին տեղեկատվությունը մշակող օպերատոր (P.LS.06.ACT.008)
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
)

Նկար 8. Ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունները չեղարկելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբի ընդհանուր սխեմա

32.	Ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունները չեղարկելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբում ընդգրկված՝ ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի ցանկը բերված է 7-րդ աղյուսակում:
Աղյուսակ 7 
Ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունները չեղարկելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի խմբում ընդգրկված՝ ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.PRC.027
	ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում
	ընթացակարգը նախատեսված է ընդհանուր գործընթացի համապատասխան ընթացակարգի և դրա հետ կապված՝ ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի իրագործման շրջանակներում ընդհանուր գործընթացի մասնակցի կողմից ավելի վաղ ստացված և մշակված՝ նավիգացիոն կապարակնիքի կամ հետագծման օբյեկտի, կամ փոխադրման մասին տեղեկությունների չեղարկման համար



V. Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտները
[bookmark: _Toc369271025]33.	Տեղեկատվական այն օբյեկտների ցանկը, որոնց մասին կամ որոնցից տեղեկությունները փոխանցվում են ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացքում, բերված է 8-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 8 
Տեղեկատվական օբյեկտների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.BEN.001
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկությունների կոնկրետ փոխադրումը հետագծելիս՝ ներառյալ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ իրականացվող գործողությունների մասին տեղեկությունները 

	P.LS.06.BEN.002
	հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ
	հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկությունների ամբողջությունը

	P.LS.06.BEN.003
	փոխադրման մասին տեղեկություններ
	փոխադրման մասին տեղեկությունների ամբողջությունը

	P.LS.06.BEN.004
	տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն
	չեղարկման ենթակա՝ նավիգացիոն կապարակնիքի կամ հետագծման օբյեկտի, կամ փոխադրման մասին այն տեղեկությունները միանշանակ սահմանող նույնականացուցիչների ամբողջությունը, որոնք ավելի վաղ ստացվել և մշակվել էին ընդհանուր գործընթացի մասնակցի կողմից՝ ընդհանուր գործընթացի համապատասխան ընթացակարգի և դրա հետ կապված՝ ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի իրագործման շրջանակներում


[bookmark: _Toc363227845][bookmark: _Toc364113136][bookmark: _Toc369271028][bookmark: _Toc375908838]
VI. Ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների պատասխանատվությունը
34.	Տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող պաշտոնատար անձինք և լիազորված օպերատորների աշխատակիցները տեղեկությունները ժամանակին և ամբողջական ներկայացնելն ապահովելուն ուղղված պահանջները չկատարելու համար կարգապահական պատասխանատվության են ենթարկվում՝ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան։

VII. Ընդհանուր գործընթացի տեղեկագրքերը և դասակարգիչները
35.	Ընդհանուր գործընթացի տեղեկագրքերի և դասակարգիչների ցանկը բերված է 9-րդ աղյուսակում:
Աղյուսակ 9 
[bookmark: _Toc375908869]Ընդհանուր գործընթացի տեղեկագրքերի և դասակարգիչների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Տիպը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3
	4

	P.CLS.001 
	աշխարհի երկրների դասակարգիչ
	դասակարգիչ
	պարունակում է երկրների անվանումների ցանկը և դրանց համապատասխանող ծածկագրերը (կիրառվում է Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշմանը համապատասխան)

	P.CLS.014 
	փաստաթղթերի և տեղեկությունների տեսակների դասակարգիչ
	դասակարգիչ
	պարունակում է մաքսային փաստաթղթերի լրացման համար օգտագործվող փաստաթղթերի տեսակների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը (կիրառվում է Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշմանը համապատասխան)

	P.CLS.015 
	տրանսպորտի և ապրանքների տրանսպորտային փոխադրման տեսակների դասակարգիչ
	դասակարգիչ
	պարունակում է տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների տրանսպորտային փոխադրման տեսակների ցանկը և դրանց համապատասխանող ծածկագրերը (կիրառվում է Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշմանը համապատասխան)

	P.CLS.099
	Եվրասիական տնտեսական միության չափման և հաշվի միավորների դասակարգիչ
	դասակարգիչ
	պարունակում է չափման միավորների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը (կիրառվում է Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ի թիվ 145 որոշմանը համապատասխան)

	P.CLS.048 
	հասցեի տեսակների ցանկ
	տեղեկագիրք
	պարունակում է հասցեների տեսակների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը (կիրառվում է Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2025 թվականի հունվարի 14-ի թիվ 8 որոշմանը համապատասխան)

	P.LS.06.CLS.001
	Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների այն օպերատորների (մարմինների) ցանկը, որոնք լիազորված են իրենց պետության վերահսկող մարմինների և Եվրասիական տնտեսական միության մյուս անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) հետ փոխգործակցության համար՝ «Եվրասիական տնտեսական միությունում փոխադրումների հետագծման համար նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառման մասին» 2022 թվականի ապրիլի 19-ի համաձայնագրին համապատասխան
	տեղեկագիրք
	պարունակում է Միության անդամ պետությունների լիազորված և ազգային օպերատորների (մարմինների) ծածկագրերի և անվանումների ցանկը 

	P.LS.06.CLS.002
	Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով փոխադրման ժամանակ նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ հետագծման ենթակա ապրանքների կատեգորիաների տեղեկագիրք
	տեղեկագիրք
	պարունակում է հետագծման ենթակա ապրանքների կատեգորիաների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը

	P.LS.06.CLS.003
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված իրադարձությունների տեղեկագիրք
	տեղեկագիրք
	պարունակում է նավիգացիոն կապարակնիքի առնչությամբ կատարվող գործողությունների, ինչպես նաև դրանց հետ կապված իրադարձությունների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը

	[bookmark: _Hlk181108657]P.LS.06.CLS.004
	Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության իրագործման շրջանակներում կիրառվող՝ հարցումների մշակման արդյունքների տեղեկագիրք
	տեղեկագիրք
	պարունակում է նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության իրագործման շրջանակներում կիրառվող՝ հարցումների մշակման արդյունքների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը

	P.LS.06.CLS.005
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված հեռավար գործառնությունների տեղեկագիրք
	տեղեկագիրք
	պարունակում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված հեռավար գործառնությունների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը՝ Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2024 թվականի ապրիլի 9-ի թիվ 36 որոշմանը համապատասխան

	P.LS.06.CLS.006
	փոխադրման հետագծման փուլերի և փոխադրման ընթացքում առաջացող իրադարձությունների տեղեկագիրք
	տեղեկագիրք
	պարունակում է փոխադրման հետագծման փուլերի և փոխադրման ընթացքում առաջացող իրադարձությունների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը՝ Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2024 թվականի ապրիլի 9-ի թիվ 36 որոշմանը համապատասխան

	P.LS.06.CLS.007
	նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցչով տեղեկատվության հարցումների տեսակների տեղեկագիրք
	տեղեկագիրք
	պարունակում է նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցչով տեղեկատվության հարցումների տեսակների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը՝ Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2024 թվականի ապրիլի 9-ի թիվ 36 որոշմանը համապատասխան

	P.LS.06.CLS.008
	այն արտակարգ իրավիճակների (չարտոնված գործողությունների) դասակարգիչը, որոնք կարող են տեղի ունենալ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ
	դասակարգիչ
	պարունակում է այն արտակարգ իրավիճակների (չարտոնված գործողությունների) ծածկագրերի և անվանումների ցանկը, որոնք կարող են տեղի ունենալ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ՝ Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի թիվ 139 որոշմանը համապատասխան

	P.LS.06.CLS.009
	միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցների տիպերի դասակարգիչ
	դասակարգիչ
	պարունակում է տրանսպորտային միջոցների տիպերի ծածկագրերի և անվանումների ցանկը (կիրառվում է Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշմանը համապատասխան)

	P.LS.06.CLS.010
	այն հաղորդագրությունների տեղեկագիրքը, որոնցից տեղեկությունները կարող են չեղարկվել
	տեղեկագիրք
	պարունակում է ընդհանուր գործընթացի այն հաղորդագրությունների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը, որոնցից տեղեկությունները կարող են չեղարկվել «Ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.027) կատարելիս



VIII. Ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերը

1. Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորությունն ստուգելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերը

[bookmark: _Hlk180489720][bookmark: _Hlk170733577]«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.001)
36.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.001) կատարման սխեման ներկայացված է 9-րդ նկարում։
 (
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
: Գրանցման օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման փոխանցում 
(P.LS.06.
O
PR.001)
:Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [տեղեկությունները ներկայացվել են]
Կողմնակի կապարակնիքի օգտագործման հնարավորությունը հաստատելու անհրաժեշտության առաջացում
:Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [տեղեկությունները հարցվել են]
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.002)
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցումը կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում
 
(P.LS.06.OPR.003) 
)
Նկար 9. «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.001) կատարման սխեմա

[bookmark: _Hlk170731361]37.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.001) իրականացվում է այն անդամ պետությունից տարբերվող այլ անդամ պետության ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգում գրանցված կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության հաստատումը գրանցման օպերատորից փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալու անհրաժեշտության դեպքում, որի տարածքում է գտնվում փոխադրման հետագծման օպերատորը։

Նավիգացիոն կապարակնիքի գրանցման օպերատորի մասին տեղեկությունների առկայության դեպքում «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.001) կատարվում է մեկ անգամ՝ գրանցման այդ օպերատորի նկատմամբ։ Գրանցման օպերատորի մասին տեղեկությունների բացակայության դեպքում «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.001) կատարվում է բոլոր անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների նկատմամբ։
38.	Առաջինը կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման փոխանցում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.001), որի կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցումը։
39.	Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստացվելու դեպքում կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման ընդունում և մշակում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.002), որի կատարման ընթացքում գրանցման օպերատորը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում հարցման կատարման արդյունքը պարունակող հաղորդագրությունը։
40.	Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից հարցման կատարման արդյունքն ստացվելու դեպքում կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցումը կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.003)։
41.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.001) կատարման արդյունքն է նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցումը կատարելու արդյունքի ընդունումը և մշակումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից։
42.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.001) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 10-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 10
«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.001) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.001
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման փոխանցում
	բերված է սույն կանոնների 11-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.002
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 12-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.003
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցումը կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 13-րդ աղյուսակում




Աղյուսակ 11
«Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման փոխանցում» գործառնության (P.LS.06.OPR.001) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.001

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման փոխանցում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է գրանցման օպերատորից նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվություն ստանալու անհրաժեշտության դեպքում

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցումը՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցումն ուղարկվել է գրանցման օպերատորին



Աղյուսակ 12
«Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման ընդունում և մշակում» գործառնության (P.LS.06.OPR.002) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.002

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	գրանցման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման փոխանցում» գործառնություն (P.LS.06.OPR.001))

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Հարցման վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցման մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում հարցման կատարման արդյունքը պարունակող հաղորդագրությունը

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցումը մշակվել է, հարցման կատարման արդյունքն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին



Աղյուսակ 13
«Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցումը կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում» գործառնության (P.LS.06.OPR.003) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.003

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցումը կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցումը կատարելու արդյունքը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման ընդունում և մշակում» գործառնություն (P.LS.06.OPR.002))

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցումը կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցումը կատարելու արդյունքը մշակվել է


[bookmark: _Hlk170744434]
[bookmark: _Hlk180489735]«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում ընթացուղու օպերատորի կողմից» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.002)
43.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում ընթացուղու օպերատորի կողմից» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.002) կատարման սխեման ներկայացված է 10-րդ նկարում։
 (
: Ընթացուղու օպերատոր
:Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ
 
[տեղեկությունները ներկայացվել են]
Գրանցման օպերատորի կողմից ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցումը կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում (P.LS.06.0PR.006)
Ընթացուղու օպերատորից նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.005)
:Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [տեղեկությունները հարցվել են]
: Գրանցման օպերատոր
Կողմնակի կապարակնիքի օգտագործման հնարավորությունը հաստատելու անհրաժեշտության առաջացում
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին (P.LS.06.OPR.004)
)
Նկար 10. «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում ընթացուղու օպերատորի կողմից» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.002) կատարման սխեմա

[bookmark: _Hlk164876707]44.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում ընթացուղու օպերատորի կողմից» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.002) իրականացվում է այն անդամ պետությունից տարբերվող այլ անդամ պետության ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգում գրանցված նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության հաստատումը գրանցման օպերատորից ընթացուղու օպերատորի կողմից ստանալու անհրաժեշտության դեպքում, որի տարածքում է գտնվում ընթացուղու օպերատորը։
Նավիգացիոն կապարակնիքի գրանցման օպերատորի մասին տեղեկությունների առկայության դեպքում «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում ընթացուղու օպերատորի կողմից» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.002) կատարվում է մեկ անգամ՝ գրանցման այդ օպերատորի նկատմամբ։ Գրանցման օպերատորի մասին տեղեկությունների բացակայության դեպքում «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում ընթացուղու օպերատորի կողմից» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.002) կատարվում է բոլոր անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների նկատմամբ։
45.	Առաջինը կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.004), որի կատարման ընթացքում ընթացուղու օպերատորը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցումը։
46.	Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստացվելու դեպքում կատարվում է «Ընթացուղու օպերատորից նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման ընդունում և մշակում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.005), որի կատարման ընթացքում գրանցման օպերատորը ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ուղարկում հարցման կատարման արդյունքը պարունակող հաղորդագրությունը։
47.	Հարցման կատարման արդյունքն ընթացուղու օպերատորի կողմից ստացվելու դեպքում կատարվում է «Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցումը կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.006)։
48.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում ընթացուղու օպերատորի կողմից» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.002) կատարման արդյունքն է նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցման կատարման արդյունքի ընդունումն ու մշակումն ընթացուղու օպերատորի կողմից։
49.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում ընթացուղու օպերատորի կողմից» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.002) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 14-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 14
«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվության հարցում ընթացուղու օպերատորի կողմից» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.002) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.004
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին
	բերված է սույն կանոնների 15-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.005
	ընթացուղու օպերատորից նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 16-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.006
	ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցումը կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 17-րդ աղյուսակում



Աղյուսակ 15
«Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին» գործառնության (P.LS.06.OPR.004) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.004

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է գրանցման օպերատորից նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկատվություն ստանալու անհրաժեշտության դեպքում

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցումը՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցումն ուղարկվել է գրանցման օպերատորին



Աղյուսակ 16
«Ընթացուղու օպերատորից նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման ընդունում և մշակում» գործառնության (P.LS.06.OPR.005) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.005

	2
	Գործառնության անվանումը
	ընթացուղու օպերատորից նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	գրանցման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման փոխանցում ընթացուղու օպերատորի կողմից» գործառնություն (P.LS.06.OPR.004))

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Հարցման վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցման մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ուղարկում հարցման կատարման արդյունքը պարունակող հաղորդագրությունը

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցումը մշակվել է, հարցման կատարման արդյունքն ուղարկվել է ընթացուղու օպերատորին



Աղյուսակ 17
«Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցումը կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում» գործառնության (P.LS.06.OPR.006) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.006

	2
	Գործառնության անվանումը
	ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցումը կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցումը կատարելու արդյունքը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Ընթացուղու օպերատորից նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկատվության հարցման ընդունում և մշակում» գործառնություն (P.LS.06.OPR.005))

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցումը կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին հարցումը կատարելու արդյունքը մշակվել է



2. Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերը

[bookmark: _Hlk166497195]«Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.003)
50.	«Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.003) կատարման սխեման ներկայացված է 11-րդ նկարում:
 (
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման անհրաժեշտության առաջացում
Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ներկայացում (P.LS.06.OPR.007)
: 
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [գրանցման համար տեղեկություններն ստացվել են]
Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ընդունում (P.LS.06.OPR.008)
։Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [գրանցման համար տեղեկությունները ներկայացվել են]
: Գրանցման օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկություններ ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.009)
Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում
 
(P.LS.06.OPR.010)
: Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [գրանցման համար տեղեկությունները մշակվել են]
Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.011)
)
Նկար 11. «Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.003) կատարման սխեմա

[bookmark: _Hlk170738837]51.	«Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.003) իրականացվում է այն անդամ պետությունից տարբերվող այլ անդամ պետության ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգում գրանցված նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունները գրանցելու անհրաժեշտության դեպքում, որի տարածքում է գտնվում ընթացուղու օպերատորը։
[bookmark: _Hlk180488604]52.	Առաջինը կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ներկայացում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.007), որի կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ներկայացնում նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցման համար անհրաժեշտ տեղեկությունները։
53.	Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունները գրանցման օպերատորի կողմից ստացվելու դեպքում կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ընդունում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.008), որի կատարման ընթացքում գրանցման օպերատորն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ընդունում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկություններն ստանալու մասին ծանուցումը։
54.	Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ստացման մասին ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկություններ ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.009)։
55.	Գրանցման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ընդունման արդյունքներով կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.010), որի կատարման ընթացքում գրանցման օպերատորն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման արդյունքը պարունակող ծանուցումը։
56.	Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման արդյունքն ստանալու դեպքում կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցումը կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.011)։
57.	«Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.003) կատարման արդյունքներն են գրանցման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցումը, նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցումը կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունումը և մշակումը հետագծման օպերատորի կողմից։
58.	«Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.003) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 18-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 18
«Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.003) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.007
	նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ներկայացում
	բերված է սույն կանոնների 19-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.008
	նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ընդունում
	բերված է սույն կանոնների 20-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.009
	նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկություններ ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 21-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.010
	նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում
	բերված է սույն կանոնների 22-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.011
	նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 23-րդ աղյուսակում



Աղյուսակ 19
«Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ներկայացում» գործառնության (P.LS.06.OPR.007) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.007

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ներկայացում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման անհրաժեշտության դեպքում

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ներկայացնում նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունները՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունները ներկայացվել են գրանցման օպերատորին




Աղյուսակ 20
«Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ընդունում» գործառնության (P.LS.06.OPR.008) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.008

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ընդունում

	3
	Կատարողը
	գրանցման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունները կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ներկայացում» գործառնություն (P.LS.06.OPR.007))

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ընդունում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, կատարում է տեղեկությունների գրանցում նավիգացիոն կապարակնիքում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկություններ ստանալու մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկություններն ստացվել են, նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկություններ ստանալու մասին ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին




Աղյուսակ 21
«Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկություններ ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում» գործառնության (P.LS.06.OPR.009) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.009

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկություններ ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկություններ ստանալու մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ընդունում» գործառնություն (P.LS.06.OPR.008))

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկություններ ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկություններ ստանալու մասին ծանուցումը մշակվել է




Աղյուսակ 22
«Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում» գործառնության (P.LS.06.OPR.010) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.010

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում

	3
	Կատարողը
	գրանցման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունները կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ընդունում» գործառնություն (P.LS.06.OPR.008))

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը կատարում է տեղեկություների գրանցում նավիգացիոն կապարակնիքում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցումը կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցումը կատարելու արդյունքն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին




Աղյուսակ 23
«Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում» գործառնության (P.LS.06.OPR.011) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.011

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում կատարելու արդյունքը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում» գործառնություն (P.LS.06.OPR.010))

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը մշակվել է


[bookmark: _Hlk170740720]
[bookmark: _Hlk180490045]«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.004)
59.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.004) կատարման սխեման ներկայացված է 12-րդ նկարում։
 (
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
: 
Գրանցման օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու անհրաժեշտության առաջացում
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում (P.LS.06.OPR.012)
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում
 
(P.LS.06.OPR.013)
:Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [գործողություններ կատարելու հարցումը փոխանցվել է
]
:Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [գործողություններ կատարելու հարցումն ստացվել է
]
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում (P.LS.06.OPR.015)
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [գործողություններ կատարելու հարցումը մշակվել է
]
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.014)
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.016)
)
Նկար 12. «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.004) կատարման սխեմա

[bookmark: _Hlk180493544]60.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.004) իրականացվում է փոխադրման հետագծման օպերատորի մոտ այն անդամ պետությունից տարբերվող այլ անդամ պետության ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգում գրանցված նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում, որի տարածքում է գտնվում փոխադրման հետագծման օպերատորը։
61.	Առաջինը կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.012), որի կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը։
62.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.013), որի կատարման ընթացքում գրանցման օպերատորն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը։
63.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.014)։
[bookmark: _Hlk169269685]64.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ընդունվելու արդյունքներով կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.015), որի կատարման ընթացքում գրանցման օպերատորը կատարում է հարցված գործողությունները, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքը պարունակող ծանուցումը։
65.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.016)։
66.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.004) կատարման արդյունքներն են գրանցման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված հարցված գործողությունների կատարումը, նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունումը և մշակումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից։
67.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.004) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 24-րդ աղյուսակում։


Աղյուսակ 24
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.004) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.012
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում
	բերված է սույն կանոնների 25-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.013
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում
	բերված է սույն կանոնների 26-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.014
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 27-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.015
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում
	բերված է սույն կանոնների 28-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.016
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 29-րդ աղյուսակում



Աղյուսակ 25
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում» գործառնության (P.LS.06.OPR.012) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.012

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրման հետագծման օպերատորի մոտ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում 

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ուղարկվել է գրանցման օպերատորին



Աղյուսակ 26
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում» գործառնության (P.LS.06.OPR.013) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.013

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում

	3
	Կատարողը
	գրանցման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում» գործառնություն (P.LS.06.OPR.012))

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ընդունվել է։ Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին



Աղյուսակ 27
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում» գործառնության (P.LS.06.OPR.014) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.014

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում» գործառնություն (P.LS.06.OPR.013))

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը մշակվել է



Աղյուսակ 28
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում» գործառնության (P.LS.06.OPR.015) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.015

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում

	3
	Կատարողը
	գրանցման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը կատարողի կողմից հաջողությամբ ընդունվելու դեպքում («Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում» գործառնություն (P.LS.06.OPR.013))

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքը պարունակող ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը մշակվել է։ Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին


Աղյուսակ 29
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում» գործառնության (P.LS.06.OPR.016) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.016

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում» գործառնություն (P.LS.06.OPR.015))

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը մշակվել է


[bookmark: _Hlk170748471]
[bookmark: _Hlk180490056]«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ ընթացուղու օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.005)
68.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ ընթացուղու օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.005) կատարման սխեման ներկայացված է 13-րդ նկարում։
 (
: Ընթացուղու օպերատոր
[փոխադրման հետագծման օպերատորը չի համընկնում գրանցման օպերատորի հետ]
. Գրանցման օպերատոր
. Փոխադրման հետագծման օպերատոր
Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին (P.LS.06.OPR.021)
Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում ընթացուղու օպերատորից
 
(P.LS.06.OPR.018)
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [գործողություններ կատարելու հարցումը փոխանցվել է
]
Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում գրանցման օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.022)
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [գործողություններ կատարելու հարցումը փոխանցվել է]
[փոխադրման հետագծման օպերատորը համընկնում է գրանցման օպերատորի հետ]
Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.020)
Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.023)
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [գործողություններ կատարելու հարցումն ստացվել է]
Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում գրանցման օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.024)
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [գործողություններ կատարելու հարցումը մշակվել է]
Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման մշակում՝ ընթացուղու օպերատորի հարցմամբ (P.LS.06.OPR.025)
Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման փոխանցում ընթացուղու օպերատորին (P.LS.06.OPR.026)
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից
(P.LS.06.OPR.027)
: 
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [գործողություններ կատարելու հարցումը մշակվել է]
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու անհրաժեշտության առաջացում
Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում փոխադրման հետագծման օպերատորին (P.LS.06.OPR.017)
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [գործողություններ կատարելու հարցումն ստացվել է]
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.019)
)
Նկար 13. «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ ընթացուղու օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.005) կատարման սխեմա
[bookmark: _Hlk180518494][bookmark: _Hlk169544560]
69.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ ընթացուղու օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.005) իրականացվում է այն անդամ պետությունից տարբերվող այլ անդամ պետության ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգում գրանցված նավիգացիոն կապարակնիքի կապարակնքման տարրի անջատման անհրաժեշտության առաջացման դեպքում, որի տարածքում է գտնվում ընթացուղու օպերատորը։
70.	Առաջինը կատարվում է «Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում փոխադրման հետագծման օպերատորին» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.017), որի կատարման ընթացքում ընթացուղու օպերատորը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը։
71.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում ընթացուղու օպերատորից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.018), որի կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորն իրականացնում է հարցման ընդունում, ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը։
72.	Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումն ստանալու դեպքում կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.019)։

73.	Եթե փոխադրման հետագծման օպերատորը համընկնում է նավիգացիոն կապարակնիքի գրանցման օպերատորի հետ, ապա կատարվում է «Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.020), որի ընթացքում կատարվում են նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված հարցված գործողություններ՝ այն անդամ պետության ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգի օգտագործմամբ, որի տարածքում գրանցված է փոխադրման հետագծման օպերատորը։
74.	Եթե փոխադրման հետագծման օպերատորը չի համընկնում նավիգացիոն կապարակնիքի գրանցման օպերատորի հետ, ապա փոխադրման հետագծման օպերատորը կատարում է «Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.021), որի շրջանակներում ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ուղարկում համապատասխան հարցումը, ընդ որում՝ օգտագործելով ընթացուղու օպերատորից ստացված հարցումից տեղեկությունները («Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման հարցման ընդունում ընթացուղու օպերատորից» գործառնություն (P.LS.06.OPR.018))։ 
75.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում գրանցման օպերատորի կողմից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.022), որի կատարման ընթացքում գրանցման օպերատորն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը։
76.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.023)։
77.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստանալու արդյունքներով կատարվում է «Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում գրանցման օպերատորի կողմից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.024), որի կատարման ընթացքում գրանցման օպերատորը կատարում է հարցված գործողությունները, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքը պարունակող ծանուցումը։
78.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման մշակում՝ ընթացուղու օպերատորի հարցմամբ» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.025)։
[bookmark: _Hlk180518435]79.	«Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման փոխանցում ընթացուղու օպերատորին» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.026) կատարելիս իրականացվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ձևավորումը և դրա փոխանցումն ընթացուղու օպերատորին։

Ծանուցումը ձևավորելիս օգտագործվում են այն տեղեկությունները, որոնք ստացվել են «Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.020) կամ «Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման մշակում՝ ընթացուղու օպերատորի հարցմամբ» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.025) կատարելիս։
80.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումն ընթացուղու օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.027)։
81.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ ընթացուղու օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.005) կատարման արդյունքներն են գրանցման օպերատորի (փոխադրման հետագծման օպերատորի) կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված հարցված գործուղությունների կատարումը, ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունումը և մշակումը։
82.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ ընթացուղու օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.005) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 30-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 30
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ ընթացուղու օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.005) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	[bookmark: _Hlk166516900]Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.017
	ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման հարցման փոխանցում փոխադրման հետագծման օպերատորին
	բերված է սույն կանոնների 31-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.018
	փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում ընթացուղու օպերատորից
	բերված է սույն կանոնների 32-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.019
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 33-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.020
	ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 34-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.021
	ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին
	բերված է սույն կանոնների 35-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.022
	ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում գրանցման օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 36-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.023
	ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 37-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.024
	ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում գրանցման օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 38-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.025
	փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման մշակում՝ ընթացուղու օպերատորի հարցմամբ
	բերված է սույն կանոնների 39-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.026
	փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման փոխանցում ընթացուղու օպերատորին
	բերված է սույն կանոնների 40-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.027
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 41-րդ աղյուսակում



Աղյուսակ 31
«Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում փոխադրման հետագծման օպերատորին» գործառնության (P.LS.06.OPR.017) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.017

	2
	Գործառնության անվանումը
	ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում փոխադրման հետագծման օպերատորին

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է կապարակնքման տարրի անջատման անհրաժեշտության դեպքում

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին



Աղյուսակ 32
«Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում ընթացուղու օպերատորից» գործառնության (P.LS.06.OPR.018) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.018

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում ընթացուղու օպերատորից

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում փոխադրման հետագծման օպերատորին» գործառնություն (P.LS.06.OPR.017))

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Հարցման վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ընդունվել է։ Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումն ուղարկվել է ընթացուղու օպերատորին



Աղյուսակ 33
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» գործառնության (P.LS.06.OPR.019) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.019

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում ընթացուղու օպերատորից» գործառնություն (P.LS.06.OPR.018))

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը մշակվել է



Աղյուսակ 34
«Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» գործառնության (P.LS.06.OPR.020) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.020

	2
	Գործառնության անվանումը
	ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է, եթե փոխադրման հետագծման օպերատորը համընկնում է նավիգացիոն կապարակնիքի գրանցման օպերատորի հետ («Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում ընթացուղու օպերատորից» գործառնություն (P.LS.06.OPR.018))

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Հարցման վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարվում են նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված հարցված գործողություններ՝ այն անդամ պետության ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգի օգտագործմամբ, որտեղ գրանցված է փոխադրման հետագծման օպերատորը

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը կատարվել է



Աղյուսակ 35
«Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին» գործառնության (P.LS.06.OPR.021) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.021

	2
	Գործառնության անվանումը
	ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է, եթե փոխադրման հետագծման օպերատորը չի համընկնում նավիգացիոն կապարակնիքի գրանցման օպերատորի հետ («Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում ընթացուղու օպերատորից» գործառնություն (P.LS.06.OPR.018))

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ուղարկվել է գրանցման օպերատորին



Աղյուսակ 36
«Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում գրանցման օպերատորի կողմից» գործառնության (P.LS.06.OPR.022) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.022

	2
	Գործառնության անվանումը
	ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում գրանցման օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	գրանցման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին» գործառնություն (P.LS.06.OPR.021))

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ընդունվել է։ Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին



Աղյուսակ 37
«Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում» գործառնության (P.LS.06.OPR.023) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.023

	2
	Գործառնության անվանումը
	ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում գրանցման օպերատորի կողմից» գործառնություն (P.LS.06.OPR.022))

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը մշակվել է



Աղյուսակ 38
«Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում գրանցման օպերատորի կողմից» գործառնության (P.LS.06.OPR.024) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.024

	2
	Գործառնության անվանումը
	ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում գրանցման օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	գրանցման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը կատարողի կողմից հաջողությամբ ընդունվելու դեպքում («Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում գրանցման օպերատորի կողմից» գործառնություն (P.LS.06.OPR.022))

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Հարցման վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը մշակվել է, նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին



Աղյուսակ 39
«Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման մշակում՝ ընթացուղու օպերատորի հարցմամբ» գործառնության (P.LS.06.OPR.025) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.025

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման մշակում՝ ընթացուղու օպերատորի հարցմամբ

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում գրանցման օպերատորի կողմից» գործառնություն (P.LS.06.OPR.024))

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը մշակվել է



Աղյուսակ 40
«Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման փոխանցում ընթացուղու օպերատորին» գործառնության (P.LS.06.OPR.026) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.026

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման փոխանցում ընթացուղու օպերատորին

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է կատարողի մոտ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման առկայության դեպքում («Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» գործառնություն (P.LS.06.OPR.020) կամ «Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման մշակում՝ ընթացուղու օպերատորի հարցմամբ» գործառնություն (P.LS.06.OPR.025))

	5
	Սահմանափակումները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը պետք է համապատասխանի Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը «Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.020) կամ «Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման մշակում՝ ընթացուղու օպերատորի հարցմամբ» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.025) կատարելու արդյունքներով ձևավորում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը և այն ուղարկում է ընթացուղու օպերատորին՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը ձևավորվել և ուղարկվել է ընթացուղու օպերատորին



Աղյուսակ 41
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» գործառնության (P.LS.06.OPR.027) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.027

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման փոխանցում ընթացուղու օպերատորին» գործառնություն (P.LS.06.OPR.026))

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը մշակվել է


[bookmark: _Hlk170752497]
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.006)
[bookmark: _Hlk180490078]83.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.006) կատարման սխեման ներկայացված է 14-րդ նկարում։
 (
Փոխադրման ավարտի օպերատոր
Փոխադրման հետագծման օպերատոր
: Գրանցման օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու անհրաժեշտության առաջացում
Փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում փոխադրման հետագծման օպերատորին (P.LS.06.OPR.028)
Հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում փոխադրման ավարտի օպերատորից (P.LS.06.OPR.029)
: Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [գործողություններ կատարելու հարցումը փոխանցվել է]
Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից (P.LS.06. OPR.031)
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից (P.LS.06. OPR.030)
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [գործողություններ կատարելու հարցումն ստացվել է]
[փոխադրման հետագծման օպերատորը համընկնում է գրանցման օպերատորի հետ]
[փոխադրման հետագծման օպերատորը չի համընկնում գրանցման օպերատորի հետ]
Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում (P.LS.06. OPR.034)
Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում գրանցման օպերատորի կողմից (P.LS.06․ OPR.033)
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [գործողություններ կատարելու հարցումը փոխանցվել է]
Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին (P.LS.06.OPR.032)
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [գործողություններ կատարելու հարցումը մշակվել է]
Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում գրանցման օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.035)
Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման փոխանցում փոխադրման ավարտի օպերատորին (P.LS.06.OPR.037)
Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման մշակում՝ փոխադրման ավարտի օպերատորի հարցմամբ (P.LS.06.OPR.036)
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [գործողություններ կատարելու հարցումն ստացվել է]
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից
 
(P.LS.06.0PR.038)
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [գործողություններ կատարելու հարցումը մշակվել է]
)
Նկար 14. «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.006) կատարման սխեմա
[bookmark: _Hlk169545998]84.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.006) իրականացվում է փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից հետագծման օբյեկտի՝ նավիգացիոն կապարակնիքը հանելու վայր ժամանելուց հետո այն անդամ պետությունից տարբերվող այլ անդամ պետության ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգում գրանցված նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացման կամ նավիգացիոն կապարակնիքի կապարակնքման տարրի անջատման անհրաժեշտության դեպքում, որի տարածքում է գտնվում փոխադրման ավարտի օպերատորը։
85.	Առաջինը կատարվում է «Փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում փոխադրման հետագծման օպերատորին» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.028), որի կատարման ընթացքում փոխադրման ավարտի օպերատորը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը։
86.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում փոխադրման ավարտի օպերատորից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.029), որի կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորն իրականացնում է հարցման ընդունում, ձևավորում և փոխադրման ավարտի օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը։
87.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.030)։
88.	Եթե փոխադրման հետագծման օպերատորը համընկնում է գրանցման օպերատորի հետ, ապա կատարվում է «Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.031), որի ընթացքում կատարվում են նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված հարցված գործողություններ՝ այն անդամ պետության ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգի օգտագործմամբ, որտեղ գրանցված է փոխադրման հետագծման օպերատորը։
89.	Եթե փոխադրման հետագծման օպերատորը չի համընկնում գրանցման օպերատորի հետ, ապա փոխադրման հետագծման օպերատորը կատարում է «Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.032), որի շրջանակներում ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ուղարկում համապատասխան հարցումը, ընդ որում՝ օգտագործելով ընթացուղու օպերատորից ստացված հարցումից տեղեկությունները («Հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում փոխադրման ավարտի օպերատորից» գործառնություն (P.LS.06.OPR.029))։ 
90.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում գրանցման օպերատորի կողմից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.033), որի կատարման ընթացքում գրանցման օպերատորն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը։
91.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.034)։
92.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստանալու արդյունքներով կատարվում է «Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում գրանցման օպերատորի կողմից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.035), որի կատարման ընթացքում գրանցման օպերատորը կատարում է հարցված գործողությունները, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքը պարունակող ծանուցումը։
93.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման մշակում՝ փոխադրման ավարտի օպերատորի հարցմամբ» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.036)։
94.	«Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման փոխանցում փոխադրման ավարտի օպերատորին» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.037) կատարելիս իրականացվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ձևավորումը և դրա փոխանցումը փոխադրման ավարտի օպերատորին։
Ծանուցումը ձևավորելիս օգտագործվում են այն տեղեկությունները, որոնք ստացվել են «Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.031) կամ «Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման մշակում՝ փոխադրման ավարտի օպերատորի հարցմամբ» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.036) կատարելիս։
95.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.038)։
96.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.006) կատարման արդյունքներն են գրանցման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված հարցված գործողությունների կատարումը, փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունումը և մշակումը։
97.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից հարցում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.006) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 42-րդ աղյուսակում։
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	P.LS.06.OPR.028
	փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում փոխադրման հետագծման օպերատորին
	բերված է սույն կանոնների 43-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.029
	ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում փոխադրման ավարտի օպերատորից
	բերված է սույն կանոնների 44-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.030
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 45-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.031
	փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 46-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.032
	փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին
	բերված է սույն կանոնների 47-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.033
	փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում գրանցման օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 48-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.034
	փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 49-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.035
	փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում գրանցման օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 50-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.036
	փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման մշակում՝ փոխադրման ավարտի օպերատորի հարցմամբ
	բերված է սույն կանոնների 51-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.037
	փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման փոխանցում փոխադրման ավարտի օպերատորին
	բերված է սույն կանոնների 52-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.038
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 53-րդ աղյուսակում



Աղյուսակ 43
«Փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում փոխադրման հետագծման օպերատորին» գործառնության (P.LS.06.OPR.028) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.028

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում փոխադրման հետագծման օպերատորին

	3
	Կատարողը
	փոխադրման ավարտի օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից հետագծման օբյեկտի՝ նավիգացիոն կապարակնիքը հանելու վայր ժամանելուց հետո նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացման կամ կապարակնքման տարրի անջատման անհրաժեշտության դեպքում

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին



Աղյուսակ 44
«Հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում փոխադրման ավարտի օպերատորից» գործառնության (P.LS.06.OPR.029) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.029

	2
	Գործառնության անվանումը
	ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում փոխադրման ավարտի օպերատորից

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում փոխադրման հետագծման օպերատորին» գործառնություն (P.LS.06.OPR.028))

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Հարցման վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և փոխադրման ավարտի օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ընդունվել է։ Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման ավարտի օպերատորին



Աղյուսակ 45
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից» գործառնության (P.LS.06.OPR.030) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.030

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	փոխադրման ավարտի օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում փոխադրման ավարտի օպերատորից» գործառնություն (P.LS.06.OPR.029))

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը մշակվել է



Աղյուսակ 46
«Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» գործառնության (P.LS.06.OPR.031) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.031

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է, եթե փոխադրման հետագծման օպերատորը համընկնում է նավիգացիոն կապարակնիքի գրանցման օպերատորի հետ («Հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում փոխադրման ավարտի օպերատորից» գործառնություն (P.LS.06.OPR.029))

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Հարցման վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարվում են նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված հարցված գործողություններ՝ այն անդամ պետության ազգային օպերատորների տեղեկատվական համակարգերի օգտագործմամբ, որտեղ գրանցված է փոխադրման հետագծման օպերատորը

	7
	Արդյունքները
	փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը կատարվել է



Աղյուսակ 47
«Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին» գործառնության (P.LS.06.OPR.032) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.032

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է, եթե փոխադրման հետագծման օպերատորը չի համընկնում նավիգացիոն կապարակնիքի գրանցման օպերատորի հետ («Հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում փոխադրման ավարտի օպերատորից» գործառնություն (P.LS.06.OPR.029))

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ուղարկվել է գրանցման օպերատորին



Աղյուսակ 48
«Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում գրանցման օպերատորի կողմից» գործառնության (P.LS.06.OPR.033) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.033

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում գրանցման օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	գրանցման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին» գործառնություն (P.LS.06.OPR.032))

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ընդունվել է։ Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին



Աղյուսակ 49
«Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում» գործառնության (P.LS.06.OPR.034) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.034

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում գրանցման օպերատորի կողմից» գործառնություն (P.LS.06.OPR.033))

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցումը մշակվել է



Աղյուսակ 50
«Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում գրանցման օպերատորի կողմից» գործառնության (P.LS.06.OPR.035) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.035

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում գրանցման օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	գրանցման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում գրանցման օպերատորի կողմից» գործառնություն (P.LS.06.OPR.033))

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը: Հարցման վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը մշակվել է, նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին



Աղյուսակ 51
«Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման մշակում՝ փոխադրման ավարտի օպերատորի հարցմամբ» գործառնության (P.LS.06.OPR.036) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.036

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման մշակում՝ փոխադրման ավարտի օպերատորի հարցմամբ

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում գրանցման օպերատորի կողմից» գործառնություն (P.LS.06.OPR.035))

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը մշակվել է



Աղյուսակ 52
«Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման փոխանցում փոխադրման ավարտի օպերատորին» գործառնության (P.LS.06.OPR.037) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.037

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման փոխանցում փոխադրման ավարտի օպերատորին

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է կատարողի մոտ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման առկայության դեպքում («Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման մշակում՝ փոխադրման ավարտի օպերատորի հարցմամբ» գործառնություն (P.LS.06.OPR.036)) կամ կատարողի կողմից փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակման արդյունքներով («Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» գործառնություն (P.LS.06.OPR.031))

	5
	Սահմանափակումները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը պետք է համապատասխանի Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը «Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.031) կամ «Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման մշակում՝ փոխադրման ավարտի օպերատորի հարցմամբ» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.036) կատարելու արդյունքներով ձևավորում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը և այն ուղարկում է փոխադրման ավարտի օպերատորին՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը ձևավորվել և ուղարկվել է փոխադրման ավարտի օպերատորին




Աղյուսակ 53
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից» գործառնության (P.LS.06.OPR.038) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.038

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	փոխադրման ավարտի օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման փոխանցում փոխադրման ավարտի օպերատորին» գործառնություն (P.LS.06.OPR.037))

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցումը մշակվել է
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«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.007)
98.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.007) կատարման սխեման ներկայացված է 15-րդ նկարում։
 (
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում (P.LS.06.OPR.039)
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ 
 
[նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները մշակվել են]
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ստացում (P.LS.06.OPR.041)
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ 
[նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
]
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.040)
: Գրանցման օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացնելու անհրաժեշտության առաջացում
)
Նկար 15. «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.007) կատարման սխեմա

99.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.007) իրականացվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կատարված գործողությունների մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացնելու անհրաժեշտության դեպքում։
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.007) կատարվում է հետևյալ դեպքերում՝ 
փոխադրման հետագծման օպերատորն ստացել է տեղեկություններ ընթացուղու օպերատորից կամ փոխադրման ավարտի օպերատորից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին, որոնք կատարվել են հատուկ սարքվածքի օգտագործմամբ․ 
անդամ պետության տարածքում, որտեղ գրանցված է փոխադրման հետագծման օպերատորը, կատարվել է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություն՝ հատուկ սարքվածքի օգտագործմամբ։
100.	Առաջինը կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.039), որի կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները։
101.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները գրանցման օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.040), որի կատարման ընթացքում գրանցման օպերատորն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակումը, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցումը։
102.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ստացում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.041)։
103.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.007) կատարման արդյունքներն են գրանցման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ստացումը և մշակումը, նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ընդունումը և մշակումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից։
104.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.007) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 54-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 54
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.007) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	[bookmark: _Hlk166577935]Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.039
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում
	բերված է սույն կանոնների 55-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.040
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 56-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.041
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ստացում
	բերված է սույն կանոնների 57-րդ աղյուսակում



Աղյուսակ 55
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում» գործառնության (P.LS.06.OPR.039) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.039

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է հատուկ սարքվածքի օգտագործմամբ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կատարված գործողությունների մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացնելու անհրաժեշտության դեպքում

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ներկայացնում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են գրանցման օպերատորին



Աղյուսակ 56
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնության (P.LS.06.OPR.040) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.040

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	գրանցման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում» գործառնություն (P.LS.06.OPR.039))

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ՝ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները մշակվել են, նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերևյալ ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին


Աղյուսակ 57
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ստացում» գործառնության (P.LS.06.OPR.041) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.041

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ստացում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնություն (P.LS.06.OPR.040))

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցումը մշակվել է




«Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.008)
105.	«Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.008) կատարման սխեման ներկայացված է 16-րդ նկարում:
 (
: Ընթացուղու օպերատոր
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացնելու անհրաժեշտության առաջացում
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ստացում ընթացուղու օպերատորի (P.LS.06.OPR.044)
Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.043)
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ  
[նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
]
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ 
 
[նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները մշակվել են]
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.042)
)
Նկար 16. «Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.008) կատարման սխեմա

106.	«Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.008) իրականացնում է ընթացուղու օպերատորը հատուկ սարքվածքի օգտագործմամբ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կատարված գործողությունների մասին փոխադրման հետագծման օպերատորին տեղեկացնելու անհրաժեշտության դեպքում։
107.	Առաջինը կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.042), որի կատարման ընթացքում ընթացուղու օպերատորը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ներկայացնում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները։
108.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.043), որի կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակումը, ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցումը։
109.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցումն ընթացուղու օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ստացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.044)։
110.	«Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.008) կատարման արդյունքներն են նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակումըփոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից և նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ստացումն ընթացուղու օպերատորի կողմից։
111.	«Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.008) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 58-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 58
«Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.008) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.042
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 59-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.043
	ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 60-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.044
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ստացում ընթացուղու օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 61-րդ աղյուսակում




Աղյուսակ 59
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» գործառնության (P.LS.06.OPR.042) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.042

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կատարված գործողությունների մասին փոխադրման հետագծման օպերատորին տեղեկացնելու անհրաժեշտության դեպքում

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ներկայացնում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են փոխադրման հետագծման օպերատորին




Աղյուսակ 60
«Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնության (P.LS.06.OPR.043) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.043

	2
	Գործառնության անվանումը
	ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման մասին տեղեկությունները կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» գործառնություն (P.LS.06.OPR.042))

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցումը։

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները մշակվել են, նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումն ուղարկվել է ընթացուղու օպերատորին
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«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ստացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» գործառնության (P.LS.06.OPR.044) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.044

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ստացում ընթացուղու օպերատորի կողմից 

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնություն (P.LS.06.OPR.043))

	5
	Սահմանափակումներ
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցումը մշակվել է




«Փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.009)
112.	«Փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.009) կատարման սխեման ներկայացված է 17-րդ նկարում։
 (
: Փոխադրման ավարտի օպերատոր
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացնելու անհրաժեշտության առաջացում
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.045)
Փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.046)
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ  
[նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
]
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ստացում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.047)
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ 
 
[նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները մշակվել են]
)
Նկար 17. «Փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.009) կատարման սխեմա

113.	«Փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.009) իրականացվում է փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծման օպերատորին հատուկ սարքվածքի օգտագործմամբ այն անդամ պետությունից տարբերվող այլ անդամ պետության ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգում գրանցված նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկացնելու անհրաժեշտության դեպքում, որի տարածքում է գտնվում ավարտի օպերատորը։
114.	Առաջինը կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.045), որի կատարման ընթացքում փոխադրման ավարտի օպերատորը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ներկայացնում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները։
115.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.046), որի կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակումը, ձևավորում և փոխադրման ավարտի օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցումը։
116.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցումը փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ստացում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.047)։
117.	«Փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.009) կատարման արդյունքներն են նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից և նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ստացումը փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից։
118.	«Փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.009) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 62-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 62
«Փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.009) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.045
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման մասին տեղեկությունների ներկայացում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 63-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.046
	փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 64-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.047
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ստացում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 65-րդ աղյուսակում



Աղյուսակ 63
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից» գործառնության (P.LS.06.OPR.045) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.045

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	փոխադրման ավարտի օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կատարված գործողությունների մասին փոխադրման հետագծման օպերատորին տեղեկացնելու անհրաժեշտության դեպքում

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ներկայացնում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են փոխադրման հետագծման օպերատորին


Աղյուսակ 64
«Փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնության (P.LS.06.OPR.046) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.046

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման մասին տեղեկությունները կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից» գործառնություն (P.LS.06.OPR.045))

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և փոխադրման ավարտի օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները մշակվել են, նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերևյալ ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման ավարտի օպերատորին



Աղյուսակ 65
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ստացում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից» գործառնության (P.LS.06.OPR.047) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.047

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ստացում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	փոխադրման ավարտի օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնություն (P.LS.06.OPR.046))

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցումը մշակվել է




«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.010)
119.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.010) կատարման սխեման ներկայացված է 18-րդ նկարում:
 (
Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշման ընդունում
: Ընթացուղու օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունները մշակվել են]
Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.OPR.050)
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացում (P.LS.06.OPR.048)
Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.049)
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացվել են]
)
Նկար 18. «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.010) կատարման սխեմա

120.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.010) իրականացվում է ընթացուղու օպերատորի կողմից՝ նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին վերահսկող մարմնի կողմից որոշում ընդունվելու դեպքում։
121.	Առաջինը կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.048), որի կատարման ընթացքում ընթացուղու օպերատորը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ներկայացնում նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունները։
122.	Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.049), որի կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների մշակումը, ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը։
123.	Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումն ընթացուղու օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.050)։
124.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.010) կատարման արդյունքներն են նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների մշակումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից և նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացումն ընթացուղու օպերատորի կողմից։
125.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.010) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 66-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 66
«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.010) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.048
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացում
	բերված է սույն կանոնների 67-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.049
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 68-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.050
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում
	բերված է սույն կանոնների 69-րդ աղյուսակում




Աղյուսակ 67
«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացում» գործառնության (P.LS.06.OPR.048) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.048

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացում

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին վերահսկող մարմնի կողմից որոշում ընդունվելու դեպքում

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ներկայացնում նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունները՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացվել են փոխադրման հետագծման օպերատորին




Աղյուսակ 68
«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնության (P.LS.06.OPR.049) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.049

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունները կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացում» գործառնություն (P.LS.06.OPR.048))

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը։

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունները մշակվել են, նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումն ուղարկվել է ընթացուղու օպերատորին



Աղյուսակ 69
«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում» գործառնության (P.LS.06.OPR.050) նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.050

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալու դեպքում («Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնություն (P.LS.06.OPR.049))

	5
	Սահմանափակումներ
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը մշակվել է




3. Տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերը 
հետագծման օբյեկտը հսկելիս

«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ընթացուղու օպերատորին տեղեկացում» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.011)
126.	«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ընթացուղու օպերատորին տեղեկացում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.011) կատարման սխեման ներկայացված է 19-րդ նկարում։
 (
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.052)
:Տեղեկություններ փոխադրման մասին [փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները մշակվել են]
Ընթացուղու օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ստացում (P.LS.06.OPR.053)
:Տեղեկություններ փոխադրման մասին [փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են]
: Ընթացուղու օպերատոր
Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին (P.LS.06.OPR.051)
Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկացման անհրաժեշտության առաջացում
)
Նկար 19. «Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ընթացուղու օպերատորին տեղեկացում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.011) կատարման սխեմա

127.	«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ընթացուղու օպերատորին տեղեկացում» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.011) կատարվում է փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից՝ պայմանով, որ նավիգացիոն կապարակնիքի մասով հաջողությամբ կատարվել է դրա ակտիվացումը։ Այն դեպքում, երբ մեկ փոխադրման մեջ հետագծման համար օգտագործվում է երկու և ավելի նավիգացիոն կապարակնիք, ապա «Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ընթացուղու օպերատորին տեղեկացում» ընթացակարգը (P.LS.06.PRC.011) կատարվում է փոխադրման մեջ օգտագործվող բոլոր նավիգացիոն կապարակնիքները հաջողությամբ ակտիվացնելուց հետո։ Ընթացակարգը կատարվում է ընթացուղու յուրաքանչյուր օպերատորի նկատմամբ՝ պայմանով, որ ընթացուղու օպերատորը չի համընկնում փոխադրման հետագծման օպերատորի հետ։
128.	Առաջինը կատարվում է «Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.051), որի ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորը ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ներկայացնում փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները։
129.	Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկություններն ընթացուղու օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.052), որի կատարման ընթացքում ընթացուղու օպերատորն իրականացնում է փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցումը։
130.	Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալու դեպքում կատարվում է «Ընթացուղու օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցման ստացում» գործառնությունը (P.LS.06.OPR.053)։
131.	«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ընթացուղու օպերատորին տեղեկացում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.011) կատարման արդյունքներն են փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակումն ընթացուղու օպերատորի կողմից, փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից համապատասխան ծանուցումների ստացումը։
132.	«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ընթացուղու օպերատորին տեղեկացում» ընթացակարգի (P.LS.06.PRC.011) շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 70-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 70
«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ընթացուղու օպերատորին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.011) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.051
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին
	բերված է սույն կանոնների 71-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.052
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 72-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.053
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում
	բերված է սույն կանոնների 73-րդ աղյուսակում


Աղյուսակ 71
«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.OPR.051) գործառնության նկարագրությունը 
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.051

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրմանն մասնակցող նավիգացիոն կապարակնիքի (բոլոր նավիգացիոն կապարակնիքների) ակտիվացումից հետո այն դեպքում, երբ ընթացուղու օպերատորը չի համընկնում փոխադրման հետագծման օպերատորի հետ 

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ներկայացնում փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան 

	7
	Արդյունքները
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են ընթացուղու օպերատորին




Աղյուսակ 72 
«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.052) գործառնության նկարագրությունը 
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.052

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները կատարողի կողմից ստանալիս («Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.OPR.051) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները մշակվել են, փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին


Աղյուսակ 73
«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների՝ 
ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.053) գործառնության նկարագրությունը 
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.053

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալիս («Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.052) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը մշակվել է




«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.012) ընթացակարգ
133.	«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.012) ընթացակարգի կատարման սխեման ներկայացված է 20-րդ նկարում։
 (
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
Գրանցման օպերատորին փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ներկայացում (Р
․
LS.06.ОPR.054)
: Տեղեկություններ փոխադրման մասին [փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները մշակվել են]
Գրանցման օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.ОPR.056)
Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում գրանցման օպերատորի կողմից (P.LS.06.ОPR.055)
: Տեղեկություններ փոխադրման մասին [փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են]
: Գրանցման օպերատոր
Փ
ոխադրման հետագծում
ն
 սկսելու մասին տեղեկացման անհրաժեշտության առաջացում
)
Նկար 20. «Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.012) ընթացակարգի կատարման սխեմա

134.	«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.012) ընթացակարգը կատարվում է փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից՝ պայմանով, որ նավիգացիոն կապարակնիքի մասով հաջողությամբ կատարվել է դրա ակտիվացումը։ Այն դեպքում, երբ մեկ փոխադրման մեջ հետագծման համար օգտագործվում է երկու և ավելի նավիգացիոն կապարակնիք, ապա «Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին գրանցման օպերատորի տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.012) ընթացակարգը կատարվում է մեկ փոխադրման շրջանակներում օգտագործվող բոլոր նավիգացիոն կապարակնիքները հաջող ակտիվացնելուց հետո։ Ընթացակարգը կատարվում է յուրաքանչյուր գրանցման օպերատորի համար առանձին՝ պայմանով, որ գրանցման օպերատորը չի համընկնում փոխադրման հետագծման օպերատորի հետ և ընթացուղու օպերատոր չէ։  
135.	Առաջինը կատարվում է «Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորին» (P.LS.06.OPR.054) գործառնությունը, որի ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ներկայացնում փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները։
136.	Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները գրանցման օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.055) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում գրանցման օպերատորն իրականացնում է փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը։
137.	Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների՝ գրանցման օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.056) գործառնությունը։
138.	«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.012) ընթացակարգի կատարման արդյունքներն են փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների՝ գրանցման օպերատորի կողմից մշակումը, համապատասխան ծանուցումները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալը։ 
139.	«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.012) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 74-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 74
«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին գրանցման օպերատորին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.012) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.054
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորին
	բերված է սույն կանոնների 75-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.055
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում գրանցման օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 76-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.056
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկություններն գրանցման օպերատորի կողմից մշակվելու մասին ծանուցման ստացում
	բերված է սույն կանոնների 77-րդ աղյուսակում




Աղյուսակ 75
«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորին» (P.LS.06.OPR.054) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.054

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորին

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրման ընթացքում օգտագործվող նավիգացիոն կապարակնիքի (բոլոր նավիգացիոն կապարակնիքների) ակտիվացումից հետո այն դեպքում, երբ գրանցման օպերատորը չի համընկնում փոխադրման հետագծման օպերատորի հետ և ընթացուղու օպերատոր չէ

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ներկայացնում փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են գրանցման օպերատորին




Աղյուսակ 76
«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.055) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.055

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում գրանցման օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	գրանցման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները կատարողի կողմից ստանալիս («Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորին» (P.LS.06.OPR.054) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները մշակվել են, փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին


Աղյուսակ 77
«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների՝ գրանցման օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.056) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.056

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների՝ գրանցման օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալիս («Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.055) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը մշակվել է




«Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացված տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում» (P.LS.06.PRC.013) ընթացակարգ
[bookmark: _Hlk166760602]140.	«Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացված տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում» (P.LS.06.PRC.013) ընթացակարգի կատարման սխեման ներկայացված է 21-րդ նկարում։
 (
: Գրանցման օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում 
(P.LS.06.ОPR.057)
Տեղեկություններ նավիգացիոն կապարակնիքի մասին [նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալները մշակվել են]
Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.ОPR.059)
Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ընդունում և մշակում 
(P.LS.06.ОPR.058)
Տեղեկություններ նավիգացիոն կապարակնիքի մասին [նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալները ներկայացվվել են]
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների փոխանցման անհրաժեշտության առաջացում
)
Նկար 21. «Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացված տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում» (P.LS.06.PRC.013) ընթացակարգի կատարման սխեմա

141.	«Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացված տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում» (P.LS.06.PRC.013) ընթացակարգը կատարվում է գրանցման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալները ստանալիս՝ պայմանով, որ գրանցման օպերատորը չի համընկնում փոխադրման հետագծման օպերատորի հետ։
142.	Առաջինը կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում» (P.LS.06.OPR.057) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում գրանցման օպերատորը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ներկայացնում տեղեկություններ, որոնք պարունակում են նավիգացիոն կապարակնիքից ստացված տեխնոլոգիական տվյալներ։
143.	Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներն ստանալիս կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.058) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մշակում, ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մշակման մասին ծանուցումը։ 
144.	Գրանցման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մշակման մասին ծանուցում ստանալիս կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.059) գործառնությունը։
145.	«Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացված տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում» (P.LS.06.PRC.013) ընթացակարգի կատարման արդյունքներն են փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքից ստացված տեխնոլոգիական տվյալների մշակումը, գրանցման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մշակման մասին ծանուցման ստացումը։
146. «Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացված տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում» (P.LS.06.PRC.013) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 78-րդ աղյուսակում։
Աղյուսակ 78
«Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացված տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում» (P.LS.06.PRC.013) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը 
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.057
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում
	բերված է սույն կանոնների 79-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.058
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 80-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.059
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մշակման մասին ծանուցման ստացում
	բերված է սույն կանոնների 81-րդ աղյուսակում



Աղյուսակ 79
«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում» (P.LS.06.OPR.057) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.057

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում

	3
	Կատարողը
	գրանցման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքից տեխնոլոգիական տվյալներ ստանալիս՝ պայմանով, որ գրանցման օպերատորը չի համընկնում փոխադրման հետագծման օպերատորի հետ

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ներկայացնում նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալները՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալները ներկայացվել են փոխադրման հետագծման օպերատորին



Աղյուսակ 80
«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.058) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.058

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալները կատարողի կողմից ստանալիս («Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում» (P.LS.06.OPR.057) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մշակման մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալները մշակվել են, նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մշակման մասին ծանուցումն ուղարկվել է գրանցման օպերատորին



Աղյուսակ 81
«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.ОPR.059) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.059

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մշակման մասին ծանուցման ստացում

	3
	Կատարողը
	գրանցման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մշակման մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալիս («Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.058) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մշակման մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մշակման մասին ծանուցումը մշակվել է



«Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացում» 
(P.LS.06.PRC.014) ընթացակարգ
147.	«Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.014) ընթացակարգի կատարման սխեման ներկայացված է 22-րդ նկարում:
 (
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
: Ընթացուղու օպերատոր
Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների փոխանցման անհրաժեշտության առաջացում
Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին (P.LS.06.ОPR.060)
Տեղեկություններ նավիգացիոն կապարակնիքի մասին [
փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունները մշակվել են
]
Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.ОPR.062)
Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից 
(P.LS.06.ОPR.061)
Տեղեկություններ նավիգացիոն կապարակնիքի մասին [փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են]
)
Նկար 22. «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.014) ընթացակարգի կատարման սխեմա

[bookmark: _Hlk172730418]148.	«Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.014) ընթացակարգը կատարվում է փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներն ստանալիս, այդ թվում, եթե փոխադրման հետագծման օպերատորը համընկնում է գրանցման օպերատորի հետ։ «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.014) ընթացակարգը կատարվում է ընթացուղու յուրաքանչյուր օպերատորի համար առանձին՝ պայմանով, որ ընթացուղու օպերատորը չի համընկնում գրանցման օպերատորի հետ։ 

149.	Առաջինը կատարվում է «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.OPR.060) գործառնությունը, որի ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորը ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ներկայացնում փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունները։ 
150.	Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններն ընթացուղու օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.061) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում ընթացուղու օպերատորն իրականացնում է փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների մշակում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը։
151.	Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.062) գործառնությունը։
152.	«Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.014) ընթացակարգի կատարման արդյունքներն են ընթացուղու օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների մշակումը, փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացումը։
153.	«Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.014) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 82-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 82
«Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.014) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.060
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին 
	բերված է սույն կանոնների 83-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.061
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 84-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.062
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում 
	բերված է սույն կանոնների 85-րդ աղյուսակում



Աղյուսակ 83
«Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.OPR.060) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.060

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ընթացուղու այն օպերատորների մասով նավիգացիոն կապարակնիքից տեխնոլոգիական տվյալները ստանալուց հետո, որոնք չեն համընկնում գրանցման օպերատորի հետ

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ներկայացնում փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունները՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են ընթացուղու օպերատորին



Աղյուսակ 84
«Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.061) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.061

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունները կատարողի կողմից ստանալիս («Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.OPR.060) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունները մշակվել են, փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին



Աղյուսակ 85
«Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.062) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.062

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալիս («Ընթացուղու օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.061) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը մշակվել է



«Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկացում» 
(P.LS.06.PRC.015) ընթացակարգ
154.	«Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.015) ընթացակարգի կատարման սխեման ներկայացված է 23-րդ նկարում:
 (
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
Փոխադրման հետագծումն ավարտելու մասին տեղեկացման անհրաժեշտության առաջացում
Տեղեկություններ փոխադրման մասին [փոխադրման հետագծումն ավարտելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են]
Փ
ոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից
 
 (P.LS.06.ОPR.067)
Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին (P.LS.06.ОPR.066)
Տեղեկություններ փոխադրման մասին [փոխադրման հետագծումն ավարտելու մասին տեղեկությունները մշակվել են]
: Ընթացուղու օպերատոր
։Գրանցման օպերատոր
[պահանջվում է տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին]
Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների՝ գրանցման օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում  (P.LS.06.ОPR.065)
Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում գրանցման օպերատորի կողմից (P.LS.06.ОPR.064)
[պահանջվում է տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորին]
․
Տեղեկություններ փոխադրման մասին [փոխադրման հետագծումն ավարտելու մասին տեղեկությունները մշակվել են]
Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորին (P.LS.06.ОPR.063)
: Տեղեկություններ փոխադրման մասին [փոխադրման հետագծումն ավարտելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են]
) (
Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.ОPR.068)
)
Նկար 23. «Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.015) ընթացակարգի կատարման սխեմա

155.	«Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.015) ընթացակարգը կատարվում է փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից գրանցման օպերատորից նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացման մասին տեղեկություններ ստանալուց հետո՝ բացառությամբ նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման դեպքի։

Այն դեպքում, երբ մեկ փոխադրման ժամանակ հետագծման համար օգտագործվում է երկու և ավելի նավիգացիոն կապարակնիք, ապա «Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.015) ընթացակարգը կատարվում է փոխադրման հետագծման համար օգտագործվող բոլոր նավիգացիոն կապարակնիքները հաջող ապաակտիվացնելու մասին հաղորդագրություններ ստանալուց հետո:
156.	«Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորին» (P.LS.06.OPR.063) գործառնությունը կատարվում է այն դեպքում, երբ տվյալ փոխադրման մասով գրանցման օպերատորը չի համընկնում փոխադրման հետագծման օպերատորի հետ։ Գործառնության կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ներկայացնում փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկություններ։ Գործառնությունը կատարվում է գործառնության կատարման պայմանը բավարարող գրանցման յուրաքանչյուր օպերատորի նկատմամբ։
157.	Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունները գրանցման օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.064) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում գրանցման օպերատորն իրականացնում է փոխադրման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը։
158.	Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների՝ գրանցման օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.065) գործառնությունը։
159.	«Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.OPR.066) գործառնությունը կատարվում է այն դեպքում, երբ ընթացուղու օպերատորը չի համընկնում գրանցման օպերատորի հետ։ Գործառնության կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորը ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ներկայացնում փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունները։ Գործառնությունը կատարվում է գործառնության կատարման պայմանը բավարարող ընթացուղու յուրաքանչյուր օպերատորի նկատմամբ։
160.	Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկություններն ընթացուղու օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.067) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում ընթացուղու օպերատորն իրականացնում է փոխադրման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը։
161.	Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.068) գործառնությունը։
162.	«Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.015) ընթացակարգի կատարման արդյունքներն են այն օպերատորների կողմից փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակումը, որոնց ներկայացվել են նշված տեղեկությունները, ինչպես նաև փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալը։
163.	«Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.015) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 86-րդ աղյուսակում։
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«Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.015) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	[bookmark: _Hlk167098739]Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.063
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորին
	բերված է սույն կանոնների 87-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.064
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում գրանցման օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 88-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.065
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների՝ գրանցման օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում
	բերված է սույն կանոնների 89-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.066
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ներկայացում հետագծման օպերատորին
	բերված է սույն կանոնների 90-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.067
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 91-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.068
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում
	բերված է սույն կանոնների 92-րդ աղյուսակում
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«Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորին» (P.LS.06.OPR.063) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.063

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորին

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրման հետագծման համար օգտագործվող՝ նավիգացիոն կապարակնիքի (բոլոր կապարակնիքների) ապաակտիվացման մասին տեղեկությունները գրանցման օպերատորից ստանալուց հետո։ 
Գործառնությունը չի կատարվում այն դեպքում, երբ գրանցման օպերատորը համընկնում է փոխադրման հետագծման օպերատորի հետ 

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ներկայացնում փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունները՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունները ներկայացվել են գրանցման օպերատորին
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«Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.064) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.064

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում գրանցման օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	գրանցման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունները կատարողի կողմից ստանալիս («Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորին» (P.LS.06.OPR.063) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունները մշակվել են, փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին
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«Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների՝ գրանցման օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.065) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.065

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկություննեըի՝ գրանցման օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում 

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալիս («Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.064) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը մշակվել է
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«Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.OPR.066) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.066

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրման հետագծման համար օգտագործվող՝ նավիգացիոն կապարակնիքի (բոլոր կապարակնիքների) ապաակտիվացման մասին տեղեկությունները գրանցման օպերատորից ստանալուց հետո։
Գործառնությունը կատարվում է այն դեպքում, երբ ընթացուղու օպերատորը չի համընկնում գրանցման օպերատորի հետ

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ներկայացնում փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունները՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունները ներկայացվել են ընթացուղու օպերատորին
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«Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.067) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.067

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունները կատարողի կողմից ստանալիս («Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.OPR.066) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունները մշակվել են, փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին
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«Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.068) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.068

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալիս («Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.067) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը մշակվել է




«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.016) ընթացակարգ
164.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.016) ընթացակարգի կատարման սխեման ներկայացված է 24-րդ նկարում:
 (
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների փոխանցման անհրաժեշտության առաջացում
Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին 
(P.LS.06.ОPR.069)
։Փոխադրման մասին տեղեկություններ [նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունները մշակվել են]
: Ընթացուղու օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.ОPR.071)
։Փոխադրման մասին տեղեկություններ [նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են]
Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից 
(P.LS.06.ОPR.070)
)
Նկար 24. «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.016) ընթացակարգի կատարման սխեմա

165.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.016) ընթացակարգը կատարվում է փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից՝ պայմանով, որ փոխարինվող կապարակնիքի մասով ստացվել է կապարակնիքի ապաակտիվացման մասին տեղեկատվություն, իսկ փոխարինող կապարակնիքի մասով ստացվել է տեղեկատվություն կապարակնիքի հաջող ակտիվացման մասին։ «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.016) ընթացակարգն առանձին է կատարվում հետագծման յուրաքանչյուր օպերատորի համար։ 
166.	Առաջինը կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.OPR.069) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորը ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ներկայացնում նավիգացիոն կապարակնիքը փոխարինելու մասին տեղեկատվությունը։
167.	Նավիգացիոն կապարակնիքը փոխարինելու մասին տեղեկություններն ընթացուղու օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.070) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում ընթացուղու օպերատորն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների մշակում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը։
168.	Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.071) գործառնությունը։
169.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.016) ընթացակարգի կատարման արդյունքներն են նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների մշակումն ընթացուղու օպերատորի կողմից և նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալը։
170.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.016) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 93-րդ աղյուսակում։
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«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.016) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.069
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին
	բերված է սույն կանոնների 94-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.070
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 95-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.071
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում
	բերված է սույն կանոնների 96-րդ աղյուսակում
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«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.OPR.069) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.069

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխարինվող կապարակնիքի ապաակտիվացման և փոխարինող կապարակնիքի ակտիվացման մասին տեղեկությունները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալուց հետո

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ներկայացնում նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունները՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են ընթացուղու օպերատորին
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«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.070) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.070

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունները կատարողի կողմից ստանալիս («Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարիման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.OPR.069) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունները մշակվել են, նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին
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«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.071) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.071

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալիս («Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.070) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը մշակվել է




«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկատվության ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.017) ընթացակարգ
171.	«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկատվության ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.017) ընթացակարգի կատարման սխեման ներկայացված է 25-րդ նկարում։
 (
: Գրանցման օպերատոր
Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից
(P.LS.06.0PR.072)
Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների փոխանցման անհրաժեշտության առաջացում
Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից (P.LS.06.ОPR.073)
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են]
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները մշակվել են]
Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.ОPR.074)
)
Նկար 25. «Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկատվության ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.017) ընթացակարգի կատարման սխեմա

172.	«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկատվության ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.017) ընթացակարգը կատարվում է գրանցման օպերատորի կողմից արտակարգ իրավիճակի առաջացման և (կամ) նավիգացիոն կապարակնիքի հետ չարտոնված գործողության կատարման վերաբերյալ իր կողմից տեղեկատվությունն ստանալիս՝ պայմանով, որ գրանցման օպերատորը չի համընկնում փոխադրման հետագծման օպերատորի հետ։ 
173.	Առաջինը կատարվում է «Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.072) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում գրանցման օպերատորը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ներկայացնում արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները։
174.	Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկություններն ստանալիս կատարվում է «Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.ОPR.073) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորն իրականացնում է տեղեկությունների մշակում, ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ուղարկում արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը։
175.	Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.ОPR.074) գործառնությունը։
176.	«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկատվության ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.017) ընթացակարգի կատարման արդյունքը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից տեղեկությունների մշակումն է, արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստացումը։
177.	«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկատվության ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.017) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 97-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 97
«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկատվության ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.017) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.072
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 98-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.073
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 99-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.074
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում
	բերված է սույն կանոնների 100-րդ աղյուսակում



Աղյուսակ 98
«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.072) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.072

	2
	Գործառնության անվանումը
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	գրանցման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է արտակարգ իրավիճակի առաջացման և (կամ) նավիգացիոն կապարակնիքի հետ չարտոնված գործողության կատարման վերաբերյալ տեղեկատվությունն ստանալիս՝ պայմանով, որ գրանցման օպերատորը չի համընկնում փոխադրման հետագծման օպերատորի հետ

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ներկայացնում արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են փոխադրման հետագծման օպերատորին



Աղյուսակ 99
«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.073) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.073

	2
	Գործառնության անվանումը
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները կատարողի կողմից ստանալիս («Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.072) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ուղարկում արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները մշակվել են, արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումն ուղարկվել է գրանցման օպերատորին 




Աղյուսակ 100
«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.074) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.074

	2
	Գործառնության անվանումը
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում

	3
	Կատարողը
	գրանցման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալիս («Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.073) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը մշակվել է




«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում» 
(P.LS.06.PRC.018) ընթացակարգ
178.	«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.018) ընթացակարգի կատարման սխեման ներկայացված է 26-րդ նկարում:

 (
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին (P.LS.06.ОPR.075)
Փոխադրման մասին տեղեկություններ [արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները մշակվել են]
Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.ОPR.077)
: Ընթացուղու օպերատոր
Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների փոխանցման անհրաժեշտության առաջացում
։Փոխադրման մասին տեղեկություններ [արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են]
Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից 
(P.LS.06.ОPR076)
)
Նկար 26․ «Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.018) ընթացակարգի կատարման սխեմա

179.	«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.018) ընթացակարգը կատարվում է փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նշված օպերատորի տեղեկատվական համակարգի մեջ արտակարգ իրավիճակը ֆիքսելուց հետո՝ արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին ստացված տեղեկությունների հիման վրա, այդ թվում՝ «Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկատվության ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.017) ընթացակարգի իրականացման շրջանակներում:
«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.018) ընթացակարգը կատարվում է այն անդամ պետության ընթացուղու օպերատորի նկատմամբ, որի տարածքում առաջացել է արտակարգ իրավիճակը։
180.	Առաջինը կատարվում է «Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.ОPR.075) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորը ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ներկայացնում արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները։
181.	Ընթացուղու օպերատորի կողմից արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկություններն ստանալիս կատարվում է «Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.076) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում ընթացուղու օպերատորն իրականացնում է տեղեկությունների մշակում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը։
182.	Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.077) գործառնությունը։

183.	«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.018) ընթացակարգի կատարման արդյունքներն են այն ընթացուղու օպերատորի կողմից արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակումը, որին ներկայացվել են նշված տեղեկությունները, փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացումը: 
184.	«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.018) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 101-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 101
«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.018) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.075
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին 
	բերված է սույն կանոնների 102-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.076
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից 
	բերված է սույն կանոնների 103-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.077
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում 
	բերված է սույն կանոնների 104-րդ աղյուսակում




Աղյուսակ 102
«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.OPR.075) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.075

	2
	Գործառնության անվանումը
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալուց հետո 

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ներկայացնում արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են ընթացուղու օպերատորին




Աղյուսակ 103
«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.076) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.076

	2
	Գործառնության անվանումը
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները կատարողի կողմից ստանալիս («Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.OPR.075) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները մշակվել են, արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին


Աղյուսակ 104
«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.077) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.077

	2
	Գործառնության անվանումը
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալիս («Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.076) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը մշակվել է




«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.019) ընթացակարգ
185.	«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.019) ընթացակարգի կատարման սխեման ներկայացված է 27-րդ նկարում։
 (
: Ընթացուղու օպերատոր
Հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ [hետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են]
Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից (P.LS.06.ОPR.079)
Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում փոխադրման հետագծման օպերատորին 
(P.LS.06.ОPR.078)
Հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ [hետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները մշակվել են]
Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.ОPR.080)
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների փոխանցման անհրաժեշտության առաջացում
)
Նկար 27. «Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.019) ընթացակարգի կատարման սխեմա


186.	«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.019) ընթացակարգը կատարվում է ընթացուղու օպերատորի կողմից հետևյալ պայմանների միաժամանակյա պահպանման դեպքում՝
փոխադրման հետագծման օպերատորից ստացվել է տեղեկատվություն արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին՝ «Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.018) ընթացակարգի իրագործման շրջանակներում․ 
հետագծման օբյեկտը, որը կապված է այն նավիգացիոն կապարակնիքի հետ, որի հետ առաջացել է արտակարգ իրավիճակը, լքել է ընթացուղու օպերատորի գրանցման անդամ պետության տարածքը մինչև այն միջոցառումների ավարտը, որոնք սահմանված են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի թիվ 127 որոշմամբ հաստատված՝ Ազգային օպերատորների, լիազորված օպերատորների (մարմինների) և վերահսկող մարմինների կողմից արտակարգ իրավիճակի առաջացման և (կամ) նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով հետագծման օբյեկտների փոխադրման հետագծման ընթացքում չարտոնված գործողության կատարման դեպքում գործողությունների կատարման կարգում։
187.	Առաջինը կատարվում է «Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում փոխադրման հետագծման օպերատորին» (P.LS.06.ОPR.078) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում ընթացուղու օպերատորը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները։ 
188.	Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկություններն ստանալիս կատարվում է «Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.079) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորն իրականացնում է տեղեկությունների մշակում, ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ուղարկում հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը։
189.	Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումն ընթացուղու օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.080) գործառնությունը։
190.	«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.019) ընթացակարգի կատարման արդյունքներն են հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից մշակումը, հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը հետագծման օպերատորի կողմից ստացումը։ 
191.	«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.019) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 105-րդ աղյուսակում։


Աղյուսակ 105
«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.019) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.078
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում փոխադրման հետագծման օպերատորին
	բերված է սույն կանոնների 106-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.079
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից 
	բերված է սույն կանոնների 107-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.080
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում
	բերված է սույն կանոնների 108-րդ աղյուսակում



Աղյուսակ 106
«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում փոխադրման հետագծման օպերատորին» (P.LS.06.OPR.078) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.078

	2
	Գործառնության անվանումը
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում փոխադրման հետագծման օպերատորին

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկատվություն ստանալիս՝ հետևյալ պայմանների միաժամանակյա պահպանման դեպքում՝
փոխադրման հետագծման օպերատորից ստացվել է արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկատվությունը․
հետագծման օբյեկտը, որը կապված է այն նավիգացիոն կապարակնիքի հետ, որի հետ առաջացել է արտակարգ իրավիճակը, լքել է ընթացուղու օպերատորի գրանցման անդամ պետության տարածքը մինչև այն միջոցառումների ավարտը, որոնք սահմանված են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի թիվ 127 որոշմամբ հաստատված՝ Ազգային օպերատորների, լիազորված օպերատորների (մարմինների) և վերահսկող մարմինների կողմից արտակարգ իրավիճակի առաջացման և (կամ) նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով հետագծման օբյեկտների փոխադրման հետագծման ընթացքում չարտոնված գործողության կատարման դեպքում գործողությունների կատարման կարգում։

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ներկայացնում հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են փոխադրման հետագծման օպերատորին




Աղյուսակ 107
«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.079) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.079

	2
	Գործառնության անվանումը
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները կատարողի կողմից ստանալիս («Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում փոխադրման հետագծման օպերատորին» (P.LS.06.OPR.078) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տվյալների մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ուղարկում հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները մշակվել են, հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումն ուղարկվել է ընթացուղու օպերատորին



Աղյուսակ 108
«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.080) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.080

	2
	Գործառնության անվանումը
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալիս («Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.079) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը մշակվել է




«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.020) ընթացակարգ
192	«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.020) ընթացակարգի կատարման սխեման ներկայացված է 28-րդ նկարում։
 (
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
Հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ [hետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները մշակվել են]
: Ընթացուղու
 
փաստացի օպերատոր
Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ընթացուղու փաստացի օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.ОPR.083)
Հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ [hետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները ներկյայացվել են]
Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու փաստացի օպերատորի կողմից (P.LS.06.ОPR.082)
Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները ընթացուղու փաստացի օպերատորին փոխանցելու անհրաժեշտության առաջացում
Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու փաստացի օպերատորին (P.LS.06.ОPR.081)
)
Նկար 28. «Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.020) ընթացակարգի կատարման սխեմա

193.	«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.020) ընթացակարգը կատարվում է փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ստացման դեպքում, այդ թվում՝ «Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.019) ընթացակարգի իրագործման շրջանակներում՝ հետևյալ պայմանի պահպանման դեպքում՝
հետագծման օբյեկտը, որը կապված է այն նավիգացիոն կապարակնիքի հետ, որի հետ առաջացել է արտակարգ իրավիճակը, լքել է ընթացուղու օպերատորի գրանցման անդամ պետության տարածքը մինչև այն միջոցառումների ավարտը, որոնք սահմանված են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի թիվ 127 որոշմամբ հաստատված՝ ազգային օպերատորների, լիազորված օպերատորների (մարմինների) և վերահսկող մարմինների կողմից արտակարգ իրավիճակի առաջացման և (կամ) նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով հետագծման օբյեկտների փոխադրման հետագծման ընթացքում չարտոնված գործողության կատարման դեպքում գործողությունների կատարման կարգում։ Ընդ որում, հետագծման նշված օբյեկտը տեղափոխվել է փոխադրման հետագծման օպերատորի անդամ պետության հետ չհամընկնող անդամ պետության տարածք։
194.	Առաջինը կատարվում է «Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու փաստացի օպերատորին» (P.LS.06.OPR.081) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորը ձևավորում և ընթացուղու փաստացի օպերատորին է ներկայացնում հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները։
195.	Ընթացուղու փաստացի օպերատորի կողմից հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկություններն ստանալիս կատարվում է «Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու փաստացի օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.082) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում ընթացուղու փաստացի օպերատորն իրականացնում է տեղեկությունների մշակում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը։
196.	Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու փաստացի օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.083) գործառնությունը։
197.	«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.020) ընթացակարգի կատարման արդյունքներն են հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակումն ընթացուղու փաստացի օպերատորի կողմից և հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալը։
198.	«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.020) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 109-րդ աղյուսակում։


Աղյուսակ 109
«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.020) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.081
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու փաստացի օպերատորին
	բերված է սույն կանոնների 110-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.082
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու փաստացի օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 111-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.083
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու փաստացի օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում
	բերված է սույն կանոնների 112-րդ աղյուսակում



Աղյուսակ 110
«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու փաստացի օպերատորին» (P.LS.06.OPR.081) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.081

	2
	Գործառնության անվանումը
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու փաստացի օպերատորին

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ստացման դեպքում, այդ թվում՝ «Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.PRC.019) ընթացակարգի իրագործման շրջանակներում՝ հետևյալ պայմանի պահպանման դեպքում՝
հետագծման օբյեկտը, որը կապված է այն նավիգացիոն կապարակնիքի հետ, որի հետ առաջացել է արտակարգ իրավիճակը, լքել է ընթացուղու օպերատորի գրանցման անդամ պետության տարածքը մինչև այն միջոցառումների ավարտը, որոնք սահմանված են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի թիվ 127 որոշմամբ հաստատված՝ Ազգային օպերատորների, լիազորված օպերատորների (մարմինների) և վերահսկող մարմինների կողմից արտակարգ իրավիճակի առաջացման և (կամ) նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով հետագծման օբյեկտների փոխադրման հետագծման ընթացքում չարտոնված գործողության կատարման դեպքում գործողությունների կատարման կարգում։ Ընդ որում, հետագծման նշված օբյեկտը տեղափոխվել է փոխադրման հետագծման օպերատորի անդամ պետության հետ չհամընկնող անդամ պետության տարածք

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և ընթացուղու փաստացի օպերատորին է ներկայացնում հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են ընթացուղու փաստացի օպերատորին 
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«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու փաստացի օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.082) գործառնության նկարագրությունը 
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.082

	2
	Գործառնության անվանումը
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու փաստացի օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու փաստացի օպերատոր 

	4
	Կատարման ----պայմանները
	կատարվում է հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները կատարողի կողմից ստանալիս («Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու փաստացի օպերատորին» (P.LS.06.OPR.081) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները մշակվել են, հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին
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«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու փաստացի օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.083) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.083

	2
	Գործառնության անվանումը
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու փաստացի օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալիս («Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու փաստացի օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.082) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը մշակվել է



«Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.021) ընթացակարգ
199.	«Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.021) ընթացակարգի կատարման սխեման ներկայացված է 29-րդ նկարում:
 (
:Ընթացուղու օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.085)
Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.ОPR.086)
Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների փոխանցման անհրաժեշտության առաջացում
:
Փոխադրման հետագծման օպերատոր
։ 
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ  [նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են]
Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին 
(P.LS.06.ОPR.084)
։ Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ  [նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունները մշակվել են]
)
Նկար 29. «Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.021) ընթացակարգի կատարման սխեմա

[bookmark: _Hlk169603348]200.	«Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.021) ընթացակարգը կատարվում է փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին ընթացուղու օպերատորներին տեղեկացնելու անհրաժեշտության դեպքում։ «Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.021) ընթացակարգը կատարվում է ընթացուղու յուրաքանչյուր օպերատորի համար առանձին, եթե տվյալ փոխադրման մասով ընթացուղու օպերատորը չի համընկնում գրանցման օպերատորի հետ։
201.	Առաջինը կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.ОPR.084) գործառնությունը, որի ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորը ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ներկայացնում նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունները։ 
202.	Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունները ընթացուղու օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.085) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում ընթացուղու օպերատորն իրականացնում է տեղեկությունների մշակում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը։
203.	Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.086) գործառնությունը։
204.	«Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.021) ընթացակարգի կատարման արդյունքներն են նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների մշակումն ընթացուղու օպերատորի կողմից, նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից: 
205.	«Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.021) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 113-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 113
«Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.PRC.021) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	[bookmark: _Hlk169603489]Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.084
	նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին
	բերված է սույն կանոնների 114-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.085
	նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից 
	բերված է սույն կանոնների 115-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.086
	նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում
	բերված է սույն կանոնների 116-րդ աղյուսակում



Աղյուսակ 114
«Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.OPR.084) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.084

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող տեղեկատվության ուղարկման պարբերականությունը փոխելիս

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ներկայացնում նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող տեղեկատվության ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունները՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող տեղեկատվության ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են ընթացուղու օպերատորին



Աղյուսակ 115
«Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.085) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.085

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունները կատարողի կողմից ստանալիս («Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.OPR.084) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունները մշակվել են, նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին




Աղյուսակ 116
«Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.086) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.086

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալիս («Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.085) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին ծանուցումը մշակվել է




4. Տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերը հետագծման օբյեկտների փոխադրման հսկողության ժամանակ
«Փոխադրման մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.PRC.022) ընթացակարգ
206.	«Փոխադրման մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.PRC.022) ընթացակարգի կատարման սխեման ներկայացված է 30-րդ նկարում:
 (
:Ընթացուղու օպերատոր
։Փոխադրման մասին տեղեկություններ [փոխադրման եզակի համարով հարցումը մշակվել է]
Փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքի ընդունում և մշակում (P.LS.06.ОPR.089)
Փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցման ընդունում և մշակում 
(P.LS.06.ОPR.088)
։
Փոխադրման մասին տեղեկություններ [փոխադրման եզակի համարով հարցումը փոխանցվել է]
:Փոխադրման հետագծման օպերատոր
Փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցում կատարելու անհրաժեշտության առաջացում
Տեղեկությունների հարցման փոխանցում փոխադրման եզակի համարով 
(P.LS.06.ОPR.087)
)
Նկար 30. «Փոխադրման մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.PRC.022) ընթացակարգի կատարման սխեմա

207.	«Փոխադրման մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.PRC.022) ընթացակարգը կատարվում է ընթացուղու օպերատորի կողմից հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկությունները փոխադրման եզակի համարով ստանալու անհրաժեշտության դեպքում։
208.	Առաջինը կատարվում է «Տեղեկությունների հարցման փոխանցում փոխադրման եզակի համարով» (P.LS.06.OPR.087) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում ընթացուղու օպերատորը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների տրամադրման հարցումը։
209.	Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների տրամադրման հարցումն ստանալիս կատարվում է «Փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցման ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.088) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորը ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ուղարկում հարցումը կատարելու արդյունքը պարունակող հաղորդագրություն։
210.	Ընթացուղու օպերատորի կողմից հարցման կատարման արդյունքն ստանալիս կատարվում է «Փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքի ընդունում և մշակում» (P.LS.06.ОPR.089) գործառնությունը։
211.	«Փոխադրման մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.PRC.022) ընթացակարգի կատարման արդյունքը փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցումը կատարելու արդյունքի ընդունումն ու մշակումն է ընթացուղու օպերատորի կողմից։
212.	«Փոխադրման մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.PRC.022) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 117-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 117
«Փոխադրման մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.PRC.022) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	[bookmark: _Hlk169269068]Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.087
	տեղեկությունների հարցման փոխանցում փոխադրման եզակի համարով
	բերված է սույն կանոնների 118-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.088
	փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցման ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 119-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.089
	փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքի ընդունում և մշակում 
	բերված է սույն կանոնների 120-րդ աղյուսակում



Աղյուսակ 118
«Տեղեկությունների հարցման փոխանցում փոխադրման եզակի համարով» (P.LS.06.OPR.087) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.087

	2
	Գործառնության անվանումը
	տեղեկությունների հարցման փոխանցում փոխադրման եզակի համարով

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցում կատարելու անհրաժեշտության առաջացման դեպքում

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների տրամադրման հարցումը՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների տրամադրման հարցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին



Աղյուսակ 119
«Փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցման ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.088) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.088

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցման ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցումը կատարողի կողմից ստանալիս («Տեղեկությունների հարցման փոխանցում փոխադրման եզակի համարով» (P.LS.06.OPR.087) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը: Հարցման վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցման մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ուղարկում հարցման կատարման արդյունքը պարունակող հաղորդագրությունը

	7
	Արդյունքները
	փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցումը մշակվել է, փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքն ուղարկվել է ընթացուղու օպերատորին



Աղյուսակ 120
«Փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքի ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.089) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.089

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքի ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքը կատարողի կողմից ստանալիս («Փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցման ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.088) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքի ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքը մշակվել է



«Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.PRC.023) ընթացակարգ
213․	«Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.PRC.023) ընթացակարգի կատարման սխեման ներկայացված է 31-րդ նկարում:
 
 (
: Ընթացուղու օպերատոր
Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման փոխանցում (P.LS.06.ՕPR.090)
։Փոխադրման մասին տեղեկություններ [փոխադրումների եզակի համարների մասին հարցումը մշակվել է]
Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքի ընդունում և մշակում (P.LS.06.ՕPR.092)
Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման ընդունում և մշակում (P.LS.06.ՕPR.091)
։Փոխադրման մասին տեղեկություններ [փոխադրումների եզակի համարների մասին հարցումը փոխանցվել է]
: Գրանցման օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչով փոխադրումների եզակի համարների հարցման անհրաժեշտության առաջացումը
)Նկար 31․ «Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.PRC.023) ընթացակարգի կատարման սխեմա

214․	«Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.PRC.023) ընթացակարգը կատարվում է ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչով փոխադրումների եզակի համարների հարցման անհրաժեշտության դեպքում։
215․	Առաջինը կատարվում է «Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման փոխանցում» (P.LS.06.OPR.090) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում ընթացուղու օպերատորը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ուղարկում փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների տրամադրման հարցումը։
216․	Գրանցման օպերատորի կողմից փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների տրամադրման հարցումն ստանալիս կատարվում է «Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.091) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում գրանցման օպերատորը ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ուղարկում փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների տրամադրման հարցումը կատարելու արդյունքը պարունակող հաղորդագրությունը։
217․	Ընթացուղու օպերատորի կողմից հարցման կատարման արդյունքը պարունակող հաղորդագրությունն ստանալիս կատարվում է «Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքի ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.092) գործառնությունը։
218․	«Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.PRC.023) ընթացակարգի կատարման արդյունքը փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցումը կատարելու արդյունքի ընդունումն ու մշակումն է ընթացուղու օպերատորի կողմից։
219․	«Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.PRC.023) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 121-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 121
«Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.PRC.023) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.090
	փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման փոխանցում
	բերված է սույն կանոնների 122-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.091
	փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 123-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.092
	փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքի ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 124-րդ աղյուսակում



Աղյուսակ 122
«Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման փոխանցում» (P.LS.06.OPR.090) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.090

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման փոխանցում

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչով փոխադրումների եզակի համարների հարցման անհրաժեշտության առաջացման դեպքում

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ուղարկում փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների տրամադրման հարցումը՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների տրամադրման հարցումն ուղարկվել է գրանցման օպերատորին



Աղյուսակ 123
«Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.091) գործառնության նկարագրությունը 
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.091

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	գրանցման օպերատոր 

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցումը կատարողի կողմից ստանալիս («Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման փոխանցում» (P.LS.06.OPR.090) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը: Հարցման վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ուղարկում հարցման կատարման արդյունքը պարունակող հաղորդագրությունը

	7
	Արդյունքները
	փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցումը մշակվել է, փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքն ուղարկվել է ընթացուղու օպերատորին



Աղյուսակ 124
«Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքի ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.092) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.092

	2
	Գործառնության անվանումը
	փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքի ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքը կատարողի կողմից ստանալիս («Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.091) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքի ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքը մշակվել է



«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում» (P.LS.06.PRC.024) ընթացակարգ
220․	«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում» (P.LS.06.PRC.024) ընթացակարգի կատարման սխեման ներկայացված է 32-րդ նկարում:

 (
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
: Գրանցման օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչով նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ստացման անհրաժեշտության առաջացում
։
Տեղեկություններ հետագծման օբյեկտի մասին [տեխնոլոգիական տվյալների հարցումը մշակվել է]
Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.095)
Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.094)
։Տեղեկություններ հետագծման օբյեկտի մասին [տեխնոլոգիական տվյալների հարցումը փոխանցվել է]
Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման փոխանցում (P.LS.06.OPR.093)
)Նկար 32․ «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում» (P.LS.06.PRC.024) ընթացակարգի կատարման սխեմա

[bookmark: _Hlk172729852]221․	«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում» (P.LS.06.PRC.024) ընթացակարգը կատարվում է փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից փոխադրման նույնականացուցիչով մեկ փոխադրման ընթացքում փոխանցված՝ նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներն ստանալու անհրաժեշտության դեպքում։
222․	Առաջինը կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման փոխանցում» (P.LS.06.OPR.093) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների տրամադրման հարցումը։
223․	Գրանցման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների տրամադրման հարցումն ստանալիս կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.094) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում գրանցման օպերատորը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում հարցումը կատարելու արդյունքը պարունակող հաղորդագրությունը։
224․	Հարցումը կատարելու արդյունքը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.095) գործառնությունը։
225․	«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում» (P.LS.06.PRC.024) ընթացակարգի կատարման արդյունքը նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում կատարելու արդյունքի ընդունումն ու մշակումն է փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից։ 
226․	«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում» (P.LS.06.PRC.024) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 125-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 125
«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում» (P.LS.06.PRC.024) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.093
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման փոխանցում
	բերված է սույն կանոնների 126-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.094
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 127-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.095
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում 
	բերված է սույն կանոնների 128-րդ աղյուսակում



Աղյուսակ 126
«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման փոխանցում» (P.LS.06.OPR.093) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.093

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման փոխանցում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչով մեկ փոխադրման ընթացքում փոխանցված տեխնոլոգիական տվյալներն ստանալու անհրաժեշտության դեպքում

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և գրանցման օպերատորին է ուղարկում նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների տրամադրման հարցումը՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների տրամադրման հարցումն ուղարկվել է գրանցման օպերատորին



Աղյուսակ 127
«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.094) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.094

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	գրանցման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալները հարցումը կատարողի կողմից ստանալիս («Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման փոխանցում» (P.LS.06.OPR.093) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	հարցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը: Հարցման վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում հարցման կատարման արդյունքը պարունակող հաղորդագրությունը

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցումը մշակվել է, հարցման կատարման արդյունքն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին



Աղյուսակ 128
«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.095) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.095

	2
	Գործառնության անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման կատարման արդյունքը կատարողի կողմից ստանալիս («Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.094) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում կատարելու արդյունքը մշակվել է



5․ Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերը

«Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում փոխադրման հետագծման օպերատորին» (P.LS.06.PRC.025) ընթացակարգ
227․	«Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում փոխադրման հետագծման օպերատորին» (P.LS.06.PRC.025) ընթացակարգի կատարման սխեման ներկայացված է 33-րդ նկարում։
 (
: Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատոր
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
Հսկողության կիրառված միջոցների և ձևերի մասին փոխադրման հետագծման օպերատորին տեղեկացնելու անհրաժեշտության առաջացում
։Տեղեկություններ հետագծման օբյեկտի մասին [հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները մշակվել են]
Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի կողմից 
(P.LS.06.ՕPR.098)
։
Տեղեկություններ հետագծման օբյեկտի մասին [հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են]
Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ներկայացում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի կողմից  (P.LS.06.ՕPR.096)
Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.097)
)
Նկար 33. «Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում փոխադրման հետագծման օպերատորին» (P.LS.06.PRC.025) ընթացակարգի կատարման սխեմա

228․	«Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում փոխադրման հետագծման օպերատորին» (P.LS.06.PRC.025) ընթացակարգն իրականացվում է հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի կողմից՝ հետագծման օբյեկտի փոխադրման ընթացքում հսկողության այդպիսի միջոցներն ու ձևերը վերահսկող մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում։ Ընթացակարգը կատարվում է այն դեպքում, երբ հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորը չի համընկնում փոխադրման հետագծման օպերատորի հետ։
229․	Առաջինը կատարվում է «Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ներկայացում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.ՕPR.096) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ներկայացնում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները։
230․	Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.097) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորն իրականացնում է տեղեկությունների մշակում, ձևավորում և հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորին է ուղարկում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը։
231․	Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.ՕPR.098) գործառնությունը։
232․	«Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում փոխադրման հետագծման օպերատորին» (P.LS.06.PRC.025) ընթացակարգի կատարման արդյունքներն են հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից, հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացումը հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի կողմից։ 
233․	«Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում փոխադրման հետագծման օպերատորին» (P.LS.06.PRC.025) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 129-րդ աղյուսակում։

[bookmark: _Hlk169440190]Աղյուսակ 129
«Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում փոխադրման հետագծման օպերատորին» (P.LS.06.PRC.025) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.096
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ներկայացում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 130-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.097
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից
	բերված է սույն կանոնների 131-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.098
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի կողմից 
	բերված է սույն կանոնների 132-րդ աղյուսակում




Աղյուսակ 130
«Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ներկայացում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.096) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.096

	2
	Գործառնության անվանումը
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ներկայացում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է հսկողության կիրառված միջոցների և ձևերի մասին փոխադրման հետագծման օպերատորին տեղեկացնելու անհրաժեշտության դեպքում՝ պայմանով, որ հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորը չի համընկնում փոխադրման հետագծման օպերատորի հետ

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ներկայացնում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են փոխադրման հետագծման օպերատորին
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«Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.097) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.097

	2
	Գործառնության անվանումը
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները կատարողի կողմից ստանալիս («Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ներկայացում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.096) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորին է ուղարկում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները մշակվել են, հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումն ուղարկվել է հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորին
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«Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.ՕPR.098) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.098

	2
	Գործառնության անվանումը
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի կողմից

	3
	Կատարողը
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալիս («Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.OPR.097) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը մշակվել է



«Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.PRC.026) ընթացակարգ
234․	«Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.PRC.026) ընթացակարգի կատարման սխեման ներկայացված է 34-րդ նկարում։
 (
: Փոխադրման հետագծման օպերատոր
: Ընթացուղու օպերատոր
Հ
սկողության կիրառված միջոցների և ձևերի մասին ընթացուղու օպերատորներին տեղեկացնելու անհրաժեշտության առաջացում
Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ներկայացում 
(P.LS.06.ՕPR.099)
։Տեղեկություններ հետագծման օբյեկտի մասին [հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են]
Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.100)
։Տեղեկություններ հետագծման օբյեկտի մասին [հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները մշակվել են]
Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.ՕPR.101)
)
Նկար 34. «Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.PRC.026) ընթացակարգի կատարման սխեմա

235․	«Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.PRC.026) ընթացակարգն իրականացվում է փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորից հսկողության կիրառված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկություններ ստանալիս, այդ թվում՝ այն դեպքում, երբ փոխադրման հետագծման օպերատորը համընկնում է հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի հետ։ «Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.PRC.026) ընթացակարգը կատարվում է ընթացուղու յուրաքանչյուր օպերատորի նկատմամբ առանձին, բացառությամբ ընթացուղու օպերատորի, որը համընկնում է հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի հետ։
236․	Առաջինը կատարվում է «Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ներկայացում» (P.LS.06.ՕPR.099) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում փոխադրման հետագծման օպերատորը ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ներկայացնում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները։
237․	Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկություններն ընթացուղու օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.100) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում ընթացուղու օպերատորն իրականացնում է տեղեկությունների մշակում, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը։
238․	Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.101) գործառնությունը։
239․	«Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.PRC.026) ընթացակարգի կատարման արդյունքներն են հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակումն ընթացուղու օպերատորի կողմից, հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից։

240․	«Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.PRC.026) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 133-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 133
«Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.PRC.026) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.099
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ներկայացում
	բերված է սույն կանոնների 134-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.100
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում 
	բերված է սույն կանոնների 135-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.101
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում
	բերված է սույն կանոնների 136-րդ աղյուսակում



Աղյուսակ 134
«Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ներկայացում» (P.LS.06.OPR.099) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.099

	2
	Գործառնության անվանումը
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ներկայացում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է կիրառված հսկողության միջոցների և ձևերի մասին ընթացուղու օպերատորներին տեղեկացնելու անհրաժեշտության դեպքում, այդ թվում այն դեպքում, երբ փոխադրման հետագծման օպերատորը համընկնում է հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի հետ

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և ընթացուղու օպերատորին է ներկայացնում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են ընթացուղու օպերատորին



Աղյուսակ 135
«Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.100) գործառնության նկարագրությունը 
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.100

	2
	Գործառնության անվանումը
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	ընթացուղու օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները կատարողի կողմից ստանալիս («Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ներկայացում» (P.LS.06.OPR.099) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և փոխադրման հետագծման օպերատորին է ուղարկում հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը

	7
	Արդյունքները
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները մշակվել են, հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումն ուղարկվել է փոխադրման հետագծման օպերատորին




Աղյուսակ 136
«Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.101) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.101

	2
	Գործառնության անվանումը
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում

	3
	Կատարողը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալիս («Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.100) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը մշակվել է




6․ Տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերը՝ նախկինում ներկայացված տեղեկությունները չեղարկելիս

«Նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում» 
(P.LS.06.PRC.027) ընթացակարգ
241․	«Նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում» (P.LS.06.PRC.027) ընթացակարգի կատարման սխեման ներկայացված է 35-րդ նկարում:
 (
: Չեղարկման մասին տեղեկատվությունը ներկայացնող օպերատոր
: Չեղարկման մասին տեղեկատվությունը մշակող օպերատոր
Նախկինում ներկայացված տեղեկությունները չեղարկելու անհրաժեշտության առաջացում
Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության ներկայացում (P.LS.06.ОPR.102)
Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն [ներկայացվել է]
Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.103)
Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվությունը [մշակվել է]
Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.ОPR.104)
)
Նկար 35. «Նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում» (P.LS.06.PRC.027) ընթացակարգի կատարման սխեմա

242․	«Նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում» (P.LS.06.PRC.027) ընթացակարգը կատարվում է չեղարկման մասին տեղեկատվություն ներկայացնող և չեղարկման մասին տեղեկատվությունը մշակող օպերատորների տեղեկատվական համակարգերում նավիգացիոն կապարակնիքի կամ հետագծման օբյեկտի, կամ փոխադրման վերաբերյալ տեղեկությունների չեղարկման անհրաժեշտության դեպքում, որոնք նախկինում ուղարկվել և մշակվել են ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների կողմից՝ ընդհանուր գործընթացի համապատասխան ընթացակարգի և դրա հետ կապված ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի իրագործման շրջանակներում։ Այն տեղեկությունները, որոնց նկատմամբ հնարավոր է չեղարկումը, այդպիսի չեղարկման կարգը, պայմաններն ու ժամկետները սահմանվում են Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի թիվ 139 որոշմամբ սահմանված՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կարգին և այն տեղեկությունների կազմին համապատասխան, որոնցով փոխանակվում են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորները (մարմինները)՝ յուրաքանչյուր հետագծվող փոխադրման մասով, և Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2024 թվականի ապրիլի 9-ի թիվ 36 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացի իրագործման կանոններին համապատասխան։ 
243․	Առաջինը կատարվում է «Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության ներկայացում» (P.LS.06.OPR.102) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն ներկայացնող օպերատորը նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվությունը ձևավորում և ներկայացնում է չեղարկման մասին տեղեկատվությունը մշակող օպերատորին։ 
244․	Նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվությունը չեղարկման մասին տեղեկատվությունը մշակող օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.103) գործառնությունը, որի կատարման ընթացքում չեղարկման մասին տեղեկատվությունը մշակող օպերատորն իրականացնում է տեղեկատվության մշակում, ձևավորում և չեղարկման մասին տեղեկատվություն ներկայացնող օպերատորին է ուղարկում տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության մշակման մասին ծանուցումը։ 
245․	Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության մշակման մասին ծանուցման չեղարկման մասին տեղեկատվությունը ներկայացնող օպերատորի կողմից ստանալիս կատարվում է «Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.ОPR.104) գործառնությունը։
246․	«Նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում» (P.LS.06.PRC.027) ընթացակարգի կատարման արդյունքներն են նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության մշակումը չեղարկման մասին տեղեկատվությունը մշակող օպերատորի կողմից և տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության մշակման մասին ծանուցման ստացումը չեղարկման մասին տեղեկատվություն ներկայացնող օպերատորի կողմից։ 
247․	«Նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում» (P.LS.06.PRC.027) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը բերված է 137-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 137
«Նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում» (P.LS.06.PRC.027) ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների ցանկը 
	Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	P.LS.06.OPR.102
	տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության ներկայացում
	բերված է սույն կանոնների 138-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.103
	տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության ընդունում և մշակում
	բերված է սույն կանոնների 139-րդ աղյուսակում

	P.LS.06.OPR.104
	տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության մշակման մասին ծանուցման ստացում
	բերված է սույն կանոնների 140-րդ աղյուսակում
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«Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության ներկայացում» (P.LS.06.ОPR.102) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.102

	2
	Գործառնության անվանումը
	տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության ներկայացում

	3
	Կատարողը
	չեղարկման մասին տեղեկատվություն ներկայացնող օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նախկինում ուղարկված տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվությունը ներկայացնելու անհրաժեշտության դեպքում՝ Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի թիվ 139 որոշմամբ սահմանված՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կարգին և այն տեղեկությունների կազմին համապատասխան, որոնցով փոխանակվում են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորները (մարմինները) յուրաքանչյուր հետագծվող փոխադրման մասով, և Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2024 թվականի ապրիլի 9-ի թիվ 36 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացի իրագործման կանոններին համապատասխան

	5
	Սահմանափակումները
	անհրաժեշտ է պահպանել Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2024 թվականի ապրիլի 9-ի թիվ 36 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացի իրագործման կանոններով սահմանված՝ տեղեկատվության չեղարկման համար սահմանված պայմանները, պահանջները և սահմանափակումները

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողը ձևավորում և չեղարկման մասին տեղեկատվությունը մշակող օպերատորին է ներկայացնում նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվությունը՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան

	7
	Արդյունքները
	նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվությունը ներկայացվել է չեղարկման մասին տեղեկատվությունը մշակող օպերատորին




Աղյուսակ 139
«Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.103) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.103

	2
	Գործառնության անվանումը
	տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության ընդունում և մշակում

	3
	Կատարողը
	չեղարկման մասին տեղեկությունները մշակող օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվությունը կատարողի կողմից ստանալիս («Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության ներկայացում» (P.LS.06.ОPR.102) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության մշակում՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, ձևավորում և չեղարկման մասին տեղեկատվություն ներկայացնող օպերատորին է ուղարկում տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության մշակման մասին ծանուցումը 

	7
	Արդյունքները
	նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվությունը մշակվել է, տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության մշակման մասին ծանուցումն ուղարկվել է չեղարկման մասին տեղեկատվություն ներկայացնող օպերատորին
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«Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության մշակման մասին ծանուցման ստացում» (P.LS.06.OPR.104) գործառնության նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.OPR.104

	2
	Գործառնության անվանումը
	տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության մշակման մասին ծանուցման ստացում

	3
	Կատարողը
	չեղարկման մասին տեղեկատվություն ներկայացնող օպերատոր

	4
	Կատարման պայմանները
	կատարվում է տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության մշակման մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստանալիս («Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության ընդունում և մշակում» (P.LS.06.OPR.103) գործառնություն)

	5
	Սահմանափակումները
	ծանուցման ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին

	6
	Գործառնության նկարագրությունը
	կատարողն իրականացնում է չեղարկման մասին տեղեկատվության մշակման մասին ծանուցման ընդունում և մշակում

	7
	Արդյունքները
	տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության մշակման մասին ծանուցումը մշակվել է




IX. Արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների կարգը
[bookmark: _Toc369271103]248․	Ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերը կատարելիս հնարավոր են բացառիկ իրավիճակներ, որոնց ժամանակ տվյալների մշակումը չի կարող կատարվել սովորական ռեժիմով: Դա կարող է տեղի ունենալ տեխնիկական խափանումների, կառուցվածքային ու ձևաչափատրամաբանական հսկողության սխալների առաջացման և այլ դեպքերում:
249․	Կառուցվածքային և ձևաչափատրամաբանական հսկողության սխալների առաջացման դեպքում լիազորված օպերատորն իրականացնում է այն հաղորդագրության ստուգումը, որի առնչությամբ ստացվել է սխալի մասին ծանուցումը՝ Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը և էլեկտրոնային փաստաթղթերի ու տեղեկությունների լրացմանը ներկայացվող պահանջներին համապատասխանության մասով՝ Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան: Նշված փաստաթղթերի պահանջներին տեղեկությունների անհամապատասխանություն հայտնաբերելու դեպքում լիազորված օպերատորն անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկում հայտնաբերված սխալը սահմանված կարգով վերացնելու համար։
[bookmark: _Toc369271104]250․	Արտակարգ իրավիճակների կարգավորման նպատակով անդամ պետությունները միմյանց և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին տեղեկացնում են այն լիազորված օպերատորների մասին, որոնց իրավասությանն է վերապահված սույն կանոններով նախատեսված պահանջների կատարումը, ինչպես նաև տեղեկություններ են ներկայացնում ընդհանուր գործընթացն իրագործելիս տեխնիկական աջակցություն ապահովելու համար պատասխանատու անձանց մասին:
_______________



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 
2025 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 92 որոշմամբ

Կանոնակարգ
«Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացը Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելիս Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության

I. Ընդհանուր դրույթներ
1.	Սույն կանոնակարգը մշակվել է Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) իրավունքը կազմող հետևյալ միջազգային պայմանագրերին և ակտերին համապատասխան՝
«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագիր.
«Եվրասիական տնտեսական միությունում փոխադրումների հետագծման համար նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառման մասին» 2022 թվականի ապրիլի 19-ի համաձայնագիր (այսուհետ՝ Համաձայնագիր)․
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2023 թվականի օգոստոսի 29-ի «Էլեկտրոնային փաստաթղթերից տեղեկությունների և (կամ) փաստաթղթերից տեղեկությունների կազմի մասին, որոնք պետք է պարունակի նավիգացիոն կապարակնիքը կոնկրետ փոխադրման հետագծման ժամանակահատվածի համար» թիվ 81 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի «Ընդհանուր գործընթացներն արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի մասին» թիվ 200 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունվարի 27-ի «Արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգում տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 5 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 14-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների ցանկի մասին և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 132 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 29 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունիսի 9-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների վերլուծության, օպտիմալացման, ներդաշնակեցման և նկարագրության մեթոդիկայի մասին» թիվ 63 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների՝ միմյանց միջև և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ անդրսահմանային փոխգործակցության ժամանակ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման վերաբերյալ հիմնադրույթի հաստատման մասին» թիվ 125 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի հուլիսի 11-ի «Կոնկրետ փոխադրման հետագծման ժամանակահատվածի համար նավիգացիոն կապարակնիքում պարունակվող էլեկտրոնային փաստաթղթերի և (կամ) փաստաթղթերից տեղեկությունների պահպանման կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջների մասին» թիվ 97 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով հետագծման օբյեկտների փոխադրման՝ նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ հետագծման ընթացքում արտակարգ իրավիճակ առաջանալու և (կամ) չարտոնված գործողություն իրականացնելու պարագայում ազգային օպերատորների, լիազորված օպերատորների (մարմինների) և վերահսկող մարմինների կողմից գործողությունների կատարման կարգի մասին» թիվ 127 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի «Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառման որոշ հարցերի մասին» թիվ 128 որոշում․
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի «Վերահսկող մարմինների ու ազգային օպերատորների այն գործողությունների կարգի մասին, որոնք անհրաժեշտ են Եվրասիական տնտեսական միության այն անդամ պետության ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգում գրանցված նավիգացիոն կապարակնիքի ակտիվացման ու ապաակտիվացման համար, որը տարբերվում է այն անդամ պետությունից, որի տարածքում սկսվում է հետագծման օբյեկտների փոխադրման հետագծումը» թիվ 129 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի «Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով փոխադրվող ապրանքների (արտադրանքի) նկատմամբ անդամ պետությունների վերահսկող մարմինների միջև փոխադրման ընթացքում հսկողության ընդունված միջոցների և ձևերի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման կարգի մասին» թիվ 130 որոշում․
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի «Հետագծման օբյեկտների՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով ընթացուղում (փոխադրման ժամանակ) առաջացած արտակարգ իրավիճակներին դասվող դեպքերի սահմանման մասին» թիվ 131 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի «Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության մասին» թիվ 139 որոշում․
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2024 թվականի փետրվարի 20-ի «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով ընթացուղում (փոխադրման ժամանակ) առանց հետագծման օբյեկտի նկատմամբ դիտարկումը դադարեցնելու՝ նավիգացիոն կապարակնիքները հանելու և դրանք հետագայում տեղադրելու, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով հետագծման օբյեկտի ընթացուղում (փոխադրման ժամանակ) նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման ժամանակ և այն դեպքերում ներգրավված ազգային օպերատորների, լիազորված օպերատորների (մարմինների) ու վերահսկող մարմինների գործողությունների կատարման կարգերի մասին, որոնց ժամանակ նավիգացիոն կապարակնիքը կարող է հանվել կամ թույլատրվում է դրա փոխարինումը հետագծման օբյեկտի ընթացուղում (փոխադրման ժամանակ)» թիվ 12 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2024 թվականի ապրիլի 9-ի «Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացի իրագործման կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 36 որոշում։

II. Կիրառության ոլորտը
2.	Սույն կանոնակարգը մշակվել է ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների կողմից «Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացի (այսուհետ համապատասխանաբար՝ անդամ պետություն և ընդհանուր գործընթաց) տրանզակցիաների կատարման պայմանների և կարգի միատեսակ կիրառումն ապահովելու նպատակով:
3.	Սույն կանոնակարգով սահմանվում են ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության իրագործմանն անմիջականորեն ուղղված՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների կատարման կարգին ու պայմաններին ներկայացվող պահանջները։
4.	Սույն կանոնակարգը կիրառվում է ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների կողմից ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում ընթացակարգերի և գործողությունների կատարման կարգի վերահսկումից, ինչպես նաև այդ ընդհանուր գործընթացի իրագործումն ապահովող տեղեկատվական համակարգերի բաղադրիչների նախագծումից, մշակումից և լրամշակումից։

III. Հիմնական հասկացություններ
5.	Սույն կանոնակարգի նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետևյալ իմաստը՝
ավտորիզացում՝ ընդհանուր գործընթացի կոնկրետ մասնակցին որոշակի գործողությունների կատարման իրավունքների տրամադրում.
էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայման՝ էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տվյալների միավոր, որը որոշակի համատեքստում համարվում է անբաժանելի.
ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի վիճակ՝ հատկանիշ, որով բնորոշվում է տեղեկատվական օբյեկտը դրա կենսացիկլի որոշակի փուլում, և որը փոփոխվում է ընդհանուր գործընթացի գործառնությունները կատարելիս։
Սույն կանոնակարգում գործածվող «նախաձեռնող», «սկզբնավորող գործառնություն», «ընդունող գործառնություն», «ռեսպոնդենտ», «ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրություն» և «ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիա» հասկացությունները կիրառվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունիսի 9-ի թիվ 63 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների վերլուծության, օպտիմալացման, ներդաշնակեցման և նկարագրության մեթոդիկայով սահմանված իմաստներով։
Սույն կանոնակարգում օգտագործվող մյուս հասկացությունները կիրառվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2025 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 92 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացը Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելիս Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնների (այսուհետ՝ Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոններ) 4-րդ կետով սահմանված իմաստներով:

IV. Ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության մասին հիմնական տեղեկությունները

1. Տեղեկատվական փոխգործակցության մասնակիցները
6.	Ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության մասնակիցների դերերի ցանկը բերված է 1-ին աղյուսակում։

Աղյուսակ 1
Տեղեկատվական փոխգործակցության մասնակիցների դերերի ցանկը
	[bookmark: _Hlk172030322]Դերի անվանումը
	Դերի նկարագրությունը
	Դերը կատարող մասնակիցը

	1
	2
	3

	Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում կատարող լիազորված օպերատոր
	կատարում է նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում
	փոխադրման հետագծման օպերատոր (P.LS.06.ACT.001) 
ընթացուղու օպերատոր (P.LS.06.ACT.003)

	Գրանցման լիազորված օպերատոր 
	իրականացնում է՝
նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների ներկայացում (հարցմամբ), տեղեկությունների գրանցում նավիգացիոն կապարակնիքում, նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների (հարցմամբ) և նավիգացիոն կապարակնիքի հետ տեղի ունեցած արտակարգ իրավիճակի մասին տեղեկությունների ներկայացում, փոխադրման եզակի համարների մասին տեղեկությունների ներկայացում (հարցմամբ),
փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ստացում
	գրանցման օպերատոր (P.LS.06.ACT.002)

	Փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատոր
	իրականացնում է տեղեկությունների ներկայացում նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունները գրանցելու համար, փոխադրումն սկսելու և ավարտելու մասին տեղեկացում, փոխադրման ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին տեղեկությունների ստացում գրանցման լիազորված օպերատորից և ընթացուղու լիազորված օպերատորից, նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կատարված գործողությունների մասին տեղեկությունների ընդունում և ներկայացում, փոխադրման ընթացքի մասին տեղեկացում ընթացուղու լիազորված օպերատորներին, արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ընդունում և ներկայացում, հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ընդունում և ներկայացում։ Կատարում է նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում՝ հետագծման օբյեկտի նկատմամբ հսկողություն իրականացնելիս, ներկայացնում է (հարցմամբ) փոխադրման մասին տեղեկություններ
	փոխադրման հետագծման օպերատոր (P.LS.06.ACT.001)

	[bookmark: _Hlk172120291][bookmark: _Hlk172119907]Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկությունների հարցում կատարող և ներկայացնող լիազորված օպերատոր
	իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու (նավիգացիոն կապարակնիքի ակտիվացում, ապաակտիվացում, կապարակնքման տարրի անջատում) հարցում կամ հատուկ սարքի օգտագործմամբ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կատարված գործողությունների մասին տեղեկությունների ներկայացում
	փոխադրման հետագծման օպերատոր (P.LS.06.ACT.001)
ընթացուղու օպերատոր (P.LS.06.ACT.003)
փոխադրման ավարտի օպերատոր (P.LS.06.ACT.004)

	[bookmark: _Hlk172120301]Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկություններ մշակող լիազորված օպերատոր
	իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու (նավիգացիոն կապարակնիքի ակտիվացում, ապաակտիվացում, կապարակնքման տարրի անջատում, նավիգացիոն կապարակնիքից հաղորդումների ուղարկման պարբերականության փոփոխում) հարցման ընդունում և մշակում կամ հատուկ սարքի օգտագործմամբ՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կատարված գործողությունների մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում
	փոխադրման հետագծման օպերատոր (P.LS.06.ACT.001)
գրանցման օպերատոր (P.LS.06.ACT.002)

	Փոխադրումն ավարտելու մասին տեղեկություններ ստացող լիազորված օպերատոր
	իրականացնում է փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ընդունում
	գրանցման օպերատոր (P.LS.06.ACT.002)
ընթացուղու օպերատոր (P.LS.06.ACT.003)

	Ընթացուղու լիազորված օպերատոր
	իրականացնում է նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին տեղեկությունների և հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում, փոխադրման ընթացքի մասին տեղեկությունների՝ ներառյալ փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ընդունում փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատորից Կատարում է փոխադրման եզակի համարների մասին տեղեկությունների և փոխադրման եզակի համարով փոխադրման մասին տեղեկությունների հարցում
	ընթացուղու օպերատոր (P.LS.06.ACT.003)

	Նավիգացիոն կապարակնիքի փաստացի գտնվելու վայրի լիազորված օպերատոր
	իրականացնում է հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ընդունում
	ընթացուղու փաստացի օպերատոր (P.LS.06.ACT.006)

	Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման լիազորված օպերատոր
	իրականացնում է հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ներկայացում փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատորին
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատոր (P.LS.06.ACT.005)

	Չեղարկման մասին տեղեկությունները ներկայացնող լիազորված օպերատոր
	իրականացնում է նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկությունների ներկայացում
	չեղարկման մասին տեղեկությունները ներկայացնող օպերատոր (P.LS.06.ACT.007)

	Չեղարկման մասին տեղեկությունները մշակող լիազորված օպերատոր
	իրականացնում է նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկությունների մշակում
	չեղարկման մասին տեղեկությունները մշակող օպերատոր
(P.LS.06.ACT.008)


[bookmark: _Hlk179450783]
2. Տեղեկատվական փոխգործակցության կառուցվածքը
[bookmark: _Hlk178775023]7.	Անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների միջև ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցությունն իրականացվում է ընդհանուր գործընթացի հետևյալ ընթացակարգերին համապատասխան՝
[bookmark: _Hlk178851826]ա)	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը.
բ)	նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունները գրանցելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը.
գ)	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը.
դ)	նավիգացիոն կապարակնիքի ու փոխադրման վերաբերյալ իրադարձությունների և վիճակների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս, տեղեկացնելիս գրանցման լիազորված օպերատորի և փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատորի միջև տեղեկատվական փոխգործակցությունը.
[bookmark: _Hlk181454916]ե)	նավիգացիոն կապարակնիքի ու փոխադրման վերաբերյալ իրադարձությունների և վիճակների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս, տեղեկացնելիս ընթացուղու լիազորված օպերատորի և փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատորի միջև տեղեկատվական փոխգործակցությունը.
զ)	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկություններ ներկայացնելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը.
է)	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկացնելու նպատակով տեղեկատվական փոխգործակցությունը.
[bookmark: _Hlk181454780]ը)	հսկողության կիրառված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկություններ ներկայացնելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը.
թ)	փոխադրման եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը.
ժ)	նախկինում ներկայացված տեղեկությունները չեղարկելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը ։
Անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կառուցվածքը ներկայացված է 1-2-րդ նկարներում։


 (
Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում կատարող լիազորված օպերատոր
Փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատոր
Փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկությունների հարցում կատարող և ներկայացնող լիազորված օպերատոր
Տեղեկատվական փոխգործակցությունը նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս (P.LS.06.BCV.001)
Գրանցման լիազորված օպերատոր
Տեղեկատվական փոխգործակցությունը նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելիս (P.LS.06.BCV.003)
Տեղեկատվական փոխգործակցությունը նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունները գրանցելիս (P.LS.06.BCV.002)
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
)
Նկար 1. Անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կառուցվածքը (մաս 1)
 (
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
Նավիգացիոն կապարակնիքի ու փոխադրման վերաբերյալ իրադարձությունների և վիճակների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս, տեղեկացնելիս գրանցման լիազորված օպերատորի և փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատորի միջև տեղեկատվական փոխգործակցությունը (P.LS.06.BCV.004)
Նավիգացիոն կապարակնիքի ու փոխադրման վերաբերյալ իրադարձությունների և վիճակների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս, տեղեկացնելիս ընթացուղու լիազորված օպերատորի և փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատորի միջև 
տեղեկատվական փոխգործակցությունը 
(P.LS.06.BCV.005)
Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկություններ ներկայացնելիս 
տեղեկատվական փոխգործակցությունը 
(P.LS.06.BCV.006)
Տեղեկատվական փոխգործակցությունը՝ հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկացնելու նպատակով (P.LS.06.BCV.007)
Փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատոր
Գրանցման լիազորված
 
օպերատոր
Ընթացուղու լիազորված օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի փաստացի գտնվելու վայրի լիազորված օպերատոր
Փոխադրումն ավարտելու մասին տեղեկություններ ստացող լիազորված օպերատոր
Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման լիազորված օպերատոր
Տեղեկատվական փոխգործակցությունը՝ հսկողության կիրառված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկություններ ներկայացնելիս (P.LS.06.BCV.008)
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
Ընթացուղու լիազորված օպերատոր
«Մասնակցություն»
«Մասնակցություն»
Փոխադրման եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս 
տեղեկատվական փոխգործակցությունը 
(P.LS.06.BCV.009)
Գրանցման լիազորված օպերատոր
Չեղարկման մասին տեղեկությունները ներկայացնող լիազորված օպերատոր
Չեղարկման մասին տեղեկությունները մշակող լիազորված օպերատոր
Նախկինում ներկայացված տեղեկությունները չեղարկելիս 
տեղեկատվական փոխգործակցությունը 
(P.LS.06.BCV.010)
)
Նկար 2. Անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կառուցվածքը (մաս 2)
8. Անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների միջև տեղեկատվական փոխգործակցությունն իրագործվում է ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում: Ընդհանուր գործընթացի կառուցվածքը սահմանված է Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոններով:
9.	Տեղեկատվական փոխգործակցությամբ սահմանվում է ընդհանուր գործընթացի այն տրանզակցիաների կատարման կարգը, որոնցից յուրաքանչյուրն ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների միջև ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի վիճակների սինքրոնացման նպատակով հաղորդագրությունների փոխանակում է։ Յուրաքանչյուր տեղեկատվական փոխգործակցության համար սահմանված են ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների և այդ գործառնություններին համապատասխանող տրանզակցիաների միջև փոխադարձ կապերը:
10.	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիա կատարելիս նախաձեռնողն իր կողմից իրականացվող գործառնության (սկզբնավորող գործառնության) շրջանակներում ռեսպոնդենտին է ուղարկում հաղորդագրություն-հարցում, որին ի պատասխան` ռեսպոնդենտն իր կողմից իրականացվող գործառնության (ընդունող գործառնության) շրջանակներում կարող է ուղարկել կամ չուղարկել պատասխան հաղորդագրություն՝ պայմանավորված ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշով։ Հաղորդագրության կազմում տվյալների կառուցվածքը պետք է համապատասխանի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2025 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 92 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացը Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելու համար օգտագործվող էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը (այսուհետ՝ Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրություն)։
11.	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաները կատարվում են ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների տրված պարամետրերին համապատասխան՝ ինչպես սահմանված է սույն կանոնակարգով։

V. Տեղեկատվական փոխգործակցությունը՝ 
ընթացակարգերի խմբերի շրջանակներում

1. Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը
12.	Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեման ներկայացված է 3-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի յուրաքանչյուր ընթացակարգի համար 2-րդ աղյուսակում բերված է ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների, տեղեկատվական օբյեկտների միջանկյալ և վերջնական վիճակների և ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների միջև կապը:
 (
Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում կատարող լիազորված օպերատոր
Գրանցման լիազորված օպերատոր
[կատարում է նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում կատարելու անհրաժեշտության դեպքում]
Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում (P.CP.01.
TRN
.001)
)
Նկար 3. Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեմա

Աղյուսակ 2
Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների ցանկը
	Համարը՝ ը/կ
	Նախաձեռնողի կողմից կատարվող գործառնությունը
	Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի միջանկյալ վիճակը
	Ռեսպոնդենտի կողմից կատարվող գործառնությունը
	Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի վերջնական վիճակը
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիան

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից (P.LS.06.PRC.001)

	1.1
	Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկությունների հարցման փոխանցում (P.LS.06.OPR.001)։
Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկությունների հարցում կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.003)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). տեղեկությունների հարցումը կատարվել է
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկությունների հարցման ընդունումը և մշակումը (P.LS.06.OPR.002)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). տեղեկությունները ներկայացվել են
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում (P.LS.06.TRN.001)

	2
	Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.PRC.002)

	2.1
	Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկությունների հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին (P.LS.06.OPR.004)։
Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկությունների հարցում կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.006)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). տեղեկությունների հարցումը կատարվել է
	ընթացուղու օպերատորից նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկությունների հարցման ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.005)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). տեղեկությունները ներկայացվել են
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում (P.LS.06.TRN.001)



2. Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունները գրանցելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը 
13.	Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունները գրանցելու դեպքում ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեման ներկայացված է 4-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի յուրաքանչյուր ընթացակարգի համար 3-րդ աղյուսակում բերված է ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների, տեղեկատվական օբյեկտների միջանկյալ ու վերջնական վիճակների և ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների միջև կապը:

 (
:Փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատոր
[կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկություններ ներկայացնելիս] Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ներկայացում (P.CP.01.
TRN
.002)
:Գրանցման լիազորված օպերատոր
[կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում կատարելու արդյունքը ներկայացնելիս] Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման արդյունքի ներկայացում (P.CP.01.
TRN
.021)
)Նկար 4. Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունները գրանցելու դեպքում ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեմա


Աղյուսակ 3
Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունները գրանցելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների ցանկը
	Համարը՝ ը/կ
	Նախաձեռնողի կողմից կատարվող գործառնությունը
	Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի միջանկյալ վիճակը
	Ռեսպոնդենտի կողմից կատարվող գործառնությունը
	Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի վերջնական վիճակը
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիան

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում (P.LS.06.PRC.003)

	1.1
	Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ներկայացում (P.LS.06.OPR.007)։
Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկություններ ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.009)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գրանցման համար տեղեկությունները ներկայացվել են
	նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ընդունում (P.LS.06.OPR.008)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գրանցման համար տեղեկություններն ստացվել են
	նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ներկայացում (P.LS.06.TRN.002)

	1.2
	Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում (P.LS.06.OPR.010)
	–
	նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.011)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գրանցման համար տեղեկությունները մշակվել են
	նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման արդյունքների մասին տեղեկատվության ներկայացում
(P.LS.06.TRN.021)



[bookmark: _Hlk172119934]3. Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը
14.	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեման ներկայացված է 5-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի յուրաքանչյուր ընթացակարգի համար 4-րդ աղյուսակում բերված է ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների, տեղեկատվական օբյեկտների միջանկյալ ու վերջնական վիճակների և ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների միջև կապը:
 (
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկությունների հարցում կատարող և ներկայացնող լիազորված օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկություններ մշակող լիազորված օպերատոր
[կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը փոխանցելու անհրաժեշտության դեպքում]
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցում (P.CP.01.
TRN
.005)
[կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցում կատարելու արդյունքը ներկայացնելու դեպքում] 
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքի ներկայացում (P.LS.06.
TRN
.022)
[կատարվում է հատուկ սարքի օգտագործմամբ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները ներկայացնելու անհրաժեշտության դեպքում] 
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում (P.LS.06.
TRN
.006)
)
Նկար 5. Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեմա

Աղյուսակ 4
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների ցանկը
	Համարը՝ ը/կ
	Նախաձեռնողի կողմից կատարվող գործառնությունը
	Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի միջանկյալ վիճակը
	Ռեսպոնդենտի կողմից կատարվող գործառնությունը
	Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի վերջնական վիճակը
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիան

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցում (P.LS.06.PRC.004)

	1.1
	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում (P.LS.06.OPR.012)։
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.014)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գործողություն կատարելու հարցումը փոխանցվել է
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում (P.LS.06.OPR.013)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գործողություններ կատարելու հարցումն ստացվել է
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցում (P.LS.06.TRN.005)

	1.2
	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում (P.LS.06.OPR.015)
	–
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.016)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գործողություններ կատարելու հարցումը մշակվել է
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքների մասին տեղեկությունների ներկայացում (P.LS.06.TRN.022)

	2
	Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցում (P.LS.06.PRC.005)

	2.1
	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում ընթացուղու օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծման օպերատորին (P.LS.06.OPR.017)
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.019)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գործողություն կատարելու հարցումը փոխանցվել է

	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից ընթացուղու օպերատորից (P.LS.06.OPR.018)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գործողություններ կատարելու հարցումն ստացվել է
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցում (P.LS.06.TRN.005)

	2.2
	Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին (P.LS.06.OPR.021)։
Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.023)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գործողություն կատարելու հարցումը փոխանցվել է
	ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում գրանցման օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.022)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գործողություններ կատարելու հարցումն ստացվել է
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցում (P.LS.06.TRN.005)

	2.3
	Ընթացուղու օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում գրանցման օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.024)
	–
	փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման մշակում ընթացուղու օպերատորի հարցմամբ (P.LS.06.OPR.025)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գործողություններ կատարելու հարցումը մշակվել է
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքների մասին տեղեկությունների ներկայացում (P.LS.06.TRN.022)

	2.4
	Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման փոխանցում ընթացուղու օպերատորին (P.LS.06.OPR.026)
	–
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.027)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գործողություններ կատարելու հարցումը մշակվել է
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքների մասին տեղեկությունների ներկայացում (P.LS.06.TRN.022)

	3
	Փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցում (P.LS.06.PRC.006)

	3.1
	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից փոխադրման հետագծման օպերատորին (P.LS.06.OPR.028)։
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումն ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.030)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գործողություն կատարելու հարցումը փոխանցվել է
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում ընթացուղու օպերատորի կողմից փոխադրման ավարտի օպերատորից (P.LS.06.OPR.029)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գործողություններ կատարելու հարցումն ստացվել է
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցում (P.LS.06.TRN.005)

	3.2
	Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում գրանցման օպերատորին (P.LS.06.OPR.032)։
Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցումը գրանցման օպերատորի կողմից ստանալու մասին ծանուցման ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.034)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գործողություն կատարելու հարցումը փոխանցվել է
	փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում գրանցման օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.033)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գործողություններ կատարելու հարցումն ստացվել է
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցում (P.LS.06.TRN.005)

	3.3
	Փոխադրման ավարտի օպերատորի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման մշակում գրանցման օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.035)
	–
	փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման մշակում` փոխադրման ավարտի օպերատորի հարցմամբ (P.LS.06.OPR.036)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գործողություններ կատարելու հարցումը մշակվել է
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքների մասին տեղեկությունների ներկայացում (P.LS.06.TRN.022)

	3.4
	Փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից՝ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման փոխանցում փոխադրման ավարտի օպերատորին (P.LS.06.OPR.037)
	–
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու արդյունքի մասին ծանուցման ընդունում և մշակում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.038)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գործողություններ կատարելու հարցումը մշակվել է
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքների մասին տեղեկությունների ներկայացում (P.LS.06.TRN.022)

	4
	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում գրանցման օպերատորին (P.LS.06.PRC.007)

	4.1
	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում (P.LS.06.OPR.039) Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.OPR.041)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.040)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները մշակվել են
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում (P.LS.06.TRN.006)

	5
	Ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում (P.LS.06.PRC.008)

	5.1
	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.042)
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.044)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
	ընթացուղու օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.043)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները մշակվել են
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում (P.LS.06.TRN.006)

	6
	Փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում (P.LS.06.PRC.009)

	6.1
	Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.045)։
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.047)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
	փոխադրման ավարտի օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.046)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները մշակվել են
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում (P.LS.06.TRN.006)




4. Նավիգացիոն կապարակնիքի ու փոխադրման վերաբերյալ իրադարձությունների և վիճակների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս, տեղեկացնելիս գրանցման լիազորված օպերատորի և փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատորի միջև տեղեկատվական փոխգործակցությունը
15.	Նավիգացիոն կապարակնիքի ու փոխադրման վերաբերյալ իրադարձությունների և վիճակների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս, տեղեկացնելիս գրանցման լիազորված օպերատորի և փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատորի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեման ներկայացված է 6-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի յուրաքանչյուր ընթացակարգի համար 5-րդ աղյուսակում բերված է ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների, տեղեկատվական օբյեկտների միջանկյալ ու վերջնական վիճակների և ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների միջև կապը:
 (
Գրանցման լիազորված օպերատոր
Փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատոր
[կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալները ներկայացնելու անհրաժեշտության դեպքում]
Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում (P.CP.01.
TRN
.007)
[կատարվում է արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկություններ ներկայացնելու անհրաժեշտության դեպքում]
Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից (Р.СР.01.
TRN
.008)
[կատարվում է փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկություններ ներկայացնելու դեպքում]
Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկացում (P.CP.01.
TRN
.019)
[կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում կատարելու անհրաժեշտության դեպքում]
Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում (P.CP.01.
TRN
.018)
)
Նկար 6. Նավիգացիոն կապարակնիքի ու փոխադրման վերաբերյալ իրադարձությունների և վիճակների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս, տեղեկացնելիս գրանցման լիազորված օպերատորի և փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատորի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեմա

Աղյուսակ 5
Նավիգացիոն կապարակնիքի ու փոխադրման վերաբերյալ իրադարձությունների և վիճակների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս, տեղեկացնելիս գրանցման լիազորված օպերատորի և փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատորի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների ցանկը
	[bookmark: _Hlk171687024]Համարը՝ ը/կ
	Նախաձեռնողի կողմից կատարվող գործառնությունը
	Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի միջանկյալ վիճակը
	Ռեսպոնդենտի կողմից կատարվող գործառնությունը
	Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի վերջնական վիճակը
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիան
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	1
	Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացված տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում (P.LS.06.PRC.013)

	1.1
	Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում (P.LS.06.OPR.057)։
Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.OPR.059)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալները ներկայացվել են
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ընդունումը և մշակումը (P.LS.06.OPR.058)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալները մշակվել են
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում (P.LS.06.TRN.007)

	2
	Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից (P.LS.06.PRC.017)

	2.1
	Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.072)։
Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.OPR.074)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ընդունումը և մշակումը փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.073)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները մշակվել են
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից (P.LS.06.TRN.008)

	3
	Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորին (P.LS.06.PRC.012)

	3.1
	Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորին (P.LS.06.OPR.054)։
Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների գրանցման օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.OPR.056)
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003). փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում գրանցման օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.055)
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003). փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները մշակվել են
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկացում (P.LS.06.TRN.019)

	4
	Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում (P.LS.06.PRC.024)

	4.1
	Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման փոխանցում (P.LS.06.OPR.093)։
Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում կատարելու արդյունքի ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.095)
	հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.002). տեխնոլոգիական տվյալների հարցումը փոխանցվել է
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.094)
	հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.002). տեխնոլոգիական տվյալների հարցումը մշակվել է
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում (P.LS.06.TRN.018)



5. Տեղեկատվական փոխգործակցությունը՝ նավիգացիոն կապարակնիքի ու փոխադրման վերաբերյալ իրադարձությունների և վիճակների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս, տեղեկացնելիս ընթացուղու լիազորված օպերատորի և փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատորի միջև
16.	Նավիգացիոն կապարակնիքի ու փոխադրման վերաբերյալ իրադարձությունների և վիճակների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս, տեղեկացնելիս ընթացուղու լիազորված օպերատորի և փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատորի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեմաները ներկայացված են 7-րդ և 8-րդ նկարներում։ Ընդհանուր գործընթացի յուրաքանչյուր ընթացակարգի համար 6-րդ աղյուսակում բերված է ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների, տեղեկատվական օբյեկտների միջանկյալ ու վերջնական վիճակների և ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների միջև կապը:

 (
։Ընթացուղու լիազորված օպերատոր
[կատարվում է փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկություններ ներկայացնելու դեպքում] 
Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկացում (P.CP.01.
TRN
.003)
[կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում ընդունելու մասին տեղեկություններ ներկայացնելու անհրաժեշտության դեպքում]
նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին տեղեկացում (P.CP.01.
TRN
.009)
[կատարվում է հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկություններ ներկայացնելու անհրաժեշտության դեպքում]
Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում (P.CP.01.
TRN
.010)
[կատարվում է փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացնելու անհրաժեշտության դեպքում]
Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացում (P.CP.01.
TRN
.011)
։Փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատոր
)
Նկար 7. Նավիգացիոն կապարակնիքի ու փոխադրման վերաբերյալ իրադարձությունների և վիճակների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս, տեղեկացնելիս ընթացուղու լիազորված օպերատորի և փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատորի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեմա (մաս 1)

 (
։Ընթացուղու լիազորված օպերատոր
։Փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատոր
[կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացնելու անհրաժեշտության դեպքում] 
Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում (P.CP.01.
TRN
.012)
[կատարվում է արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացնելու անհրաժեշտության դեպքում]
Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում (P.CP.01.
TRN
.013)
[կատարվում է նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկացնելու անհրաժեշտության դեպքում]
Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկացում (P.CP.01.
TRN
.014)
[կատարվում է հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին ընթացուղու օպերատորներին տեղեկացնելու անհրաժեշտության դեպքում]
Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկացում (P.CP.01.
TRN
.015)
[կատարվում է փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցում կատարելու անհրաժեշտության դեպքում] 
Փոխադրման մասին տեղեկությունների հարցում (P.CP.01.
TRN
.016)
)
Նկար 8. Նավիգացիոն կապարակնիքի ու փոխադրման վերաբերյալ իրադարձությունների և վիճակների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս, տեղեկացնելիս ընթացուղու լիազորված օպերատորի և փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատորի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեմա (մաս 2)

Աղյուսակ 6
Նավիգացիոն կապարակնիքի ու փոխադրման վերաբերյալ իրադարձությունների և վիճակների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս, տեղեկացնելիս ընթացուղու լիազորված օպերատորի և փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատորի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների ցանկը
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	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիան

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորին (P.LS.06.PRC.011)

	1.1
	Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին (P.LS.06.OPR.051)։
Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.OPR.053)
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003). փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.052)
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003). փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները մշակվել են
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկացում (P.LS.06.TRN.003)

	2
	Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.PRC.010)

	2.1
	Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին տեղեկությունների ներկայացում (P.LS.06.OPR.048)։
Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.OPR.050)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.049)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին տեղեկությունները մշակվել են
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին տեղեկացում (P.LS.06.TRN.009)

	3
	Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.PRC.019)

	3.1
	Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում փոխադրման հետագծման օպերատորին (P.LS.06.OPR.078)։
Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.OPR.080)
	հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.002)․
հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.079)
	հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.002)․ հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները մշակվել են
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում (P.LS.06.TRN.010)

	4
	Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացում (P.LS.06.PRC.014)

	4.1
	Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին (P.LS.06.OPR.060)։
Փ ոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.OPR.062)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.061)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունները մշակվել են
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացում (P.LS.06.TRN.011)

	5
	Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում (P.LS.06.PRC.016)

	5.1
	Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին (P.LS.06.OPR.069)։
Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.OPR.071)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.070)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունները մշակվել են
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում (P.LS.06.TRN.012)

	6
	Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում (P.LS.06.PRC.018)

	6.1
	Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին (P.LS.06.OPR.075)։
Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.OPR.077)
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003). արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.076)
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003). արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները մշակվել են
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում (P.LS.06.TRN.013)

	7
	Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկացում (P.LS.06.PRC.021)

	7.1
	Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին (P.LS.06.OPR.084)։
Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.OPR.086)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
	նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.085)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունները մշակվել են
	նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկացում (P.LS.06.TRN.014)

	8
	Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորին (P.LS.06.PRC.026)

	8.1
	Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ներկայացում (P.LS.06.OPR.099)։
Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.OPR.101)
	հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.002)․ հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.100)
	հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.002)․ հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները մշակվել են
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկացում (P.LS.06.TRN.015)

	9
	Փոխադրման մասին տեղեկությունների հարցում (P.LS.06.PRC.022)

	9.1
	Տեղեկությունների հարցման փոխանցում փոխադրման եզակի համարով (P.LS.06.OPR.087)։
Փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքի ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.089)
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003). փոխադրման եզակի համարով հարցումը փոխանցվել է
	փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունների հարցման ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.088)
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003). փոխադրման եզակի համարով հարցումը մշակվել է
	փոխադրման մասին տեղեկությունների հարցում (P.LS.06.TRN.016)



6. Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկություններ ներկայացնելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը
17.	Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկություններ ներկայացնելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեման ներկայացված է 9-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի յուրաքանչյուր ընթացակարգի համար 7-րդ աղյուսակում բերված է ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների, տեղեկատվական օբյեկտների միջանկյալ ու վերջնական վիճակների և ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների միջև կապը:
 (
Փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատոր
Փոխադրումն ավարտելու մասին տեղեկություններ ստացող լիազորված օպերատոր
[կատարվում է փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկություններ ներկայացնելու դեպքում]
Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկացում (P.CP.01.
TRN
.004)
)
Նկար 9. Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկություններ ներկայացնելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեմա
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Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկություններ ներկայացնելիս ընդհանուր գործընթացի 
տրանզակցիաների ցանկը
	Համարը՝ ը/կ
	Նախաձեռնողի կողմից կատարվող գործառնությունը
	Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի միջանկյալ վիճակը
	Ռեսպոնդենտի կողմից կատարվող գործառնությունը
	Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի վերջնական վիճակը
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիան

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկացում (P.LS.06.PRC.015)

	1.1
	Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորին (P.LS.06.OPR.063)։
Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների՝ գրանցման օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.OPR.065)
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003). փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում գրանցման օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.064)
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003). փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունները մշակվել են
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկացում (P.LS.06.TRN.004)

	1.2
	Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին (P.LS.06.OPR.066)։
Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.OPR.068)
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003). փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.067)
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003). փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունները մշակվել են
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկացում (P.LS.06.TRN.004)



7. Տեղեկատվական փոխգործակցությունը՝ հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկացնելու նպատակով
18.	Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկացնելու նպատակով ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեման ներկայացված է 10-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի յուրաքանչյուր ընթացակարգի համար 8-րդ աղյուսակում բերված է ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների, տեղեկատվական օբյեկտների միջանկյալ ու վերջնական վիճակների և ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների միջև կապը:

 (
Փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատոր
Նավիգացիոն կապարակնիքի փաստացի գտնվելու վայրի լիազորված օպերատոր
[կատարվում է հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկություններ ներկայացնելու անհրաժեշտության դեպքում] 
Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում (P.CP.01.
TRN
.010)
)
Նկար 10. Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկացնելու նպատակով ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեմա
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Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկացնելու նպատակով ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների ցանկը
	Համարը՝ ը/կ
	Նախաձեռնողի կողմից կատարվող գործառնությունը
	Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի միջանկյալ վիճակը
	Ռեսպոնդենտի կողմից կատարվող գործառնությունը
	Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի վերջնական վիճակը
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիան

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկացում (P.LS.06.PRC.020)

	1.1
	Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում փաստացի օպերատորին (P.LS.06.OPR.081)։
Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների՝ ընթացուղու փաստացի օպերատորի կողմից մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.OPR.083)
	հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.002)․ հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու փաստացի օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.082)
	հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.002)․ հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները մշակվել են
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում (P.LS.06.TRN.010)



8. Հսկողության կիրառված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկություններ ներկայացնելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը
19.	Հսկողության կիրառված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկություններ ներկայացնելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեման ներկայացված է 11-րդ նկարում: Ընդհանուր գործընթացի յուրաքանչյուր ընթացակարգի համար 9-րդ աղյուսակում բերված է ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների, տեղեկատվական օբյեկտների միջանկյալ ու վերջնական վիճակների և ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների միջև կապը:
 (
Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման լիազորված օպերատոր
Փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատոր
[կատարվում է հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները փոխադրման հետագծման լիազորված օպերատորին ներկայացնելու անհրաժեշտության դեպքում]
 
Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկացում (P.CP.01.
TRN
.015)
)
Նկար 11. Հսկողության կիրառված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկություններ ներկայացնելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեմա
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Հսկողության կիրառված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկություններ ներկայացնելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների ցանկը
	Համարը՝ ը/կ
	Նախաձեռնողի կողմից կատարվող գործառնությունը
	Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի միջանկյալ վիճակը
	Ռեսպոնդենտի կողմից կատարվող գործառնությունը
	Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի վերջնական վիճակը
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիան

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Հսկողության ձեռնարկված միջոցների և ձևերի մասին տեղեկացում փոխադրման հետագծման օպերատորին (P.LS.06.PRC.025)

	1.1
	Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ներկայացում՝ հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.096)։
Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցման ստացում՝ հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.098)
	հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.002)․ հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից (P.LS.06.OPR.097)
	հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.002)․ հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները մշակվել են
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկացում (P.LS.06.TRN.015)



9. Փոխադրման եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը
20.	Փոխադրման եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեման ներկայացված է 12-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի յուրաքանչյուր ընթացակարգի համար 10-րդ աղյուսակում բերված է ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների, տեղեկատվական օբյեկտների միջանկյալ ու վերջնական վիճակների և ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների միջև կապը:
 (
Ընթացուղու լիազորված օպերատոր
Գրանցման լիազորված օպերատոր
[կատարվում է փոխադրման եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելու անհրաժեշտության դեպքում]
Փոխադրման եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում (P.CP.01.
TRN
.017)
)
Նկար 12. Փոխադրման եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեմա
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Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում կատարելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների ցանկը
	Համարը՝ ը/կ
	Նախաձեռնողի կողմից կատարվող գործառնությունը
	Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի միջանկյալ վիճակը
	Ռեսպոնդենտի կողմից կատարվող գործառնությունը
	Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի վերջնական վիճակը
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիան

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	[bookmark: _Hlk191299738]Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում (P.LS.06.PRC.023)

	1.1
	Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման փոխանցում (P.LS.06.OPR.090)։
Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքի ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.092)
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003). փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցումը փոխանցվել է
	փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.091)
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003). փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցումը մշակվել է
	փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում (P.LS.06.TRN.017)



10. Նախկինում ներկայացված տեղեկությունները չեղարկելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը
21.	Նախկինում ներկայացված տեղեկությունները չեղարկելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեման ներկայացված է 13-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի յուրաքանչյուր ընթացակարգի համար 11-րդ աղյուսակում բերված է ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների, տեղեկատվական օբյեկտների միջանկյալ ու վերջնական վիճակների և ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների միջև կապը:
 (
Չեղարկման մասին տեղեկությունները ներկայացնող լիազորված օպերատոր
Չեղարկման մասին տեղեկությունները մշակող լիազորված օպերատոր
[կատարվում է նախկինում ներկայացված տեղեկությունները չեղարկելու անհրաժեշտության դեպքում]
Նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում (P.CP.01.
TRN
.020)
)
Նկար 13. Նախկինում ներկայացված տեղեկությունները չեղարկելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեմա
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Նախկինում ներկայացված տեղեկությունները չեղարկելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների ցանկը
	Համարը՝ ը/կ
	Նախաձեռնողի կողմից կատարվող գործառնությունը
	Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի միջանկյալ վիճակը
	Ռեսպոնդենտի կողմից կատարվող գործառնությունը
	Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի վերջնական վիճակը
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիան

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում (P.LS.06.PRC.027)

	1.1
	Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկությունների ներկայացում (P.LS.06.OPR.102)։
Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության մշակման մասին ծանուցման ստացում (P.LS.06.OPR.104)
	տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվությունը (P.LS.06.BEN.004)․ ներկայացվել է
	տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության ընդունում և մշակում (P.LS.06.OPR.103)
	տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվությունը (P.LS.06.BEN.004)․ մշակվել է
	նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում (P.LS.06.TRN.020)



VI. Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրությունների նկարագրությունը
22.	Ընդհանուր գործընթացն իրագործելիս տեղեկատվական փոխգործակցության շրջանակներում փոխանցվող՝ ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրությունների ցանկը բերված է 16-րդ աղյուսակում։ Հաղորդագրության կազմում տվյալների կառուցվածքը պետք է համապատասխանի Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրության մեջ համապատասխան կառուցվածքին հղումը սահմանվում է ըստ 12-րդ աղյուսակի 3-րդ սյունակի արժեքի:

Աղյուսակ 12
Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրությունների ցանկը
	[bookmark: _Hlk171586161]Ծածկագրային նշագիրը
	Անվանումը
	Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքը

	1
	2
	3

	P.LS.06.MSG.001
	տեղեկություններ ստանալու մասին ծանուցում
	մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (R.006)

	P.LS.06.MSG.002
	մշակման արդյունքի մասին ծանուցում
	մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (R.006)

	P.LS.06.MSG.010
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության հարցում
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում (R.CA.LS.06.001)

	P.LS.06.MSG.020
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկություններ
	նավիգացիոն կապարակնիքների օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցումը կատարելու արդյունքը (R.CA.LS.06.002)

	P.LS.06.MSG.030
	նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման հարցում
	նավիգացիոն կապարակնիքում ներբեռնելու համար տեղեկություններ (R.CA.LS.06.004)

	P.LS.06.MSG.040
	նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում կատարելու արդյունքի մասին ծանուցում
	նավիգացիոն կապարակնիքների օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցումը կատարելու արդյունքը (R.CA.LS.06.002)

	P.LS.06.MSG.050
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցում
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցումը (R.CA.LS.06.001)

	P.LS.06.MSG.060
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքի մասին ծանուցում 
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկություններ (R.CA.LS.06.003)

	P.LS.06.MSG.061
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին ծանուցում
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկություններ (R.CA.LS.06.003)

	P.LS.06.MSG.062
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկություններ
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մասին տեղեկություններ (R.CA.LS.06.007)

	P.LS.06.MSG.063
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին ծանուցում
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ (R.CA.LS.06.005)

	P.LS.06.MSG.064
	նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին ծանուցում
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկություններ (R.CA.LS.06.003)

	P.LS.06.MSG.070
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ծանուցում ընթացուղու օպերատորին 
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ (R.CA.LS.06.005)

	P.LS.06.MSG.071
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ծանուցում գրանցման օպերատորին
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ (R.CA.LS.06.005)

	P.LS.06.MSG.080
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տեղեկություններ
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մասին տեղեկություններ (R.CA.LS.06.007)

	P.LS.06.MSG.081
	փոխադրման հետագծման մասին ծանուցում
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ (R.CA.LS.06.005)

	P.LS.06.MSG.090
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների հարցում
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում (R.CA.LS.06.001)

	P.LS.06.MSG.100
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքի մասին ծանուցում
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ (R.CA.LS.06.005)

	P.LS.06.MSG.110
	փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում (R.CA.LS.06.001)

	P.LS.06.MSG.120
	փոխադրումների եզակի համարների մասին հարցման կատարման արդյունքի մասին ծանուցում
	նավիգացիոն կապարակնիքների օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցումը կատարելու արդյունքը (R.CA.LS.06.002)

	P.LS.06.MSG.130
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում 
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում (R.CA.LS.06.001)

	P.LS.06.MSG.140
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման կատարման արդյունքների մասին ծանուցում
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մասին տեղեկություններ (R.CA.LS.06.007)

	P.LS.06.MSG.150
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին ծանուցում
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ (R.CA.LS.06.005)

	P.LS.06.MSG.160
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին ծանուցում
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկություններ (R.CA.LS.06.003)

	P.LS.06.MSG.161
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին ծանուցում
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ (R.CA.LS.06.005)

	P.LS.06.MSG.170
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին ծանուցում
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ (R.CA.LS.06.005)

	P.LS.06.MSG.180
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին ծանուցում
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկություններ (R.CA.LS.06.008)

	P.LS.06.MSG.190
	տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն
	տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն (R.CA.LS.06.006)



VII. Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների նկարագրությունը

1. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.TRN.001) տրանզակցիա
23.	Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.TRN.001) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար: Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 14-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 13 րդ աղյուսակում։
 (
: Նախաձեռնող
: Ռեսպոնդենտ
Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցման փոխանցում
Հսկողության սխալ
Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության հարցում (P.LS 06.MSG.010)
Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցման ընդունում և մշակում
Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկություններ (P.LS.06.MSG.020)
: Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [տեղեկությունները ներկայացվել են]
Հաջողված է
)
Նկար 14. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.TRN.001) տրանզակցիայի կատարման սխեմա

Աղյուսակ 13
Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.TRN.001) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.001

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցում

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցման փոխանցում

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկությունների հարցման ընդունում և մշակում

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). տեղեկությունները ներկայացվել են

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության հարցում (P.LS.06.MSG.010)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկություններ (P.LS.06.MSG.020)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճիշտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–



2. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ներկայացում» (P.LS.06.TRN.002) տրանզակցիա
24.	Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ներկայացում» (P.LS.06.TRN.002) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար։ Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 15-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 14-րդ աղյուսակում։
 (
Հսկողության սխալ
: Նախաձեռնող
: Ռեսպոնդենտ
Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների փոխանցում
Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման հարցում (P.LS.06.MSG.030)
Տեղեկություններ ստանալու մասին ծանուցում
 
(P.LS.06.MSG.001)
Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ընդունում
: Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [գրանցման համար տեղեկություններն ստացվել են]
Հաջողված է
)
Նկար 15. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ներկայացում» (P.LS.06.TRN.002) տրանզակցիայի կատարման սխեմա


Աղյուսակ 14
Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ներկայացում» (P.LS.06.TRN.002) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.002

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ներկայացում

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների փոխանցում

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցելու համար տեղեկությունների ընդունում

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գրանցման համար տեղեկություններն ստացվել են

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման հարցում (P.LS.06.MSG.030)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	տեղեկություններ ստանալու մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.001)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճիշտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–



3. Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.TRN.003) տրանզակցիա
25.	Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.TRN.003) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար։ Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 16-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 15-րդ աղյուսակում։
 (
: Նախաձեռնող
: Ռեսպոնդենտ
Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից
Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ծանուցում ընթացուղու օպերատորին (P.LS.06.MSG.070)
Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում
(P.LS.06.MSG.002)
Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին
Հսկողության սխալ
:Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկությունները
[փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները մշակվել են]
Հաջողված է
)
Նկար 16. Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.TRN.003) տրանզակցիայի կատարման սխեմա

Աղյուսակ 15
Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.TRN.003) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.003

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկացում ընթացուղու օպերատորին

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ներկայացում ընթացուղու օպերատորին

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում ընթացուղու օպերատորի կողմից

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003). փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները մշակվել են

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ծանուցում ընթացուղու օպերատորին (P.LS.06.MSG.070)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.002)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճիշտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–



4. Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.004) տրանզակցիա
26. Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.004) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար։ Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 17-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 16-րդ աղյուսակում։
 (
Հաջողված է
) (
Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.150)
Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում
(P.LS.06.MSG.002)
) (
Հսկողության սխալ
) (
: Ռեսպոնդենտ
) (
: Նախաձեռնող
) (
Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում
) (
: Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկությունները [փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունները մշակվել են]
) (
Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ներկայացում
)
Նկար 17. Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.004) տրանզակցիայի կատարման սխեմա


Աղյուսակ 16
Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.004) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.004

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկացում

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ներկայացում

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003). փոխադրման հետագծման ավարտի մասին տեղեկությունները մշակվել են

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	փոխադրման հետագծման ավարտի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.150)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.002)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճիշտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–



5. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցում» (P.LS.06.TRN.005) տրանզակցիա
27.	Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցում» (P.LS.06.TRN.005) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար։ Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 18-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 17-րդ աղյուսակում։
 (
: Նախաձեռնող
: Ռեսպոնդենտ
Հսկողության սխալ
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցում (P.LS.06.
TRN
.005)
Տեղեկություններ ստանալու մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.001)
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում
: Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկությունները[գործողություններ կատարելու հարցումն ստացվել է]
Հաջողված է
)
Նկար 18. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցում» (P.LS.06.TRN.005) տրանզակցիայի կատարման սխեմա

Աղյուսակ 17
Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցում» (P.LS.06.TRN.005) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.005

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցում

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման փոխանցում

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցման ընդունում

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). գործողություններ կատարելու հարցումն ստացվել է

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու հարցում (P.LS.06.MSG.050)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	տեղեկություններ ստանալու մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.001)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճիշտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–



[bookmark: _Hlk171601778]6. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» 
(P.LS.06.TRN.006) տրանզակցիա
28.	Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.006) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար։ Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 19-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 18-րդ աղյուսակում։
 (
: Նախաձեռնող
:Ռեսպոնդենտ
Հսկողության սխալ
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.061)
Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.002)
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում
: Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկությունները
 
[նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները մշակվել են]
Հաջողված է
)
Նկար 19. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.006) տրանզակցիայի կատարման սխեմա
Աղյուսակ 18
Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.006) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.006

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկացում

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին տեղեկությունները մշակվել են

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.061)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.002)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճիշտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–



7. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում» (P.LS.06.TRN.007) տրանզակցիա
29. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում» (P.LS.06.TRN.007) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար: Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 20-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 19-րդ աղյուսակում։
 (
: Նախաձեռնող
Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տեղեկությունները (P.LS.06.MSG.080)
Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.002)
Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում
: Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկությունները [նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալները մշակվել են]
: Ռեսպոնդենտ
Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ընդունում և մշակում
Հսկողության սխալ
Հաջողված է
)
Նկար 20. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում» (P.LS.06.TRN.007) տրանզակցիայի կատարման սխեմա

Աղյուսակ 19
Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում» (P.LS.06.TRN.007) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.007

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացում

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների ընդունում և մշակում

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալները մշակվել են

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տեղեկությունները (P.LS.06.MSG.080)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.002)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճիշտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–


8. Ընդհանուր գործընթացի «Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.TRN.008) տրանզակցիա
 (
: Նախաձեռնող
: Ռեսպոնդենտ
Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից
Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.MSG.062)
Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում
(P.LS.06.MSG.002)
Գրանցման օպերատորից ստացված՝ արտակարգ իրավիճակի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում
Հսկողության սխալ
: Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկությունները [արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները մշակվել են]
Հաջողված է
)30. Ընդհանուր գործընթացի «Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.TRN.008) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար։ Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 21-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 20-րդ աղյուսակում։

Նկար 21. Ընդհանուր գործընթացի «Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.TRN.008) տրանզակցիայի կատարման սխեմա


Աղյուսակ 20
Ընդհանուր գործընթացի «Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից» (P.LS.06.TRN.008) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.008

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորի կողմից

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	գրանցման օպերատորից ստացված՝ արտակարգ իրավիճակի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները մշակվել են

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.MSG.062)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.002)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճիշտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–



9. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին տեղեկացում» 
(P.LS.06.TRN.009) տրանզակցիա
31.	Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.009) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար։ Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 22-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 21-րդ աղյուսակում։
 (
: Նախաձեռնող
: Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկությունները [նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու մասին տեղեկությունները մշակվել են]
Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում
: Ռեսպոնդենտ
Ն
ավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.160)
Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում
(P.LS.06.MSG.002)
Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին որոշում ընդունելու մասին տեղեկությունների ներկայացում
Հսկողության սխալ
Հաջողված է
)
Նկար 22. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.009) տրանզակցիայի կատարման սխեմա

Աղյուսակ 21
Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.009) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.009

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին տեղեկացում

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին տեղեկությունների ներկայացում

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին տեղեկությունները մշակվել են

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.160)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.002)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճիշտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–



10. Ընդհանուր գործընթացի «Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում» (P.LS.06.TRN.010) տրանզակցիա
32.	Ընդհանուր գործընթացի «Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում» (P.LS.06.TRN.010) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար: Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 23-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 22-րդ աղյուսակում։
 (
: Նախաձեռնող
: Ռեսպոնդենտ
Հսկողության սխալ
Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում
Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.170)
Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում
(P.LS.06.MSG.002)
Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում
: Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկությունները [հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները մշակվել են]
Հաջողված է
)
Նկար 23. Ընդհանուր գործընթացի «Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում» (P.LS.06.TRN.010) տրանզակցիայի կատարման սխեմա
Աղյուսակ 22
Ընդհանուր գործընթացի «Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում» (P.LS.06.TRN.010) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.010

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ներկայացում

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.002)․ հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին տեղեկությունները մշակվել են

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.170)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.002)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճիշտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–



11. Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.011) տրանզակցիա
33.	Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.011) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար։ Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 24-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 23-րդ աղյուսակում։
 (
: Նախաձեռնող
: Ռեսպոնդենտ
Հսկողության սխալ
Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների ներկայացում
Փոխադրման հետագծման մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.081)
Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.002)
Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում
: Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունները մշակված են]
Հաջողված է
)
Նկար 24. Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.011) տրանզակցիայի կատարման սխեմա

Աղյուսակ 23
Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.011) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.011

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկացում

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների ներկայացում

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունները մշակվել են

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	փոխադրման հետագծման մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.081)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.002)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճիշտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–


12. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.012) տրանզակցիա
34.	Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.012) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար։ Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 25-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 24-րդ աղյուսակում։
 (
: Նախաձեռնող
: Ռեսպոնդենտ
Հսկողության սխալ
Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների ներկայացում
Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում
Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.161)
Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում
 
(P.LS.06.MSG.002)
Հաջողված է
: Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունները մշակվել են]
)
Նկար 25. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.012) տրանզակցիայի կատարման սխեմա


Աղյուսակ 24
Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.012) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.012

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկացում

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների ներկայացում

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունները մշակվել են

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.161)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.002)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճիշտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–



13. Ընդհանուր գործընթացի «Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.013) տրանզակցիա
35.	Ընդհանուր գործընթացի «Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.013) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար։ Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 26-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 25-րդ աղյուսակում։
 (
: Նախաձեռնող
: Ռեսպոնդենտ
Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում
Հսկողության սխալ
Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.063)
Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում
 
(P.LS.06.MSG.002)
Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում
: Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները մշակվել են]
Հաջողված է
)
Նկար 26. Ընդհանուր գործընթացի «Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.013) տրանզակցիայի կատարման սխեմա

Աղյուսակ 25
Ընդհանուր գործընթացի «Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.013) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.013

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկացում

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ներկայացում

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003). արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկությունները մշակվել են

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.063)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.002)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճիշտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–


14. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.014) տրանզակցիա
 (
: Նախաձեռնող
: Ռեսպոնդենտ
Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.064)
Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.002)
Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում
Հսկողության սխալ
Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ներկայացում
: Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունները մշակվել են]
Հաջողված է
)36.	Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.014) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար։ Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 27-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 26-րդ աղյուսակում։

Նկար 27. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.014) տրանզակցիայի կատարման սխեմա
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Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.014) տրանզակցիայի նկարագրությունը

	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.014

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկացում

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ներկայացում

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001). նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին տեղեկությունները մշակվել են

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.064)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.002)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճիշտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–



15. Ընդհանուր գործընթացի «Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.015) տրանզակցիա
37.	Ընդհանուր գործընթացի «Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.015) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար։ Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 28-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 27-րդ աղյուսակում։
 (
: Նախաձեռնող
: Ռեսպոնդենտ
Հսկողության
 սխալ
Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ներկայացում
Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.180)
Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.002)
Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում
: Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ [հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները մշակվել են]
Հաջողված է
)
Նկար 28. Ընդհանուր գործընթացի «Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.015) տրանզակցիայի կատարման սխեմա

Աղյուսակ 27
Ընդհանուր գործընթացի «Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.015) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.015

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկացում

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ներկայացում

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.002)․ հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները մշակվել են

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.180)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.002)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճիշտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–



16. Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրման մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.TRN.016) տրանզակցիա
 (
: Նախաձեռնող
: Ռեսպոնդենտ
Հսկողության
 սխալ
Փոխադրման մասին տեղեկություններ ներկայացնելու հարցման փոխանցում
Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների հարցում (P.LS.06.MSG.090)
Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքի մասին ծանուցում
(P.LS.06.MSG.100)
Փոխադրման մասին տեղեկություններ ներկայացնելու հարցման ընդունում և մշակում
: Հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ [փոխադրման եզակի համարով հարցումը մշակվել է]
Հաջողված է
)38.	Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրման մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.TRN.016) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար։ Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 29-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 28-րդ աղյուսակում։

Նկար 29. Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրման մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.TRN.016) տրանզակցիայի կատարման սխեմա

Աղյուսակ 28
Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրման մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.TRN.016) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.016

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	փոխադրման մասին տեղեկությունների հարցում

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	փոխադրման մասին տեղեկություններ ներկայացնելու հարցման փոխանցում

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	փոխադրման մասին տեղեկություններ ներկայացնելու հարցման ընդունում և մշակում

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003). փոխադրման եզակի համարով հարցումը մշակվել է

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների հարցում (P.LS.06.MSG.090)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.100)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճիշտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–



17. Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.TRN.017) տրանզակցիա
39.	Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.TRN.017) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար։ Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 30-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 29-րդ աղյուսակում։
 (
: Նախաձեռնող
: Ռեսպոնդենտ
Փոխադրման եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման փոխանցում
Փոխադրման եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում (P.LS.06.MSG.110)
Փոխադրման եզակի համարների մասին հարցման կատարման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.120)
Փոխադրման եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման ընդունում և մշակում
Հսկողության
 սխալ
: Հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ [փոխադրման եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցումը մշակվել է]
Հաջողված է
)
Նկար 30. Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.TRN.017) տրանզակցիայի կատարման սխեմա

Աղյուսակ 29
Ընդհանուր գործընթացի «Փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.TRN.017) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.017

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցումը

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման փոխանցում

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցման ընդունում և մշակում

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003). փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցումը մշակվել է

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	փոխադրումների եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում (P.LS.06.MSG.110)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	փոխադրումների եզակի համարների մասին հարցման կատարման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.120)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճիշտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–



18. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում» (P.LS.06.TRN.018) տրանզակցիա
40.	Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում» (P.LS.06.TRN.018) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար: Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 31-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 30-րդ աղյուսակում։
 (
: Նախաձեռնող
: Ռեսպոնդենտ
Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման փոխանցում
Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում 
(P.LS.06.M
SG.130)
Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման կատարման արդյունքների մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.140)
Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման ընդունում և մշակում
Հսկողության
 սխալ
: 
Տեղեկություններ հետագծման օբյեկտի մասին 
[տեխնոլոգիական տվյալների հարցումը մշակված է]
Հաջողված
) 
Նկար 31. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում» (P.LS.06.TRN.018) տրանզակցիայի կատարման սխեմա

Աղյուսակ 30
Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում» (P.LS.06.TRN.018) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.018

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման փոխանցում

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման ընդունում և մշակում

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	հետագծման օբյեկտի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.002)՝ նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցումը մշակվել է

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում (P.LS.06.MSG.130)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման կատարման արդյունքների մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.140)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճշգրիտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–



19. Ընդհանուր գործընթացի «Գրանցման օպերատորին փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.019) տրանզակցիա
41.	Ընդհանուր գործընթացի «Գրանցման օպերատորին փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.019) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար։ Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 32-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 31-րդ աղյուսակում։
 (
: Նախաձեռնող
Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ներկայացում գրանցման օպերատորին
Հաջողված
: Ռեսպոնդենտ
Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ծանուցում գրանցման օպերատորին (P.LS.06.MSG.071)
Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում 
(P.LS.06.MSG.002)
Հսկողության սխալ
Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում գրանցման օպերատորի կողմից
: Տեղեկություններ նավիգացիոն կապարակնիքի մասին [փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները մշակված են]
)
Նկար 32. Ընդհանուր գործընթացի «Գրանցման օպերատորին փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.019) տրանզակցիա

Աղյուսակ 31
Ընդհանուր գործընթացի «Գրանցման օպերատորին փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկացում» (P.LS.06.TRN.019) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.019

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	գրանցման օպերատորին փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկացում

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	գրանցման օպերատորին փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկություններ ներկայացնելը

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում գրանցման օպերատորի կողմից

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	փոխադրման մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.003)՝ փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին տեղեկությունները մշակվել են

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	գրանցման օպերատորին փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.071)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.002)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճշգրիտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–



20. Ընդհանուր գործընթացի «Նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում» (P.LS.06.TRN.020) տրանզակցիա
 (
: Նախաձեռնող
: Ռեսպոնդենտ
Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն (P.LS.06.MSG.190)
Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում
(P.LS.06.MSG.002)
Հսկողության սխալ
Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության փոխանցում
: 
Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն
[մշակված է]
Հաջողված
Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության ընդունում և մշակում
)42.	Ընդհանուր գործընթացի «Նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում» (P.LS.06.TRN.020) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար: Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 33-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 32-րդ աղյուսակում։

Նկար 33. Ընդհանուր գործընթացի «Նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում» (P.LS.06.TRN.020) տրանզակցիայի կատարման սխեմա


Աղյուսակ 32
Ընդհանուր գործընթացի «Նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում» (P.LS.06.TRN.020) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.020

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	նախկինում ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	հարցում/պատասխան

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության փոխանցում

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնություն
	տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվության ընդունում և մշակում

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն (P.LS.06.BEN.004)՝ մշակվել է

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	–

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	1 րոպե

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	5 րոպե

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն (P.LS.06.MSG.190)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.002)

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճշգրիտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–



21. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման արդյունքների մասին տեղեկատվության ներկայացում» (P.LS.06.TRN.021) տրանզակցիա
43.	Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման արդյունքների մասին տեղեկատվության ներկայացում» (P.LS.06.TRN.021) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացվելու համար։ Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 34-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 33-րդ աղյուսակում։

 (
: Նախաձեռնող
Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման արդյունքների մասին տեղեկատվության փոխանցում
Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում կատարելու արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.040)
Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման արդյունքների մասին տեղեկատվության ընդունում և մշակում
: Ռեսպոնդենտ
։Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001)՝ գրանցման համար տեղեկությունները մշակված են
Հսկողության
 
սխալ
Հաջողված
)
Նկար 34. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման արդյունքների մասին տեղեկատվության ներկայացում» (P.LS.06.TRN.021) տրանզակցիայի կատարման սխեմա
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Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման արդյունքների մասին տեղեկատվության ներկայացում» (P.LS.06.TRN.021) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրըը
	P.LS.06.TRN.021

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման արդյունքների մասին տեղեկատվության ներկայացում

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	տեղեկացում

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման արդյունքների մասին տեղեկատվության փոխանցում

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման արդյունքների մասին տեղեկատվության ընդունում և մշակում

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001)՝ գրանցման համար տեղեկությունները մշակվել են

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	5 րոպե

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	–

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	–

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում կատարելու արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.040)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	–

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճշգրիտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–



22. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքների մասին տեղեկությունների ներկայացում» (P.LS.06.TRN.022) տրանզակցիա
 (
: Նախաձեռնող
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքների մասին տեղեկատվության փոխանցում
: Ռեսպոնդենտ
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքի մասին ծանուցում (P.LS.06.MSG.060)
Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքների մասին տեղեկատվության ընդունում և մշակում
: Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ 
(P.LS.06.BEN.001)
՝
 գործողություններ կատարելու հարցումը մշակվել է
Հսկողության 
սխալ
Հաջողված
)44.	Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքների մասին տեղեկությունների ներկայացում» (P.LS.06.TRN.022) տրանզակցիան կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ ներկայացնելու համար։ Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 35-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 34-րդ աղյուսակում։

Նկար 35. Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքների մասին տեղեկությունների ներկայացում» (P.LS.06.TRN.022) տրանզակցիայի կատարման սխեմա
Աղյուսակ 34
Ընդհանուր գործընթացի «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքների մասին տեղեկությունների ներկայացում» (P.LS.06.TRN.022) տրանզակցիայի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Պարտադիր տարրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Ծածկագրային նշագիրը
	P.LS.06.TRN.022

	2
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքների մասին տեղեկությունների ներկայացում

	3
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը
	տեղեկացում

	4
	Սկզբնավորող դերը
	նախաձեռնող

	5
	Սկզբնավորող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքների մասին տեղեկատվության փոխանցում

	6
	Արձագանքող դերը
	ռեսպոնդենտ

	7
	Ընդունող գործառնությունը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքների մասին տեղեկատվության ընդունում և մշակում 

	8
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ (P.LS.06.BEN.001)՝ գործողությունների կատարման հարցումը մշակվել է

	9
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝
	

	
	ստացումը հաստատելու համար ժամանակը
	5 րոպե

	
	մշակման ընդունումը հաստատելու ժամանակը
	–

	
	պատասխանին սպասելու ժամանակը
	–

	
	ավտորիզացման հատկանիշը
	այո

	
	կրկնությունների քանակը
	3

	10
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝
	

	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման մասին ծանուցում
 (P.LS.06.MSG.060)

	
	պատասխան հաղորդագրություն
	–

	11
	Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝
	

	
	ԷԹՍ-ի հատկանիշը
	այո

	
	ոչ ճշգրիտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում
	–



VIII. Արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների կարգը
45.	Ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ հնարավոր են այնպիսի արտակարգ իրավիճակներ, երբ տվյալների մշակումը չի կարող կատարվել սովորական ռեժիմով։ Արտակարգ իրավիճակներն առաջանում են տեխնիկական խափանումների, սպասման ժամանակը լրանալու և այլ դեպքերում: Ընդհանուր գործընթացի մասնակցի կողմից արտակարգ իրավիճակի առաջացման պատճառների մասին մեկնաբանություններ և այն կարգավորելու վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար նախատեսված է Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի աջակցության ծառայություն համապատասխան հարցում ուղարկելու հնարավորությունը: Արտակարգ իրավիճակի կարգավորման վերաբերյալ ընդհանուր առաջարկությունները բերված են 35-րդ աղյուսակում:
46.	Լիազորված մարմինը կատարում է Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը և սույն կանոնակարգի IX բաժնում նշված՝ հաղորդագրությունների վերահսկմանը ներկայացվող պահանջներին այն հաղորդագրության համապատասխանության ստուգում, որի առնչությամբ ստացվել է սխալի մասին ծանուցում: Նշված պահանջներին անհամապատասխանություն հայտնաբերելու դեպքում լիազորված մարմինը ձեռնարկում է հայտնաբերված սխալի վերացմանն ուղղված բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ Անհամապատասխանություններ չհայտնաբերելու դեպքում լիազորված մարմինն այդ արտակարգ իրավիճակի նկարագրությամբ հաղորդագրություն է ուղարկում Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի աջակցության ծառայություն։

Աղյուսակ 35
Գործողություններն արտակարգ իրավիճակներում
	Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիրը
	Արտակարգ իրավիճակի նկարագրությունը
	Արտակարգ իրավիճակի պատճառները
	Արտակարգ իրավիճակի առաջացման դեպքում գործողությունների նկարագրությունը

	1
	2
	3
	4

	P.LS.06.EXC.003
	ռեսպոնդենտից ստացված պատասխան հաղորդագրության մշակման ժամանակ նախաձեռնողի տեղեկատվական համակարգում սխալ է առաջացել
	չեն սինքրոնացվել տեղեկագրքերն ու դասակարգիչները,
չեն թարմացվել էլեկտրոնային փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկությունների XML սխեմաները,
ներքին սխալ՝ ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիան նախաձեռնողի հաղորդագրության մշակման ժամանակ 
	անհրաժեշտ է հարցում ուղարկել այն ազգային հատվածի տեխնիկական աջակցության ծառայություն, որտեղ ձևավորվել է հաղորդագրությունը


IX. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների լրացմանը 
ներկայացվող պահանջները
[bookmark: _Hlk175924900]47.	«Տեղեկություններ ստանալու մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.001) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում» (R.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 36-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 36
«Տեղեկություններ ստանալու մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.001) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում» (R.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	«Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչ» (csdo:‌EDoc‌Ref‌Id) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի էլեկտրոնային փաստաթղթում (տեղեկություններում) նշված «Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչ» (csdo:‌EDoc‌Id) վավերապայմանի արժեքը, որին ի պատասխան՝ ձևավորվում է «Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում» (R.006) էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները)

	2
	«Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (csdo:ProcessingResultV2Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի «2»՝ «տեղեկություններն ստացվել են» արժեքը։ Ընդ որում, «Նկարագրություն» (csdo:DescriptionText) վավերապայմանը չի լրացվում



48.	«Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.002) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում» (R.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 37-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 37
«Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.002) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում» (R.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	«Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչ» (csdo:‌EDoc‌Ref‌Id) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի էլեկտրոնային փաստաթղթում (տեղեկություններում) նշված «Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչ» (csdo:‌EDoc‌Id) վավերապայմանի արժեքը, որին ի պատասխան՝ ձևավորվում է «Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում» (R.006) էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները)

	2
	«Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (csdo:ProcessingResultV2Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի «6»՝ «տեղեկությունները մշակված են» արժեքը։ Ընդ որում, «Նկարագրություն» (csdo:DescriptionText) վավերապայմանը չի լրացվում



49.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության հարցում» (P.LS.06.MSG.010) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում» (R.CA.LS.06.001) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 38-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 38
«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության հարցում» (P.LS.06.MSG.010) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում» (R.CA.LS.06.001) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները 
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Հաղորդագրությունը ձևավորած՝ նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:NSSenderCode) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միությունում փոխադրումների հետագծման համար նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառման մասին 2022 թվականի ապրիլի 19-ի համաձայնագրին համապատասխան՝ իր պետության վերահսկող մարմինների և Եվրասիական տնտեսական միության այլ անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) հետ փոխգործակցության մասով լիազորված՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օպերատորների (մարմինների) ցանկին (այսուհետ՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկ) համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	3
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչ» (casdo:‌Navigation‌Seal‌Id) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	4
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	5
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչ» (casdo:‌NSId)․
«Փոխադրման նույնականացուցիչ» (casdo:‌Movement‌Id)․
«Հարցման տիպի ծածկագիր» (casdo:‌NSRequest‌Kind‌Code)․
«Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code)․
«Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատոր» (casdo:‌NSAuthority‌Operator‌Code)․
«Վերահսկող մարմնի անվանում» (casdo:‌Supervisory‌Authority‌Name)․
«Տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացման պարբերականություն» (casdo:‌NSFrequency‌Time‌Quantity)․
«Ծանոթագրություն» (csdo:NoteText).
«Ժամանակահատված» (ccdo:‌Period‌Details) վավերապայմանները չեն լրացվում



50.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկություններ» (P.LS.06.MSG.020) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում կատարելու արդյունք» (R.CA.LS.06.002) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 39-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 39
«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործման հնարավորության մասին տեղեկություններ» (P.LS.06.MSG.020) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում կատարելու արդյունք» (R.CA.LS.06.002) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները 
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	վավերապայմանների բոլոր օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:DateType (M.BDT.00005) տվյալների տիպ և պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DD 

	3
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	4
	«Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«000»՝ «հարցումը մշակվել է առանց սխալների (փոխադրման (կապարակնիքի) մասին տեղեկությունները գտնվել են)»․
«101»՝ «սխալ․ հարցման մեջ նշված համարով կապարակնիքի մասին տեղեկությունները տեղեկատվական համակարգում չեն գտնվել»․
«203»՝ «սխալ․ հարցման մեջ նշված համարով նավիգացիոն կապարակնիքը տեղեկատվական համակարգում գրանցվել է, սակայն չի կարող օգտագործվել հետագծման իրականացման համար»՝ Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումները հետագծելիս տեղեկատվական փոխգործակցության իրականացման շրջանակներում կիրառվող՝ հարցումների մշակման արդյունքների տեղեկագրքին համապատասխան 

	5
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	6
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչ» (casdo:‌Navigation‌Seal‌Id) վավերապայմանը պետք է լրացվի 

	7
	եթե «Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «000»՝ «հարցումը մշակվել է առանց սխալների (փոխադրման (կապարակնիքի) մասին տեղեկությունները գտնվել են)» արժեքը, ապա՝
«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:NSDeviceDetails) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչ» (casdo:‌NSId). «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code).
«Մոդելի անվանում» (csdo:‌Product‌Model‌Name).
 «Ամսաթիվ» (csdo:‌Event‌Date) վավերապայմանները պետք է լրացվեն, հակառակ դեպքում
«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:NSDeviceDetails) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչ» (casdo:‌NSId). «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code).
«Մոդելի անվանում» (csdo:‌Product‌Model‌Name).
 «Ամսաթիվ» (csdo:‌Event‌Date) վավերապայմանները չեն լրացվում

	8
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը լրացնելիս պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	9
	«Փոխադրման եզակի համարի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSMovement‌Id‌Details) վավերապայմանը չի լրացվում



51.	«Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման հարցում» (P.LS.06.MSG.030) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Տեղեկություններ՝ նավիգացիոն կապարակնիքում ներբեռնման համար» (R.CA.LS.06.004) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 40-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 40
«Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման հարցում» (P.LS.06.MSG.030) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Տեղեկություններ՝ նավիգացիոն կապարակնիքում ներբեռնման համար» (R.CA.LS.06.004) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները
	Պահանջի ծածկագիր
	Պահանջի ձևակերպում

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	3
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	4
	«Օբյեկտների քանակ» (csdo:‌Object‌Quantity) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցման ենթակա տեղեկություններ պարունակող հաղորդագրությունների ընդհանուր քանակը

	5
	«Հերթական համարը» (csdo:‌Object‌Ordinal) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի հաղորդագրությունների ընդհանուր քանակության շրջանակներում նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցման ենթակա տեղեկություններ պարունակող հաղորդագրության հերթական համարը

	6
	«Նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցման միավորը» (cacdo:‌NSUpload‌Item‌Details) վավերապայմանի կազմում նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցման ենթակա տեղեկությունները ներկայացնելիս պետք է լրացվի հետևյալ վավերապայմաններից մեկը՝
«Բինար ձևաչափով փաստաթուղթ» (csdo:‌Doc‌Binary‌Text)՝ բինար տվյալներ գրանցելիս, կամ «XML-փաստաթուղթ» (ccdo:‌Any‌Details)՝ XML ձևաչափով էլեկտրոնային փաստաթղթեր գրանցելիս 

	7
	եթե «Բինար ձևաչափով փաստաթուղթ» (csdo:‌Doc‌Binary‌Text) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Բինար ձևաչափով փաստաթուղթ» (csdo:‌Doc‌Binary‌Text) վավերապայմանի կազմում «տվյալների ձևաչափի ծածկագիր» (media‌Type‌Code ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի նիշքի տիպի արժեքը՝ տվյալների ձևաչափերի տեղեկագրքին համապատասխան

	8
	«Ակտիվացման հատկանիշ» (casdo:‌Activation‌Indicator) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«1»՝ «առկա է վերահսկող մարմնի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի ակտիվացման թույտվություն»,
«0»՝ «վերահսկման մարմնի՝ նավիգացիոն կապարակնիքի ակտիվացման թույլտվությունը բացակայում է»



52.	«Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում կատարելու արդյունքի մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.040) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում կատարելու արդյունք» (R.CA.LS.06.002) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 41-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 41
«Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում կատարելու արդյունքի մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.040) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում կատարելու արդյունք» (R.CA.LS.06.002) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները 
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչ» (csdo:‌EDoc‌Ref‌Id) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի «Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցման հարցում» (P.LS.06.MSG.030) հաղորդագրությամբ փոխանցվող «Տեղեկություններ՝ նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցման համար» (R.CA.LS.06.004) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) «Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչ» (csdo:‌EDoc‌Id) վավերապայմանի արժեքը, որին ի պատասխան՝ տրանզակցիայի նույն օրինակի շրջանակներում ձևավորվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքում տեղեկությունների գրանցում կատարելու արդյունքի մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.040) հաղորդագրությունը 

	3
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	4
	«Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝ 
«000»՝ «հարցումը մշակվել է առանց սխալների (փոխադրման (կապարակնիքի) մասին տեղեկությունները գտնվել են)»․
«201»՝ «սխալ․ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ գործողությունները չեն կատարվել»՝ Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության իրագործման շրջանակներում կիրառվող՝ հարցումների մշակման արդյունքների տեղեկագրքին համապատասխան

	5
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	6
	 «Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչ» (casdo:‌NSId) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	7
	 «Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչ» (casdo:‌Navigation‌Seal‌Id), «Մոդելի անվանում» (csdo:‌Product‌Model‌Name), «Ամսաթիվ» (csdo:‌Event‌Date) վավերապայմանները չեն լրացվում

	8
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	9
	«Փոխադրման եզակի համարի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSMovement‌Id‌Details) վավերապայմանը չի լրացվում



53.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման հարցում» (P.LS.06.MSG.050) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում» (R.CA.LS.06.001) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 42-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 42
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման հարցում» (P.LS.06.MSG.050) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում» (R.CA.LS.06.001) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները 
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	3
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչ» (casdo:‌Navigation‌Seal‌Id),
«Հարցման տիպի ծածկագիր» (casdo:‌NSRequest‌Kind‌Code),
«Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատոր» (casdo:‌NSAuthority‌Operator‌Code),
«Ժամանակահատված» (ccdo:‌Period‌Details) վավերապայմանները չեն լրացվում

	4
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչ» (casdo:‌NSId) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	5
	«Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:NSEventCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«A03»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ակտիվացում»․
«A04»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացում»․
«A05»՝ «կապարակնքման տարրի անջատում»․
«A06»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքից տեղեկատվության հեռացում»․
«A07»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքից հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականության փոփոխում»

	6
	եթե «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code) վավերապայմանը պարունակում է հետևյալ արժեքներից մեկը՝ «A03»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ակտիվացում», «A04»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացում», ապա «Փոխադրման նույնականացուցիչ» (casdo:‌Movement‌Id) վավերապայմանը պետք է լրացվի, հակառակ դեպքում «Փոխադրման նույնականացուցիչ» (casdo:‌Movement‌Id) վավերապայմանը չի լրացվում

	7
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	8
	եթե «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code) վավերապայմանը չի պարունակում «A03»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ակտիվացում», «A04»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացում», «A05»՝ «կապարակնքման տարրի անջատում» արժեքները, ապա «Վերահսկող մարմնի անվանում» (casdo:‌Supervisory‌Authority‌Name) վավերապայմանը չի լրացվում

	9
	եթե «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «A07»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքից հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականության փոփոխում» արժեքը, ապա «Տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացման պարբերականություն» (casdo:‌NSFrequency‌Time‌Quantity) վավերապայմանը պետք է լրացվի, հակառակ դեպքում «Տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացման պարբերականություն» (casdo:‌NSFrequency‌Time‌Quantity) վավերապայմանը չի լրացվում

	10
	եթե «Տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացման պարբերականություն» (casdo:‌NSFrequency‌Time‌Quantity) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացման պարբերականություն» (casdo:‌NSFrequency‌Time‌Quantity) վավերապայմանը պետք է պարունակի 1-ից մինչև 120-ը ներառյալ ամբողջ թիվը

	11
	եթե «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «A04»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացում» արժեքը, ապա «Ծանոթագրություն» (csdo:‌Note‌Text) վավերապայմանը լրացվում է և պետք է պարունակի կապարակնիքի ապաակտիվացման պատճառների նկարագրություն, հակառակ դեպքում «Ծանոթագրություն» (csdo:‌Note‌Text) վավերապայմանը չի լրացվում

	12
	եթե «Ծանոթագրություն» (csdo:‌Note‌Text) վավերապայմանը լրացվել է և կապարակնիքի ապաակտիվացումն իրականացվում է փոխարինման պատճառով, ապա «Ծանոթագրություն» (csdo:‌Note‌Text) վավերապայմանը պետք է պարունակի «Փոխարինում» արժեքը



54.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքի մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.060) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.003) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 43-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 43
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքի մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.060) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.003) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները 
	[bookmark: _Hlk175146230]Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչ» (csdo:‌EDoc‌Ref‌Id) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման հարցում» (P.LS.06.MSG.050) հաղորդագրությամբ ներկայացված՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում» (R.CA.LS.06.001) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) «Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչ» (csdo:‌EDoc‌Id) վավերապայմանի արժեքը, որին ի պատասխան՝ տրանզակցիայի նույն օրինակի շրջանակներում ձևավորվում է «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների կատարման արդյունքի մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.060) հաղորդագրությունը 

	3
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	4
	«Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:NSEventCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«A03»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ակտիվացում»․
«A04»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացում»․
«A05»՝ «կապարակնքման տարրի անջատում»․
«A06»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքից տեղեկատվության հեռացում»․
«A07»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքից հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականության փոփոխում»

	5
	«Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«000»՝ «հարցումը մշակվել է առանց սխալների (փոխադրման (կապարակնիքի) մասին տեղեկությունները գտնվել են)»․
«101»՝ «սխալ․ հարցման մեջ նշված համարով կապարակնիքի մասին տեղեկությունները տեղեկատվական համակարգում չեն գտնվել»․
«102»՝ «սխալ․ հարցման մեջ նշված համարով փոխադրման մասին տեղեկությունները տեղեկատվական համակարգում չեն գտնվել»․
«201»՝ «սխալ․ նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ չեն կատարվել»․
«202»՝ «սխալ․ հարցման մեջ նշված համարով նավիգացիոն կապարակնիքը չի կիրառվում փոխադրման հետագծման համար, որի եզակի համարը նշված է հարցման մեջ»՝ Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումները հետագծելիս տեղեկատվական փոխգործակցության իրականացման շրջանակներում կիրառվող՝ հարցումների մշակման արդյունքների տեղեկագրքին համապատասխան

	6
	եթե «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code) վավերապայմանը պարունակում է հետևյալ արժեքներից մեկը՝ «A03»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ակտիվացում», «A04»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացում», ապա «Փոխադրման նույնականացուցիչ» (casdo:‌Movement‌Id) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	7
	եթե «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «A06»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքից տեղեկատվության հեռացում» արժեքը կամ «Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը չի պարունակում «000»՝ ««հարցումը մշակվել է առանց սխալների (փոխադրման (կապարակնիքի) մասին տեղեկությունները չեն գտնվել)» արժեքը, ապա «Փոխադրման նույնականացուցիչ» (casdo:‌Movement‌Id) վավերապայմանը չի լրացվում

	8
	եթե «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «A05»՝ «կապարակնքման տարրի անջատում», «A07»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքից հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականության փոփոխում» արժեքները և «Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «000»՝ «հարցումը մշակվել է առանց սխալների (փոխադրման (կապարակնիքի) մասին տեղեկությունները գտնվել են)» արժեքը, ապա «Փոխադրման նույնականացուցիչ» (casdo:‌Movement‌Id) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	9
	եթե «Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «000»՝ «հարցումը մշակվել է առանց սխալների (փոխադրման (կապարակնիքի) մասին տեղեկությունները գտնվել են)» արժեքը, ապա «Ամսաթիվ և ժամ» (csdo:‌Event‌Date‌Time) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	10
	[bookmark: _Hlk181104556]եթե «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «A05»՝ «կապարակնքման տարրի անջատում» արժեքը և «Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «000»՝ «հարցումը մշակվել է առանց սխալների (փոխադրման (կապարակնիքի) մասին տեղեկությունները գտնվել են)» արժեքը, ապա «Գործառնության ծածկագիր» (casdo:NSOperationCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի «D1»՝ «գործառնության կատարման հարցումը հեռավար է» արժեքը

	11
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանն էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) արմատային մակարդակում պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	12
	«Վերահսկող մարմնի անվանում» (casdo:‌Supervisory‌Authority‌Name) վավերապայմանն էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) արմատային մակարդակում և «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details) վավերապայմանը չեն լրացվում

	13
	եթե «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «A07»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքից հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականության փոփոխում» արժեքը և «Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «000»՝ «հարցումը մշակվել է առանց սխալների (փոխադրման (կապարակնիքի) մասին տեղեկությունները գտնվել են)» արժեքը, ապա «Տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացման պարբերականություն» (casdo:‌NSFrequency‌Time‌Quantity) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	14
	եթե «Տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացման պարբերականություն» (casdo:‌NSFrequency‌Time‌Quantity) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացման պարբերականություն» (casdo:‌NSFrequency‌Time‌Quantity) վավերապայմանը պետք է պարունակի 1-ից մինչև 120-ը ներառյալ ամբողջ թիվը



55.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.061) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.003) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 44-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 44
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողություններ կատարելու մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.061) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.003) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	3
	«Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:NSEventCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«A02»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի կրկնակի զետեղման դեպքում կապարակնքման տարրի փակում»․
«A05»՝ «կապարակնքման տարրի անջատում»․
«A08»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինում»

	4
	«Փոխադրման նույնականացուցիչ» (casdo:‌Movement‌Id) վավերապայմանը պետք է լրացվի 

	5
	«Ամսաթիվ և ժամ» (csdo:‌Event‌Date‌Time) վավերապայմանն էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) արմատային մակարդակով պետք է լրացվի 

	6
	եթե «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:NSEventCode) վավերապայմանը պարունակում է «A05»՝ «կապարակնքման տարրի անջատում» արժեքը, ապա «Գործառնության ծածկագիր» (casdo:NSOperationCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի «D1»՝ «գործառնության կատարման հարցումը հեռավար է» արժեքը, հակառակ դեպքում «Գործառնության ծածկագիր» (casdo:NSOperationCode) վավերապայմանը չի լրացվում

	7
	«Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը չի լրացվում

	8
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:NSOwnerCode) վավերապայմանն էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) արմատային մակարդակում պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	9
	եթե «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:NSEventCode) վավերապայմանը պարունակում է «A02»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի կրկնակի զետեղման դեպքում կապարակնքման տարրի փակում» կամ «A08»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինում» արժեքը, ապա «Վերահսկող մարմնի անվանում» (casdo:‌Supervisory‌Authority‌Name) վավերապայմանն էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) արմատային մակարդակում պետք է լրացվի

	10
	եթե «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:NSEventCode) վավերապայմանը պարունակում է «A05»՝ «կապարանքման տարրի անջատում» արժեքը, ապա «Վերահսկող մարմնի անվանում» (casdo:‌Supervisory‌Authority‌Name) վավերապայմանն էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) արմատային մակարդակում կարող է լրացվել (տեղեկատվության առկայության դեպքում)

	11
	«Տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացման պարբերականություն» (casdo:‌NSFrequency‌Time‌Quantity) վավերապայմանը չի լրացվում

	12
	եթե «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:NSEventCode) վավերապայմանը պարունակում է «A08»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինում» արժեքը, ապա «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի, հակառակ դեպքում «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details) վավերապայմանը չի լրացվում

	13
	եթե «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա դրա կազմում 
«Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code),
«Հիմք» (casdo:‌Reason‌Description‌Text),
«Ամսաթիվ և ժամ» (csdo:EventDateTime),
«Նկարագրություն» (csdo:‌Description‌Text),
«Վերահսկող մարմնի անվանում» (casdo:‌Supervisory‌Authority‌Name) վավերապայմանները պետք է լրացվեն

	14
	եթե «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա դրա կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գորխընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը



56.	«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկություններ» (P.LS.06.MSG.062) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.007) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 45-րդ աղյուսակում։
Աղյուսակ 45
«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին տեղեկություններ» (P.LS.06.MSG.062) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.007) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները 
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	3
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կազմում պետք է լրացվի «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական իրադարձություն» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Event‌Details) վավերապայմանի մեկ օրինակ

	4
	«Լիցքի մակարդակ» (casdo:‌Power‌Charge‌Measure) վավերապայմանի «չափման միավոր» (measurement‌Unit‌Code ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «744»՝ «տոկոս» արժեքը

	5
	«Լիցքի մակարդակ» (casdo:‌Power‌Charge‌Measure) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (measurement‌Unit‌Code‌List‌Id ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2064» արժեքը

	6
	«Արագություն» (casdo:‌Speed‌Measure) վավերապայմանի «չափման միավոր» (measurement‌Unit‌Code ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «333»՝ «կիլոմետր ժամում» արժեքը

	7
	«Արագություն» (casdo:‌Speed‌Measure) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (measurement‌Unit‌Code‌List‌Id ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2064» արժեքը

	8
	«Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«01»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի կապարակնքման տարրի ամբողջականության խախտում»․
«02»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի էլեկտրոնային բլոկի կորպուսի ամբողջականության խախտում»․
«04»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի անսարքություն»․
«05»՝ «15 %-ից ցածր՝ նավիգացիոն կապարակնիքի սնման աղբյուրի (կուտակչի) լիցքի մակարդակ»․
«07»՝ «չարտոնված գործողություններ»

	9
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի փականքի վիճակ» (casdo:‌NSLock‌State‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«0»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի փականքն անջատվել է»․
«1»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի փականքը փակվել է»



57.	«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.063) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 46-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 46
«Արտակարգ իրավիճակի առաջացման մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.063) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները 
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	3
	«Փոխադրումը հետագծող ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSMovement‌Owner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	4
	«Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը չի լրացվում

	5
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) պետք է պարունակի «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» 
(cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի մեկ օրինակ

	6
	«Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի «04»՝ «արտակարգ իրավիճակ և (կամ) չարտոնված գործողություններ» արժեքը

	7
	«Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի «В01»՝ «արտակարգ իրավիճակի առաջացում և (կամ) չարտոնված գործողության իրականացում» արժեքը

	8
	անմիջականորեն «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակը» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանին ենթակա «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«01»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի կապարակնքման տարրի ամբողջականության խախտում»․
«02»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի էլեկտրոնային բլոկի կորպուսի ամբողջականության խախտում»․ 
«03»՝ «ավտոմոբիլային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրման շեղում երթուղուց ավելի քան 50 կմ հեռավորության վրա կամ փոխադրման պայմաններով պայմանավորված՝ վերահսկող մարմնի կողմից սահմանված այլ պարամետրից»․ 
«04»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի անսարքություն»․ 
«05»՝ «15 %-ից ցածր՝ նավիգացիոն կապարակնիքի սնման աղբյուրի (կուտակչի) լիցքի մակարդակ»․
«06»՝ «փոխադրման հետագծման օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ պարունակող հաղորդագրություններ չստանալը նավիգացիոն կապարակնիքի և այն ազգային օպերատորի կողմից տեղեկատվական փոխգործակցության 2 իրար հաջորդող ժամանակահատվածների ընթացքում, որի տեղեկատվական համակարգում գրանցված է այդ նավիգացիոն կապարակնիքը»․
«07»՝ «չարտոնված գործողություններ»

	9
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	10
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչ» (casdo:‌NSId) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	11
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում 
«Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչ» (casdo:‌Navigation‌Seal‌Id),
«Մոդելի անվանում» (csdo:‌Product‌Model‌Name),
«Ամսաթիվ» (csdo:EventDate)
վավերապայմանները չեն լրացվում

	12
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	13
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	14
	«Լիցքի մակարդակ» (casdo:‌Power‌Charge‌Measure) վավերապայմանի «չափման միավոր» (measurement‌Unit‌Code ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «744»՝ «տոկոս» արժեքը

	15
	«Լիցքի մակարդակ» (casdo:‌Power‌Charge‌Measure) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2064» արժեքը

	16
	«Արագություն» (casdo:‌Speed‌Measure) վավերապայմանի «չափման միավոր» (measurement‌Unit‌Code ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «333»՝ «կիլոմետր ժամում» արժեքը

	17
	«Արագություն» (casdo:‌Speed‌Measure) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2064» արժեքը

	18
	եթե «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (casdo:‌NSViolation‌Code) վավերապայմանի կազմում «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«01»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի կապարակնքման տարրի ամբողջականության խախտում»․
«02»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի էլեկտրոնային բլոկի կորպուսի ամբողջականության խախտում»․ 
«04»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի անսարքություն»․
«05»՝ «15 %-ից ցածր՝ նավիգացիոն կապարակնիքի սնման աղբյուրի (կուտակչի) լիցքի մակարդակ»․
«07»՝ «չարտոնված գործողություններ»

	19
	 անմիջականորեն «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանին ենթակա «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details), «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details)․ «Փոխադրման երթուղի» (cacdo:‌NSItinerary‌Details)․ «Ապրանքների կատեգորիայի ծածկագիր» (casdo:‌Goods‌Category‌Code)․ «Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանները չեն լրացվում

	20
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի փականքի վիճակ» (casdo:‌NSLock‌State‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«0»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի փականքն անջատվել է»․
«1»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի փականքը փակվել է»



58.	«Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.064) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.003) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 47-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 47
«Նավիգացիոն կապարակնիքից ստացվող հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականությունը փոխելու մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.064) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.003) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները 
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ ևորոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	3
	«Փոխադրման նույնականացուցիչ» (casdo:‌Movement‌Id) վավերապայմանը պետք է լրացվի 

	4
	«Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի «A07»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքից հաղորդագրությունների ուղարկման պարբերականության փոփոխում» արժեքը

	5
	«Ամսաթիվ և ժամ» (csdo:‌Event‌Date‌Time) վավերապայմանն էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) արմատային մակարդակով պետք է լրացվի 

	6
	«Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «000»՝ «հարցումը մշակվել է առանց սխալների (փոխադրման (կապարակնիքի) մասին տեղեկությունները գտնվել են)» արժեքը

	7
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանն էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) արմատային մակարդակում պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	8
	«Տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացման պարբերականություն» (casdo:‌NSFrequency‌Time‌Quantity) վավերապայմանը պետք է պարունակի 1-ից մինչև 120-ը ներառյալ ամբողջ թիվը 

	9
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) արմատային մակարդակում «Գործառնության ծածկագիր» (casdo:‌NSOperation‌Code), 
«Վերահսկող մարմնի անվանում» (casdo:‌Supervisory‌Authority‌Name) վավերապայմանները չեն լրացվում



59.	«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ծանուցում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.MSG.070) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 48-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 48
«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ծանուցում ընթացուղու օպերատորին» (P.LS.06.MSG.070) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները 
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	վավերապայմանների բոլոր օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:DateType (M.BDT.00005) տվյալների տիպ և պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DD 

	3
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	4
	«Փոխադրումը հետագծող ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSMovement‌Owner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	5
	«Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը չի լրացվում

	6
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) պետք է պարունակի «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» 
(cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի մեկ օրինակ

	7
	«Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի «01»՝ «հետագծման մեկնարկ» արժեքը

	8
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	9
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի օրինակների քանակը պետք է լինի 1-ից ավելի (համապատասխանում է փոխադրմանը մասնակցող նավիգացիոն կապարակնիքների քանակին)

	10
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչ» (casdo:‌NSId) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	11
	 «Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչ» (casdo:‌Navigation‌Seal‌Id),
 «Մոդելի անվանում» (csdo:‌Product‌Model‌Name),
«Ամսաթիվ» (csdo:EventDate)
վավերապայմանները չեն լրացվում 

	12
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	13
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը չի լրացվում

	14
	անմիջականորեն «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանին ենթակա «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code), «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code), «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details) վավերապայմանները չեն լրացվում
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	«Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	16
	«Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details) վավերապայմանի կազմում՝ 
«Հերթական համարը» (csdo:‌Object‌Ordinal),
«Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը» (csdo:‌Vehicle‌Id),
«Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը» (csdo:‌Vehicle‌Make‌Code),
«Տրանսպորտային միջոցի մոդելի անվանումը» (csdo:‌Vehicle‌Model‌Name),
«Փաստաթղթի համարը» (csdo:‌Doc‌Id) վավերապայմանները չեն լրացվում

	17
	«Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details) վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիր» (csdo:‌Unified‌Transport‌Mode‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի տրանսպորտի տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտի և ապրանքների տրանսպորտային փոխադրման տեսակների դասակարգչին համապատասխան

	18
	«Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիր» (csdo:UnifiedTransportModeCode) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (codeListId ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2004» արժեքը

	19
	«Տրանսպորտային միջոց» (smcdo:TransportMeansDetails) վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը» (csdo:TransportMeansRegId) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	20
	«Տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը» (csdo:TransportMeansRegId) վավերապայմանի «երկրի ծածկագիր» (countryCode ատրիբուտ) և «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (countryCodeListId ատրիբուտ) ատրիբուտը չեն լրացվում

	21
	եթե «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details) վավերապայմանի օրինակի կազմում «Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիր» (csdo:‌Unified‌Transport‌Mode‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «30», «31», «32» արժեքը, ապա «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details) վավերապայմանի օրինակի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիր» (casdo:‌Registration‌Nationality‌Code), «Միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագիր» (casdo:‌Transport‌Type‌Code) վավերապայմանները պետք է լրացվեն, հակառակ դեպքում «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details) վավերապայմանի օրինակի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիր» (casdo:‌Registration‌Nationality‌Code), «Միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագիր» (casdo:‌Transport‌Type‌Code) վավերապայմանները չեն լրացվում

	22
	եթե «Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիր» (casdo:‌Registration‌Nationality‌Code) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիր» (casdo:‌Registration‌Nationality‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի երկրի երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան

	23
	եթե «Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիր» (casdo:RegistrationNationalityCode) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիր» (casdo:RegistrationNationalityCode) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (codeListId ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2021» արժեքը

	24
	եթե «Միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագիր» (casdo։TransportTypeCode) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագիր» (casdo։TransportTypeCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագրի արժեքը՝ միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցների տիպերի դասակարգչին համապատասխան

	25
	եթե «Միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագիր» (casdo:TransportTypeCode) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագիր» (casdo:TransportTypeCode) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (codeListId ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2024» արժեքը

	26
	եթե «Փոխադրման երթուղի» (cacdo:‌NSItinerary‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Երթուղու կետ» (cacdo:‌Itinerary‌Point‌Details) վավերապայմանի օրինակների կազմում «Հերթական համար» (csdo:‌Object‌Ordinal), «Երկրի ծածկագիր» (csdo:‌Unified‌Country‌Code) վավերապայմանները պետք է լրացվեն

	27
	եթե «Փոխադրման երթուղի» (cacdo:‌NSItinerary‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Երթուղու կետ» (cacdo:‌Itinerary‌Point‌Details) վավերապայմանի օրինակների կազմում պետք է լրացվի «Տեղի անվանում (տեղանուն)» (casdo:‌Place‌Name) կամ «Մաքսային մարմնի ծածկագիր» (csdo:‌Customs‌Office‌Code) վավերապայմաններից մեկը 

	28
	«Երթուղու կետ» (cacdo:‌Itinerary‌Point‌Details) վավերապայմանի օրինակների կազմում «Մաքսային մարմնի անվանում» (csdo:‌Customs‌Office‌Name), «Ամսաթիվ» (csdo:‌Event‌Date) վավերապայմանները չեն լրացվում

	29
	«Երթուղու կետ» (cacdo:‌Itinerary‌Point‌Details) վավերապայմանի օրինակների համար «Հերթական համարը» (csdo:‌Object‌Ordinal) վավերապայմանների օրինակների արժեքները պետք է ներկայացնեն թվային հաջորդականություն՝ սկսած «1» արժեքից 

	30
	«Երթուղու կետ» (cacdo:‌Itinerary‌Point‌Details) վավերապայմանի կազմի մեջ մտնող «Հերթական համարը» (csdo:ObjectOrdinal) վավերապայմանի արժեքը չպետք է կրկնվի «Փոխադրման երթուղի» (cacdo:‌NSItinerary‌Details) վավերապայմանի օրինակի շրջանակներում

	31
	«Ապրանքների կատեգորիայի ծածկագիր» (casdo:‌Goods‌Category‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	32
	«Ապրանքի կատեգորիայի ծածկագիր» (casdo:‌Goods‌Category‌Code) վավերապայմանի օրինակը պետք է պարունակի ապրանքի կատեգորիայի ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով փոխադրման ժամանակ նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ հետագծման ենթակա ապրանքների կատեգորիաների տեղեկագրքին համապատասխան 

	33
	«Ապրանքների կատեգորիայի ծածկագիր» (casdo:‌Goods‌Category‌Code) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (codeListId ատրիբուտ) ատրիբուտը չի լրացվում

	35
	«Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	35
	«Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանի օրինակի կազմում փաստաթղթի համարի մասին տեղեկություններ նշելիս պետք է լրացվի հետևյալ վավերապայմաններից մեկը՝ «Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը» (cacdo:‌Customs‌Declaration‌Id‌Details)՝ նախատեսված է ապրանքների հայտարարագրի կամ տարանցման հայտարարագրի գրանցման համարի մասին տեղեկություններ նշելու համար, 
«Փաստաթղթի համարը» (csdo:‌Doc‌Id)՝ նախատեսված է ապրանքատրանսպորտային բեռնագրի գրանցման համարի մասին տեղեկություններ նշելու համար

	36
	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիր» (csdo:DocKindCode) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	37
	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիր» (csdo:DocKindCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը՝ փաստաթղթերի և տեղեկությունների տեսակների դասակարգչին համապատասխան

	38
	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիր» (csdo:DocKindCode) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (codeListId ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2009» արժեքը

	39
	եթե «Փաստաթղթի համարը» (csdo:‌Doc‌Id) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Փաստաթղթի ամսաթիվ» (csdo:‌Doc‌Creation‌Date) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	40
	եթե «Երկրի ծածկագիր» (csdo:UnifiedCountryCode) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Երկրի ծածկագիր» (csdo:UnifiedCountryCode) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտը (codeListId ատրիբուտ) պետք է պարունակի «2021» արժեքը
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60.	«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ծանուցում գրանցման օպերատորին» (P.LS.06.MSG.071) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 49-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 49
«Փոխադրման հետագծումն սկսելու մասին ծանուցում գրանցման օպերատորին» (P.LS.06.MSG.071) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	վավերապայմանների բոլոր օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:DateType (M.BDT.00005) տվյալների տեսակ և պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DD 

	3
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	4
	«Փոխադրումը հետագծող ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSMovement‌Owner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	5
	«Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը չի լրացվում

	6
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) պետք է պարունակի «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի մեկ օրինակ

	7
	«Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի «08»՝ «հետագծման մեկնարկ, տեղեկատվություն՝ գրանցման օպերատորի համարը» արժեքը

	8
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	9
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի օրինակների քանակը պետք է լինի 1-ից ավելի (համապատասխանում է փոխադրմանը մասնակցող նավիգացիոն կապարակնիքների քանակին)

	10
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչ» (casdo:‌NSId) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	11
	 «Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչ» (casdo:‌Navigation‌Seal‌Id), «Մոդելի անվանում» (csdo:‌Product‌Model‌Name), «Ամսաթիվ» (csdo:‌Event‌Date) վավերապայմանները չեն լրացվում

	12
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	13
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը չի լրացվոում

	14
	անմիջականորեն «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանին ենթակա «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code), «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code), «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details), «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details), «Փոխադրման երթուղի» (cacdo:‌NSItinerary‌Details), «Ապրանքների կատեգորիայի ծածկագիր» (casdo:‌Goods‌Category‌Code), «Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանները չեն լրացվում



61.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տեղեկատվություն» (P.LS.06.MSG.080) հաղորդագրությամբ փոխանցվող «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մասին տեղեկություններ» էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 50-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 50
«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տեղեկատվություն» (P.LS.06.MSG.080) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.007) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	3
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) պետք է պարունակի «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական իրադարձություն» 
(cacdo:‌NSItem‌Tech‌Event‌Details) վավերապայմանի մեկ օրինակ

	4
	«Լիցքի մակարդակ» (casdo:‌Power‌Charge‌Measure) վավերապայմանի «չափման միավոր» (measurement‌Unit‌Code ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «744»՝ «տոկոս» արժեքը

	5
	«Լիցքի մակարդակ» (casdo:‌Power‌Charge‌Measure) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2064» արժեքը

	6
	«Արագություն» (casdo:‌Speed‌Measure) վավերապայմանի «չափման միավոր» (measurement‌Unit‌Code ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «333»՝ «կիլոմետր ժամում» արժեքը

	7
	«Արագություն» (casdo:‌Speed‌Measure) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2064» արժեքը

	8
	«Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code) վավերապայմանը չի լրացվում

	9
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի փականքի վիճակ» (casdo:‌NSLock‌State‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«0»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի փականքն անջատվել է»․
«1»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի փականքը փակվել է»

	10
	 «Փոխադրման նույնականացուցիչ» (casdo:‌Movement‌Id), «Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանները չեն լրացվում



62.	«Փոխադրման հետագծման մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.081) հաղորդագրությամբ փոխանցվող «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 51-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 51
«Փոխադրման հետագծման մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.081) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները 
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	3
	«Փոխադրումը հետագծող ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSMovement‌Owner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	4
	«Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը չի լրացվում

	5
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) պետք է պարունակի «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» 
(cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի մեկ օրինակ

	6
	«Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի «03»՝ «փոխադրման մասին տեղեկություններ» արժեքը

	7
	 անմիջականորեն «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանին ենթակա «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code), «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code), «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details), «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:TransportMeansItemDetails), «Փոխադրման երթուղի» (cacdo:‌NSItinerary‌Details), «Ապրանքների կատեգորիայի ծածկագիր» (casdo:‌Goods‌Category‌Code), «Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանները չեն լրացվում

	8
	«Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանը պետք է պարունակի «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի 1 օրինակ

	9
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչ» (casdo:‌NSId) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	10
	 «Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչ» (casdo:‌Navigation‌Seal‌Id), «Մոդելի անվանում» (csdo:‌Product‌Model‌Name), «Ամսաթիվ» (csdo:‌Event‌Date) վավերապայմանները չեն լրացվում

	11
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	12
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	13
	«Լիցքի մակարդակ» (casdo:‌Power‌Charge‌Measure) վավերապայմանի «չափման միավոր» (measurement‌Unit‌Code ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «744»՝ «տոկոս» արժեքը

	14
	«Լիցքի մակարդակ» (casdo:‌Power‌Charge‌Measure) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2064» արժեքը

	15
	«Արագություն» (casdo:‌Speed‌Measure) վավերապայմանի «չափման միավոր» (measurement‌Unit‌Code ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «333»՝ «կիլոմետր ժամում» արժեքը

	16
	«Արագություն» (casdo:‌Speed‌Measure) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (measurementUnitCodeListId ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2064» արժեքը

	17
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանի կազմում «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code) վավերապայմանը չի լրացվում

	18
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի փականքի վիճակ» (casdo:‌NSLock‌State‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«0»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի փականքն անջատվել է»․
«1»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի փականքը փակվել է»



63.	«Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.MSG.090) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում» (R.CA.LS.06.001) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 52-րդ աղյուսակում։


Աղյուսակ 52
«Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.MSG.090) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում» (R.CA.LS.06.001) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները 
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշանակվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	3
	«Փոխադրման նույնականացուցիչ» (casdo:‌Movement‌Id) վավերապայմանը պետք է լրացվի 

	4
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչ» (casdo:‌Navigation‌Seal‌Id),
«Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչ» (casdo:‌NSId),
«Հարցման տիպի ծածկագիր» (casdo:‌NSRequest‌Kind‌Code),
«Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code),
«Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատոր» (casdo:‌NSAuthority‌Operator‌Code),
«Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code),
«Վերահսկող մարմնի անվանում» (casdo:‌Supervisory‌Authority‌Name),
«Տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացման պարբերականություն» (casdo:‌NSFrequency‌Time‌Quantity),
«Ծանոթագրություն» (csdo:NoteText),
«Ժամանակահատված» (ccdo:‌Period‌Details) վավերապայմանները չեն լրացվում



64.	«Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքի մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.100) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 53-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 53
«Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունների հարցման կատարման արդյունքի մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.100) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները 
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	3
	«Փոխադրումը հետագծող ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSMovement‌Owner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	4
	«Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«000»՝ «հարցումը մշակվել է առանց սխալների (փոխադրման (կապարակնիքի) մասին տեղեկությունները գտնվել են)»․
«102»՝ «սխալ․ հարցման մեջ նշված համարով փոխադրման մասին տեղեկությունները տեղեկատվական համակարգում չեն գտնվել»․
«104»՝ «փոխադրման եզակի համարով տեղեկությունները գտնվել են, սակայն կարող են ներկայացվել միայն ընթացուղու օպերատորին»՝ Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումները հետագծելիս տեղեկատվական փոխգործակցության իրականացման շրջանակներում կիրառվող՝ հարցումների մշակման արդյունքների տեղեկագրքին համապատասխան

	5
	եթե «Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը չի պարունակում «000»՝ «հարցումը մշակվել է առանց սխալների (փոխադրման (կապարակնիքի) մասին տեղեկությունները գտնվել են)» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանը չի լրացվում

	6
	եթե «Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «000»՝ «հարցումը մշակվել է առանց սխալների (փոխադրման (կապարակնիքի) մասին տեղեկությունները գտնվել են)» արժեքը, ապա էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) պետք է պարունակի «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի մեկ կամ մի քանի օրինակ

	7
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակը լրացվել է, ապա «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանն այդ օրինակի շրջանակներում պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«01»՝ «հետագծման մեկնարկ»․
«02»՝ «հետագծման ավարտ»․
«03»՝ «փոխադրման մասին տեղեկություններ»․
«04»՝ «արտակարգ իրավիճակ և (կամ) չարտոնված գործողություններ»․
[bookmark: _Hlk175922714]«05»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի հեռացում առանց վերահսկողությունը դադարեցնելու»․
«06»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացում՝ դրա փոխարինման կապակցությամբ»․
«07»՝ «արտակարգ իրավիճակի և (կամ) չարտոնված գործողությունների դեպքում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության սահմանով հետագծման օբյեկտի տեղափոխում»․
«08»՝ «հետագծման մեկնարկ, տեղեկատվություն՝ գրանցման օպերատորի համար»

	8
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչ» (casdo:‌NSId) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	9
	 «Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչ» (casdo:‌Navigation‌Seal‌Id), «Մոդելի անվանում» (csdo:‌Product‌Model‌Name), «Ամսաթիվ» (csdo:‌Event‌Date) վավերապայմանները չեն լրացվում

	10
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) չպետք է ունենա իր կազմում միաժամանակ «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակներ, որոնց «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանն ունի «01»՝ հետագծման մեկնարկ» և «08»՝ «հետագծման մեկնարկ, տեղեկատվություն՝ գրանցման օպերատորի համար» արժեքը

	[bookmark: _Hlk176180242][bookmark: _Hlk179208041]11
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «01»՝ «հետագծման մեկնարկ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար՝ անմիջականորեն «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանին ենթակա «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code), «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code), «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details) վավերապայմանները չեն լրացվում 

	12
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «01»՝ «հետագծման մեկնարկ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	13
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «01»՝ «հետագծման մեկնարկ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակը» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի օրինակների քանակը կարող է լինել 1 կամ ավելին (պետք է համապատասխանի փոխադրմանը մասնակցող նավիգացիոն կապարակնիքների քանակին՝ դրա մեկնարկի պահի դրությամբ)

	14
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «01»՝ «հետագծման մեկնարկ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակը» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	15
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «01»՝ «հետագծման մեկնարկ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը չի լրացվում

	16
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «01»՝ «հետագծման մեկնարկ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	17
	«Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details) վավերապայմանի կազմում «Հերթական համարը» (csdo:‌Object‌Ordinal),
«Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը»
(csdo:‌Vehicle‌Id),
«Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիր» (csdo:‌Vehicle‌Make‌Code),
«Տրանսպորտային միջոցի մոդելի անվանում»
(csdo:‌Vehicle‌Model‌Name),
«Փաստաթղթի համարը» (csdo:DocId)
վավերապայմանները չեն լրացվում

	18
	եթե «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details) վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիր» (csdo:‌Unified‌Transport‌Mode‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի տրանսպորտի տեսակի ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտի և ապրանքների փոխադրման տեսակների դասակարգչին համապատասխան

	19
	եթե «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details) վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիր» (csdo:‌Unified‌Transport‌Mode‌Code) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիր» (csdo:‌Unified‌Transport‌Mode‌Code) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (code‌List‌Id ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2004» արժեքը

	20
	եթե «Տրանսպորտային միջոց» (smcdo:TransportMeansDetails) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details) վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը» (csdo:‌Transport‌Means‌Reg‌Id) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	21
	«Տրանսպորտային միջոցի գրանցման համար» (csdo:TransportMeansRegId) վավերապայմանի «երկրի ծածկագիր» (countryCode ատրիբուտ) և «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (countryCodeListId ատրիբուտ) ատրիբուտները չեն լրացվում

	22
	եթե «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details) վավերապայմանը լրացվել է և «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details) վավերապայմանի օրինակի կազմում «Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիր» (csdo:‌Unified‌Transport‌Mode‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «30», «31», «32» արժեքը, ապա «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details) վավերապայմանի օրինակի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիր» (casdo:‌Registration‌Nationality‌Code), «Միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագիր» (casdo:‌Transport‌Type‌Code) վավերապայմանները պետք է լրացվեն, հակառակ դեպքում «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details) վավերապայմանի օրինակի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիր» (casdo:‌Registration‌Nationality‌Code), «Միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագիր» (casdo:‌Transport‌Type‌Code) վավերապայմանները չեն լրացվում

	23
	եթե «Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիր» (casdo:‌Registration‌Nationality‌Code) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիր» (casdo:‌Registration‌Nationality‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի երկրի երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան

	24
	եթե «Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիր» (casdo:RegistrationNationalityCode) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիր» (casdo:RegistrationNationalityCode) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (codeListId ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2021» արժեքը

	25
	եթե «Միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագիր» (casdo։TransportTypeCode) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագիր» (casdo։TransportTypeCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագրի արժեքը՝ միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցների տիպերի դասակարգչին համապատասխան

	26
	եթե «Միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագիր» (casdo:TransportTypeCode) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագիր» (casdo:TransportTypeCode) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (codeListId ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2024» արժեքը

	27
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «01»՝ «հետագծման մեկնարկ» արժեքը և «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Փոխադրման երթուղի» (cacdo:‌NSItinerary‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Երթուղու կետ» (cacdo:‌Itinerary‌Point‌Details) վավերապայմանի կազմում «Հերթական համարը» (csdo:‌Object‌Ordinal), «Երկրի ծածկագիր» (csdo:‌Unified‌Country‌Code) վավերապայմանները պետք է լրացվեն

	28
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «01»՝ «հետագծման մեկնարկ» արժեքը և «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Փոխադրման երթուղի» (cacdo:‌NSItinerary‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Երթուղու կետ» (cacdo:‌Itinerary‌Point‌Details) վավերապայմանի օրինակների կազմում պետք է լրացվի «Տեղի անվանում (տեղանուն)» (casdo:‌Place‌Name) կամ «Մաքսային մարմնի ծածկագիր» (csdo:‌Customs‌Office‌Code) վավերապայմաններից մեկը

	29
	«Երթուղու կետ» (cacdo:‌Itinerary‌Point‌Details) վավերապայմանի օրինակների կազմում «Մաքսային մարմնի անվանում» (csdo:‌Customs‌Office‌Name), «Ամսաթիվ» (csdo:‌Event‌Date) վավերապայմանները չեն լրացվում

	30
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «01»՝ «հետագծման մեկնարկ» արժեքը և «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Փոխադրման երթուղի» (cacdo:‌NSItinerary‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Երթուղու կետ» (cacdo:‌Itinerary‌Point‌Details) վավերապայմանի օրինակների համար «Հերթական համարը» (csdo:‌Object‌Ordinal) վավերապայմանների օրինակների արժեքները պետք է ներկայացնեն թվային հաջորդականությունը՝ սկսած «1» արժեքից

	31
	«Երթուղու կետ» (cacdo:‌Itinerary‌Point‌Details) վավերապայմանի կազմի մեջ մտնող «Հերթական համարը» (csdo:ObjectOrdinal) վավերապայմանի արժեքը չպետք է կրկնվի «Փոխադրման երթուղի» (cacdo:‌NSItinerary‌Details) վավերապայմանի օրինակի շրջանակներում

	32
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «01»՝ «հետագծման մեկնարկ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Ապրանքի կատեգորիայի ծածկագիր» (casdo:‌Goods‌Category‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	33
	«Ապրանքի կատեգորիայի ծածկագիր» (casdo:‌Goods‌Category‌Code) վավերապայմանի օրինակը պետք է պարունակի ապրանքի կատեգորիայի ծածկագրի արժեքը՝ նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ հետագծման ենթակա ապրանքների կատեգորիաների տեղեկագրքին համապատասխան

	34
	«Ապրանքների կատեգորիայի ծածկագիր» (casdo:‌Goods‌Category‌Code) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (codeListId ատրիբուտ) ատրիբուտը չի լրացվում

	35
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «01»՝ «հետագծման մեկնարկ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	36
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանի օրինակի կազմում փաստաթղթի համարի մասին տեղեկություններ նշելիս պետք է լրացվի հետևյալ վավերապայմաններից մեկը՝ «Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը» (cacdo:‌Customs‌Declaration‌Id‌Details), նախատեսված է ապրանքի հայտարարագրի կամ տարանցիկ հայտարարագրի գրանցման համարի մասին տեղեկությունները նշելու համար, կամ «Փաստաթղթի համարը» (csdo:‌Doc‌Id) նախատեսված է ապրանքատրանսպորտային բեռնագրի գրանցման համարի մասին տեղեկությունները նշելու համար

	37
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիր» (csdo:‌Doc‌Kind‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	38
	«Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիր» (csdo:‌Doc‌Kind‌Code) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիր» (csdo:‌Doc‌Kind‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի փաստաթղթի տեսակի ծածկագիր՝ փաստաթղթերի և տեղեկությունների տեսակների դասակարգչին համապատասխան

	39
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիր» (csdo:‌Doc‌Kind‌Code) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիր» (csdo:DocKindCode) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (codeListId ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2009» արժեքը

	40
	«Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի կազմի մեջ մտնող «Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանի օրինակի կազմում «Փաստաթղթի համարը» (csdo:‌Doc‌Id) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Փաստաթղթի ամսաթիվ» (csdo:‌Doc‌Creation‌Date) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	41
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «02»՝ «հետագծման ավարտ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար՝ անմիջականորեն «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանին ենթակա «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code), «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code), «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details), «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:TransportMeansItemDetails), «Փոխադրման երթուղի» (cacdo:‌NSItinerary‌Details), «Ապրանքների կատեգորիայի ծածկագիր» (casdo:‌Goods‌Category‌Code), «Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանները չեն լրացվում

	42
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «02»՝ «հետագծման ավարտ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	43
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «02»՝ «հետագծման ավարտ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի օրինակների քանակը կարող է լինել 1 կամ ավելին (պետք է համապատասխանի փոխադրմանը մասնակցող նավիգացիոն կապարակնիքների քանակին)

	44
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «02»՝ «հետագծման ավարտ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	45
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «02»՝ «հետագծման ավարտ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը չի լրացվում 
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	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «03»՝ «փոխադրման մասին տեղեկություններ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար՝ անմիջականորեն «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանին ենթակա «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code), «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code), «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details), «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:TransportMeansItemDetails), «Փոխադրման երթուղի» (cacdo:‌NSItinerary‌Details), «Ապրանքների կատեգորիայի ծածկագիր» (casdo:‌Goods‌Category‌Code), «Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանները չեն լրացվում

	47
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «03»՝ «փոխադրման մասին տեղեկություններ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակը պետք է պարունակի «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի մեկ օրինակ

	48
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «03»՝ «փոխադրման մասին տեղեկություններ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	49
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «03»՝ «փոխադրման մասին տեղեկություններ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	50
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «03»՝ «փոխադրման մասին տեղեկություններ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանի կազմում «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code) վավերապայմանը չի լրացվում

	51
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «04»՝ «արտակարգ իրավիճակ և (կամ) չարտոնված գործողություններ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի «В01»՝ «արտակարգ իրավիճակի առաջացում և (կամ) չարտոնված գործողության իրականացում» արժեքը

	52
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «04»՝ «արտակարգ իրավիճակ և (կամ) չարտոնված գործողություններ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար՝ անմիջականորեն «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանին ենթակա «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«01»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի կապարակնքման տարրի ամբողջականության խախտում»․
«02»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի էլեկտրոնային բլոկի կորպուսի ամբողջականության խախտում»․ 
«03»՝ «ավտոմոբիլային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրման շեղում երթուղուց ավելի քան 50 կմ հեռավորության վրա կամ փոխադրման պայմաններով պայմանավորված՝ վերահսկող մարմնի կողմից սահմանված այլ պարամետրից»․
«04»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի անսարքություն»․
«05»՝ «15 %-ից ցածր՝ նավիգացիոն կապարակնիքի սնման աղբյուրի (կուտակչի) լիցքի մակարդակ»․
«06»՝ «փոխադրումը հետագծող օպերատորի կողմից նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ պարունակող հաղորդագրություններ չստանալը նավիգացիոն կապարակնիքի և այն ազգային օպերատորի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության 2 իրար հաջորդող ժամանակահատվածների ընթացքում, որի տեղեկատվական համակարգում գրանցված է այդ նավիգացիոն կապարակնիքը»․
«07»՝ «չարտոնված գործողություններ»
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	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «04»՝ «արտակարգ իրավիճակ և (կամ) չարտոնված գործողություններ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակը պետք է պարունակի «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի մեկ կամ մի քանի օրինակ 

	54
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «04»՝ «արտակարգ իրավիճակ և (կամ) չարտոնված գործողություններ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	55
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «04»՝ «արտակարգ իրավիճակը և (կամ) չարտոնված գործողությունները» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի
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	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «04»՝ «արտակարգ իրավիճակ և (կամ) չարտոնված գործողություններ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար, եթե «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանի կազմում «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«01»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի կապարակնքման տարրի ամբողջականության խախտում»․
«02»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի էլեկտրոնային բլոկի կորպուսի ամբողջականության խախտում»․
«04»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի անսարքություն»․
«05»՝ «15 %-ից ցածր՝ նավիգացիոն կապարակնիքի սնման աղբյուրի (կուտակչի) լիցքի մակարդակ»․
«07»՝ «չարտոնված գործողություններ»
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	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «05»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի հեռացում առանց վերահսկողության դադարեցման» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար՝ անմիջականորեն «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանին ենթակա «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code), «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details), «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:TransportMeansItemDetails), «Փոխադրման երթուղի» (cacdo:‌NSItinerary‌Details), «Ապրանքների կատեգորիայի ծածկագիր» (casdo:‌Goods‌Category‌Code), «Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանները չեն լրացվում

	58
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «05»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի հեռացում առանց վերահսկողության դադարեցման» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի «A05»՝ «կապարակնքման տարրի անջատում» արժեքը
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	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «05»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի հեռացում առանց վերահսկողության դադարեցման» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակը պետք է պարունակի «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի մեկ օրինակ
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	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «05»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի հեռացում առանց վերահսկողության դադարեցման» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը
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	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «05»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի հեռացում առանց վերահսկողության դադարեցման» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը չի լրացվում

	62
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «06»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացում՝ դրա փոխարինման կապակցությամբ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար՝ անմիջականորեն «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանին ենթակա «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code), «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:TransportMeansItemDetails), «Փոխադրման երթուղի» (cacdo:‌NSItinerary‌Details), «Ապրանքների կատեգորիայի ծածկագիր» (casdo:‌Goods‌Category‌Code), «Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանները չեն լրացվում
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	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «06»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացում՝ դրա փոխարինման կապակցությամբ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի «A08»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինում» արժեքը

	64
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «06»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացում՝ դրա փոխարինման կապակցությամբ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակը պետք է պարունակի «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի մեկ օրինակ

	65
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «06»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացում՝ դրա փոխարինման կապակցությամբ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	66
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «06»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացում՝ դրա փոխարինման կապակցությամբ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը չի լրացվում

	67
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «06»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացում՝ դրա փոխարինման կապակցությամբ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	68
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «06»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացում՝ դրա փոխարինման կապակցությամբ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչ (casdo:‌Navigation‌Seal‌Id) վավերապայմանը պետք է լրացվի 

	69
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «06»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացում՝ դրա փոխարինման կապակցությամբ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	70
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «06»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացում՝ դրա փոխարինման կապակցությամբ» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details) վավերապայմանի կազմում «Հիմք» (casdo:‌Reason‌Description‌Text), «Ամսաթիվ և ժամ» (csdo:EventDateTime), «Նկարագրություն» (csdo:‌Description‌Text), «Վերահսկող մարմնի անվանում» (casdo:‌Supervisory‌Authority‌Name) վավերապայմանները չեն լրացվում

	71
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «07»՝ «արտակարգ իրավիճակի և (կամ) չարտոնված գործողությունների դեպքում անդամ պետության սահմանով հետագծման օբյեկտի տեղափոխում» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար՝ անմիջականորեն «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանին ենթակա «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code), «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code), «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code), «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details), «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:TransportMeansItemDetails), «Փոխադրման երթուղի» (cacdo:‌NSItinerary‌Details), «Ապրանքների կատեգորիայի ծածկագիր» (casdo:‌Goods‌Category‌Code), «Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանները չեն լրացվում

	72
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «07»՝ «արտակարգ իրավիճակի և (կամ) չարտոնված գործողությունների դեպքում անդամ պետության սահմանով հետագծման օբյեկտի տեղափոխում» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակը պետք է պարունակի «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի մեկ օրինակ
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	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «07»՝ «արտակարգ իրավիճակի և (կամ) չարտոնված գործողությունների դեպքում անդամ պետության սահմանով հետագծման օբյեկտի տեղափոխում» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը
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	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «07»՝ «արտակարգ իրավիճակի և (կամ) չարտոնված գործողությունների դեպքում անդամ պետության սահմանով հետագծման օբյեկտի տեղափոխում» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը չի լրացվում

	75
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «08»՝ «հետագծման մեկնարկ, տեղեկատվություն՝ գրանցման օպերատորի համար» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար՝ անմիջականորեն «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանին ենթակա «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code), «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code), «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details), «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:TransportMeansItemDetails), «Փոխադրման երթուղի» (cacdo:‌NSItinerary‌Details), «Ապրանքների կատեգորիայի ծածկագիր» (casdo:‌Goods‌Category‌Code), «Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանները չեն լրացվում

	76
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «08»՝ «հետագծման մեկնարկ, տեղեկատվություն՝ գրանցման օպերատորի համար» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	77
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «08»՝ «հետագծման մեկնարկ, տեղեկատվություն՝ գրանցման օպերատորի համար» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի օրինակների քանակը կարող է լինել 1 կամ ավելին (պետք է համապատասխանի փոխադրմանը մասնակցող նավիգացիոն կապարակնիքների քանակին՝ դրա մեկնարկի պահի դրությամբ)

	78
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «08»՝ «հետագծման մեկնարկ, տեղեկատվություն՝ գրանցման օպերատորի համար» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	79
	եթե «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի օրինակի «Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «08»՝ «հետագծման մեկնարկ, գրանցման օպերատորի համար տեղեկատվություն» արժեքը, ապա «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի նման օրինակի համար «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը չի լրացվում

	80
	եթե «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Լիցքի մակարդակ» (casdo:‌Power‌Charge‌Measure) վավերապայմանի «չափման միավոր» (measurement‌Unit‌Code ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «744»՝ «տոկոս» արժեքը

	81
	եթե «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Լիցքի մակարդակ» (casdo:‌Power‌Charge‌Measure) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (measurement‌Unit‌Code‌List‌Id ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2064» արժեքը

	82
	եթե «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Լիցքի մակարդակ» (casdo:‌Power‌Charge‌Measure) վավերապայմանի «չափման միավոր» (measurement‌Unit‌Code ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «333»՝ «կիլոմետր ժամում» արժեքը

	83
	եթե «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Արագություն» (casdo:‌Speed‌Measure) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (measurement‌Unit‌Code‌List‌Id ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2064» արժեքը

	84
	եթե «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Նավիգացիոն կապարակնիքի փականքի վիճակ» (casdo:‌NSLock‌State‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«0»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի փականքն անջատվել է»․
«1»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի փականքը փակվել է»

	85
	եթե «Երկրի ծածկագիր» (csdo:UnifiedCountryCode) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Երկրի ծածկագիր» (csdo:UnifiedCountryCode) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտը (codeListId ատրիբուտ) պետք է պարունակի «2021» արժեքը



65.	«Փոխադրման եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.MSG.110) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում» (R.CA.LS.06.001) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 54-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 54
«Փոխադրման եզակի համարների մասին տեղեկությունների հարցում» (P.LS.06.MSG.110) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում» (R.CA.LS.06.001) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները 
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	3
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչ» (casdo:‌NSId) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	4
	«Հարցման տիպի ծածկագիր» (casdo:‌NSRequest‌Kind‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի «T0»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցչով փոխադրման եզակի համարների հարցում» արժեքը

	5
	«Ժամանակաշրջան» (ccdo:‌Period‌Details) վավերապայմանի կազմում «Սկզբնական ամսաթիվ և ժամ» (csdo:‌Start‌Date‌Time), «Վերջնական ամսաթիվ և ժամ» (csdo:‌End‌Date‌Time) վավերապայմանները պետք է լրացվեն

	6
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչ» (casdo:‌Navigation‌Seal‌Id),
«Փոխադրման նույնականացուցիչ» (casdo:‌Movement‌Id)․
«Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code)․
«Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատոր» (casdo:‌NSAuthority‌Operator‌Code)․
«Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր»
(casdo:‌NSOwner‌Code)
«Վերահսկող մարմնի անվանում» (casdo:‌Supervisory‌Authority‌Name)․
«Տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացման պարբերականություն» (casdo:‌NSFrequency‌Time‌Quantity)․
«Ծանոթագրություն» (csdo:‌Note‌Text) վավերապայմանները չեն լրացվում



66.	«Փոխադրումների եզակի համարների մասին հարցման կատարման արդյունքի մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.120) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում կատարելու արդյունք» (R.CA.LS.06.002) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 55-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 55
«Փոխադրումների եզակի համարների մասին հարցման կատարման արդյունքի մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.120) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում կատարելու արդյունք» (R.CA.LS.06.002) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները 
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	3
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչ» (casdo:‌Navigation‌Seal‌Id) վավերապայմանը չի լրացվում

	4
	«Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«000»՝ «հարցումը մշակվել է առանց սխալների (փոխադրման (կապարակնիքի) մասին տեղեկությունները գտնվել են)»․
«101»՝ «սխալ․ հարցման մեջ նշված համարով կապարակնիքի մասին տեղեկությունները տեղեկատվական համակարգում չեն գտնվել»՝ Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապակնիքների կիրառմամբ փոխադրումները հետագծելիս տեղեկատվական փոխգործակցության իրականացման շրջանակներում կիրառվող՝ հարցումների մշակման արդյունքների տեղեկագրքին համապատասխան

	5
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	6
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code), «Մոդելի անվանում» (csdo:‌Product‌Model‌Name), «Ամսաթիվ» (csdo:‌Event‌Date) վավերապայմանները չեն լրացվում

	7
	եթե «Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը պարունակում է «000»՝ «հարցումը մշակվել է առանց սխալների (փոխադրման (կապարակնիքի) մասին տեղեկությունները գտնվել են)» արժեքը, ապա «Փոխադրման եզակի համարի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSMovement‌Id‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի, հակառակ դեպքում «Փոխադրման եզակի համարի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSMovement‌Id‌Details) վավերապայմանը չի լրացվում

	8
	եթե «Փոխադրման եզակի համարի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSMovement‌Id‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Փոխադրումը հետագծող ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSMovement‌Owner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշը» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	9
	եթե «Փոխադրման եզակի համարի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSMovement‌Id‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա դրա կազմում «Երկրի ծածկագիր» (csdo:‌Unified‌Country‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի այն երկրների ծածկագրերը, որոնց տարածքով փոխադրում է իրականացվել

	10
	«Երկրի ծածկագիր» (csdo:UnifiedCountryCode) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (codeListId ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2021» արժեքը



67.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում» (P.LS.06.MSG.010) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում» (R.CA.LS.06.001) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 56-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 56
«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցում» (P.LS.06.MSG.130) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ տեղեկությունների հարցում» (R.CA.LS.06.001) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	3
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչ» (casdo:‌NSId) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	4
	«Փոխադրման նույնականացուցիչ» (casdo:‌Movement‌Id) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	5
	«Հարցման տիպի ծածկագիր» (casdo:‌NSRequest‌Kind‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի «T1»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մասին հարցում» արժեքը

	6
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչ» (casdo:‌Navigation‌Seal‌Id),
«Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code),
«Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատոր» (casdo:‌NSAuthority‌Operator‌Code),
«Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code),
«Վերահսկող մարմնի անվանում» (casdo:‌Supervisory‌Authority‌Name),
«Տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացման պարբերականություն» (casdo:‌NSFrequency‌Time‌Quantity),
«Ծանոթագրություն» (csdo:NoteText),
«Ժամանակահատված» (ccdo:‌Period‌Details) վավերապայմանները չեն լրացվում



68.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման կատարման արդյունքների մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.140) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.007) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 57-րդ աղյուսակում։


Աղյուսակ 57
«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների հարցման կատարման արդյունքների մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.140) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.007) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները 
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	3
	«Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«000»՝ «հարցումը մշակվել է առանց սխալների (փոխադրման (կապարակնիքի) մասին տեղեկությունները գտնվել են)»․
«101»՝ «սխալ․ հարցման մեջ նշված համարով կապարակնիքի մասին տեղեկությունները տեղեկատվական համակարգում չեն գտնվել»․
«103»՝ «տեղեկությունները՝ ըստ նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցչի, գտնվել են, սակայն կարող են ներկայացվել միայն փոխադրման հետագծման օպերատորին»՝ Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումները հետագծելիս տեղեկատվական փոխգործակցության իրականացման շրջանակներում կիրառվող՝ հարցումների մշակման արդյունքների տեղեկագրքին համապատասխան

	4
	«Փոխադրման նույնականացուցիչ» (casdo:‌Movement‌Id) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	5
	եթե «Մշակման արդյունքի ծածկագիր» վավերապայմանը պարունակում է «000»՝ «հարցումը մշակվել է առանց սխալների (փոխադրման (կապարակնիքի) մասին տեղեկությունները գտնվել են)» արժեքը, ապա էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) պետք է պարունակի «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական իրադարձություն» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Event‌Details) վավերապայմանի մեկ կամ մի քանի օրինակ, հակառակ դեպքում «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական իրադարձություն» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Event‌Details) վավերապայմանը չի լրացվում

	6
	եթե «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական իրադարձություն» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Event‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Լիցքի մակարդակ» (casdo:‌Power‌Charge‌Measure) վավերապայմանի «չափման միավոր» (measurement‌Unit‌Code ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «744»՝ «տոկոս» արժեքը

	7
	եթե «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Լիցքի մակարդակ» (casdo:‌Power‌Charge‌Measure) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (measurement‌Unit‌Code‌List‌Id ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2064» արժեքը

	8
	եթե «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական իրադարձություն» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Event‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Արագություն» (casdo:‌Speed‌Measure) վավերապայմանի «չափման միավոր» (measurement‌Unit‌Code ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «333»՝ «կիլոմետր ժամում» արժեքը

	9
	եթե «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական իրադարձություն» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Event‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Արագություն» (casdo:‌Speed‌Measure) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (measurement‌Unit‌Code‌List‌Id ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2064» արժեքը

	10
	եթե «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«01»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի կապարակնքման տարրի ամբողջականության խախտում»․
«02»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի էլեկտրոնային բլոկի կորպուսի ամբողջականության խախտում»․
«04»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի անսարքություն»․
«05»՝ «15 %-ից ցածր՝ նավիգացիոն կապարակնիքի սնման աղբյուրի (կուտակչի) լիցքի մակարդակ»․ 
«07»՝ «չարտոնված գործողություններ»

	11
	եթե «Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական իրադարձություն» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Event‌Details) վավերապայմանը լրացվել է, ապա «Նավիգացիոն կապարակնիքի փականքի վիճակ» (casdo:‌NSLock‌State‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի հետևյալ արժեքներից մեկը՝
«0»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի փականքն անջատվել է»․
«1»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի փականքը փակվել է»



69.	«Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.150) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 58-րդ աղյուսակում։
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«Փոխադրման հետագծման ավարտի մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.150) հաղորդագրությամբ փոխանցվող «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	3
	«Փոխադրումը հետագծող ազգային օպերատոր» 
(casdo:‌NSMovement‌Owner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	4
	«Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը չի լրացվում

	5
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) պետք է պարունակի «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» 
(cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի մեկ օրինակ

	6
	«Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի «02»՝ «հետագծման ավարտ» արժեքը

	7
	անմիջականորեն «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանին ենթակա «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code), «Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code), «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details), «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:TransportMeansItemDetails), «Փոխադրման երթուղի» (cacdo:‌NSItinerary‌Details), «Ապրանքների կատեգորիայի ծածկագիր» (casdo:‌Goods‌Category‌Code), «Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանները չեն լրացվում

	8
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	9
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSItem‌Details) վավերապայմանի օրինակների քանակը կարող է լինել մեկ կամ ավելի (պետք է համապատասխանի փոխադրմանը մասնակցող նավիգացիոն կապարակնիքների քանակին)

	10
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչ» (casdo:‌NSId) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	11
	 «Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչ» (casdo:‌Navigation‌Seal‌Id), «Մոդելի անվանում» (csdo:‌Product‌Model‌Name), «Ամսաթիվ» (csdo:EventDate) վավերապայմանները չեն լրացվում

	12
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	13
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը չի լրացվոում


70.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.160) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.003) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 59-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 59
«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.160) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.003) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները 
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	3
	«Փոխադրման նույնականացուցիչ» (casdo:‌Movement‌Id) վավերապայմանը պետք է լրացվի 

	4
	«Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:NSEventCode) վավերապայմանը պարունակում է «A08»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինում» արժեքը

	5
	«Ամսաթիվ և ժամ» (csdo:‌Event‌Date‌Time) վավերապայմանն էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) արմատային մակարդակով պետք է լրացվի 

	6
	 «Գործառնության ծածկագիր» (casdo:‌NSOperation‌Code),
«Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code),
«Տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացման պարբերականություն» (casdo:‌NSFrequency‌Time‌Quantity) վավերապայմանները չեն լրացվում

	7
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանն էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) արմատային մակարդակում պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	8
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) արմատային մակարդակով «Վերահսկող մարմնի անվանում» (casdo:‌Supervisory‌Authority‌Name) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	9
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	10
	 «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code),
«Հիմք» (casdo:‌Reason‌Description‌Text),
«Ամսաթիվ և ժամ» (csdo:EventDateTime),
«Նկարագրություն» (csdo:‌Description‌Text),
«Վերահսկող մարմնի անվանում» (casdo:‌Supervisory‌Authority‌Name) վավերապայմանները պետք է լրացվեն

	11
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը



71.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.161) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 60-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 60
«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.161) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	3
	«Փոխադրումը հետագծող ազգային օպերատոր» 
(casdo:‌NSMovement‌Owner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	4
	«Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը չի լրացվում

	5
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) պետք է պարունակի «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» 
(cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի մեկ օրինակ

	6
	«Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի «06»՝ «նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացում՝ դրա փոխարինման կապակցությամբ» արժեքը

	7
	անմիջականորեն «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանին ենթակա «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code),
«Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code),
«Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:TransportMeansItemDetails),
«Փոխադրման երթուղի» (cacdo:‌NSItinerary‌Details),
 «Ապրանքների կատեգորիայի ծածկագիր» (casdo:‌Goods‌Category‌Code),
«Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանները չեն լրացվում

	8
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) պետք է պարունակի «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» 
(cacdo:‌NSItem‌Tech‌Event‌Details) վավերապայմանի մեկ օրինակ 

	9
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչ» (casdo:‌NSId) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	10
	 «Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչ» (casdo:‌Navigation‌Seal‌Id),
«Մոդելի անվանում» (csdo:‌Product‌Model‌Name),
«Ամսաթիվ» (csdo:EventDate) վավերապայմանները չեն լրացվում

	11
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	12
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը չի լրացվոում

	13
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	14
	 «Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details) վավերապայմանի կազմում «Հիմք» (casdo:‌Reason‌Description‌Text),
«Ամսաթիվ և ժամ» (csdo:EventDateTime),
«Նկարագրություն» (csdo:‌Description‌Text),
«Վերահսկող մարմնի անվանում» (casdo:‌Supervisory‌Authority‌Name) վավերապայմանները չեն լրացվում

	15
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ» (cacdo:‌NSReplacement‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը


72.	«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.170) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 61-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 61
«Հետագծման օբյեկտի գտնվելու վայրի փոփոխման մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.170) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները 
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	3
	«Փոխադրումը հետագծող ազգային օպերատոր» 
(casdo:‌NSMovement‌Owner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	4
	«Մշակման արդյունքի ծածկագիր» (casdo:‌NSResult‌Code) վավերապայմանը չի լրացվում

	5
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) պետք է պարունակի «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» 
(cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանի մեկ օրինակ

	6
	«Հետագծման ծածկագիր» (casdo:‌NSMonitoring‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի «07»՝ «արտակարգ իրավիճակի և (կամ) չարտոնված գործողությունների դեպքում անդամ պետության սահմանով հետագծման օբյեկտի տեղափոխում» արժեքը

	7
	 անմիջականորեն «Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ» (cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details) վավերապայմանին ենթակա «Իրադարձության ծածկագիր» (casdo:‌NSEvent‌Code),
«Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիր» (casdo:‌NSViolation‌Code),
«Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկություններ»
(cacdo:‌NSReplacement‌Details),
«Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:TransportMeansItemDetails),
«Փոխադրման երթուղի» (cacdo:‌NSItinerary‌Details),
 «Ապրանքների կատեգորիայի ծածկագիր» (casdo:‌Goods‌Category‌Code),
«Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթ» (cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details) վավերապայմանները չեն լրացվում

	8
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) պետք է պարունակի «Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկություններ» 
(cacdo:‌NSItem‌Tech‌Event‌Details) վավերապայմանի մեկ օրինակ 

	9
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչ» (casdo:‌NSId) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	10
	 «Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչ» (casdo:‌Navigation‌Seal‌Id), «Մոդելի անվանում» (csdo:‌Product‌Model‌Name), «Ամսաթիվ» (csdo:EventDate) վավերապայմանները չեն լրացվում

	11
	«Նավիգացիոն կապարակնիք» (cacdo:‌NSDevice‌Details) վավերապայմանի կազմում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատոր» (casdo:‌NSOwner‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի ազգային օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	12
	«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալներ» (cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details) վավերապայմանը չի լրացվոում



73.	«Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.180) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.008) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 62-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 62
«Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին ծանուցում» (P.LS.06.MSG.180) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.008) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները 
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	վավերապայմանների բոլոր օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:DateType (M.BDT.00005) տվյալների տիպ և պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DD 

	3
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	4
	«Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիր» (csdo:DocKindCode) վավերապայմանը չի լրացվում

	5
	«Փաստաթղթի համարը» (csdo:‌Doc‌Id), «Փաստաթղթի ամսաթիվ» (csdo:‌Doc‌Creation‌Date) վավերապայմանները պետք է լրացվեն

	6
	«Փոխադրող» (cacdo:‌Carrier‌Details) վավերապայմանի կազմում փոխադրողի անվանման մասին տեղեկությունները նշելիս պետք է լրացվի հետևյալ վավերապայմաններից մեկը՝ 
«Սուբյեկտի անվանում» (csdo:‌Subject‌Name), 
«Սուբյեկտի կրճատ անվանում» (csdo:‌Subject‌Brief‌Name)

	7
	«Փոխադրող» (cacdo:‌Carrier‌Details) վավերապայմանի կազմում «Երկրի ծածկագիր» (csdo:UnifiedCountryCode), «Կազմակերպաիրավական ձևի ծածկագիր» (csdo:‌Business‌Entity‌Type‌Code), «Կազմակերպաիրավական ձևի անվանում» (csdo:‌Business‌Entity‌Type‌Name), «Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչ» (csdo:‌Business‌Entity‌Id), «Նույնականացման եզակի մաքսային համար» (casdo:‌CAUnique‌Customs‌Number‌Id), «Հարկ վճարողի նույնականացուցիչ» (csdo:TaxpayerId), «Հաշվառման վերցնելու պատճառի ծածկագիր» (csdo:‌Tax‌Registration‌Reason‌Code), «Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչ» (casdo:‌Person‌Id), «Անձը հաստատող փաստաթուղթ» (ccdo:‌Identity‌Doc‌V3‌Details), «Կոնտակտային վավերապայման» (ccdo:‌Communication‌Details), «Ռեեստրում անձի ընդգրկումը հաստատող փաստաթուղթ» (cacdo:‌Register‌Document‌Id‌Details), «Փոխադրողի ներկայացուցիչ» (cacdo:‌Carrier‌Representative‌Details), «Փոխադրողի հերթական համարը» (casdo:‌Carrier‌Ordinal), «Փոխադրողի հղումային համարը» (casdo:‌Reference‌Carrier‌Ordinal) վավերապայմանները չեն լրացվում

	8
	«Փոխադրող» (cacdo:‌Carrier‌Details) վավերապայմանի կազմում պետք է լրացվի «Հասցե» (ccdo:‌Subject‌Address‌Details) վավերապայմանի 1 օրինակ

	9
	«Փոխադրող» (cacdo:‌Carrier‌Details) վավերապայմանի կազմում, «Հասցե» (ccdo:‌Subject‌Address‌Details) վավերապայմանի կազմում «Հասցեի տեսակի ծածկագիր» վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի «01»՝ «գրանցման հասցե» արժեքը

	10
	 «Փոխադրող» (cacdo:‌Carrier‌Details) վավերապայմանի կազմում, «Հասցե» (ccdo:‌Subject‌Address‌Details) վավերապայմանի կազմում «Տարածքի ծածկագիր» (csdo:‌Territory‌Code),
«Տարածաշրջան» (csdo:RegionName),
«Շրջան» (csdo:DistrictName),
«Քաղաք» (csdo:CityName),
«Բնակավայր» (csdo:‌Settlement‌Name),
«Փողոց» (csdo:StreetName),
«Շենքի համարը» (csdo:‌Building‌Number‌Id),
«Սենքի համարը» (csdo:‌Room‌Number‌Id),
«Փոստային դասիչ» (csdo:‌Post‌Code),
«Բաժանորդային արկղի համարը» (csdo:‌Post‌Office‌Box‌Id) վավերապայմանները չեն լրացվում

	11
	«Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	12
	«Տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը» (csdo:TransportMeansRegId) վավերապայմանը պետք է լրացվի

	13
	«Տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը» (csdo:TransportMeansRegId) վավերապայմանի «երկրի ծածկագիր» (countryCode ատրիբուտ), «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» (countryCodeListId ատրիբուտ) ատրիբուտները չեն լրացվում

	14
	 «Տրանսպորտային միջոց» (cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details) վավերապայմանի կազմում՝ «Հերթական համարը» (csdo:‌Object‌Ordinal),
«Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիր» (csdo:‌Unified‌Transport‌Mode‌Code),
«Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիր» (casdo:‌Registration‌Nationality‌Code),
«Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը» (csdo:‌Vehicle‌Id),
«Միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագիր» (casdo:‌Transport‌Type‌Code),
«Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիր» (csdo:‌Vehicle‌Make‌Code),
«Տրանսպորտային միջոցի մոդելի անվանում» (csdo:‌Vehicle‌Model‌Name),
«Փաստաթղթի համարը» (csdo:‌Doc‌Id) վավերապայմանները չեն լրացվում

	15
	փաստաթղթի արմատային մակարդակում «Հասցե» (ccdo:‌Subject‌Address‌Details) վավերապայմանի կազմում «Հասցեի տեսակի ծածկագիր» (csdo:‌Address‌Kind‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի «02»՝ փաստացի հասցե արժեքը

	16
	փաստաթղթի արմատային մակարդակում «Հասցե» (ccdo:‌Subject‌Address‌Details) վավերապայմանի կազմում «Երկրի ծածկագիր» (csdo:‌Unified‌Country‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի երկրի ծածկագրային արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան

	17
	փաստաթղթի արմատային մակարդակում «Հասցե» (ccdo:‌Subject‌Address‌Details) վավերապայմանի կազմում «Երկրի ծածկագիր» (csdo:‌Unified‌Country‌Code) վավերապայմանի «տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ (code‌List‌Id ատրիբուտ) ատրիբուտը պետք է պարունակի «2021» արժեքը



74.	«Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն» (P.LS.06.MSG.190) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն» (R.CA.LS.06.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 63-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 63
«Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն» (P.LS.06.MSG.190) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն» (R.CA.LS.06.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները
	Պահանջի ծածկագիրը
	Պահանջի ձևակերպումը

	1
	վավերապայմանների բոլոր այն օրինակների համար, որոնք ունեն bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006) տվյալների տիպ և որոնք պետք է լրացվեն, վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևանմուշին՝ YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, որտեղ ссс-երը պայմանանշաններ են, որոնցով նշվում է միլիվայրկյանների արժեքը (կարող են բացակայել)

	2
	«Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչ» վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչ, որի տեղեկատվությունն անհրաժեշտ է չեղարկել

	3
	«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանը պետք է լրացվի և պարունակի լիազորված օպերատորի ծածկագրային արժեքը՝ Ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող օպերատորների ցանկին համապատասխան, որի՝ նշված ցանկում «Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորների շարքին դասելու հատկանիշ» սյունակը պարունակում է «1» արժեքը

	4
	փաստաթղթի արմատային մակարդակում «Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագիր» (csdo:‌Inf‌Envelope‌Code) վավերապայմանը պետք է պարունակի հաղորդման ծածկագիր՝ հաղորդագրությունների տեղեկագրքին համապատասխան, որոնց տեղեկությունները կարող են չեղարկվել

	5
	հաղորդագրությունն ստացողի տեղեկատվական համակարգում պետք է պարունակվի էլեկտրոնային փաստաթուղթ (տեղեկություններ), որի համար կատարվում են հետևյալ պայմանները (այսուհետ՝ չեղարկվող էլեկտրոնային փաստաթուղթ)՝
չեղարկվող էլեկտրոնային փաստաթղթի համար «Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչ» (csdo:‌EDoc‌Id) վավերապայմանի արժեքը համընկնում է «Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն» (P.LS.06.MSG.190) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն» (R.CA.LS.06.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) արմատային մակարդակում «Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչ» (csdo:‌EDoc‌Ref‌Id) վավերապայմանի արժեքի հետ․
չեղարկվող էլեկտրոնային փաստաթղթի «Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վերնագիր» (ccdo:‌EDoc‌Header) վավերապայմանի կազմում «Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագիր» (csdo:‌Inf‌Envelope‌Code) վավերապայմանի արժեքը համընկնում է «Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն» (P.LS.06.MSG.190) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն» (R.CA.LS.06.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) արմատային մակարդակով «Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագիր» (csdo:‌Inf‌Envelope‌Code) վավերապայմանի արժեքի հետ․
«Հաղորդագրություն ձևավորած նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատոր» (casdo:‌NSSender‌Code) վավերապայմանների արժեքները համընկնում են «Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն» (P.LS.06.MSG.190) հաղորդագրությամբ փոխանցվող՝ «Տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն» (R.CA.LS.06.006) էլեկտրոնային փաստաթղթում (տեղեկություններում) և չեղարկվող էլեկտրոնային փաստաթղթում
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ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 
2025 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 92 որոշմամբ

նկարագրություն
«Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովումը» ընդհանուր գործընթացը Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելու համար օգտագործվող էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների

I. Ընդհանուր դրույթները
1.	Սույն նկարագրությունը մշակվել է Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) իրավունքը կազմող հետևյալ միջազգային պայմանագրերին և ակտերին համապատասխան՝
[bookmark: _Toc369513671]«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագիր.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի «Ընդհանուր գործընթացներն արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի մասին» թիվ 200 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունվարի 27-ի «Արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգում տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 5 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 14-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների ցանկի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 132 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 29 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունիսի 9-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների վերլուծության, օպտիմալացման, ներդաշնակեցման և նկարագրության մեթոդիկայի մասին» թիվ 63 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների՝ միմյանց միջև և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ անդրսահմանային փոխգործակցության ժամանակ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման վերաբերյալ հիմնադրույթի հաստատման մասին» թիվ 125 որոշում։

II. Կիրառման ոլորտը
2.	Սույն նկարագրությամբ սահմանվում են «Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացի (այսուհետ՝ ընդհանուր գործընթաց) շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ օգտագործվող՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերին և կառուցվածքներին ներկայացվող պահանջները։
3.	Սույն նկարագրությունը կիրառվում է ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերն Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի (այսուհետ՝ ինտեգրված համակարգ) միջոցներով իրագործելիս տեղեկատվական համակարգերի բաղադրիչների նախագծման, մշակման և լրամշակման ժամանակ։
4.	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությունը բերվում է աղյուսակի ձևով՝ նշելով վավերապայմանների ամբողջական կազմը՝ հաշվի առնելով ստորակարգության մակարդակներն ընդհուպ մինչև պարզ (անտրոհելի) վավերապայմանները:
5.	Աղյուսակում նկարագրված է էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) վավերապայմանների (այսուհետ՝ վավերապայմաններ) և տվյալների մոդելի տարրերի միանշանակ համապատասխանությունը:
6.	Աղյուսակում ձևավորվում են հետևյալ դաշտերը (սյունակները)՝
«ստորակարգային համար»՝ վավերապայմանի հերթական համարը.
«վավերապայմանի անվանում»՝ վավերապայմանի ընդունված կամ պաշտոնական բառային նշագիրը.
«վավերապայմանի նկարագրություն»՝ վավերապայմանի իմաստը (իմաստաբանությունը) պարզաբանող տեքստը.
«նույնականացուցիչ»՝ վավերապայմանին համապատասխանող՝ տվյալների մոդելում տվյալների տարրի նույնականացուցիչը.
«արժեքների տիրույթ»՝ վավերապայմանի հնարավոր արժեքների բառային նկարագրությունը.

«բազմ.»՝ վավերապայմանների բազմաքանակությունը՝ վավերապայմանի պարտադիր (կամընտրական) լինելը և հնարավոր կրկնությունների քանակը:
7.	Վավերապայմանների բազմաքանակությունը նշելու համար օգտագործվում են հետևյալ նշագրերը՝
1՝ վավերապայմանը պարտադիր է, կրկնություններ չեն թույլատրվում.
n՝ վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի n անգամ (n > 1).
1..*՝ վավերապայմանը պարտադիր է, կարող է կրկնվել առանց սահմանափակումների.
n..*՝ վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի ոչ պակաս, քան n անգամ (n > 1).
n..m՝ վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի ոչ պակաս, քան n անգամ և ոչ ավելի, քան m անգամ (n > 1, m > n).
0..1՝ վավերապայմանը կամընտրական է, կրկնություններ չեն թույլատրվում.
0..*՝ վավերապայմանը կամընտրական է, կարող է կրկնվել առանց սահմանափակումների.
0..m՝ վավերապայմանը կամընտրական է, կարող է կրկնվել ոչ ավելի, քան m անգամ (m > 1):

[bookmark: _Toc363723968][bookmark: _Toc369513676]III. Հիմնական հասկացությունները
8.	Սույն նկարագրության նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետևյալ իմաստը՝
անդամ պետություն՝ Միության անդամ հանդիսացող պետություն.
վավերապայման՝ էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տվյալների միավոր, որը որոշակի համատեքստում համարվում է անբաժանելի:
Սույն նկարագրության մեջ «տվյալների բազիսային մոդել», «տվյալների մոդել», «առարկայական ոլորտի տվյալների մոդել», «առարկայական ոլորտ» և «էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստր» հասկացությունները գործածվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունիսի 9-ի թիվ 63 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների վերլուծության, օպտիմալացման, ներդաշնակեցման և նկարագրության մեթոդիկայով սահմանված իմաստներով։
Սույն նկարագրության մեջ գործածվող մյուս հասկացությունները կիրառվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2025 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 92 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացը Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելիս տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնների 4-րդ կետով սահմանված իմաստներով:
Սույն նկարագրության 4-րդ, 7-րդ, 10-րդ, 13-րդ, 16-րդ, 19-րդ, 22-րդ, 25-րդ, 28-րդ աղյուսակներում տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգ ասելով հասկացվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2025 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 92 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացը Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելիս Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգը:

IV. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքները
9.	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ցանկը բերված է 1-ին աղյուսակում։

Աղյուսակ 1
[bookmark: _Toc362892237][bookmark: _Toc363548687][bookmark: _Ref363722798][bookmark: _Toc363724004][bookmark: _Toc365543237][bookmark: _Toc369257109]Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ցանկը
	Համարը՝ ը/կ
	Նույնականացուցիչը
	Անվանումը
	Անվանումների տարածությունը

	1
	2
	3
	4

	1
	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքները բազիսային մոդելում 

	1.1
	R.006
	մշակման արդյունքի մասին ծանուցում
	urn:EEC:R:ProcessingResultDetails:vY.Y.Y

	2
	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքներն առարկայական ոլորտում

	2.1
	R.CA.LS.06.001
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ կատարվող տեղեկությունների հարցում
	urn:EEC:R:CA:LS:06:NSRequest:v1.0.0

	2.2
	R.CA.LS.06.002
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ հարցումը կատարելու արդյունք
	urn:EEC:R:CA:LS:06:NSResponse:v1.0.0

	2.3
	R.CA.LS.06.003
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկություններ
	urn:EEC:R:CA:LS:06:NSActionInfo:v1.0.0

	2.4
	R.CA.LS.06.004
	նավիգացիոն կապարակնիքում ներբեռնելու համար տեղեկություններ
	urn:EEC:R:CA:LS:06:NSUploadInfo:v1.0.0

	2.5
	R.CA.LS.06.005
	փոխադրումը հետագծելու մասին տեղեկություններ
	urn:EEC:R:CA:LS:06:NSMonitoringInfo:v1.0.0

	2.6.
	R.CA.LS.06.006
	տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվություն
	urn:EEC:R:CA:LS:06:NSCancelRequest:v1.0.0

	2.7
	R.CA.LS.06.007
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մասին տեղեկություններ
	urn:EEC:R:CA:LS:06: NSTechLog:v1.0.0

	2.8
	R.CA.LS.06.008
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկություններ
	urn:EEC:R:CA:LS:06:NSInspection:v1.0.0


[bookmark: _Toc363548679][bookmark: _Toc363723969][bookmark: _Toc369513677]
«Y.Y.Y» պայմանանշաններն էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների անվանումների տարածություններում համապատասխանում են էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի այն տարբերակի համարին, որը սահմանվում է ինտեգրված համակարգում տեղեկատվական փոխգործակցություն իրագործելիս օգտագործվող էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրում (այսուհետ՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստր) ներառման ենթակա՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) կառուցվածքի տեխնիկական սխեման սույն նկարագրությանը համապատասխան մշակելիս օգտագործված՝ տվյալների բազիսային մոդելի տարբերակի համարին համապատասխան: 

1. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների 
կառուցվածքները բազիսային մոդելում 
10.	«Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում» (R.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը բերված է 2-րդ աղյուսակում։


Աղյուսակ 2
«Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում» (R.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Անվանումը
	մշակման արդյունքի մասին ծանուցում

	2
	Նույնականացուցիչը
	R.006

	3
	Տարբերակը
	Y.Y.Y

	4
	Սահմանումը
	ռեսպոնդենտի կողմից հարցման մշակման արդյունքի մասին տեղեկությունները

	5
	Օգտագործումը
	–

	6
	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը
	urn:EEC:R:ProcessingResultDetails:vY.Y.Y

	7
	XML-փաստաթղթի արմատային տարրը
	ProcessingResultDetails

	8
	XML-սխեմայի նիշքի անվանումը
	EEC_R_ProcessingResultDetails_vY.Y.Y.xsd



«Y.Y.Y» պայմանանշաններն էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների անվանումների տարածություններում համապատասխանում են էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի այն տարբերակի համարին, որը սահմանվում է էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրում ներառման ենթակա՝ Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի տեխնիկական սխեման սույն նկարագրությանը համապատասխան մշակելիս օգտագործված՝ Միության տվյալների բազիսային մոդելի տարբերակի համարին համապատասխան:
11.	Ներմուծվող անվանումների տարածությունները բերված են 3-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 3
Ներմուծվող անվանումների տարածությունները
	Համարը՝ ը/կ
	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը
	Նախածանցը

	1
	2
	3

	1
	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X
	ccdo

	2
	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
	csdo



«X.X.X» պայմանանշանները ներմուծվող անվանումների տարածություններում համապատասխանում են էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրում ներառման ենթակա՝ էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի տեխնիկական սխեման սույն նկարագրությանը համապատասխան մշակելիս օգտագործված՝ տվյալների բազիսային մոդելի տարբերակի համարին:
12.	«Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում» (R.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը բերված է 4-րդ աղյուսակում:


Աղյուսակ 4
«Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում» (R.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը
	Վավերապայմանի անվանումը
	Վավերապայմանի նկարագրությունը
	Նույնականացուցիչը
	Տվյալների տիպը
	Բազմ.

	1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վերնագիրը
(ccdo:‌EDoc‌Header)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեխնոլոգիական վավերապայմանների ամբողջությունը
	M.CDE.90001
	ccdo:‌EDoc‌Header‌Type (M.CDT.90001)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1

	
	1.1. Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագիրը
(csdo:‌Inf‌Envelope‌Code)
	ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.90010
	csdo:‌Inf‌Envelope‌Code‌Type (M.SDT.90004)
Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3}
	1

	
	1.2. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը
(csdo:‌EDoc‌Code)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագրային նշագիրը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան
	M.SDE.90001
	csdo:‌EDoc‌Code‌Type (M.SDT.90001)
Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
	1

	
	1.3. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը
(csdo:‌EDoc‌Id)
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) միանշանակ նույնականացնող պայմանանշանների տողը
	M.SDE.90007
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	1

	
	1.4. Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը
(csdo:‌EDoc‌Ref‌Id)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան ձևավորվել է տվյալ էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները)
	M.SDE.90008
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	0..1

	
	1.5. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌EDoc‌Date‌Time)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ստեղծման ամսաթիվը և ժամը
	M.SDE.90002
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	1

	
	1.6. Լեզվի ծածկագիրը
(csdo:‌Language‌Code)
	լեզվի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00051
	csdo:‌Language‌Code‌Type (M.SDT.00051)
Լեզվի երկտառ ծածկագիրը՝ ISO 639-1-ին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ [a-z]{2}
	0..1

	2. Ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌Event‌Date‌Time)
	տեղեկությունների մշակման ավարտի ամսաթիվը և ժամը
	M.SDE.00132
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	1

	3. Մշակման արդյունքի ծածկագիրը
(csdo:‌Processing‌Result‌V2‌Code)
	ստացված էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) ընդհանուր գործընթացի մասնակցի տեղեկատվական համակարգի միջոցով մշակելու արդյունքի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.90014
	csdo:‌Processing‌Result‌Code‌V2‌Type (M.SDT.90006)
Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների մշակման արդյունքների տեղեկագրքին համապատասխան:
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	4. Նկարագրությունը
(csdo:‌Description‌Text)
	տեղեկությունների մշակման արդյունքի նկարագրությունը՝ ազատ ձևով
	M.SDE.00002
	csdo:‌Text4000‌Type (M.SDT.00088)
Պայմանանշանների տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 4000
	0..1



2. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների 
կառուցվածքներն առարկայական ոլորտում 
13.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ կատարվող տեղեկությունների հարցում» (R.CA.LS.06.001) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը բերված է 5–րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 5
«Նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ կատարվող տեղեկությունների հարցում» (R.CA.LS.06.001) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ կատարվող տեղեկությունների հարցում

	2
	Նույնականացուցիչը
	R.CA.LS.06.001

	3
	Տարբերակը
	1.0.0

	4
	Սահմանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ կատարվող տեղեկությունների հարցումը

	5
	Օգտագործումը
	–

	6
	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը
	urn:EEC:R:CA:LS:06:NSRequest:v1.0.0

	7
	XML-փաստաթղթի արմատային տարրը
	R.CA.LS.06.001 NSRequest

	8
	XML-սխեմայի նիշքի անվանումը
	EEC_R_CA_LS_06_NSRequest_v1.0.0.xsd



14.	Ներմուծվող անվանումների տարածությունները բերված են 6-րդ աղյուսակում:
Աղյուսակ 6
Ներմուծվող անվանումների տարածությունները
	Համարը՝ ը/կ
	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը
	Նախածանցը

	1
	2
	3

	1
	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vZ.Z.Z
	cacdo

	2
	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vZ.Z.Z
	casdo

	3
	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X
	ccdo

	4
	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
	csdo



«X.X.X» և «Z.Z.Z» պայմանանշանները ներմուծվող անվանումների տարածություններում համապատասխանում են էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրում ներառման ենթակա՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) կառուցվածքի տեխնիկական սխեման սույն նկարագրությանը համապատասխան մշակելիս օգտագործված՝ տվյալների բազիսային մոդելի և առարկայական ոլորտի տվյալների մոդելի տարբերակի համարին:
15.	«Տեղեկությունների հարցում՝ նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ» (R.CA.LS.06.001) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը բերված է 7–րդ աղյուսակում։
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«Տեղեկությունների հարցում՝ նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ» (R.CA.LS.06.001) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը
	Վավերապայմանի անվանումը
	Վավերապայմանի նկարագրությունը
	Նույնականացուցիչը
	Տվյալների տիպը
	Բազմ.

	1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վերնագիրը
(ccdo:‌EDoc‌Header)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեխնոլոգիական վավերապայմանների ամբողջությունը
	M.CDE.90001
	ccdo:‌EDoc‌Header‌Type (M.CDT.90001)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1

	
	1.1. Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագիրը
(csdo:‌Inf‌Envelope‌Code)
	ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.90010
	csdo:‌Inf‌Envelope‌Code‌Type (M.SDT.90004)
Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3}
	1

	
	1.2. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը
(csdo:‌EDoc‌Code)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագրային նշագիրը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան
	M.SDE.90001
	csdo:‌EDoc‌Code‌Type (M.SDT.90001)
Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
	1

	
	1.3. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը
(csdo:‌EDoc‌Id)
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) միանշանակ նույնականացնող պայմանանշանների տողը
	M.SDE.90007
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	1

	
	1.4. Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը
(csdo:‌EDoc‌Ref‌Id)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան ձևավորվել է տվյալ էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները)
	M.SDE.90008
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	0..1

	
	1.5. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌EDoc‌Date‌Time)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ստեղծման ամսաթիվը և ժամը
	M.SDE.90002
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	1

	
	1.6. Լեզվի ծածկագիրը
(csdo:‌Language‌Code)
	լեզվի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00051
	csdo:‌Language‌Code‌Type (M.SDT.00051)
Լեզվի երկտառ ծածկագիրը՝ ISO 639-1-ին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ [a-z]{2}
	0..1

	2. Հաղորդագրությունը ձևավորած՝ նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատորը
(casdo:‌NSSender‌Code)
	հաղորդագրությունը ձևավորած՝ լիազորված օպերատորի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00830
	csdo:‌Code20‌Type (M.SDT.00160)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	3. Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչը
(casdo:‌Navigation‌Seal‌Id)
	նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացման եզակի համարը
	M.CA.SDE.00822
	casdo:‌Id100‌Type (M.CA.SDT.00206)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 100
	0..1

	4. Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչը
(casdo:‌NSId)
	ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգով գրանցման ժամանակ նավիգացիոն կապարակնիքին տրված եզակի համարը
	M.CA.SDE.00826
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	0..1

	5. Փոխադրման նույնականացուցիչը
(casdo:‌Movement‌Id)
	փոխադրման եզակի համարը
	M.CA.SDE.00638
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	0..1

	6. Հարցման տիպի ծածկագիրը
(casdo:‌NSRequest‌Kind‌Code)
	հարցման տիպի ծածկագիրը
	M.CA.SDE.00861
	csdo:‌Code2‌Type (M.SDT.00170)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Երկարությունը՝ 2
	0..1

	7. Իրադարձության ծածկագիրը
(casdo:‌NSEvent‌Code)
	իրադարձության ծածկագիրը
	M.CA.SDE.00860
	csdo:‌Code3‌Type (M.SDT.00180)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Երկարությունը՝ 3
	0..1

	8. Նավիգացիոն կապարակնիքի լիազորված օպերատորը
(casdo:‌NSAuthority‌Operator‌Code)
	Եվրասիական տնտեսական միության այն անդամ պետության լիազորված օպերատորի (մարմնի) ծածկագրային նշագիրը, որին հարցում է ուղարկվում
	M.CA.SDE.00827
	csdo:‌Code20‌Type (M.SDT.00160)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	9. Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորը
(casdo:‌NSOwner‌Code)
	ազգային օպերատորի ծածկագրային նշագիրը, որի տեղեկատվական համակարգում գրանցված է նավիգացիոն կապարակնիքը
	M.CA.SDE.00825
	csdo:‌Code20‌Type (M.SDT.00160)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	10. Վերահսկող մարմնի անվանումը
(casdo:‌Supervisory‌Authority‌Name)
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողության մասին որոշում կայացրած վերահսկող մարմնի անվանումը
	M.CA.SDE.00862
	csdo:‌Name300‌Type (M.SDT.00056)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 300
	0..1

	11. Տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացման պարբերականությունը
(casdo:‌NSFrequency‌Time‌Quantity)
	ժամանակային միջակայքը՝ նավիգացիոն կապարակնիքից ուղարկվող հաղորդագրությունների միջև 
	M.CA.SDE.00828
	casdo:‌Quantity3‌Type (M.CA.SDT.00216)
Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը։
Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3
	0..1

	12. Ծանոթագրությունը
(csdo:‌Note‌Text)
	նավիգացիոն կապարակնիքի ապաակտիվացման պատճառը
	M.SDE.00076
	csdo:‌Text4000‌Type (M.SDT.00088)
Պայմանանշանների տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 4000
	0..1

	13. Ժամանակահատվածը
(ccdo:‌Period‌Details)
	այն ժամանակահատվածը, որի համար տեղեկությունների հարցում է կատարվում
	M.CDE.00044
	ccdo:‌Period‌Details‌Type (M.CDT.00026)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	0..1

	
	13.1. Սկզբի ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌Start‌Date‌Time)
	սկզբի ամսաթիվը և ժամը
	M.SDE.00133
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	0..1

	
	13.2. Ավարտի ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌End‌Date‌Time)
	ավարտի ամսաթիվը և ժամը
	M.SDE.00134
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	0..1



16.	«Հարցում կատարելու արդյունքը՝ նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ» (R.CA.LS.06.002) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը բերված է 8–րդ աղյուսակում։
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«Հարցում կատարելու արդյունքը՝ նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ» (R.CA.LS.06.002) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Անունը
	հարցում կատարելու արդյունքը՝ նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ 

	2
	Նույնականացուցիչը
	R.CA.LS.06.002

	3
	Տարբերակը
	1.0.0

	4
	Սահմանումը
	հարցում կատարելու արդյունքը՝ նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ

	5
	Օգտագործումը
	–

	6
	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը
	urn:EEC:R:CA:LS:06:NSResponse:v1.0.0

	7
	XML-փաստաթղթի արմատային տարրը
	R.CA.LS.06.002 NSResponse

	8
	XML-սխեմայի նիշքի անվանումը
	EEC_R_CA_LS_06_NSResponse_v1.0.0.xsd



17.	Ներմուծվող անվանումների տարածությունները բերված են 9-րդ աղյուսակում:
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Ներմուծվող անվանումների տարածությունները
	Համարը՝ ը/կ
	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը
	Նախածանցը

	1
	2
	3

	1
	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vZ.Z.Z
	cacdo

	2
	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vZ.Z.Z
	casdo

	3
	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X
	ccdo

	4
	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
	csdo



«X.X.X» և «Z.Z.Z» պայմանանշանները ներմուծվող անվանումների տարածություններում համապատասխանում են էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրում ներառման ենթակա՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) կառուցվածքի տեխնիկական սխեման սույն նկարագրությանը համապատասխան մշակելիս օգտագործված՝ տվյալների բազիսային մոդելի և առարկայական ոլորտի տվյալների մոդելի տարբերակի համարին:
18.	«Հարցում կատարելու արդյունքը՝ նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ» (R.CA.LS.06.002) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը բերված է 10-րդ աղյուսակում։
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«Հարցում կատարելու արդյունքը՝ նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման ժամանակ» (R.CA.LS.06.002) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը
	Վավերապայմանի անվանումը
	Վավերապայմանի նկարագրությունը
	Նույնականացուցիչը
	Տվյալների տիպը
	Բազմ.

	1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վերնագիրը
(ccdo:‌EDoc‌Header)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեխնոլոգիական վավերապայմանների ամբողջությունը
	M.CDE.90001
	ccdo:‌EDoc‌Header‌Type (M.CDT.90001)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1

	
	1.1. Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագիրը
(csdo:‌Inf‌Envelope‌Code)
	ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.90010
	csdo:‌Inf‌Envelope‌Code‌Type (M.SDT.90004)
Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3}
	1

	
	1.2. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը
(csdo:‌EDoc‌Code)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագրային նշագիրը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան
	M.SDE.90001
	csdo:‌EDoc‌Code‌Type (M.SDT.90001)
Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
	1

	
	1.3. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը
(csdo:‌EDoc‌Id)
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) միանշանակ նույնականացնող պայմանանշանների տողը
	M.SDE.90007
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	1

	
	1.4. Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը
(csdo:‌EDoc‌Ref‌Id)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան ձևավորվել է տվյալ էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները)
	M.SDE.90008
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	0..1

	
	1.5. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌EDoc‌Date‌Time)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ստեղծման ամսաթիվը և ժամը
	M.SDE.90002
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	1

	
	1.6. Լեզվի ծածկագիրը
(csdo:‌Language‌Code)
	լեզվի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00051
	csdo:‌Language‌Code‌Type (M.SDT.00051)
Լեզվի երկտառ ծածկագիրը՝ ISO 639-1-ին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ [a-z]{2}
	0..1

	2. Հաղորդագրությունը ձևավորած՝ նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատորը
(casdo:‌NSSender‌Code)
	հաղորդագրությունը ձևավորած՝ լիազորված օպերատորի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00830
	csdo:‌Code20‌Type (M.SDT.00160)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	3. Մշակման արդյունքի ծածկագիրը
(casdo:‌NSResult‌Code)
	գործառնության արդյունքի ծածկագիրը (նավիգացիոն կապարակնիքի պատկանելության որոնման արդյունքի ծածկագիրը, հարցման մշակման արդյունքի ծածկագիրը)
	M.CA.SDE.00863
	csdo:‌Code3‌Type (M.SDT.00180)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Երկարությունը՝ 3
	1

	4. Նավիգացիոն կապարակնիքը
(cacdo:‌NSDevice‌Details)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին մանրամասնեցված տեղեկությունները
	M.CA.CDE.00697
	cacdo:‌NSDevice‌Details‌Type (M.CA.CDT.00583)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	0..1

	
	4.1. Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչը
(casdo:‌Navigation‌Seal‌Id)
	նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացման եզակի համարը
	M.CA.SDE.00822
	casdo:‌Id100‌Type (M.CA.SDT.00206)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 100
	0..1

	
	4.2. Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչը
(casdo:‌NSId)
	ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգով գրանցման ժամանակ նավիգացիոն կապարակնիքին տրված եզակի համարը
	M.CA.SDE.00826
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	0..1

	
	4.3. Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորը
(casdo:‌NSOwner‌Code)
	ազգային օպերատորի ծածկագրային նշագիրը, որի տեղեկատվական համակարգում գրանցված է նավիգացիոն կապարակնիքը
	M.CA.SDE.00825
	csdo:‌Code20‌Type (M.SDT.00160)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	4.4. Մոդելի անվանումը
(csdo:‌Product‌Model‌Name)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մոդելը
	M.SDE.00233
	csdo:‌Name250‌Type (M.SDT.00068)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 250
	0..1

	
	4.5. Ամսաթիվը
(csdo:‌Event‌Date)
	ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգում գրանցման ամսաթիվը
	M.SDE.00131
	bdt:‌Date‌Type (M.BDT.00005)
Ամսաթվի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	0..1

	5. Փոխադրման եզակի համարի մասին տեղեկությունները
(cacdo:‌NSMovement‌Id‌Details)
	փոխադրման եզակի համարի մասին տեղեկությունները
	M.CA.CDE.00698
	cacdo:‌NSMovement‌Id‌Details‌Type (M.CA.CDT.00584)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	0..*

	
	5.1. Փոխադրման նույնականացուցիչը
(casdo:‌Movement‌Id)
	փոխադրման եզակի համարը
	M.CA.SDE.00638
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	1

	
	5.2. Փոխադրումը հետագծող ազգային օպերատորը
(casdo:‌NSMovement‌Owner‌Code)
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ փոխադրումը հետագծող ազգային օպերատորի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00829
	csdo:‌Code20‌Type (M.SDT.00160)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	5.3. Երկրի ծածկագիրը
(csdo:‌Unified‌Country‌Code)
	երկրի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00162
	csdo:‌Unified‌Country‌Code‌Type (M.SDT.00112)
Երկրի երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում:
Ձևանմուշը՝ [A-Z]{2}
	0..*

	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։ Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1



19.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկությունները» (R.CA.LS.06.003) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը բերված է 11-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 11
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկությունները» (R.CA.LS.06.003) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Անունը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկություններ

	2
	Նույնականացուցիչը
	R.CA.LS.06.003

	3
	Տարբերակը
	1.0.0

	4
	Սահմանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկությունները

	5
	Օգտագործումը
	–

	6
	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը
	urn:EEC:R:CA:LS:06:NSActionInfo:v1.0.0

	7
	XML-փաստաթղթի արմատային տարրը
	R.CA.LS.06.003 NSActionInfo

	8
	XML-սխեմայի նիշքի անվանումը
	EEC_R_CA_LS_06_NSActionInfo_v1.0.0.xsd



20.	Ներմուծվող անվանումների տարածությունները բերված են 12-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 12
Ներմուծվող անվանումների տարածությունները
	Համարը՝ ը/կ
	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը
	Նախածանցը

	1
	2
	3

	1
	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vZ.Z.Z
	cacdo

	2
	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vZ.Z.Z
	casdo

	3
	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X
	ccdo

	4
	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
	csdo



«X.X.X» և «Z.Z.Z» պայմանանշանները ներմուծվող անվանումների տարածություններում համապատասխանում են էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրում ներառման ենթակա՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) կառուցվածքի տեխնիկական սխեման սույն նկարագրությանը համապատասխան մշակելիս օգտագործված՝ տվյալների բազիսային մոդելի և առարկայական ոլորտի տվյալների մոդելի տարբերակի համարին:
21.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկությունները» (R.CA.LS.06.003) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը բերված է 13-րդ աղյուսակում։


Աղյուսակ 13
«Նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողությունների մասին տեղեկությունները» (R.CA.LS.06.003) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը
	Վավերապայմանի անվանումը
	Վավերապայմանի նկարագրությունը
	Նույնականացուցիչը
	Տվյալների տիպը
	Բազմ.

	1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վերնագիրը
(ccdo:‌EDoc‌Header)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեխնոլոգիական վավերապայմանների ամբողջությունը
	M.CDE.90001
	ccdo:‌EDoc‌Header‌Type (M.CDT.90001)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1

	
	1.1. Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագիրը
(csdo:‌Inf‌Envelope‌Code)
	ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.90010
	csdo:‌Inf‌Envelope‌Code‌Type (M.SDT.90004)
Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3}
	1

	
	1.2. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը
(csdo:‌EDoc‌Code)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագրային նշագիրը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան
	M.SDE.90001
	csdo:‌EDoc‌Code‌Type (M.SDT.90001)
Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
	1

	
	1.3. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը
(csdo:‌EDoc‌Id)
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) միանշանակ նույնականացնող պայմանանշանների տողը
	M.SDE.90007
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	1

	
	1.4. Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը
(csdo:‌EDoc‌Ref‌Id)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան ձևավորվել է տվյալ էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները)
	M.SDE.90008
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	0..1

	
	1.5. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌EDoc‌Date‌Time)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ստեղծման ամսաթիվը և ժամը
	M.SDE.90002
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	1

	
	1.6. Լեզվի ծածկագիրը
(csdo:‌Language‌Code)
	լեզվի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00051
	csdo:‌Language‌Code‌Type (M.SDT.00051)
Լեզվի երկտառ ծածկագիրը՝ ISO 639-1-ին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ [a-z]{2}
	0..1

	2. Հաղորդագրությունը ձևավորած՝ նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատորը
(casdo:‌NSSender‌Code)
	հաղորդագրությունը ձևավորած՝ լիազորված օպերատորի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00830
	csdo:‌Code20‌Type (M.SDT.00160)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	3. Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչը
(casdo:‌NSId)
	ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգով գրանցման ժամանակ նավիգացիոն կապարակնիքին տրված եզակի համարը
	M.CA.SDE.00826
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	1

	4. Փոխադրման նույնականացուցիչը
(casdo:‌Movement‌Id)
	փոխադրման եզակի համարը
	M.CA.SDE.00638
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	0..1

	5. Իրադարձության ծածկագիրը
(casdo:‌NSEvent‌Code)
	իրադարձության ծածկագիրը
	M.CA.SDE.00860
	csdo:‌Code3‌Type (M.SDT.00180)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Երկարությունը՝ 3
	1

	6. Ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌Event‌Date‌Time)
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ տեղի ունեցած իրադարձության ամսաթիվը և ժամը, որն արձանագրել է այդ իրադարձությունը գրանցած ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգը
	M.SDE.00132
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	0..1

	7. Գործառնության ծածկագիրը
(casdo:‌NSOperation‌Code)
	հեռավար գործառնության ծածկագիրը
	M.CA.SDE.00817
	csdo:‌Code2‌Type (M.SDT.00170)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Երկարությունը՝ 2
	0..1

	8. Մշակման արդյունքի ծածկագիրը
(casdo:‌NSResult‌Code)
	գործառնության արդյունքի ծածկագիրը
	M.CA.SDE.00863
	csdo:‌Code3‌Type (M.SDT.00180)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Երկարությունը՝ 3

	0..1

	9. Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորը
(casdo:‌NSOwner‌Code)
	ազգային օպերատորի ծածկագրային նշագիրը, որի տեղեկատվական համակարգում գրանցված է նավիգացիոն կապարակնիքը
	M.CA.SDE.00825
	csdo:‌Code20‌Type (M.SDT.00160)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	10. Վերահսկող մարմնի անվանումը
(casdo:‌Supervisory‌Authority‌Name)
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված գործողության մասին որոշում կայացրած վերահսկող մարմնի անվանումը
	M.CA.SDE.00862
	csdo:‌Name300‌Type (M.SDT.00056)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 300
	0..1

	11. Տեխնոլոգիական տվյալների ներկայացման պարբերականությունը
(casdo:‌NSFrequency‌Time‌Quantity)
	ժամանակային միջակայքը՝ նավիգացիոն կապարակնիքից ուղարկվող հաղորդագրությունների միջև
	M.CA.SDE.00828
	casdo:‌Quantity3‌Type (M.CA.SDT.00216)
Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը։
Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3
	0..1

	12. Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունները
(cacdo:‌NSReplacement‌Details)
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունները
	M.CA.CDE.00690
	cacdo:‌NSReplacement‌Details‌Type (M.CA.CDT.00581)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	0..1

	
	12.1. Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչը
(casdo:‌NSId)
	նոր նավիգացիոն կապարակնիքի՝ ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգով դրա գրանցման ժամանակ տրված նույնականացուցիչը
	M.CA.SDE.00826
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	1

	
	12.2. Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչը
(casdo:‌Navigation‌Seal‌Id)
	նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացման եզակի համարը
	M.CA.SDE.00822
	casdo:‌Id100‌Type (M.CA.SDT.00206)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 100
	1

	
	12.3. Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորը
(casdo:‌NSOwner‌Code)
	այն ազգային օպերատորի անվանումը, որի տեղեկատվական համակարգում գրանցված է նոր նավիգացիոն կապարակնիքը
	M.CA.SDE.00825
	csdo:‌Code20‌Type (M.SDT.00160)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	12.4. Հիմքը
(casdo:‌Reason‌Description‌Text)
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման պատճառները
	M.CA.SDE.00823
	csdo:‌Text4000‌Type (M.SDT.00088)
Պայմանանշանների տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 4000
	0..1

	
	12.5. Ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌Event‌Date‌Time)
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման ամսաթիվը և ժամը
	M.SDE.00132
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	0..1

	
	12.6. Նկարագրությունը
(csdo:‌Description‌Text)
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վայրը
	M.SDE.00002
	csdo:‌Text4000‌Type (M.SDT.00088)
Պայմանանշանների տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 4000
	0..1

	
	12.7. Վերահսկող մարմնի անվանումը
(casdo:‌Supervisory‌Authority‌Name)
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինումն իրականացրած կազմակերպության կամ պետական իշխանության մարմնի անվանումը
	M.CA.SDE.00862
	csdo:‌Name300‌Type (M.SDT.00056)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 300
	0..1



22.	«Տեղեկություններ՝ նավիգացիոն կապարակնիքում ներբեռնման համար» (R.CA.LS.06.004) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը բերված է 14-րդ աղյուսակում։
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«Տեղեկություններ՝ նավիգացիոն կապարակնիքում ներբեռնման համար» (R.CA.LS.06.004) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Անունը
	տեղեկություններ՝ նավիգացիոն կապարակնիքում ներբեռնման համար

	2
	Նույնականացուցիչը
	R.CA.LS.06.004

	3
	Տարբերակը
	1.0.0

	4
	Սահմանումը
	տեղեկություններ՝ նավիգացիոն կապարակնիքում ներբեռնման համար

	5
	Օգտագործումը
	–

	6
	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը
	urn:EEC:R:CA:LS:06:NSUploadInfo:v1.0.0

	7
	XML-փաստաթղթի արմատային տարրը
	R.CA.LS.06.004 NSUploadInfo

	8
	XML-սխեմայի նիշքի անվանումը
	EEC_R_CA_LS_06_NSUploadInfo_v1.0.0.xsd



23.	Ներմուծվող անվանումների տարածությունները բերված են 15-րդ աղյուսակում:
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Ներմուծվող անվանումների տարածությունները
	Համարը՝ ը/կ
	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը
	Նախածանցը

	1
	2
	3

	1
	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vZ.Z.Z
	cacdo

	2
	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vZ.Z.Z
	casdo

	3
	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X
	ccdo

	4
	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
	csdo



«X.X.X» և «Z.Z.Z» պայմանանշանները ներմուծվող անվանումների տարածություններում համապատասխանում են էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրում ներառման ենթակա՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) կառուցվածքի տեխնիկական սխեման սույն նկարագրությանը համապատասխան մշակելիս օգտագործված՝ տվյալների բազիսային մոդելի և առարկայական ոլորտի տվյալների մոդելի տարբերակի համարին:
24.	«Տեղեկություններ՝ նավիգացիոն կապարակնիքում ներբեռնման համար» (R.CA.LS.06.004) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը բերված է 16-րդ աղյուսակում։
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«Տեղեկություններ՝ նավիգացիոն կապարակնիքում ներբեռնման համար» (R.CA.LS.06.004) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը
	Վավերապայմանի անվանումը
	Վավերապայմանի նկարագրությունը
	Նույնականացուցիչը
	Տվյալների տիպը
	Բազմ․

	1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վերնագիրը
(ccdo:‌EDoc‌Header)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեխնոլոգիական վավերապայմանների ամբողջությունը
	M.CDE.90001
	ccdo:‌EDoc‌Header‌Type (M.CDT.90001)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1

	
	1.1. Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագիրը
(csdo:‌Inf‌Envelope‌Code)
	ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.90010
	csdo:‌Inf‌Envelope‌Code‌Type (M.SDT.90004)
Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3}
	1

	
	1.2. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը
(csdo:‌EDoc‌Code)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագրային նշագիրը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան
	M.SDE.90001
	csdo:‌EDoc‌Code‌Type (M.SDT.90001)
Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
	1

	
	1.3. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը
(csdo:‌EDoc‌Id)
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) միանշանակ նույնականացնող պայմանանշանների տողը
	M.SDE.90007
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	1

	
	1.4. Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը
(csdo:‌EDoc‌Ref‌Id)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան ձևավորվել է տվյալ էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները)
	M.SDE.90008
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	0..1

	
	1.5. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌EDoc‌Date‌Time)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ստեղծման ամսաթիվը և ժամը
	M.SDE.90002
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	1

	
	1.6. Լեզվի ծածկագիրը
(csdo:‌Language‌Code)
	լեզվի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00051
	csdo:‌Language‌Code‌Type (M.SDT.00051)
Լեզվի երկտառ ծածկագիրը՝ ISO 639-1-ին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ [a-z]{2}
	0..1

	2. Հաղորդագրությունը ձևավորած՝ նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատորը
(casdo:‌NSSender‌Code)
	հաղորդագրությունը ձևավորած՝ լիազորված օպերատորի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00830
	csdo:‌Code20‌Type (M.SDT.00160)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	3. Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչը
(casdo:‌NSId)
	ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգով գրանցման ժամանակ նավիգացիոն կապարակնիքին տրված եզակի համարը
	M.CA.SDE.00826
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	1

	4. Փոխադրման նույնականացուցիչը
(casdo:‌Movement‌Id)
	փոխադրման եզակի համարը
	M.CA.SDE.00638
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	1

	5. Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորը
(casdo:‌NSOwner‌Code)
	ազգային օպերատորի ծածկագրային նշագիրը, որի տեղեկատվական համակարգում գրանցված է նավիգացիոն կապարակնիքը
	M.CA.SDE.00825
	csdo:‌Code20‌Type (M.SDT.00160)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	6. Քանակը
(casdo:‌Item‌Quantity)
	նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցման ենթակա օբյեկտների ընդհանուր քանակը
	M.CA.SDE.00235
	csdo:‌Quantity4‌Type (M.SDT.00097)
Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը։
Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4
	1

	7. Հերթական համարը
(csdo:‌Object‌Ordinal)
	գրանցվող օբյեկտի հերթական համարը
	M.SDE.00148
	csdo:‌Ordinal3‌Type (M.SDT.00105)
Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը։
Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3
	0..1

	8. Նավիգացիոն կապարակնիքում կատարվող գրանցման միավորը
(cacdo:‌NSUpload‌Item‌Details)
	նավիգացիոն կապարակնիքում գրանցվող օբյեկտի մասին տեղեկությունները
	M.CA.CDE.00695
	cacdo:‌NSUpload‌Object‌Details‌Type (M.CA.CDT.00582)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1

	
	8.1. Բինարային նիշքի անվանումը
(casdo:‌Binary‌File‌Name)
	այն նիշքի անվանումը, որում ներկայացված են բինարային տվյալները
	M.CA.SDE.00643
	csdo:‌Name250‌Type (M.SDT.00068)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 250
	1

	
	8.2. Բինարային ձևաչափով փաստաթուղթը
(csdo:‌Doc‌Binary‌Text)
	բինարային տեքստային ձևաչափով փաստաթուղթը
	M.SDE.00106
	csdo:‌Binary‌Text‌Type (M.SDT.00143)
Երկուական օկտետների (բայթերի) վերջավոր հաջորդականությունը
	0..1

	
	
	ա) տվյալների ձևաչափի ծածկագիրը
(media‌Type‌Code ատրիբուտ)
	տվյալների ձևաչափի ծածկագրային նշագիրը
	–
	csdo:‌Media‌Type‌Code‌Type (M.SDT.00147)
Ծածկագրի արժեքը՝ տվյալների ձևաչափերի տեղեկագրքին համապատասխան։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 255
	0..1

	
	8.3. XML-փաստաթուղթը
(ccdo:‌Any‌Details)
	ազատ կառուցվածքով XML-փաստաթուղթը
	M.CDE.00081
	ccdo:‌Any‌Details‌Type (M.CDT.00086)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	0..1

	
	
	8.3.1. XML-փաստաթուղթը

	ազատ կառուցվածքով XML-փաստաթղթի բովանդակությունը
	–
	ազատ տարրը։
Անվանումների տարածությունը՝ ցանկացած:
Վալիդացում՝ կատարվում է մշտապես
	1..*

	9. Ակտիվացման հատկանիշը
(casdo:‌Activation‌Indicator)
	նավիգացիոն կապարակնիքն ակտիվացնելու համար վերահսկող մարմնի թույլտվության առկայության հատկանիշը
	M.CA.SDE.00892
	bdt:‌Indicator‌Type (M.BDT.00013)
Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ)
	1



25.	«Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունները» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը բերված է 17-րդ աղյուսակում։
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«Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունները» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Անունը
	փոխադրումը հետագծելու մասին տեղեկությունները

	2
	Նույնականացուցիչը
	R.CA.LS.06.005

	3
	Տարբերակը
	1.0.0

	4
	Սահմանումը
	փոխադրումը հետագծելու մասին տեղեկությունները

	5
	Օգտագործումը
	–

	6
	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը
	urn:EEC:R:CA:LS:06:NSMonitoringInfo:v1.0.0

	7
	XML-փաստաթղթի արմատային տարրը
	R.CA.LS.06.005 NSMonitoringInfo

	8
	XML-սխեմայի նիշքի անվանումը
	EEC_R_CA_LS_06_NSMonitoringInfo_v1.0.0.xsd



26.	Ներմուծվող անվանումների տարածությունները բերված են 18-րդ աղյուսակում:
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Ներմուծվող անվանումների տարածությունները
	Համարը՝ ը/կ
	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը
	Նախածանցը

	1
	2
	3

	1
	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vZ.Z.Z
	cacdo

	2
	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vZ.Z.Z
	casdo

	3
	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X
	ccdo

	4
	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
	csdo



«X.X.X» և «Z.Z.Z» պայմանանշանները ներմուծվող անվանումների տարածություններում համապատասխանում են էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրում ներառման ենթակա՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) կառուցվածքի տեխնիկական սխեման սույն նկարագրությանը համապատասխան մշակելիս օգտագործված՝ տվյալների բազիսային մոդելի և առարկայական ոլորտի տվյալների մոդելի տարբերակի համարին:
27.	«Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունները» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը բերված է 19-րդ աղյուսակում։
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«Փոխադրման հետագծման մասին տեղեկությունները» (R.CA.LS.06.005) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը
	Վավերապայմանի անվանումը
	Վավերապայմանի նկարագրությունը
	Նույնականացուցիչը
	Տվյալների տիպը
	Բազմ․

	1. էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վերնագիրը
(ccdo:‌EDoc‌Header)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեխնոլոգիական վավերապայմանների ամբողջությունը
	M.CDE.90001
	ccdo:‌EDoc‌Header‌Type (M.CDT.90001)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1

	
	1.1. Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագիրը
(csdo:‌Inf‌Envelope‌Code)
	ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.90010
	csdo:‌Inf‌Envelope‌Code‌Type (M.SDT.90004)
Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3}
	1

	
	1.2. էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը
(csdo:‌EDoc‌Code)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագրային նշագիրը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան
	M.SDE.90001
	csdo:‌EDoc‌Code‌Type (M.SDT.90001)
Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան
Ձևանմուշը՝ R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
	1

	
	1.3. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը
(csdo:‌EDoc‌Id)
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) միանշանակ նույնականացնող պայմանանշանների տողը
	M.SDE.90007
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	1

	
	1.4. Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը
(csdo:‌EDoc‌Ref‌Id)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան ձևավորվել է տվյալ էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները)
	M.SDE.90008
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	0..1

	
	1.5. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌EDoc‌Date‌Time)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ստեղծման ամսաթիվը և ժամը
	M.SDE.90002
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	1

	
	1.6. Լեզվի ծածկագիրը
(csdo:‌Language‌Code)
	լեզվի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00051
	csdo:‌Language‌Code‌Type (M.SDT.00051)
Լեզվի երկտառ ծածկագիրը՝ ISO 639-1-ին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ [a-z]{2}
	0..1

	2. Հաղորդագրությունը ձևավորած՝ նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատորը
(casdo:‌NSSender‌Code)
	հաղորդագրությունը ձևավորած՝ լիազորված օպերատորի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00830
	csdo:‌Code20‌Type (M.SDT.00160)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	3. Փոխադրման նույնականացուցիչը
(casdo:‌Movement‌Id)
	փոխադրման եզակի համարը
	M.CA.SDE.00638
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	1

	4. Փոխադրումը հետագծող ազգային օպերատորը
(casdo:‌NSMovement‌Owner‌Code)
	փոխադրումը հետագծող ազգային օպերատորի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00829
	csdo:‌Code20‌Type (M.SDT.00160)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	5. Մշակման արդյունքի ծածկագիրը
(casdo:‌NSResult‌Code)
	մշակման արդյունքի ծածկագիրը
	M.CA.SDE.00863
	csdo:‌Code3‌Type (M.SDT.00180)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Երկարությունը՝ 3
	0..1

	6. Իրադարձությունը՝ փոխադրումն իրականացնելու ժամանակ
(cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details)
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ փոխադրում իրականացնելիս առաջացած իրադարձության մասին տեղեկությունները 
	M.CA.CDE.00663
	cacdo:‌NSMovement‌Event‌Details‌Type (M.CA.CDT.00578)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	0..*

	
	6.1. Հետագծման ծածկագիրը
(casdo:‌NSMonitoring‌Code)
	փոխադրման հետագծման ծածկագիրը
	M.CA.SDE.00819
	csdo:‌Code2‌Type (M.SDT.00170)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Երկարությունը՝ 2
	1

	
	6.2. Ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌Event‌Date‌Time)
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ տեղի ունեցած իրադարձության ամսաթիվը և ժամը, որն արձանագրել է այդ իրադարձությունը գրանցած ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգը
	M.SDE.00132
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	1

	
	6.3. Իրադարձության ծածկագիրը
(casdo:‌NSEvent‌Code)
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ տեղի ունեցած իրադարձության ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00860
	csdo:‌Code3‌Type (M.SDT.00180)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Երկարությունը՝ 3
	0..1

	
	6.4. Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիրը
(casdo:‌NSViolation‌Code)
	արտակարգ իրավիճակի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00818
	csdo:‌Code2‌Type (M.SDT.00170)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Երկարությունը՝ 2
	0..1

	
	6.5. Նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկությունները
(cacdo:‌NSItem‌Details)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին տեղեկությունները
	M.CA.CDE.00662
	cacdo:‌NSItem‌Details‌Type (M.CA.CDT.00577)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	0..*

	
	
	6.5.1. Նավիգացիոն կապարակնիքը
(cacdo:‌NSDevice‌Details)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մասին մանրամասնեցված տեղեկությունները
	M.CA.CDE.00697
	cacdo:‌NSDevice‌Details‌Type (M.CA.CDT.00583)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1

	
	
	
	*.1. Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչը
(casdo:‌Navigation‌Seal‌Id)
	նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացման եզակի համարը
	M.CA.SDE.00822
	casdo:‌Id100‌Type (M.CA.SDT.00206)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 100
	0..1

	
	
	
	*.2. Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչը
(casdo:‌NSId)
	ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգով գրանցման ժամանակ նավիգացիոն կապարակնիքին տրված եզակի համարը
	M.CA.SDE.00826
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	0..1

	
	
	
	*.3. Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորը
(casdo:‌NSOwner‌Code)
	ազգային օպերատորի ծածկագրային նշագիրը, որի տեղեկատվական համակարգում գրանցված է նավիգացիոն կապարակնիքը
	M.CA.SDE.00825
	csdo:‌Code20‌Type (M.SDT.00160)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	
	
	*.4. Մոդելի անվանումը
(csdo:‌Product‌Model‌Name)
	նավիգացիոն կապարակնիքի մոդելը
	M.SDE.00233
	csdo:‌Name250‌Type (M.SDT.00068)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 250
	0..1

	
	
	
	*.5. Ամսաթիվը
(csdo:‌Event‌Date)
	գրանցման ամսաթիվն ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգում 
	M.SDE.00131
	bdt:‌Date‌Type (M.BDT.00005)
Ամսաթվի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	0..1

	
	
	6.5.2. Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալները
(cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details)
	նավիգացիոն կապարակնիքից ստացված տվյալները
	M.CA.CDE.00694
	cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details‌Type (M.CA.CDT.00576)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	0..1

	
	
	
	*.1. Լիցքի մակարդակը
(casdo:‌Power‌Charge‌Measure)
	կուտակիչների մարտկոցի լիցքի մակարդակը
	M.CA.SDE.00815
	csdo:‌Unified‌Physical‌Measure‌Type (M.SDT.00122)
Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում
Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24։
Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6
	1

	
	
	
	
	ա) չափման միավորը
(measurement‌Unit‌Code ատրիբուտ)
	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը
	–
	csdo:‌Measurement‌Unit‌Code‌Type (M.SDT.00074)
Տառաթվային ծածկագիրը։
Ձևանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}
	1

	
	
	
	
	բ) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(measurement‌Unit‌Code‌List‌Id ատրիբուտ)
	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	
	
	*.2. Աշխարհագրական կոորդինատները
(ccdo:‌Geo‌Coordinate‌Details)
	աշխարհագրական կոորդինատները
	M.CDE.00035
	ccdo:‌Geo‌Coordinate‌Details‌Type (M.CDT.00037)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1

	
	
	
	
	*.2.1. Աշխարհագրական երկայնությունը
(csdo:‌Longitude‌Measure)
	օբյեկտի տեղադիրքի աշխարհագրական երկայնությունը
	M.SDE.00147
	csdo:‌Geo‌Coordinate‌Measure‌Type (M.SDT.00107)
Արժեքը՝ ISO 6709-ին համապատասխան
Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 11։
Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 8
	1

	
	
	
	
	*.2.2. Աշխարհագրական լայնությունը
(csdo:‌Latitude‌Measure)
	օբյեկտի տեղադիրքի աշխարհագրական լայնությունը
	M.SDE.00146
	csdo:‌Geo‌Coordinate‌Measure‌Type (M.SDT.00107)
Արժեքը՝ ISO 6709-ին համապատասխան։
Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 11։
Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 8
	1

	
	
	
	*.3. Արագությունը
(casdo:‌Speed‌Measure)
	փոխադրման արագությունը
	M.CA.SDE.00816
	csdo:‌Unified‌Physical‌Measure‌Type (M.SDT.00122)
Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում։
Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24։
Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6
	1

	
	
	
	
	ա) չափման միավորը
(measurement‌Unit‌Code ատրիբուտ)
	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը
	–
	csdo:‌Measurement‌Unit‌Code‌Type (M.SDT.00074)
Տառաթվային ծածկագիրը։
Ձևանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}
	1

	
	
	
	
	բ) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(measurement‌Unit‌Code‌List‌Id ատրիբուտ)
	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	
	
	*.4. Նավիգացիոն կապարակնիքի փականքի վիճակը
(casdo:‌NSLock‌State‌Code)
	նավիգացիոն կապարակնիքի փականքի վիճակի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00864
	csdo:‌Code1‌Type (M.SDT.00169)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Երկարությունը՝ 1
	1

	
	
	
	*.5. Ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌Event‌Date‌Time)
	ժամանականիշը
	M.SDE.00132
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	1

	
	
	
	*.6. Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիրը
(casdo:‌NSViolation‌Code)
	արտակարգ իրավիճակի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00818
	csdo:‌Code2‌Type (M.SDT.00170)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Երկարությունը՝ 2
	0..1

	
	6.6. Նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունները
(cacdo:‌NSReplacement‌Details)
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման մասին տեղեկությունները
	M.CA.CDE.00690
	cacdo:‌NSReplacement‌Details‌Type (M.CA.CDT.00581)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	0..1

	
	
	6.6.1. Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչը
(casdo:‌NSId)
	նոր նավիգացիոն կապարակնիքի՝ ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգով դրա գրանցման ժամանակ տրված նույնականացուցիչը
	M.CA.SDE.00826
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	1

	
	
	6.6.2. Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչը
(casdo:‌Navigation‌Seal‌Id)
	նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացման եզակի համարը
	M.CA.SDE.00822
	casdo:‌Id100‌Type (M.CA.SDT.00206)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 100
	1

	
	
	6.6.3. Նավիգացիոն կապարակնիքի ազգային օպերատորը
(casdo:‌NSOwner‌Code)
	այն ազգային օպերատորի անվանումը, որի տեղեկատվական համակարգում գրանցված է նոր նավիգացիոն կապարակնիքը
	M.CA.SDE.00825
	csdo:‌Code20‌Type (M.SDT.00160)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	
	6.6.4. Հիմքը
(casdo:‌Reason‌Description‌Text)
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման պատճառները
	M.CA.SDE.00823
	csdo:‌Text4000‌Type (M.SDT.00088)
Պայմանանշանների տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 4000
	0..1

	
	
	6.6.5. Ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌Event‌Date‌Time)
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման ամսաթիվը և ժամը
	M.SDE.00132
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	0..1

	
	
	6.6.6. Նկարագրությունը
(csdo:‌Description‌Text)
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման վայրը
	M.SDE.00002
	csdo:‌Text4000‌Type (M.SDT.00088)
Պայմանանշանների տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 4000
	0..1

	
	
	6.6.7. Վերահսկող մարմնի անվանումը
(casdo:‌Supervisory‌Authority‌Name)
	նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինումն իրականացրած կազմակերպության կամ պետական իշխանության մարմնի անվանումը
	M.CA.SDE.00862
	csdo:‌Name300‌Type (M.SDT.00056)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 300
	0..1

	
	6.7. Տրանսպորտային միջոցը
(cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details)
	տրանսպորտային միջոցի մասին տեղեկությունները
	M.CA.CDE.00671
	cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details‌Type (M.CA.CDT.00640)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	0..*

	
	
	6.7.1. Հերթական համարը
(csdo:‌Object‌Ordinal)
	տրանսպորտային միջոցի հերթական համարը
	M.SDE.00148
	csdo:‌Ordinal3‌Type (M.SDT.00105)
Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը։
Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3
	0..1

	
	
	6.7.2. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը։
(csdo:UnifiedTransportModeCode)
	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00166
	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)
Ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	
	6.7.3. Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիրը
(casdo:‌Registration‌Nationality‌Code)
	տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00429
	casdo:‌CACountry‌Code‌Type (M.CA.SDT.00181)
Երկրի երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը։
Ձևանմուշը՝ ([A-Z]{2})|(\d{2})
	0..1

	
	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	
	6.7.4. Տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը
(csdo:‌Transport‌Means‌Reg‌Id)
	ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցի, կցանքի, կիսակցանքի գրանցման համարը, նավի անվանումը, օդանավի չվերթի համարը, երկաթուղային տրանսպորտային միջոցի (վագոնի, կիսավագոնի, բաց վագոնի, ցիստեռնի և այլնի) համարը, բեռնարկղի նույնականացման համարը
	M.SDE.00154
	csdo:‌Transport‌Means‌Reg‌Id‌Type (M.SDT.00101)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 40
	0..1

	
	
	
	ա) երկրի ծածկագիրը
(country‌Code ատրիբուտ)
	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձևավորվել է նշված գրանցման համարը
	–
	csdo:‌Unqualified‌Country‌Code‌Type (M.SDT.00159)
Երկրի երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում:
Ձևանմուշը՝ [A-Z]{2}
	0..1

	
	
	
	բ) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(country‌Code‌List‌Id ատրիբուտ)
	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	
	6.7.5. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը
(csdo:‌Vehicle‌Id)
	արտադրողի կողմից տրված՝ տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի հենասարքի, ինքնագնաց մեքենայի) նույնականացման համարը
	M.SDE.00212
	csdo:‌Vehicle‌Id‌Type (M.SDT.00161)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը 17
	0..1

	
	
	6.7.6. Միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագիրը
(casdo:‌Transport‌Type‌Code)
	տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00371
	casdo:‌Transport‌Type‌Code‌Type (M.CA.SDT.00205)
Միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում:
Ձևանմուշը՝ \d{3}
	0..1

	
	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը 20
	1

	
	
	6.7.7. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը
(csdo:‌Vehicle‌Make‌Code)
	տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00303
	csdo:‌Vehicle‌Make‌Code‌Type (M.SDT.00203)
Ճանապարհային տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում
Ձևանմուշը՝ \d{3}
	0..1

	
	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	
	6.7.8. Տրանսպորտային միջոցի մոդելի անվանումը
(csdo:‌Vehicle‌Model‌Name)
	տրանսպորտային միջոցի մոդելի անվանումը
	M.SDE.00314
	csdo:‌Name250‌Type (M.SDT.00068)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 250
	0..1

	
	
	6.7.9. Փաստաթղթի համարը
(csdo:‌Doc‌Id)
	տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայականի համարը
	M.SDE.00044
	csdo:‌Id50‌Type (M.SDT.00093)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 50
	0..1

	
	6.8. Փոխադրման երթուղին
(cacdo:‌NSItinerary‌Details)
	փոխադրման երթուղու մասին տեղեկությունները
	M.CA.CDE.00664
	cacdo:‌NSItinerary‌Details‌Type (M.CA.CDT.00586)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	0..1

	
	
	6.8.1. Երթուղու կետը
(cacdo:‌Itinerary‌Point‌Details)
	երթուղու կետի մասին տեղեկությունները
	M.CA.CDE.00547
	cacdo:‌Itinerary‌Point‌Details‌Type (M.CA.CDT.01175)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1..*

	
	
	
	*.1. Երկրի ծածկագիրը
(csdo:‌Unified‌Country‌Code)
	երկրի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00162
	csdo:‌Unified‌Country‌Code‌Type (M.SDT.00112)
Երկրի երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում:
Ձևանմուշը՝ [A-Z]{2}
	0..1

	
	
	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	
	
	*.2. Վայրի անվանումը (անունը)
(casdo:‌Place‌Name)
	վայրի (աշխարհագրական կետի) անվանումը (անունը)
	M.CA.SDE.00636
	csdo:‌Name120‌Type (M.SDT.00055)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 120
	0..1

	
	
	
	*.3. Հերթական համարը
(csdo:‌Object‌Ordinal)
	երթուղու կետի հերթական համարը
	M.SDE.00148
	csdo:‌Ordinal3‌Type (M.SDT.00105)
Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը։
Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3
	0..1

	
	
	
	*.4. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը
(csdo:‌Customs‌Office‌Code)
	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00255
	csdo:‌Customs‌Office‌Code‌Type (M.SDT.00184)
Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}
	0..1

	
	
	
	*.5. Մաքսային մարմնի անվանումը
(csdo:‌Customs‌Office‌Name)
	մաքսային մարմնի անվանումը
	M.SDE.00300
	csdo:‌Name50‌Type (M.SDT.00204)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 50
	0..1

	
	
	
	*.6. Ամսաթիվը
(csdo:‌Event‌Date)
	ամսաթիվը
	M.SDE.00131
	bdt:‌Date‌Type (M.BDT.00005)
Ամսաթվի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	0..1

	
	6.9. Ապրանքի կատեգորիայի ծածկագիրը
(casdo:‌Goods‌Category‌Code)
	նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ հետագծման ենթակա ապրանքի կատեգորիայի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00316
	casdo:‌Goods‌Category‌Code‌Type (M.CA.SDT.00202)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..*

	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	6.10. Փոխադրումն ուղեկցող փաստաթուղթը
(cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details)
	նավիգացիոն կապարակնիքի օգտագործմամբ փոխադրումն ուղեկցող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները
	M.CA.CDE.00696
	cacdo:‌NSMovement‌Doc‌Details‌Type (M.CA.CDT.00580)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	0..*

	
	
	6.10.1. Գրառման նույնականացուցիչը
(casdo:‌Line‌Id)
	գրառման հերթական համարը
	M.CA.SDE.00771
	csdo:‌Id40‌Type (M.SDT.00108)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 40
	1

	
	
	6.10.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը
(csdo:‌Doc‌Kind‌Code)
	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիր
	M.SDE.00054
	csdo:‌Unified‌Code20‌Type (M.SDT.00140)
Ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	
	6.10.3. Մաքսային փաստաթղթի գրանցման համարը
(cacdo:‌Customs‌Declaration‌Id‌Details)
	մաքսային հայտարարագրի գրանցման համարի մասին տեղեկությունները
	M.CA.CDE.00291
	cacdo:‌Customs‌Document‌Id‌Details‌Type (M.CA.CDT.00258)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	0..1

	
	
	
	*.1. Մաքսային մարմնի ծածկագիրը
(csdo:‌Customs‌Office‌Code)
	մաքսային մարմնի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00255
	csdo:‌Customs‌Office‌Code‌Type (M.SDT.00184)
Ծածկագրի արժեքը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների դասակարգչին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}
	1

	
	
	
	*.2. Փաստաթղթի ամսաթիվը
(csdo:‌Doc‌Creation‌Date)
	փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը
	M.SDE.00045
	bdt:‌Date‌Type (M.BDT.00005)
Ամսաթվի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	1

	
	
	
	*.3. Մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցամատյանի
(casdo:‌Customs‌Document‌Id)
	մաքսային փաստաթղթի համարը՝ ըստ գրանցամատյանի
	M.CA.SDE.00478
	casdo:‌Customs‌Document‌Id‌Type (M.CA.SDT.00118)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 5։
Առավելագույն երկարությունը՝ 7
	1

	
	
	6.10.4. Փաստաթղթի անվանումը
(csdo:‌Doc‌Name)
	փաստաթղթի անվանումը
	M.SDE.00108
	csdo:‌Name500‌Type (M.SDT.00134)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 500
	0..1

	
	
	6.10.5. Փաստաթղթի համարը
(csdo:‌Doc‌Id)
	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը
	M.SDE.00044
	csdo:‌Id50‌Type (M.SDT.00093)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 50
	0..1

	
	
	6.10.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը
(csdo:‌Doc‌Creation‌Date)
	փաստաթղթի տրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը
	M.SDE.00045
	bdt:‌Date‌Type (M.BDT.00005)
Ամսաթվի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	0..1



28.	«Տեղեկատվություն՝ տեղեկությունների չեղարկման մասին» (R.CA.LS.06.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը բերված է 20-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 20
«Տեղեկատվություն՝ տեղեկությունների չեղարկման մասին» (R.CA.LS.06.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Անունը
	տեղեկատվություն՝ տեղեկությունների չեղարկման մասին 

	2
	Նույնականացուցիչը
	R.CA.LS.06.006

	3
	Տարբերակը
	1.0.0

	4
	Սահմանումը
	տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկատվությունը

	5
	Օգտագործումը
	–

	6
	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը
	urn:EEC:R:CA:LS:06:NSCancelRequest:v1.0.0

	7
	XML-փաստաթղթի արմատային տարրը
	R.CA.LS.06.006 NSCancelInfo

	8
	XML-սխեմայի նիշքի անվանումը
	EEC_R_CA_LS_06_NSCancelRequest_v1.0.0.xsd



29.	Ներմուծվող անվանումների տարածությունները բերված են 21-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 21
Ներմուծվող անվանումների տարածությունները
	Համարը՝
ը/կ
	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը
	Նախածանցը

	1
	2
	3

	1
	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vZ.Z.Z
	cacdo

	2
	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vZ.Z.Z
	casdo

	3
	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X
	ccdo

	4
	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
	csdo



«X.X.X» և «Z.Z.Z» պայմանանշանները ներմուծվող անվանումների տարածություններում համապատասխանում են էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրում ներառման ենթակա՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) կառուցվածքի տեխնիկական սխեման սույն նկարագրությանը համապատասխան մշակելիս օգտագործված՝ տվյալների բազիսային մոդելի և առարկայական ոլորտի տվյալների մոդելի տարբերակի համարին:
30.	«Տեղեկատվություն՝ տեղեկությունների չեղարկման մասին» (R.CA.LS.06.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը բերված է 22-րդ աղյուսակում։


Աղյուսակ 22
«Տեղեկատվություն՝ տեղեկությունների չեղարկման մասին» (R.CA.LS.06.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը
	Վավերապայմանի անվանումը
	Վավերապայմանի նկարագրությունը
	Նույնականացուցիչը
	Տվյալների տիպը
	Բազմ․

	1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վերնագիրը
(ccdo:‌EDoc‌Header)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեխնոլոգիական վավերապայմանների ամբողջությունը
	M.CDE.90001
	ccdo:‌EDoc‌Header‌Type (M.CDT.90001)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1

	
	1.1. Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագիրը
(csdo:‌Inf‌Envelope‌Code)
	ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.90010
	csdo:‌Inf‌Envelope‌Code‌Type (M.SDT.90004)
Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3}
	1

	
	1.2. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը
(csdo:‌EDoc‌Code)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագրային նշագիրը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան
	M.SDE.90001
	csdo:‌EDoc‌Code‌Type (M.SDT.90001)
Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
	1

	
	1.3. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը
(csdo:‌EDoc‌Id)
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) միանշանակ նույնականացնող պայմանանշանների տողը
	M.SDE.90007
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	1

	
	1.4. Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը
(csdo:‌EDoc‌Ref‌Id)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան ձևավորվել է տվյալ էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները)
	M.SDE.90008
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	0..1

	
	1.5. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌EDoc‌Date‌Time)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ստեղծման ամսաթիվը և ժամը
	M.SDE.90002
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	1

	
	1.6. Լեզվի ծածկագիրը
(csdo:‌Language‌Code)
	լեզվի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00051
	csdo:‌Language‌Code‌Type (M.SDT.00051)
Լեզվի երկտառ ծածկագիրը՝ ISO 639-1-ին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ [a-z]{2}
	0..1

	2. Հաղորդագրությունը ձևավորած՝ նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատորը
(casdo:‌NSSender‌Code)
	հաղորդագրությունը ձևավորած՝ լիազորված օպերատորի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00830
	csdo:‌Code20‌Type (M.SDT.00160)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	3. Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագիրը
(csdo:‌Inf‌Envelope‌Code)
	ընդհանուր գործընթացի այն հաղորդագրության ծածկագրային նշագիրը, որի կազմում փոխանցվել է չեղարկման ենթակա էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները)
	M.SDE.90010
	csdo:‌Inf‌Envelope‌Code‌Type (M.SDT.90004)
Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3}
	1



31.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.007) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը բերված է 23-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 23
«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.007) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Անվանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մասին տեղեկություններ

	2
	Նույնականացուցիչը
	R.CA.LS.06.007

	3
	Տարբերակը
	1.0.0

	4
	Սահմանումը
	նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մասին տեղեկությունները

	5
	Օգտագործումը
	–

	6
	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը
	urn:EEC:R:CA:LS:06:NSTechLog:v1.0.0

	7
	XML-փաստաթղթի արմատային տարրը
	R.CA.LS.06.007 NSTechLog

	8
	XML-սխեմայի նիշքի անվանումը
	EEC_R_CA_LS_06_NSTechLog_v1.0.0.xsd



32.	Ներմուծվող անվանումների տարածությունները բերված են 24-րդ աղյուսակում:
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Ներմուծվող անվանումների տարածությունները
	Համարը՝ ը/կ
	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը
	Նախածանցը

	1
	2
	3

	1
	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vZ.Z.Z
	cacdo

	2
	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vZ.Z.Z
	casdo

	3
	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X
	ccdo

	4
	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
	csdo



«X.X.X» և «Z.Z.Z» պայմանանշանները ներմուծվող անվանումների տարածություններում համապատասխանում են էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրում ներառման ենթակա՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) կառուցվածքի տեխնիկական սխեման սույն նկարագրությանը համապատասխան մշակելիս օգտագործված՝ տվյալների բազիսային մոդելի և առարկայական ոլորտի տվյալների մոդելի տարբերակի համարին:
33.	«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.007) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը բերված է 25-րդ աղյուսակում։
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«Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալների մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.007) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը
	Վավերապայմանի անվանումը
	Վավերապայմանի նկարագրությունը
	Նույնականացուցիչը
	Տվյալների տիպը
	Բազմ.

	1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վերնագիրը
(ccdo:‌EDoc‌Header)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեխնոլոգիական վավերապայմանների ամբողջությունը
	M.CDE.90001
	ccdo:‌EDoc‌Header‌Type (M.CDT.90001)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1

	
	1.1. Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագիրը
(csdo:‌Inf‌Envelope‌Code)
	ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.90010
	csdo:‌Inf‌Envelope‌Code‌Type (M.SDT.90004)
Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3}
	1

	
	1.2. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը
(csdo:‌EDoc‌Code)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագրային նշագիրը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան
	M.SDE.90001
	csdo:‌EDoc‌Code‌Type (M.SDT.90001)
Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
	1

	
	1.3. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը
(csdo:‌EDoc‌Id)
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) միանշանակ նույնականացնող պայմանանշանների տողը
	M.SDE.90007
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	1

	
	1.4. Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը
(csdo:‌EDoc‌Ref‌Id)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան ձևավորվել է տվյալ էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները)
	M.SDE.90008
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	0..1

	
	1.5. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌EDoc‌Date‌Time)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ստեղծման ամսաթիվը և ժամը
	M.SDE.90002
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	1

	
	1.6. Լեզվի ծածկագիրը
(csdo:‌Language‌Code)
	լեզվի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00051
	csdo:‌Language‌Code‌Type (M.SDT.00051)
Լեզվի երկտառ ծածկագիրը՝ ISO 639-1-ին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ [a-z]{2}
	0..1

	2. Հաղորդագրությունը ձևավորած՝ նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատորը
(casdo:‌NSSender‌Code)
	հաղորդագրությունը ձևավորած՝ լիազորված օպերատորի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00830
	csdo:‌Code20‌Type (M.SDT.00160)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	3. Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչը
(casdo:‌NSId)
	ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգով գրանցման ժամանակ նավիգացիոն կապարակնիքին տրված եզակի համարը
	M.CA.SDE.00826
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	1

	4. Փոխադրման նույնականացուցիչը
(casdo:‌Movement‌Id)
	փոխադրման եզակի համարը
	M.CA.SDE.00638
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	0..1

	5. Մշակման արդյունքի ծածկագիրը
(casdo:‌NSResult‌Code)
	հարցման մշակման արդյունքի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00863
	csdo:‌Code3‌Type (M.SDT.00180)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Երկարությունը՝ 3
	0..1

	6. Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական իրադարձությունը
(cacdo:‌NSItem‌Tech‌Event‌Details)
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ կապված իրադարձության մասին տեղեկությունները
	M.CA.CDE.00668
	cacdo:‌NSItem‌Tech‌Event‌Details‌Type (M.CA.CDT.00585)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	0..*

	
	6.1. Ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌Event‌Date‌Time)
	նավիգացիոն կապարակնիքի հետ տեղի ունեցած իրադարձության ամսաթիվը և ժամը, որն արձանագրել է այդ իրադարձությունը գրանցած ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգը
	M.SDE.00132
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	1

	
	6.2. Նավիգացիոն կապարակնիքի տեխնոլոգիական տվյալները
(cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details)
	նավիգացիոն կապարակնիքից ստացված տեխնոլոգիական տվյալների մասին տեղեկությունները
	M.CA.CDE.00694
	cacdo:‌NSItem‌Tech‌Data‌Details‌Type (M.CA.CDT.00576)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1

	
	
	6.2.1. Լիցքի մակարդակը
(casdo:‌Power‌Charge‌Measure)
	կուտակիչների մարտկոցի լիցքի մակարդակը
	M.CA.SDE.00815
	csdo:‌Unified‌Physical‌Measure‌Type (M.SDT.00122)
Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում։
Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24։
Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6
	1

	
	
	
	ա) չափման միավորը
(measurement‌Unit‌Code ատրիբուտ)
	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը
	–
	csdo:‌Measurement‌Unit‌Code‌Type (M.SDT.00074)
Տառաթվային ծածկագիրը։
Ձևանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}
	1

	
	
	
	բ) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(measurement‌Unit‌Code‌List‌Id ատրիբուտ)
	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	
	6.2.2. Աշխարհագրական կոորդինատները
(ccdo:‌Geo‌Coordinate‌Details)
	աշխարհագրական կոորդինատները
	M.CDE.00035
	ccdo:‌Geo‌Coordinate‌Details‌Type (M.CDT.00037)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1

	
	
	
	*.1. Աշխարհագրական երկայնությունը
(csdo:‌Longitude‌Measure)
	օբյեկտի տեղադիրքի աշխարհագրական երկայնությունը
	M.SDE.00147
	csdo:‌Geo‌Coordinate‌Measure‌Type (M.SDT.00107)
Արժեքը՝ ISO 6709-ին համապատասխան։
Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 11։
Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 8
	1

	
	
	
	*.2. Աշխարհագրական լայնությունը
(csdo:‌Latitude‌Measure)
	օբյեկտի տեղադիրքի աշխարհագրական լայնությունը
	M.SDE.00146
	csdo:‌Geo‌Coordinate‌Measure‌Type (M.SDT.00107)
Արժեքը՝ ISO 6709-ին համապատասխան։
Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 11։
Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 8
	1

	
	
	6.2.3. Արագությունը
(casdo:‌Speed‌Measure)
	փոխադրման արագությունը
	M.CA.SDE.00816
	csdo:‌Unified‌Physical‌Measure‌Type (M.SDT.00122)
Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում։
Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24։
Կոտորակային թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 6
	1

	
	
	
	ա) չափման միավորը
(measurement‌Unit‌Code ատրիբուտ)
	չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը
	–
	csdo:‌Measurement‌Unit‌Code‌Type (M.SDT.00074)
Տառաթվային ծածկագիրը։
Ձևանմուշը՝ [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}
	1

	
	
	
	բ) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(measurement‌Unit‌Code‌List‌Id ատրիբուտ)
	չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	
	6.2.4. Նավիգացիոն կապարակնիքի փականքի վիճակը
(casdo:‌NSLock‌State‌Code)
	նավիգացիոն կապարակնիքի փականքի վիճակի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00864
	csdo:‌Code1‌Type (M.SDT.00169)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Երկարությունը՝ 1
	1

	
	
	6.2.5. Ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌Event‌Date‌Time)
	ժամանականիշը
	M.SDE.00132
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	1

	
	
	6.2.6. Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիրը
(casdo:‌NSViolation‌Code)
	արտակարգ իրավիճակի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00818
	csdo:‌Code2‌Type (M.SDT.00170)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Երկարությունը՝ 2
	0..1


 
34.	«Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.008) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը բերված է 26-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 26
«Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.008) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը
	Համարը՝ ը/կ
	Տարրի նշագիրը
	Նկարագրությունը

	1
	2
	3

	1
	Անվանումը
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկություններ

	2
	Նույնականացուցիչը
	R.CA.LS.06.008

	3
	Տարբերակը
	1.0.0

	4
	Սահմանումը
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկությունները

	5
	Օգտագործումը
	–

	6
	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը
	urn:EEC:R:CA:LS:06:NSInspection:v1.0.0

	7
	XML-փաստաթղթի արմատային տարրը
	R.CA.LS.06.008 NSInspection

	8
	XML-սխեմայի նիշքի անվանումը
	EEC_R_CA_LS_06_NSInspection_v1.0.0.xsd



34.	Ներմուծվող անվանումների տարածությունները բերված են 27-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 27
[bookmark: _Toc365287962][bookmark: _Toc373227740]Ներմուծվող անվանումների տարածությունները
	Համարը՝ ը/կ
	Անվանումների տարածության նույնականացուցիչը
	Նախածանցը

	1
	2
	3

	1
	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vZ.Z.Z
	cacdo

	2
	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vZ.Z.Z
	casdo

	3
	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X
	ccdo

	4
	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
	csdo



«X.X.X» և «Z.Z.Z» պայմանանշանները ներմուծվող անվանումների տարածություններում համապատասխանում են էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրում ներառման ենթակա՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) կառուցվածքի տեխնիկական սխեման սույն նկարագրությանը համապատասխան մշակելիս օգտագործված՝ տվյալների բազիսային մոդելի և առարկայական ոլորտի տվյալների մոդելի տարբերակի համարին:
35.	«Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.008) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը բերված է 28-րդ աղյուսակում։


[bookmark: _Ref362367580][bookmark: _Ref363722998][bookmark: _Toc362384178][bookmark: _Toc362892239][bookmark: _Toc363548689][bookmark: _Toc363724006][bookmark: _Toc369257110]Աղյուսակ 28
«Հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին տեղեկություններ» (R.CA.LS.06.008) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը
	Վավերապայմանի անվանումը
	Վավերապայմանի նկարագրությունը
	Նույնականացուցիչը
	Տվյալների տիպը
	Բազմ.

	1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վերնագիրը
(ccdo:‌EDoc‌Header)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեխնոլոգիական վավերապայմանների ամբողջությունը
	M.CDE.90001
	ccdo:‌EDoc‌Header‌Type (M.CDT.90001)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1

	
	1.1. Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագիրը
(csdo:‌Inf‌Envelope‌Code)
	ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.90010
	csdo:‌Inf‌Envelope‌Code‌Type (M.SDT.90004)
Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3}
	1

	
	1.2. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը
(csdo:‌EDoc‌Code)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագրային նշագիրը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան
	M.SDE.90001
	csdo:‌EDoc‌Code‌Type (M.SDT.90001)
Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
	1

	
	1.3. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը
(csdo:‌EDoc‌Id)
	էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) միանշանակ նույնականացնող պայմանանշանների տողը
	M.SDE.90007
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	1

	
	1.4. Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը
(csdo:‌EDoc‌Ref‌Id)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան ձևավորվել է տվյալ էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները)
	M.SDE.90008
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	0..1

	
	1.5. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌EDoc‌Date‌Time)
	էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ստեղծման ամսաթիվը և ժամը
	M.SDE.90002
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	1

	
	1.6. Լեզվի ծածկագիրը
(csdo:‌Language‌Code)
	լեզվի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00051
	csdo:‌Language‌Code‌Type (M.SDT.00051)
Լեզվի երկտառ ծածկագիրը՝ ISO 639-1-ին համապատասխան:
Ձևանմուշը՝ [a-z]{2}
	0..1

	2. Հաղորդագրությունը ձևավորած՝ նավիգացիոն կապարակնիքի օպերատորը
(casdo:‌NSSender‌Code)
	հաղորդագրությունը ձևավորած՝ լիազորված օպերատորի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00830
	csdo:‌Code20‌Type (M.SDT.00160)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	3. Նավիգացիոն կապարակնիքի եզակի նույնականացուցիչը
(casdo:‌Navigation‌Seal‌Id)
	նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացման եզակի համարը
	M.CA.SDE.00822
	casdo:‌Id100‌Type (M.CA.SDT.00206)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 100
	1

	4. Նավիգացիոն կապարակնիքի նույնականացուցիչը
(casdo:‌NSId)
	ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգով գրանցման ժամանակ նավիգացիոն կապարակնիքին տրված եզակի համարը
	M.CA.SDE.00826
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	1

	5. Փոխադրման նույնականացուցիչը
(casdo:‌Movement‌Id)
	փոխադրման եզակի համարը
	M.CA.SDE.00638
	csdo:‌Universally‌Unique‌Id‌Type (M.SDT.90003)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ԻՍՕ/IEC 9834-8-ին համապատասխան։
Ձևանմուշը՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	1

	6. Հիմքը
(casdo:‌Reason‌Description‌Text)
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման հիմքի նկարագրությունը
	M.CA.SDE.00823
	csdo:‌Text4000‌Type (M.SDT.00088)
Պայմանանշանների տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 4000
	1

	7. Վերահսկող մարմնի անվանումը
(casdo:‌Supervisory‌Authority‌Name)
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին որոշում կայացրած վերահսկող մարմնի անվանումը
	M.CA.SDE.00862
	csdo:‌Name300‌Type (M.SDT.00056)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 300
	1

	8. Փաստաթուղթը
(ccdo:‌Doc‌V4‌Details)
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման արդյունքներով ձևակերպված փաստաթղթի համարը
	M.CDE.00077
	ccdo:‌Doc‌Details‌V4‌Type (M.CDT.00081)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1

	
	8.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը
(csdo:‌Doc‌Kind‌Code)
	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00054
	csdo:‌Unified‌Code20‌Type (M.SDT.00140)
Ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	8.2. Փաստաթղթի անվանումը
(csdo:‌Doc‌Name)
	փաստաթղթի անվանումը
	M.SDE.00108
	csdo:‌Name500‌Type (M.SDT.00134)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 500
	0..1

	
	8.3. Փաստաթղթի համարը
(csdo:‌Doc‌Id)
	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը
	M.SDE.00044
	csdo:‌Id50‌Type (M.SDT.00093)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 50
	0..1

	
	8.4. Փաստաթղթի ամսաթիվը
(csdo:‌Doc‌Creation‌Date)
	փաստաթղթի տրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը
	M.SDE.00045
	bdt:‌Date‌Type (M.BDT.00005)
Ամսաթվի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	0..1

	9. Ամսաթիվը և ժամը
(csdo:‌Event‌Date‌Time)
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման մասին որոշում կայացնելու ամսաթիվն ու ժամը
	M.SDE.00132
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	1

	10. Սկզբի ամսաթիվն ու ժամը 
(csdo:‌Start‌Date‌Time)
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառումն սկսելու ամսաթիվն ու ժամը
	M.SDE.00133
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	1

	11. Ավարտի ամսաթիվն ու ժամը
(csdo:‌End‌Date‌Time)
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման ավարտի ամսաթիվն ու ժամը
	M.SDE.00134
	bdt:‌Date‌Time‌Type (M.BDT.00006)
Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	1

	12. Նկարագրությունը
(csdo:‌Description‌Text)
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման արդյունքները
	M.SDE.00002
	csdo:‌Text4000‌Type (M.SDT.00088)
Պայմանանշանների տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 4000
	1..*

	13. Փոխադրողը
(cacdo:‌Carrier‌Details)
	ապրանքները փոխադրողի մասին տեղեկությունները
	M.CA.CDE.00197
	cacdo:‌Carrier‌Details‌Type (M.CA.CDT.00349)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1

	
	13.1. Երկրի ծածկագիրը
(csdo:‌Unified‌Country‌Code)
	սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00162
	csdo:‌Unified‌Country‌Code‌Type (M.SDT.00112)
Երկրի երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում:
Ձևանմուշը՝ [A-Z]{2}
	0..1

	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	13.2. Սուբյեկտի անվանումը
(csdo:‌Subject‌Name)
	տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը
	M.SDE.00224
	csdo:‌Name300‌Type (M.SDT.00056)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 300
	0..1

	
	13.3. Սուբյեկտի կրճատ անվանումը
(csdo:‌Subject‌Brief‌Name)
	տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը
	M.SDE.00225
	csdo:‌Name120‌Type (M.SDT.00055)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 120
	0..1

	
	13.4. Կազմակերպաիրավական ձևի ծածկագիրը
(csdo:‌Business‌Entity‌Type‌Code)
	այն կազմակերպաիրավական ձևի ծածկագրային նշագիրը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը
	M.SDE.00023
	csdo:‌Unified‌Code20‌Type (M.SDT.00140)
Ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	13.5. Կազմակերպաիրավական ձևի անվանումը
(csdo:‌Business‌Entity‌Type‌Name)
	այն կազմակերպաիրավական ձևի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը
	M.SDE.00090
	csdo:‌Name300‌Type (M.SDT.00056)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 300
	0..1

	
	13.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը
(csdo:‌Business‌Entity‌Id)
	պետական գրանցման ժամանակ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) տրված գրառման համարը (ծածկագիրը)
	M.SDE.00189
	csdo:‌Business‌Entity‌Id‌Type (M.SDT.00157)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	
	ա) նույնականացման մեթոդը
(kindId ատրիբուտ)
	տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը
	–
	csdo:‌Business‌Entity‌Id‌Kind‌Id‌Type (M.SDT.00158)
Տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկագրքից նույնականացուցչի արժեքը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	13.7. Նույնականացման եզակի մաքսային համարը
(casdo:‌CAUnique‌Customs‌Number‌Id)
	նույնականացման (նույնականացման եզակի) մաքսային համարի մասին տեղեկությունները
	M.CA.SDE.00626
	casdo:‌CAUnique‌Customs‌Number‌Id‌Type (M.CA.SDT.00188)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 40
	0..1

	
	
	ա) երկրի ծածկագիրը
(country‌Code ատրիբուտ)
	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձևավորվել է նշված նույնականացման համարը
	–
	csdo:‌Unqualified‌Country‌Code‌Type (M.SDT.00159)
Երկրի երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում:
Ձևանմուշը՝ [A-Z]{2}
	0..1

	
	
	բ) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(country‌Code‌List‌Id ատրիբուտ)
	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	13.8. Հարկ վճարողի նույնականացուցիչը
(csdo:‌Taxpayer‌Id)
	սուբյեկտի նույնականացուցիչը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրի հարկ վճարողների ռեեստրում
	M.SDE.00025
	csdo:‌Taxpayer‌Id‌Type (M.SDT.00025)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ հարկ վճարողի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	13.9. Հաշվառման վերցնելու պատճառի ծածկագիրը
(csdo:‌Tax‌Registration‌Reason‌Code)
	Ռուսաստանի Դաշնությունում սուբյեկտին հարկային հաշվառման վերցնելու պատճառը նույնականացնող ծածկագիրը
	M.SDE.00030
	csdo:‌Tax‌Registration‌Reason‌Code‌Type (M.SDT.00030)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Ձևանմուշը՝ \d{9}
	0..1

	
	13.10. Ֆիզիկական անձի նույնականացուցիչը
(casdo:‌Person‌Id)
	ֆիզիկական անձի եզակի նույնականացուցիչը
	M.CA.SDE.00129
	casdo:‌Person‌Id‌Type (M.CA.SDT.00190)
Նույնականացուցչի արժեքը՝ ֆիզիկական անձի գրանցման երկրում ընդունված կանոններին համապատասխան
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	13.11. Անձի ինքնությունը հաստատող վկայականը
(ccdo:‌Identity‌Doc‌V3‌Details)
	ֆիզիկական անձի ինքնությունը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկությունները
	M.CDE.00056
	ccdo:‌Identity‌Doc‌Details‌V3‌Type (M.CDT.00062)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	0..1

	
	
	13.11.1. Երկրի ծածկագիրը
(csdo:‌Unified‌Country‌Code)
	երկրի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00162
	csdo:‌Unified‌Country‌Code‌Type (M.SDT.00112)
Երկրի երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում:
Ձևանմուշը՝ [A-Z]{2}
	1

	
	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	
	13.11.2. Անձի ինքնությունը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը
(csdo:‌Identity‌Doc‌Kind‌Code)
	Անձի ինքնությունը հաստատող փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00136
	csdo:‌Identity‌Doc‌Kind‌Code‌Type (M.SDT.00098)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	
	13.11.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը
(csdo:‌Doc‌Kind‌Name)
	փաստաթղթի տեսակի անվանումը
	M.SDE.00095
	csdo:‌Name500‌Type (M.SDT.00134)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 500
	0..1

	
	
	13.11.4. Փաստաթղթի սերիան
(csdo:‌Doc‌Series‌Id)
	փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիր
	M.SDE.00157
	csdo:‌Id20‌Type (M.SDT.00092)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	
	13.11.5. Փաստաթղթի համարը
(csdo:‌Doc‌Id)
	փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրված թվային կամ տառաթվային նշագիրը
	M.SDE.00044
	csdo:‌Id50‌Type (M.SDT.00093)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 50
	1

	
	
	13.11.6. Փաստաթղթի ամսաթիվը
(csdo:‌Doc‌Creation‌Date)
	փաստաթղթի տրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը
	M.SDE.00045
	bdt:‌Date‌Type (M.BDT.00005)
Ամսաթվի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	0..1

	
	
	13.11.7. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը
(csdo:‌Doc‌Validity‌Date)
	այն ժամկետը լրանալու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է
	M.SDE.00052
	bdt:‌Date‌Type (M.BDT.00005)
Ամսաթվի նշագիրը՝ ISO 8601 ստանդարտների սերիային համապատասխան
	0..1

	
	
	13.11.8. Լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը
(csdo:‌Authority‌Id)
	փաստաթուղթը տրամադրած՝ պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը
	M.SDE.00068
	csdo:‌Id20‌Type (M.SDT.00092)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	
	13.11.9. Լիազորված մարմնի անվանումը
(csdo:‌Authority‌Name)
	փաստաթուղթը տրամադրած՝ պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը
	M.SDE.00066
	csdo:‌Name300‌Type (M.SDT.00056)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 300
	0..1

	
	13.12. Հասցեն
(ccdo:‌Subject‌Address‌Details)
	հասցեն
	M.CDE.00058
	ccdo:‌Subject‌Address‌Details‌Type (M.CDT.00064)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	0..*

	
	
	13.12.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը
(csdo:‌Address‌Kind‌Code)
	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00192
	csdo:‌Address‌Kind‌Code‌Type (M.SDT.00162)
Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների տեղեկագրքին համապատասխան։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	
	13.12.2. Երկրի ծածկագիրը
(csdo:‌Unified‌Country‌Code)
	երկրի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00162
	csdo:‌Unified‌Country‌Code‌Type (M.SDT.00112)
Երկրի երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում:
Ձևանմուշը՝ [A-Z]{2}
	0..1

	
	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	
	13.12.3. Տարածքի ծածկագիրը
(csdo:‌Territory‌Code)
	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը
	M.SDE.00031
	csdo:‌Territory‌Code‌Type (M.SDT.00031)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 17
	0..1

	
	
	13.12.4. Տարածաշրջանը
(csdo:‌Region‌Name)
	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը
	M.SDE.00007
	csdo:‌Name120‌Type (M.SDT.00055)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 120
	0..1

	
	
	13.12.5. Շրջանը
(csdo:‌District‌Name)
	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը
	M.SDE.00008
	csdo:‌Name120‌Type (M.SDT.00055)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 120
	0..1

	
	
	13.12.6. Քաղաքը
(csdo:‌City‌Name)
	քաղաքի անվանումը
	M.SDE.00009
	csdo:‌Name120‌Type (M.SDT.00055)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 120
	0..1

	
	
	13.12.7. Բնակավայրը
(csdo:‌Settlement‌Name)
	բնակավայրի անվանումը
	M.SDE.00057
	csdo:‌Name120‌Type (M.SDT.00055)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 120
	0..1

	
	
	13.12.8. Փողոցը
(csdo:‌Street‌Name)
	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը
	M.SDE.00010
	csdo:‌Name120‌Type (M.SDT.00055)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 120
	0..1

	
	
	13.12.9. Շենքի համարը
(csdo:‌Building‌Number‌Id)
	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը
	M.SDE.00011
	csdo:‌Id50‌Type (M.SDT.00093)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 50
	0..1

	
	
	13.12.10. Սենքի համարը
(csdo:‌Room‌Number‌Id)
	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը
	M.SDE.00012
	csdo:‌Id20‌Type (M.SDT.00092)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	
	13.12.11. Փոստային դասիչը
(csdo:‌Post‌Code)
	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը
	M.SDE.00006
	csdo:‌Post‌Code‌Type (M.SDT.00006)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Ձևանմուշը՝ [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]
	0..1

	
	
	13.12.12. Բաժանորդային արկղի համարը
(csdo:‌Post‌Office‌Box‌Id)
	փոստային կապի ձեռնարկությունում բաժանորդային արկղի համարը
	M.SDE.00013
	csdo:‌Id20‌Type (M.SDT.00092)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	13.13. Կոնտակտային վավերապայմանը
(ccdo:‌Communication‌Details)
	սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը
	M.CDE.00003
	ccdo:‌Communication‌Details‌Type (M.CDT.00003)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	0..*

	
	
	13.13.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը
(csdo:‌Communication‌Channel‌Code)
	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00014
	csdo:‌Communication‌Channel‌Code‌V2‌Type (M.SDT.00163)
Ծածկագրի արժեքը՝ կապի միջոցների (կապուղիների) տեսակների ցանկին համապատասխան։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	
	13.13.2. Կապի տեսակի անվանումը
(csdo:‌Communication‌Channel‌Name)
	կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) անվանումը
	M.SDE.00093
	csdo:‌Name120‌Type (M.SDT.00055)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 120
	0..1

	
	
	13.13.3. Կապուղու նույնականացուցիչը
(csdo:‌Communication‌Channel‌Id)
	կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի և այլնի նշում)
	M.SDE.00015
	csdo:‌Communication‌Channel‌Id‌Type (M.SDT.00015)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 1000
	1..*

	
	13.14. Ռեեստրում անձի ներառումը հաստատող փաստաթուղթը
(cacdo:‌Register‌Document‌Id‌Details)
	մաքսային փոխադրողների ռեեստրում ընդգրկվելու մասին վկայականը
	M.CA.CDE.00381
	cacdo:‌Register‌Document‌Id‌Details‌Type (M.CA.CDT.00303)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	0..1

	
	
	13.14.1. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը
(csdo:‌Doc‌Kind‌Code)
	փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիր
	M.SDE.00054
	csdo:‌Unified‌Code20‌Type (M.SDT.00140)
Ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	
	13.14.2. Երկրի ծածկագիրը
(csdo:‌Unified‌Country‌Code)
	երկրի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00162
	csdo:‌Unified‌Country‌Code‌Type (M.SDT.00112)
Երկրի երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում:
Ձևանմուշը՝ [A-Z]{2}
	0..1

	
	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	
	13.14.3. Իրավաբանական անձի գրանցման համարը՝ ռեեստրում ընդգրկելիս
(casdo:‌Registration‌Number‌Id)
	ռեեստրում ընդգրկելիս անձին տրված գրանցման համարը կամ անձին ռեեստրում ընդգրկելու մասին փաստաթղթի գրանցման համարը
	M.CA.SDE.00062
	csdo:‌Id25‌Type (M.SDT.00178)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 25
	1

	
	
	13.14.4. Փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագիրը
(casdo:‌Reregistration‌Code)
	փաստաթղթի վերագրանցման հատկանիշի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00001
	casdo:‌Reregistration‌Code‌Type (M.CA.SDT.00125)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Ձևանմուշը՝ \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}
	0..1

	
	
	13.14.5. Վկայականի տիպի ծածկագիրը
(casdo:‌AEORegistry‌Kind‌Code)
	լիազորված տնտեսական օպերատորի վկայականի տիպի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00592
	csdo:‌Code1‌Type (M.SDT.00169)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Երկարությունը՝ 1
	0..1

	
	13.15. Փոխադրողի ներկայացուցիչը
(cacdo:‌Carrier‌Representative‌Details)
	փոխադրողի աշխատակիցը կամ լիազորված ներկայացուցիչը հանդիսացող անձի մասին տեղեկությունները
	M.CA.CDE.00196
	cacdo:‌Carrier‌Representative‌Details‌Type (M.CA.CDT.00562)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	0..*

	
	
	13.15.1. Ա.Ա.Հ.-ն
(ccdo:‌Full‌Name‌Details)
	ազգանունը, անունը, հայրանունը
	M.CDE.00029
	ccdo:‌Full‌Name‌Details‌Type (M.CDT.00016)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1

	
	
	
	*.1. Անունը
(csdo:‌First‌Name)
	ֆիզիկական անձի անունը
	M.SDE.00109
	csdo:‌Name120‌Type (M.SDT.00055)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 120
	0..1

	
	
	
	*.2. Հայրանունը
(csdo:‌Middle‌Name)
	ֆիզիկական անձի հայրանունը (երկրորդ կամ միջին անունը)
	M.SDE.00111
	csdo:‌Name120‌Type (M.SDT.00055)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 120
	0..1

	
	
	
	*.3. Ազգանունը
(csdo:‌Last‌Name)
	ֆիզիկական անձի ազգանունը
	M.SDE.00110
	csdo:‌Name120‌Type (M.SDT.00055)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 120
	0..1

	
	
	13.15.2. Դերի ծածկագիրը
(casdo:‌Role‌Code)
	այն դերի ծածկագրային նշագիրը, որը կատարվում է որոշակի սուբյեկտի կամ օբյեկտի կողմից
	M.CA.SDE.00315
	csdo:‌Code20‌Type (M.SDT.00160)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	13.16. Փոխադրողի հերթական համարը
(casdo:‌Carrier‌Ordinal)
	փոխադրողի հերթական համարը
	M.CA.SDE.00377
	csdo:‌Ordinal3‌Type (M.SDT.00105)
Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը։
Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3
	0..1

	
	13.17. Փոխադրողի հղումային համարը
(casdo:‌Reference‌Carrier‌Ordinal)
	փոխադրողի հղումային հերթական համարը
	M.CA.SDE.00849
	csdo:‌Ordinal3‌Type (M.SDT.00105)
Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը։
Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3
	0..1

	14. Տրանսպորտային միջոցը
(cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details)
	տրանսպորտային միջոցի մասին տեղեկությունները
	M.CA.CDE.00671
	cacdo:‌Transport‌Means‌Item‌Details‌Type (M.CA.CDT.00640)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1..*

	
	14.1. Հերթական համարը
(csdo:‌Object‌Ordinal)
	տրանսպորտային միջոցի հերթական համարը
	M.SDE.00148
	csdo:‌Ordinal3‌Type (M.SDT.00105)
Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվը։
Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3
	0..1

	
	14.2. Տրանսպորտի տեսակի ծածկագիրը
(csdo:‌Unified‌Transport‌Mode‌Code)
	տրանսպորտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00166
	csdo:‌Unified‌Code20‌Type (M.SDT.00140)
Ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	14.3. Տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագիրը
(casdo:‌Registration‌Nationality‌Code)
	տրանսպորտային միջոցի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00429
	casdo:‌CACountry‌Code‌Type (M.CA.SDT.00181)
Երկրի երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում, կամ փաստաթղթի (տեղեկությունների) լրացման կարգը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ծածկագրի արժեքը։
Ձևանմուշը՝ ([A-Z]{2})|(\d{2})
	0..1

	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	14.4. Տրանսպորտային միջոցի գրանցման համարը
(csdo:‌Transport‌Means‌Reg‌Id)
	ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցի, կցանքի, կիսակցանքի գրանցման համարը, նավի անվանումը, օդանավի չվերթի համարը, երկաթուղային տրանսպորտային միջոցի (վագոնի, կիսավագոնի, բաց վագոնի, ցիստեռնի և այլնի) համարը, բեռնարկղի նույնականացման համարը
	M.SDE.00154
	csdo:‌Transport‌Means‌Reg‌Id‌Type (M.SDT.00101)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 40
	0..1

	
	
	ա) երկրի ծածկագիրը
(country‌Code ատրիբուտ)
	այն երկրի ծածկագրային նշագիրը, որի կանոններով ձևավորվել է նշված գրանցման համարը
	–
	csdo:‌Unqualified‌Country‌Code‌Type (M.SDT.00159)
Երկրի երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում:
Ձևանմուշը՝ [A-Z]{2}
	0..1

	
	
	բ) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(country‌Code‌List‌Id ատրիբուտ)
	աշխարհի երկրների դասակարգչի նույնականացուցիչը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	14.5. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը
(csdo:‌Vehicle‌Id)
	արտադրողի կողմից տրված՝ տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի հենասարքի, ինքնագնաց մեքենայի) նույնականացման համարը
	M.SDE.00212
	csdo:‌Vehicle‌Id‌Type (M.SDT.00161)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 17
	0..1

	
	14.6. Միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագիրը
(casdo:‌Transport‌Type‌Code)
	տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագրային նշագիրը
	M.CA.SDE.00371
	casdo:‌Transport‌Type‌Code‌Type (M.CA.SDT.00205)
Միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցի տիպի ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում:
Ձևանմուշը՝ \d{3}
	0..1

	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	14.7. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը
(csdo:‌Vehicle‌Make‌Code)
	տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00303
	csdo:‌Vehicle‌Make‌Code‌Type (M.SDT.00203)
Ճանապարհային տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում
Ձևանմուշը՝ \d{3}
	0..1

	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	14.8. Տրանսպորտային միջոցի մոդելի անվանումը
(csdo:‌Vehicle‌Model‌Name)
	տրանսպորտային միջոցի մոդելի անվանումը
	M.SDE.00314
	csdo:‌Name250‌Type (M.SDT.00068)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 250
	0..1

	
	14.9. Փաստաթղթի համարը
(csdo:‌Doc‌Id)
	տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայականի համարը
	M.SDE.00044
	csdo:‌Id50‌Type (M.SDT.00093)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 50
	0..1

	15. Հասցեն
(ccdo:‌Subject‌Address‌Details)
	հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման վայրի մասին տեղեկությունները
	M.CDE.00058
	ccdo:‌Subject‌Address‌Details‌Type (M.CDT.00064)
Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների տիրույթներով
	1

	
	15.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը
(csdo:‌Address‌Kind‌Code)
	հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00192
	csdo:‌Address‌Kind‌Code‌Type (M.SDT.00162)
Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների տեղեկագրքին համապատասխան։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	15.2. Երկրի ծածկագիրը
(csdo:‌Unified‌Country‌Code)
	երկրի ծածկագրային նշագիրը
	M.SDE.00162
	csdo:‌Unified‌Country‌Code‌Type (M.SDT.00112)
Երկրի երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ այն տեղեկագրքին (դասակարգչին) համապատասխան, որի նույնականացուցիչը սահմանված է «Տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը» ատրիբուտում:
Ձևանմուշը՝ [A-Z]{2}
	0..1

	
	
	ա) տեղեկագրքի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը
(code‌List‌Id ատրիբուտ)
	տեղեկագրքի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը
	–
	csdo:‌Reference‌Data‌Id‌Type (M.SDT.00091)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	1

	
	15.3. Տարածքի ծածկագիրը
(csdo:‌Territory‌Code)
	վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը
	M.SDE.00031
	csdo:‌Territory‌Code‌Type (M.SDT.00031)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 17
	0..1

	
	15.4. Տարածաշրջանը
(csdo:‌Region‌Name)
	առաջին մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը
	M.SDE.00007
	csdo:‌Name120‌Type (M.SDT.00055)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 120
	0..1

	
	15.5. Շրջանը
(csdo:‌District‌Name)
	երկրորդ մակարդակի վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանումը
	M.SDE.00008
	csdo:‌Name120‌Type (M.SDT.00055)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 120
	0..1

	
	15.6. Քաղաքը
(csdo:‌City‌Name)
	քաղաքի անվանումը
	M.SDE.00009
	csdo:‌Name120‌Type (M.SDT.00055)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 120
	0..1

	
	15.7. Բնակավայրը
(csdo:‌Settlement‌Name)
	բնակավայրի անվանումը
	M.SDE.00057
	csdo:‌Name120‌Type (M.SDT.00055)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 120
	0..1

	
	15.8. Փողոցը
(csdo:‌Street‌Name)
	քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը
	M.SDE.00010
	csdo:‌Name120‌Type (M.SDT.00055)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 120
	0..1

	
	15.9. Շենքի համարը
(csdo:‌Building‌Number‌Id)
	շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը
	M.SDE.00011
	csdo:‌Id50‌Type (M.SDT.00093)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 50
	0..1

	
	15.10. Սենքի համարը
(csdo:‌Room‌Number‌Id)
	գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը
	M.SDE.00012
	csdo:‌Id20‌Type (M.SDT.00092)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1

	
	15.11. Փոստային դասիչը
(csdo:‌Post‌Code)
	փոստային կապի ձեռնարկության փոստային դասիչը
	M.SDE.00006
	csdo:‌Post‌Code‌Type (M.SDT.00006)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Ձևանմուշը՝ [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]
	0..1

	
	15.12. Բաժանորդային արկղի համարը
(csdo:‌Post‌Office‌Box‌Id)
	փոստային կապի ձեռնարկությունում բաժանորդային արկղի համարը
	M.SDE.00013
	csdo:‌Id20‌Type (M.SDT.00092)
Պայմանանշանների նորմալացված տողը։
Նվազագույն երկարությունը՝ 1։
Առավելագույն երկարությունը՝ 20
	0..1
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ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 
2025 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 92 որոշմամբ

ԿԱՐԳ
«Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր 
գործընթացին միանալու

[bookmark: _Toc365295209][bookmark: _Toc373227713]I. Ընդհանուր դրույթներ
1.	Սույն կարգը մշակված է Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) իրավունքը կազմող հետևյալ միջազգային պայմանագրերին և ակտերին համապատասխան՝
«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագիր.
«Եվրասիական տնտեսական միությունում փոխադրումների հետագծման համար նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառման մասին» 2022 թվականի ապրիլի 19-ի համաձայնագիր (այսուհետ՝ Համաձայնագիր)․
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2023 թվականի օգոստոսի 29-ի «Էլեկտրոնային փաստաթղթերից տեղեկությունների և (կամ) փաստաթղթերից տեղեկությունների կազմի մասին, որոնք կոնկրետ փոխադրման հետագծման ժամանակահատվածի համար պետք է պարունակի նավիգացիոն կապարակնիքը» թիվ 81 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի «Ընդհանուր գործընթացներն արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի մասին» թիվ 200 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունվարի 27-ի «Արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգում տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 5 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 14-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների ցանկի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 132 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 29 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունիսի 9-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների վերլուծության, օպտիմալացման, ներդաշնակեցման և նկարագրության մեթոդիկայի մասին» թիվ 63 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների՝ միմյանց միջև և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ անդրսահմանային փոխգործակցության ժամանակ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման վերաբերյալ հիմնադրույթի հաստատման մասին» թիվ 125 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի հուլիսի 11-ի «Կոնկրետ փոխադրման հետագծման ժամանակահատվածի համար նավիգացիոն կապարակնիքում պարունակվող էլեկտրոնային փաստաթղթերի և (կամ) փաստաթղթերից տեղեկությունների պահպանման կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջների մասին» թիվ 97 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով հետագծման օբյեկտների փոխադրման՝ նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ հետագծման ընթացքում արտակարգ իրավիճակ առաջանալու և (կամ) չարտոնված գործողություն իրականացնելու պարագայում ազգային օպերատորների, լիազորված օպերատորների (մարմինների) և հսկող մարմինների կողմից գործողությունների կատարման կարգի մասին» թիվ 127 որոշում․
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի «Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառման որոշ հարցերի մասին» թիվ 128 որոշում․
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի «Հսկող մարմինների ու ազգային օպերատորների այն գործողությունների կարգի մասին, որոնք անհրաժեշտ են Եվրասիական տնտեսական միության այլ անդամ պետության ազգային օպերատորի տեղեկատվական համակարգում գրանցված նավիգացիոն կապարակնիքի ակտիվացման ու ապաակտիվացման համար, քան այն անդամ պետությունը, որի տարածքում սկսվում է հետագծման օբյեկտների փոխադրման հետագծումը» թիվ 129 որոշում․
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի «Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով փոխադրվող ապրանքների (արտադրանքի) նկատմամբ անդամ պետությունների հսկող մարմինների միջև փոխադրման ընթացքում հսկողության ընդունված միջոցների և ձևերի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման կարգի մասին» թիվ 130 որոշում․
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի «Հետագծման օբյեկտների՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով ընթացուղում (փոխադրման ժամանակ) առաջացած արտակարգ իրավիճակներին դասվող դեպքերի սահմանման մասին» թիվ 131 որոշում․
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի «Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության մասին» թիվ 139 որոշում․
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2024 թվականի փետրվարի 20-ի «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով ընթացուղում (փոխադրման ժամանակ) առանց հետագծման օբյեկտի նկատմամբ դիտարկումը դադարեցնելու՝ նավիգացիոն կապարակնիքները հանելու և դրանք հետագայում տեղադրելու, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքներով հետագծման օբյեկտի ընթացուղում (փոխադրման ժամանակ) նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինման ժամանակ և այն դեպքերում ներգրավված ազգային օպերատորների, լիազորված օպերատորների (մարմինների) և հսկող մարմինների գործողությունների կատարման կարգերի մասին, որոնց ժամանակ նավիգացիոն կապարակնիքը կարող է հանվել կամ թույլատրվում է դրա փոխարինումը հետագծման օբյեկտի ընթացուղում (փոխադրման ժամանակ)» թիվ 12 որոշում.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2024 թվականի ապրիլի 9-ի «Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացի իրագործման կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 36 որոշում։

II. Կիրառության ոլորտը
2.	Սույն կարգը սահմանում է՝ «Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացին (այսուհետ՝ ընդհանուր գործընթաց) մասնակցի միանալու ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցությանը ներկայացվող պահանջները։
3.	Սույն կարգում սահմանված ընթացակարգերը կատարվում են փոխգործակցության մասնակցի կողմից՝ ընդհանուր գործընթացին մասնակցի միանալու ժամանակ, այդ թվում՝ ընդհանուր գործընթացի նոր տարբերակին անցնելու ժամանակ։

III. Հիմնական հասկացություններ
4.	Սույն կարգի նպատակներով գործածվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետևյալ իմաստը՝
ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի գործունեությունն ապահովելիս կիրառվող փաստաթղթեր՝ տեխնիկական, տեխնոլոգիական, մեթոդական և կազմակերպչական փաստաթղթեր, որոնք մշակվում և հաստատվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից՝ «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական փոխգործակցության մասին» արձանագրության («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի թիվ 3 հավելված) 30-րդ կետին համապատասխան.
տեխնոլոգիական փաստաթղթեր՝ ընդհանուր գործընթացն իրագործելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող փաստաթղթեր, որոնք ներառված են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի թիվ 200 որոշման 1-ին կետում նշված՝ տեխնոլոգիական փաստաթղթերի տիպային ցանկում։
Սույն կարգում օգտագործվող մյուս հասկացությունները կիրառվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2025 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 92 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացն ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելիս Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնների (այսուհետ՝ Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոններ) 4-րդ կետով սահմանված իմաստներով:

IV. Փոխգործակցության մասնակիցները
5.	Ընդհանուր գործընթացին միանալու ընթացակարգերը կատարելիս, այդ թվում՝ ընդհանուր գործընթացի նոր տարբերակին անցնելիս, փոխգործակցության մասնակիցների դերերը բերված են աղյուսակում։

Աղյուսակ
Փոխգործակցության մասնակիցների դերերը
	Համարը՝ ը/կ
	Դերի անվանումը
	Դերի նկարագրությունը
	Դերը կատարող մասնակիցը

	1
	Ընդհանուր գործընթացին միացող մասնակիցը
	կատարում է սույն կարգով նախատեսված՝ միանալու ընթացակարգերը
	փոխադրման հետագծման օպերատոր (P.LS.05.ACT.001).
գրանցման օպերատոր (P.LS.05.ACT.002).
ընթացուղու օպերատոր (P.LS.05.ACT.003).
փոխադրման ավարտի օպերատոր (P.LS.05.ACT.004).
հսկողության միջոցների և ձևերի կիրառման օպերատոր (P.LS.05.ACT.005).
ընթացուղու փաստացի օպերատոր (P.LS.05.ACT.006).
չեղարկման մասին տեղեկություն ներկայացնող օպերատոր (P.LS.06.ACT.007).
չեղարկման մասին տեղեկություն մշակող օպերատոր (P.LS.06.ACT.008)

	2
	Ադմինիստրատոր
	համակարգում է սույն կարգով նախատեսված ընթացակարգերի կատարումը
	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով 



V. Միանալու ընթացակարգի նկարագրությունը
6.	Մինչև ընդհանուր գործընթացին միանալը` ընդհանուր գործընթացին միացող մասնակիցը պետք է կատարի ընդհանուր գործընթացի իրագործման և տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովման համար անհրաժեշտ՝ ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի գործունեության ապահովման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, ինչպես նաև անդամ պետության ազգային հատվածի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող՝ Միության անդամ պետության (այսուհետ՝ անդամ պետություն) օրենսդրության պահանջները:
7.	Ընդհանուր գործընթացին մասնակցի միանալու ընթացակարգի կատարումը ներառում է՝
ա)	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) անդամ պետության կողմից ընդհանուր գործընթացին մասնակցի միանալու մասին տեղեկացումը (նշելով տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովման համար պատասխանատու լիազոր մարմինը և միացման պլանավորվող ժամկետները, որոնցում հաշվի են առնվում սույն կարգով նախատեսված՝ միացման միջոցառումների կատարման ամենավերջին ժամկետները)՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2025 թվականի հոկտեմբերի 14-ի ««Եվրասիական տնտեսական միության երկու և ավելի անդամ պետությունների տարածքներով նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ փոխադրումների հետագծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված օպերատորների (մարմինների) միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում» ընդհանուր գործընթացը Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի մասին» թիվ 92 որոշմամբ (այսուհետ՝ Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի հաստատման մասին Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշում) հաստատված՝ տեխնոլոգիական փաստաթղթերի հրապարակման օրվանից 1 ամսվա ընթացքում.
բ)	անհրաժեշտության դեպքում անդամ պետության նորմատիվ իրավական ակտերում տեխնոլոգիական փաստաթղթերի պահանջների կատարման համար անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարելը՝ Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի հաստատման մասին Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 2 ամսվա ընթացքում.
գ)	ընդհանուր գործընթացին միացող մասնակցի տեղեկատվական համակարգի մշակումը (լրամշակումը)՝ Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի հաստատման մասին Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 5 ամսվա ընթացքում.
դ)	ընդհանուր գործընթացին միացող մասնակցի տեղեկատվական համակարգի միացումն ազգային հատվածին, եթե այդ միացումը նախկինում չի իրականացվել՝ Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի հաստատման մասին Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 5 ամսվա ընթացքում.
ե)	ադմինիստրատորի կողմից տարածվող տեղեկագրքերի և դասակարգիչների ստացում ընդհանուր գործընթացին միացող մասնակցի կողմից՝ Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի հաստատման մասին Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում.
զ)	ընդհանուր գործընթացին միացող մասնակցի տեղեկատվական համակարգի և անդամ պետության ազգային հատվածի օպերատորի տեղեկատվական համակարգի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության փորձարկումը և Հանձնաժողովին փորձարկման այդ տեսակի հաջող անցկացման մասին տեղեկացնելը՝ Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի հաստատման մասին Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում.
է)	ընդհանուր գործընթացին միացող մասնակիցների տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության՝ տեխնոլոգիական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանության մասով փորձարկումը՝ Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի հաստատման մասին Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 9 ամսվա ընթացքում:
8.	Սույն կարգի 6-րդ և 7-րդ կետերին համապատասխան պահանջների պահպանման ու գործողությունների հաջող կատարման դեպքում և ընդհանուր գործընթացը գործողության մեջ դնելուց հետո՝ ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցությունն իրականացվում է՝ ընդհանուր գործընթացն իրագործելիս տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող տեխնոլոգիական փաստաթղթերին համապատասխան՝ Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի օգտագործմամբ։
9.	Հանձնաժողովն իրականացնում է տեղեկատվական փոխգործակցության փորձարկումն անցկացնելու և ընդհանուր գործընթացը գործողության մեջ դնելու աշխատանքների պլանավորում և համակարգում, այդ թվում՝ անդամ պետության լիազորված մարմիններ հարցում է կատարում ընդհանուր գործընթացին միացող մասնակիցների տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության՝ տեխնոլոգիական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանության մասով թեստավորմանը պատրաստ լինելու ժամկետների մասին, և ստացված տեղեկատվությունը փոխանցում է մյուս անդամ պետությունների լիազորված մարմիններին: Տեղեկատվական փոխգործակցության թեստավորումը և ընդհանուր գործընթացը գործողության մեջ դնելու աշխատանքները կազմակերպելու նպատակով՝ Հանձնաժողովը, Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի հաստատման մասին Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 4 ամսվա ընթացքում, ապահովում է ստուգիչ օրինակով փորձարկումների ծրագրի և մեթոդիկայի նախապատրաստումն ու դրա ուղարկումն ընդհանուր գործընթացի մասնակիցներին ու անդամ պետությունների ազգային հատվածների օպերատորներին:
10.	Անդամ պետություններն ընդհանուր գործընթացին բոլոր մասնակիցների միաժամանակյա միացումն ապահովելու նպատակով ապահովում են ընդհանուր գործընթացը գործողության մեջ դնելու ընթացակարգի կատարումը՝ Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի հաստատման մասին Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 9 ամիսը չգերազանցող ժամկետում:

________________
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(P.LS.06.0PR.041)
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:CBeleHIs 0 HaBNTAINIOHHOIT IIIOMOe
[cBeaeHns o coBeprmeHmI aelicTBHIL ¢
HABHTAIINOHHOIT IIITOMOOIT
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|

IIpnem 11 06paGoTKa CBeICHII O COBEPINECHIIT

JeNCTBIIT ¢ HABUTaIOHHOI ITOMO 01t
(P.LS.06.0PR.040)
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Bo3HnKHOBEHIIE HEOOXOAIMOCTI
HMH(OPMIIPOBAHIS O COBEPIICHIII AefiCTBI C
HABHTAINIOHHOIT IITOMOOIT
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TIpencTaBieHIe onepaTopoM IPOCIeI0BAHIT :CBeZIeHI 0 HABUTALIMOHHOIT IIToMGe
CBEJICHIII 0 COBEPIICHNI JeiCTBIII ¢ [cBeaeHns o coBeprmeHm aelicTBHIT ¢
HABHTAINIOHHOIT IITOMOOIT HABHTAIINOHHOIT IIITOMOOIT
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(P.LS.06.0PR.051) TIePEBO3KHU NPE/ICTABIICHEI |
:CBeZIeHIIs O IIepeBO3Ke IIpueM 11 06paGoTKa OIepaTOPOM IIPOCTIEIOBAHIA
[cBeneHIT 0 Hauane OTCIEKIBAHNA (&1 CBEJICHIIIT 0 Haualle OTCIeKNBAHII ePEeBO3KI
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IToydenne yBemoMiIeHII 06 06paboTke
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OIIepaTOPOM PETHCTpAIIIN CBEICHNIT 0 Hadale
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IIpeacTaBieHne TeXHOTOI MIECKIX TaHHBIX
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CBeIEHMII 00 OTCIeKIBAHII IIePEBO3KI
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CBEJIEHIIT 0 3aMeHe HaBUTAIIIOHHOIT IITOMOEI
(P.LS.06.0PR.069)

:CBeZIeHI 0 TIepeBo3Ke
[cBeneHIIT 0 3aMeHe HABUTALIIOHHOIT
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(P.LS.06.0PR.071)

:CBeIeHI O IIepeBO3Ke
[cBeaeHs 0 3aMeHe HABUTAIMOHHOIT
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CBEJIEHIIT 0 3aMeHe HaBUTAIIIOHHOIT IITOMOEI
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CBEJICHMII 0 BOSHIIKHOBEHIII HEINTATHOI
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(P.LS.06.0PR.072)
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CHTyaLm 06paboTaHsI|
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ITonydenne yBemoMIeHIsI 06 06paGOTKe CBEIEHI O
BO3HIIKHOBEHHI HEITATHOIT CUTY Al
(P.LS.06.0PR.074)

:CBeleHIs 0 HaBNTAINIOHHOIT IIIOMOe
——> [CBeIeHIIT O BOSHHKHOBEHIIN HEIIITATHOI
CHTYAIIHN IPEICTaBICHEI|
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IIpnem 11 06paboTKa OIIepaTOpOM OTCIIEKIBAHILL
TIepeBO3KII CBEICHIIT O BOBHIKHOBEHNH HEeITaTHOI
CHTYAIII
(P.LS.06.0PR.073)
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Bo3HnkHOBeHIIE HEOGXOIII/IMOCTI/I nepemraun
CBE[[EHI/Iﬁ 0 BO3HUKHOBEHNI HEIITATHOIT

CHTYAIII
TIpencTaBieHne onepaTopy IpoCIeIOBaHIL :CBeZIeHI 0 TIepeBo3Ke
CBEJICHIIIT O BOBHIIKHOBEHNH HEITaTHOIT —> [cBeneHIIA 0 BO3HIKHOBEHNH
curyammmu (P.LS.06.0PR.075) HEIITATHOI CHTYAaIlIII IIPpeICTaBIeHBI|
:CBeZIeHIIs O TIepeBO3Ke IIpuem 11 06paGoTKa OIepaTOPOM IIPOCTIET0BAHIT
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HEINTATHOI CUTyaIi 06paboTaHb!| (P.LS.06.0PR.076)
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Ilomydenne yBeToMIeHIIT 06 00paboTKe OIIepaTopOM
TIPOCIIeIOBAHIIA CBEICHMNIT O BOBHIKHOBEHIH HEINTaTHOI
curyaum (P.LS.06.0PR.077)
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CBE[[EHI/Iﬁ 00 I3MEeHeHHI MECTOHAXOKICHIA
00BEKTa OTCIIEKIBAHIT

IIpencTaBIeHne OnepaTopy OTCIIEKIIBAHILT :CezieHIs1 06 00beKTe OTCIIEKIBAHIT
TIEpEBO3KII CBEICHIIT 00 N3MEHEHNIT [cBeneHILT 06 M3MeHeHII
MeCTOHAXOKIEHII 00BEKTa OTCICKIBAHIIL MeCTOHAXOKICHII 00BEKTa
(P.LS.06.0PR.078) OTCIIEKIBAHI IIPEICTABIICHEI
l
:CBezieHIsI 00 00beKTe OTCIEKIBAHIIT IIpuem 11 06paGoTKa OIEPATOPOM OTCIEKIBAHMA
[cBeneHms 06 n3MeHeHIN TIEpEBO3KII CBEICHIIT 00 N3MEHEHNIT
MeCTOHAXOKICHII 00BEKTa MeCTOHAXOKIEHII 00BEKTa OTCICKIBAHIIL
OTCIEKUBAHIS 06PabOTaHEI | (P.LS.06.0PR.079)

ITonydenne yBemoMiIeHIsI 06 06paboTKe cBeeHIT 06
H3MEHEHIHN MeCTOHAXOXKICHI 00beKTa OTCIIE/KIIBAHILT
(P.LS.06.0PR.080)
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MEeCTOHAXOKICHIIT 00beKTa OTCIEKIBAHILT MEeCTOHAXOXKICHIIT 00beKTa
(P_LS_OG_OPR_OS 1) OTCIIC;KIBAHILL Hpe[[CTaBJIEHH]
:CBezieHIsI 00 00beKTe OTCIEKIBAHIIT TIpuem 1 06pa6oTKa GaKTIMIeCKIIM 0IepaTopoM
[cBeneHms 06 n3MeHeHIN TIPOCIIeJOBAHI CBEACHIIT 00 M3MEHEHIIT
MEeCTOHAXOXKICHIIT 00beKTa MEeCTOHAXOKICHIIT 00beKTa OTCIEKIBAHILT
OTCIICKIBAHII 00PaGOTaHEI | (P.LS.06.0PR.082)
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OIIepaTOPOM IIPOCIIEOBAHIIT CBEICHIII 00 M3MEHEHIIT
MEeCTOHAXOKICHIIT 00beKTa OTCIEKIBAHILT
(P.LS.06.0PR.083)
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CBE[[EHI/Iﬁ 0 CMEHE IIEPHOANMIHOCTI
HaIIpaBJIEHI OT HBBI/ITBI_II/IOHHOﬁ TTOMOBI
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TIpencTaBieHne onepaTopy IpoCIeIOBaHIL
CBEJICHIIT 0 CMeHe IePIOAIMIHOCTII HAIPaBICHIIT

:CBeleHIs 0 HaBNTAINIOHHOIT IIIOMOe
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. . —> HaIpaBIIEHIII COOOIEHIT OT
COOOIIEHIIT OT HABUT AIIOHHOI ITOMOBI HABIALIORHOM ILTOMOEL
(P.LS.06.0PR.084) am
TIpeICTaBICHE)
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HABUTAIIIOHHOI ITOMGBI 06paGoTaHb] (P.LS.06.0PR.085)

ITonydenne yBemoMIeHISI 06 06paGOTKe ONEPaTOPOM
TIPOCIIEIOBAHIIA CBEICHMUIT O CMEHe IIePIOIITIHOCTIT
HAIIpaBIIEHIII COOOMECHNIT OT HABUTAIIIOHHOI IITOMOBI
(P.LS.06.0PR.086)
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!

Bo3HIIKHOBEHIE HEOOXOAIMOCTII 3aIIPoca
CBEJICHIIIT 10 YHIKATEHOMY HOMEpY
TIePEeBO3KIT
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Tlepenaua 3ampoca CBeISHMIT IO YHIKATEHOMY
HOMEpY IIepeBO3KIT
(P.LS.06.0PR.087)
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TIepeBO3KN 00paboTaH)
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CBEJICHHIT [0 YHNKATFHOMY HOMEpY HepeBO3KIT
(P.LS.06.0PR.089)
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YHHKAITEHOMY HOMepY HepeBO3KH
(P.LS.06.0PR.088)
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:CBeZIeHIIs O TIepeBO3Ke IIpnem i 06paboTKa 3ampoca CBeAEHMIIT 00
[3ampoc 06 yHIKANBHBIX HOMEpaX & YHHKATBHBIX HOMepaX IepeBO30K
TIepeBo30K 00paboTaH] (P.LS.06.0PR.091)
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IIpnem 1 06paboTKa pe3yIbTaTa BEIIOTHEHIIT 3a1Ipoca
CBeJICHIIT 00 YHIKATBHBIX HOMEpax MePeBO30K
(P.LS.06.0PR.092)
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(P.LS.06.0PR.096)
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i

TTonyueHne omnepaTopoM HpIMEHEHIS Mep 1 HopM
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[выполняется при представлении информации для записи в навигационную пломбу]
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регистрации
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Представление результата записи информации в навигационную пломбу 

(P.CP.01.TRN.021)


_________Microsoft_Visio22222222222222222223333333.vsdx
opt
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Представление результата записи информации в навигационную пломбу (P.CP.01.TRN.021)
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[выполняется при необходимости информирования об отслеживании перевозки]

Информирование об отслеживании перевозки
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opt

[выполняется при представлении сведений о начале отслеживания перевозки]

Информирование о начале отслеживания перевозки 

(P.CP.01.TRN.003)
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[выполняется при необходимости представления сведений о принятии решения о замене навигационной пломбы]
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нформирование о принятии решения о замене навигационной пломбы

 

 

(P.CP.01.TRN.009)
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(P.CP.01.TRN.009)
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представление сведений об изменении местонахождения объекта отслеживания (P.CP.01.TRN.010)
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[выполняется при необходимости запроса сведений по уникальному номеру перевозки]

Запрос сведений о перевозке
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[выполняется при необходимости информирования операторов проследования о применении мер и форм контроля]

Информирование о применении мер и форм контроля
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[выполняется при необходимости информирования о смене периодичности направления сообщений от 

навигационной пломбы]

Информирование о смене периодичности направления сообщений от 

навигационной пломбы

 

 

(P.CP.01.TRN.014)
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[выполняется при необходимости информирования о возникновении нештатной ситуации]

Информирование о возникновении нештатной ситуации
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:Уполномоченный оператор отслеживания 

перевозки
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[выполняется при необходимости информирования о замене навигационной пломбы]

Информирование о замене навигационной пломбы
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[выполняется при необходимости запроса сведений по уникальному номеру перевозки]
Запрос сведений о перевозке   (P.CP.01.TRN.016)
opt
[выполняется при необходимости информирования операторов проследования о применении мер и форм контроля]
Информирование о применении мер и форм контроля   (P.CP.01.TRN.015)
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[выполняется при необходимости информирования о смене периодичности направления сообщений от навигационной пломбы]
Информирование о смене периодичности направления сообщений от навигационной пломбы   (P.CP.01.TRN.014)
opt
[выполняется при необходимости информирования о возникновении нештатной ситуации]
информирование о возникновении нештатной ситуации   (P.CP.01.TRN.013)
:Уполномоченный оператор отслеживания перевозки
:Уполномоченный оператор проследования
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[выполняется при необходимости информирования о замене навигационной пломбы]
Информирование о замене навигационной пломбы   (P.CP.01.TRN.012)
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