{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":38,"n_cols":9,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,8],[37,0,37,2],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,3,4,3],[3,4,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"Հավելված 10.2"]
["ՀՀ Սյունիքի մարզի քաղաքային բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի և գոտևորման նախագծերի մշակման   համար անհրաժեշտ ծախսերի հաշվարկ"]
[{"$nulls":8},"հազ.դրամ"]
["Աշխատանքների   անվանումը","Գոտևորման ենթակա  մակերես /հա/","Հատակագծի  մշակման ենթակա  մակերես կամ երկարություն /հա, կմ/","Միավորի արժեքը ","Բնակեցվածության  ցուցանիշ կամ փոփոխական մեծություն /Փ/ /հազ.մարդ/","Հաշվարկում կիրառվող հաստատուն մեծություններ",null,"Գոտևորման նախագծի մշակման արժեքը /Գ/ Գ= Ա+(ԲxՓ)","Ընդամենը` արժեքը "]
[{"$nulls":5},"Ա","Բ"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["ԸՆԴԱՄԵՆԸ`",{"$nulls":7},24574.6]
["I.3 ՀՀ  Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան",{"$nulls":7},17182.9108]
["Գոտևորման  նախագծի մշակում",120,null,null,null,4326,22,6966,6966]
["Գլխավոր հատակագծի  մշակում",null,null,null,8.5,2431,197,4105.5,4105.5]
["Ինժեներական նախապատրաստման նախագծի մշակում",{"$nulls":7},504.18999999999994]
["Տարածքի նախագծային մակերեսի համար",null,150,null,null,262,0.301,307.15]
["գծային օբյեկտի համար",null,3,null,null,99,32.68,197.04]
["Ընդամենը",{"$nulls":7},11575.69]
["Շրջակա միջավայրի պահպանություն /20%/",{"$nulls":7},2315.1380000000004]
["Ընդամենը` հատակագիծ+գոտ.",{"$nulls":7},13890.828000000001]
["Տարածքի սեյսմիկ շրջանցման քարտեզի ձեռք բերում, ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների իրականացում",200,{"$nulls":6},1050]
["Տարածքի 200հա տեղագրական հանույթի էլեկտրոնային վարկածի ձեռք բերում",200,{"$nulls":6},80]
["Տարածքի 200 հա կադստրային հանույթի էլեկտրոնային վարկածի ձեռք բերում",200,null,3,{"$nulls":4},600]
["ԸՆԴԱՄԵՆԸ`",{"$nulls":7},15620.828000000001]
["Նախագծի պարտադիր փորձաքննության համար անհրաժեշտ  ծախսեր /10%/",{"$nulls":7},1562.0828000000004]
["ԸՆԴԱՄԵՆԸ`",{"$nulls":7},17182.9108]
["I.4 ՀՀ  Սյունիքի մարզ, ք. Դաստակերտ",{"$nulls":7},7391.7]
["Գոտևորման  նախագծի մշակում",20,null,null,null,350,90,2150,2150]
["Գլխավոր հատակագծի  մշակում",null,null,null,0.306,1974,320,2071.92,2071.92]
["Ինժեներական նախապատրաստման նախագծի մշակում",{"$nulls":7},423.78000000000003]
["Տարածքի նախագծային մակերեսի համար",null,100,null,null,262,0.301,292.1]
["գծային օբյեկտի համար",null,1,null,null,99,32.68,131.68]
["Ընդամենը",{"$nulls":7},4645.7]
["Շրջակա միջավայրի պահպանություն /20%/",{"$nulls":7},929.14]
["Ընդամենը` հատակագիծ+գոտ.",{"$nulls":7},5574.84]
["Տարածքի սեյսմիկ շրջանցման քարտեզի ձեռք բերում, ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների իրականացում",100,{"$nulls":6},840]
["Տարածքի 100հա տեղագրական հանույթի էլեկտրոնային վարկածի ձեռք բերում",100,{"$nulls":6},80]
["Տարածքի 100 հա կադստրային հանույթի էլեկտրոնային վարկածի ձեռք բերում",75,null,3,{"$nulls":4},225]
["ԸՆԴԱՄԵՆԸ`",{"$nulls":7},6719.84]
["Նախագծի պարտադիր փորձաքննությքան համար անհրաժեշտ  ծախսեր /10%/",{"$nulls":7},671.9]
["ԸՆԴԱՄԵՆԸ`",{"$nulls":7},7391.7]
["Ծախսերում հաշվառված չէ ԱԱՀ` 20%։"]